<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>AANLEG BOSPLANTSOEN 980m2
terrein spitten met spitmachine, daar planten volgens
schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

le jaar onkruid bestrijding ‚vrijhouden beplanting
dmv maaien of schoffelen.

na 1 jaar inboeten

in het 3e/4e jaar na aanplant le gefaseerde
dunning , zgn wijkers en blijvers ,

het eindresultaat is een singel met enkele
uitgegroeide eiken en Berken met daaronder
een gevarieerde onderbeplanting die

gefaseerd word afgezet ( eens in de 6 jaar)

te planten dubbele beukenhaag
maat 80/100 53m = 500st
indriehoeks verband

aanw. bomen

te planten forse zomereiken(13st)

te planten Berken 951

te planten
bosplantsoen 960m2

A 3 E

4 650st te planten bosplantsoen 100/120
A lat.naam ned.naam aant. waar geplant On
E el Nieuwe bebouwing
Acer campestre Veld esdoorn 100 door gehele aanplant
lex aquifolium hulst 50 door gehele aanplant bied
Crataegus monogyna meidoorn 125 In groepen midden geble [| ;
Corylus avelana hazelaar 125 in groepen midden gebied Bestaande bebouwing
Sorbus aucuparia lijsterbes 100 in groepen aan randen
Frangula alnus vuilboom 100 in groepen aan randen i
Betulus pendula berk 50 door hele gebied Erfverharding
5.50
nieuwe
ogenen A
15 st Quercus robur Zomereik maat 18-20 > Fin bestaande
9 st Betula pendula Ruwe Berkmaat 10-12 Nieuw aon A on 00 810 houtwal
1 st Tilia cordata Linde 18-20 houtwal lichaam 270cm hoog handhaven
en 300cm breed met beplanting
Nieuw aan te leggen beplanting
Opmerking grondwerkzaamheden .
ertgrens ~ ta
Bomen komen op een kleinwallichaam te staan +/— 70cm + maaiveld gst te planten Berk
T.b.v parkeren personenautos ontgraven tot 30cm—/— maaiveld
T.b.v rijbaan vrachtwagen ontgraven tot 45em —/— NE A Oo
T.b.v beplantingen, daar waar rijbaan(houtbeekweg) heeft
gelegen straatzand verwijderen en vervangen door
vrijgekomen teelaarde ( 40cm —/— maaiveld) nieuwe houtbeekweg.
Op voormalige akker/gras land kan zo geplant worden
aan te leggen inzijgkratten
tbv hemelwater.
Nieuw aan te leggen
AANPLANT BOMEN houtwal lichaam +70c hoog
en 300cm breed met
plantgaten Ixlm losmaken (dus +/— 30cm beneden maaiveld) Ee one eKen A
deze plantvakken voorzien van O,lm3 GFTcompost en
| liter haagmeststof ( Ecostyle /bionova/dem)
voorzien van 2 onbehandelde boompalen
en drainage /lucht /watergeef /rand/slang Raster /hekwerk oe 2090
niet voor rooilijn kantoor.
ONDERHOUD BOMEN + 5049
parkeren
le jaar evt. watergeven in droge periodes, 9st te planten Berk persenes’
tevens schoonhouden boomspiegel
bij uitval na een jaar inboeten.
in het 3e/4e jaar na aanplant le vormsnoei
en controle boombanden.
> Houtbeekweg Dn >
te planten Linde wee L bern] nlzokidrskelntborbelsohed | | | | | | weegbrug
iT —[|T TT OO
TEETE tE
EEH HEEEL spooriljn Apeldoorn sce _ GN
Ee Fa 7854RS Aalden
+ + ee
Twilmij BV, Stroe
ae OE Ns E

Tel. (0591) 372328 Onderwerp oe .
landschappelijke inpassing

waw. nl

www. wilfriedreuvers.nl 0-5-2014
info@wilfriedreuvers.nl Datum 1:—:-20/4 |Schaal Getek.

dew 423-308 JAS 1.1000

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>