<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                             Herziening waterstructuurplan
                                             Zwartebroek - Dwarsakker




                                             definitief




In opdracht van   Gemeente Barneveld
Opgesteld door    MWH B.V.
Projectnummer     M15A0135
Documentnaam      m15a0135.r01
Datum             17 april 2015




                                       Postadres            Bezoekadres         KVK Haaglanden 27 18 43 23
                                       Postbus 270          Poortweg 4          BNP Paribas 22 76 53 920
                                       2600 AG DELFT        2612 PA DELFT       IBAN NL 75 BNP A 0227 653920/BIC
                                       Nederland            Nederland           BNPANL2A
1 / 32                                 T +31(0)15 7511600   www.mwhglobal.com   MWH is ISO 9001:2008 en VCA* gecertificeerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Opgesteld door   MWH B.V.
2   Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1   Inleiding                                                                           5
    1.1 Aanleiding en doel                                                              5
    1.2 Proces                                                                          6
    1.3 Leeswijzer                                                                      6

2   Huidige situatie                                                                    7
    2.1 Oppervlaktewater                                                                7
    2.2 Riolering                                                                       8
    2.3 Grondwaterstanden                                                               8
    2.4 Bodemopbouw en doorlatendheid                                                  12
    2.5 Beleidsdocumenten                                                              15

3   Waterstructuur                                                                     17
    3.1 Oppervlaktewater en wadi’s                                                     17
    3.2 Riolering                                                                      21
    3.3 Grondwater, ontwatering en wegpeil                                             25
    3.4 Aandachtspunten                                                                28

4   Conclusies en aanbevelingen                                                        29

Bijlage 1: Tekening Waterstructuurplan Zwartebroek (separaat)
Bijlage 2: Locatie peilbuizen
Bijlage 3: Inventarisatie regionale bodemopbouw
Bijlage 4: Boorstaten
Bijlage 5: Retentieberekeningen
Bijlage 6: Ontwateringsberekeningen




                                          Opgesteld door   MWH B.V.
3                                         Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Opgesteld door   MWH B.V.
4   Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1                Inleiding


1.1              Aanleiding en doel

Ten behoeve van de dorpsuitbreiding van de kern Zwartebroek, ten noordwesten van Barneveld,
wordt een waterstructuurplan opgesteld. De dorpsuitbreiding betreft te ontwikkelen nieuwbouw ten
zuiden van de kern Zwartebroek. De ligging van het te ontwikkelen gebied is weergegeven in
Figuur 1.




Figuur 1: Kern Zwartebroek en te ontwikkelen gebied (rode arcering)



Het waterstructuurplan heeft als doel om in een vroeg stadium overeenstemming te krijgen over de
invulling van water binnen de dorpsuitbreiding. Om dit te bereiken, worden diverse partijen betrokken
bij de opstelling van het plan. Het gaat hierbij om:
 Afdelingen BOR / V&I en Leefomgeving van de gemeente Barneveld.
 Waterschap Vallei en Veluwe.




                                                            Opgesteld door   MWH B.V.
5                                                           Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.2         Proces

Als eerste stap naar het opstellen van het waterstructuurplan is een inventarisatie gemaakt van de
bestaande situatie. De resultaten van deze inventarisatie zijn in een notitie gepresenteerd en toege-
licht (d.d. 15 juni 2012). Op 20 juni 2012 heeft een workshop plaatsgevonden waar met de betrokken
partijen gezamenlijk de doelstellingen en visie zijn vastgesteld welke vertaald zijn in ontwerpuit-
gangspunten. Daarnaast is het ontwerp op hoofdlijnen vastgesteld.

Vervolgens is op basis van de uitkomsten van de workshop een viltstiftontwerp opgesteld
(d.d. 26 juli 2012). Hierbij is ingegaan op:
 ontwatering en wegpeil;
 retentie (berging en afvoer);
 droogweerafvoer (aansluiting vuilwaterriolering).

Het viltstiftenontwerp is besproken en verder uitgewerkt in het inrichtingsplan. De volgende fase in
het proces is het opstellen van het waterstructuurplan. Op basis van de genoemde documenten en
overleggen uit eerdere fases is het waterstructuurplan opgesteld (d.d.11 januari 2013).

Wijziging van het stedenbouwkundig plan (d.d. 21 juni 2013) heeft geleid tot aanpassing van het
waterstructuurplan. Hierna is het stedenbouwkundig plan (begin 2015) opnieuw aangepast. In deze
rapportage wordt het herzien waterstructuurplan beschreven.



1.3         Leeswijzer

In hoofdstuk 1 is een algemene inleiding gegeven op het plan. Hoofdstuk 2 beschrijft voor de huidige
situatie de resultaten van de inventarisatie en het geohydrologisch onderzoek. De toekomstige wa-
terstructuur (oppervlaktewater, riolering en grondwater) wordt toegelicht in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4
sluit af met conclusies en aanbevelingen.




                                            Opgesteld door   MWH B.V.
6                                           Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2               Huidige situatie
Gedurende de inventarisatiefase is het huidige terrein waarop de toekomstige uitbreiding gereali-
seerd wordt in kaart gebracht. Voor de hoogteligging van het terrein is het Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN) gehanteerd. Daarnaast is geohydrologisch onderzoek uitgevoerd.

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op:
 oppervlaktewater;
 riolering;
 grondwaterstanden;
 bodemopbouw en doorlatendheid;
 beleidsdocumenten.



2.1             Oppervlaktewater

De kern Zwartebroek maakt deel uit van het stroomgebied Barneveldse beken, specifiek van deel-
stroomgebied Hoevelakense Beek. Het oppervlaktewater in het plangebied watert af in zuidwestelij-
ke richting via de Bellemansbeek. In het noordwesten van de kern ligt de Zwarterbroekerbeek. Deze
beek watert af naar de zuidelijk gelegen Hoevenlakense Beek. Ten oosten van de kern ligt de Sloot
Zwartebroek. Deze sloot watert af naar het zuiden en mondt uit in de Bellemansbeek. De Belle-
mansbeek watert vervolgens af naar de Hoevenlakense Beek.




Figuur 2: Hoofdwatergangen rondom Zwartebroek




                                                Opgesteld door   MWH B.V.
7                                               Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel zijn de streefpeilen van de genoemde watergangen weergegeven.

Tabel 1: Streefpeilen per watergang

                Watergang                                Zomerpeil (m NAP)                     Winterpeil (m NAP)

            Zwartebroekerbeek                                  2,80                                     2,60

    Sloot Zwartebroek / Bellemansbeek                          2,62                                     2,62




2.2               Riolering

In de kern Zwartebroek wordt afvalwater ingezameld door middel van gemengde riolering. De riole-
ring heeft een bergbezinkriool met een externe overstort op de watergang in de Platanenstraat, ter
hoogte van nummers 48-52. Deze overstort bevindt zich op de grens van het plangebied (zie Figuur
3).




Figuur 3: Locatie overstort Platanenstraat (rode stip)



2.3               Grondwaterstanden

In deze paragraaf wordt de bepaling van de grondwaterstanden beschreven, omdat geen langdurige
meetreeksen van het plangebied beschikbaar zijn is van verschillende bronnen gebruik gemaakt om
een zo betrouwbaar mogelijke inschatting te maken.




                                                               Opgesteld door   MWH B.V.
8                                                              Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bodematlas Gelderland
Op basis van de gegevens uit de bodematlas van Gelderland, kan ter plaatse van het plangebied
een GHG variërend van 25-40 cm-maaiveld tot 40-80 cm-maaiveld worden verwacht. In een klein
deel van het plangebied (in het oosten) bedraagt de GHG 5-25 cm-maaiveld.




Figuur 4: Grondwaterstanden (GHG) Zwartebroek (bron bodematlas Gelderland)



Grondwatertrappen
Op basis van de grondwatertrappenkaart van Nederland wordt een GLG variërend van 80 tot 120
cm-maaiveld of > 120 cm-maaiveld verwacht. (Grondwatertrap IIIb, IV of Vb of VI).

Recente metingen grondwaterstand
In totaal zijn vier boringen geplaatst, met een diepte variërend van 3 tot 8 m-mv. Deze boringen zijn
afgewerkt met een peilbuis. De locatie van deze peilbuizen staat weergegeven in Bijlage 2. Op 25-5-
2012 zijn in peilbuis 1 en peilbuis 2 grondwaterstanden van respectievelijk 1,30 m-mv en 1,50 m-mv
aangetroffen. Bij de overige peilbuizen is op moment van plaatsen geen grondwaterstand aangetrof-
fen.

In de maanden juni tot en met augustus is de waterstand in de peilbuizen zeven keer afgelezen.
Deze zijn weergegeven in Figuur 5. De gemiddelde grondwaterstand bevond zich op die dagen op
ca. 100 cm-maaiveld.




                                                         Opgesteld door      MWH B.V.
9                                                        Datum               17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Figuur 5: Grondwaterstanden in geplaatste peilbuizen



DINOLoket
De meest representatieve grondwaterput (B32E1070) uit het DINOLoket bevindt zich in Zwartebroek
iets ten noorden van de planlocatie (zie Figuur 6). Deze grondwaterput kent een maaiveldhoogte van
5,10 m +NAP en heeft één filter in de deklaag.

Zoals weergegeven in Figuur 7 is in de periode van 2000 tot 2012 een freatische GHG gemeten van
circa 4,40 m +NAP (0,70 m -mv) en een GLG van 3,60 m +NAP (1,50 m -mv).

Deze GHG en GLG wordt ondersteund door de metingen van grondwaterputten B32E0052 en
B32E0065 die zich in de buurt van Zwartebroek bevinden. De diepere filters in deze peilbuizen laten
zien dat er sprake is van een kwelsituatie.




                                                       Opgesteld door   MWH B.V.
10                                                     Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Figuur 6: Locatie grondwaterput B32E1070




                                                                                                GHG




                                                                                                GLG




Figuur 7: Gemeten grondwaterstanden put B32E1070




                                                   Opgesteld door   MWH B.V.
11                                                 Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Roest
De aangetroffen sterk roesthoudende laag op een diepte van 2,90 tot 3,00 m-mv ter plaatse van
peilbuis 3 is niet in tegenspraak met de aangetroffen huidige variatie in grondwaterstanden. Deze
roestlaag is vermoedelijk gevormd onder invloed van zuurstof en moet dus boven de grondwater-
spiegel zijn gevormd. Dit hoeft echter niet recentelijk te zijn gebeurd. De huidige ligging onder de
grondwaterspiegel kan veroorzaakt zijn door menselijk ingrijpen als een (plaatselijke) ophoging van
het land. Ook een geologische proces als sedimentatie kan hiervoor een oorzaak zijn. In alle vier de
boringen zijn daarnaast sporen van roest aangetroffen op een diepte vanaf maaiveld tot 1,50 m-mv.
Deze roestvorming is een aanwijzing voor niet continue aanwezigheid van grondwater op dit niveau.

Conclusie GLG/GHG
Ter plaatse van de planlocatie bevindt het maaiveld zich op NAP +4,50 à +5,00 m. Dit is vergelijk-
baar met de maaiveldhoogte van grondwaterput B32E1070. Er zijn geen noemenswaardige water-
gangen of andere elementen aanwezig die van significante hydrologische invloed zijn en lokale ver-
schillen in grondwaterstand tussen het plangebied en de grondwaterput zouden kunnen veroorza-
ken. Derhalve worden de metingen in DINO grondwaterput B32E1070 representatief verwacht voor
de grondwatersituatie ter plaatse van het plangebied. De overeenstemming met de bodematlas van
Gelderland en de grondwatertrappenkaart ondersteunen deze aanname.
De recente metingen van de grondwaterstand, op een niveau van 1,30 en 1,50 m-mv, zijn gemeten
op 25 mei 2012. Aangezien dit niet een extreem droge periode was, is het aannemelijk te stellen dat
de GLG lokaal nog wat lager ligt dan dit niveau.

Dit alles concluderende mag worden uitgegaan van een GHG van circa 0,70 m-mv (0,40 – 0,90 m-
mv) en een GLG van circa 1,70 m-mv (1,40 – 1,90 m-mv). Op basis van de maaiveldhoogtes van
4,50 à 5,00 m+NAP bedraagt de GHG dus circa 3,80 à 4,30 m+NAP en de GLG 2,80 à 3,30
m+NAP.



2.4               Bodemopbouw en doorlatendheid

Maaiveld en landgebruik
Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) is de hoogte van het maaiveld
bepaald op circa NAP +4,50 à +5,00 m. Het maaiveld is licht glooiend, zoals in onderstaande figuur
is te zien.




Figuur 8: Projectlocatie




                                           Opgesteld door   MWH B.V.
12                                         Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Het gebied is momenteel in gebruik als landbouwgrond (akker) of grasland. Hierdoor zal het boven-
ste deel van de ondergrond tamelijk humeus zijn. Het organische stof gehalte is van invloed op de
doorlatendheid, aangezien het de poriën tussen de zandmatrix deels verstopt.

De aanwezigheid van vegetatie (gewassen op de akker of gras) zorgt tevens voor doorworteling van
de bodem. Afgestorven wortels kunnen voor ‘preferente stroombanen’ zorgen; dit betekent dat stro-
ming makkelijker optreedt waardoor de infiltratiecapaciteit van de bodem toe neemt. Dit geldt ook
voor de bovenste halve meter van het akkerland die door herhaaldelijk omploegen tamelijk los ge-
pakt is, wat de doorlatendheid vergroot. Samendrukking van de grond door gebruik van landbouw-
voertuigen zorgt daarentegen voor een afname van de doorlatendheid en infiltratiecapaciteit van de
bodem.

Regionale bodemopbouw
Op basis van de gegevens uit DINO-loket, de databank van de ondergrond van Nederland (TNO),
wordt vanaf maaiveld tot een diepte van NAP - 9,00 meter (=13,50 a 14,00 m-mv) een zandpakket
verwacht (Bijlage 3). Hieronder komen afsluitende kleilagen voor.
Dit zandpakket bestaat in de bovenste meters uit matig fijn zand, plaatselijk met grindige of siltige
bijmenging. Hieronder komt matig tot zeer grof zand voor met siltige bijmenging.

De bovenste halve meter wordt beschreven als een antropogeen opgebrachte bodemlaag. Het be-
treft een esdek, bestaande uit humeus rijk matig fijn zand. Gezien de ligging in stedelijk gebied is of
wordt de bovenste 1 à 2 meter waarschijnlijk verstoord of ontgraven en wordt er mogelijk nieuw zand
opgebracht. Dit zand is doorgaans matig fijn, zwak siltig van aard.

Voor berekening van de ontwatering is het van belang te weten of en op welke diepte eventuele
matig tot zeer grove zanden voorkomen. Deze lagen kunnen zeer goed doorlatend zijn. Op basis
van de boringen uit DINO-loket zou deze laag op een diepte van NAP +1,13 m (ruim 3,50 m-mv)
voor kunnen komen. Mogelijk is deze laag pas op een diepte van NAP -7,00 m (11,50 à 12,00 m-mv)
aanwezig (de Boxtel-3 zand-member van de Formatie van Boxtel, zoals weergegeven in het REGIS
profiel).

Lokale bodemopbouw
In totaal zijn vier boringen geplaatst met een diepte variërend van 3 tot 8 m-mv. Deze boringen zijn
afgewerkt met een peilbuis. De locatie van deze peilbuizen staat weergegeven in Bijlage 2; de boor-
staten van deze peilbuizen in Bijlage 4.

De boorbeschrijvingen laten vanaf maaiveld tot een diepte van 8,00 m-mv zeer fijn zand zien. Zand
met een grotere korrelgrootte is nergens aan getroffen. Het zeer fijne zand heeft overal een siltige en
humeuse bijmenging. In de bovenste 0,50 tot 1,00 meter is sprake van een sterk humeuse bijmen-
ging; daaronder zwak tot matig humeus. De siltige bijmenging is overwegend zwak; alleen op een
diepte van 7,60 tot 8,00 m-mv en op een diepte van 6,20 tot 6,40 m-mv is een matig siltige bijmen-
ging aangetroffen (boring PB1).

Op een diepte van 1,00 tot 1,50 m-mv zijn plaatselijk sporen van planten of hout aangetroffen (bo-
ring PB1 en PB2).




                                            Opgesteld door   MWH B.V.
13                                          Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>In boring PB3 is op 2,90 tot 3,00 m-mv een sterk roesthoudende laag aangetroffen. Volgens de boer
van dit akkerland komt deze roestlaag in een groter gebied rondom boring PB3 voor, op het noorde-
lijke deel van het perceel. Op het perceel ten zuiden van boring PB3 komt deze roestlaag niet meer
voor. In andere boringen is deze roestlaag evenmin aangetroffen. De lokale aanwezigheid van een
sterk roestige laag is van belang voor de doorlatendheid ter plaatse. Door het hoge gehalte aan
roest kitten de zandkorrels samen. Rondom peilbuis 3 wordt op een diepte van 3 m-mv derhalve een
matig tot slecht doorlatende laagje verwacht die als weerstandslaag op zal treden.

Schatting doorlatendheid
Met behulp van een zandliniaal is de korrelgrootte van het zand geschat op circa 100 tot 250 µm.
Aan het aangetroffen zand, met zeer fijne korrelgrootte (105-150 µm) en een zwak slibhoudende
bijmenging, wordt een horizontale doorlatendheid van circa 4 meter per dag toegeschreven. Afhan-
kelijk van de bijmenging varieert deze horizontale doorlatendheid tussen de 1 meter per dag (sterk
slibhoudend zeer fijn zand) en 6 meter per dag (schoon zeer fijn zand).
Bij zand met een iets grotere korrelgrootte, omschreven als matig fijn zand (150-210 µm), kan deze
horizontale doorlatendheid toenemen tot circa 10 meter per dag (range: 3 tot 15 meter per dag).

Aangezien er sprake is van een redelijk homogene zandige grondlaag, is de verticale doorlatendheid
van de ondergrond circa 4 tot 10 keer zo klein als de horizontale doorlatendheid. Ter plaatse van
peilbuis 3, waar op een diepte van circa 3 m-mv een sterk roesthoudend laagje voorkomt, is de ver-
ticale doorlatendheid naar verwachting aanzienlijk kleiner.

Conclusie doorlatendheid
De horizontale doorlatendheid in de bovenste acht meter bedraagt circa 4 tot 10 meter per dag.
Lokaal kan deze doorlatendheid iets lager uit vallen (1 tot 3 meter per dag) door een verhoogde bij-
menging van silt (t.p.v. pb1 op een diepte van 6,2 tot 6,4 m-mv), een verhoogde bijmenging van
humus (t.p.v. pb1 op een diepte van 7,5 tot 7,6 m-mv) of door het voorkomen van sterk roesthou-
dend zand (t.p.v. pb3 op 2,9 tot 3,0 m-mv). In de bovenste 0,5 tot 1,0 meter is de horizontale doorla-
tendheid lager; eveneens iets van 1 tot 3 meter per dag. Door recente omploeging in het akkerland
kan deze horizontale doorlatendheid lokaal groter zijn.
Door stroming langs preferente stroombanen in de bodem (bijvoorbeeld veroorzaakt door macropo-
riën, wortels, e.d.) in betere doorlatende sublagen van de ondergrond zou de effectieve horizontale
doorlatendheid 4 tot 10 meter per dag kunnen bedragen.
De horizontale doorlaatfactor wordt gebruikt in de ontwateringsberekening. Om veilig te rekenen,
wordt een doorlaatfactor van 1,2 m/dag gehanteerd.

De verticale doorlatendheid in de bovenste acht meter bedraagt circa 1 meter per dag. Door recente
omploeging of het voorkomen van oude wortelkanalen, kan deze verticale doorlatendheid lokaal
groter zijn. De plaatselijk voorkomende dunne laagjes zeer fijn zand met een verhoogde bijmenging
van silt, humus of roest zorgen voor een hydraulische weerstand. Hierdoor neemt de verticale door-
latendheid plaatselijk af tot 0,05 – 0,5 meter per dag.




                                            Opgesteld door   MWH B.V.
14                                          Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.5         Beleidsdocumenten

Afsluitend wordt aangegeven welke beleidsdocumenten van belang zijn gedurende het opstellen van
het waterstructuurplan. Ten behoeve van het waterstructuurplan zijn de volgende beleidsdocumen-
ten van belang:
 Normering en uitgangspunten voor stedelijk gebied (WVE).
 GRP Gemeente Barneveld 2010-2014.

Gedurende het opstellen van het waterstructuurplan is rekening gehouden met normering en de
uitgezette beleidslijnen in voornoemde documenten.

Normering en uitgangspunten voor stedelijk gebied (WVE)
Bij de ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied is het algemene uitgangspunt dat met de ontwikkeling
ervan ten aanzien van water géén afwenteling op de omgeving (en in de tijd) plaatsvindt. Daartoe
hanteert het waterschap de tritsen: ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ voor waterkwantiteit en
‘schoon houden – scheiden – schoonmaken’ voor waterkwaliteit, en houdt het rekening met
voorspelde klimaatontwikkelingen.

Voor verschillende onderdelen die deel uit zullen maken van het waterstructuurplan, zoals de di-
mensionering van watergangen, zijn specifieke normen en richtlijnen opgenomen in het document
‘Normering en uitgangspunten voor stedelijk gebied (WVE)’.

GRP 2010-2014
In het Gemeentelijk Rioleringsplan is aangegeven dat bij nieuwbouw hemelwater en vuilwater ge-
scheiden zal worden aangeleverd. Hemelwater wordt bij voorkeur bovengronds vastgehouden.
Vervolgens hanteert de gemeente de voorkeursvolgorde: bergen, afvoeren.

Andere aandachtspunten vanuit het GRP zijn:
 Opnemen in het waterstructuurplan hoe toekomstige bewoners worden geïnformeerd over o.a.
  hemelwaterafvoer op het perceel.
 Zoveel mogelijk gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen.
 Grondwaterneutraal bouwen.

Standaard Ontwerp- en Uitvoeringseisen
Voor de bepaling van de ontwatering zijn de eisen overgenomen zoals vastgesteld in de Standaard
ontwerp- en uitvoeringseisen van civiel- en cultuurtechnische werken van de gemeente Barneveld
(uitgiftedatum 12 april 2012).

Met betrekking tot (grond)waterkwaliteit gelden de volgende aandachtspunten:
 Het wegwater is evenals het dakwater van voldoende kwaliteit om rechtstreeks af te voeren naar
    oppervlaktewater.
 Geen uitloogbare materialen toepassen.
 Doorstroming waterpartijen bevorderen door juiste vormgeving.




                                           Opgesteld door   MWH B.V.
15                                         Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     Opgesteld door   MWH B.V.
16   Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>3           Waterstructuur
In dit hoofdstuk wordt de toekomstige waterstructuur van het plangebied beschreven. Achtereenvol-
gens wordt ingegaan op oppervlaktewater, riolering en grondwater. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met enkele aandachtspunten voor de verdere uitwerking. Uitgangspunt bij deze beschrijving is het
stedenbouwkundig plan Zwartebroek – Dwarsakker d.d. 24 februari 2015.



3.1         Oppervlaktewater en wadi’s

In het plangebied worden diverse wadi’s gerealiseerd. Hiermee wordt hemelwater zoveel mogelijk
vastgehouden, geborgen en afgevoerd. Dit is conform het beleid zoals opgenomen in het GRP en
sluit tevens aan bij het waterschapsbeleid.
Hemelwater van verhard oppervlak in het te ontwikkelen gebied wordt via goten bovengronds afge-
voerd naar de wadi’s. Een deel van de wadi’s is ontworpen in dezelfde richting als de kavelsloten.
Een ander deel van de wadi’s bevindt zich aan de zuidrand van de ontwikkeling. De locatie van de
wadi’s en zijn weergegeven op het stedenbouwkundig ontwerp (Bijlage 1).

Om inzicht te krijgen in de benodigde hoeveelheid berging (3.1.1) en de hoeveelheid water die mag
afvoeren naar het landelijk gebied (3.1.3) zijn retentieberekeningen uitgevoerd. De retentiebereke-
ningen zijn opgenomen in Bijlage 5.

3.1.1       Uitgangspunten en toetsing
Aan de hand van het bruto oppervlak, het afvoerend oppervlak en de maximale waterstanden in de
wadi is bepaald hoe groot de benodigde waterberging en –oppervlak dient te zijn, deze is getoetst
aan de beschikbare ruimte zoals deze in het inrichtingsplan gereserveerd is.

Ten behoeve van de bepaling van de benodigde berging en de toegestane afvoer zijn volgende uit-
gangspunten gehanteerd:
 Grondwatertrap VI:
   o afvoernorm 0,67 l/s/ha.
 De optredende peilstijging wordt getoetst aan:
   o T=10  waterpeil tot slokop (0,30 m waterdiepte);
   o T=100 waterpeil tot maaiveld (0,50 m waterdiepte).

Aanvullend is gecontroleerd of de waterberging voldoende is voor de buien uit module C2100 van de
Leidraad Riolering.
 Bui 08: minimaal 20 cm waking ten opzichte van wegpeil;
 Bui 09: geen water op straat;
 Bui 10: geen schade aan woningen.




                                           Opgesteld door   MWH B.V.
17                                         Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Voor de bepaling van de waterberging en toegestane afvoer is het plangebied onderverdeeld in oost
en west (zie Figuur 9). Binnen deze deelgebieden worden de wadi’s met elkaar verbonden door dui-
kers. Per deelgebied komt er een lozingspunt op het oppervlaktewater.




Figuur 9: Deelgebieden t.b.v. waterberging en afvoer



3.1.2        Waterberging
De benodigde hoeveelheid berging is bepaald op basis van de toelaatbare peilstijging. Voor de be-
rekening zijn de buien gehanteerd zoals opgenomen in het waterschapsbeleid. Het gaat om:
 T=10 kortdurende bui;
 T=10 langdurende bui;
 T=100 kortdurende bui;
 T=100 langdurende bui.

In de berekening is gebleken dat de peilstijging bij T=10 lang maatgevend is. De benodigde water-
berging is voor de twee deelgebieden weergegeven in Tabel 2. In deze tabel is tevens weergegeven
wat in het huidig stedenbouwkundig plan de beschikbare hoeveelheid waterberging is. Hieruit blijkt
dat in beide deelgebieden voldoende waterberging aanwezig is. De overmaat aan waterberging kan
gebruikt worden bij eventuele toekomstige uitbreidingen.




                                                       Opgesteld door   MWH B.V.
18                                                     Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Toetsing waterberging per deelgebied

                                                Deelgebied west                Deelgebied oost
 Bruto oppervlak   (m2)                             27.515                            39.640
 Afvoerend oppervlak (m2)                            9.336                            16.489
 Afvoerend oppervlak (%)                                 34                             42


 Benodigd wateroppervlak (m2)*                       1.230                            2.470
 Benodigde waterberging bij T=10 (m3)**               369                              741


 Beschikbaar wateroppervlak (m2)**                   2.146                            2.870
 Beschikbare berging (m3)**                           644                              861
 Beschikbare berging (mm)**                              56                             44


 Maximaal optredende peilstijging (m) T=10           0,20                              0,27
 Maximaal optredende peilstijging (m) T=100          0,27                              0,37


 Volume bui 08 (m3)                                   185                              326
 Volume bui 09 (m3)                                   274                              485
  Volume bui 10  (m3)                                 333                              589
* T=10 lang is maatgevend
** (t.o.v.) gemiddeld bij 0,3 m waterdiepte


3.1.3       Afvoer
De afvoer vanuit het nieuwe stedelijk gebied naar het huidige watersysteem mag niet toenemen ten
opzichte van de oorspronkelijke afvoer (maatgevende landelijke afvoer). Om inzicht te krijgen in de
hoeveelheid water die per deelgebied vanuit de wadi’s af mag voeren naar het oppervlaktewater is
per gebied bepaald wat de afvoernorm bedraagt.

Tabel 3: Afvoernorm per deelgebied

                                                Deel west                 Deel oost
 Afvoernorm T=10 (l/s)                            0,99                         1,78
 Afvoernorm T=100 (l/s)                           1,42                         2,54



Om de afvoernorm naar het bestaande oppervlaktewater te borgen, wordt voor de lozing van beide
deelgebieden op het oppervlaktewater in de wadi’s per deelgebied een stuw met debietsbegrenzer
geplaatst. De begrenzing wordt gerealiseerd door een doorlaat in de kruin van de stuw. Achter de
stuw bevindt zich een slokop met een afvoerriool naar het oppervlaktewater. De locaties van de stu-
wen zijn weergegeven op de tekening in Bijlage 1 en een detail van wadi met stuw is opgenomen in
Figuur 10.




                                                              Opgesteld door          MWH B.V.
19                                                            Datum                   17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Figuur 10: Doorsnede wadi en stuw



Omdat de deelgebieden relatief klein zijn, is de bijbehorende afvoernorm laag; hierdoor dient een
kleine doorlaat gerealiseerd te worden. Deze zijn in de praktijk gevoelig voor verstoppingen e.d.
Het beschreven systeem met stuw en doorlaat is dusdanig ontworpen dat deze een maximale groot-
te heeft en toch zo dicht mogelijk bij de gestelde afvoernorm in de buurt komt.
Doordat de optredende peilstijgingen beperkt blijven, is ervoor gekozen om de doorlaathoogte op het
niveau van maximaal toelaatbare peilstijging behorend bij T=10 te plaatsen. Bij een T=10 bui wordt
neerslag dus geborgen in de wadi’s en geschiedt de afvoer door infiltratie.

De doorlaatbreedte is ontworpen op de afvoernorm behorend bij T=100. De bovenkant van de stuw
(kruin) is gelijk aan de maximaal toelaatbare peilstijging behorend bij T=100.

Voor beide deelgebieden zijn de stuwafmetingen gelijk. De doorlaatbreedte is bepaald op 0,15 m.
De stuwhoogte (uitsparing) is 0,30 m boven bodemhoogte. De kruin van de stuwen ligt minimaal op
0,37 m boven bodemhoogte. Een principetekening van de stuw is weergegeven in Figuur 10 en op
de tekening in Bijlage 1. De minimale bovenbreedte voor de stuw is bepaald op 0,80 m. De opstu-
wing bij de afvoer behorend bij T=100 bedraagt bij stuw oost 0,08 m. Bij deelgebied west (stuw west)
ligt de peilstijging nog onder de kruinhoogte (maximaal 0,27 m) en wordt dus niet afgevoerd.

Bij de genoemde stuwafmetingen bedraagt het debiet bij T=100 2,8 l/s. Hiermee wordt in deelgebied
west de afvoernorm zeer gering overschreden. Omdat het plangebied en de bijbehorende afvoer-
norm relatief klein zijn, is het uit praktisch oogpunt niet haalbaar en noodzakelijk het debiet verder te
beperken. Het waterschap heeft hiermee ingestemd.

3.1.4        Wadi’s
In het plangebied wordt waterberging gecreëerd door wadi’s aan te leggen. Hemelwater wordt via
goten, dan wel de wegverkanting, afgevoerd naar de wadi’s. De locatie van de wadi’s is weergege-
ven op de tekening in Bijlage 1. De wadi’s staan per deelgebied met elkaar in verbinding door een
welput op de bodem van de wadi en duikers (diameter Ø400mm) tussen de wadi’s.

De wadi’s lozen per deelgebied door middel van een slokop met afvoerriool op het oppervlaktewater.
Voor de slokop bevindt zich een stuw, zoals beschreven in de vorige paragraaf. Het afvoerriool naar
het oppervlaktewater is ontworpen met een diameter Ø400mm. Bij deze diameter is de stroomsnel-
heid (bij T=100) maximaal 0,4 m/s.




                                             Opgesteld door   MWH B.V.
20                                           Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De wadi’s krijgen een bodemhoogte van 0,50 m (en de meest oostelijke 0,80 m) onder maaiveld.
Onder de wadi’s wordt grondverbetering toegepast met een afvoerdrain (Ø250mm). De drains die
onder de wadi’s liggen lozen op kavelsloten.

Om te voorkomen dat grondwater vrij wordt afgevoerd, dient een overstort dan wel verhoging in de
drain aangebracht te worden. Met het oog op de ontwatering is de overstort/verhoging geprojecteerd
op 3,70 m NAP. De afvoerende zaksloten dienen minimaal deze bodemhoogte te hebben. Op de
plantekening is aangegeven wat de diepte en de benodigde bovenbreedte van de ontvangende zak-
sloten is.

Ledigingscapaciteit
De ledigingstijd van de wadi’s is per deelgebied bepaald, hierbij is uitgegaan van een maatgevende
doorlatendheid van de toplaag (gras). Conform Leidraad Riolering (C2200) is een doorlatendheid
van 0,5 m/dag aangehouden. Op basis hiervan bedraagt de ledigingstijd van de wadi’s in het weste-
lijk deelgebied globaal 9 uur, voor oostelijk gelegen wadi’s bedraagt de ledigingstijd globaal 15 uur.
Doorgaans wordt 24 uur aangehouden als maximaal toelaatbare ledigingstijd. De ledigingstijd vol-
doet dus aan genoemde norm.

Op de tekening in Bijlage 1 is een principetekening opgenomen van de wadi’s en de duikerverbin-
ding tussen de wadi’s.



3.2          Riolering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige riolering van het plangebied. Als eerste worden
de gehanteerde uitgangspunten beschreven. Daarna wordt ingegaan op de nieuw aan te leggen
afvalwaterriolering en afvoer hiervan, later wordt specifiek stilgestaan bij de bergbezinkleiding welke
zich in het noorden van het plangebied bevindt. Vervolgens wordt de toekomstige hemelwaterafvoer
beschreven.

3.2.1        Uitgangspunten
Voor het globale ontwerp van de afvalwaterriolering zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Minimale dekking: 1,20 m.
 Minimale diameter 250 mm (PVC).
 Afschot:
    o afschot beginstrengen 1:250 (eerste 150 m);
    o minimaal afschot 1:500;
    o gemiddeld afschot 1:400.

Voor het ontwerp van de hemelwaterriolering (goten) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Maximale gootlengte 70 m.
 Minimaal verhang 1:250.




                                            Opgesteld door   MWH B.V.
21                                          Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.2.2        Afvalwaterriolering
Afvalwater (droogweerafvoer) wordt onder vrij verval afgevoerd naar de omliggende bestaande ge-
mengde riolering. Hierbij wordt de vuilwaterriolering van de deelgebieden aangesloten op de ge-
mengde riolering waarbij, indien mogelijk, de aansluitpunten zover mogelijk van de bergbezinkleiding
liggen.

Het te ontwikkelen gebied zal op drie locaties aansluiten op de omliggende gemengde riolering (put
15004, 15313, 15304). Voor bepaling van de hoogste bob’s is uitgegaan van een minimale dekking
van 1,20 m en een buisdiameter van Ø 250 mm (PVC). Voor het meest westelijke gelegen vuilwater-
riool is een diepere ligging aangehouden zodat in de toekomst een eventueel zuidelijk gelegen uit-
breiding onder vrijverval kan afvoeren. De drie aansluitlocaties met bijbehorende langste tracés zijn
weergegeven in Figuur 11.




Figuur 11: Aansluitlocaties afvalwaterriolering



Voor de drie aansluitlocaties is bepaald wat het maatgevende (langste) tracé is. Vervolgens is uit-
gaande van het vastgestelde wegpeil bepaald wat het haalbare afschot is. Voor het westelijk gebied
(put 15004) is het haalbare afschot 1:350 (lengte tracé: 280 m). Voor het oostelijk gebied (aanslui-
tend op put 15313 en 15304’ zijn de afschotten zoals genoemd onder de uitgangspunten haalbaar.

3.2.3        Bergbezinkleiding
Het plangebied wordt in het noordwesten begrensd door een kopsloot waarop een riooloverstort van
het gemengde stelsel overtollig water loost. In praktijk leveren dergelijke situaties na werking van de
overstort vaak stankoverlast op. Met de realisatie van nieuwbouw in de buurt van deze overstort
neemt de kans op klachten toe.




                                                  Opgesteld door   MWH B.V.
22                                                Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>In deze paragraaf wordt een afweging gemaakt tussen handhaving van de huidige situatie en het
treffen van maatregelen in de vorm van een overkluizing tot de kadastrale grens van Platanenstraat
59.

De locatie van de externe overstort en het deel watergang wat eventueel te overkluizen is, staat
weergegeven in Figuur 12.




Figuur 12: Locatie bergbezinkleiding (rode stip) en deel te overkluizen watergang (oranje arcering)



De afweging tussen beide opties wordt gedaan op onderstaande criteria. Omdat niet alle criteria
even zwaar wegen is per criterium een weegfactor gehanteerd.

Stankoverlast
Zoals eerder beschreven zijn kopsloten waarop riooloverstorten lozen gevoelig voor stankoverlast.
Door een overkluizing aan te leggen, wordt de kans op klachten van (toekomstig) omwonenden ver-
kleind.

Ontwatering
De bestaande sloot draagt bij aan de ontwatering van het gebied. Bij aanleg van een overkluizing en
demping van de sloot bestaat de kans op stijgende grondwaterstanden. Door bij de werkzaamheden
een drain mee te leggen blijft de ontwaterende functie behouden.

Waterberging
Gedurende hevige neerslag en overstortingen uit het gemengde riool wordt een deel van het water
geborgen in de sloot waarna het afgevoerd wordt. Afhankelijk van de wijze waarop de overkluizing
gerealiseerd wordt, zou door aanleg van de overkluizing de bergende functie kunnen vervallen. Dit is
het geval als de watergang vervangen wordt door een duiker.




                                                              Opgesteld door         MWH B.V.
23                                                            Datum                  17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Kosten
Aanleg van een overkluizing brengt kosten met zich mee, naar verwachting zijn deze lager bij com-
binatie met het bouwrijp maken.

Gelegenheid aanpak
Tijdens het bouwrijp maken is het tracé van de beoogde overkluizing goed toegankelijk. Na aanleg
van de geplande woningen en toegangsweg is realisatie van de overkluizing lastiger uitvoerbaar.

Beeldkwaliteit
De bestaande kopsloot maakt deel uit van het huidige straatbeeld. Naar verwachting draagt demping
van de kopsloot niet positief bij aan dit beeld.

Tabel 4: Multi criteria analyse kopsloot na overstort BBL

                                   Weegfactor               Handhaven huidige    Aanleg overkluizing tot         Opmerkingen
                                                                                gebiedsgrens Dwarsakker

Stankoverlast                           50                          -                          +
Ontwatering                             10                         +                           0                Drain mee leggen
                                                                                                              Alleen bij beduikering,
                                        10                         +                           -            aspect vervalt als gekozen
Waterberging                                                                                                 wordt voor overkluizing.
Kosten                                  10                         +                           -
Gelegenheid aanpak
                                        10                          -                          +
stankoverlast
Beeldkwaliteit                          10                         +                           -
Totaal                                                             -20                       +30


Op basis van bovenbeschreven afweging wordt geadviseerd bestaande sloot te overkluizen tot de
plangrens.

3.2.4         Hemelwaterriolering
Regenwater van wegen, daken en privé verharding wordt in het plangebied afgevoerd naar de wa-
di’s. In een groot deel van het plangebied kan dit door middel van de wegverkanting. In enkele delen
van het plangebied dienen goten te worden aangelegd. De afvoer door middel van de goten dan wel
de wegverkanting is op de tekening in Bijlage 1 weergeven. Hierop staan de globale tracés en te-
vens de te hanteren wegpeilen van de goten. Als uitgangspunt (laagste wegpeil) is gehanteerd het
vastgestelde minimale wegpeil in de ontwateringsberekening (zie paragraaf 3.3.2).

Voor het verhang van de goten is 1:250 aangehouden. De maximale gootlengte is vastgesteld op
70 m. Op een aantal locaties is door het aangebrachte verschil in het wegpeil, het hoogteverschil
wegpeil – vloerpeil minder dan de gewenste 0,3 m. Omdat dit in die gevallen het hoogste punt is en
de goten hemelwater zullen afvoeren naar de lager gelegen wadi’s kan op dit punt afgeweken wor-
den van het uitgangspunt.




                                                               Opgesteld door   MWH B.V.
24                                                             Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hemelwater van de achterzijde van de woningen kan in een aantal gevallen (rijtjeswoningen) worden
aangesloten op zaksloten aan de achterzijde van de percelen. Als dit niet mogelijk is of als aanslui-
ting op de wadi de voorkeur heeft, dient een leiding door de spouwmuur, onder het huis of langs de
gevel te worden gelegd.



3.3           Grondwater, ontwatering en wegpeil

In deze paragraaf wordt ingegaan op de drooglegging en ontwatering van het te ontwikkelen gebied.
Voor het gebied wordt bepaald hoe voldoende ontwatering gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt
vastgesteld wat de minimale wegpeilen zijn.

3.3.1        Uitgangspunten
Aanpak
Aan de hand van de formule van Hooghoudt zijn ontwateringsberekeningen uitgevoerd. Op basis
van o.a. doorlaatfactor, waterpeil, de afstand tussen watergangen wordt per deelgebied berekend
welke ontwateringsdiepte gehaald wordt bij een afvoer van 13 mm/dag.

Uitgangspunten
     Gedurende de inventarisatiefase is de doorlatendheid globaal bepaald. Op basis hiervan wordt
      een doorlaatfactor van 1,2 m/dag gehanteerd.
     Tijdens veldbezoek is het waterpeil in de kavelsloten vastgesteld. Dit bevindt zich op ca. 0,80 m
      onder maaiveld. Het maaiveld ter plaatse van de observatie bedraagt volgens de AHN
      4,60 m+NAP. Op basis hiervan wordt een waterpeil van 3,80 m+NAP aangehouden bij het uit-
      voeren van de ontwateringsberekening. Dit komt globaal overeen met een GHG van 0,70 m on-
      der maaiveld (in het plangebied 3,80 à 4,30 m+NAP). De watergang betreft een zaksloot; moge-
      lijk zakt het water zo nu en dan uit tot de bodem van de zaksloot. Om echter worst case te reke-
      nen, wordt uitgegaan van genoemd waterpeil als ontwateringsbasis.
     Uitgangspunt met betrekking tot de vloerpeilen en tuinhoogten zijn als volgt:
      o Vloerpeil          0,30 m + wegpeil.
      o Tuinhoogte         0,10 m + wegpeil.
     Per deelgebied is het percentage verhard oppervlak bepaald. Dit getal is meegenomen in de
      ontwateringsberekening.
     Bij bepaling van het verhard oppervlak zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
      o Daken (inclusief schuren in achtertuinen), openbare verharding en achterpaden voeren
            100 % af.
      o Voortuinen voeren voor 50 % af.
     De ontwateringsberekening resulteert in een afvoer in millimeters per dag. Als uitgangspunt is
      een ontwerpafvoer van 13 mm/dag (langdurige afvoer op 4 dagen bij T=1, Buishand en Velds)
      gehanteerd.

Toetsing
De te hanteren ontwateringseisen die vastgesteld zijn:
 Woonstraten 0,70 m.                  t.o.v. wegpeil.
 Primaire wegen 0,90 m.               t.o.v. wegpeil.




                                             Opgesteld door   MWH B.V.
25                                           Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>    Woning met kruipruimte 0,70 m.                     t.o.v. vloerpeil.
    Woning zonder kruipruimte 0,30 m.                  t.o.v. vloerpeil.
    Tuinen en openbaar groen 0,50 m.                   t.o.v. maaiveld.
    Droogligging 1,00 – 1,20 m.                        t.o.v. streefpeil.

3.3.2       Ontwerp
Aan de hand van het stedenbouwkundig plan is het projectgebied ten behoeve van de bepaling van
de ontwatering onderverdeeld in vier deelgebieden. Per deelgebied is bepaald wat de afstand tussen
de watergangen is en is berekend wat de ontwatering is. De deelgebieden zijn weergegeven in
Figuur 13.




Figuur 13: Deelgebieden t.b.v. berekening van de ontwatering (oranje peil: berekening maatgevende opbolling)




Ten behoeve van de verbetering van de ontwatering en tevens het verwerken van de vrijgekomen
grond wordt het maaiveld van het te ontwikkelen gebied verhoogd. De voorgestelde maaiveldhoog-
tes en de resultaten van de ontwateringsberekening zijn per deelgebied weergegeven in Tabel 5. De
maatgevende locatie voor de toetsing (ter plaatse van de maximale opbolling) zijn grijs gearceerd in
de tabel. De ontwateringsberekeningen zijn grafisch weergegeven in Bijlage 6.




                                                            Opgesteld door        MWH B.V.
26                                                          Datum                 17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Berekende ontwatering per deelgebied (grijze arcering: maatgevende locatie t.b.v. toetsing)

     Deelgebied     Afstand tussen       Huidig          Ontwerp       Vloerpeil    Tuinhoogte         Berekende               Toetsing
                     watergangen       maaiveld (m       minimaal      (m NAP)       (m NAP)           ontwatering
                          (m)            NAP)*           wegpeil                                           (m)
                                                        (m NAP)**

     Deelgebied A         50            4,30 - 4,60        4,80          5,10          4,90             0,84 t.o.v.        0,70 m - vloerpeil
                                                                                                         vloerpeil
                                                                                                                       (woning met kruipruimte)
     Deelgebied B         80             4,80-5,10         5,20          5,50          5.30              0,63 t.o.v.     0,50 m – tuinhoogte
                                                                                                       tuinhoogte en
                                                                                                                        en 0,70 t.o.v. vloerpeil
                                                                                                         0,83 t.o.v.
                                                                                                          vloerpeil
     Deelgebied C         80             4,80-5,20         5,20          5,50          5.30             0,84 t.o.v.        0,70 m - vloerpeil
                                                                                                         vloerpeil
     Deelgebied D         90             4,50-5,20         5,45          5,75          5.55             0,71 t.o.v.    0,70 m - wegpeil (woonst-
                                                                                                         wegpeil                 raat)
* bron: AHN2
** Hierin is het ontwerp van de goten t.b.v. hemelwaterafvoer nog niet meegenomen.




De voorgestelde minimale wegpeilen variëren tussen de 4,80 m+NAP en de 5,50 m+NAP. De uit-
eindelijke weghoogtes worden uitgewerkt bij het ontwerp van de goten voor de hemelwaterafvoer
(zie paragraaf 3.2.4).

Voor de achterzijde van de Albert van Meerveldstraat 72-76 wordt geadviseerd op het grensvlak van
de nieuwe ontwikkeling met de bestaande bebouwing een zaksloot dan wel drain aan te brengen (zie
Bijlage 1).

Indien deze maatregelen worden getroffen en de bestaande sloten die op de tekening staan conform
de aangegeven locatie/bodemhoogte gehandhaafd worden, is verder geen drainage (bouwblokdrai-
nage) nodig.




                                                             Opgesteld door         MWH B.V.
27                                                           Datum                  17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.4         Aandachtspunten

Verwacht wordt dat met het uitgewerkt waterstructuurplan inclusief genoemde aanvullende maatre-
gelen (ophoging/zaksloten/drainage), de nieuwbouw geen nadelige invloed heeft op de bestaande
waterhuishouding en woningen. Wel zijn enkele aandachtspunten gesignaleerd waar bij de verdere
uitwerking van het plan rekening mee gehouden dient te worden. Het gaat hierbij om de volgende
aspecten:
 De hoogteligging van bestaand gebied is van belang bij de uitwerking van de plannen. Om hoog-
    teverschil op te vangen, kunnen geprojecteerde groenstroken worden benut. In het kader van dit
    waterstructuurplan is een aantal putdekselhoogtes en tuinhoogtes ingemeten.
    o De tuinhoogtes in het centrale deel (achterzijde Albert van Meerveldstraat 72-76) zijn circa
         0,40 m lager dan de geprojecteerde naastliggende tuinhoogtes van de toekomstige ontwik-
         keling. Dit hoogteverschil dient in de groenstrook te worden opgevangen.
    o De geprojecteerde weghoogte in het centrale deel (Jan Landmanstraat) en het oostelijk deel
         (Albert van Meerveldstraat) ligt respectievelijk 0,40 en 0,60 m hoger dan de bestaande weg-
         hoogte waarop aangesloten wordt. Dit hoogteverschil dient bij de verdere uitwerking te wor-
         den opgevangen.
 Voor deelgebied D (onderscheiden bij bepaling van de ontwatering en het wegpeil) is het van
    belang na te gaan of het haalbaar is om de maaiveldophoging te realiseren. De weghoogtes van
    de Eendrachtstraat ter plaatse zijn onbekend. Als niet voldoende ophoging gerealiseerd wordt, is
    het noodzakelijk om extra drainage aan te leggen, dit mede is afhankelijk van de specifieke in-
    richting van het gebied.
 Op een aantal punten is nog niet duidelijk of sprake is van een hoogteverschil tussen bestaand
    gebied en de geprojecteerde ontwikkeling. Geadviseerd wordt om daar extra inmetingen te doen
    of wel deze onderdelen mee te nemen bij een volledige inmeting van het ontwikkelgebied. Het
    gaat hierbij om:
    o De tuinhoogtes aan de achterzijde van de Ds. W.L. Mulderstraat 8-24.
    o De tuinhoogtes aan de achterzijde van de Jan Landmanstraat 2-16.
    o De tuin/weghoogte aan de achterzijde van de Albert van Meerveldstraat 88-90.
    o De tuinhoogte van de bestaande woning aan de Eendrachtstraat 75.
 Bij de aanleg van de sloten t.b.v. de ontwatering is het van belang dat een onderhoudspad aan-
    wezig is. In sommige gevallen kan dit worden gecombineerd met het achterpad. Bij verdere uit-
    werking van dit plan moet nagegaan worden hoe het onderhoudspad kan worden ingepast.
 In een volgend stadium dient de bovengrondse hemelwaterafvoer verder uitgewerkt en gedetail-
    leerd te worden. Hierbij gaat het o.a. om de precieze locatie van de goten in samenhang met de
    wegprofilering, de aansluiting op de wadi’s, etc. Geadviseerd wordt om goten zodanig aan te
    leggen dat maximaal bochten van 45 graden aanwezig zijn.




                                           Opgesteld door   MWH B.V.
28                                         Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4            Conclusies en aanbevelingen
In voorliggend plan is de huidige en toekomstige waterstructuur van de uitbreiding van de kern
Zwartebroek beschreven.

Het toekomstig watersysteem voldoet aan de eisen van Waterschap Vallei en Veluwe. In het plan is
door de aanleg van een systeem met wadi’s die met elkaar verbonden zijn voldoende waterberging
opgenomen.

Het plan sluit goed aan bij het beleid van gemeente en waterschap door hemelwater bovengronds
via goten af te voeren naar de wadi’s. Afvalwater van de uitbreiding wordt geloosd op het bestaande
gemengde stelsel van de kern Zwartebroek. Ten aanzien van de bergbezinkleiding wordt op basis
van een multi-criteria analyse aanbevolen om de bestaande kopsloot te overkluizen tot aan de plan-
grens.

Bij de weergegeven ophoging is de ontwatering voldoende en er is sprake van grondwater neutraal
bouwen. Voor de overgang tussen bestaand en toekomstig gebied zijn maatregelen opgenomen in
dit plan.

Op een aantal locaties is hoogteverschil aanwezig tussen bestaand en toekomstig gebied (zie para-
graaf 3.4). Bij de verdere uitwerking van het plan dient hieraan aandacht te worden gegeven. Het
gaat om de volgende locaties:
 Bestaande tuinhoogtes in het centrale deel (achterzijde Albert van Meerveldstraat 72-76). Deze
    zijn circa 0,4 m lager dan de geprojecteerde naastliggende tuinhoogtes van de toekomstige ont-
    wikkeling. Dit hoogteverschil dient in de groenstrook te worden opgevangen.
 Geprojecteerde weghoogte in het centrale deel (Jan Landmanstraat) en het oostelijk deel (Albert
    van Meerveldstraat). Deze ligt respectievelijk 0,40 en 0,60 m hoger dan de bestaande weghoog-
    te.

Aanbevolen wordt om de weghoogte van de Eendrachtsstraat ter hoogte van de geplande ontwikke-
ling in te meten. Vervolgens kan worden nagegaan of de geplande maaiveldhoogtes van de aan-
grenzende nieuwe ontwikkeling haalbaar zijn en wat het op te vangen hoogteverschil eventueel is.

Aanbevolen wordt om nog onbekende maaiveldhoogtes in te meten om na te gaan of aansluiting
en/of ophoging lokaal eventueel problemen oplevert, zodat bij de uitwerking van het plan dit met de
inrichting van het plangebied opgevangen kan worden. Hierbij gaat het om:
 De tuinhoogtes aan de achterzijde van de Ds. W.L. Mulderstraat 8-24.
 De tuinhoogtes aan de achterzijde van de Jan Landmanstraat 2-16.
 De tuin/weghoogte aan de achterzijde van de Albert van Meerveldstraat 88-90.
 De tuinhoogte van de bestaande woning aan de Eendrachtstraat 75.

In een volgend stadium dient de bovengrondse hemelwaterafvoer verder uitgewerkt en gedetailleerd
te worden. Hierbij gaat het o.a. om de precieze locatie van de goten in samenhang met de wegprofi-
lering, de aansluiting op de wadi’s, etc. Geadviseerd wordt om goten zodanig aan te leggen dat
maximaal bochten van 45 graden aanwezig zijn.




                                           Opgesteld door   MWH B.V.
29                                         Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     Opgesteld door   MWH B.V.
30   Datum            17 april 2015, definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlagen



Bijlage 1: Tekening Waterstructuurplan Zwartebroek (separaat)
Bijlage 2: Locatie peilbuizen
Bijlage 3: Inventarisatie regionale bodemopbouw
Bijlage 4: Boorstaten
Bijlage 5: Retentieberekeningen
Bijlage 6: Ontwateringsberekeningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Tekening Waterstructuurplan Zwartebroek (separaat)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Locatie peilbuizen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Inventarisatie regionale bodemopbouw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                 Inventarisatie regionale bodemopbouw



Locatie:




RD coördinaten

X=163059
Y=465430
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Verkavelingsplan




Het plangebied (licht roze) en bestaande bebouwing (rood)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Verwachte bodemopbouw en geohydrologisch parameters



Bodemopbouw volgens REGIS II.1




N.B. Deze in REGIS gehanteerde doorlatendheden kunnen ondiep nogal eens een overschatting
geven, aangezien er uitgegaan wordt van een puur natuurlijk afgezette bodemlaag, zonder
antropogene inbreng, verstoorde grond, inspoeling van silt of lutum etc.



In profiel:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Deklaag is afwezig.

Van nature komt vanaf maaiveld tot een diepte van circa NAP -9,0 meter een watervoerend pakket
voor:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Diepe boring REGIS (DINO-loket)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>De bovenste halve meter wordt beschreven als een antropogeen opgebrachte bodemlaag. Het
betreft een esdek, bestaande uit humeus rijk matig fijn zand.
Hieronder volgt matig fijn, zwak grindig zand van NAP +4,63 tot 1,13 m.
Daaronder matig grof tot zeer grof zand (zwak siltig) tot NAP -9,0 m.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Nabijgelegen boring DINOloket:




Matig fijn zand met grindige bijmenging.




De sonderingen die in DINOloket in de buurt zijn weergegeven, geven helaas geen
sondeerresultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Conclusie

Regionale bodemopbouw
Verwacht wordt een zandpakket vanaf maaiveld (NAP +4,5 à +5,0 m) tot een diepte van NAP -9,0
meter. Hieronder komen afsluitende kleilagen voor.
Dit zandpakket bestaat in de bovenste meters uit matig fijn zand, plaatselijk met grindige of siltige
bijmenging. Hieronder komt matig tot zeer grof zand voor met siltige bijmenging.

De bovenste halve meter wordt beschreven als een antropogeen opgebrachte bodemlaag. Het
betreft een esdek, bestaande uit humeus rijk matig fijn zand.
Gezien de ligging in stedelijk gebied is of wordt de bovenste 1 a 2 meter waarschijnlijk verstoord of
ontgraven, en wordt er mogelijk nieuw zand opgebracht. Dit zand is doorgaans matig fijn, zwak siltig
van aard.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Boorstaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Boring:        PB1                                                       Boring:       PB2


Datum:         25-5-2012                                                 Datum:        25-5-2012
                            0     akker                                                            0     akker
         0                                                                        0
                                  Zand, zeer fijn, sterk humeus,                                         Zand, zeer fijn, sterk humeus,
                                  zwak siltig, donker zwartbruin                                   42    zwak siltig, donker zwartbruin
         50                 55                                                    50
                                  Zand, zeer fijn, zwak humeus,                                    90
                                                                                                         Zand, zeer fijn, matig humeus,
     100                    110   zwak siltig, sporen roest, bruingeel        100                        zwak siltig, neutraal grijsbruin
                                  Zand, zeer fijn, zwak humeus,                                          Zand, zeer fijn, zwak humeus,
                                                                                                   150   zwak siltig, zwak roesthoudend,
     150                    160   zwak siltig, zwak plantenhoudend,           150
                                  sporen hout, bruingeel                                                 sporen planten, licht oranjebruin
     200                          Zand, zeer fijn, zwak humeus,               200                        Zand, zeer fijn, zwak humeus,
                                  zwak siltig, licht bruingeel                                           zwak siltig, licht bruingrijs
     250                                                                      250

                                                                                                   300
     300                                                                      300

     350

     400

     450

     500

     550

     600                    620
                            640
                                  Zand, zeer fijn, zwak humeus,
     650                          matig siltig, licht bruingeel
                                  Zand, zeer fijn, zwak humeus,
     700
                                  zwak siltig, licht witgrijs
                            750
     750                    760
                                  Zand, zeer fijn, matig humeus,
                            800   matig siltig, zwak veenhoudend,
     800                          licht witgrijs
                                  Zand, zeer fijn, zwak humeus,
                                  matig siltig, licht witgrijs




Boring:        PB3                                                       Boring:       PB4


Datum:         25-5-2012                                                 Datum:        25-5-2012
                            0     gras                                                             0     groenstrook
         0                                                                        0
                                  Zand, zeer fijn, sterk humeus,                                         Zand, zeer fijn, matig humeus,
                            40                                                                     40
                                  zwak roesthoudend, zwak                                                zwak siltig, matig wortelhoudend,
         50                       wortelhoudend, bruinzwart                       50                     donker zwartbruin
                                                                                                   85
     100
                            100   Zand, zeer fijn, zwak humeus,               100                        Zand, zeer fijn, zwak humeus,
                                  zwak siltig, licht geelgrijs                                     130
                                                                                                         zwak siltig, sporen roest, grijsgeel

     150                          Zand, zeer fijn, zwak humeus,               150                        Zand, zeer fijn, zwak humeus,
                                  zwak siltig, licht bruingrijs                                          zwak siltig, zwak grindhoudend,
                                                                                                         sporen roest, licht bruingrijs
     200                                                                      200
                                                                                                         Zand, zeer fijn, zwak humeus,
                                                                                                         zwak siltig, licht bruingrijs
     250                                                                      250
                            290
                            300                                                                    300
     300                          Zand, zeer fijn, zwak humeus,               300
                                  zwak siltig, sterk roesthoudend,
                                  licht bruingrijs




                                                                                                             getekend volgens NEN 5104

Projectcode:         M12A0212

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

Projectnaam:         Water structuurplan Zwartebroek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Retentieberekeningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bruto oppervlak komt overeen met som andere oppervlakken
Deelgebied                                                             West                                                        Wadi oppervlak
Bruto oppervlak (ha)                                                   2.75                                                                      gepland:                      2146 m2
Toename van verhard oppervlak (ha)                                     0.93             34%                                            minimaal benodigd:                      1230 m2
Onverhard oppervlak + reeds aanwezig afvoerend oppervlak (ha)          1.69             62%                                          maatgevend scenario:              Bui T=10 lang
Minimaal wadi oppervlak (ha)                                           0.12              4%


Maatgevende afvoer                                                      0.67   l/s/ha                        Afvoernorm (l/s)     Afvoernorm (m3/h)
Vermenigvuldigingsfactor T=10                                            1.4   -                      T=10                   0.99                   3.57
Vermenigvuldigingsfactor T=100                                             2   -                     T=100                   1.42                   5.10
Maximale peilstijging T=10                                              0.30   m
Maximale peilstijging T=100                                             0.50   m

                                                                Tijdstap (uur) Neerslag (mm) Neerslag (m3) Landelijk afvoer (m3) Benodigde berging (m3) Optredende peilstijging (m)
Bui T=10 kort                                                                1             4            42                     9                      33                         0.03 voldoet
                                                                             1            30           317                     9                     308                         0.25 voldoet
Totaal                                                                                                                                               341                         0.28 voldoet

Bui T=10 lang                                                             24              12           127                   223                       0                         0.00 voldoet
                                                                          24              56           592                   223                     369                         0.30 voldoet
Totaal                                                                                                                                               369                         0.30 voldoet

Bui T=100 kort                                                             1               5            53                    13                      40                         0.03 voldoet
                                                                           1              45           475                    13                     462                         0.38 voldoet
Totaal                                                                                                                                               502                         0.41 voldoet

Bui T=100 lang                                                            24              15           158                   319                       0                         0.00 voldoet
                                                                          24              78           824                   319                     506                         0.41 voldoet
Totaal                                                                                                                                               506                         0.41 voldoet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bruto oppervlak komt overeen met som andere oppervlakken
Deelgebied                                                              Oost                                                           Wadi oppervlak
Bruto oppervlak (ha)                                                    3.96                                                                         gepland:                  2870 m2
Toename van verhard oppervlak (ha)                                      1.65            42%                                                minimaal benodigd:                  2470 m2
Onverhard oppervlak + reeds aanwezig afvoerend oppervlak (ha)           2.07            52%                                              maatgevend scenario:          Bui T=10 lang
Minimaal wadi oppervlak (ha)                                            0.25             6%


Maatgevende afvoer                                                      0.67   l/s/ha                        Afvoernorm (l/s)          Afvoernorm (m3/h)
Vermenigvuldigingsfactor T=10                                            1.4   -                      T=10                      1.78                       6.40
Vermenigvuldigingsfactor T=100                                             2   -                     T=100                      2.54                       9.15
Maximale peilstijging T=10                                               0.3   m
Maximale peilstijging T=100                                              0.5   m

                                                                Tijdstap (uur) Neerslag (mm) Neerslag (m3) Landelijk afvoer (m3) Benodigde berging (m3) Optredende peilstijging (m)
Bui T=10 kort                                                                1             4            76                    13                      62                        0.03 voldoet
                                                                             1            30           569                    13                     555                        0.22 voldoet
Totaal                                                                                                                                               618                        0.25 voldoet

Bui T=10 lang                                                             24              12           228                      321                          0                  0.00 voldoet
                                                                          24              56          1062                      321                        740                  0.30 voldoet
Totaal                                                                                                                                                     740                  0.30 voldoet

Bui T=100 kort                                                             1               5            95                       19                         76                  0.03 voldoet
                                                                           1              45           853                       19                        834                  0.34 voldoet
Totaal                                                                                                                                                     910                  0.37 voldoet

Bui T=100 lang                                                            24              15           284                      459                           0                 0.00 voldoet
                                                                          24              78          1479                      459                        1020                 0.41 voldoet
Totaal                                                                                                                                                     1020                 0.41 voldoet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Ontwateringsberekeningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Formule van Hooghoudt
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Project:       Waterstructuurplan - deelgebied A
Projectnr.     m15a0135
Datum:         17-apr-15
Medewerker:    Richard Wilbrink
Opmerkingen:

D = Diepte tot de onderlatende laag beneden de drain
L = de afstand tussen de drains
r = straal van de drain
k1 en k2 = doorlaatfactor grondlaag
m= beschikbare opbolling
q(m) = berekende afvoer
d(equiv) = dikte van de equivalentlaag

Berekening                                                                                                 Bron
D=                                           7m           k1 (boven drain) =               1.2 m/d
L=                                          50 m          k2 (onder drain) =               1.2 m/d         cunet goed doorlatend
r=                                       0.225 m          vloerpeil                       5.10 m+NAP       vloerpeil = weghoogte +0,3m
                                                          ontwatering                     0.84 m-m.v.
                                                          waterpeil / drainhoogte         3.80 m+NAP       kavelsloten WP:0,8 m- NAP+4,6 m (AHN)
                                                          drooglegging - opstuwing drains 1.3 m t.o.v. waterpeil/drainhoogte
d(equiv)=                                   3.85 m        m=                              0.46 m
                                                          kwel=                            0.0 mm/d
                                                          gesloten verhard                  45 %
                                    q(m vast)         7.2 mm/d                    bij 100% onverhard
                                                     13.1 mm/d                    t.o.v. onverhard oppervlak
                                                                                  (gecorrigeerd voor kwel)


                                                                  Ontwatering
                        6.00
    opbolling (m+NAP)




                                                                  5.10
                        5.00
                                                                  4.26
                               3.80
                        4.00

                        3.00                                                                                 waterstand

                        2.00                                                                                 maaiveld

                        1.00

                        0.00
                                0       5       10   15    20      25       30     35    40   45   50
                                                                        drainafstand L




     17-4-2015                                                  HOOGHOUDT Zwartebroek.deelgebiedA.toek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Formule van Hooghoudt
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Project:       Waterstructuurplan - deelgebied B
Projectnr.     m15a0135
Datum:         17-apr-15
Medewerker:    Richard Wilbrink
Opmerkingen:

D = Diepte tot de onderlatende laag beneden de drain
L = de afstand tussen de drains
r = straal van de drain
k1 en k2 = doorlaatfactor grondlaag
m= beschikbare opbolling
q(m) = berekende afvoer
d(equiv) = dikte van de equivalentlaag

Berekening                                                                                                 Bron
D=                                           7m           k1 (boven drain) =               1.2 m/d
L=                                          80 m          k2 (onder drain) =               1.2 m/d         cunet goed doorlatend
r=                                       0.225 m          tuinhoogte                      5.30 m+NAP       tuinhoogte = wegpeil + 0,1 m
                                                          ontwatering                     0.63 m-m.v.
                                                          waterpeil / drainhoogte         3.80 m+NAP       kavelsloten WP:0,8 m- NAP+4,6 m (AHN)
                                                          drooglegging - opstuwing drains 1.5 m t.o.v. waterpeil/drainhoogte
d(equiv)=                                   4.63 m        m=                              0.87 m
                                                          kwel=                            0.0 mm/d
                                                          gesloten verhard                  49 %
                                    q(m vast)         6.6 mm/d                    bij 100% onverhard
                                                     13.0 mm/d                    t.o.v. onverhard oppervlak
                                                                                  (gecorrigeerd voor kwel)


                                                                  Ontwatering
                        6.00
                                                                  5.30
    opbolling (m+NAP)




                        5.00                                      4.67

                               3.80
                        4.00

                        3.00                                                                                 waterstand

                        2.00                                                                                 maaiveld

                        1.00

                        0.00
                                0       8       16   24    32      40       48     56    64   72   80
                                                                        drainafstand L




     17-4-2015                                                  HOOGHOUDT Zwartebroek.deelgebiedB.toek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Formule van Hooghoudt
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Project:       Waterstructuurplan - deelgebied C
Projectnr.     M15A0135
Datum:         17-apr-15
Medewerker:    Richard Wilbrink
Opmerkingen:

D = Diepte tot de onderlatende laag beneden de drain
L = de afstand tussen de drains
r = straal van de drain
k1 en k2 = doorlaatfactor grondlaag
m= beschikbare opbolling
q(m) = berekende afvoer
d(equiv) = dikte van de equivalentlaag

Berekening                                                                                                 Bron
D=                                           7m           k1 (boven drain) =               1.2 m/d
L=                                          80 m          k2 (onder drain) =               1.2 m/d         cunet goed doorlatend
r=                                       0.225 m          vloerpeil                       5.50 m+NAP       vloerpeil = wegpeil + 0,30 m
                                                          ontwatering                     0.84 m-m.v.
                                                          waterpeil / drainhoogte         3.80 m+NAP       kavelsloten WP:0,8 m- NAP+4,6 m (AHN)
                                                          drooglegging - opstuwing drains 1.7 m t.o.v. waterpeil/drainhoogte
d(equiv)=                                   4.63 m        m=                              0.86 m
                                                          kwel=                            0.0 mm/d
                                                          gesloten verhard                  50 %
                                    q(m vast)         6.5 mm/d                    bij 100% onverhard
                                                     13.1 mm/d                    t.o.v. onverhard oppervlak
                                                                                  (gecorrigeerd voor kwel)


                                                                  Ontwatering
                        6.00                                      5.50
    opbolling (m+NAP)




                        5.00                                      4.66

                               3.80
                        4.00

                        3.00                                                                                 waterstand

                        2.00                                                                                 maaiveld

                        1.00

                        0.00
                                0       8       16   24    32      40       48     56    64   72   80
                                                                        drainafstand L




     17-4-2015                                                  HOOGHOUDT Zwartebroek.deelgebiedC.toek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Formule van Hooghoudt
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Project:       Waterstructuurplan - deelgebied D
Projectnr.     m15a0135
Datum:         17-apr-15
Medewerker:    Richard Wilbrink
Opmerkingen:

D = Diepte tot de onderlatende laag beneden de drain
L = de afstand tussen de drains
r = straal van de drain
k1 en k2 = doorlaatfactor grondlaag
m= beschikbare opbolling
q(m) = berekende afvoer
d(equiv) = dikte van de equivalentlaag

Berekening                                                                                                 Bron
D=                                           7m           k1 (boven drain) =               1.2 m/d
L=                                          90 m          k2 (onder drain) =               1.2 m/d         cunet goed doorlatend
r=                                       0.225 m          weghoogte                       5.45 m+NAP
                                                          ontwatering                     0.71 m-m.v.
                                                          waterpeil / drainhoogte         3.80 m+NAP       kavelsloten WP:0,8 m- NAP+4,6 m (AHN)
                                                          drooglegging - opstuwing drains1.65 m t.o.v. waterpeil/drainhoogte
d(equiv)=                                   4.81 m        m=                              0.94 m
                                                          kwel=                            0.0 mm/d
                                                          gesloten verhard                  55 %
                                    q(m vast)         5.9 mm/d                    bij 100% onverhard
                                                     13.1 mm/d                    t.o.v. onverhard oppervlak
                                                                                  (gecorrigeerd voor kwel)


                                                                 Ontwatering
                        6.00                                     5.45
    opbolling (m+NAP)




                                                                 4.74
                        5.00
                               3.80
                        4.00

                        3.00                                                                                waterstand

                        2.00                                                                                maaiveld

                        1.00

                        0.00
                                0       9       18   27     36    45       54     63    72   81   90
                                                                       drainafstand L




   17-4-2015                                              HOOGHOUDT Zwartebroek.deelgebiedD.toek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>