<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                              2013

             Rapportage van Detectie naar
        Proces conventionele
                    verbaalexplosievenvan
        oplevering
                Toekomstige woonlocatie
                    Veller II te Barneveld



Kenmerk Leemans:
S2013.173-R02

Opdrachtgever:
Gemeente Barneveld

Kenmerk Gemeente Barneveld:
583876 en 590988

Datum:
03-02-2014




              Leemans Speciaalwerken b.v.
             speciaalwerken@leemansgroep.nl
                   www.leemansgroep.nl
                     T: 0546 55 95 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                         RAPPORTAGE VAN DETECTIE
                     Onderzoek naar explosieven uit WOII
                         Nieuwbouwlocatie Veller te Barneveld




Opdrachtgever:                    Gemeente Barneveld
Kenmerk opdrachtgever:            583876 en 590988


Kenmerk Leemans:                  S2013.173-R01/ S2014.009-I
Auteur:                           B. Stielstra (OCE-desk. Leemans Speciaalwerken b.v.)
Gecontroleerd:                    J. Schippers (Sr. OCE-desk. Leemans Speciaalwerken b.v.)




Getekend voor akkoord,
                                                     Dhr. B. Stielstra
  Opgesteld                                          OCE-deskundige
                                                     Leemans Speciaalwerken b.v.
                                                     Dhr. J. Schippers
  Gecontroleerd                                      Sr. OCE-deskundige
                                                     Leemans Speciaalwerken b.v.




                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                            INHOUD

1         ALGEMEEN................................................................................................................. 4
    1.1      Algemene informatie .................................................................................................. 4
    1.2      Introductie OCE gerelateerde werkzaamheden .......................................................... 4
    1.3      Wet- en regelgeving ................................................................................................... 5
      1.3.1 Verantwoordelijkheden t.a.v. opsporing explosieven ............................................ 5
    1.4       Toelichting op de inhoud van deze rapportage ......................................................... 6
2         OPDRACHT ................................................................................................................. 7
    2.1      Omschrijving opdracht ............................................................................................... 7
      2.1.1      Doelstelling van de opdracht .................................................................................. 7
3.0       WERKWIJZE EN INGEZET MATERIEEL ........................................................... 8
    3.1      Werkwijze .................................................................................................................. 8
      3.1.1 Selectie van de detectiemethodiek ......................................................................... 8
    3.2      Analyse ....................................................................................................................... 9
      3.2.1       Objectselectie ........................................................................................................ 9
4.0       LOCATIESPECIEKE OMSTANDIGHEDEN ....................................................... 10
    4.1      Informatie over aspecten die de detectie hebben beinvloed ..................................... 10
5.0       RESULTAAT ............................................................................................................. 11
    5.1      Conclusie / Advies ................................................................................................... 11


Bijlagen:           I          Overzicht van de op explosieven gedetecteerde locatie
                    II         Bedrijfsprofiel




                                                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1     ALGEMEEN

1.1   Algemene informatie


Aan de zuidzijde van Barneveld wordt de nieuwbouwwijk “Veller” gerealiseerd. Op deze
locatie worden uiteindelijk circa 1200 nieuwe woningen gebouwd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog is het gebied aan een aantal oorlogshandelingen onderhevig geweest. Op basis
van vooronderzoek is gebleken dat er binnen het projectgebied mogelijk sprake kan zijn van
achtergebleven conventionele explosieven. Om het risico op het onverwachts aantreffen van
explosieven zoveel mogelijk te reduceren is nader onderzoek noodzakelijk.
In het kader van het nader onderzoek heeft Leemans Speciaalwerken (hierna: Leemans), in
december 2013 een oppervlakte detectie uitgevoerd om mogelijk aanwezige explosieven in
kaart te brengen. Een deel van het onderzoeksgebied kon vanwege de elektrische
spanningsvelden welke werden veroorzaakt door de nabij gelegen spoorweg, niet gedetecteerd
worden. De zijn later alsnog op handmatige wijze onderzocht.


1.2   Introductie OCE gerelateerde werkzaamheden

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is het betreffende gebied onderhevig geweest aan
diverse oorlogsgerelateerde handelingen. Er is o.a sprake van diverse luchtaanvallen. Het is
dus aannemelijk dat er binnen het betreffende gebied sprake is van achtergebleven
oorlogsgerelateerde zaken.

Tijdens het realiseren van het project “Veller” zullen ingrijpende bodemroerende
werkzaamheden gaan plaatsvinden. Indien men niet kan uitsluiten dat er sprake is van
aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, is er kans dat er tijdens de uitvoering
risicovolle situaties ontstaan. Kort samengevat kan dit betekenen dat er een ongewenste
detonatie van een explosief kan plaatsvinden. Dit zal in humane en economische zin
onvoorziene en niet te overziene gevolgen hebben.




                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.3 Wet- en regelgeving
Om het maatschappelijke belang -veiligheid en gezondheid rondom de arbeid- te waarborgen
is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging
van de kwaliteit/veiligheid aangaande het opsporen van conventionele explosieven. De
regelgeving omtrent de opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
welke zijn achtergebleven in de (water)bodem, is vastgelegd in het werkspecifiek
certificatieschema WSCS-OCE. Het opsporen van dergelijk materiaal is voorbehouden aan
gecertificeerde organisaties.
Het toepassingsgebied van het certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen
Conventionele explosieven is verdeeld in twee deelgebieden:

       Deelgebied A:         Opsporing (inclusief vooronderzoek)
       Deelgebied B:         Civieltechnisch opsporingsproces

Leemans Speciaalwerken B.V. is in het bezit van de systeemcertificaten van zowel Deelgebied
A, als Deelgebied B.
Alvorens er WSCS-OCE gerelateerde werkzaamheden gaan plaatsvinden, wordt er een
projectplan opgesteld. Het projectplan dient aantoonbaar te zijn goedgekeurd door de
opdrachtgever en de verantwoordelijke voor openbare orde en veiligheid van de gemeente(n)
waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen. Wanneer er sprake is van uitsluitend
computerondersteunde detectie, kan worden volstaan met een kennisgeving aan het bevoegde
gezag. In dat geval worden er geen risicovolle handelingen verricht die van invloed kunnen zijn
op de stabiliteit of ligging van eventueel aanwezige explosieven. Tijdens de hier beschreven
werkzaamheden is enkel computerondersteund gedetecteerd en was goedkeuring vanuit het
bevoegde gezag niet vereist.

Indien er overige opsporingswerkzaamheden gaan plaatsvinden die binnen het werkgebied van
de WSCS-OCE vallen, is aantoonbare goedkeuring vanuit het bevoegde gezag vereist. Bij
dergelijke werkzaamheden moet gedacht worden aan onder andere het benaderen van verdacht
bevonden objecten.

     1.3.1    Verantwoordelijkheden t.a.v. opsporing explosieven
     De gemeente waarbinnen het opsporingsgebied ligt, is binnen de openbare orde en
     veiligheid, verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van explosieven. Dit –al dan
     niet- opsporen en ruimen wordt vooral beoordeeld in relatie tot het huidige en
     toekomstige gebruik van het gebied. Het opsporen van conventionele explosieven uit de
     Tweede Wereldoorlog is voorbehouden aan organisaties welke in het bezit zijn van het
     systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven




                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.4    Toelichting op de inhoud van deze rapportage
Tijdens bureauonderzoek is gebleken dat er in het projectgebied sprake kan zijn van
achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Om een indicatie te krijgen óf en zo
ja in welke mate er daadwerkelijk risicovolle objecten in het gebied aanwezig zijn, is
veldonderzoek door middel van detectie noodzakelijk. In deze publicatie worden de
bevindingen van de uitgevoerde detectie, interpretatie en analyse van de detectie omschreven.




                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2      OPDRACHT

2.1     Omschrijving opdracht
Op 11-11-2013 heeft Leemans Speciaalwerken opdracht verkregen voor het uitvoeren van een
oppervlaktedetectiedetectie op projectlocatie “Veller”. Binnen het door de gemeente Barneveld
aangegeven gebied is een oppervlaktedetectie uitgevoerd teneinde risicovolle objecten in kaart
te kunnen brengen. De bevindingen van het betreffende detectieonderzoek staan omschreven in
de rapportage van detectie met kenmerk S2013.0173-R01. In deze rapportage wordt de
gemeente Barneveld geadviseerd om een klein gebied dat vanwege verstoringen niet
gedetecteerd kon worden, alsnog op handmatig analoge wijze te gaan onderzoeken. Op 30
januari 2013 ontvangt Leemans de opdracht voor het uitvoeren van het vervolgonderzoek. Deze
is uitgevoerd op vrijdag 31 januari 2014.


       2.1.1 Doelstelling van de opdracht
       Het doel van het detectieonderzoek is dat de geplande werkzaamheden, welke zijn
       verbonden aan de aanleg van de woonwijk “Veller” ten aanzien van conventionele
       explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, op een veilige wijze kunnen plaatsvinden.

       Te allen tijde:
       - Risicovolle handelingen dienen voldoende veilig voor eigen personeel en derden
           op de projectlocatie te worden uitgevoerd.
       - Werkzaamheden dienen zodanig en met die deskundigheid te worden uitgevoerd
           dat de openbare orde en publieke veiligheid wordt gewaarborgd.




                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.0        WERKWIJZE EN INGEZET MATERIEEL

3.1 Werkwijze
Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden, zijn alle relevante aspecten
betreffende de uitvoering vastgelegd in het projectplan1.

Onder leiding van een Senior OCE-deskundige zijn de betreffende meetvakken gedetecteerd
met gebruikmaking van het Vallon Multi Sensor Systeem. Tijdens de detectie is het gebied
vlakdekkend in banen gedetecteerd waarbij de verkregen data op een datadrager worden
opgeslagen. Na afloop van de werkzaamheden zijn de gegevens ter interpretatie aangeboden
aan de data analist van Leemans. Gebieden welke niet met het Multi –sensor systeem
gedetecteerd konden worden, zijn handmatig analoog gedetecteerd waarbij ter plekke wordt
beoordeeld of er mogelijk significante objecten aanwezig zijn.

Specifiek ten behoeve van de detectie zijn de volgende materialen ingezet:
     ► Vallon VCU2-8
     ► Vallon EL1303 meetsondes
     ► Marinestar 5320GNSS DGPS system
     ► Datalogger Notebook met Vallon Eva 2000, versie 2.29
     ► Ferro detector Vallon EL1302-D1

         3.1.1    Selectie van de detectiemethodiek
         Ten tijde van de werkvoorbereiding zijn er geen argumenten om non-ferro objecten te
         detecteren. Vanuit deze wetenschap is gekozen om het gebied te detecteren met de
         meetsondes van het type Vallon EL 1303. Ten aanzien van overige detectoren verdienen
         deze de voorkeur vanwege een groter detectiebereik, er kan efficiënter worden
         gedetecteerd en de verkregen data kan specifieker worden geanalyseerd en
         geinterpreteerd.




1
    Projectplan “opsporen conventionele explosieven, “toekomstige woonlocatie Veller”
    d.d. 6-12-2013 kenmerk S2013.173-PP01
                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.2 Analyse
Na het verzamelen van de detectiedata zijn deze geanalyseerd en geinterpreteerd. Hierbij is
rekening gehouden met het doel van de werkzaamheden en de locatiespecifieke
omstandigheden ter plekke. De objectselectie heeft plaatsgevonden op basis van de tot nu
beschikbare gegevens:

     -     Projectgebonden risicoanalyse RN-C13019-03
           in de risicoanalyse wordt omschreven dat er binnen het gebied afwerpmunitie kan
           worden aangetroffen tot op een diepte van maximaal 2m¹ -/- maaiveld.



         3.2.1         Objectselectie
         Door de deskundige op het gebied van data-analyse en interpretatie is, in overleg met
         de Senior OCE-deskundige, een selectie gemaakt van objecten die mogelijk een
         explosief betreffen. Tijdens deze analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen
         verdachte en niet verdachte objecten.
         De criteria waaraan een object moet voldoen om als verdacht te worden aangewezen
         kan varieren. Dit is afhankelijk van diverse parameters en locatiespecifieke
         omstandigheden. Eén en ander is ter beoordeling van de interpreteur en de senior OCE-
         deskundige.




                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.0       LOCATIESPECIEKE OMSTANDIGHEDEN

4.1    Informatie over aspecten die de detectie hebben beinvloed
Tijdens de uitvoering van de detectiewerkzaamheden is gebleken dat de volgende factoren
invloed hebben gehad op het resultaat van de detectie.

      -    Het detectiegebied ligt in de directe nabijheid van een spoorlijn die van een
           bovenleiding is voorzien. Door de aanwezigheid van de elektrische voorzieningen is
           enige magnetische verstoring gegenereerd. Het gevolg hiervan is dat een klein deel
           van de detectiedata ongeschikt voor interpretetie bleek. Doordat het magnetische
           spanningveld sterk fluctueert, is de kans dat een nieuwe digitale detectie op enig ander
           moment wederom niet tot het gewenste resultaat zal leiden. Het niet te analyseren
           gebied is vervolgens op handmatig analoge wijze onderzocht met behulp van de
           Vallon EL 1303D1 ferro detector.


      -    In het gedetecteerde gebied is een sloot gelegen die onvoldoende toegankelijk was
           om te detecteren. Deze is vervolgens op handmatig analoge wijze onderzocht met
           behulp van de Vallon EL 1303D1 ferro detector.




                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5.0    RESULTAAT

In de verschillende werkvakken is in totaal 13.350 m² gedetecteerd. Na softwarematige
berekening van de data, is gebleken dat er in totaal 713 magnetische verstoringen in het
gedetecteerde gebied aanwezig zijn.
Na analyse en interpretatie van de gegevens is gebleken dat er binnen het gedetecteerde en
geanalyseerde gebied géén objecten zijn waargenomen die overeenkomen met de grootte van
afwerpmunitie zoals gesteld in de projectgebonden probleemanalyse.

Op de tekening in bijlage I staat het door Leemans onderzochte gebied aangegeven.



5.1    Conclusie / Advies
Om werkzaamheden binnen het door Leemans gedetecteerde gebied veilig te kunnen uitvoeren
zijn ten aanzien van afwerpmunitie uit de Tweede Wereldoorlog géén vervolgacties
noodzakelijk. De geplande werkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd.




                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN




           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                     BIJLAGE I



OVERZICHT VAN DE OP EXPLOSIEVEN GEDETECTEERDE
                                      LOCATIE




                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                               BIJLAGE II

                                 BEDRIJFSPROFIEL

Leemans Speciaalwerken b.v., is opgericht in 1928. Sinds 1978 houdt Leemans
Speciaalwerken b.v. zich bezig met het opruimen van conventionele explosieven.
Leemans Speciaalwerken b.v. heeft onder andere de volgende werkzaamheden als
hoofdtaken.
       ► Historische onderzoeken (probleeminventarisatie);
       ► Interpreteren en analyseren van historische onderzoeken (probleemanalyse);
       ► Detecteren van achtergebleven conventionele explosieven;
       ► Benaderen en veiligstellen van achtergebleven conventionele explosieven;
       ► Directievoering;
       ► Cursussen, trainen en opleiden van personeel met betrekking tot conventionele
           explosieven;
       ► Uitvoeren van preventieve zoekacties in verband met geïmproviseerde explosieven.

Leemans Speciaalwerken b.v. het explosieven opsporingsbedrijf met gecertificeerde Sr. OCE-
deskundigen conform het gestelde in de Werkveldspecifiek certificatieschema voor het
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).
Leemans Speciaalwerken b.v. is gecertificeerd voor:
       ► Deelgebied A (opsporing);
       ► Deelgebied B (civieltechnisch opsporingsproces);
       ► Leemans Speciaalwerken b.v. werkt volgens de Werkveldspecifiek
           certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele
           Explosieven (hierna: WSCS-OCE),
       ► is bekend met de circulaire Bergen van vliegtuigwrakken en vermiste
           bemanningsleden uit de Tweede Wereldoorlog;
       ► opsporen en ruimen van andere explosieven dan geïmproviseerde.

Leemans Speciaalwerken b.v. het gespecialiseerde WSCS-OCE, ISO 9001 en VCA**
gecertificeerde explosieven opsporingsbedrijf dat aan de hand van de opdrachtgever verstrekte
gegevens de opsporings- en benaderwerkzaamheden, naar conventionele explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog (hierna: explosieven) op de onderzoekslocatie zal uitvoeren.




                                                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>