<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>21620155.R02

Vink Holding BV
Akoestisch onderzoek AZ industrials - Hessenweg 16 in Barneveld

                                                 datum: 12 mei 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>milieu   |   geluid   |   bouwadvies    |   brandveiligheid   |   ruimtelijke ordening     |   beleidsadvies




      21620155.R02

      Vink Holding BV
      Akoestisch onderzoek AZ industrials - Hessenweg 16 in Barneveld

                                                                     datum: 12 mei 2016




Opdrachtgever: Vink Holding BV
               Postbus 99
               3770 AB Barneveld
               telefoon : 0342 406 406
               contactpersoon: De heer C. Verbeek

Contactpersoon SPAingenieurs: De heer ing. H. Groothedde




                           Klinkenbergerweg 30a   I   Oostelijk Bolwerk 9      I     www.SPAingenieurs.nl
                           6711 MK Ede            I   4531 GP Terneuzen        I     info@SPAingenieurs.nl
                           0318 614 383           I   0115 649 680             I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                          -2-                                                         21620155.R02




Inhoud                                                                                                                                              Blz.


1.     Inleiding                                                                                                                                           3

2.     Situatie en uitgangspunten                                                                                                                          3
     2.1. Beschikbare gegevens                                                                                                                             3
     2.2. Bedrijfssituatie                                                                                                                                 3
     2.3. Geluidreducerende maatregelen                                                                                                                    5
     2.4. Gestelde geluidvoorwaarden                                                                                                                       6

3.     Onderzoekmethode                                                                                                                                    8

4.     Kentallen                                                                                                                                           8

5.     Rekenmodel                                                                                                                                          8
     5.1. Geluidbronnen                                                                                                                                    8
     5.2. Gebouwen, objecten                                                                                                                               9
     5.3. Bodemgebieden                                                                                                                                    9
     5.4. Ontvangerpunten                                                                                                                                  9

6.     Resultaten                                                                                                                                     10
     6.1. Bijzondere geluiden en trillingen                                                                                                           10
     6.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT]                                                                                             10
     6.3. Maximale geluidniveaus [LAmax]                                                                                                              11

7.     Indirecte hinder                                                                                                                               12

8.     Conclusies                                                                                                                                     13
     8.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT]                                                                                             13
     8.2. Maximale geluidniveaus [LAmax]                                                                                                              13
     8.3. Indirecte hinder                                                                                                                            13

9.     Aanbevelingen                                                                                                                                  13



Figuren: 1 t/m 7

Bijlagen: 1 t/m 10




NietsNiets
       uit deze
           uit deze
                 rapportage
                     notitie mag
                              magworden
                                   wordenvermenigvuldigd
                                           vermenigvuldigddoor
                                                            doormiddel
                                                                  middelvan
                                                                          vandruk,
                                                                              druk,fotokopiëren,
                                                                                     fotokopiëren,microverfilming
                                                                                                    microverfilmingofofenige
                                                                                                                        enigeandere
                                                                                                                              anderemethode,
                                                                                                                                     methode,ofofworden
                                                                                                                                                  worden
vrijgegeven aan derden
                    vrijgegeven
                             voor bestudering
                                  aan derden voor
                                              zonder
                                                  bestudering
                                                     uitdrukkelijke
                                                               zonder
                                                                    toestemming
                                                                       uitdrukkelijke
                                                                                   van toestemming
                                                                                        de directie van
                                                                                                      van
                                                                                                        SPAingenieurs.
                                                                                                          de directie van SPAingenieurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                      -3-                                 21620155.R02


1.       INLEIDING

         In opdracht van Vink Holding BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van
         een bestemmingsplanwijziging. Deze wijziging is nodig voor de vestiging van een
         dochteronderneming van Vink, AZ Industrials BV, op het perceel aan de Hessenweg 16 in
         Barneveld.

         Voor de wijziging van het bestemmingsplan en het later doen van een melding voor de
         oprichting van de inrichting in het kader van het Activiteitenbesluit is een akoestisch
         onderzoek uitgevoerd. Doel van dit akoestisch onderzoek is het bepalen van de
         geluidemissie van de inrichting in de (representatieve) bedrijfssituatie op de nieuwe locatie.

         In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch
         onderzoek weergegeven.


2.       SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

         AZ Industrials BV houdt zich hoofdzakelijk bezig met de verkoop, verhuur en onderhoud van
         bedrijfswagens, trailers, shovels, kranen, aggregaten en overige machines. In figuur 1 is een
         overzicht gegeven van het terrein van de inrichting en de directe omgeving. Voor de aan- en
         afvoer van grondstoffen en producten wordt één toerit gebruikt.

         Op het terrein van de inrichting is een bedrijfswoning aanwezig; te weten Hessenweg 16.

2.1.     Beschikbare gegevens

         Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

            VNG brochure “Bedrijven en milieuzonering” 1999
            Activiteitenbesluit milieubeheer
            kadastrale kaart
            gegevens over de bedrijfsvoering, verstrekt door Vink Holding BV
            Bestemmingstekening Hessenweg 16 te Barneveld, B.10.1006, d.d. 2 mei 2016

2.2.     Bedrijfssituatie

2.2.1.   Representatieve bedrijfssituatie

         Hieronder volgt een beschrijving van de bedrijfssituatie. De vermelde bedrijfstijden van de
         relevante geluidbronnen op het terrein van de inrichting zijn aangegeven door Vink Holding
         BV.

         AZ Industrials BV is van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur in bedrijf en op
         zaterdag van 07.00 tot 17.00 uur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                         -4-                                  21620155.R02


2.2.1.1.   PERSONEEL

           Bij de inrichting werken ten hoogste 5 personeelsleden. Zij komen en gaan met
           personenwagens die op het eigen terrein worden geparkeerd.

2.2.1.2.   AAN- EN AFVOER

           Materiaal en materieel wordt aan- en afgevoerd met behulp van vrachtwagens. Per dag
           komen en gaan ten hoogste 20 vrachtwagens van en naar het terrein van de inrichting.
           Materieel zoals shovels, heftrucks, mobiele kranen, minigravers, enzovoorts, rijdt zelf de
           vrachtwagen c.q. trailer op en af. Er wordt rekening gehouden met het in totaal gedurende
           1,0 uur manoeuvreren van rijdend materieel op diverse locaties verspreid over het terrein. In
           het kader van een worstcase-benadering is hierbij uitgegaan van een bronvermogen
           vergelijkbaar met het rijden met een beperkte snelheid door een vrachtwagen.

           Voor het laden of lossen van niet-rijdend materieel en materiaal wordt gebruik gemaakt van
           een van de vorkheftrucks. Dit is verwerkt in de bedrijfstijd van de vorkheftrucks (zie paragraaf
           2.2.1.5).

2.2.1.3.   GROTE OPSLAGHAL

           Op het terrein is een grote hal gesitueerd die wordt gebruikt als opslaghal. Hierin wordt
           divers materiaal en materieel opgeslagen. In de hal kunnen kleine reparaties worden
           uitgevoerd, maar deze zijn niet relevant voor de geluidemissie van de inrichting.
           Behalve in de hal wordt ook divers materiaal en materieel opgeslagen op de daartoe
           aangewezen plaatsen op het buitenterrein.

2.2.1.4.   KLEINE OPSLAGHAL / WERKPLAATS

           De kleine hal wordt behalve voor opslag ook als werkplaats gebruikt. De werkplaats kan
           gedurende de hele dagperiode in bedrijf zijn. In de werkplaats wordt allerhande materiaal en
           materieel onderhouden c.q. gerepareerd. Er wordt onder andere gelast, geslepen en met
           luchtsleutels gewerkt. Ook wordt gebruik gemaakt van een stoomcleaner. In de hal wordt
           door de diverse activiteiten een geluidniveau van 75 dB(A) veroorzaakt. In de kopgevels van
           de werkplaats bevinden zich roldeuren die gedurende de werkzaamheden in principe
           gesloten zijn. In het kader van een worstcase-benadering is gerekend met het gedurende
           1,0 uur openstaan van beide deuren.

2.2.1.5.   INTERN TRANSPORT

           Er kan op het terrein voor diverse werkzaamheden (verplaatsen, laden en lossen van
           materiaal e.d.) gebruik worden gemaakt van een diesel en een elektrische vorkheftruck.
           Beide heftrucks zijn gedurende effectief 3,0 uur in bedrijf.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                         -5-                               21620155.R02


2.2.1.6.   TESTEN

           Motoren, aggregaten, brekers, zeven, overig materiaal, rijdend en niet-rijdend materieel
           worden niet uitgebreid getest op het terrein. Hoogstens een enkele keer kan het voorkomen
           dat een motor of aggregaat kortstondig wordt gestart. De bijbehorende bedrijfstijd is echter
           beperkt. Omdat voornamelijk het rijdend materieel wordt getest en dit veelal maatgevend is
           ten opzichte van bijvoorbeeld het proefdraaien van een aggregaat, is hiermee in het kader
           van een worstcase-benadering rekening gehouden. Het testen duurt circa 15 minuten per
           keer en er is rekening gehouden met het gedurende de dag vier maal testen van (rijdend)
           materieel.

2.2.1.7.   OVERIGE ACTIVITEITEN

           Op het terrein is een was-/spuitplaats aanwezig. Hier wordt gedurende 1,0 uur materiaal en
           materieel afgespoten.

           Eventuele overige activiteiten op het terrein zijn niet relevant voor de geluidemissie van de
           inrichting.

2.2.2.     Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituaties

           Er treedt geen akoestisch relevante regelmatige afwijking van de representatieve
           bedrijfssituatie op.

2.2.3.     Incidentele bedrijfssituatie

           Er is geen akoestisch relevante incidentele bedrijfssituatie.

2.3.       Geluidreducerende maatregelen

           Door Vink Holding BV zijn de hierna beschreven Beste Beschikbare Technieken (BBT)
           toegepast om de geluidemissie van de inrichting zoveel mogelijk te beperken:
            De deuren van de werkplaats zijn tijdens lawaaimakende werkzaamheden in de
              betreffende gebouwen zoveel mogelijk gesloten.
            De motoren van bedrijfswagens en overig materieel zijn alleen in werking voor het
              kortstondig testen van motoren, of indien dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
            Eventuele audioapparatuur is zodanig afgesteld dat deze buiten de inrichting niet
              hoorbaar is.
            De werkplaats is akoestisch beschouwd goed geïsoleerd.
            De maximaal toegestane rijsnelheid binnen de inrichting is beperkt.
            De rijroutes binnen de inrichting zijn verhard en vlak afgewerkt.

           De in deze paragraaf weergegeven Beste Beschikbare Technieken (BBT) zijn meegenomen
           in het voorliggende onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                     -6-                                 21620155.R02


2.4.     Gestelde geluidvoorwaarden

         Het bestemmingsplan op de locatie laat momenteel de vestiging van een bedrijf als AZ
         Industrials BV niet toe. De gemeente Barneveld heeft echter aangegeven in principe
         medewerking te willen verlenen aan het wijzigen van de bestemming.

         Doel van het akoestisch onderzoek is om als onderbouwing te dienen, zowel wat betreft de
         aanpassing van het bestemmingsplan als wat betreft de melding in het kader van het
         Activiteitenbesluit milieubeheer voor de nieuwe locatie. Ten behoeve van de ontheffing van
         het bestemmingsplan is een toetsingskader ruimtelijke ordening gehanteerd en ten behoeve
         van de melding het toetsingskader vanuit het Activiteitenbesluit.

2.4.1.   Toetsingskader ruimtelijke ordening (nieuwe ontwikkelingen)

         In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en
         milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel voor de inrichting van nieuwe
         ontwikkelingen. Deze handreiking geeft o.a. richtafstanden en stappenplannen om te komen
         tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies
         nabij bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 ‘Voorbeeld toetsingskaders
         voor ontheffingen en planherzieningen’. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen
         waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en
         motiveringsplicht.

         Stap 1
         Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden
         kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

         Stap 2
         Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidsonderzoek noodzakelijk en dient bij het
         omgevingstype ‘rustige woonwijk’ voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:
          45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
          65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
          50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

         Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ dient voldaan te worden aan de volgende
         richtwaarden:
          50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
          70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
          50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

         Stap 3
         Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een ‘rustige woonwijk’ een
         maximale geluidbelasting mogelijk van:
          50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
          70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
          50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                            -7-                                 21620155.R02




Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ is een maximale geluidbelasting mogelijk van:
 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.
Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden is buitenplanse aanpassing mogelijk.
Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom het in deze concrete situatie de
geluidbelasting acceptabel acht waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige
geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn
om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd
gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig
onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te
worden met cumulatie van reeds aanwezige geluidsbronnen.

Als definitie van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ wordt de volgende omschrijving
gehanteerd:
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere
functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke
bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.
Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig
buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Als definitie van het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt de volgende omschrijving
gehanteerd:
“Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast
woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook
lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan
als gemengd gebied worden beschouwd.
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het
omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de
toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand
van milieubelastende activiteiten veelal bepalend”.

Voorliggende situatie
In de voorliggende situatie is reeds vastgesteld dat voor AZ Industrials BV niet kan worden
voldaan aan de richtafstand voor het aspect geluid.

In het voorliggende onderzoek wordt bij de omliggende woningen uitgegaan van de
richtwaarden zoals weergegeven in stap 2 voor een rustige woonwijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                       -8-                                  21620155.R02


2.4.2.   Toetsingskader milieuregelgeving

         In bijlage 1 zijn de relevante geluideisen uit het “Activiteitenbesluit milieubeheer”
         weergegeven.


3.       ONDERZOEKMETHODE

         De onderzoekmethode is gebaseerd op de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai
         1999”, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie
         2004 zoals die op het internet is geplaatst.

         Deze handleiding is voorgeschreven in het “Activiteitenbesluit milieubeheer” in artikel 1.11.9.


4.       KENTALLEN

         In het kader van het voorliggend akoestisch onderzoek zijn geen geluidmetingen uitgevoerd.
         Alle gehanteerde bronsterktes zijn gebaseerd op bij SPAingenieurs bekende kentallen
         verkregen uit metingen verricht in vergelijkbare situaties.


5.       REKENMODEL

         Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is
         gebaseerd op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de
         "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van
         Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

5.1.     Geluidbronnen

         De geluidbronnen zijn in het rekenmodel ingevoerd op basis van de in bijlage 2 berekende
         bronsterkten. In de bijlagen 3.1 en 3.2 zijn voor de onderzochte bedrijfssituatie de
         bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven.
         Verder zijn in deze bijlagen voor de puntbronnen en de mobiele bronnen de tijden en de
         perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele
         bronnen zijn het aantal rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte
         van de rijlijnen.

5.1.1.   Geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

         De geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het
         rekenmodel ingevoerd op de posities zoals aangegeven in figuur 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                      -9-                                 21620155.R02


5.1.2.   Geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus

         Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale
         geluidniveaus optreden. In het volgende zijn deze activiteiten beschreven en is de daarbij
         van toepassing zijnde bronsterkte vermeld:

            Het rijden van de personenwagens                                LWA,max = 96 dB(A).
            Het rijden van de vrachtwagens                                  LWA,max = 110 dB(A).
            Het manoeuvreren en testen van (rijdend) materieel              LWA,max = 110 dB(A).
            Het rijden van en laden/lossen met de vorkheftrucks             LWA,max = 115 dB(A).
            Het afspuiten van voertuigen                                    LWA,max = 105 dB(A).
            Wanneer de deuren in de werkplaats geopend zijn kunnen er ten gevolge van de
             activiteiten die daar binnen plaatsvinden maximale geluidniveaus optreden die tot circa
             20 dB(A) hoger zijn dan de equivalente geluidniveaus.

         De geluidbronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken zijn in het rekenmodel
         ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in figuur 3. In de bijlagen 3.3 en 3.4 zijn de
         bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven.
         Verder zijn in deze bijlagen de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in
         bedrijf zijn.

5.2.     Gebouwen, objecten

         De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun
         werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen
         zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De situering van de
         gebouwen is gegeven in figuur 4 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de coördinaten van de
         hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte
         van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm in verband met de afscherming is
         toegepast.

5.3.     Bodemgebieden

         De situering van de bodemgebieden is gegeven in figuur 5 en in bijlage 5. In deze bijlage zijn
         de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard
         bodemfactor voor de niet separaat in het geluidmodel ingevoerde bodemgebieden heeft een
         waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem).

5.4.     Ontvangerpunten

         In figuur 6 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De
         ontvangers zijn gesitueerd bij de woningen in de directe omgeving.
         Het “Activiteitenbesluit milieubeheer” schrijft geen beoordelingshoogte voor. Gelet hierop is
         voor de beoordelinghoogte aangesloten bij het gestelde in de “Handreiking industrielawaai
         en vergunningverlening” en de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                    - 10 -                               21620155.R02


       De waarneemhoogte op alle ontvangers bedraagt voor de dagperiode 1,5 m boven het
       plaatselijk maaiveld en 5,0 m voor de avond- en de nachtperiode. De relevante gegevens
       van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 6.


6.     RESULTATEN

6.1.   Bijzondere geluiden en trillingen

       Tonaal- en impulsachtig geluid
       Gezien de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot de beoordelings-
       punten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of
       impulsachtig karakter hoorbaar is. Een uitzondering hierop kan het geluid zijn van de
       achteruitrijdbeveiligingen van vrachtwagens en ander rijdend materieel. Deze kunnen op
       enkele beoordelingspunten hoorbaar tonaal geluid veroorzaken. In dat geval is er bij de
       beoordeling een toeslag van 5 dB(A) van toepassing. Vanwege de zeer korte periode waarin
       het tonale geluid door de achteruitrijdbeveiliging optreedt, is een grote bedrijfsduurcorrectie
       van toepassing. Dit betekent dat de bijdrage aan de berekende langtijdgemiddelde
       geluidniveaus niet relevant is.

       Trillingen en laagfrequent geluid
       Binnen de inrichting zijn een aantal potentiële trillingsbronnen aanwezig. Dit zijn
       vrachtwagens en ander aanwezig zwaar materieel zoals bijvoorbeeld shovels en kranen.
       Gezien de afstand van de werkplekken tot de woningen en het feit dat er op het terrein wordt
       gereden met een beperkte rijsnelheid en over een geëgaliseerd terrein, worden er bij
       woningen van derden geen relevante trillingen verwacht.

       Binnen de inrichting zijn geen bronnen bekend die laagfrequent geluid veroorzaken. Hierdoor
       wordt bij de woningen in de omgeving geen hinder als gevolg van laag frequent geluid
       verwacht.

6.2.   Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT]

       In tabel 1 en in bijlage 7.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de
       ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de representatieve
       bedrijfssituatie. In de tabel zijn ook de gehanteerde richtwaarden en geluideisen
       weergegeven. De representatieve bedrijfssituatie treedt alleen op in de dagperiode.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                             - 11 -                          21620155.R02


            Tabel 1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in dB(A)
            Ontvangerpunt                             Representatieve bedrijfssituatie
            (zie figuur 6)                                               Dagperiode
            001 Hessenweg 151                                                  36
            002 Hessenweg 27                                                   32
            003 Hessenweg 14                                                   29
            004 Vitterweg 32                                                   17
            005 Vitterweg 34                                                   31
            Richtwaarde R.O.(stap 2
                                                                               45
            VNG brochure)
            Eis milieu
                                                                               50
            (Activiteitenbesluit)

       In de bijlagen 7.2.1 en 7.2.2 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan
       de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten 001 en 002.

       Uit tabel 1 blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie op alle ontvangerpunten zowel
       (ruim) wordt voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening als aan de
       (milieu)eisen vanuit het Activiteitenbesluit.

6.3.   Maximale geluidniveaus [LAmax]

       In bijlage 8 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven zoals deze ter plaatse van de
       woningen in de directe omgeving kunnen optreden. In de tabel zijn alleen de waarden
       weergegeven die gelijk zijn aan of hoger zijn dan 50 dB(A).

       Tabel 2 De maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten
                                              LAmax maximale geluidniveaus in dB(A)
       Ontvangerpunt
                                                          Dagperiode
       001 Hessenweg 151                                                       58
       002 Hessenweg 27                                                        52
       003 Hessenweg 14                                                        50
       004 Vitterweg 32                                                        --
       005 Vitterweg 34                                                        52
       Eis R.O.(stap 2 VNG
                                                                               65
       brochure)
       Eis milieu
                                                                               70
       (Activiteitenbesluit)
       1)
             D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.
             A duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de avondperiode kunnen optreden.
             N duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de nachtperiode kunnen optreden.

       In de bijlagen 8.2.1 en 8.2.2 zijn de belangrijkste maximale geluidniveaus op de
       ontvangerpunten 001 en 002 weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                 - 12 -                              21620155.R02


     Uit de gepresenteerde resultaten blijkt dat de maximale geluidniveaus zowel (ruim) voldoen
     aan de grenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening als aan de grenswaarden vanuit
     het Activiteitenbesluit.


7.   INDIRECTE HINDER

     In de milieuwetgeving wordt naast een beoordeling van de geluidemissie ten gevolge van de
     activiteiten op het terrein van de inrichting, ook gevraagd om een beoordeling van de
     activiteiten buiten het terrein van de inrichting. Voor zover deze direct verband hebben met
     de inrichting. Daarbij gaat het in de voorliggende situatie om de aan- en afvoerbewegingen.
     De aan- en afvoerbewegingen vinden volledig plaats over de Hessenweg.
     Dit verkeer moet, volgens de circulaire van de minister van VROM van 29 februari 1996,
     beoordeeld worden door de equivalente geluidniveaus te bepalen en de waarden daarvan te
     toetsen aan de streefwaarde van 50 dB(A).

     Op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a. nummer E03.95.0233) hangt de
     reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het
     heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig dat bij de inrichting komt, wat
     betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer.
     Immers, voertuigen die niet bij de inrichting komen hebben eenzelfde snelheid en vertonen
     een zelfde rij- en stopgedrag bij zijstraten, kruisingen etc., als verkeer dat van en naar de
     inrichting gaat. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de
     inrichting is er nog onderscheid te maken.

     Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over de Hessenweg, is met
     behulp van een computermodel de geluidbelasting op een aantal ontvangerpunten langs
     deze weg bepaald.

     Voor de berekening is uitgegaan van de situatie, waarin de vrachtwagens komen en gaan
     volgens de hierboven beschreven route. In figuur 7 en in de bijlagen 9.1 en 9.2 worden de
     relevante invoergegevens weergegeven.

     Het wegdek van de Hessenweg is geasfalteerd. De voertuigen mogen hier 60 km/uur rijden.
     Gezien de aard van de weg (smalle en bochtige weg met een aantal inritten van derden)
     rijden de voertuigen hier met snelheden van circa 40 km/uur. De bronsterkte van
     personenwagens, die met snelheden van circa 30 km/uur rijden bedraagt 93 dB(A), voor
     vrachtwagens is rekening gehouden met een bronsterkte van 106 dB(A).

     In bijlage 10 zijn de berekende geluidniveaus voor de indirecte hinder bij de woningen
     weergegeven.

     Uit de berekeningen blijkt, dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting die wordt
     veroorzaakt door het verkeer op de Hessenweg bij de woningen maximaal 43 dB(A)
     bedraagt. Dit is ruim lager dan 50 dB(A), waarmee voldaan wordt aan de
     voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                   - 13 -                               21620155.R02


8.     CONCLUSIES

8.1.   Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT]

       Uit het onderzoek blijkt dat in de onderzochte bedrijfssituatie op alle ontvangerpunten (ruim)
       wordt voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening en aan de
       geluideisen vanuit het Activiteitenbesluit (milieu).

8.2.   Maximale geluidniveaus [LAmax]

       In de onderzochte bedrijfssituatie voldoen de maximale geluidniveaus zowel aan de
       richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening als aan de grenswaarden vanuit het
       Activiteitenbesluit.

8.3.   Indirecte hinder

       In de onderzochte situatie wordt (ruim) voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)
       etmaalwaarde.


9.     AANBEVELINGEN

       Gelet op de berekende geluidniveaus kan zondermeer gesteld worden dat ook na inpassing
       van AZ Industrials BV op het perceel aan de Hessenweg 16, bij de omliggende woningen
       sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

       Er zijn geen akoestische belemmeringen voor het wijzigen van de bestemming van het
       betreffende perceel. Voorliggend akoestisch onderzoek kan tevens worden gebruikt als
       onderbouwing bij een melding van de oprichting van het bedrijf in het kader van het
       Activiteitenbesluit milieubeheer.


       SPAingenieurs




       De heer ir. A.C.W.M. Appels                                  De heer ing. H. Groothedde
                                                                    De heer ing. J.A. van Drongelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                      21620155
                                                                                                                                    Figuur 1




                                                                                                          0m                         50 m


                                                                                                               schaal = 1 : 1250
459900




459800




459700




                               170000                                                            170100                             170200
Industrielawaai - IL, [AKO Bestemmingplan AZ Industrials bv - LAr,LT 201605] , Geomilieu V3.11


AZ Industrials BV - Hessenweg 16 in Barneveld
Terreinindeling en omgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                     SPAingenieurs
                                                                                                                                                                              Detail puntbron
                                                                                                                                                                              Mobiele bron
                                                                                                                                                                              Puntbron
                                                                                                                                                                              Gebouw




                                                                                                                                                   001_1                0m                         40 m


                                                                                                                                                                               schaal = 1 : 1000
                                                                                                                                            10_1
                                                                                                      11_2             001_2                        11_1
                                                                                                                                020_1
459800
                                                                                 10_2




                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                                             m00
                                                                                                                                                             020_4


                                                                001_3
                                                                                                                                                           11_4
                                                                                                                                                   001_6


                                                                             020_2                                              10_4
                                                                                                       030

                                                                                                     56

                                                                                                      58
                                                                              11_3                                51
                                                                                                                  53
                                                                                     m00
                                                                                        2




                                                                                            52
                                                                                            54             57

                                                                                                             55                         001_5
                                                                                                                   020_3


                                                                                                 10_3 001_4




459700




                          170000                                                                                       170100                                        170200




                                                                                                                                                                                                                     21620155
Industrielawaai - IL, [AKO Bestemmingplan AZ Industrials bv - LAr,LT 201605] , Geomilieu V3.11




                                                                                                                                                                                                          Figuur 2
AZ Industrials BV - Hessenweg 16 in Barneveld
Bronnen LAr,LT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                 SPAingenieurs
                                                                                                                                                                          Detail puntbron
                                                                                                                                                                          Mobiele bron
                                                                                                                                                                          Puntbron
                                                                                                                                                                          Gebouw




                                                                                                                                               001_1                0m                         40 m


                                                                                                                                                                           schaal = 1 : 1000
                                                                                                                                        10_1
                                                                                                      11_2         001_2                        11_1
                                                                                                                            020_1
459800
                                                                                10_2




                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                         m00
                                                                                                                                                         020_4


                                                               001_3
                                                                                                                                                       11_4
                                                                                                                                               001_6


                                                                             020_2                                          10_4
                                                                                                       030




                                                                             11_3                             53
                                                                                    m00
                                                                                       2




                                                                                            54
                                                                                                                                    001_5
                                                                                                               020_3


                                                                                                 10_3 001_4




459700




                          170000                                                                                   170100                                        170200




                                                                                                                                                                                                                 21620155
Industrielawaai - IL, [AKO Bestemmingplan AZ Industrials bv - LA,max 201605] , Geomilieu V3.11




                                                                                                                                                                                                      Figuur 3
AZ Industrials BV - Hessenweg 16 in Barneveld
Bronnen LA,max
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                       21620155
                                                                                                                                                      Figuur 4
                                                                                                                                Gebouw




                                                                                          015

460100                                                                                                                   0m                          100 m


                                                                                                                                schaal = 1 : 3000




460000                                                                                                           010




459900




459800

                                                                                      002
                                                                                       001


                                                                               006
                                                                                                 004
                                                                                003
                                                                                                 005

459700




                                                                                                       011
459600




459500


                                                                                        013
                                                                                      012


                                                             014



459400


                    169900                          170000                              170100          170200         170300                       170400
Industrielawaai - IL, [AKO Bestemmingplan AZ Industrials bv - LAr,LT 201605] , Geomilieu V3.11


AZ Industrials BV - Hessenweg 16 in Barneveld
Gebouwen, objecten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                    21620155
                                                                                                                                                   Figuur 5
                                                                                                                            Bodemgebied
                                                                                                                            Gebouw




460100
                                                                                                                     0m                           100 m


                                                                                                                             schaal = 1 : 3000




460000




459900




459800


                                                                                                            B002
                                                                                  B001




                                                                   B003
459700



                                                                                                 B004




459600




459500




459400


                    169900                          170000                              170100          170200     170300                        170400
Industrielawaai - IL, [AKO Bestemmingplan AZ Industrials bv - LAr,LT 201605] , Geomilieu V3.11


AZ Industrials BV - Hessenweg 16 in Barneveld
Bodemgebieden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                    21620155
                                                                                                                                                   Figuur 6
                                                                                                                            Toetspunt
                                                                                                                            Bodemgebied
                                                                                                                            Gebouw

                                                                                              003

460100

                                                                                                                     0m                           100 m


                                                                                                                             schaal = 1 : 3000




460000
                                                                                                             002




459900




459800




459700




                                                                                                    001


459600




459500


                                                                                        004


                                                                005




459400


                    169900                          170000                              170100      170200         170300                        170400
Industrielawaai - IL, [AKO Bestemmingplan AZ Industrials bv - LAr,LT 201605] , Geomilieu V3.11


AZ Industrials BV - Hessenweg 16 in Barneveld
Ontvangers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                               21620155
                                                                                                                                                                             Figuur 7
                                                                                                                                                       Detail puntbron
                                                                                                                                                       Mobiele bron
                                                                                                                                                       Toetspunt
                                                                                                                                                       Bodemgebied
                                                                                                                                                       Gebouw

                                                                            003

460100

                                                                                                                                                  0m                        100 m


                                                                                                                                                        schaal = 1 : 3000




460000
                                                                                                                       002




459900
                                                                                                  m001
                                                                                                  m002




459800




459700




                                                                                                         001

459600




459500


                                                                      004


                                             005




                                  170000                              170100                           170200                            170300            170400
Industrielawaai - IL, [AKO Bestemmingplan AZ Industrials bv - LA,eq indirecte hinder 201605 - 100% komen en gaan N of Z] , Geomilieu V3.11


AZ Industrials BV - Hessenweg 16 in Barneveld
Rekenmodel indirecte hinder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                      21620155.R02
                                                                                      Bijlage 1.1




Afdeling 2.8. Geluidhinder

Artikel 2.16b
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B
drijft.

Artikel 2.17
1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau
   LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede
   door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten
   ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
   a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen
      dan de in die tabel aangegeven waarden;
                                             Tabel 2.17a
                                          07:00–19:00 uur    19:00–23:00 uur    23:00–07:00 uur
          LAr,LT op de gevel van
                                               50 dB(A)          45 dB(A)          40 dB(A)
          gevoelige gebouwen
          LAr,LT in in- en aanpandige
                                               35 dB(A)          30 dB(A)          25 dB(A)
          gevoelige gebouwen
          LAmax op de gevel van
                                               70 dB(A)          65 dB(A)          60 dB(A)
          gevoelige gebouwen
          LAmax in in- en aanpandige
                                               55 dB(A)          50 dB(A)          45 dB(A)
          gevoelige gebouwen
   b.   de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale
        geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
   c.   de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen
        niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft
        voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
   d.   de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen
        op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van
        ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in
        artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor
        zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in
        een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden
        ingenomen;
   e.   de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook
        gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden
        ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van
        het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
        1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
        2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een
              woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
   f.   de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in
        geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
   g.   de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn
        gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                    21620155.R02
                                                                                    Bijlage 1.2




Artikel 2.20
1 In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, kan
   het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld
   beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen.

2 Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in
  de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan
  wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische
  invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt
  gewaarborgd.

3 De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker
  van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren
  of doen uitvoeren van geluidsmetingen.

4 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden,
  bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, voor een inrichting gelden.

5 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen
  in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen
  teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.

6 In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a kan
  het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting,
  anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het
  langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax
  vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de
  duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten
  plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     21620155
                                                                                                                                     Bijlage 2.1

 SPAingenieurs                                                                                   Methode II.7, Uitstraling gebouwen

 PROJECT :                      AZ Industrials BV

 Bronnaam :                     Nieuwe hal - werkplaats, kopgevel, roldeur dicht
 Bronnr.  :                     51, 52
                                                           PARTIELE GELUIDISOLATIES
                                 FREQ.          1            2      3     4     5                       Rs
                                    31           5,0                                                     5,0
                                    63          10,0                                                    10,0
                                   125          15,0                                                    15,0
                                   250          18,0                                                    18,0
                                   500          19,0                                                    19,0
                                  1000          25,0                                                    25,0
                                  2000          28,0                                                    28,0
                                  4000          28,0                                                    28,0
                                  8000          28,0                                                    28,0
                                NR       OPP(m2 CODE MATERIAAL
                                    1      20,3 IRD05 Roldeur 1mm alu./20mm styropor/1mm alu.
                                    2
                                    3
                                    4
                                    5
                                S (totale oppervlak):   20,3 m2
 Oktaafband                          31         63          125     250      500   1000 2000 4000 8000 dB(A)
 Lp (A-gew)                          36,0       39,0         48,0    57,0     68,0  67,0 67,0 70,0 65,0 74,8
 10 lg S                               13,1     13,1         13,1    13,1     13,1          13,1         13,1         13,1      13,1
 Rs                                     5,0     10,0         15,0    18,0     19,0          25,0         28,0         28,0      28,0
 Cd                                     3,0          3,0      3,0     3,0       3,0          3,0          3,0          3,0          3,0
 Lw (A-gew)                            41,1     39,1         43,1    49,1     59,1          52,1         49,1         52,1      47,1 61,4

                                                              Spectrum geluidsbron
120

100

80
                                                                     59,1                                                                 61,4
60                                                          49,1                52,1             49,1          52,1
                                                                                                                             47,1
           41,1                               43,1
                                39,1
40

20
             31                 63            125           250      500       1000              2000          4000          8000         dB(A)
                                                                     Frequentie in Hz


 Bron opgesteld voor reflecterend vlak    (Ja/Nee): nee
 Betreft het een uitstralend plat dakdeel (Ja/Nee): nee
 Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): 360                                  o

 Oktaafband                          31         63          125     250      500           1000         2000      4000        8000        dB(A)
 Correctie                        0,0          0,0          0,0     0,0      0,0           0,0          0,0       0,0          0,0
 Lw,comp                          41,1         39,1         43,1    49,1     59,1          52,1         49,1      52,1         47,1       61,4




21620155 LWR-7.xlsx, LWR-II.7
10-5-2016, 15:48                                                                                                                           versie 2012-04-04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   21620155
                                                                                                                                   Bijlage 2.2

 SPAingenieurs                                                                                 Methode II.7, Uitstraling gebouwen

 PROJECT :                     AZ Industrials BV

 Bronnaam :                    Nieuwe hal - werkplaats, kopgevel, roldeur open
 Bronnr.  :                    53, 54
                                                         PARTIELE GELUIDISOLATIES
                                FREQ.         1            2      3     4     5                       Rs
                                   31          0,0                                                     0,0
                                   63          0,0                                                     0,0
                                  125          0,0                                                     0,0
                                  250          0,0                                                     0,0
                                  500          0,0                                                     0,0
                                 1000          0,0                                                     0,0
                                 2000          0,0                                                     0,0
                                 4000          0,0                                                     0,0
                                 8000          0,0                                                     0,0
                               NR       OPP(m2 CODE MATERIAAL
                                   1      20,3 AA01 Opening
                                   2
                                   3
                                   4
                                   5
                               S (totale oppervlak): 20,3 m2
 Oktaafband                         31        63          125     250      500   1000 2000 4000 8000 dB(A)
 Lp (A-gew)                         36,0      39,0         48,0    57,0     68,0  67,0 67,0 70,0 65,0 74,8
 10 lg S                             13,1     13,1         13,1    13,1     13,1          13,1         13,1         13,1      13,1
 Rs                                   0,0          0,0      0,0     0,0       0,0          0,0          0,0          0,0          0,0
 Cd                                   3,0          3,0      3,0     3,0       3,0          3,0          3,0          3,0          3,0
 Lw (A-gew)                          46,1     49,1         58,1    67,1     78,1          77,1         77,1         80,1      75,1 84,8

                                                            Spectrum geluidsbron
120

100
                                                                                                                                        84,8
                                                                   78,1       77,1             77,1          80,1
80                                                                                                                         75,1
                                                          67,1
                                            58,1
60                           49,1
            46,1
40

20
             31                63           125           250      500       1000              2000          4000          8000         dB(A)
                                                                   Frequentie in Hz


 Bron opgesteld voor reflecterend vlak    (Ja/Nee): ja
 Betreft het een uitstralend plat dakdeel (Ja/Nee): nee
 Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): 360                                o

 Oktaafband                         31        63          125     250      500           1000         2000      4000        8000        dB(A)
 Correctie                          3,0      3,0          3,0     3,0      3,0           3,0          3,0       3,0          3,0
 Lw,comp                            49,1     52,1         61,1    70,1     81,1          80,1         80,1      83,1         78,1       87,8




21620155 LWR-7.xlsx, LWR-II.7 (2)
10-5-2016, 15:48                                                                                                                         versie 2012-04-04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   21620155
                                                                                                                                   Bijlage 2.3

 SPAingenieurs                                                                                 Methode II.7, Uitstraling gebouwen

 PROJECT :                     AZ Industrials BV

 Bronnaam :                    Nieuwe hal - werkplaats, lange gevel
 Bronnr.  :                    55, 56
                                                         PARTIELE GELUIDISOLATIES
                                FREQ.         1            2      3     4     5                       Rs
                                   31         10,0         10,0                                       10,0
                                   63         16,0         16,0                                       16,0
                                  125         22,0         22,0                                       22,0
                                  250         26,0         22,0                                       25,5
                                  500         30,0         29,0                                       29,9
                                 1000         31,0         37,0                                       31,3
                                 2000         26,0         36,0                                       26,3
                                 4000         30,0         36,0                                       30,3
                                 8000         30,0         36,0                                       30,3
                               NR       OPP(m2 CODE MATERIAAL
                                   1     110,0 ILGC9 Sandwich paneel met PUR-schuim (d=55-85mm)
                                   2      10,0 GD03 4-12-5 mm dubbelglas
                                   3
                                   4
                                   5
                               S (totale oppervlak):  120,0 m2
 Oktaafband                         31        63          125     250      500   1000 2000 4000 8000 dB(A)
 Lp (A-gew)                         36,0      39,0         48,0    57,0     68,0  67,0 67,0 70,0 65,0 74,8
 10 lg S                             20,8     20,8         20,8    20,8     20,8          20,8         20,8         20,8      20,8
 Rs                                  10,0     16,0         22,0    25,5     29,9          31,3         26,3         30,3      30,3
 Cd                                   3,0          3,0      3,0     3,0       3,0          3,0          3,0          3,0          3,0
 Lw (A-gew)                          43,8     40,8         43,8    49,3     55,9          53,5         58,5         57,5      52,5 63,4

                                                            Spectrum geluidsbron
120

100

80
                                                                                                                                        63,4
                                                                   55,9                        58,5          57,5
60                                                                            53,5                                         52,5
                                                          49,3
            43,8             40,8           43,8
40

20
             31                63           125           250      500       1000              2000          4000          8000         dB(A)
                                                                   Frequentie in Hz


 Bron opgesteld voor reflecterend vlak    (Ja/Nee): nee
 Betreft het een uitstralend plat dakdeel (Ja/Nee): nee
 Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): 360                                o

 Oktaafband                         31        63          125     250      500           1000         2000      4000        8000        dB(A)
 Correctie                          0,0      0,0          0,0     0,0      0,0           0,0          0,0       0,0          0,0
 Lw,comp                            43,8     40,8         43,8    49,3     55,9          53,5         58,5      57,5         52,5       63,4




21620155 LWR-7.xlsx, LWR-II.7 (3)
10-5-2016, 15:48                                                                                                                         versie 2012-04-04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   21620155
                                                                                                                                   Bijlage 2.4

 SPAingenieurs                                                                                 Methode II.7, Uitstraling gebouwen

 PROJECT :                     AZ Industrials BV

 Bronnaam :                    Nieuwe hal - dak, per helft
 Bronnr.  :                    57, 58
                                                         PARTIELE GELUIDISOLATIES
                                FREQ.         1            2      3     4     5                       Rs
                                   31          8,0                                                     8,0
                                   63         16,0                                                    16,0
                                  125         17,0                                                    17,0
                                  250         22,0                                                    22,0
                                  500         30,0                                                    30,0
                                 1000         34,0                                                    34,0
                                 2000         40,0                                                    40,0
                                 4000         40,0                                                    40,0
                                 8000         40,0                                                    40,0
                               NR       OPP(m2 CODE MATERIAAL
                                   1     395,0 ID14  geprof. St.pl. + PU schuim + dakleer
                                   2
                                   3
                                   4
                                   5
                               S (totale oppervlak):  395,0 m2
 Oktaafband                         31        63          125     250      500   1000 2000 4000 8000 dB(A)
 Lp (A-gew)                         36,0      39,0         48,0    57,0     68,0  67,0 67,0 70,0 65,0 74,8
 10 lg S                             26,0     26,0         26,0    26,0     26,0          26,0         26,0         26,0      26,0
 Rs                                   8,0     16,0         17,0    22,0     30,0          34,0         40,0         40,0      40,0
 Cd                                   3,0          3,0      3,0     3,0       3,0          3,0          3,0          3,0          3,0
 Lw (A-gew)                          51,0     46,0         54,0    58,0     61,0          56,0         50,0         53,0      48,0 64,8

                                                            Spectrum geluidsbron
120

100

80
                                                                                                                                        64,8
                                                          58,0     61,0
                                            54,0                              56,0                           53,0
60          51,0                                                                               50,0                        48,0
                             46,0
40

20
             31                63           125           250      500       1000              2000          4000          8000         dB(A)
                                                                   Frequentie in Hz


 Bron opgesteld voor reflecterend vlak    (Ja/Nee): nee
 Betreft het een uitstralend plat dakdeel (Ja/Nee): nee
 Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): 360                                o

 Oktaafband                         31        63          125     250      500           1000         2000      4000        8000        dB(A)
 Correctie                          0,0      0,0          0,0     0,0      0,0           0,0          0,0       0,0          0,0
 Lw,comp                            51,0     46,0         54,0    58,0     61,0          56,0         50,0      53,0         48,0       64,8




21620155 LWR-7.xlsx, LWR-II.7 (4)
10-5-2016, 15:48                                                                                                                         versie 2012-04-04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                                                                                                                   21520155
Puntbronnen LAr,LT                                                                                                                                                                                                                                              Bijlage 3.1
Model:       LAr,LT 201605
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                                X               Y   Maaiveld   Hoogte              Type      Cb(u)(D)   Cb(u)(A)    Cb(u)(N)    GeenRefl.   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
001_1    Manoeuvr rijdend materieel, positie 1 van 6    170143,57       459821,80      0,00      1,00   Normale puntbron       0,167           --          --       Nee      68,00    77,00     85,00     91,00     96,00    98,00    95,00    88,00    81,00      102,00
001_2    Manoeuvr rijdend materieel, positie 2 van 6    170095,97       459806,64      0,00      1,00   Normale puntbron       0,167           --          --       Nee      68,00    77,00     85,00     91,00     96,00    98,00    95,00    88,00    81,00      102,00
001_3    Manoeuvr rijdend materieel, positie 3 van 6    170035,33       459767,83      0,00      1,00   Normale puntbron       0,167           --          --       Nee      68,00    77,00     85,00     91,00     96,00    98,00    95,00    88,00    81,00      102,00
001_4    Manoeuvr rijdend materieel, positie 4 van 6    170074,14       459714,77      0,00      1,00   Normale puntbron       0,167           --          --       Nee      68,00    77,00     85,00     91,00     96,00    98,00    95,00    88,00    81,00      102,00
001_5    Manoeuvr rijdend materieel, positie 5 van 6    170122,35       459724,17      0,00      1,00   Normale puntbron       0,167           --          --       Nee      68,00    77,00     85,00     91,00     96,00    98,00    95,00    88,00    81,00      102,00

001_6    Manoeuvr rijdend materieel, positie 6 van 6    170142,05       459764,49       0,00     1,00   Normale puntbron       0,167           --          --        Nee     68,00    77,00     85,00     91,00     96,00   98,00    95,00    88,00    81,00       102,00
10_1     vorkheftruck, diesel, positie 1 van 4          170128,48       459812,32       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     72,00    78,00     80,00     88,00     91,00   93,00    94,00    88,00    80,00        98,64
10_2     vorkheftruck, diesel, positie 2 van 4          170052,30       459795,18       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     72,00    78,00     80,00     88,00     91,00   93,00    94,00    88,00    80,00        98,64
10_3     vorkheftruck, diesel, positie 3 van 4          170066,59       459713,92       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     72,00    78,00     80,00     88,00     91,00   93,00    94,00    88,00    80,00        98,64
10_4     vorkheftruck, diesel, positie 4 van 4          170114,51       459755,82       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     72,00    78,00     80,00     88,00     91,00   93,00    94,00    88,00    80,00        98,64

11_1     vorkheftruck, elektrisch, positie 1 van 4      170144,03       459806,92       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     58,00    64,00     66,00     74,00     77,00   79,00    80,00    74,00    66,00        84,64
11_2     vorkheftruck, elektrisch, positie 2 van 4      170074,52       459807,24       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     58,00    64,00     66,00     74,00     77,00   79,00    80,00    74,00    66,00        84,64
11_3     vorkheftruck, elektrisch, positie 3 van 4      170049,45       459738,36       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     58,00    64,00     66,00     74,00     77,00   79,00    80,00    74,00    66,00        84,64
11_4     vorkheftruck, elektrisch, positie 4 van 4      170149,74       459765,98       0,00     0,75   Normale puntbron       0,750           --          --        Nee     58,00    64,00     66,00     74,00     77,00   79,00    80,00    74,00    66,00        84,64
020_1    Testen materieel, positie 1 van 4              170113,77       459801,48       0,00     1,00   Normale puntbron       0,250           --          --        Nee     68,00    77,00     85,00     91,00     96,00   98,00    95,00    88,00    81,00       102,00

020_2    Testen materieel, positie 2 van 4              170048,64       459754,59       0,00     1,00   Normale puntbron       0,250           --          --        Nee     68,00    77,00     85,00     91,00     96,00   98,00    95,00    88,00    81,00       102,00
020_3    Testen materieel, positie 3 van 4              170093,80       459722,77       0,00     1,00   Normale puntbron       0,250           --          --        Nee     68,00    77,00     85,00     91,00     96,00   98,00    95,00    88,00    81,00       102,00
020_4    Testen materieel, positie 4 van 4              170152,85       459776,58       0,00     1,00   Normale puntbron       0,250           --          --        Nee     68,00    77,00     85,00     91,00     96,00   98,00    95,00    88,00    81,00       102,00
030      afspuiten materiaal en materieel               170075,78       459753,19       0,00     1,50   Normale puntbron       1,000           --          --        Nee     47,00    63,00     75,00     78,00     85,00   90,00    92,00    93,00    90,00        97,78
51       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur dicht            170090,80       459738,56       0,00     3,00   Uitstralende gevel    10,995           --          --         Ja     41,10    39,10     43,10     49,10     59,10   52,10    49,10    52,10    47,10        61,44

52       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur dicht            170063,21       459730,74       0,00     3,00   Uitstralende gevel    10,995           --          --         Ja     41,10    39,10     43,10     49,10     59,10   52,10    49,10    52,10    47,10        61,44
53       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open             170091,14       459737,37       0,00     3,00   Normale puntbron       1,000           --          --         Ja     49,10    52,10     61,10     70,10     81,10   80,10    80,10    83,10    78,10        87,88
54       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open             170063,50       459729,73       0,00     3,00   Normale puntbron       1,000           --          --         Ja     49,10    52,10     61,10     70,10     81,10   80,10    80,10    83,10    78,10        87,88
55       Nieuwe hal, lange gevel                        170081,34       459723,43       0,00     4,67   Uitstralende gevel    12,000           --          --         Ja     43,80    40,80     43,80     49,30     55,90   53,50    58,50    57,50    52,50        63,44
56       Nieuwe hal, lange gevel                        170073,91       459746,91       0,00     4,67   Uitstralende gevel    12,000           --          --         Ja     43,80    40,80     43,80     49,30     55,90   53,50    58,50    57,50    52,50        63,44

57       Nieuwe hal, dak zuidelijke helft               170079,61       459729,02       0,00     8,00   Normale puntbron      12,000           --          --        Nee     51,00    46,00     54,00     58,00     61,00   56,00    50,00    53,00    48,00        64,87
58       Nieuwe hal, dak zuidelijke helft               170075,66       459740,75       0,00     8,00   Normale puntbron      12,000           --          --        Nee     51,00    46,00     54,00     58,00     61,00   56,00    50,00    53,00    48,00        64,87




Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                                                                                 10-5-2016 16:29:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                                                                                                     21520155
Mobiele bronnen LAr,LT                                                                                                                                                                                                                            Bijlage 3.2
Model:      LAr,LT 201605
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                    X-1             Y-1        M-1        H-1   Lengte   Aantal(D)   Aantal(A)    Aantal(N)    Gem.snelheid   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
m001     personenwagens       170174,96       459796,40        0,00      0,75    50,86          10           --           --            10     51,00    60,00     68,00     75,00     79,00    86,00    84,00    74,00    63,00       89,00
m002     vrachtwagens         170174,96       459797,77        0,00      1,00   376,46          20           --           --            10     68,00    77,00     85,00     91,00     96,00    98,00    95,00    88,00    81,00      102,00




Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                                                                           10-5-2016 16:29:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                                                                                                                 21520155
Puntbronnen LA,max                                                                                                                                                                                                                                            Bijlage 3.3
Model:       LA,max 201605
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                                X               Y   Maaiveld   Hoogte              Type    Cb(u)(D)   Cb(u)(A)    Cb(u)(N)    GeenRefl.   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k    Lwr Totaal
001_1    Manoeuvr rijdend materieel, positie 1 van 6    170143,57       459821,80      0,00      1,00   Normale puntbron     0,167           --          --       Nee      76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00    89,00       110,00
001_2    Manoeuvr rijdend materieel, positie 2 van 6    170095,97       459806,64      0,00      1,00   Normale puntbron     0,167           --          --       Nee      76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00    89,00       110,00
001_3    Manoeuvr rijdend materieel, positie 3 van 6    170035,33       459767,83      0,00      1,00   Normale puntbron     0,167           --          --       Nee      76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00    89,00       110,00
001_4    Manoeuvr rijdend materieel, positie 4 van 6    170074,14       459714,77      0,00      1,00   Normale puntbron     0,167           --          --       Nee      76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00    89,00       110,00
001_5    Manoeuvr rijdend materieel, positie 5 van 6    170122,35       459724,17      0,00      1,00   Normale puntbron     0,167           --          --       Nee      76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00    89,00       110,00

001_6    Manoeuvr rijdend materieel, positie 6 van 6    170142,05       459764,49       0,00     1,00   Normale puntbron     0,167           --          --        Nee     76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00   89,00        110,00
10_1     vorkheftruck, diesel, positie 1 van 4          170128,48       459812,32       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64
10_2     vorkheftruck, diesel, positie 2 van 4          170052,30       459795,18       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64
10_3     vorkheftruck, diesel, positie 3 van 4          170066,59       459713,92       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64
10_4     vorkheftruck, diesel, positie 4 van 4          170114,51       459755,82       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64

11_1     vorkheftruck, elektrisch, positie 1 van 4      170144,03       459806,92       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64
11_2     vorkheftruck, elektrisch, positie 2 van 4      170074,52       459807,24       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64
11_3     vorkheftruck, elektrisch, positie 3 van 4      170049,45       459738,36       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64
11_4     vorkheftruck, elektrisch, positie 4 van 4      170149,74       459765,98       0,00     0,75   Normale puntbron     0,750           --          --        Nee     88,00    94,00     96,00    104,00    107,00   109,00   110,00   104,00   96,00        114,64
020_1    Testen materieel, positie 1 van 4              170113,77       459801,48       0,00     1,00   Normale puntbron     0,250           --          --        Nee     76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00   89,00        110,00

020_2    Testen materieel, positie 2 van 4              170048,64       459754,59       0,00     1,00   Normale puntbron     0,250           --          --        Nee     76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00   89,00        110,00
020_3    Testen materieel, positie 3 van 4              170093,80       459722,77       0,00     1,00   Normale puntbron     0,250           --          --        Nee     76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00   89,00        110,00
020_4    Testen materieel, positie 4 van 4              170152,85       459776,58       0,00     1,00   Normale puntbron     0,250           --          --        Nee     76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00   89,00        110,00
030      afspuiten materiaal en materieel               170075,78       459753,19       0,00     1,50   Normale puntbron     1,000           --          --        Nee     54,00    70,00     82,00     85,00     92,00    97,00    99,00   100,00   97,00        104,78
53       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open             170091,14       459737,37       0,00     3,00   Normale puntbron     1,000           --          --         Ja     69,10    72,10     81,10     90,10    101,10   100,10   100,10   103,10   98,10        107,88

54       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open             170063,50       459729,73       0,00     3,00   Normale puntbron     1,000           --          --         Ja     69,10    72,10     81,10     90,10    101,10   100,10   100,10   103,10   98,10        107,88




Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                                                                               11-5-2016 9:22:13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                                                                                                     21520155
Mobiele bronnen LA,max                                                                                                                                                                                                                            Bijlage 3.4
Model:      LA,max 201605
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                    X-1             Y-1        M-1        H-1   Lengte   Aantal(D)   Aantal(A)    Aantal(N)    Gem.snelheid   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
m001     personenwagens       170174,96       459796,40        0,00      0,75    50,86          10           --           --            10     58,00    67,00     75,00     82,00     86,00    93,00    91,00    81,00    70,00       96,00
m002     vrachtwagens         170174,96       459797,77        0,00      1,00   376,46          20           --           --            10     76,00    85,00     93,00     99,00    104,00   106,00   103,00    96,00    89,00      110,00




Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                                                                            11-5-2016 9:22:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                      21520155
Gebouwen, objecten                                                                                                                  Bijlage 4
Model:       LAr,LT 201605
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                           X-1            Y-1    Maaiveld   Hoogte   Vorm        Refl. 31     Cp   ItemID
001      Opslaghal, bestaand         170057,30      459752,55       0,00      6,00   Rechthoek      0,80    0 dB        1
002      nok bestaande opslaghal     170054,23      459764,41       0,00     10,00   Rechthoek      0,10    2 dB        5
003      nieuwe hal                  170059,88      459742,80       0,00      6,00   Rechthoek      0,80    0 dB        6
004      eigen bedrijfswoning        170156,82      459749,74       0,00      7,00   Polygoon       0,80    0 dB        8
005      schuur                      170146,99      459726,19       0,00      6,00   Rechthoek      0,80    0 dB        9

006      nok nieuwe hal              170090,50      459738,52        0,00    10,00   Rechthoek      0,10    2 dB       7
010      Hessenweg 27                170244,64      460018,99        0,00     7,00   Rechthoek      0,80    0 dB      12
011      Hessenweg 151               170184,20      459621,11        0,00     7,00   Rechthoek      0,80    0 dB      13
012      Vitterweg 32                170090,83      459476,74        0,00     7,00   Rechthoek      0,80    0 dB      14
013      bebouwing                   170079,32      459489,40        0,00     4,00   Rechthoek      0,80    0 dB      15

014      Vitterweg 34                170014,86      459450,83        0,00     7,00   Rechthoek      0,80    0 dB      16
015      Hessenweg 14                170099,25      460124,07        0,00     7,00   Rechthoek      0,80    0 dB      17




Geomilieu V3.11                                                                                                             11-5-2016 9:26:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                            21520155
Bodemgebieden                                                                             Bijlage 5
Model:       LAr,LT 201605
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                     X-1            Y-1           Gebied     Bf
B001     verhard terrein       170177,26      459804,22         17337,84   0,00
B002     Hessenweg             170173,60      460027,48          3872,44   0,00
B003     hard bodemgebied      170144,62      459595,45          5393,05   0,00
B004     hard bodemgebied      170242,95      459708,70          2867,01   0,00




Geomilieu V3.11                                                                   11-5-2016 9:42:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                       21520155
Ontvangers                                                                                                                                                           Bijlage 6
Model:       LAr,LT 201605
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                    X               Y    Hdef.      Maaiveld   Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C    Hoogte D    Hoogte E    Hoogte F    Gevel
001      Hessenweg 151      170191,15       459622,32    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
002      Hessenweg 27       170240,97       459999,85    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
003      Hessenweg 14       170109,24       460117,73    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
004      Vitterweg 32       170095,07       459476,60    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
005      Vitterweg 34       170022,76       459450,57    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja




Geomilieu V3.11                                                                                                                                              11-5-2016 9:46:19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                       21520155
Resultaten LAr,LT                                                                   Bijlage 7.1
Rapport:             Resultatentabel
Model:               LAr,LT 201605
                     LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:               (hoofdgroep)
Groepsreductie:      Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving     Hoogte    Dag    Avond    Nacht       Etmaal
001_A       Hessenweg 151      1,50    35,9       --      --         35,9
001_B       Hessenweg 151      5,00    37,9       --      --         37,9
002_A       Hessenweg 27       1,50    32,5       --      --         32,5
002_B       Hessenweg 27       5,00    34,5       --      --         34,5
003_A       Hessenweg 14       1,50    29,0       --      --         29,0

003_B       Hessenweg 14        5,00   30,9       --          --     30,9
004_A       Vitterweg 32        1,50   17,1       --          --     17,1
004_B       Vitterweg 32        5,00   32,8       --          --     32,8
005_A       Vitterweg 34        1,50   30,6       --          --     30,6
005_B       Vitterweg 34        5,00   32,4       --          --     32,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                             11-5-2016 10:30:10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                              21520155
Resultaten LAr,LT - deelbijdragen                                                                       Bijlage 7.2.1
Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT 201605
LAeq bij Bron voor toetspunt:        001_A - Hessenweg 151
Groep:                               (hoofdgroep)
Groepsreductie:                      Nee

Naam
Bron     Omschrijving                                  Hoogte   Dag     Avond    Nacht   Etmaal
001_A    Hessenweg 151                                   1,50   35,9        --      --     35,9
10_4     vorkheftruck, diesel, positie 4 van 4           0,75   29,7        --      --     29,7
10_3     vorkheftruck, diesel, positie 3 van 4           0,75   29,0        --      --     29,0
m002     vrachtwagens                                    1,00   28,1        --      --     28,1
020_3    Testen materieel, positie 3 van 4               1,00   27,2        --      --     27,2
001_5    Manoeuvr rijdend materieel, positie 5 van 6     1,00   26,4        --      --     26,4

001_4    Manoeuvr rijdend materieel, positie 4 van 6     1,00   25,4        --      --     25,4
53       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00   18,4        --      --     18,4
020_4    Testen materieel, positie 4 van 4               1,00   14,0        --      --     14,0
001_1    Manoeuvr rijdend materieel, positie 1 van 6     1,00   13,8        --      --     13,8
001_6    Manoeuvr rijdend materieel, positie 6 van 6     1,00   13,5        --      --     13,5

020_2    Testen materieel, positie 2 van 4               1,00   11,3        --      --     11,3
030      afspuiten materiaal en materieel                1,50   11,2        --      --     11,2
001_3    Manoeuvr rijdend materieel, positie 3 van 6     1,00   10,4        --      --     10,4
10_2     vorkheftruck, diesel, positie 2 van 4           0,75    9,8        --      --      9,8
10_1     vorkheftruck, diesel, positie 1 van 4           0,75    9,0        --      --      9,0

55       Nieuwe hal, lange gevel                         4,67    7,2        --      --      7,2
020_1    Testen materieel, positie 1 van 4               1,00    7,0        --      --      7,0
57       Nieuwe hal, dak zuidelijke helft                8,00    5,9        --      --      5,9
001_2    Manoeuvr rijdend materieel, positie 2 van 6     1,00    5,8        --      --      5,8
51       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur dicht             3,00    4,9        --      --      4,9

11_1     vorkheftruck, elektrisch, positie 1 van 4       0,75     1,9       --      --      1,9
m001     personenwagens                                  0,75     1,9       --      --      1,9
11_3     vorkheftruck, elektrisch, positie 3 van 4       0,75     0,8       --      --      0,8
58       Nieuwe hal, dak zuidelijke helft                8,00    -0,1       --      --     -0,1
11_4     vorkheftruck, elektrisch, positie 4 van 4       0,75    -0,3       --      --     -0,3

56       Nieuwe hal, lange gevel                         4,67    -1,9       --      --     -1,9
54       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00    -3,4       --      --     -3,4
11_2     vorkheftruck, elektrisch, positie 2 van 4       0,75    -4,2       --      --     -4,2
52       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur dicht             3,00   -10,7       --      --    -10,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                   11-5-2016 10:41:59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                              21520155
Resultaten LAr,LT - deelbijdragen                                                                       Bijlage 7.2.2
Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT 201605
LAeq bij Bron voor toetspunt:        002_A - Hessenweg 27
Groep:                               (hoofdgroep)
Groepsreductie:                      Nee

Naam
Bron     Omschrijving                                  Hoogte   Dag     Avond    Nacht   Etmaal
002_A    Hessenweg 27                                    1,50   32,5        --      --     32,5
m002     vrachtwagens                                    1,00   24,6        --      --     24,6
020_1    Testen materieel, positie 1 van 4               1,00   23,7        --      --     23,7
10_1     vorkheftruck, diesel, positie 1 van 4           0,75   23,6        --      --     23,6
020_4    Testen materieel, positie 4 van 4               1,00   23,6        --      --     23,6
10_2     vorkheftruck, diesel, positie 2 van 4           0,75   23,6        --      --     23,6

001_2    Manoeuvr rijdend materieel, positie 2 van 6     1,00   21,5        --      --     21,5
001_6    Manoeuvr rijdend materieel, positie 6 van 6     1,00   20,9        --      --     20,9
001_1    Manoeuvr rijdend materieel, positie 1 van 6     1,00   20,7        --      --     20,7
001_5    Manoeuvr rijdend materieel, positie 5 van 6     1,00   17,9        --      --     17,9
001_3    Manoeuvr rijdend materieel, positie 3 van 6     1,00   16,9        --      --     16,9

10_4     vorkheftruck, diesel, positie 4 van 4           0,75   10,8        --      --     10,8
11_2     vorkheftruck, elektrisch, positie 2 van 4       0,75   10,3        --      --     10,3
11_1     vorkheftruck, elektrisch, positie 1 van 4       0,75    9,9        --      --      9,9
020_3    Testen materieel, positie 3 van 4               1,00    8,6        --      --      8,6
11_4     vorkheftruck, elektrisch, positie 4 van 4       0,75    8,3        --      --      8,3

020_2    Testen materieel, positie 2 van 4               1,00    6,9        --      --      6,9
030      afspuiten materiaal en materieel                1,50    4,7        --      --      4,7
10_3     vorkheftruck, diesel, positie 3 van 4           0,75    3,8        --      --      3,8
m001     personenwagens                                  0,75    3,0        --      --      3,0
001_4    Manoeuvr rijdend materieel, positie 4 van 6     1,00    0,5        --      --      0,5

53       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00    -3,5       --      --     -3,5
58       Nieuwe hal, dak zuidelijke helft                8,00    -4,8       --      --     -4,8
57       Nieuwe hal, dak zuidelijke helft                8,00    -6,3       --      --     -6,3
11_3     vorkheftruck, elektrisch, positie 3 van 4       0,75    -6,4       --      --     -6,4
54       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00   -10,6       --      --    -10,6

56       Nieuwe hal, lange gevel                         4,67   -11,0       --      --    -11,0
51       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur dicht             3,00   -11,5       --      --    -11,5
52       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur dicht             3,00   -16,5       --      --    -16,5
55       Nieuwe hal, lange gevel                         4,67   -18,5       --      --    -18,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                   11-5-2016 10:42:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                           21520155
Resultaten LA,max                                                       Bijlage 8.1
Rapport:      Resultatentabel
Model:        LA,max 201605
              LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:        (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt   Omschrijving     Hoogte    Dag    Avond     Nacht
001_A       Hessenweg 151      1,50    57,8       --       --
001_B       Hessenweg 151      5,00    59,5       --       --
002_A       Hessenweg 27       1,50    52,3       --       --
002_B       Hessenweg 27       5,00    54,1       --       --
003_A       Hessenweg 14       1,50    50,2       --       --

003_B       Hessenweg 14        5,00   51,9       --       --
004_A       Vitterweg 32        1,50   39,1       --       --
004_B       Vitterweg 32        5,00   54,5       --       --
005_A       Vitterweg 34        1,50   51,7       --       --
005_B       Vitterweg 34        5,00   53,4       --       --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                 11-5-2016 10:48:18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                    21520155
Resultaten LA,max - details                                                                   Bijlage 8.2.1
Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LA,max 201605
LAmax bij Bron voor toetspunt:        001_A - Hessenweg 151
Groep:                                (hoofdgroep)

Naam
Bron     Omschrijving                                  Hoogte   Dag    Avond    Nacht
001_A    Hessenweg 151                                   1,50   57,8       --      --
10_4     vorkheftruck, diesel, positie 4 van 4           0,75   57,8       --      --
10_3     vorkheftruck, diesel, positie 3 van 4           0,75   57,1       --      --
m002     vrachtwagens                                    1,00   53,9       --      --
001_5    Manoeuvr rijdend materieel, positie 5 van 6     1,00   52,9       --      --
001_4    Manoeuvr rijdend materieel, positie 4 van 6     1,00   52,0       --      --

020_3    Testen materieel, positie 3 van 4               1,00   52,0       --      --
53       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00   49,2       --      --
11_1     vorkheftruck, elektrisch, positie 1 van 4       0,75   43,9       --      --
11_3     vorkheftruck, elektrisch, positie 3 van 4       0,75   42,9       --      --
11_4     vorkheftruck, elektrisch, positie 4 van 4       0,75   41,7       --      --

001_1    Manoeuvr rijdend materieel, positie 1 van 6     1,00   40,4       --      --
001_6    Manoeuvr rijdend materieel, positie 6 van 6     1,00   40,0       --      --
020_4    Testen materieel, positie 4 van 4               1,00   38,8       --      --
11_2     vorkheftruck, elektrisch, positie 2 van 4       0,75   37,8       --      --
10_2     vorkheftruck, diesel, positie 2 van 4           0,75   37,8       --      --

10_1     vorkheftruck, diesel, positie 1 van 4           0,75   37,0       --      --
001_3    Manoeuvr rijdend materieel, positie 3 van 6     1,00   36,9       --      --
020_2    Testen materieel, positie 2 van 4               1,00   36,1       --      --
m001     personenwagens                                  0,75   35,8       --      --
001_2    Manoeuvr rijdend materieel, positie 2 van 6     1,00   32,4       --      --

020_1    Testen materieel, positie 1 van 4               1,00   31,8       --      --
030      afspuiten materiaal en materieel                1,50   29,0       --      --
54       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00   27,4       --      --
LAmax    (hoofdgroep)                                           57,8       --      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                         11-5-2016 10:50:11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                    21520155
Resultaten LA,max - details                                                                   Bijlage 8.2.2
Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LA,max 201605
LAmax bij Bron voor toetspunt:        002_A - Hessenweg 27
Groep:                                (hoofdgroep)

Naam
Bron     Omschrijving                                  Hoogte   Dag    Avond    Nacht
002_A    Hessenweg 27                                    1,50   52,3       --      --
11_2     vorkheftruck, elektrisch, positie 2 van 4       0,75   52,3       --      --
11_1     vorkheftruck, elektrisch, positie 1 van 4       0,75   52,0       --      --
10_1     vorkheftruck, diesel, positie 1 van 4           0,75   51,7       --      --
10_2     vorkheftruck, diesel, positie 2 van 4           0,75   51,6       --      --
11_4     vorkheftruck, elektrisch, positie 4 van 4       0,75   50,4       --      --

m002     vrachtwagens                                    1,00   49,0       --      --
020_1    Testen materieel, positie 1 van 4               1,00   48,5       --      --
020_4    Testen materieel, positie 4 van 4               1,00   48,4       --      --
001_2    Manoeuvr rijdend materieel, positie 2 van 6     1,00   48,1       --      --
001_6    Manoeuvr rijdend materieel, positie 6 van 6     1,00   47,5       --      --

001_1    Manoeuvr rijdend materieel, positie 1 van 6     1,00   47,3       --      --
001_5    Manoeuvr rijdend materieel, positie 5 van 6     1,00   44,4       --      --
001_3    Manoeuvr rijdend materieel, positie 3 van 6     1,00   43,5       --      --
10_4     vorkheftruck, diesel, positie 4 van 4           0,75   38,8       --      --
11_3     vorkheftruck, elektrisch, positie 3 van 4       0,75   35,7       --      --

m001     personenwagens                                  0,75   35,1       --      --
020_3    Testen materieel, positie 3 van 4               1,00   33,4       --      --
10_3     vorkheftruck, diesel, positie 3 van 4           0,75   31,9       --      --
020_2    Testen materieel, positie 2 van 4               1,00   31,7       --      --
53       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00   27,3       --      --

001_4    Manoeuvr rijdend materieel, positie 4 van 6     1,00   27,0       --      --
030      afspuiten materiaal en materieel                1,50   22,4       --      --
54       Nieuwe hal, kopgevel, roldeur open              3,00   20,2       --      --
LAmax    (hoofdgroep)                                           52,3       --      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                         11-5-2016 10:50:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                                                                                                    21520155
Mobiele bronnen indirecte hinder                                                                                                                                                                                                                 Bijlage 9.1
Model:      LA,eq indirecte hinder 201605 - 100% komen en gaan N of Z
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                    X-1             Y-1        M-1        H-1   Lengte   Aantal(D)   Aantal(A)    Aantal(N)    Gem.snelheid   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
m001     personenwagens       170177,69       460081,26        0,00      0,75   546,41          10           --           --            40     55,00    64,00     72,00     79,00     83,00    90,00    88,00    78,00    67,00       93,00
m002     vrachtwagens         170249,91       459538,73        0,00      1,00   553,73          40           --           --            40     72,00    81,00     89,00     95,00    100,00   102,00    99,00    92,00    85,00      106,00




Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                                                                          11-5-2016 11:04:57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                                                                                                        21520155
Ontvangers indirecte hinder                                                                                                                                          Bijlage 9.2
Model:       LA,eq indirecte hinder 201605 - 100% komen en gaan N of Z
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                    X               Y    Hdef.      Maaiveld   Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C    Hoogte D    Hoogte E    Hoogte F    Gevel
001      Hessenweg 151      170197,48       459619,10    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
002      Hessenweg 27       170240,97       459999,85    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
003      Hessenweg 14       170109,24       460117,73    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
004      Vitterweg 32       170095,07       459476,60    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja
005      Vitterweg 34       170022,76       459450,57    Relatief      0,00        1,50       5,00          --          --          --          --     Ja




Geomilieu V3.11                                                                                                                                              11-5-2016 11:05:34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>SPAingenieurs                                                                            21520155
Resultaten LA,eq - indirecte hinder                                                      Bijlage 10
Rapport:             Resultatentabel
Model:               LA,eq indirecte hinder 201605 - 100% komen en gaan N of Z
                     LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:               (hoofdgroep)
Groepsreductie:      Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving     Hoogte   Dag    Avond    Nacht   Etmaal
001_A       Hessenweg 151      1,50   41,7       --      --     41,7
001_B       Hessenweg 151      5,00   43,3       --      --     43,3
002_A       Hessenweg 27       1,50   33,6       --      --     33,6
002_B       Hessenweg 27       5,00   36,5       --      --     36,5
003_A       Hessenweg 14       1,50   28,9       --      --     28,9

003_B       Hessenweg 14       5,00   31,1       --      --     31,1
004_A       Vitterweg 32       1,50   10,5       --      --     10,5
004_B       Vitterweg 32       5,00   26,4       --      --     26,4
005_A       Vitterweg 34       1,50   21,8       --      --     21,8
005_B       Vitterweg 34       5,00   23,4       --      --     23,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                  11-5-2016 11:02:12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                 Uw eigen adviseur voor


                                         vergunningen
                                       milieu-onderzoek
                                      ruimtelijke ordening
                                          bouwadvies
                                        brandveiligheid
                                           milieuzorg
                                         duurzaamheid
                                         beleidsadvies
                                          opleidingen




Kantoor Ede            I   Kantoor Terneuzen
Klinkenbergerweg 30a   I   Oostelijk Bolwerk 9
6711 MK Ede            I   4531 GP Terneuzen     I   www.SPAingenieurs.nl
0318 614 383           I   0115 649 680          I   info@SPAingenieurs.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>