<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>060302.midd</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Mi ddel koop Advi es
p/a de heer J. va n Mi ddel koop
Pri ns ens tra a t 2
6953 BT DIEREN
Betreft: Li chti ns ta l l a ti e 3 korfba l vel den, CKV Voorthui zen
Onze ref.: 060302.mi dd                                                                               Zwijndrecht, 06-03-2018
Gea chte heer Va n Mi ddel koop,
Na a r a a nl ei di ng va n uw a a nvra a g hebben wi j het genoegen u onders ta a nd a l s vol gt a a n te bi eden.
                     Lichtinstallatie 3 korfbalvelden
                     Het l i chtpl a n ga a t ui t va n 4 bes ta a nde en 4 ni euwe l i chtma s ten wa a rop i n
                     tota a l 12 ni euwe Opti Vi s i onLED s portvel dverl i chti ngs a rma turen worden
                     gemonteerd. De gemi ddel de verl i chti ngs s terkte bi nnen de bel i jni ng za l bi j
                     opl everi ng ca . 150 l ux bedra gen hetgeen vol doet a a n de a a nbevel i ngen va n
                     de KNKV, NOC*NSF en NSvV., voor het s pel en va n weds tri jden.
                     Aanbevelingen KNKV, NOC*NSF en NSvV november 2000
                                                                   tra i ni ngs vel den    weds tri jdvel den
                          mi ni ma a l verei s te                           $ 50 l ux             $ 150 l ux
                          gemi ddel de hori zonta l e
                          verl i chti ngs s terkte (EH,gem
                          einde)
                          gel i jkma ti ghei d (EH,min:EH,gem)              $ 0,4                  $ 0,6
                     Aanbieding omvat de levering en montage van:
        4 s t.       Rondconi s che kl i mma s t
                     Coni s che kl i mma s t met een l i chtpunthoogte va n 15,0 meter, voorzi en va n een
                     gronds tuk, ka bel doorvoeren, i ns pecti el ui ken, gl i jra i l voor de monta ge va n
                     voors cha kel a ppa ra tuur i n de ma s t en kl i ms porten wel ke op het werk worden
                     a a ngebra cht om bes cha di gi ngen te voorkomen. Tevens voorzi et de ma s t i n de
                     mogel i jkhei d tot a a nbrengen va n een vei l i ghei ds bekl i mmi ngs s ys teem.
                                                                                                                              1/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        De ma s t i s thermi s ch verzi nkt vol gens NEN EN 1461, gefa bri ceerd vol gens EN
        40-5, CE 1166 gecerti fi ceerd, de ma s t i s verder zeer s ta bi el ui tgevoerd en
        heeft een fra a i e vormgevi ng en ges chi kt voor een wi ndva ngend oppervl a k va n
        1.36 m².
 4 s t. La mpenrek
        La mpenrek, ges chi kt voor monta ge va n 1 a rma tuur, thermi s ch verzi nkt en
        ma s tka p.
 4 s t. La mpenrek
        La mpenrek, ges chi kt voor monta ge va n 2 a rma turen, thermi s ch verzi nkt en
        ma s tka p.
12 s t. Sti jgka bel t.b.v. Opti Vi s i onLED
        Sti jgka bel YmVk, 7 x 1,5 mm² voor de voedi ng va n a rma turen va na f de
        a a ns l ui tpunten op of a a n de ma s t.
                                                                                              2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>8 s t. LED-verl i chti ng
       LED-verl i chti nga rma tuur bes ta a nde ui t een s uperi eure, compa cte
       a s ymmetri s che s chi jnwerper, fa bri ka a t Phi l i ps , type BVP 515 MB + LO OUT
       Ta 015 1 x LED 1290/757 "Opti Vi s i on"LED, 981 W, 230V met een va ri a bel e
       l umens troom tot ma xi ma a l 129.017 l umen. De kl eurtempera tuur i s 5700 K bi j
       de goede kl eurweerga ve Ra 70.
       Incl . een externe dri ver IP66 wel ke te monteren i s i n of a a n de ma s t.
       Levens duur 100.000 bra nduren conform L80B10.
4 s t. LED-verl i chti ng
       LED-verl i chti nga rma tuur bes ta a nde ui t een s uperi eure, compa cte
       a s ymmetri s che s chi jnwerper, fa bri ka a t Phi l i ps , type BVP 515 MB + LT OUT
       Ta 015 1 x LED 1290/757 "Opti Vi s i on"LED, 981 W, 230V met een va ri a bel e
       l umens troom tot ma xi ma a l 129.017 l umen. De kl eurtempera tuur i s 5700 K bi j
       de goede kl eurweerga ve Ra 70.
       Incl . een externe dri ver IP66 wel ke te monteren i s i n of a a n de ma s t.
       Levens duur 100.000 bra nduren conform L80B10.
       Stri jken/opzetten ma s ten
       Het s tri jken va n de hui di ge 6 ma s ten, het opzetten va n de 4 ni euwe en 4 va n
       de 6 ges treken ma s ten wordt met een kra a nwa gen ui tgevoerd, wa a rvoor het
       terrei n goed berei k- en beri jdba a r en de bodem obs ta kel vri j en gra a fba a r
       di ent te zi jn. Indi en weers oms ta ndi gheden of a ndere redenen di t onmogel i jk
       ma ken ka n met een s peci a a l hi js werktui g of rups kra a n worden gewerkt,
       hetgeen voor ui tvoeri ng di ent te worden bepa a l d en wa a rvoor een meerpri js
       va n € 80,00 per ma s t gel dt. Gel i jkti jdi g worden a l l e bes ta a nde en
       voornoemde ma teri a l en gedemonteerd, s a mengebouwd en gemonteerd, i ncl .
       de s ti jgka bel s .
       Instellen
       De a rma turen worden met behul p va n een vi zi er overda g geri cht.
                                                                                             3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>       Technische gegevens:
       Stroomverbrui k                                              :    11,77 kW
       Stroomkos ten                                                :    ca € 2,94 per uur
       Verlichtingssterkte:
       Gemi ddel de l uxwa a rde                                    :    ca . 150 LUX NW.
       Onderhoud
       Een zorgvul di g s a menges tel d onderhouds a bonnement wordt i n bi jga a nde
       fol der oms chreven, de kos ten hi erva n bedra gen € 286,64 per ja a r.
4 s t. Kl i ms a fe
       Kl i m-Sa fe i s een voorzi eni ng wa a rmee een
       kl i mbevei l i gi ng i n de ma s t ka n worden a a ngebra cht
       door de onderhouds monteur. Het s ys teem i s zoda ni g
       ontwi kkel d da t er mi ni ma l e voorzi eni ngen i n de ma s t
       worden a a ngebra cht en da t de kos tba re en
       onderhouds gevoel i ge vei l i ghei ds - voorzi eni ngen door
       de monteur worden meegebra cht. Het s ys teem ka n zo
       s nel worden a a ngebra cht en gedemonteerd da t het
       onderhoud geen noemens wa a rdi g oponthoud
       ondervi ndt en toch vol doet a a n ei s en di e va nui t een
       Arbo ri s i co-i nventa ri s a ti e a a n het kl i mmen i n ma s ten
       moeten worden ges tel d.
4 s t. Kl i ms a fe bes ta a nde ma s t
       Kl i m-Sa fe i s een voorzi eni ng wa a rmee een
       kl i mbevei l i gi ng i n de ma s t ka n worden a a ngebra cht
       door de onderhouds monteur. Het s ys teem i s zoda ni g
       ontwi kkel d da t er mi ni ma l e voorzi eni ngen i n de ma s t
       worden a a ngebra cht en da t de kos tba re en
       onderhouds gevoel i ge vei l i ghei ds - voorzi eni ngen door
       de monteur worden meegebra cht. Het s ys teem ka n zo
       s nel worden a a ngebra cht en gedemonteerd da t het
       onderhoud geen noemens wa a rdi g oponthoud
       ondervi ndt en toch vol doet a a n ei s en di e va nui t een
       Arbo ri s i co-i nventa ri s a ti e a a n het kl i mmen i n ma s ten
       moeten worden ges tel d.
4 s et Kl i ms porten 15 m.
       Kl i ms porten voor coni s che ma s ten, thermi s ch verzi nkt, i n vi erka nte
       ui tvoeri ng.
                                                                                           4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>       Gra a fwerk
       Het gra a fwerk va n ca . 170 m. ka bel s l euven wordt zo mogel i jk ui tgevoerd met
       behul p va n een verti ca l e trekker, wa a rdoor de gra s ma t mi ni ma a l wordt
       a a ngeta s t en het s teken va n pl a ggen overbodi g wordt (rechts ). Anderzi jds ka n
       met dezel fde ma chi ne met behul p va n een s l euvenfrees het (overi ge)
       gra a fwerk worden ui tgevoerd, wa a rbi j eventueel wel pl a ggen moeten worden
       ges token (l i nks ). Obs ta kel s di e worden a a ngegeven zul l en worden vermeden,
       onbekende obs ta kel s zul l en voor rekeni ng va n de opdra chtgever worden
       hers tel d c.q. verwi jderd. De opga ve i s i ncl . het l eggen en i nvoeren va n de
       grondka bel s .
       Het opvra gen va n tekeni ngen en het verri chten va n een KLIC-melding i s
       i nbegrepen. Ni et bi j de pri js i nbegrepen i s de detecti e va n de eventueel
       gemel de ka bel s en l ei di ngen, di e ontgra ven en gevonden di enen te worden
       a l vorens de gra a fwerkza a mheden a a n te va ngen. De pri js i s verder excl . het
       l i chten en hers tel l en va n s tra a twerk en pl a ggen s teken.
       Grondka bel s
       De grondka bel s worden conform KEMA-keur gel everd, vol doen a a n de NEN
       1010 voors chri ften en zi jn voorzi en bi nnen een s pa nni ngs verl i es va n 3%,
       verdel i ng over 3 groepen, voorl opi ge a a nna me va n el ektri s che voedi ngs punt
       op 25 meter ui t de hoek va n de te verl i chten vel den.
       De ka bel s zi jn voorzi en va n een gewa pende ma ntel wa a rdoor geen
       ka bel a fdekki ng hoeft te worden a a ngebra cht bi j het ma ken va n de
       ka bel s l euven.
       De l a mpen behouden hun norma l e rendement door een s peci a l e a a ns l ui ti ng
       op het voors cha kel a ppa ra a t.
8 s t. Betonfunda ti e
       Betonfunda ti e, rondom de ma s t vol gens NEN-EN 206-1. Het gra a fwerk t.b.v. de
       funda ti e za l worden ui tgevoerd met behul p va n een mi ni -gra ver, i ncl . het
       opnemen va n het s tra a twerk en excl . het s teken va n pl a ggen en het hers tel l en
       va n het s tra a twerk. Obs ta kel s di e worden a a ngegeven zul l en worden
       vermeden, onbekende obs ta kel s zul l en voor rekeni ng va n de opdra chtgever
       worden hers tel d c.q. verwi jderd. De overtol l i ge grond di ent door u zel f te
       worden vers prei d op het terrei n of a fgevoerd.
                                                                                                5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Monta ge ra mi ng
De el ektri s che monta ge bes ta a t voor het overi ge ui t het ma ken va n een
ui tbrei di ng op het s cha kel bord, goedkeuri ng va n het el ektri ci tei ts bedri jf en
a a ns l ui ti ng va n de grondka bel s . Ni et bi j de pri js i nbegrepen zi jn de kos ten
va n verzwa ri ng door het el ektri ci tei ts bedri jf i ndi en di t noodza kel i jk i s en de
eventuel e a a nl eg of a a npa s s i ng va n de a a rdi ng.
Dyna mi s che bedi eni ng
Ui tgega a n wordt va n de pl a a ts i ng va n een ethernet PLC op het s cha kel bord
wel ke i n i eder geva l i s voorzi en va n 2 di gi ta l e ui tga ngen en 2 di gi ta l e
i nga ngen, tenei nde de gevra a gde ci rcui ts a pa rt te kunnen s cha kel en.
Conventi onel e bedi eni ng ka n di rect op de PLC worden a a nges l oten.
Ti jdvertra gi ngen voor
het terugdri ngen va n de pi eks troom ti jdens i ns cha kel en va n de verl i chti ng
zul l en i n de progra mma tuur va n de PLC worden opgenomen.
Tekenwerk
Het ma ken va n een pl a ttegrond, wa a rop s cha kel s chema , ka bel l oop, s i tueri ng
i n de omgevi ng en ma teri a a l s oorten s ta a n a a ngegeven (pl a ttegrond door u
ter bes chi kki ng te s tel l en). De gegevens worden di gi ta a l opges l a gen.
Een i ns ta l l a ti etekeni ng di ent bi j het energi ebedri jf te worden a a ngeboden
voor een tota a l vermogen va n a l l e el ektri s che a a ns l ui ti ngen hoger da n 19.9
kVA.
Ins tel l en
De a rma turen worden i ndi en nodi g met de ha nd na geri cht i n de a vonduren
om kl ei ne a fwi jki ngen na uwkeuri g bi j te s tel l en. Tevens wordt er een
meetra pport opges tel d va n de l uxwa a rden, de bedri jfs s pa nni ng en de
s tromen.
Totaal                                                                                         € 44.628,00
     Uitvoering door derden/uitsluiting van/aanwezigheid van:
-    s tori ngs vri j functi oneren hui di ge l i chti ns ta l l a ti e
-    s choongrondverkl a ri ng voor a a nva ng va n de werkza a mheden
-    ma s ten en l a mpenrekken monta ge techni s ch ges chi kt voor het a a nbrengen
     va n Opti Vi s i onLED a rma turen
-    eventuel e l everi ng va n ri jpl a ten t.b.v. werkza a mheden kuns tgra s vel d
-    ui tzetten hoekpunten vel d(en) en ma a i vel dhoogte na bi j ma s ten
-    onderzoek na a r ka bel s en l ei di ngen op het terrei n
     en het gra ven va n proefs l euven t.b.v. detecti e
-    verdi chten va n de ka bel s l euven
-    di chten va n de funda ti ega ten
-    bomen s noei en rondom het vel d/ba a n en/of rondom ma s ten
-    verwi jderen va n het s tra a twerk/verha rdi ng
-    hers tel l en va n het s tra a twerk/verha rdi ng
-    a a nl eg of verzwa ri ng a a ns l ui ti ng door el ektri ci tei ts bedri jf
-    400 V voedi ngs s pa nni ng
-    a a rdi ng # 1 S
-    vol doende rui mte i n de meterka s t ka nti ne/cl ubhui s en het ma ken va n
     eventuel e bouwkundi ge voorzi eni ngen t.b.v. ui tbrei di ng verdeel i nri chti ng
     en/of het ma ken va n doorvoeren i n de funderi ng va n het gebouw t.b.v. de
     beka bel i ng
-    i ns ta l l a ti e va n een a fs ta nds bedi eni ngs uni t
-    a a nvra a g omgevi ngs vergunni ng
-    s onderi ngs ra pporten en bodemonderzoeken
-    toets i ng a a n l i chthi nder ri chtl i jn
                                                                                                    6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                          Internet
                          Op www.oos tendorpbv.nl vi ndt u a l gemene gegevens va n ons bedri jf, de
                          mogel i jkheden op ICT-gebi ed en een a a nta l veel voorkomende i ns ta l l a ti es per
                          s portonderdeel met ri chtpri jzen.
                          VCA*-Veiligheid / NEN-EN-ISO 9001
                                                      Oos tendorp Nederl a nd b.v. i s s i nds a pri l 2005 VCA* -
                                                      en s i nds mei 2012 NEN-EN-ISO 9001 gecerti fi ceerd.
Licht op hoogte
 Afdeling                    Naam                            Telefoon           Mobiel                      E-mail
 Al gemeen                   Recepti e                       +31 78 610 51 00                               i nfo@oos tendorpbv.nl
 Boekhoudi ng                Mevr. R. Schemmel               +31 78 629 10 11                               r.s chemmel @oos tendorpbv.nl
 Ca l cul a ti e/ Verkoop    Dhr. A.J. Vel dhui zen          +31 78 629 10 04                               a .j.vel dhui zen@oos tendorpbv.nl
 Di recti e/Verkoop          Dhr. J.W. de Boer               +31 78 629 10 05   +31 6 539 02 702            j.w.de.boer@oos tendorpbv.nl
 Onderhoud/Stori ngen        Mevr. S. Mei jer                +31 78 629 10 03                               s .mei jer@oos tendorpbv.nl
 Ordera dmi ni s tra ti e    Dhr. B. Beumer                  +31 78 629 10 08                               b.beumer@oos tendorpbv.nl
 Ordera dmi ni s tra ti e    Mevr. L.P.C. Ja s pers          +31 78 629 10 07                               l .ja s pers @oos tendorpbv.nl
 Secreta res s e/K.A.M.      Mevr. E.M. va n der Wol f       +31 78 629 10 12                               e.v.d.wol f@oos tendorpbv.nl
 Werkvoorberei di ng         Dhr. J. Andeweg                 +31 78 629 10 09                               j.a ndeweg@oos tendorpbv.nl
 HTD/V.G.M./WVB              Dhr. P.J. va n de Vel de        +31 78 629 10 10                               p.j.va n.de.vel de@oos tendorpbv.nl
 Bui ten ka ntooruren        Voi ce Res pons e               +31 78 610 51 00                               i nfo@oos tendorpbv.nl
Research
 Afdeling                    Naam                            Telefoon           Mobiel                     E-mail
 Di recti e/Verkoop          Dhr. J.W. de Boer               +31 78 629 10 05   +31 6 539 02 702           j.w.de.boer@oos tendorpbv.nl
 Secreta res s e/K.A.M.      Mevr. E.M. va n der Wol f       +31 78 629 10 12                              e.v.d.wol f@oos tendorpbv.nl
Data ict & techniek
 Afdeling                    Naam                            Telefoon           Mobiel                       E-mail
 Di recti e/Verkoop          Dhr. J.B. Zi ya na y            +31 78 629 10 06   +31 6 141 28 379             j.zi ya na y@oos tendorpbv.nl
                                                                                                                                     7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Leveringscondities:
Leveri ng ges chi edt vol gens Uneto l everi ngs voorwa a rden ALIB 1992. Onze
l everi ngs voorwa a rden zi jn i n te zi en op onze webs i te www.oos tendorpbv.nl
Leveri ng                           : fra nco
Leverti jd                          : ca . 4 weken i n overl eg
                                      LED-a rma turen 6-8 weken
Gel di ghei d                       : 3 ma a nden
                                      grondka bel s 2 weken
Monta ge                            : i ncl . zoa l s oms chreven
Pri js                              : excl . BTW met verrekeni ngs mogel i jkhei d per pos i ti e a l s
                                      bovens ta a nd ges peci fi ceerd
Verwi jderi ngs bi jdra ge          : excl . € 0,42 per a rma tuur
                                      excl . € 0,12 per l a mp
Beta l i ng                         : 14 da gen na fa ctuurda tum
Verzekeri ng                        : De goederen worden voor rekeni ng en ri s i co va n Oos tendorp
                                      a a ngevoerd. De opdra chtgever wordt ri s i codra ger na monta ge
                                      en a s s embl a ge va n de ma teri a l en.
Ga ra nti e                         : De hoogwa a rdi ge kwa l i tei t va n de toegepa s te ma teri a l en
                                      ga ra ndeert een opti ma l e l i chti ns ta l l a ti e di e l a nge ti jd
                                      onderhouds vri j ka n functi oneren m.u.v. het rei ni gen va n de
                                      rui ten en het verwi s s el en va n de l a mpen a fha nkel i jk va n het
                                      gebrui k va n de i ns ta l l a ti e. Op a l l e gel everde ma teri a a l - en
                                      cons tructi edel en wordt vol l edi g ga ra nti e verl eend gedurende
                                      de eers te 2 ja a r behoudens bes ta a nde en/of occa s i on
                                      ma teri a l en. Op de LED-a rma turen gel dt i n combi na ti e met een
                                      onderhouds a bonnement een ga ra nti e-peri ode va n 10 ja a r.
Offerte i s onder voorbehoud toekenni ng s ubs i di e
Wi j vertrouwen u hi ermede een pa s s ende a a nbi edi ng te hebben gema a kt en s ta a n ga a rne ter bes chi kki ng voor a l l e
na der gewens te i nforma ti e.
Wi j zul l en het op pri js s tel l en na der va n u te mogen vernemen en verbl i jven,
hooga chtend,
OOSTENDORP NEDERLAND B.V.,
Ing. J.W. de Boer.
Beha ndel d door: A.J. Vel dhui zen
Bi jl a ge: documenta ti e
            Ca l cuLuX l i chtberekeni ngen
                                                                                                                       8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>