<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                          o
                                   oranjewoud
Rapport
Verkennend bodemonderzoek Sporthal
Jan de Jagerweg te Voorthuizen
projectnr. 162101-157426
revisie 00
1 foKniarJ '
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>            Rapport
            Verkennend bodemonderzoek Sporthal
            Jan de Jagerweg te Voorthuizen
            projectnr. 162101-157426
            revisie 00
            1 februari 2006
            Auteur(s)
            M.D. de Gier
             Opdrachtgever
             Gemeente Barneveld
             Postbus 63
             3770 AB BARNEVELD
x^  ^Ak .ie    datum vrijgave         beschrijving revisie 00  vrijgave 'V
o-^^rm
o ^^LA. V
             i  1 februari 2006
                                    i  definitief rapport
                                                              1         7
                                                                G.A. varfder Läar \
<y ^ ^                                                                 7fer-rt.
                                                                             [/  J
                                                                                    M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        projectnr. 162101-157426    Gemeente Barneveld
                                                                                                                    ^2
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                            oranjewoud
                                    Inhoud                                                                           Blz.
                                    Inleiding
                     2              Vooronderzoek, terreininformatie en onderzoeksopzet                                 3
                     2.1            Vooronderzoek                                                                       3
                     2.2            Terreininformatie                                                                   3
                     2.3             Historische informatie                                                             3
                     2.4             Hypothese en onderzoeksopzet                                                       4
                     3              Verrichte werkzaamheden                                                             5
                     3.1            Veldwerkzaamheden en chemische analyses                                             5
                     3.2             Kwaliteit                                                                          6
                     4               Onderzoeksresultaten                                                               7
                     4.1             Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen                                             7
                     4.2             Toetsingskader                                                                     7
                     4.3             Grond                                                                              8
                     4.4             Grondwater                                                                         9
                                     Conclusies en aanbevelingen                                                       10
                     Bijlagen
                      1              Boorprofielen
                      2              Analysecertificaten
                      3              Toetsingskader streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
                      4              Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
                      5              Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en strategieën
                     Tekening
                      157426-Sl      Locatietekening met situering monsterpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                        .,e\tsw3
       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     jan de Jagerweg te Voorthuizen                                                   oranjewoud
                                     Inleiding
                                     In opdracht van de gemeente Barneveld is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in
                                    januari 2006 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de geplande
                                     sporthal aan de Jan de jagerweg te Voorthuizen.
                                    Aanleiding en doel
                                     De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een sporthal op het
                                     terrein.
                                     Op basis hiervan zijn voor onderhavig onderzoek de volgende doelstellingen geformuleerd:
                                          middels het vooronderzoek vaststellen of er op de onderzoekslocatie sprake is van
                                         verdachte deellocaties ten aanzien van het voorkomen van een bodemverontreiniging;
                                     - het vaststellen van de bodemopbouw;
                                          het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater;
                                          het /nc/Zcaf/efbepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond,
                                          middels een toetsing van de onderzoeksresultaten aan het toetsingskader van het
                                          Bouwstoffenbesluit;
                                      Onderzoeksstrategie en kwaliteit
                                      Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeks-
                                      strategie bij verkennend onderzoek, NNI, 1999).
                                      Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het
                                      SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek).
                                      Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd.
                                      Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in hoofdstuk 3 vermeld.
                                      Het onderzoek is uitgevoerd in combinatie met het asfaltonderzoek. De resultaten van het
                                      asfaltonderzoek zijn in een separate (brief)rapportage opgenomen. De op de tekening
                                      aangegeven boring 301 betreft de asfaltboring.       /
                                      In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de
                                      resultaten van het onderzoek beschreven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Ä"«*
       projectnr. 162101-157426      Gemeente Barneveld
        1 februari 2006, revisie 00  Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc      Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                    Vlf^          oranjewoud
                                     Vooronderzoek, terreininformatie en onderzoeksopzet
                              2.1    Vooronderzoek
                                      Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese gesteld over de aan-/ afwezigheid,
                                     de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve hiervan
                                      is een vooronderzoek uitgevoerd op basis van het verminderde basisniveau van de NVN
                                      5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader
                                      onderzoek, NNI, oktober 1999).
                                      In dit kader is over de locatie informatie verzameld bij de gemeente. Bij de gemeente is
                                      nagegaan of er in de gemeentelijke archieven sprake is van relevante bijzonderheden
                                      over de onderzoekslocatie.
                              2.2     Terrelninformatie
                                       De onderzoekslocatie is gelegen de jan de jagerweg te voorhuizen. De onderzoeklocatie
                                       heeft een oppervlakte van circa 1 hectargen is kadastraal bekend als gemeente
                                       Voorthuizen, sectie F, nummer 1849. Op het terrein is een gymzaal met stookhok, een
                                       peuterspeelzaal en een speelveld aanwezig. Het speelveld is verhard met asfalt. Het
                                       overige terrein is onverhard.
                                       De onderzoekslocatie is weergegeven op de situatieschets 157426-S1.
                               2.3     Historische informatie
                                       Uit de gegevens van de gemeente Barneveld blijkt dat de volgende bouwvergunningen
                                       zijn   afgeven op of nabij de onderzoekslocatie:
                                       Jan   de Jagerweg 50:
                                        •      1973, bouwen van een gymnastieklokaal, 4 april 1973, kenmerk 71/1973.
                                        •      1994, bouwen van twee noodlokalen, 22 september 1994, kenmerk 374/1994
                                        •      1998 aanleggen van een skatebaan, kenmerk 566/98. Ten behoeve van de
                                               skatebaan is asfalt aangelegd.
                                       Veldkampstraat 1:            Uio^vcVt^vjerVo^ïV
                                       •       1972, bouwen van een school, 21 juni 1972, kenmerk 138/1972. Asbest gebruikt in
                                               schoorsteenpijp.
                                       •       1993, verbouwen en uitbreiden school, 5 juli 1993, kenmerk 310/93
                                       Veldkampstraat 5:
                                       •       1973, bouwen kleuterschool, 28 november 1973 kenmerk 214/73
                                       •       2000, plaatsen tijdelijke unit, kenmerk 899/00.
                                         VoC .     V o^A^jtWu-fij
                       hlaH 1 van 10    Milieu & Veilieheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>        projectnr. 162101-157426      Gemeente Barneveld                                                                   *£2-
        1 februari 2006, revisie 00   Verkennend bodemonderzoek Sporthal                              er ^1^  W^ca
t57426-rap-barneveld-010206.doc       Jan de)agerweg te Voorthuizen                                                 oranjewoud
                                      Bodemonderzoeken
                                      Op de onderzoekslocatie is in 1994 ter plaatse van de tijdelijke unit een verkennend
                                      bodemonderzoek uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesburo B.V. (25 juli 1994,
                                      kenmerk M94-138). Uit dit onderzoek blijkt dat in de bovengrond een licht verhoogd
                                      gehalte aan minerale olie is aangetroffen. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten
                                      aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan chroom en tolueen
                                     gemeten.
                                     Ter plaatse van de Veldkampstraat 5 te Voorthuizen is in 1999 een verkennend
                                      bodemonderzoek uitgevoerd door Kattenbroek/Van de Streek, (18 oktober 1999,
                                     kenmerk MNV099275). De conclusie van dit onderzoek is dat in de bovengrond licht
                                     verhoogde gehalten aan PAK en EOX zijn aangetroffen. In de ondergrond zijn geen
                                     verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie
                                     aan chroom, zinken tolueen gemeten.
                             2.4     Hypothese en onderzoeksopzet
                                     De beschikbare verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
                                     (voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet
                                     verwacht dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het
                                     onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.
                                     Op basis van de beschikbare gegevens is voor de onderzoekslocatie de hypothese
                                     'onverdachte locatie' gesteld, waarbij de strategie voor een onverdachte locatie is
                                     aangehouden.
                    hlpH Ausn 1 O   Millpcr SL Vpili»hoiH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426             Gemeente Barneveld
        1 februari 2006, revisie 00         Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc             )an de Jagerweg te Voorthuizen                                                              oranjewoud
                                            Verrichte werkzaamheden
                              3.1           Veldwerkzaamheden en chemische analyses
                                            In de onderstaande tabel zijn de veldwerkzaamheden en het verrichte
                                            laboratoriumonderzoek weergegeven. Ten behoeve van de werkzaamheden is de locatie
                                            in een tweetal vakken onderverdeeld. De veldwerkzaamheden zijn verricht in januari
                                            2006.
                                 Tabel 3.1:            Uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses
                                  (deel)locatie                            Veldwerkzaamheden                           Chemische analyses *
                                                             Boringnummers             Peilbuisnummers   Analyses grond              Analyses grondwater
                                                             (diepte in m -mv)         (diepte in m -mv)
                                  onderzoeksterrein          101,102,104,105,          106, 203(ca. 3,3) 2x NEN-5740 grondpakket     2xNEN-5740
                                                             107,108,110,                                op de bovengrond            grondwaterpakket
                                                             201,202,204,206,207,                        2x NEN-5740 grondpakket
                                                             208, 209 (0,5)                              op de ondergrond
                                                             103,109,205,210(2,0)
                                     NEN-5740-grondpakket: zware metalen (chroom, cadmium, koper, lood, zink, nikkel, kwik), arseen, PAK-10, minerale
                                     olie (GC) en EOX, inclusief de gehalten aan lutum en humus
                                     NEN-5740-grondwaterpakket: zware metalen (8), aromatische oplosmiddelen (BTEXN), vluchtige gehalogeneerde
                                     koolwaterstoffen, chloorbenzenen en minerale olie (GC)
                                             In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld, waarbij géén actieve
                                             geurwaarnemingen zijn gedaan. Indien het in het veld relevant werd geacht om bepaalde
                                             bodemlagen te onderzoeken op de aanwezigheid van olie-achtige verbindingen en
                                             vluchtige verbindingen is gebruik gemaakt van olie-water-testen. Tijdens de
                                             terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is
                                             aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het
                                             maaiveld of in het opgeboorde materiaal. Aansluitend is de grond beschreven en
                                             bemonsterd.
                                             De peilbuizen zijn direct na plaatsing goed afgepompt en vervolgens is het elektrische-
                                             geleidingsvermogen bepaald. Circa één week later, na nogmaals goed afpompen, zijn de
                                             peilbuizen bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Voorafgaand aan de bemonstering
                                             is de grondwaterstand opgenomen en is de zuurgraad (pH) van het grondwater bepaald.
                                             De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en
                                             geconserveerd.
                                              De situering van de monsterpunten is weergegeven op situatietekening 157426-S1.
                                              Milian & WoilivhoiH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        projectnr. 162101-157426    Gemeente Barneveld                                                                  ^o
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157A26-rap-barneveld-010206.doc     Jan de lagerweg te Voorthuizen                                               oranjewoud
                             3.2    Kwaliteit
                                    De veldwerkzaamheden en de analyses zijn uitgevoerd volgens de geldende voorschriften
                                    met betrekking tot het verrichten van bodemonderzoek (Aangepaste Voorlopige
                                    Praktijkrichtlijnen of geldende NEN-normen). Verder voeren wij het veldwerk uit op basis
                                    van de BRL S1KB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor
                                    veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is
                                    volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd.
                                    Afwijkingen op BRL SIKB 2000
                                    Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet of niet noemenswaardig afgeweken
                                    van de BRL SIKB 2000 c.q. de VKB-protocollen 2001 t/m 2017.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                       ^Aehee'
                                                                                                                  oranjewoud
                                    Onderzoeksresultaten
                              4.1   Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen
                                    De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende
                                    veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1.
                                    Het gemiddelde bodemprofiel wordt als volgt samengevat:
                                    0,0 - 0,5 m- mv:            zwak siltig matig fijn zand, zwak humeus
                                    0,5 - 2,2 m- mv:             matig siltig matig fijn zand
                                    2,2-3,5 m- mv:               sterk siltig matig fijn zand
                                    Zintuiglijk zijn in de bovengrond van de boringen 108 en 203 sporen puin aangetroffen.
                                     Daarnaast is de bovengrond van boring 203 zwak planten- en houthoudend. Verder zijn er
                                    geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op het eventueel voorkomen van een
                                     bodemverontreiniging.
                                    Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen zijn geen asbest
                                    verdachte materialen waargenomen.
                              4.2    Toetsingskader
                                     De analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn weergegeven in bijlage 2
                                     (analysecertificaten).
                                     De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de streef- en
                                     interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en interventiewaarden
                                     bodemsanering' van 4 februari 2000. De streef- en interventiewaarden, die voor de grond
                                     afhankelijk zijn van het humus- en lutumgehalte, zijn opgenomen in bijlage 3. Een
                                     toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage A.
                                     In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de
                                     streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt
                                     bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term
                                     'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden.
                                     Bij de interpretatie van de analyseresultaten is in de onderstaande tabellen de volgende
                                     aanduiding aangehouden:
                                                  : waarden lager dan of gelijk aan de streefwaarde
                                     *            : waarde boven de streefwaarde
                                     **           : waarde boven de tussenwaarde
                                     ***          : waarde boven de interventiewaarde
                      hUH 7 usn 1 O   MIIIPM Ä VpiiiïrhpiH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>        projectnr. 162101-157426    Gemeente Barneveld                                                                     *£}
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                                   oranjewoud
                                     Bouwstoffenbesluit
                                     De gehalten zijn eveneens getoetst aan het Bouwstoffenbesluit. Opgemerkt dient te worden
                                    dat de conclusies die getrokken worden ten aanzien van de Vrijstellingsregeling indicatief
                                    zijn. Voor een definitieve conclusie dient, afhankelijk van de eisen van het bevoegd gezag,
                                    eventueel een specifiek onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de
                                     hergebruiksmogelijkheden van de grond. Opgemerkt wordt dat het Bouwstoffenbesluit
                                    binnen één werk niet van toepassing is, mits de functie van de toe te passen grond niet
                                    wordt veranderd en de grond geen bewerking ondergaat.
                             A.3    Grond
                                    De analyseresultaten van de grond met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in de
                                    onderstaande tabel.
                                    Tabel 4.1:         Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens
                                    Vaknummer                      ' 1           1           2              2
                                    Boringnumtners                   101 t/m 110 103,106,109 201 t/m 209    203,205,210
                                    Diepte (m -mv)                   0-0,5       0,8-1,6     0-0,5          0,9-1,4
                                    Bijzonderheden                   -           -           -              -
                                    Droge stof (gew.-%)              86,7        87,9        87,4           89,5
                                    Organische stof (%vdDS)          4,5         <0,5        3,7            0.5
                                    Lutum (%vdDS)                    1,9         <1          1.5            2,2
                                    Metalen
                                    arseen                           <4          <4          <4             <4
                                    cadmium                          <0,4        <0,4        <0,4           <0,4
                                    chroom                           <15         <15         <15            <15
                                    koper                            <5          <5          <5             <5
                                    kwik                             0,08        <0,05       <0,05          <0,05
                                    lood                             17          <13         15             <13
                                    nikkel                           <3          <3          <3             <3
                                    zink                             <20         <20         <20            <20
                                    PAK(lOvanVROM)                   1,0         <0,2        0,46           <0,2
                                    EOX                              <0,1        <0,1        0,10           <0,1
                                    Minerale olie totaal             <20         <20         <20            <20
                                    Resultaat indicatieve            schone      schone      schone         schone
                                    toetsing                         grond       grond       grond          grond
                                    Bouwstoffenbesluit
                                    Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in de bovengrond en in de ondergrond geen
                                    verhoogde gehalten zijn aangetoond.
                                    De analyseresultaten zijn eveneens indicatief getoetst aan het toetsingskader van het
                                    Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze indicatieve toetsing betreft de grond schone
                                    grond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
                                                                                                                            J3-
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     |an de lagerweg te Voorthuizen                                                   oranjewoud
                              4.4   Grondwater
                                     De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in
                                    de onderstaande tabel.
                                    Tabel 4.2:          Analyseresultaten grondwatermonsters in [ig/[ met toetsingsgegevens
                                    Vaknummer                       1          2
                                     Peilbuisnummer                 106        203
                                     Fillerdiepte                   2,3-3,3    2,5-3,5
                                     Grondwaterstand                1,87       2,02
                                     Zuurgraad (pH)                 5,02       A,91
                                     EC (us/cm)                     260        490
                                     Metalen
                                     arseen                         <5         <5       -
                                     cadmium                        <0,4       <0,4     -
                                     chroom                         <1         <1       -
                                     koper                          <5         <5       -
                                     kwik                           <0,05      <0,05    -
                                     lood                           <10        <10      -
                                     nikkel                         <10        <10      -
                                     zink                           29         21       -
                                     Vluchtige Aromaten
                                     benzeen                        <0.2       <0,2     -
                                     tolueen                        <0,2       <0,2     -
                                     ethylbenzeen                   ^,2        ^,2      -
                                     xylenen                        <0,5       <0,5     -
                                     Totaal BTEX                    <1         <1
                                      naftaleen                     <0,2       <0,7     -
                                     Vluchtige                      < d.g.     <d.g.
                                     Chloorkoolwaterstoffen
                                      Chloorbenzenen
                                      monochloorbenzeen             <0,2       <0,2
                                      dichloorbenzeen               <0,2       <0,2
                                      Minerale olie totaal           <50       <50
                                      < d.g.: kleiner dan de detectiegrens
                                      Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in het grondwater geen verhoogde
                                      concentratie zijn aangetroffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                                  oranjewoud
                                    Conclusies en aanbevelingen
                                    In het uitgevoerde bodemonderzoek is op basis van de NEN 5740 de milieuhygiënische
                                    bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld.
                                    Zintuiglijk
                                    Zintuiglijk zijn in de bovengrond van boring 108 sporen puin aangetroffen. Ter plaatse van
                                     boring 203 bevat de bovengrond naast sporen puin ook een lichte hoeveelheid planten en
                                     hout. Verder zijn er geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op het eventueel
                                    voorkomen van een bodemverontreiniging.
                                     Grond
                                     Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in de bovengrond en in de ondergrond geen
                                     verhoogde gehalten zijn aangetoond.
                                     Op basis van een indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan het
                                     Bouwstoffenbesluit betreft de grond indicatief schone grond. Indien grond van de locatie
                                     wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte
                                     bodemonderzoek mogelijk niet. Een en ander is afhankelijk van de eisen van de acceptant
                                     of het bevoegd gezag. Om te bepalen of de grond buiten de locatie kan worden
                                     hergebruikt, kan om een onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit worden verzocht.
                                     Grondwater
                                     Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in het grondwater geen verhoogde
                                     concentratieszijn aangetroffen.
                                     Toetsing hypothese
                                     De vooraf opgestelde hypothese 'onverdachte locatie' wordt aanvaard, aangezien geen
                                     verhoogde gehalten zijn aangetoond in de grond en in het grondwater.
                                     De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek
                                     of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de
                                      betreffende tussen- en interventiewaarde. Op basis van de onderhavige
                                     onderzoeksresultaten bestaan er, ons inziens, milieuhygiënisch gezien geen
                                      belemmering voor de bouw van de sporthal op de locatie.
                                      Het onderzoek is gerelateerd aan de NEN 5740. Onderzoek naar asbest in de bodem
                                     vormt geen onderdeel van deze norm. Wel wordt opgemerkt dat in en op de bodem
                                      zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Een verder inzicht omtrent
                                      de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem kan desgewenst middels een onderzoek
                                      conform de NEN 5707 of NEN 5897 worden verkregen.
                                      Tot slot wordt opgemerkt dat voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het
                                      vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten van dit onderzoek.
                                      Onderhavig onderzoek schetst hiermee een algemeen beeld van de milieuhygiënische
                                      kwaliteit van de bodem. Bij het uitvoeren van eventueel grondverzet dient men dan ook
                                      alert te zijn op mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.
                                      Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
                                      Heerenveen, januari 2006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
                                                                                                ^2-
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     Jan de jagerweg te Voorthuizen                        oranjewoud
                                                                 Bijlage 1: Boorproflelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Projectcode; 157426             Opdrachtgever: Gememeente Barneveld
                                Projectnaam: Sporthal |an de lagerweg te Voorthuizen
                                                                                                                        oranjewoud
Boring:                  -101                                                        Boring:  -102
                                         Zand. matlK filn, zwik siltlg. matig                          Zand. matig fijn, zwak slltlg, zwak
                                         humaus, bruln-faalbruln                                       humaus. donkafbruln
                                                                                                       Zand. matig fijn. matig slltlg.
                                                                                                    "\ faal-UchtbnlIn
 Boring:                  -103                                                        Boring:  -104
                                          Zand, matig fijn. matig slltig, matig                         Zand, matig fijn, zwak slltig, matig
                           §ä             humaus, donkerbruin                                            humaus, donkerbruin-ge« tbr u in
                           S=                                                                    S—
                                          Zand, matig fi)n, matig slltig, matig
                                          roasthoudand, geal-oranjabaiga
                                          Zand. matig fijn. matig silt lg,
                                          llchtgrljs-llchtbruin
                              i           Zand, matig fijn, stark siltig,
                                           lichtbruln-balga
  Bijlage: 1       Pagina 1 / 5                                                                                 getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>  Projectcode: 157426              Opdrachtgever: Gememeente Barneveld
                                   Projectnaam: Sporthal Jan de Jagerweg te Voorthui?en
                                                                                                                          oranjewoud
  Boring:                    -105                                                       Boring:  -106
                                            Zand. matig fl|n, zwak slltlg. zwak
                                                                                                       Zand, matig fijn. maUf slltlc, zwak
                                            humaus, donkarbruln
                               S J                                                                 §   humaus, dontwrbnifn
                .•.v.v.v.v.v
                 ............J\ N           Zand, tuttig n|n, matl( sllllg, natlg
                                tv          roaathoudand. oran|aKa«l-UchtlKuln
                                                                                                       Zand, matig Fi|n, matig slUIg. matig
                                                                                                       roaathoudand, oranjagaal-UchtbruIn
                                                                                                       Zand, matig Rjn, matig slltlg, sporan
                                                                                                       raast, lichtbruin
                                                                                                       Zand, matig flf n, matig slltlg,
                                                                                                       Uchtbmln-Uchtgaal, gws - 1.80
                                                                                                       m-mv.
                                                                                  n                   Zand. matig fijn, stark slltlg.
                                                                                                       h»lg»-'fchtbrulft
                                                                                  ui
 Boring:                    -107                                                        Boring: -108
                                           Zand, matig fijn, zwak slltlg, matig
                                                                                                      Zand, matig Rjn, zwak slltlg, zwak
                                           humaus. zwak plan tan houdand,
                                                                                                      humaus, sporan puin, donkerbruin
                                           zwakhouthoudand, donkartiniln
Bijlage: 1        Pagina 2 / 5
                                                                                                            getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Projectcode: 157426             Opdrachtgever: Gememeente Barnevetd
                                Projectnaam: Sporthal Jan dejagenvegte Voorthufzen
                                                                                                                     oranjewoud
Boring:                  -109                                                      Boring:   -110
                                                                                               1
                                         Zand, nutig fijn, zwak slltlg, matig                      ZMvtd, matig fijn, zwsk slltig. zwak
                                         humaus, matig plantanhoudand,                           : humaus, donkafbruln
                                         zwak houthoudand, donkarbruln
                                         Zand, matig Rjn, matigslltig, matig
                                         humaus, matig plantanhoudand,                   so-
                                         zwak houthoudand, zwak
                                         roasthoudand,
                                         a ran) «bruin-donkarbruln
                                         Zand, matig fijn, matig slltig,
                                         Uchtgrijs-Uchtbruln
 Boring:                  -201                                                      Boring:   -202
                                          Zand, matig fljn, zwak siltlg, zwak                       Zand, matig fijn, zwak slltig, zwak
                                          humaus, donkarbruln-gaatbruln                             humaus, zwak roasthoudand,
                                                                                                    sporan hout,
                                                                                                    don karbruln-oranjab ruin
  Bijlage: 1       Pagina 3 / 5   Schaal 1: 40                                                              getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>      Projectcode: 157426           Opdrachtgever: Gememeente Barneveld
                                    Projectnaam: Sporthal Jan de Jagerweg te Voorthulzen
                                                                                                                           oranjewoud
      Boring:                  -203                                                       Boring:  -204
                                              t*ffal
                                                                                                         Zand. mattg fijn, zwak slltlg, matig
                                             Zand, matig fijn, zwak slUlg. zwak                          humaus, matig plantanhoudwid,
                                              humaus, sporan roast, sporan puin,                         zwak houthoudand,
                                             zwak plantanhoudmd, zwak                                    don kafbruln-grtjsbni in
                                             houthoudand,
                                             don kartirutn -balgabru (n
                                i
                                             Zand, zaarfljn, stark slUlg. Uchtgrf|s
                                             Zand, matig fijn, zwak si Et ig, matig
                                             roasthoudand, onnjeg«ei-lichtbruin
                                             Zand, matig fijn, matig slUIg,
                                             lichtbruin
 n                              P            Zand, matig fijn, sterk slttlg,
                                             lichtbruin
                                             Zand, matig fijn, starte slltlg,
                                             balga-lichtbniin
lul
     Boring:                  -205                                                       Boring:  -206
                                            Zand, matig fijn, zwak slltlg, zwak
                                                                                                      -
                                                                                                        Zand, malis n|n. zwak SlUIg, zwak
                                            humaus, donkarbruin-grljsbruin
                                                                                                        humaus, donkerbruin
                                                                                                      s Zand, matig fljn, zwak slltlg, zwak
                                                                                                        roasthoudand, gaaloranja-Uchtbruin
                                            Zand, matig fijn, zwak slltlg, matig
                                            roasthoudand, llchtbniln-oran|age«l
                                            Zand, matig fijn, matig slltlg, zwak
                                            roasthoudand, Uchtgrlls-Uchtbruln
                                            Zand, matig fif n, matig slltlg, sporen
                                           raast, belga-Uchtbrufn
    Bijlage: 1       Paelna 4/5
                                                                                                              getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Projectcode: 157426                Opdrachtgever; Gememeente Bameveld
                                   Projectnaam: Sporthat Jan de jagerweg te Voorthulzen
                                                                                                                                             oranjewoud
Boring:                  -207                                                           Boring:                -208
             :               >                                                                                              Zand, matig fijn. matig sllttg, zwak
                           \\\E
                                            Zand, matig fijn. zwak silttg, matig
                                            humaus, matig pUfitanhoudand,                                                   humaus, raalbruln-oranjabniln
                             ss             zwak houthoudand,
                                            brul n -don karbru [ n
                              s\
                                                                                                                        \
  Boring:                  -209                                                          Boring:                  -210
                                             Zand, matig fl|n,Z¥nk siItlg, matig                                             Zand, matig rijn, zwak si itlg, zwak
                                                                                                                             humaus, geelbruin donk«fbruin
                                 i           humaus, donkerbruin
                                                                                                                        v-
                                                                                                 .•.•.•.•.•.v.v.v s          Zand, matig fijn, matig slit Ig.
                                                                                                 ............ N              gMl-Uchtbrutn
                                                                                                  ........... ^
                                                                                                 ■.■.■.■.■;.•.•.■.•.•.■  ^
                                                                                                 •.•.•.•.•.■.•.•.v.v
                                                                                                 ............            S
                                                                                                                         N   Zand, matig fijn, matig silt ig, zwak
                                                                                                   ...........           O'   roesthoudend. UchtbruIn-geel
                                                                                                 ............            c^
                                                                                                   ...........           N
                                                                                                 ............
                                                                                                   ........... o^
                                                                                                 ............
                                                                                                 ............ 0-
                                                                                                                         ^
                                                                                                   .. .. . .. ^
                                                                                                 ............ N
                                                                                                 ............ c^
                                                                                                 ............ ^               Zand, matig fijn, matig slltlg,
                                                                                                  •.•.-..■.■.■.■.•.■.• $:     boige-ilchtbruln
                                                                                                 ............
                                                                                                 ............ CS
                                                                                                                         ^
                                                                                                                        M
   Bijlage: 1       Pagina 5/5                                                                                                        getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                            klei                                 geur
> ooooo                    Grind, slltig                         Klei, zwak slltig    O     geen geur
o o o o o o!
r    I-. r\ n i-i fi                                                                  O     zwakke geur
oo o o oo o                Grind, zwak zandig             ,yS-   Klei, matig slltig   ^     matige geur
) o o oooo
Q Q n n o o d                                                                         •©■   sterke geur
                                                                                      ♦     uiterste geur
 > O O O OO (              Grind, matig zandig               3   Klei, sterk slltig
 oo o o o o
  t o o o o o o
                                                                                       olie
(U u u u u u               Grind, sterk zandig                   Klei, uiterst slltig
  t o o o o o d* ■                                                                    O     geen olie-water reactie
  o o o o o o .*,'
                                                                                      €J    zwakke olie-water reactie
   o o o o o c .'.'.                                             Klei, zwak zandig    S     matige olie-water reactie
   ) o o o oo ....
                                                                                      S     sterke olie-water reactie
                                                                 Kiel, matig zandig    ■    uiterste olie-water reactie
                                                                 Klei, sterk zandig    p.i.d.-waarde
   zand
                                                                                       8i >o
                      ^    Zand, kleng
                      y2.                                                              9 >1
                                                                                       9 >io
                        3  Zand, zwak slltig                                           ^     >100
                                                  leem                                 ^     >iooo
                           Zand, matig slltig                     Leem, zwak zandig    %     >10000
                     •fXH   Zand, sterk slltig                    Leem, sterk zandig   monsters
                      XS!   Zand, uiterst slltig                                           geroerd monster
                                                   overige toevoegingen                    ongeroerd monster
                                                               :  zwak humeus
                                                                  matig humeus          overig
                            Veen, mineraalarm
                                                                                        A     bijzonder bestanddeel
                                                                  sterk humeus          4     Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                            Veen, zwak kleiïg
                                                                                        ^     grondwaterstand
                       5x1  Veen, sterk kleng
                            Veen, zwak zandig
                                                         u        zwak grindig
                                                                   matig grindig
                                                                                        ♦     Gemiddeld laagste grondwaterstand
                                                                                                          slib
                            Veen, sterk zandig                     sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>         projectnr. 162101-157426    Gemeente Barneveld
                                                                                                  J2-
         1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157'i26-rap-barneveld-010206.doc     Jan de Jagerweg te Voorthuizen                         oranjewoud
                                                             Bijlage 2: Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                ALcontrol B.V.
               ALcontrol Laboratories                                                                                           Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                                Tel; (010) 231 47 00 • Fax: (010) 4163034
                                                                                                                                www.alcontrol.nl
ORANJEWOUD ING. EURO                                                                                                                       Bijlage 1 van 2
G. van der Laan
Proj ektnaam                 VO Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                                                            Rapportnummer                 :  06030H8
Pro j ektnummer              MP157426                                                                                                     Rapportagedatum :                19-01-2006
Datum opdracht               16-01-2006
Startdatum                   16-01-2006
Analyse
droge stof                                     gew.-%                 86.7                  87.9                  37.4                 89.5
organische stof            (gloeiverl % vd DS                          4.5                  <0.5                    3.7                 0.5
KORRE LGROOTTEVERDELING
 lutum (bodem)
METALEN
 arseen                                      mg/kgds                     <4                    <4                    <4                   <4
 cadmium                                     mg/kgds                  <0.4                  <0.4                  <0.4                 <0.4
 chroom                                      mg/kgds                    <15                  <15                    <1S                 <15
 koper                                       mg/kgda                     <5                    <5                    <5                   <5
 kwik                                        mg/kgds                  0.08                 <0.05                <0.0S                <0.05
 lood                                        mg/kgds                      17                  <13                     15                <13
 nikkel                                      mg/kgds                      <3                   <3                    <3                   <3
 zink                                         mg/kgds                   <2D                   <20                   <20                  <20
 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
 KOOLWATERSTOFFEN
 naftaleen                                    mg/kgds                <0.02                 <0.02                 <0.02               <0.02
 fenantreen                                   mg/kgds                 0.08                 <0.02                   0.03              <0.02
 antraceen                                    mg/kgds                <0.02                 <0.02                 <0.02               <0.02
 fluoranteen                                  mg/kgds                  0.23                <0.02                   0.11               <0.02
 benzo(a)antraceen                            mg/kgds                  0.14                <0.02                   0.05               <0.02
 chryseen                                     mg/kgds                  0.17                <0.02                   0.08               <0.02
 benzo(k)fluoranteen                          mg/kgds                  0.08                <0.02                   0.04               <0.02
 benzo(a)pYreen                               mg/kgds                  0.13                <0.02                   0.05               <0.02
 benzo(ghi)peryleen                           mg/kgds                  0.09                <0.02                   0.04               <0.02
  indeno(1,2,3-cd)pyreen                      mg/kgds                  0.10                <0.02                   0.05               <0.02
  Pak-totaal (10 van VROM)                    mg/kgds                    1.0                 <0.2                  0.46                 <0.2
                                              mg/kgds                  <0.1                  <0.1                  0.10                 <0.1
  MINERALE OLIE
  fractie C10 - C12                            mg/kgds                     <5                   <5                     <s                   <5
  fractie 012 - C22                            mg/kgds                     <5                   <5                     <5                   <5
  fractie C27 - C30                            mq/kgds                     <5                   <5                     <5                   <B
  fractie C30 - C40                            mg/kgds                     <5                   <S                     <5                   <5
  totaal olie C10-C40                          mg/kgds                   <20                   <20                   <20                  <20
  Kode       Monstersoort                   Monsterspecificatie
  X01         grond                         vaklbg 101(0-50) 102(0-45) 103(0-40) 104(0-50)                                105(0-30)        107(0-50)          108(0-50)       109(0-35)
                                            110(0-50) 106(0-40)
  X02         grond                         vaklog 103(110-160) 109(90-140) 106(80-130)
  X03         grond                         vak2bg 201(0-50) 202(0-50) 203(5-50) 204(0-50)                                205(0-50)        206(0-40)          207(0-50)       208(0-50)
                                            209(0-50) 210(0-40)
   XQ4        grond                         vak2og 203(90-120) 205(100-140) 210(90-140)
                ALCONTROL B-V. IS GEACCRÊDirEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/TEC 17025:1939 ONDER NR. L028
                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM
        itsia   INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 2^265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> <t &
                  ALcontrol Laboratories                                                                                          ALcontroi B.V.
                                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                                  Tel: (010) 231 47 00 ■ Fax: (010) 4163034
                                                                                                                                  www.alcontrol.nl
 ORANJEWOUD ING. BÜRO                                                                                                                         Bijlage 2 van 2
 G. van der Laan
 Pro j ektnaam                  VO Jan de Jagerweg te Voorthui zen                                                                           Rapportnummer               : 06030H8
 Pro j efctnummer               MP157426                                                                                                     Rapportagedatum : 19-01-2006
 Datum opdracht                  16-01-2006
 Startdatum                      16-01-2006
Analyse                                              Monstersoort                      Relatie tot
 droge stof                                    grond                           Conform NEN 5747 / CMA/2/I1/A. 1
 organische stof (gloeiverl grond                                              Conform NEN 5754
 lutum (bodem)                                 grond                           Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie
 arseen                                        grond                           Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
                                                                               AES-ICP
cadmium                                        grond                           Idem
chroom                                         grond                           Idem
koper                                          grond                           Idem
kwik                                           grond                           Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
                                                                               AAS-koude damp
lood                                           grond                           Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater analyse met
                                                                               AES-ICP
nikkel                                         grond                           Idem
 zink                                         grond                            Idem
naftaleen                                     grond                            Eigen methode aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen                                    grond                            Idem
antraceen                                     grond                            Idem
fluoranteen                                   grond                            Idem
benzo(a)antraceen                             grond                            Idem
chryseen                                      grond                            Idem
benzo(k)fluoranteen                           grond                            Idem
benzo(a)pyreen                                grond                            Idem
benzo(ghi)peryleen                            grond                            Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                        grond                            Idem
EOX                                           grond                            Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v
                                                                               micro-coulometer
Minerale olie GC (C10-C40                     grond                            Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean up , analyse m.b.v.
                                                                               GC-FID
De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.
Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
            a5G99561          13-01-06           12-01-06            AI,C201
            a5699565          13-01-06           12-01-06            ALC201
            a5699566          13-01-06           12-01-06            ALC201
            a5699567          13-01-06           12-01-06            ALC201
            a5699568          13-01-06           12-01-06            AJJC201
           a5699571           13-01-06           1P-01-06            AI.C201
           a5699572           13-01-06           12-01-06            ALC201
           a5699S82           13-01-06           12-01-06            ALC201
           a5699584           13-01-06           12-01-06            ALC201
           a5699585           13-01-06           12-01-06            ALC201
X02        a5699556           13-01-06           12-01-06            ALC201
           a5699S60          13-01-06            12-01-06            ALC201
           aS699562          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699878          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699879          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699S80          13-01-06            12-01-06            ALC201
           aS699881          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699882          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699888          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699889          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699898          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699899          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699900          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699884          13-01-06            12-01-06            ALC201
           a5699901          13-01-06            12-01-06           ALC201
           a5699911          13-01-06            12-01-06            AI,C201
              ALCONTROL B.V, \S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITtRIÄ VOOR TtSTLABORAIORJA CONFORM .SO.IEC 17025
                                                                                                                                                     1999 ONDER NR.L 028
              AL ONZH
     ftSIEM           WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM
     RVA L M 'NSCH^JVNG HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265285                                                                        r^n.crvcN j t KU M tKUAM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                ALcontrol B.V.
               ALcontrol Laboratories                                                                                           Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                                Tel: (010) 231 47 00 ■ Fax: (010) 4163034
                                                                                                                                www.alcontrol.nl
ORANJEWOUD ING. BÜRO                                                                                                                       Bijlage 1 van 3
G. van der Laan
Projektnaam                  Sporthal aan de Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                                              Rappo r tnummer                    060408H
Projektnummer                MP157426                                                                                                    Rapportagedatum                    30-01-2006
Datum opdracht               23-01-2006
Startdatum                   23-01-2006
Analyse                                                                                      X02
METALEN
 arseen                                           ug/l                   <5                    <5
 cadmium                                          ug/1                <0.4                  <0.4
 chroom                                           ug/l                   <1                    <1
 koper                                            ug/1                   <5                    <5
 kwik                                             ug/l              <0.05                 <0.05
 lood                                             ug/l                  <10                   <10
 nikkel                                           ug/l                  <10                   <10
 zink                                             ug/l                   29                    21
 VLUCHTIGE AROMATEN
 benzeen                                          ug/l                <0.2                  <0.2
 tolueen                                          ug/l                <0.2                  <0.2
 ethylbenzeen                                     ug/l                <0.2                  <0.2
 xylenen                                          ug/l                <0.5                  <0.5
 Totaal BTEX                                      ug/l                    <1                   <1
 naftaleen                                        ug/l                <0.2                  <0.7
 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN                 SN
  1,2-dichloorethaan                               ug/l                <0.1                  <0.1
 cis 1,2-dichlooretheen                            ug/l                <0.1                  <0.1
  trans 1,2-dichlooretheen                         ug/l                <0.1                  <0.1
  tetrachlooretheen                                ug/l                <0.1                  <0.1
  tetrachloormethaan                               ug/l                <0.1                  <0.1
  1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                <0.1                  <0.1
  1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                <0.1                  <0.1
  trichlooretheen                                  ug/l                <0.1                  <0.1
  chloroform                                       ug/l                <0.1                  <0.1
  CHLOORBENZENEN
  monochloorbenzeen                                ug/l                <0.2                  <0.2
  dichloorbenzenen                                 ug/l                <0.2                  <0.2
  MINERALE OLIE
  fractie C10 - C12                                ug/l                  <10                   <10
  fractie C12 - C22                                 ug/l                 <10                   <10
  fractie C22 - C30                                 ug/l                 <10                   <10
  fractie C30 - C40                                 ug/l                 <10                   <10
  totaal olie C10-C40                               ug/l                 <50                   <50
  Kode       Monstersoort                  Monsterspecificatie
   X01        grondwater                   pbl06(2,3-3,3)
   X02        grondwater                    pb203(2,5-3,5)
                ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VAV ACCREDtTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17026:1999 ONDER NR. L 028
                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTgRDAM
       1[SÏ[H   INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286
       RvA 1030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                   ALcontrol Laboratories
(Eb                                                                                                                              ALcontrol B.V.
                                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                                 Tel: (010) 231 47 00 • Fax: (010) 4163034
                                                                                                                                www.alcontrol.nl
ORANJEWOUD ING. BÜRO                                                                                                                         Bijlage 2 van 3
G. van der Laan
Projektnaam                    Sporthal aan de Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                                              Rapportnummer            : 060408H
Pro j ektnummer                MP157426                                                                                                    Rapportagedatum : 30-01-2006
Datum opdracht                 23-01-2006
Startdatum                     23-01-2006
# Opmerkingen
Monster X002                              pb203(2,5-3,5)
naftaleen                                 Rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een storende component.
 ^
 _^ M,       ALCONTROL BV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC l/OZSMM« ONDER NR. L 0
             Al
    IBIQ        - ONZE WERKZAAMHEDEN
             INSCHRIJV!
                                     WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTFRDAM
    RtfAL0?8            NG HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 242652S6                                                             ^L CN r-MBRltKtN I b KO il tRDAM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 ALcontrol B.V.
              ALcontrol Laboratories
Cfc                                                                                                                               Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                                  Tel: (010) 231 47 00 • Fax: (010) 4163034
                                                                                                                                 www.alcontroI.nl
ORANJEWOUD 1NÜ. BUKO                                                                                                                         Bijlage 3 van 3
G. van der: Laan
Projektnaam                  Sporthal aan de Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                                                Rapportnummer                     060408H
Proj ektnummer               MP157426                                                                                                      Rapportagedatum                   30-01-2006
Datum opdracht               23-01-2006
Startdatum                   23-01-2006
Analyse                                           Monstersoort                      Relatie tot norm
arseen                                      grondwater                       NEN 6426, ICP-AES
cadmium                                     grondwater                        Idem
chroom                                      grondwater                        Idem
koper                                       grondwater                        Idem
 kwik                                       grondwater                       Eigen methode, ontsluiting, analyse m.b.v. koude damp-techniek
 lood                                       grondwater                       NEN 6426, ICP-AES
 nikkel                                     grondwater                        Idem
 zink                                       grondwater                        Idem
 benzeen                                    grondwater                        Eigen methode, analyse met P&T- GCMS.
 tolueen                                    grondwater                        Idem
 ethylbenzeen                               grondwater                        Idem
 xylenen                                    grondwater                        Idem
 naftaleen                                   grondwater                       Idem
 1,2-dichloorethaan                          grondwater                       Idem
 cis 1,2-dichlooretheen                      grondwater                       Idem
 trans 1,2-dichlooretheen                    grondwater                       Idem
 tetrachlooretheen                           grondwater                       Idem
 tetrachloormethaan                          grondwater                       Idem
 1,1,1-trichloorethaan                       grondwater                       Idem
 1,1,2-trichloorethaan                       grondwater                       Idem
 trichlooretheen                             grondwater                       Idem
 chloroform                                  grondwater                       Idem
 monochloorbenzeen                           grondwater                       Idem
 dichloorbenzenen                            grondwater                       Idem
 Minerale olie GC (C10-C40 grondwater                                         Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
 De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.
 Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
         b05a4680            20-01-06            20-01-06           ALC204                   (Theoretische          monster name da turn)
         g5210545            20-01-06            20-01-06           ALC236                   (Theoretische          mons tername datum)
         g5210551            20-01-06            20-01-06           ALC236                   (Theoreti s ehe        mons ter nameda turn)
         b0584679            20-01-06            20-01-06           ALC204                   (Theoretische          mons ternamedatum)
         g5134914            20-01-06            20-01-06           ALC236                   (Theo re ti s ehe      monsternamedatum)
         g5210523            20-01-06            20-01-06           ALC236                   (Theoretische          mons ternamedatum)
     &^t\       ALCONTROL ß V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLAB ORATOR) A CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM
       IBIEI  o INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286
       RvA 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>        projectnr. 162101-157426    Gemeente Barneveld                                               *Q.
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     Jan de Jagerweg te Voorthuizen                     ^Aehee'
                                                                                               oranjewoud
                     Bijlage 3:      Toetsingskader streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                  Projectnr.: 162101-157426           Gemeete Barneveld
                   januari 2006 , revisie 00          Verkennend bodemonderzoek
                      Bijlage 3, blad 1 van 4         Sporthal jan de jagerweg te Voorthuizen
           Toetsingskader 'Interventiewaarden Bodemsanering' grond ^
           Gehalten in mg/kg d.s.
           Bij een gehalte van 4,5 % organ isch-stof                                                 Toetsingskader VROM
           en een gehalte van 1.9 % lutum                                       Streefwaarde              Tussenwaarde         Interventiewaarde
          Arseen                                                                       18                       26                      33
           Cadmium                                                                   0,52                       4.3                      8
           Chroom                                                                      54                      129                     204
           Koper                                                                       19                       59                      99
           Kwik                                                                       Ot21                      3.6                      7
           Lood                                                                        56                      204                     352
           Nikkel                                                                      12                       42                      71
           Zink                                                                        62                      192                     321
           Barium                                                                      41                      100                     159
           Benzeen                                                                   0,005                      0,3                    o,5
           Tolueen                                                                   0,005                      30                      59
           Ethylbenzeen                                                              0,014                     11.5                     23
           Xylenen                                                                    0,05                      5.5                     11
           Cyanide tot. compl. (pH>= s)2'                                               5                      27.5                     50
           Cyanide tot. compl. (pH^)2'                                                  5                       328                    650
           Cyanide vrij                                                                 1                      10,5                     20
           Thiocyanaten (som)                                                           1                      10.5                     20
           Totaal PAK (10 VROM)3'                                                       1                        21                     40
            Minerale olie (GC)4'                                                       23                      1137                    2250
            EOX5*                                                                      0,3
            Bij een gehalte van 0,5 % organlsch-stof                                                 Toetsingskader VROM
            en een gehalte van 1,0 % lutum                                       Streefwaarde             Tussenwaarde          Interventiewaarde
            Arseen                                                                      16                       23                      30
            Cadmium                                                                   o,43                       3.2                      6
            Chroom                                                                      52                       125                    198
            Koper                                                                       16                       50                      84
            Kwik                                                                       0,2                       3.6                      7
            Lood                                                                        52                       187                    321
            Nikkel                                                                      11                        39                     66
            Zink                                                                        54                       165                    276
            Barium                                                                      36                        89                     141
            Benzeen                                                                   0,002                      0.1                     0.2
            Tolueen                                                                   0,002                       13                     26
            Ethylbenzeen                                                              0,006                        5                      10
            Xylenen                                                                    0,02                       2,5                      5
            Cyanide tot. compl. (pH>= 5)21                                                5                      27.5                     5°
            Cyanide tot. compl. CpH<5)                                                    5                      328                     650
            Cyanide vrij                                                                  1                      10,5                     20
            Thiocyanaten (som)                                                            1                      10,5                     20
            Totaal PAK (10 VROM)3"                                                        1                       21                      40
             Minerale olie (GC)4)                                                        10                      505                    1000
             EOX5»                                                                      0,3
             Bij organische stofgehalten < 2 % of > 30% worden voor organische verbindingen (excl. PAK) resp. 2% en 30 % aangehouden.
Milieu en Veiligheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                    Projectnr.: 162101-157426           Gemeete Barneveld
                     januari 2006 , revisie 00          Verkennend bodemonderzoek
                        Bijlage 3, blad 2 van 4         Sporthal jan de jagerweg te Voorthuizen
             Toetsingskader Interventiewaarden Bodemsanering1 grond ^
             Gehalten In mg/kg d.s.
             Bij een gehalte van 3,7 % organlsch-stof                                                  Toetsingskader VROM            ■
             en een gehalte van 1,5 % lutum                                       Streefwaarde             Tussenwaarde         Interventiewaarde
             Arseen                                                                      17                       25                      32
             Cadmium                                                                   0,50                      3.8                       7
             Chroom                                                                      53                      127                     201
             Koper                                                                       18                       57                      96
             Kwik                                                                      0,21                      3.6                       7
             Lood                                                                        55                      200                     344
             Nikkel                                                                      12                       41                      69
             Zink                                                                       6a                       185                     309
             Barium                                                                     39                        95                     151
             Benzeen                                                                  0,004                      0,2                     0,4
             Tolueen                                                                  0,004                       24                      48
             Ethylbenzeen                                                              0,011                     9.5                      19
             Xylenen                                                                   0,04                      4.5                       9
             Cyanide tot. compl. (pH>= s)2'                                               5                     27.5                      5°
             Cyanide tot. compl. (pH<5)                                                   5                      328                     650
             Cyanide vrij                                                                 1                     10,5                      20
             Thiocyanaten (som)                                                           1                      10,5                     20
             Totaal PAK (10 VROM)31                                                       1                       21                      40
                                 41
             Minerale olie (GC)                                                          19                      935                    1850
                  5
             EOX *                                                                      o,3
             Bij een gehalte van 0,5 % organlsch-stof                                                 Toetsingskader VROM
             en een gehalte van 2,2 % lutum                                       Streefwaarde             Tussenwaarde         Interventiewaarde
            Arseen                                                                       16                       23                      30
             Cadmium                                                                   0.43                      3.7                       7
             Chroom                                                                     54                       131                     207
             Koper                                                                       17                       53                     88
             Kwik                                                                      0,21                      3.6                       7
             Lood                                                                       53                       191                     329
             Nikkel                                                                      12                       43                      73
            Zink                                                                        57                       176                     295
             Barium                                                                     42                       104                     165
             Benzeen                                                                  0,002                      0,1                     0,2
            Tolueen                                                                   0,002                       13                      26
             Ethylbenzeen                                                             0,006                        5                      10
            Xylenen                                                                    0,02                      2,5                       5
            Cyanide tot. compl. (pH>= s)2'                                               5                      27.5                      50
            Cyanide tot. compl. (pH^)2'                                                  5                      328                     650
            Cyanide vrij                                                                 1                      10,5                     20
            Thiocyanaten (som)                                                           1                      10,5                     20
            Totaal PAK (10 VROM)31                                                       1                        21                     40
                                4
            Minerale olie (GC) '                                                        10                       505                    1000
            EOX^                                                                        0.3
            Bij organische stofgehalten < 2 % of > 30 % warden voor organische verbindingen (excl. PAK) resp. 2% en 30 % aangehouden.
Milieu en Veiligheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                  Projectnr.: 162101-157426   Gemeete Barneveld
                   januari 2006 , revisie 00  Verkennend bodemonderzoek
                      Bijlage 3, blad 3 van 4 Sporthal jande lagerweg te Voorthuizen                                       oranjewoud
         Toetsingskader 'Interventiewaarden Bodemsanering' grondwater ^
         Gehalten in pg/1
                                                                                     Toetsingskader VROM
                                                                       Streefwaarde     Tussenwaarde     Interventiewaarde
         Arseen                                                              10               35                 60
          Cadmium                                                           0,4               3.2                 6
          Chroom                                                              1                16                30
          Koper                                                              15               45                 75
          Kwik                                                             0,05              0,18                0,3
          Lood                                                               15                45                75
          Nikkel                                                             15                45                75
          Zink                                                               65               433               800
          Barium                                                             50               338               625
          Benzeen                                                           0,2                15                30
          Tolueen                                                             7               504               1000
          Ethylbenzeen                                                        4                77                150
          Xylenen                                                           0,2                35                 7°
          Naftaleen                                                         0,01               35                 70
          Minerale olie (GC)"'                                                50              325                600
          Dichloormethaan                                                   0,01              500               1000
          Trichloormethaan (chloroform)                                        6               203               400
          Tetrachloormethaan (Tetra)                                        0,01                 5                10
           1,1-dichIoorethaan                                                  7               454               900
           1,2-dichloorethaan                                                  7               204               400
           i.i.i-trichloorethaan                                            0,01               150               300
           1,1,2-trichloorethaan                                            0,01                65                130
           i.i-dichlooretheen                                               0,01                                   10
           Trichlooretheen (Tri)                                              24               262                500
           Tetrachlooretheen (Per)                                           0,01               20                 40
            1,2-Oichlooretheen (cis + trans)                                 0,01               10                 20
            Dichloorpropanen                                                  0,8               40                 80
           Vinylchloride                                                     0,01               2.5                 5
            Fenolindex61
            Monochloorbenzenen                                                  7                94               180
            Dichloorbenzenen                                                    3                27                50
            Trichloorbenzenen                                                0,01                 5                 10
            Tetrachloorbenzenen                                              0,01               1.25               2,5
            Pentachloorbenzeen                                              0,003               0,5                  1
            Hexachloorbenzeen                                              0,00009             0,25                o,5
            EOXa
            Cyanide tot. compl. (pH>= 5)                                        10               755              1500
            Cyanide tot. compl. (pH<5)                                          10               755              1500
             Cyanide vrij                                                        5               753              1500
            Thiocyanaten (som)                                                                   750              1500
Milieu en Veiligheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                            Projectnr.: 162101-157426        Gemeete Barneveld                                                                              ,»,
                                                                                                                                                              :
                                                                                                                                                                  r~)
                                                                                                                                                                '^      \
                             januari 2006 , revisie 00       Verkennend bodemonderzoek                                                                          V^.^'
                                Bijlage 3, blad 4 van 4      Sporthal Jan de Jagerweg te Voorthuizen                                              OranjeWOUd
            Toetsingskader 'Interventiewaarden Bodemsanering1
            Voetnoten
                *     De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (inclusief arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van
                      het lutumgehalte (gewichtspercentage minerale delen < 2 tim) en/of het organische-stof gehalte (gewichtspercentage gloeiverlies
                     betrokken op het totale drooggewicht van de grond). De streef en interventiewaarden voor de organische verbindingen
                     zijn alleen afhankelijk van het percentage organische stof. Er wordt gerekend met een minimum organisch-stof gehalte van 2%
                     en een maximum van 30%. Voor het lutumgehalte wordt gerekend met een minimum van 1%, en geldt er geen maximum.
                     Het toetsingskader voor cyaniden is niet afhankelijk van het organisch-stof- en/of lutumgehalte.
                     Voor grondwater zijn de streef- en interventiewaarden voor zowel anorganische als organische verbindingen onafhankelijk gesteld
                     van de grondsoort. Wel wordt sinds februari 2000 voor enkele metalen onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep grondwater
                     (grens arbitrair gesteld op 10 m -mv.) waarbij de streefwaarde wijzigt, in de tabel zijn de streefwaarden voor ondiep grondwater (< 10 m) gegeven.
                      De gegeven tabellen zijn een verkorte vorm van het volledige toetsingskader.
                ^    Zuurgraad: pH (0,01 M CaClJ. Voor de bepaling pH groter of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van
                     de gemeten waarde.
                ^    Onder PAK (som van 10 VROM) wordt verstaan: de som van antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(k)fluoranttheen,
                     benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluoranteen, indeno(i,2,3,-cd)pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen.
                     De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen in grond/sediment geldt voor de totale
                     concentratie van de verbindingen uit de betreffende groep. Indien een verontreiniging slechts één verbinding
                     betreft, geldt de waarde als interventiewaarde voor de betreffende verbinding. Bij twee of meer verbindingen
                     geldt de waarde voor de som van deze verbindingen.
                     Voor grond/sediment zijn effecten direct optelbaar (d.w.z. 1 mg stof A heeft evenveel effect als 1 mg stof B)
                     en kan aan een somwaarde getoetst worden door optelling van de concentraties voor de betreffende verbinding.
                     (zie voor nadere informatie over additiviteit bijvoorbeeld Technische Commissie Bodembescherming (1989)).
                     Bij organische-stof gehalten lager dan 10% is de streefwaarde vastgesteld op 1 mg/kg d.s., de interventiewaarde
                     is vastgesteld op 40 mg/kg d.s. Bij organische-stof gehalten groter dan 10% zijn de streef-en interventiewaarde wel
                     afhankelijk (tot maximaal 30% organische stof, zie 1).
                4)
                     Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte aikanen. Indien er sprake is van een
                     verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het
                     gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.
                     Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie
                     worden bestudeerd.
                0
                     De waarde voor EOX heeft het karakter van een triggerwaarde. Overschrijding leidt niet tot de conclusie dat sprake is van
                     verontreinigde grond of sediment, maar tot de noodzaak tot aanvullend onderzoek. Hierin moet worden nagegaan of de
                     overschrijding het gevolg is van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen of dat sprake is van een natuurlijke oorzaak.
                6)
                     Er zijn geen streef en interventiewaarde voor de fenolindex vastgesteld. Reden is dat het hanteren van een dergelijke
                     parameter toxicologisch gezien geen waarde heeft. Het bepalen van de fenolindex heeft dus geen functie met betrekking
                     tot de beoordeling of er sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. Wel kan een fenolindex bepaling
                     gebruikt worden om een indicatie te krijgen of interventiewaarden voor individuele fenolachtige verbindingen mogelijk
                     overschreden worden
                     De fenolindex bepaling, voorgeschreven in de NVN 5740, is in de NEN 5740 vervangen door een analyse op chloor-
                     benzenen.
Milieu en Veiligheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
                                                                                                      ^2
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc     Jan de Jagerweg te Voorthuizen                              oranjewoud
                     Bijlage 4:      Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426
        1 februari 2006, revisie 00
157426-rap-barneveld-010206.doc
                                    Gemeente Barneveld
                                    Verkennend bodemonderzoek Sporthal
                                    |an de Jagerweg te Voorthuizen
                                                                                                                          el
                                                                                                                   oranjewoud
                     Bijlage 4:     Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
                                     Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen streef- en interventiewaarden en hun
                                     betekenis ingegaan.
                                     De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater
                                     aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.
                                     Bodems waarin geen streefwaarde-overschrijdingen zijn aangetroffen of waarin de
                                     gehalten de streefwaarden door natuurlijke oorzaak overschrijden , gelden als
                                     multifunctioneel.
                                     De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of
                                     grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant
                                     en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.
                                     In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige
                                     bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de
                                     interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater In
                                     tenminste 100 m3 bodemvolume.
                                     Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van
                                     de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen
                                     betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit
                                     eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of
                                     niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.
                                      Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de
                                      interventiewaarden worden overschreden.
                                     Als een verontreiniging zich zodanig In een ander mllleucompartlment (bijv. het
                                      grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke
                                      effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
                                      Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen)
                                      waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele
                                      maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden,
                                      is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
                                      De ernst en saneringsurgentie van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek.
                                       Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat
                                       sprake Is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt
                                       als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de
                                       omstandigheden, uitgegaan van een concentratie die ligt boven het gemiddelde van de
                                       Interventie- en streefwaarde {J-waarde = (S+l)/2).
                                       De streef- en Interventiewaarden van de stoffen In de grond zijn om uiteenlopende
                                       redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het
                                       gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 |am) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage
                                       A zijn deze streef- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of
                                       geschatte gehalten organisch stof en lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal            o^ '^^"-^   nrani(iufn7irl
157426-rap-barneveld-010206.doc     )an de)agerweg te Voorthuizen                  %**+&
                                                                                   ^óehee^    oramewoud
                                                                                                 IlljeWOUa
Bijlage 5:           Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en strategieën
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157A26
        1 februari 2006, revisie 00
157426-rap-barneveld-010206.doc
                                          Gemeente Barneveld
                                          Verkennend bodemonderzoek Sporthal
                                          Jan de lagerweg te Voorthuizen
                                                                                                           m
                                                                                                           "C^»^
                                                                                                           ^3/          oranjewoud
                     Bijlage 5:           Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en
                                          strategieën
                                          Certificatie/accreditatie
                                          Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid
                                          van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).
                                          Voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek is Ingenieursbureau Oranjewoud
                                          gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
                                           procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Als het veldwerk
                                          conform deze BRL is uitgevoerd, is het rapport voorzien van het volgende logo:
                                                                U3
                                           De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne
                                           auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
                                           De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat
                                           Oranjewoud verrichten door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie
                                           garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden
                                           gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.
                                           Normen en richtlijnen
                                           De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001, 2002 en
                                           2018 en eventuele aanvullende NPR/NEN-normen. Deze protocollen en richtlijnen zijn
                                           opgenomen en uitgewerkt in het 'Handboek Veldwerk Bodem' van Oranjewoud.
                                           Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend
                                           bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NEN 5740
                                            'Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek' (NNI, oktober 1999).
                                           Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend
                                           waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NVN 5720
                                            'Onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek' (NNI, maart 2000).
                                           Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht oriënterend
                                            bodem- en/of waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het
                                             'Protocol voor Oriënterend onderzoek' (Sdu Uitgeverij, maart 1994).
                                            Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht nader bodem
                                            en/of waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het Protocol
                                            voor het Nader onderzoek deel l'(Sdu Uitgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader
                                            onderzoek deel 1' (Sdu Uitgeverij, september 1995).
                                            Toepassing grond en asbest
                                             Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het
                                             kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter
                                            grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van
                                             het verrichte bodemonderzoek niet. Grond is in dat geval een (secundaire) bouwstof.
                 Riil^tr» c* hlaH 1 van 9    Milipii Ä Vpiliphpid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>        projectnr. 162101-157426        Gemeente Barneveld                                                                                     J2-
                                                                                                                      er ^^^. ^Q3
        1 februari 2006, revisie 00     Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barneveld-010206.doc         ]an de lagerweg te Voorthuizen                                                                oranjewoud
                                        Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een bouwstoffenonderzoek te worden
                                        verricht conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op
                                        het gebruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof).
                                        Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem
                                        of de waterbodem geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens
                                        bovengenoemde normen en richtlijnen is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de
                                        bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de
                                        profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de
                                        bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten.
                                        Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN
                                        5707 'Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem' (NNI, april 2003) te
                                        worden uitgevoerd [1].
                                        Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de waterbodem dient volgens de
                                        NTA 5727 'Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie' (NNI,
                                        augustus 2004) te worden uitgevoerd.
                                               ^et betrekking tot de toepassing van deze norm is een criterium gesteld aan de hoeveelheid puin en
                                               granulaat die nog in de bodem mag voorkomen. Boven de 20 volume % aan puin en granulaat in de
                                               bodem wordt de partij beoordeeld als bouw- en sloopafval en/of granulaat. Onderzoek naar asbest in
                                               dergelijke partijen vindt plaats volgens de NEN 5897 'Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt
                                               bouw- en sloopafval en puingranulaat' (NNI)
                      i C Ktn/4 1 wnn T
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>       projectnr. 162101-157426     Gemeente Barneveld
                                                                                              ^2
        1 februari 2006, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Sporthal
157426-rap-barnevelcl-010206.doc    |an de Jagerweg te Voorthuizen              ^Aehee'
                                                                                        oranjewoud
                                                                       Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     VERKLARING                                       15       22,5      30m
      301 „   .
          Boring met nummer                                                                                JH
                                      co 0-01-2006 CONCEPT
                                      NR   DATUM                          wuzicmG                         GET.
    L106  peilbuis met nummer
                                                                                      TCKENAAR            SCHA«.
  r                               Gemeente Barneveld                                  J- Henstra          1:750
       I  Hek                                                                         PROJ.LE1DB»       FORMAAT
                                                                                     GA. van der Laan        A3
                                  VERKENNEND BODEMONDERZOEK                                       BLAD IN BLADEN
                                  SPORTHAL A/D JAN DE JAGERWEG 50                                          -IN-
           Grens onderzoeksgebied TE VOORTHUIZEN
L. j                              SITUATIESCHETS                                      157426                S1
                                                                                                  ^2_
                                  EXTERN                                                oranjewoud
                                                        R:/...J..-./157426-tek S1 Jan de Jagerweg-260106.cdr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                          oranjewoud
 Oranjewoud: buiten gewoon!                                                                       Oranjewoud Nederland
 Missie                                                                                           Heerenveen
 Oranjewoud wil toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame          Tolhuisweg 57
 en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken,      Postbus 24 8440 AA Heerenveen
                                                                                                  Telefoon (0513) 63 45 67
 recreören en reizen.
                                                                                                  Telefax (0513) 63 33 53
  Profiel                                                                                         Kantoor Assen
  Oranjewoud heeft ambities als het gaat om de vormgeving van de wereld om ons heen.              Blijdensteinstraat4
  Als toonaangevend advies- en ingenieursbureau streven wij ernaar knelpunten daadwerkelijk       9403 AW Assen
  op te lossen, ware leefbaarheid te scheppen, de toekomst veilig te stellen, alle kansen te      Telefoon (0592) 39 28 00
  benut-ten, vorm te geven aan perspectieven en grensverleggend bezig te zijn. Door creatief      Telefax (0592)392801
  en constructief In te spelen op mogelijkheden en rekening te houden met maatschappelijke
  belangen, financiOle speelruimte, technologische ontwikkelingen en het milieu.                  Tevens kantoor in Schoonebeek
  Kortom: wij bieden visie met een duidelijk oog voor realiteit.
                                                                                                  Deventer
                                                                                                  Zutphenseweg 31D
  Partnership                                                                                      Postbus 321 7400 AH Deventer
  Innovatieve voorstellen en creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken vormen de
                                                                                                   Telefoon (0570) 67 94 44
  kern van ons handelen. Interactie is daarbij het sleutelwoord. Door het multidisciplinaire       Telefax (0570) 63 72 27
  karaktervan veel projecten, zijn wij gewend om over de grenzen van het eigen vakgebied
  heen te kijken. Voorop staat het combineren van onze eigen kennis en kunde met de                Almere
   behoeften en mogelijkheden van onze opdrachtgevers. Uitwisseling van inzichten en               Wisselweg 1
   ervaringen leidt tot innovatie; partnership is altijd het uitgangspunt.                         Postbus 10044 1301 AAAlmere-Stad
                                                                                                   Telefoon (036) 530 80 00
                                                                                                   Telefax (036) 533 81 89
   Flexibel
   Ruimtelijkheid in denken en doen biedt voor alle partijen perspectieven bij het creOren van
                                                                                                   CapeUe aan den IJssel
   een duurzame leefomgeving. Wij verzorgen het hele traject van planontwikkeling, advies,
                                                                                                    Rivium Westlaan 72
   ontwerp en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. De wens van de opdracht-
                                                                                                    2909 LD Capelle aan den IJssel
   gever bepaalt of wij het hele traject of delen ervan op ons nemen.                               Postbus 8590 3009 AN Rotterdam
   De combinatie van advies- en ingenieurswerk On betrokkenheid bij de daadwerkelijke reali-       Telefoon (010) 235 17 45
   satie staat garant voor haalbare plannen en een hoogwaardige uitvoering. Een vertrouwd           Telefax (010) 235 17 47
   gevoel voor onze opdrachtgevers.
                                                                                                    Kantoor Goes
   Dynamisch                                                                                        Albert Plesmanweg 4A
   Elke opdracht die we uitvoeren is uniek en verdient een specifieke aanpak, uitvraagt een         Postbus 42 4460 AA Goes
                                                                                                    Telefoon (0113) 23 77 00
   dynamische instelling, die zich vertaalt naar het inspelen op veranderingen in de markt en het
                                                                                                    Telefax (0113) 23 77 01
   oppakken van ontwikkelingen binnen onze vakgebieden. Met vestigingen verspreid over heel
    Nederland combineren we inzicht in landelijke ontwikkelingen met een diepgaande kennis
                                                                                                    Oosterhout
   van lokale omstandigheden. Een waardevolle voedingsbodem voor ons bedrijf, dat in alle           Beneluxweg 7
    opzichten grensverleggend bezig wil zijn. Doordat Oranjewoud in letterlijke zin dichtbij de     Postbus 40 4900 AA Oosterhout
    opdrachtgevers staat, komen bovendien openheid en toegankelijkheid volop tot hun recht.         Telefoon (0162) 48 70 00
                                                                                                    Telefax (0162) 45 1141
    Eigentijds
    Onze organisatie en werkwijze bieden alle ruimte en perspectief aan zowel de belangen van        Kantoor Geleen
% onze klanten als die van onze medewerkers. Marktgerichte business units geven richting             Mijnweg3
                                                                                                     Postbus 17 6160 AA Geleen
| aan de contacten met de klanten en zorgen, samen met de kennisdragers in onze organisatie,
                                                                                                     Telefoon (046)4789222
ï voor het correct en adequaat oplossen van vraagstukken en problemen. Mensgerichte mana-
                                                                                                     Telefax (046) 478 92 00
I gersen ambitieuze medewerkers werken voortdurend aan het verder uitbouwen van onze
| expertise en ieders persoonlijke ontwikkelingsperspectief.                                         HMVT B.V.
                                                                                                     Maxwellstraat 31
I Onafhankelijk en deskundig                                                                         Postbus 174 6710 BD Ede
f We zien het als onze verantwoordelijkheid de samenleving en onze opdrachtgevers kwalita-           Telefoon (0318) 62 46 24
 ï tief hoogwaardige en duurzame oplossingen te bieden opeen manier die maatschappelijk              Telefax (0318) 62 49 13
I en economisch verantwoord is. Oranjewoud wil een betrouwbaar lid zijn van de samenleving:
 | onafhankelijk en deskundig. Om dit te kunnen garanderen, is een bedrijfscode opgesteld
 I waarin op individueel en collectief niveau heldere afspraken zijn geformuleerd.                   www.oranjewoud.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                               Aé&J To^J
               ^     gemeente
                  Barneveld
                   Memo
         Datum:    8 november 2006
    Onderwerp:     Bodemkwaliteitsbeoordeling t.b.v. WRO-procedure
                   Jan de Jagerweg (huidig nr. 50) Voorthuizen
Ter attentie van:  Ronny Lagerweij
                   afdeling Ruimte, Bouwen en Wonen
       Afzender:   Giselle Maaskamp
                   afdeling Milieu en Reiniging
                   Ten behoeve van bestemmingswijziging moet, voor de bouw van een sporthal op de
                   locatie, in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (artikel 19 lid 2 WRO)
                  worden beoordeeld of de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie voldoet aan
                   de eis van uitvoerbaarheid.
                   Uitgevoerd bodemonderzoek
                   In 2006 is op de Jan de Jagerweg (ong.) in Voorthuizen een verkennend
                   bodemonderzoek uitgevoerd (Oranjewoud, d.d. 1 februari 2006, proj.nr. 162101-
                   157426). Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een
                   sporthal op het terrein.
                   Het rapport wordt hierbij beoordeeld op geschiktheid voor bovengenoemde WRO-
                   procedure.
                   Conclusie
                   Het vooronderzoek is niet uitgevoerd volgens de NVN 5725 op basisniveau.
                   Hierdoor wordt niet voldaan aan de NEN 5740. Voor bestemmingswijziging is een
                  verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 noodzakelijk.
                  Verzocht wordt de ontbrekende informatie alsnog aan te (laten) leveren, zodat
                   beoordeeld kan worden of aanpassing van de onderzoeksstrategie noodzakelijk is
                  en of de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse een belemmering vormt voor
                  de bestemmingswijziging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Maaskamp, Giselle
Van:                         Maaskamp, Giselle
Verzonden:                   donderdag 9 november 2006 10:00
Aan:                         'mirjam.degier@oranjewoud.nr
Onderwerp:                   aanvullende gegevens Jan de Jagerweg Barneveld
Urgentie:                    Hoog
Geachte mevrouw De Gier,
Hierbij mijn advies voor de afdeling Ruimte, Bouwen en Wonen ten behoeve van de bestemmingswijzigingsprocedure.
 Jan de Jagerweg
 ong bkba maag....
Het vooronderzoek voldoet niet aan de NVN 5725 basisniveau, dat noodzakelijk is voor de bestemmingswijziging (en
afgifte van de bouwvergunning).
De volgende informatie is niet in de rapportage opgenomen:
onderzoekslocatie:
     Voormalige en/of huidige aanwezigheid van ondergrondse oiietanks.
         Verleende vergunningen en/of meldingen in het kader van de Hinderwet en/of Wet milieubeheer (inclusief de
     potentieel bodembedreigende activiteiten).
         Sloopvergunningen (asbest).
          Bodemrelevante informatie van de provincie.
          Kadastrale aantekening artikel 55 Wbb (Kadaster).
directe omgeving van de onderzoekslocatie:
     Gebruik aangrenzende percelen.
         Verleende vergunningen en/of meldingen in het kader van de Hinderwet en/of Wet milieubeheer.
Geen informatie aanwezig is ook informatie.
Verder wordt opgemerkt dat voor een oppervlak van 1 hectare volgens de NEN 5740 drie mengmonsters van de
bovengrond moeten worden geanalyseerd.
Aangezien het plangebied kleiner is dan de onderzoekslocatie, zijn in dit kader voldoende analyses verricht.
De stukken voor de bestemmingswijzigingsprocedure zullen morgen ter inzage worden gelegd.
Ik verzoek u vandaag (per mail) de ontbrekende informatie aan te leveren.
Met vriendelijke groet.
Giselle Maaskamp
medewerker bodem
afdeling Milieu en Reiniging
Gemeente Barneveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                ^ Tovl
                       gemeente
 ^^               ^ Barneveld
                     Memo
         Datum:      27 februari 2007
    Onderwerp:       Bodemkwaliteitsbeoordeling t.b.v. afgifte bouwvergunning
                     Jan de Jagerweg ong. (huidig nr. 50) Voorthuizen
Ter attentie van:    Hans van Mierden
                     afdeling Ruimte, Bouwen en Wonen
       Afzender:     Giselle Maaskamp
                     afdeling Milieu en Reiniging
                     Ten behoeve van de aanvraag van een bouwvergunning moet in het kader van de
                    Woningwet worden beoordeeld of de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de locatie
                     uit oogpunt van volksgezondheid en milieu aanvaardbaar is.
                     Uitgevoerd bodemonderzoek
                     In 2006 is op de Jan de Jagerweg (ong.) in Voorthuizen een verkennend
                     bodemonderzoek uitgevoerd (Oranjewoud, d.d. 1 februari 2006, proj.nr. 162101-
                     157426). Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een
                     sporthal op het terrein.
                     In 2007 is op verzoek van mij aanvullende informatie naar aanleiding van het
                     archiefonderzoek aangeleverd (Oranjewoud, brief, d.d. 19 februari 2007, kenm.
                     16546-164542).
                     Het rapport en de aanvullende informatie worden hierbij tezamen beoordeeld op
                    geschiktheid voor de afgifte van een bouwvergunning voor het bouwen van een
                     sporthal (nr. 37/07).
                     Onderzoeksresultaten
                     In de vaste bodem en in het grondwater is geen overschrijding van de streefwaarde
                    van de onderzochte parameters vastgesteld.
                     Conclusie
                     Opgemerkt wordt dat de bouwplek een gedeelte betreft van de onderzoekslocatie.
                     Er bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat de bodem van de bouwplek
                    van een zodanige kwaliteit is dat er sprake is van reële risico's voor de
                    volksgezondheid en het milieu.
                     In dit kader zijn geen belemmeringen aanwezig voor de afgifte van de
                     bouwvergunning.
                    Actualiteitswaarde
                    Opgemerkt wordt dat de actualiteitswaarde van bodemonderzoeksgegevens vijfjaar
                     bedraagt. Dit houdt in dat binnen een termijn van vijfjaar, gerekend vanaf de datum
                    van uitvoering van het bodemonderzoek, de bouwactiviteiten moeten plaatsvinden.
                     Na deze termijn moet, in overleg met het bevoegd gezag, een herijking plaatsvinden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Hergebruik grond
Met het uitgevoerde onderzoek is in redelijkheid inzicht verkregen in de
aanwezigheid van mogelijke verontreinigingen in de bodem. Er kan echter geen
uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van een afgebakende hoeveelheid
grond.
Als bij graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwactiviteiten, grond
vrijkomt mag deze grond binnen de onderzoekslocatie worden verwerkt.
Als grond wordt afgevoerd, moet de samenstellingswaarde ervan zijn vastgesteld
op het moment van hergebruik. Afhankelijk daarvan mag de grond, met of zonder
beperkingen, elders worden toegepast Afvoer van grond mag ook plaatsvinden
naar een daarvoor bestemde milieuvergunninghoudende inrichting. Op het elders
hergebruik van grond zijn de regels van het Bouwstoffenbesluit van toepassing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> &-
  o
  d
t
IS!
 <v
    i
  ?
J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                                    oranjewoud
                                                                                                                                                                                   Milieu & Veiligheid
                                                                                                                                                                                        Tolhuisweg 57
                                                                                                                                                                                           Postbus 24
                                                                                                                                                                                  8440 AA Heerenveen
                                                                                                                                                                                     1(0513)63 45 67
                                                                                                                                                                                     F(0513)63 33 53
                   Gemeente Barneveld
                   Afdeling Vastgoed en Infrastructuur
                   T.a.v. de heer W. van Bruxvoort
                   Postbus 63
                   3770 AB BARNEVELD
                   datum                 19 februari 2007
                   uw brief van
                   uw kenmerk
                   ons kenmerk           16546-164542
                   onderwerp            aanvullende informatie historisch onderzoek Sporthal Jan de Jagerweg te Voorthuizen
                   Geachte heer Van Bruxvoort,
                   In aanvulling van het rapport" Verkennend bodemonderzoek Sporthal Jan de Jagerweg te Voorthuizen",
                   projectnr. 162101-157A26, revisie 00, d.d. 1 februari 2006, wordt hierbij de aanvullende informatie
                   verstrekt aangaande het uitgevoerde historische onderzoek. Deze brief dient dan ook te worden
                   beschouwd als aanvulling op het bovengenoemde verkennend bodemonderzoek.
                   Het historisch onderzoek is een onderdeel van het verkennend bodemonderzoek. Dit historisch onderzoek
                   is uitgevoerd op basis van het zogenaamde basisniveau van de NVN 5725 (Leidraad bij' het uitvoeren van
                   vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, oktober 1999). In de tekst van het
                   verkennend bodemonderzoek staat ten onrechte vermeld dat het historische onderzoek is uitgevoerd op
                   basis van het verminderde basisniveau van de NVN 5725.
                   Op 10 januari 2006 is een bezoek gebracht aan de gemeente waarbij de dossiers zijn ingezien. Hierover is
                   door de gemeente een brief verstuurd naar ons:
                   Kenmerk gemeente: Jan de Jagerweg 50, Uw projectnummer 162101.
                   Datum: 10 januari 2006
                   Behandeld door: A. Erkes.
                   Hiervolgend worden de resultaten van het historisch onderzoek in zijn geheel weergegeven.
                   projectleider:             ing. G.A. van der Laan                                               1(0513)63 42 65
                   e-mail:                    gerben.vanderlaan@oranjewoud.nl                                      F(0513)63 42 46                                                         typ.
                   bijlage(n):                                                                                                                                                             coll.
                                                                                                                                            docnaam: 157426-brfrap-HO-Voorthui2en-190207.doc
 / s<^ V EIUGHEIDS
/jf } C HECKLIJST  Handelsregister Leeuwarden 01041339 ingeschreven onder Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. BTW.nr. NL003616654B02
HS^A   A «MN,      Vestigingen in Heerenveen / Assen / Groningen / Stadskanaal / Schoonebeek / Deventer / Almere / jisp / Capelle a/d IJssel / Goes / Rijswijk / Oosterhout / Geleen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                             oranjewoud
                                                                                                          c^.
                                                                                                            ^—
    162101-157426                                                                                    Blad 2 van 3
1   Vooronderzoek, terreininformatie en onderzoeksopzet
1.1 Vooronderzoek
    Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese gesteld over de aan-/ afwezigheid, de aard en de
    ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve hiervan is een vooronderzoek
    uitgevoerd op basis van het basisniveau van de NVN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij
    verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, oktober 1999).
    In dit kader is over de locatie informatie verzameld bij de gemeente, waarbij is nagegaan of er in de
    gemeentelijke archieven sprake is van relevante bijzonderheden over de onderzoekslocatie. Daarnaast zijn
    de gegevens van de provincie en het kadaster bestudeerd. Naast het raadplegen van de bronnen is een
    terreininspectie uitgevoerd waarbij de actuele situatie ter plekke is onderzocht.
1.2 Terreininformatie
    De onderzoekslocatie is gelegen de jan de Jagerweg te voorhuizen. De onderzoeklocatie heeft een
    oppervlakte van circa 1 hectare en is kadastraal bekend als gemeente Voorthuizen, sectie F, nummer 1849.
    Op het terrein is een gymzaal met stookhok, een peuterspeelzaal en een speelveld aanwezig. Het speelveld
    is verhard met asfalt. Het overige terrein is onverhard.
    De onderzoekslocatie is weergegeven op de situatieschets 157426-S1.
1.3 Historische informatie
    Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de volgende bouwvergunningen zijn afgeven op of nabij de
    onderzoekslocatie:
     Jan de Jagerweg 50:
     •    1973, bouwen van een gymnastieklokaal, 4 april 1973, kenmerk 71/1973.
     •    1994, bouwen van twee noodlokalen, 22 september 1994, kenmerk 374/1994
     •    1998 aanleggen van een skatebaan, kenmerk 566/98. Ten behoeve van de skatebaan is asfalt
          aangelegd.
    Veldkampstraat 1:
    •     1972, bouwen van een school, 21 juni 1972, kenmerk 138/1972. Asbest gebruikt in schoorsteenpijp.
    •     1993, verbouwen en uitbreiden school, 5 juli 1993, kenmerk 310/93
    Veldkampstraat 5:
    •     1973, bouwen kleuterschool, 28 november 1973 kenmerk 214/73
    •     2000, plaatsen tijdelijke unit, kenmerk 899/00.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                             oranjewoud
                                                                                                         Q
    162101-157426                                                                                   Blad 3 van 3
    Op de onderzoekslocatie is in 199A ter plaatse van de tijdelijke unit een verkennend bodemonderzoek
    uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesburo B.V. (25 juli 1994, kenmerk IV194-138). Uit dit onderzoek
    blijkt dat in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetroffen. In de ondergrond
    zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan
    chroom en tolueen gemeten.
    Ter plaatse van de Veldkampstraat 5 te Voorthuizen is in 1999 een verkennend bodemonderzoek
    uitgevoerd door Kattenbroek/Van de Streek, (18 oktober 1999, kenmerk MNV099275). De conclusie van
    dit onderzoek is dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan PAK en EOX zijn aangetroffen. In de
    ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde
    concentratie aan chroom, zink en tolueen gemeten.
    Uit alle verzamelde gegevens van de bronnen en de terreininspectie, de voormalige en huidige activiteiten
    op en in de omgeving van de locatie, komt niet naar voren dat er de aanwezigheid van een eventuele
    bodemverontreiniging op de locatie wordt verwacht. In dit kader wordt benadrukt dat er uit de gegevens
    geen aanwijzingen zijn om de aanwezigheid van een (voormalige) brandstoftank op de locatie of in de
    nabijheid van de locatie te verwachten.
1.4 Hypothese en onderzoeksopzet
    De beschikbare verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige)
    bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de activiteiten op de
    omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.
    Op basis van de beschikbare gegevens is voor de onderzoekslocatie de hypothese 'onverdachte locatie'
    gesteld, waarbij de strategie voor een onverdachte locatie is aangehouden.
    Wij verwachten u hiermee van dienst te zijn.
                   reau Oranjewoud B.V.
                      r Laan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>