<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                Puurveenseweg IV
(oktober 2019)
bestemmingsplan
Plannr. 1517
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
Inhoudsopgave
Toelichting                                                              5
Hoofdstuk 1        INLEIDING                                             5
Hoofdstuk 2        BESTAANDE SITUATIE                                    6
2.1      Begrenzing plangebied                                           6
2.2      Geldende bestemmingen                                           6
Hoofdstuk 3        PLANBESCHRIJVING                                      7
Hoofdstuk 4        BELEIDSKADER                                          8
4.1      Inleiding                                                       8
4.2      Rijk                                                            8
4.3      Provincie                                                       9
4.4      Regio                                                          11
4.5      Waterschap                                                     12
4.6      Gemeente                                                       12
Hoofdstuk 5        RANDVOORWAARDEN                                      17
5.1      Bodem                                                          17
5.2      Cultuurhistorie                                                17
5.3      Duurzaamheid en energiebeleid                                  18
5.4      Ecologie                                                       19
5.5      Externe veiligheid                                             21
5.6      Geluid                                                         22
5.7      Geur                                                           23
5.8      Ladder voor duurzame verstedelijking                           23
5.9      Leidingen                                                      23
5.10     Luchtkwaliteit                                                 24
5.11     Milieueffectrapportage                                         24
5.12     Milieuzonering                                                 25
5.13     Natuur en landschap                                            26
5.14     Veiligheid                                                     26
5.15     Verkeer                                                        27
5.16     Water                                                          27
Hoofdstuk 6        JURIDISCHE ASPECTEN                                  28
6.1      Inleiding                                                      28
6.2      Inleidende regels                                              28
6.3      Bestemmingsregels                                              29
6.4      Algemene regels                                                32
6.5      Overgangs- en slotregels                                       33
6.6      Handhaving                                                     33
Hoofdstuk 7        ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID                          35
7.1      Grondexploitatie                                               35
Hoofdstuk 8        ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID                          36
Hoofdstuk 9        OVERLEG EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID          37
9.1      Overleg ex artikel 3.1.1 Bro                                   37
9.2      Inspraak                                                       37
9.3      Zienswijzen                                                    37
Bijlagen bij de toelichting                                             39
Bijlage 1          Verkennend bodemonderzoek                            40
Bijlage 2          Quick scan flora en fauna                            120
2                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                   Puurveenseweg IV
Bijlage 3 Akoestisch onderzoek                               154
                            "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         Puurveenseweg IV
4 "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
Toelichting
Hoofdstuk 1               INLEIDING
Voor het perceel aan de Puurveenseweg 26 (direct ten oosten van nummer 24) in Kootwijkerbroek is een
verzoek ingediend om in het kader van het functieveranderingsbeleid een extra woning te realiseren.
De uitvoering van dit plan is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is voorliggende
herziening van het bestemmingsplan opgesteld.
Afbeelding ligging locatie
Voorliggend plan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De toelichting is opgebouwd uit
acht hoofdstukken. Na dit hoofdstuk beschrijft hoofdstuk 2 de bestaande situatie. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 een beschrijving van het plan gegeven. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het beleidskader.
Het vijfde hoofdstuk gaat in op de randvoorwaarden, waarna in het zesde hoofdstuk de juridische aspecten
worden besproken. In hoofdstuk 7 is aandacht voor de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 8 gaat in
op de resultaten van de procedure ten behoeve van dit bestemmingsplan.
                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                             Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 2               BEST AANDE SIT UAT IE
2.1      Begrenzing plangebied
Het plangebied ligt aan de Puurveenseweg nabij de kern Kootwijkerbroek. Het plangebied wordt aan de
noord- en zuidzijde begrensd door landelijk gebied. Aan de westzijde vormt het perceel Puurveenseweg 24
de grens van het plangebied. De grens aan de oostzijde wordt gevormd door het perceel Walhuisweg 6.
Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het plangebied weer.
Afbeelding: Plangebied
2.2      Geldende bestemmingen
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan "Puurveenseweg III". De gronden hebben de bestemmingen
'Agrarisch - onbebouwd en 'Wonen'. Realisatie van een extra woning is binnen deze bestemmingen niet
toegestaan.
In het bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden opgenomen die uitvoering van voorliggend plan mogelijk
maken, bijvoorbeeld door wijziging of afwijken met een omgevingsvergunning. Daarom is een herziening
van het bestemmingsplan noodzakelijk.
6                                    "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 3               PLANBESCHRIJVING
In het kader van het functieveranderingsbeleid is in 2013 de bouw van twee woningen (ter vervanging van
het voormalige agrarische bedrijf) mogelijk gemaakt. Deze woningen zijn ontsloten via de Walhuisweg. Met
het voorliggende plan moet een derde woning mogelijk gemaakt worden middels de inzet van sloopmeters.
335 m² sloopmeters komen van de locatie zelf. De resterende sloopmeters zijn afkomstig van de locaties
De Kade 10, De Klomp (181 m²), Scherpenzeelseweg 150, Barneveld (224 m²) en Van Dijkhuizenstraat
12, Nijkerkerveen (85 m²).
Het verzoek past binnen het geldende functieveranderingsbeleid. Daarnaast past de woning in de directe
omgeving en sluit deze aan bij twee in aanbouw zijnde woningen.
                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 4                BELEIDSKADER
4.1       Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het relevante beleidskader. Het gaat om beleid en beleidsnota's die
direct dan wel indirect doorwerken in het bestemmingsplan of invloed hebben op de
bestemmingsregelingen. Van deze nota's is hierna per bestuursniveau een beknopte samenvatting
gegeven.
4.2       Rijk
4.2.1     Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
In 2012 is de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Deze vervangt
onder andere de Nota Ruimte.
De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze van invloed zijn op
de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. De Regeling algemene regels
ruimtelijke ordening (Rarro) is de ministeriële regeling. Op 30 december 2011 zijn het Barro en de Rarro in
werking getreden. In Barneveld zijn het Barro en de Rarro van toepassing in verband met de aanwezige
militaire terreinen.
Het Rijk heeft drie doelen gekozen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
     Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
     ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
     Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
     Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
     waarden behouden zijn.
Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Het Rijk kiest voor een
selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk
verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden
beleidsvrijheid.
Doorwerk ing in plangebied
In dit geval is geen sprake van één van deze 13 nationale belangen. De SVIR vormt derhalve geen
belemmering voor onderhavig plan.
4.2.2     Nationaal Waterplan 2016-2021
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009-2015. Het bevat de
hoofdlijnen van het nationaal waterbeleid en de aspecten van het ruimtelijk beleid die daartoe behoren. Het
Nationaal Waterplan verankert het nieuwe beleid voor de komende 6 jaar met een vooruitblik richting 2050:
Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst.
In het Nationaal Waterplan staan 5 ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld
blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld door onze veiligheidsnormen tegen overstroming te vernieuwen.
Daarnaast wordt ingezet op een verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
medicijnresten, microplastics). Dit zorgt er voor dat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er
genoeg zoet water is. Verder beschrijft het Nationaal Waterplan dat Nederland klimaatbestendig en
waterrobuust wordt ingericht en dat Nederland een gidsland is en blijft voor watermanagement en
-innovaties. Dat is gunstig voor onze economie en ons verdienvermogen. De vijfde ambitie bestaat er uit
dat Nederlanders waterbewust leven. Deze ambities moeten gezamenlijk ingevuld worden door iedereen
die werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland: alle overheden, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en kennisinstellingen.
Doorwerk ing in plangebied
8                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                  Puurveenseweg IV
De bevindingen en resultaten van de watertoets zijn beschreven in de waterparagraaf (§ 5.16).
4.2.3     Crisis- en herstelwet
Op 1 januari 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet geeft regels met
betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten.
Op 25 april 2013 is de Crisis- en herstelwet via een wijzigingswet permanent gemaakt en zijn
verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht doorgevoerd.
De Chw omvat twee categorieën maatregelen:
     tijdelijke maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden;
     wijzigingen van bijzondere wetten.
In Bijlage I van de Chw worden onder meer de volgende ruimtelijke en infrastructurele projecten genoemd,
waarop de wet van toepassing is:
     zeer diverse projecten op het gebied van duurzame energie;
     gebiedsontwikkeling en werken van lokaal of regionaal belang, onderverdeeld in:
1. een bestemmingsplan voor de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied, of de
     herstructurering van woon- en werkgebieden;
2. een bestemmingsplan voor de aanleg of wijziging van wegen;
3. projecten ten behoeve van de inpassing in het landschap, natuurontwikkeling of recreatiedoeleinden,
     waar deze samenhangen met projecten ten aanzien van de in bijlage I (van de Wet) bedoelde
     projecten ten aanzien van wegen.
Doorwerk ing in plangebied
In dit geval is de Crisis- en herstelwet niet van toepassing aangezien het de bouw van één woning betreft.
4.3       Provincie
4.3.1     Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
De provincie Gelderland heeft een Omgevingsvisie en -verordening. Deze plannen gaan over verkeer, water,
natuur, milieu en ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie beschrijft de lange termijn ambities en
beleidsdoelen voor de fysiek leefomgeving. In de Omgevingsverordening zijn regels en bepalingen over de
inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving vastgelegd. Met de Omgevingsvisie en -verordening loopt
de provincie vooruit op de aankomende Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt.
Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in het fysieke domein, in gesprek met de
omgeving. Wanneer het nodig is, actualiseert de provincie onderdelen van de Omgevingsvisie en
-verordening.
Vanaf 2019 actualiseert de provincie de Omgevingsverordening opnieuw, zodat deze verder in lijn wordt
gebracht met de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en anticipeert op de eisen van de Omgevingswet.
4.3.1.1             Omgevingsvisie
Provinciale staten van Gelderland hebben op 19 december 2018 de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland
vastgesteld. De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 2018 vervangt na publicatie de Omgevingsvisie
Gelderland 2014-2018. De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 2018 gaat in de breedte over het beleid van de
provincie voor de fysieke leefomgeving. Anders dan de Omgevingsvisie Gelderland 2014-2018, geeft de
Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 2018 richting op de strategische hoofdlijnen van het beleid. Beide visies
integreren een vijftal wettelijk verplichte planfiguren voor het provinciaal beleid voor de leefomgeving; te
weten ruimte, natuur, water, milieu en verkeer en vervoer.
Gelderland werkt samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen
ze door zich bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch
krachtig Gelderland. Met hulp van zeven onderwerpen geven ze hier richting aan:
     energietransitie
     klimaatadaptatie
     circulaire economie
     biodiversiteit
                                         "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                Puurveenseweg IV
     bereikbaarheid
     economisch vestigingsklimaat
     woon- en leefklimaat.
Doorwerk ing in plangebied
Vanuit de visie gelden geen specifieke eisen op de onderhavige locatie die betrekking hebben op het
realiseren van een enkele woning.
4.3.1.2           Omgevingsverordening
De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de
provincie Gelderland. Dit betekent dat alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving
opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening Gelderland heeft de status van
ruimtelijke verordening, milieuverordening, waterverordening en verkeersverordening. De 'Ruimtelijke
Verordening Gelderland' en de 'Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening', zijn ingetrokken.
In de Omgevingsverordening is het onderhavige plangebied opgenomen op de kaarten:
     Kaart 2: Regels Landbouw
     Kaart 3: Regels Glastuinbouw
     Kaart 7: Regels Erfgoed
Vanuit de kaarten 2 en 3 behorend bij de Omgevingsverordening volgen geen specifieke aanduidingen die
relevant zijn voor het plan, daar het gaat om het toevoegen van één woning.
Ten aanzien van de Regels Erfgoed is bepaald dat in bestemmingsplannen die betrekking hebben op
gronden gelegen binnen een molenbiotoop (waar hier sprake van is), er geen nieuwe bebouwing danwel
beplanting wordt toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het
functioneren van de molen doormiddel van windvang niet wordt beperkt.
Doorwerk ing in plangebied
Nu er vanuit de kaarten 2 en 3 geen regels worden gesteld, is het plan in overeenstemming met de
Omgevingsverordening op die punten. Ten aanzien van de Regels Erfgoed wordt voldaan aan de bepalingen
uit de Omgevingsverordening. Dit laatste omdat een molen kan worden beperkt in de windvang als zich
dichtbij obstakels bevinden die boven de stellinghoogte uitkomen. De eerste 100 meter rond de molen
dient obstakelvrij te zijn. Bij een stellingmolen mogen de obstakels binnen deze afstand van 100 meter
niet boven de stelling uitkomen. Buiten een afstand van 100 meter van de stellingmolen mogen obstakels
niet hoger zijn dan deze hoogte vermeerderd met 1/50e van de afstand tussen het obstakel en de onderste
punt van de verticaal staande wiek van de molen.
De stelling van de betreffende stellingmolen (op de hoek van de Puurveenseweg en de Walhuisweg)
bevindt zich op een hoogte van 9,4 meter. De kortste afstand tussen de locatie van de nieuwe woning op
het perceel Puurveenseweg 26 en de molenlocatie bedraagt circa 300 meter. Dit betekent dat de woning
niet hoger mogen worden dan 13,4 meter (1/50e x 200 + 9,4). 1/50e is daarbij de norm voor gesloten
gebied (stedelijke bebouwing) en 200 omdat in de eerste 100 meter vanaf de molen geen obstakels boven
de stelling mogen komen. De woningen krijgen een bouwhoogte van maximaal 10 meter. Hieruit blijkt dat
de woningen het functioneren van de molen niet zullen belemmeren.
10                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
4.4      Regio
4.4.1    Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016
In maart 2017 is het “Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016” vastgesteld. Dit betreft een
actualisering van de regionale beleidsafspraken over hoe de betrokken gemeenten om willen gaan met het
toenemende probleem van leegstand van (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen. Het beleid stelt
(voormalige) agrarische bedrijven in staat om de bedrijfsvoering op een maatschappelijk en ruimtelijk
verantwoorde wijze te beëindigen. Daarnaast leidt het tot kwaliteitsverbetering in het buitengebied door de
sloopverplichting van overtollige bebouwing en landschappelijke inpassing bij hergebruik / nieuwbouw ten
behoeve van nieuwe woonfuncties of niet- agrarische bedrijfsfuncties. Dit regionale beleid is destijds tot
stand gekomen als uitwerking van het provinciale functieveranderingsbeleid vanuit het Streekplan 2005. In
2008 is hiervoor de “Regionale beleidsinvulling functieverandering en nevenactiviteiten vastgesteld met in
2012 een “Nadere invulling” daarvan.
Vanuit onder meer de praktijkervaringen van de regiogemeenten en jurisprudentie is de wens ontstaan om
de beide beleidskaders uit 2008 en 2012 samen te voegen en te actualiseren. Het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 is dan ook primair geen nieuw beleid. Wel zijn enkele
beleidsaanpassingen/-toevoegingen gedaan;
     Vereenvoudiging van de systematiek voor afroming/korting van sloopmeters;
     Een toekomstbestendige en flexibele basissystematiek voor functieverandering naar wonen/werken;
     (Lichte) stijging van de benodigde compensatie van sloopmeters voor functieverandering naar wonen
     en werken om in te spelen op de trend en ontwikkeling dat meer agrarische bedrijven zullen stoppen
     en dat meer (voormalige) agrarische bebouwing vrijkomt;
Deelnemende gemeenten
Het regionale beleid voor functieverandering is opgesteld vanuit de samenwerking tussen de gemeenten in
het Gelderse gedeelte van de regio Food Valley en de gemeente Putten. Het gebied waarop het regionale
beleid van toepassing is omvat de gemeenten Nijkerk, Putten, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en
Wageningen.
Van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters
Om alle sloopmeters gelijkwaardig te maken en de voorgaande systematiek van afroming te
vereenvoudigen, worden sloopmeters als eerste stap in een functieveranderingsproces vóór gebruik of
verkoop 'omgezet' naar een 'inzetbare sloopmeters'. Bij hergebruik van bestaande bebouwing geldt
ditzelfde. De oppervlakte van de te hergebruiken bebouwing wordt eerst berekend als 'sloopmeters',
waarna de omzetting plaatsvindt naar 'inzetbare sloopmeters'. Voor het omzetten van de sloopmeters naar
inzetbare sloopmeters wordt een korting toegepast (voorheen was dit de afroming), afhankelijk van de
grootte van de slooplocatie.
Regionale inzetbaarheid van inzetbare sloopmeters
Het slopen van (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen wordt bevorderd door een regionale
inzetbaarheid van de sloopmeters. Dit betekent dat er de mogelijkheid is om salderingslocaties te
benutten die in een andere regiogemeente liggen dan de locatie waar de meters worden ingezet. De markt
voor aankoop en/of verkoop van inzetbare sloopmeters door marktpartijen is daarmee groter.
Basissystematiek
Vanuit het functieveranderingsbeleid zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen door middel van compensatie
van inzetbare sloopmeters mogelijk in twee hoofdvormen met een basissystematiek;
     functieverandering naar wonen;
     functieverandering naar werken: (niet-agrarische) bedrijven, maatschappelijke en recreatieve functies.
De basissystematiek is opgebouwd met een standaard 'recht' voor een nieuwe woning/wooneenheid of
niet-agrarisch bedrijf, het woningrecht en het bedrijfsrecht waarvoor een compensatie van inzetbare
sloopmeters nodig is. Daarnaast wordt compensatie van inzetbare sloopmeters gevraagd per 1 m³ inhoud
van de woning of 1 m² vloeroppervlakte niet-agrarisch bedrijf.
Verbrede mogelijkheden (gemeentelijke keuze)
In het geactualiseerde beleid is evenals in de voorgaande beleidsdocumenten een 'gereedschapskist' aan
verbrede mogelijkheden voor de inzet van inzetbare sloopmeters opgenomen. Gemeenten hebben de
keuzemogelijkheid uit deze regionaal afgestemde 'gereedschapskist' die onderdelen te kiezen die hen
                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
passen. Dit in aanvulling op de hoofdopzet van het beleid. De met de actualisering toegevoegde
mogelijkheden geven meer ruimte voor nieuwe (maatwerk) ontwikkelingen. Een toegevoegde mogelijkheid
is functieverandering van een woning naar een woongebouw, voor onder meer mogelijk toekomstige
mantelzorgsituaties of meergeneratiewoningen. Daarnaast is een maatwerkmogelijkheid toegevoegd om in
nog niet uitgewerkte situaties oplossingen te bewerkstelligen die in overeenstemming zijn met de lijn en
de systematiek van dit beleid.
Doorwerk ing in plangebied
Om de bouw van de woning met een inhoud van 350 m³ mogelijk te maken, zijn 825 m² inzetbare
sloopmeters noodzakelijk. Deze zijn deels afkomstig van hetzelfde perceel (335 m²). Daarnaast worden er
181 m² sloopmeters aangeleverd van de locatie De Kade 10 in De Klomp, 224 m² van de locatie
Scherpenzeelseweg 150 in Barneveld en 85 m² van de locatie Van Dijkhuizenstraat 12 in Nijkerkerveen.
Hiermee past het plan binnen het geldende functieveranderingsbeleid.
4.5       Waterschap
Waterbeheerprogramma 2016-2021 Waterschap Vallei en Veluwe
Op 1 januari 2016 is het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 'Partnerschap als watermerk' van
Waterschap Vallei en Veluwe in werking getreden. Het waterschap stelt in het waterbeheerprogramma dat
de huidige wateropgaven zo complex zijn, dat alleen een aanpak samen met partnerorganisaties en
inwoners zorgt voor de gewenste resultaten en de beste oplossingen. Daarom kan en wil het waterschap
niet alleen opereren in het behalen van zijn doelen en hecht daarom groot belang aan de samenwerking
met zijn partners in de regio. Samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties wil het
waterschap werken aan een duurzame waterzuivering van afvalwater en toekomstgericht beheer van onze
dijken en waterwegen zodat iedereen tegen aanvaardbare kosten veilig kan wonen, werken en recreëren.
Daarbij wil Waterschap Vallei en Veluwe de goede waterhuishoudkundige voorwaarden scheppen voor
zowel inwoners, bedrijven, natuur en landbouw.
Een belangrijke ontwikkeling waar het waterschap op anticipeert is het veranderende klimaat. Deze
verandering zal leiden tot meer extreme weersituaties: perioden van veel neerslag met kans op
wateroverlast en perioden van droogte met kans op watertekorten. Om goed voorbereid te zijn, wil het
waterschap het watersysteem robuuster maken door meer ruimte voor wateren te reserveren, zowel binnen
de bebouwde kom als in het buitengebied. Het waterschap wil de effecten van klimaatverandering
beperken door het vasthouden van water, het inrichten en beheren van robuuste watersystemen en het
inrichten van een beperkt aantal waterbergingsgebieden. Afkoppelen van relatief schoon hemelwater van
het riool is een belangrijke maatregel om overbelasting van het riool en een te snelle afvoer te voorkomen.
Daarnaast wil het waterschap negatieve effecten op de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en
bodem voorkomen, evenals negatieve effecten op beschermde flora en fauna.
Doorwerk ing in plangebied
De bevindingen en resultaten van de watertoets zijn beschreven in de waterparagraaf (§ 5.16).
4.6       Gemeente
4.6.1     Structuurvisie Buitengebied Barneveld
De structuurvisie Buitengebied Barneveld is op 21 september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De
Structuurvisie Buitengebied Barneveld bouwt voort op keuzes die gemaakt zijn in de Strategische visie en
de Nota van Uitgangspunten voor het buitengebied.
De visie voor het buitengebied is ruimte bieden voor economische ontwikkeling in samenhang met behoud
en ontwikkeling van de omgevingskwaliteiten landschap, natuur, woon- en leefmilieu.
Er doen zich belangrijke ontwikkelingen voor die bepalend zijn voor de toekomst van het buitengebied. De
landbouw heeft niet stil gestaan en past zich aan, aan nieuwe ontwikkelingen. De doorgaande
ontwikkeling in de agrarische sector heeft onder andere tot gevolg dat er steeds minder maar wel grotere
agrarische bedrijven zijn gekomen en nog zullen komen. Een gevolg hiervan is vrijkomende agrarische
12                                    "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
erven door functieverandering naar wonen of werken. Ook is steeds vaker sprake van verbreding en
verduurzaming. Tevens wordt geconstateerd dat recreatiebedrijven moderniseren en de kwaliteit verhogen.
Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op de omgevingskwaliteiten natuur, landschap, cultuurhistorie
en woon- en leefomgeving.
Met de visie wordt ruimte geboden voor economische ontwikkeling in samenhang met behoud en
ontwikkeling van de omgevingskwaliteiten. Dat gaat de gemeente doen door initiatieven mede te
beoordelen op de mate waarin ze bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de omgevingskwaliteit,
bijvoorbeeld effecten op landschap (beeldkwaliteit), woon- en leefmilieu, verkeer en natuur.
De gemeente wil diverse ontwikkelingen faciliteren. Wat betreft de landbouw gaat dat om zowel
schaalvergroting als verbreding en innovatie. Die verbreding verdient mogelijkheden om enerzijds extra
inkomsten te bieden aan agrarische ondernemers en anderzijds om duurzame en innovatieve
ontwikkelingen ruimte te geven. Verbreding is bovendien interessant voor de beleidsopgave om recreatieve
mogelijkheden in het hele buitengebied te benutten en te stimuleren. Innovatie verdient kansen omdat
daarmee kan worden gewerkt aan de versterking van de positie van de Regio Foodvalley, aan
ondernemingszin en aan klimaatadaptatie. De schaalvergroting en de innovatieve ontwikkelingen moeten
echter wel passen in het landschap van de gemeente Barneveld. Die voorwaarde geldt ook voor de locaties
waar de agrarische bedrijven juist stoppen en gebruik maken van het beleid voor functieverandering
waarmee woningen of (kleine) bedrijven worden gerealiseerd. Het spreekt vanzelf dat ook recreatieve
functies moeten bijdragen aan een fraai en herkenbaar landschap. Een landschappelijk fraai buitengebied
met goed ingepaste ontwikkelingen. Een buitengebied dat zo wordt ingericht dat het een aangename plek
is om er te werken en te recreëren. Dat vergt een goed klimaat om passende werk- en recreatiefuncties
daadwerkelijk te kunnen behouden en ontwikkelen.
Het buitengebied als een prettige omgeving om te verblijven geeft ook een meerwaarde voor de talrijke
woningen die in het buitengebied aanwezig zijn en is van groot belang als positieve vestigingsfactor voor de
(toekomstige) bewoners van de negen woonkernen. Die meerwaarde wil de gemeente graag verder
versterken door het ontwikkelen van de relaties tussen de dorpen en het buitengebied. Daarom wil de
gemeente initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld de lokale voedselvoorziening en het beleven van
veehouderij (kijk- en doemogelijkheden) en natuur (rust zoeken en onderhoud) faciliteren.
De hiervoor genoemde aanpak geldt voor het hele buitengebied. Daarnaast is een onderscheid gemaakt in
deelgebieden, met beleidsaccenten op grond van landschappelijke kenmerken en zones op grond van een
specifieke functie. Zie hiervoor de afbeelding 'Visie ruimtelijke kwaliteit Barneveld'.
De deelgebieden zijn:
     Agrarisch bedrijvenlandschap.
     Agrarisch bekenlandschap.
     Agrarisch slagenlandschap.
     Veluws natuurgebied met agrarische enclaves.
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
Afbeelding: Visie ruimtelijke kwaliteit Barneveld + legenda
14                                    "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
Per deelgebied wordt de ontwikkelingsrichting beschreven. Het kwaliteitsbeeld vormt het ruimtelijk
toetsingskader. Het stelt eisen die richtinggevend zijn voor ruimtelijke ontwikkeling. Deze (minimum)eisen
zijn kaderstellend voor het (bestemmings)plan. Het plangebied ligt in het deelgebied 'Agrarisch
bedrijvenlandschap'.
Intensieve landbouw is de belangrijkste gebruiksvorm van dit deelgebied. Het beleid is gericht op
herstructurering en passende schaalvergroting, waarbij productieruimte beschikbaar komt voor de
toekomstgerichte bedrijven die in staat zijn om te groeien en daarin te investeren.
Karakteristiek
Het deelgebied wordt gekarakteriseerd door afwisselend kleinschalig landschap met diverse
cultuurhistorische landschapstypes (kampenlandschap, heideontginningslandschap et cetera). Deze
verschillende landschapstypen zijn op veel plekken niet langer direct herkenbaar. De agrarische bedrijven
zijn op de voorgrond aanwezig in dit gebied. Sommige delen van het gebied zijn dichter dan andere delen
door kleinschalige landschapselementen als houtsingels en door erfbeplanting. Daarbij vormen lanen en
beken belangrijke landschappelijke elementen. De lanen zijn echter niet altijd consequent doorgezet en
daardoor worden routes niet geaccentueerd. De beken vallen in de kleinschaligheid van het landschap
nauwelijks op. In het groeiseizoen draagt de maïsteelt bij aan het kleinschalige karakter van het gebied.
Gebruik
Intensieve landbouw is de belangrijkste gebruiksvorm van dit deelgebied. Het beleid is gericht op
herstructurering en passende schaalvergroting, waarbij productieruimte beschikbaar komt voor bedrijven
die in staat zijn om te investeren. Andere bedrijven zullen stoppen met hun agrarische activiteiten. In het
kader van het functieveranderingsbeleid worden, in gevallen van vrijkomende en leegstaande agrarische
bebouwing, planologische mogelijkheden geboden voor functiewijziging naar niet-agrarische bedrijvigheid.
Vanwege het primaat van de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw, wordt in het
landbouwontwikkelingsgebied (LOG) in beginsel geen medewerking verleend aan verzoeken om
functiewijziging naar wonen. Voor al aanwezige niet-agrarische bedrijven is het uitgangspunt dat eventuele
uitbreiding alleen onder strenge voorwaarden wordt toegestaan. Hervestiging op een bestaand of nieuw
bedrijventerreinen in de gemeente Barneveld is wenselijk.
Behoudens de hiervoor genoemde mogelijkheden van functieverandering van stoppende agrarische
bedrijven, worden in dit agrarische productiegebied geen nieuwe woningen of niet-agrarische bedrijven
toegelaten. Deze functies horen thuis in de kernen. Het streefbeeld voor dit landschap is gericht op
vernieuwing.
Bestaande waardevolle natuur- en landschappelijke waarden worden beschermd en zijn nevengeschikt aan
de hoofdfunctie landbouw.
4.6.2 Woonvisie Barneveld 2017-2021 en regionale bouwafspraken, Faseren en doseren
woningmarkt en Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente
Barneveld
In december 2016 heeft de raad de Woonvisie 2017-2021 'Samen werken aan Wonen' met doorkijk tot
2025 en verder, vastgesteld. In de woonvisie is een streefprogramma woningbouw opgenomen om te
voorzien in de woningbehoefte van de hier woonachtige en werkzame bevolking.
Er is een nieuwbouwprogramma van gemiddeld 400 woningen per jaar (als uitbreiding) opgenomen (met
een bandbreedte van 360 tot 440 woningen), waarvan gemiddeld 30% ten behoeve van goedkope woningen
(sociale huur en goedkope koop tot € 185.000), 32,5% middeldure woningen (midden dure huur tot € 950
en koop tot € 260.000) en 37,5 % duurdere woningen vanaf € 260.000. In regio FoodValley zijn in 2017
onderlinge woningbouwafspraken gemaakt, waarbij Barneveld voor de periode 2017-2027 maximaal zo'n
3.500 woningen mag groeien, mede vanwege een zekere overloop vanuit regio Amersfoort. In Barneveld is
vooral in het eerste tijdvak (2017 t/m 2021) sprake van een grotere woningbehoefte dan in de tweede
5-jaarsperiode, als gevolg van natuurlijke groei en migratie.
Door middel van het project 'Faseren en doseren woningmarkt Barneveld' wordt jaarlijks een actueel beeld
van het planaanbod voor de komende vier jaar gegeven, waarbij ook een beeld wordt geschetst van de
aantallen op te leveren woningen per kern, alsmede de differentiatie van deze nieuwbouw in termen van
prijsklassen, eigendomsverhouding en bouwvorm (gestapeld of grondgebonden). Ook wordt een beeld
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
geschetst van de mate waarin voor bepaalde doelgroepen wordt gebouwd (zoals starters, ouderen of
mensen met een beperking) om zo vraag en aanbod meer met elkaar in overeenstemming te brengen.
Voor de periode 2017 t/m 2020 is een programma van ruim 2.300 woningen voorzien. De ervaring leert dat
hiervan circa 75% daadwerkelijk in de genoemde periode wordt gerealiseerd, gen betekent dit zo'n 435
woningen per jaar. Dit is geheel in lijn met de vastgestelde woonvisie en gemaakte woningbouwafspraken.
Sinds 1 januari 2018 is de Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente
Barneveld van kracht. Deze verordening ziet toe op sturing van de totale woningvoorraad en het bereikbaar
houden van een deel van de woningvoorraad voor lage en midden inkomensgroepen. Het gaat daarbij om
drie categorieën: sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen (prijsgrens € 185.000 in 2018) en
middendure huurwoningen (prijsgrens van € 950,- in 2018).
In bestemmingsplannen en overeenkomsten met marktpartijen kan voor een bepaalde minimale tijdsduur
de ingebruikname van sociale huurwoningen (10 jaar), goedkope koop (1 jaar met boetebeding tot 10 jaar)
en middendure huurwoningen (10 jaar) worden vastgelegd evenals de maximale hoogte van de huur- en
koopprijs. Verder is een zekere prijs-/kwaliteitsverhouding geformuleerd om in relatie tot de hoogte van de
huur- of koopprijs toch een minimale woninggrootte te garanderen. Daarbij is ook aangegeven dat deze
drie woningcategorieën met voorrang aan bepaalde lage en middeninkomensgroepen moeten worden
aangeboden om zo tot een rechtvaardige verdeling van de woningvoorraad te komen. Voor middendure
huurwoningen en goedkope koopwoningen ligt deze inkomensgrens voor huishoudens op € 50.000, voor
sociale huurwoningen is de grens vanuit de Woningwet van belang (in 2018 is dit € 41.056). Prijs- en
inkomensgrenzen worden geïndexeerd conform de bepalingen in de verordening.
Doorwerk ing in plangebied
Het plan betreft het realiseren van één extra vrijstaande (dure) woning op basis van het
functieveranderingsbeleid. Deze woning past binnen de regionale bouwafspraken.
4.6.3    Hemelwaterplan 2017-2020 'Klimaatactief!'
Het Hemelwaterplan 2017-2020 'Klimaatactief!' richt zich op een duurzame omgang met hemelwater. Het
geeft aan wat het gemeentelijk beleid is ten aanzien van afstromend hemelwater in bestaande situaties en
bij nieuwe ontwikkelingen. Het plan zet in op een integrale benadering en meervoudige inrichting van de
totale openbare ruimte. Barneveld gaat aan de slag met het waterbestendig inrichten van de openbare
ruimte om bestand te zijn tegen klimaatverandering.
Doorwerk ing in plangebied
De bevindingen en resultaten van de watertoets zijn beschreven in de waterparagraaf (§ 5.16).
16                                     "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 5                RANDVOORWAARDEN
5.1      Bodem
5.1.1    Bodemkwaliteit
IIn het kader van de bestemmingsplanprocedure is beoordeeld of de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter
plaatse van het plangebied voldoet aan de eis van financiële uitvoerbaarheid en uit oogpunt van
volksgezondheid en milieu aanvaardbaar mag worden geacht voor het beoogde gebruik.
Beoordeling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit vindt in eerste instantie plaats op basis van de
vastgestelde bodemkwaliteitskaart (BKK) en het bodembeheerplan (BBP). Met dit instrumentarium kan de
bodemkwaliteit binnen het plangebied met een bepaalde statistische zekerheid worden bepaald voor zover
blijkens historisch onderzoek geen sprake is van verdachte locaties.
Bij een eerdere herziening van het bestemmingsplan in de directe omgeving heeft al bodemonderzoek
plaatsgevonden. Dit onderzoek voorzag echter onvoldoende op de nu voorliggende bouwlocatie. Daarom
heeft Hunneman Milieu - Advies Raalte BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd alsmede een
verkennend asbestonderzoek in grond/puin (projectnummer 190214/dh/sh en gedateerd 4 april 2019). Dit
asbestonderzoek richtte zich ook op de toplaag van de druppelzones van de asbesthoudende
dakbedekking (daar waar deze niet voorzien waren van een dakgoot). Het onderzoek is als Bijlage 1 bij
deze toelichting gevoegd.
Uit het onderzoek blijkt dat in de druppelzone van de schuur (noordwestzijde) het aangetoonde gewogen
gehalte aan asbest de interventiewaarde overschrijdt. Geadviseerd wordt deze verontreiniging onder
milieukundige begeleiding te verwijderen nadat een BUS-melding is gedaan bij het bevoegd gezag, de
Provincie Gelderland. Deze melding is inmiddels gedaan.
Conclusie van het onderzoek is dat er, met uitzondering van de genoemde asbestverontreiniging, geen
bezwaren bestaan voor de beoogde nieuwbouw op de locatie.
5.1.2    Niet gesprongen explosieven
Op de gemeentebrede Conventionele Explosieven (CE) kaart is het plangebied niet als risicogebied
aangegeven.
Conclusie
Het aspect vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
5.2      Cultuurhistorie
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet bij het opstellen van bestemmingsplannen
rekening worden gehouden met cultuurhistorische waarden. Daar waar het voor de archeologie al
gemeengoed is, geldt het dus ook voor andere aspecten van de cultuurhistorie. Rekening houden met
cultuurhistorie impliceert dat bekend moet zijn wat er voor waarden aanwezig zijn. De gemeente heeft
daarom een proces opgestart om bestaande kennisdocumenten te actualiseren en waar nodig nieuwe
kennis op te bouwen. De gemeente beschikt over volgende vastgestelde kaarten:
     Archeologische waarden- en verwachtingenkaart;
     Cultuurlandschappelijke waardenkaart;
     Historische stedenbouwkundige waardenkaarten.
Door cultuurhistorie een plek te geven in procedures op het gebied van ruimtelijke ordening wordt ook
bereikt dat de aandacht niet uitsluitend uitgaat naar individuele objecten (de aangewezen monumenten),
maar juist de samenhang tussen gebouwen en hun omgeving.
                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
5.2.1    Archeologie
Er moet rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.
Voor het maken van een weloverwogen belangenafweging is minimaal een archeologisch bureauonderzoek
nodig. Voor de gehele gemeente is een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld, welke gezien kan
worden als een beknopt bureauonderzoek. Uit de 'Archeologische waarden- en verwachtingskaart' van de
gemeente blijkt dat binnen het plangebied een lage archeologische verwachting geldt. De gemeenteraad
heeft op 28 september 2010 besloten dat voor deze zone nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is
bij een oppervlakte van 10.000 m² voor grondverstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm.
Het project valt onder deze vrijstelling zodat geen nader onderzoek noodzakelijk is.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet melding van de desbetreffende vondsten bij de
minister (namens deze de RCE) verplicht.
5.2.2    Historische stedenbouwkundige waarden
Molenbiotopen
Een maalvaardige molen en een enthousiaste molenaar alleen zijn niet voldoende om een molen te laten
functioneren. Het werktuig stelt ook eisen aan zijn omgeving: er moet wind zijn om de wieken in beweging
te kunnen zetten. In 1973 werd om dit omgevingselement aan te duiden het begrip 'molenbiotoop'
geïntroduceerd. De molenbiotoop heeft betrekking op de hele omgeving van een molen, voor zover die van
invloed is op het functioneren van die molen als maalwerktuig én als monument.
Een tweede aspect van de molenbiotoop heeft te maken met de belevingswaarde. Molens zijn een
belangrijk element in het landschap of stedelijk gebied en hebben vaak te maken met de
ontstaansgeschiedenis van de omgeving. Omdat molens wind moesten kunnen vangen, stonden ze in een
open landschap of staken ze in ieder geval uit boven hun omgeving. Die voor molens kenmerkende situatie
moet zoveel mogelijk worden bewaard, willen de werktuigen volledig tot hun recht komen. Met andere
woorden: molens horen in het zicht te staan. Gebouwen en bomen kunnen de molenbiotoop aantasten.
Als dat het geval is, blijken molens zeer belangrijke herkenningspunten in een gebied te zijn.
Puurveense Molen
Op de hoek Puurveenseweg en de Walhuisweg is de Puurveense Molen opgericht. In het verleden stond er
een stellingmolen op d ehoek van de Essenerweg en de Puurveenseweg, maar deze is in 1964 verloren
gegaan door brand. Nabij de oorspronkelijke plek is onlangs een nieuwe stellingmolen opgericht. Deze ligt
op 300 meter afstand van de nieuw te bouwen woning aan de Puurveenseweg 26. Het onderhavinge plan
heeft geen gevolgen voor de molenbiotoop van de nieuwe Puurveense Molen (zie ook 4.3.1.2).
5.2.3    Cultuurlandschappelijke waarden
De gemeenteraad heeft op 25 april 2018 ingestemd met de 'Cultuurlandschappelijke waardenkaart' als
toetsingskader bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het plan ligt in een gebied dat wordt aangeduid als 'jonge
vochtige landbouwontginning' met een lage waardering.
Conclusie
Dit bestemmingsplan is niet strijdig met deze waardering.
5.3      Duurzaamheid en energiebeleid
De raad heeft in 2015 de Energievisie gemeente Barneveld 2015-2020 ('investeren in Barneveldse bronnen')
vastgesteld. Het energievraagstuk staat de laatste jaren landelijk stevig op de (politieke) agenda. Naast
het milieumotief en betaalbaarheid zijn ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en
energie-onafhankelijkheid steeds meer een argument om actie te ondernemen. De gemeente Barneveld
voelt de urgentie om een bijdrage te leveren aan een schone, betrouwbare en betaalbare
energievoorziening en heeft een doelstelling vastgesteld die hoger ligt dan de landelijke
energiedoelstellingen.
Woningen en bedrijfspanden moeten de komende jaren fors energiezuiniger worden. Ook moet de
18                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
gemeentelijke overheid in opdracht van de rijksoverheid uiterlijk in 2021 een warmteplan opstellen, dat de
basis gaat vormen voor het uitfaseren van het gebruik van aardgas.
Vooruitlopend op de nieuwe energiewetgeving in 2020 en energieneutraliteit in 2050, ziet de gemeente
graag dat de woningen en bedrijven aardgasloos en energieneutraal worden gebouwd. De gemeente is
medio 2018 een verkenning gestart naar hoe een aardgasvrije gemeente vorm zou kunnen krijgen. Naar
aanleiding van de uitkomsten hiervan (begin 2019) kunnen keuzes voor de energievoorziening voor nieuw te
bouwen woningen en/of bedrijven in de toekomst beïnvloed worden. Bijvoorbeeld waar het gaat om
mogelijkheden om aan te sluiten bij een collectieve warmtevoorziening of een wijkgerichte aanpak voor het
verduurzamen van woningen (Wijk van de Toekomst).
Wet Voortgang EnergieTransitie (VET) voor aardgasvrij bouwen
Per 1 juli 2018 krijgen nieuwbouwwoningen en andere gebouwen met een kleinverbruikaansluiting geen
aardgasaansluiting meer. Dit staat in de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De Wet VET is een
stap in de overgang van fossiele naar duurzame energie. Het gebruik van aardgas in de gebouwde
omgeving wordt uitgefaseerd.
Conclusie
Het aspect duurzaamheid en energiebeleid is op dit moment nog niet uitgekristalliseerd voor de te bouwen
woning. Het wettelijke kader vormt de basis voor de nieuwe woning.
5.4       Ecologie
De belangrijkste wet voor natuurbescherming in Nederland is de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1
januari 2017 in werking getreden. De Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn vertaald in deze
wet.
De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de
Boswet.
Daarnaast is qua ecologie ook het Gelders Natuurnetwerk en de Gelderse Ontwikkelingszone van belang.
5.4.1     Wet natuurbescherming
5.4.1.1            Gebiedsbescherming
Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van speciale beschermingszones ter
uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Zo'n speciale beschermingszone wordt aangeduid als
“Natura 2000-gebied”.
De Wet natuurbescherming bepaalt vervolgens wat er wél en niet mag in zo'n Natura 2000-gebied. Ook
zijn er bijzondere nationale natuurgebieden.
Op 27 juni 2014 is de aanwijzing van het gebied Veluwe als speciale beschermingszone onder de
Habitatrichtlijn in werking getreden. Tevens is met dit besluit het besluit tot de aanwijzing van Veluwe als
speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, inclusief de daarbij behorende Nota van toelichting,
gewijzigd. Deze twee genoemde speciale beschermingszones vormen samen het Natura 2000-gebied
Veluwe, waarbij instandhoudingsdoelstellingen zijn toegevoegd.
EcoTierra heeft een natuurtoets uitgevoerd (Quickscan flora en fauna in het kader van de Wet
natuurbescherming, kenmerk Q2019.038-, gedateerd 14 april 2019). Deze toets is als Bijlage 2 bij deze
toelichting gevoegd. Conclusie voor wat betreft Natura2000 is dat het plangebied niet is gelegen in of nabij
een Natura2000-gebied. Directe negatieve effecten op de soorten die specifiek voor omliggende
Natura2000-gebiede zijn aangewezen zijn niet te verwachten.
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                 Puurveenseweg IV
5.4.1.2            Soortenbescherming
Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming beschermt bepaalde plant- en diersoorten in Natura
2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden én daarbuiten. Er gelden drie beschermingsregimes,
te weten voor vogels (Vogelrichtlijn), soorten onder de Habitatrichtlijn (bijlage IV, onderdeel a
Habitatrichtlijn, dan wel bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn) en andere
(nationale) soorten.
In de eerder genoemde natuurtoets wordt geconcludeerd dat er voor wat betreft de flora geen beschermde
wilde soorten zijn aangetroffen in het plangebied. Voor wat betreft vogels zijn er geen jaarrond beschermde
nesten aanwezig en is het plangebied geen significant foerageergebied. Ook voor wat betreft
grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, ongewervelden en overige soorten zijn er geen
vaste verblijfplaatsen of exemplaren van beschermde soorten aangetroffen. Tot slot zijn er verblijf- en/of
voortplantingsplaatsen te verwachten van vleermuizen. Ook is het geen essentieel fourageergebied en leidt
het plan niet tot verlies van essentiële vliegroutes van vleermuizen.
Algemene zorgplicht
Voor de uitvoering van werkzaamheden geldt de algemene zorgplicht. Alle broedende vogels, hun
broedplaatsen én de functionele omgeving van de broedplaatsen zijn beschermd tijdens de broedperiode.
Het verwijderen van bomen en struiken dient gezien te worden als een voor vogels verstorende activiteit en
dient buiten het vogelbroedseizoen plaats te vinden. Verstorende werkzaamheden dienen niet tijdens de
broedperiode (grofweg maart - augustus) uitgevoerd te worden, tenzij geconstateerd is dat er geen
vogelbroedgeval aanwezig is.
Een ieder is verplicht om voldoende zorg in acht te nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
5.4.1.3            Houtopstanden
De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel om
het aanwezige areaal bossen en beplantingen in Nederland te behouden. Daarmee wordt de functie van
bossen en beplantingen gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene
long.
Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of
griend van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplanting die twintig (of meer) bomen omvat,
gerekend over het totaal aantal rijen. Ten behoeve van de ontwikkeling worden geen bomen gekapt zodat
een herplantplicht niet aan de orde is.
Conclusie
Geconcludeerd kan wroden dat de Wet natuurbescherming uitvoering van het onderhavige plan niet in de
weg staat.
5.4.2    Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszones
Het plangebied ligt niet binnen de (voormalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) is de opvolger van de EHS. Met het bestuursakkoord Natuur is de realisatie en het
beheer van het NNN de verantwoordelijkheid van de provincies geworden.
In de periode tot 2027 willen Rijk en provincies een forse extra stap zetten op weg naar realisatie van de
doelen van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Hierbij moet maximale synergie
worden bereikt tussen natuur- en watermaatregelen. De provincies geven elk in hun eigen provincie
uitwerking aan het natuurbeleid op basis van het Natuurpact.
Voor de EHS uit de Structuurvisie Gelderland zijn in de Omgevingsvisie twee nieuwe natuurcategorieën in
de plaats gekomen: het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO.) Uit de
onderstaande afbeelding blijkt dat het plangebied niet in het GNN of de GO ligt. Nu de provincie niet uit
gaat van externe werking is nader onderzoek niet nodig.
20                                        "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
Afbeelding: Ligging plangebied ten opzichte van GNN en GO
Conclusie
Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
5.5      Externe veiligheid
Doel
Externe veiligheid gaat over het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten, en over
het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten (bedrijven en transport) met
gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met
gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door de zelfredzaamheid te bevorderen en door de calamiteitenbestrijding
te optimaliseren.
In deze paragraaf wordt ingegaan op externe veiligheid in relatie tot verschillende risicovolle bronnen en/of
objecten in en nabij het plangebied. Eerst wordt het wettelijk kader op nationaal niveau beschreven, daarna
het gemeentelijk beleid en vervolgens overige wet- en regelgeving die voor het plangebied relevant is. Tot
slot wordt zonodig het groepsrisico verantwoord.
Wettelijk kader
Op nationaal niveau zijn verschillende wetten en regels ten aanzien van externe veiligheid. Voor bedrijven
geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI; oktober 2004). Voor transport is het Besluit externe
veiligheid transportroutes van toepassing (Bevt: april 2015). Voor buisleidingen moet worden getoetst aan
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb; januari 2015). Bij externe veiligheid wordt onderscheid
gemaakt tussen Plaatsgebonden risico en Groepsrisico.
Plaatsgebonden Risico (PR)
Dit is een maat voor de kans dat iemand dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit met een
gevaarlijke stof. De gestelde norm is een ten minste in acht te nemen grenswaarde (PR 10-6/jaar) die niet
mag worden overschreden ten aanzien van 'kwetsbare objecten', alsmede een zoveel mogelijk te bereiken
richtwaarde (PR 10-6/jaar) ten aanzien van 'beperkt kwetsbare objecten'.
Groepsrisico (GR)
Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep tegelijkertijd dodelijk getroffen kan worden door een
calamiteit met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht.
Plasbrandaandachtsgebied (PAG)
Binnen het werkveld externe veiligheid wordt sinds jaren gewerkt met twee risiconormen, het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Bij de ontwikkeling van het Basisnet is hieraan een derde
voorwaarde toegevoegd: het plasbrandaandachtsgebied (PAG). Hiermee wordt het effectgebied
weergegeven van het scenario met de grootste kans van voorkomen: de plasbrand. In deze gebieden moet
er in samenhang met mogelijkheden van plasbrandbestrijding en bouwtechnische maatregelen
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
beargumenteerd worden waarom er gebouwd wordt.
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
Op 1 april 2015 is het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen van kracht geworden. Dit Basisnet geeft aan over
welke routes (spoor, water en weg) gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het Basisnet spoor heeft
betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het hoofdspoorwegennet. Op basis van de wet- en
regelgeving omtrent het Basisnet worden, rekening houdend met te verwachten groei van vervoer van
gevaarlijke stoffen door Nederland en verdichting van de ruimte naast het spoor (binnen een afstand van
200 m van het spoor) in met name stedelijke kernen, afspraken gemaakt over de risicoruimte.
Beleidsvisie externe veiligheid
In 2009 heeft de gemeente Barneveld de 'Beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. In deze visie is onder
meer vastgelegd hoe in Barneveld nabij risicobronnen zal worden omgegaan met het veiligstellen van een
acceptabel niveau van risico's externe veiligheid en beheersbaarheid.
Beoordeling risicobronnen
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid geldt dat er geen risicobronnen in de directe nabijheid
aanwezig zijn. Externe veiligheid is derhalve wel/geen relevant milieuaspect.
Conclusie
Het aspect Externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
5.6      Geluid
De basis voor de ruimtelijke afweging van geluid is de Wet geluidhinder (Wgh). Bij het vaststellen van een
bestemmingsplan komen in de volgende gevallen de regels van deze wet aan de orde: het bestemmen van
gronden voor nieuwe geluidgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen en onderwijsgebouwen) binnen zones
langs (spoor-)wegen en zones rondom industrieterreinen; het bestemmen van gronden voor de aanleg van
nieuwe, dan wel reconstructie van gezoneerde (spoor-)wegen; het bestemmen van gronden voor (nieuwe)
industrieterreinen waar zich grote lawaaimakers kunnen vestigen en herziening van zonegrenzen van
industrieterreinen.
De Wet geluidhinder gaat uit van zones langs (spoor-)wegen en zones bij industrieterreinen. Het gebied
binnen deze zone geldt als akoestisch aandachtsgebied waar, voor bouwplannen en
bestemmingsplannen, een akoestische toetsing uitgevoerd dient te worden. De geluidbelasting op de
gevels van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mag in principe niet meer bedragen dan de
voorkeursgrenswaarde. Indien de geluidbelasting op de gevel hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kan
onder bepaalde voorwaarden een verzoek worden gedaan tot vaststelling van een hogere waarde. Hierbij
mag de geluidbelasting de uiterste grenswaarde niet overschrijden. De voorkeursgrenswaarde en uiterste
grenswaarde voor nieuwe of bestaande geluidgevoelige bestemmingen verschillen per geluidsbron. In geval
van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen of spoorwegen, of binnen de zone
van een industrieterrein, is akoestisch onderzoek vereist.
De nieuwe woonfunctie is op grond van de Wet geluidhinder aangewezen als geluidgevoelige bestemming.
Daarom dient de geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden getoetst aan de grenswaarden uit de
Wet geluidhinder in samenhang met het geldende geluidsbeleid "Beleidsregels hogere grenswaarden Wet
geluidhinder Barneveld 2009".
Om de geluidbelasting te bepalen voerde SPA WNP een akoestisch onderzoek uit (rapport
201900160.R01, gedateerd 26 maart 2019). Dit onderzoek is als Bijlage 3 bij deze toelichting gevoegd. Uit
het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Walhuisweg 28 dB bedraagt.
Die van de Puurveenseweg bedraagt 47 dB. Beiden liggen onder de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet
geluidhinder. Het plan hoeft niet getoetst te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit aangezien er geen
sprake is van een vastgestelde hogere grenswaarde. De gecumuleerde geluidbelasting van de beide wegen
bedraagt echter maximaal 52 dB zodat met de moderne standaard bouwmaterialen wordt voldaan aan het
maximaal toegestane geluidniveau aan de binnenzijde van de woning van 33 dB.
Conclusie
Het aspect Geluid vormt geen belemmering voor onderhaving
22                                    "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                 Puurveenseweg IV
5.7      Geur
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan toetst het bevoegde gezag enerzijds of in het plangebied
een qua geur acceptabel woon- en leefklimaat gegarandeerd is. Anderzijds is het uitgangspunt dat met het
plan de omliggende bedrijven niet vergaand in hun ontwikkelingsmogelijkheden mogen worden beperkt.
Uitgangspunt voor de toetsing zijn de normen zoals die in of op grond van de Wet geurhinder en
veehouderij (Wgv) zijn vastgelegd. De Wgv maakt het mogelijk om bij verordening af te wijken van de
wettelijke geurnormen. De gemeente Barneveld heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De
Verordening geurhinder en veehouderij is in werking getreden op 18 oktober 2008, waarbij voor een aantal
aangegeven delen van het grondgebied van Barneveld andere normen dan de wettelijke zijn vastgesteld.
Het plan is getoetst aan de normen die zijn vastgesteld in deze verordening, voor zover deze normen van
toepassing zijn in of rond het plangebied.
Veel bedrijven hebben geen omgevingsvergunning milieu meer nodig, maar vallen onder algemene
milieuregels zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aangezien de geurnormen uit de Wgv
vrijwel één op één zijn overgenomen in het Activiteitenbesluit, kunnen bedrijven die onder dit besluit vallen
ook gewoon worden meegenomen in de Wgv-toets.
Onder een 'geurgevoelig object' wordt verstaan: een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en
inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor
permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.
Binnen een straal van 200 meter van het plangebied liggen geen veehouderijen.
Conclusie
Het aspect Geur vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
5.8      Ladder voor duurzame verstedelijking
In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke
ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe
stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor duurzame
verstedelijking'.
Artikel 3.1.6, tweede lid Bro luidt per 1 juli 2017 als volgt:
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwik keling mogelijk maakt, bevat een
beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.
Onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen (artikel 1.1.1, eerste lid,
onder i van het Bro).
De ontwikkeling van één extra woning valt niet onder 'stedelijke ontwikkeling'. Daarom is geen verdere
toelichting vereist.
Conclusie
De Ladder voor duurzame verstedelijking vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
5.9      Leidingen
Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied komen geen leidingen of beschermingszones van
leidingen voor die in het kader van onderhavig bestemmingsplan bescherming behoeven. Eveneens zijn er
geen laagvliegroutes die beperkingen stellen aan de bouwhoogten.
Conclusie
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                Puurveenseweg IV
Het aspect Leidingen vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
5.10      Luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. Hierin is
opgenomen dat bij een ruimtelijk besluit de gevolgen voor de luchtkwaliteit getoetst moet worden. Om te
bepalen of de kwaliteit van de lucht ter plaatse voldoet aan de eisen uit de Wet milieubeheer en de daarop
gebaseerde regelgeving, dient bij nieuwe ontwikkelingen onderzoek gedaan te worden naar de
luchtkwaliteit. Projecten waarvan aannemelijk is dat deze niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.
De ontwikkelingen in het plangebied zijn dermate kleinschalig, dat ze vallen binnen de randvoorwaarden
van het Besluit Niet in Betekenende Mate Bijdragen. De invloed van deze kleinschalige ontwikkelingen
hoeven niet in beeld te worden gebracht.
Conclusie
Het aspect Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
5.11      Milieueffectrapportage
Niet voor alle nieuwe activiteiten hoeft een m.e.r.-procedure gevolgd te worden. Uitgangspunt van de
m.e.r.-beoordeling is het 'nee, tenzij' -principe. Dat wil zeggen dat alleen een milieueffectrapport (MER)
hoeft te worden opgesteld, wanneer er omstandigheden zijn die (waarschijnlijk) leiden tot belangrijke
nadelige milieugevolgen.
De Wet milieubeheer maakt onderscheid in een m.e.r.-procedure voor plannen (planMER) en voor
besluiten (besluitMER of projectMER). Voor een bestemmingsplan kan zowel de plan-m.e.r.-plicht als de
besluit-m.e.r.-plicht gelden.
Er zijn drie sporen waarlangs de m.e.r.-plicht kan ontstaan:
1. Plan- en/of besluit-m.e.r.-plicht: als de voorgenomen activiteit vermeld is in het Besluit
     milieueffectrapportage;
2. Plan-m.e.r.-plicht: als voor het plan een zogeheten passende beoordeling op grond van de Wet
     natuurbescherming gemaakt moet worden. Dat is het geval als het plan significante negatieve
     gevolgen kan hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000 gebied;
3. Toetsing aan de provinciale milieuverordening.
Besluit milieueffectrapportage
De lijst van activiteiten in de onderdelen C en D van het Besluit bestaat uit vier kolommen. De eerste
kolom bevat een omschrijving van de m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. De tweede kolom vermeldt
eventuele drempelwaarden.
Wettelijk kader
Voor de vraag of een bestemmingplan besluit-m.e.r.-plichtig is, geldt dat het Besluit milieueffectrapportage
onderscheid maakt naar m.e.r.-plichtige activiteiten en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. Onderdeel
C van de bijlage bij dit Besluit vermeldt voor welke activiteiten altijd verplicht een MER moet worden
opgesteld, voordat een (m.e.r.-plichtig) besluit mag worden genomen. In onderdeel D is vermeld welke
activiteiten beoordelingsplichtig zijn. Voor dergelijke activiteiten moet het bevoegd gezag beoordelen of op
basis van 'belangrijke nadelige gevolgen die de voorgenomen activiteit voor het milieu kan hebben', een
m.e.r.-procedure noodzakelijk is. Daarbij geldt dat een bestemmingsplan alleen besluit-m.e.r.-plichtig is,
als het bestemmingsplan in kolom 4 wordt genoemd.
Voor de vraag of een bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig is, geldt dat dit het geval is als het plan
genoemd is in kolom 3 en activiteiten mogelijk maakt die in onderdeel C en D, kolom 1 vermeld zijn en
voldoen aan de in kolom 2 genoemde drempelwaarden.
Als een bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt die Besluit-m.e.r.-plichtig is op grond van de
uitkomst van een toets van een activiteit die onder de drempelwaarden blijft, dan is dat bestemmingsplan
24                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                   Puurveenseweg IV
alsnog plan-m.e.r.-plichtig. Het maakt dan immers een (besluit) m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk.
Voor zowel de plan-m.e.r.- als besluit-m.e.r.-plicht geldt dat als de activiteit onder de drempelwaarden uit
kolom 2 van bijlage D blijft, met een vormvrije m.e.r. beoordeeld moet worden of alsnog een MER moet
worden opgesteld. De centrale vraag die daarbij beantwoord moet worden is of er omstandigheden zijn die
(waarschijnlijk) leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Daarbij moet in ieder geval worden getoetst
aan de criteria die opgenomen zijn in bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn. Als dergelijke
milieugevolgen kunnen optreden, geldt alsnog de betreffende plan- en/of besluit-m.e.r.-plicht.
Toetsing
In dit geval is de activiteit niet m.e.r.-plichtig want de activiteit komt niet voor op de lijst in onderdeel D van
het Besluit milieueffectrapportage.
Ook blijkt uit de uitgevoerde onderzoeken dat de milieugevolgen zo gering zijn dat er ook geen sprake is
van belangrijke milieugevolgen als bedoeld in bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn.
Passende beoordeling via de Wet natuurbescherming
Voor het vaststellen van plannen die significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen hebben,
dient een passende beoordeling gemaakt te worden (artikel 7.2a Wet milieubeheer juncto artikel 2.8,
eerste lid Wet natuurbescherming). Uit de beoordeling van het aspect ecologie (zie paragraaf 5.4) blijkt dat
er voor dit plan geen passende beoordeling nodig is. De plan-m.e.r-plicht op grond van de noodzaak van
een passende beoordeling voor de Wet natuurbescherming is hier niet aanwezig.
Er is voor dit plan geen passende beoordeling nodig.
Provinciale milieuverordening
Provinciale Staten kunnen in de provinciale milieuverordening extra activiteiten met gevallen, plannen en
besluiten aanwijzen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en dus m.e.r.-plichtig
zijn (artikel 7.6 Wet milieubeheer). Dit is dus aanvullend op de m.e.r.-plicht op basis van onderdeel C van
de bijlage Besluit m.e.r. (en dus ook aanvullend op de verplichting vanuit de Europese richtlijnen) én
conform dezelfde systematiek.
Provinciale staten van Gelderland hebben geen extra activiteiten met gevallen, plannen en besluiten
aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (en zo m.e.r.-plichtig zijn).
Conclusie
Het aspect Milieueffectrapportage vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
5.12      Milieuzonering
Ten aanzien van bedrijvigheid geldt als uitgangspunt dat toekomstige woningen geen onevenredige
milieuhinder (geur, geluid etc.) mogen ondervinden van nabijgelegen bedrijvigheid. In de publicatie
´Bedrijven en milieuzonering´ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, editie 2009, worden in
verband met de aanwezigheid van milieubelastende functies indicatieve afstandsnormen voorgeschreven
tot milieugevoelige functies, vooral wonen.
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die invloed of hinder kunnen
hebben op of van de onderhavige ontwikkeling.
Conclusie
Vanuit milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor onderhavig plan.
                                          "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
5.13     Natuur en landschap
Het landschapstype waarin de locatie is gelegen betreft een broek-en heideontginningenlandschap. Dit
landschapstype heeft een tamelijk grootschalige, rechtlijnige en doelmatige structuur door de ontginning
op grote schaal. De beplanting in Kootwijkerbroek bestaat uit transparante erf-en wegbeplantingen en
kleine bosschages op slechte gronden. Aan de (noord) oost zijde van Kootwijkerbroek is een voormalig
kampenlandschap aanwezig.
In het kader van de in 2013 ingestoken functieverandering dient de nieuw te bouwen woning op een
landschappelijke wijze te worden ingepast. Ter versterking van het landschap is een beplantingsplan
opgesteld (zie onderstaande afbeelding). Alle in de plantlijst genoemde elementen zullen worden
aangeplant. Wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenelementen zijn mogelijk in overleg
met de landschapsmedewerker van de gemeente.
Afbeelding: Landschappelijke inpassing
Om ervoor te zorgen dat gewaarborgd is dat de beplantingen worden aangelegd zoals is opgenomen in de
beplantingslijst, is in de regels van dit bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen.
5.14     Veiligheid
Om een veilige omgeving te creëren of te behouden is er op het gebied van fysieke veiligheid een aantal
aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Zo worden er eisen gesteld aan de bereikbaarheid
van de openbare wegen voor de hulpverleningsdiensten. Dit leidt tot het stellen van minimale afmetingen en
bochtstralen zodat hulpverleningsvoertuigen een object of calamiteit goed kunnen bereiken en adequate
hulp kunnen verlenen. Met betrekking tot voldoende bluswater in het openbare wegennet zijn er ook eisen
gesteld. Deze eisen hebben betrekking op de afstanden vanaf de bluswatervoorziening tot aan een gebouw
en de capaciteit ervan. In de “Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid” een uitgave van
Brandweer Nederland worden deze eisen gesteld. Voor wat betreft de bereikbaarheid zijn er binnen de
gemeente Barneveld hoofd- en subaanrijdroutes vastgesteld.
Tevens worden er eisen gesteld aan de opkomsttijden voor brandweervoertuigen. Deze zijn afhankelijk van
de bestemming. Voor gebouwen waarin geslapen wordt en verminderd zelfredzame mensen verblijven
26                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                              Puurveenseweg IV
worden strengere eisen gesteld dan gebouwen waar dit niet zo is. De opkomsttijden zijn gesteld in de Wet
veiligheidsregio’s (1 oktober 2010) met het daarbij behorende Besluit veiligheidsregio’s. In het Besluit zijn
de tijdnormen voor de opkomsttijden vastgelegd.
Situatie
Nieuwe ontwikkelingen zullen worden getoetst aan de Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid, het Besluit veiligheidregio’s en aan de eisen van de aangewezen hoofd- en
subaanrijdroutes. Dit zal gebeuren bij de bouwplannen en inrichtingsplannen.
Conclusie
Het aspect Veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
5.15     Verkeer
De woning wordt ontsloten via de Walhuisweg. Ten behoeve van de twee in aanbouw zijnde woningen is al
richting de Walhuisweg een erfontsluitingsweg (toegangsweg) aangelegd welke kan worden doorgetrokken
richting het onderhavige perceel
Bij de woning moet parkeren op eigen terrein worden voorzien. Er moet ruimte zijn voor drie voertuigen. Het
eigen erf kan zodanig worden ingericht dat er voldoende ruimte is om drie voertuigen te parkeren.
5.16     Water
Deze waterparagraaf vormt het resultaat van het procesinstrument watertoets. De watertoets betreft het
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten bij de
totstandkoming van ruimtelijke plannen. Het is verplicht de watertoets toe te passen. Hiermee wordt
beoogd om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in het ruimtelijk planproces.
De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle relevante
waterhuishoudkundige aspecten zoals ontwatering, wateroverlast en waterkwaliteit. De waterparagraaf
beschrijft de waterhuishoudkundige uitwerking van het plan.
Huidige en toekomstige situatie
Het perceel Puurveenseweg 26 ligt in het buitengebied van Kootwijkerbroek. Ten zuiden van het perceel
stroomt een secundaire watergang en ten noorden een tertiaire. Er is sprake van drukriolering.
De ontwikkeling betreft een aanvulling op een eerder plan uit 2015. Naast de twee woningen die al eerder
in behandeling zijn geweest wordt er nog een extra woning gerealiseerd. In zijn totaliteit is nog steeds
sprake van een afname van verhard oppervlak. Bij neerslag treedt een langzamere afstroming van het
hemelwater naar de zuidelijk of noordelijk gelegen watergang. Dit is een positieve ontwikkeling.
Het hemelwater dat op het resterende verharde oppervlak valt, wordt net als in de huidige situatie op eigen
terrein geborgen en/of geïnfiltreerd. Het mag niet op de drukriolering worden aangesloten.
Het huishoudelijk afvalwater dat door de planontwikkeling vrijkomt, dient aangesloten te worden op een
nabijgelegen pompput aan. De woning dient net als de twee eerder gerealiseerde woningen een eigen
aansluiting op de pompput te hebben. Voor een nieuwe aansluiting op het riool is een aansluitvergunning
nodig. Aanvragen kan bij de afdeling BOR.
Bij de bouw van de woningen worden geen uitlogende materialen toegepast.
De waterhuishoudkundige doelen van de gemeente en het waterschap komen niet in het gedrang door dit
bestemmingsplan.
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                      27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 6                JURIDISCHE ASPECT EN
6.1       Inleiding
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft gemeenten de plicht tot het opstellen van een bestemmingsplan.
In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een
bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan. Dit zijn een verbeelding met planregels en een toelichting
daarop. Daarnaast bieden zowel de Wro als het Bro opties voor een nadere juridische inrichting van een
bestemmingsplan. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de toepassing van
afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere eisen. De bruikbaarheid
van deze instrumenten is geheel afhankelijk van het doel van het bestemmingsplan en de gewenste
bestemmingsmethodiek van de gemeente Barneveld. Het uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet
voorzien in een passende regeling voor de komende tien jaar, dit is de geldigheidsduur van een
bestemmingsplan.
Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. De regels bevatten
het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen
omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de
regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de
regels het juridische bindende onderdeel van het bestemmingsplan.
De planregels bestaan uit vier hoofdstukken:
     Hoofdstuk 1 bevat de algemene voor het plangebied geldende bepalingen, de inleidende regels.
     Hoofdstuk 2 regelt de bestemmingen en het daarop toegestane gebruik.
     Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene
     afwijking- en algemene wijzigingsregels en tot slot de algemene procedureregels.
     Hoofdstuk 4 betreft het overgangsrecht en de slotbepaling.
Deze regels zijn opgesteld op basis van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP).
Dit is een landelijke norm die onderdeel uitmaakt van de 'Regeling standaarden ruimtelijke ordening'.
Bevoegdheid
Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van
een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.
Over het algemeen zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Het kan incidenteel voorkomen
dat bijvoorbeeld het Rijk of de provincie het bevoegd gezag is.
Burgemeester en wethouders zijn altijd bevoegd gezag bij het wijzigen van een plan en het stellen van
nadere eisen.
6.2       Inleidende regels
Begrippen
In artikel 1 zijn de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing van het
bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende
betekenis. Voor zover er geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten bij het normale
spraakgebruik.
Wijze van meten
In artikel 2 is de wijze van meten opgenomen. Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten (die bij
het bouwen in acht dienen te worden genomen) moeten worden gemeten.
28                                     "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
6.3       Bestemmingsregels
6.3.1     Terugkerende thema's
6.3.1.1           Functieverandering
De verwachting is dat de komende jaren, net als in de voorgaande periode, veel agrarische bedrijven zullen
stoppen. Er komen veel stallen en andere bedrijfsgebouwen leeg te staan. De gemeente wil aan deze
gebouwen een nieuwe passende functie kunnen geven. Hierbij kan worden gedacht aan nieuwe woningen,
diverse vormen van bedrijvigheid, recreatieve of maatschappelijke functies en verbredingsmogelijkheden
voor wonen en werken. In het bestemmingsplan zijn daarom een aantal wijzigingsbevoegdheden
opgenomen.
Bij functieverandering naar werken is een onderscheid gemaakt voor 'gebiedspassende bedrijven' en
'gebiedsgebonden bedrijven'. Gebiedspassende bedrijven zijn kleinschalige bedrijven die op zich horen op
een bedrijventerrein of binnen de bebouwde kom, maar die ruimtelijk verantwoord passen of in te passen
zijn in de (delen van) het buitengebied. Gebiedsgebonden bedrijven zijn bedrijven die vanuit de aard van
hun bedrijfsvoering in beginsel geplaatst kunnen worden in (bepaalde delen van) het buitengebied, dan wel
die vanouds aan het buitengebied gerelateerd worden. Deze bedrijven hebben naar hun aard een zekere
relatie met het buitengebied en/of vanuit de historie een plek gevonden in het buitengebied. Onder deze
categorie schaart de regio ook agrarische verwante bedrijven (ook wel landelijke bedrijven genoemd).
Een belangrijk doel bij functieverandering is dat er nieuwe ruimtelijke kwaliteiten worden gerealiseerd,
waardoor ruimtelijke en maatschappelijke winst ontstaat. Dit gebeurt door investeringen in de kwaliteit van
het buitengebied. Die investeringen lopen via het Ontwikkelingsfonds Platteland en hebben betrekking op
landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, milieu en water, recreatie en sociaal
economische revitalisering. De middelen uit dit fonds moeten aan meerdere doelen en thema’s worden
besteed zodat een evenwichtig plattelandsontwikkelingsprogramma wordt opgebouwd en uitgevoerd.
6.3.1.2           Mantelzorg
In het voorliggende bestemmingsplan is voor de woningen een afwijkingsmogelijkheid opgenomen
waarmee een tweede zelfstandige wooneenheid voor mantelzorg mogelijk wordt gemaakt. De
afwijkingsmogelijkheid is gekoppeld aan onder andere een sloopeis. De voorwaarden staan beschreven in
de afwijkingsmogelijkheid voor de bouwregels in de bestemmingen waar dit relevant is. Mantelzorg is niet
mogelijk in woningen die een toegestane maximale inhoud hebben van 350 m3.
6.3.1.3           Aan huis verbonden beroepen of kleinschalig bedrijf, bed & breakfast
Binnen zowel woningen, kleine woningen, woongebouwen als bedrijfswoningen is onder voorwaarden een
aan huis verbonden beroep of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast bij recht toegestaan. Bij de
relevante bestemmingen staan de voorwaarden beschreven onder de kop 'Gebruik overeenkomstig de
bestemming'.
Een aan huis verbonden beroep of kleinschalig bedrijf is niet toegestaan binnen de bestemmingen
'Recreatie - Recreatiewoning' en 'Wonen - Voormalige recreatiewoning'. Bed & breakfast is niet mogelijk
binnen de bestemmingen 'Recreatie - Recreatiewoning' en 'Wonen - Voormalige recreatiewoning', gelet op
het kleinschalige oppervlak van de woning.
De bewoner van de woning mag in de woning een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf
(bijvoorbeeld een praktijk- of kantoorruimte) en/of bed & breakfast uitoefenen. In totaal mag hiervoor worden
gebruikt maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning, met een maximum van 60 m2. Bij een kleine
woning geldt een maximum van 35 m2. De oppervlakte is beperkt om te garanderen dat deze functies
ondergeschikt zijn en blijven aan de hoofdfunctie wonen. Om overlast en hinder te voorkomen zijn
activiteiten waarvoor een melding of vergunning op basis van de milieuwetgeving vereist is, niet toegestaan.
De gemeente wil met deze voorwaarden voorkomen dat er nieuwe bedrijven ontstaan in het buitengebied.
Via een afwijking van de gebruiksregels mag een aan huis verbonden beroep of bedrijf en bed & breakfast
ook in een bijgebouw worden gerealiseerd.
Ter voorkoming van het ontstaan van een zelfstandige wooneenheid wordt geen keukenblok toegestaan in
een bed & breakfast. Een keukenblok wordt niet noodzakelijk geacht voor een bed & breakfast, omdat de
verzorging van bed & breakfast zich beperkt tot logies en ontbijt. Tevens wordt hiermee de kans op
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                    29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
permanente bewoning tegengegaan.
6.3.1.4           Paardrijbak ken
Bij de woning is een paardrijbak (onoverdekte rijbak) voor privé- en hobbymatig gebruik door de bewoners
toegestaan.
De afmeting van de paardrijbak bedraagt maximaal 20 bij 40 meter. De paardrijbak is toegestaan binnen
alle bestemmingsvlakken en/of bouwvlakken waarin een woning of een bedrijfswoning is toegestaan. Een
paardrijbak is onder voorwaarden tevens toegestaan aansluitend aan het bestemmingsvlak waarin de
woning zich bevindt. Een paardrijbak die aansluitend aan een bestemmingsvlak of bouwvlak wordt
gerealiseerd ligt in de bestemming 'Agrarisch'. De voorwaarden die gelden voor een paardrijbak in de
bestemming 'Agrarisch' staan dan ook vermeld in de regels van de bestemming 'Agrarisch'.
De paardrijbak moet achter de voorgevelrooilijn worden aangelegd. Om hinder naar buren te voorkomen of
te beperken is de minimale afstand tussen de paardrijbak en een woning van een derde minimaal 50
meter. Via een afwijking van de bouwregels is het mogelijk de paardrijbak voor de voorgevelrooilijn te
plaatsen. Voorwaarde is dat de belangen van gebruikers/eigenaars van aanliggende gronden niet
onevenredig worden geschaad en dat er geen onevenredige aantasting van de milieusituatie plaatsvindt.
Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat het woon- en leefklimaat (geur, geluid, stof en dergelijke) niet
verslechtert en dat wordt voldaan aan de geldende milieuregels. Ook moet rekening worden gehouden met
de aanwezige landschapswaarden.
6.3.1.5           Zonnecollectoren
Op basis van nationale wetgeving is het mogelijk om zonnecollectoren op daken te plaatsen. In het
buitengebied van de gemeente Barneveld wil de gemeente ook het plaatsen van zonnecollectoren op
maaiveld in (beperkte vorm) mogelijk maken. Dit wordt gedaan om een mogelijkheid te bieden voor
situaties waarin het plaatsen zonnecollectoren op het dak niet gewenst is. Hierbij kan gedacht worden aan
monumentale gebouwen en/of gebouwen met een rieten dak.
Het voorliggende bestemmingsplan biedt mogelijkheden om bij recht zonnecollectoren binnen een
bouwvlak (bijvoorbeeld bij een agrarisch bedrijf) of bestemmingsvlak (bijvoorbeeld bij een woning) te
realiseren. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid voor het gebruik om
zonnecollectoren te bouwen op onbebouwde agrarische grond aansluitend aan een bestemmingsvlak voor
bijvoorbeeld de bestemming 'Wonen'. Hierbij worden eisen gesteld aan zowel de plaats van de
zonnecollectoren als de landschappelijke inpassing van deze zonnecollectoren. Bij agrarische bedrijven
geldt dat het plan flexibiliteitsbepalingen bevat waarmee de vorm en/of de grootte van het bouwvlak kan
worden aangepast, die ook kan worden gebruikt voor het plaatsen van zonnecollectoren. Wat betreft de
bouwregels worden zonnecollectoren beschouwd als overige bouwwerken geen gebouw zijnde. Dit
betekent onder andere dat zonnecollectoren buiten een bouwvlak of bestemmingsvlak maximaal 2 meter
hoog mogen zijn.
6.3.2    Bestemming 'Wonen'
Algemeen
De bestemming 'Wonen' is toegekend aan de bestaande, legale woningen. Binnen een bestemmingsvlak
'Wonen' is maximaal één woning toegestaan. Een woning is bestemd voor de huisvesting van één
huishouden. Dit betekent dat kamerverhuur niet zondermeer is toegestaan behalve als dit specifiek is
aangeduid.
Binnen de bestemming 'Wonen' is het mogelijk af te wijken van de bestemmingsregels en kamerverhuur
toe te staan. Volgens de Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur Gemeente
Barneveld is de minimale maatvoering hiervoor 18 m2.
In het bestemmingsvlak zijn het hoofdgebouw en eventueel aangebouwde en/of vrijstaande bijgebouwen
opgenomen.
De inhoud van een woning bedraagt maximaal 660 m3 (tenzij anders aangegeven op de verbeelding),
inclusief de onderbouw voor zover deze boven het maaiveld uitkomt. Onder een woning is een onderbouw
toegestaan, waarbij geldt dat bij vergunningsvrije aanbouwen en bijbehorende bouwwerken van woningen
niet vergunningsvrij mogen worden voorzien van een onderbouw. De maximale goot- en nokhoogte
bedragen respectievelijk 3,5 en 10 meter. Op sommige plekken komen andere maten of afmetingen voor,
30                                      "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                Puurveenseweg IV
deze zijn op de verbeelding weergegeven. Via een afwijking van de bouwregels kan de toegestane
goothoogte worden verhoogd naar 6 meter.
Bijgebouwen bij woningen
De maximale oppervlakte aan bijgebouwen bij een woning bedraagt maximaal 80 m2. De maximale goot-
en nokhoogte bedragen respectievelijk 3 en 6 meter.
Via het functieveranderingsbeleid is het mogelijk om bijgebouwen te vergroten op basis van een sloopeis
tot maximaal 400 m2. Dit is in de regels doorvertaald.
Hoe kan met gebruikmaking van een afwijkingsbevoegdheid de oppervlakte aan bijgebouwen worden
vergroot?
De regeling hiervoor is te vinden in artikel 3.4, lid 6. Met deze regeling kan een grotere oppervlakte aan
bijgebouwen worden gebouwd, dan het bestemmingsplan bij recht toestaat.
Allereerst de situatie dat er op een perceel geen andere bijgebouwen aanwezig zijn dan de oppervlakte die
bij recht is toegestaan. In dat geval kan iemand een afwijkingsvergunning krijgen om de oppervlakte aan
bijgebouwen te vergroten tot maximaal 400 m2, mits hij voor elke vierkante meter boven de rechtens
toegestane oppervlakte twee sloopmeters – in dit geval van elders, want hij heeft zelf niets – inzet.
Dan de situatie dat iemand naast de rechtens toegestane oppervlakte aan bijgebouwen ook nog
bijgebouwen heeft die onder het bouwovergangsrecht vallen.
In dat geval mag hij de eerste 250 m2 aan bijgebouwen – allereerste de oppervlakte die volgens het
bestemmingsplan bij recht aanwezig mag zijn, aanvullend ook onder het bouwovergangsrecht vallende
bijgebouwen – een-op-een vervangen door iets nieuws.
Wil iemand meer dan 250 m2 nieuwbouw, dan moet hij voor het deel daarboven sloopmeters inzetten (2 :
1) en ligt de totale limiet voor nieuwbouw op 400 m2. Wil in een dergelijke situatie iemand de totale
oppervlakte van 400 m2 nieuwbouw benutten, dan moet hij dus voor de resterende 150 m2 de dubbele
oppervlakte (= 300 m2) aan sloopbebouwing inzetten. Die sloopmeters moeten – voorzover daar aanwezig
– in de eerste plaats van de eigen locatie komen. Zijn de sloopmeters daar uitgeput, dan mogen ze ook
van elders worden ingezet.
Heeft iemand een grotere oppervlakte aan onder het overgangsrecht vallende bijgebouwen staan dan hij
moet inzetten om de genoemde 400 m2 nieuwbouw te realiseren, dan kan hij de keuze maken om de rest
te laten staan. Dan kan dus de situatie zich voordoen dat iemand 400 m2 aan als zodanig vergunde
bijgebouwen heeft staan en daarnaast nog een oppervlakte aan bijgebouwen die onder het
bouwovergangsrecht blijven vallen.
Vervangende nieuwbouw van de woning
Bij een eventuele vervangende nieuwbouw dient de woning op dezelfde plek terug te worden gebouwd.
Soms is dezelfde plek niet de beste. De afstand tot een naastgelegen (agrarisch) bedrijf kan zo
bijvoorbeeld worden vergroot. In het bestemmingsplan is hiervoor een mogelijkheid opgenomen om af te
wijken van de bouwregels. Voorwaarde is dat de belangen van gebruikers/eigenaars van aanliggende
gronden niet onevenredig worden geschaad en dat er geen onevenredige aantasting van de milieusituatie
plaatsvindt. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat het woon- en leefklimaat (geur, geluid, stof en
dergelijke) niet verslechtert en dat wordt voldaan aan de geldende milieuregels.
Vergroten van de woning
De woning kan via het afwijken van de bouwregels worden vergroot. In ruil daarvoor wordt bebouwing
(bijgebouwen) gesloopt. Het kan hierbij gaan om bijgebouwen bij de woning zelf, maar ook om sloop
elders. In de planregels is hiervoor een staffeling opgenomen, hoe meer vierkante meters worden gesloopt,
hoe meer er terug mag worden gebouwd. Ook is in de regels omschreven welke voorwaarden er gelden
voor sloop elders. Het herbouwplan mag geen onevenredige afbreuk doen aan de belangen van landschap
en beeldkwaliteit.
Hobbymatig houden van vee
In de gebruiksregels is bepaald dat het hobbymatig houden van vee is toegestaan, zowel binnen de
woonbestemming als binnen de bestemming 'Agrarisch'. Steeds meer burgers in het buitengebied houden
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                Puurveenseweg IV
op hobbymatige wijze dieren. Het gaat vaak om schapen, geiten, kippen en paarden. Bij het houden van
paarden speelt daarnaast mee dat een paardrijbak gewenst is om te kunnen paardrijden. Het beweiden
van vee en het aanleggen van een paardrijbak zijn mogelijk op gronden met de bestemming 'Agrarisch',
waarbij geldt dat een paardrijbak direct moet grenzen aan het betreffende bestemmingsvlak met de
bestemming 'Wonen' of een andere bestemming waarin een woning of een bedrijfswoning is toegestaan.
6.4        Algemene regels
6.4.1      Anti-dubbeltelregel
Het doel van de anti-dubbeltelregel is te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde
gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein
nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
6.4.2      Algemene bouwregels
In dit artikel zijn onder andere een bepaling over bouwen ten dienste van de bestemming opgenomen
evenals regels voor ondergronds bouwen.
6.4.3      Algemene gebruiksregels
In artikel 3.1, eerste lid van de Wro is vastgelegd dat de gemeenteraad de bestemming van de in het
bestemmingsplan begrepen grond aanwijst en met het oog op de bestemming regels geeft.
Er wordt ter verduidelijking van het plan aangegeven dat bijvoorbeeld het gebruiken van gronden ten
behoeve van een seksinrichting in ieder geval strijdig is met de bestemming. Daarnaast is opgenomen wat
als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt gezien.
Ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen wordt in deze regels aangegeven dat er voldoende
parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn conform de nota parkeernormen. Hierbij wordt het vergroten van een
woning uitgesloten.
6.4.4      Algemene aanduidingsregels
De algemene aanduidingsregels bevatten specificaties van de (dubbel-)bestemmingen met betrekking tot
het gebruik of het bouwen. Een gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor
bijzondere regels, extra regels of nadere afwegingen gelden. Bij gebiedsaanduidingen gaat het veelal om
zones en gebieden die aan sectorale regelgeving zijn ontleend. De volgende soorten gebiedsaanduidingen
zijn toegepast:
     'overige zone - voorwaardelijke verplichting'
     'vrijwaringszone - molenbiotoop'
6.4.4.1             Voorwaardelijke verplichting
Bij wijzigingen en herzieningen van het bestemmingsplan is het veelal noodzakelijk afspraken met
betrekking tot het slopen van gebouwen of het realiseren van inrichtingsmaatregelen vast te leggen. Om dit
te waarborgen wordt in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Hierbij worden
aan het bestemmingsplan specifieke regels toegevoegd die de verzoeker verplichten om bij gebruikmaking
van de toegestane ontwikkeling ook de inrichtingsmaatregelen te realiseren of bebouwing te slopen.
6.4.5      Algemene afwijkingsregels
Er zijn algemene afwijkingsregels opgenomen wanneer dit voor een betere technische realisering van
bouwwerken dan wel in verband met de werkelijke toestand van het terrein noodzakelijk is. Deze
afwijkingsregel dient bij uitzondering te worden toegepast. De noodzaak om van de bestemmingsregeling
af te wijken, dient te worden aangetoond. De mogelijkheid om 10% af te wijken van de maatvoering van
bebouwing geldt overigens niet voor de oppervlakte- en inhoudsmaten. Voor het toestaan van grotere
oppervlaktes en inhoudsmaten zijn specifieke flexibiliteitsbepalingen opgenomen.
Het is niet de bedoeling dat de algemene bevoegdheid wordt toegepast in combinatie met het afwijken
zoals dat bij een specifieke bestemming is genoemd. Met andere woorden: cumulatie van deze
bevoegdheden is uitgesloten. Een voorbeeld: de maximale goothoogte voor een woning is 3,5 meter. Bij de
bestemming 'Wonen' is de bevoegdheid opgenomen om met een omgevingsvergunning af te wijken van de
32                                     "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
bouwregels en de goothoogte te vergroten tot 6 meter. Het is dan niet de bedoeling dat nog eens
toepassing wordt gegeven aan de algemene afwijkingsbevoegdheid met een vergroting van nog eens 10%
tot gevolg.
Het is toegestaan om af te wijken van de goot- en bouwhoogte, inhoud en buiten het bouwvlak te bouwen
wanneer de bestaande en eventueel bij te bouwen nieuwe bebouwing op het bouwperceel wordt geïsoleerd.
De uitbreiding is uitsluitend bedoeld wanneer de isolatiemaatregelen een grotere omvang van de
bebouwing vragen om eenzelfde oppervlakte te verkrijgen als wanneer er geen of beperkter isolatiepakket
zou worden gehanteerd dat alleen aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet. Het gaat hier dus bijvoorbeeld
om dikkere muren en/of een hoger dak.
6.4.6    Algemene wijzigingsregels
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van kleine overschrijdingen van bestemmingsgrenzen. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. De bevoegdheid is
bedoeld voor aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein.
6.4.7    Algemene procedureregels
Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing, met dien verstande dat burgemeester en wethouders
binnen acht weken na afloop van de termijn van terinzagelegging een besluit nemen omtrent de wijziging.
Voor het stellen van nadere eisen is geen procedure opgenomen in de wet. De procedure staat beschreven
in hoofdstuk 3 "Algemene regels" van dit bestemmingsplan.
6.5      Overgangs- en slotregels
Voor de overgangsregels is onderscheid gemaakt tussen de overgangsbepalingen ten aanzien van
bouwwerken en de overgangsbepalingen ten aanzien van gebruik. Zowel de overgangsbepalingen ten
aanzien van bouwwerken als de overgangsbepalingen ten aanzien van gebruik gelden vanaf
inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt
van het overgangsrecht. Vooraf dient een afweging te worden gemaakt tussen legaliseren (positief
bestemmen) dan wel handhaving van illegale situaties. De overgangsbepalingen voor bouwwerken en
gebruik zijn overgenomen uit artikelen 3.2.1 en 3.2.2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
De slotregel is het laatste artikel van de regels en betreft de citeertitel van het voorliggende
bestemmingsplan.
6.6      Handhaving
De gemeente acht handhaving van haar beleid van groot belang om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te
garanderen. Belangrijke redenen voor handhaven zijn:
     De regels zijn door de gemeente vastgesteld en de inwoners van de gemeente mogen verwachten dat
     de gemeente die regels handhaaft: waarom zijn er anders regels opgesteld? Inwoners van de
     gemeente hebben als het ware recht op handhaving.
     Handhaving gaat oneigenlijk gebruik van en daarmee de achteruitgang van de kwaliteit van het
     gemeentelijk grondgebied tegen. Een actueel bestemmingsplan beoogt de ruimtelijke kwaliteit van een
     gebied in stand te houden en te verbeteren.
     Niet daadkrachtig optreden tegen overtredingen van wettelijke regels werkt een toename van het aantal
     overtredingen in de hand en tast de geloofwaardigheid van daadkrachtig optreden aan. Het in het
     bestemmingsplan vastgelegde beleid wordt ondermijnd en het bestuur verliest de greep op de
     gebouwde omgeving.
Onderscheid kan gemaakt worden tussen preventieve en repressieve handhavingsinstrumenten. Onder
preventieve instrumenten kunnen onder andere goede regelgeving (zoals in bestemmingsplan), voorlichting,
subsidieverlening, afwijking van bouwregels en gebruiksregels en de omgevingsvergunning worden
begrepen. Repressieve instrumenten zijn onder meer controle en toezicht, opsporing en het hanteren van
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                             Puurveenseweg IV
sancties als bestuursdwang en dwangsom.
In 2016 heeft de gemeente de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, VTH-beleid vastgesteld.
In dit VTH-beleid staat beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen omgaat
met de uitvoering van VTH-taken en welke prioriteiten hieraan zijn toegekend. Het college is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de VTH-taken en heeft de uitvoering van deze taken met ingang van
1 april 2013 grotendeels belegd bij de Omgevingsdienst de Vallei.
Bij de handhaafbaarheid van een bestemmingsplan spelen aspecten als communicatie, de planvorm, de
normstelling, het daadwerkelijk kunnen handhaven en de controleerbaarheid van normen ook een
belangrijke rol.
Randvoorwaarde voor handhaving is dat er voldoende basis/grondslag is om te kunnen handhaven. Deze
basis wordt gevormd door:
     De regeling in het bestemmingsplan zelf: de handhaafbaarheid van de planregels.
     Het beleid voor afwijkingen.
In onderhavig bestemmingsplan is gestreefd naar heldere, eenduidige planregels met zo min mogelijk
interpretatiemogelijkheden.
Verder zijn aan de in het plan opgenomen afwijkingsmogelijkheden duidelijke voorwaarden verbonden, die
voldoende objectief bepaalbaar zijn.
34                                    "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 7                ECONOM ISCHE UIT VOERBAARHEID
7.1      Grondexploitatie
Op grond van artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad een
exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan voorkomt dat in het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) is aangewezen. Tijdens haar vergadering van 27 april 2010 heeft de gemeenteraad de bevoegdheden
tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij een besluit tot wijzigen van het bestemmingsplan
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.
De kosten voor het opstellen van het plan worden gedekt door het heffen van leges. Voor de kosten van
tegemoetkoming in schade, bedoeld in artikel 6.1 van de Wro (planschade) is een afzonderlijke
overeenkomst gesloten. De inhoud voldoet aan die van een anterieure overeenkomst in de zin van artikel
6.24 Wro. Er zijn bij dit plan geen andere kosten die in een exploitatieplan of exploitatieovereenkomst
opgenomen moeten worden.
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                           Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 8             ECONOM ISCHE UIT VOERBAARHEID
Dit hoofdstuk kan worden ingevoegd vanuit bibliotheekbestand 'Standaard bestemmingsplan Buitengebied
2012'.
36                                 "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                               Puurveenseweg IV
Hoofdstuk 9                OVERLEG EN M AAT SCHAPPELIJKE
UIT VOERBAARHEID
De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Conform artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft het college op 4 april 2019 in de Barneveldse Krant en
Barneveld Huis-aan-Huis en langs elektronische weg kennis gegeven van het voornemen om het
voorliggende bestemmingsplan voor te bereiden. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende
instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd
kan worden. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het
bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro).
9.1      Overleg ex artikel 3.1.1 Bro
Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en
waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke
ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
Er is in het gebied van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake van bijzondere waarden of andere
situaties waardoor deze ontwikkeling zou raken aan enig nationaal belang. Daarom is afgezien van het
voeren van vooroverleg met het Rijk.
Dit plan is gebaseerd op het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 en voldoet daar ook aan.
Geconcludeerd kan worden dat er hier geen provinciale belangen in het geding zijn die om vooroverleg
vragen.
Verder is er geen sprake van provinciale belangen, zodat ook is afgezien van vooroverleg met de provincie
Gelderland. Op grond van artikel 3.1.1 lid 2 Bro kan derhalve worden afgezien van overleg in door de
provincie en het Rijk aangegeven gevallen.
Het Waterschap Vallei & Veluwe heeft aangegeven dat geen vooroverleg nodig is indien de toename van
de verharding kleiner is dan 4.000 m² en de waterhuishoudkundige doelen van het waterschap niet in het
geding komen door een bestemmingsplan. Hier is sprake van zo een geval. Om die reden heeft geen
vooroverleg met het waterschap plaatsgevonden.
Ook belangen van omliggende gemeenten zijn bij dit plan niet in het geding.
9.2      Inspraak
Op 15 december 2009 heeft het college besloten dat bij bestemmingsplannen alleen inspraak wordt
gevoerd bij plannen waarbij maatschappelijke belangen een rol spelen, die politiek gevoelig liggen of
waarbij inspraak een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en/of snellere doorlooptijd van het plan. In dit
geval is geen sprake van een dergelijk plan.
9.3      Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 juni tot en met 8 augustus 2019 ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad om een zienswijze naar voren te brengen. Tijdens
deze zes weken zijn … reacties ingediend.
Deze reacties hebben wel/niet geleid tot aanpassing van het plan. In de bijlage bij dit bestemmingsplan is
de Nota Zienswijzen bijgevoegd.
N.B. Hier de Nota Zienswijzen toevoegen als PDF!
                                       "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>          Puurveenseweg IV
38 "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                Puurveenseweg IV
Bijlagen bij de toelichting
                         "Puurveenseweg IV" (vastgesteld) 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                           Puurveenseweg IV
Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek
40                  "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Midden Nederland Milieu
Verkennend bodemonderzoek in combinatie met
een verkennend asbestonderzoek op de locatie
aan de Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: 190214/dh/sh
Datum:           4 april 2019
Opdrachtgever
Midden Nederland Milieu
J.Th. Tooroplaan 76
6717 KM EDE
Hunneman Milieu-Advies Raalte BV
Postbus 253
8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
E-mail: info@hunneman-milieu.nl              BRL-SIKB 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1   INLEIDING............................................................................................................................. 1
2   VOORONDERZOEK ............................................................................................................ 2
  2.1   ONDERZOEKSAANLEIDING ................................................................................... 2
  2.2   ACHTERGRONDINFORMATIE................................................................................. 3
  2.3   HISTORISCHE INFORMATIE ................................................................................... 3
  2.3   BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ................................................................. 4
  2.4   HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ............................................................. 4
  2.5   BETROUWBAARHEID ONDERZOEK ........................................................................ 5
3   VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK .................................................................. 6
  3.1   VELDONDERZOEK ................................................................................................. 6
  3.2   LABORATORIUM ONDERZOEK .............................................................................. 7
  3.3   TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN .................................................. 7
  3.4   TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN ASBEST ..................................... 9
4   INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN ....................................................... 10
  4.1   ASBESTONDERZOEK ........................................................................................... 10
  4.2   VASTE BODEM EN GRONDWATER ....................................................................... 10
  4.3   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................... 11
BIJLAGEN:
1    Topografisch en kadastraal overzicht
2    Boorbeschrijvingen
3    Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest
4    Toetsingskader
5    Monsternemingsplan en -formulier asbest
6   Historische informatie
TEKENING:
1-1 Situatie met monsterpunten en peilbuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
1          INLEIDING
In opdracht van Midden Nederland Milieu is in maart 2019, door Hunneman Milieu-
Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek.
Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving
verwijzen wij naar bijlage 1.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw op de
locatie.
Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de
milieuhygiënische bodemkwaliteit.
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA.
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer
K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de
activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-
Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van
de opdrachtgever en/of terreineigenaar.
Het rapport is als volgt ingedeeld:
•        Vooronderzoek                                                    (hoofdstuk 2);
•        Veld- en laboratorium onderzoek                                  (hoofdstuk 3);
•        Interpretatie onderzoeksresultaten                               (hoofdstuk 4).
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
2             VOORONDERZOEK
In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd.
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per
aanleiding omschreven in tabel 1.
Tabel 1:               verschillende onderzoeksaspecten
                                                                                    Aanleidingen tot vooronderzoek
                          ONDERZOEKSASPECTEN
                                                                                    A    B     C     D      E    F     G
  1. locatiegegevens               eigendomssituatie                                O    O
                                   hoogteligging
  2.bodemopbouw en                 bodemopbouw
     geohydrologie                 antropogene lagen in de bodem
                                   geohydrologie
  3. verwachting t.a.v. de         geval van ernstige bodemverontreiniging
     bodemkwaliteit                kwaliteit o.b.v. BKK                                  O
                                   o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken
  4. gebruik/beïnvloeding          voormalig                                             O
     van de locatie, verdachte huidig
     situatie, activiteiten,       toekomst                                                                 O
     ongewoon voorval              asbestverdacht
  5. terreinverkenning             voorafgaand aan de uitvoering
  A. bodemonderzoek, par. 6.2.1;                      E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5;
  B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2;       F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6;
  C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;         G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7.
  D. partijkeuring, par. 6.2.4;
    Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd          O Optioneel
2.1           Onderzoeksaanleiding
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese
bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
•     informatie verstrekt door de opdrachtgever;
•     terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden;
•     informatie Omgevingsdienst de Vallei;
•     informatie Gemeente Barneveld;
•     voorgaande onderzoeken;
•     www.bodemloket.nl;
•     Bagviewer;
•     www.topotijdreis;
•     Kadaster;
•     grondwaterkaart van Nederland.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader
toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 6.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
2.2        Achtergrondinformatie
De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek. De
locatie staat kadastraal bekend als: gemeente Garderen, sectie G, nrs. 3281 (ged.), 4227 en
4556 (ged.). De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 800 m2.
Op de locatie zijn diverse schuren gesitueerd. Één schuur is voorzien van een
asbesthoudende dakbedekking. De overige schuren zijn voorzien van asbestvrije
golfplaten. In de schuur heeft tot 2011 een bovengrondse dieseltank in een lekbak gestaan.
Het voornemen bestaat om op de locatie nieuwbouw te realiseren. De locatie is deels
verhard met klinkers en deels met een puinverharding. Voor de inrichting van het terrein
verwijzen wij naar tekening 1-1.
2.3      Historische informatie
Uit de historische informatie van de Omgevingsdienst de Vallei blijkt dat op de
onderzoekslocatie, voor zover bekend, geen calamiteiten hebben plaatsgevonden die de
milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed.
In 2011 is een gedeelte van de locatie onderzocht door PJ Milieu BV (kenmerk 1121101A).
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek met betrekking tot de huidige
onderzoekslocatie zijn;
•    zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de vml. bovengrondse dieseltank,
     geen oliecomponenten waargenomen;
•    in de ondergrond, ter plaatse van de vml. bovengrondse dieseltank, is geen verhoogd
     gehalte aan minerale olie aangetoond;
•    in het grondwater is een verhoogd gehalte aan barium aangetoond.
De locatie is volgens de asbestkansenkaart van de Provincie Gelderland verdacht voor
asbest (zie figuur 1).
Figuur 1: asbestkansenkaart Provincie Gelderland
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
2.3             Bodemopbouw en geohydrologie
Regionale bodemopbouw
De locatie is gelegen in een gedeeltelijk opgevuld glaciaal bekken, de Gelderse Vallei.
Oostelijk hiervan is het complex van opgestuwde rivierzanden gelegen, waaruit de
Veluwse stuwwallen ontstaan. De gegevens over de bodemopbouw zijn samengevat in
tabel 2.
Tabel 2:                  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw
  pakket                                                                   diepte (m-mv)         samenstelling
  1e    2e     3e
      + + WVP (Eemformatie, Formatie van Twente,                               0 - 205           matig fijn tot uiterst grof
  Drenthe, Urk, Sterksel, Enschede en Harderwijk)                                                zand, soms slibhoudend
  scheidende laag (Formatie van Harderwijk)                                   205 - 210          klei
  4e WVP (Formatie van Tegelen en Maassluis)                                    210 >            fijne zanden
  Toelichting: WVP = watervoerend pakket
Grondwaterstroming
In het eerste watervoerend pakket stroomt het grondwater in zuid-zuidwestelijke richting.
2.4             Hypothese en onderzoeksstrategie
Op basis van de geïnventariseerde gegevens verwachten wij dat de locatie grotendeels
onverdacht is voor bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke
aanwezigheid van asbest in de actuele contactzone. De voormalige dieseltank is in 2011
afdoende onderzocht.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De
grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en chroom.
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de historische informatie is in aanvulling op
het verkennend bodemonderzoek een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, conform de
onderzoeksstrategie op een verdachte locatie (strategie 6.4.5 uit de NEN-5707). Het
onderzoek is gecombineerd met het onderzoek ter plaatse van de “drupzone” van de
asbestdaken. Ter plaatse van de puinverharding is een verkennend asbestonderzoek
uitgevoerd in aansluiting op de onderzoeksstrategie “halfverhardingslagen 6.5.2” uit de
NEN-5897.
Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3.
Tabel 3:                  veld- en laboratoriumonderzoek
                                                   veldonderzoek                            laboratoriumonderzoek
   sublocatie/onderdeel                boringen tot waarvan tot        met
                                        0,5 m-mv        > 2 m-mv    peilbuis          vaste bodem             grondwater
   onverdacht < 1.000 m2                                                         2 x NEN-grond            1 x NEN-water
                                             8              3         1@
                                                                                 2 x arseen/chroom        1 x arseen/chroom
   asbestonderzoek erf en                                                        2 x asbest (grond)
   “drupzone”                               8#             3#           -
                                                                                 1 x asbest (puin)
   #: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek             @: bestaande peilbuis herbemonsterd
De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4.
Tabel 4:                   samenstelling NEN Pakketten
   Parameters                                                                         NEN-grond          NEN-grondwater
   zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
                                                                                            X                      X
   molybdeen, nikkel en zink
   PCB’s                                                                                    X                      -
   PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen                                           X                      -
   minerale olie                                                                            X                      X
   vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)                                          -                      X
   VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen)                                                   -                      X
   bromoform                                                                                -                      X
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
2.5        Betrouwbaarheid onderzoek
Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op
de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze
rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig
zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet
voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.
Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en
methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen
van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het
interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat
analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere
concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak
worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties
en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen
minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige
activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond
van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op
eventuele verontreinigingen.
Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de
bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van
derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende
richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet
alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende
schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele
wijze aansprakelijkheid.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
3           VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK
3.1         Veldonderzoek
Het veldonderzoek is uitgevoerd op 11 maart 2019, door de gecertificeerde medewerker
dhr. J. Postma van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het verkennend
bodemonderzoek zijn 8 handboringen uitgevoerd (1 t/m 8).Voor het grondwateronderzoek
is een bestaande peilbuis herbemonsterd. De maximale boordiepte bedraagt 2,0 m-mv.
Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd.
Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen.
Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend
bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale
oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een
grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De
opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het
achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht
materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters
samengesteld van de drupzone (0,0-0,2 m-mv) en/of actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv),
voor de analytische bepaling van asbest in grond en/of puin.
In bijlage 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de
monsterpunten en de peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1.
Bodemopbouw
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag
beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en
samengevat in tabel 5.
Tabel 5:           samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel
    traject (m-mv)     hoofdnaam                   toevoeging
       0,0 ~ 0,2       klinker/puin/braak
      0,08 ~ 0,9       zand, matig fijn            zwak tot matig siltig, zwak tot matig humeus
       0,9 - 2,0       zand, matig fijn            zwak siltig
                                     grondwaterstand: circa 0,9 m-mv
Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk
waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-
test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in
de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen
waargenomen. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige
bovengrondse dieseltank, geen oliecomponenten waargenomen. In de bodem is zintuiglijk
geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven
in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).
Monstername
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij
monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de
deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de
monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
Het grondwater uit de bestaande peilbuis is bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische
geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten.
De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7.
3.2        Laboratorium onderzoek
Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn
(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is
weergegeven in tabel 6 en 8.
De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet
Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren
conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen
in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8.
3.3        Toetsingscriteria en analyseresultaten
Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. Het
toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013”
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar
gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).
De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater
wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem
zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de
bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende
toetsingswaarden worden onderscheiden:
AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is
           van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur
           voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in
           natuurlijke milieus voorkomen.
T (••)1:   De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-
           waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.
I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan,
           waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook
           bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige
           verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
           volksgezondheid en het ecosysteem.
1
  De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7.
Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is
ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in
minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.
Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt
onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
Tabel 6:                  analyseresultaten vaste bodem en toetsing
 % H* = 10               gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden                        standaard bodem
  % L*= 25                             [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]                                   (mg/kg d.s.)
 monster                              MM-01                                MM-02
 boring                              1 t/m 6+8                              1+5+8                              AW-            ½          I-
 traject (m-mv)                       0,0~0,9                               0,5~2,0                           waarde      (AW+I) waarde
 arseen                                  <                                     <                                20            48         76
 barium                                  @                                     @                                 @            @          @
 cadmium                                 <                                     <                                0,6           6,8        13
 chroom                                  <                                     <                                55          117,5       180
 kobalt                                  <                                     <                                15          102,5       190
 koper                                   <                                     <                                40           115        190
 kwik                                    <                                     <                               0,15         18,08        36
 lood                                    <                                     <                                50           290        530
 molybdeen                               <                                     <                                 2            96        190
 nikkel                                  <                                     <                                35           67,5       100
 zink                                    <                                     <                                140          430        720
 PAK (10)-tot.                          1,8•                                   <                                1,5          20,8        40
 PCB’s                                   <                                     <                               0,02          0,51         1
 min.olie                                <                                     <                                190         2595       5000
 Toelichting bij tabel:                                                 -: niet geanalyseerd
  <     : geen overschrijding van de achtergrondwaarde                  @: geen toetsoordeel mogelijk
  •     : overschrijding van de achtergrondwaarde                       * : lutum- en humusgehalten standaard bodem
  ••    : overschrijding van de tussenwaarde                            H : organisch stof        L : lutum
                                                                        s
  ••• : overschrijding van de interventiewaarde                           : monstername met steekbus
Tabel 7:                  analyseresultaten grondwater
                                       analyseresultaten (µg/l)                                               toetsingswaarden (µg/l)
 peilbuis                                                          M-01
 filter (m-mv)                                                    1,6-2,6
 pH                                                                 7,1
 EC (µs/cm)                                                        1552                                      S-           ½            I-
 troebelheid (NTU)                                                  9,2                                    waarde       (S+I)       waarde
 grondwater [m-mv]                                                  0,6
 zware metalen
 arseen                                                              <                                       10           35           60
 barium                                                              <                                       50        337,5          625
 cadmium                                                             <                                       0,4          3,2           6
 chroom                                                            7,6•                                       1          15,5          30
 kobalt                                                              <                                       20           60          100
 koper                                                               <                                       15           45           75
 kwik                                                                <                                      0,05         0,17        0,30
 lood                                                                <                                       15           45           75
 molybdeen                                                           <                                        5        152,5          300
 nikkel                                                              <                                       15           45          75
 zink                                                                <                                       65        432,5          800
 vluchtige aromaten
 benzeen                                                             <                                       0,2         15,1          30
 tolueen                                                             <                                        7        503,5         1000
 ethylbenzeen                                                        <                                        4           77          150
 xylenen (som)                                                       <                                       0,2         35,1          70
 styreen                                                             <                                        6          153          300
 naftaleen                                                           <                                      0,01          35           70
 gechloreerde koolwaterstoffen
 1,1-dichloorethaan                                                  <                                        7        453,5          900
 1,2-dichloorethaan                                                  <                                        7        203,5          400
 1,1-dichlooretheen                                                  <                                      0,01           5           10
 cis 1,2-dichlooretheen                                              <                                      0,01          10           20
 trans 1,2-dichlooretheen                                            <                                      0,01          10           20
 dichloormethaan                                                     <                                      0,01         500         1000
 dichloorpropanen                                                    <                                       0,8         40,4          80
 tetrachlooretheen (per)                                             <                                      0,01          20           40
 tetrachloormethaan (tetra)                                          <                                      0,01           5           10
 1,1,1-trichloorethaan                                               <                                      0,01         150          300
 1,1,2-trichloorethaan                                               <                                      0,01          65          130
 trichlooretheen (tri)                                               <                                       24          262          500
 trichloormethaan (chloroform)                                       <                                        6          203          400
 vinylchloride                                                       <                                      0,01          2,5           5
 minerale olie                                                     180•                                      50          325          600
 bromoform                                                           <                                        #          315          630
 Toelichting bij tabel:    • : overschrijding van de streefwaarde              < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde
                           •• : overschrijding van de tussenwaarde             # : geen toetsingswaarden voor gegeven
                           ••• : overschrijding interventiewaarde               -: niet geanalyseerd
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
3.4            Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest
Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering van 1 juli
2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.
Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is
van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat
van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de
bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of
nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het
verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de
interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de
interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de
betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.
Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid
geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het
nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het
asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden.
In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij
een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor
bepalend.
Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing
van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij
overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit
onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs
voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit
meer zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100
mg/kg d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s.
en derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’.
Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt
aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.
Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen)
concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als
niet verontreinigd aangemerkt.
Tabel 8:                  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten)
            monstergegevens                                 analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.)                        asbesttype
                                               materiaal-        bodem/puin         bodem/puin         gewogen*
                                  traject      monster(s)        > 0,5< 20 mm         < 0,5 mm asbestgehalte          soort
 Monster            Sleuf/MP                                                                                                    H/NH
                                 (m-mv)      >20 mm (mg)          in mg/kg ds.       in mg/kg ds. in de bodem         asbest
 RE-01                 2+3       0,0-0,2             -                200             51 vezels            200         S+A        NH
 RE-02            1+4+6+7+8      0,0-0,5             -                <1               3 vezels            <1           S         NH
 RE-03 puin             5        0,0-0,2             -                <1               1 vezel             <1           S         NH
 Toelichting bij tabel:
 n.g.: niet geanalyseerd             -:      niet van toepassing                         n.a.: niet aangetoond
 S:      serpentijn-asbest           H:      hechtgebonden asbest                        SL:    sleuf
 A:       amfibool                   NH: niet hechtgebonden asbest                       MP: monsterpunt
 *: gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal
      (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie
      aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
4         INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN
In opdracht van Midden Nederland Milieu is in maart 2019, door Hunneman Milieu-
Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw op de
locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de
milieuhygiënische bodemkwaliteit.
4.1       Asbestonderzoek
Zintuiglijk zijn      in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan
bodemvreemde materialen waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht
materiaal aangetroffen.
In de actuele contactzone onder de “drupzone” binnen RE-01 [monsterpunt 2 en 3] is, in
de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, analytisch 200 mg/kg d.s. aan gewogen asbest
aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn 51 vrije vezels aangetroffen. Het aangetoonde
gewogen gehalte aan asbest overschrijdt de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).
In de actuele contactzone van RE-02 [monsterpunt 1, 4 t/m 8] is, in de fractie > 0,5 mm en
< 20 mm, analytisch geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn 3 vrije
vezels aangetroffen.
In de puinverharding van RE-03 [monsterpunt 5] is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm,
analytisch geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm is 1 vrije vezel
aangetroffen.
4.2       Vaste bodem en grondwater
Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank,
geen oliecomponenten waargenomen.
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM-01), met uitzondering van
een licht verhoogd gehalte aan PAK, geen gehalten aangetoond boven de
achtergrondwaarden. Het aangetoonde gehalte aan PAK overschrijdt de
achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.
Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond (MM-02), van de geanalyseerde
parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.
In het grondwater (peilbuis M-01) zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan
chroom en minerale olie, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. De
aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de
tussenwaarden.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________
4.3        Conclusies en aanbevelingen
Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan
bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse
van de voormalige bovengrondse dieseltank, geen oliecomponenten waargenomen. In de
bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
In de actuele contactzone onder de drupzone binnen RE-01 is analytisch 200 mg/kg d.s.
aan gewogen asbest aangetoond. Het gewogen gehalte overschrijdt de interventiewaarde
(100 mg/kg d.s.). Op het overige terrein zijn geen gewogen gehalten aan asbest aangetoond
boven de bepalingsgrens.
In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In het grondwater
zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en minerale olie aangetoond. De aangetoonde
gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.
Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd
en bestaan, met uitzondering van de asbestverontreiniging, geen bezwaren voor de
nieuwbouw op de locatie.
Wij adviseren om de aangetroffen asbestverontreiniging, ter plaatse van RE-01 (onder de
drupzone), onder milieukundige begeleiding te verwijderen. Voorafgaand aan de uitvoer
dient een BUS-melding (immobiel) te worden ingediend bij het bevoegd gezag, de
Provincie Gelderland.
Tevens adviseren wij om te werken met een gesloten grondbalans. Indien grond vrijkomt
en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De
aangetoonde verhoging in de bovengrond (maximaal wonengrond) kan bij toetsing aan het
Bbk beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik elders. Af te voeren grond
dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling van de definitieve
afzetmogelijkheden.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>           BIJLAGE 1
Topografisch en kadastraal overzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                              Klantreferentie: 190214
                   0m    125 m                        625 m
 Deze kaart is noordgericht.                                Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object Garderen G 4227
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                     Uw referentie: 190214
                                                                                             26
                                                                                               A
                                                                   26
                                                                                       3281
                                            24
                                               2754
                                                          4227
              2838
                                                                                        4556
2996
                                                                                                                                      4560
                                                    0m 5m                      25 m
              Deze kaart is noordgericht                  Schaal 1:500
    12345     Perceelnummer
        25    Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens               Kadastrale gemeente                 Garderen
              Voorlopige kadastrale grens                 Sectie                              G
              Administratieve kadastrale grens            Perceel                             4227
              Bebouwing
              Overige topografie                          Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Geleverd op 29 maart 2019                                De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
                                                          eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>   BIJLAGE 2
Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                        1                                          klinker, m aaiveld                           5                                      puin, m aaiveld
              0                                                                       0               0                                                                  0
                                                                                                                           1 ow: geen, schep, volledig puin.
                                   1                                                  -8
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker                                                                                       -20
                                                                                                                           2 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          geel, ow: geen, schep
             50                                                                       -40            50                      hum eus, neut raal bruin, zwart , ow:
                                   2      zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak                                          geen, schep
                                                                                                                           3                                             -50
                                          hum eus, neut raal zwart , bruin, ow:                                              zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
                                          geen, edelm an                                                                     geel, ow: geen, edelm an
                                                                                      -90
            100                                                                                     100                                                                  -90
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
                                   3                                                                                       4 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                          geel, ow: geen, edelm an
                                                                                                                             geel, ow: geen, edelm an
            150                                                                                     150
                                   4                                                                                       5
            200                                                                                     200
          t ype g r on d b or in g                                                                t ype g r on d b or in g
        dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9
  boorm eest er J. Post m a                                                               boorm eest er J. Post m a
                        2                                           braak, m aaiveld                           6                                    klinker, m aaiveld
              0                                                                       0               0                                                                  0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                   1      hum eus, neut raal zwart , ow: geen,                                                                                           -8
                                                                                                                           1 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          schep
                                                                                                                             hum eus, neut raal geel, bruin, ow:
             50                                                                                      50
                                                                                                                             geen, schep
          t ype g r on d b or in g                                                                t ype g r on d b or in g
        dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9
  boorm eest er J. Post m a                                                               boorm eest er J. Post m a
                        3                                           braak, m aaiveld                            7                                    braak, m aaiveld
              0                                                                       0               0                                                                  0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                   1      hum eus, neut raal zwart , ow: geen,                                             1 hum eus, neut raal bruin, geel, ow:
                                          schep                                                                              geen, schep
             50                                                                                      50
          t ype g r on d b or in g                                                                t ype g r on d b or in g
        dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9
  boorm eest er J. Post m a                                                               boorm eest er J. Post m a
                       4                                            braak, m aaiveld                           8                                     braak, m aaiveld
              0                                                                       0               0                                                                  0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                   1      hum eus, neut raal bruin, geel, ow:                                              1 hum eus, neut raal bruin, geel, ow:
                                          geen, schep                                                                        geen, schep
             50                                                                                      50                                                                  -50
                                                                                                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                                                                                                           2 hum eus, neut raal bruin, zwart , ow:
          t ype g r on d b or in g                                                                                           geen, edelm an
        dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                                                                                         -90
                                                                                                    100                      zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
  boorm eest er J. Post m a
                                                                                                                           3 geel, ow: geen, edelm an
                                                                                                    150
                                                                                                                           4
                                                                                                    200
                                                                                                  t ype g r on d b or in g
                                                                                                dat um 1 1 -0 3 -2 0 1 9
                                                                                          boorm eest er J. Post m a
bodem profielen sch a a l 1 :5 0
              onderzoek            N EN /V OA Pu u r ve e n se w e g 2 8 , Koot w ijk e r b r oe k .
            project code           190214
                    dat um         1 1 -0 3 -2 0 1 9
  get ekend conform                N EN 5 1 0 4
                    pagina         1 va n 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                   BORIN G                                           OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )
  num m er
                                           bodem m onst er, geroerd
                                                                            Geen       Zwak     Mat ig  St erk  Uit erst
           casing
                                           bodem laag
                                                                             GEUR IN TEN SITEIT ( GI)
           bent oniet
                                           grondwat erst and t ijdens boren
           filt ergrind                    bodem m onst er, ongeroerd
                                                                            Geen Zeer zwak      Zwak    Mat ig  St erk   Zeer st erk
                                           bodem laag
           filt ert raject
           grondwat erst and
                           GRON D SOORTEN                                    M ATE V AN BIJM EN GIN G
                           Grind, grindig (G,g)                              zwak - (0-5%)
                           Zand, zandig (Z,z)                                m at ig - (5-15%)
                           Leem , silt ig (L,s)                              st erk - (15-50%)
                           Klei, kleiig (K,k)                                uit erst - (> 50%)
                           Veen, hum eus (V,h)
                           Slib
                           V ERH ARD IN GEN                                  GRAD ATIE Z AN D
                           Asfalt , bet on, klinkers, t egels                uf = uit erst fijn (63-105 um )
                           st elconplaat , ondoordringbare laag              zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                             m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                             m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                             zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                             ug = uit erst grof (420-2000 um )
                           OV ERIG                                           GRAD ATIE GRIN D
                           Bodem vreem de best andsdelen aanwezig            f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                             m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                             zg = zeer grof (16-63 m m )
                           Wat er
                                                                             BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
                                                                             pid = Phot o Ionisat ie Det ect or
                                                                             bv = bodem vocht
                                                                             ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                              BIJLAGE 3
Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre> Project            190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
 Certificaten       867183
 Toetsing           T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Toetsversie        BoToVa 3.0.0                                                                                 Toetsdatum: 29 maart 2019 15:52
 Monsterreferentie                5908093
 Monsteromschrijving              MM-01 bovengrond, 2: 0-50, 3: 0-50, 4: 0-50, 5: 20-50, 6: 8-50, 1: 40-90, 8: 0-50
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel               AW               T             I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)            3.0             10
Lutum                              % (m/m ds)            1.0             25
Droogrest
droge stof                         %                   79.2            79.2          @
Metalen ICP-AES
arseen (As)                        mg/kg ds             <4            < 4.8          -                 20             48           76
barium (Ba)                        mg/kg ds               20             78          @                190            555          920
cadmium (Cd)                       mg/kg ds           < 0.2         < 0.23           -                0.6            6.8           13
chroom (Cr)                        mg/kg ds            < 10           < 13           -                 55          117.5          180
kobalt (Co)                        mg/kg ds             <3            < 7.4          -                 15          102.5          190
koper (Cu)                         mg/kg ds               12             24          -                 40            115          190
kwik (Hg) (niet vluchtig)          mg/kg ds          < 0.05         < 0.05           -               0.15         18.075           36
lood (Pb)                          mg/kg ds               14             22          -                 50            290          530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds           < 1.5           < 1.0          -                1.5          95.75          190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds             <4              <8           -                 35           67.5          100
zink (Zn)                          mg/kg ds               48            110          -                140            430          720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds            < 35           < 82           -                190           2595         5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05        < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds            0.15            0.15
anthraceen                         mg/kg ds            0.08            0.08
fluoranteen                        mg/kg ds            0.37            0.37
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds            0.19            0.19
chryseen                           mg/kg ds            0.27            0.27
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds            0.19            0.19
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds            0.19            0.19
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds            0.15            0.15
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds            0.17            0.17
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds              1.8            1.8     1.2 AW(WO)            1.5          20.75           40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001       < 0.0023
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001       < 0.0023
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001       < 0.0023
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001       < 0.0023
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001       < 0.0023
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001       < 0.0023
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001       < 0.0023
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005        < 0.016           -               0.02           0.51            1
 Toetsoordeel monster 5908093:                                               Voldoet aan Achtergrondwaarde
Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2
 Monsterreferentie                5908094
 Monsteromschrijving              MM-02 ondegrond, 1: 90-140, 1: 150-200, 5: 50-90, 5: 90-140, 5: 150-200, 8: 90-140, 8:
                                  150-200
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel             AW               T      I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)           0.9             10
Lutum                              % (m/m ds)           1.0             25
Droogrest
droge stof                         %                   83.7           83.7         @
Metalen ICP-AES
arseen (As)                        mg/kg ds             <4           < 4.9          -                20             48     76
barium (Ba)                        mg/kg ds            < 20           < 54         @                190            555    920
cadmium (Cd)                       mg/kg ds           < 0.2         < 0.24          -               0.6            6.8     13
chroom (Cr)                        mg/kg ds            < 10           < 13          -                55          117.5    180
kobalt (Co)                        mg/kg ds             <3           < 7.4          -                15          102.5    190
koper (Cu)                         mg/kg ds             <5           < 7.2          -                40            115    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)          mg/kg ds          < 0.05         < 0.05          -              0.15         18.075     36
lood (Pb)                          mg/kg ds            < 10           < 11          -                50            290    530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds           < 1.5          < 1.0          -               1.5          95.75    190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds             <4             <8           -                35           67.5    100
zink (Zn)                          mg/kg ds            < 20           < 33          -               140            430    720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds            < 35         < 120           -               190           2595   5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
anthraceen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds            0.35         < 0.35          -               1.5          20.75     40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005       < 0.024           -              0.02           0.51      1
 Toetsoordeel monster 5908094:                                              Voldoet aan Achtergrondwaarde
 Legenda
 @                 Geen toetsoordeel mogelijk
 x AW(WO)          x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
 -                 <= Achtergrondwaarde
Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE
Uw kenmerk              : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Ons kenmerk             : Project 867183
Validatieref.           : 867183_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WDYN-GYVE-WLBM-ANIV
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)
                                                                                                         Amsterdam, 15 maart 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckbachweg 120                                                                BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867183
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
Monsterreferenties
5908093 = MM-01 bovengrond, 2: 0-50, 3: 0-50, 4: 0-50, 5: 20-50, 6: 8-50, 1: 40-90, 8: 0-50
5908094 = MM-02 ondegrond, 1: 90-140, 1: 150-200, 5: 50-90, 5: 90-140, 5: 150-200, 8: 90-140, 8: 150-200
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        11/03/2019                     11/03/2019
Ontvangstdatum opdracht                            :                        11/03/2019                     11/03/2019
Startdatum                                         :                        11/03/2019                     11/03/2019
Monstercode                                        :                        5908093                        5908094
Matrix                                             :                        Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd                    uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.                        n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.                        n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd                    uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            79,2                          83,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                   3,0                           0,9
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                  <1                            <1
Anorganische parameters - metalen
S arseen (As)                                      mg/kg ds                    < 4,0                         < 4,0
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     20                         < 20
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20                        < 0,20
S chroom (Cr)                                      mg/kg ds                  < 10                          < 10
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                    < 3,0                         < 3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                     12                           < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                    < 0,05                        < 0,05
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                     14                         < 10
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                    < 1,5                         < 1,5
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                    <4                            <4
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                     48                         < 20
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                mg/kg ds                  < 35                          < 35
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                                        mg/kg ds                    < 0,05                        < 0,05
S fenantreen                                       mg/kg ds                      0,15                        < 0,05
S anthraceen                                       mg/kg ds                      0,08                        < 0,05
S fluoranteen                                      mg/kg ds                      0,37                        < 0,05
S benzo(a)antraceen                                mg/kg ds                      0,19                        < 0,05
S chryseen                                         mg/kg ds                      0,27                        < 0,05
S benzo(k)fluoranteen                              mg/kg ds                      0,19                        < 0,05
S benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                      0,19                        < 0,05
S benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                      0,15                        < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg ds                      0,17                        < 0,05
S som PAK (10)                                     mg/kg ds                      1,8                           0,35
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -52                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -101                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -118                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -138                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -153                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -180                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S som PCBs (7)                                     mg/kg ds                      0,005                         0,005
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WDYN-GYVE-WLBM-ANIV                                                                                   Ref.: 867183_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867183
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WDYN-GYVE-WLBM-ANIV                                                                                   Ref.: 867183_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867183
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        monster                 diepte           barcode
5908093             MM-01 bovengrond, 2: 0-50, 3: 0-50, 4: 0-50, 5: 20-50,                       2                       0.0-0.5          3115776AA
                    6: 8-50, 1: 40-90, 8: 0-50                                                   3                       0.0-0.5          3115772AA
                                                                                                 4                       0.0-0.5          3115836AA
                                                                                                 5                       0.2-0.5          3115773AA
                                                                                                 6                       0.08-0.5         3201872AA
                                                                                                 1                       0.4-0.9          3115771AA
                                                                                                 8                       0.0-0.5          3115794AA
5908094             MM-02 ondegrond, 1: 90-140, 1: 150-200, 5: 50-90, 5:                         1                       0.9-1.4          3115774AA
                    90-140, 5: 150-200, 8: 90-140, 8: 150-200                                    1                       1.5-2.0          3115770AA
                                                                                                 5                       0.5-0.9          3115789AA
                                                                                                 5                       0.9-1.4          3115787AA
                                                                                                 5                       1.5-2.0          3115781AA
                                                                                                 8                       0.9-1.4          3115786AA
                                                                                                 8                       1.5-2.0          3115777AA
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WDYN-GYVE-WLBM-ANIV                                                                                     Ref.: 867183_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867183
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
                                          Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000                                   :  Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                            :  Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As)                                            :  Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Chroom (Cr)                                            :  Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                   :  Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                   :  Conform AS3010 prestatieblad 8
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WDYN-GYVE-WLBM-ANIV                                                                                   Ref.: 867183_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre> Project            190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
 Certificaten       867185
 Toetsing           T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
 Toetsversie        BoToVa 2.0.0                                                                     Toetsdatum: 29 maart 2019 15:53
 Monsterreferentie                5908099
 Monsteromschrijving              Peilbuis, M-01-1: 160-260
 Analyse                             Eenheid       Analyseres.           Toetsoordeel            S         T             I
Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)                        µg/l                    <5                  -                10        35           60
barium (Ba)                        µg/l                  < 20                  -                50    337.5           625
cadmium (Cd)                       µg/l                  < 0.2                 -               0.4       3.2            6
chroom (Cr)                        µg/l                    7.6               7.6 S               1     15.5            30
kobalt (Co)                        µg/l                    <2                  -                20        60          100
koper (Cu)                         µg/l                    2.8                 -                15        45           75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)          µg/l                < 0.05                  -              0.05    0.175           0.3
lood (Pb)                          µg/l                    <2                  -                15        45           75
molybdeen (Mo)                     µg/l                    <2                  -                 5    152.5           300
nikkel (Ni)                        µg/l                    <3                  -                15        45           75
zink (Zn)                          µg/l                  < 10                  -                65    432.5           800
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  µg/l                   180                3.6 S              50      325           600
Vluchtige aromaten
benzeen                            µg/l                  < 0.2                 -               0.2     15.1            30
ethylbenzeen                       µg/l                  < 0.2                 -                 4        77          150
naftaleen                          µg/l                < 0.02                  -              0.01   35.005            70
o-xyleen                           µg/l                  < 0.1
styreen                            µg/l                  < 0.2                 -                 6      153           300
tolueen                            µg/l                  < 0.2                 -                 7    503.5          1000
xyleen (som m+p)                   µg/l                  < 0.2
Sommaties aromaten
som xylenen                        µg/l                    0.2                 -               0.2     35.1            70
Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan              µg/l                  < 0.1                 -              0.01  150.005           300
1,1,2-trichloorethaan              µg/l                  < 0.1                 -              0.01   65.005           130
1,1-dichloorethaan                 µg/l                  < 0.2                 -                 7    453.5           900
1,1-dichlooretheen                 µg/l                  < 0.1                 -              0.01    5.005            10
1,1-dichloorpropaan                µg/l                  < 0.2
1,2-dichloorethaan                 µg/l                  < 0.2                 -                 7    203.5           400
1,2-dichloorpropaan                µg/l                  < 0.2
1,3-dichloorpropaan                µg/l                  < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen             µg/l                  < 0.1
dichloormethaan                    µg/l                  < 0.2                 -              0.01  500.005          1000
monochlooretheen (vinylchlori      µg/l                  < 0.2                 -              0.01    2.505             5
tetrachlooretheen                  µg/l                  < 0.1                 -              0.01   20.005            40
tetrachloormethaan                 µg/l                  < 0.1                 -              0.01    5.005            10
trans-1,2-dichlooretheen           µg/l                  < 0.1
trichlooretheen                    µg/l                  < 0.2                 -                24      262           500
trichloormethaan                   µg/l                  < 0.2                 -                 6      203           400
Sommaties
som C+T dichlooretheen             µg/l                    0.1                 -              0.01   10.005            20
som dichloorpropanen               µg/l                    0.4                 -               0.8     40.4            80
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform         µg/l                  < 0.2                 @                                      630
 Toetsoordeel monster 5908099:                                          Overschrijding Streefwaarde
 Legenda
 @                 Geen toetsoordeel mogelijk
 -                 <= Streefwaarde
 xS                x maal Streefwaarde
Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE
Uw kenmerk              : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Ons kenmerk             : Project 867185
Validatieref.           : 867185_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MFWE-JSZD-RDOS-BXHX
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)
                                                                                                         Amsterdam, 14 maart 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckbachweg 120                                                                BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867185
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
Monsterreferenties
5908099 = Peilbuis, M-01-1: 160-260
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        11/03/2019
Ontvangstdatum opdracht                            :                        11/03/2019
Startdatum                                         :                        11/03/2019
Monstercode                                        :                        5908099
Matrix                                             :                        Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As)                                      µg/l                        <5
S barium (Ba)                                      µg/l                      < 20
S cadmium (Cd)                                     µg/l                        < 0,2
S chroom (Cr)                                      µg/l                          7,6
S kobalt (Co)                                      µg/l                        <2
S koper (Cu)                                       µg/l                          2,8
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)                        µg/l                        < 0,05
S lood (Pb)                                        µg/l                        <2
S molybdeen (Mo)                                   µg/l                        <2
S nikkel (Ni)                                      µg/l                        <3
S zink (Zn)                                        µg/l                      < 10
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                µg/l                       180
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                                          µg/l                        < 0,2
S ethylbenzeen                                     µg/l                        < 0,2
S naftaleen                                        µg/l                        < 0,02
S o-xyleen                                         µg/l                        < 0,1
S styreen                                          µg/l                        < 0,2
S tolueen                                          µg/l                        < 0,2
S xyleen (som m+p)                                 µg/l                        < 0,2
S som xylenen                                      µg/l                          0,2
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan                            µg/l                        < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan                            µg/l                        < 0,1
S 1,1-dichloorethaan                               µg/l                        < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                               µg/l                        < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                               µg/l                        < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen                           µg/l                        < 0,1
S dichloormethaan                                  µg/l                        < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                        < 0,2
S tetrachlooretheen                                µg/l                        < 0,1
S tetrachloormethaan                               µg/l                        < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen                         µg/l                        < 0,1
S trichlooretheen                                  µg/l                        < 0,2
S trichloormethaan                                 µg/l                        < 0,2
S som C+T dichlooretheen                           µg/l                          0,1
S som dichloorpropanen                             µg/l                          0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)                      µg/l                        < 0,2
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MFWE-JSZD-RDOS-BXHX                                                                                   Ref.: 867185_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867185
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MFWE-JSZD-RDOS-BXHX                                                                                   Ref.: 867185_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 1 van 1
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  5908099
Project omschrijving         :  190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Uw referentie                :  Peilbuis, M-01-1: 160-260
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                 <1 %
2)   fractie C19 - C29                   81 %
3)   fractie C29 - C35                   19 %
4)   fractie C35 -< C40                  <1 %
minerale olie gehalte: 180 µg/l
Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MFWE-JSZD-RDOS-BXHX                                                                                    Ref.: 867185_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867185
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        monster                 diepte           barcode
5908099             Peilbuis, M-01-1: 160-260                                                    1                       1.6-2.6          0345874YA
                                                                                                 1                       1.6-2.6          0233221MM
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MFWE-JSZD-RDOS-BXHX                                                                                     Ref.: 867185_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 867185
Project omschrijving                               : 190214-NEN/VOA Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek.
Opdrachtgever                                      : Hunneman Milieu-Advies
                                    Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Arseen (As)                                            :  Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr)                                            :  Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                      :  Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                      :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                                :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                         :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride                                          :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MFWE-JSZD-RDOS-BXHX                                                                                   Ref.: 867185_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     AL-West B.V.
                                                                                                                                                                     Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                     Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                     Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.
                                                                                                                                                                     Sjors Hunneman
                                                                                                                                                                     Barkstraat 5
                                                                                                                                                                     8102 GV RAALTE
                                                                                                                                                                                                                                                  Datum         27.03.2019
                                                                                                                                                                                                                                                  Relatienr     35003557
                                                                                                                                                                                                                                                  Opdrachtnr.   836866
                                                                                                                                                                     ANALYSERAPPORT
                        De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
                                                                                                                                                                     Opdracht 836866 Bodem / Eluaat
                                                                                                                                                                     Opdrachtgever                    35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.
                                                                                                                                                                     Uw referentie                    190214 NEN/VOA Puurveenseweg 28, Kootwijkerbroek.
                                                                                                                                                                     Opdrachtacceptatie               12.03.19
                                                                                                                                                                     Monsternemer                     Opdrachtgever
                                                                                                                                                                     Geachte heer, mevrouw,
                                                                                                                                                                     Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                                                                                                                                                                     De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
                                                                                                                                                                     overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
                                                                                                                                                                     verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
                                                                                                                                                                     De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                     "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
                                                                                                                                                                     Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
                                                                                                                                                                     Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
                                                                                                                                                                     Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                     Klantenservice.
                                                                                                                                                                     Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
                                                                                                                                                                     Met vriendelijke groet,
                                                                                                                                                                     AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                     Klantenservice
DOC-13-12379329-NL-P1
                                                                                                                                                                                                                                                                          Blad 1 van 2
                                                                                                                                                                     Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                     Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                     VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                     NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     AL-West B.V.
                                                                                                                                                                     Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                     Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                     Opdracht 836866 Bodem / Eluaat
                                                                                                                                                                     Monsternr. Monstername                               Monsteromschrijving
                                                                                                                                                                     128168        11.03.2019                             Ruimtelijke eenheid RE-01 [drupzone], RE-01: 0-20
                                                                                                                                                                     128169        11.03.2019                             Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-50
                                                                                                                                                                     128170        11.03.2019                             Ruimtelijke eenheid RE-03 [puin], RE-03-1: 0-20, RE-03-2: 0-20
                                                                                                                                                                                                                     Eenheid                        128168                                128169                                    128170
                                                                                                                                                                                                                                Ruimtelijke eenheid RE-01 [drupzone], RE-   Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-   Ruimtelijke eenheid RE-03 [puin], RE-03-1: 0-
                                                                                                                                                                                                                                                                 01: 0-20                                                               20, RE-03-2: 0-20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02: 0-50
                                                                                                                                                                     Asbestbepaling in grond/puin
                        De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
                                                                                                                                                                        Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse                                          -- ++                                -- ++                                       -- ++
                                                                                                                                                                        Som gewogen asbest                           mg/kg Ds                               --                                   --                                          -- <1
                                                                                                                                                                     S Som gewogen asbest                            mg/kg Ds                               --200                                -- <1                                       --
                                                                                                                                                                     S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                     Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
                                                                                                                                                                     Begin van de analyses: 12.03.2019
                                                                                                                                                                     Einde van de analyses: 27.03.2019
                                                                                                                                                                     De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                                                                                                                                                                     beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .
                                                                                                                                                                     AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                     Klantenservice
                                                                                                                                                                     Toegepaste methoden
                                                                                                                                                                     AS3000 asbest in bodem en materialen: Som gewogen asbest
                                                                                                                                                                     conform NEN 5898: Som gewogen asbest
                                                                                                                                                                     <Geen informatie>:       Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
DOC-13-12379329-NL-P2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Blad 2 van 2
                                                                                                                                                                     Kamer van Koophandel     Directeur
                                                                                                                                                                     Nr. 08110898             ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                     VAT/BTW-ID-Nr.:          Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                     NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                        AL-West B.V.
                        Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                        Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                        e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                        Bijlage analyseresultaten asbest                               hwy         ####### 8-5-2007
                             Analist:           hwy
                                                                                                                                    Drogestof Nat gewicht   Droog
                          Monster Nr.                                       Monster omschrijving
                                                                                                                                   gehalte (%)    (g)     gewicht (g)
                            128168                            Ruimtelijke eenheid RE-01 [drupzone], RE-01: 0-20                     77,7        14747       11465
                           Zeeffractie     Zeeffractie                      chrysotiel amosiet crocidoliet   Aantal    Aantal        Asbest 95%-betrouwbaarheids-
                                                           Massa Onderzoc
                                                                            (mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds    hecht      niet        (mg/kg ds   interval (mg/kg ds)
                                                         fractie (g) ht (%)
                                            (m/m%)                             tot.)     tot.)     tot.)      geb.    hechtgeb.        tot.)  ondergrens bovengrens
                                >20 mm          0             0       100                                       0         0
                              8 - 20 mm       0,42           48,2     100       64                 3,2          0        17             67         53         82
                               4 - 8 mm       0,63           72,2     100       49                 2,5          0        64             52         40         63
                               2 - 4 mm       0,92           106       70       18                 0,9          0        95             19         14         25
                               1 - 2 mm       1,9           216,5      30      2,3                 0,1          0        31             2,5        1,5        3,9
                         0.5 mm - 1 mm        5,4           621,5       8        1                <0.1          0        22             1,1        0,6        1,9
                               < 0.5 mm        90        10303,14     0,1                                      nvt       nvt                       nvt        nvt
                                 Totalen       99        11367,54              130                 6,7          0        229           140         110       180,0
                                                                                         Na afronding volgens norm (mg/kg) :           140         110        180
                             Asbesthoudende materialen               Hechtgebonden
                               verweerd asbest cement                      nee
                                         nvt                               nvt
                                         nvt                               nvt
                        Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
                        in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
                        Conclusie:
                                                                                                                      Gemeten       95%-betrouwbaarheids-
                                                                                                                      Gehalte         interval (mg/kg ds)
                                                                                                                      (mg/kg ds)    ondergrens bovengrens
                        De bepalings grens is                                                                             -              -           1
                        Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal                                                <1             <1          <1
                        Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal                                           140           110         180
                        Serpentijn asbest                                                                                130           110         160
                        Amfibool asbest                                                                                  6,7           2,7         11
                        Totaal asbest                                                                                    140           110         180
                        Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)                                             200          130         270
                        In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per
                        asbestsoort gevonden:
                            chrysotiel               crocidoliet
                                50                       1
DOC-13-12379348-NL-P1
                                                                                                                                                            Blad 1 van 1
                        Kamer van Koophandel      Directeur
                        Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                        VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                        NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                        AL-West B.V.
                        Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                        Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                        e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                        Bijlage analyseresultaten asbest                               hmc        ####### 8-5-2007
                             Analist:           hmc
                                                                                                                                  Drogestof Nat gewicht      Droog
                          Monster Nr.                                      Monster omschrijving
                                                                                                                                 gehalte (%)    (g)         gewicht
                            128169                                 Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-50                         83,6        16214          13559
                           Zeeffractie     Zeeffractie                      chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal     Aantal       Asbest 95%-betrouwbaarheids-
                                                           Massa Onderzoc
                                                                            (mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht        niet       (mg/kg ds   interval (mg/kg ds)
                                                         fractie (g) ht (%)
                                            (m/m%)                             tot.)     tot.)     tot.)    geb.     hechtgeb.       tot.)  ondergrens bovengrens
                                >20 mm          0             0       100                                     0          0
                              8 - 20 mm         0            8,2      100                                     0          0
                               4 - 8 mm       0,1           13,6      100                                     0          0
                               2 - 4 mm       0,27          36,1       73      0,3                            0          3           0,3         0,2          0,5
                               1 - 2 mm       1,2            158       25     <0.1                            0          2                      <0.1         <0.1
                         0.5 mm - 1 mm        2,2           300,1       8     <0.1                            0          1                      <0.1          0,5
                               < 0.5 mm        95         12930,1     0,1                                    nvt        nvt                      nvt          nvt
                                 Totalen       99         13446,1              0,4                            0          6           0,4         0,2          1,1
                                                                                         Na afronding volgens norm (mg/kg) :          <1        <1            1,1
                             Asbesthoudende materialen               Hechtgebonden
                                        board                             nee
                                     losse vezels                         nee
                                         nvt                              nvt
                        Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
                        in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
                        Conclusie:
                                                                                                                     Gemeten    95%-betrouwbaarheids-
                                                                                                                     Gehalte      interval (mg/kg ds)
                                                                                                                     (mg/kg ds) ondergrens bovengrens
                        De bepalings grens is                                                                            -           -           1
                        Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal                                               <1          <1          <1
                        Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal                                         0,4           0,2         1,1
                        Serpentijn asbest                                                                              0,4           0,2         1,1
                        Amfibool asbest                                                                                <0.1          <0.1       <0.1
                        Totaal asbest                                                                                   <1            <1         1,1
                        Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)                                             <1           <1           1
                        In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de
                        volgende asbestsoort gevonden:
                            chrysotiel
                                3
DOC-13-12379345-NL-P1
                                                                                                                                                       Blad 1 van 1
                        Kamer van Koophandel     Directeur
                        Nr. 08110898             ppa. Marc van Gelder
                        VAT/BTW-ID-Nr.:          Dr. Paul Wimmer
                        NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                        AL-West B.V.
                        Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                        Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                        e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                        Bijlage analyseresultaten asbest                                 hmk        ####### 8-5-2007
                             Analist:           hmk
                                                                                                                                       Drogestof Nat gewicht      Droog
                          Monster Nr.                                        Monster omschrijving
                                                                                                                                      gehalte (%)    (g)         gewicht
                            128170                       Ruimtelijke eenheid RE-03 [puin], RE-03-1: 0-20, RE-03-2: 0-20                82,0        31845          26109
                           Zeeffractie     Zeeffractie                      chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal          Aantal       Asbest 95%-betrouwbaarheids-
                                                           Massa Onderzoc
                                                                            (mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht             niet       (mg/kg ds   interval (mg/kg ds)
                                                         fractie (g) ht (%)
                                            (m/m%)                             tot.)     tot.)     tot.)    geb.          hechtgeb.       tot.)  ondergrens bovengrens
                                >20 mm        15           3792,8     100                                     0               0
                              8 - 20 mm       17           4354,7     100                                     0               0
                               4 - 8 mm       9,2          2414,6     100                         <0.1        0               1                      <0.1         <0.1
                               2 - 4 mm       5,9          1536,3      50                                     0               0
                               1 - 2 mm       5,1          1334,3      20     <0.1                            0               2                      <0.1          0,1
                         0.5 mm - 1 mm        6,9          1795,4       5      0,1                            0               2           0,1        <0.1          0,5
                               < 0.5 mm       41         10776,61     0,1                                    nvt             nvt                      nvt          nvt
                                 Totalen      100        26004,71              0,2                            0               5           0,2        <0.1          0,6
                                                                                           Na afronding volgens norm (mg/kg) :             <1        <1            <1
                             Asbesthoudende materialen                Hechtgebonden
                                     losse vezels                           nee
                                     losse vezels                           nee
                                         nvt                                nvt
                        Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
                        in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
                        Conclusie:
                                                                                                                          Gemeten    95%-betrouwbaarheids-
                                                                                                                          Gehalte      interval (mg/kg ds)
                                                                                                                          (mg/kg ds) ondergrens bovengrens
                        De bepalings grens is                                                                                 -           -           1
                        Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal                                                    <1          <1          <1
                        Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal                                              0,2           <0.1        0,6
                        Serpentijn asbest                                                                                   0,2           <0.1        0,6
                        Amfibool asbest                                                                                     <0.1          <0.1       <0.1
                        Totaal asbest                                                                                        <1            <1         <1
                        Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)                                             <1           <1          <1
                        In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de
                        volgende asbestsoort gevonden:
                            chrysotiel
                                1
DOC-13-12379346-NL-P1
                                                                                                                                                            Blad 1 van 1
                        Kamer van Koophandel     Directeur
                        Nr. 08110898             ppa. Marc van Gelder
                        VAT/BTW-ID-Nr.:          Dr. Paul Wimmer
                        NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre> BIJLAGE 4
Toetsingskader
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                            Toetsingskader vaste bodem en grondwater
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden
bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en
meetvoorschriften.
Bron: Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013”
         (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater
opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar
streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s
opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.
A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande
van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één
overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden
zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd
(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997).
Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk
risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep
en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep
grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens
aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken
aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.
• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn
     gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking.
• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent
     dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de
     Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als
     handreiking gegeven.
In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien
informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de
Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties
van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft
voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor
het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De
interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor
interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor
een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van
beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM,
2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de
bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet
geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden
en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor
bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-
men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden
grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering (2000).
                                                                                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater
                                   gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)
                                   Streefwaarde Landelijke achter- Streefwaarde                  Interventiewaarden
                                                     grond concentratie
                                       ondiep               diep (AC)         diep (incl. AC)
Stofnaam
                                   (<10 m –mv)           (>10 m –mv)          (>10 m –mv)
                                    grondwater 7           grondwater          grondwater 7      grond          grondwater
                                       ( g/l)                 ( g/l)               ( g/l)     (mg/kg d.s.)         ( g/l)
1. Metalen
Antimoon                                  -                    0,09                 0,15           22                20
Arseen                                   10                       7                  7,2            76               60
Barium                                   50                     200                 200             -8               625
Cadmium                                  0,4                    0,6                 0,06            13                6
Chroom                                    1                     2,4                  2,5             -               30
Chroom III                                -                       -                   -            180                -
Chroom VI                                 -                       -                   -            78                 -
Kobalt                                   20                     0,6                  0,7           190               100
Koper                                    15                     1,3                  1,3           190               75
Kwik                                    0,05                      -                 0,01             -               0,3
Kwik (anorganisch)                        -                       -                   -             36                -
Kwik (organisch)                          -                       -                   -              4                -
Lood                                     15                     1,6                  1,7           530               75
Molybdeen                                 5                     0,7                  3,6           190               300
Nikkel                                   15                     2,1                  2,1           100               75
Zink                                     65                      24                  24            720               800
                                                         Streefwaarde                            Interventiewaarden
                                                     grondwater 7 ( g/l)                         grond         grondwater
2. Overige anorganische stoffen
Chloride (mg CL/l)                                             100 mg/l                              -
Cyanide (vrij)                                                    5                                 20             1.500
Cyanide (complex)                                                10                                 50             1.500
Thiocyanaat                                                       -                                20              1.500
3. Aromatische verbindingen
Benzeen                                                         0,2                                1,1               30
Ethylbenzeen                                                      4                                110               150
Tolueen                                                           7                                 32              1000
Xylenen (som) 1                                                 0,2                                 17               70
Styreen (vinylbenzeen)                                            6                                 86               300
Fenol                                                           0,2                                 14              2000
Creosolen (som) 1                                               0,2                                 13               200
4. PAK’s
Naftaleen                                                      0,01                                  -               70
Fenantreen                                                    0,003*                                 -                5
Antraceen                                                    0,0007*                                 -                5
Fluorantheen                                                   0,003                                 -                1
Chryseen                                                      0,003*                                 -               0,2
Benzo(a)antraceen                                            0,0001*                                 -               0,5
Benzo(a)pyreen                                               0,0005*                                 -              0,05
Benzo(k)fluorantheen                                         0,0004*                                 -              0,05
Indeno(1,2,3cd)pyreen                                        0,0004*                                 -              0,05
Benzo(ghi)peryleen                                            0,0003                                 -              0,05
PAK’s (totaal) (som 10)1                                          -                                 40                -
5. Gechloreerde Koolwaterstoffen
A: (vluchtige) koolwaterstoffen
Monochlooretheen (Vinylchloride)2                              0,01                                0,1                5
Dichloormethaan                                                0,01                                3,9             1.000
1,1-dichloorethaan                                               7                                  15               900
1,2-dichloorethaan                                               7                                 6,4               400
1,1-dichlooretheen2                                             0,01                               0,3               10
1,2-dichlooretheen (som)1                                      0,01                                 1                20
Dichloorpropanen (som)1                                         0,8                                 2                80
Trichloormethaan      (chloroform)                               6                                 5,6               400
1,1,1-trichloorethaan                                          0,01                                 15               300
1,1,2-trichloorethaan                                          0,01                                 10               130
Trichlooretheen       (Tri)                                      24                                2,5               500
Tetrachloormethaan (Tetra)                                     0,01                                0,7               10
Tetrachlooretheen     (Per)                                    0,01                                8,8               40
                                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater
                                                    Streefwaarde            Interventiewaarden
                                                 grondwater 7 ( g/l)        grond      grondwater
5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg)
b. chloorbenzenen5
Monochloorbenzeen                                           7                  15           180
Dichloorbenzenen (som)1                                     3                  19           50
Trichloorbenzenen (som)1                                   0,01                11           10
Tetrachloorbenzenen (som)1                                 0,01               2,2           2,5
Pentachloorbenzenen                                       0,003               6,7            1
Hexachloorbenzeen                                      0,00009*               2,0           0,5
c. chloorfenolen5
Monochloorfenolen(som)1                                    0,3                5,4           100
Dichloorfenolen(som)1                                      0,2                 22           30
Trichloorfenolen(som)1                                    0,03*                22           10
Tetrachloorfenolen(som)1                                  0,01*                21           10
Pentachloorfenol                                          0,04*                12            3
d. polychloorbifenylen (PCB’s)
PCB’s (som 7) 1                                           0,01*                 1          0,01
e. Overige gechl. koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som)1                                    -                 50           30
Dioxine (som I-TEQ)1                                         -              0,00018        nvt6
Chloornaftaleen (som)1                                       -                 23            6
6. Bestrijdingsmiddelen
a.organochloorbestrijdingsmiddelen
Chloordaan (som)1                                      0,02 ng/l*               4           0,2
DDT (som)1                                                   -                 1,7           -
DDE (som)1                                                   -                 2,3           -
DDD (som)1                                                   -                 34            -
DDT/DDE/DDD (som)1                                    0,004 ng/l*               -           0,01
Aldrin                                                0,009 ng/l*             0,32           -
Dieldrin                                                0,1 ng/l*               -            -
Endrin                                                 0,04 ng/l*               -            -
Drins (som)1                                                 -                  4           0,1
  -endosulfan                                          0,2 ng/l*                4            5
  -HCH                                                   33 ng/l               17            -
  -HCH                                                   8 ng/l               1,6            -
  -HCH (lindaan)                                          9 ng/l              1,2            -
HCH-verbindingen (som)1                                    0,05                 -            1
Heptachloor                                           0,005 ng/l*               4           0,3
Heptachloorepoxide (som)1                             0,005 ng/l*               4            3
b. organofosforpesticiden
-
c. organotin bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen (som)1                        0,05* – 16 ng/l           2,5           0,7
d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA                                                       0,02                 4           50
e. overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine                                                 29 ng/l              0,71          150
Carbaryl                                                 2 ng/l*              0,45          50
Carbofuran                                              2 9 ng/l             0,017          100
7. Overige stoffen
Asbest3                                                      -                100            -
Cyclohexanon                                               0,5                150         15.000
Dimethyl ftalaat                                             -                 82            -
Diethyl ftalaat                                              -                 53            -
Di-isobutyl ftalaat                                          -                 17            -
Dibutyl ftalaat                                              -                 36            -
Butyl benzylftalaat                                          -                 48            -
Dihexyl ftalaat                                              -                220            -
Di(2-ethylhexyl)ftalaat                                      -                 60            -
Ftalaten (som)1                                            0,5                  -            5
Minerale olie4                                              50               5.000          600
Pyridine                                                   0,5                 11           30
Tetrahydrofuran                                            0,5                  7           300
Tetrahydrothiofeen                                         0,5                8,8          5.000
Tribroommethaan (bromoform)                                  -                 75           630
                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Toelichting voetnoten tabel 1
* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1
  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit
(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten <
vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan
dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor
een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een
berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7
maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit
geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde
concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor
die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan
worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de
betreffende stoffen.
2
  De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het
aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.
3
  Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4
  De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging
met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om
praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.
5
  Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de
individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als
0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van
overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor
de som van een groep stoffen indien (Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een
betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
6
  Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.
7
  De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit
betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden
gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van
een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het
beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit
van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert
(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de
vereiste rapportagegrens AS3000.
8
  De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan
het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte
van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium
inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
9
   Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de
rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met
0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde
normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk
verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft
geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende
monster niet goed kan worden beoordeeld.
                                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S)
Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen
stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:
1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;
2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste
     geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten.
     De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:
     a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;
     b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;
     c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het
        compartiment water zijn afgeleid;
     d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.
Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn
dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige
verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of
onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen
van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient
daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van
ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:
• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op
     verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel
     interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van
     ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor
     slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake
     blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen
     waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;
• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het
     vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden
     factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie
     of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor
     het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke
     schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-
     assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de
     onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden.
• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd
     worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn
omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en
bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en
2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de
Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).
                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre> Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 6
                                      gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)
                                                 Streefwaarde                               Interventiewaarden
                                                            4
                                               grondwater ( g/l)                grond (mg/kg d.s.)      grondwater ( g/l)
 Stofnaam
                                         ondiep4                diep4
                                       (<10 m –mv)          (>10 m –mv)
 1. Metalen
 Beryllium                                   -                  0,05*                    30                       15
 Seleen                                      -                   0,07                   100                      160
 Tellurium                                   -                     -                    600                       70
 Thallium                                    -                    2*                     15                        7
 Tin                                         -                   2,2*                   900                       50
 Vanadium                                    -                   1,2                    250                       70
 Zilver                                      -                     -                     15                       40
                                                 Streefwaarde                               Interventiewaarden
                                             grondwater 7 ( g/l)                grond (mg/kg d.s.)      grondwater ( g/l)
 3. Aromatische verbindingen
 Dodecylbenzeen                                          -                             1.000                     0,02
 Aromatische oplosmiddelen1                              -                              200                      150
 Dihydroxybenzenen (som)3                                -                               8                         -
 Catechol (o-dihydroxybenzeen)                          0,2                               -                     1.250
 Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)                        0,2                               -                      600
 Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)                       0,2                               -                      800
 5. Gechloreerde Koolwaterstoffen
 Dichlooranilinen                                        -                              50                       100
 Trichlooranilinen                                       -                              10                        10
 Tetrachlooranilinen                                     -                              30                        10
 Pentachlooranilinen                                     -                              10                         1
 4-chloormethylfenolen                                   -                              15                       350
 Dioxine (som I-TEQ)2                                    -                             nvt 5                  0,001 ng/l
 6. Bestrijdingsmiddelen
 Azinfosmethyl                                      0,1 ng/l *                           2                         2
 Maneb                                              0,05 ng/l*                           22                       0,1
 7. Overige stoffen
 Acrylonitril                                          0,08                             0,1                        5
 Butanol                                                 -                              30                      5.600
 butylacetaat                                            -                              200                     6.300
 Ethylacetaat                                            -                              75                      15.000
 Diethyleen glycol                                       -                              270                     13.000
 Ethyleen glycol                                         -                              100                     5.500
 Formaldehyde                                            -                              0,1                       50
 Isopropanol                                             -                              220                     31.000
 Methanol                                                -                              30                      24.000
 Methylethylketon                                        -                              35                      6.000
 Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)                         -                              100                     9.400
Toelichting voetnoten tabel 2
* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1
   Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic
naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen
3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-
ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen
40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.
2
  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit
(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten <
vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan
dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor
een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een
berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7
maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.
                                                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>3
  Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.
4
  De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit
betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden
gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van
een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het
beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit
van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert
(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de
vereiste rapportagegrens AS3000.
5
  Voor grond is er een interventiewaarde.
6
  Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-
grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo
verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde.
Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster
of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend
karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan
worden beoordeeld.
C: Bodemtypecorrectie
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten
gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten
worden vergeleken.
Metalen
Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]
Waarin:
(IW)b          = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;
(IW)sb         = interventiewaarde voor standaardbodem;
%lutum         = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten
                 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend;
% org. stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten
                 organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;
A, B, C        = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);
 Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen:
 Stof                                                A                           B                    C
 Arseen                                             15                          0,4                   0,4
 Barium                                             30                           5                     0
 Beryllium                                           8                          0,9                    0
 Cadmium                                            0,4                       0,007                 0,021
 Chroom                                             50                           2                     0
 Kobalt                                              2                         0,28                    0
 Koper                                              15                          0,6                   0,6
 Kwik                                               0,2                      0,0034                 0,0017
 Lood                                               50                           1                     1
 Nikkel                                             10                           1                     0
 Tin                                                4 0,                         6                     0
 Vanadium                                           12                          1,2                    0
 Zink                                               50                           3                    1,5
                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Organische verbindingen
De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn
afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van
PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)
Waarin:
(IW)b               = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;
(IW)sb              = interventiewaarde voor standaardbodem;
% org. stof         = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met
                       gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
                       2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
PAK’s
Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot
10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch
stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch
stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische
stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)
Waarin:
(IW)b               = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.
D: Meetvoorschriften
De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november
2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.
                                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>            BIJLAGE 5
Monsternemingsplan en -formulier asbest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>HUNNEMAN

MILIEU - ADVIES

Projectgegevens ; z asbest in Coe nein)

Projectnummer ere ra HUNN EM AN

Locatie gemeente | Wemel. WiLIEU - AOVIES

Opdrachtgever Middan Nek Telen AN a

Doel onderzoek @ verkennend O nader onderzoek NEN/VOA Puurveenseweg28
Kootwijkerbroek

Uitvoerende organisatie | Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. 190214 maart 2019

Verantwoordelijke MT A A 4 mässas | OO eee ve eeeeryeeneretene

Verantwoordelijke PL AAE.

Checklist veiligheid en onderzoeksstrategie

O onverdacht: standaard veiligheidsmaatregelen conform geldende CROW-P132 / CROW 400

® verdacht: vochtmetingen en strategie bepaling aanvullende veiligheidsmaatregelen zie RF-33

Opmerkingen: TDrop Z2ane Sibe stolele in,

Toets uitvoering,

Maaiveldinspectie uitgevoerd O ja ® nee, voorafgaand aan veldwerk

Aanvullende instructie locatiebezoek G nee O ja

Aanvullende instructie veldwerk © nee O ja zie RF-33

Aanvulling standaard apparatuur,hulpmiddelen ® nee O ja:.

afwijkingen VKB-protocol/NEN-normen ® nee O ja motivatie:

Klic-melding Õ nvt O ja O door aannemer

Laboratorium en coderingen

ern Code monster(s):  O bodem NEN-5707 KEE

A Wpuin (NEN-5897) as Ch

0 penn O materiaalmonster (NEN-5896) (——sacsasecestecsacecstsecaaeeneeeeseesereeennanans
O materiaal verzamelmonster (MVM) cease caceeseesceceeeececeeeeeeeteeetseeteeeesers

Checklist onderzoeks- en veiligheidsmaterialen

® Spade O Afsluitbare emmers O Hersluitbare plastic zakken

® Hark O Meetlint / Meetwiel O Landmeetapparatuur

® Folic O Markeerlint O Piketpaaltjes

® Werkschets O Schouwbak O Ruime hoeveelheid werk water

® Vochimeter O Veiligheidshelm O Halfgelaatsmasker

® Veiligheidshandschaenen O Plakband O Afspoelbare- of wegwerpoveralls

6 A fspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen

@ Grove zeven met een maaswijdte van 40 en 20 millimeter

@ Monsterschep van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breed

9 Grondboor met een zo groot mogelijke middellijn, maar minimaal 3xD100 of 12 centimeter

® Grove balans met oy bereik tot 60 kilogram, afleesbaar op hele grammen (1% nauwkeurigheid)

=
O gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en grondwerk, geschikt voor het nemen van monsters (voorzien van overdruk)
© P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten O Stickers met de tekst "Voorzichtig, bevat asbest"
O Overdrukcabine op de laadschop of kraan O Asbest decontaminatie-unit

Ruimte voor notities en toelichting

Pagina 1 van 2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>» HUNNEMAN

MILLES >

| Opdrachtgever

ADVIES]

® idem monsternemingsplan

Doel onderzoek

© idem monsternemingsplan = | verkennend O nader

Uitvoerende veldwerker(s)

| Locatie ingedeeld in
deelgebieden/RE’s

Neerslag

®<10mm O> 10mm per dag

O nee
® ja, ingedeeld o.b.v. welke cri

O regen O hagel O sneeuw

Tijdstip © na zonsopgang/voor zonsondergang O na zonsondergang

Zicht O<50m @>50m Hi bs
Bedekking maaiveld O<25% @>25% vegelptie waterplassen, anders nl: VA A DA) fa 4 eef md Ly ;
Vegetatie verwijderd? Oja =~ =

® nee betrekkingsgraad na verwijdering O< 25% O> 25%

Maaiveldinspectie uitgevoerd

O nee, tijdens locatie bezoek
® ja, voorafgaand aan veldwerk

bijzonderheden maaiveldinspectie

vochtgehalte

® nee
O ja:

@> 10% O0< 10%

maatregelen (n.a.v. vochtgehalte)

Re’s/procfdikkenJeastérs!

afmetingen vermelden op tekening

Indien visucel asbest aangetroffen:

Hoeveelheid, type.plaat/golf?, vindplaats zie tekening en codering
O zie boorstaat veldwerk
O opmerkingen

Gaten/ sleuwei/boringen

boordiepte en/of afmetingen vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving 2 ey KROxX ED Adan,

Bodemmonsters

codering en datum overdracht aan lab vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving

Checklist bijlagen

afwijkingen van VKB-protocol
2018 of van NEN 5707/5897

® foto’s

® nee

® kaart O overig:

Oja, aard en motivatie afwijkingen:

paraaf veldwerker

voor akkoord projectleider

| d.d: (1-

6:05 ML Nie Zolg MI:

mmm

Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 6
Historische informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket
Datum: 04-04-2019
             Legenda
             Locatie
             Voortgang onderzoek
             Mijnsteengebieden
1/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Inhoud
1  Algemeen
 2  Disclaimer
1         Algemeen
          Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of
          sanering.
          Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.
2         Disclaimer
          De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
          Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
          ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
          meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
          onderzocht worden.
          De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
          voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
          Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
          de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
           Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
          Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
          stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEM- EN
PUINONDERZOEK
Puurveenseweg 26

Kootwijkerbroek
Kenmerk: 11211014

Opdrachtgever:

Datum rapport:
Status:

Uitvoering:

Projectleider en
rapporteur:

Autorisatie:

Gemeente Barneveld

8 augustus 2011
Definitief

PJ Milieu BV
ir, P.J, van der Wal.
wal@pjmilieu.nl

Via
HJR. van Dasselaar

ASBEST IN

</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>INHOUD

INLEIDING

VOORONDERZOEK

2.1 Algemeen

2.2 Resultaten vooronderzoek
2.2.1 Onderzoekslocatie
2.2.2 Omgevingsaspecten

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet

VERKENNEND BODEMONDERZOEK
31 Veldwerkzaamheden
3,2 Resultaten
3.3 Laboratoriumonderzoek
3.3.1 Uitgevoerde analyses
3.3.2 Analyseresultaten en toetsing

ASBEST IN PUINONDERZOEK
4.1 Onderzoeksopzet

4,2 Veldwerkzaamheden

4.3 Bodemopbouw

4.4 Resultaten voorbehandeling
4.5 Laboratoriumonderzoek
4.6 Onderzoeksresultaten

47 _Verontreinigingsituatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
5.1 Conclusies
5.2 Aanbevelingen

BIJLAGEN

M NR te Non

Resultaten vooronderzoek

Boorprofielen, legenda, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk en foto’s

Kopie analysecertificaten
Toetsing van de analyseresultaten
Algemene achtergrondinformatie
Toetsingskader

Topografisch overzicht, kadastrale kaart en tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en asbest in puinonderzoek | PJ Milieu BV

1 INLEIDING

In opdracht van Gemeente Barneveld is door PJ Milieu BV in mei 2011 een verkennend
bodem en asbest in puinonderzoek uitgevoerd op de locatie Puurveenseweg 26 te
Kootwijkerbroek.

Aanleiding

Aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek is de voorgenomen onroerend goed transactie
(aankoop) en de eventuele toekomstige aanvraag van een omgevingsvergunning. Het
voornemen is om nieuwbouw van woningen te realiseren.

In verband met de aankoop en het toekomstige gebruik dient een bodemonderzoek
uitgevoerd te worden.

Normering

Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze van dit uitgevoerde vooronderzoek
(historisch onderzoek) wordt omschreven in de NEN 5725'. Het opvolgend uitgevoerde
verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740? en het uitgevoerde asbest in
puinonderzoek is gebaseerd op de NEN 5897,

Doelstelling

Op de locatie is sprake van verdachte locaties en een onverdachte locatie.

Het doel van een verkennend bodemonderzoek voor een verdachte locatie is vast te stellen of
de vooronderstelde verontreinigingen op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre
de verontreinigende stoffen aanwezig zijn in gehalten boven de landelijke of lokale
achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater). Het doel van het verkennend
onderzoek, strategie voor een onverdachte’ locatie, is aan te tonen dat op de
onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in
de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde
en de streefwaarde. Het doel van het asbest in puinonderzoek is het vaststellen of asbest in de
bodem aanwezig is en zo ja om de omvang van de verontreiniging met gehalten boven de
grenswaarde te bepalen.

! NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Delft
2009

2 NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delfi 2009

3 NEN 5897, Monstememing en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat,
Delft 2005

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek, 3 12 LOTA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek | PJ Milieu BV

Indeling rapport

In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de
volgende pagina’s wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek,
het verkennend bodemonderzoek en het asbest in puinonderzoek. Het rapport wordt
‘afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Verantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal
boringen c.q. sleuven en analyses wordt uitgevoerd. Het kan niet geheel uitgesloten worden
dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.

Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de
kwaliteit van de onderzochte locatie.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 4 | 121101 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

2 VOORONDERZOEK

2.1 Algemeen

Het vooronderzoek heeft zowel betrekking op de onderzoekslocatie als op de omgeving.

In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het verwerken van kadastrale informatie:

- het verwerken van de via internet verzamelde gegevens;

- het verwerken van de bij PJ Milieu BV bekende gegevens;

- het verwerken van de door de gemeente en eigenaar verstrekte gegevens;

- het bepalen van de regionale bodemopbouw;

- het verwerken van de gegevens uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst
Grondwaterverkenning (TNO-DGV), Delft);

- het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving,

2.2 Resultaten vooronderzoek
2.2.1 Onderzoekslocatie

Algemeen

De onderzoekslocatie (oppervlakte circa 8.430 m, locattecoördinaten X 173,805 - Y
461,930) maakt deel uit van de percelen kadastraal bekend; gemeente Garderen, sectie G,
nrs. 2905 (gedeeltelijk), 3282 (ged.), 3283 (ged.) en 3284. Ten aanzien van deze percelen
zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen,
hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie is geregistreerd. Voor de
regionale en lokale ligging wordt verwezen naar bijlage 7, topografisch overzicht en
kadastrale kaart.

Huidige gebruik

De percelen zijn deels in gebruik als varkens- en kippenstal. Tussen beide stallen is een
klinkerweg aanwezig waarin een spuitplaats is gelegen. Ten zuiden van de kippenstal is een
weiland en een paardenbak (behoort niet meer tot de onderzoekslocatie) aanwezig. Tijdens
de inspectie van de onderzoekslocatie zijn een bovengrondse tank (circa 3 m? in lekbak
welke volgens de eigenaar buiten gebruik is}, een vatenopslag, een autowrak en een opslag
van diverse materialen aangetroffen. De stallen zijn deels voorzien van asbestverdachte en
deels van asbestvrije golfplaten. Uit informatie van de eigenaar is gebleken dat de
bovengrondse tank eveneens in de meest westelijk loods heeft gestaan. In deze loods zijn op
diverse plaatsen olievlekken op de bestrating aangetroffen.

De eigenaar heeft eveneens gemeld dat onder de bestrating ten oosten van de zuidelijke loods
puin aanwezig is.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 5 12101 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek

PJ Milieu BV

Historische informatie
Zo ver als bekend heeft de onderzoekslocatie altijd een agrarische functie gehad. Zeker sinds

1980 is op de locatie een varkens- en kippenfokkerij aanwezig.

Verleende vergunningen
Bij de gemeente Barneveld zijn voor de onderzoekslocatie diverse verleende vergunningen in
het kader van de Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer bekend. Voor een
overzicht van deze vergunningen wordt verwezen naar de onderstaande tabel.

Tabeli Verleende bouw- en milieuvergunningen
Soort Aanvrager | Voor Verleend | Bijzonderheden
Bouwverg. J.W. Dekker Bouwen kraamopfokschuur 28-1-1980 | Asbesthoudende
golfplaat
Hinderwet J.W. Dekker Oprichten en in werking hebben en | 27-6-1980
houden van een veehouderij
(varkens)
Bouwverg. J.W. Dekker Bouwen opslagruimte voor | 14-5-1981 | Asbesthoudende
voerstrooisel en materieel golfplaat
Bouwverg, J.W. Dekker Bouwen pluimveestal 4-8-1981 Asbesthoudende
golfplaat
Hinderwet J.W. Dekker Uitbreiden en wijzigen agrarische | 25-3-1982
bedrijf met mesten varkens en
kuikens
Hinderwet J.W. Dekker Uitbreiden en wijzigen veehouderij | 1-9-1983
met varkens, kuikens, jongvee en
meststiertjes
Bouwverg. J.W, Dekker Vervangen kippenhok door | 14-5-1984 | Asbesthoudende
kalverstal golfplaat
Bouwverg. J.W, Dekker Bouwen pluimveestal 8-1-1985 Asbesthoudende
golfplaat
Bouwverg. J.W, Dekker Bouwen hooi- en stro-opslag 30-9-1985 | Asbesthoudende
golfplaat
Hinderwet Wesselseveld bv, | Oprichten en in werking hebben en | 18-6-1986
houden veehouderij met mestopslag
voor varkens en kalveren
Bouwverg. J.W. Dekker Bouwen woning met garage 3-8-1992 Septictank en zinkput
Bouwverg. J.W. Dekker Uitbreiden pluimveeschuur 26-1-1999 | Achterste 50m
asbestvrije golfplaat
Wet J.W. Dekker Houden van mestvarkens en | 24-2-1999
Milieubeheer scharrelkippen
Wet J. Dekker Houden van varkens en legkippen | 8-12-2004
Milieubeheer
Wet P van Deurne Houden van varkens 6-9-2006
Milieubeheer

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek

LI21101A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

Bodeminformatie

Van de onderzoekstocatie is bodeminformatie bekend. In tabel 2 zijn de gegevens uit deze
rapporten beknopt weergegeven (zie ook bijlage 1).

Tabel 2 Voorgaand bodemonderzoek onderzoekslocatie

Puurveenseweg 26

Type onderzoek
Onderzoeksbureau
Datum rapport
Kenmerk rapport
Aanleiding

Resultaten bovengrond
Resultaten ondergrond
Resultaten grondwater

Conclusies

Aanbevelingen

Verkennend Bodemonderzoek
Kattenbroek Van de Streek
9-3-1998

IKVO98050

Aanvraag bouwvergunning
Verhoogde EOX-waarde
Geen verhoogde gehalten

Licht verhoogd gehalte chroom, matig verhoogde gehalten koper
en zink |

Geen belemmering voor de voorgenomen bouwaanvraag. De
gehalten koper en zink in het grondwater worden beschouwd als
achtergrondgehalte.

Geen

Datum rapport

Kenmerk rapport
Aanleiding

Resultaten bovengrond
Resultaten ondergrond

Resultaten grondwater
Conclusies

Aanbevelingen

Puurveenseweg
Type onderzoek Verkennend Bodemonderzoek
Onderzoeksbureau Kattenbroek Van de Streek

19-4-2001

DSVO01086

Aanvraag bouwvergunning

Geen verhoogde gehalten

Geen verhoogde gehalten

Licht verhoogd gehalte chroom, matig verhoogd gehalte koper

Geen belemmering voor de voorgenomen bouwaanvraag. Het
gehalte koper in het grondwater wordt beschouwd als
achtergrondgehalte.

Geen

Toekomstig gebruik

Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie niewwbouw van woningen te

realiseren.

Asbest

Tijdens de inspectie van de onderzoekslocatie is expliciet gelet op het voorkomen van
asbestverdachte materialen op het maaiveld en aan de bebouwing (voor zover zichtbaar). In
tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen asbestverdachte materialen op de
onderzoekslocatie. Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat dit slechts een indicatief overzicht
is. Om tot een goed beeld van de aanwezige asbestverdachte materialen in en aan de panden
te komen dient een volledige asbestinventarisatie uitgevoerd te worden.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek

7 11211014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

Tabel 3 Waargenomen asbestverdachte materialen

Locatie Waar Wat

Noordelijke loods voorste deel Dakbedekking Golfplaten (redelijke kwaliteit)
Zuidelijke loods voorste deel | Dakbedekking Golfplaten (redelijke kwaliteit)
Westelijke loods Dakbedekking Golfplaat (redelijke kwaliteit)

Uit informatie van de eigenaar is gebleken ten oosten van de zuidelijke loods onder de
bestrating puin in de bodem is gebracht. Het kan niet worden uitgesloten dat de
aangebrachte puinlaag asbesthoudende materialen bevat.

2.2.2 Omgevingsaspecten

Vooronderzoeksgebied

Het vooronderzoeksgebied is gezien het gebruik en de oppervlakte van de omliggende
percelen als volgt bepaald: De onderzoekslocatie en een “strook grond’ hieromheen tot een
afstand van maximaal 25 meter.

Huidig gebruik
Het huidige gebruik van het vooronderzoeksgebied is met name agrarisch. In de omgeving
van de onderzoekslocatie zijn geen bodembedreigende activiteiten bekend.

Historisch gebruik |
Het historische gebruik van het vooronderzoeksgebied was hoofdzakelijk agrarisch gebied.

Bodemonderzoeken / (grooischalige) bodemverontreiniging
Van de omgeving is een bodemonderzoeksrapport bekend. In tabel 4 zijn de gegevens uit dit

rapport beknopt weergegeven.

Tabel 4 _ Voorgaand bodemonderzoek omgeving

Puurveenseweg 22

Type onderzoek Verkennend Bodemonderzoek

Onderzoeksbureau Broekhuis Milieukundig Adviesbureau

Datum rapport Oktober 1994

Kenmerk rapport 5.1.366.94

Aanleiding Aanvraag bouwvergunning

Resultaten bovengrond Licht verhoogd gehalte zink

Resultaten ondergrond Geen verhoogde gehalten

Resultaten grondwater Licht verhoogde gehalten cadmium, chroom, koper, nikkel en
zink. Tevens een matig verhoogd gehalte lood

Conclusies Geen belemmering voor de voorgenomen bouwaanvraag

Aanbevelingen Grondwater niet gebruiken voor menselijke consumptie

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 8 1121101 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek

PJ Milieu BV

Fabel S$ Te onderscheiden deellocaties

DL Omschrijving V/0 | Verwachte stoffen Oppervlakte
fin’)
A Bovengrondse tank en opslag V Minerale olie 90
diverse materialen
B Verdachte loads (voormalige V Minerale olie 130
locatie bovengrondse tank en
olievlekken op bestrating)
Cc Spuitplaats en autowrak V Diverse stoffen 130
D Vatenopslag V Diverse stoffen 15
E Overig overdacht terrein (8) 8.430
F Puin onder bestrating Vv Asbest 159
zuidoostelijk deel terrein
DL = Deellocatie
VO = Verdacht of Onverdacht ten aanzien van bodemverontreiniging

In onderstaande tabel zijn de uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden per
deellocatie schematisch weergegeven. De werkzaamheden zijn gebaseerd op de genoemde
strategie conform NEN 5740.

Tabel 6 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek per deellocatie

Deellocatie A: Bovengrondse tank en opslag diverse materialen
Onderzoeksstrategie voor verdachte locätie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingsker (VEP)

Veldonderzoek Laboratoriumonderzock
Aantal boringen en peilbuizen Aantal (meng monsters
Boring tot én boring tot én boring met Grond Grondwater
0,5 m grondwater peilbuis
0 2 | I 1

Deeltocatie B: Verdachte toods (voormalige locatie bovengrondse tank en olievlekken op bestrating)
Onderzoeksstrategie voor verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)

Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek
Aantal boringen en peilbuizen Aantal (meùg)monsters
Boring tot én baring tot én boring met Grond Grond water
0,5 m _ grondwater peilbuis
0 3 | I 1

Deellocatie C: Spuitplaats en autowrak
Onderzoeksstrategie voor verdachte locatie met cen plaatsel

ijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP}

Veldonderzock

Aantal boringen en peilbuizen

Laboratoriumonderzock
Aantal (meng)monsters

Grondwater

Boring tol én boring tot én boring met Grond
0,5 m grondwater peilbuis
0 3 I 1 1
Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek II21101A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek .

PJ Milieu BV

Vervolg tabel 6

Deellocatie D: Vatenopslag
Onderzogkssträtegie voor verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskem (VEP)
Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek
Aantal boringen en peilbuizen Aantal (méng)monsters
Boring tot én boring tot én boring met Grond Grondwater
0,5 m grondwater peilbuis
2 1 0* 1 -
Deellocatie E: Overig onverdacht terrein (circa 8,430 m?)
Onderzoeksstrategie voor onverdachte locatie (ONV)
Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek
Aantal boringen en peilbuizen Aantal (meng)monsters
Boring toi én boring tot én boring met Grond Grondwater
0,5 m grondwater peilbuis Bovéngtotid Ondergrond.
13 õtt lem. B en C 3 2 Lem. B en C
* in afwijking tot de norm wordt geen peilbuis geplaatst maar een boring tot het grondwater
+4 De peilbuizen worden gecombineerd met de deellocaties B en C. In plaats van twee peilbuizen worden

twee extra boringen doorgezet tat in het grondwater.

Vier boringen worden inpandig in de stallen uitgevoerd. Verder wordt er een boring geplaatst
ter plaatse van de opslag locatie bij de noordelijke stal, Ter plaatse van deel locatie F wordt in
eerste instantie een boring geplaatst in het deel van het perceel achter de zuidelijke stal. Door
middel van deze boring wordt gecontroleerd of op deze deellocatie inderdaad puin is
aangebracht en daarmee asbestverdacht is. Afhankelijk van de resultaten van deze boring kan

(nader) asbest in puinonderzoek noodzakelijk zijn.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek

MIO A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek : PJ Milieu BV

3 VERKENNEND BODEMONDERZOEK

31 Veldwerkzaamheden

Het veldonderzoek is uitgevoerd door gecertificeerde personen van PJ Milieu BV (bijlage 2,
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB
2000) en de protocollen 2001* en 2002° van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Op 2 mei 2011 is het veldwerk uitgevoerd op basis van de in paragraaf 2.3 aangegeven
onderzoeksstrategie. In tabel 7 is per deellocatie aangegeven welke codering de boringen en
peilbuizen hebben gekregen.

Tabel 7 Te onderscheiden deellocaties
DL Omschrijving Code beringen en peilbuizen

A Bovengrondse tank en opslag diverse materialen | 101 tm 103
B Verdachte loods (vml. locatie bovengrondse tank | 201 t/m 204
en olievlekken op bestrating)

C Spuitplaats en autowrak 301 t/m 304

D Vatenopslag 401 t/m 403

E Overige onverdachte terrein _| i t/m 19
DL = Deellocatie

Het grondwater is bemonsterd op 12 mei 2011. Gelijktijdig is per peilbuis de stand van het
grondwater bepaald alsmede de zuurgraad (pH) en het geleidingvermogen (ec).

De situering van de boorpunten is aangegeven op tekening 1 (bijlage 7).

Een uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5.

32 Resultaten

Bodemopbouw
In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de
locatie is in tabel 8 omschreven.

4 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en

waterpassen
Het nemen van grondwatermonsters

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 12 HIZ1EGIA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

Tabel 8 __ Globale bodemopbouw onderzoekslocatie

_ Traject (m-mv} Lithologische beschrijving

0,0 - 0,1 Verharding (klinker)
0,1 — 0,5. Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus
0,5 — 2,8 Zand, matig fijn, zwak siltig

Zuurgraad, geleidingsvermogen en grondwaterstand
De zuurgraad, het geleidingsvermogen en de grondwaterstand is per peilbuis in het veld
bepaald.

Tabel 9 Gemeten zuurgraad, geleidingsvermogen en grondwaterstand per peilbuis (d.d. 12-05 2011)

Peilbuis | Filtertraject Zuurgraad Geleidingsvermogen | Grondwaterstand
(m-my) ©) (uS/cm) ‚{m-mv)

101 1,8 — 2,8 6,5 1010 1,75

201 16-26 6,4 600 1,57

301 1,7 -2,7 6,4 280 1,65

Deze waarden kunnen als normaal worden beschouwd.

Zintuiglijke waarnemingen

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bij boring 14 in het traject 0,1-1,1 m-mv brokken
puin aangetroffen. Tevens is in dit traject een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Volgens informatie van de eigenaar is het deel van het terrein waar zich puin onder de
bestrating bevindt zich tot het deel achter de zuidelijke loods (zuidoostelijk deel van het
perceel).

Bij de overige boringen zijn geen bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of
bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging.
Op het maaiveld en in de omhoog gebrachte grond (met uitzondering van boring 14) zijn ook
geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

3.3 Laboratoriumonderzoek
331 Uitgevoerde analyses

De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het
milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V, te Barneveld. Het asbestverdachte materiaal
is ter analyse aangeboden aan het asbestlaboratorium RPS Analyse B.V. te Ulvenhout. Beide
laboratoria zijn RvA geaccrediteerd.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek . 13 II2110EA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek,

- PJ Milieu BV

De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie
paragraaf 2.3).

In tabel 10 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch
weergegeven.

Tabel 10 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters

DL | Monstercode | Boringen Diepte (m-my) | Geanalyseerde parameters
Grond: |
A | MM-101 101 t/m 103 0,9 — 1,7 Minerale olie en organische stof
B | MM-201 201 t/m 204 1,0-1,5 Minerale olie en organische stof
C | MM-30! 301, 302, 304 0,08 — 0,5 Standaardpakket bodem’, lutum en
organische stof
D |MM-401 401 t/m 403 0,08 — 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
E [MM-] 1 tm 9 0,0 — 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
E |MM-2 10 t/m13, 15 t/m 19 0,0 — 0,6 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
E {141 14 0,1 —0,6 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
E |MM-3 1, 4, 9, 10 0,3 — 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
E |MM-4 14, 15, 16, 19 0,5—1,5 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
Grondwater:
A 101-1-] PB-101 1,8 — 2,8 Minerale olie en vluchtige aromaten
B | 201-1-1 PB-201 1,6 — 2,6 Standaardpakket grondwater’
Cc 301-)-1 PB-301 17—2,7 Standaard pakket grondwater
Materiaal:
E 14 14 0,1 —1,1
= het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het
monsternametraject per boring weergegeven
DL deellocatie
MM = mengmonster
PB peilbuis

droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie
(GC), PAK (10) en PCB (7)
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), styreen,
VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen. chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC)

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek

14

120 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

3.3.2 Analyseresultaten en toetsing

Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 3.

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef-/achtergrond- en interventiewaarden. Uitleg
over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 6.

Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze
toetsing verwoord?,

Deellocatie A — Bovengrondse olietank en opslag diverse materialen

Vaste bodem
In het mengmonster MM-101 is minerale olte niet aangetoond in een gehalte boven de

detectiegrens.

Grondwater

In het grondwater afkomstig van peilbuis 101 zijn licht verhoogde gehalten benzeen (0,26
ug/l), xylenen (1,9 ug/l) en naftaleen (0,70 ug/l) aangetoond. Minerale olte en de overige
vluchtige aromaten zijn niet aangetoond in een gehalte boven de detectiegrens.

Deellocatie B — Verdachte loods (voormalige locatie bovengrondse tank en olievlekken op
de bestrating).

Vaste bodem
In het mengmonster MM-201 is minerale olie niet aangetoond in een gehalte boven de

detectiegrens.

Grondwater

In het grondwater afkomstig van peilbuis 201 is een licht verhoogd gehalte barium (140 wefl)
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte °
boven de streefwaarde,

Deellocatie C — Spuitplaats en autowrak

Vaste bodem

In het mengmonster MM-301 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een
gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).

« niet verhoogd: het gehalte overschrijft de streef-/achtergrondwaarde niet, er is in principe sprake van een
‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde “parameters - factor 0,7° kunnen als ‘niet
verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet
overschrijden)

* licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de streef-/achtergrondwaarde, maar de tussenwaarde (het
gemiddelde van de streef-/achtergrond- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De verontreiniging
is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering} noodzakelijk is =

¢ _matig verhoogd; het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om te
bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging

* _ sterk verhoogd: hel gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang
en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 15 IT21101A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

Grondwater

In het grondwater afkomstig van peilbuis 301 is een licht verhoogd gehalte barium (1 90 ug/l)
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte
boven de streefwaarde.

Deellocatie D — Vatenopslag
Vaste bodem

In het mengmonster MM-401 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een
gehalte boven de achtergrondwaarde (A W2000).

Grondwater
Het grondwater ter plaatse is niet onderzocht.

Deellocatie E — Overig onverdacht terrein

Bovengrond

In het mengmonster MM-I is een licht verhoogd gehalte koper (22 mg/kg d.s.) aangetoond,
Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de

achtergrondwaarde (AW2000).

In het mengmonster MM-2 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een
gehalte boven de achtergrondwaarde (AW 2000).

In de puinhoudende bovengrond van het grondmonster 14-1 is geen van de geanalyseerde
parameters aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).

Ondergrond
In de mengmonsters MM-3 en MM-4 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in

een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).

Grondwater
Het grondwater is gecombineerd onderzocht met deellocatie B en C.

Asbestverdacht materiaal

Het in boring 14 aangetroffen asbestverdachte materiaal is onderzocht op mate van
asbesthoudendheid. Het materiaal blijkt daadwerkelijk asbesthoudend te zijn. Het materiaal .
is goed hechtgebanden en bevat 10-15 % chrysotiel en 2-5 % crocidoliet.

Naar aanleiding van de informatie van de eigenaar (puin onder de bestrating) en het
aantreffen van asbesthoudend materiaal in boring 14 is, in overleg met de opdrachtgever,
besloten ter plaatse van de verharding achter de zuidelijke loods een asbest in puinonderzoek
uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek staan weergegeven in hoofdstuk 4.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 16 112110 HA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

4 ASBEST IN PUINONDERZOEK

4.1

Onderzoeksopzet

Naar aanleiding van het aantreffen asbesthoudend materiaal in boring 14 is in overleg
met de opdrachtgever besloten een asbest in puinonderzoek uit te voeren ter plaatse van
deellocatie F.

Het doel van het asbest in puinonderzoek is om de omvang van de verontreiniging met
asbest vast te stellen en te controleren of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging (> 100 mg asbest/kg d.s.).

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5897, paragraaf 8.2, nader onderzoek
waarbij het aantal te graven sleuven/gaten is afgeleid van paragraaf 7.6.2 (kleinschalige
afgedekte funderingslagen).

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 150 m? en is volledig bestraat. Zoals
voorgeschreven in de norm werden 3 sleuven aan de rand van de verharding en | sleuf in
de bestrating gegraven.

42 Veldwerkzaamheden

Het veldonderzoek is uitgevoerd door gecertificeerde personen van PJ Milieu BV (bijlage 1,
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB
2000) en protocol 2018 en van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Op 11 met 2011 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 4,1. Zoals
weergegeven in de norm zijn ten behoeve van het nader onderzoek sleuven gegraven in
plaats van gaten. De gegraven sleuven zijn gecodeerd vanaf nr. S1 en verder. Ter controle
van de aanwezigheid van puin onder de bestrating is eveneens | boring (nr. G5) verricht. De
situering van de sleuven is aangegeven op tekening | (bijlage 7). Een foto-impressie is
opgenomen in bijlage 2.

Ten behoeve van het asbest in puinonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Inspectie van het maaiveld is niet uitgevoerd aangezien de gehele onderzoekslocatie
verhard is met klinkers;

Bij de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen;

Machinaal zijn sleuven gegraven tot tn de ongeroerde ondergrond;

Het uitgegraven bodemmateriaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel
geïnspecteerd op asbest waarbij de grond in het veld is uttgespreid en doorgeharkt in
een laagdikte van 5 cm;

%

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 17 112110 1A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

4.3

De asbestverdachte materialen die zijn vrijgekomen bij de monstervoorbehandeling,
zijn per sleuf en per bodemlaag verzameld als materiaalverzamelmonster;

Gezien de oppervlakte van de deellocatie (150 m?) kan de onderzoekslocatie als 1 RE
(maximaal 1.000 m?) worden beschouwd;

Van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling, op basis van de zintuiglijke
waarnemingen, twee mengmonsters samengesteld voor analyse op (fijnere)
asbesthoudende delen;

Van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld;

De zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd;

De verzamelde monsters zijn ter analyse aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium
RPS-analyse te Ulvenhout aangeboden om te bepalen of de monsters daadwerkelijk
asbesthoudend zijn;

De verzamelde materiaalmonsters en de grondmonsters zijn conform de NEN 5896
(“Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie”) en NEN
5707, onderzocht op het percentage asbest en de aard van het materiaal.

Bodemopbouw

In bijlage 2 is van elke sleuf een boorprofiel opgenomen. De ‘gemiddelde’ aangetroffen
bodemopbouw van de sleuven is in tabel 11 omschreven.

Tabel 11 Globale bodemopbouw onderzoekslocatie

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving
0,0 — 0,07 Verharding (klinkers)
0,07 — 0,1 Zand, matig fijn, zwak siltig
0,1 —0,5/0,9 Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst puinhoudend, brokken baksteen
0,5/0,9—1,2 Zand, matig fijn, zwak siltig (ongeroerd)
4.4 Resultaten voorbehandeling

In tabel 12 is per sleuf aangegeven in welk mengmonster het ontgraven, voorbehandelde
materiaal ís opgenomen. Tevens zijn de resultaten van de voorbehandeling opgenomen in de

tabel.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 18 1121101 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- én nader asbest in grondonderzoek

P) Milieu BY

Tabel 12 Monsteromschrijvingen, aangetroffen bijmengingen en asbestverdacht materiaal
Steuf Traject Omschrijving/ Asbestverdacht | Code materiaal- Code
{m-mv) bijmengingen materaal (verzamel) grondmonster
monster
Sl 00-05 Zand Õjpö, i AA 7 ER N 5
52 0,07 — Zand, - - -
0,1 - 0,5 Zand, uiterst puinhoudend, Golfplaat, 2 st. VM-2 MM-A
brokken baksteen 40 gram
0,5 — 0,6 Zand - . -
83 0,07 — 0,1 Zand . - -
0,1 —1,1 Zand, uiterst puinkoudend, Golfplaat, 8 st. VM-3 S3*
brokken baksteen 556 gram
0,9 — 1,2 Zand M - M
S4 0,07 — 0,1 Zand - - -
0,1—0,5 Zand, uiterst puinhoudend, - - MM-A
brokken baksteen
0,5 — 0,6 Zand _ _ .
G3iboring) 0,07 - 1,0 Zand - a AAA - |
zwak puinhoudend © = 0 tot 5 % puin matig puinhoudend = 5 tot 20 % puinhoudend
sterk puinhoudend = 20 tot 50 % puin uiterst puinhoudend = 50 tot 80 % puinhoudend
st, = stukken/stukjes |

geen asbestverdacht materiaal aangetroffen / geen code
gezien de relatief grote hoeveelheid asbestverdachte deeltjes welke in deze sleuf
zijn aangetroffen is besloten een separaat grondmonster van deze sleuf samen te

stellen.

45 Laboratoriumonderzoek

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is besloten alle verzamelde
materiaalverzamelmonsters en beide mengmonsters te onderzoeken. Een kopie van de
analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten zijn getoetst volgens de
daarvoor geldende voorschriften (Circulaire Bodemsanering 2009).

De berekening van het gemiddeld gehalte asbest in puin is opgenomen in bijlage 4 en wordt
besproken in paragraaf 4.6. De berekening is uitgevoerd zoals weergegeven in hoofdstuk 8

van de NEN 5897.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek

121 01A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

In tabel 13 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch
weergegeven.

Tabel 13 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters

Monstercode | Sleuf / gat Diepte (m-mv) | Geanalyseerde parameters
Materiaal:
VM-2 Sz 0,1 -0,5 Asbest (materiaalverzamelmonster)
VM-3 $3 0,1-6,9 Asbest (materiaalverzamelmonster)
Grond:
MM-A $2, $4 zie tabel 12 Grond Klassiek NEN 5896
53 $3 zie tabel 12° Grond Klassiek NEN 5896
VM = materiaalverzamelmonster afkomstig uit sleuf
MM = mengmonster

Voor de asbest in puin analyses is per ongeluk de analyse ‘Grond Klassiek NEN 5896’
aangevraagd in plaats van ‘Asbest in puin NEN5897’. Hierdoor is van de grondmonsters niet
het nat en het drooggewicht bepaald. Om dit te compenseren is het in het veld bepaalde
gewicht van het monster gecompenseerd voor het bij het verkennend bodemonderzoek
bepaalde gehalte droge stof (gemiddeld 90%). De invloed op de berekening wordt mede
gezien de uiteindelijke analyseresultaten nihil geacht.

4.6 Onderzoeksresultaten

Visuele inspectie toplaag/maaiveld (bovenste 1 a 2 centimeter)
De visuele inspectie van het maaiveld ts achterwege gelaten aangezien het gehele terrein met
klinkers is verhard

Visuele inspectie en bemonstering actuele contactzone en ondergrond

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 150 m*. Ter plaatse zijn de sleuven $1,
$2, S3, S4 en GS (gat) gegraven. Wegens de afwijkende samenstelling van sleuf $3 ten
opzichte van de $2 en S4 is besloten beide bodemmonsters te laten analyseren. Uit de
analyseresultaten blijkt dat in de onderzochte mengmonsters MM-A en S3 geen asbest (fijne
fractie) is aangetoond.

Berekening gemiddeld gehalte (grondmonsters MM-A en 53)

Uit de uitgevoerde berekeningen (conform de NEN 5897) blijkt dat er sprake is van
homogeniteit binnen deze sleuven. Hierdoor bedraagt het gemiddelde gehalte asbest in grond
80 mg/kg d.s. Het gemiddelde gehalte asbest overschrijdt de grenswaarde van 109 mg/kg d.s.
niet. Het gemiddelde gehalte asbest voldoet niet aan het stopcriterium voor het nader
onderzoek.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 20 1I21101A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

4.7 Verontreinigingsituatie

Zintuiglijk is in het uitgegraven bodemmateriaal asbesthoudend materiaal aangetroffen.
Analytisch blijkt dat het asbesthoudende materiaal 10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet
bevat. Het onderzochte asbesthoudende materiaal is goed hechtgebonden.

Ter plaatse is asbest in de bodem aanwezig, maar de grenswaarde van 100 mg/kg d.s. wordt
niet overschreden,

Omvang
Op basis van het stopcriteria voor het nader onderzoek asbest naar het gemiddetde gehalte is

de aangetroffen verontreiniging niet voldoende ingekaderd. Echter gezien de grote van de
onderzoekslocatie wordt nader asbest in puinonderzoek niet noodzakelijk geacht

Ingeschat wordt dat ter plaatse van het zuidwestelijke deel van de locatie in het traject van
0,1 tot 0,9 m-mv in de zintuiglijk met puin verontreinigde bodem asbest aanwezig kan zijn.
De grenswaarde voor asbest in puin (100 mg/ke d.s.) wordt niet overschreden. Het kan echter
niet worden uitgesloten dat de grenswaarde plaatselijk wel wordt overschreden. Naar
verwachting bevindt zich ter plaatse circa 90 m? met asbest verontreinigde puingrond is.

Oorzaak en ernst

De verontreiniging met asbest in puin is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens
bouwwerkzaamheden tussen 1988 en 1998. In deze periode zijn de beide stallen op de
onderzoekslocatie uitgebreid,

Aangezien de grenswaarde voor asbest in puin (100 mg asbest/kg d.s.) niet overschreden
wordt is het niet noodzakelijk de locatie te saneren. Voorafgaand aan een toekomstige
bestemmingswijziging wordt echter geadviseerd het zichtbare asbest te verwijderen. Ook kan
in de planvorming de bebouwing zo gepland worden dat dit deel van de locatie onder de
toekomstige bebouwing (dan dient te puinverharding afgevoerd te worden wat onder de
bevoegdheid van de VROM-inspectie valt (huidige gebruik locatie erfverharding/inrit)) of
bestrating terecht komt.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 21 1121 101A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek PJ Milieu BV

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de
onderzoeksiocatie (deels) verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging.
Voor uitvoering van het onderzoek worden de in tabel 14 weergegeven deellacaties

onderscheiden,
Tabel 14 Te onderscheiden deellogaties
DL | Omschrijving V/O | Verwachte stoffen Oppervlakte (m*)
A Bovengrondse tank en opslag V Minerale olie 90
diverse materialen
B Verdachte loods (voormalige V Minerale olie 130

locatie bovengrondse tank en
otievlekken op bestrating)

C Spuitplaats en autowrak V Diverse stoffen 130
D Vatenopslag V Diverse stoffen 15
E Overige overdachte terrein O 8.430
F Puinverharding onder bestrating Vv Asbest 150
zuidwestelijk deel perceel (NEN 5897)
DL = Deellocatie
VO = Verdacht of Onverdacht ten aanzien van bodemverontreiniging

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de NEN $740 en de NEN 5897.

Deellocatie A — Bovengrondse tank en opslag diverse materialen

Geconcludeerd wordt dat de hypothese “verdachte locatie’ stand houdt. In het grondwater
zijn benzeen, xylenen en naftaleen aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde. Dit zou
mogelijk kunnen duiden op enige invloed van de bovengrondse tank. Echter in de vaste
bodem wordt geen minerale olie aangetoond waardoor lekkage van de tank minder
waarschijnlijk wordt.

Deellocatie B — Verdachte loods (voormalige locatie bovengrondse tank en olievlekken op
bestrating)

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor wat betreft de verwachte
stoffen geen stand houdt. Minerale olie is in de grond en het grondwater niet aangetoond.
Ten behoeve van de combinatie met het overige terrein is het grondwater onderzocht op een
uitgebreid pakket waaruit een licht verhoogd gehalte barium is gebleken.

Deellocatie C — Spuitplaats en autowrak
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ stand houdt. Barium is in het

grondwater aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 22 1121101A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek ; PJ Milieu BV

Deellocatie D — Vatenopslag

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ geen stand houdt. De verwachte
verontreinigde stoffen zijn niet aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde. Het
grondwater is niet onderzocht.

Deellocatie E — Overige onverdachte terrein
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ geen stand houdt. In de

bovengrond is koper aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde. Tevens is in de
puinverharding onder de bestrating op het zuidwestelijke deel van het terrein asbest
aangetroffen. In het grondwater is barium aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

Deellocatie F — Puinverharding onder bestrating zuidwestelijk deel terrein
Geconcludeerd wordt dat de hypothese “verdachte locatie’ stand houdt. In de bodem is asbest

aangetroffen. De grenswaarde van 100 mg/kg d.s. wordt echter niet overschreden. Ter plaatse
van deellocatie F wordt ingeschat dat circa 90 m? met asbest verontreinigd puin aanwezig is.

5.2 Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt het niet noodzakelijk geacht
aanvullend (nader) onderzoek uit te voeren.

Ter plaatse van de deellocatie F is asbest in de bodem aanwezig in een gehalte onder de
grenswaarde. Aangezien de grenswaarde voor asbest in puin (100 mg asbest/kg d.s.) niet
overschreden wordt is het niet noodzakelijk de locatie te saneren. Voorafgaand aan een
toekomstige bestemmingswijziging wordt echter geadviseerd het zichtbare asbest te /
verwijderen. Ook kan in de planvorming de bebouwing zo gepland worden dat dit deel van
de locatie onder de toekomstige bebouwing (dan dient te puinverharding afgevoerd te
worden wat onder de bevoegdheid van de VROM-inspectie valt (huidige gebruik locatie
erfverharding/inrit)) of bestrating terecht komt.

In hoeverre de vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit een belemmering vormt voor
een onroerende zaak transactie is afhankelijk van hetgeen partijen overeenkomen.

Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform de Regeling en het Besluit
bodemkwaliteit. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan, ongeacht
de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek, een aanvullende keuring van de af te
voeren partij worden gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van toepassing.

Puurveenseweg 26 Kootwijkerbroek 23 21101 Á
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Le Eubõjpib vopren uäjuiev 4645 veLvE vertu ep uy |
jura mee,
tu maareh jur
tL Gi Sez- CEO
wann Cet LOBE 5
LEJEEJISEPIGLAMÄN ERSA F hel,
AP NEA rd
n__n 008: 1
LUST LWG wd JEEVES ie
L | 1102-10-82 Nd oY i
aber weg E) Frwy
VIOLIZIL WLOLLZLE an
WEEDE Ait kus
Šuuavaranenis A
Ana A
yaoztepuoumd UI jSagse VS -Luspod PUSUUSHSA a ee
eN NATER
uej aspuolõusrog
EEE
SED
ua a"
Ja ~
4 aneooasa i kn
q euesopsen 7 he
“a /
geneooreeg | Se /
gsneojag [ | ~~ /
vanesejeeg | OT 07 as FA
(eisepesii sualBsjaaaia = —..——— is: ki 4
oe
Unna) Guvanogag in = sas Pi
Sa Ed
(a anesorjaap) anesqsyacziapug = ------- A. hd
JENSEN ZEE x s
rawwnusnp gez had Tag Es
singlid P a
mag COD i
õuwog @ se
VONIDAT "m

uajeuajevi Bejsdo yey aspuosBuanod ~ oa
aleooj PWA) Sa,
Spo alydepsan a

sjeeidijnds

vajenajetu Gejsdo

Bejsdowalea

</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>           TEKENING 1-1
Situatie met monsterpunten en peilbuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>asbesidak

goot

asbestdak

asbesivri

stacaravan

braakliggend /

IN
Nf
Vv

0 2 4 6 8 10m

a Midden Nederland Milieu a a
| | | mir -
ator bestaande pelbuis met nummer Teorey AA
& en Verkennend bodem= en asbestonderzoek Seton! 1:250
MOEREN A. ald Puurveenseweg 28 Kootwijkerbroek Aimetingen  Ad4_p
_ _ ; Datum apr.-2019
— grens onderzoekslacalie Situatie met monsterpunten en peilbuis Getekend dh
Filename 190214A
Barkstraal 5
HUNNEMAN Bio AG Raalte
MILIEU — ADVIES Fen:0572- 331574

</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                             Puurveenseweg IV
Bijlage 2 Quick scan flora en fauna
120                   "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>E coTierra

Ecologisch adviesbureau

</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Opstallen nabij Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek
    - Quickscan flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming -
              Opdrachtgever                               VanWestreenen BV
              Datum veldbezoek                            21 maart 2019
              Kenmerk rapport                             Q2019.038- Quickscan flora en fauna
                                                          Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek
              Datum rapport                               14 april 2019
              Auteur                                      ing. J.M. de Wever
                    EcoTierra-ecologisch adviesbureau
                         Postadres: Margijnenenk 12, 7415 JZ Deventer
              Bezoekadres: Loods570- Oostzeestraat 2, 7411 MD Deventer
                                                www.ecotierra.nl
                                               info@ecotierra.nl
                                                   0570-597418
                       Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming
         Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden
     verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook,
        zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven. EcoTierra- ecologisch
       adviesbureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de
      resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van EcoTierra- ecologisch adviesbureau; opdrachtgever
             vrijwaart EcoTierra- ecologisch adviesbureau voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.
  - Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -                                       Pagina | 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING
1 INLEIDING                                                                          5
   1.1 AANLEIDING                                                                    5
   1.2 DOELSTELLING                                                                  5
   1.3 VOLLEDIGHEID ONDERZOEK                                                        5
   1.4 GELDIGHEIDSDUUR RAPPORT                                                       5
2 ONDERZOEKSOPZET                                                                    6
   2.1 BRONNENONDERZOEK                                                              6
   2.2 VELDBEZOEK                                                                    6
3 PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN                                                     7
   3.1 PLANGEBIED                                                                    7
   3.2 GEWENSTE TOEKOMSTIGE SITUATIE EN VOORGENOMEN INGREPEN                         9
4 BEVINDINGEN ONDERZOEK                                                             10
   4.1 BEVINDINGEN BRONNENONDERZOEK                                                 10
   4.2 BEVINDINGEN VELDONDERZOEK                                                    11
5 EFFECTENBEOORDELING                                                               14
   5.1 EFFECTEN BESCHERMDE GEBIEDEN/ HOUTOPSTANDEN                                  14
   5.2 EFFECTEN SOORTEN                                                             14
6 CONCLUSIE EN VRIJBLIJVEND ADVIES                                                  16
   6.1 CONCLUSIE                                                                    16
   6.2 VRIJBLIJVEND ADVIES                                                          17
BIJLAGEN
     1.  Wettelijk kader
     2.  Lijst beschermde soorten
     3.  Jaarrond beschermde nesten
     4.  Literatuurlijst
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING
In opdracht van VanWestreenen BV heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau bij enkele
opstallen nabij Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek (gemeente Barneveld) een quickscan
flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).
Het onderzoek heeft zich met name op de soortenbescherming en niet op het
gebiedsbeschermingsdeel van de wet (Natura2000) gericht.
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de bebouwde kern van Kootwijkerbroek en betreft
diverse opstallen nabij Puurveenseweg 26.
De initiatiefnemer is voornemens de opstallen te amoveren ten behoeve van de realisatie
van een woning. In dit kader worden geen groenstructuren gerooid of watergangen
gedempt.
De ingrepen vinden plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van
gebieden.
Onderhavige quickscan is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een veldbezoek.
Het veldbezoek heeft op 21 maart 2019 plaatsgevonden.
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). De provincie
hanteert geen externe werking als het gaat om het GNN, de Nee-tenzij toets is derhalve niet
aan de orde. Het plangebied betreft tevens geen weidevogelgebied of een ander gebied dat
is beschermd overeenkomstig het provinciale natuurbeleid. Dergelijk beschermd gebied zal
derhalve niet verloren gaan of aangetast worden.
Het plangebied is niet gelegen binnen een straal van 2.000 meter van een Natura2000-
gebied. De verwachting is dan ook dat er geen rechtstreekse aantasting zal plaatsvinden op
de soorten die voor omliggende Natura2000-gebieden zijn aangewezen.
Er worden in het kader van de voorgenomen ingrepen geen bomen gekapt. Derhalve is het
onderdeel ‘houtopstanden’ van de Wet natuurbescherming niet van toepassing.
Thema’s als verdroging en vermesting/ verzuring (stikstof/ PAS) vallen niet onder de
reikwijdte van onderhavige quickscan flora en fauna.
Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde planten, jaarrond beschermde nesten van
vogels of beschermde verblijfplaatsen van Habitatrichtlijnsoorten of niet vrijgestelde
soorten waargenomen.
Het plangebied betreft geen significant foerageergebied voor vleermuizen of vogels.
Mogelijk wordt er door algemeen voorkomende vogelsoorten gebroed binnen het
plangebied.
  Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in de
  onderzochte situatie geen procedurele gevolgen zijn ten gevolge van de voorgenomen
  ingrepen.
      → Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk;
      → Een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) is niet noodzakelijk;
      → Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling als het
            ruimtelijke ingrepen betreft;
      → De zorgplicht is altijd van toepassing.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -         Pagina | 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>1 INLEIDING
In opdracht van VanWestreenen BV heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau bij enkele
opstallen nabij Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek (gemeente Barneveld) een quickscan
flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).
1.1 Aanleiding
De initiatiefnemer is voornemens de opstallen te amoveren ten behoeve van de realisatie
van een woning. In dit kader worden geen groenstructuren gerooid of watergangen
gedempt.
In verband met de inwerktreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017 is
het noodzakelijk om voorafgaande aan ruimtelijke ingrepen en inrichting te toetsen of de
geplande activiteiten geen negatief effect hebben op beschermde plant- en/of diersoorten
en leefgebieden.
1.2 Doelstelling
Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben.
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord;
•        zijn er binnen het plangebied beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of
         worden deze verwacht?
•        wat is de juridische status van deze soorten?
•        hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze
         soorten?
•        ligt het plangebied in of nabij beschermde natuurgebieden, zoals het GNN/ de GO of
         Natura2000-gebieden?
•        wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden?
•        dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden?
•        dient er een ontheffing aangevraagd te worden?
1.3 Volledigheid onderzoek
Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over
de aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden
waargenomen tijdens het veldbezoek. Aan de hand expert-judgement en bekende
ecologische principes zal een inschatting worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen
komen van beschermde plant- en diersoorten. Verder is de quickscan geen
veldinventarisatie. Veldinventarisaties omvatten meerdere opnamerondes die
seizoensgebonden zijn en volgens standaardmethoden worden uitgevoerd. Het rapport
betreft eveneens geen Voortoets Natura2000 zoals nodig kan zijn bij de ligging nabij een
Natura2000-gebied.
1.4 Geldigheidsduur rapport
Afhankelijk van de aangetroffen soorten is de rapportage drie of vijf jaar geldig. Voor
Habitatrichtlijnsoorten en vogels met een jaarrond beschermd dient maximaal drie jaar als
geldigheidsduur te worden gehanteerd met als voorwaarde dat er weinig (fysieke)
veranderingen hebben plaatsgevonden in het plangebied.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -       Pagina | 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>2 ONDERZOEKSOPZET
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde plant-
en diersoorten. Er is gestart met een bronnenonderzoek en vervolgens is de locatie bezocht.
Het onderzoek zal zich met name richten op de soortenbescherming en niet op het
gebiedsbeschermingsdeel van de wet (Natura2000).
2.1 Bronnenonderzoek
Alvorens het terrein is bezocht zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen geraadpleegd. De
waarnemingen zijn gedaan tussen 2014 en 2019. Hierdoor is indicatief een beeld verkregen
of er streng en strikt beschermde soorten voorkomen in het kilometer-/uurhok waarin het
plangebied is gelegen.
Diverse kaarten (waaronder kernkwaliteiten GNN en GO, Natura2000 en natuurbeheerplan)
van de provinciale site gelderland.nl zijn geraadpleegd in maart en april 2019.
Tevens is er op internet gezocht naar openbare rapportages van ecologische onderzoeken
die in de directe omgeving van onderhavig plangebied zijn uitgevoerd.
2.2 Veldbezoek
Het veldbezoek heeft op 21 maart 2019 plaatsgevonden. Tijdens het veldbezoek was het half
bewolkt bij een temperatuur van rond de 16°C.
Tijdens het veldonderzoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking
tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen,
sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, graafsporen, nesten, holen,
uitwerpselen, haren en dergelijke).
Het gehele plangebied was ten tijde van het veldbezoek toegankelijk. De directe omgeving
van het plangebied is tijdens het veldbezoek eveneens bekeken.
Tijdens het veldonderzoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.
Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog (J.M. de Wever) met een relevante Hbo-
opleiding en ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans. Tevens worden door de
ecoloog diverse relevante cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse
vakbladen en nieuwsbrieven gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De
onderzoeker is in het bezit van diverse certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Flora-
en faunawet, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4. IPC Groene Ruimte (door
Stadswerk erkend certificaat)’.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -          Pagina | 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>3 PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten
daadwerkelijk plaatsvinden.
3.1 Plangebied
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de bebouwde kern van Kootwijkerbroek en betreft
diverse opstallen nabij Puurveenseweg 26. De opstallen bestaan uit een overkapping,
woonunit en oude stallen die als werkplaats/ opslagplaats worden gebruikt. De directe
omgeving bestaat uit agrarische percelen.
                   Afbeelding 1: Situering plangebied (bron: VanWestreenen BV).
Foto’s: Indrukken plangebied.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -    Pagina | 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Foto’s: Indrukken plangebied.
Foto’s: Indrukken plangebied.
Foto’s: Indrukken directe omgeving.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen
De initiatiefnemer is voornemens de opstallen te amoveren ten behoeve van de realisatie
van een woning ter plaatse. In dit kader worden geen groenstructuren gerooid of
watergangen gedempt. Tevens zal er planologisch geschoven gaan worden met het
bestemmingsvlak ‘wonen’.
De ingrepen vinden plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van
gebieden.
Afbeelding 2: Indruk gewenste situatie (Bron: VanWestreenen BV).
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -  Pagina | 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>4 BEVINDINGEN ONDERZOEK
Hieronder worden de bevindingen van het bronnenonderzoek en vervolgens de bevindingen
van het veldonderzoek besproken.
4.1 Bevindingen bronnenonderzoek
In de databases van de provincie is af te lezen dat het plangebied niet is gelegen in het
Gelders Natuurnetwerk en geen natuurbeheertypen heeft meegekregen in het vigerende
Natuurbeheerplan. Het plangebied betreft geen weidevogelgebied.
Er liggen geen Natura2000-gebieden binnen een straal van 2.000 meter.
Volgens de geraadpleegde bronnen (betreft vaak bronnen die met kilometer- of uurhokken
werken) kunnen er in de omgeving soorten (niet uitputtend opgesomd en relevant voor
plangebied) als steenuil, kerkuil, huismus, gewone dwergvleermuis en laatvlieger,
voorkomen.
De rapportage van een natuuronderzoek op dezelfde locatie ‘Natuurtoets Puurveenseweg
26, Kootwijkerbroek’; Inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden in het kader van
natuurwet- en regelgeving. Conceptrapport 11-132. EcoGroen Advies, 2011 Zwolle’ is
bestudeerd. In deze rapportage wordt een quickscan en een nader onderzoek naar kerkuil
en vleermuizen besproken.
Er was toentertijd een kerkuil op de locatie aanwezig. Tevens werd er door huismus gebroed
in de te behouden woning. Het vleermuizenonderzoek heeft niks opgeleverd, het plangebied
werd slechts door een enkele vleermuis gebruikt om er te foerageren. Tevens zijn er geen
steenuilen waargenomen. Wel is de kerkuil meerdere avonden waargenomen.
Naar aanleiding van de rapportage van EcoGroen zouden door de Kerk- en
Steenuilenwerkgroep Veluwe 3 kerkuilennestkasten, 6 steenuilenkasten en 6 bosuilenkasten
(holenduiven) opgehangen zijn in de directe omgeving (briefrapport C 2011-7, december
2011, de heer H. van Diepen).
De locaties van de kasten zijn:
     • Puurveenseweg 26, Kootwijkerbroek. In de paardenstal wordt een kerkuilennestkast
         geplaatst en worden zitstokken voor de kerkuilen aangebracht. De stal staat in een
         hoek van een ruime paardenwei.
     • Puurveenseweg 24, Kootwijkerbroek. In de boomgaard wordt een
         steenuilennestkast geplaatst.
     • Puurveenseweg 20, Kootwijkerbroek. In de paardenstal wordt een kerkuilennestkast
         geplaatst. Op het ruime terrein met weiden, moestuin en paardenbak omzoomd met
         houtwallen en knotwilgen worden 2 à 3 steenuilennestkasten geplaatst en enkele
         nestkasten voor bosuilen en holenduiven.
     • Puurveenseweg 16, Kootwijkerbroek. In de werkplaats wordt achter het al bestaande
         invlieggat voor duiven een kerkuilennestkast geplaatst. In de houtsingel wordt een
         steenuilennestkast geplaatst en enkel nestkasten voor holenduiven.
     • Walhuisweg 10, Kootwijkerbroek. In de boomgaard/geitenweide wordt een
         steenuilennestkast geplaatst.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -       Pagina | 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>4.2 Bevindingen veldonderzoek
Flora
Beschermde flora is niet aangetroffen in het plangebied. Het plangebied bestaat met name
uit bebouwing en verharding.
Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het daadwerkelijke plangebied en de omgeving diverse
vogels waargenomen zoals ekster, koolmees, houtduif, kauw, buizerd (in de lucht) en een
enkel exemplaar van de huismus. De huismus is binnen het daadwerkelijke plangebied
gedurende het ruim twee uur durende onderzoek geen enkele keer waargenomen. Het
waargenomen exemplaar betrof een zingend mannetje op het dak van woning met
huisnummer 26. Bij het erf aan de overzijde van de Puurveenseweg zijn eveneens auditief
exemplaren waargenomen.
Foto: Zingend mannetje dak woning nummer 26.
De te amoveren opstallen zijn goed onderzocht op nesten en sporen van deze soort. De
daken van de stallen waren door de geringe hoogte goed te onderzoeken. Er zijn geen
nestresten of sporen van huismus waargenomen. Een deel van de golfplatendaken is
vogeldicht gemaakt. Er zijn weinig groenstructuren aanwezig rondom de opstallen waarin
deze soort kan schuilen.
.
Foto’s: Goed te onderzoeken golfplaten en dichtgemaakte openingen.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -    Pagina | 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Er zijn geen verse sporen van uilen, zoals steen- en kerkuil, waargenomen binnen het
plangebied. In de stallen ten oosten van het plangebied zijn oude fecaliën van waarschijnlijk
de kerkuil die vroeger op het erf aanwezig was aangetroffen.
In de 2011 geplaatste kerkuilenkast in de paardenstal broedt volgens de initiatiefnemer geen
kerkuil, alleen duiven. Er zijn ook geen sporen van kerkuil aangetroffen daar. Aan de overzijde
van de weg hangt in een boom een steenuilenkast.
Foto’s: Kerkuilenkast op erf en steenuilenkast in weide overzijde Puurveenseweg.
Verder zijn er ook zijn geen horsten van roofvogels of nesten van andere uilen geconstateerd.
Algemeen voorkomende soorten kunnen in sommige opstallen, zoals de overkapping,
broeden.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn geen exemplaren of voortplantings- en/ of verblijfplaatsen van soorten aangetroffen
die zijn beschermd bij de Habitatrichtlijn of van soorten die niet zijn vrijgesteld door de
provincie. Binnen het plangebied zijn geen concrete aanwijzingen aangetroffen, zoals
markeerpoepjes en/of latrines, die duiden op een vaste verblijfplaats van een steenmarter.
Soorten als das, eekhoorn en dergelijke zijn niet te verwachten binnen een volledig bebouwd
plangebied zoals in onderhavige situatie. Mogelijk dat algemeen voorkomende muizen
voorkomen binnen het plangebied.
Vleermuizen
De te amoveren opstallen zijn niet geschikt bevonden voor vleermuizen. Het ontbreekt de
opstallen aan elementen als toegankelijke spouwen, gevelbetimmering en pannendaken.
Er zijn binnen het plangebied geen geschikte bomen (met holtes, scheuren of loszittend
schors) of opstallen aanwezig, verblijfplaatsen van vleermuizen zijn derhalve uitgesloten.
De verwachting is dat er sporadisch gefoerageerd zal worden door vleermuizen binnen het
plangebied, er is bijna geen groen aanwezig.
Er zijn geen significante vliegroutes aanwezig binnen het plangebied.
Amfibieën, reptielen en vissen
Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het daadwerkelijke plangebied. De
aanwezigheid van vissen en voortplantingswater van amfibieën kan derhalve worden
uitgesloten. Het plangebied is niet geschikt als landhabitat van amfibieën of voor reptielen.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -         Pagina | 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Ongewervelden/ overige soorten
Het ontbreken van specifieke habitats zoals heide en (laag)veen, grote rivieren en oude,
rottende eiken maakt dat de veelal veeleisende Habitatrichtlijnsoorten en exemplaren van
de nationaal beschermde soorten van ongewervelden en overige soorten niet te verwachten.
Die soorten hebben vaak specifieke ecologische eisen die in dergelijke plangebieden beperkt
aanwezig zijn. De Veluwe nabij heeft voor dergelijke soorten een hogere potentie.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -      Pagina | 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>5 EFFECTENBEOORDELING
Hieronder zijn de effecten van de voorgenomen ingrepen op eventueel aanwezige
beschermde gebieden en de aanwezige flora en fauna getoetst aan de Wet
natuurbescherming.
5.1 Effecten beschermde gebieden/ houtopstanden
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk. De provincie
hanteert geen externe werking als het gaat om GNN. Verdere toetsing aan het GNN wordt
derhalve niet noodzakelijk geacht.
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura2000-gebied. Directe negatieve effecten
op de soorten die specifiek voor omliggende Natura2000-gebieden zijn aangewezen zijn niet
te verwachten.
Er worden in het kader van het project geen bomen gekapt. Derhalve is het onderdeel
‘houtopstanden’ van de Wet natuurbescherming niet van toepassing.
Thema’s als verdroging en vermesting/ verzuring (stikstof) vallen niet onder de reikwijdte van
onderhavige quickscan flora en fauna.
5.2 Effecten soorten
Er wordt in het kader van de vigerende wetgeving nagegaan of beschermde vaste rust- en
verblijfplaatsen door het project opzettelijk worden aangetast (vernield, beschadigd of
ongeschikt gemaakt) of dat dieren opzettelijk worden verontrust, verjaagd of gedood. Verder
is er gekeken of er invloeden zijn die leiden tot een verminderde geschiktheid als
foerageergebied waarbij het een zodanig belang betreft dat bij het wegvallen van deze
functie ook vaste rust en verblijfplaatsen niet langer kunnen functioneren.
Flora
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied geen beschermde wilde vaatplanten
aangetroffen. Er zijn ook geen beschermde soorten aangetroffen tijdens het
bronnenonderzoek. Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten aangaande flora.
Vogels
De te amoveren opstallen zijn ongeschikt gebleken voor jaarrond beschermde nesten. Ook
zijn er geen verse sporen aangetroffen van soorten met een jaarrond beschermd nest. Uit
het bronnenonderzoek zijn geen waarnemingen van huismus of steenuil binnen het
daadwerkelijke plangebied naar voren gekomen. In de rapportage van EcoGroen wordt al
melding gedaan van huismussennesten bij de te handhaven woning. Die situatie lijkt nog
steeds van toepassing. De steenuilenkast aan de overzijde van de weg wordt niet genoemd
in de brief van de Kerkuilenwerkgroep. Indien de steenuilen op de andere locaties
daadwerkelijk zijn opgehangen en nog steeds hangen zijn er dus minimaal 7 steenuilenkasten
in de directe omgeving aanwezig.
Het ontbreken aan bomen maakt dat er geen jaarrond beschermde horsten te verwachten
zijn.
Het is aannemelijk dat er gebroed wordt door algemeen voorkomende soorten in de open
opstallen. De verstorende werkzaamheden dienen derhalve bij voorkeur van start te gaan
voor de aanvang van het broedseizoen of buiten deze periode plaats te vinden (broedseizoen
loopt globaal van begin maart tot en met juli, afhankelijk van soort en
weersomstandigheden). In het broedseizoen kan alleen worden gewerkt als voorafgaande is
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -        Pagina | 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>vastgesteld dat er geen broedgevallen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden
aanwezig zijn.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn geen soorten waargenomen die zijn beschermd bij de Habitatrichtlijn of niet zijn
vrijgesteld door de provincie vastgesteld.
Algemeen voorkomende soorten zijn door de provincie vrijgesteld van de verbodsbepalingen
als het een ruimtelijke ingreep of inrichting betreft (zie bijlage 1 voor vrijgestelde soorten).
Wel geldt de zorgplicht voor dergelijke soorten.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande grondgebonden zoogdieren, mits
de zorgplicht wordt nageleefd.
Vleermuizen
Er worden geen vaste verblijfplaatsen in de te amoveren opstallen of in bomen verwacht. Er
zal mogelijk sporadisch door vleermuizen gefoerageerd worden binnen het plangebied.
Foerageergebied is alleen beschermd wanneer dit gebied noodzakelijk is om de
functionaliteit van een vaste verblijfplaats te behouden. In onderhavige situatie zal dit niet
aan de orde zijn. In de rapportage van EcoGroen wordt ook aangegeven dat er slechts een
enkele vleermuis binnen het daadwerkelijke plangebied is waargenomen.
Er zijn geen vliegroutes aanwezig binnen het plangebied.
Er geen negatieve effecten te verwachten aangaande vleermuizen.
Amfibieën, reptielen en vissen
Binnen het plangebied zijn geen exemplaren waargenomen of vaste verblijf- of
voortplantingsplaatsen vastgesteld van soorten die zijn beschermd bij de Habitatrichtlijn of
nationaal beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld door de provincie.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroepen.
Ongewervelden/ overige soorten
Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van soorten die zijn
beschermd bij de Habitatrichtlijn of voorkomen op de ‘nationale lijst’.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande overige soorten.
De zorgplicht
      De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de
       in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving
Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer
passende maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk
te beperken.
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de
kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied
tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -          Pagina | 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>6 CONCLUSIE EN VRIJBLIJVEND ADVIES
6.1 Conclusie
Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er procedurele gevolgen zijn
betreffende de vigerende (natuur)wetgeving.
Voor toelichting bij de conclusie dient hoofdstuk vijf geraadpleegd te worden.
                                                Conclusie
             GNN/ GO Het plangebied is niet gelegen binnen het Gelders Natuurnetwerk.
         Natura2000/             → De provincie hanteert geen externe werking als het gaat om
      houtopstanden                   het GNN. Extra toetsing wordt niet noodzakelijk geacht.
                            Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura2000-gebied.
                                 → De verwachting is dat het project geen direct negatief effect
                                      zal hebben op de aangewezen soorten van omliggende
                                      Natura2000-gebieden.
                            Er worden in het kader van het project geen bomen gekapt.
                                 → Het onderdeel ‘houtopstanden’ van de Wet
                            natuurbescherming is derhalve niet van toepassing.
                            Thema’s als verdroging en vermesting/ verzuring (stikstof) vallen
                            niet onder de reikwijdte van onderhavige quickscan flora en fauna.
        Soortgroepen Flora
                            Er zijn binnen het plangebied geen beschermde wilde soorten
                            aangetroffen.
                            Vogels
                            Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. Het plangebied
                            betreft geen significant foerageergebied.
                            Er dient rekening te worden gehouden met broedende vogels.
                                 → De sloopwerkzaamheden en overige verstorende ingrepen
                                      dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden of aan te
                                      vangen voor de start van het broedseizoen.
                            Grondgebonden zoogdieren
                            Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of
                            van niet-vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet
                            aangetroffen.
                            Door de provincie vrijgestelde soorten kunnen voorkomen.
                            Vleermuizen
                            Er zijn geen verblijf- en/of voortplantingsplaatsen te verwachten in
                            het plangebied.
                            Tevens betreft het plangebied geen essentieel foerageergebied en
                            zullen er door de ingreep geen essentiële vliegroutes verloren gaan.
                            Amfibieën, reptielen en vissen
                            Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of
                            van niet-vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet
                            aangetroffen.
                            Ongewervelden/ overige soorten
                            Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of
                            van nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -            Pagina | 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>  Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in de
  onderzochte situatie geen procedurele gevolgen zijn ten gevolge van de voorgenomen
  ingrepen.
      → Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk;
      → Een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) is niet noodzakelijk;
      → Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling als het
          ruimtelijke ingrepen betreft;
      → De zorgplicht is altijd van toepassing.
6.2 Vrijblijvend advies
Bij de nieuwbouw kan rekening worden gehouden met huismussen door zogenaamde
vogelvides (o.a. te vinden op monier.nl), of een dergelijke constructie toe te passen, in
plaats van vogelschroot. Tevens kunnen speciale nestkasten voor de huismus, gierzwaluw,
huiszwaluw en vleermuizen worden ingebouwd of worden aangebracht. Over dit
zogenaamde natuur-inclusief bouwen is tegenwoordig veel te vinden op internet.
Het is raadzaam om wel een ecoloog/ ter zake kundige bij aanschaf en plaatsing te
betrekken opdat er het hoogste rendement uit de kasten gehaald kan worden. De
afbeeldingen komen van Vivarapro.nl.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -        Pagina | 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                               BIJLAGE 1
                                            WETTELIJK KADER
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>1.1 Wet natuurbescherming (Wnb)
De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 overgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb).
Deze wet dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet
en de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van
de natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen.
In de wet is nog steeds een deling van bescherming van soorten en gebieden (Natura2000).
Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de
Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het
Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere
soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.
Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd (Vogelrichtlijn). Sommige soorten
genieten een extra bescherming onder het verdrag van Bern of is het nest ervan jaarrond
beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten
beschermd.
- Verbodsbepalingen
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor
vrijstelling of ontheffing van de verboden.
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016).
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -               Pagina | 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming
sluiten vrijwel één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
De verbodsbepalingen zijn gericht op de bescherming van individuen van soorten.
 Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op
de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het
is aan de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen
- dat de op zich verstorende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet
leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort.
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van
toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3).
- Ontheffing of vrijstelling
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan
drie criteria zijn voldaan:
     → Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen
                   andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
     → Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet
                   genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende
                   beschermingsregimes aan wat die belangen zijn.
     → Ten slot mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding
                   van de soort.
De drie criteria op grond waarvan van de verbodsbepalingen afgeweken kan worden, zijn
eveneens uit deze twee richtlijnen overgenomen. Dat betekent dat de verbodsbepalingen
niet overtreden mogen worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee,
tenzij-principe’).
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -         Pagina | 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal
handelingen zijn bovendien vrijstellingenmogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een
provinciale
verordening of een gedragscode.
Vrijstellingen kunnen in principe gelden voor alle drie de beschermingsregimes. Vrijstellingen
van verbodsbepalingen zoals die gelden voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten,
kunnen alleen verleend worden voor in de Europese Vogelrichtlijn of Europese
Habitatrichtlijn genoemde belangen. Om soorten vrij te stellen, zal altijd voldaan moeten zijn
aan de vereisten van de wet, met name de afweging dat de vrijstelling geen afbreuk mag
doen aan het streven de populatie van de betrokken soort in hun natuurlijk
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (voor
Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten) dan wel dat de vrijstelling niet leidt tot
verslechtering van de staat van instandhouding van vogelsoorten.
   Belangen voor ontheffingsverlening of vrijstelling onder de Wet natuurbescherming
   Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden
   verleend op grond van de volgende belangen:
   • in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
   • in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
   • ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
   • ter bescherming van flora of fauna;
   • voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
   samenhangende teelt,
   • om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van
   bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde
   omstandigheden toe te staan.
   Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag
   van Bonn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende
   belangen:
   • in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de
   instandhouding van de natuurlijke habitats;
   • ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
   visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
   • in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van
   groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met
   inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
   • voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
   benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
   • om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en
   binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van
   bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk
   een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de
   aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -                Pagina | 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>   Voor andere, 'nationaal' beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden
   verleend op grond van de volgende belangen:
   • de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd;
   • in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
   daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
   • ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden,
   schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
   • ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter
   plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de
   maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
   • ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
   • in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
   • in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
   waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
   natuurbeheer;
   • in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een
   bepaald gebied,
   • in het algemeen belang van de betreffende soort.
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden
geregeld in een provinciale verordening. In de verordening of regeling staat aangegeven voor
welke verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling
geldt. Onder meer op basis van regionale verschillen in de staat van instandhouding van
soorten kunnen de vrijgestelde soorten per provincie verschillen.
(Bron: Website Ecologica, januari 2018).
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -                Pagina | 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>- Gedragscode
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling
van de verbodsbepalingen mogelijk zijn als u handelt conform een goedgekeurde
gedragscode. Het kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of onderhoud,
bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Zo is het onder de Wet
natuurbescherming mogelijk om via een gedragscode Europees beschermde vogel- en
andere dier- en plantensoorten vrij te stellen bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, míts
er sprake is van een bij respectievelijk Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn genoemd belang.
In een gedragscode is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt opdat schade aan
beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt.
Gedragscodes zijn bedoeld voor organisaties die in hun reguliere taken of activiteiten
regelmatig met de wet te maken hebben. Elke sector kan een gedragscode opstellen en laten
goedkeuren. Wanneer een gedragscode is goedgekeurd, kan eenieder die aantoonbaar in
overeenstemming met de betreffende gedragscode handelt, zonder ontheffing de
handelingen verrichten. Er kan gecontroleerd worden of er gehandeld wordt volgens de
gedragscode. Dat dient aangetoond te worden; de bewijslast dat er correct wordt gehandeld
ligt bij de initiatiefnemer.
Gedragscodes worden goedgekeurd door de Minister van EZ, in overleg met de provincies.
De goedkeuring geldt voor een periode van maximaal vijf jaar.
- Ecologisch onderzoek laten uitvoeren
Voordat de beoogde ingreep kan plaatsvinden dient inzichtelijk gemaakt te zijn dat er door
de ingreep geen overtreding zal plaatsvinden van de Wet natuurbescherming.
Meestal wordt eerst een zogenaamde quickscan (natuurtoets) flora en fauna uitgevoerd. Uit
dit onderzoek dient naar voren te komen of er vervolgstappen genomen dienen te worden.
De vervolgstappen kunnen bestaan uit een nader onderzoek, het nemen van mitigerende
maatregelen en/ of het aanvragen van een ontheffing.
De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom
de locatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden beschermde planten en/of dieren
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden.
Het plangebied is het gebied waar de daadwerkelijke handeling wordt uitgevoerd.
Afhankelijk van de kenmerken van de activiteit kunnen storende factoren ook optreden
buiten het plangebied. Denk aan verstoring door geluid, waardoor bijvoorbeeld het verbod
om soorten opzettelijk te verstoren wordt overtreden.
Hoe groot het onderzoeksgebied is hangt dan ook af van de invloedssfeer van de
werkzaamheden. Het onderzoeksgebied is vaak groter dan het plangebied.
Andere leefgebieden van een diersoort, zoals foerageergebieden of vaste vliegroutes,
worden volgens de uitleg van het Guidance document niet beschermd, tenzij deze
samenvallen met de voortplantings- of rustplaatsen. Jurisprudentie maakt echter duidelijk
dat in het geval van Habitatrichtlijnsoorten het zodanig verstoren van vaste vliegroutes en/of
beschadigen van foerageergebied dat de soort om die reden deze vaste voortplantings- of
rustplaatsen (die buiten het plangebied zijn gelegen) zal verlaten, wel onder het verbod van
de Habitatrichtlijn valt). De redenering hierbij is dat bij een dergelijke verstoring de
ecologische functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen niet meer gegarandeerd is.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -          Pagina | 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>In deze gevallen is dan ook artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming van toepassing.
Het ministerie van Economische Zaken heeft een stappenschema opgesteld die door
initiatiefnemers doorlopen dient te worden.
.
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016).
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -               Pagina | 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Natura2000 (gebiedsbescherming)
Gebieden die bescherming genieten zijn Natura2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en
Habitatrichtlijngebieden).
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden
toegestaan. Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden
moet worden bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het
beschermde gebied. Indien er negatieve effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld door een
toename van stikstofdepositie, dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden. Dit
onderzoek vindt plaats in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Mogelijk dient
er een vergunning Wnb aangevraagd te worden.
Houtopstanden
De bescherming van houtopstanden is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wet
natuurbescherming.
Het is verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen
vellen, zonder voorafgaande melding bij de provincie. Een houtopstand is hierbij
gedefinieerd
als een eenheid van bomen of struiken met een oppervlakte van ten minste
1.000 vierkante meter of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De wet
schrijft verder voor dat wanneer een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de
grond binnen drie jaar moet worden herbeplant.
Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn niet van
toepassing op houtopstanden op erven of in tuinen, op fruitbomen, op windschermen
om boomgaarden, op naaldbomen bedoeld om te dienen als kerstbomen, op kweekgoed,
op bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, op bepaalde beplantingen
bedoeld voor de productie van houtige biomassa en op houtopstanden binnen de, bij
besluit van de gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de bebouwde kom. Ook voor
het dunnen van een houtopstand gelden de regels niet.
De provincie kan regels stellen ten aanzien van de meldingsplicht en de plicht tot
herbeplanting.
Ook kan de provincie een ontheffing verlenen ten behoeve van herbeplanting
op andere grond. Verder kan de provincie ontheffing verlenen en kan de provincie
bij verordening vrijstelling verlenen van zowel de meldingsplicht als de plicht tot
herbeplanting.
1.2 Nationaal Natuur Netwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN, de
voormalige EHS) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het netwerk kan
in verschillende provincie andere benamingen hebben, zo heet de NNN in provincie
Gelderland het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en in Noord-Brabant Natuurnetwerk Brabant.
Dit NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van
de Nederlandse natuur.
In het NNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder Natura2000, gebieden waar
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch
natuurbeheer) en ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de
Noordzee en de Waddenzee.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -       Pagina | 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>In het netwerk geldt voor nieuwe ontwikkelingen het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke
ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Ook moeten de
ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben. De schadelijke effecten van de activiteit
op de natuur moeten bovendien worden gemitigeerd. De kernkwaliteiten en
omgevingscondities vormen het toetsingskader. De initiatiefnemer dient onderzoek te doen
naar eventuele significant negatieve effecten die een activiteit kan hebben op het NNN.
1.3 Overige natuurgebieden
Buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming en het NNN bevinden zich ook
natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in
Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van
bijvoorbeeld ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.
1.4 Rode Lijst
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de wet zijn
opgenomen.
De aanwijzing van nationale soorten is mede gebaseerd op de status die de soorten in de
rode lijsten hadden ten tijde van het opstellen van de Wnb.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -       Pagina | 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                                               BIJLAGE 2
                                    LIJSTEN BESCHERMDE SOORTEN
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 28</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 29</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                               BIJLAGE 3
                       JAARROND BESCHERMDE NESTEN (CATEGORIE 1-4)
   Mogelijk dat in de loop der tijd per provincie de lijst met jaarrond beschermde nesten
 wordt aangepast. Voor een actuele stand van zaken dient altijd de stand van zaken in de
                           desbetreffende provincie bekeken te worden.
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -      Pagina | 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 31</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                                               BIJLAGE 4
                                            LITERATUURLIJST
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek - Pagina | 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Broekhuizen, S e.a., Atlas van de Nederlandse zoogdieren, uitgeverij KNNV, Utrecht,1992
Diepenbeek A, Twisk P, Veldgids diersporen, KNNV, Zeist 2013
IKC Natuurbeheer, Handboek natuurdoeltypen in Nederland, uitgeverij Judels&Brinkman,
Delft, 1995
Meesters, G, Natuuratlas van Nederland, uitgeverij Icob b.v. Alphen aan den Rijn, 2001
Olsen L-H, Dier & spoor, KNNV uitgeverij, 2012
Ravon, De amfibieën en reptielen van Nederland, 2009
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de Nederlandse Broedvogels, uitgeverij KNVV,
Utrecht, 2002
Smit, J.T. & R.F.M. Krekels 2008. Vliegend hert op de Veluwe Beschermingsplan 2009-2013.
– EIS-Nederland en Bureau Natuurbalans-Limes Divergens, Leiden – Nijmegen.
Vogelbescherming Nederland, Topografische Inventarisatieatlas voor flora en fauna van
Nederland, Zeist, 2003.
www.google.nl
minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
www.natura2000.nl
www.nederlandsesoorten.nl
www.ravon.nl
www.synbiosys.alterra.nl
www.sovon.nl
www.vleermuizenindestad.nl
www.vogelbescherming.nl
www.vogelvisie.nl
www.zoogdiervereniging.nl
- Q2019.038 - Quickscan flora en fauna Puurveenseweg 26 te Kootwijkerbroek -       Pagina | 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>                             Puurveenseweg IV
Bijlage 3 Akoestisch onderzoek
154                   "Puurveenseweg IV" (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Rapport 21900160.R01
Bouwplan Puurveenseweg 26 in Kootwijkerbroek
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaai
                                             www.SPAWNP.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Rapport 21900160.R01
                                                                                                      BOUW - MILIEU - RUIMTE
Bouwplan Puurveenseweg 26 in Kootwijkerbroek
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaai
Datum:
25 maart 2019
Opdrachtgever:        J. Dekker BV
                      De heer J.W. Dekker
                      Puurveenseweg 28
                      3774 PJ KOOTWIJKERBROEK
                      info@janwd.nl
                                                                                                              IN
Auteur:                                               Goedgekeurd:
                                                                                                              DENKKRACHT
De heer ing. L.F.A. Theuws
      Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383    info@SPAWNP.nl | SPAWNP.nl
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466    Lid NLINGENIEURS | kvk 0909.2661
         Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110     ISO 9001:2015    | btw NL8053.02.530.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                        21900160.R01
INHOUD                                                         PAGINA
1.   INLEIDING                                                   4
2.   WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID               4
     2.1 Wet geluidhinder                                        4
     2.2 Gemeentelijk geluidbeleid                               6
3.   GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK        8
     3.1 Weg(verkeer)gegevens                                    8
     3.2 Stedenbouwkundige gegevens                              8
4.   GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE                               8
5.   RESULTATEN EN BESPREKING                                    9
     5.1 Gezoneerde wegen: Puurveenseweg en Walhuisweg           9
     5.2 Cumulatie geluid en Bouwbesluit                         9
6.   SAMENVATTING EN CONCLUSIES                                 10
                                                               Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                              21900160.R01
FIGUREN
1         Situatie
          1.1 Plangebied en de ruime omgeving
          1.2 Indeling plangebied en de directe omgeving
2         Akoestisch rekenmodel
          2.1 Rekenmodel: wegverkeer
          2.2 Rekenpunten
3         Geluidbelastingen per gezoneerde weg
4         Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer
BIJLAGEN
1         Overzicht verkeersgegevens
2         Invoergegevens akoestisch rekenmodel
3         Geluidbelastingen per gezoneerde weg
4         Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer
Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld.
Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de opdrachtgever en/of van SPA WNP ingenieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij SPA WNP ingenieurs gewaar-
borgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.
                                                                                                                       Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>    SPA WNP ingenieurs                                                              21900160.R01
1.  INLEIDING
    Ten zuidoosten van de woningen aan de Puurveenseweg 24 en 26 in Kootwijkerbroek, wil men
    één nieuwe woning realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten be-
    hoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitge-
    voerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke
    geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de nieuwe
    woning voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.
    In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het bouwplan en de omgeving weergegeven.
    In figuur 1.2 is de indeling van het bouwplan en de directe omgeving weergegeven.
    Afbeelding 1:   Planlocatie (onder rode ballon) en de ruime omgeving
2.  WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID
2.1 Wet geluidhinder
    Zones langs wegen
    Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone,
    waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de
                                                                                         Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                            21900160.R01
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van
de Wet geluidhinder.
Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:
  het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones
  langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of auto-
  snelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzonde-
  ring van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die
  autoweg of autosnelweg.
Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
  het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zo-
  nes langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of
  autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het ge-
  bied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of
  autosnelweg.
Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.
Tabel 1: Overzicht zonebreedte
   Aard van het gebied                 Aantal rijstroken           Zonebreedte aan weerszijden van de weg*
                                                                                    [in m]
   Stedelijk gebied                         1 of 2                                    200
                                          3 of meer                                   350
   Buitenstedelijk gebied                   1 of 2                                    250
                                            3 of 4                                    400
                                          5 of meer                                   600
*   ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.
Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:
        de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
of
        voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.
De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom. In de zin van de Wet geluidhinder sprake is
van een buitenstedelijk gebied. Het plangebied ligt in de geluidzone van de Puurveenseweg
en de Walhuisweg.
De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.
Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen
De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor ge-
luidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs
wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83,
is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe ge-
luidgevoelige bestemmingen in buitenstedelijk gebied 53 dB.
                                                                                                    Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>    SPA WNP ingenieurs                                                               21900160.R01
    Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vast-
    stellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststel-
    len van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het
    terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige
    scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn
    dan wel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
    voerskundige, landschappelijke of financiële aard.
    Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
    In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een
    aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De
    hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift
    geluid 2012” van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014.
    Er geldt de volgende aftrek:
    ∂ 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
         70 km/uur of meer bedraagt;
    ∂ 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
         70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing
         van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
    ∂ 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
         70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing
         van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
    ∂ 5 dB voor de overige wegen;
    ∂ 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.
    In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te
    hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst
    stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en
    banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s groeit.
    Cumulatie geluidbronnen
    Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB weg-
    verkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecu-
    muleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid
    6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burgemees-
    ter en wethouders van de gemeente.
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid
    De gemeente Barneveld heeft beleidsregels opgesteld voor het toekennen van hogere waar-
    den. In de beleidsregels zijn alleen aspecten opgenomen die van belang zijn voor de realisatie
    van nieuwe woningen en niet voor nieuwe andere geluidgevoelige gebouwen. In de beleids-
    regels zijn, kort samengevat, de volgende aspecten opgenomen die van belang zijn voor de
    realisatie van de nieuwe woning:
                                                                                           Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                               21900160.R01
Voorwaarden hogere waarden
De gemeente Barneveld zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een
hoge geluidbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te verbin-
den aan het verlenen van hogere waarden. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer of de
beheerder een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het
bouwen in een lawaaiige situatie. De voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde
kunnen zijn:
∂ geluidluwe gevel
    De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau:
    - Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van
       te onderscheiden geluidbronnen;
    - Voor de centrumgebieden van Barneveld en Voorthuizen geldt de hogere waarde mi-
       nus 10 dB.
∂ buitenruimte
    Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de
    geluidluwe zijde.
Bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB vanwege wegverkeer, 60 dB vanwege railverkeer of
55 dB(A)-etmaalwaarde vanwege industrielawaai, gelden de volgende woningindelingseisen:
1. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen.
2. Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen.
3. Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan dient deze gelegen te zijn aan de
    geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau in de buitenruimte mag niet meer dan 5 dB hoger zijn
    dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.
Er zijn geen ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen opgenomen die strenger zijn dan de
Wet geluidhinder, zie paragraaf 2.1.
De gemeente Barneveld is van oordeel dat er geen sprake is van een onaanvaardbare ge-
luidhinder indien voldaan wordt aan de volgende drie punten:
∂ Per geluidbron moet voldaan worden aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, zoals
    toelaatbaar volgens de Wet geluidhinder;
∂ Bij de realisatie van een geluidgevoelig gebouw, moet voldaan worden aan de eisen uit
    het Bouwbesluit ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels, waarbij
    voor de geluidbelasting wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting overeen-
    komstig de methode van het “Reken- en meetvoorschrift geluid”, bijlage I, hoofdstuk 2;
∂ Er moet minimaal 1 geluidluwe gevel zijn ten gevolge van alle geluidbronnen.
Daar waar, in uitzonderlijke gevallen, niet voldaan kan worden aan het gestelde het geluid-
beleid, kunnen burgemeester en wethouders besluiten om geen uitvoering te geven aan het
geluidbeleid (artikel 10 van het gemeentelijke beleid).
                                                                                      Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>    SPA WNP ingenieurs                                                                21900160.R01
3.  GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK
3.1 Weg(verkeer)gegevens
    Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Barneveld verstrekte informa-
    tie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het
    jaar 2030.
    De maximaal toegestane rijsnelheid op de Puurveenseweg binnen de bebouwde kom is voor
    alle voertuigcategorieën 50 km/uur. Voor de Walhuisweg en het deel van de Puurveenseweg
    buiten de bebouwde kom, geldt een maximaal toegestane rijsnelheid voor alle voertuigcate-
    gorieën 60 km/uur.
    De wegdekken van alle onderzochte wegen bestaan uit dicht asfaltbeton met een fijne op-
    pervlaktetextuur. De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als die van het bouw-
    plan. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.
3.2 Stedenbouwkundige gegevens
    Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het
    onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek
    beschikbaar gesteld via Van Westreenen Adviseurs uit Barneveld.
    De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar
    waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit een locatie bezoek door mede-
    werkers van SPA WNP ingenieurs in het recente verleden, en online bronnen zoals Google Maps
    (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
    De nieuwe woning bestaat uit maximaal 3 bouwlagen.
    In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht
    beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
    dem, zoals de wegen, terreinverhardingen, fiets- en voetpaden. Alle relevante afschermende
    en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.
4.  GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE
    Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onder-
    zoeksgebied (zie de figuren 2.1 en 2.2). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde be-
    rekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het ‘Reken-
    en meetvoorschrift geluid 2012” gegeven rekenmethode 2.
    Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met één
    reflectie en een zichthoek van 20.
    In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van
    0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden van de
    geluidbelasting bepaald op alle gevels van de nieuwe woning. Dit is gedaan op de hoogtes
    1,5 m, 4,5 m en 7,5 m boven het plaatselijk maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn ge-
    geven in figuur 2.2.
                                                                                           Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>    SPA WNP ingenieurs                                                                     21900160.R01
    Behalve in de hiervoor genoemde figuren, zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook
    gegeven in bijlage 2.
5.  RESULTATEN EN BESPREKING
5.1 Gezoneerde wegen: Puurveenseweg en Walhuisweg
    In de figuren 3.1 en 3.2 en in de bijlagen 3.1 en 3.2 zijn de berekende geluidbelastingen weer-
    gegeven ten gevolge van het verkeer op respectievelijk de Puurveenseweg en de Walhuis-
    weg. Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe woning een geluidbelasting (Lden) zal ondervinden
    van maximaal:
    ∂ 47 dB ten gevolge van het verkeer op de Puurveenseweg (figuur 3.1 en bijlage 3.1)
    ∂ 28 dB ten gevolge van het verkeer op de Walhuisweg              (figuur 3.2 en bijlage 3.2)
    De geluidbelasting op de nieuwe woning is lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de
    Wet geluidhinder. Deze wet vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van dit bouw-
    plan.
5.2 Cumulatie geluid en Bouwbesluit
    Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke
    geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet
    hier rekening mee worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de
    karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsge-
    bieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:
    ∂ verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB
    ∂ verblijfsruimten:    GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ]
    Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, alleen
    rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van
    een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de Wet
    geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluid-
    bronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie
    zou niet getoetst hoeven te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit.
    Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale
    gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen. In figuur 4 en in bijlage 4 is deze cumu-
    latie weergegeven. Hieruit blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting, zonder aftrek overeen-
    komstig artikel 110g van de Wet geluidhinder, maximaal 52 dB bedraagt.
    Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB moet
    bedragen (52 dB – 33 dB = lager dan de ondergrens). Normaliter wordt met moderne stan-
    daard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzieningen)
    voldaan aan de minimale geluidwering van de gevels.
                                                                                                  Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>   SPA WNP ingenieurs                                                                21900160.R01
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES
   Ten zuidoosten van de woningen aan de Puurveenseweg 24 en 26 in Kootwijkerbroek, wil men
   één nieuwe woning realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten be-
   hoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitge-
   voerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke
   geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de nieuwe
   woning voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.
   De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom, in de geluidzone van de Puurveenseweg en
   de Walhuisweg. De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de
   verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot
   de geluidbelasting.
   Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe woning een geluidbelasting zal ondervinden van maxi-
   maal:
   ∂ 47 dB ten gevolge van het verkeer op de Puurveenseweg.
   ∂ 28 dB ten gevolge van het verkeer op de Walhuisweg.
   De geluidbelasting op de nieuwe woning is lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de
   Wet geluidhinder. Deze wet vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van dit bouw-
   plan.
   Voor de toetsing in het kader van het bouwbesluit, is de gecumuleerde geluidbelasting, ten
   gevolge van alle relevante wegen, van belang. De gecumuleerde geluidbelasting, zonder
   aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder, bedraagt maximaal 52 dB.
   Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB moet
   bedragen. Normaliter wordt met moderne standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing,
   geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzieningen) voldaan aan de minimale geluidwering van
   de gevels.
   SPA WNP ingenieurs
                                                                                         Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>FIGUREN</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                        SPA WNP ingenieurs
462400
                                                                                                                                                                   0m                           200 m
                                                                                                                                                                            schaal = 1 : 5000
462300
462200
462100                                                                                                             Puurveenseweg
462000
                                                                                                                                                     Walhuisweg
461900
                                        Puurveenseweg                                                     1 NIEUWE
461800                                                                                                    WONING
461700
461600
                                                                                                                                                                                                           Figuur 1.1
                  173300            173400            173500               173600                173700   173800         173900    174000   174100        174200   174300           174400        174500
                                                                                                                                                                                                                        21900160
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900160 Puurveenseweg 26-28 - Jaar 2030 - Detail_r01] , Geomilieu V4.50
Bouwplan Puurveenseweg in Kootwijkerbroek
Locatie plangebied en de ruime omgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    SPA WNP ingenieurs
           Puurveenseweg
                                                                                                                   0m                           30 m
                                                                                                                             schaal = 1 : 750
462000
                                                                                nr. 26
                                      nr. 24
461950
                                                      1 NIEUWE
                                                      WONING
461900
                                                                                                                                                       Figuur 1.2
                       173750                                                            173800           173850        173900
                                                                                                                                                                    21900160
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900160 Puurveenseweg 26-28 - Jaar 2030 - Detail_r01] , Geomilieu V4.50
Bouwplan Puurveenseweg in Kootwijkerbroek
Indeling plangebied en de directe omgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                               SPA WNP ingenieurs
                                                                                                                                                                   Wegen
                                                                                                                                                                   Bodemgebieden
                                                                                                                                                                   Gebouwen
462400                                                                                                                                                             Schermen
                                                                                                                                                                      0m                               200 m
462300
                                                                                                                                                                                   schaal = 1 : 5000
                                                                                                                          001b
                                                                                                          015
462200                                                                                                       a
462100
462000
                                                                                                 5b
                                                                                               01                                           16
461900
461800
461700
                                                     015c
461600
                                                                                                                                                                                                                  Figuur 2.1
                  173300            173400            173500               173600                173700          173800   173900   174000        174100   174200       174300              174400        174500
                                                                                                                                                                                                                               21900160
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900160 Puurveenseweg 26-28 - Jaar 2030 - Detail_r01] , Geomilieu V4.50
Bouwplan Puurveenseweg in Kootwijkerbroek
Rekenmodel: ingevoerde items, zie legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                  SPA WNP ingenieurs
                                                                                                                                           Wegen
                                                                                                                                           Toetspunten
                                                                                                                                           Bodemgebieden
                                                                                                                                           Gebouwen
                                                                                                                                           Schermen
                                                                                                                                                  0m                          10 m
                                                                                                                                                           schaal = 1 : 350
                                                                                                                  2   3
                                                                                                                              4
                                                                                                          1
                                                                                                              6
                                                                                                                          5
461950
                                                                                                                                                                                     Figuur 2.2
                                                173750                                                                            173800
                                                                                                                                                                                                  21900160
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900160 Puurveenseweg 26-28 - Jaar 2030 - Detail_r01] , Geomilieu V4.50
Bouwplan Puurveenseweg in Kootwijkerbroek
Rekenmodel: ingevoerde rekepunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                   SPA WNP ingenieurs
                                                                                                                                       Wegen
                                                                                                                                       Toetspunten
                                                                                                                                       Bodemgebieden
                                                                                         42/46/47         42/44/45
                                                                                                                                       Gebouwen
                                                                                                                                       Schermen
                                                                                                                                       periode:          Lden
                                                                                                                                       groep:            15_Puurveenseweg
                                                                                                                                                         Inclusief groepsreducties
                                                                                                                                          0m                                     4m
                                                                                                                                                       schaal = 1 : 100
                                                                                                                            28/30/33
                                   41/45/47
                                                           39/42/43
                                                                                                                 31/33/34
                                                                                                                                                                                      Figuur 3.1
                                                                                                                                                                 173800
                                                                                                                                                                                                   21900160
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900160 Puurveenseweg 26-28 - Jaar 2030 - Detail_r01] , Geomilieu V4.50
Bouwplan Puurveenseweg in Kootwijkerbroek
Geluidbelastingen t.g.v. de Puurveenseweg, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                   SPA WNP ingenieurs
                                                                                                                                       Wegen
                                                                                                                                       Toetspunten
                                                                                                                                       Bodemgebieden
                                                                                         13/14/13         21/26/28
                                                                                                                                       Gebouwen
                                                                                                                                       Schermen
                                                                                                                                       periode:          Lden
                                                                                                                                       groep:            16_Walhuisweg v=60
                                                                                                                                                         Inclusief groepsreducties
                                                                                                                                          0m                                     4m
                                                                                                                                                       schaal = 1 : 100
                                                                                                                            20/25/28
                                   16/17/13
                                                           21/22/21
                                                                                                                 20/25/28
                                                                                                                                                                                      Figuur 3.2
                                                                                                                                                                 173800
                                                                                                                                                                                                   21900160
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900160 Puurveenseweg 26-28 - Jaar 2030 - Detail_r01] , Geomilieu V4.50
Bouwplan Puurveenseweg in Kootwijkerbroek
Geluidbelastingen t.g.v. de Walhuisweg, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          SPA WNP ingenieurs
                                                                                                                                       Wegen
                                                                                                                                       Toetspunten
                                                                                                                                       Bodemgebieden
                                                                                         47/51/52         47/49/50
                                                                                                                                       Gebouwen
                                                                                                                                       Schermen
                                                                                                                                       periode:          Lden
                                                                                                                                          0m                              4m
                                                                                                                                                       schaal = 1 : 100
                                                                                                                            34/36/39
                                   46/50/52
                                                           44/47/48
                                                                                                                 36/38/40
                                                                                                                                                                 173800
                                                                                                                                                                                          21900160
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900160 Puurveenseweg 26-28 - Jaar 2030 - Detail_r01] , Geomilieu V4.50
Bouwplan Puurveenseweg in Kootwijkerbroek                                                                                                                                      Figuur 4
Geluidbelastingen t.g.v. cumulatie wegen, zonder aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre> SPA WNP ingenieurs                 UITWERKING VERKEERSGEGEVENS - Jaar 2030                    21900160
                                                                                                Bijlage 1
Weg               Puurveenseweg
Mvt/etmaal              3700 /weekdag; binnen de kom
                        2300 /weekdag; noordelijk deel
                        3000 /weekdag; zuidelijk deel
Wegdektype: Dicht asfaltbeton
Maximaal toegestane rijsnelheid:         50 km/uur binnen en
                                         60 km/uur buiten de
                                         bebouwde kom
Weg               Walhuisweg
Mvt/etmaal               800 /weekdag
Wegdektype: Dicht asfaltbeton
Maximaal toegestane rijsnelheid:         60 km/uur
Verkeersverdelingen
Binnen bebouwde kom (v=50 km/u)                              Buiten bebouwde kom (v=60 km/u)
                     Dag        Avond      Nacht                          Dag   Avond        Nacht
                     6,5%         3,2%       1,2%                         6,5%    3,2%         1,2%
Lv                  91,3%        94,4%      87,7%            Lv          92,0%   94,7%        88,7%
Mv                   6,1%         3,4%       7,6%            Mv           5,3%    3,0%         6,5%
Zv                   2,6%         2,2%       4,7%            Zv           2,7%    2,3%         4,8%
Totaal             100,0%       100,0%     100,0%            Totaal     100,0%  100,0%       100,0%
De verkeersgegevens voor het jaar 2030 zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Barneveld,
afdeling Vastgoed en Infrastructuur. De verkeersverdelingen op de gemeentelijke wegen zijn niet
bekend bij de gemeente. Deze zijn bepaald met behulp van het programma VI-lucht&geluid zoals
beschikbaar gesteld via de website: www.infomil.nl. Dit programma is in opdracht van VROM
ontwikkeld.
 21900160r01 bijlage 1 Verkeersgegevens-2030.xls,
 Bijlage 1                                                                              Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                                                                                          21900160
Ingevoerde wegen - jaar 2030                                                                                                                                            Bijlage 2.1.a
Model:   Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Groep               Naam   Omschr.                                       X-1       Y-1  M-1  H-1 Hbron Helling Wegdek           Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)  %LV(D)
v=50                001b   Puurveenseweg (verlengde De Spil)      173769,16  462213,48 0,00 0,00  0,75       0 Referentiewegdek       3700,00    6,50    3,20    1,20   91,30
v=50                015a   Puurveenseweg (noordelijk deel)        173752,33  462175,26 0,00 0,00  0,75       0 Referentiewegdek       2300,00    6,50    3,20    1,20   92,00
v=60                015b   Puurveenseweg (noordelijk deel)        173538,70  461744,07 0,00 0,00  0,75       0 Referentiewegdek       2300,00    6,50    3,20    1,20   92,00
v=60                015c   Puurveenseweg (zuidelijk deel)         173441,29  461593,51 0,00 0,00  0,75       0 Referentiewegdek       3000,00    6,50    3,20    1,20   92,00
16_Walhuisweg v=60  16     Walhuisweg                             174028,39  462220,93 0,00 0,00  0,75       0 Referentiewegdek        800,00    6,50    3,20    1,20   92,00
Geomilieu V4.50                                                                                                                                                   22-3-2019 11:52:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                                                                                              21900160
Ingevoerde wegen - jaar 2030                                                                                                                                                Bijlage 2.1.b
Model:   Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Groep               %LV(A)   %LV(N)  %MV(D)  %MV(A)   %MV(N)  %ZV(D)  %ZV(A)  %ZV(N) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
v=50                  94,40   87,70    6,10    3,40     7,60    2,60     2,20   4,70       50       50       50       50       50       50       50       50       50
v=50                  94,70   88,70    5,30    3,00     6,50    2,70     2,30   4,80       50       50       50       50       50       50       50       50       50
v=60                  94,70   88,70    5,30    3,00     6,50    2,70     2,30   4,80       60       60       60       60       60       60       60       60       60
v=60                  94,70   88,70    5,30    3,00     6,50    2,70     2,30   4,80       60       60       60       60       60       60       60       60       60
16_Walhuisweg v=60    94,70   88,70    5,30    3,00     6,50    2,70     2,30   4,80       60       60       60       60       60       60       60       60       60
Geomilieu V4.50                                                                                                                                                       22-3-2019 11:52:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                                        21900160
Ingevoerde gebouwen                                                                                                     Bijlage 2.2
Model:   Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                                            X-1            Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm      Refl. 63    Cp  Zwevend
098    woning/gebouw                                173972,66      462405,58     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
099    woning/gebouw                                173966,40      462406,23     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
100    woning/gebouw                                173979,85      462404,81     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
101    woning/gebouw                                173976,12      462389,42     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
102    woning/gebouw                                173981,72      462384,87     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
103    woning/gebouw                                173971,93      462382,07     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
104    woning/gebouw                                173981,25      462363,41     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
105    woning/gebouw                                173990,81      462374,61     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
106    woning/gebouw                                173991,98      462344,76     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
107    woning/gebouw                                174050,05      462388,36     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
108    woning/gebouw                                174042,58      462374,61     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
109    woning/gebouw                                174032,79      462357,35     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
110    woning/gebouw                                174029,29      462331,24     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
111    woning/gebouw                                174031,39      462320,21     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
112    woning/gebouw                                174036,05      462292,00     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
113    woning/gebouw                                174041,65      462263,32     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
114    woning/gebouw                                174042,58      462253,99     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
115    woning/gebouw                                174053,31      462240,70     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
116    woning/gebouw                                173993,38      462261,92     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
117    woning/gebouw                                173974,26      462235,80     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
118    woning/gebouw                                173967,26      462278,24     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
119    woning/gebouw                                173999,44      462316,25     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
120    woning/gebouw                                174000,38      462276,84     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
121    woning/gebouw                                173955,84      462299,46     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
122    woning/gebouw                                173937,65      462307,39     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
123    woning/gebouw                                173943,24      462292,46     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
125    woning/gebouw                                173953,27      462253,99     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
127    woning/gebouw                                173921,32      462241,40     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
128    woning/gebouw                                173924,59      462313,22     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
129    woning/gebouw                                173921,09      462270,10     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
130    woning/gebouw                                173932,52      462285,94     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
131    woning/gebouw                                173893,34      462242,33     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
132    woning/gebouw                                173888,21      462263,08     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
134    woning/gebouw                                173699,35      462155,97     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
135    woning/gebouw                                173644,26      462225,67     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
136    woning/gebouw                                173627,48      462271,20     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
137    woning/gebouw                                173522,88      462164,60     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
138    woning/gebouw                                173535,80      462137,40     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
139    woning/gebouw                                173516,12      462148,20     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
140    woning/gebouw                                173538,50      462120,62     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
141    woning/gebouw                                173507,06      462080,49     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
142    woning/gebouw                                173503,58      462111,36     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
143    woning/gebouw                                173426,35      462174,36     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
144    woning/gebouw                                173410,24      462163,62     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
145    woning/gebouw                                173420,98      462172,75     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
147    woning/gebouw                                173320,02      462235,31     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
148    woning/gebouw                                173361,37      462250,88     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
149    woning/gebouw                                173363,52      462262,96     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
150    woning/gebouw                                173379,84      462292,22     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
151    woning/gebouw                                173390,50      462300,58     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
124    woning/gebouw                                173950,94      462234,17     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
126    woning/gebouw                                173917,83      462241,87     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
133    woning/gebouw                                173942,95      462199,40     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
154    Bestaande woning Puurveenseweg               173860,75      462245,49     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
155    Bestaande woning Puurveenseweg               173838,44      462240,82     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
200    Nieuwe  woning(en)                           173818,78      462223,89     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
201    Nieuwe  woning(en)                           173834,65      462263,73     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
202    Nieuwe  woning(en)                           173842,75      462293,68     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
203    Nieuwe  woning(en)                           173842,40      462329,98     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
204    Nieuwe  woning(en)                           173812,13      462263,22     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
205    Nieuwe  woning(en)                           173809,55      462260,47     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
206    Nieuwe  woning(en)                           173797,13      462306,01     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
207    Nieuwe  woning(en)                           173795,05      462319,67     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
208    Nieuwe  woning(en)                           173757,36      462306,47     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
209    Nieuwe  woning(en)                           173749,43      462305,70     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
211    Nieuwe  woning(en)                           173733,78      462352,76     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
212    Nieuwe  woning(en)                           173801,44      462357,49     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
213    Nieuwe  woning(en)                           173875,99      462376,26     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
214    Nieuwe  woning(en)                           173834,07      462342,08     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
215    Nieuwe  woning(en)                           173831,81      462369,73     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
216    Nieuwe  woning(en)                           173858,53      462389,01     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
217    Nieuwe  woning(en)                           173876,04      462404,74     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
218    Nieuwe  woning(en)                           173894,57      462407,96     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
219    Nieuwe  woning(en)                           173891,48      462394,54     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
Geomilieu V4.50                                                                                                 22-3-2019 11:54:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                                        21900160
Ingevoerde gebouwen                                                                                                     Bijlage 2.2
Model:   Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                                            X-1            Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm      Refl. 63    Cp  Zwevend
220    Nieuwe woning(en)                            173893,52      462358,13     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
221    Nieuwe woning(en)                            173787,52      462414,55     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
222    Nieuwe woning(en)                            173763,31      462414,84     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
223    Nieuwe woning(en)                            173744,06      462410,47     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
224    Nieuwe woning(en)                            173712,54      462417,68     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
225    Nieuwe  woning(en)                           173699,85      462402,97     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
226    Nieuwe  woning(en)                           173708,47      462355,63     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
227    Nieuwe  woning(en)                           173701,18      462328,57     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
228    Nieuwe  woning(en)                           173728,02      462388,01     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
230    Nieuwe  woning(en)                           173769,22      462382,04     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
232    Nieuwe  woning(en)                           173744,47      462249,36     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
233    Nieuwe  woning(en)                           173724,68      462269,42     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
234    Nieuwe  woning(en)                           173700,95      462293,16     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
235    Nieuwe  woning(en)                           173699,60      462243,67     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
236    Nieuwe  woning(en)                           173681,93      462278,18     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
237    Nieuwe  woning(en)                           173668,98      462283,87     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
238    Nieuwe  woning(en)                           173601,15      462354,95     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
239    Nieuwe  woning(en)                           173578,72      462357,80     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
240    Nieuwe  woning(en)                           173549,34      462367,82     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
241    Nieuwe  woning(en)                           173571,61      462334,62     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
242    Nieuwe woning(en)                            173543,65      462331,16     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
243    Nieuwe woning(en)                            173522,47      462336,40     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB001  Bedrijf De Spil 14                           173457,74      462413,79     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB002  Bedrijf De Spil 19                           173431,10      462355,39     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB003  Hazeleger                                    173400,03      462325,03     0,00   8,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
OB006  Schuur Nachtegaalweg 11                      173409,43      462286,64     0,00   2,50 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB007  Schuur Nachtegaalweg 11                      173395,41      462306,37     0,00   2,50 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB010  bedrijf De Spil 10                           173393,36      462423,00     0,00   9,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB011  bedrijf Nachtegaalweg 9                      173386,55      462380,05     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB012  Woning Nachtegaalweg 9                       173376,57      462326,50     0,00   9,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB013  Garage Nachtegaalweg 9                       173394,72      462336,33     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB020  kantoor                                      173413,02      462373,63     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
315    bedrijf                                      173496,11      462408,82     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
316    bedrijf                                      173400,83      462438,73     0,00   8,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
317    bedrijf                                      173443,80      462460,53     0,00   8,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
318    bedrijf                                      173519,02      462452,71     0,00   8,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
319    bedrijf                                      173331,70      462472,18     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
320    bedrijf                                      173346,04      462426,07     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
321    bedrijf                                      173381,35      462467,02     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
322    woningen 12+12A                              173318,30      462197,37     0,00   9,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
323    schuur                                       173304,02      462256,10     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
343    1 Nieuwe woning Wesselseweg - gemeente       173340,99      462362,74     0,00   9,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
350    bedrijf                                      173490,27      462327,35     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
351    bedrijf                                      173531,77      462293,27     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
352    bedrijf                                      173573,69      462323,81     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
358    bedrijf                                      173684,85      462435,48     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
360    bedrijf                                      173775,74      462226,51     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
361    bedrijf                                      173773,72      462227,13     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
365    woning                                       173536,91      462373,70     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
392    5 nieuwe woningen                            173823,40      462421,09     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
393    4 nieuwe woningen                            173831,33      462420,27     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
400    gebouw                                       174043,77      462194,08     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
401    gebouw                                       174066,37      462185,57     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
402    gebouw                                       174074,17      462161,88     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
403    gebouw                                       174098,20      462170,35     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
404    gebouw                                       174113,02      462237,28     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
405    gebouw                                       174109,89      462209,70     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
406    gebouw                                       174201,46      462153,44     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
407    gebouw                                       174148,44      462150,36     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
408    gebouw                                       174132,79      462152,13     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
409    gebouw                                       174163,86      462145,21     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
410    gebouw                                       174126,20      462192,65     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
411    gebouw                                       174141,23      462185,12     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
412    gebouw                                       174155,97      462190,12     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
413    gebouw                                       174180,87      462180,50     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
414    gebouw                                       174181,00      462210,62     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
415    gebouw                                       174207,70      462242,57     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
416    gebouw                                       174208,47      462194,70     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
417    gebouw                                       174222,93      462169,79     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
418    gebouw                                       174244,89      462168,08     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
419    gebouw                                       174218,04      462184,44     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
420    gebouw                                       174235,49      462183,06     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
421    gebouw                                       174255,87      462198,39     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
429    gebouw                                       174141,68      462102,89     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
Geomilieu V4.50                                                                                                 22-3-2019 11:54:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                                        21900160
Ingevoerde gebouwen                                                                                                     Bijlage 2.2
Model:   Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                                            X-1            Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm      Refl. 63    Cp  Zwevend
430    gebouw                                       174218,51      462117,76     0,00   4,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
431    gebouw                                       174244,30      462119,32     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
432    gebouw                                       174202,38      462100,38     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
433    gebouw                                       174200,82      462083,30     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
434    gebouw                                       174290,83      462064,34     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
435    gebouw                                       174279,24      462030,32     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
750    gebouw                                       173632,37      462277,14     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
751    gebouw                                       173590,59      462261,99     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
752    gebouw                                       173600,33      462262,86     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
753    gebouw                                       173645,25      462272,94     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
754    gebouw                                       173674,59      462162,07     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
755    gebouw                                       173739,67      462100,88     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
756    gebouw                                       173740,68      462070,29     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
757    gebouw                                       173733,39      462060,06     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
758    gebouw                                       173706,18      462061,48     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
759    gebouw                                       173708,55      462046,31     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
760    gebouw                                       173735,38      462043,56     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
761    gebouw - woning                              173596,15      462206,18     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
762    gebouw - woning                              173561,84      462206,11     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
763    gebouw - woning                              173548,03      462203,77     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
764    gebouw  - garage                             173543,21      462217,57     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
765    gebouw  - garage                             173548,90      462230,91     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
766    gebouw  - garage                             173601,98      462228,63     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
OB021  gebouw                                       174272,64      462187,92     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
231    Nieuwe  woning(en)                           173637,88      462440,37     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
341    Nieuwe woning Wesselseweg - garage           173316,52      462346,22     0,00   2,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
342    Nieuwe woning Wesselseweg                    173332,34      462330,52     0,00   9,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
355    gebouw                                       173417,01      462419,42     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
360    gebouw                                       173598,13      462444,49     0,00   8,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
362    gebouw                                       173629,26      462430,03     0,00   8,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
363    gebouw                                       173639,74      462366,89     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
364    gebouw                                       173595,40      462414,51     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
365    gebouw                                       173606,23      462402,99     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
366    gebouw                                       173641,50      462356,04     0,00   7,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
368    gebouw                                       173366,45      462411,21     0,00   9,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
369    gebouw                                       173353,19      462428,63     0,00   4,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
795    gebouw                                       173487,87      461694,43     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
796    gebouw                                       173457,88      461704,83     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
797    gebouw                                       173485,98      461717,93     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
798    gebouw                                       173464,34      461719,06     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
799    gebouw                                       173512,65      461752,95     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
800    gebouw                                       173507,41      461653,12     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
801    gebouw                                       173604,05      461629,52     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
802    gebouw                                       173584,93      461630,54     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
803    gebouw                                       173625,21      461683,63     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
804    gebouw                                       173601,20      461652,10     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
805    gebouw                                       173549,53      461673,46     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
806    gebouw                                       173479,74      461720,25     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
807    gebouw                                       173426,85      461752,40     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
808    gebouw                                       173454,72      461748,33     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
809    gebouw                                       173557,05      461721,07     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
810    gebouw                                       173483,20      461760,33     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
811    gebouw                                       173430,12      461837,57     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
812    gebouw                                       173452,12      461865,63     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
813    gebouw                                       173443,63      461794,61     0,00   2,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
814    gebouw                                       173428,39      461857,32     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
815    gebouw                                       173437,57      461878,11     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
816    gebouw                                       173638,44      461824,79     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
817    gebouw                                       173626,37      461807,12     0,00   2,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
818    gebouw                                       173648,92      461835,40     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
819    gebouw                                       173646,61      461819,91     0,00   3,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
820    gebouw                                       173679,89      461835,88     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
821    gebouw                                       173702,82      461891,46     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
822    gebouw                                       173711,44      461900,85     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
823    gebouw                                       173730,21      461888,95     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
824    gebouw                                       173607,67      461950,45     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
825    gebouw                                       173614,48      461960,37     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
826    gebouw                                       173577,65      461954,82     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
827    gebouw                                       173554,11      461958,86     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
828    gebouw                                       173729,38      461932,50     0,00   3,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
829    gebouw                                       173753,28      461942,40     0,00   4,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
830    gebouw                                       173768,15      461965,59     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
831    gebouw                                       173763,17      461969,93     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
832    gebouw                                       173761,28      461972,10     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
Geomilieu V4.50                                                                                                 22-3-2019 11:54:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                                        21900160
Ingevoerde gebouwen                                                                                                     Bijlage 2.2
Model:   Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                                            X-1            Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm      Refl. 63    Cp  Zwevend
834    gebouw                                       173789,08      462005,61     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
835    gebouw                                       173789,63      461994,02     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
836    gebouw                                       173805,86      462018,48     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
837    gebouw                                       173801,45      462008,59     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
838    gebouw                                       173802,24      461992,41     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
839    gebouw                                       173821,77      461993,87     0,00   5,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
842    gebouw                                       173816,05      461948,93     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
843    gebouw                                       173829,42      461941,37     0,00   7,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
840    gebouw                                       173912,92      462167,09     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
841    gebouw                                       173932,17      462187,71     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
842    gebouw                                       173916,64      462186,96     0,00   2,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
843    gebouw                                       174049,95      462176,96     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
844    gebouw                                       174038,07      462151,10     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
845    gebouw                                       174063,05      462154,07     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
846    gebouw                                       174014,92      461935,48     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
847    gebouw                                       174036,30      461871,01     0,00   6,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
848    gebouw                                       173929,07      461905,22     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
849    gebouw                                       173991,89      461923,47     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
850    gebouw                                       173945,19      461882,52     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
851    gebouw                                       173986,79      461885,98     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
852    gebouw                                       174047,00      461651,76     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
853    gebouw                                       173918,13      461697,97     0,00   6,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
854    gebouw                                       173898,80      461712,19     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
855    gebouw                                       173903,25      461671,98     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
856    gebouw                                       174012,56      461657,76     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
857    gebouw                                       173915,22      461697,11     0,00   3,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
858    gebouw                                       174004,34      461637,70     0,00   4,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
860    Nieuwe woning Puurveenseweg 26               173785,08      461966,87     0,00   8,00 Rechthoek     0,80  0 dB    False
859    Molen                                        173997,78      462189,28     0,00  15,00 Polygoon      0,80  0 dB    False
Geomilieu V4.50                                                                                                 22-3-2019 11:54:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                        21900160
Ingevoerde harde bodemgebieden                                                                           Bijlage 2.3
Model:    Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                                             X-1            Y-1     Oppervlak   Bf
023    hard bodemgebied                              174001,64      462402,57        605,79 0,00
026    hard bodemgebied                              174044,76      462398,09        187,39 0,00
027    hard bodemgebied                              174030,54      462386,99        251,90 0,00
028    hard bodemgebied                              174018,61      462341,38       1176,25 0,00
029    hard bodemgebied                              174030,78      462250,71        326,61 0,00
030    hard  bodemgebied                             174035,85      462220,95        553,85 0,00
031    hard  bodemgebied                             174077,11      462194,24        577,63 0,00
034    hard  bodemgebied                             173980,06      462314,28       2912,22 0,00
036    hard  bodemgebied                             173737,70      462208,68        163,05 0,00
046    hard  bodemgebied                             173375,83      462120,59        402,56 0,00
049    hard  bodemgebied                             173357,34      462164,46        194,66 0,00
050    hard  bodemgebied                             173355,37      462306,58       1292,03 0,00
053    hard  bodemgebied                             173346,28      462302,95       1038,48 0,00
054    hard  bodemgebied                             173382,56      462403,73        433,35 0,00
055    hard  bodemgebied                             173414,36      462463,59        336,58 0,00
061    hard  bodemgebied                             173380,39      462401,28       2512,39 0,00
062    hard  bodemgebied                             173650,77      462335,47       1867,05 0,00
063    hard  bodemgebied                             173611,68      462443,09        740,38 0,00
064    hard  bodemgebied                             173626,32      462358,98        162,36 0,00
066    hard  bodemgebied                             173707,23      462399,13       1295,15 0,00
067    hard  bodemgebied                             173816,84      462345,32       1611,66 0,00
068    hard  bodemgebied                             173717,45      462401,01       1112,37 0,00
069    hard  bodemgebied                             173896,82      462413,46        387,12 0,00
072    hard  bodemgebied                             173815,48      462353,63        592,73 0,00
073    hard  bodemgebied                             173825,26      462356,09       1716,82 0,00
074    hard  bodemgebied                             173902,76      462412,84          6,49 0,00
075    hard  bodemgebied                             173904,09      462412,71          9,85 0,00
076    hard  bodemgebied                             173314,14      462474,00       1166,22 0,00
077    hard  bodemgebied                             173874,58      462409,37        427,20 0,00
078    hard  bodemgebied                             173818,20      462218,78        844,71 0,00
081    Hard bodemgebied - wesselseweg gemeente       173141,26      462491,19       3078,23 0,00
115    De Vang                                       173460,56      462369,33        302,23 0,00
118    De Vang                                       173411,82      462373,78       1167,44 0,00
119    Terrein                                       173364,56      462359,70        124,72 0,00
120    Terrein                                       173405,70      462395,46        804,54 0,00
121    Terrein                                       173444,81      462384,16        784,96 0,00
122    Terrein                                       173435,17      462371,00        558,75 0,00
088    water                                         173429,75      462392,39       3486,36 0,00
089    water                                         173295,13      462475,98        484,01 0,00
090    water                                         173802,28      462397,38         79,72 0,00
091    water                                         173804,02      462371,70         89,07 0,00
107    hard bodemgebied                              174265,05      462156,33        433,13 0,00
108    hard bodemgebied                              174152,06      462171,98       1534,59 0,00
109    hard bodemgebied                              174179,06      462171,94        947,27 0,00
111    hard bodemgebied                              174019,05      462216,48        609,18 0,00
132    hard  bodemgebied                             174130,67      462389,17        654,98 0,00
152    hard  bodemgebied                             173368,18      462119,41       3276,34 0,00
153    hard  bodemgebied                             173557,51      462183,61        149,33 0,00
154    hard  bodemgebied                             173606,14      462271,66        875,02 0,00
155    hard  bodemgebied                             173813,78      462217,47       2185,42 0,00
156    hard  bodemgebied                             173757,61      462210,47       1126,56 0,00
083    hard  bodemgebied                             173380,73      462467,08       1611,29 0,00
084    hard  bodemgebied                             173563,20      462448,12       2800,08 0,00
160    hard  bodemgebied                             173768,18      462021,62        327,17 0,00
161    hard  bodemgebied                             173707,99      461946,19        586,61 0,00
162    hard  bodemgebied                             173630,12      461854,84        425,72 0,00
163    hard  bodemgebied                             173550,11      461760,35        369,13 0,00
164    hard  bodemgebied                             173364,76      461640,96        832,53 0,00
165    hard  bodemgebied                             174029,21      462131,93        349,91 0,00
166    hard  bodemgebied                             174047,92      461875,83        626,23 0,00
167    hard bodemgebied                              174047,61      461876,49        609,38 0,00
168    hard bodemgebied                              174065,41      461727,68        227,13 0,00
Geomilieu V4.50                                                                                  22-3-2019 11:55:07
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                                                       21900160
Ingevoerde rekenpunten                                                                                                  Bijlage 2.4
Model:    Jaar 2030 - Detail_r01
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                                       X              Y   Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel
1      nieuwe woning Puurveenwegweg 26       173778,98      461956,46       0,00     1,50     4,50     7,50    Ja
2      nieuwe woning Puurveenwegweg 26       173784,55      461966,15       0,00     1,50     4,50     7,50    Ja
3      nieuwe woning Puurveenwegweg 26       173786,62      461966,09       0,00     1,50     4,50     7,50    Ja
4      nieuwe woning Puurveenwegweg 26       173793,36      461960,80       0,00     1,50     4,50     7,50    Ja
5      nieuwe woning Puurveenwegweg 26       173787,69      461950,95       0,00     1,50     4,50     7,50    Ja
6      nieuwe woning Puurveenwegweg 26       173781,52      461953,65       0,00     1,50     4,50     7,50    Ja
Geomilieu V4.50                                                                                                 22-3-2019 11:56:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                 21900160
Resultaten tgv Puurveenseweg, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh                        Bijlage 3.1
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Jaar 2030 - Detail_r01
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            15_Puurveenseweg
Groepsreductie:   Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving                      Hoogte  Dag Avond Nacht Lden
1_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   39    36    32   41
1_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   44    41    37   45
1_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   45    42    38   47
2_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   40    37    33   42
2_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   44    41    37   46
2_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   45    42    39   47
3_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   40    37    33   42
3_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   43    40    36   44
3_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   44    40    37   45
4_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   27    23    20   28
4_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   28    25    22   30
4_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   31    28    24   33
5_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   30    26    23   31
5_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   31    28    24   33
5_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   33    29    26   34
6_A        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     1,50   38    35    31   39
6_B        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     4,50   41    37    34   42
6_C        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     7,50   42    38    35   43
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.50                                                           22-3-2019 11:57:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                 21900160
Resultaten tgv Walhuisweg, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh                           Bijlage 3.2
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Jaar 2030 - Detail_r01
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            16_Walhuisweg v=60
Groepsreductie:   Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving                      Hoogte  Dag Avond Nacht Lden
1_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   14    11     7   16
1_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   15    12     8   17
1_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   12     9     5   13
2_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   11     8     4   13
2_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   13    10     6   14
2_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   12     8     5   13
3_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   19    16    12   21
3_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   24    21    17   26
3_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   26    23    19   28
4_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   18    15    11   20
4_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   24    21    17   25
4_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   27    24    20   28
5_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   19    16    12   20
5_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   23    20    16   25
5_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   26    23    19   28
6_A        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     1,50   19    16    12   21
6_B        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     4,50   20    17    13   22
6_C        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     7,50   19    16    12   21
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.50                                                           22-3-2019 11:58:08
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                 21900160
Resultaten tgv cumulatie wegen, zonder aftrek 5 dB art. 110g Wgh                   Bijlage 4
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Jaar 2030 - Detail_r01
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            (hoofdgroep)
Groepsreductie:   Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving                      Hoogte  Dag Avond Nacht Lden
1_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   44    41    37   46
1_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   49    46    42   50
1_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   50    47    43   52
2_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   45    42    38   47
2_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   49    46    42   51
2_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   50    47    44   52
3_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   45    42    38   47
3_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   48    45    41   49
3_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   49    45    42   50
4_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   32    29    25   34
4_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   35    31    28   36
4_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   38    34    31   39
5_A        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    1,50   35    32    28   36
5_B        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    4,50   37    34    30   38
5_C        nieuwe woning Puurveenwegweg  26    7,50   38    35    31   40
6_A        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     1,50   43    40    36   44
6_B        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     4,50   46    42    39   47
6_C        nieuwe woning Puurveenwegweg 26     7,50   47    43    40   48
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.50                                                           22-3-2019 11:58:48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>      Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
       Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>