<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Boom Effect Analyse
De Lichtboei, Kootwijkerbroek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     Pius Floris Boomverzorging Veenendaal
     Afdeling Onderzoek & Advies


     Projectnummer:         PFBV.19.TH.153

     Opdrachtgever:         Van de Kolk Ontwikkeling B.V.
                            Koningsweg 29
                            3886 KC Garderen

     Project:               Lichtboei Kootwijkerbroek

     Contactpersoon:        Dhr. A. C. van Polen
     Telefoon:              0649410666
     E-mail:                b.vanpolen@piusfloris.nl

     Onderzoeker(s):        Dhr. T. van de Hoef
                            Boomtechnisch adviseur
                            Dhr. A. C. van Polen
                            European Tree Technician

     Auteur:                Dhr. T. van de Hoef

     Datum:                 11 februari 2020




                   Boom Effect Analyse
                      De Lichtboei, Kootwijkerbroek




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei, Kootwijkerbroek
                                                                                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

Inhoud........................................................................................ 1
1 Inleiding .................................................................................. 2
2 Onderzoeksmethode ................................................................ 3
 2.1   Inventarisatie en conditiebepaling .............................................................................          3
 2.2   Boomveiligheidscontrole ..........................................................................................        4
 2.3   Beoordeling groeiplaats ...........................................................................................       4
 2.4   Toekomstverwachting huidige situatie .......................................................................              4
 2.5   Invloed werkzaamheden ..........................................................................................          5

3 Onderzoeksresultaten ............................................................. 6
 3.1   Inventarisatie, conditiebepaling en BVC .....................................................................             6
 3.2   Beoordeling groeiplaats ...........................................................................................       8
 3.3   Toekomstverwachting huidige situatie .......................................................................              8
 3.4   Projectinvloed ........................................................................................................   9

4 Conclusie en advies ............................................................... 11
 4.1   Toekomstbeeld voor de bomen ................................................................................ 11
 4.2   Mogelijkheden bij herinrichting ................................................................................ 11
 4.3   Bomen die niet duurzaam te behouden zijn ............................................................... 11
 4.4   Bomen die duurzaam te behouden zijn ..................................................................... 12
 4.5   Algemene maatregelen bij werken rond bomen ......................................................... 12

Bijlage 1A: Kaart met boomnummers ....................................... 13
Bijlage 1B: Kaart knelpunten en mogelijkheden ....................... 14
Bijlage 2A: Inventarisatie gegevens ......................................... 15
Bijlage 2B: Boomveiligheidsgegevens ...................................... 16
Bijlage 3: Poster ‘werken rond bomen’ ..................................... 17
................................................................................................. 17




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         1 Inleiding
In opdracht van Van de Kolk Ontwikkeling B.V. heeft Pius Floris
Boomverzorging afdeling Onderzoek & Advies Veenendaal op 28 november
2019 en 6 februari 2020 een Boom Effect Analyse uitgevoerd. De BEA heeft
plaats gevonden bij de bomen op het terrein van de Lichtboei te
Kootwijkerbroek.

Doel
Het doel van een BEA is, inzichtelijk te krijgen welke invloeden de herinrichting werkzaamheden
hebben, op de aanwezige bomen. Tevens wordt bepaald hoe om te gaan met de bomen, zodat
zoveel mogelijk bomen gehandhaafd kunnen blijven.

Onderzoeksvraag
Kunnen de aanwezige bomen, in de huidige verschijningsvorm en op de huidige
standplaats, in relatie met de voorgenomen werkzaamheden, duurzaam behouden
worden?

Situatie/project
Het projectgebied beslaat het terrein van de Lichtboei aan de Veluweweg te Kootwijkerbroek.
Het voornemen is om vier nieuwe woningen met bijbehorende inritten en bijgebouwen te
realiseren. Dit met behoud van zoveel mogelijk bomen van goede kwaliteit.

Status project: Voorlopig ontwerp (VO)

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven welke onderzoeksmethoden gehanteerd zijn en
wat de functie hiervan is. De resultaten van de onderzoeken worden vermeld in hoofdstuk drie
van dit rapport. Hoofdstuk vier bevat de conclusies en het advies. Bijlage 1 bevat kaart met
daarop de boomlocaties en boomnummers. De boomnummers op deze tekening corresponderen
met de lijst in bijlage 2. Hierop staat de inventarisatie en de uitkomsten van de
boomveiligheidscontrole. Bijlage 3 bevat de Bomenposter ‘Werken rond bomen’.




Figuur 1: Globale situatieschets



Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>           2 Onderzoeksmethode
Er zijn verschillende stappen ondernomen voor deze Boom Effect Analyse:

   1.    Inventarisatie en conditie bepaling van het bomenbestand;
   2.    Visuele controle op symptomen van verzwakking.
   3.    Beoordeling van de groeiplaats.
   4.    Toekomstverwachting.
   5.    Beïnvloeding civiele werkzaamheden op de bomen

Hieronder zijn de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht.


2.1 Inventarisatie en conditiebepaling
Bij de inventarisatie en conditiebepaling is bepaald welke bomen er aanwezig zijn en wordt
bepaald wat de conditie hiervan is. Dit is van belang voor het verkrijgen van een stuk
basisinformatie over de bomen.

Inventarisatie
Bij de inventarisatie is van de bomen een aantal gegevens opgenomen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om soort, grootte en locatie. Naast deze vaste gegevens worden ook variabele
gegevens opgenomen, als stamdiameter en conditie.

Conditiebepaling
De conditiebepaling is een momentopname van de verschijningsvorm van de boom. Bij de
conditiebepaling is onderscheid gemaakt in de volgende vier categorieën:

Goed            De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder
                goede groeiplaatsomstandigheden en op een goede groeiplaats.

Redelijk        Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen
                duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.

Matig           Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van
                de boom, zoals beginnende scheutsterfte of overmatige scheutgroei binnen in de
                kroon.

Slecht          Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met
                zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar/dik dood hout.




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2 Boomveiligheidscontrole
VTA methode
De boomveiligheidscontrole bij de bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA methode. De
afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment. Bij deze visuele beoordeling van de bomen,
wordt gericht gekeken naar de bouw en het groeigedrag van de boom. Het breukrisico wordt
beoordeeld door te kijken naar de stam, stamvoet, takaanzetten, kroonopbouw en
aanwezigheid van zwammen. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende
categorieën:

Goedgekeurd Een boom wordt goedgekeurd als er geen symptomen bij een boom worden
            aangetroffen die op een defect wijzen;

Attentieboom Bomen waarbij wel een symptoom gevonden wordt, maar waarvan duidelijk is
             dat deze op het moment van controle geen verhoogd risico veroorzaakt, worden
             als attentieboom aangeduid;

Risicoboom      Bomen waarbij een symptoom gevonden wordt die een verhoogd risico
                veroorzaakt en bomen waarbij een symptoom gevonden wordt waarvan op het
                moment van controle niet kan worden aangegeven of het een verhoogd risico
                veroorzaakt, worden aangemerkt als zijnde risicoboom;

Afgekeurd       Bomen waarvan op het moment van de controle duidelijk is dat zij een verhoogd
                risico veroorzaken, worden aangemerkt als afgekeurd. Vanuit het oogpunt van
                veiligheid dienen deze bomen verwijderd te worden.


2.3 Beoordeling groeiplaats
De groeiplaats is beoordeeld. Hierbij is ook de beworteling in kaart gebracht. Bovengronds is
gekeken naar obstakels en doorrij- en werkhoogte.


2.4 Toekomstverwachting huidige situatie
De toekomstverwachting wordt bepaald door de leeftijd, conditie, mechanische gebreken,
groeiplaatsomstandigheden en in dit geval door de herinrichtingsplannen.
Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

            o   Goed     toekomstverwachting van minimaal 15 jaar en meer actieve groei;
            o   Redelijk toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar actieve groei;
            o   Matig    toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar actieve groei;
            o   Slecht   toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar actieve groei.




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.5 Invloed werkzaamheden
De toekomstverwachting, zoals omschreven in 2.4 kan ernstig verstoord worden door de civiele
werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Hieronder is een opsomming wat de gevolgen
kunnen zijn beschreven.

Schade bovengronds
Door de inzet van zwaar materieel en het werken in korte nabijheid van de bomen, is er een
verhoogde kans op stam en/of kroonbeschadiging.

Schade ondergronds
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat er wortelverlies als gevolg van
graafwerkzaamheden. Tevens bestaat er een groot risico op bodemverdichting van de
groeiplaats die zich buiten het te graven cunet bevindt. Daarnaast kan er indirect
wortelschade/sterfte ontstaan door de opslag van materiaal en materieel. Dit vanwege een
verstoorde diffusie van bodemgassen met de buitenlucht.

Onder het begrip wortelschade wordt de schade aan de opnamewortels verstaan. Deze wortels
zorgen voor de opname van voedingsstoffen en vocht. Het wordt weergeven in procenten ten
opzichte van de totale opname wortels.
Onder het begrip stabiliteitswortelschade wordt de schade aan de wortels verstaan die zorgen
voor de stabiliteit van de boom. Het wordt weergeven in procenten ten opzichte van de totale
stabiliteit wortels.

Voor het percentage schade aan de beworteling zijn onderstaande richtlijnen opgesteld:
•      Tot 10 % verlies is acceptabel bij een goede groeiontwikkeling;
•      Bij > 10% wortelschade is compensatie gewenst;
•      Bij 20 – 40 % verlies is individuele afweging noodzakelijk.
•      Bij meer dan 40% verlies van de stabiliteitswortels (> 5 cm diam.) is er sprake van
       acute instabiliteit.

In de regel heeft een boom 3 jaar nodig om het wortelverlies te compenseren, indien hiervoor
ondergronds de mogelijkheden (nieuwe doorwortelbare ruimte) toereikend zijn.

Bronbemaling
Voor de vochtvoorziening zijn de bomen afhankelijk van regenwater en grondwater. Bij de
toepassing van bronbemaling wordt de grondwaterstand (tijdelijk) verlaagd. Het grondwater is
tijdens de werkzaamheden niet meer bereikbaar voor de bomen. Afhankelijk van het tijdstip van
de uitvoering van de werkzaamheden, kan de vochtvoorziening ontoereikend zijn voor de
bomen.




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         3 Onderzoeksresultaten
In bijlage 1 zijn de bomen inclusief boomnummers, globaal weergegeven op een
overzichtskaart. De boomnummers uit bijlage 1 corresponderen met de boomnummers van de
inventarisatie- en boomveiligheid gegevens in bijlage 2A en 2B.


3.1 Inventarisatie, conditiebepaling en BVC
In totaal zijn in het gebied 37 bomen
geïnventariseerd en beoordeeld op boomveiligheid
en kwaliteit. Daarnaast zijn de 37 geïnventariseerde
bomen beoordeeld op inpasbaarheid binnen de
toekomstige herinrichting van het projectgebied.
Deze bomen zijn na inventarisatie en
boomveiligheidscontrole verder onderzocht middels
de Boom Effect Analyse. Hier wordt verder op
ingegaan in hoofdstuk 3.2.

Inventarisatie
In totaal zijn 37 bomen geïnventariseerd. Het
geïnventariseerde bomenbestand is gevarieerd en
bestaat voornamelijk uit
            Quercus robur (zomereik, 8 stuks)
            Betula pendula (gewone berk, 7 stuks)
            Fagus sylvatica (gewone beuk, 7 stuks)

Daarnaast zijn enkele esdoorns, elzen, iepen, een
gewone walnoot, een Amerikaanse vogelkers, een
Amerikaanse eik en een gewone linde aanwezig.           Figuur 2: Solitaire linde


De bomen staan voor het grootste deel in een
‘houtwal’ die het terrein aan de oost- en zuidzijde
omringd. Daarnaast staan enkele bomen solitair op
het terrein (figuur 2). Sommige bomen staan op
relatief korte afstand van de huidige bebouwing
(figuur 3). Hier dient rekening mee gehouden te
worden tijdens de (sloop)werkzaamheden.

De staat van onderhoud van de bomen is over het
algemeen goed. Wel zijn bij enkele bomen gebreken
geconstateerd. Deze gebreken zijn beschreven
onder het kopje boomveiligheid. De opkroonhoogte
is in de huidige situatie over het algemeen
voldoende. Echter wanneer de plannen volgens het
VO uitgevoerd worden, dienen enkele bomen grof
opgekroond te worden. De Amerikaanse vogelkers
met boomnummer 14 dient gerooid te worden om
verspreiding van deze invasieve exoot te
voorkomen.
                                                         Figuur 3: Bomen dicht op bebouwing

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Conditie
De conditie van de geïnventariseerde bomen is over het algemeen goed. 21 bomen hebben een
goede, 14 bomen een redelijke en 1 boom een matige conditie. Daarnaast is 1 dode boom
aangetroffen. Deze dode boom dient gerooid te worden.

 25
          21
 20


 15                   14


 10


  5
                                   1                       1
                                               0
  0
        Goed        Redelijk      Matig      Slecht      Dood

Figuur 4: Conditie bomenbestand

Boomveiligheid
In totaal zijn 18 bomen aangemerkt als risicoboom. Hierbij is een verzwakking of risico
geconstateerd waar actie op moet worden ondernomen. Het is mogelijk dat na een vervolgactie,
zoals verwijderen van dood hout, de boom weer kan worden goedgekeurd.

De onderverdeling binnen de risicobomen is als volgt:

        Verwijderen dood hout
Bij 15 risicobomen is het verwijderen van dood hout noodzakelijk om het risico weg te nemen.
Wanneer geen overige gebreken zijn aangetroffen, kan de boom weer worden goedgekeurd.

     Rooien
Boom 34 dient gerooid te worden. Dit doordat deze boom is afgestorven.

      Gerichte snoei
Bij boom 25 is gerichte snoei nodig. Hier zorgt een plakoksel voor een verhoogd risico op
takbreuk. Het op de juiste manier innemen van de verkleefde tak (plakoksel) minimaliseert de
kans op uitbreken.

       Extern hulpmiddel
Bij boom 6 en 16 dient een kroonanker aangebracht te worden om het gevaar van een
plakoksel te minimaliseren, al dan niet na het verwijderen van dood hout. In het geval van
boom 16 dienen de 3 doorgaande toppen aan elkaar verankerd te worden. De aanhechting van
de 3 toppen is niet optimaal (plakoksels)

De overige 19 bomen zijn goedgekeurd betreffende boomveiligheid.




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de bomen is veelal achterstallig. De meeste bomen hebben
hierdoor een slechte tot matige kroon gevormd. Alleen bij boom 5 dient dood hout gesnoeid te
worden. De zeven geïnventariseerde bomen vallen allen in de categorie begeleidingssnoei.

De boomkwaliteit is redelijk tot goed, mits gehandeld wordt volgens de maatregelen
beschreven onder “boomveiligheid”


3.2 Beoordeling groeiplaats
Bovengronds
De bovengrondse groeiplaats van de bomen is matig
voor de bomen in de houtwal. De onderlinge
concurrentie is hier groot. Enkele bomen hebben
daardoor een éénzijdige kroon en dood hout
gevormd.
De solitaire bomen hebben een goede groeiplaats en
kunnen in de huidige situatie in alle richtingen
uitgroeien.
Verder zijn in de huidige situatie geen obstakels in de
bovengrondse groeiruimte geconstateerd.

Ondergronds
De ondergrondse groeiplaats van de
geïnventariseerde bomen is aan de hand van de
proefsleuven en grondboringen beoordeeld (figuur 5).
De bodemopbouw over het projectgebied verschilt
sterk. De kwaliteit van de groeiplaats dus ook. Vaak
bestaat de bovenste 30cm uit licht humeus, fijn zand.
Daaronder is op enkele locaties grof, grindhoudend
zand of een humus loze grijze laag met fijn zand aanwezig.
                                                             Figuur 5: Bodemopbouw
                                                             noordzijde perceel
Grondwater is op ±70 cm onder maaiveld aangetroffen.


3.3 Toekomstverwachting huidige
situatie
Het vaststellen van de toekomstverwachting bij bomen is een inschatting en is van diverse
factoren afhankelijk. De bomen binnen het projectgebied hebben een redelijke tot goede
conditie en een strek verschillende ondergrondse groeiplaats. Hierdoor is de
toekomstverwachting, bij gelijkblijvende omstandigheden, voor de bomen redelijk tot goed te
noemen (10 tot 15 jaar actieve groei) en (minimaal 15 jaar actieve groei). Door civiele- en
bouwwerkzaamheden kan, zonder maatregelen, de toekomstverwachting negatief bijgesteld
moeten worden.




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.4 Projectinvloed
Op enkele “knelpunten” kunnen de voorgenomen werkzaamheden volgens het VO van grote
invloed zijn op het duurzame behoud van de bomen. Op de onderstaande kaart (figuur 7) zijn
de knelpunten met oranje cirkels en een bijbehorend nummer aangegeven.




Figuur 6: Kaart knelpunten                                  Figuur 7: Oppervlakkige beworteling
                                                            boom 38

Knelpunt 1
Knelpunt 1 gaat in op het voornemen een inrit te realiseren op ±1,5m afstand van boom 38.
Deze berk wortelt hier echter zeer oppervlakkig met wortels tot 5 cm doorsnede (figuur 6).
Wanneer deze inrit hier gerealiseerd wordt, zal het wortelverlies ongeveer 40% bedragen. Deze
boom is dan niet duurzaam te behouden als gevolg van het te grote wortelverlies.

Knelpunt 2
Dit knelpunt heeft betrekking op boom 17 - 18 – 19 en 20. Tussen deze bomen wordt een
inrit met bijhorend cunet gerealiseerd vanaf de Topperbinnenweg. Boom 19 komt midden in de
inrit te staan en kan om deze reden niet duurzaam behouden worden. De verbreding van de
inrit voor het parkeergedeelte wordt op nog geen 0,5 meter vanaf boom 18 gerealiseerd. Door
deze korte afstand wordt het wortelverlies bij deze boom op 30 tot 40% geschat. Voor een
boom van deze diameter (52 cm) geldt daarnaast een minimale graafafstand van ±1,5 meter.
Wanneer werkzaamheden binnen deze minimale graafafstand plaatsvinden, is het risico op
instabiliteit van de boom aanwezig. Door de korte graafafstand en het geschatte wortelverlies is
deze boom niet duurzaam te behouden na uitvoering van de werkzaamheden.

Bij uitvoering van de werkzaamheden zal wortelverlies bij boom 17 en 20 minimaal zijn. Deze
twee bomen zijn dan ook duurzaam te behouden.




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Knelpunt 3
Op de plaats van boom 31 en 32 wordt een
inrit gerealiseerd. Boom 31 komt midden in
deze inrit te staan en is daarom niet
duurzaam te behouden. Verder wordt de inrit
op zeer kleine afstand van boom 32
gerealiseerd. Ook voor deze boom geldt dat
het risico op instabiliteit zeer groot is door de
te kleine graafafstand. Daarnaast zal het
percentage wortelverlies als gevolg van de
(graaf)werkzaamheden voor de inrit te hoog
zijn (>40 %). Beide bomen zijn niet
duurzaam te behouden als gevolg van de
voorgenomen werkzaamheden.

Boom 35
Ook boom 35 is niet duurzaam te behouden
als gevolg van de voorgenomen
werkzaamheden. Deze boom is echter te
verplanten naar een andere locatie op het
terrein, al dan niet na een aanvullend
verplantbaarheidsonderzoek. Zo kan de
boom duurzaam ingepast worden op het
terrein (rode pijl in bijlage 1B).                  Figuur 8: Waardevolle boom 30


Projectinvloed:
Zeer belemmerend voor boom 18 – 19 - 31 – 32 – 35 - 38
Weinig belemmerend voor de overige bomen




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         4 Conclusie en advies

4.1 Toekomstbeeld voor de bomen
In de huidige situatie hebben de meeste bomen een redelijke tot goede toekomstverwachting
van 10 tot 15 jaar en meer dan 15 jaar actieve groei. De voorgenomen werkzaamheden zijn van
grote invloed op boom 18 – 19 – 31 – 32 – 35 - 38. Deze 9 bomen zijn niet duurzaam te
behouden als gevolg van de werkzaamheden.

Het toekomstbeeld van de overige bomen is positief wanneer gehandeld wordt volgens de
algemeen geldende regels voor werken rond bomen, beschreven in 4.4.

In paragraaf 4.2 zijn de mogelijkheden beschreven om enkele bomen duurzaam in te passen die
volgens het huidige VO niet te behouden zijn.


4.2 Mogelijkheden bij herinrichting
Knelpunt 1
De enige mogelijkheid die leidt tot het duurzame behoud van boom 38, is het verschuiven van
de inrit tot buiten de kroonprojectie van deze boom. Dit is geïllustreerd in bijlage 1B door
middel van de rode lijn in de inrit. Wanneer dit advies opgevolgd wordt, zal het geschatte
wortelverlies niet meer dan 10% bedragen.

Knelpunt 2
Bij dit knelpunt is duurzaam behoud van boom 18 en 19 niet mogelijk volgens het VO. Om
duurzaam behoud van deze twee bomen mogelijk te maken, zijn aanpassingen aan het ontwerp
van de inrit noodzakelijk. In bijlage 1B is met rode lijnen aangegeven hoe het aanleggen van
een inrit mogelijk is en boom 18 duurzaam te behouden is. Dit houdt in dat de inrit ± 0,5
meter zuidelijker gerealiseerd wordt. Tevens zal de verbreding naar het parkeergedeelte verder
van de bomen af gerealiseerd worden. In de nieuwe situatie wordt de minimale graafafstand
ruim behaald en zal het geschatte wortelverlies van de boom veel lager uitvallen (±20%).

Knelpunt 3
Om boom 31 en 32 duurzaam in te behouden, is een aanpassing aan het ontwerp nodig. Zo
dient de oprit versmalt te worden van 6 naar 4 meter. Daarnaast dient deze oprit op 2,5 meter
afstand van boom 29 - 31 en 32 gerealiseerd te worden, geïllustreerd door middel van de rode
lijnen in bijlage 1B. Wanneer dit advies opgevolgd wordt, zijn deze bomen duurzaam te
behouden. Geschat wortelverlies bedraagt maximaal ±20%. Boom 35 kan verplant worden naar
de achterzijde van het perceel.


4.3 Bomen die niet duurzaam te behouden zijn
De volgende 3 bomen zijn (volgens het VO) niet duurzaam te behouden:
14 – 19 – 34

Conclusie: (duurzame) handhaving van de bomen: Negatief
Advies: boom 14 – 19 – 34 verwijderen




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.4 Bomen die duurzaam te behouden zijn
De overige 34 bomen zijn duurzaam te behouden, mits aan de algemene maatregelen voor
werken rond bomen, beschreven in 4.5 en bijlage 3 voldaan wordt.


4.5 Algemene maatregelen bij werken rond bomen
Naast bovenstaande adviezen dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de
algemeen geldende adviezen bij werkzaamheden in de buurt van bomen, deze adviezen staan in
bijlage 3 weergegeven op de Bomenposter ‘Werken rond bomen’.
       De te behouden bomen dienen vóór uitvoering van de werkzaamheden te worden
        gesnoeid om voldoende werkruimte te creëren en schade te voorkomen. Deze
        snoeiwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een ervaren gecertificeerd
        European Tree Worker.
       De kroonprojectie dient zoveel als mogelijk te worden ontzien. Gebruik van
        bouwhekken voorkomt schade aan boom en groeiplaats.
       Bij de bomen dient rond de stam een stambescherming te worden aangebracht om
        directe schade te allen tijde te voorkomen.
       Er mag geen materiaal tussen de bomen worden geplaatst of opgeslagen.
       Er mogen geen voertuigen of andere machines tussen de bomen worden geparkeerd.
       Grondophoging en grondafgraving binnen de kroonprojectie is niet toegestaan.
       Het instrueren van werknemers welke de werkzaamheden uitvoeren, hoe om te gaan
        met wortelkap en werken bij bomen.
       Indien wortelkap noodzakelijk is, dient dit te gebeuren door middel van een recht
        snijvlak, haaks op de lengterichting van de wortel. Wortelkap bij wortels vanaf 5 cm
        diameter dient handmatig te worden uitgevoerd. De werkzaamheden dienen te worden
        uitgevoerd door een boomdeskundige.
       Bij voorkeur werkzaamheden buiten het groeiseizoen van de bomen uit voeren!
       Het advies is om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het project een
        boomtechnisch toezichthouder (niveau European Tree Technician) aan te stellen. Deze
        ziet toe op de werkzaamheden en op de naleving van de randvoorwaarden en geeft zo
        nodig advies.

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 11 februari 2020.




Ing. W.A. van Ginkel
Directeur
Pius Floris Boomverzorging Veenendaal



                                                                    © Pius Floris Boomverzorging
                                                                          Alle rechten voorbehouden.
                                                 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
                                                                     in enige vorm of op enige wijze,
                                                  zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
                                                                   Informatie: www.piusfloris.nl




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1A: Kaart met boomnummers




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>          Legenda
           Boom




26


     29




          De Lichtboei
          Kootwijkerbroek
          Van de Kolk
          Ontwikkeling B.V.
          Kaart boomnummers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1B: Kaart knelpunten en
    mogelijkheden




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ARCHITECTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HOFLAND
                                                                                             10


                                                                                                       9

                                                                                         8
                                                                                                            x




                                eg
                                                                                7




                           ew
                                                                      6
                                                                                                           11
                                                         4




                  uw
                                                              5                                                          x
                                                                                                                     0
                                                                                                            70




                   l
                Ve
                                                                                                  13
                                                     3


                                                                                    2                           14

                                                                                                                         15
                                                                                                                                                                                               bestaande passeerhaven
                                     2
                                                                                                                                                 52m2                                          2x10m, geasfalteerd.




                                                             57
                                                                                                                                16




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        herontwikkeling locatie De Lichtboei in Kootwijkerbroek
                                                               6




                                                                                        wb goot 0m
                                                                                             no m3
                                                     1




                                                                                          lok 4m
                                                                                                                                           86




                                                                                               k1
                                                                                                 0
                                         1                                                                                           11




                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hier kunnen geen rechten aan ontleend worden
                                                                                              80




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11 december 2019
                                60
                                                                                                                                                17




                                                                       13
   0




                                6
                                                                                                                                                          R=300
10




                                                                                                                                                                                                                                                                           concept inrichtingstekening
                                                                          00
                                                                                                                                                          18




                                                  ot 0m

                                                             13
                                                 no m3
           00




                                                                                                                                                                30
                      34




                                                    4m
       3                                                                                                                                                                   19




                                                               00
                                                   k1
                                                     0




                                                                                       u




                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                        R=300
                                                                                                                        0




                                                  80




                                                                                    bo
                                                                                                                     80                                                         20




                                                                                                                                                2




                                               go
                                                                                              5
                                                                                         67
                  1



                                                 k
                                                                                                           837m2




                                             blo
                                                                               25
                                                                                                                                                                                      x

                                                                           4




                                                   w




                                                                                         15
                                                ou




                                                                                            6
                                                                  0




                                                                                15
                                                             80                                                                                                       04
                                                                                                                                                                                21




                                                                                                  0
                                                     b
                                                                                                                                                                 17




                                                                                    60




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            schaal 1:500
                 38                                                                                                                                                                            x

                                               2
                                         1   16
                                                     827m2                                                                                                                           22




                                                                                                                      52
                                                                           37
                                                                                                                                                                3




                                                                                                                         5
                                                                                                                         k          4m                                          45                  24

                                                                                                              lo                  ot 0m                                    15
                                                                                                           wb
                                                                                                                                                                                     23

                                                                                                       u                      g o
                                                                                                  bo                               k1
                                                                                                                                                                                          25

                                                                                                                                no m3                                                     26


                                                                                                                                  80
                                                                                                                                     0                                                                       27
                                                                                                                                                                                                                            90m2                  bestaande passeerhaven




                                                                                                                 90
                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                3                             R=                                  2x10m, geasfalteerd.




                                                                                                                     0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Van de Kolk Ontwikkeling B.V.
                                                                      22                                                               12
                           33                                                                                                                                                             30       28
                                                                                                                                                                                                                      30
                                                              31                                                                                                                                        29
                                                                                                                                                                                                                        0




                                                                                                                                                                1456
                                                                                                                                                                                                                  x


                                                                   1407m2




                                                                                                                                                                                                        300 3
                                                                                                                              1109




                                                                                                                                                                                                                                      Topp
                                                                                18
                                                                           31




                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                       31

                                                                                                                                                     35                                                      32




                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                           30

                                                                                                                                                                                                                                       erbin
                                                                                                                                                                                                                        R=
                                                                                                                                                                    1019




                                                                                                                                                                                                                                         nenw
                                                                                                                              966
                                                                                                                                                      blok
                                                                                                                                           bouw




                                                                                                                                                                                                                        ingel
                                                                                                                                                                                                        1606




                                                                                                                                                                                                                                             eg
                                                                                                                                                       m
                                                                                                                                                goot 4
                                                                      36

                                                                                         2495




                                                                                                                                                                                                                            d houts
                 1020m2                                                                                                                              1 0 m
                                                                                                                                                nok                                       4

                                                                                                                                     900
                                                                                                                                                 80 0 m 3                                                                                    111m2




                                                                                                                                                                                                                              behou
                                                                                                                                                               1200


                                                                                                                                      1996




                                                                                                                                                                                 1044
                                                                                                       2236
                                                                                             1407m2

                                                                                                                              gel
                                                                                                                     outsin
                                                                                                       ud h
                                                                                              beho
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2A: Inventarisatie gegevens




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                     Bijlage 2A Inventarisatiegegevens

UID    Boomsoort (Latijns)             Boomsoort (Nederlands)   Hoogte in meters   Standplaats           Kroondiameter   Stamdiameter   Conditie   Toekomstverw.
   1   Acer pseudoplatanus             Gewone Esdoorn           12 - 18 m          Ruw gras              12              54             Goed       > 15 jaar
   2   Betula pendula                  Gewone Berk              18 - 24 m          Ruw gras              8               37             Goed       > 15 jaar
   3   Betula pendula                  Gewone Berk              18 - 24 m          Ruw gras              8               29             Matig      5 - 10 jaar
   4   Betula pendula                  Gewone Berk              18 - 24 m          Ruw gras              8               27             Redelijk   > 15 jaar
   5   Fagus sylvatica                 Gewone Beuk              18 - 24 m          Ruw gras              10              44             Goed       > 15 jaar
   6   Fagus sylvatica                 Gewone Beuk              18 - 24 m          Ruw gras              8               59             Redelijk   > 15 jaar
   7   Fagus sylvatica                 Gewone Beuk              18 - 24 m          Ruw gras              12              54             Goed       > 15 jaar
   8   Betula pendula                  Gewone Berk              18 - 24 m          Ruw gras              6               32             Redelijk   10 - 15 jaar
   9   Quercus rubra                   Amerikaanse Eik          18 - 24 m          Ruw gras              8               35             Redelijk   > 15 jaar
  10   Betula pendula                  Gewone Berk              18 - 24 m          Ruw gras              6               26             Redelijk   10 - 15 jaar
  11   Alnus glutinosa                 Zwarte Els               12 - 18 m          Ruw gras              7               23             Redelijk   10 - 15 jaar
  13   Acer platanoides                Noorse Esdoorn           12 - 18 m          Houtwal               5               17             Goed       > 15 jaar
  14   Prunus serotina                 Amerikaanse vogelkers    12 - 18 m          Houtwal               11              31             Redelijk   10 - 15 jaar
  15   Alnus glutinosa                 Zwarte Els               12 - 18 m          Ruw gras              4               21             Redelijk   10 - 15 jaar
  16   Quercus robur                   Zomereik                 18 - 24 m          Houtwal               12              54             Goed       > 15 jaar
  17   Quercus robur                   Zomereik                 18 - 24 m          Houtwal               12              48             Goed       > 15 jaar
  18   Quercus robur                   Zomereik                 18 - 24 m          Houtwal               12              52             Goed       > 15 jaar
  19   Fagus sylvatica                 Gewone Beuk              6 - 12 m           Houtwal               3               18             Goed       > 15 jaar
  20   Quercus robur                   Zomereik                 18 - 24 m          Houtwal               12              56             Redelijk   10 - 15 jaar
  21   Quercus robur                   Zomereik                 12 - 18 m          Houtwal               12              35             Redelijk   10 - 15 jaar
  22   Ulmus glabra                    Iep                      18 - 24 m          Houtwal               12              54             Goed       > 15 jaar
  23   Betula pendula                  Gewone Berk              18 - 24 m          Houtwal               10              57             Redelijk   5 - 10 jaar
  24   Ulmus glabra                    Iep                      18 - 24 m          Houtwal               12              47             Goed       > 15 jaar
  25   Ulmus glabra                    Iep                      18 - 24 m          Houtwal               12              35             Goed       > 15 jaar
  26   Ulmus glabra                    Iep                      18 - 24 m          Houtwal               12              26             Goed       > 15 jaar
  27   Alnus glutinosa                 Zwarte Els               12 - 18 m          Houtwal               3               15             Redelijk   10 - 15 jaar
  28   Fagus sylvatica                 Gewone Beuk              6 - 12 m           Houtwal               4               15             Goed       > 15 jaar
  29   Fagus sylvatica                 Gewone Beuk              6 - 12 m           Houtwal               6               21             Goed       > 15 jaar
  30   Quercus robur                   Zomereik                 > 24 m             Houtwal               16              75             Goed       > 15 jaar
  31   Quercus robur                   Zomereik                 > 24 m             Houtwal               6               20             Redelijk   10 - 15 jaar
  32   Quercus robur                   Zomereik                 > 24 m             Houtwal               10              46             Redelijk   10 - 15 jaar
  33   Tilia europaea                  Gewone Linde             > 24 m             Gazon                 20              80             Goed       > 15 jaar
  34   Acer pseudoplatanus             Gewone Esdoorn           6 - 12 m           Elementverharding     4               40             Dood       Niet aanwezig
  35   Acer platanoides                Noorse Esdoorn           6 - 12 m           Gazon                 5               16             Goed       > 15 jaar
  36   Juglans regia                   Walnoot                  12 - 18 m          Gazon                 8               27             Goed       > 15 jaar
  37   Fagus sylvatica 'Atropunicea'   Gewone Beuk              6 - 12 m           Elementverharding     5               16             Goed       > 15 jaar
  38   Betula pendula                  Gewone Berk              > 24 m             Ruw gras              8               55             Goed       > 15 jaar




                                                   Pius Floris Boomverzorging Veenendaal I De Lichtboei Kootwijkerbroek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 2B: Boomveiligheidsgegevens




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                         Bijlage 2B Boomveiligheidsgegevens

UID    Kroon       Stam en stamvoet   Veiligheidscat.   Inspectie freq    Veiligheidsmaatregel                      Veiligheidsurgentie   Afwijkingen
   1   Goed        Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
   2   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
   3   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen                  Ingerotte snoeiwonden;
   4   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
   5   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
   6   Voldoende   Matig              Risicoboom        3 jaarlijks       Verankering                               Binnen 6 maanden      Plakoksel stam;
   7   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
   8   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen                  Schade stam;
   9   Voldoende   Matig              Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden
  10   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden
  11   Voldoende   Matig              Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      Meerstammige boom;
  13   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  14   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen                  klimop;
  15   Matig       Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  16   Voldoende   Slecht             Risicoboom        Jaarlijks         Grof dood hout verwijderen; Verankering   Binnen 6 maanden      Meerdere plakoksels stam;
  17   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      klimop;
  18   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      klimop;
  19   Goed        Goed               Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  20   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      klimop;
  21   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      klimop;
  22   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden
  23   Matig       Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      zwammen bij stamvoet
  24   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden
  25   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Gerichte snoei;                           Binnen 6 maanden      Plakoksel stam;
  26   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      Eenzijdige kroon;
  27   Matig       Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  28   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  29   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen                  Eenzijdige kroon;
  30   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden
  31   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden      Eenzijdige kroon;
  32   Voldoende   Voldoende          Risicoboom        3 jaarlijks       Grof dood hout verwijderen;               Binnen 6 maanden
  33   Goed        Goed               Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  34   Slecht      Slecht             Risicoboom        Geen (rooien)     Rooien;                                   Binnen 6 maanden
  35   Goed        Goed               Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  36   Goed        Goed               Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen
  37   Goed        Goed               Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen                  ingroeiende boomband
  38   Voldoende   Voldoende          Goedgekeurd       3 jaarlijks       Geen veiligheidsmaatregel;                Geen




                                                   Pius Floris Boomverzorging Veenendaal I De Lichtboei Kootwijkerbroek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Poster ‘werken rond bomen’




Pius Floris Boomverzorging Veenendaal | Boom Effect Analyse – De Lichtboei Kootwijkerbroek
                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>