<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek
asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek


Opdrachtgever: Stichting PCO Gelderse Vallei
Contactpersoon: P. van de Koot
Datum:          4 mei 2018
Projectnummer: P18M0051
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Valkseweg 62 - 3771 RG Barneveld
Postbus 99     - 3770 AB Barneveld
tel. 0342 - 406 406
e-mail milieu@vink.nl
www.vink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



1.         INLEIDING ..................................................................................................................................... 1

2.         VOORONDERZOEK ..................................................................................................................... 3

     2.1. Actuele situatie en toekomstig gebruik .......................................................................................... 3
     2.2. Voormalig bodemgebruik ............................................................................................................... 4
     2.3. Voorgaand bodemonderzoek ........................................................................................................ 5
     Asbestinventarisatie ............................................................................................................................. 6
     2.4. Bodemopbouw en geohydrologie .................................................................................................. 6
     2.5. Hypothese ...................................................................................................................................... 7

3.         VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING ......................................................... 9

     3.1. Onderzoeksstrategie ...................................................................................................................... 9
     3.2. Veldwerkprogramma verkennend bodemonderzoek ..................................................................... 9
     3.3. Veldwerkprogramma verkennend onderzoek asbest .................................................................. 10
     3.4. Laboratoriumonderzoek ............................................................................................................... 10

4.         VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING .......................................... 13

     4.1. Toetsingskader ............................................................................................................................ 13
     4.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen ............................................................................. 14
     4.3. (Analyse)resultaten asbestonderzoek ......................................................................................... 14
     4.4. Analyseresultaten grond en grondwater ...................................................................................... 15

5.         CONCLUSIE EN ADVIES ........................................................................................................... 17

     5.1. Conclusie gehele locatie .............................................................................................................. 17
     5.2. Aanbevelingen ............................................................................................................................. 18

(KAART) BIJLAGEN:
A. Toetsingstoelichting
B. Analyseresultaten
C. Analysecertificaten
D. Profielbeschrijving
E. Gegevens vooronderzoek
Omgevingskaart
Kadastrale kaart
Kaart met situering boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




1.       INLEIDING



Stichting PCO Gelderse Vallei heeft ons op 29 maart 2018 opdracht gegeven tot het uitvoeren van
een verkennend bodem- en verkennend onderzoek asbest aan de Veluweweg 152 te
Kootwijkerbroek. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen.

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is:
        aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen
         aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehaltes boven respectievelijk de
         achtergrondwaarden en de streefwaarden.


Het doel van het verkennend onderzoek asbest is:
        met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging
         van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het
         asbestgehalte in de bodem.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de:
        NEN 5725 [Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch
         vooronderzoek, oktober 2017].
        NEN 5740 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
         bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond,
         januari 2009] en het wijzigingsblad NEN 5740/A1 van februari 2016.
        NEN 5707 [Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus
         2015], het wijzigingsblad NEN 5707/C1 van augustus 2016 en het wijzigingsblad NEN
         5898/C1 van augustus 2016.

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte
werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en is gecertificeerd volgens BRL-
SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen
relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000 (versie 5).

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden, maar blijft een steekproefsgewijze benadering. Het is voor ons daarom onmogelijk
garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van het
bodemonderzoek. Dit betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid
accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
ons uitgevoerde bodemonderzoek neemt.




                                                                                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en/of volledig. Voor het
verkrijgen van informatie zijn wij wel afhankelijk van diverse bronnen, waardoor wij niet kunnen
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde gegevens voor het vooronderzoek.

Tot slot is het onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats
kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van
grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De
onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur.




                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




2.        VOORONDERZOEK



In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en
historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op
basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats.

Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 uitgevoerd en heeft betrekking op de onderzoekslocatie
en directe omgeving. De gebruikte informatiebronnen betreffen: relevante bouwvergunningen,
beschikbare milieuvergunningen, (gemeentelijk) tank- en bodeminformatiesysteem, Dienst voor het
kadaster en de openbare registers Nederland, TNO grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket,
BAG viewer, Topotijdreis, huidige gebruiker onderzoekslocatie en de opdrachtgever. Op 10 en 12 april
2018 zijn van de Omgevingsdienst De Vallei en de provincie Gelderland beschikbare bodemrelevante
gegevens digitaal ontvangen.


2.1.      Actuele situatie en toekomstig gebruik
De onderzoekslocatie aan de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek heeft een oppervlakte van 5.460 m²
en is kadastraal bekend als gemeente Garderen, sectie G, nummer 3536. De locatiecoördinaten zijn X
= 174885 en Y = 463179. Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Op 11 april 2018 heeft een terreinverkenning plaatsgevonden. De locatie betreft een voormalige
school en wordt inmiddels niet meer als zodanig gebruikt. De bebouwing bestaat enkel uit het nog
aanwezige schoolgebouw en een fietsenhok. Het buitenterrein is deels verhard met tegels en/of
klinkers en is deels begroeid met gras of bomen / struiken.

Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten
waargenomen op de onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de
onderstaande foto's.




Foto 1:   Parkeerplaats en schoolplein aan de noordelijke   Foto 2:   Fietsenhok aan de oostzijde van de
          zijde van de school.                                        onderzoekslocatie.




                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Foto 3:   Grasveld met deels gesloopt speelrek aan de    Foto 4:   Kijkend in noordelijke richting over de parkeerplaats
          zuidzijde van de school.                                 en het schoolplein, aan de noordelijke zijde van de
                                                                   school.

De onderzoekslocatie bevindt zich in een omgeving met extensieve bewoning, gemengd met het
buitengebied ten oosten van Kootwijkerbroek. Rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover
bekend geen activiteiten plaats die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de
onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden.

Het huidige gebruik van de locatie zal veranderen. Op de locatie zullen woningen worden
gerealiseerd. De directe omgeving in de nabije toekomst blijft ongewijzigd.


2.2. Voormalig bodemgebruik
De locatie is van oudsher in gebruik als school. Uit fragmenten van oude topografische kaarten blijkt
dat het schoolgebouw zich oorspronkelijk, rond 1908, verder naar het noorden bevond. In 1922 is de
school verplaatst naar de huidige locatie. Op het noordwestelijk gedeelte van de locatie was van 1953
tot 1963 een woning of soortgelijk gebouw aanwezig. Omdat dit gebouw is gesloopt, bestaat de kans
dat er puin in de bodem aanwezig is.

Hieronder staan oude kaartfragmenten, waar de ontwikkeling van de onderzoekslocatie en de directe
omgeving goed zichtbaar is.




                                                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Fragment topografische kaart 1908: de school is gebouwd   Fragment topografische kaart 1931; de school lijkt te zijn
                                                          verplaatst.




Fragment topografische kaart 1953; Er zijn gebouwen       Fragment topografische kaart 1963; het noordoostelijk
verrezen ten noorden van de school.                       gelegen “nieuwe” gebouw is weer verdwenen.

De school op de onderzoekslocatie is in 1960 verbouwd [BAG viewer]. In latere jaren is het fietsenhok
bijgebouwd. In de gelichte bouwvergunningen zijn geen mogelijk bodembelastende activiteiten
vermeld.

Voor dit perceel zijn geen Hinderwetvergunningen en/of vergunningen in het kader van de Wet
milieubeheer opgenomen in het gemeentelijk archief. In de bouwvergunningen zijn geen mogelijk
bodembelastende activiteiten vermeld.

Uit informatie van Bodemloket blijkt dat er zich bij het gebouw ten noordoosten van de school mogelijk
een ondergrondse HBO-tank heeft bevonden. De locatie wordt echter ook aangemerkt als zijnde
voldoende onderzocht. Het rapport van Bodemloket is opgenomen in bijlage E.

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen ongewone voorvallen plaatsgevonden.

Er zijn geen aanwijzingen voor aanwezigheid van antropogene lagen in de bodem.

Voor de percelen in de directe omgeving zijn geen vergunningen in het kader van de Hinderwet of de
Wet milieubeheer afgegeven.

In het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen
bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed hebben gehad op de
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.


2.3. Voorgaand bodemonderzoek
Er zijn geen resultaten van voorgaand bodemonderzoek beschikbaar voor de onderzoekslocatie. In
het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn geen bodemonderzoeken voor de
onderzoekslocatie vermeld.



                                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Asbestinventarisatie
Door Buro Pear is in opdracht van de opdrachtgever een asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de
(mondelinge informatie vooruitlopend op de) rapportage blijkt dat er asbesthoudende toepassingen
zijn aangetroffen. Het is echter niet aannemelijk dat deze toepassingen bodemverontreiniging hebben
veroorzaakt, omdat deze nog in goede staat verkeren (berging buitenzijde) of zich inpandig bevinden.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de desbetreffende rapportage (tijdens het schrijven van
onderhavige rapportage is het inventarisatierapport nog niet definitief). De resultaten van de
asbestinventarisatie geven vooralsnog geen aanleiding om een bodemverontreiniging met asbest te
verwachten.

Bodemkwaliteitskaart
Door de gemeente Barneveld is in samenwerking met een aantal buurgemeenten een
bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarbij grondgebieden zijn opgedeeld in zones met een vergelijkbare
bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie ligt in de zone ‘Overig (buitengebied)’. In deze zone gelden de
in de onderstaande tabel weergegeven achtergrondgehalten.

Tabel 1: Vastgestelde achtergrondgehalten zone ‘Overig (buitengebied)’



                  As     Ba     Cd      Co     Cr     Cu      Hg     Olie   Mo    Ni     Pb     PAK    PCB    Zn

Bovengrond        9,1    82     0,52    7,5    17     21,2    0,12   109    1,3   11,7   28,3   1,1    0,01   91,7
(0,0-0,5 m-mv)
Ondergrond        9,6    47     0,49    6,7    15     9,3     0,12   137    1,5   11,4   14,4   0,44   0,01   35,5
(0,5-2,0 m-mv)

Waarden voor standaardbodem; Nota bodembeheer regio De Vallei, 8 februari 2012.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de achtergrondgehalten voldoen aan de achtergrondwaarden
(AW2000).


2.4. Bodemopbouw en geohydrologie
De onderzoekslocatie ligt globaal op 17 meter +NAP. Het eerste watervoerende pakket reikt tot aan
het maaiveld en behoort tot de formatie van Boxtel. Deze formatie is opgebouwd uit zanden, die
overwegend matig grof tot matig fijn zijn. De dikte van het eerste watervoerende pakket is circa 28
meter. De transmissiviteit van het eerste watervoerende pakket is 500 tot 2.000 m² per dag. Het
freatisch grondwater bevindt zich op circa 16 meter +NAP.

De eerste scheidende laag is opgebouwd uit kleiige afzettingen van mariene oorsprong behorende tot
de Eem Formatie. De eerste scheidende laag heeft een dikte van circa 16 meter. Over de verticale
hydraulische weerstand van deze laag zijn weinig gegevens bekend; wellicht loopt deze op tot enkele
duizenden dagen.

Algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwde gebieden naar de
as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dat traject voeding door
infiltrerende neerslag plaatsvindt. De algemene grondwaterstroming is westelijk gericht.




                                                                                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van 1.000
meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de
grondwaterkwaliteit.


2.5. Hypothese
Verkennend bodemonderzoek (NEN5740)
Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem van de onderzoekslocatie niet of nauwelijks is aangetast. Er is geen sprake van een
lijnvormige bron. De hypothese luidt ‘onverdacht’.

De bodem ter plaatse van de voormalige HBO-tank, behorende bij de voormalige woning aan de
noordoostzijde van de locatie, vormt een aandachtspunt. De exacte ligging van deze tank is
onbekend. Op basis van het vooronderzoek hoeft niet te worden aangenomen dat de HBO-tank
vervuiling heeft veroorzaakt (volgens bodemloket is de locatie voldoende onderzocht). Toch bestaat
de mogelijkheid dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit is aangetast met minerale olieproducten als
gevolg van lekkage, morsen, aantasting van de tank etc. Omdat HBO-tanks zich vaak tussen de
woning de openbare weg bevinden, is er voor gekozen om extra grondwateronderzoek uit te voeren
aan de noord(oost)zijde van de locatie.

Verkennend asbestonderzoek (NEN5707)
Ten aanzien van asbest is de bodem mogelijk verontreinigd. De hypothese voor het verkennend
onderzoek asbest luidt ‘verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’.




                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




3.       VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING



In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.


3.1. Onderzoeksstrategie
Verkennend bodemonderzoek (NEN5740)
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn
gehanteerd.

De hypothese voor de onderzoekslocatie luidt ‘(kleinschalig) onverdacht’. Het onderzoek is uitgevoerd
volgens onderzoeksstrategie ONV-NL als beschreven in § 5.1 van de NEN 5740:2009 en conform de
NEN5740/A1:2016. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich
gericht op de parameters van het standaardstoffenpakket voor grond en grondwater. Vanwege de
mogelijke (voormalige) aanwezigheid van een ondergrondse tank wordt, aanvullend op bovenstaande,
extra grondwateronderzoek uitgevoerd aan de noord(oost)zijde van de locatie.

Verkennend onderzoek asbest
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn
gehanteerd.

De hypothese luidt: ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. Het onderzoek is
uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een diffuse
bodembelasting, heterogeen verdeeld als omschreven in § 6.4.5. van de NEN 5707. De actuele
contactzone is de verdachte bodemlaag tot 0,5 m-mv. Onderzoek heeft zich gericht op asbest in
grond.


3.2. Veldwerkprogramma verkennend bodemonderzoek
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in
overeenstemming met de protocollen 2001 (versie 3.2) en 2002 (versie 4). Het veldwerk is uitgevoerd
door D. Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 11 en 18 april 2018.

Systematisch verdeeld over de locatie zijn in totaal 19 boringen verricht tot een diepte van 0,5 meter
                        1
beneden maaiveld (m-mv) . Er zijn 4 boringen doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv, waarvan er 2
zijn verwerkt tot peilbuis voor bemonstering van het ondiepe grondwater.



1
         Nabij het schoolgebouw is één boring verricht tot 3 m-mv die is verwerkt tot peilbuis. Ter
         plaatse van de mogelijk aanwezige (voormalige) ondergrondse tank is een extra boring
         verricht tot een diepte van 2,7 meter beneden maaiveld (m-mv) die eveneens is verwerkt tot
         peilbuis.




                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen,
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of
asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd.
Peilbuizen worden bemonsterd na een minimale rusttijd van één week. Alle monsters zijn individueel
verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.


3.3. Veldwerkprogramma verkennend onderzoek asbest
Het veldonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met protocol 2018 (versie 3.2) door D. Karsten
(Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 11 april 2018. De weersgesteldheid tijdens de
werkzaamheden was gunstig. Er was geen sprake van neerslag en de lucht was helder.

In totaal zijn 17 inspectiegaten gegraven met een lengte, breedte en diepte van 0,3 x 0,3 x 0,5 meter
in de actuele contactzone. De vrijgekomen grond is per inspectiegat voorbehandeld op locatie. De
grove fractie is (indien aanwezig) afgescheiden door uitharken en visueel onderzocht op
asbestverdachte materialen. Van de fijne fractie zijn per inspectiegat een proportioneel aantal grepen
genomen van circa 0,5 kilogram ten behoeve van drie analysemonsters. De gaten zijn na afloop van
het onderzoek gedicht door de uitgegraven grond terug te storten.


3.4. Laboratoriumonderzoek
De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA
geaccrediteerde milieulaboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam. De
asbestmonsters zijn aangeboden aan het RvA geaccrediteerde milieulaboratorium ACMAA
Laboratoria b.v. te Deurningen. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de samengestelde
(meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabel 2: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses



Nr.1    Omschrijving               Matrix         Boorpunt, diepte (cm-mv)            Analyse(s)
Gehele locatie
1       Mengmonster bovengrond     Grond          01: 7-50, 02: 7-30, 03: 7-30, 08:   Standaardpakket grond2
                                                  4-50
2       Mengmonster bovengrond     Grond          04: 10-50, 05: 10-50, 06: 10-50,    Standaardpakket grond
                                                  07: 4-50, 10: 0-20, 12: 0-50, 16:
                                                  0-50, 17: 0-50, 18: 0-40, 19: 4-
                                                  50
3       Mengmonster bovengrond     Grond          09: 0-50, 10: 20-50, 11: 0-50,      Standaardpakket grond
                                                  13: 0-50, 14: 0-40
4       Mengmonster ondergrond     Grond          06: 80-130, 06: 130-180, 10:        Standaardpakket grond
                                                  100-150, 10: 150-200
5       Mengmonster ondergrond     Grond          15: 100-150, 15: 150-200, 19:       Standaardpakket grond
                                                  80-130, 19: 130-180
-       Mengmonster bovengrond     Grond          Gat 1 t/m 5: 4-50                   Asbest3
-       Mengmonster bovengrond     Grond          Gat 6 t/m 8: 4-50, 9,10: 0-50
-       Mengmonster bovengrond     Grond          Gat 11 t/m 18: 0-50
19-1    Peilbuis                   Grondwater     19: 170-270                         Standaardpakket grondwater4




                                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Nr.1      Omschrijving                     Matrix          Boorpunt, diepte (cm-mv)          Analyse(s)
Deellocatie voormalige ondergrondse opslagtank
10-1      Peilbuis                         Grondwater      10: 200-300                       Minerale olie, vluchtige aromaten5
1
  Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
2
  Standaardpakket grond:
          Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
          Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM)
          Polychloorbifenylen (7 PCB)
          Minerale olie
          Organische stof en lutum
3
  Asbest:
          Chrysotiel (witte asbest), amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), anthophylliet (gele asbest), tremoliet
           (grijze asbest), actinoliet (groene asbest)
4
  Standaardpakket grondwater:
          Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
          Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen)
          Gehalogeneerde koolwaterstoffen (1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1-dichlooretheen, cis-1,2-
           dichlooretheen (cis), trans- 1,2-dichlooretheen, dichloormethaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3
           dichloorpropaan, tetrachlooretheen (per), tetrachloormethaan (tetra), 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan,
           trichlooretheen (tri), chloroform, vinylchloride, bromoform)
          Minerale olie




                                                                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




4.     VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING



De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader
en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de
analyseresultaten van de grond en het grondwater.


4.1. Toetsingskader
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef-
en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in
beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in
beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het
lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor
organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van
minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen
het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0% toegepast.

Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld, maar een interventiewaarde (100 mg/kgds gewogen).
Deze interventiewaarde is niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) maar op het
veel strenger Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR). Bij gehalten beneden de interventiewaarde voor
asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s. Het gewogen gehalte aan asbest
wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 maal het gehalte aan
amfibool asbest. Bij materialen niet zijnde bodem is geen sprake van een interventiewaarde, maar van
een restconcentratienorm (100 mg/kgds gewogen asbest).

Een uitgebreidere toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De
                                                                2
getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B en C. De resultaten
worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de overheid via
elektronische data uitwisseling.




2
         Op de analysecertificaten staan voetnoten, die betrekking kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde
         analyse of duiden op een indicatief gehalte. Bij beschouwing van de voetnoten op de bijgevoegde analysecertificaten
         is er geen aanleiding om te verwachten dat deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van dit bodemonderzoek.




                                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




4.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage
D ‘profielbeschrijving’. In tabel 3 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de
onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 3: Schematische weergave van de bodemopbouw



Bodemtraject     Hoofdmengsel          Bijmengsel(s)                                                Kleur
(m-mv)

0,0 - 0,5        Zand, matig fijn      Zwak siltig, zwak humeus                                     Donkerbruin
0,5 - 3,0        Zand, matig fijn      Zwak tot matig siltig                                        Grijs

De gemeten grondwaterstanden staan vermeld bij de analyseresultaten van het grondwater.

Bodemvreemde materialen
In het bodemtraject van 0 tot 50 cm-mv ter plaatse van boring 6, 9, 10, 11, 13, 14 en 15 zijn
puinbijmengingen aangetroffen variërend van zwak tot matig. In het bodemtraject van 50 tot 80 cm-mv
ter plaatse van boring 6 zijn stukken dakpan waargenomen. Omdat niet verwacht wordt dat de
aanwezigheid van deze puinbijmengingen noemenswaardige gevolgen heeft voor de
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie, heeft dit niet geleid tot aanpassing van
de onderzoeksstrategie.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op
een mogelijke verontreiniging.


4.3.        (Analyse)resultaten asbestonderzoek
Er zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en tijdens de uitvoering van het veldwerk geen
asbestverdachte materialen waargenomen. In de inspectiegaten is evenmin asbestverdacht materiaal
(grove fractie) aangetroffen.

De analyseresultaten van de fijne fractie zijn opgenomen in tabel 4.

Tabel 4: Analyseresultaten (mg/kgds); fijne fractie



Monster                             inspectiegat 1 t/m 5   inspectiegat 6 t/m 8   inspectiegat 11
                                          (4-50)            (4-50), 9,10 (0-50)     t/m 18 (0-50)

Aangeleverd (kg)                     16,0                    16,3                  14,0
Gemeten asbestconcentratie           <2                      <2                    <2
Gewogen asbestconcentratie           <2                       0,1                   0,4
Ondergrens (95% betr. interv.)       <2                      <2                     0,3
Bovengrens (95% betr. interv.)        3,6                     3,7                   4,9
Gemeten serpentijngehalte            <2                      <0,1                   0,4
Gemeten amfiboolgehalte              <2                      <2                    <2
Niet hechtgebonden asbest (-)        <2                       0,1                  <2


Uit tabel 4 blijkt dat in de fijne fractie van de samengestelde mengmonsters (actuele contactzone)
geen asbest is aangetoond boven de interventiewaarde (100 mg/ kg d.s.).



                                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




4.4. Analyseresultaten grond en grondwater
De analyseresultaten en toetsing van de grond en het grondwater zijn opgenomen in tabel 5.

Tabel 5: Analyseresultaten en toetsing grond en grondwater



Monsternr.1                             1             2           3           4         5      10-1     19-1
eenheid                              mg/kgds       mg/kgds     mg/kgds     mg/kgds   mg/kgds   µg/l     µg/l

Grondwaterstand (m-mv)                                                                           0,87   1,33
Zuurgraad (-)                                                                                    5,66   5,53
Geleidbaarheid (µS/cm)                                                                         325      281

Zware metalen
Barium                                   -             -            -         -         -               -
Cadmium                                  -         0,647   *        -         -         -               -
Kobalt                                   -             -            -         -         -               -
Koper                                    -             -            -         -         -               -
Kwik                                     -             -            -         -         -               -
Lood                                     -            59,8 *        -         -         -               -
Molybdeen                                -             -            -         -         -               -
Nikkel                                   -             -            -         -         -               -
Zink                                     -           163   *        -         -         -               -

Vluchtige aromaten
Benzeen                                                                                          -          0,55 *
Tolueen                                                                                          -
Ethylbenzeen                                                                                     -
Xylenen                                                                                          -          0,41 *
Styreen                                                                                          -

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Naftaleen                                                                                        -            -
PAK (10 VROM)                            -            1,94 *   5,452 *        -         -
Interventiefactor PAK (10                                                                        -            -
VROM)

Vluchtige gehalogeneerde
koolwaterstoffen
1,1-dichloorethaan                                                                                      -
1,2-dichloorethaan                                                                                      -
1,1-dichlooretheen                                                                                      -
Cis 1,2-dichlooretheen (cis)                                                                            -
Trans 1,2-dichlooretheen                                                                                -
Som 1,2-dichloorethenen                                                                                 -
Dichloormethaan                                                                                         -
1,1-dichloorpropaan                                                                                     -
1,2-dichloorpropaan                                                                                     -
1,3-dichloorpropaan                                                                                     -
Som dichloorpropanen                                                                                    -
Tetrachlooretheen (per)                                                                                 -
Tetrachloormethaan (tetra)                                                                              -
1,1,1-trichloorethaan                                                                                   -
1,1,2-trichloorethaan                                                                                   -
Trichlooretheen (tri)                                                                                   -
Chloroform                                                                                              -
Vinylchloride                                                                                           -
Bromoform                                                                                               -

Polychloorbifenylen
Som PCB (7) (µg/kgds)                    -             -          83,6 *      -         -               -

Minerale olie
Totaal olie C10-C40                       -            -          -2          -         -        -      -
1         01: 7-50, 02: 7-30, 03: 7-30, 08: 4-50




                                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Monsternr.1                              1            2            3            4             5           10-1       19-1
eenheid                              mg/kgds       mg/kgds mg/kgds mg/kgds               mg/kgds          µg/l       µg/l
2        04: 10-50, 05: 10-50, 06: 10-50, 07: 4-50, 10: 0-20, 12: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-40, 19: 4-50
3        09: 0-50, 10: 20-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-40
4        06: 80-130, 06: 130-180, 10: 100-150, 10: 150-200
5        15: 100-150, 15: 150-200, 19: 80-130, 19: 130-180
10-1     10: 170-270
19-1     19: 200-300
1
    : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
2
    : In eerste instantie werd door het laboratorium een (zeer) sterk verhoogd gehalte aan PAK gerapporteerd, alsmede een
      matig verhoogd gehalte aan minerale olie. Omdat dit zintuiglijk op generlei wijze werd onderschreven, is het
      laboratorium verzocht om nader onderzoek uit te voeren. In tabel 5 zijn de gecorrigeerde waarden weergegeven. De
      ‘verkeerde’ eerste meting is waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in de voorbewerking van het monster, aldus het
      laboratorium. Dit geldt voor zowel PAK als minerale olie. Voor meer informatie over het nader onderzoek verwijzen wij u
      door naar het laboratorium.
- : geen overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde
* : overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond-/streef- en
      interventiewaarde
** : overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde

Uit tabel 5 blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, lood, zink, PAK en PCB. In de
ondergrond is geen van de overige geanalyseerde parameters aangetroffen in een gehalte boven de
achtergrondwaarde.

In het grondwater op het noordoostelijk deel van de locatie is geen verontreiniging met minerale
olieproducten aangetoond. In het grondwater nabij het schoolgebouw zijn licht verhoogde
concentraties aan benzeen en xylenen aangetoond.




                                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




5.       CONCLUSIE EN ADVIES



In opdracht van Stichting PCO Gelderse Vallei is een verkennend bodemonderzoek en verkennend
onderzoek asbest aan de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek uitgevoerd.


5.1. Conclusie gehele locatie
Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie
mogelijk diffuus verontreinigd is met asbest met een heterogeen karakter op schaal van
monsterneming en daarom de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’
geldt.

Verder is aangenomen dat het grondwater in de nabijheid van de mogelijk voormalige ondergrondse
opslagtank (ligging onbekend) mogelijk verontreinigd is met minerale olieproducten. Daarom is er aan
de noordoostzijde van de locatie een extra peilbuis geplaatst.

Voor het overige is de onderzoekslocatie op voorhand milieuhygiënisch beschouwd als zijnde niet
verdacht ten aanzien van het voorkomen van eventuele bodemverontreiniging.

Uit de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt het volgende:
        De bodem bestaat tot op de maximale boordiepte van 3 m-mv uit matig fijn, matig siltig zand
         met een zwak humushoudende bovengrond. De grondwaterspiegel is waargenomen op een
         diepte van ongeveer 1,5 meter.
        Zintuiglijk zijn in het bodemtraject van 0 tot 50 cm-mv bij boringen 6, 9, 10, 11, 13, 14 en 15
         sporen / zwakke tot matige bijmengingen met puin waargenomen. In het bodemtraject van 50
         tot 80 cm-mv van boring 6 zijn stukken dakpan waargenomen.
        In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood, zink, PAK en PCB
         gemeten.
        In de ondergrond is geen van de overige geanalyseerde parameters aangetroffen in een
         gehalte boven de achtergrondwaarde.
        Er zijn geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen.
        In de fijne fractie van géén van de inspectiegaten is een gewogen asbestconcentratie boven
         de interventiewaarde aangetoond.
        In het grondwater op het noord(oost)elijk deel van de locatie is geen verontreiniging met
         minerale olieproducten aangetoond. In het grondwater nabij het schoolgebouw zijn licht
         verhoogde concentraties aan benzeen en xylenen aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ ten
aanzien van asbest geen stand houdt. De hypothese ‘kleinschalig onverdacht’ houdt strikt formeel
stand omdat er licht verhoogde gehalten in de vaste bodem en grondwater zijn aangetoond. De
aangetroffen gehalten vormen echter geen reden tot zorg of aanleiding voor aanvullend of nader
bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie vormt geen
belemmering voor een planwijziging of bouwplannen.



                                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




5.2. Aanbevelingen
In hoeverre de vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de
voorgenomen transactie is afhankelijk van het (voorlopig) koopcontract.

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt ons inziens geen belemmering voor verlening van een
omgevingsvergunning (bouwen).

De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de grond geldt dat dit mag
worden hergebruikt op het perceel. Indien de grond verplaatst wordt naar een locatie elders, moet dit
worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) en
gelden samenstellingseisen met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform
het Besluit bodemkwaliteit en de regionale Nota Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond
niet mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te voeren naar een grondbank of een erkend verwerker
(eventueel) op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling van de grond.




                                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGE A
Toetsingstoelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>TOETSINGSTOELICHTING

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands
bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen.

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden
opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's.
Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan
zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste
bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013
(Stcrt. 2013, nr. 16675) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397
en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling.

Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en
waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende
stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik
gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het
gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en
interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve
niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd.

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt
een bodemtypecorrectie.

Streefwaarde
De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is
van grondwaterverontreiniging.

Achtergrondwaarde (AW 2000)
De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de
Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief
concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare
verontreiniging in grond.

Gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde
Het gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen
of de aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek.

Interventiewaarde
De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige
verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van
bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor
mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het
gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van
een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>minimaal 25 m³ vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m³ bodemvolume hoger te zijn
dan de interventiewaarde.

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of
dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken
gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige
verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan
de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval
van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er
sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier.

Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van
100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is
niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten
beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s
(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003).

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te
vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn
asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs
asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt
een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de
lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan.

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium
niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien
de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde
van 100 mg/kgds gewogen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>BIJLAGE B
Analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever           Stichting PCO Gelderse Vallei
Project                 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


Projectnaam                       P18M0051
Projectcode                       P18M0051

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                  11                             22                          33
Bodemtypebt)                 1                              2                           3
                                   or        br                   or       br                or         br


droge stof (gew.-%)             89,9          --       --      85,9         --     --      87,7         --       --
gewicht artefacten (g)          <1            --       --      <1           --     --      <1           --       --
aard van de artefacten (-)    Geen                     --    Geen                  --    Geen                    --


organische stof                     0,6       --       --          3,4      --     --         2,0       --       --
(gloeiverlies) (% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) <1                    --       --        <1         --     --        <1         --       --

METALEN
barium+                           <20        54,2                39       151                43       167
cadmium                            <0,2       0,241               0,40      0,647 *          <0,2       0,241
kobalt                             <1,5       3,69               <1,5       3,69             <1,5       3,69
koper                              <5         7,24                9,2      18,2              <5         7,24
kwik                               <0,05      0,0503              0,06      0,0852           <0,05      0,0503
lood                              <10        11                  39        59,8    *         21        33,1
molybdeen                          <0,5       0,35               <0,5       0,35             <0,5       0,35
nikkel                             <3         6,12                3,4       9,92             <3         6,12
zink                              <20        33,2                71       163      *         56       133

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                <0,01 --   --                           <0,01      --     --        <0,01      --       --
fenantreen               <0,01 --   --                            0,14      --     --         0,575     --       --
antraceen                <0,01 --   --                            0,04      --     --         0,15      --       --
fluoranteen              <0,01 --   --                            0,36      --     --         1,365     --       --
benzo(a)antraceen        <0,01 --   --                            0,28      --     --         0,715     --       --
chryseen                 <0,01 --   --                            0,23      --     --         0,595     --       --
benzo(k)fluoranteen      <0,01 --   --                            0,17      --     --         0,385     --       --
benzo(a)pyreen           <0,01 --   --                            0,25      --     --         0,67      --       --
benzo(ghi)peryleen       <0,01 --   --                            0,23      --     --         0,505     --       --
indeno(1,2,3-cd)pyreen   <0,01 --   --                            0,23      --     --         0,485     --       --
pak-totaal (10 van VROM)  0,07 0,07                               1,937     1,94   *          5,452     5,45     *
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)         <1                   --       --        <1         --     --        <3,5       --       --#
PCB 52 (µg/kgds)         <1                   --       --        <1         --     --        <4,0       --       --#
PCB 101 (µg/kgds)        <1                   --       --        <1         --     --        <3,2       --       --#
PCB 118 (µg/kgds)        <1                   --       --        <1         --     --        <3,7       --       --#
PCB 138 (µg/kgds)        <1                   --       --        <1         --     --        <3,5       --       --#
PCB 153 (µg/kgds)        <1                   --       --        <1         --     --        <2,5       --       --#
PCB 180 (µg/kgds)        <1                   --       --        <1         --     --        <3,5       --       --#
                                                       a
som PCB (7) (0.7 factor)  4,9                24,5                 4,9      14,4              16,73     83,6      *
(µg/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                    <5         --       --         <5        --     --        <5         --       --
fractie C12-C22                    <5         --       --         <5        --     --         8         --       --
fractie C22-C30                    <5         --       --         <5        --     --        10         --       --
fractie C30-C40                    <5         --       --         <5        --     --         6         --       --
totaal olie C10 - C40             <20        70                  <20       41,2              30       150




Monstercode en monstertraject
1
        12762027-001 1 1, 01: 7-50, 02: 7-30, 03: 7-30, 08: 4-50
2
        12762027-002 2 2, 04: 10-50, 05: 10-50, 06: 10-50, 07: 4-50, 10: 0-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever          Stichting PCO Gelderse Vallei
Project                Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


          20, 12: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-40, 19: 4-50
3
          12762027-003 3 3, 09: 0-50, 10: 20-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-40

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
      verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      1: lutum 1% humus 0.6%
      2: lutum 1% humus 3.4%
      3: lutum 1% humus 2%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever           Stichting PCO Gelderse Vallei
Project                 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                      41                           52
Bodemtypebt)                     4                            5
                                       or      br                   or         br


droge stof (gew.-%)                 83,5        --       --       83,4          --       --
gewicht artefacten (g)              <1          --       --       <1            --       --
aard van de artefacten (-)        Geen                   --     Geen                     --


organische stof (gloeiverlies)          0,7     --       --         <0,5        --       --
(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) <1                      --       --         <1          --       --

METALEN
barium+                               <20      54,2                <20         54,2
cadmium                                <0,2     0,241               <0,2        0,241
kobalt                                 <1,5     3,69                <1,5        3,69
koper                                  <5       7,24                <5          7,24
kwik                                   <0,05    0,0503              <0,05       0,0503
lood                                  <10      11                  <10         11
molybdeen                              <0,5     0,35                <0,5        0,35
nikkel                                  4,4    12,8                 <3          6,12
zink                                  <20      33,2                <20         33,2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                <0,01  --   --                             <0,01       --       --
fenantreen               <0,01  --   --                             <0,01       --       --
antraceen                <0,01  --   --                             <0,01       --       --
fluoranteen              <0,01  --   --                             <0,01       --       --
benzo(a)antraceen        <0,01  --   --                             <0,01       --       --
chryseen                 <0,01  --   --                             <0,01       --       --
benzo(k)fluoranteen      <0,01  --   --                             <0,01       --       --
benzo(a)pyreen           <0,01  --   --                             <0,01       --       --
benzo(ghi)peryleen       <0,01  --   --                             <0,01       --       --
indeno(1,2,3-cd)pyreen   <0,01  --   --                             <0,01       --       --
pak-totaal (10 van VROM)  0,07  0,07                                 0,07       0,07
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)         <1                     --       --         <1          --       --
PCB 52 (µg/kgds)         <1                     --       --         <1          --       --
PCB 101 (µg/kgds)        <1                     --       --         <1          --       --
PCB 118 (µg/kgds)        <1                     --       --         <1          --       --
PCB 138 (µg/kgds)        <1                     --       --         <1          --       --
PCB 153 (µg/kgds)        <1                     --       --         <1          --       --
PCB 180 (µg/kgds)        <1                     --       --         <1          --       --
                                                         a                               a
som PCB (7) (0.7 factor)  4,9                  24,5                  4,9       24,5
(µg/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                        <5       --       --         <5          --       --
fractie C12-C22                        <5       --       --         <5          --       --
fractie C22-C30                        <5       --       --         <5          --       --
fractie C30-C40                        <5       --       --         <5          --       --
totaal olie C10 - C40                 <20      70                  <20         70




Monstercode en monstertraject
1
        12762027-004 4 4, 06: 80-130, 06: 130-180, 10: 100-150, 10: 150-200
2
        12762027-005 5 5, 15: 100-150, 15: 150-200, 19: 80-130, 19: 130-180

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever          Stichting PCO Gelderse Vallei
Project                Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
      verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      4: lutum 1% humus 0.7%
      5: lutum 1% humus 0.5%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever           Stichting PCO Gelderse Vallei
Project                 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven

Toetsingswaarden1)                 AW       1/2(AW+I)      I       RBK eis


METALEN
barium                                                   920          20
cadmium                              0,60       6,8       13           0,20
kobalt                              15        102        190           3,0
koper                               40        115        190           5,0
kwik                                 0,15      18         36           0,050
lood                                50        290        530          10
molybdeen                            1,5       96        190           1,5
nikkel                              35         68        100           4,0
zink                               140        430        720          20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21     40                            0,35
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)  20                  510       1000           4,9
(µg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40              190       2595       5000          35




1)
     AW          achtergrondwaarde
     1/2(AW+I)   gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).

     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
     bodemsamenstelling.
     De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
     bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever           Stichting PCO Gelderse Vallei
Project                 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                    11                       22


METALEN
barium                                -                       48
cadmium                               -                       <0,20
kobalt                                -                       <2
koper                                 -                       <2,0
kwik                                  -                       <0,05
lood                                  -                       <2,0
molybdeen                             -                       <2
nikkel                                -                       <3
zink                                  -                      <10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                             <0,2                       0,55   *
tolueen                             <0,2                      <0,2
ethylbenzeen                        <0,2                       0,27
o-xyleen                            <0,1    --                <0,1    --
p- en m-xyleen                      <0,2    --                 0,34   --
                                            a
xylenen (0.7 factor)                 0,21                      0,41   *
totaal BTEX (0.7 factor)             0,63   --                 -
styreen                              -                        <0,2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                        <0,02 a  <0,02 a
interventie factor polycyclische  0,0002   0,0002
aromatische koolwaterstoffen

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           -                                <0,2
1,2-dichloorethaan           -                                <0,2
                                                                      a
1,1-dichlooretheen           -                                <0,1
cis-1,2-dichlooretheen       -                                <0,1    --
trans-1,2-dichlooretheen     -                                <0,1    --
                                                                      a
som (cis,trans) 1,2-         -                                 0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
                                                                      a
dichloormethaan              -                                <0,2
1,1-dichloorpropaan          -                                <0,2
1,2-dichloorpropaan          -                                <0,2
1,3-dichloorpropaan          -                                <0,2
som dichloorpropanen (0.7    -                                 0,42
factor)
                                                                      a
tetrachlooretheen            -                                <0,1
                                                                      a
tetrachloormethaan           -                                <0,1
                                                                      a
1,1,1-trichloorethaan        -                                <0,1
                                                                      a
1,1,2-trichloorethaan        -                                <0,1
trichlooretheen              -                                <0,2
chloroform                   -                                <0,2
                                                                      a
vinylchloride                -                                <0,2
tribroommethaan              -                                <0,2

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                     <25     --               <25      --
fractie C12-C22                     <25     --               <25      --
fractie C22-C30                     <25     --               <25      --
fractie C30-C40                     <25     --               <25      --
totaal olie C10 - C40               <50                      <50




Monstercode en monstertraject
1
        12767910-001 1 1, 10-1: 170-270
2
        12767910-002 2 2, 19-1: 200-300

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever         Stichting PCO Gelderse Vallei
Project               Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*    het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**   het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
     interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--   geen toetsingswaarde voor opgesteld
-    niet geanalyseerd
#    Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
     gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
     dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
     worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
     gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
     beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever           Stichting PCO Gelderse Vallei
Project                 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek [P18M0051]


Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden1)                  S        1/2(S+I)      I         RBK


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              0,20      15         30           0,20
tolueen                              7,0      504       1000           0,20
ethylbenzeen                         4,0       77        150           0,20
xylenen (0.7 factor)                 0,20      35         70           0,21
styreen                              6,0      153        300           0,20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                  0,01  35      70                            0,020
polycyclische aromatische                 1
koolwaterstoffen

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40               50        325        600          50

METALEN
barium                              50        338        625          20
cadmium                              0,40       3,2        6,0         0,20
kobalt                              20         60        100           2,0
koper                               15         45         75           2,0
kwik                                 0,050      0,18       0,30        0,050
lood                                15         45         75           2,0
molybdeen                            5,0      152        300           2,0
nikkel                              15         45         75           3,0
zink                                65        432        800          10

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan            7,0  454                   900           0,20
1,2-dichloorethaan            7,0  204                   400           0,20
1,1-dichlooretheen            0,01   5,0                  10           0,10
dichloormethaan               0,01 500                  1000           0,20
som (cis,trans) 1,2-          0,01  10                    20           0,14
dichloorethenen (0.7 factor)
1,1-dichloorpropaan           0,80  40                     80          0,20
1,2-dichloorpropaan           0,80  40                     80          0,20
1,3-dichloorpropaan           0,80  40                     80          0,20
som dichloorpropanen (0.7     0,80  40                     80          0,42
factor)
tetrachlooretheen             0,01  20                    40           0,10
tetrachloormethaan            0,01   5,0                  10           0,10
1,1,1-trichloorethaan         0,01 150                   300           0,10
1,1,2-trichloorethaan         0,01  65                   130           0,10
trichlooretheen              24    262                   500           0,20
chloroform                    6,0  203                   400           0,20
vinylchloride                 0,01   2,5                   5,0         0,20
tribroommethaan                                          630           0,20




1)
     S           streefwaarde
     1/2(S+I)    gemiddelde van streef- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BIJLAGE C
Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 VINK MILTECH.ADV.BUREAU
 A. Karremans
 Postbus 99
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 5
 3770 AB BARNEVELD




Uw projectnaam                                        : P18M0051
Uw projectnummer                                      : P18M0051
SYNLAB rapportnummer                                  : 12767910, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                             : B74VRB7X

Rotterdam, 29-04-2018


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P18M0051. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                    Blad 2 van 5
A. Karremans                                                           Analyserapport

Projectnaam                    P18M0051                                                                                                                    Orderdatum      19-04-2018
Projectnummer                  P18M0051                                                                                                                    Startdatum      19-04-2018
Rapportnummer                  12767910           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        1 1, 10-1: 170-270
             (AS3000)
002          Grondwater                        2 2, 19-1: 200-300
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001                            002



METALEN
barium                               µg/l              S                                                      48
cadmium                              µg/l              S                                                   <0.20
kobalt                               µg/l              S                                                      <2
koper                                µg/l              S                                                    <2.0
kwik                                 µg/l              S                                                   <0.05
lood                                 µg/l              S                                                    <2.0
molybdeen                            µg/l              S                                                      <2
nikkel                               µg/l              S                                                      <3
zink                                 µg/l              S                                                    <10


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                      <0.2                           0.55
tolueen                              µg/l              S                      <0.2                           <0.2
ethylbenzeen                         µg/l              S                      <0.2                           0.27
o-xyleen                             µg/l              S                      <0.1                           <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l              S                      <0.2                           0.34
                                                                                     1)                             1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                      0.21                           0.41
                                                                                     1)
totaal BTEX (0.7 factor)             µg/l                                     0.63
styreen                              µg/l              S                                                     <0.2


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              µg/l    S          <0.02                                                            <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                                                          <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                                                          <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                                                          <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                                                          <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                                                          <0.1
                                                                                                                    1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                                                          0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                                                          <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                                                          <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                                                          <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                                                          <0.2
                                                                                                                    1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                                                          0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                                                          <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                                                          <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                                                          <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                                                          <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                                                          <0.2
chloroform                   µg/l S                                                                          <0.2


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                           Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 3 van 5
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P18M0051                                                                                                                    Orderdatum      19-04-2018
Projectnummer                   P18M0051                                                                                                                    Startdatum      19-04-2018
Rapportnummer                   12767910           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        1 1, 10-1: 170-270
              (AS3000)
002           Grondwater                        2 2, 19-1: 200-300
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002

vinylchloride                         µg/l              S                                                     <0.2
tribroommethaan                       µg/l              S                                                     <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       µg/l                                      <25                            <25
fractie C12-C22                       µg/l                                      <25                            <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25                            <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25                            <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50                            <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                            Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 4 van 5
A. Karremans                                                          Analyserapport

Projectnaam                   P18M0051                                                                                                                    Orderdatum      19-04-2018
Projectnummer                 P18M0051                                                                                                                    Startdatum      19-04-2018
Rapportnummer                 12767910           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                          Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                       Blad 5 van 5
A. Karremans                                                              Analyserapport

Projectnaam                       P18M0051                                                                                                                    Orderdatum      19-04-2018
Projectnummer                     P18M0051                                                                                                                    Startdatum      19-04-2018
Rapportnummer                     12767910           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal BTEX (0.7 factor)                          Grondwater (AS3000)                                          Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5
barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             G6458598                                          18-04-2018                        18-04-2018                         ALC236
002             G6458628                                          18-04-2018                        18-04-2018                         ALC236
002             B1613215                                          18-04-2018                        18-04-2018                         ALC204



                                                                                                                                                                              Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                  Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Vink Milieutechn Adviesbureau                     Rapportnummer               V180401036 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. D. van de Streek                             Datum opdracht              11-04-2018
 Adres                                  Valkseweg 62                                      Datum ontvangst             12-04-2018
 Postcode en plaats                     3771 RG Barneveld                                 Datum rapportage            19-04-2018
 Projectcode                            P18M0051                                          Pagina                      1 van 1
 Project omschrijving                   P18M0051

 Naam                     Gat 1 t/m 5 (4-50)                       Datum monstername       11-04-2018
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           19-04-2018
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode                 AM14179394
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
 Parameter                               Concentratie                      95% betrouwbaarheidsinterval                                 Eenheid
                                                                           Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen            Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              90,2                                                                                           %
 Massa monster (veldnat)                 16,0                                                                                           kg
 Massa monster (droog)                   14,4                                                                                           kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.               -               -             3,6           3,6              mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.               -               -             3,6           3,6              mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.               -               -             3,6           3,6              mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.               -               -             3,6           3,6              mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.               -               -             3,6           3,6              mg/kg ds
n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.



 Analyse                                          Fractie      Fractie         Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie     Fractie
                                                  > 20 mm      8 - 20 mm       4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm    Totaal
 Zeven (g)                                        0            176             174        145        226        875          12854       14450
 Afgezochte deel fractie (%)                      100          100             100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                  Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Vink Milieutechn Adviesbureau         Rapportnummer                  V180401037 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. D. van de Streek                 Datum opdracht                 11-04-2018
 Adres                                  Valkseweg 62                          Datum ontvangst                12-04-2018
 Postcode en plaats                     3771 RG Barneveld                     Datum rapportage               19-04-2018
 Projectcode                            P18M0051                              Pagina                         1 van 2
 Project omschrijving                   P18M0051

 Naam                     Gat 6 t/m 8 (4-50), 9,10 (0-50)          Datum monstername       11-04-2018
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           19-04-2018
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode                 AM14179393
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
 Parameter                               Concentratie              95% betrouwbaarheidsinterval                                 Eenheid
                                                                   Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen    Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              88,7                                                                                   %
 Massa monster (veldnat)                 16,3                                                                                   kg
 Massa monster (droog)                   14,5                                                                                   kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 <0,1           <0,1       -           -               3,7            3,7               mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               <0,1           <0,1       -           -               3,7            3,7               mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       <0,1           <0,1       -           -               3,7            3,7               mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             0,1        -           -               3,7            3,7               mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.       -           -               -              -                 mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             0,1        -           -               3,7            3,7               mg/kg ds
n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.



Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                    Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           Vink Milieutechn Adviesbureau                                Rapportnummer                      V180401037 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. D. van de Streek                                        Datum opdracht                     11-04-2018
 Adres                                   Valkseweg 62                                                 Datum ontvangst                    12-04-2018
 Postcode en plaats                      3771 RG Barneveld                                            Datum rapportage                   19-04-2018
 Projectcode                             P18M0051                                                     Pagina                             2 van 2
 Project omschrijving                    P18M0051

 Analyse                                            Fractie         Fractie          Fractie         Fractie            Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                                    > 20 mm         8 - 20 mm        4 - 8 mm        2 - 4 mm           1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                                          0               72               77              103                272        650          13312      14486
 Afgezochte deel fractie (%)                        100             100              100             100                20         5            **
                          asbestcement
 Asbesth.materiaal (g)                                                                               0,0044                                                0,0044
 Hechtgebonden                                                                                       nee
 Aantal deeltjes                                                                                     2                                                     2
 Percentage chrysotiel (%)                                                                           22,5
 Gewicht chrysotiel (mg)                                                                             1,0                                                   1,0
       totaal per mineralogische groep
 Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds)                                                                   0,07                                                  0,07
 Gehalte serpentijn (mg/kg ds)                                                                       0,07                                                  0,07
                                  totaal
 Aantal deeltjes totaal (stuk)                                                                       2                                                     2
 Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds)                                                                0,07                                                  0,07
 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)                                                                    0,07                                                  0,07
** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                  Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Vink Milieutechn Adviesbureau         Rapportnummer                  V180401038 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. D. van de Streek                 Datum opdracht                 11-04-2018
 Adres                                  Valkseweg 62                          Datum ontvangst                12-04-2018
 Postcode en plaats                     3771 RG Barneveld                     Datum rapportage               19-04-2018
 Projectcode                            P18M0051                              Pagina                         1 van 2
 Project omschrijving                   P18M0051

 Naam                     Gat 11 t/m 18 (0-50)                     Datum monstername       11-04-2018
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           19-04-2018
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode                 AM14179392
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
 Parameter                               Concentratie              95% betrouwbaarheidsinterval                                 Eenheid
                                                                   Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen    Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              85,3                                                                                   %
 Massa monster (veldnat)                 14,0                                                                                   kg
 Massa monster (droog)                   11,9                                                                                   kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 0,4            0,4        0,3         0,3             4,9            4,9               mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.       -           -               4,3            4,3               mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                0,4            0,4        0,3         0,3             0,5            0,5               mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       0,4            0,4        0,3         0,3             4,9            4,9               mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.       -           -               -              -                 mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.       -           -               4,4            4,3               mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             0,4        0,3         0,3             0,5            0,5               mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             0,4        0,3         0,3             4,9            4,9               mg/kg ds
n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.



Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                    Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           Vink Milieutechn Adviesbureau                                Rapportnummer                      V180401038 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. D. van de Streek                                        Datum opdracht                     11-04-2018
 Adres                                   Valkseweg 62                                                 Datum ontvangst                    12-04-2018
 Postcode en plaats                      3771 RG Barneveld                                            Datum rapportage                   19-04-2018
 Projectcode                             P18M0051                                                     Pagina                             2 van 2
 Project omschrijving                    P18M0051

 Analyse                                            Fractie         Fractie          Fractie         Fractie            Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                                    > 20 mm         8 - 20 mm        4 - 8 mm        2 - 4 mm           1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                                          0               152              160             159                313        908          10257      11949
 Afgezochte deel fractie (%)                        100             100              100             100                20         5            **
                          asbestcement
 Asbesth.materiaal (g)                                                                               0,0415                                                0,0415
 Hechtgebonden                                                                                       ja
 Aantal deeltjes                                                                                     3                                                     3
 Percentage chrysotiel (%)                                                                           12,5
 Gewicht chrysotiel (mg)                                                                             5,2                                                   5,2
       totaal per mineralogische groep
 Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds)                                                                    0,44                                                  0,44
 Gehalte serpentijn (mg/kg ds)                                                                       0,44                                                  0,44
                                  totaal
 Aantal deeltjes totaal (stuk)                                                                       3                                                     3
 Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds)                                                                 0,44                                                  0,44
 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)                                                                    0,44                                                  0,44
** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BIJLAGE D
Profielbeschrijving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                       BORIN G                                            OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )
num m er


                                               bodem m onst er, geroerd


                                                                                  Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
           casing
                                               bodem laag



                                                                                  GEUR IN TEN SITEIT ( GI)
           bent oniet
                                               grondwat erst and t ijdens boren



           filt ergrind                        bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                  Geen Zeer zwak       Zwak     Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                               bodem laag

           filt ert raject

           grondwat erst and




                               GRON D SOORTEN                                     M ATE V AN BIJM EN GIN G

                               Grind, grindig (G,g)                               zwak - (0-5%)


                               Zand, zandig (Z,z)                                 m at ig - (5-15%)


                               Leem , silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)


                               Klei, kleiig (K,k)                                 uit erst - (> 50%)


                               Veen, hum eus (V,h)


                               Slib




                               V ERH ARD IN GEN                                   GRAD ATIE Z AN D

                               Asfalt , bet on, klinkers, t egels                 uf = uit erst fijn (63-105 um )
                               st elconplaat , ondoordringbare laag               zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                  m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                  m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                  zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                  ug = uit erst grof (420-2000 um )




                               OV ERIG                                            GRAD ATIE GRIN D

                               Bodem vreem de best andsdelen aanwezig             f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                  m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                  zg = zeer grof (16-63 m m )
                               Wat er


                                                                                  BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG

                                                                                  pid = Phot o Ionisat ie Det ect or
                                                                                  bv = bodem vocht
                                                                                  ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                      01                                            klinker, m aaiveld
             0                                                                            0

                                                                                          -7
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          grijs, schep
                                    1



            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 01
                                                                                                  8746330



                      02                                                    , m aaiveld
             0                                                                            0

                                                                                          -7
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                    1
                                          grijs, schep
                                                                                          -30
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                    2     hum eus, donker bruin, schep,
                                          geroerd
            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 02
                                                                                                  8746331



                      03                                                    , m aaiveld
             0                                                                            0

                                                                                          -7
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                    1
                                          grijs, schep
                                                                                          -30
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                    2     hum eus, donker bruin, schep,
                                          geroerd
            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 03
                                                                                                  8746332




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
             onderzoek                  P1 8 M 0 0 5 1
            project code                P1 8 M 0 0 5 1
                 dat um                 0 4 -0 5 -2 0 1 8
     get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
                 pagina                 1 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                      04                                              t egel, m aaiveld
             0                                                                            0

                                                                                          -4
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          grijs, schep
                                                                                          -10
                                    1     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, schep,
                                          geroerd
            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 04
                                                                                                  8746333



                      05                                              t egel, m aaiveld
             0                                                                            0

                                                                                          -4
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          grijs, schep
                                                                                          -10
                                    1     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, schep,
                                          geroerd
            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 05
                                                                                                  8746334




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
             onderzoek                  P1 8 M 0 0 5 1
            project code                P1 8 M 0 0 5 1
                 dat um                 0 4 -0 5 -2 0 1 8
     get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
                 pagina                 2 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                      06                                              t egel, m aaiveld
             0                                                                            0

                                                                                          -4
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht
                                          grijs, schep
                                                                                          -10
                                    1     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, schep
                                                                                          -40
            50
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, m at ig puin
                                          dakpannen, schep
                                    2                                                     -50
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, edelm an
                                                                                          -80
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          bruin, grijs, edelm an
          100
                                    3                                                                      m eet punt 06
                                                                                                             8746335




          150
                                    4




          200


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n                                                                   m eet punt 06, laag 40-50, bijz. puin
                                                                                                             8746345



                      07                                              t egel, m aaiveld
             0                                                                            0

                                                                                          -4
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, schep,
                                    1     geroerd



            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                           m eet punt 07
                                                                                                             8746336




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
             onderzoek                  P1 8 M 0 0 5 1
            project code                P1 8 M 0 0 5 1
                 dat um                 0 4 -0 5 -2 0 1 8
     get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
                 pagina                 3 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                      08                                             t egel, m aaiveld
             0                                                                             0

                                                                                           -4
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                          bruin, schep
                                    1




            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 08
                                                                                                  8746337



                      09                                              gras, m aaiveld
             0                                                                             0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, m at ig puin,
                                          schep
                                    1




            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 09
                                                                                                  8816236




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
             onderzoek                  P1 8 M 0 0 5 1
            project code                P1 8 M 0 0 5 1
                 dat um                 0 4 -0 5 -2 0 1 8
     get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
                 pagina                 4 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>       1                    10                                                    gras, m aaiveld
                   0                                                                                0
                                                     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                           1         hum eus, donker bruin, schep
                                                                                                    -20
                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                     bruin, zwak puin, schep
                                           2


                  50                                                                                -50
                                                     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                                     bruin, grijs, edelm an

                                           3




                 100
                                                                                                          m eet punt 10
                                                                                                            8816235


                                           4




                 150



170
                                           5




                 200




                 250



270


              t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
            dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
      boorm eest er D . Ka r st e n



                            11                                                    gras, m aaiveld
                   0                                                                                0
                                                     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                                     hum eus, donker bruin, zwak puin,
                                                     schep
                                           1




                  50


              t ype in sp e ct ie g a t
            dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
      boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                          m eet punt 11
                                                                                                            8746338




      bodem profielen sch a a l 1 :2 5
                   onderzoek                    P1 8 M 0 0 5 1
                  project code                  P1 8 M 0 0 5 1
                       dat um                   0 4 -0 5 -2 0 1 8
           get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
                       pagina                   5 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                      12                                             gras, m aaiveld
             0                                                                         0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, schep

                                    1




            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                           m eet punt 12
                                                                                             8746339



                      13                                             gras, m aaiveld
             0                                                                         0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, zwak puin,
                                          schep
                                    1




            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                           m eet punt 13
                                                                                             8746340



                      14                                             gras, m aaiveld
             0                                                                         0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, zwak puin,
                                          schep, gest aakt , bet on
                                    1




        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n




                                                                                           m eet punt 14
                                                                                             8746341




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
             onderzoek                  P1 8 M 0 0 5 1
            project code                P1 8 M 0 0 5 1
                 dat um                 0 4 -0 5 -2 0 1 8
     get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
                 pagina                 6 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                      15                                               gras, m aaiveld
             0                                                                           0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, sporen puin,
                                          schep
                                    1




            50                                                                           -50
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, edelm an
                                                                                         -60
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          bruin, grijs, edelm an
                                    2



          100
                                                                                               m eet punt 15
                                                                                                 8746344


                                    3




          150




                                    4




          200


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                      16                                               gras, m aaiveld
             0                                                                           0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                          schep
                                    1




            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                               m eet punt 16
                                                                                                 8816234




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
             onderzoek                  P1 8 M 0 0 5 1
            project code                P1 8 M 0 0 5 1
                 dat um                 0 4 -0 5 -2 0 1 8
     get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
                 pagina                 7 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                      17                                                    , m aaiveld
             0                                                                            0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, schep

                                    1




            50


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 17
                                                                                                  8746342



                      18                                     groenst rook, m aaiveld
             0                                                                            0
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, schep
                                    1



                                                                                          -40
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
            50                            bruin, schep


        t ype in sp e ct ie g a t
      dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
boorm eest er D . Ka r st e n



                                                                                                m eet punt 18
                                                                                                  8746343




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
             onderzoek                  P1 8 M 0 0 5 1
            project code                P1 8 M 0 0 5 1
                 dat um                 0 4 -0 5 -2 0 1 8
     get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
                 pagina                 8 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>       1                    19                                                   t egel, m aaiveld
                   0                                                                                 0

                                                                                                     -4
                                                     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                                     hum eus, donker bruin, edelm an
                                           1




                  50


                                           2


                                                                                                     -80
                                                     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                                     bruin, grijs, edelm an
100              100
                                           3




150              150
                                           4




200              200




                 250




300              300


              t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
            dat um 1 1 -0 4 -2 0 1 8
      boorm eest er D . Ka r st e n




      bodem profielen sch a a l 1 :2 5
                   onderzoek                    P1 8 M 0 0 5 1
                  project code                  P1 8 M 0 0 5 1
                       dat um                   0 4 -0 5 -2 0 1 8
           get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
                       pagina                   9 va n 1 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>BIJLAGE E
Gegevensselectie
vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket
GE020300876
HBB: School M/D Bijbel; Veluweweg 150
Datum: 15-03-2018




            Legenda
            Locatie

            Voortgang onderzoek




            Mijnsteengebieden




1/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>GE020300876 HBB: School M/D Bijbel; Veluweweg 150

Inhoud


1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens
1.2   Statusinformatie
1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
1.4   Onderzoeksrapporten
1.5   Besluiten
1.6   Saneringsinformatie
1.7   Contactgegevens

2     Disclaimer

1          Algemeen

           Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/



1.1        Administratieve gegevens

           Locatienaam:                                 HBB: School M/D Bijbel; Veluweweg 150
           Identificatiecode volgens bevoegd gezag:     GE020300876
           Locatiecode gemeentelijk BIS:                AA020300827
           Adres:                                       Veluweweg 150 3774BP Kootwijkerbroek
           Gegevensbeheerder:                           Provincie Gelderland
           Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
           waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.



1.2        Statusinformatie

           Vervolg:                                     voldoende onderzocht.
           Omschrijving:                                De resultaten van het uitgevoerde (historische)
                                                        bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
                                                        activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
                                                        zijn onderzocht in het kader van de Wet
                                                        bodembescherming.



1.3        Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

           Omschrijving                      Start                             Eind
           hbo-tank (ondergronds)            onbekend                          onbekend
           (631242)



1.4        Onderzoeksrapporten

           Type                     Auteur                  Nummer                     Datum



1.5        Besluiten

           Type                              Kenmerk                           Datum



1.6        Saneringsinformatie


2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>      Bovengronds              Ondergronds             Start                  Eind



1.7   Contact

      Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij


      Provincie Gelderland


      Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
      Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
      Telefoon: (026) 359 99 99
      Fax: (026) 359 94 80
      E-mail: provincieloket@gelderland.nl
      Twitter: twitter.com/provgelderland




2     Disclaimer

      De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
      Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
      ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
      meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
      onderzocht worden.
      De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
      voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
      Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
      de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
       Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
      Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
      stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.




3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>KAARTBIJLAGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: 701




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object GARDEREN G 3536
 Veluweweg 152, 3774 BP KOOTWIJKERBROEK
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                          Uw referentie: 701


                                                                                                                                                        3228




                             27
                           32




             8
           14                                                       3536




                                                                                                                                                     3577
           3537
                                                             152




           4451


                                                                                                                                                                  To p p
                                                                                                                                                                    er b i n
                                                                                                                                                                             n
                                                                                                                                                                        en w e
                                                                                                                                                                              g




                                                             0m    5m                          25 m



              Deze kaart is noordgericht                                   Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                Kadastrale gemeente                 GARDEREN
              Voorlopige kadastrale grens                                  Sectie                              G
              Administratieve kadastrale grens                             Perceel                             3536
              Bebouwing
              Overige topografie                                           Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 maart 2018                 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                           9


         w eg
  lu  we                             10                             2
Ve


                     3

                                          1
                                                                                                        7
                                                                                                                                8
     148
                                                                                                            6



                                                                                               5




                                                                                                                                                        Topp
                                                                                                                                                            erbinn
                                              19




                                                                                                                                                             enwe
                                                        152
                             4




                                                                                                                                                                  g
                                                                                 11



                                                   14
                16                                                                              12




                                                               15
                            17

                                                                                                                13




                              18




                                                                                                            0          5m           10m         15m          20m         25m
                                                    Kad. Gem. Garderen
                                                    Sectie G, nr. 3536
                                                                                                     Onderwerp:
                                                                                                                  Situering boorpunten
                                                                                                                & asbestinspectiegaten
                                                                                                     Project:                               Opdrachtgever:
                         Legenda                                                                     Verkennend bodemonderzoek
                                                           Vink Milieutechnisch                                                             PCO Gelderse Vallei
                          Boring ondiep                                                              Verkennend onderzoek asbest
                                                           Adviesbureau b.v.                         Veluweweg 152
                          Boring diep                      Valkseweg 62                              Kootwijkerbroek
                          Peilbuis                         Postbus 99
                                                                                                     Getekend : P.H.                       Status            :   Definitief
                                                           3770 AB Barneveld
                          Asbestinspectiegat                                                         Schaal : 1:500                        Datum             :   16-04-2018
                                                           Tel      : 0342 - 406 406
                          Bebouwing                        E-mail : milieu@vink.nl                   Formaat : A4                          Projectnr.        :   P18M0051
                                                           Internet : www.vink.nl                    Tekeningnaam:                          Teknr.:              Versie.:
                          Onderzoekslocatie
                                                                                                        P18M0051_700                               01                  00
                                                                                                                                                                                     ©




                                                        DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Postbus 99, 3770 AB Barneveld
         T + 31 (0) 342 406 406   F + 31 (0) 342 406 400
                        E milieu@vink.nl
                        www.vink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>