<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend
onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek

Opdrachtgever: Van de Kolk Ontwikkeling BV
Contactpersoon: De heer H. van de Kolk
Datum:         5 maart 2020
Projectnummer: P20M0019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Valkseweg 62 - 3771 RG Barneveld
Postbus 99     - 3770 AB Barneveld
tel. 0342 - 406 406
e-mail milieu@vink.nl
www.vink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



1.        INLEIDING ..................................................................................................................................... 1

     1.1. Actuele situatie en toekomstig gebruik .......................................................................................... 1
     1.2. Voorgaand bodemonderzoek ........................................................................................................ 2
     1.3. Te onderzoeken locatie(s) ............................................................................................................. 4
     1.4. Opbouw rapportage en algemene informatie ................................................................................ 4

2.        AANVULLEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING ......................................................... 5

     2.1. Onderzoeksstrategie aanvullend verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) .............................. 5
     2.2. Onderzoeksstrategie aanvullend verkennend onderzoek asbest (NEN 5707) ............................. 5
     2.3. Veldwerkprogramma aanvullend verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) .............................. 6
     2.4. Veldwerkprogramma aanvullend onderzoek asbest (NEN 5707) ................................................. 6
     2.5. Laboratoriumonderzoek ................................................................................................................. 7

3.        AANVULLEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING ............................................ 9

     3.1. Toetsingskader .............................................................................................................................. 9
     3.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen ............................................................................. 10
     3.3. Analyseresultaten aanvullend verkennend bodemonderzoek NEN 5740; standaardpakket ...... 10
     3.4. Analyseresultaten aanvullend verkennend bodemonderzoek NEN 5740; PFAS ........................ 11
     3.5. (Analyse)resultaten aanvullend asbestonderzoek NEN 5707 ..................................................... 12

4.        CONCLUSIE EN ADVIES ........................................................................................................... 13

     4.1. Conclusie aanvullend verkennend bodemonderzoek (NEN 5740); standaardpakket en PFAS . 13
     4.2. Conclusie aanvullend verkennend onderzoek asbest (NEN 5707): locatie ................................ 14
     4.3. Conclusie aanvullend verkennend onderzoek asbest (NEN 5707); druppelzone ....................... 14
     4.4. Aanbevelingen ............................................................................................................................. 14

(KAART) BIJLAGEN:
A. Toetsingstoelichting
B. Analyseresultaten
C. Analysecertificaten
D. Profielbeschrijving
E. Gegevensselectie vooronderzoek
Omgevingskaart
Kadastrale kaart
Kaart met situering boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
    Kootwijkerbroek
    Projectnummer: P20M0019
    Datum: 5 maart 2020




1.         INLEIDING



Van de Kolk Ontwikkeling BV heeft ons op 24 januari 2020 opdracht gegeven tot het uitvoeren van
een aanvullend verkennend onderzoek (asbest) aan de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek. Voor de
ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen.

Aanleiding voor het aanvullend verkennend onderzoek (asbest) is een voorgenomen functiewijzing en
een aanvraag omgevingsvergunning, aspect bouwen.

Het doel van het onderzoek is:
          aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen
           aanwezig zijn in de bovengrond in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden.
          met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging
           van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het
           asbestgehalte in de bodem.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de:
          NEN 5725 [Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch
           vooronderzoek, oktober 2017].
          NEN 5740 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
           bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond,
           januari 2009] en het wijzigingsblad NEN 5740/A1 van februari 2016.
          NEN 5707 [Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus
           2015], het wijzigingsblad NEN 5707/C1 van augustus 2016 en het wijzigingsblad NEN
           5898/C1 van augustus 2016.

Ten aanzien van het vooronderzoek wordt verwezen naar voorgaand uitgevoerd onderzoek 1. Het
hierbij behorende vooronderzoek is opgenomen in bijlage E. In aanvulling daarop is meer informatie
over de locatie in paragrafen 1.1 tot en met 1.3 toegevoegd.


1.1. Actuele situatie en toekomstig gebruik
Op 20 februari 2020 heeft een terreinverkenning plaatsgevonden. De locatie betreft een voormalige
basisschool en staat deze leeg.

Op een schuurtje aan de westzijde van de bebouwing is asbestverdachte dakbedekking toegepast
zonder dakgoten. De dakbedekking is grotendeels in goede staat uitgezonderd een beschadiging (zie




1          Verkennend bodemonderzoek aan de Veluweweg 152 te Voorthuizen, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.,
           projectnummer P18M0051, d.d. 4 mei 2018.




                                                                                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




foto 1 ter plaatse van de groene aanslag op het onderliggende hout). De waterafloop/druppelzone
komt uit op een onverhard terreindeel.

Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen overige mogelijk bodembelastende omstandigheden of
activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen
naar de onderstaande foto's.




 Foto 1:   Schuurtje zonder dakgoot.                      Foto 2:   Achterzijde (zuidzijde) schoolgebouw.




 Foto 3:    Entree schoolgebouw met parkeerplaatsen.      Foto 4:   Inrit van de voormalige school, met naamgever.

Voor zover bekend wijzigt het huidige gebruik van de onderzoekslocatie binnen afzienbare tijd. Het
voornemen bestaat woningen op de locatie te realiseren. Het gebruik van de directe omgeving blijft in
de nabije toekomst ongewijzigd.


1.2. Voorgaand bodemonderzoek
In 2018 is door ons een verkennend bodemonderzoek op de onderzoekslocatie uitgevoerd [noot 1].
De conclusies van dit onderzoek luidden:
           “Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem ter plaatse van de
           onderzoekslocatie mogelijk diffuus verontreinigd is met asbest met een heterogeen karakter
           op schaal van monsterneming en daarom de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting,
           heterogeen verdeeld’ geldt.

           Verder is aangenomen dat het grondwater in de nabijheid van de mogelijk voormalige
           ondergrondse opslagtank (ligging onbekend) mogelijk verontreinigd is met minerale
           olieproducten. Daarom is er aan de noordoostzijde van de locatie een extra peilbuis geplaatst.




                                                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




        Voor het overige is de onderzoekslocatie op voorhand milieuhygiënisch beschouwd als zijnde
        niet verdacht ten aanzien van het voorkomen van eventuele bodemverontreiniging.

        Uit de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt het volgende:
                De bodem bestaat tot op de maximale boordiepte van 3 m-mv uit matig fijn, matig
                 siltig zand met een zwak humushoudende bovengrond. De grondwaterspiegel is
                 waargenomen op een diepte van ongeveer 1,5 meter.
                Zintuiglijk zijn in het bodemtraject van 0 tot 50 cm-mv bij boringen 6, 9, 10, 11, 13, 14
                 en 15 sporen / zwakke tot matige bijmengingen met puin waargenomen. In het
                 bodemtraject van 50 tot 80 cm-mv van boring 6 zijn stukken dakpan waargenomen.
                In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood, zink, PAK en PCB
                 gemeten.
                In de ondergrond is geen van de overige geanalyseerde parameters aangetroffen in
                 een gehalte boven de achtergrondwaarde.
                Er zijn geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen.
                In de fijne fractie van géén van de inspectiegaten is een gewogen asbestconcentratie
                 boven de interventiewaarde aangetoond.
                In het grondwater op het noord(oost)elijk deel van de locatie is geen verontreiniging
                 met minerale olieproducten aangetoond. In het grondwater nabij het schoolgebouw
                 zijn licht verhoogde concentraties aan benzeen en xylenen aangetoond.

        Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen
        verdeeld’ ten aanzien van asbest geen stand houdt. De hypothese ‘kleinschalig onverdacht’
        houdt strikt formeel stand omdat er licht verhoogde gehalten in de vaste bodem en grondwater
        zijn aangetoond. De aangetroffen gehalten vormen echter geen reden tot zorg of aanleiding
        voor aanvullend of nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit van de
        onderzoekslocatie vormt geen belemmering voor een planwijziging of bouwplannen.”

Er zijn geen resultaten van ander voorgaand bodemonderzoek beschikbaar voor de
onderzoekslocatie. Het onderzoek [noot 1] is beoordeeld door het bevoegd gezag en in de
beoordeling werd het volgende opgemerkt:
    -   ter plaatse van kavel 3 zijn weinig tot geen gaten/boringen uitgevoerd;
    -   ter plaatse van de berging naast het schoolgebouw welke is voorzien van asbesthoudende
        dakbedekking zonder dakgoot, is de aanwezige druppelzone niet verkennend onderzocht op
        de aanwezigheid van asbest.


Naar aanleiding van deze opmerkingen is contact opgenomen met het bevoegd gezag om na te gaan
waar specifiek een extra onderzoeksinspanning gewenst was voor wat betreft zowel de stoffen van
het standaard pakket, als asbest (uitgezonderd de schuur). Verder is door de opdrachtgever de wens
geuit om onderzoek uit te voeren naar PFAS in zowel de boven- als ondergrond.




                                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




1.3. Te onderzoeken locatie(s)
De oppervlakte van onderzoekslocatie bedraagt circa 5.460 m². Op basis van het vooronderzoek kan
het volgende worden aangenomen:

       De milieuhygiënische bodemkwaliteit van de boven- en ondergrond is niet of slechts in lichte
        mate aangetast. De hypothese van de bovengrond luidt '(kleinschalig) onverdacht'. De
        ondergrond en het grondwater zijn reeds in voldoende mate onderzocht in het voorgaande
        bodemonderzoek.
       De hypothese ten aanzien van asbest luidt ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen
        verdeeld’.


1.4. Opbouw rapportage en algemene informatie
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op de verrichte werkzaamheden en de resultaten
van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en is gecertificeerd volgens BRL-
SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen
relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000 (versie 6).

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden, maar blijft een steekproefsgewijze benadering. Het is voor ons daarom onmogelijk
garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van het
bodemonderzoek. Dit betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid
accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
ons uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

Voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en/of volledig. Voor het
verkrijgen van informatie zijn wij wel afhankelijk van diverse bronnen, waardoor wij niet kunnen
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde gegevens voor het vooronderzoek.

Tot slot is het onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats
kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van
grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De
onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur.




                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
    Kootwijkerbroek
    Projectnummer: P20M0019
    Datum: 5 maart 2020




2.       AANVULLEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING



In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek. Bij het
opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn
gehanteerd.


2.1. Onderzoeksstrategie aanvullend verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn
gehanteerd.

De hypothese voor de onderzoekslocatie luidt ‘(kleinschalig) onverdacht’. Het onderzoek is uitgevoerd
volgens de onderzoeksstrategie als beschreven in § 5.1 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN
5740/A1:2016. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich
gericht op de parameters van het standaardpakket voor grond (bovengrond) en PFAS (boven- en
ondergrond). De kwaliteit van het grondwater is in het voorgaande onderzoek reeds in voldoende
mate in beeld gebracht.


2.2. Onderzoeksstrategie aanvullend verkennend onderzoek asbest (NEN 5707)
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn
gehanteerd.

De hypothese voor de locatie als geheel luidt ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als omschreven in § 6.4.5 van de NEN
5707:2015 en NEN 5898/C1:2016. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden om de
eventuele diffuse verontreiniging aan te kunnen tonen. Als verdachte bodemlaag is het bodemtraject
van 0,0 tot 0,5 m-mv aangemerkt. Het onderzoek heeft zich gericht op asbest.

Het onderzoek ter plaatse van de voormalige druppelzone is ook uitgevoerd als omschreven in
§ 6.4.5. van de NEN 5707:2015. Daarnaast is het onderzoek afgeleid van het rapport ‘Bijzonder
inventariserend onderzoek Erosie van asbestdaken’2 waarbij de onverharde bodem tot een halve
meter aan weerszijden van de afwateringszone (‘druppelzone’) en de bovenste 10 cm als verdachte
laag worden beschouwd.




2          Bijzonder inventariserend onderzoek: Erosie van asbestdaken (in opdracht van de provincie Overijssel en
           Gelderland), 20131980/J00S, d.d. 29 september 2014, door Geofox-Lexmond b.v. en Eelerwoude b.v.




                                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




2.3. Veldwerkprogramma aanvullend verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in
overeenstemming met de protocol 2001 (versie 6). Het veldwerk is uitgevoerd door D. Karsten (Vink
Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 20 februari 2020.

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen,
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of
asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd.
Peilbuizen worden bemonsterd na een minimale rusttijd van één week. Alle monsters zijn individueel
verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.

Systematisch verdeeld over de locatie zijn in totaal 12 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv.
Er zijn 4 boringen doorgezet tot een diepte van ongeveer 2,0 m-mv.


2.4. Veldwerkprogramma aanvullend onderzoek asbest (NEN 5707)
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in
overeenstemming met de protocol 2018 (versie 6). Het veldwerk is uitgevoerd door D. Karsten (Vink
Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 20 februari 2020. De weersgesteldheid tijdens de
werkzaamheden was goed. Er was geen sprake van neerslag en de lucht was voldoende helder.

Een volledige maaiveldinspectie conform de NEN 5707 was niet mogelijk aangezien het grootste deel
van de locatie is begroeid met gras of verhard is. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen
asbestverdachte materialen waargenomen.

Aanvullend onderzoek asbest locatie
Er zijn 4 inspectiegaten gegraven met een lengte, breedte en diepte van 0,3 x 0,3 x 0,5 meter in de
actuele contactzone. Twee inspectiegaten zijn doorgezet tot 1 m-mv. De vrijgekomen grond is per
inspectiegat voorbehandeld op locatie. De grove fractie is (indien aanwezig) afgescheiden door
uitharken en visueel onderzocht op asbestverdachte materialen. Van de fijne fractie zijn per
inspectiegat een proportioneel aantal grepen genomen van circa 0,5 kilogram ten behoeve van 1
analysemonster. De gaten zijn na afloop van het onderzoek gedicht door de uitgegraven grond terug
te storten.

Verkennend onderzoek druppelzone
De bodem bij de voormalige schuur met asbestverdachte dakbedekking is onderzocht op de
aanwezigheid van asbest. In totaal zijn 2 inspectiegaten gegraven met een lengte, breedte en diepte
van 0,3 x 0,3 x 0,1 meter in de actuele contactzone. De vrijgekomen grond is per inspectiegat
voorbehandeld op locatie. De grove fractie is (indien aanwezig) afgescheiden door uitharken en
visueel onderzocht op asbestverdachte materialen. Van de fijne fractie zijn per inspectiegat een
proportioneel aantal grepen genomen van circa 0,5 kilogram ten behoeve van 1 analysemonster. De
gaten zijn na afloop van het onderzoek gedicht door de uitgegraven grond terug te storten.




                                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




2.5. Laboratoriumonderzoek
De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA
geaccrediteerde milieulaboratorium SYNLAB Analytics & Services b.v. te Rotterdam. De
asbestmonsters zijn aangeboden aan het RvA geaccrediteerde milieulaboratorium Eurofins ACMAA
Testing te Deurningen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de samengestelde
(meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses



 Nr.1            Omschrijving               Matrix         Boorpunt / inspectiegat,              Analyse(s)
                                                           diepte (cm-mv)

 Aanvullend bodemonderzoek (NEN 5740)
 1            Mengmonster          Grond                   104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50,      Standaardpakket grond2
              bovengrond                                   108: 0-50, 110: 0-50, 112: 0-50
 1            Mengmonster          Grond                   104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50,      PFAS4, lutum, organische stof
              bovengrond                                   108: 0-50, 110: 0-50, 112: 0-50
 1            Mengmonster          Grond                   103: 7-40, 105: 4-50, 106: 4-25       PFAS, lutum, organische stof
              bovengrond onder
              verharding
 2            Mengmonster          Grond                   101: 100-150, 103: 80-130, 103:       PFAS, lutum, organische stof
              ondergrond                                   130-180, 107: 100-150, 109: 80-
                                                           130, 109: 130-180

 Aanvullend onderzoek asbest (NEN 5707)
 Aanvullend onderzoek asbest locatie
 V200202147 Mengmonster              Grond                 inspectiegat 104, 107, 110            Asbest3
               bovengrond                                  (0-50), 105 (4-50)

 Verkennend onderzoek druppelzone
 V200202148 Mengmonster toplaag             Grond          inspectiegat 151, 152 (0-10)          Asbest

 1
   Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
 2
   Standaardpakket grond:
          Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
          Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM)
          Polychloorbifenylen (7 PCB)
          Minerale olie
          Organische stof en lutum
 3
   Asbest:
          Chrysotiel (witte asbest), amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), anthophylliet (gele asbest), tremoliet
           (grijze asbest), actinoliet (groene asbest)
 4
   PFAS:
          Perfluorbutaanzuur, perfluorpentaanzuur, perfluorhexaanzuur, perfluorheptaanzuur, perfluoroctaanzuur (lineair),
           perfluoroctaanzuur (vertakt), perfluoroctaanzuur (som), perfluornonaanzuur, perfluordecaanzuur,
           perfluorundecaanzuur, perfluordodecaanzuur, perfluortridecaanzuur, perfluortetradecaanzuur,
           perfluorhexadecaanzuur, perfluoroctadecaanzuur, perfluorbutaansulfonzuur, perfluorpentaansulfonzuur,
           perfluorhexaansulfonzuur, perfluorheptaansulfonzuur, perfluoroctaansulfonzuur (lineair), perfluoroctaansulfonzuur
           (vertakt), perfluoroctaansulfonzuur (som), perfluordecaansulfonzuur, 4:2 fluortelomeer sulfonzuur, 6:2 fluortelomeer
           sulfonzuur, 8:2 fluortelomeer sulfonzuur, 10:2 fluortelomeer sulfonzuur, n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat,
           n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat, perfluoroctaansulfonamide, n-methyl perfluoroctaansulfonamide, 8:2
           fluortelomeer fosfaat diester.




                                                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
Kootwijkerbroek
Projectnummer: P20M0019
Datum: 5 maart 2020




                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
    Kootwijkerbroek
    Projectnummer: P20M0019
    Datum: 5 maart 2020




3.       AANVULLEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING



De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader
en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de
analyseresultaten van de grond.


3.1. Toetsingskader
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef-
en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in
beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in
beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het
lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor
organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van
minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen
het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0% toegepast.

Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld, maar een interventiewaarde (100 mg/kgds gewogen).
Deze interventiewaarde is niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) maar op het
veel strenger Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR). Bij gehalten beneden de interventiewaarde voor
asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s. Het gewogen gehalte aan asbest
wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 maal het gehalte aan
amfibool asbest. Bij materialen niet zijnde bodem is geen sprake van een interventiewaarde, maar van
een restconcentratienorm (100 mg/kgds gewogen asbest).

Een uitgebreidere toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De
getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten3 zijn opgenomen in bijlage B en C. De resultaten
worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de overheid via
elektronische data uitwisseling.




3          Op de analysecertificaten staan voetnoten, die betrekking kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde
           analyse of duiden op een indicatief gehalte. Bij beschouwing van de voetnoten op de bijgevoegde analysecertificaten
           is er geen aanleiding om te verwachten dat deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van dit bodemonderzoek.




                                                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




3.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage
D ‘profielbeschrijving’. In tabel 2 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de
onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw



 Bodemtraject      Hoofdmengsel           Bijmengsel(s)                                            Kleur
 (m-mv)

 0,0 - 0,5 à 1,0   Zand, matig fijn       Matig siltig, zwak humeus                                Donkerbruin
 0,5 à 1,0 - 2,0   Zand, matig fijn       Matig siltig                                             Lichtbruin

Bodemvreemde materialen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke
verontreiniging.


3.3. Analyseresultaten aanvullend verkennend bodemonderzoek NEN 5740;
       standaardpakket
De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds)



 Monsternr.1                              1

 Zware metalen
 Barium                               -
 Cadmium                              -
 Kobalt                               -
 Koper                                -
 Kwik                                 -
 Lood                                 -
 Molybdeen                            -
 Nikkel                               -
 Zink                                 -

 Polycyclische Aromatische
 Koolwaterstoffen (PAK)
 PAK (10 VROM)                        5,91 *

 Polychloorbifenylen
 Som PCB (7) (µg/kgds)                -

 Minerale olie
 Totaal olie C10-C40                     -
 1         104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50, 108: 0-50, 110: 0-50, 112: 0-50
 1
     : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
 - : geen overschrijding van de achtergrondwaarde
 * : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
 ** : overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde
 *** : overschrijding van de interventiewaarde




                                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




Uit tabel 3 blijkt dat in de bovengrond PAK is aangetoond in een gehalte boven de
achtergrondwaarde. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte
boven de achtergrondwaarde.


3.4. Analyseresultaten aanvullend verkennend bodemonderzoek NEN 5740; PFAS
De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 4.

Tabel 4: Analyseresultaten en toetsing PFAS in grond(µg/kgds)



 Monsternr.1                                           1           1          2
 PFOA
 perfluorbutaanzuur                                   -            -          -
 perfluorpentaanzuur                                  -            -          -
 perfluorhexaanzuur                                   -            -          -
 perfluorheptaanzuur                                  -            -          -
 perfluoroctaanzuur (lineair)                         0,26 *       -          -
 perfluoroctaanzuur (vertakt)                         -            -          -
 perfluoroctaanzuur (som) PFOA                        0,26 *       -          -

 PFOS
 perfluornonaanzuur                                   -           -           -
 perfluordecaanzuur                                   -           -           -
 perfluorundecaanzuur                                 -           -           -
 perfluordodecaanzuur                                 -           -           -
 perfluortridecaanzuur                                -           -           -
 perfluortetradecaanzuur                              -           -           -
 perfluorhexadecaanzuur                               -           -           -
 perfluoroctadecaanzuur                               -           -           -
 perfluorbutaansulfonzuur                             -           -           -
 perfluorpentaansulfonzuur                            -           -           -
 perfluorhexaansulfonzuur                             -           -           -
 perfluorheptaansulfonzuur                            -           -           -
 perfluoroctaansulfonzuur (lineair)                   0,43 *      0,73 *      -
 perfluoroctaansulfonzuur (vertakt)                   0,12 *      -           -
 perfluoroctaansulfonzuur (som) PFOS                  0,55 *      0,80 *      -

 Overige perfluorverbindingen
 perfluordecaansulfonzuur                                 -            -         -
 4:2 fluortelomeer sulfonzuur                             -            -         -
 6:2 fluortelomeer sulfonzuur                             -            -         -
 8:2 fluortelomeer sulfonzuur                             -            -         -
 10:2 fluortelomeer sulfonzuur                            -            -         -
 n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat               -            -         -
 n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat                -            -         -
 perfluoroctaansulfonamide                                -            -         -
 n-methyl perfluoroctaansulfonamide                       -            -         -
 8:2 fluortelomeer fosfaat diester                        -            -         -
 1              104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50, 108: 0-50, 110: 0-50, 112: 0-50
 1              103: 7-40, 105: 4-50, 106: 4-25
 2              101: 100-150, 103: 80-130, 103: 130-180, 107: 100-150, 109: 80-130, 109: 130-180
 1
            : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
 -          : Niet hoger dan de detectielimiet gemeten
 *          : AW2000
 **         : Wonen of industrie
Uit de analyseresultaten van tabel 4 blijkt het volgende:
Er is in de onverharde bovengrond een gehalte van 0,26 µg/kgds aan PFAS en 0,55 µg/kgds aan
PFOS aangetoond. In de laag straatzand, onder de verharding, is een gehalte van 0,80 µg/kgds aan




                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




PFOS aangetoond. Deze waarden liggen boven de detectielimiet maar voldoen aan de
kwaliteitsklasse landbouw/natuur. In de ondergrond is geen van de onderzochte PFAS aangetoond in
een gehalte boven de detectielimiet.


3.5. (Analyse)resultaten aanvullend asbestonderzoek NEN 5707
Er zijn op het geïnspecteerde maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen.

(Analyse)resultaten inspectiegaten
In de gegraven inspectiegaten zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

De analyseresultaten van de fijne fractie zijn opgenomen in tabel 4.

Tabel 5: Analyseresultaten (mg/kgds); fijne fractie



 Monster                            inspectiegat              inspectiegat
                                      104, 107,                 151 - 152
                                     110 (0-50),                 (0-10)
                                      105 (4-50)

                                    (V.O. asbest locatie)    (V.O. druppelzone)
 Aangeleverd (kg)                      16,3                     13,8
 Gemeten asbestconcentratie            <2                       <2
 Gewogen asbestconcentratie            <2                       <2
 Ondergrens (95% betr. interv.)        <2                       <2
 Bovengrens (95% betr. interv.)         1,2                      1,4
 Gemeten serpentijngehalte             <2                       <2
 Gemeten amfiboolgehalte               <2                       <2
 Berekende bepalingsgrens               2                        2
 Niet hechtgebonden asbest (-)         <2                       <2


Uit tabel 4 blijkt dat in de fijne fractie van de inspectiegaten geen asbest is aangetoond.




                                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




4.       CONCLUSIE EN ADVIES



In opdracht van Van de Kolk Ontwikkeling BV is een aanvullend verkennend onderzoek (asbest) aan
de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek uitgevoerd. Aanleiding voor het aanvullend verkennend
onderzoek (asbest) is een voorgenomen functiewijzing en een aanvraag omgevingsvergunning,
aspect bouwen. Hiertoe is eerder een bodemonderzoek uitgevoerd [noot 1], dat is beoordeeld door
het bevoegd gezag. In de beoordeling werd het volgende opgemerkt:
     -    ter plaatse van kavel 3 zijn weinig tot geen gaten/boringen uitgevoerd;
     -    ter plaatse van de berging naast het schoolgebouw welke is voorzien van asbesthoudende
          dakbedekking zonder dakgoot, is de aanwezige druppelzone niet verkennend onderzocht op
          de aanwezigheid van asbest.


Naar aanleiding van deze opmerkingen is contact opgenomen met het bevoegd gezag om na te gaan
waar specifiek een extra onderzoeksinspanning gewenst was voor wat betreft zowel de stoffen van
het standaard pakket, als asbest (uitgezonderd de schuur). Verder is door de opdrachtgever de wens
geuit om onderzoek uit te voeren naar PFAS in zowel de boven- als ondergrond.

Bovenstaande heeft geresulteerd in de rapportage die nu voor u ligt.


4.1. Conclusie aanvullend verkennend bodemonderzoek (NEN 5740);
         standaardpakket en PFAS
Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van het overig terrein niet of slechts
licht verontreinigd is en derhalve de hypothese ‘onverdacht’ geldt.

Uit de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt het volgende:
         De bodem bestaat tot op de maximale boordiepte van 2,0 m-mv uit matig siltig zand met een
          humushoudende bovengrond.
         Zintuiglijk zijn geen bijzonderheden waargenomen.
         In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en zink aangetoond
         De ondergrond en het grondwater zijn in het voorgaand onderzoek reeds onderzocht op de
          bijbehorende standaardpakketten. In de ondergrond werden geen verontreinigingen
          aangetoond. In het grondwater werden licht verhoogde concentraties aan benzeen en xylenen
          aangetoond.
         In het kader van eventuele afvoer voldoet zowel de boven- als de ondergrond, indicatief, voor
          wat PFAS betreft aan kwaliteit AW2000.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdacht’ kan worden aangehouden. De aangetoonde
lichte verontreinigingen zijn niet verontrustend en geven geen aanleiding tot nader bodemonderzoek.
De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend.




                                                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




4.2. Conclusie aanvullend verkennend onderzoek asbest (NEN 5707): locatie
Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van het overig terrein mogelijk met
asbest verontreinigd is en derhalve de hypothese verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeeld’ geldt.

Uit de resultaten van het verkennend asbestonderzoek blijkt het volgende:
        De bodem bestaat tot op de maximale boordiepte van 2 m-mv uit matig fijn, matig siltig
         humeus zand met een humushoudende bovengrond.
        Er heeft geen goede maaiveldinspectie plaatsgevonden vanwege de aanwezige begroeiing en
         verharding.
        Tijdens de veldwerkzaamheden is in geen van de inspectiegaten asbestverdacht materiaal
         waargenomen.
        Er is in de fijne fractie van het mengmonster geen asbest aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ kan
worden verworpen.


4.3. Conclusie aanvullend verkennend onderzoek asbest (NEN 5707); druppelzone
Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem ter plaatse van de toplaag in de
druppelzone bij de schuren mogelijk verontreinigd is met asbest en daarom de hypothese ‘verdachte
locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming’
geldt.


Uit de resultaten van het verkennend asbestonderzoek blijkt het volgende:
        Tijdens de veldwerkzaamheden is in geen van de inspectiegaten asbestverdacht materiaal
         waargenomen.
        Er is in de fijne fractie van het mengmonster geen asbest aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ kan
worden verworpen.


4.4. Aanbevelingen
De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de functiewijziging naar wonen en
de verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).

De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de grond geldt dat dit mag
worden hergebruikt op het perceel. Indien de grond verplaatst wordt naar een locatie elders, moet dit
worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) en
gelden samenstellingseisen met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform
het Besluit bodemkwaliteit en de regionale Nota Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond




                                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Aanvullend verkennend bodemonderzoek en aanvullend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te
 Kootwijkerbroek
 Projectnummer: P20M0019
 Datum: 5 maart 2020




niet mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te voeren naar een grondbank of een erkend verwerker
(eventueel) op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling van de grond.




                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BIJLAGE A
Toetsingstoelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>TOETSINGSTOELICHTING

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands
bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen.

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden
opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's.
Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan
zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste
bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013
(Stcrt. 2013, nr. 16675) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397
en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling.

Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en
waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende
stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik
gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het
gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en
interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve
niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd.

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt
een bodemtypecorrectie.

Streefwaarde
De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is
van grondwaterverontreiniging.

Achtergrondwaarde (AW 2000)
De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de
Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief
concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare
verontreiniging in grond.

Gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde
Het gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen
of de aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek.

Interventiewaarde
De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige
verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van
bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor
mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het
gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van
een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>minimaal 25 m³ vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m³ bodemvolume hoger te zijn
dan de interventiewaarde.

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of
dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken
gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige
verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan
de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval
van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er
sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier.

Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van
100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is
niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten
beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s
(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003).

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te
vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn
asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs
asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt
een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de
lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan.

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium
niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien
de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde
van 100 mg/kgds gewogen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>BIJLAGE B
Analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever           Van de Kolk Ontwikkeling BV
Project                 aanvullend verkennend onderzoek (asbest) aan de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
                        [P20M0019]

Projectnaam                       P20M0019
Projectcode                       P20M0019

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                      11
Bodemtypebt)                     1
                                       or      br


droge stof (gew.-%)                 86,7       --    --
gewicht artefacten (g)              <1         --    --
aard van de artefacten (-)        Geen               --


organische stof (gloeiverlies)          2,7    --    --
(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS)                 2,1    --    --

METALEN
barium+                               25       95,7
cadmium                                0,21     0,35
kobalt                                <1,5      3,65
koper                                 10       20,1
kwik°                                  0,08     0,114
lood                                  38       58,9 *
molybdeen                             <0,5      0,35
nikkel                                 3,3      9,55
zink                                  46      107

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                0,03   --    --
fenantreen               1,1    --    --
antraceen                0,34   --    --
fluoranteen              1,5    --    --
benzo(a)antraceen        0,89   --    --
chryseen                 0,57   --    --
benzo(k)fluoranteen      0,34   --    --
benzo(a)pyreen           0,48   --    --
benzo(ghi)peryleen       0,37   --    --
indeno(1,2,3-cd)pyreen   0,29   --    --
pak-totaal (10 van VROM) 5,91    5,91 *
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)         <1                    --    --
PCB 52 (µg/kgds)         <1                    --    --
PCB 101 (µg/kgds)        <1                    --    --
PCB 118 (µg/kgds)        <1                    --    --
PCB 138 (µg/kgds)        <1                    --    --
PCB 153 (µg/kgds)         1,0                  --    --
PCB 180 (µg/kgds)        <1                    --    --
som PCB (7) (0.7 factor)  5,2                 19,3
(µg/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                        <5      --    --
fractie C12-C22                         5      --    --
fractie C22-C30                         7      --    --
fractie C30-C40                        <5      --    --
totaal olie C10 - C40                 <20     51,9

Monstercode en monstertraject
1
        13203265-001 1 1, 104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50, 108: 0-50, 110: 0-
        50, 112: 0-50

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever          Van de Kolk Ontwikkeling BV
Project                aanvullend verkennend onderzoek (asbest) aan de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
                       [P20M0019]

Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*   het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
    interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
    interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
-   niet geanalyseerd
#   Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
    gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
    wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
    verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
    gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
    RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
    De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
    en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
°   Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg
    d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan
    daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg
    d.s. gehanteerd.
or
    Origineel resultaat
br
    Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      1: lutum 2.1% humus 2.7%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever           Van de Kolk Ontwikkeling BV
Project                 aanvullend verkennend onderzoek (asbest) aan de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
                        [P20M0019]

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven

Toetsingswaarden1)                 AW       1/2(AW+I)       I       RBK eis


METALEN
barium                                                    920         20
cadmium                              0,60       6,8        13          0,20
kobalt                              15        102         190          3,0
koper                               40        115         190          5,0
kwik                                 0,15      18          36          0,050
lood                                50        290         530         10
molybdeen                            1,5       96         190          1,5
nikkel                              35         68         100          4,0
zink                               140        430         720         20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21     40                             0,35
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7          20                  510       1000            4,9
factor)(µg/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40              190       2595       5000          35




1)
     AW          achtergrondwaarde
     1/2(AW+I)   gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).

     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
     bodemsamenstelling.
     De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
     bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>BIJLAGE C
Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 VINK MILTECH.ADV.BUREAU
 A. Karremans
 Postbus 99
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 7
 3770 AB BARNEVELD




Uw projectnaam                                        : P20M0019
Uw projectnummer                                      : P20M0019
SYNLAB rapportnummer                                  : 13203265, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : W67W721U

Rotterdam, 28-02-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P20M0019. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 2 van 7
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                   P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                   13203265           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    1 1, 104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50, 108: 0-50, 110: 0-50, 112: 0-50


Analyse                               Eenheid           Q                         001



droge stof                            gew.-%            S                      86.7
gewicht artefacten                    g                 S                       <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        2.7


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        2.1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                        25
cadmium                               mg/kgds           S                      0.21
kobalt                                mg/kgds           S                      <1.5
koper                                 mg/kgds           S                        10
kwik                                  mg/kgds           S                      0.08
lood                                  mg/kgds           S                        38
molybdeen                             mg/kgds           S                      <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                       3.3
zink                                  mg/kgds           S                        46


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S                                             0.03
fenantreen               mg/kgds S                                              1.1
antraceen                mg/kgds S                                             0.34
fluoranteen              mg/kgds S                                              1.5
benzo(a)antraceen        mg/kgds S                                             0.89
chryseen                 mg/kgds S                                             0.57
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S                                             0.34
benzo(a)pyreen           mg/kgds S                                             0.48
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S                                             0.37
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S                                             0.29
                                                                                       1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S                                             5.91
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                        S                        <1
PCB 52                   µg/kgds                        S                        <1
PCB 101                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 118                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 138                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 153                  µg/kgds                        S                        1.0
PCB 180                  µg/kgds                        S                        <1
                                                                                       1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                        S                        5.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 3 van 7
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                   P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                   13203265           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    1 1, 104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50, 108: 0-50, 110: 0-50, 112: 0-50


Analyse                               Eenheid           Q                         001

fractie C12-C22                       mg/kgds                                     5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                     7
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 4 van 7
A. Karremans                                                          Analyserapport

Projectnaam                   P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                 P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                 13203265           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 5 van 7
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                   P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                   13203265           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                             (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y7942755                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7943773                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7942753                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7943771                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7942754                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                 Blad 6 van 7
A. Karremans                                                        Analyserapport

Projectnaam                 P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer               P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer               13203265           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001       Y7942746                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                    Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 7 van 7
A. Karremans                                                          Analyserapport

Projectnaam                   P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                 P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                 13203265           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020


Monsternummer:                                                  001
Monster beschrijvingen                                          11, 104: 0-50, 106: 4-25, 107: 0-50, 108: 0-50, 110: 0-50, 112: 0-50



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 VINK MILTECH.ADV.BUREAU
 A. Karremans
 Postbus 99
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 8
 3770 AB BARNEVELD




Uw projectnaam                                        : P20M0019
Uw projectnummer                                      : P20M0019
SYNLAB rapportnummer                                  : 13203263, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : Y5P1BDMP

Rotterdam, 28-02-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P20M0019. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 2 van 8
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                   P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                   13203263           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    1 1, 101: 0-50, 104: 0-50, 106: 25-50, 107: 0-50, 108: 0-50, 109: 0-50, 110: 0-50, 111: 0-50, 112: 0-50
002           Grond (AS3000)                    2 2, 101: 100-150, 103: 80-130, 103: 130-180, 107: 100-150, 109: 80-130, 109: 130-180


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002



droge stof                            gew.-%            S                      85.6                           83.6
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        1.8                          <0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1                             <1


ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
                                                                                       1)                            1)
som PFOA (0.7 factor)  µg/kgds                                                0.33                           0.14
                                                                                       1)                            1)
som PFOS (0.7 factor)  µg/kgds                                                0.55                           0.14
Adviespakket PFAS 30                                                   zie bijlage                    zie bijlage
componenten




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 3 van 8
A. Karremans                                                          Analyserapport

Projectnaam                   P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                 P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                 13203263           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
                              SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 4 van 8
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      20-02-2020
Projectnummer                   P20M0019                                                                                                                    Startdatum      20-02-2020
Rapportnummer                   13203263           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 28-02-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                             (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
som PFOA (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                               Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                               Idem
Adviespakket PFAS 30                            Grond (AS3000)                                               Idem
componenten


Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y7942755                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7943749                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7942746                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7943773                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7942754                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7942753                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7943784                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7942759                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001           Y7943750                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
002           Y7943782                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
002           Y7943783                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
002           Y7943763                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
002           Y7943755                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
002           Y7942743                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
002           Y7943759                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13203263 - 1   Blad 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13203263 - 1   Blad 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13203263 - 1   Blad 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13203263 - 1   Blad 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 VINK MILTECH.ADV.BUREAU
 A. Karremans
 Postbus 99
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
 3770 AB BARNEVELD




Uw projectnaam                                        : P20M0019
Uw projectnummer                                      : P20M0019
SYNLAB rapportnummer                                  : 13208882, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : HZLCTLF1

Rotterdam, 05-03-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P20M0019. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 2 van 6
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      02-03-2020
Projectnummer                   P20M0019                                                                                                                    Startdatum      02-03-2020
Rapportnummer                   13208882           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-03-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    1 1, 103: 7-40, 105: 4-50, 106: 4-25


Analyse                               Eenheid           Q                         001



droge stof                            gew.-%            S                      89.5
gewicht artefacten                    g                 S                       <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                      <0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1


PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur)   µg/kgds                                            <0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds                                            <0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)  µg/kgds                                            <0.1
PFHpA                       µg/kgds                                            <0.1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair                µg/kgds                                            <0.1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt                µg/kgds                                            <0.1
(perfluoroctaanzuur)
                                                                                      1)
som PFOA (0.7 factor)       µg/kgds                                            0.14
PFNA (perfluornonaanzuur)   µg/kgds                                            <0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)   µg/kgds                                            <0.1
PFUnDA                      µg/kgds                                            <0.1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA                      µg/kgds                                            <0.1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA                      µg/kgds                                            <0.1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA                      µg/kgds                                            <0.1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA                      µg/kgds                                            <0.1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA                       µg/kgds                                            <0.1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS                        µg/kgds                                            <0.1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS                       µg/kgds                                            <0.1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS                       µg/kgds                                            <0.1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS                       µg/kgds                                            <0.1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair                µg/kgds                                            0.73
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt                µg/kgds                                            <0.1
(perfluoroctaansulfonzuur)
                                                                                      1)
som PFOS (0.7 factor)       µg/kgds                                            0.80
PFDS                        µg/kgds                                            <0.1
(perfluordecaansulfonzuur)



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                    Blad 3 van 6
A. Karremans                                                           Analyserapport

Projectnaam                    P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      02-03-2020
Projectnummer                  P20M0019                                                                                                                    Startdatum      02-03-2020
Rapportnummer                  13208882           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-03-2020

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grond (AS3000)                    1 1, 103: 7-40, 105: 4-50, 106: 4-25


Analyse                              Eenheid           Q                         001

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer           µg/kgds                                  <0.1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer           µg/kgds                                  <0.1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer           µg/kgds                                  <0.1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer         µg/kgds                                  <0.1
sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl                    µg/kgds                                  <0.1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtFOSAA (n-ethyl                     µg/kgds                                  <0.1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
PFOSA                                µg/kgds                                  <0.1
(perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl                     µg/kgds                                  <0.1
perfluoroctaansulfonamide)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer         µg/kgds                                  <0.1
fosfaat diester)




                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                   Blad 4 van 6
A. Karremans                                                          Analyserapport

Projectnaam                   P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      02-03-2020
Projectnummer                 P20M0019                                                                                                                    Startdatum      02-03-2020
Rapportnummer                 13208882           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-03-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                     Blad 5 van 6
A. Karremans                                                            Analyserapport

Projectnaam                     P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      02-03-2020
Projectnummer                   P20M0019                                                                                                                    Startdatum      02-03-2020
Rapportnummer                   13208882           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-03-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                             (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
PFBA (perfluorbutaanzuur)                       Grond (AS3000)                                               Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)                     Grond (AS3000)                                               Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)                      Grond (AS3000)                                               Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)                     Grond (AS3000)                                               Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)               Grond (AS3000)                                               Idem
PFOA vertakt                                    Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluoroctaanzuur)
som PFOA (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                               Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)                       Grond (AS3000)                                               Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)                       Grond (AS3000)                                               Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)                   Grond (AS3000)                                               Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)                   Grond (AS3000)                                               Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)                  Grond (AS3000)                                               Idem
PFTeDA                                          Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA                                          Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)                  Grond (AS3000)                                               Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)                 Grond (AS3000)                                               Idem
PFPeS                                           Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS                                           Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS                                           Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair                                    Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt                                    Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
som PFOS (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                               Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)                 Grond (AS3000)                                               Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer                      Grond (AS3000)                                               Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer                      Grond (AS3000)                                               Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer                      Grond (AS3000)                                               Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer                    Grond (AS3000)                                               Idem
sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl                               Grond (AS3000)                                               Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)




                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>VINK MILTECH.ADV.BUREAU                                                                                                                                    Blad 6 van 6
A. Karremans                                                           Analyserapport

Projectnaam                    P20M0019                                                                                                                    Orderdatum      02-03-2020
Projectnummer                  P20M0019                                                                                                                    Startdatum      02-03-2020
Rapportnummer                  13208882           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 05-03-2020



Analyse                                        Monstersoort                                                  Relatie tot norm


EtFOSAA (n-ethyl                               Grond (AS3000)                                               Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
PFOSA                                          Grond (AS3000)                                               Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl                               Grond (AS3000)                                               Idem
perfluoroctaansulfonamide)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer                   Grond (AS3000)                                               Idem
fosfaat diester)


Monster      Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001          Y7943771                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001          Y7943762                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201
001          Y7943787                                          20-02-2020                        20-02-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Vink Milieutechn Adviesbureau         Rapportnummer             V200202147 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. A. Karremans                     Datum opdracht            20-02-2020
 Adres                                  Valkseweg 62                          Datum ontvangst           20-02-2020
 Postcode en plaats                     3771 RG Barneveld                     Datum rapportage          27-02-2020
 Projectcode                            P20M0019                              Pagina                    1 van 1
 Project omschrijving                   Aanvullend bodemonderzoek (asbest) Veluweweg 152 Kootwijkerbroek

 Naam                     104, 107, 110 (0-50), 105 (4-50)             Datum monstername          20-02-2020
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              26-02-2020
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode                    AM14239283
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
 Parameter                               Concentratie                      95% betrouwbaarheidsinterval                                 Eenheid
                                                                           Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen            Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              85,4                                                                                           %
 Massa monster (veldnat)                 16,3                                                                                           kg
 Massa monster (droog)                   14,0                                                                                           kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.               -               -             1,2           1,2              mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.               -               -             1,2           1,2              mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.               -               -             1,2           1,2              mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.               -               -             1,3           1,2              mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.               -               -             1,3           1,2              mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


 Analyse                                          Fractie      Fractie         Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie     Fractie
                                                  > 20 mm      8 - 20 mm       4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm    Totaal
 Zeven (g)                                        0            176             172        192        415        1224         11772       13951
 Afgezochte deel fractie (%)                      100          100             100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Vink Milieutechn Adviesbureau         Rapportnummer             V200202148 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. A. Karremans                     Datum opdracht            20-02-2020
 Adres                                  Valkseweg 62                          Datum ontvangst           20-02-2020
 Postcode en plaats                     3771 RG Barneveld                     Datum rapportage          27-02-2020
 Projectcode                            P20M0019                              Pagina                    1 van 1
 Project omschrijving                   Aanvullend bodemonderzoek (asbest) Veluweweg 152 Kootwijkerbroek

 Naam                     151, 152 (0-10)                              Datum monstername          20-02-2020
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              26-02-2020
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode                    AM14239284
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
 Parameter                               Concentratie                      95% betrouwbaarheidsinterval                                 Eenheid
                                                                           Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen            Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              87,5                                                                                           %
 Massa monster (veldnat)                 13,8                                                                                           kg
 Massa monster (droog)                   12,0                                                                                           kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.               -               -             1,4           1,4              mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.               -               -             1,4           1,4              mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.               -               -             1,4           1,4              mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.               -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.               -               -             1,5           1,4              mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.               -               -             -             -                mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.               -               -             1,5           1,4              mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


 Analyse                                          Fractie      Fractie         Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie     Fractie
                                                  > 20 mm      8 - 20 mm       4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm    Totaal
 Zeven (g)                                        0            249             285        223        422        1454         9401        12034
 Afgezochte deel fractie (%)                      100          100             100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>BIJLAGE D
Profielbeschrijving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                       BORIN G                                           OLIE OP W ATER REACTIE
  num m er


                                              bodem m onst er, geroerd


                                                                                 Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
             casing
                                              bodem laag



                                                                                 GEUR IN TEN ISTEIT
             bent oniet
                                              grondwat erst and t ijdens boren



             filt ergrind                     bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                 Geen Zeer zwak       Zwak     Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                              bodem laag

             filt ert raject

             grondwat erst and




             links= cm -m aaiveld
             recht s= cm + NAP


                               GRON D SOORTEN                                    M ATE V AN BIJM EN GIN G

                               GRIND, grindig (G,g)                              zwak - (0-5%)


                               ZAND, zandig (Z,z)                                m at ig - (5-15%)


                               LEEM, silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)


                               KLEI, kleiig (K,k)                                uit erst - (> 50%)


                               VEEN, hum eus (V,h)


                               slib




                               V ERH ARD IN GEN                                  GRAD ATIE Z AN D

                               asfalt , bet on, klinkers, t egels                uf = uit erst fijn (63-105 um )
                               st elconplaat , ondoordringbare laag              zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                 m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                 m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                 zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                 ug = uit erst grof (420-2000 um )




                               OV ERIG                                           GRAD ATIE GRIN D

                               bodem vreem de best andsdelen aanwezig            f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                 m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                 zg = zeer grof (16-63 m m )
                               wat er


                                                                                 BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG

                                                                                 pid = fot o ionisat ie det ect or
                                                                                 bv = bodem vocht
                                                                                 ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                      101                                               gras, m aaiveld                                105                                             t egel, m aaiveld
               0                                                                            0                   0                                                                          0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                      1    hum eus, neut raal bruin, grijs,                                                            1
                                                                                                                                                                                           -4
                                           edelm an, geroerd                                                                               zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                                                                                                                           bruin, schep
              50                                                                            -50                50                                                                          -50
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                      2    bruin, edelm an
                                                                                                           t ype in sp e ct ie g a t
            100                                                                                          dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
                                                                                                   boorm eest er D . Ka r st e n
                                      3

            150                                                                             -150

                                                                                                                       106                                             t egel, m aaiveld
          t ype g r on d b or in g                                                                              0                                                                          0
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
                                                                                                                                       1
  boorm eest er D . Ka r st e n                                                                                                                                                            -4
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                                                                                                                       2
                                                                                                                                           bruin, edelm an
                                                                                                               50                                                                          -25
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                                                                                                                           hum eus, donker bruin, edelm an
                      102                                               gras, m aaiveld                    t ype g r on d b or in g                                                        -50
               0                                                                            0            dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak               boorm eest er D . Ka r st e n
                                           hum eus
                                      1                                                     -10
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
              50                           bruin, edelm an
                                                                                            -50
                                                                                                                       107                                              gras, m aaiveld
          t ype g r on d b or in g                                                                              0                                                                          0
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0                                                                                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
  boorm eest er D . Ka r st e n                                                                                                        1   hum eus, donker bruin, schep

                                                                                                               50                                                                          -50
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                                                                                                                           hum eus, donker bruin, edelm an
                      103                                            klinker, m aaiveld
                                                                                                                                       2

               0                                                                            0                100                                                                           -100
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                      1                                                     -7                                         3   bruin, edelm an
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                           grijs, edelm an
              50                                                                            -40              150                                                                           -150
                                      2    zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                           bruin, edelm an
                                                                                            -80            t ype in sp e ct ie g a t
            100
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht                    dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
                                      3    bruin, edelm an                                         boorm eest er D . Ka r st e n


            150
                                      4

                                                                                            -180
                                                                                                                       108                                              gras, m aaiveld
                                                                                                                0                                                                          0
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
          t ype g r on d b or in g                                                                                                     1   hum eus, donker bruin, edelm an
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
  boorm eest er D . Ka r st e n                                                                                50                                                                          -50


                                                                                                           t ype g r on d b or in g
                                                                                                         dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
                      104                                     groenst rook, m aaiveld              boorm eest er D . Ka r st e n

               0                                                                            0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                      1    hum eus, donker bruin, schep

              50                                                                            -50


          t ype in sp e ct ie g a t
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
  boorm eest er D . Ka r st e n




bodem profielen sch a a l 1 :5 0
         onderzoek                    P2 0 M 0 0 1 9
        project code                  P2 0 M 0 0 1 9
 get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                      109                                               gras, m aaiveld                              152                                        gras, m aaiveld
               0                                                                          0                   0                                                                   0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak                                                 zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                      1    hum eus, donker bruin, edelm an                                                           hum eus, donker bruin, schep
                                                                                                                                                                                  -10
                                                                                                         t ype in sp e ct ie g a t
              50
                                                                                                       dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
                                      2                                                          boorm eest er D . Ka r st e n
                                                                                          -80
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
            100                            bruin, edelm an
                                      3




            150
                                      4




            200                                                                           -200


          t ype g r on d b or in g
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
  boorm eest er D . Ka r st e n




                      110                                               gras, m aaiveld
               0                                                                          0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                      1    hum eus, donker bruin, schep

              50                                                                          -50


          t ype in sp e ct ie g a t
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
  boorm eest er D . Ka r st e n




                      111                                             braak, m aaiveld
               0                                                                          0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                      1    hum eus, donker bruin, edelm an

              50                                                                          -50


          t ype g r on d b or in g
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
  boorm eest er D . Ka r st e n




                      112                                               gras, m aaiveld
               0                                                                          0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                      1    hum eus, donker bruin, edelm an

              50                                                                          -50


          t ype g r on d b or in g
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
  boorm eest er D . Ka r st e n




                      151                                               gras, m aaiveld
               0                                                                          0
                                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                           hum eus, donker bruin, schep
                                                                                          -10
          t ype in sp e ct ie g a t
        dat um 2 0 -0 2 -2 0 2 0
  boorm eest er D . Ka r st e n




bodem profielen sch a a l 1 :5 0
         onderzoek                    P2 0 M 0 0 1 9
        project code                  P2 0 M 0 0 1 9
 get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>BIJLAGE E
Gegevensselectie
vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




2.        VOORONDERZOEK



In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en
historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op
basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats.

Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 uitgevoerd en heeft betrekking op de onderzoekslocatie
en directe omgeving. De gebruikte informatiebronnen betreffen: relevante bouwvergunningen,
beschikbare milieuvergunningen, (gemeentelijk) tank- en bodeminformatiesysteem, Dienst voor het
kadaster en de openbare registers Nederland, TNO grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket,
BAG viewer, Topotijdreis, huidige gebruiker onderzoekslocatie en de opdrachtgever. Op 10 en 12 april
2018 zijn van de Omgevingsdienst De Vallei en de provincie Gelderland beschikbare bodemrelevante
gegevens digitaal ontvangen.


2.1.      Actuele situatie en toekomstig gebruik
De onderzoekslocatie aan de Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek heeft een oppervlakte van 5.460 m²
en is kadastraal bekend als gemeente Garderen, sectie G, nummer 3536. De locatiecoördinaten zijn X
= 174885 en Y = 463179. Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Op 11 april 2018 heeft een terreinverkenning plaatsgevonden. De locatie betreft een voormalige
school en wordt inmiddels niet meer als zodanig gebruikt. De bebouwing bestaat enkel uit het nog
aanwezige schoolgebouw en een fietsenhok. Het buitenterrein is deels verhard met tegels en/of
klinkers en is deels begroeid met gras of bomen / struiken.

Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten
waargenomen op de onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de
onderstaande foto's.




Foto 1:   Parkeerplaats en schoolplein aan de noordelijke   Foto 2:   Fietsenhok aan de oostzijde van de
          zijde van de school.                                        onderzoekslocatie.




                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Foto 3:   Grasveld met deels gesloopt speelrek aan de    Foto 4:   Kijkend in noordelijke richting over de parkeerplaats
          zuidzijde van de school.                                 en het schoolplein, aan de noordelijke zijde van de
                                                                   school.

De onderzoekslocatie bevindt zich in een omgeving met extensieve bewoning, gemengd met het
buitengebied ten oosten van Kootwijkerbroek. Rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover
bekend geen activiteiten plaats die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de
onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden.

Het huidige gebruik van de locatie zal veranderen. Op de locatie zullen woningen worden
gerealiseerd. De directe omgeving in de nabije toekomst blijft ongewijzigd.


2.2. Voormalig bodemgebruik
De locatie is van oudsher in gebruik als school. Uit fragmenten van oude topografische kaarten blijkt
dat het schoolgebouw zich oorspronkelijk, rond 1908, verder naar het noorden bevond. In 1922 is de
school verplaatst naar de huidige locatie. Op het noordwestelijk gedeelte van de locatie was van 1953
tot 1963 een woning of soortgelijk gebouw aanwezig. Omdat dit gebouw is gesloopt, bestaat de kans
dat er puin in de bodem aanwezig is.

Hieronder staan oude kaartfragmenten, waar de ontwikkeling van de onderzoekslocatie en de directe
omgeving goed zichtbaar is.




                                                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Fragment topografische kaart 1908: de school is gebouwd   Fragment topografische kaart 1931; de school lijkt te zijn
                                                          verplaatst.




Fragment topografische kaart 1953; Er zijn gebouwen       Fragment topografische kaart 1963; het noordoostelijk
verrezen ten noorden van de school.                       gelegen “nieuwe” gebouw is weer verdwenen.

De school op de onderzoekslocatie is in 1960 verbouwd [BAG viewer]. In latere jaren is het fietsenhok
bijgebouwd. In de gelichte bouwvergunningen zijn geen mogelijk bodembelastende activiteiten
vermeld.

Voor dit perceel zijn geen Hinderwetvergunningen en/of vergunningen in het kader van de Wet
milieubeheer opgenomen in het gemeentelijk archief. In de bouwvergunningen zijn geen mogelijk
bodembelastende activiteiten vermeld.

Uit informatie van Bodemloket blijkt dat er zich bij het gebouw ten noordoosten van de school mogelijk
een ondergrondse HBO-tank heeft bevonden. De locatie wordt echter ook aangemerkt als zijnde
voldoende onderzocht. Het rapport van Bodemloket is opgenomen in bijlage E.

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen ongewone voorvallen plaatsgevonden.

Er zijn geen aanwijzingen voor aanwezigheid van antropogene lagen in de bodem.

Voor de percelen in de directe omgeving zijn geen vergunningen in het kader van de Hinderwet of de
Wet milieubeheer afgegeven.

In het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen
bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed hebben gehad op de
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.


2.3. Voorgaand bodemonderzoek
Er zijn geen resultaten van voorgaand bodemonderzoek beschikbaar voor de onderzoekslocatie. In
het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn geen bodemonderzoeken voor de
onderzoekslocatie vermeld.



                                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




Asbestinventarisatie
Door Buro Pear is in opdracht van de opdrachtgever een asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de
(mondelinge informatie vooruitlopend op de) rapportage blijkt dat er asbesthoudende toepassingen
zijn aangetroffen. Het is echter niet aannemelijk dat deze toepassingen bodemverontreiniging hebben
veroorzaakt, omdat deze nog in goede staat verkeren (berging buitenzijde) of zich inpandig bevinden.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de desbetreffende rapportage (tijdens het schrijven van
onderhavige rapportage is het inventarisatierapport nog niet definitief). De resultaten van de
asbestinventarisatie geven vooralsnog geen aanleiding om een bodemverontreiniging met asbest te
verwachten.

Bodemkwaliteitskaart
Door de gemeente Barneveld is in samenwerking met een aantal buurgemeenten een
bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarbij grondgebieden zijn opgedeeld in zones met een vergelijkbare
bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie ligt in de zone ‘Overig (buitengebied)’. In deze zone gelden de
in de onderstaande tabel weergegeven achtergrondgehalten.

Tabel 1: Vastgestelde achtergrondgehalten zone ‘Overig (buitengebied)’



                  As     Ba     Cd      Co     Cr     Cu      Hg     Olie   Mo    Ni     Pb     PAK    PCB    Zn

Bovengrond        9,1    82     0,52    7,5    17     21,2    0,12   109    1,3   11,7   28,3   1,1    0,01   91,7
(0,0-0,5 m-mv)
Ondergrond        9,6    47     0,49    6,7    15     9,3     0,12   137    1,5   11,4   14,4   0,44   0,01   35,5
(0,5-2,0 m-mv)

Waarden voor standaardbodem; Nota bodembeheer regio De Vallei, 8 februari 2012.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de achtergrondgehalten voldoen aan de achtergrondwaarden
(AW2000).


2.4. Bodemopbouw en geohydrologie
De onderzoekslocatie ligt globaal op 17 meter +NAP. Het eerste watervoerende pakket reikt tot aan
het maaiveld en behoort tot de formatie van Boxtel. Deze formatie is opgebouwd uit zanden, die
overwegend matig grof tot matig fijn zijn. De dikte van het eerste watervoerende pakket is circa 28
meter. De transmissiviteit van het eerste watervoerende pakket is 500 tot 2.000 m² per dag. Het
freatisch grondwater bevindt zich op circa 16 meter +NAP.

De eerste scheidende laag is opgebouwd uit kleiige afzettingen van mariene oorsprong behorende tot
de Eem Formatie. De eerste scheidende laag heeft een dikte van circa 16 meter. Over de verticale
hydraulische weerstand van deze laag zijn weinig gegevens bekend; wellicht loopt deze op tot enkele
duizenden dagen.

Algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwde gebieden naar de
as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dat traject voeding door
infiltrerende neerslag plaatsvindt. De algemene grondwaterstroming is westelijk gericht.




                                                                                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest; Veluweweg 152 te Kootwijkerbroek
Projectnummer: P18M0051
Datum: 4 mei 2018




De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van 1.000
meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de
grondwaterkwaliteit.


2.5. Hypothese
Verkennend bodemonderzoek (NEN5740)
Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem van de onderzoekslocatie niet of nauwelijks is aangetast. Er is geen sprake van een
lijnvormige bron. De hypothese luidt ‘onverdacht’.

De bodem ter plaatse van de voormalige HBO-tank, behorende bij de voormalige woning aan de
noordoostzijde van de locatie, vormt een aandachtspunt. De exacte ligging van deze tank is
onbekend. Op basis van het vooronderzoek hoeft niet te worden aangenomen dat de HBO-tank
vervuiling heeft veroorzaakt (volgens bodemloket is de locatie voldoende onderzocht). Toch bestaat
de mogelijkheid dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit is aangetast met minerale olieproducten als
gevolg van lekkage, morsen, aantasting van de tank etc. Omdat HBO-tanks zich vaak tussen de
woning de openbare weg bevinden, is er voor gekozen om extra grondwateronderzoek uit te voeren
aan de noord(oost)zijde van de locatie.

Verkennend asbestonderzoek (NEN5707)
Ten aanzien van asbest is de bodem mogelijk verontreinigd. De hypothese voor het verkennend
onderzoek asbest luidt ‘verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’.




                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>KAARTBIJLAGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: 701




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object GARDEREN G 3536
 Veluweweg 152, 3774 BP KOOTWIJKERBROEK
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>   Onderzoekslocatie




Kootwijkerbroek

                                                                                                                                                    Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.




                                                                   Onderwerp:

                                                                    Regionale ligging
                                                                   Project:                                Opdrachtgever:

                          Vink Milieutechnisch                     Aanvullend bodemonderzoek
                                                                                                           Van de Kolk
                          Adviesbureau b.v.                        Veluweweg 152                           Ontwikkeling b.v.
                          Valkseweg 62                             Kootwijkerbroek
                          Postbus 99
                                                                   Getekend : P.H.                        Status           :   Definitief
                          3770 AB Barneveld
                                                                   Schaal : 1:20000                       Datum            :   26-02-2020
                          Tel      : 0342 - 406 406
                          E-mail : milieu@vink.nl                  Formaat : A4                           Projectnr.       :   P20M0019
                          Internet : www.vink.nl                   Tekeningnaam:                           Teknr.:             Versie.:

                                                                       P20M0019_705                               01                  00
                                                                                                                                                    ©




                       DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                          Uw referentie: 701


                                                                                                                                                        3228




                             27
                           32




             8
           14                                                       3536




                                                                                                                                                     3577
           3537
                                                             152




           4451


                                                                                                                                                                  To p p
                                                                                                                                                                    er b i n
                                                                                                                                                                             n
                                                                                                                                                                        en w e
                                                                                                                                                                              g




                                                             0m    5m                          25 m



              Deze kaart is noordgericht                                   Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                Kadastrale gemeente                 GARDEREN
              Voorlopige kadastrale grens                                  Sectie                              G
              Administratieve kadastrale grens                             Perceel                             3536
              Bebouwing
              Overige topografie                                           Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 maart 2018                 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                               9


         w eg                                                    102

  lu  we                                                10                              2
Ve                                          101




                                      3                                                                   103

                                                             1
                                                                                                                            7
                                                                                                                                                    8
     148                                                                                            105
                                                                                                                                6
                                      104

                                                                                                                   5




                                                                                                                                                                            Topp
                                                        106




                                                                                                                                                                                erbinn
                                                                 19




                                                                                                                                                                                 enwe
                                                                            152
                                107                4                                                                                                      108




                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                     11



                                                                       14
                          16      151                                                                               12
                                      152                                                                                                                   110

                                                                                                      109
                                                                                   15
                                                  17

                                                                                                                                    13



                                            111
                                                                                        112


                                                   18




                                                                                                                                0          5m           10m         15m          20m         25m
                                                                        Kad. Gem. Garderen
             Legenda                                                    Sectie G, nr. 3536
                                                                                                                                                                                                         Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.




                                                                                                                         Onderwerp:
                Boring ondiep                                                                                                     Situering boorpunten
                Boring diep                                                                                                     & asbestinspectiegaten
                                                                                                                         Project:                               Opdrachtgever:
                Asbestinspectiegat
                                                                               Vink Milieutechnisch                      Aanvullend bodemonderzoek
                                                                                                                                                                Van de Kolk
                     Boring/peilbuis voorgaand bodemonderzoek
                                                                               Adviesbureau b.v.                         Veluweweg 152                          Ontwikkeling b.v.
                Asbestinspectiegat voorgaand onderzoek                         Valkseweg 62                              Kootwijkerbroek
                Bebouwing                                                      Postbus 99
                                                                                                                         Getekend : P.H.                       Status           :   Definitief
                                                                               3770 AB Barneveld
                Geplande bebouwing                                                                                       Schaal : 1:500                        Datum            :   26-02-2020
                                                                               Tel      : 0342 - 406 406
                Voormalige bebouwing                                           E-mail : milieu@vink.nl                   Formaat : A4                          Projectnr.       :   P20M0019
                                                                               Internet : www.vink.nl                    Tekeningnaam:                          Teknr.:              Versie.:
                Onderzoekslocatie
                                                                                                                            P20M0019_705                               02                  00
                                                                                                                                                                                                         ©




                                                                            DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Postbus 99, 3770 AB Barneveld
         T + 31 (0) 342 406 406   F + 31 (0) 342 406 400
                        E milieu@vink.nl
                        www.vink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>