<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>
































 

Opdrachtgever : De Bunte Vastgoed Oost BV 
Postbus 8029 
6710 AA Ede 

      
      

 

Contact : Infra Plus B.V.   

Midden Engweg 21   
3882 TS  Putten   
   
T 0341 701 135   
E info@infraplus.nl   
W www.infraplus.nl   

 

 

WATERPARAGRAAF 
 

      

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 

 

     
Opgesteld door Kenmerk Status Versie Datum 

A. Tempelman       
Definitief 02 31 maart 2021 

                            

                               

Geautoriseerd door Paraaf 

Projectleider D.C. van den Dool 

 

 
                                                      

  
 
 
 copyright 2021 : Infra Plus B.V.  

 




  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 3 van 15 

 

Inhoudsopgave 

 
1. Inleiding .......................................................................................................................................4 

1.1. Aanleiding ...........................................................................................................................4 

1.2. Doel.....................................................................................................................................4 

2. Huidige situatie ............................................................................................................................5 

2.1. Plangebied en –hoogten ......................................................................................................5 

2.2. Bodemopbouw en doorlatendheid ........................................................................................5 

2.3. Grondwater..........................................................................................................................5 

2.4. Oppervlaktewater.................................................................................................................5 

2.5. Hemel- en vuilwaterafvoer ...................................................................................................6 

3. Waterbeleid en randvoorwaarden .................................................................................................7 

3.1. Waterschap Vallei en Veluwe...............................................................................................7 

3.1.1. Beleid ..........................................................................................................................7 

3.1.2. Eisen en randvoorwaarden...........................................................................................7 

3.2. Gemeente Barneveld ...........................................................................................................7 

3.2.1. Beleid ..........................................................................................................................7 

3.2.2. Eisen en randvoorwaarden...........................................................................................8 

4. Planuitwerking ........................................................................................................................... 10 

4.1. Plangebied en –hoogten .................................................................................................... 10 

4.2. Hemelwatersysteem .......................................................................................................... 10 

4.2.1. Toets compensatie ..................................................................................................... 12 

4.3. Oppervlaktewater............................................................................................................... 14 

4.4. Hemel- en vuilwaterafvoer ................................................................................................. 14 

5. Conclusie en advies ................................................................................................................... 15 

 
 
 



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 4 van 15 

 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De Bunte Vastgoed Oost BV is voornemens om woningbouw te ontwikkelen aan de oostzijde 
van Voorthuizen in de gemeente Barneveld. 
Het plangebied heeft momenteel een dubbelbestemming agrarisch-archeologie. 
 

 
Figuur 1: Ligging plangebied 't Poortje (Google Maps luchtfoto 2020) 

Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan ter 
plaatse dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Conform het Besluit 
Ruimtelijke ordening (Bro) dient de watertoetsprocedure doorlopen te worden en een 
waterparagraaf in de toelichting bij het gewijzigde bestemmingsplan opgenomen te worden. 
In de waterparagraaf wordt de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie 
beschreven. Voor de toekomstige situatie wordt beschreven welke randvoorwaarden gelden 
voor de ontwikkeling ten aanzien van het watersysteem om te voldoen aan het gemeentelijke 
beleid en het beleid van het waterschap. Daarna volgt een beschrijving van de uitwerking en 
ruimtelijke inpassing. 

1.2. Doel 

Het doel van deze watertoets voor bestemmingsplan ‘Poortje te Barneveld’ is het waarborgen 
dat wateraspecten expliciet worden meegenomen in ruimtelijke plannen. 
  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 5 van 15 

 

2. Huidige situatie 

2.1. Plangebied en –hoogten 

Het plangebied wordt omsloten door de Apeldoornsestraat, de Heuvelrandweg en 
Roelenengweg. Aan de noordzijde bevindt zich zwembad De Heuvelrand. Centraal aan de 
noordzijde van het gebied staat een bestaande te handhaven woning. 
De maaiveldhoogte is globaal ingemeten op 13,8 m + NAP in het westen en op 14,2 m + NAP 
in het oosten. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt 14,0 m + NAP. 

2.2. Bodemopbouw en doorlatendheid 

Op de planlocatie worden vanaf het maaiveld, onder een humeuze teelaardelaag tot 0,5 a  
1,5 m – maaiveld, matige zandlagen aangetroffen tot de maximaal verkende boordiepte tot 
3,5 m – maaiveld. Op basis van de literatuur en de geologische boring op locatie bevindt de 
basis van het freatisch pakket zich op ca. 22 m – maaiveld. Het freatisch pakket is afgezet 
tijdens het holoceen en behoort tot de formatie van Boxtel. 
De gemiddelde doorlatendheid van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bedraagt 
1,9 m/d. De bodem is geschikt voor infiltratie van (hemel)water (zie bijlage geohydrologische 
analyse). 

2.3. Grondwater 

Op basis van de geohydrologische analyse is de verwachting dat de freatische 
grondwaterstand gemiddeld zal fluctueren tussen 13,8 en 12,3 m + NAP, overeenkomstig met 
gemiddeld 0,2 en 1,7 m – maaiveld. De regionale grondwaterstroming is westelijk gericht. 

2.4. Oppervlaktewater 

Het plangebied is gelegen in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe.  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 6 van 15 

 

 
Figuur 2: Oppervlaktewater (als bijlage 7 bijgevoegd bij geohydrologische analyse) 

De ontwatering van het gebied vindt plaats door een aanliggende A en C-watergang. De A-
watergang betreft de Hoevelakense Beek waarop de C-watergang (droogvallende zaksloot) 
kan afwateren. De beek wordt stroomafwaarts gestuwd op 12,8 m + NAP. 
De loop van de A-watergang is in figuur 2 niet actueel weergegeven. De nieuwe Rondweg 
(Heuvelrandweg) heeft de oostelijke flank doorsneden, zoals indicatief aangegeven. Aan de 
zuidzijde van deze nieuwe weg is een nieuwe watergang aangelegd. Deze staat met een 
overloopconstructie en een duiker met b.o.b. +13,15 m + NAP in verbinding met de bermsloot 
aan de noordzijde en gaat dan over een overlaat via een duiker naar de Hoevelakense Beek. 
Langs de Heuvelrandweg is bovenstrooms (voor de overloopconstructie) het stuwpeil 13,95 m 
+ NAP en benedenstrooms is het stuwpeil 13,70 m + NAP. 

2.5. Hemel- en vuilwaterafvoer 

Er ligt een gemengd rioolstelsel in de Roelenengweg. De persleiding van de bestaande 
woning komt uit op een put op de parkeerplaats van het zwembad en loost op dit gemengde 
stelsel. 
De woningen in het buitengebied aan de Apeldoornsestraat lozen ook met een persleiding op 
dit gemengde stelsel via een put op de hoek Apeldoornsestraat – Roelenengweg. 
Aan de overzijde van de Apeldoornsestraat ligt een woonwijk met een gemengd rioolstelsel. 
Het afvalwater in de gemengde stelsels wordt afgevoerd in westelijke richting, naar 
rioolgemaal Voorthuizen van Waterschap Vallei en Veluwe aan de Baron van Nagellstraat. Via 
het hoofdgemaal in Barneveld wordt geloosd op de RWZI in Ede. 
  

Nieuw tracé 
Rondweg en A-
watergang 
(Heuvelrandweg) 



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 7 van 15 

 

3. Waterbeleid en randvoorwaarden 

3.1. Waterschap Vallei en Veluwe 

3.1.1. Beleid 
De doelstellingen van het waterschap zijn: 
1. Voorkomen van overstroming, wateroverlast en waterschaarste 

2. Beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 

3. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen 

In het Waterbeheerprogramma 2016-2021 is aangegeven welke doelen het Waterschap Vallei 
en Veluwe binnen zijn beheersgebied nastreeft. Om deze doelen te kunnen realiseren 
beschikt het waterschap over een eigen verordening, die van oudsher de Keur heet. De 
gebods- en verbodsbepalingen in de Keur zijn algemeen van aard. Via algemene regels en 
beleidsregels zijn deze verder uitgewerkt. 
Beleidsregels zijn in principe richtinggevend voor het opstellen van een watertoetsadvies. Als 
een positief watertoetsadvies is afgegeven, wordt de aanvraag om een watervergunning 
vooral aan dat advies getoetst. In veel gevallen zal dit tot een vlotte 
watervergunningsprocedure leiden. 

3.1.2. Eisen en randvoorwaarden 
Overleg met het Waterschap Vallei en Veluwe heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2019 met 
mevrouw L. Lingeman (planadviseur) en de heer J. Koelewijn (beheerder). 
De eis van het waterschap ten aanzien van een toename aan verharding is dat voor het 
oppervlak aan nieuwe verharding dat gaat lozen op oppervlaktewater, een compenserende 
waterberging moet worden aangelegd van 60 mm ofwel 600 m3 per hectare nieuw verhard 
oppervlak. 
Daarnaast moet oppervlaktewater, dat door de toename van verharding of anderszins 
gedempt wordt, voor 100 % gecompenseerd worden door nieuw te graven oppervlaktewater. 
Aanvullende randvoorwaarden, eisen, aandachtspunten zijn: 

 Er mogen noodoverlopen op de bestaande C-watergang aan de zuidzijde en op de 

bestaande A-watergang aan de noordzijde gerealiseerd worden. Hiervoor dient een 

watervergunning te worden aangevraagd. 

 Er dient voor het aanleggen van duikers onder de inrit aan de westzijde en het  pad aan 

de zuidzijde een watervergunning aangevraagd te worden. 

 Een duiker om watergangen onderling te verbinden is minimaal Ø 0,40 m. 

3.2. Gemeente Barneveld 

3.2.1. Beleid 
De doelstellingen van de gemeente zijn: 
1. Beschermen van de volksgezondheid en het milieu 

2. Voorkomen van wateroverlast 

3. Zorgen voor het afvalwater, hemelwater en grondwater 

  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 8 van 15 

 

Het Barneveldse waterbeleid voor de watertaken is opgenomen in het: 
1. Waterplan Barneveld 2004-2025 

2. Gemeentelijk Rioleringsplan Barneveld 2016-2019 “gericht op de toekomst” 

3. Hemelwaterbeleidsplan 2011-2015 

4. Grondwaterbeleidsplan 2013-2019 

3.2.2. Eisen en randvoorwaarden 
Overleg met de gemeente Barneveld heeft meerdere keren plaatsgevonden met de heer R. 
Stokje (adviseur riolering en water) en de heer J. W. Wehrmeijer (Beheer Openbare Ruimte). 
Belangrijke principes en uitgangspunten zijn: 

 Het scheiden van vuil en schoon water. In uitbreidingen hemelwater van schone 

oppervlakken niet op de riolering lozen maar lokaal gebruiken, infiltreren of lozen op 

oppervlaktewater. In bestaand gebied hemelwater afkoppelen van het gemengd riool 

indien technisch en financieel haalbaar. 

 De afvoer van schoon hemelwater naar het infiltratie- of lozingspunt is bij voorkeur 

bovengronds. 

 Bij individuele of grootschalige nieuwbouw wordt waterberging op eigen terrein of in het 

plangebied als voorwaarde gesteld. Particulieren moeten zich op eigen terrein ontdoen 

van hemelwater (in de bodem of het oppervlaktewater), tenzij dat redelijkerwijs niet kan 

worden gevraagd. 

 Bij de realisatie van nieuwbouwwijken en/of bedrijventerreinen moet er een waterberging 

worden gerealiseerd over een T=100 langdurig (87 mm in 24 uur) met een toegestane 

peilstijging tot insteek talud. 

 Particulieren zijn primair verantwoordelijk om op eigen terrein maatregelen te nemen 

tegen grondwaterproblemen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is en er is sprake van 

structurele grondwateroverlast, wordt het water geloosd op gemeentelijke drainage, 

riolering of oppervlaktewater. De gemeente maakt een doelmatigheidsafweging. 

 Bij in- en uitbreidingen wordt in principe geen drainage toegepast om de 

grondwaterstanden te verlagen. Er wordt geen schoon grondwater op de riolering 

geloosd. 

In de Standaard ontwerp- en materiaaleisen staan ontwerpeisen, zoals: 

 Ontwateringsdiepte (verschil maaiveld en GHG): 

woningen met kruipruimte  0,70 m 
woningen zonder kruipruimte  0,30 m 
tuinen en openbaar groen   0,50 m 
primaire wegen    0,90 m 
secundaire wegen en woonstraten  0,70 m 

 Drooglegging (verschil oppervlaktewaterpeil en maaiveldhoogte): 1,00 – 1,20 m t.o.v. 

maaiveld 

 Het wadi ontwerp dient aan de volgende eisen te voldoen: 

helling    : 1:3 
minimale bodembreedte  : 3,00 m 
basisdiepte    : 0,50 m (min. 0,30 m tot slokopniveau + 0,20 m  
       waakhoogte) 
ontwatering van wadibodem : minimaal 0,30 m 
maximale diepte   : 0,70 m 
leeglooptijd wadi   : 24 uur 
drainzandpakket   : tot aan GLG met een max. pakketdikte van 1m. 
Het realiseren van een overloopconstructie (slokop) die wordt aangesloten op open water 
of op het infiltratieriool onder de wadi. Indien beide niet aanwezig zijn, moet er een 
overloopmogelijkheid zijn op een naast gelegen wadi, een regenwaterriool en in het 
uiterste geval op een “agrarisch” maaiveld. 



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 9 van 15 

 

 Het ontwerp voor bovengrondse afvoer van hemelwaterafvoer dient aan de volgende 

eisen te voldoen: 

minimale afvoercapaciteit  : 30 l/s/ha 
toetsen met bui 10 (Leidraad Riolering C2100) of er geen schade of wateroverlast ontstaat 

 Zaksloot: talud 1:1,5 - bodembreedte 0,50 m - afstand grens-insteek 0,50 m 

 Hoofdleiding minimale dekking 1,20 m 

 Afschot verharding 2%. 

Aanvullende randvoorwaarden, eisen, aandachtspunten zijn: 

 Het vuilwater dient te worden aangesloten op het gemeentelijke riool: op putnr. 11907 in 

de Roelenengweg met b.o.b. 12,73 + NAP. 

 Afschot VWA-stelsel bij voorkeur 1:250 voor gehele plan, in ieder geval voor de eerste 

150 m, daarna mag een gemiddeld afschot ca. 1:400. 

 De vuilwaterafvoer van de bestaande woning wordt aangesloten op het nieuwe stelsel. 

 Het onderhoud van de C-watergangen wordt verricht door de aanliggende eigenaren. 

 Uitgangspunt is minimaal 1 m3 berging op eigen terrein per grondgebonden woning. 

 Probeer de wadidiepte zoveel mogelijk te beperken (mail 9-4-2020).  

 Aandachtspunt is het voorkomen met afstroom van hemelwater op de kavel van de 

bestaande woning. Gemiddelde hoogte maaiveld van de bestaande woning is ca. 14,30 m 

+ NAP.  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 10 van 15 

 

4. Planuitwerking 

4.1. Plangebied en –hoogten 

Er is gerekend met een GHG van 13,80 m + NAP. Rekening houdend met de eisen van 
ontwatering betekent dit dat het toekomstig bouwpeil van woningen met kruipruimte en de 
woonstraten tenminste op 14,50 m + NAP zullen liggen. Rekening houdend met de 
drooglegging zal de toekomstige maaiveldhoogte tenminste op 14,70 m - 14,95 m + NAP 
liggen. 
Uit het ontwerp voor het vuilwaterstelsel blijkt dat deze aanleghoogtes niet maatgevend zijn 
voor het hoogteplan. 

4.2. Hemelwatersysteem 

De Bunte Vastgoed Oost BV is voornemens om woningbouw te ontwikkelen aan de oostzijde 
van Voorthuizen in de gemeente Barneveld. Het plangebied is ca. 2 ha groot.  
 

 
Figuur 3: Voorgenomen ontwikkeling; inmiddels is westelijke ontsluiting vervallen en westelijk deel van het 

plangebied voorzien van een rondrijdroute.  

  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 11 van 15 

 

Het hemelwatersysteem is een combinatie van bergen en infiltreren van het hemelwater 
binnen het plangebied met vijf noodoverlopen op bestaande watergangen. 
In onderstaande tabellen zijn de oppervlaktes globaal weergegeven.  
 

 Verhard oppervlak 

Rijweg, elementverharding 3145 

Parkeervakken, halfverharding 1110 

Voetpad, elementverharding 1030 

Daken woningen, hellend 1790 

Dak appartementencomplex, plat 550 

Daken bergingen, plat 750 

Tuinen 50% van 4930 m2  2465 

Totaal 10.840 

 

 Onverhard oppervlak 

Tuinen 50% van 4930 m2 2465 

Openbaar groen 5050 

Totaal 7.515 

 
Voor de vlakken met bebouwing is ervan uitgegaan dat particuliere tuinen voor ongeveer 50% 
verhard en 50% onverhard zijn. 
 

 Infiltrerend oppervlak 

Wadi 1 670 

Wadi 2 410 

Wadi 4 280 

Wadi 5 285 

Wadi 6 100 

Wadi 7 230 

Wadi 8 30 

Wadi 9 30 

Totaal 2.035 

 
Wadi 3 is tijdens het ontwerpproces samengegaan met wadi 4. Voor het berekenen van het 
infiltrerend oppervlak is de taludlengte voor de helft meegerekend, zie figuur 5. De vormgeving 
van de noodoverlopen wordt nader afgestemd met het waterschap en de gemeente. 

  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 12 van 15 

 

4.2.1. Toets compensatie 
Uit de onderstaande rekensheet van het Waterschap Vallei en Veluwe blijkt een benodigde 
berging van ca. 448 m3. 
 
 
 

 
 

 
Berging in wadi’s 
De locaties van de wadi’s zijn opgenomen in figuur 5. De wadi’s 1, 2 en 5 zijn onderling met 
elkaar verbonden met slokops (trottoirkolken) ten behoeve van gelijkmatige vulling. Wadi’s 4 
en 7 zijn eveneens met elkaar verbonden, net als wadi’s 8 en 9. 
De wadi’s voldoen aan de ontwerpeisen van de gemeente Barneveld en zijn voorzien van een 
drainzandpakket tot aan de vaste zandlaag met een max. pakketdikte van 1m. 

  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 13 van 15 

 

Bij een wadibodem van minimaal 30 cm boven de GHG van 13,80 m + NAP, betekent dit: 
 

 Infiltrerend 
oppervlak 

Hoogte 
waterschijf 

Berging 

Wadi 1 670 0,2 134 

Wadi 2 410 0,2 82 

Wadi 4 280 0,2 56 

Wadi 5 285 0,2 57 

Wadi 6 100 0,2 20 

Wadi 7 230 0,3 69 

Wadi 8 30 0,2 6 

Wadi 9 30 0,2 6 

Totaal 2.035  430 

 
 

 
Figuur 4: Locaties wadi's in plangebied 

De relatie tussen de wadigroottes en het afwaterend oppervlak per wadi zijn: 
 

 Infiltrerend 
oppervlak 

Afwaterend 
oppervlak 

Wadi 1 670 2850 

Wadi 2 410 2320 

Wadi 4 280 1550 

Wadi 5 285 1600 

Wadi 6 100 820 

Wadi 7 230 900 

Wadi 8 30 400 

Wadi 9 30 400 

Totaal 2.035 10.840 

 
Afstroming vindt oppervlakkig plaats. De verharde oppervlakken liggen onder 2% 
(dwars)afschot. Het langsafschot in de rijweg is minimaal 4 ‰. In het definitief ontwerp volgt 
een nadere detaillering van de oppervlakkige afstroming. 



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 14 van 15 

 

 
Ter voorkoming van afstroom van hemelwater op de kavel van de bestaand woning zal de 
keerwand ca. 10 cm boven maaiveld komen als kering bij hevige regenval. Bij de inrit zal de 
rijbaan worden opgesloten met een trottoirband 5/20cm zodat water van de rijweg niet via de 
inrit de kavel instroomt. 
 
Ondergrondse berging op percelen 
Per grondgebonden woning wordt 1,5 m3 berging gerealiseerd op eigen terrein. Voor 36 
grondgebonden woningen betekent dit een berging van 54 m3. 
De ondergrondse berging wordt gerealiseerd met infiltratiekratten en een overloopvoorziening 
via bladvangers op het maaiveld. De onderzijde van de kratten ligt minimaal 30 cm boven de 
GHG van 13.80 + NAP. 
 
Toets 
Voor de toename aan verharding is een beschikbare berging nodig van ca. 448 m3.  
 
Berging in wadi’s   430    m3 
Ondergrondse berging op percelen   54    m3 
 
Het plan voorziet in een waterberging van ca. 484 m3. Dit betekent dat er voldoende berging 
gecreëerd wordt.  

4.3. Oppervlaktewater 

Er vindt geen demping van oppervlaktewater plaats. 
 
Onder de inrit aan de Apeldoornsestraat komt een duiker Ø 400 mm. De bestaande duiker 
wordt vervangen. 
Onder de doorsteken voor fiets- en voetgangers komen duikers Ø 400 mm. 
 
De C-watergang langs de Apeldoornsestraat, Roelenengweg en het parkeerterrein van 
zwembad De Heuvelrand zullen opnieuw in profiel worden aangebracht, waarbij het 
uitgangspunt is dat taluds grenzend aan het openbaar gebied zo veel mogelijk gehandhaafd 
blijven. 
Het onderhoud van de C-watergangen wordt verricht door de aanliggende eigenaren. 

4.4. Hemel- en vuilwaterafvoer 

Er wordt alleen een ondergrondse vuilwaterafvoer aangelegd. De nieuwe bebouwing en de 
bestaande woning voeren af op dit riool. Het vuilwater wordt aangesloten op het gemeentelijke 
riool: op putnr. 11907 in de Roelenengweg met b.o.b. 12,73 + NAP. 
 
Het vuilwaterafvoer Ø 250 mm wordt aangelegd bij voorkeur onder afschot 1:250, in ieder 

geval voor de eerste 150 m, daarna met een gemiddeld afschot tot ca. 1:400. Om te voldoen 

aan de minimale dekking van 1,20 m is het hoogteplan voor de riolering doorslaggevend voor 

het hoogteplan in het plangebied. De gemeente Barneveld heeft bepaald dat de capaciteit van 

het rioleringsstelsel en gemaal voldoende is om de extra afvalstroom te kunnen verwerken. 

  



  
 
     

Waterparagraaf 't Poortje te Voorthuizen 
 

 

  

WATERPARAGRAAF Definitief 
Pagina 15 van 15 

 

5. Conclusie en advies 

In deze waterparagraaf wordt voorzien in een hemelwatersysteem en vuilwaterriool dat 
voldoet aan de gestelde eisen van het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente 
Barneveld. 
 
Het hemelwatersysteem is een combinatie van bergen en infiltreren van het hemelwater 
binnen het plangebied met vijf noodoverlopen op bestaande watergangen. Voor het vuilwater 
wordt een ondergronds afvoersysteem aangelegd. Het vuilwater wordt, op verzoek van de 
gemeente, op één locatie aangesloten op het gemeentelijke riool. 
 
In het vervolg van het proces zal afstemming plaatsvinden met het Waterschap Vallei en 
Veluwe en de gemeente Barneveld over de vormgeving van de noodoverlopen op bestaande 
watergangen en de verbindingen tussen de watergangen onder de inrit en bij de doorsteken 
voor fiets- en voetgangers. 
 
In het definitief ontwerp volgt een nadere detaillering van de oppervlakkige afstroming. 
 




Bijlage 

 

 

Geohydrologische analyse 




 

  1 van 4 

 

De Bunte Vastgoed Oost BV 

T.n.v. dhr. E. Prosman 

Amsterdamseweg 34a 

6710 AA Ede 

 

 

BRIEFRAPPORT 

 

 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 200047 

Datum  : 27 maart 2020 

 

 

Betreft : Geohydrologische analyse nieuwbouwplan ‘T Poortje te Voorthuizen 

 

 

UITGANGSPUNTEN 

 

Hierbij doen wij u naar aanleiding van uw verzoek een geohydrologische analyse toekomen voor het 

inrichten van een nieuwbouw plan nabij de Apeldoornsestraat 85 te Voorthuizen. 

 

Voor het beoordelen van de bodemopbouw en het functioneren van de grondwaterhuishouding op de 

planlocatie zijn de onderstaande bronnen benut: 

 

1. milieukundig booronderzoek Grondvitaal met kenmerk 1926057 d.d. 29-05-2019; 

2. infiltratieonderzoek PJ Milieu met kenmerk 19057101W d.d. 23-07-2019 

3. stedenbouwkundigplan opgesteld door Infra Plus met kenmerk G19082VHZ d.d. 31-7-2020; 

4. langjarige peilbuisgegevens (1990-2013) van TNO in de directe omgeving van de planlocatie; 

5. geohydrologische gegevens op locatie e.o. (TNO); 

6. oppervlaktewater gegevens waterschap Vallei en Veluwe. 

 

Bovengenoemde bronnen zijn tevens toegevoegd als bijlage aan deze rapportage. 

 

 



 

  2 van 3 

ANALYSE BODEM EN GRONDWATER 

 

De maaiveldhoogte op de planlocatie is globaal ingemeten op ca. 13,8 m + NAP in het westen en 

op 14,2 m + NAP. In dit rapport is uitgegaan van een gemiddelde maaiveldhoogte van 14,0 

m + NAP. 

 

Op basis van de hiervoor genoemde bronnen wordt de volgende bodemopbouw aangetroffen. 

 

Op de planlocatie worden vanaf het maaiveld, onder een humeuze teelaardelaag tot 0,5 à 1,5 m – 

maaiveld, matig fijne zandlagen aangetroffen tot de maximaal verkende boordiepte tot 3,5 m – 

maaiveld. Op basis van de literatuur en de geologische boring op locatie (B32F0065) bevindt de 

basis van het freatisch pakket zich op ca. 22 m – maaiveld. Het freatisch pakket is afgezet tijdens 

het holoceen en behoord tot de formatie van Boxtel.  

 

De doorlaatfactor voor de ondiepe zandlagen tot 1,5 m – maaiveld is door middel van in situ 

doorlatendheidsmetingen gemeten tussen 0,9 en 1,8 m/dag.  

 

Gebaseerd op langjarige peilbuisgegevens van TNO op locatie (B32F0065 en B32F0764) kan een 

freatische grondwaterfluctuatie worden afgeleid tussen 13,8 en 12,3 m + NAP (zie ook bijlage 1 en 

6). Hierbij wordt opgemerkt dat het maaiveld ter plaatse van deze peilbuis gemiddeld 0,6 m hoger 

is t.o.v. het omliggende maaiveld. Hierdoor kan het zijn dat in de peilbuis een lokaal licht verhoogde 

grondwaterstand wordt gemeten, in deze rapportage wordt dit verschil verwaarloosbaar geacht. De 

stromingsrichting van het freatisch grondwater is westelijk. 

 

Ten tijde van het milieukundig onderzoek zijn een 4-tal peilbuizen geplaatst. De grondwaterstand 

in deze peilbuizen zijn in juni 2019 (1 week na plaatsen) gemeten tussen 1,4 en 1,9 m – maaiveld, 

overeenkomend met 12,6 à 12,5 m + NAP. Aangezien deze momentane grondwaterstanden in mei 

2019 zijn aangetroffen is de verwachting dat dit relatief lage grondwaterstand betreft als gevolg van 

de relatief droge voorgaande winter en voorjaar. Dit is overeenkomstig met de grondwaterstanden 

die zijn aangetroffen ten tijde van het infiltratieonderzoek op locatie dat is uitgevoerd in juli 2019. 

Hierbij zijn in dezelfde peilbuizen grondwaterstanden ingemeten op 12,3 m + NAP. 

 

De ontwatering van het gebied vindt plaats door een aanliggende A en C-watergang. De A 

watergang betreft de Hoevelakense Beek waarop de C-watergang (droogvallende zaksloot) kan 

afwateren. De beek wordt stroomafwaarts gestuwd op 12,8 m + NAP. 

 

Op basis van bovenstaande analyse is de verwachting dat de freatische grondwaterstand 

gemiddeld zal fluctueren tussen 13,8 en 12,3 m + NAP, overeenkomend met gemiddeld 0,2 en 1,7 

m - maaiveld.  



 

  3 van 3 

ORIENTEREND INFILTRATIE- EN ONTWATERINGSADVIES 

 

Als gevolg van de periodiek hoge grondwaterstanden wordt het bergen en infiltreren in ondergrondse 

media niet mogelijk geacht. Het bergen en infiltreren aan het maaiveld wordt wel mogelijk geacht indien 

een maaiveld verhoging wordt geïntroduceerd tot minimaal 14,3 m + NAP. Hierbij dient voor een 

voldoende bergingscapaciteit de bodemhoogte niet dieper aan te worden gelegd dan 13,8 m + NAP. 

Ter plaatse van de wadi’s wordt geadviseerd grondverbetering of zandsleuven aan te brengen door 

de bestaande teelaardelaag tot 0,5 à 1,5 m – huidig maaiveld.  

 

In dit rapport is uitgegaan van een toekomstig bouwpeil van de opstallen op tenminste 14,5 m + NAP 

en van de wegen op 14,2 (=aansluitend op omliggende wegen) à 14,5 m + NAP. 

 

Hierbij wordt met klem geadviseerd om de wegen en bouwkavels op te bouwen met goed 

waterdoorlatend zand. De voorziene wegen/verhardingen rondom de bestaande boerderij 

(Apeldoornsestraat 85) dienen aan te sluiten op de bestaande verhardingen. Op basis van AHN wordt 

de bestaande hoogte van dit kavel aangetroffen op 14,2 à 14,3 m + NAP. Om voor de voorziene wegen 

alsnog een voldoende ontwatering te borgen kan gekozen worden voor het aanleggen van een 

drainage in de wegconstructie. Door het ontwateringsniveau van de drainage aan te leggen op 13,5 à 

13,6 m + NAP wordt de GHG niet noemenswaardig verlaagd. De afwatering kan op de C-watergang 

of op het aan te leggen hemelwaterstelsel plaatsvinden. Deze ontwerpkeuzen dienen te worden 

afgestemd  met de gemeente Barneveld en het waterschap Vallei en Veluwe. 

 

Wij vertrouwen u hiermee vooralsnog van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

ASC Sports & Water 

 

Ing. B. Spikker 

 

Bijlagen: 

1 situering planlocatie met peilbuislocaties TNO 

2 stedenbouwkundig plan ‘T Poortje 

3 boorgegevens Grondvitaal 

4 infiltratiemetingen PJ Milieu 

5 geohydrologische profielen GeoTOP v1.3 

6 peilbuisgegevens en isohypsenpatroon TNO 

7 oppervlaktewatersysteem waterschap Vallei en Veluwe 



 

BIJLAGE 1 

Situatietekening en peilbuislocaties TNO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planlocatie  

 

Peilbuislocatie TNO 



       BIJLAGE 2 

Stedenbouwkundig plan 

 



       BIJLAGE 3 

Boorgegevens Grondvitaal BV 

 

 



  BIJLAGE 3 

Boorgegevens Grondvitaal BV 

 



  BIJLAGE 3 

Boorgegevens Grondvitaal BV 

 

 



       BIJLAGE 4 

Boorgegevens PJ Milieu bv 

 



  BIJLAGE 4 

Infiltratiemetingen PJ Milieu bv 

 

 



  BIJLAGE 4 

Infiltratiemetingen PJ Milieu bv 

 



        BIJLAGE 5 

Geohydrologisch profiel 

 

 

Projectlocatie 

Richting  : west / oost 

Bron  :  REGIS ll v2.2 

Richting  : west / oost 

Bron  :  GeoTOP v1.3 



  BIJLAGE 6 

Peilbuisgegevens TNO 

 

 

1200

1250

1300

1350

1400

1450

G
ro

n
d

w
at

e
rs

ta
n

d
 in

 c
m

 t
.o

.v
. N

A
P

Freatisch pakket

B32F0065 1 B32F0764 1

1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410

G
ro

n
d

w
at

e
rs

ta
n

d
 in

 c
m

 t
.o

.v
. N

A
P

Freatisch pakket

B32F0065 1



  BIJLAGE 6 

Peilbuisgegevens TNO 

 

Bron: Grondwaterkaart van Nederland, provincie Gelderland TNO: Isohypsenpatroon eerste watervoerend pakket 1995 
 

     Planlocatie  

 

Lijn van gelijke stijghoogte in m t.o.v. NAP 

 

Peilbuislocatie TNO 

 

  

B39E0327 



       BIJLAGE 7 

Oppervlaktewater 

 

 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>