<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en
asbest in bodemonderzoek


Locatie
Adres:              Garderbroekerweg 83
Postcode, Plaats:   3774 JC KOOTWIJKERBROEK


Opdrachtgever
Naam:               Wijnboerderij Welgelegen
Adres:              Garderbroekerweg 83
Postcode, plaats:   3774 JC KOOTWIJKERBROEK

Contactpersoon:     Mevrouw M. Boon
Telefoonnummer:     06-11285404


Uitvoering en rapportage                      Projectgegevens
Naam:              Grondvitaal BV             Projectnummer:    2330069A
Adres:             Voorthuizerstraat 256      Versie:           01
Postcode, plaats:  3881 SN Putten             Revisiestatus:    Definitief

Telefoonnummer:     0341 491323               Rapportagedatum: 11 oktober 2023
Fax:                0341 491806               Autorisatiedatum: 11 oktober 2023
E-mailadres:        info@grondvitaal.nl
                                              Uitvoering conform: NEN 5740
Contactpersoon:     dhr. J.W. Mertens                             NEN 5707


Analyses
Naam:               Eurofins Analytico B.V.
Adres:              Gildeweg 42-46
Postcode, plaats:   3771 NB Barneveld

Telefoonnummer:     0342 426300
E-mailadres:        info-env@eurofins.nl


Naam:               ACMAA
Adres:              ’t Haarboer 6
Postcode, plaats:   7561 BL Deurningen

Telefoonnummer:     074-2455040
E-mailadres:        laboratorium@acmaa.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1          SAMENVATTING

2          VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSHYPOTHESE
2.1        Doel van het onderzoek
2.2        Historisch onderzoek en visuele waarneming
2.3        Onderzoekshypothese
2.4        Uitvoering van het onderzoek
2.5        Geohydrologie

3          UITVOERING VERKENNEND BODEMONDERZOEK
3.1        Veldwerk
3.2        Resultaten veldwerk
3.3        Laboratoriumonderzoek
3.4        Interpretatie van het laboratoriumonderzoek
3.5        Overzicht analyseresultaten

4          ONDERZOEK ASBEST IN BODEMONDERZOEK
5.1        Veldwerk
5.2        Resultaten bodeminspectie
5.3        Laboratoriumonderzoek
5.4        Interpretatie van het laboratoriumonderzoek
5.5        Overzicht analyseresultaten

5          SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING
5.1        Samenvatting verkennend bodemonderzoek
5.2        Samenvatting asbest in bodemonderzoek
5.3        Conclusie
5.4        Aanbeveling

BIJLAGEN

1.         Overzicht boorpunten en inspectiegaten
           Kadastrale situatie
2.         Boorprofielen
3.         Analyseresultaten
4.         Achtergrond-, streef- en interventiewaarden standaardbodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                      2


1 SAMENVATTING

Soort onderzoek                Verkennend bodemonderzoek en asbest in bodemonderzoek
Aanleiding                     bestemmingsplanwijziging / aanvraag omgevingsvergunning
Doel                           Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater
                               NEN 5740 ONV (onverdacht)
Opzet                          NEN 5707+C2:2017 § 6.4.5 (verdachte bovengrond, diffuse
                               bodembelasting, heterogeen verdeeld)
Locatie                        Garderbroekerweg 83
                               3774 JC KOOTWIJKERBROEK
Kadastraal bekend              Gemeente              GARDEREN
                               Sectie                H
                               Nummer                4758
Oppervlakte totaal             28.400                m²
Terreininrichting              gedeeltelijk verhard
Terreingebruik                 Wonen / recreatie
Terreingebruik omgeving        Agrarisch
Kaartcoördinaten               X=           172962                         Y=    464179
Hypothese NEN 5740             Onverdacht
Hypothese NEN 5707             Verdacht

VERKENNEND BODEMONDERZOEK
Aantal boringen / peilbuizen 0,5 m-mv                1,0 m-mv              2,0 m-mv       2,5 m-mv       peilbuis
                                        8                    -                   2             -             1
Bodemopbouw                    Donkerbruin tot lichtbruin-grijs matig fijn zand
Grondwaterstand                2,11                  m-mv
Zintuiglijke waarnemingen      Sporen baksteen
Resultaten grond                                         > achtergrondwaarde               > interventiewaarde
                                                     Minerale olie C10 - C40 (0,04)
                               Mm1 bg                    PAK 10 VROM (0,21)
                                                                                                     -

                               Mm2 bg                                  -                             -

                               Mm3 og                                  -                             -

Resultaten grondwater                                       > streefwaarde                 > interventiewaarde
                               01                                Barium (0,16)                       -

Conclusies verkennend          Hypothese verworpen.
bodemonderzoek
                               De verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek.
                               Er zijn o.i. geen belemmeringen voor de gewenste activiteiten.




Projectnummer   : 2330069A                                Rapportagedatum : 11 oktober 2023
Versie          : 01                                      Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
Revisiestatus   : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                     3




ASBEST IN BODEMONDERZOEK
Visuele inspectie    Maaiveld geïnspecteerd in stroken van 1,5 m haaks op elkaar
Grondonderzoek                 10 inspectiegaten van 0,3 bij 0,3 m en 0,5 m diep.
Resultaten visuele inspectie   Maaiveld             Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen
                               Bovengrond           Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen
Resultaten asbestanalyses                                                                      Totaal gewogen
                               Asbesthoudend                     Losse         Risiconorm      asbestgehalte
                                               Asbest fijne
                               materiaal                         vezels <0,5   vezels (SEM) in (grove, fijne
                                               fractie
                               (grove fractie)                   mm (SEM)      mg/kg ds.       fractie en SEM)
                                                                                               in mg/kg ds.
Maaiveld                                                                                      geen asbest
                               nee             -                 -             -
                                                                                              aangetroffen
ABM1 (G01 t/m G05)                                                                            geen asbest
                               nee             nee               nee           n.v.t.
                                                                                              aangetroffen
ABM2 (G06 t/m G10)             nee             ja                nee           n.v.t.         <50

Conclusies asbest in           Hypothese verworpen.
bodemonderzoek
                               Er zijn geen onaanvaardbare gehalten asbest in de bodem
                               aangetroffen.




Projectnummer   : 2330069A                               Rapportagedatum : 11 oktober 2023
Versie          : 01                                     Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
Revisiestatus   : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                  4


2     VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSHYPOTHESE

2.1   Doel van het onderzoek

Het doel van het verkennend bodem- en asbest in bodemonderzoek is het vaststellen van de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van
bodemverontreiniging in de grond en het freatisch grondwater.



2.2   Historisch onderzoek en visuele waarneming

Voor de locatie is reeds een historisch vooronderzoek conform NEN5725 opgesteld (Grondvitaal B.V.,
projectnummer 2330069, 19 juli 2023).



2.3   Onderzoekshypothese

Het historisch vooronderzoek is beoordeeld door de gemeente Barneveld. Aangegeven is dat een
verkennend asbestonderzoek in grond/puin conform de NEN5707/ NEN5897 uitgevoerd dient te
worden. Geadviseerd wordt om dit in combinatie met een verkennend bodemonderzoek conform
NEN5740 uit te voeren.

Het uit te voeren onderzoek betreft het gedeelte waar een drietal natuurlodges, speelgelegenheden en
een natuurtuin worden gerealiseerd.

Op grond van de beoordeling van gemeente Barneveld is de hypothese voor het te onderzoeken terrein
"niet verdachte locatie".
Daarnaast is de locatie echter VERDACHT op de aanwezigheid van asbest in de bodem.

Motivering
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie zijn geen concrete aanwijzingen voor een
bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie bekend geworden. In een voorgaand onderzoek is
asbestverdacht materiaal aangetroffen waardoor de onderzoekslocatie verdacht is voor de
aanwezigheid van asbest.



2.4   Uitvoering van het onderzoek

Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5740 ONV-NL (onverdachte
niet lijnvormige locatie) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de monsters en
de behandeling daarvan. Dit is omschreven in hoofdstuk 3.

Met betrekking tot de asbestverdachtheid van de bodem is het onderzoek uitgevoerd overeenkomstig
NEN 5707+C2:2017 § 6.4.5 (verdachte bovengrond, diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeeld) Dit is omschreven onder hoofdstuk 4.

De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig:
–   de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld
    door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de Circulaire Bodemsanering 2013, ingaande per
    1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
–   de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van
    Infrastructuur en Milieu in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ2007124397, ingaande
    per 13 december 2007.

De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om te
kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater.
 Projectnummer   : 2330069A                           Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie          : 01                                 Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus   : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                  5




De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van
Grondvitaal BV (KIWA certificaatnummer K96888) en onderliggende protocollen 2001, 2002 en 2018.

Partijdigheid
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie
waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het kwaliteitssysteem
van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door derden niet wordt
ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten worden vastgelegd.
Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken.

Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.



2.5   Geohydrologie

 DINO-loket
 Maaiveldhoogte                                          14,9 m +NAP
 Diepte freatisch grondwater                             2,11 m. –mv.
 Stijghoogte volgens isohypsenpatroon                    14,5 m +NAP
 Grondwaterstromingsrichting                             West
 Deklaag aanwezig?                                       Nee
 Dikte watervoerend pakket                               Ca. 20 m
 Geologie                                                Formatie van Boxtel (matig fijn zand)
                                                         Eem formatie
                                                         Formatie van Drenthe
                                                         Formatie van Waalre
 Zout of brak grondwater                                 Nee
 Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied             Ligging niet binnen (of op korte afstand van)




 Projectnummer   : 2330069A                           Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie          : 01                                 Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus   : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                 6


3        UITVOERING VERKENNEND BODEMONDERZOEK

3.1      Veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden (Grondvitaal B.V.)
op 21 en 29 september 2023. Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 11 handboringen
uitgevoerd (zie bijlage 1 voor boorpuntenoverzicht).

Uitgevoerde boringen

 Boringen tot    Boringen        Boringen      Boringen     Boringen           Aantal           Aantal                Aantal
 0,5 m -mv.      tot 1,0 m -     tot 2,0 m –   tot 2,5 m    met                analyses         analyses              analyses
                 mv.             mv.           –mv.         peilbuis           mengmonster      mengmonster           grondwater
                                                                               bovengrond       ondergrond

 Onverdacht onderzoeksgebied

      8               -              2              -                 1              2                    1                 1

Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 3.3 laboratoriumonderzoek.

Peilfilters algemeen
Het peilfilter is omstort met filterzand en daarna ruim afgepompt. De bemonstering van het grondwater
heeft een week na het plaatsen van het peilfilter plaatsgevonden. Alvorens het grondwater te
bemonsteren is de grondwaterstand gemeten en is het peilfilter opnieuw ruim afgepompt. Hierbij zijn de
zuurgraad, elektrische geleidbaarheid en troebelheid gemeten.

In het veld gemeten waarden

Watermonster Filterdiepte             Grondwater-stand     pH                      EC                         Troebelheid
             (m -mv)                  (m -mv)              (-)                     (µS/cm)                    (NTU)
01-1-1       3,00 - 4,00              2,11                 6,0                     590                        3,34

Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1.



3.2      Resultaten veldwerk

De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2.

Omschrijving bodemopbouw en samenstelling
Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 4,0 m beneden het maaiveld
overwegend matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen in kleuren variërend van donkerbruin (bovengrond)
tot lichtbruin (ondergrond). Voor bijmenging zie bijzonderheden.

Bijzonderheden

Boring              Diepte boring         Traject            Grondsoort               Waargenomen bijzonderheden
                    (m -mv)               (m -mv)
05                  0,50                  0,00 - 0,50        Zand                     sporen baksteen

Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn verder geen bodemvreemde materialen of afwijkingen
m.b.t. geur en kleur waargenomen.

Asbest
Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal
gecontroleerd. Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 20 mm uitgezeefd
waarbij de grove zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de
monstername geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Ter plaatse van inspectiegat G03 is puingranulaat aangetroffen (fundatie houtsnippers voor speeltuin).

 Projectnummer    : 2330069A                                         Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie           : 01                                               Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus    : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                               7


3.3      Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld.
In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek
plaatsgevonden overeenkomstig het standaardpakket (NEN 5740 paragraaf 5.1.3).

 a) grond                                                  b) grondwater
 Lutum                                                     Zware metalen                barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,
                                                                                        lood, molybdeen, nikkel, zink
 Organische stof                                           Vluchtige aromatische        benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-
                                                           koolwaterstoffen             xylenen, styreen, naftaleen
 Zware metalen         barium, cadmium, kobalt, koper,     Vluchtige chloorhoudende     1,2-dichloorethaan, cis-1,2-
                       kwik, lood, molybdeen, nikkel,      oplosmiddelen                dichlooretheen, trichloormethaan, 1,1,1-
                       zink                                                             trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan,
                                                                                        trichlooretheen, tetrachloormethaan,
                                                                                        tetrachlooretheen, monochloorbenzeen,
                                                                                        dichloorbenzenen
 Minerale olie         C10-C40                             Minerale olie                C10-C40
 Som PCB               Polychloorbifenylen
 PAK som 10            Polycyclische aromatische
                       koolwaterstoffen


Monsterselectie
Analyse-           Traject         Deelmonsters          Analysepakket
monster            (m -mv)
mm1 bg             0,00 - 0,60     01 (0,00 - 0,30)      Standaardpakket grond incl. LUOS
                                   01 (0,30 - 0,60)
                                   03 (0,00 - 0,30)
                                   03 (0,30 - 0,60)
                                   04 (0,00 - 0,50)
                                   05 (0,00 - 0,50)
                                   06 (0,00 - 0,50)
                                   07 (0,00 - 0,15)
                                   07 (0,15 - 0,35)
                                   07 (0,35 - 0,50)
mm2 bg             0,00 - 0,50     02 (0,00 - 0,50)      Standaardpakket grond incl. LUOS
                                   08 (0,00 - 0,30)
                                   08 (0,30 - 0,50)
                                   09 (0,00 - 0,50)
                                   10 (0,00 - 0,50)
                                   11 (0,00 - 0,50)
mm3 og             0,50 - 2,00     01 (0,60 - 1,00)      Standaardpakket grond incl. LUOS
                                   01 (1,00 - 1,50)
                                   01 (1,50 - 2,00)
                                   02 (0,50 - 0,90)
                                   02 (0,90 - 1,00)
                                   02 (1,00 - 1,50)
                                   02 (1,50 - 2,00)
                                   03 (0,60 - 1,10)
                                   03 (1,10 - 1,50)
                                   03 (1,50 - 2,00)

Analyses grondwater
Analyse-           Filterdiepte (m -mv)                  Analysepakket
monster
01-1-1             3,00 - 4,00                           Standaardpakket grondwater




 Projectnummer     : 2330069A                                      Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie            : 01                                            Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus     : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                      8


            3.4      Interpretatie van het laboratoriumonderzoek

            De analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.
            De resultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling
            Bodemkwaliteit (13 december 2007) en de Circulaire bodemsanering (1 juli 2013).

            Op de gemeten concentratie is een correctie uitgevoerd naar de gestandaardiseerde meetwaarde,
            waarbij een index is opgenomen. De indexwaarde is als volgt berekend:

                        GSSD AW
            Index
                          I AW

            GSSD       = gestandaardiseerde meetwaarde
            I          = interventiewaarde
            AW         = achtergrondwaarde

            Bij een negatieve indexwaarde is de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager dan de
            achtergrondwaarde (AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
            interventiewaarde (I). Een index tussen de 0 en 0,5 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde
            (ruim) onder de halve interventiewaarde ligt. Bij een indexwaarde boven de 0,5 wordt bepaald of dit
            aanleiding geeft tot separate analyse en/of het uitvoeren van een nader onderzoek.



            3.5      Overzicht analyseresultaten

            In het hiernavolgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven.

            Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de
            achtergrondwaarden grond voor een standaardbodem (10 % organische stof en 25% lutum), zie bijlage
            5.

Grondmonster                                mm1 bg                                mm2 bg                             mm3 og
Certificaatcode                             2023135290                            2023135290                         2023135290
Boring(en)                                  01, 03, 04, 05, 06, 07                02, 08, 09, 10, 11                 01, 03
Traject (m -mv)                             0,00 - 0,60                           0,00 - 0,50                        0,50 - 2,00
Humus                         % ds          2,70                                  1,90                               1,70
Lutum                         % ds          2,40                                  2,80                               3,60
Datum van toetsing                          26-9-2023                             26-9-2023                          26-9-2023
Monsterconclusie                            Overschrijding Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                            Meetw           GSSD       Index      Meetw           GSSD    Index      Meetw         GSSD      Index

PAK
PAK 10 VROM                   mg/kg ds                        9,46         0,21                     <0,35 -0,03                        0,75 -0,02

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)           mg/kg ds                               <0,018          -0                     <0,025      0                     <0,025      0

METALEN
Kobalt                        mg/kg ds        <3,0           <7,1         -0,05      <3,0           <6,8     -0,05     <3,0           <6,3     -0,05
Koper                         mg/kg ds         7,6           15,1         -0,17       5,6           11,3     -0,19     <5,0           <6,9     -0,22
Nikkel                        mg/kg ds        <4,0           <7,9         -0,42      <4,0           <7,7     -0,42     <4,0           <7,2     -0,43
Zink                          mg/kg ds        34             78           -0,11     <20            <32       -0,19    <20            <31       -0,19
Cadmium                       mg/kg ds        <0,20          <0,23        -0,03      <0,20          <0,24    -0,03     <0,20          <0,24    -0,03
Molybdeen                     mg/kg ds        <1,5           <1,1            -0      <1,5           <1,1        -0     <1,5           <1,1        -0
Barium                        mg/kg ds       <20            <52 (6)                 <20            <49 (6)            <20            <45 (6)
Lood                          mg/kg ds       <10            <11           -0,08     <10            <11       -0,08     11             17       -0,07
Kwik                          mg/kg ds        <0,050         <0,050          -0      <0,050         <0,050      -0     <0,050         <0,049      -0

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40  mg/kg ds            100            370            0,04     <35           <123       -0,01    <35          <123        -0,01




             Projectnummer   : 2330069A                                   Rapportagedatum : 11 oktober 2023
             Versie          : 01                                         Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
             Revisiestatus   : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                   9


Watermonster                                                           01-1-1
Datum                                                                  29-9-2023
Filterdiepte (m -mv)                                                   3,00 - 4,00
Datum van toetsing                                                     10-10-2023
Monsterconclusie                                                       Overschrijding Streefwaarde
                                                                       Meetw          GSSD         Index

PAK
Naftaleen                                                 µg/l            <0,020         <0,014         0
PAK 10 VROM                                               -                              <0,00020(11)

AROMATISCHE VERBINDINGEN
BTEX (som)                                                µg/l            <0,90
Benzeen                                                   µg/l            <0,20          <0,14          -0
Ethylbenzeen                                              µg/l            <0,20          <0,14       -0,03
Tolueen                                                   µg/l            <0,20          <0,14       -0,01
Xylenen (som)                                             µg/l                           <0,21           0
meta-/para-Xyleen (som)                                   µg/l            <0,20          <0,14
ortho-Xyleen                                              µg/l            <0,10          <0,07
Styreen (Vinylbenzeen)                                    µg/l            <0,20          <0,14       -0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                          µg/l                           <0,77(2,14)

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)                   µg/l             0,42
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                            µg/l                           <0,14       0,01
1,1-Dichlooretheen                                        µg/l            <0,10          <0,07       0,01
cis-1,2-Dichlooretheen                                    µg/l            <0,10          <0,07
trans-1,2-Dichlooretheen                                  µg/l            <0,10          <0,07
Dichloormethaan                                           µg/l            <0,20          <0,14           0
Trichloormethaan (Chloroform)                             µg/l            <0,20          <0,14       -0,01
Tribroommethaan (bromoform)                               µg/l            <0,20          <0,14(14)
Tetrachloormethaan (Tetra)                                µg/l            <0,10          <0,07        0,01
1,1-Dichloorethaan                                        µg/l            <0,20          <0,14       -0,01
1,2-Dichloorethaan                                        µg/l            <0,20          <0,14       -0,02
1,2-Dichloorpropaan                                       µg/l            <0,20          <0,14
1,1,1-Trichloorethaan                                     µg/l            <0,10          <0,07           0
1,1,2-Trichloorethaan                                     µg/l            <0,10          <0,07           0
Trichlooretheen (Tri)                                     µg/l            <0,20          <0,14       -0,05
Tetrachlooretheen (Per)                                   µg/l            <0,10          <0,07           0
Vinylchloride                                             µg/l            <0,10          <0,07        0,01
1,3-Dichloorpropaan                                       µg/l            <0,20          <0,14
CKW (som)                                                 µg/l            <1,6
1,1-Dichloorpropaan                                       µg/l            <0,20          <0,14
Dichloorpropaan                                           µg/l                           <0,42          -0

METALEN
Kobalt                                                    µg/l            <2,0           <1,4        -0,23
Koper                                                     µg/l            <2,0           <1,4        -0,23
Nikkel                                                    µg/l            <3,0           <2,1        -0,22
Zink                                                      µg/l            11             11          -0,07
Cadmium                                                   µg/l            <0,20          <0,14       -0,05
Molybdeen                                                 µg/l            <2,0           <1,4        -0,01
Barium                                                    µg/l           140            140           0,16
Lood                                                      µg/l            <2,0           <1,4        -0,23
Kwik                                                      µg/l            <0,050         <0,035      -0,06

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                                   µg/l          <50             <35          -0,03


<d          : kleiner dan de detectielimiet
8,88        : <= Streefwaarde
8,88        : > Streefwaarde
>T          : Groter dan Tussenwaarde
8,88        : > Interventiewaarde
11          : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14          : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2           : Enkele parameters ontbreken in de som
6           : Heeft geen normwaarde
#           : verhoogde rapportagegrens
GSSD        : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index       : (GSSD - S) / (I - S)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -
Projectnummer      : 2330069A                                          Rapportagedatum : 11 oktober 2023
Versie             : 01                                                Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
Revisiestatus      : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                            10


4      UITVOERING ASBEST IN BODEMONDERZOEK

4.1    Veldwerk

Op 21 september 2023 is door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden (Grondvitaal B.V.)
een bodeminspectie uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5707.

De onderzoekslocatie omvat ca. 2.000 m².


Inspectie-efficiëntie
Op de onderzoekslocatie was ten tijde van het onderzoek begroeiing aanwezig. De vegetatie kon niet
worden verwijderd. Er is een inspectie-efficiëntie bereikt van <25%.

Omdat minder dan 25 % van de toplaag kon worden geïnspecteerd is sprake van een indicatieve
maaiveldinspectie.


Uitvoering
1) Tijdens de uitgevoerde inspectie van het bodemoppervlak van de onderzoekslocatie (zie bijlage 1)
   is in eerste instantie door middel van visuele waarneming onderzoek gedaan naar mogelijk op of aan
   het bodemoppervlak aanwezige asbestverdachte materialen, waarbij het gehele terreinoppervlak
   minutieus is onderzocht;
2) Vervolgens zijn na het uitvoeren van een visuele inspectie van het bodemoppervlak op 10 plaatsen
   handmatig inspectiegaten van 0,3 bij 0,3 meter en een diepte van 0,5 meter minus maaiveld gegraven;
3) De ontgraven grond uit de inspectiegaten is op 20 mm uitgezeefd waarbij (indien dit werd
   aangetroffen) de grove zeeffractie nauwkeurig is geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal;
4) Van de fijne zeeffractie afkomstig uit de inspectiegaten zijn twee representatieve mengmonsters
   samengesteld.

Voor overzicht onderzoekslocatie en plaats inspectiegaten zie bijlage 1.



4.2    Resultaten bodeminspectie

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak
Tijdens de uitgevoerde terreininspectie zijn op het maaiveld geen stukjes asbestverdacht materiaal
aangetroffen.
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is tijdens de maaiveldinspectie geen asbest
aangetroffen.

Maaiveldinspectie

                                          Stukjes asbestverdacht materiaal                      Totaal gewicht (g) per type
  Maaiveldinspectie                                                  -                                           -
GP = Golfplaat      VP =   Vlakke plaat



2. Waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk
In de uitgevoerde inspectiegaten zijn geen stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen.




 Projectnummer   : 2330069A                                      Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie          : 01                                            Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus   : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                             11


Bodemopbouw en samenstelling inspectiegaten

  Inspectie-gat   Afmeting l. x    Diepte     Omschrijving                                   Stukjes                    Gewicht (g)
                  b. (m)           (m).                                                      asbestverdacht
        G01        0,31 x 0,31       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G02        0,31 x 0,32       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G03        0,32 x 0,33       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G04        0,31 x 0,31       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G05        0,30 x 0,30       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G06        0,31 x 0,31       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G07        0,31 x 0,31       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G08        0,31 x 0,31       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G09        0,31 x 0,31       0,50     matig fijn zand donkerbruin                                0
        G10        0,31 x 0,31       0,50     matig fijn zand donkerbruin / cremebruin                   0




4.3     Laboratoriumonderzoek

De analyses zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde asbestlaboratorium Acmaa Asbest B.V.
(laboratorium voor vezelonderzoek) in Deurningen. De samengestelde monsters zijn geanalyseerd op
asbesthoudend materiaal, asbestvezels en asbestvezelbundels. Bepaling van respirabele asbestvezels
wordt (indien nodig) uitgevoerd met behulp van SEM (Spectrum Elektronen Microscoop). De
analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

Uitgevoerde analyses

Grondmonsters:
ABM1:          samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit gaten G01 t/m G05
ABM2:          samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit gaten G06 t/m G10



4.4     Interpretatie van het laboratoriumonderzoek

Voor de beoordeling van de analyseresultaten is uitgegaan van de in NEN 5707 aangegeven
omrekenformule m.b.t. asbestverzamelmonsters (AMM en AVM) en de (samengestelde) asbest
bodemmonsters van de fijne fractie (ABM). De maximale toelaatbare asbestconcentratie in bodem
bedraagt 100 mg/kg ds.

Voor Amfibool asbest geldt een vermenigvuldigingsfactor 10.



4.5     Overzicht analyseresultaten

 Gat/ Sleuf   Traject          Asbestmateriaal op maaiveld              Asbestmateriaal in grond               Fijne fractie     Totaal
              (m-mv)                                                                                         asbest in grond   (mg/kg d.s.)
                           #      gewicht     HG     % asbest       #     gewicht    HG      % asbest        Serp.      Amf.
                                    (g)                                     (g)
  G01 t/m
              0,0-0,5      -         -         -         -          -        -           -         -           -         -            0
   G05
  G06 t/m     0,0-0,5
                           -         -         -         -          2      8,93       N       22,5 chr        0,4      0,3            0,7
   G10
#       = Aantal stukjes
HG      = Hechtgebonden
Serp.   = Serpentijn asbest (Chrysotiel (chr))
Amf.    = Amfibool asbest (Amosiet (amo) en Crocidoliet (cro))

Daar waar de (halve) maximaal toegestane waarde voor asbest in bodem wordt overschreden, is deze
waarde in rood en vetgedrukt aangegeven.

 Projectnummer    : 2330069A                                      Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie           : 01                                            Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus    : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                       12


5         SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING

5.1       Samenvatting verkennend bodemonderzoek

De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele bodemverontreiniging op de
onderzochte locatie aan de Garderbroekerweg 83 te Kootwijkerbroek, kunnen als volgt worden
samengevat:

Overschrijdingstabel grond
Analyse-           Traject             > AW (+index)                    > I (+index)
monster            (m -mv)
mm1 bg             0,00 - 0,60         Minerale olie C10 - C40 (0,04) -
                                       PAK 10 VROM (0,21)
mm2 bg             0,00 - 0,50         -                              -
mm3 og             0,50 - 2,00         -                              -

 > AW          : > Achtergrondwaarde
 >I            : > Interventiewaarde
 Index         : (GSSD - AW) / (I - AW)

Overschrijdingstabel grondwater
Watermonster Filterdiepte              > S (+index)                               > I (+index)
             (m -mv)
01-1-1       3,00 - 4,00               Barium (0,16)                              -

 >S            : > Streefwaarde
 >I            : > Interventiewaarde
 Index         : (GSSD - S) / (I - S)




5.2       Samenvatting asbest in bodemonderzoek

De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele verontreiniging van de
bodem met asbest op de onderzochte locatie aan de Garderbroekerweg 83 te Kootwijkerbroek,
kunnen als volgt worden samengevat:

Resultaten inspectie van het terreinoppervlak en inspectiegaten

    Maaiveld                 Er zijn visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

    Bovengrond               Er zijn visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.



Resultaten van de uitgevoerde analyses en berekende gehalten asbest

    Maaiveld / gat / sleuf       Asbesthoudend         Asbest in        Losse vezels       Risiconorm       Totaal gewogen
                                 materiaal             fijne fractie    <0,5 mm            vezels (SEM)     asbestgehalte (grove,
                                 (grove fractie)                        (SEM)              in mg/kg ds.     fijne fractie en SEM) in
                                                                                                            mg/kg ds.
    Maaiveld                     nee                   -                -                  -                geen asbest aangetroffen
    ABM1 (G01 t/m G05)           nee                   nee              nee                n.v.t.           geen asbest aangetroffen
    ABM2 (G06 t/m G10)           nee                   ja               nee                n.v.t.           <50


De maximaal toegestane waarde voor asbest in grond is 100 mg/kg ds.
De risiconorm voor losse vezels is 10 mg/kg ds.




 Projectnummer        : 2330069A                                            Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie               : 01                                                  Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus        : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                 13


5.3   Conclusie

Verkennend bodemonderzoek
De onderzoekshypothese ”onverdacht” kan op grond van de analyseresultaten van de grond- en
grondwatermonsters niet worden gehandhaafd. Gezien de onderzoeksresultaten wordt de onderzochte
locatie thans aangeduid als verdacht m.b.t. de aanwezigheid van de aangegeven stoffen.

De aangetroffen concentraties zijn echter van lichte aard en geven geen aanleiding tot aanvullend
onderzoek. De invloed hiervan op de volksgezondheid en het milieu is nihil.



Asbest in bodemonderzoek
De onderzoekshypothese "verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeeld" wordt op basis van de analyseresultaten en het berekende gewogen gehalten asbest
verworpen.



5.4   Aanbeveling

Verkennend bodemonderzoek
Met betrekking tot de voorgenomen bouwactiviteiten op de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch
geen belemmeringen aan te geven. Aanbevolen wordt dit rapport in te dienen bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning.

Asbest in bodemonderzoek
Op de locatie is geen asbest aangetoond/ wordt de (halve) maximaal toegestane waarde niet
overschreden. Tevens wordt de risiconorm voor losse vezels van 10 mg/kg ds. niet overschreden. Met
betrekking tot het voorgenomen gebruik van de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen bezwaren
aan te geven.




 Projectnummer   : 2330069A                           Rapportagedatum : 11 oktober 2023
 Versie          : 01                                 Autorisatiedatum : 11 oktober 2023
 Revisiestatus   : definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1   Overzicht boorpunten en inspectiegaten
            Kadastrale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                   Uw referentie: 2330069




                    Deze kaart is noordgericht                Schaal 1: 2000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                              Kadastrale gemeente             Garderen
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                              Sectie                          H
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                              Perceel                         4758
                    Bebouwing
                                                              Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 juni 2023   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>GRONDVITAAL




                                                                                                                                                                    RENVOOI

                                                                                                                                                                            Boring tot 0,5 m. -mv.
                                                                                                                                                                            Boring tot 1,0 m. -mv
                                                                                                                                                                            Boring tot 2,0 m. -mv.
                                                                                                                                                                            Boring met peilfilter
                                                                                                                                                                            Inspectiegat
                                                                                                                                                                                              Vindplaats asbest op maaiveld
                                                                                                                                                                                              dichtheid maat aantal aangetroffen stukjes


                                                                                                                                                                                               Begrenzing onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                               Gebouwen
                                                                                                                                                                                               Te bouwen

                                                       G09                   11                                   G08                                                                gras                                           grind

                04                                03
                               G10                                                                                                                                                   klinkers / tegels                              puin


                                                                                                                                                                                     beton / asfalt                                 oppervlaktewater


                                                                                                                                                                                                                                                   N


                                                                                                                                                10
                                                                                                                                                                                                                           W

                             Dierenweide

                                                                                                                                                                                                                                                    O



                                                                                                                                                                                                                                Z

                                                                                                                                                G07
              G05                           G04   06
                     05                                                      09
                                                                  boring uit voorgaand onderzoek waar asbestverdachtmateriaal is aangetroffen
                                                        G01
                                                              x




                          Speeltuin                                                                             Paddock

                                      G03         07   G02                   02                                 G06                             08
                     01




                                                                                                                                                                                 0              2m                                                       10 m




                                                                                                                                                      GRONDVITAAL BV                                                     VOORTHUIZERSTRAAT 256
                                                                                                                                                                                                                         3881 SN PUTTEN
                                                                                                                                                      BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE                              TEL. 0341 491323 / FAX 491806


                                                                                                                                                      Opdrachtgever:                        Wijnboerderij Welgelegen
                                                                                                                                                      Adres:                                Garderbroekerweg 83, 3774 JC Kootwijkerbroek

                                                                                                                                                      Locatieadres:                         Garderbroekerweg 83, 3774 JC Kootwijkerbroek


                                                                                                                                                      Datum:          oktober 2023          Projectnummer:                                  2330069 A

                                                                                                                                                      GET.     MH      FORMAAT   A3         SCHAAL:        1 : 200                BIJLAGE 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2   Bodemprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie

                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                 Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus
                                                                               volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Boring:        01                                                     Boring:        02
Datum:         21-9-2023                                              Datum:         21-9-2023
Boormeester:   M.C. van der Heijden                                   Boormeester:   M.C. van der Heijden

                           0     tuin                                                            0     braak
         0                                                                     0
                                 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                    Zand matig fijn, zwak siltig, licht
                     1           humeus, donkerbruin, Edelmanboor                                      bruingrijs, Edelmanboor

                           30                                                              1
                                 Zand matig grof, zwak siltig,
                     2           lichtbruin, Edelmanboor
         50                                                                    50
                           60

                                 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                           2
                                 humeus, donker grijsbruin,
                     3           Edelmanboor
                                                                                                 90
                                                                                           3           Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
      100                                                                   100                        humeus, donkerbruin, Edelmanboor



                     4                                                                     4


                           150
      150                                                                   150
                                 Zand matig fijn, zwak siltig,
                                 lichtbruin, Edelmanboor

                     5                                                                     5



                           200                                                                   200
      200                                                                   200
                                 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 grindig, lichtgrijs, Edelmanboor




                           250
      250
                                 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 grindig, lichtgrijs, Zuigerboor




      300




      350




                           400
      400




Grondvitaal BV
                                                                                                                         getekend volgens NEN 5104
Projectnummer: 2330069A
Projectnaam: Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                                                                        Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Boring:        03                                                      Boring:        04
Datum:         21-9-2023                                               Datum:         21-9-2023
Boormeester:   M.C. van der Heijden                                    Boormeester:   M.C. van der Heijden

                           0     gras                                                             0    gras
         0                                                                      0
                                 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                    Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                     1           humeus, donkerbruin, Edelmanboor                                      humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                           30                                                               1
                                 Zand matig fijn, zwak siltig, licht
                     2           cremebruin, Edelmanboor
                                                                                                  50
         50                                                                     50
                           60

                                 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                     3

      100
                           110

                                 Zand matig fijn, zwak siltig,
                                 lichtbruin, Edelmanboor
                     4

                           150
      150
                                 Zand matig fijn, zwak siltig,
                                 lichtgrijs, Edelmanboor

                     5



                           200
      200



Boring:        05                                                      Boring:        06
Datum:         21-9-2023                                               Datum:         21-9-2023
Boormeester:   M.C. van der Heijden                                    Boormeester:   M.C. van der Heijden

                           0     gras                                                             0    gras
         0                                                                      0
                                 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                    Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 humeus, sporen baksteen,                                              humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                                 donkerbruin, Edelmanboor
                     1                                                                      1


                           50                                                                     50
         50                                                                     50



Boring:        07                                                      Boring:        08
Datum:         21-9-2023                                               Datum:         21-9-2023
Boormeester:   M.C. van der Heijden                                    Boormeester:   M.C. van der Heijden

                           0     groenstrook                                                      0    braak
         0                                                                      0
                     1           Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                    Zand matig fijn, zwak siltig, licht
                           15    humeus, donkerbruin, Edelmanboor                           1          grijsbruin, Edelmanboor

                     2           Zand matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                  30
                           35    lichtbruin, Edelmanboor
                                                                                                       Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                     3           Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                         2
                                                                                                       humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                           50    humeus, donkerbruin, Edelmanboor                                 50
         50                                                                     50



Boring:        09                                                      Boring:        10
Datum:         21-9-2023                                               Datum:         21-9-2023
Boormeester:   M.C. van der Heijden                                    Boormeester:   M.C. van der Heijden

                           0     braak                                                            0    gras
         0                                                                      0
                                 Zand matig fijn, zwak siltig, licht                                   Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 cremebruin, Edelmanboor                                               humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                     1                                                                      1


                           50                                                                     50
         50                                                                     50




Grondvitaal BV
                                                                                                                         getekend volgens NEN 5104
Projectnummer: 2330069A
Projectnaam: Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                                                                        Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Boring:        11
Datum:         21-9-2023
Boormeester:   M.C. van der Heijden

                           0    gras
         0
                                Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                     1


                           50
         50




Grondvitaal BV
                                                                     getekend volgens NEN 5104
Projectnummer: 2330069A
Projectnaam: Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                    Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gat:            G01                                                    Gat:            G02
Sleuflengte:    0,31                                                   Sleuflengte:    0,31
Sleufbreedte:   0,31                                                   Sleufbreedte:   0,32
Datum:          21-9-2023                                              Datum:          21-9-2023
Boormeester:    M.C. van der Heijden                                   Boormeester:    M.C. van der Heijden
                             0    gras                                                              0    gras
       0                                                                      0
                                  Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, donkerbruin, Schep                                             humeus, donkerbruin, Schep


                      ABM1                                                                   ABM1



                             50                                                                     50
       50                                                                     50



Gat:            G03                                                    Gat:            G04
Sleuflengte:    0,32                                                   Sleuflengte:    0,31
Sleufbreedte:   0,33                                                   Sleufbreedte:   0,31
Datum:          21-9-2023                                              Datum:          21-9-2023
Boormeester:    M.C. van der Heijden                                   Boormeester:    M.C. van der Heijden
                             0    strooisel                                                         0    gras
       0                                                                      0
                             5
                                  Schep                                                                  Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                         humeus, donkerbruin, Schep
                                  Volledig puingranulaat, Schep

                                                                                             ABM1
                             35

                                  Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                      ABM1
                             50   humeus, zwak baksteenhoudend,                                     50
       50                         donkerbruin, Schep                          50



Gat:            G05                                                    Gat:            G06
Sleuflengte:    0,30                                                   Sleuflengte:    0,31
Sleufbreedte:   0,30                                                   Sleufbreedte:   0,31
Datum:          21-9-2023                                              Datum:          21-9-2023
Boormeester:    M.C. van der Heijden                                   Boormeester:    M.C. van der Heijden
                             0    gras                                                              0    braak
       0                                                                      0
                                  Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand matig fijn, zwak siltig, licht
                                  humeus, donkerbruin, Schep                                             cremebruin, Schep


                      ABM1                                                                   ABM2



                             50                                                                     50
       50                                                                     50



Gat:            G07                                                    Gat:            G08
Sleuflengte:    0,31                                                   Sleuflengte:    0,31
Sleufbreedte:   0,31                                                   Sleufbreedte:   0,31
Datum:          21-9-2023                                              Datum:          21-9-2023
Boormeester:    M.C. van der Heijden                                   Boormeester:    M.C. van der Heijden
                             0    gras                                                              0    gras
       0                                                                      0
                                  Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, donkerbruin, Schep                                             humeus, donkerbruin, Schep


                      ABM2                                                                   ABM2



                             50                                                                     50
       50                                                                     50



Gat:            G09                                                    Gat:            G10
Sleuflengte:    0,31                                                   Sleuflengte:    0,31
Sleufbreedte:   0,31                                                   Sleufbreedte:   0,31
Datum:          21-9-2023                                              Datum:          21-9-2023
Boormeester:    M.C. van der Heijden                                   Boormeester:    M.C. van der Heijden
                             0    gras                                                              0    gras
       0                                                                      0
                                  Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, donkerbruin, Schep                                             humeus, donkerbruin, Schep


                      ABM2                                                                   ABM2
                                                                                                    30

                                                                                                         Zand matig fijn, zwak siltig, licht
                                                                                                         cremebruin, Schep
                             50                                                                     50
       50                                                                     50




Grondvitaal BV
                                                                                                                      getekend volgens NEN 5104
Projectnummer: 2330069A
Projectnaam: Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                                                                     Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3   Analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Grondvitaal
     T.a.v. Martijn van der Heijden
     Voorthuizerstraat 256
     3881 SN PUTTEN




     Analysecertificaat
     Datum: 26-Sep-2023




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2023135290/1
     Uw project/verslagnummer                      2330069A
     Uw projectnaam                                Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               21-Sep-2023

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2330069A                                                      Certificaatnummer/Versie             2023135290/1
     Uw   projectnaam                          Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                          Startdatum analyse                   21-Sep-2023
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  26-Sep-2023
     Uw   monsternemer                         M.C. van der Heijden                                          Rapportagedatum                      26-Sep-2023/11:24
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 85.6                       87.9                  83.8
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    2.7                       1.9                   1.7
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      97                       98                   98
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                    2.4                       2.8                   3.6

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20                       <20                   <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20                    <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                   7.6                       5.6                  <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050                    <0.050                    <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                  <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                 <4.0                       <4.0                  <4.0
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                  <10                       <10                    11
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     34                     <20                   <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                     11                     <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                     41                     <11                    14
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                     30                      6.2                   12
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                     14                     <6.0                  <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  100                       <35                   <35
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    mm1 bg                                                                                                                  Grond (AS3000)                13852146
2    mm2 bg                                                                                                                  Grond (AS3000)                13852147
3    mm3 og                                                                                                                  Grond (AS3000)                13852148



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2330069A                                                    Certificaatnummer/Versie                2023135290/1
     Uw   projectnaam                          Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                        Startdatum analyse                      21-Sep-2023
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     26-Sep-2023
     Uw   monsternemer                         M.C. van der Heijden                                        Rapportagedatum                         26-Sep-2023/11:24
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                           Pagina                                  2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                  3

S    PCB 118                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
                                                                                                 1)                        1)                 1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049                   0.0049                    0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds               0.51                 <0.050                     0.080
S    Anthraceen                                                mg/kg ds               0.45                 <0.050                    <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds                 2.2                <0.050                      0.17
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                 1.3                <0.050                     0.088
S    Chryseen                                                  mg/kg ds                 1.1                <0.050                     0.078
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds               0.60                 <0.050                    <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                 1.4                <0.050                      0.10
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds               0.88                 <0.050                     0.063
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds               0.99                 <0.050                     0.065
                                                                                                                           1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                 9.5                      0.35                  0.75




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    mm1 bg                                                                                                                Grond (AS3000)                   13852146
2    mm2 bg                                                                                                                Grond (AS3000)                   13852147
3    mm3 og                                                                                                                Grond (AS3000)                   13852148



                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023135290/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       13852146                      mm1 bg
       0536262180               01                 0         30         21-Sep-2023                         1

       0536262170               01                 30        60         21-Sep-2023                         2

       0536262171               03                 0         30         21-Sep-2023                         1

       0536262179               03                 30        60         21-Sep-2023                         2

       0536262353               04                 0         50         21-Sep-2023                         1

       0536262235               05                 0         50         21-Sep-2023                         1

       0536262889               06                 0         50         21-Sep-2023                         1

       0536262895               07                 0         15         21-Sep-2023                         1

       0536262232               07                 15        35         21-Sep-2023                         2

       0536262892               07                 35        50         21-Sep-2023                         3


       13852147                      mm2 bg
       0536262176               02                 0         50         21-Sep-2023                         1

       0536262350               08                 0         30         21-Sep-2023                         1

       0536262355               08                 30        50         21-Sep-2023                         2

       0536262357               09                 0         50         21-Sep-2023                         1

       0536262352               10                 0         50         21-Sep-2023                         1

       0536262891               11                 0         50         21-Sep-2023                         1


       13852148                      mm3 og
       0536262181               01                 60        100        21-Sep-2023                         3

       0536262183               01                 100       150        21-Sep-2023                         4

       0536262178               01                 150       200        21-Sep-2023                         5

       0536262175               02                 50        90         21-Sep-2023                         2

       0536262172               02                 90        100        21-Sep-2023                         3

       0536262128               02                 100       150        21-Sep-2023                         4

       0536262139               02                 150       200        21-Sep-2023                         5

       0536262177               03                 60        110        21-Sep-2023                         3

       0536262166               03                 110       150        21-Sep-2023                         4

       0536262173               03                 150       200        21-Sep-2023                         5




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023135290/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023135290/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                             W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                         Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                              13852146
Certificate no.:                         2023135290
Sample description.:
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
                C10




        0.4
        0.3




                                                                                          C21-C30
                                                                 C16-C21




                                                                                                                C30-C35


                                                                                                                                 C35-C40
                             C10-C12




                                              C12-C16




        0.2                                                                  C21




                                                                                                                                            C40
        0.1
        0.0
               0.4             0.5     0.6               0.7   0.8          0.9    1.0          1.1       1.2              1.3             1.4    1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                             Time [min]



       1100
                     C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
        400
                                                                                          C21-C30
                                                                  C16-C21




                                                                                                                 C30-C35


                                                                                                                                 C35-C40
                                               C12-C16
                             C10-C12




        300
        200
                                                                             C21




                                                                                                                                            C40


        100
          0
               0.4              0.5    0.6               0.7   0.8          0.9    1.0          1.1       1.2              1.3             1.4    1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                             Time [min]

       220
                 C10




       200
       180
       160
       140
       120
                                                                                         C21-C30
 pA




                                                                C16-C21




       100
                                                                                                                C30-C35


                                                                                                                                 C35-C40




        80
                                             C12-C16
                           C10-C12




        60
                                                                            C21




                                                                                                                                            C40




        40
        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Grondvitaal
     T.a.v. Martijn van der Heijden
     Voorthuizerstraat 256
     3881 SN PUTTEN




     Analysecertificaat
     Datum: 05-Oct-2023




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2023139812/1
     Uw project/verslagnummer                      2330069A
     Uw projectnaam                                Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               29-Sep-2023

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2330069A                                                      Certificaatnummer/Versie             2023139812/1
     Uw   projectnaam                          Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                          Startdatum analyse                   29-Sep-2023
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  05-Oct-2023
     Uw   monsternemer                         M.C. van der Heijden                                          Rapportagedatum                      05-Oct-2023/12:14
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                140
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L               <2.0
S    Koper (Cu)                                                      µg/L               <2.0
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L               <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L               <3.0
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                   11

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L             <0.10
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L             <0.20
                                                                                                   1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.21
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L             <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                  Water (AS3000)                13867474




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2330069A                                                    Certificaatnummer/Versie             2023139812/1
     Uw   projectnaam                          Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek                        Startdatum analyse                   29-Sep-2023
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  05-Oct-2023
     Uw   monsternemer                         M.C. van der Heijden                                        Rapportagedatum                      05-Oct-2023/12:14
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                Water (AS3000)                13867474




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                           Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                         Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023139812/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       13867474                      01-1-1
       0680723910               01                 300       400        29-Sep-2023                         1

       0680723881               01                 300       400        29-Sep-2023                         2

       0801085782               01                 300       400        29-Sep-2023                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023139812/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023139812/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Aromaten (BTEX)                                  W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Aromaat : Naftaleen                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           Grondvitaal                                               Rapportnummer              V231000057 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. M.C. van der Heijden                                 Datum opdracht             29-09-2023
 Adres                                   Voorthuizerstraat 256                                     Datum ontvangst            29-09-2023
 Postcode en plaats                      3881 SN Putten                                            Datum rapportage           06-10-2023
 Projectcode                             2330069A                                                  Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                    Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek

 Naam                     ABM1                                         Datum monstername          21-09-2023
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              06-10-2023
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                 Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                         G01-ABM1                                 0                           50                   AM14494518
 2                                         G02-ABM1                                 0                           50                   AM14494518
 3                                         G03-ABM1                                 35                          50                   AM14494518
 4                                         G04-ABM1                                 0                           50                   AM14494518
 5                                         G05-ABM1                                 0                           50                   AM14494518

Resultaten
 Parameter                                 Concentratie                             95% betrouwbaarheidsinterval                           Eenheid
                                                                                    Ondergrens                Bovengrens
                                           Gemeten              Gewogen             Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                                91,8                                                                                            %
 Massa monster (veldnat)                   16,0                                                                                            kg
 Massa monster (droog)                     14,7                                                                                            kg
 Chrysotiel (serpentijn)                   n.a.                 n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                        n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn                 n.a.                 n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg    ds
 Hechtgebonden serpentijn                  n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal serpentijn                         n.a.                 n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg    ds
 Niet hechtgeb. amfibool                   n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Hechtgebonden amfibool                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal amfibool                           n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                     <2                   n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                      <2                   n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Totaal asbest                             <2                   n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                  Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 Grondvitaal                             Rapportnummer               V231000057 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. M.C. van der Heijden               Datum opdracht              29-09-2023
 Adres                         Voorthuizerstraat 256                   Datum ontvangst             29-09-2023
 Postcode en plaats            3881 SN Putten                          Datum rapportage            06-10-2023
 Projectcode                   2330069A                                Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek

 Analyse                              Fractie   Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                      > 20 mm   8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                            0         565         508        450        694        1713         10729      14659
 Afgezochte deel fractie (%)          100       100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           Grondvitaal                                               Rapportnummer              V230902261 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. M.C. van der Heijden                                 Datum opdracht             21-09-2023
 Adres                                   Voorthuizerstraat 256                                     Datum ontvangst            21-09-2023
 Postcode en plaats                      3881 SN Putten                                            Datum rapportage           28-09-2023
 Projectcode                             2330069A                                                  Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                    Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek

 Naam                     ABM2                                         Datum monstername          21-09-2023
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              27-09-2023
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                 Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                         G06-ABM2                                 0                           50                   AM14494519
 2                                         G07-ABM2                                 0                           50                   AM14494519
 3                                         G08-ABM2                                 0                           50                   AM14494519
 4                                         G09-ABM2                                 0                           50                   AM14494519
 5                                         G10-ABM2                                 0                           50                   AM14494519

Resultaten
 Parameter                                 Concentratie                             95% betrouwbaarheidsinterval                           Eenheid
                                                                                    Ondergrens                Bovengrens
                                           Gemeten              Gewogen             Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                                86,0                                                                                            %
 Massa monster (veldnat)                   14,7                                                                                            kg
 Massa monster (droog)                     12,6                                                                                            kg
 Chrysotiel (serpentijn)                   0,4                  0,4                 0,3            0,3          1,9           1,9          mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                        n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                    <0,1                 0,3                 -              0,2          -             0,4          mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn                 0,4                  0,4                 0,3            0,3          1,9           1,9          mg/kg    ds
 Hechtgebonden serpentijn                  n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal serpentijn                         0,4                  0,4                 0,3            0,3          1,9           1,9          mg/kg    ds
 Niet hechtgeb. amfibool                   <0,1                 0,3                 -              0,2          -             0,4          mg/kg    ds
 Hechtgebonden amfibool                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal amfibool                           <0,1                 0,3                 -              0,2          -             0,4          mg/kg    ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                     <2                   0,7                 0,4            0,5          1,9           2,3          mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                      <2                   n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Totaal asbest                             <2                   0,7                 0,4            0,5          1,9           2,3          mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           Grondvitaal                                                  Rapportnummer                      V230902261 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. M.C. van der Heijden                                    Datum opdracht                     21-09-2023
 Adres                                   Voorthuizerstraat 256                                        Datum ontvangst                    21-09-2023
 Postcode en plaats                      3881 SN Putten                                               Datum rapportage                   28-09-2023
 Projectcode                             2330069A                                                     Pagina                             2 van 2
 Project omschrijving                    Garderbroekerweg 83, Kootwijkerbroek

 Analyse                                            Fractie         Fractie          Fractie         Fractie            Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                                    > 20 mm         8 - 20 mm        4 - 8 mm        2 - 4 mm           1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                                          0               87               105             66                 196        427          11755      12636
 Afgezochte deel fractie (%)                        100             100              100             100                20         5            **
                          Asbestcement
 Asbesth.materiaal (g)                                                               0,0133                                                                0,0133
 Hechtgebonden                                                                       nee
 Aantal deeltjes                                                                     1                                                                     1
 Percentage chrysotiel (%)                                                           25
 Gewicht chrysotiel (mg)                                                             3,3                                                                   3,3
                          Asbestcement
 Asbesth.materiaal (g)                                                                               0,0104                                                0,0104
 Hechtgebonden                                                                                       nee
 Aantal deeltjes                                                                                     1                                                     1
 Percentage chrysotiel (%)                                                                           17,5
 Gewicht chrysotiel (mg)                                                                             1,8                                                   1,8
 Percentage crocidoliet (%)                                                                          3,5
 Gewicht crocidoliet (mg)                                                                            0,4                                                   0,4
       totaal per mineralogische groep
 Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds)                                                   0,26            0,14                                                  0,4
 Gehalte serpentijn (mg/kg ds)                                                       0,26            0,14                                                  0,4
 Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds)                                                                     0,03                                                  0,03
 Gehalte amfibool (mg/kg ds)                                                                         0,03                                                  0,03
                                  Totaal
 Aantal deeltjes totaal (stuk)                                                       1               1                                                     2
 Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds)                                                0,26            0,17                                                  0,43
 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)                                                    0,26            0,17                                                  0,43
** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4   Achtergrond-, streef- en interventiewaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch
stof en 25 % lutum).
Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.



Stof                                     Grond/sediment (mg/kg d.s.)                        Grondwater (µg/l)
                                         droge stof)
                                                                               
                                         Achtergrond-    Interventie-                       Streef- Interventie-
                                         waarde          waarde                             waarde  waarde



1. Metalen
antimoon                                   4,0                22                               -                    20
arseen                                    20                  76                              10                    60
barium                                   190                 920*                             50                   625
cadmium                                    0,6                13                               0,4                   6
chroom                                    55                   -                               1                    30
chroom III                                 -                 180                               -                      -
chroom IV                                  -                  78                               -                      -
cobalt                                    15                 190                              20                   100
koper                                     40                 190                              15                    75
kwik                                       0,15                -                               0,05                  0,3
kwik (anorganisch)                         0,15               36                               -                     -
kwik (organisch)                           0,15                4                               -                     -
lood                                      50                 530                              15                    75
molybdeen                                  1,5               190                               5                   300
nikkel                                    80                 100                              15                    75
zink                                     140                 720                              65                   800

2. Overige anorganische stoffen
chloride (mg Cl/l)                          -                   -                           100 mg/l                -
cyanide (vrij)                              3,0                20                             5                  1500
cyanide (complex)                           5,5                50                            10                  1500
thiocyanaten (som)                          6,0                20                             -                  1500

3. Aromatische verbindingen
benzeen                                     0,01               1,1                             0,2                 30
ethylbenzeen                                0,03             110                               4                  150
tolueen                                     0,01              32                               7                 1000
xylenen (som)                               0,1               17                               0,2                 70
styreen (vinylbenzeen)                      0,25              86                               6                  300
fenol                                       0,25              14                               0,2               2000
cresolen (som)                              0,30              13                               0,2                200
dodecylbenzeen                              0,35               -                               -                    -
aromatische oplosmiddelen (som)             2,5                -                               -                    -




* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.




                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch
stof en 25 % lutum).
Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.



Stof                                   Grond/sediment (mg/kg d.s.)           Grondwater (µg/l)
                                       droge stof)
                                                                
                                       Achtergrond-    Interventie-          Streef- Interventie-
                                       waarde          waarde                waarde  waarde



4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's).
naftaleen                                                                     0,01                70
fenantreen                                                                    0,003                5
antraceen                                                                     0,0007               5
fluorantheen                                                                  0,003                1
chryseen                                                                      0,003                0,2
benzo(a)antraceen                                                             0,0001               0,5
benzo(a)pyreen                                                                0,0005               0,05
benzo(k)fluorantheen                                                          0,0004               0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                                        0,0004               0,05
benzo(ghi)peryleen                                                            0,0003               0,05
PAK (som 10)                             1,5             40                   -                    -

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a. (vluchtige chloorkoolwaterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride)        0,1                0,1                0,01                  5
dichloormetaan                          0,1                3,9                0,01               1000
1,1-dichloorethaan                      0,2               15                  7                   900
1,2-dichloorethaan                      0,2                6,4                7                   400
1,1-dichlooretheen                      0,3                0,3                0,01                 10
1,2-dichlooretheen (som)                0,3                1                  0,01                 20
Dichloorpropanen (som)                  0,8                2                  0,8                  80
Trichloormethaan (chloroform)           0,25               5,6                6                   400
1,1,1-trichloorethaan                   0,25              15                  0,01                300
1,1,2-trichloorethaan                   0,30              10                  0,01                130
Trichlooretheen (tri)                   0,25               2,5               24                   500
Tetrachloormethaan (tetra)              0,30               0,7                0,01                 10
tetrachlooretheen (per)                 0,15               8,8                0,01                 40

b. chloorbenzenen
monochloorbenzenen               0,20                     15                  7                   180
dichloorbenzenen (som)           2,0                      19                  3                    50
trichloorbenzenen (som)          0,015                    11                  0,01                 10
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090                   2,2                0,01                2,5
pentachloorbenzenen              0,0025                       6,7             0,003                 1
hexachloorbenzeen                0,0085                       2,0             0,00009               0,5

c. chloorfenolen
monochloorfenolen (som)                 0,045              5,4                0,3                 100
dichloorfenolen (som)                   0,20              22                  0,2                  30
trichloorfenolen (som)                  0,0030            22                  0,03                 10
tetrachloorfenolen (som)                0,015             21                  0,01                 10
pentachloorfenol                        0,0030            12                  0,04                  3




                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch
stof en 25 % lutum).
Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.



Stof                                Grond/sediment (mg/kg d.s.)         Grondwater (µg/l)
                                    droge stof)
                                                           
                                    Achtergrond-    Interventie-        Streef- Interventie-
                                    waarde          waarde              waarde  waarde



d. Polychloorbifenylen (PCB’s)
PCB’s (som 7)                         0,020                1             0,01                  0,01

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som)             0,20              50                -                    30
Pentachlooraniline                   0,15               -                -                      -
Dioxine (som I-TEQ)                  0,000055           0,00018          -                      -
Chloornaftaleen (som)                0,070             23                -                     6

6. Bestrijdingsmiddelen
a. organochloorbestrijdingsmiddelen
chloordaan (som)                      0,0020            4                0,02 ng/l             0,2
DDT (som)                             0,20              1,7              -                      -
DDE (som)                             0,10              2,3              -                      -
DDD (som)                             0,020            34                -                      -
DDT/DDE/DDD (som)                     -                 -                0,004 ng/l            0,01
aldrin                                -                 0,32             0,009 ng/l             -
dieldrin                              -                 -                0,1 ng/l               -
endrin                                -                 -                0,04 ng/l              -
isodrin                               -                 -                -                      -
telodrin                              -                 -                -                      -
Drins (som)                           0,015             4                -                     0,1
Endosulfansulfaat           -                   -                  -                      -
α-endosulfan                          0,00090           4                0,2 ng/l              5
α-HCH                                 0,0010           17               33 ng/l                 -
ß-HCH                                 0,0020            1,6              8 ng/l                 -
γ-HCH (lindaan)                       0,0030            1,2              9 ng/l                 -
δ-HCH                                 -                 -                -                      -
HCH-verbindingen (som)                -                 -                0,05                  1
Heptachloor                           0,00070           4                0,005 ng/l            0,3
Heptachloorepoxide (som)              0,0020            4                0,005 ng/l            3
Hexachloorbutadieen                   0,003             -                -                      -
Organochloorhoudende bestrijdings-
middelen (som landbodem)              0,40                 -             -                      -

b. organofosforpesticiden
azinfos-methyl                        0,0075               -             -                      -

c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotinverbindingen (som)           0,15                 2,5           0,05 - 16 ng/l        0,7
tributyltin                           0,065                -             -                      -

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA                                 0,55                  4             0,02                 50




                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch
stof en 25 % lutum).
Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.



Stof                                 Grond/sediment (mg/kg d.s.)        Grondwater (µg/l)
                                     droge stof)
                                                           
                                     Achtergrond-    Interventie-       Streef- Interventie-
                                     waarde          waarde             waarde  waarde



e. overige bestrijdingsmiddelen
atrazine                              0,35                  0,71        29 ng/l               150
carbaryl                              0,15                  0,45         2 ng/l                50
carbofuran                            0,017                 0,017        9 ng/l               100
4-chloormethylfenolen (som)           0,60                  -            -                       -
Niet-chloorhoudende bestrijdings-
middelen (som)                        0,090                 -            -                       -

7. overige stoffen
Asbest                                -                100               -                       -
cyclohexanon                          0,1              150               0,5                15000
dimethyl ftalaat                      2,0               82               -                       -
diethyl ftalaat                       0,045             53               -                       -
di-isobutyl ftalaat                   0,045             17               -                       -
dibutyl ftalaat                       0,045             36               -                       -
butyl benzylftalaat                   0,070             48               -                       -
dihexyl ftalaan                       0,070            220               -                       -
di(2-ethylhexy)ftalaat                0,070             60               -                       -
ftalaten (som)                        -                  -               0,5                    5
minerale olie                       190              5000               50                    600
pyridine                              0,15              11               0,5                   30
tetrahydrofuran                       0,45               7               0,5                  300
tetrahydrothiofeen                    1,5                8,8             0,5                 5000
tribroommethaan (bromoform)           0,20              75               -                    630
ethyleenglycol                        5,0                -               -                       -
diethyleenglycol                      8,0                -               -                       -
acrylonitril                          1,0                -               -                       -
fomaldehyde                           0,1                -               -                       -
isopropanol (2-propanol)              0,75               -               -                       -
methanol                              3,0                -               -                       -
butanol (1-butanol)                   2,0                -               -                       -
butylacetaar                          2,0                -               -                       -
ethylacetaat                          2,0                -               -                       -
methyl-tert-butyl ether (MTBE)        0,20               -               -                       -
methylethylketon                      2,0                -               -                       -




                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>