<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>































Kruising 1


21

23

Mr. 
Tro

elst
rala

an

5.1
8

3.6
0

1.80

1.80

9.52+

9.46
+

9.4
7+

9.4
7+

9.54+

9.56+

9.58+

9.42
+

9.22
+

6.00

6.00

I

4.50

W

I

9.44+
9.37+

9.34
+

3
0

3
0

9.25
+

9.25
+

200
x20

0

180/
200

x25
0

130/
150x

250

130
/15

0x2
50

180
/20

0x2
50

200
x20

0

150x
250

150
x25

0

200x200

180/200x250

200x200

180/200x250

13
0/

15
0x

25
0

130/150x250

150
x25

0

R=6.00

R=
6.0

0

R=0.50

R=
0.
50

R=
0.
50

R=0.50

R=0.50

100x
200

100
x20

0

100x200

100x200

100x200

Hugo de Grootlaan

9.42+

9.39+

9.28
+

9.52+

9.35
+

9.30
+

9.33
+

9.35
+

9.25
+

9.48+

9.45+

9.37+

9.20
+

9.4
2+

9.36
+

9.45+

1.80

9.43
+

9.35
+

9.34
+

9.60+9.62+

9.54+

9.50+

9.41
+

9.40
+

9.42
+

9.45+
3.1
5

Verklaring
Werkgrens

Betonstraatsteen,
keiformaat, keperverband,
kleur: grijs

Betontegels,
300x300x45 mm,
halfsteensverband

Putdeksel op hoogte
stellenI

Voorrangsdriehoek tegel
500x500x95 mm

0.5-0.5 kanalisatiestreep,
betonstraatsteen,
kleur wit
1.0-1.0 streep,
betonstraatsteen,
kleur wit

Geleidetegels
wit, 4 ribbels,
300x300x64 mm

Herstraten met
bestaand materiaal

Waarschuwingstegel
wit, noppen,
300x300x65 mm

Opsluitband
200x200 mm

Opsluitband
150x250 mm

Trottoirband
130/150x250 mm
stellen in specie

Opsluitband
100x200 mm

Trottoirband
180/200x250 mm
stellen in specie

Verloopband

Drempel, sinus 8
1750x1000 mm

Drempel, sinus 8
1000x1200 mm

2 Streks, betonstraatsteen,
keiformaat, keperverband,
kleur: grijs

bestaande lichtmast

180/200x250

130/150x250

200x200

150x250

100x200

Bestaande trottoir kolk

Bestaande straat kolkBetonstraatsteen,
keiformaat, dubbelklinker,
kleur: rood

Nieuwe putdeksel op
hoogte stellenI

Aanvullen indien nodig en
inzaaien berm

Diamantkoppaal

Schampblok

Straatpot
W

Datum
Getekend

Schaal
Tekeningnummer

Filenaam
Status Formaat

L-C
Barneveld
Weth. Rebel en Troelstralaan
Mr. Troelstralaan - Hugo de Grootlaan
Definitief ontwerp

EAa
22-04-2024
1:200
01
Concept
CIV_DO_00_TROE_C_20240422.dwg

A3


	Sheets and Views
	Kruising 1


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>