<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bosch Beheer
Verkennend bodemonderzoek op het terrein
aan de Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek

Projectnummer: 201199/am/sh
Datum:         05 januari 2021




Opdrachtgever
Bosch Beheer
Wesselseweg 132
3774 RL KOOTWIJKERBROEK

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV
Postbus 253
8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
E-mail: info@hunneman-milieu.nl              BRL-SIKB 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING............................................................................................................................. 1
2     VOORONDERZOEK ............................................................................................................ 2
    2.1      ONDERZOEKSAANLEIDING ................................................................................... 2
    2.2      ACHTERGRONDINFORMATIE................................................................................. 2
    2.3      HISTORISCHE INFORMATIE ................................................................................... 3
    2.4      BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ................................................................. 4
    2.5      HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ............................................................. 5
    2.6      BETROUWBAARHEID ONDERZOEK ........................................................................ 6
3     VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK .................................................................. 7
    3.1      VELDONDERZOEK ................................................................................................. 7
    3.2      LABORATORIUM ONDERZOEK .............................................................................. 7
    3.3      TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN .................................................. 8
4     INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN ....................................................... 10
    4.1      VASTE BODEM EN GRONDWATER ....................................................................... 10
    4.2      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................... 10




BIJLAGEN:

1     Kadastraal overzicht
2     Boorbeschrijvingen
3     Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem en grondwater
4     Historische informatie


TEKENING:

1-1 Situatie met boringen en peilbuizen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________



1         INLEIDING

In opdracht van Bosch Beheer is in december 2020, door Hunneman Milieu-Advies Raalte
BV, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Nachtegaalweg 17
te Kootwijkerbroek. Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie verwijzen wij
naar bijlage 1.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging
van en verkoop van de locatie.

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de
milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA.

Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer
K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de
activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-
Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van
de opdrachtgever en/of terreineigenaar.

Het rapport is als volgt ingedeeld:
•       Vooronderzoek                                                   (hoofdstuk 2);
•       Veld- en laboratorium onderzoek                                 (hoofdstuk 3);
•       Interpretatie onderzoeksresultaten                              (hoofdstuk 4).




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


2              VOORONDERZOEK

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd.
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per
aanleiding omschreven in tabel 1.

Tabel 1:                 verschillende onderzoeksaspecten
                                                                                      Aanleidingen tot vooronderzoek
                          ONDERZOEKSASPECTEN
                                                                                      A    B     C     D     E     F    G
    1. locatiegegevens          eigendomssituatie                                     O     O
                                hoogteligging
    2.bodemopbouw en            bodemopbouw
       geohydrologie            antropogene lagen in de bodem
                                geohydrologie
    3. verwachting t.a.v. de    geval van ernstige bodemverontreiniging
       bodemkwaliteit           kwaliteit o.b.v. BKK                                        O
                                o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken
    4. gebruik/beïnvloeding van voormalig                                                   O
       de locatie, verdachte    huidig
       situatie, activiteiten,  toekomst                                                                     O
       ongewoon voorval         asbestverdacht
    5. terreinverkenning        voorafgaand aan de uitvoering
    A. bodemonderzoek, par. 6.2.1;                      E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5;
    B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2;       F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6;
    C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;         G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7.
    D. partijkeuring, par. 6.2.4;
      Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel


2.1            Onderzoeksaanleiding

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese
bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever;
•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden;
•  informatie Omgevingsdienst de Vallei/gemeente Barneveld;
•  informatie kaarten en cijfers provincie Gelderland;
•  voorgaand bodemonderzoek;
•  www.topotijdreis.nl;
•  Bodemloket;
•  Kadaster;
•  grondwaterkaart van Nederland.

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader
toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 4.

2.2            Achtergrondinformatie

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek en staat
kadastraal bekend als: gemeente Garderen, sectie G, nummers 4633 t/m 4638. De
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 12.000 m2. De locatie is verdeeld in 6
bouwkavels. Één kavel is al bebouwd. De overige kavels zijn onbebouwd en momenteel
nog in gebruik als weiland. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening
1-1.



Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


2.3       Historische informatie

Volgens informatie van het bodemloket zijn op en nabij de onderzoekslocatie, in het kader
van de ‘Dorpsontwikkeling Kootwijkerbroek’, diverse (historische) bodemonderzoeken
uitgevoerd. In september 1999 is op de onderzoekslocatie een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd door Kattenbroek van de Streek met kenmerk IKVO98296.
Tijdens dit onderzoek zijn in de vaste bodem en in het grondwater licht verhoogde gehalten
aan PAK en chroom aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot
nader onderzoek.

Volgens informatie van “www.topotijdreis.nl” is de eerste bebouwing op de locatie
gerealiseerd rond 1907. De situatie is tot 1999 niet noemenswaardig gewijzigd. Het
grootste deel van de onderzoekslocatie is altijd in gebruik geweest als bouw-/weiland. Rond
1999 is de bestaande bebouwing verwijderd en is het huidige woonhuis gebouwd.

figuur 1 en 2: situatie in 2017 en 1996




figuur 3 en 4: situatie in 1945 en 1903




Voor zover bekend hebben op de locatie geen activiteiten/calamiteiten plaatsgevonden die
de milieuhygiënische bodemkwaliteit nadelig kunnen hebben beïnvloed.




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


Op basis van de asbestdakenkaart van de provincie Gelderland is de locatie niet verdacht
voor de aanwezigheid van asbesthoudende dakbedekking.

figuur 5: asbestdakenkaart provincie Gelderland




De relevante gegevens van het vooronderzoek zijn opgenomen in bijlage 4.

2.4         Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw
De locatie is gelegen in een gedeeltelijk opgevuld glaciaal bekken, de Gelderse Vallei.
Oostelijk hiervan is het complex van opgestuwde rivierzanden gelegen, waaruit de
Veluwse stuwwallen zijn ontstaan. De bodemopbouw is samengevat in tabel 2.

Tabel 2:              geohydrologische bodemopbouw
 pakket                                         diepte [m-mv]        samenstelling                     parameters
 deklaag form. van Twente                           0 - 25           dekzand
 1e WVP form. van Twente                                                                               kD-waarde 100
                                                    25 - 40          fijne zanden
                                                                                                       m2/dg
 1e scheidende laag Eemformatie                     40 - 50          klei                              c = 2000 dagen
 2e WVP Eemformatie, form. van                                                                         kD-waarde 100-
                                                    50 - 75          matig tot grove zanden
 Drenthe                                                                                               500 m2/dg
 2e scheidende laag form. van Drenthe                                kleien en slibhoudend             c = 25.000
                                                    75 - 90
                                                                     zand                              dagen
 3e WVP form. van Urk, Sterksel,                                                                       kD-waarde
                                                   90 - ±160         grove zanden
 Enschede                                                                                              5000 m2/dg
 3e scheidende laag form. van
                                                 ±160 - ±170         klei
 Harderwijk
 4e WVP form. van Harderwijk, Tegelen,                               fijne zanden, dunne klei-
                                                 ±170 - ±240
 Maassluis en Oosterhout                                             lagen en schelpenbanken
 hydrologische basis form. van
                                                     >>240           klei en slibhoudend zand
 Oosterhout
 toelichting: m-mv = meter minus maaiveld   kD-waarde = doorlaatvermogen of transmissiviteit   c = hydrologische weerstand




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


Grondwaterstroming
Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater westelijk gericht.

2.5          Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie onverdacht voor
bodemverontreiniging.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De
grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op arseen en chroom. Het uitgevoerde
veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3.

Tabel 3:                veld- en laboratoriumonderzoek
                                           veldonderzoek                     laboratoriumonderzoek
 sublocatie/onderdeel            boringen tot waarvan tot  met
                                 > 0,5 m-mv     > 2 m-mv peilbuis      vaste bodem           grondwater
 NEN-onderzoek (ONV)
                                     25           7          2      6 x NEN-grond*       2 x NEN-water*
 12000 m2
 *: inclusief arseen en chroom


De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4.

Tabel 4:               samenstelling NEN Pakketten
 Parameters                                                         NEN-grond          NEN-grondwater
 zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
                                                                         X                     X
 molybdeen, nikkel en zink
 PCB’s                                                                   X                     -
 PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen                          X                     -
 minerale olie                                                           X                     X
 vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)                         -                     X
 VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen + bromoform)                      -                     X




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


2.6       Betrouwbaarheid onderzoek

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op
de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze
rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig
zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet
voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en
methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen
van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het
interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat
analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere
concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak
worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties
en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen
minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige
activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond
van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op
eventuele verontreinigingen.
Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de
bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van
derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende
richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet
alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende
schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele
wijze aansprakelijkheid.




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


3            VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

3.1          Veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 15 en 24 december 2020 door de gecertificeerde
medewerkers de heer H. te Pas en de heer W. Jansen van Hunneman Milieu-Advies Raalte
BV. Voor het onderzoek zijn 25 handboringen uitgevoerd (1 t/m 25), waarvan 2 boringen
zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,0 m-mv. Voor de situatie
van de boringen en peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1.

Bodemopbouw
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag
beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en
samengevat in tabel 5.

Tabel 5:               samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel
    traject (m-mv)            hoofdnaam                 toevoeging
                                                        zwak tot matig siltig, zwak humeus,
           0,0 ~ 1,5          zand, matig fijn
                                                        lokaal zwak grindig, lokaal zand
           1,5 – 3,0          zand, matig fijn          matig tot sterk siltig
                                       grondwaterstand: circa 1,3 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare
verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-test (O/W-test) en
is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen
noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk
is geen asbestverdacht materiaal op en/of in de bodem aangetroffen. Eventuele
bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).

Monstername
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij monstername
met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de deellocaties, waar
de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de monstername, voor zover
technisch mogelijk, verricht met een steekbus.

Het grondwater uit de nieuw geplaatste peilbuizen is na een standtijd van minimaal 1 week
bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid
(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven
in tabel 7.

3.2          Laboratorium onderzoek

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn
(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is
weergegeven in tabel 6.

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet
Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren
conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in
bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 en 7.




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


3.3            Toetsingscriteria en analyseresultaten

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar
gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater
wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem
zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de
bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende
toetsingswaarden worden onderscheiden:

AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is
         van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur
         voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in
         natuurlijke milieus voorkomen.
T (••)1:       De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-
               waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.

I (•••)1 :     De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan,
               waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook
               bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige
               verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
               volksgezondheid en het ecosysteem.
1
    De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7.

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is
ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in
minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.
Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt onder
de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.

Tabel 6:                analyseresultaten vaste bodem en toetsing
    % H* = 10        gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden               standaard bodem
    % L*= 25                    [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]                             (mg/kg d.s.)
    monster          MM-01 MM-02          MM-03       MM-04        MM-05         MM-04
                                                         2+7      11+13+16
    boring           1 t/m 9 10 t/m17 18 t/m 25                                 16+20+23       AW-          ½
                                                      +11+13       +20+23                                          I-waarde
                                                                                              waarde      (AW+I)
    traject (m-mv)   0,0~0,5 0,0~1,0       0,0-0,5     0,5~2,0     0,5~1,5       1,0-2,0
    arseen              <         <           <           <           <             <           20           48          76
    barium              @        @           @            @           @            @            @            @           @
    cadmium             <         <           <           <           <             <           0,6         6,8          13
    chroom              <         <           <           <           <             <           55         117,5        180
    kobalt              <         <           <           <           <             <           15         102,5        190
    koper               <         <           <           <           <             <           40          115         190
    kwik                <      0,44•          <           <           <             <          0,15        18,08         36
    lood                <         <           <           <           <             <           50          290         530
    molybdeen           <         <           <           <           <             <            2           96         190
    nikkel              <         <           <           <           <             <           35          67,5        100
    zink                <         <           <           <           <             <          140          430         720
    PAK (10)-tot.       <         <           <           <           <             <          1,5         20,8          40
    PCB’s               <         <           <           <           <             <          0,02        0,51           1
    min.olie            <         <           <           <           <             <          190         2595         5000
Toelichting bij tabel:
<     : geen overschrijding van de achtergrondwaarde       -: niet geanalyseerd
•     : overschrijding van de achtergrondwaarde            @: geen toetsoordeel mogelijk
••    : overschrijding van de tussenwaarde                 *: lutum- en humusgehalten standaard bodem
••• : overschrijding van de interventiewaarde              H : organisch stof    L : lutum




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


Tabel 7:               analyseresultaten grondwater
                              analyseresultaten (µg/l)                                    toetsingswaarden (µg/l)
peilbuis                                   13                    20
filter (m-mv)                           2,0-3,0                1,8-2,8
pH                                        7,3                    7,8
EC (µs/cm)                                880                    240                    S-           ½           I-
troebelheid (NTU)                         4,2                   11,3                  waarde       (S+I)       waarde
grondwater [m-mv]                         1,4                    1,3
zware metalen
arseen                                   76•••                   <                       10         35            60
barium                                   180•                   270•                     50        337,5         625
cadmium                                    <                     <                      0,4         3,2            6
chroom                                    3,6•                  1,8•                      1        15,5           30
kobalt                                     <                     <                       20         60           100
koper                                      <                     <                       15         45            75
kwik                                       <                     <                      0,05       0,17          0,30
lood                                       <                     <                       15         45            75
molybdeen                                  <                     <                        5        152,5         300
nikkel                                     <                     <                       15         45            75
zink                                       <                     <                       65        432,5         800
vluchtige aromaten
benzeen                                    <                      <                     0,2        15,1           30
tolueen                                    <                      <                       7        503,5         1000
ethylbenzeen                               <                      <                      4          77           150
xylenen (som)                              <                      <                     0,2        35,1           70
styreen                                    <                      <                       6         153          300
naftaleen                                  <                      <                     0,01        35            70
gechloreerde koolwaterstoffen
1,1-dichloorethaan                         <                      <                       7        453,5         900
1,2-dichloorethaan                         <                      <                       7        203,5         400
1,1-dichlooretheen                         <                      <                     0,01         5            10
SOM C+T 1,2-dichlooretheen                 <                      <                     0,01        10            20
dichloormethaan                            <                      <                     0,01        500          1000
dichloorpropanen                           <                      <                      0,8       40,4           80
tetrachlooretheen (per)                    <                      <                     0,01        20            40
tetrachloormethaan (tetra)                 <                      <                     0,01         5            10
1,1,1-trichloorethaan                      <                      <                     0,01        150          300
1,1,2-trichloorethaan                      <                      <                     0,01        65           130
trichlooretheen (tri)                      <                      <                      24         262          500
trichloormethaan (chloroform)              <                      <                       6         203          400
vinylchloride                              <                      <                     0,01        2,5            5
minerale olie                              <                      <                      50         325          600
bromoform                                  <                      <                       #         315          630
Toelichting bij tabel:
• : overschrijding van de streefwaarde                   < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde
•• : overschrijding van de tussenwaarde                  # : geen toetsingswaarden voor gegeven
••• : overschrijding interventiewaarde                    -: niet geanalyseerd




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


4         INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van Bosch Beheer is in december 2020, door Hunneman Milieu-Advies Raalte
BV, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Nachtegaalweg 17
te Kootwijkerbroek.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging
van en verkoop van de locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven
in de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

4.1       Vaste bodem en grondwater

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan
bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op
en/of in de bodem aangetroffen.

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 t/m MM-03), met
uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan kwik in MM-02, geen gehalten aangetoond
boven de achtergrondwaarden. Het in MM-02 aangetoonde gehalte aan kwik overschrijdt
de achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.

Analytisch zijn in de mengmonsters van de ondergrond (MM-04 t/m MM-06) geen
gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.

In het grondwater (peilbuis 13 en 20) zijn, met uitzondering van licht tot sterk verhoogde
gehalten aan arseen, barium en/of chroom, geen gehalten aangetoond boven de
streefwaarden. Het in peilbuis 13 aangetoonde gehalte aan arseen overschrijdt de
interventiewaarde. De overige licht verhoogd aangetoonde gehalten overschrijden de
streefwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.

4.2       Conclusies en aanbevelingen

In vaste bodem is een licht verhoogd gehalte aan kwik aangetoond. In het grondwater zijn
licht tot sterk verhoogde gehalten aan arseen, barium en/of chroom aangetoond. Het
aangetoonde gehalte aan arseen overschrijdt de interventiewaarde.

Op plaatsen waar kwel optreedt en anaeroob ijzerrijk grondwater in contact komt met
zuurstof, kunnen van nature verhoogde gehalten aan arseen voorkomen. Aangezien geen
antropogene bron bekend is, die het aangetoonde gehalte aan arseen zou kunnen hebben
veroorzaakt, verwachten wij dat het aangetoonde gehalte aan arseen een van nature
verhoogde achtergrondwaarde betreft. Nader onderzoek naar het aangetoonde gehalte aan
arseen achten wij derhalve niet noodzakelijk.
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er vanuit milieuhygienisch oogpunt geen
bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging en verkoop van de locatie.
Wij adviseren om bij ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten grondbalans.
Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit van
toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de vaste bodem kunnen bij toetsing aan
het Bbk beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik elders. Af te voeren grond
dient eventueel AP-04 te worden gekeurd, voor de bepaling van de definitieve
afzetmogelijkheden.




Verkennend bodemonderzoek, Nachtegaalweg 17 te Kootwijkerbroek                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 1

Kadastraal overzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                     Uw referentie: 201199




                    Deze kaart is noordgericht                  Schaal 1: 500
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                                Kadastrale gemeente             Garderen
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                Sectie                          G
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                Perceel                         4638
                    Bebouwing
                                                                Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 januari 2021   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers        eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                     Uw referentie: 201199_02




                    Deze kaart is noordgericht                  Schaal 1: 500
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                                Kadastrale gemeente             Garderen
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                Sectie                          G
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                Perceel                         4636
                    Bebouwing
                                                                Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 januari 2021   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers        eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>   BIJLAGE 2

Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                       01                                         weiland, m aaiveld                                   04                                       weiland, m aaiveld
              0                                                                            0                  0                                                                      0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,                                                                hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                     01   edelm an                                                                                        edelm an
                                                                                                                                     01
                                                                                           -30
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
                                     02   oranje, ow: geen, edelm an
             50                                                                            -50               50                                                                      -50

          t ype g r on d b or in g                                                                        t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0                                                                        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s                                                                      boorm eest er H . t e Pa s




                       02                                         weiland, m aaiveld                                   05                                       weiland, m aaiveld
              0                                                                            0                  0                                                                      0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,                                                                hum eus, neut raal bruin, oranje, ow:
                                          edelm an                                                                                        geen, edelm an
                                     01                                                                                              01




             50                                                                            -50               50                                                                      -50
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
                                          geel, ow: geen, edelm an                                        t ype g r on d b or in g
                                                                                                        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                     02                                                           boorm eest er H . t e Pa s




            100                                                                            -100
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                          geel, grijs, ow: geen, edelm an                                              06                                       weiland, m aaiveld
                                                                                                              0                                                                      0
                                     03                                                                                                   zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                                                                                                                          edelm an
                                                                                                                                     01
            150                                                                            -150
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                                             50                                                                      -50
                                     04
                                                                                                          t ype g r on d b or in g
                                                                                                        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                                                                                  boorm eest er H . t e Pa s
            200                                                                            -200

          t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s




                       03                                         weiland, m aaiveld
              0                                                                            0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                          edelm an
                                     01




             50                                                                            -50

          t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
         onderzoek                   N EN N a ch t e g a a lw e g 1 7 Koot w ijk e r b r oe k
        project code                 201199
 get ekend conform                   N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                       07                                         weiland, m aaiveld                                   10                                           gazon, m aaiveld
              0                                                                            0                  0                                                                            0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,                                                                hum eus, neut raal bruin, ow: geen,
                                          edelm an                                                                                        edelm an
                                     01                                                                                              01




             50                                                                                              50                                                                            -50

                                                                                                          t ype g r on d b or in g
                                     02                                                                 dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                                                                                  boorm eest er H . t e Pa s
                                                                                           -80
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
                                     03   grindig, neut raal oranje, wit , ow:
                                          geen, edelm an
            100                                                                            -100
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                          geel, grijs, ow: geen, edelm an                                              11                                           gazon, m aaiveld
                                                                                                              0                                                                            0
                                     04                                                                                                   zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                                                                                                                          edelm an
                                                                                                                                     01
            150                                                                            -150
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                                             50
                                     05



                                                                                                                                     02
            200                                                                            -200

          t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0                                                                            100                                                                            -100
  boorm eest er H . t e Pa s                                                                                                              zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                          hum eus, donker bruin, oranje, ow:
                                                                                                                                          geen, edelm an
                                                                                                                                     03


                       08                                         weiland, m aaiveld
              0                                                                            0                150                                                                            -150
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                          hum eus, neut raal bruin, geel, ow:                                                             grijs, geel, ow: geen, edelm an
                                          geen, edelm an
                                     01                                                                                              04




             50                                                                            -50              200                                                                            -200

          t ype g r on d b or in g                                                                        t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0                                                                        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s                                                                      boorm eest er H . t e Pa s




                       09                                         weiland, m aaiveld                                   12                                          klinker, m aaiveld
              0                                                                            0                  0                                                                            0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, ow: geen,                                                                                                              -8
                                          edelm an                                                                                        zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht
                                                                                                                                          grijs, ow: geen
                                     01
                                                                                                                                     01



             50                                                                            -50               50                                                                            -50

          t ype g r on d b or in g                                                                        t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0                                                                        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s                                                                      boorm eest er H . t e Pa s




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
         onderzoek                   N EN N a ch t e g a a lw e g 1 7 Koot w ijk e r b r oe k
        project code                 201199
 get ekend conform                   N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>          1                 13                                                 klinker, m aaiveld                                15                                         weiland, m aaiveld
                   0                                                                                 0                  0                                                                            0
                                                                                                                                                    zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                     -8                                             grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht                                                        ow: geen, edelm an
                                                     grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                                                                               01
                                          01



                  50                                                                                 -50               50                                                                            -50
                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                     hum eus, neut raal bruin, ow: geen,                            t ype g r on d b or in g
                                                     edelm an                                                     dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                          02                                                                boorm eest er H . t e Pa s




                 100                                                                                 -100
                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                     hum eus, neut raal bruin, ow: geen,                                         16                                         weiland, m aaiveld
                                                     edelm an                                                           0                                                                            0
                                          03                                                                                                        zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                                    grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                                                                                                                                    ow: geen, edelm an
                                                                                                                                               01
                 150                                                                                 -150
                                                     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                                     geel, grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                                                       50                                                                            -50
                                          04                                                                                                        zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                                    hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                                                                                                                                    edelm an
                                                                                                                                               02

200              200                                                                                 -200
                                                     zand, m at ig fijn, st erk silt ig, neut raal
                                                     grijs, ow: geen, edelm an                                                                                                                       -90
                                                                                                                                                    zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                                                                                                      100                           geel, wit , ow: geen, edelm an



                                                                                                                                               03
                 250



                                                                                                                      150                                                                            -150
                                                                                                                                                    zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                                                                                                                                    grijs, ow: geen, edelm an

                                                                                                                                               04
300              300                                                                                 -300

              t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
            dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0                                                                                  200                                                                            -200
      boorm eest er H . t e Pa s
                                                                                                                    t ype g r on d b or in g
                                                                                                                  dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                                                                                            boorm eest er H . t e Pa s


                            14                                                  gazon, m aaiveld
                   0                                                                                 0
                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                     hum eus, neut raal bruin, oranje, ow:                                       17                                         weiland, m aaiveld
                                                     geen, edelm an                                                     0                                                                            0
                                          01                                                                                                        zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                                    grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                                                                                                                                    ow: geen, edelm an
                                                                                                                                               01
                  50                                                                                 -50

              t ype g r on d b or in g
            dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0                                                                                   50                                                                            -50
      boorm eest er H . t e Pa s
                                                                                                                    t ype g r on d b or in g
                                                                                                                  dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                                                                                            boorm eest er H . t e Pa s




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
         onderzoek                        N EN N a ch t e g a a lw e g 1 7 Koot w ijk e r b r oe k
        project code                      201199
 get ekend conform                        N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                       18                                     weiland, m aaiveld                   1                 20                                               weiland, m aaiveld
              0                                                                    0                        0                                                                                  0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                              zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          grindig, zwak hum eus, donker bruin,                                                                hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                          ow: geen, edelm an                                                                                  edelm an
                                     01                                                                                            01




             50                                                                    -50                     50

          t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                                                                                                                   02
  boorm eest er H . t e Pa s


                                                                                                                                                                                               -90
                                                                                                                                              zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                                                                                          100                                 geel, oranje, ow: geen, edelm an
                       19                                     weiland, m aaiveld
              0                                                                    0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                   03
                                          grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                          ow: geen, edelm an
                                     01
                                                                                                          150                                                                                  -150
                                                                                                                                              zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                                                                                                                              grijs, geel, ow: geen, edelm an
             50                                                                    -50
                                                                                                                                   04
          t ype g r on d b or in g                                                       180
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s
                                                                                                          200                                                                                  -200
                                                                                                                                              zand, m at ig fijn, st erk silt ig, neut raal
                                                                                                                                              grijs, ow: geen, edelm an




                                                                                                          250




                                                                                         280                                                                                                   -280

                                                                                                       t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
                                                                                                     dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                                                                               boorm eest er H . t e Pa s




                                                                                                                     21                                               weiland, m aaiveld
                                                                                                            0                                                                                  0
                                                                                                                                              zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                              hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                                                                                                                              edelm an
                                                                                                                                   01




                                                                                                           50                                                                                  -50

                                                                                                       t ype g r on d b or in g
                                                                                                     dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
                                                                                               boorm eest er H . t e Pa s




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
         onderzoek                   N EN N a ch t e g a a lw e g 1 7 Koot w ijk e r b r oe k
        project code                 201199
 get ekend conform                   N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                       22                                         weiland, m aaiveld                                   25                                       weiland, m aaiveld
              0                                                                            0                  0                                                                      0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          grindig, zwak hum eus, donker bruin,                                                            hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                          ow: geen, edelm an                                                                              edelm an
                                     01                                                                                              01




             50                                                                            -50               50                                                                      -50

          t ype g r on d b or in g                                                                        t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0                                                                        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s                                                                      boorm eest er H . t e Pa s




                       23                                         weiland, m aaiveld
              0                                                                            0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          grindig, zwak hum eus, donker bruin,
                                          ow: geen, edelm an
                                     01




             50                                                                            -50
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                          edelm an
                                     02



                                                                                           -90
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
            100                           geel, wit , ow: geen, edelm an



                                     03




            150                                                                            -150
                                          zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht
                                          grijs, geel, ow: geen, edelm an

                                     04




            200                                                                            -200

          t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s




                       24                                         weiland, m aaiveld
              0                                                                            0
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker bruin, ow: geen,
                                          edelm an
                                     01




             50                                                                            -50

          t ype g r on d b or in g
        dat um 1 5 -1 2 -2 0 2 0
  boorm eest er H . t e Pa s




bodem profielen sch a a l 1 :2 5
         onderzoek                   N EN N a ch t e g a a lw e g 1 7 Koot w ijk e r b r oe k
        project code                 201199
 get ekend conform                   N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                        BORIN G                                           OLIE OP W ATER REACTIE
   num m er


                                               bodem m onst er, geroerd


                                                                                  Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
              casing
                                               bodem laag



                                                                                  GEUR IN TEN ISTEIT
              bent oniet
                                               grondwat erst and t ijdens boren



              filt ergrind                     bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                  Geen Zeer zwak       Zwak     Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                               bodem laag

              filt ert raject

              grondwat erst and




              links= cm -m aaiveld
              recht s= cm + NAP


                                GRON D SOORTEN                                    M ATE V AN BIJM EN GIN G

                                GRIND, grindig (G,g)                              zwak - (0-5%)


                                ZAND, zandig (Z,z)                                m at ig - (5-15%)


                                LEEM, silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)


                                KLEI, kleiig (K,k)                                uit erst - (> 50%)


                                VEEN, hum eus (V,h)


                                slib




                                V ERH ARD IN GEN                                  GRAD ATIE Z AN D

                                asfalt , bet on, klinkers, t egels                uf = uit erst fijn (63-105 um )
                                st elconplaat , ondoordringbare laag              zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                  m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                  m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                  zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                  ug = uit erst grof (420-2000 um )




                                OV ERIG                                           GRAD ATIE GRIN D

                                bodem vreem de best andsdelen aanwezig            f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                  m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                  zg = zeer grof (16-63 m m )
                                wat er


                                                                                  BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG

                                                                                  pid = fot o ionisat ie det ect or
                                                                                  bv = bodem vocht
                                                                                  ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                         BIJLAGE 3

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Project             201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Certificaten        1130866
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                                   Toetsdatum: 4 januari 2021 07:14


Monsterreferentie                   6567618
Monsteromschrijving                 MM-01, 01: 0-30, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50,
                                    09: 0-50
Analyse                               Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel             AW               T             I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)             5.1             10
Lutum                                % (m/m ds)             1.0             25

Droogrest
droge stof                           %                     82.2           82.2         @

Metalen ICP-AES
arseen (As)                          mg/kg ds                12             20          -               20              48            76
barium (Ba)                          mg/kg ds             < 20           < 54          @               190             555          920
cadmium (Cd)                         mg/kg ds             < 0.2        < 0.21           -               0.6            6.8            13
chroom (Cr)                          mg/kg ds             < 10           < 13           -               55           117.5          180
kobalt (Co)                          mg/kg ds               <3           < 7.4          -               15           102.5          190
koper (Cu)                           mg/kg ds                14             26          -               40             115          190
kwik (Hg) (niet vluchtig)            mg/kg ds              0.07           0.10          -              0.15        18.075             36
lood (Pb)                            mg/kg ds                13             19          -               50             290          530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds             < 1.5          < 1.0          -               1.5          95.75          190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds               <4             <8           -               35            67.5          100
zink (Zn)                            mg/kg ds                35             77          -              140             430          720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds             < 35           < 48           -              190           2595          5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                            mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fenantreen                           mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
anthraceen                           mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fluoranteen                          mg/kg ds              0.11           0.11
benzo(a)antraceen                    mg/kg ds              0.06           0.06
chryseen                             mg/kg ds              0.09           0.09
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg ds              0.06           0.06
benzo(a)pyreen                       mg/kg ds              0.08           0.08
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds              0.06           0.06
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg ds              0.08           0.08

Sommaties
som PAK (10)                         mg/kg ds              0.64           0.64          -               1.5          20.75            40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                             mg/kg ds          < 0.001       < 0.0014
PCB - 52                             mg/kg ds          < 0.001       < 0.0014
PCB - 101                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.0014
PCB - 118                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.0014
PCB - 138                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.0014
PCB - 153                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.0014
PCB - 180                            mg/kg ds          < 0.001       < 0.0014

Sommaties
som PCBs (7)                         mg/kg ds            0.005       < 0.0096           -              0.02           0.51             1




Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 6

Monsterreferentie                   6567619
Monsteromschrijving                 MM-02, 10: 0-50, 11: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 12: 8-50, 13: 50-100
Analyse                               Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW               T        I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)             3.9            10
Lutum                                % (m/m ds)             1.0            25

Droogrest
droge stof                           %                     84.8          84.8          @

Metalen ICP-AES
arseen (As)                          mg/kg ds               11             18          -                20             48       76
barium (Ba)                          mg/kg ds               25             97          @               190            555      920
cadmium (Cd)                         mg/kg ds            < 0.2         < 0.22          -               0.6            6.8       13
chroom (Cr)                          mg/kg ds             < 10           < 13          -                55          117.5      180
kobalt (Co)                          mg/kg ds              <3           < 7.4          -                15          102.5      190
koper (Cu)                           mg/kg ds               11             21          -                40            115      190
kwik (Hg) (niet vluchtig)            mg/kg ds              0.31          0.44     2.9 AW(WO)          0.15         18.075       36
lood (Pb)                            mg/kg ds               13             20          -                50            290      530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds            < 1.5          < 1.0          -               1.5          95.75      190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds              <4             <8           -                35           67.5      100
zink (Zn)                            mg/kg ds               50            110          -               140            430      720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds             < 35           < 63          -               190           2595     5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                            mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fenantreen                           mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
anthraceen                           mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fluoranteen                          mg/kg ds              0.07          0.07
benzo(a)antraceen                    mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
chryseen                             mg/kg ds              0.07          0.07
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
benzo(a)pyreen                       mg/kg ds              0.06          0.06
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg ds           < 0.05        < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                         mg/kg ds              0.44          0.44          -               1.5          20.75       40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                             mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 52                             mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 101                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 118                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 138                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 153                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 180                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018

Sommaties
som PCBs (7)                         mg/kg ds            0.005        < 0.013          -              0.02           0.51        1




Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 6

Monsterreferentie                   6567620
Monsteromschrijving                 MM-03, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50
Analyse                               Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW                   T      I

Lutum/Humus
Organische stof                      % (m/m ds)             4.0            10
Lutum                                % (m/m ds)             1.0            25

Droogrest
droge stof                           %                       83          83.0          @

Metalen ICP-AES
arseen (As)                          mg/kg ds               <4          < 4.7          -                20             48         76
barium (Ba)                          mg/kg ds                20            78          @               190            555        920
cadmium (Cd)                         mg/kg ds             < 0.2        < 0.22          -                0.6            6.8        13
chroom (Cr)                          mg/kg ds             < 10           < 13          -                55          117.5        180
kobalt (Co)                          mg/kg ds               <3          < 7.4          -                15          102.5        190
koper (Cu)                           mg/kg ds                16            31          -                40            115        190
kwik (Hg) (niet vluchtig)            mg/kg ds           < 0.05         < 0.05          -              0.15         18.075         36
lood (Pb)                            mg/kg ds                14            21          -                50            290        530
molybdeen (Mo)                       mg/kg ds             < 1.5         < 1.0          -                1.5         95.75        190
nikkel (Ni)                          mg/kg ds               <4             <8          -                35            67.5       100
zink (Zn)                            mg/kg ds                31            70          -               140            430        720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    mg/kg ds             < 35           < 61          -               190           2595       5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                            mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fenantreen                           mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
anthraceen                           mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fluoranteen                          mg/kg ds              0.08          0.08
benzo(a)antraceen                    mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
chryseen                             mg/kg ds              0.07          0.07
benzo(k)fluoranteen                  mg/kg ds              0.05          0.05
benzo(a)pyreen                       mg/kg ds              0.05          0.05
benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen               mg/kg ds           < 0.05        < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                         mg/kg ds              0.46          0.46          -                1.5         20.75         40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                             mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 52                             mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 101                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 118                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 138                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 153                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018
PCB - 180                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0018

Sommaties
som PCBs (7)                         mg/kg ds            0.005        < 0.012          -              0.02            0.51         1




Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 6

Monsterreferentie                   6567621
Monsteromschrijving                 MM-04, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 07: 80-100, 07: 100-150, 07: 150-200,
                                    13: 150-200, 11: 150-200
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel           AW              T      I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             0.6            10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0            25

Droogrest
droge stof                          %                     84.1          84.1         @

Metalen ICP-AES
arseen (As)                         mg/kg ds                 6            10         -               20             48     76
barium (Ba)                         mg/kg ds             < 20           < 54         @              190            555    920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.24         -               0.6           6.8     13
chroom (Cr)                         mg/kg ds             < 10           < 13         -               55          117.5    180
kobalt (Co)                         mg/kg ds               <3          < 7.4         -               15          102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds               <5          < 7.2         -               40            115    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds            < 0.05        < 0.05         -              0.15        18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds             < 10           < 11         -               50            290    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0         -               1.5         95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               <4            <8          -               35           67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             < 20           < 33         -              140            430    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             < 35         < 120          -              190           2595   5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
chryseen                            mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds            < 0.05      < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              0.35        < 0.35         -               1.5         20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.005      < 0.024          -              0.02          0.51      1




Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 6

Monsterreferentie                   6567622
Monsteromschrijving                 MM-05, 23: 50-90, 20: 50-90, 13: 100-150, 11: 100-150, 11: 50-100, 16: 50-90
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel           AW                T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             3.8            10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0            25

Droogrest
droge stof                          %                     83.1          83.1         @

Metalen ICP-AES
arseen (As)                         mg/kg ds               <4          < 4.7          -               20              48      76
barium (Ba)                         mg/kg ds              < 20          < 54         @               190             555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.22          -              0.6              6.8     13
chroom (Cr)                         mg/kg ds              < 10          < 13          -               55            117.5    180
kobalt (Co)                         mg/kg ds               <3          < 7.4          -               15            102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds                 8            16          -               40             115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds              0.06          0.08          -             0.15           18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds                11            17          -               50             290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0          -              1.5            95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               <4            <8           -               35             67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds              < 20          < 32          -              140             430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              < 35          < 64          -              190            2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds              0.08          0.08
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
chryseen                            mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds            < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               0.4          0.40          -              1.5            20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001     < 0.0018
PCB - 52                            mg/kg ds           < 0.001     < 0.0018
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0018
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0018
PCB - 138                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0018
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0018
PCB - 180                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0018

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.005       < 0.013          -             0.02             0.51      1




Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 6

Monsterreferentie                   6567623
Monsteromschrijving                 MM-06, 23: 150-200, 23: 100-150, 20: 150-200, 20: 100-150, 16: 150-200, 16: 100-150
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW            T        I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             0.4            10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0            25

Droogrest
droge stof                          %                     83.6          83.6        @

Metalen ICP-AES
arseen (As)                         mg/kg ds              <4           < 4.9         -                20           48       76
barium (Ba)                         mg/kg ds             < 20          < 54         @               190           555      920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.24         -                0.6          6.8      13
chroom (Cr)                         mg/kg ds             < 10          < 13          -                55         117.5     180
kobalt (Co)                         mg/kg ds              <3           < 7.4         -                15         102.5     190
koper (Cu)                          mg/kg ds              <5           < 7.2         -                40          115      190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds           < 0.05         < 0.05         -             0.15        18.075       36
lood (Pb)                           mg/kg ds             < 10          < 11          -                50          290      530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0         -                1.5        95.75     190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              <4             <8          -                35          67.5     100
zink (Zn)                           mg/kg ds             < 20          < 33          -              140           430      720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             < 35         < 120          -              190          2595     5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
chryseen                            mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds           < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              0.35        < 0.35         -                1.5        20.75      40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005       < 0.024          -             0.02           0.51       1

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
x AW(WO)          x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
-                 <= Achtergrondwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer A. Mager
Barkstraat 5
8102GV RAALTE




Uw kenmerk              :   201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Ons kenmerk             :   Project 1130866
Validatieref.           :   1130866_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   ABOJ-QJAP-UWYN-GQPF
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                   Amsterdam, 22 december 2020


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                         T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                              BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                    www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1130866
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Uw Monsterreferenties
6567618 = MM-01, 01: 0-30, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50
6567619 = MM-02, 10: 0-50, 11: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 12: 8-50, 13: 50-100
6567620 = MM-03, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        15/12/2020                     15/12/2020                      15/12/2020
Ontvangstdatum opdracht                         :                        16/12/2020                     16/12/2020                      16/12/2020
Startdatum                                      :                        16/12/2020                     16/12/2020                      16/12/2020
Monstercode                                     :                        6567618                        6567619                         6567620
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       82,2                          84,8                            83,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               5,1                           3,9                             4,0
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1                            <1                              <1
Anorganische parameters - metalen
S arseen (As)                   mg/kg ds                                    12                             11                             < 4,0
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                  < 20                             25                              20
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                   < 0,20                         < 0,20                          < 0,20
S chroom (Cr)                   mg/kg ds                                  < 10                           < 10                            < 10
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                   < 3,0                          < 3,0                           < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    14                             11                              16
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                     0,07                           0,31                          < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                    13                             13                              14
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                   < 1,5                          < 1,5                           < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                   <4                             <4                              <4
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                    35                             50                              31

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                              < 35                           < 35                            < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,11                          0,07                            0,08
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,06                        < 0,05                          < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,09                          0,07                            0,07
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,06                        < 0,05                            0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,08                          0,06                            0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,06                        < 0,05                          < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,08                        < 0,05                          < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,64                          0,44                            0,46

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,005                           0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ABOJ-QJAP-UWYN-GQPF                                                                                       Ref.: 1130866_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1130866
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Uw Monsterreferenties
6567621 = MM-04, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 07: 80-100, 07: 100-150, 07: 150-200, 13: 150-200, 11: 150-200
6567622 = MM-05, 23: 50-90, 20: 50-90, 13: 100-150, 11: 100-150, 11: 50-100, 16: 50-90
6567623 = MM-06, 23: 150-200, 23: 100-150, 20: 150-200, 20: 100-150, 16: 150-200, 16: 100-150

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        15/12/2020                     15/12/2020                      15/12/2020
Ontvangstdatum opdracht                         :                        16/12/2020                     16/12/2020                      16/12/2020
Startdatum                                      :                        16/12/2020                     16/12/2020                      16/12/2020
Monstercode                                     :                        6567621                        6567622                         6567623
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       84,1                          83,1                            83,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               0,6                           3,8                             0,4
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1                            <1                              <1
Anorganische parameters - metalen
S arseen (As)                   mg/kg ds                                     6,0                          < 4,0                           < 4,0
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                  < 20                           < 20                            < 20
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                   < 0,20                         < 0,20                          < 0,20
S chroom (Cr)                   mg/kg ds                                  < 10                           < 10                            < 10
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                   < 3,0                          < 3,0                           < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                   < 5,0                            8,0                           < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                   < 0,05                           0,06                          < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                  < 10                             11                            < 10
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                   < 1,5                          < 1,5                           < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                   <4                             <4                              <4
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                  < 20                           < 20                            < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                              < 35                           < 35                            < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   < 0,05                          0,08                          < 0,05
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,35                          0,40                            0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,005                           0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ABOJ-QJAP-UWYN-GQPF                                                                                       Ref.: 1130866_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1130866
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ABOJ-QJAP-UWYN-GQPF                                                                                     Ref.: 1130866_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1130866
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6567618           MM-01, 01: 0-30, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 01                                            0.00-0.30         3745390AA
                  06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50                   02                                            0.00-0.50         3745374AA
                                                                           03                                            0.00-0.50         3745402AA
                                                                           04                                            0.00-0.50         3745393AA
                                                                           05                                            0.00-0.50         3745388AA
                                                                           06                                            0.00-0.50         3745395AA
                                                                           07                                            0.00-0.50         3745226AA
                                                                           08                                            0.00-0.50         3745229AA
                                                                           09                                            0.00-0.50         3745233AA

6567619           MM-02, 10: 0-50, 11: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 10                                            0.00-0.50         3678863AA
                  17: 0-50, 12: 8-50, 13: 50-100                           11                                            0.00-0.50         3678435AA
                                                                           14                                            0.00-0.50         3679833AA
                                                                           15                                            0.00-0.50         3678761AA
                                                                           16                                            0.00-0.50         3678716AA
                                                                           17                                            0.00-0.50         3678711AA
                                                                           12                                            0.08-0.50         3679818AA
                                                                           13                                            0.50-1.00         3679829AA

6567620           MM-03, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 18                                            0.00-0.50         3678708AA
                  23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50                             19                                            0.00-0.50         3679125AA
                                                                           20                                            0.00-0.50         3679541AA
                                                                           21                                            0.00-0.50         3679546AA
                                                                           22                                            0.00-0.50         3679828AA
                                                                           23                                            0.00-0.50         3678703AA
                                                                           24                                            0.00-0.50         3622433AA
                                                                           25                                            0.00-0.50         3622447AA

6567621           MM-04, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 07:                           02                          0.50-1.00         3745387AA
                  80-100, 07: 100-150, 07: 150-200, 13: 150-200, 11:                         02                          1.00-1.50         3745386AA
                  150-200                                                                    02                          1.50-2.00         3745391AA
                                                                                             07                          0.80-1.00         3745232AA
                                                                                             07                          1.00-1.50         3745227AA
                                                                                             07                          1.50-2.00         3745236AA
                                                                                             13                          1.50-2.00         3678453AA
                                                                                             11                          1.50-2.00         3679545AA

6567622           MM-05, 23: 50-90, 20: 50-90, 13: 100-150, 11:                              23                          0.50-0.90         3620953AA
                  100-150, 11: 50-100, 16: 50-90                                             20                          0.50-0.90         3678692AA
                                                                                             13                          1.00-1.50         3678436AA
                                                                                             11                          1.00-1.50         3679534AA
                                                                                             11                          0.50-1.00         3678415AA
                                                                                             16                          0.50-0.90         3678719AA

6567623           MM-06, 23: 150-200, 23: 100-150, 20: 150-200, 20:                          23                          1.50-2.00         3678706AA
                  100-150, 16: 150-200, 16: 100-150                                          23                          1.00-1.50         3678709AA
                                                                                             20                          1.50-2.00         3678707AA
                                                                                             20                          1.00-1.50         3678705AA
                                                                                             16                          1.50-2.00         3678718AA
                                                                                             16                          1.00-1.50         3678715AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ABOJ-QJAP-UWYN-GQPF                                                                                     Ref.: 1130866_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1130866
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As)                                          :   Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Chroom (Cr)                                          :   Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ABOJ-QJAP-UWYN-GQPF                                                                                     Ref.: 1130866_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Project             201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Certificaten        1133975
Toetsing            T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.1.0                                                                         Toetsdatum: 30 december 2020 10:24


Monsterreferentie                   6577003
Monsteromschrijving                 peilbuis, 13-1: 200-300
Analyse                               Eenheid       Analyseres.         Toetsoordeel          S               T             I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)                          µg/l                      76             1.3 I          10              35            60
barium (Ba)                          µg/l                     180             3.6 S          50            337.5          625
cadmium (Cd)                         µg/l                 < 0.2                 -           0.4              3.2            6
chroom (Cr)                          µg/l                      3.6            3.6 S           1             15.5           30
kobalt (Co)                          µg/l                      9.7              -            20              60           100
koper (Cu)                           µg/l                      <2               -            15              45            75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)            µg/l                < 0.05                 -          0.05            0.175          0.3
lood (Pb)                            µg/l                      <2               -            15              45            75
molybdeen (Mo)                       µg/l                      <2               -             5            152.5          300
nikkel (Ni)                          µg/l                      9.7              -            15              45            75
zink (Zn)                            µg/l                      47               -            65            432.5          800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    µg/l                     < 50              -            50             325           600

Vluchtige aromaten
benzeen                              µg/l                 < 0.2                 -           0.2             15.1           30
ethylbenzeen                         µg/l                 < 0.2                 -             4              77           150
naftaleen                            µg/l                < 0.02                 -          0.01           35.005           70
o-xyleen                             µg/l                 < 0.1
styreen                              µg/l                 < 0.2                 -             6             153           300
tolueen                              µg/l                 < 0.2                 -             7            503.5        1000
xyleen (som m+p)                     µg/l                 < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                          µg/l                      0.2              -           0.2             35.1           70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan                µg/l                 < 0.1                 -          0.01          150.005          300
1,1,2-trichloorethaan                µg/l                 < 0.1                 -          0.01           65.005          130
1,1-dichloorethaan                   µg/l                 < 0.2                 -             7            453.5          900
1,1-dichlooretheen                   µg/l                 < 0.1                 -          0.01            5.005           10
1,1-dichloorpropaan                  µg/l                 < 0.2
1,2-dichloorethaan                   µg/l                 < 0.2                 -             7            203.5          400
1,2-dichloorpropaan                  µg/l                 < 0.2
1,3-dichloorpropaan                  µg/l                 < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen               µg/l                 < 0.1
dichloormethaan                      µg/l                 < 0.2                 -          0.01          500.005        1000
monochlooretheen (vinylchlori        µg/l                 < 0.2                 -          0.01            2.505            5
tetrachlooretheen                    µg/l                 < 0.1                 -          0.01           20.005           40
tetrachloormethaan                   µg/l                 < 0.1                 -          0.01            5.005           10
trans-1,2-dichlooretheen             µg/l                 < 0.1
trichlooretheen                      µg/l                 < 0.2                 -            24             262           500
trichloormethaan                     µg/l                 < 0.2                 -             6             203           400

Sommaties
som C+T dichlooretheen               µg/l                      0.1              -          0.01           10.005           20
som dichloorpropanen                 µg/l                      0.4              -           0.8             40.4           80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform           µg/l                 < 0.2                @                                          630

Toetsoordeel monster 6577003:                                         Overschrijding Interventiewaarde




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Monsterreferentie                   6577004
Monsteromschrijving                 peilbuis, 20-1: 180-280
Analyse                               Eenheid       Analyseres.               Toetsoordeel              S         T       I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)                          µg/l                      <5                   -                  10        35      60
barium (Ba)                          µg/l                     270                 5.4 S                50      337.5    625
cadmium (Cd)                         µg/l                 < 0.2                     -                  0.4       3.2      6
chroom (Cr)                          µg/l                      1.8                1.8 S                 1       15.5     30
kobalt (Co)                          µg/l                       2                   -                  20        60     100
koper (Cu)                           µg/l                      12                   -                  15        45      75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)            µg/l                < 0.05                     -              0.05        0.175    0.3
lood (Pb)                            µg/l                      <2                   -                  15        45      75
molybdeen (Mo)                       µg/l                      <2                   -                   5      152.5    300
nikkel (Ni)                          µg/l                      8.5                  -                  15        45      75
zink (Zn)                            µg/l                      57                   -                  65      432.5    800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)    µg/l                     < 50                  -                  50       325     600

Vluchtige aromaten
benzeen                              µg/l                 < 0.2                     -                  0.2      15.1     30
ethylbenzeen                         µg/l                 < 0.2                     -                   4        77     150
naftaleen                            µg/l                < 0.02                     -              0.01       35.005     70
o-xyleen                             µg/l                 < 0.1
styreen                              µg/l                 < 0.2                     -                   6       153     300
tolueen                              µg/l                 < 0.2                     -                   7      503.5   1000
xyleen (som m+p)                     µg/l                 < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                          µg/l                      0.2                  -                  0.2      35.1     70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan                µg/l                 < 0.1                     -              0.01      150.005    300
1,1,2-trichloorethaan                µg/l                 < 0.1                     -              0.01       65.005    130
1,1-dichloorethaan                   µg/l                 < 0.2                     -                   7      453.5    900
1,1-dichlooretheen                   µg/l                 < 0.1                     -              0.01        5.005     10
1,1-dichloorpropaan                  µg/l                 < 0.2
1,2-dichloorethaan                   µg/l                 < 0.2                     -                   7      203.5    400
1,2-dichloorpropaan                  µg/l                 < 0.2
1,3-dichloorpropaan                  µg/l                 < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen               µg/l                 < 0.1
dichloormethaan                      µg/l                 < 0.2                     -              0.01      500.005   1000
monochlooretheen (vinylchlori        µg/l                 < 0.2                     -              0.01        2.505      5
tetrachlooretheen                    µg/l                 < 0.1                     -              0.01       20.005     40
tetrachloormethaan                   µg/l                 < 0.1                     -              0.01        5.005     10
trans-1,2-dichlooretheen             µg/l                 < 0.1
trichlooretheen                      µg/l                 < 0.2                     -                  24       262     500
trichloormethaan                     µg/l                 < 0.2                     -                   6       203     400

Sommaties
som C+T dichlooretheen               µg/l                      0.1                  -              0.01       10.005     20
som dichloorpropanen                 µg/l                      0.4                  -                  0.8      40.4     80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform           µg/l                 < 0.2                    @                                    630

Toetsoordeel monster 6577004:                                               Overschrijding Streefwaarde


Legenda
@                  Geen toetsoordeel mogelijk
xI                 x maal Interventiewaarde
-                  <= Streefwaarde
xS                 x maal Streefwaarde
N.B.               De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer A. Mager
Barkstraat 5
8102GV RAALTE




Uw kenmerk              :   201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Ons kenmerk             :   Project 1133975
Validatieref.           :   1133975_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   JSIP-NJSZ-GBGI-PUVW
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                   Amsterdam, 30 december 2020


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                         T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                              BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                    www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1133975
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Uw Monsterreferenties
6577003 = peilbuis, 13-1: 200-300
6577004 = peilbuis, 20-1: 180-280


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        24/12/2020                     24/12/2020
Ontvangstdatum opdracht                         :                        24/12/2020                     24/12/2020
Startdatum                                      :                        24/12/2020                     24/12/2020
Monstercode                                     :                        6577003                        6577004
Uw Matrix                                       :                        Grondwater                     Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As)                   µg/l                                        76                            <5
S barium (Ba)                   µg/l                                       180                            270
S cadmium (Cd)                  µg/l                                       < 0,2                          < 0,2
S chroom (Cr)                   µg/l                                         3,6                            1,8
S kobalt (Co)                   µg/l                                         9,7                            2,0
S koper (Cu)                    µg/l                                       <2                              12
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)     µg/l                                       < 0,05                         < 0,05
S lood (Pb)                     µg/l                                       <2                             <2
S molybdeen (Mo)                µg/l                                       <2                             <2
S nikkel (Ni)                   µg/l                                         9,7                            8,5
S zink (Zn)                     µg/l                                        47                             57

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l                                  < 50                           < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S ethylbenzeen                   µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02                        < 0,02
S o-xyleen                       µg/l                                       < 0,1                         < 0,1
S styreen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S tolueen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S xyleen (som m+p)               µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S som xylenen                    µg/l                                         0,2                           0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S dichloormethaan                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                     < 0,2                         < 0,2
S tetrachlooretheen                   µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S tetrachloormethaan                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trichlooretheen                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S trichloormethaan                    µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S som C+T dichlooretheen              µg/l                                    0,1                           0,1
S som dichloorpropanen                µg/l                                    0,4                           0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)         µg/l                                  < 0,2                         < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JSIP-NJSZ-GBGI-PUVW                                                                                     Ref.: 1133975_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1133975
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JSIP-NJSZ-GBGI-PUVW                                                                                     Ref.: 1133975_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1133975
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6577003           peilbuis, 13-1: 200-300                                                    1                           2.00-3.00         0390333YA
                                                                                             1                           2.00-3.00         0316008MM

6577004           peilbuis, 20-1: 180-280                                                    1                           1.80-2.80         0390318YA
                                                                                             1                           1.80-2.80         0315996MM




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JSIP-NJSZ-GBGI-PUVW                                                                                     Ref.: 1133975_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1133975
Uw project omschrijving                         : 201199-NEN Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As)                                          :   Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr)                                          :   Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                    :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                              :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                       :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride                                        :   Conform AS3130 prestatieblad 1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JSIP-NJSZ-GBGI-PUVW                                                                                     Ref.: 1133975_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 4

Historische informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket

GE020303105 Dorpsontwikkeling Kootwijkerbroek

 Datum: 4-1-2021




 Legenda

 Locatie

 Voortgang onderzoek




 Mijnsteengebieden




                                                Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bodemloket Rapport GE020303105 Dorpsontwikkeling Kootwijkerbroek



     RapportGE020303105 Dorpsontwikkeling Kootwijkerbroek
     Inhoud

     1     Algemeen


     1.1    Administratieve gegevens
     1.2    Statusinformatie
     1.3    Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
     1.4    Onderzoeksrapporten
     1.5    Besluiten
     1.6    Saneringsinformatie
     1.7    Contactgegevens


     2     Disclaimer


      1 Algemeen


            Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.




      1.1     Administratieve gegevens

              Locatienaam:                                                 Dorpsontwikkeling Kootwijkerbroek
              Identificatiecode volgens bevoegd gezag:                     GE020303105
              Locatiecode gemeentelijk BIS:                                AA020303105
              Adres:                                                       Wesselseweg 178 3774RM Kootwijkerbroek
              Gegevensbeheerder:                                           Barneveld
              Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie
              onder valt meer informatie beschikbaar zijn.



      1.2     Statusinformatie

              Vervolg:
              Omschrijving:



      1.3     Verontreinigende (onderzochte)
              activiteiten

                Omschrijving      Start   Eind




      1.4     Onderzoeksrapporten

                Type                              Auteur                        Nummer             Datum
                Verkennend onderzoek NEN 5740     Vink                          M06-125            2006-06-06
                Verkennend onderzoek NEN 5740     Vink                          M04-291.1          2005-06-28
                Verkennend onderzoek NEN 5740     Vink                          M04-291            2004-12-16
                Historisch onderzoek              KBOV                          BA04-R01.2         2004-06-01
                Verkennend onderzoek NEN 5740     Van de Haar Groep             23878              2003-01-31
                Verkennend onderzoek NEN 5740     MIDDEN NEDERLAND              vo/vdb/2003/005    2003-01-23
                                                  MILIEU


                                                                                                           Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bodemloket Rapport GE020303105 Dorpsontwikkeling Kootwijkerbroek




               Verkennend onderzoek NEN 5740      Grondvitaal BV                 20029278           2003-01-08
               Verkennend onderzoek NEN 5740      Grondvitaal BV                 20029279           2003-01-08
               Verkennend onderzoek NEN 5740      MIDDEN NEDERLAND               vo/vdb/2002/033    2002-03-25
                                                  MILIEU
               Verkennend onderzoek NVN           Kattenbroek                    IKVO99314          1999-11-19
               5740
               Saneringsplan                      CSO                            KWB.B01.60         1999-10-07
               Verkennend onderzoek NVN           Vink                           M98-104            1998-06-12
               5740
               Verkennend onderzoek NVN           DHV                            MT-DE960714        1997-03-20
               5740
               Saneringsplan                      DHV                            MT-DE960747        1997-03-20
               Verkennend onderzoek NVN           Vink                           93-290             1993-12-01
               5740




      1.5     Besluiten

               Type   Kenmerk     Datum




      1.6     Saneringsinformatie

               Bovengronds     Ondergronds      Start    Eind




      1.7     Contact

              Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Barneveld

      2 Disclaimer

            De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen
            gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen
            historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te
            krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
            De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de
            informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie
            van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de
            gegevensbeheerder staat hierboven.
            Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
            Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze
            helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.




                                                                                                             Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket

GE020301781 Nachtegaalweg 17

 Datum: 4-1-2021




 Legenda

 Locatie

 Voortgang onderzoek




 Mijnsteengebieden




                               Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bodemloket Rapport GE020301781 Nachtegaalweg 17



    RapportGE020301781 Nachtegaalweg 17
    Inhoud

    1     Algemeen


    1.1     Administratieve gegevens
    1.2     Statusinformatie
    1.3     Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
    1.4     Onderzoeksrapporten
    1.5     Besluiten
    1.6     Saneringsinformatie
    1.7     Contactgegevens


    2     Disclaimer


      1 Algemeen


            Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.




      1.1     Administratieve gegevens

              Locatienaam:                                                  Nachtegaalweg 17
              Identificatiecode volgens bevoegd gezag:                      GE020301781
              Locatiecode gemeentelijk BIS:                                 AA020301781
              Adres:                                                        Nachtegaalweg 17 3774PG Kootwijkerbroek
              Gegevensbeheerder:                                            Barneveld
              Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie
              onder valt meer informatie beschikbaar zijn.



      1.2     Statusinformatie

              Vervolg:
              Omschrijving:



      1.3     Verontreinigende (onderzochte)
              activiteiten

               Omschrijving       Start   Eind




      1.4     Onderzoeksrapporten

               Type                               Auteur        Nummer       Datum
               Verkennend onderzoek NVN           Kattenbroek   IKVO98296    1999-09-01
               5740




      1.5     Besluiten

               Type      Kenmerk    Datum



                                                                                                           Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bodemloket Rapport GE020301781 Nachtegaalweg 17




      1.6     Saneringsinformatie

               Bovengronds     Ondergronds      Start   Eind




      1.7     Contact

              Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Barneveld

      2 Disclaimer

            De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen
            gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen
            historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te
            krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
            De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de
            informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie
            van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de
            gegevensbeheerder staat hierboven.
            Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
            Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze
            helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.




                                                                                                             Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>   KATTENBROEK
   VAN DE STREEK
BODEMONDERZOEK EN ADVIES




   MEULUNTERSEWEG 35, LUNTEREN
   POSTBUS 180, 6740 AD   LUNTEREN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>   KATTENBROEK
   VAN DE STREEK
BODEMONDERZOEK EN ADVIES




                                  VERKENNEND BODEMONDERZOEK;
                                  NACHTEGAALWEG 17 IN KOOTWIJKERBROEK

                                  opdrachtgever                Sun Circle
                                  project                      IKV098296
                                  datum                        1 september 1999




                                              Bodem Informatie Systeem

                                                         885

                                                  Gemeente Barneveld




   MEULUNTERSEWEG 35, LUNTEREN
   POSTBUS 180, 6740 AD         LUNTEREN
   TELEFOON 0318 485008, FAX 487160
   AUTOTELEFOON 06 532 1 7436


   RABOBANK 36.45.02.258,   HREG.NR.   09085936
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     INHOUDSOPGAVE


     1.          INLEIDING                                                        1

          1.1.     Algemeen                                                       1
          1.2.     Onderzoeksopzet                                                1

]    2.          VOORONDERZOEK                                                    2
i
1

          2.1.     Historische en locatiegegevens                                 2
s         2.2.     Bodemopbouw en geohydrologische situatie                       2
J         2.3.     Hypothese                                                      3

,    3.          OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK                            4

]         3.1.     Onderzoeksstrategie                                            4
;         3.2.     Veldwerkprogramma                                              4
'         3.3.     Laboratoriumonderzoek                                          4

     4.          ONDERZOEKSRESULTATEN                                             6

■i        4.1.     Bodemopbouw                                                    6
          4.2.     Zintuiglijke waarnemingen                                      6
          4.3.     Analyseresultaten                                              6
          4.3.1. Grond                                                            6
          4.3.2. Grondwater                                                       6


     5.          CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                      7




     BIJLAGEN

                              Toetsingstoelichting
                   II         Toetsingstabel          KATTENBROEK VAN DE STREEK
                   III        Analysecertificaten     ALcontrol Laboratoria
                   IV         Boorbeschrijvingen      KATTENBROEK VAN DE STREEK
                  V           Onderzoekslocatie ; schaal 1 ■+■ 25.000
                              Tekening 1           ; schaal 1     500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>INLEIDING



Algemeen

Door Sun Circle is aan KATTENBROEK VAN DE STREEK opdracht verleend voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek naar de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie Nachtegaalweg
1 7 in Kootwijkerbroek.

De locatie is gelegen op kaartblad 32 H van de Topografische Kaart van Nederland, X-coördinaat
173,42 en Y-coördinaat 462,16. Voorde situering kan bijlage V geraadpleegd worden. Het perceel
is kadastraal bekend bij de gemeente Garderen, sectie G, nr. 1914.

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek vormt de aanvraag van een bouwvergunning voor
de nieuwbouw van een woning op het bovengenoemde perceel.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat in de grond of het freatisch
grondwater op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig
zijn in gehalten, welke een bedreiging vormen voor een duurzame bodem.


Onderzoeksopzet

De opzet van het onderzoek is gebaseerd op de NVN 5740 (Bodem; Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek) van 1991, opgesteld door de normcommissie 'Bodemkwaliteit'.
Op de volgende pagina's zal worden ingegaan op de resultaten van het verkennend
bodemonderzoek. Om te beginnen worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Hierna
worden achtereenvolgens de hypothese-stelling, de opzet en de uitvoering van het onderzoek en de
onderzoeksresultaten besproken. Tot slot worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Er wordt gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Naarmate de
periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal
meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.




 KATTENBROEK
 VAN
                IKV098296 - Nachtegaalweg I 7 in Kootwijkerbroek - I september 1999
                                                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>VOORONDERZOEK



De doelstelling van het vooronderzoek is het verhogen van de doelmatigheid van het verkennend
bodemonderzoek. Het vooronderzoek bestaat uit de inventarisatie van gegevens betreffende het
terreingebruik in het verleden en het heden, alsmede de bodemopbouw en geohydrologische situatie.
Op basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats.


Historische en locatiegegevens

De locatie gelegen aan de Nachtegaalweg 1 7 in Kootwijkerbroek bevindt zich voor zover bekend niet
binnen de invloedssfeer van gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Voor zover bekend zijn er
van de locatie geen onderzoeksgegevens betreffende de bodemkwaliteit beschikbaar.

De locatie bevindt zich in het agrarische gebied ten zuidwesten van Kootwijkerbroek en is in het
verleden ook als zodanig in gebruik geweest. Op de onderzoekslocatie bevindt zich (een deel van) een
boerderijwoning. Deze wordt al geruime tijd niet meer bewoond. Het overige deel van de
onderzoekslocatie is vrijwel geheel in gebruik als weide. Men is voornemens de bestaande
boerderijwoning te slopen en deze te vervangen.

Op de onderzoekslocatie heeft voor zover bekend geen opslag van (fossiele) brandstoffen
plaatsgevonden in boven- en/of ondergrondse opslagtanks. Opslag van chemicaliën in grote
hoeveelheden heeft in het verleden evenmin plaatsgevonden. Er bevinden zich op de
onderzoekslocatie geen gedempte sloten. Voor zover bekend is er in het verleden geen afval verbrand
en/of gestort. De onderzoekslocatie is niet opgehoogd met van elders aangevoerd materiaal.
Over de aanwezigheid van verdere verdachte objecten en/of potentieel verontreinigende activiteiten in
het verleden is niets bekend.

De oppervlakte van de onderzoekslocatie is ca. 1400 m2. Het bebouwde deel daarvan beslaat ca. 30
m2.

Rondom de locatie vinden geen activiteiten plaats, welke van invloed zijn op de milieuhygiënische
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.


Bodemopbouw en geohydrologische situatie

De bodemopbouw, alsmede de regionale geohydrologische situatie, is geïnventariseerd (dienst
grondwaterverkenning TNO; Grondwaterkaart van Nederland, amersfoort-oost, kaartblad 32 oost) en
in het navolgende weergegeven.

De onderzoekslocatie aan de Nachtegaalweg 1 7 in Kootwijkerbroek ligt globaal op + 15 meter NAP.
Het eerste watervoerende pakket reikt tot aan het maaiveld en behoort tot de formatie van Twente.
Deze formatie is opgebouwd uit zanden, welke overwegend matig grof tot matig fijn zijn. De dikte van
het eerste watervoerende pakket is globaal 1 6 meter. De transmissiviteit van het eerste watervoerende
pakket bedraagt minder dan 1 00 m2 per dag. Het freatisch grondwater bevindt zich globaal op + 13
meter NAP.

De top van de eerste scheidende laag bevindt zich op - 1 meter NAP. Deze laag bestaat overwegend
uit slecht doorlatende klei en behoort voornamelijk tot het kleiige deel van de Eem Formatie. De dikte
van deze slecht doorlatende laag is 8 meter. De doorlaatbaarheid van deze laag is ongeveer 1 000
dagen.



  KATTENBROEK
  VAN
                 IKV098296 - Nachtegaalweg 1 7 in Kootwijkerbroek - I september 1999
                                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwde gebieden
naar de as van de Gelderse-Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dat traject voeding
door infiltrerende neerslag plaatsvindt. De algemene grondwaterstroming is hierbij van het oosten
naar het westen gericht.


Hypothese

Op basis van het vooronderzoek naar de historie, de actuele situatie en de bodemgesteldheid van de
onderzoekslocatie mag worden verwacht dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse niet of
slechts in zeer lichte mate is aangetast. Er is derhalve sprake van een 'niet-verdachte locatie'. Het
onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen, welke gelden bij de hypothese 'niet-verdachte
locatie'.




 KATTINBROEK
 VAN
                IKV098296 - Nachtegaalweg I 7 in Kootwijkerbroek - I september 1999
                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK



Onderzoeksstrategie

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie is de NVN 5740 (Bodem; Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd.
De hypothese voor de onderzoekslocatie luidt 'niet-verdachte locatie'. Het onderzoek is uitgevoerd
volgens bijlage A van de NVN 5740 (onderzoeksstrategie voor niet-verdachte locaties).



Veldwerkprogramma

Bij de uitvoering van het veldwerk worden de van toepassing zijnde normen in acht genomen. De
boringen worden verricht volgens NPR 5741. Voor het plaatsen van peilbuizen wordt gebruik gemaakt
van de NEN 5766. Monstername van grond en grondwater vindt plaats volgens NEN 5742 t/m NEN
5745. Voor de conservering in het veld van de monsters grondwater wordt gebruik gemaakt van de
NPR 6601; de monsters grond worden ter conservering gekoeld.
Van de grond, welke uit boringen vrijkomt, worden na beoordeling van het bodemmateriaal monsters
genomen. Representatieve monstername vindt plaats van een bodemtrajed met een lengte van
maximaal 0,5 meter, waarbij bodemlagen met een duidelijk afwijkende bodemtextuur of
verontreinigingskenmerken separaat bemonsterd worden. Peilbuizen worden bemonsterd na een
minimale rusttijd van zeven dagen.

Het veldwerk is uitgevoerd op 13 augustus 1 999 en heeft bestaan uit de navolgende werkzaamheden.

Er zijn in totaal 8 boringen verricht in de bovenlaag van de bodem tot een diepte van 0,5 m-mv. Van
de vrijgekomen grond zijn 8 monsters samengesteld. Van de boringen in de bovenlaag zijn 2 boringen
doorgezet tot op een diepte van max. 2,0 m-mv. Er zijn 5 monsters genomen. Van de boringen tot op
een diepte van max. 2,0 m-mv is er 1 verwerkt tot peilbuis voor monstername van het freatisch
grondwater.
Voor een overzicht van de geselecteerde monsters wordt verwezen naar tabel 1.


Laboratoriumonderzoek

De voor analyse geselecteerde monsters, welke weergegeven zijn in tabel 1, zijn binnen 24 uur ter
analyse aangeboden aan ALcontrol Laboratoria te Hoogvliet. Dit milieulaboratorium is erkend door
Sterlab (Stichting erkenning laboratoria).
Het mengen en voorbehandelen van monsters wordt verricht door het laboratorium. Voor de
uitvoering van de fysische en chemische bepalingen in de grond en/of het grondwater worden de
voorgeschreven normen gehanteerd (zie ook bijlage III 'Analysecertificaten ALcontrol Laboratoria'). In
tabel 1 worden de uitgevoerde analyses weergegeven.

Tabel 1: "De geselecteerde monsters en verrichte analyses".


nr.*   omschrijving (boring(en)/peilbuis, diepte (m-mv))                                    matrix       analyse



 1. 1 t/m 8 (0,0-0,5)                                                                       grond        NVN-pakket bovengrond, org. stof, lutum
 2. 3 (0,5-2,0) en 8 (0,5-1,5)                                                              grond        NVN-pakket ondergrond
 3. peilbuis 100 (2,5-3,5)                                                                  grondwater   NVN-pakket grondwater


* Dit nummer correspondeert met het gelijkluidende monsterspecificatienummer in bijlage II.


  KATTENBROEK
  VAN DE STREEK
                      IKV098296 - Nachtegaalweg 1 7 in Kootwijkerbroek - 1 september 1999
                                                                                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>De samenstelling van de analysepakketten is als volgt:

NVN-pakket bovengrond
•  (zware) metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink);
•  minerale olie;
•  extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX);
•  polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM).

NVN-pakket ondergrond
•  (zware) metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink);
•  minerale olie;
•  extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX).

NVN-pakket grondwater
•  (zware) metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink);
•  extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX);
•  vluchtige aromatische en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (inclusief naftaleen);
•  fenolindex.




  KATTENBROEK
  VAN SE STREEK

                  IKV098296 - Nachtegaalweg 17 in Kootwijkerbroek - 1 september 1999
                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>4.       ONDERZOEKSRESULTATEN


4.1.     Bodemopbouw

         Voor een overzicht van de bodemprofielen per boring wordt verwezen naar bijlage IV.
         De ondiepe bodemopbouw op de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot een diepte van
         ca. 0,7 m-mv uit matig fijn tot matig grof zwart zand, zwak siltig en zwak humeus. Van ca. 0,7 m-mv
         tot 1,3 m-mv is matig fijn tot matig grof, zwak siltig bruin/grijs zand aangetroffen. Daaronder bevindt
         zich tot op een diepte van 3,5 m-mv een laag grijs zand, matig fijn tot matig grof, zwak siltig.
         De grondwaterstand, gemeten op 23 augustus 1 999, is 1,28 m-mv.


4.2.     Zintuiglijke waarnemingen

         Bij de uitvoering van het veldonderzoek zijn geen bijzonderheden aangetroffen, die kunnen duiden op
         de aanwezigheid van een verontreiniging.


4.3.                       Analyseresultaten

         De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage III. De toetsing
         van de analyseresultaten aan de streef- en interventiewaarden is vermeld in bijlage II.
         Bij de berekening van deze streef- en interventiewaarden is voor de bovenlaag een gehalte aan
         organische stof gehanteerd van’T,7 % en een lutumgehalte van 2,0 %. Voor de berekening van de
         toetsingswaarden voor de onderlaag van de bodem is een organische stofgehalte van 2,0 % en een
         gehalte aan lutum van 2,0 % toegepast.
         In de onderstaande subparagrafen vindt een bespreking van de analyseresultaten plaats, waarbij niet
         de afzonderlijke monsters als licht, matig of sterk verontreinigd aangeduid worden, maar waar
         voornamelijk lagen bezien en beoordeeld worden.

4.3.1.   Grond

         In de bovenlaag van de bodem (0,0-0,5 m-mv) is een licht verhoogd gehalte aan PAK-totaal (10 van
         VROM) aangetroffen (0,86 mg/kgds). De streefwaarde, welke 0,77 mg/kgds bedraagt, wordt
         overschreden; de toetsingswaarde voor nader onderzoek (20 mg/kgds) wordt in ruime mate
         onderschreden.

         Geen van de overige geanalyseerde parameters in de mengmonsters van zowel de bovenlaag als de
         onderlaag (0,5-max. 2,0 m-mv) van de bodem is aangetroffen in een gehalte, waarvoor geldt dat de
         streefwaarde en/of de detectielimiet overschreden wordt.

4.3.2.   Grondwater


         Van het grondwater, afkomstig uit peilbuis PblOO, is de zuurgraad (pH) volgens NEN 6616 en de
          electrische geleidbaarheid (EC) volgens ISO 7888 gemeten.' De zuurgraad is 6,0. De EC bedraagt
         620 /L/S/cm.
          Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met chroom in een gehalte van 1,7 /Jg/I. De
         streefwaarde, welke 1 jjg/l bedraagt, wordt overschreden. Het criterium voor nader onderzoek (16
         jUg/l) wordt in ruime mate onderschreden.

         Geen van de resterende geanalyseerde parameters is in het grondwater aangetoond in een gehalte
         boven de streefwaarde en/of de detectielimiet.


           KATTINBROEK
           VAN DE STREEK
                             IKV098296 - Nachtegaalweg I 7 in Kootwijkerbroek - 1 september 1999
                                                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>5.   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



     Op basis van het vooronderzoek, betreffende gegevens van het terreingebruik in het verleden en het
     heden en de bodemopbouw en geohydrologische situatie op de onderzoekslocatie Nachtegaalweg 1 7
     in Kootwijkerbroek, is aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse niet of slechts
     in zeer lichte mate is aangetast. Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is uitgegaan
     van de hypothese 'niet-verdachte locatie'.
     Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de hypothese verworpen dient te worden.
     Verontreinigende stoffen zijn aangetoond in gehalten, waarvoor geldt dat er sprake is van een lichte
     verontreiniging. Een nieuw verkennend onderzoek conform de NVN 5740 met een bijgestelde
     hypothese wordt gezien de onderzoeksresultaten niet noodzakelijk geacht.

     grond
     •   In de bovenlaag van de bodem (0,0-0,5 m-mv) is een licht verhoogd gehalte aan PAK-totaal fl 0
         van VROM) aangetroffen. Gezien de hoogte van het gehalte wordt nader onderzoek niet
         noodzakelijk geacht.
     •   Geen van de overige geanalyseerde parameters in de mengmonsters van zowel de bovenlaag als
         de onderlaag (0,5-max. 2,0 m-mv) van de bodem is aangetroffen in een gehalte boven de
         streefwaarde en/of de detectielimiet.

     grondwater
     •   Het freatisch grondwater is licht verontreinigd meWBhroom. Nader onderzoek wordt niet
         noodzakelijk geacht.
     •   Van de overige geanalyseerde parameters is er geen aangetoond in een gehalte, waarvoor geldt
         dat de streefwaarde en/of de detectielimiet wordt overschreden.

     Samenvattend wordt gesteld dat de geconstateerde milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van
     de onderzoekslocatie Nachtegaalweg 17 in Kootwijkerbroek geen belemmering vormt voor het
     verlenen van een bouwvergunning.




       KATTENBROEK
       VAN DE STREEK
                       IKV098296 - Nachtegaal weg I 7 in Kootwijkerbroek - 1 september 1999
                                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>If


                                                                            ggg



                                                          2*-ï
                                                          IU UJ

                                                                            ' <o
                   E
                   É
                                                          S3-m ;
                                                                  o


                                                               Ï
                                                          wmm

                                                          si P ll§
                                                                 s (2 s




     EI   E        E
     E
     LQ
          É        È
     O
     O
     o'                                   cz
                                           CD -r— CD
                                           ^3 CD LO
                                                    cz>
                                                                      §>
                                                                      .c:
                                          •O      CNJ
                                           o
                                          CD                          1
                                           Ë   CD




                                 'Erl'-



              UO




                       •m
                        '
                            T-
                            X3
                       CO Q_
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>         TEKENING 1-1

Situatie met boringen en peilbuizen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>