<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN
GROND/PUINONDERZOEK

Bielderweg 3
Barneveld
kenmerk PJ Milieu BV: 21065601A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN
GROND/PUINONDERZOEK

Bielderweg 3
Barneveld
kenmerk PJ Milieu BV: 21065601A




opdrachtgever:     BV Landgoed Erica te Maarsbergen
datum rapport:     4 juli 2022
kenmerk:           21065601A
status:            Definitief, versie 2


uitgevoerd door:   PJ Milieu BV
projectleider en

rapporteur:        Henk Mark MSc | mark@pjmilieu.nl
autorisatie:       ir. Henk-Jan van Dasselaar




PJ Milieu BV | Nijverheidsstraat 21 | 3861 RJ Nijkerk | 033-2458511 | info@pjmilieu.nl | www.pjmilieu.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



1    INLEIDING ........................................................................................................... 4

2    VOORONDERZOEK ................................................................................................       5
     2.1 Werkwijze ....................................................................................................   5
     2.2 Resultaten vooronderzoek ..............................................................................          5
     2.2.1   Onderzoekslocatie ...................................................................................        5
     2.2.2   Omgeving...............................................................................................      6
     2.3 Hypothese en onderzoeksopzet .......................................................................             7

3    VERKENNEND BODEMONDERZOEK ......................................................................... 9
     3.1 Uitvoering veldonderzoek ............................................................................... 9
     3.2 Resultaten veldonderzoek ............................................................................... 9
     3.3 Laboratoriumonderzoek ................................................................................. 10
     3.4 Analyseresultaten ......................................................................................... 11
     3.5 Deelconclusie verkennend bodemonderzoek .................................................... 12

4    VERKENNEND ASBEST IN GROND/PUINONDERZOEK ................................................ 13
     4.1 Uitvoering veldonderzoek .............................................................................. 13
     4.2 Resultaten veldonderzoek .............................................................................. 13
     4.3 Laboratoriumonderzoek ................................................................................. 13
     4.4 Analyseresultaten ......................................................................................... 14
     4.5 Deelconclusie verkennend asbest in grondonderzoek ........................................ 14

5    SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................ 15
     5.1 Resultaten ................................................................................................... 15
     5.2 Conclusies ................................................................................................... 15
     5.3 Aanbevelingen ............................................................................................. 16




BIJLAGEN


1|       Foto’s

2|       Boorprofielen met legenda en verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk

3|       Analysecertificaten

4|       Toetsing analyseresultaten

5|       Achtergrondinformatie

6|       Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1    INLEIDING

In opdracht van BV Landgoed Erica te Maarsbergen is door PJ Milieu BV in september 2021
een verkennend bodem- en asbest in grond/puinonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie
bevindt zich ter plaatse van de Bielderweg 3 te Barneveld.

Aanleiding
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen wijziging van het
bestemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Doelstelling
Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische
kwaliteit. De doelstelling per deelonderzoek is in de volgende hoofdstukken weergegeven.

Indeling rapport
In de rapportage worden de resultaten van de deelonderzoeken in achtereenvolgende
separate hoofdstukken uitgewerkt. Het rapport sluit af met een samenvatting met conclusies
en aanbevelingen.

Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen1. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal
boringen, gaten en analyses uitgevoerd wordt. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op
de locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is.

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar
een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit
bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen)
verlangd worden.

Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de
kwaliteit van de onderzochte locatie.




1
       De gebruikte normen en richtlijnen zijn in de navolgende hoofdstukken weergegeven


21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2         VOORONDERZOEK

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN
57252, aanleiding A3.


2.1       Werkwijze

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende
bronnen zijn geraadpleegd:
   ▪ het Kadaster;
   ▪ de opdrachtgever;
   ▪ omgevingsdienst De Vallei in samenwerking met de gemeente Barneveld;
   ▪ het Bodemloket en Topotijdreis.nl;
   ▪ de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het
      DINOloket.

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de
omgeving geïnspecteerd. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 1.


2.2       Resultaten vooronderzoek

2.2.1        Onderzoekslocatie

Topografische en algemene gegevens
De grenzen van de onderzoekslocatie zijn in overleg met de opdrachtgever vastgesteld,
waarbij als uitgangspunt de 3 toekomstige bouwblokken zijn gekozen (zie de tekening in
bijlage 6. Het voormalige agrarische bouwvlak (waarbinnen 1 woning is toegestaan) heeft
reeds de bestemming wonen. In de nieuwe situatie komen op het bestaande erf 2 woningen
en ten westen van het bestaande erf is een derde woning gepland. De bouwblokken zijn
maximaal 800 m2 per stuk. De onderzoekslocatie is wat ruimer genomen.

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergeven in tabel 1.

Tabel 1          Topografische en algemene gegevens locatie

    Algemeen
    Adres onderzoekslocatie            Bielderweg 3 Barneveld
    Gemeente                           Barneveld
    Kadastrale aanduiding              Gemeente Barneveld, sectie G, perceel 367, 368, 373, 1340 en 6650
    Artikel 55                         Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader van het
                                       artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het
                                       Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is
    Oppervlakte onderzoekslocatie      Circa 4.000 m2



Huidig gebruik
De locatie betreft een voormalige agrarische locatie (boerderij). Er zijn (nog) een woning en
2 schuren aanwezig.


2
            NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoering van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017
3
            De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van
            het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten
            behoeve van uit te voeren bodemonderzoek


21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Een tweetal toeritten is verhard met puin. Aan de meeste noordelijke schuur is een druplijn
aangetroffen. In bijlage 6 is een situatietekening opgenomen.

Historisch gebruik
De opstallen hebben in BAG als bouwjaar 1700. Tussen 1943 en 1962 zijn diverse
vergunningen verleend voor het bijbouwen van gebouwen en/of silo’s. In 2020 zijn een
sloopmelding en een vergunning voor het vergroten en vervangen van het bakhuis ingediend.

De boerderij staat sinds 2009 leeg. In 2019 zijn diverse opstallen gesloopt, vanwege
instortingsgevaar. Volgens (achteraf verstrekte) informatie van de opdrachtgever is deze
sloop niet tijdig gemeld. Er is asbestverdacht materiaal afgevoerd, de stortbonnen zijn
achteraf verstrekt aan de omgevingsdienst.
Vervolgens is het terrein opgeschoond en ontdaan van braamstruiken en andere begroeiing.

Van de locatie is geen bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of een
bodemsanering) bekend.

Toekomstig gebruik
Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van woongebouwen te
realiseren.

Asbest
Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van
asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd:
   ▪ globale inspectie van de locatie (maaiveld en gebouwen);
   ▪ interpretatie asbestinventarisatie (Invenco, 20.2861, 8 april 2020).
   ▪ bestuderen luchtfoto's;
   ▪ verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin.

Op basis van bovenstaande wordt de locatie als verdacht ten aanzien van asbest beschouwd.
Concreet valt de denken aan de volgende punten:
   a. de druplijnen aan de noordelijk schuur;
   b. asbesthoudende bekisting aan de tweede schuur;
   c. de aanwezigheid van puin op/in de bodem.

Zoals vermeld bij de historie zijn er gebouwen gesloopt. Deze bebouwing bevond zich
grotendeels buiten de bouwvlakken (buiten de onderzoekslocatie, zie de tekening in bijlage
6).
Uit fotomateriaal is bekend dat asbesthoudende daken zonder goten aanwezig waren. Gezien
de toestand van het terrein (grond geroerd tijdens de sloop en begroeiing ten tijde van het
onderzoek) is gericht onderzoek naar voormalige druplijnen vrijwel onmogelijk.


2.2.2   Omgeving

Definiëring omgeving
De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een
afstand van maximaal 25 meter.

Gebruik
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente. Het gebied wordt in
hoofdzaak benut voor agrarische doeleinden. Voor zover bekend blijft het gebruik van de
omliggende agrarische percelen ongewijzigd.

Bodembedreigende activiteiten
Van de directe omgeving zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot
(voormalige)  bodembedreigende   activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse)



21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>brandstoftanks, een olie-benzine-afscheider of calamiteiten. Expliciete bronnen van PFAS
(inclusief GenX) zijn niet bekend.

Bodeminformatie
Van de omgeving is geen bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of
een bodemsanering) bekend.

Bodemopbouw en geohydrologie
De locatie is opgenomen in rapport GWK 37 en gelegen op kaartblad 32 oost. Regionaal
bestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld (m-mv) uit zand, matig fijn. De regionale
grondwaterstroming is westelijk gericht.   De onderzoekslocatie bevindt zich in een
grondwaterbeschermingsgebied (intrekzone).

Achtergrondgehalten
De omgevingsdienst De Vallei beschikt over een (regionale) bodemkwaliteitskaart. De
uitkomsten van het onderzoek kunnen met de in deze kaart genoemde achtergrondgehalten
worden vergeleken. Over het algemeen vindt dit echter alleen plaats als in de grondmonsters
matig of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond.


2.3      Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op de locatie sprake
zal zijn van aanwezigheid van asbestverontreiniging, maar niet direct van
bodemverontreiniging. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN
57404, NEN 57075 en/of NEN 58976.

In onderstaande tabel zijn de te onderscheiden deellocaties beschreven.

Tabel 2       Te onderscheiden deellocaties
    DL    Omschrijving                              V/O    Verwachte stoffen                Oppervlakte (m2)


    A     Onderzoekslocatie                         O      -                                4.000
    B     Bovengrond gehele terrein                 V      Asbest                           4.000
    C     Druplijnen                                V      Asbest                           24


DL        =       deellocatie
V/O       =       verdachte of onverdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging

Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is: het vaststellen van de actuele
milieuhygiënische kwaliteit. Volgens de NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 zijn de
doelstellingen in deze situatie als volgt:
    ▪ het aantonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen
       verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in
       gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde (deellocatie
       A);
    ▪ met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of de verdenking van
       verontreiniging van de vaste bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak
       doen over het asbestgehalte in de bodem (deellocatie B en C).

In de onderstaande tabellen zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën (NEN 5740, NEN 5707
en NEN 5897) en de daarop gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie
schematisch weergegeven.

4
          NEN 5740+A1, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2016
5
          NEN 5707+C2, Bodem. Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, Delft 2017
6
          NEN 5897+C2, Inspectie en monsterneming van asbest In bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, Delft
          2017


21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 3           Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek
    A - Onderzoekslocatie
    Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)
                     Veldonderzoek                                           Laboratoriumonderzoek
               Aantal boringen en peilbuizen                                  Aantal (meng)monsters
     Boring tot       én boring tot    én boring met                         Grond                       Grondwater
       0,5 m             grondwater       peilbuis              Bovengrond           Ondergrond


         10                  2                 1                      2                  1                   1
                                                              Standaardpakket     Standaardpakket      Standaardpakket
                                                                    bodem7             bodem             grondwater8




Tabel 4           Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek
    B - Bovengrond gehele terrein
    Verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld en/of
    Halfverhardingslaag
                                 Veldonderzoek                                        Laboratoriumonderzoek
                                  Aantal gaten                                         Aantal (meng)monsters
         Gaten in de verdachte                       én gaten tot                            Grond of puin
     laag tot maximaal 0,5 m in de        onderzijde verdachte laag met                   (verdachte laag)
             verdachte laag                  een maximum van 2 m


                     12                                   2                                       3*
                                                                                       Asbest in grond of puin


*
           =          uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm dikte

Tabel 5           Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek
    C - Druplijnen
    Verdachte locatie met een duidelijke plaats van voorkomen
                                 Veldonderzoek                                        Laboratoriumonderzoek
                                  Aantal gaten                                         Aantal (meng)monsters
         Gaten in de verdachte                       én gaten tot                            Grond of puin
     laag tot maximaal 0,1 m in de        onderzijde verdachte laag met                   (verdachte laag)
             verdachte laag                  een maximum van 2 m


                     2                                    -                                       1*
                                                                                       Asbest in grond en SEM


*
           =          uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm dikte

Opgemerkt wordt dat de boringen en gaten daar waar mogelijk worden gecombineerd.

7
           Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie
           (GC), PAK (10), PCB (7) en het lutum- en organische stofgehalte
8
           Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN),
           styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC)


21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3        VERKENNEND BODEMONDERZOEK

In dit hoofdstuk is het uitgevoerde onderzoek omschreven volgens de opzet en de doelstelling
in de vorige paragraaf.


3.1      Uitvoering veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV
(bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn
voor de SIKB-procescertificaten voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL
SIKB 20009) en de protocollen 200110 en 200211.

Op 22 en 29 september 2021 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De
verrichte boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nr. 1.
Het grondwater is bemonsterd op 29 september 2021. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad
(pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald.
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide
omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5.


3.2      Resultaten veldonderzoek

Bodemopbouw
In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de
locatie is in tabel 6 omschreven.

Tabel 6         Globale bodemopbouw onderzoekslocatie
    Traject (m-mv)      Lithologische beschrijving


    0,0 – 1,1           Zand, matig fijn, zwak siltig, deels zwak tot matig humeus en plaatselijk een laagje sterk
                        zandig veen
    1,1 – 3,0           Zand, matig fijn, zwak siltig


m-mv       =         meter minus maaiveld

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bodemvreemde materialen aangetroffen. Voor een
overzicht van de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar tabel 7.




9
           Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
10
           Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
           waterpassen
11
           Het nemen van grondwatermonsters


21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 7       Zintuiglijk waarnemingen
Boring      Traject (m-mv)   Zintuiglijke waarnemingen


1           0,0 – 0,5        Zwak dakpanhoudend
8/9         0,0 – 0,5        Sporen baksteen
10          0,15 – 0,4       Sporen baksteen
11          0,15 – 0,23      Klinker
12 / 13 / 0,0 – 0,05         Volledig menggranulaat
14
          0,5 – 0,1          Volledig grind
14 / 16 / 0,0 – 0,03         Volledig menggranulaat
17
            0,03 – 0,1       Volledig grind
15          0,0 – 0,3        Matig metselpuinhoudend
101       / 0,0 – 0,1        Zwak baksteenhoudend
102




De beschreven waarnemingen bevestigen het vooronderzoek dat er sprake is van een
asbestverdenking op de locatie.

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid
In tabel 8 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch
weergegeven.

Tabel 8       Veldmetingen grondwater
Peilbuis         Datum           Grondwaterstand         Zuurgraad   Geleidbaarheid     Troebelheid
               monstername           (m-mv)                 (-)         (µS/cm)            (NTU)


1               29-09-2021             1,18                 6,8           740                  15,6



De in tabel 8 genoemde waarden aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal worden
beschouwd. De troebelheid is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed voorpompen en een laag
afpompdebiet is geen helder watermonster verkregen. Dit kan van invloed zijn op het
analyseresultaat (van met name organische parameters).

Zintuiglijke waarnemingen grondwater
In tabel 9 zijn de waarnemingen bij de watermonstername schematisch weergegeven.

Tabel 9       Waarnemingen grondwater
Peilbuis      Zintuiglijke waarnemingen         Goed-/slechtlopend                Belucht


1                         Geen                         Goedlopend               Niet belucht




3.3   Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins Analytico
Milieu B.V. te Barneveld.




21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding aanvullende analyses uit te voeren
boven hetgeen voorgeschreven is in de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3 en paragraaf
3.2). Vanwege de vastgestelde sterk wisselende bodemopbouw / bodemvreemde materialen
is van de bovengrond een extra mengmonster geanalyseerd.

In tabel 10 zijn de voor analyses geselecteerde monsters en de stoffen waarop de monsters
zijn onderzocht, schematisch weergegeven.

Tabel 10         Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters
    Monstercode       Boringen             Traject (m-mv)*     Geanalyseerde parameters


    Grond
    MM-1              4 t/m 7, 11 en 17    0,0 - 0,7           Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
    MM-2              8, 9 en 10           0,0 - 0,5           Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
    MM-3              1, 2 en 3            1,5 - 2,0           Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
    MM-4              12, 13 en 14         0,1 - 0,4           Standaardpakket bodem, lutum en organische stof


    Grondwater
    1-1-1             1                    2,0 - 3,0           Standaardpakket grondwater


MM           =        mengmonster
*
             =        het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het
                      monsternametraject per boring weergegeven


3.4         Analyseresultaten

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef12- en
interventiewaarden. De analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief 13 getoetst volgens
het Besluit14 en de Regeling15 bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van
toepassingsmogelijkheden zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over
de (gezondheids)risico’s bij het gebruik van de grond. De toetsingen zijn opgenomen in bijlage
4. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5.

In onderstaande tabellen is het resultaat van de toetsing16 opgenomen voor respectievelijk de
grond en het grondwater.




12
             Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie
             bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000)
13
             Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit
             toepasbaar’
14
             Besluit van 22 november 2007
15
             Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de
             Regeling van toepassing
16

             •   niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van
                 een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen
                 als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet
                 overschrijden)
             •   licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het
                 gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De
                 verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering)
                 noodzakelijk is
             •   matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen
                 om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging
             •   sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate,
                 omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk


21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 11         Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing
    Monstercode      Boringen       Grondsoort*    Bijmengingen**     Resultaat toetsing***           Klasse
                                                                                                      indeling****


    Bovengrond
    MM-1             4 t/m 7, 11 en Grond          -                  -                               Altijd
                     17                                                                               toepasbaar
    MM-2             8, 9 en 10     Grond          Baksteen           Licht: zink (77                 Altijd
                                                                                                      toepasbaar
    MM-4             12, 13 en 14   Zand           Metselpuin         Licht: lood (42) en zink (70)   Altijd
                                                                                                      toepasbaar


    Ondergrond
    MM-3             1, 2 en 3      Zand           -                  -                               Altijd
                                                                                                      toepasbaar


MM           =      mengmonster
*
             =      indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen
**
             =      voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in de bijlage 2
***
             =      mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s.
****
             =      betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer
-            =      geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden

Tabel 12         Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing
    Monstercode      Peilbuis       Resultaat toetsing*


    1-1-1            1              Licht: barium (54)

*
             =      mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in µg/l
-            =      geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden

Zoals eerder aangegeven duidt de troebelheid van het grondwater op een onvoldoende helder
watermonster. Dit heeft de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed.
In het grondwater zijn namelijk geen matig of sterk verhoogde gehalten aangetoond.


3.5         Deelconclusie verkennend bodemonderzoek

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' voor het verkennend
bodemonderzoek geen stand houdt. Enkele parameters zijn licht verhoogd aangetoond. Een
aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt niet noodzakelijk geacht.




21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4     VERKENNEND ASBEST IN GROND/PUINONDERZOEK

4.1   Uitvoering veldonderzoek

Het veldonderzoek is op 29 september 2019 uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd
persoon van PJ Milieu BV (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform
de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en het protocol 201817.

Er zijn gaten (afmetingen op profielen) handmatig en machinaal gegraven gelijktijdig met het
verkennend bodemonderzoek. De situering van de gaten is aangegeven op de tekening in
bijlage 6. De gaten zijn verdeeld over de onderzoekslocatie, waarbij extra aandacht is besteed
aan de toekomstige bouwlocaties de druplijnen en de (puin)verhardingen.

Ten behoeve van het asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
   ▪ het uitvoeren van een maaiveldinspectie;
   ▪ het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd;
   ▪ van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling 5 mengmonsters samengesteld;
   ▪ van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld;
   ▪ de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd;


4.2   Resultaten veldonderzoek

Maaiveldinspectie
Tijdens de maaiveldinspectie is er sprake van lichte (<10 mm per uur) neerslag (regen). Rond
de gebouwen is gemaaid. Dit deel is met een wisselende coëfficiënt tussen 50 en 80%
geïnspecteerd. Langs de randen van het zuidoostelijke bouwblok en het westelijke bouwblok
was het maaiveld door de ruige begroeiing deels onvoldoende inspecteerbaar (zie ook de
foto’s in bijlage 1. Tijdens de maaiveldinspectie is op 2 locaties (zie tekening) op de
puinverharding asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem
De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven op de (boor)profielen in bijlage 2 en
besproken in hoofdstuk 3.

In geen van de gegraven gaten is asbestverdacht materiaal (>20mm) aangetroffen.


4.3   Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-
geaccrediteerde laboratorium Eurofins Acmaa Testing B.V. te Deurningen.

In tabel 13 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch
weergegeven.




17
       Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem


21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel 13         Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters
    Monstercode        Gaten                 Traject             Geanalyseerde parameters


    MM-A               4 t/m 7               0,0 – 0,5           Asbest in grond
    MM-B               8, 9 en 10            0,0 – 0,5           Asbest in grond
    MM-C               12, 13, 14, 16 en 0,0 – 0,05              Asbest in puin
                       17
    MM-D               12 t/m 15             0,0 – 0,4           Asbest in grond
    MM-SP              101 en 102            0,0 – 0,1           Asbest in grond en SEM
    VM-MV              Puinverharding        0,0 – 0,02          Materiaalverzamelmonster


MM           =         mengmonsters
VM           =         verzamelmonster


4.4         Analyseresultaten

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.

In de mengmonsters MM-A, MM-B, MM-C, MM-D en MM-SP is asbest niet aantoonbaar. In MM-
SP is ook in de fractie <0,5 mm geen asbest aangetoond.

Het materiaal van het maaiveld is aantoonbaar asbesthoudend (10-15% chrysotiel en deels
2-5% crocidoliet).

In bijlage 4 is de berekening (conform NEN 5707) van het gehalte asbest aan het maaiveld
opgenomen. In tabel 14 zijn de resultaten beknopt weergegeven.

Tabel 14         Berekende asbestgehalten
    Gat      Traject           Grove fractie (>20 mm)        Gecorrigeerd           Totaal gehalte          Oordeel
                                                             gehalte fijne fractie1 asbest
                               Asbestsoort    Percentage     (<20 mm)



    Maai-    0,0 – 0,02        Chrystotiel    10 – 15        0                        0,68                  <G
    veld                       Crocidoliet    2–5

1
             =         betreft het gehalte in fijne fractie gecorrigeerd voor het percentage materiaal grover dan 20 mm
<G           =         lager dan grenswaarde nader asbest in grondonderzoek (50 mg/kg d.s.)

De gehalten overschrijden de grenswaarde voor nader asbest in grondonderzoek (50 mg/kg
d.s.) niet.


4.5         Deelconclusie verkennend asbest in grondonderzoek

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in
grond/puinonderzoek ter plaatse van het erf stand houdt. Op het maaiveld van de puinpaden
is asbest aangetroffen. Het gehalte overschrijdt niet de grenswaarde voor nader asbest in
grondonderzoek. In de overige monsters van het erf is geen asbest aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek
ter plaatse van de druplijn geen stand houdt. Er is geen asbest aangetroffen en/of
aangetoond.

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader asbest in
grondonderzoek te adviseren.



21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In september 2021 is een verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de Bielderweg 3 te Barneveld. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is
de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het (her)bouwen van 3 woningen.


5.1   Resultaten

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven.

Tabel 15    Resultaten


Vooronderzoek
Werkwijze vooronderzoek            NEN 5725, aanleiding A
Oppervlakte onderzoekslocatie      Circa 4.000 m2
Gebruik locatie                    Voormalige agrarische functie
Bijzonderheden                     Druplijn aanwezig


Bodemonderzoek
Strategie bodemonderzoek           NEN 5740, onverdachte locatie
Bodemopbouw tot 3,0 m-mv           Zand met humeuze bovenlaag
Grondwaterstand                    1,18 m-mv
Bijmengingen of bijzonderheden     Puinpaden en plaatselijk baksteen, dakpan en granulaat
Analyseresultaten     bovengrond   Licht: lood en zink
                      ondergrond   Geen verhoogde gehalten aangetoond
                      grondwater   Licht: barium


Asbest in grondonderzoek
Strategie onderzoek                NEN 5707 en NEN 5897, verdachte locatie
Oppervlakte onderzoekslocatie      Circa 4.000 m2 (erf) en circa 24 m² (druplijn)
Bijmengingen of bijzonderheden     Asbest op puinpaden aangetroffen
Analyseresultaten                  Niet aantoonbaar




5.2   Conclusies

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' voor het verkennend
bodemonderzoek geen stand houdt. Enkele parameters zijn licht verhoogd aangetoond. Een
aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt niet noodzakelijk geacht.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in
grond/puinonderzoek ter plaatse van het erf stand houdt. Op het maaiveld van de puinpaden
is asbest aangetroffen. Het gehalte overschrijdt niet de grenswaarde voor nader asbest in
grondonderzoek.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek
ter plaatse van de druplijn geen stand houdt. Er is geen asbest aangetroffen en/of
aangetoond.




21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de
voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag van een
omgevingsvergunning.


5.3   Aanbevelingen

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodem- of asbest in
grond/puinonderzoek te adviseren.

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar
een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit
bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen)
verlangd worden. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake
zijn van verwerkingskosten.




21065601A | Bielderweg 3 Barneveld                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage | 1
   Foto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>21065601A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                Bijlage | 2
           Boorprofielen met legenda
Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Sleuf/gat: 1                                                                   Sleuf/gat: 2
Datum:          22-9-2021                                                      Datum:          22-9-2021
Boormeester:    Tim van Vooren                                                 Boormeester:    Tim van Vooren

                                     0       braak                                                                 0     braak
      0                                                                              0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                              Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             zwak humeus, sporen grind,                                                  zwak humeus, donkerbruin,
                          1                  zwak dakpan houdend,                                        1               Edelmanboor
                                             donkerbruin, Edelmanboor
                                     50                                                                            50
     50                                                                             50
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                              Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             donkergrijs, Edelmanboor                                                    donkergrijs, Edelmanboor
                          2                                                                              2

                                     100                                                                           100
    100                                                                            100
                          3          110
                                             Veen, sterk zandig,                                                         Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             donkerbruin, Edelmanboor                                                    lichtgrijs, Edelmanboor
                                                                                                         3
                          4                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             laagjes veen, donkergrijs,
                                     150
    150                                      Edelmanboor                           150
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             lichtgrijs, Zuigerboor
                          5                                                                              4

                                                                                                                   200
    200                                                                            200




    250




                                     300
    300




Sleuf/gat: 3                                                                   Sleuf/gat: 4
Datum:          22-9-2021                                                      Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Tim van Vooren                                                 Boormeester:    Ruben van de Bunt
                                                                               Sleuflengte:    0,30
                                     0       braak                             Sleufbreedte:   0,30                0     gras
      0                                                                               0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                              Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             matig humeus, donkerbruin,                                                  matig humeus, zwak grindig,
                          1                  Edelmanboor                                                 1   2           donkerbruin, Schep, 100%

                                     50                                                                            50
     50                                                                             50
                                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                                             grijsbeige, Edelmanboor
                          2

                                     100
    100
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             licht grijsbeige, Edelmanboor
                          3


    150


                          4

                                     200
    200




Sleuf/gat: 5                                                                   Sleuf/gat: 6
Datum:          29-9-2021                                                      Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt                                              Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,30                                                           Sleuflengte:    0,30
Sleufbreedte:   0,30                 0       gras                              Sleufbreedte:   0,30                0     gras
       0                                                                              0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                              Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             matig humeus, zwak grindig,                                                 matig humeus, zwak grindig,
                          1   2              donkerbruin, Schep, 100%                                    1   2           donkerbruin, Schep, 100%

                                     50                                                                            50
     50                                                                             50




Projectcode:         21065601A
Locatie:             Barneveld, Bielderweg     3
Schaal:              1: 40
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Sleuf/gat: 7                                                                  Sleuf/gat: 8
Datum:          29-9-2021                                                     Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt                                             Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,30                                                          Sleuflengte:    0,30
Sleufbreedte:   0,30                 0       gras                             Sleufbreedte:   0,30                0    braak
       0                                                                             0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             matig humeus, zwak grindig,                                               matig humeus, zwak grindig,
                          1   2              donkerbruin, Schep, 100%                                   1   2          sporen baksteen,
                                                                                                                       donkerbruin, Schep, G: 0,5
                                     50                                                                           50   F: 10,6
     50                                                                            50




Sleuf/gat: 9                                                                  Sleuf/gat: 10
Datum:          29-9-2021                                                     Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt                                             Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,30                                                          Sleuflengte:    0,30
Sleufbreedte:   0,30                 0       braak                            Sleufbreedte:   0,30                0    klinker
       0                                                                             0                            8
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                       15
                                             matig humeus, zwak grindig,                                               Zand, matig fijn, zwak siltig,
                          1   2              sporen baksteen,                                           1   3          beige, Schep
                                             donkerbruin, Schep, G: 0,6                                           40
                                                                                                                       Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                     50      F: 10,8
     50                                                                            50                   2              zwak humeus, sporen
                                                                                                                  60   baksteen, grijsbruin, Schep,
                                                                                                                       G: 0,8 F: 12,1
                                                                                                                       Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                       zwak humeus, bruinbeige,
                                                                                                                       Schep


Sleuf/gat: 11                                                                 Sleuf/gat: 12
Datum:          29-9-2021                                                     Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt                                             Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,30                                                          Sleuflengte:    0,80
Sleufbreedte:   0,30                 0       klinker                          Sleufbreedte:   0,40                0    verharding
       0                             8                                               0                  1         5
                                                                                                                  10   Volledig menggranulaat,
                          1          15
                                     23      Zand, matig fijn, zwak siltig,                             2   3          Graafmachine, G: 3,6 F: 10,2
                                                                                                                  25
                                             beige, Schep
                                                                                                                       Volledig grind, Graafmachine
                                                                                                                  40
                          2                  Klinker
                                                                                                                       Zand, matig fijn, zwak siltig,
     50                                      Zand, matig fijn, zwak siltig,        50                                  matig metselpuinhoudend,
                                     60                                                                           60
                                             zwak humeus, bruinbeige,                                                  grijsbeige, Graafmachine, G:
                                             Edelmanboor                                                               3,1 F: 11,3
                                                                                                                       Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                       beige, Graafmachine
                                                                                                                       Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                       matig humeus, donkerbruin,
Sleuf/gat: 13                                                                 Sleuf/gat: 14                            Graafmachine
Datum:          29-9-2021                                                     Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt                                             Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,80                                                          Sleuflengte:    0,80
Sleufbreedte:   0,40                 0       verharding                       Sleufbreedte:   0,40                0    verharding
       0                  4          5                                               0                  2         5
                                     10                                                                           10
                                             Volledig menggranulaat,                                                   Volledig menggranulaat,
                          1   5      25
                                             Graafmachine, G: 3,6 F: 10,2                                              Graafmachine, G: 3,6 F: 10,2
                                                                                                        1   3
                                             Volledig grind, Graafmachine                                              Volledig grind, Graafmachine
                                                                                                                  40
                          2
                                     50      Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            Zand, matig fijn, zwak siltig,
     50                                      matig metselpuinhoudend,              50                                  matig metselpuinhoudend,
                                             grijsbeige, Graafmachine, G:                                         70
                                                                                                                       grijsbeige, Graafmachine, G:
                                             3,1 F: 11,3                                                               3,1 F: 11,3
                          3
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                     100     beige, Graafmachine                                                       matig humeus, donkerbruin,
    100                                                                                                                Graafmachine
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             matig humeus, donkerbruin,
                                             Graafmachine




Sleuf/gat: 15                                                                 Sleuf/gat: 16
Datum:          29-9-2021                                                     Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt                                             Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,60                                                          Sleuflengte:    0,80
Sleufbreedte:   0,40                 0       braak                            Sleufbreedte:   0,40                0    verharding
       0                                                                             0                            3
                                                                                                        1         10
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            Volledig menggranulaat,
                          1   3              matig humeus, zwak grindig,                                               Graafmachine, G: 3,6 F: 10,2
                                     30      matig metselpuinhoudend,                                             30
                                                                                                                       Volledig grind, Graafmachine
                                             donkerbruin, Graafmachine,
                                             G: 2,4 F: 10,2                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig,
     50                                                                            50                                  grijsbeige, Graafmachine
                          2                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             zwak humeus, bruinbeige,                                             70   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                     80      Edelmanboor, Geroerd                                                      matig humeus, donkerbruin,
                                                                                                                       Edelmanboor




Projectcode:         21065601A
Locatie:             Barneveld, Bielderweg     3
Schaal:              1: 40
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Sleuf/gat: 17                                                                 Sleuf/gat: 101
Datum:          29-9-2021                                                     Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt                                             Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,80                                                          Sleuflengte:    0,80
Sleufbreedte:   0,40                 0       verharding                       Sleufbreedte:   0,20                0    braak
       0                             3                                               0
                          3          10                                                                 1         10
                                             Volledig menggranulaat,                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                          1                  Graafmachine, G: 3,6 F: 10,2                                              matig humeus, zwak
                                     30                                                                                baksteenhoudend,
                                             Volledig grind, Graafmachine
                                                                                                                       donkerbruin, Schep, G: 0,8
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            F: 10,5
     50                   2                  grijsbeige, Graafmachine
                                     70      Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             matig humeus, donkerbruin,
                                             Edelmanboor




Sleuf/gat: 102
Datum:          29-9-2021
Boormeester:    Ruben van de Bunt
Sleuflengte:    0,80
Sleufbreedte:   0,20                 0       braak
       0
                          1          10      Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                             matig humeus, zwak
                                             baksteenhoudend,
                                             donkerbruin, Schep, G: 0,8
                                             F: 10,5




Projectcode:         21065601A
Locatie:             Barneveld, Bielderweg     3
Schaal:              1: 40
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur

                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig
                                                                                       matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                 Zand, kleiïg                                                          >0
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem
                                                                                       >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig
                                                                                       >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters

                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster


                                             overige toevoegingen
                                                                                   ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
veen                                                                               volumering

                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel
                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig


                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig


peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK




Projectcode:     21065601A
Locatie:         Bielderweg 3 Barneveld
Projectleider:   Henk Mark



BRL SIKB:               1000     Monsterneming voor partijkeuringen
                        2000     Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
                        2100     Mechanisch boren
                        6000     Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg



Protocollen:            1001     Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
                        1002     Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven
                                  bouwstoffen
                        2001     Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
                                  boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
                        2002     Het nemen van grondwatermonsters
                        2003     Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
                        2018     Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
                        2101     Mechanisch boren
                        6001     Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele
                                  methoden
                        6002     Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ
                                  methoden



   Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
                     van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

Naam:                             Handtekening:


Robin Rigter




Ruben van de Bunt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Bijlage | 3
Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3a | analysecertificaten verkennend bodemonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     PJ Milieu BV
     T.a.v. Henk Mark
     Nijverheidsstraat 21
     3861 RJ NIJKERK




     Analysecertificaat
     Datum: 27-Sep-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021153953/1
     Uw project/verslagnummer                        21065601A
     Uw projectnaam                                  Barneveld, Bielderweg 3
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            23-Sep-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 21065601A                                                      Certificaatnummer/Versie             2021153953/1
     Uw   projectnaam                           Barneveld, Bielderweg 3                                        Startdatum analyse                   23-Sep-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  27-Sep-2021
     Uw   monsternemer                          Tim van Vooren                                                 Rapportagedatum                      27-Sep-2021/15:27
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              76.0
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 4.1
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   96
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 3.5

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 7.7
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   18
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   18
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   41
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM-3                                                                                                                      Grond (AS3000)                  12293878




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 21065601A                                                      Certificaatnummer/Versie             2021153953/1
     Uw   projectnaam                           Barneveld, Bielderweg 3                                        Startdatum analyse                   23-Sep-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  27-Sep-2021
     Uw   monsternemer                          Tim van Vooren                                                 Rapportagedatum                      27-Sep-2021/15:27
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                     1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.056
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.37




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM-3                                                                                                                      Grond (AS3000)                  12293878




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153953/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                   Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12293878                     MM-3
       0539031114               1                  150       200       22-Sep-2021                            5

       0539031878               2                  150       200       22-Sep-2021                            4

       0539031845               3                  150       200       22-Sep-2021                            4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021153953/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021153953/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     UitScan Cryo                                          W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                      Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12293878
Certificate no.: 2021153953
Sample description.: MM-3
 V
     10000                                                                                                                                    10000
pA




                                                                                                                                                        pA
     5000                                                                                                                                     5000
                   C10




                                                                            C21-C30




                                                                                         C30-C35
                           C10-C12




                                         C12-C16




                                                       C16-C21




                                                                                                            C35-C40
                                                       C21




                                                                                                                          C40
        0                                                                                                                                     0
             0.4         0.6           0.8               1.0                  1.2                     1.4                        1.6    1.8
                                                                  Minutes


     1000                                                                                                                                      1000




      500                                                                                                                                      500
pA




                                                                                                                                                         pA
                                                                                           C30-C35
                                                                              C21-C30




                                                                                                              C35-C40
                                                       C16-C21
                           C10-C12




                                             C12-C16




                                                       C21




                                                                                                                           C40
                   C10




        0                                                                                                                                      0
             0.4         0.6           0.8                1.0                   1.2                   1.4                        1.6     1.8
                                                                  Minutes


      200                                                                                                                                         200




      100                                                                                                                                         100
pA




                                                                                                                                                             pA
                                                                                            C30-C35
                                                                               C21-C30




                                                                                                                C35-C40
                                                        C16-C21
                            C10-C12




                                             C12-C16




                                                                                                                           C40
                                                        C21
                   C10




        0                                                                                                                                         0

             0.4         0.6           0.8                 1.0                   1.2                   1.4                        1.6    1.8
                                                                  Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     PJ Milieu BV
     T.a.v. Erik van Vulpen
     Nijverheidsstraat 21
     3861 RJ NIJKERK




     Analysecertificaat
     Datum: 07-Oct-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021159240/1
     Uw project/verslagnummer                        21065601A
     Uw projectnaam                                  Barneveld, Bielderweg 3
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            01-Oct-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 21065601A                                                      Certificaatnummer/Versie             2021159240/1
     Uw   projectnaam                           Barneveld, Bielderweg 3                                        Startdatum analyse                   01-Oct-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  07-Oct-2021
     Uw   monsternemer                          Ruben van de Bunt                                              Rapportagedatum                      07-Oct-2021/16:45
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3

     Voorbehandeling
     Verkleinen kaakbreker                                                                                                       Uitgevoerd
     Cryogeen malen                                                             Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              85.8                       92.2                  89.1
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 2.5                       1.2                   1.3
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   97                       99                   98
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 2.5                       2.1                   2.6

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                         28                  130
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                    <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                       <3.0                  <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0                        6.9                   6.5
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                       <1.5                  <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                       <4.0                  <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   12                       15                   42
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20                         77                   70

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0                  <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                       <11                   <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                   5.8
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                       <6.0                  <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                       <35                   <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM-1                                                                                                                      Grond (AS3000)                  12312591
2    MM-2                                                                                                                      Grond (AS3000)                  12312592
3    MM-4                                                                                                                      Grond (AS3000)                  12312593



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 21065601A                                                      Certificaatnummer/Versie                2021159240/1
     Uw   projectnaam                           Barneveld, Bielderweg 3                                        Startdatum analyse                      01-Oct-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                     07-Oct-2021
     Uw   monsternemer                          Ruben van de Bunt                                              Rapportagedatum                         07-Oct-2021/16:45
                                                                                                               Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                               Pagina                                  2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)                 1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                    0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050                     0.073
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.051                  <0.050                      0.17
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                      0.12
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                      0.13
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                     0.066
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050                      0.11
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                     0.089
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                     0.089
                                                                                                                               1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.37                       0.35                  0.91




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM-1                                                                                                                      Grond (AS3000)                   12312591
2    MM-2                                                                                                                      Grond (AS3000)                   12312592
3    MM-4                                                                                                                      Grond (AS3000)                   12312593



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                              RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021159240/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12312591                      MM-1
       0539031548               4                  0         50        29-Sep-2021                            1

       0539031114               5                  0         50        29-Sep-2021                            1

       0539031524               6                  0         50        29-Sep-2021                            1

       0539031550               7                  0         50        29-Sep-2021                            1

       0539031231               11                 23        60        29-Sep-2021                            2

       0539031547               17                 30        70        29-Sep-2021                            2


       12312592                      MM-2
       0539031228               8                  0         50        29-Sep-2021                            1

       0539031208               10                 15        40        29-Sep-2021                            1


       12312593                      MM-4
       0539031236               12                 10        25        29-Sep-2021                            3

       0539031225               13                 10        25        29-Sep-2021                            1

       0539031233               14                 10        40        29-Sep-2021                            1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021159240/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021159240/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Malen kaakbreker (1kg)                                W0101           Voorbehandeling                      NEN-EN 16179

     UitScan Cryo                                          W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     PJ Milieu BV
     T.a.v. Erik van Vulpen
     Nijverheidsstraat 21
     3861 RJ NIJKERK




     Analysecertificaat
     Datum: 05-Oct-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021158034/1
     Uw project/verslagnummer                        21065601A
     Uw projectnaam                                  Barneveld, Bielderweg 3
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            30-Sep-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 21065601A                                                      Certificaatnummer/Versie             2021158034/1
     Uw   projectnaam                           Barneveld, Bielderweg 3                                        Startdatum analyse                   30-Sep-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  05-Oct-2021
     Uw   monsternemer                          Gerben van Dasselaar                                           Rapportagedatum                      05-Oct-2021/15:17
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                54
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    1-1-1                                                                                                                     Water (AS3000)                  12308095




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 21065601A                                                      Certificaatnummer/Versie             2021158034/1
     Uw   projectnaam                           Barneveld, Bielderweg 3                                        Startdatum analyse                   30-Sep-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  05-Oct-2021
     Uw   monsternemer                          Gerben van Dasselaar                                           Rapportagedatum                      05-Oct-2021/15:17
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    1-1-1                                                                                                                     Water (AS3000)                  12308095




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021158034/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                   Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12308095                     1-1-1
       0692122065               1                  200       300       29-Sep-2021                            1

       0801000627               1                  200       300       29-Sep-2021                            2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021158034/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021158034/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>3b | analysecertificaten verkennend asbest in grondonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           PJ Milieu BV                                              Rapportnummer              V211000169 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. E. van Vulpen                                        Datum opdracht             01-10-2021
 Adres                                   Nijverheidsheidsstraat 21                                 Datum ontvangst            29-09-2021
 Postcode en plaats                      3861 RJ Nijkerk                                           Datum rapportage           07-10-2021
 Projectcode                             21065601A                                                 Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                    Barneveld, Bielderweg 3

 Naam                     MM-C                                         Datum monstername                                      29-09-2021
 Monstersoort             Puin                                         Datum analyse                                          06-10-2021
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode
 Analyse methode          Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                 Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                         12-1                                     0                           5                    AM14363223
 2                                         12-1                                     0                           5                    AM14363219
 3                                         13-4                                     0                           5                    AM14363223
 4                                         13-4                                     0                           5                    AM14363219
 5                                         14-2                                     0                           5                    AM14363223
 6                                         14-2                                     0                           5                    AM14363219
 7                                         16-1                                     0                           3                    AM14363223
 8                                         16-1                                     0                           3                    AM14363219
 9                                         17-3                                     0                           3                    AM14363223
 10                                        17-3                                     0                           3                    AM14363219

Resultaten
 Parameter                                 Concentratie                             95% betrouwbaarheidsinterval                           Eenheid
                                                                                    Ondergrens                Bovengrens
                                           Gemeten              Gewogen             Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                                94,0                                                                                            %
 Massa monster (veldnat)                   36,6                                                                                            kg
 Massa monster (droog)                     34,4                                                                                            kg
 Chrysotiel (serpentijn)                   n.a.                 n.a.                -              -            0,8           0,8          mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                        n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn                 n.a.                 n.a.                -              -            0,8           0,8          mg/kg    ds
 Hechtgebonden serpentijn                  n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal serpentijn                         n.a.                 n.a.                -              -            0,8           0,8          mg/kg    ds
 Niet hechtgeb. amfibool                   n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Hechtgebonden amfibool                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal amfibool                           n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                     <2                   n.a.                -              -            0,8           0,8          mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                      <2                   n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Totaal asbest                             <2                   n.a.                -              -            0,8           0,8          mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                   Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 PJ Milieu BV                             Rapportnummer               V211000169 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. E. van Vulpen                       Datum opdracht              01-10-2021
 Adres                         Nijverheidsheidsstraat 21                Datum ontvangst             29-09-2021
 Postcode en plaats            3861 RJ Nijkerk                          Datum rapportage            07-10-2021
 Projectcode                   21065601A                                Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Barneveld, Bielderweg 3

 Analyse                              Fractie    Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                      > 20 mm    8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                            0          7413        5439       1818       1862       3718         14130      34380
 Afgezochte deel fractie (%)          100        100         100        50         20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           PJ Milieu BV                                              Rapportnummer              V211000173 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. E. van Vulpen                                        Datum opdracht             01-10-2021
 Adres                                   Nijverheidsheidsstraat 21                                 Datum ontvangst            29-09-2021
 Postcode en plaats                      3861 RJ Nijkerk                                           Datum rapportage           07-10-2021
 Projectcode                             21065601A                                                 Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                    Barneveld, Bielderweg 3

 Naam                     MM-A                                         Datum monstername          29-09-2021
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              07-10-2021
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                 Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                         4-2                                      0                           50                   AM14370620
 2                                         5-2                                      0                           50                   AM14370620
 3                                         6-2                                      0                           50                   AM14370620
 4                                         7-2                                      0                           50                   AM14370620

Resultaten
 Parameter                                 Concentratie                             95% betrouwbaarheidsinterval                           Eenheid
                                                                                    Ondergrens                Bovengrens
                                           Gemeten              Gewogen             Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                                86,7                                                                                            %
 Massa monster (veldnat)                   16,2                                                                                            kg
 Massa monster (droog)                     14,1                                                                                            kg
 Chrysotiel (serpentijn)                   n.a.                 n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                        n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn                 n.a.                 n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg    ds
 Hechtgebonden serpentijn                  n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal serpentijn                         n.a.                 n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg    ds
 Niet hechtgeb. amfibool                   n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Hechtgebonden amfibool                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal amfibool                           n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                     <2                   n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                      <2                   n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Totaal asbest                             <2                   n.a.                -              -            1,2           1,2          mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                   Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 PJ Milieu BV                             Rapportnummer               V211000173 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. E. van Vulpen                       Datum opdracht              01-10-2021
 Adres                         Nijverheidsheidsstraat 21                Datum ontvangst             29-09-2021
 Postcode en plaats            3861 RJ Nijkerk                          Datum rapportage            07-10-2021
 Projectcode                   21065601A                                Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Barneveld, Bielderweg 3

 Analyse                              Fractie    Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                      > 20 mm    8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                            0          16          72         100        301        893          12686      14068
 Afgezochte deel fractie (%)          100        100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           PJ Milieu BV                                              Rapportnummer                V211000174 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. E. van Vulpen                                        Datum opdracht               01-10-2021
 Adres                                   Nijverheidsheidsstraat 21                                 Datum ontvangst              29-09-2021
 Postcode en plaats                      3861 RJ Nijkerk                                           Datum rapportage             07-10-2021
 Projectcode                             21065601A                                                 Pagina                       1 van 1
 Project omschrijving                    Barneveld, Bielderweg 3

 Naam                     MM-B                                         Datum monstername          29-09-2021
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              05-10-2021
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                 Begin diepte                  Eind diepte          Barcode
 1                                         10-3                                     15                            40                   AM14370622
 2                                         8-2                                      0                             50                   AM14370622
 3                                         9-1                                      0                             50                   AM14370622

Resultaten
 Parameter                                 Concentratie                             95% betrouwbaarheidsinterval                                 Eenheid
                                                                                    Ondergrens                Bovengrens
                                           Gemeten              Gewogen             Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                                87,2                                                                                                  %
 Massa monster (veldnat)                   14,7                                                                                                  kg
 Massa monster (droog)                     12,8                                                                                                  kg
 Chrysotiel (serpentijn)                   n.a.                 n.a.                -               -             1,4           1,4              mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                        n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                    n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn                 n.a.                 n.a.                -               -             1,4           1,4              mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                  n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                         n.a.                 n.a.                -               -             1,4           1,4              mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                   n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                    n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal amfibool                           n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                     <2                   n.a.                -               -             1,4           1,4              mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                      <2                   n.a.                -               -             -             -                mg/kg ds
 Totaal asbest                             <2                   n.a.                -               -             1,4           1,4              mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


 Analyse                                             Fractie           Fractie          Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie     Fractie
                                                     > 20 mm           8 - 20 mm        4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm    Totaal
 Zeven (g)                                           0                 346              638        297        618        1163         9721        12783
 Afgezochte deel fractie (%)                         100               100              100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           PJ Milieu BV                                              Rapportnummer              V211000175 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. E. van Vulpen                                        Datum opdracht             01-10-2021
 Adres                                   Nijverheidsheidsstraat 21                                 Datum ontvangst            29-09-2021
 Postcode en plaats                      3861 RJ Nijkerk                                           Datum rapportage           07-10-2021
 Projectcode                             21065601A                                                 Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                    Barneveld, Bielderweg 3

 Naam                     MM-D                                         Datum monstername          29-09-2021
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              05-10-2021
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                 Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                         12-2                                     10                          25                   AM14363220
 2                                         13-5                                     10                          25                   AM14363220
 3                                         14-3                                     10                          40                   AM14363220
 4                                         15-3                                     0                           30                   AM14363220

Resultaten
 Parameter                                 Concentratie                             95% betrouwbaarheidsinterval                           Eenheid
                                                                                    Ondergrens                Bovengrens
                                           Gemeten              Gewogen             Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                                92,2                                                                                            %
 Massa monster (veldnat)                   17,8                                                                                            kg
 Massa monster (droog)                     16,4                                                                                            kg
 Chrysotiel (serpentijn)                   n.a.                 n.a.                -              -            1,1           1,1          mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                        n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn                 n.a.                 n.a.                -              -            1,1           1,1          mg/kg    ds
 Hechtgebonden serpentijn                  n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal serpentijn                         n.a.                 n.a.                -              -            1,1           1,1          mg/kg    ds
 Niet hechtgeb. amfibool                   n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Hechtgebonden amfibool                    n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal amfibool                           n.a.                 n.a.                -              -            -             -            mg/kg    ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                     <2                   n.a.                -              -            1,1           1,1          mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                      <2                   n.a.                -              -            -             -            mg/kg ds
 Totaal asbest                             <2                   n.a.                -              -            1,1           1,1          mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                   Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 PJ Milieu BV                             Rapportnummer               V211000175 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. E. van Vulpen                       Datum opdracht              01-10-2021
 Adres                         Nijverheidsheidsstraat 21                Datum ontvangst             29-09-2021
 Postcode en plaats            3861 RJ Nijkerk                          Datum rapportage            07-10-2021
 Projectcode                   21065601A                                Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Barneveld, Bielderweg 3

 Analyse                              Fractie    Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                      > 20 mm    8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                            0          814         997        547        724        1470         11847      16399
 Afgezochte deel fractie (%)          100        100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           PJ Milieu BV                                              Rapportnummer                V211000176 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. E. van Vulpen                                        Datum opdracht               01-10-2021
 Adres                                   Nijverheidsheidsstraat 21                                 Datum ontvangst              29-09-2021
 Postcode en plaats                      3861 RJ Nijkerk                                           Datum rapportage             07-10-2021
 Projectcode                             21065601A                                                 Pagina                       1 van 1
 Project omschrijving                    Barneveld, Bielderweg 3

 Naam                     MM-SP                                        Datum monstername          29-09-2021
 Monstersoort             Grond                                        Datum analyse              05-10-2021
 Monstername door         Opdrachtgever                                Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                 Begin diepte                  Eind diepte          Barcode
 1                                         101-1                                    0                             10                   AM14370621
 2                                         102-1                                    0                             10                   AM14370621

Resultaten
 Parameter                                 Concentratie                             95% betrouwbaarheidsinterval                                 Eenheid
                                                                                    Ondergrens                Bovengrens
                                           Gemeten              Gewogen             Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                                84,7                                                                                                  %
 Massa monster (veldnat)                   16,2                                                                                                  kg
 Massa monster (droog)                     13,7                                                                                                  kg
 Chrysotiel (serpentijn)                   n.a.                 n.a.                -               -             1,3           1,3              mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                        n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                    n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn                 n.a.                 n.a.                -               -             1,3           1,3              mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                  n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                         n.a.                 n.a.                -               -             1,3           1,3              mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                   n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                    n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal amfibool                           n.a.                 n.a.                -               -             -             -                mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                     <2                   n.a.                -               -             1,3           1,3              mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                      <2                   n.a.                -               -             -             -                mg/kg ds
 Totaal asbest                             <2                   n.a.                -               -             1,3           1,3              mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


 Analyse                                             Fractie           Fractie          Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie     Fractie
                                                     > 20 mm           8 - 20 mm        4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm    Totaal
 Zeven (g)                                           0                 115              219        136        334        977          11902       13683
 Afgezochte deel fractie (%)                         100               100              100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                        Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                  PJ Milieu BV                                   Rapportnummer                  V211000177 versie 1
 Contactpersoon                 Dhr. E. van Vulpen                             Datum opdracht                 01-10-2021
 Adres                          Nijverheidsheidsstraat 21                      Datum ontvangst                29-09-2021
 Postcode en plaats             3861 RJ Nijkerk                                Datum rapportage               07-10-2021
 Projectcode                    21065601A                                      Pagina                         1 van 1
 Project omschrijving           Barneveld, Bielderweg 3

 Naam                     VM-MV                                         Datum monstername              29-09-2021
 Monstersoort             Materiaal                                     Datum analyse                  05-10-2021
 Monstername door         Opdrachtgever                                 Barcode
 Analyse methode          Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                            Boornaam                     Begin diepte                   Eind diepte                Barcode
 1                                 Mv-1                         0                              1                          AM14184274

Resultaten
soort                     soort         % asbest    % asbest % asbest aantal massa materiaal           massa       massa asbest materiaal
materiaal                 asbest        gemiddeld   ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht-           asbest      ondergrens bovengrens
                                                                              (g)     gebonden         mat. (mg)   (mg)        (mg)
Golfplaat                 chrysotiel    12,5        10       15       1       5,58    ja               698         558         837
                          crocidoliet   3,5         2        5                5,58    ja               195         112         279
Golfplaat                 chrysotiel    12,5        10       15       1       22,99 ja                 2874        2299        3449

Totaal Asbest                                                                                          3767        2969           4565
Totaal Serpentijn                                                                                      3572        2857           4286
Totaal Amfibool                                                                                        195         112            279
Totaal Gewogen asbest                                                                                  5522        3977           7076
n.a. = niet aantoonbaar


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.


Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                           PJ Milieu BV                                               Rapportnummer              V211000644 versie 1
 Contactpersoon                          Dhr. H. Mark                                               Datum opdracht             07-10-2021
 Adres                                   Nijverheidsheidsstraat 21                                  Datum ontvangst            29-09-2021
 Postcode en plaats                      3861 RJ Nijkerk                                            Datum rapportage           13-10-2021
 Projectcode                             21065601A                                                  Pagina                     1 van 1
 Project omschrijving                    Barneveld, Bielderweg 3

 Naam                     MM-SP                                         Datum monstername          29-09-2021
 Monstersoort             Grond                                         Datum analyse              12-10-2021
 Monstername door         Opdrachtgever
 Analyse methode          Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                    Boornaam                                  Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                         101-1                                     0                           10                   AM14370621
 2                                         102-1                                     0                           10                   AM14370621

Resultaten
 Labcode zeeffractie monster:                   V211000176
 Massa zeeffractie <0,5 mm:                     11902                  g
 Massa totale monster:                          13,683                 kg
 Inweeg materiaal:                              2,51                   g
 Vergroting:                                    2100
 Effectieve filter diameter:                    22,025                 mm
                                                                          2
 Onderzocht oppervlak:                          2,2800                 mm
                                                                          2
 Beeldveldoppervlak:                            0,0228                 mm
 Aantal getelde beeldvelden:                    100

                           Aantal gemeten                                 Gehalte aan vezels        Ondergrens         Bovengrens
                           vezels                                         mg/kg ds                  mg/kg ds           mg/kg ds
 Totaal gemeten serpentijn 0                                              <0,1                      <0,1               <0,1
 Totaal gemeten amfibool   0                                              <0,1                      <0,1               <0,1
 Totaal asbest             0                                              <0,1                      <0,1               <0,2
 Totaal gewogen asbest                                                    <1,1                      <0,1               <1,1
Totaal gewogen asbest: totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds)




Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Bijlage | 4
Toetsing analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>4a | toetsing analyseresultaten verkennend bodemonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond
Certificaatnummer                                             2021153953
Uw projectnummer                                              21065601A
Uw projectnaam                                                Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                             22-09-2021

Parameter                                                     Eenheid               MM-3             GSSD         +/-   RG      AW      T        I

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                       Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                76,0            76,0
Organische stof                                               % (m/m) ds             4,1             4,1
Gloeirest                                                     % (m/m) ds             96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds             3,5             3,5

Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds               <20             45,68              20,0    190,0   555,0    920,0
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               <0,20           0,2152   -         0,2     0,6     6,8      13,0
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3,0            6,342    -         3,0     15,0    103,0    190,0
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5,0            6,442    -         5,0     40,0    115,0    190,0
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               <0,050          0,0482   -         0,05    0,15    18,1     36,0
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     1,5     95,8     190,0
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               7,7             19,96    -         4,0     35,0    67,5     100,0
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds               <10             10,33    -         10,0    50,0    290,0    530,0
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds               <20             29,41    -         20,0    140,0   430,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3,0            5,122
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5,0            8,537
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5,0            8,537
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds               18              43,9
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               18              43,9
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6,0            10,24
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds               41              100,0    -         35,0    190,0   2600,0   5000,0
Chromatogram olie (GC)                                                               Zie bijl,

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds               0,0049          0,0119   -         0,007   0,02    0,51     1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Anthraceen                           mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                        0,056           0,056
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Chryseen                             mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                        0,37            0,371    -         0,35    1,5     20,8     40,0


Legenda

-                    < Achtergrondwaarde of RG
+                    > Achtergrondwaarde
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 4,1 % van droge stof.
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
Certificaatnummer                                              2021153953
Uw projectnummer                                               21065601A
Uw projectnaam                                                 Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                              22-09-2021

Parameter                                                      Eenheid              MM-3              GSSD         +/-   AW      Wonen Industr.   IW

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                        Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                76,0            76,0
Organische stof                                                % (m/m) ds             4,1             4,1
Gloeirest                                                      % (m/m) ds             96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds             3,5             3,5

Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds               <20             45,68                                       920,0
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds               <0,20           0,2152   -         0,6     1,2     4,3      13,0
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds               <3,0            6,342    -         15,0    35,0    190,0    190,0
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds               <5,0            6,442    -         40,0    54,0    190,0    190,0
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds               <0,050          0,0482   -         0,15    0,83    4,8      36,0
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     88,0    190,0    190,0
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds               7,7             19,96    -         35,0            100,0    100,0
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds               <10             10,33    -         50,0    210,0   530,0    530,0
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds               <20             29,41    -         140,0   200,0   720,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds               <3,0            5,122
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds               <5,0            8,537
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds               <5,0            8,537
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds               18              43,9
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds               18              43,9
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds               <6,0            10,24
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds               41              100,0    -         190,0   190,0   500,0    5000,0
Chromatogram olie (GC)                                                                Zie bijl,

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 52                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 101                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 118                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 138                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 153                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB 180                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds               0,0049          0,0119   -         0,02    0,04    0,5      1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Anthraceen                           mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                         0,056           0,056
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Chryseen                             mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                         0,37            0,371    -         1,5     6,8     40,0     40,0


Legenda

-                   klasse achtergrondwaarde
+                   klasse wonen
++                  klasse industrie
+++                 niet toepasbaar
++++                nooit toepasbaar
GSSD                Gestandaardiseerd gehalte

Eindoordeel Altijd toepasbaar

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 4,1 % van droge stof.
 Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
 Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
Certificaatnummer                                              2021159240
Uw projectnummer                                               21065601A
Uw projectnaam                                                 Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                              29-09-2021

Parameter                                                      Eenheid              MM-1              GSSD         +/-   AW      Wonen Industr.   IW

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                        Uitgevoerd


Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                85,8            85,8
Organische stof                                                % (m/m) ds             2,5             2,5
Gloeirest                                                      % (m/m) ds             97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds             2,5             2,5

Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds               <20             51,06                                       920,0
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds               <0,20           0,2338   -         0,6     1,2     4,3      13,0
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds               <3,0            7,0      -         15,0    35,0    190,0    190,0
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds               <5,0            7,0      -         40,0    54,0    190,0    190,0
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds               <0,050          0,0496   -         0,15    0,83    4,8      36,0
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     88,0    190,0    190,0
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds               <4,0            7,84     -         35,0            100,0    100,0
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds               12              18,55    -         50,0    210,0   530,0    530,0
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds               <20             32,0     -         140,0   200,0   720,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds               <3,0            8,4
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds               <5,0            14,0
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds               <5,0            14,0
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds               <11             30,8
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds               <5,0            14,0
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds               <6,0            16,8
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds               <35             98,0     -         190,0   190,0   500,0    5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 52                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 101                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 118                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 138                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 153                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 180                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds               0,0049          0,0196   -         0,02    0,04    0,5      1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Anthraceen                           mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                         0,051           0,051
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Chryseen                             mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                         0,37            0,366    -         1,5     6,8     40,0     40,0


Legenda

-                   klasse achtergrondwaarde
+                   klasse wonen
++                  klasse industrie
+++                 niet toepasbaar
++++                nooit toepasbaar
GSSD                Gestandaardiseerd gehalte

Eindoordeel Altijd toepasbaar

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 2,5 % van droge stof en organische stof: 2,5 % van droge stof.
 Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
 Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
Certificaatnummer                                              2021159240
Uw projectnummer                                               21065601A
Uw projectnaam                                                 Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                              29-09-2021

Parameter                                                      Eenheid              MM-2              GSSD         +/-   AW      Wonen Industr.   IW

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                        Uitgevoerd


Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                92,2            92,2
Organische stof                                                % (m/m) ds             1,2             1,2
Gloeirest                                                      % (m/m) ds             99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds             2,1             2,1

Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds               28              107,2                                       920,0
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds               <0,20           0,2406   -         0,6     1,2     4,3      13,0
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds               <3,0            7,303    -         15,0    35,0    190,0    190,0
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds               6,9             14,23    -         40,0    54,0    190,0    190,0
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds               <0,050          0,0502   -         0,15    0,83    4,8      36,0
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     88,0    190,0    190,0
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds               <4,0            8,099    -         35,0            100,0    100,0
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds               15              23,57    -         50,0    210,0   530,0    530,0
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds               77              181,8    +         140,0   200,0   720,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds               <3,0            10,5
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds               <11             38,5
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds               <6,0            21,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds               <35             122,5    -         190,0   190,0   500,0    5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 52                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 101                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 118                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 138                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 153                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 180                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds               0,0049          0,0245   -         0,02    0,04    0,5      1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Anthraceen                           mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Chryseen                             mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                         0,35            0,35     -         1,5     6,8     40,0     40,0


Legenda

-                   klasse achtergrondwaarde
+                   klasse wonen
++                  klasse industrie
+++                 niet toepasbaar
++++                nooit toepasbaar
GSSD                Gestandaardiseerd gehalte

Eindoordeel Altijd toepasbaar

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 2,1 % van droge stof en organische stof: 1,2 % van droge stof.
 Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
 Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
Certificaatnummer                                              2021159240
Uw projectnummer                                               21065601A
Uw projectnaam                                                 Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                              29-09-2021

Parameter                                                      Eenheid              MM-4              GSSD         +/-   AW      Wonen Industr.   IW

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                        Uitgevoerd
Verkleinen kaakbreker                                                                 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                89,1            89,1
Organische stof                                                % (m/m) ds             1,3             1,3
Gloeirest                                                      % (m/m) ds             98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds             2,6             2,6

Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds               130             468,6                                       920,0
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds               <0,20           0,2388   -         0,6     1,2     4,3      13,0
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds               <3,0            6,928    -         15,0    35,0    190,0    190,0
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds               6,5             13,18    -         40,0    54,0    190,0    190,0
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds               <0,050          0,0498   -         0,15    0,83    4,8      36,0
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     88,0    190,0    190,0
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds               <4,0            7,778    -         35,0            100,0    100,0
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds               42              65,38    +         50,0    210,0   530,0    530,0
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds               70              161,2    +         140,0   200,0   720,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds               <3,0            10,5
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds               <11             38,5
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds               5,8             29,0
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds               <6,0            21,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds               <35             122,5    -         190,0   190,0   500,0    5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 52                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 101                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 118                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 138                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 153                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 180                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds               0,0049          0,0245   -         0,02    0,04    0,5      1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                         0,073           0,073
Anthraceen                           mg/kg ds                                         <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                         0,17            0,17
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                         0,12            0,12
Chryseen                             mg/kg ds                                         0,13            0,13
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                         0,066           0,066
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                         0,11            0,11
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                         0,089           0,089
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                         0,089           0,089
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                         0,91            0,917    -         1,5     6,8     40,0     40,0


Legenda

-                   klasse achtergrondwaarde
+                   klasse wonen
++                  klasse industrie
+++                 niet toepasbaar
++++                nooit toepasbaar
GSSD                Gestandaardiseerd gehalte

Eindoordeel Altijd toepasbaar

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 2,6 % van droge stof en organische stof: 1,3 % van droge stof.
 Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
 Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grondwater
Certificaatnummer                                             2021158034
Uw projectnummer                                              21065601A
Uw projectnaam                                                Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                             29-09-2021

Parameter                                                     Eenheid               1-1-1            GSSD        +/-   RG     S      T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                   µg/L                   54              54,0    +         20,0   50,0   338,0   625,0
Cadmium (Cd)                                                  µg/L                   <0,20           0,14    -         0,2    0,4    3,2     6,0
Kobalt (Co)                                                   µg/L                   <2,0            1,4     -         2,0    20,0   60,0    100,0
Koper (Cu)                                                    µg/L                   <2,0            1,4     -         2,0    15,0   45,0    75,0
Kwik (Hg)                                                     µg/L                   <0,050          0,035   -         0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                µg/L                   <2,0            1,4     -         2,0    5,0    153,0   300,0
Nikkel (Ni)                                                   µg/L                   <3,0            2,1     -         3,0    15,0   45,0    75,0
Lood (Pb)                                                     µg/L                   <2,0            1,4     -         2,0    15,0   45,0    75,0
Zink (Zn)                                                     µg/L                   <10             7,0     -         10,0   65,0   433,0   800,0

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                              µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    0,2    15,1    30,0
Tolueen                              µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    7,0    504,0   1000,0
Ethylbenzeen                         µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    4,0    77,0    150,0
o-Xyleen                             µg/L                                            <0,10           0,07
m,p-Xyleen                           µg/L                                            <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7             µg/L                                            0,21            0,21    -         0,2    0,2    35,1    70,0
BTEX (som)                           µg/L                                            <0,90
Naftaleen                            µg/L                                            <0,020          0,014   -         0,02   0,01   35,0    70,0
Styreen                              µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    6,0    153,0   300,0

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                      µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    0,01   500,0   1000,0
Trichloormethaan                     µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    6,0    203,0   400,0
Tetrachloormethaan                   µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   5,0     10,0
Trichlooretheen                      µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    24,0   262,0   500,0
Tetrachlooretheen                    µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   20,0    40,0
1,1-Dichloorethaan                   µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    7,0    454,0   900,0
1,2-Dichloorethaan                   µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    7,0    204,0   400,0
1,1,1-Trichloorethaan                µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   150,0   300,0
1,1,2-Trichloorethaan                µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   65,0    130,0
cis 1,2-Dichlooretheen               µg/L                                            <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen             µg/L                                            <0,10           0,07
CKW (som)                            µg/L                                            <1,6
Tribroommethaan                      µg/L                                            <0,20           0,14                                    630,0
Vinylchloride                        µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,2    0,01   2,5     5,0
1,1-Dichlooretheen                   µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   5,0     10,0
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L                                            0,14            0,14    -         0,2    0,01   10,0    20,0
1,1-Dichloorpropaan                  µg/L                                            <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                  µg/L                                            <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                  µg/L                                            <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7      µg/L                                            0,42            0,42    -         0,6    0,8    40,4    80,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       µg/L                   <10             7,0
Minerale olie (C12-C16)                                       µg/L                   <10             7,0
Minerale olie (C16-C21)                                       µg/L                   <10             7,0
Minerale olie (C21-C30)                                       µg/L                   <15             10,5
Minerale olie (C30-C35)                                       µg/L                   <10             7,0
Minerale olie (C35-C40)                                       µg/L                   <10             7,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                µg/L                   <50             35,0    -         50,0   50,0   325,0   600,0


Legenda

-                    < streefwaarde/aw2000 of RG
+                    > Streefwaarde (S)
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>4b | toetsing analyseresultaten verkennend asbest in grondonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Projectcode: 21065601A
    Locatie: Barneveld, Bielderweg 3




 Berekening gehalte maaiveld
                Maaiveld                                                           puinpaden
                Oppervlakte (m²)                                                      300
                Traject onderzochte laag (meter)                           0,00            -            0,02


                Code asbest in grond monster                                                                   MM-D
                Massa gedroogde analysemonster grond in kg                                                     16,40
                Massa veldvochtige analysemonster grond in kg                                                  17,80
                Gewichts% fijne fractie (<20 mm)                                                               78,47
                Gewichts% grove fractie (>20 mm)                                                               21,53
                Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³                                                         1,85
                Volumieke massa grove fractie in kg/dm³                                                         1,85
                Volumieke massa totale fractie in kg/dm³                                                        1,85
                Schatting inspectie-efficientie in %                                                           70 - 90


 Toetsingsresultaat visuele inspectie

 Asbestsoort    Maaiveld                    puinpaden           Code materiaalverzamelmonster                  VM-MV
       1        Gewicht (gram)                5,58                                             Aantal            1
       2        Gewicht (gram)                22,99                                            Aantal            1
                Gewicht (gram)                                                                 Aantal
                Gewicht (gram)                                                                 Aantal
                Gewicht (gram)                                                                 Aantal




                                                                                     Percentage asbest (%)
 Asbestsoort    Hechtgebonden               chrysotiel           amosiet           crocidoliet            anthophyliet           tremoliet           actinoliet
               1 goed                        10 - 15                0                 2-5                        0                   0                   0
               2 goed                        10 - 15                0                  0                         0                   0                   0
                goed/slecht                     0                   0                  0                         0                   0                   0
                goed/slecht                     0                   0                  0                         0                   0                   0
                goed/slecht                     0                   0                  0                         0                   0                   0
     Asbestconcentratie in mg/kg d.s.          0,4                 0,0                0,0                       0,0                 0,0                 0,0



                                                           Resultaat inspectie/voorbehandeling
               Maaiveld                                        asbestconcentratie (mg/kg d.s.)                                 95% betrouwbaarheidsinterval
               puinpaden                    chrysotiel           amfibool          niet-hecht                  totaal           ondergrens         bovengrens
      Niet gewogen grove fractie                         0,4                0,0                  0,0                     0,5        0,4                 0,5
      Niet gewogen fijne fractie                         0,0                0,0                  0,0                     0,0        0,0                 1,1
      Niet gewogen asbestvezels                                                                  0,0                     0,0
     Gecor. fijne fractie + vezels                       0,0                0,0                  0,0                     0,0        0,0                 0,9
     Gewogen gecor. fijn + vezels                        0,0                0,0                  0,0                     0,0
                                                                        Totaal resultaat
               Maaiveld                                Niet gewogen asbestconcentratie (mg/kg d.s.)                               toetsing interventiewaarde
                                            chrysotiel         amfibool         niet-hecht    totaal                            omrekening
                                                                                                                               concentratie*     resultaat toetsing
               puinpaden                                 0,4                0,0                  0,0                     0,5        0,7                 <G
 *   1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie


                 Berekend gewogen gehalte asbest in mg/kg d.s. Maaiveld puinpaden

                                     0,68                                     <G



                <G = kleiner dan grenswaarde voor nader asbest in grondonderzoek
                >G = groter dan grenswaarde voor nader asbest in grondonderzoek
                <I = kleiner dan interventiewaarde
                >I = groter dan interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond
Certificaatnummer                                             2021159240
Uw projectnummer                                              21065601A
Uw projectnaam                                                Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                             29-09-2021

Parameter                                                     Eenheid               MM-1             GSSD         +/-   RG      AW      T        I

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                       Uitgevoerd


Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                85,8            85,8
Organische stof                                               % (m/m) ds             2,5             2,5
Gloeirest                                                     % (m/m) ds             97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds             2,5             2,5

Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds               <20             51,06              20,0    190,0   555,0    920,0
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               <0,20           0,2338   -         0,2     0,6     6,8      13,0
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3,0            7,0      -         3,0     15,0    103,0    190,0
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5,0            7,0      -         5,0     40,0    115,0    190,0
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               <0,050          0,0496   -         0,05    0,15    18,1     36,0
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     1,5     95,8     190,0
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4,0            7,84     -         4,0     35,0    67,5     100,0
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds               12              18,55    -         10,0    50,0    290,0    530,0
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds               <20             32,0     -         20,0    140,0   430,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3,0            8,4
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5,0            14,0
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5,0            14,0
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds               <11             30,8
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5,0            14,0
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6,0            16,8
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds               <35             98,0     -         35,0    190,0   2600,0   5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0028
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds               0,0049          0,0196   -         0,007   0,02    0,51     1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Anthraceen                           mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                        0,051           0,051
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Chryseen                             mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                        0,37            0,366    -         0,35    1,5     20,8     40,0


Legenda

-                    < Achtergrondwaarde of RG
+                    > Achtergrondwaarde
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 2,5 % van droge stof en organische stof: 2,5 % van droge stof.
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond
Certificaatnummer                                             2021159240
Uw projectnummer                                              21065601A
Uw projectnaam                                                Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                             29-09-2021

Parameter                                                     Eenheid               MM-2             GSSD         +/-   RG      AW      T        I

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                       Uitgevoerd


Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                92,2            92,2
Organische stof                                               % (m/m) ds             1,2             1,2
Gloeirest                                                     % (m/m) ds             99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds             2,1             2,1

Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds               28              107,2              20,0    190,0   555,0    920,0
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               <0,20           0,2406   -         0,2     0,6     6,8      13,0
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3,0            7,303    -         3,0     15,0    103,0    190,0
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               6,9             14,23    -         5,0     40,0    115,0    190,0
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               <0,050          0,0502   -         0,05    0,15    18,1     36,0
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     1,5     95,8     190,0
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4,0            8,099    -         4,0     35,0    67,5     100,0
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds               15              23,57    -         10,0    50,0    290,0    530,0
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds               77              181,8    +         20,0    140,0   430,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3,0            10,5
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds               <11             38,5
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6,0            21,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds               <35             122,5    -         35,0    190,0   2600,0   5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds               0,0049          0,0245   -         0,007   0,02    0,51     1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Anthraceen                           mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Chryseen                             mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                        0,35            0,35     -         0,35    1,5     20,8     40,0


Legenda

-                    < Achtergrondwaarde of RG
+                    > Achtergrondwaarde
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 2,1 % van droge stof en organische stof: 1,2 % van droge stof.
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond
Certificaatnummer                                             2021159240
Uw projectnummer                                              21065601A
Uw projectnaam                                                Barneveld, Bielderweg 3
Datum monstername                                             29-09-2021

Parameter                                                     Eenheid               MM-4             GSSD         +/-   RG      AW      T        I

Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                       Uitgevoerd
Verkleinen kaakbreker                                                                Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                89,1            89,1
Organische stof                                               % (m/m) ds             1,3             1,3
Gloeirest                                                     % (m/m) ds             98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds             2,6             2,6

Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds               130             468,6              20,0    190,0   555,0    920,0
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               <0,20           0,2388   -         0,2     0,6     6,8      13,0
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3,0            6,928    -         3,0     15,0    103,0    190,0
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               6,5             13,18    -         5,0     40,0    115,0    190,0
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               <0,050          0,0498   -         0,05    0,15    18,1     36,0
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     1,5     95,8     190,0
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4,0            7,778    -         4,0     35,0    67,5     100,0
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds               42              65,38    +         10,0    50,0    290,0    530,0
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds               70              161,2    +         20,0    140,0   430,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3,0            10,5
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5,0            17,5
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds               <11             38,5
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               5,8             29,0
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6,0            21,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds               <35             122,5    -         35,0    190,0   2600,0   5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds               0,0049          0,0245   -         0,007   0,02    0,51     1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fenanthreen                          mg/kg ds                                        0,073           0,073
Anthraceen                           mg/kg ds                                        <0,050          0,035
Fluorantheen                         mg/kg ds                                        0,17            0,17
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                        0,12            0,12
Chryseen                             mg/kg ds                                        0,13            0,13
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                        0,066           0,066
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                        0,11            0,11
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                        0,089           0,089
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                        0,089           0,089
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                        0,91            0,917    -         0,35    1,5     20,8     40,0


Legenda

-                    < Achtergrondwaarde of RG
+                    > Achtergrondwaarde
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 2,6 % van droge stof en organische stof: 1,3 % van droge stof.
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage | 5
                                      Achtergrondinformatie

1. Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen

Vooronderzoek
Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie over de locatie
middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het vooronderzoek
wordt uitgevoerd conform de NEN 5717 (waterbodem) en de NEN 5725 (landbodem).

Verkennend bodemonderzoek
Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) worden een aantal boringen en/of
peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt geanalyseerd op de relevante
parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische kwaliteit voldoende is voor
hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het verkennend
bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.

Nader bodemonderzoek
Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang en ligging van een
verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen
wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering (behoudens
voor asbest) conform de NTA 5755.

Verkennend asbest in grondonderzoek
Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In
de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering
conform de NEN 5707.

Verkennend asbest in puinonderzoek
Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen met meer dan 50 gewichtsprocent
bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot
nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897.

Nader asbest in grond- of puinonderzoek
Onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een asbestverontreiniging. In de rapportage
worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen wordt ook een risicobeoordeling
uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering conform de NEN 5707 of NEN 5897.

Verkennend waterbodemonderzoek
Onderzoek voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit
vrijkomende baggerspecie. In de rapportage wordt verwoord dat de milieuhygiënische kwaliteit
voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader waterbodemonderzoek noodzakelijk is. Het
verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720.

Partijkeuring
Ook wel bekend als AP04. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen van grond of
bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord.

Asfaltonderzoek
Onderzoek naar de laagopbouw en teerhoudendheid van asfalt. Het asfaltonderzoek wordt uitgevoerd
conform de CROW 210.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>2. Toetsingskader

De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest
geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de
normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven.

De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire
Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl.

De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd:

Achtergrondwaarde
Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen.
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.

Interventiewaarde
Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Streefwaarden grondwater
Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep
grondwater.

Tussenwaarde
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een
verontreinigende stof.
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een
verontreinigende stof.
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd,
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.

Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan
bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar).

Waterbodem
De analyseresultaten kunnen getoetst worden aan de voorwaarden voor de volgende generieke
toetsingskaders:
        1. toepassen in oppervlaktewater
               Inhoudend: het gericht plaatsen van bagger waarbij een nieuwe waterbodem ontstaat.
               Daarvoor wordt de waterbodemkwaliteit, met behulp van het toetsingsprogramma
               BoToVa, onderverdeeld in de klassen ‘vrij toepasbaar’, A, B of ‘niet toepasbaar’ 18. Ook
               de kwaliteit van de ontvangende waterbodem is van belang;
        2. verspreiden over aangrenzend perceel
               hiervoor wordt de msPAF-toets 19 gebruikt tenzij al bekend is dat sprake is van ‘vrij
               toepasbare (verspreidbare) baggerspecie’(zie punt 1)
        3. toepassing op landbodem
               de waterbodemkwaliteit wordt in het kader van deze toepassing onderverdeeld in de
               klassen ‘altijd toepasbaar’, wonen, industrie, ‘niet toepasbaar’ of ‘nooit toepasbaar’ 20




18
        De normwaarden zijn afkomstig uit de Regeling Bodemkwaliteit
19
        ‘Vrij toepasbare bagger’ kan zonder aanvullende toetsingen onder meer verspreid worden op het
        aangrenzende perceel. Een aanvullende toetsing met behulp van msPAF is alleen noodzakelijk bij de klassen
        A of B
msPAF   meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen. De msPAF-toets is een
        methode om ecologische risico’s te bepalen. De toets geeft een indicatie over het deel van de aanwezige
        organismen dat nadelige gevolgen kan ondervinden als gevolg van het aanwezige mengsel van
        verontreinigingen. Op basis van het criterium dat de verspreidbare hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet
        blijven, is de norm gesteld op msPAF-metalen < 50% en msPAF-organisch <20%. Naast de msPAF zijn 5
        stoffen individueel genormeerd te weten barium, cadmium, kobalt, molybdeen en minerale olie
20
        De analyseresultaten worden, na omrekening tot gehalten standaardbodem, getoetst aan de normwaarden
        voor toepassen van grond op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>3. Betrouwbaarheid van onderzoeken

Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO
9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria.

PJ Milieu BV streeft bij elk milieuhygiënisch onderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een
dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal monsterlocaties en het nemen
en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen
in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar
voren zijn gekomen.

PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.

Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Bijlage | 6
  Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                 374




                                                                       373




                                                                                                                                                      Bielde
                                                                                                                                                            rweg



                                                                                                                                                                   8162
                                                                                                                                                                                                                      schaal omgevingskaart 1:10000
                                                                                                                                            12
                                                                                            17                                7




                                               368                           4
                                                                                                                101                    13                                                                      LEGENDA
                                                                                       16
                                                                                                                                                                                                               Boring
                                                                                                 15         Schuur
                                                                                                                                                                                                               Gat

                                                                                                      102                                                                                                      Gat gecombineerd met boring
                                                                                                               1
                                                                                                                                                                                                               Peilbuis
                                                                   5                                                          14
                                                                                                                                                                                                       25      Huisnummer
                                                               2
                                                                                                                   10                                                                              1234        Perceelsnummer
                                                         367
                                                                                                                                                                                                               Onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                                               Bebouwing (buitenmuur)
                                                                                                                                                                                                               Voormalige bebouwing
                                                                                                                                                 11
                                                                                                                   1340                                                                                        Bouwlocatie
                                                     6
                                                                                                                                                                                                               Perceelsgrens (Kadaster)
                                                                                                                                                                     6650
                                                                                                                                                                                                               Topografie
                                                                                                                                                                                                               Begrenzing water
                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                               Spoelzone zonder asbest
                                                                                                                                                                                                               Asbestverdacht materiaal op maaiveld
                                                                                                                          9
                                                                                                                                                                                                               Golfplaat
                                                                                                                                                                                                               Gras
                                                                                                                                                                                                               Klinkers
                                                                                                                                                                                                               Puinpad

                                                                                                                                                                            Projectnaam:
                                                                                                                                   8                                        Bielderweg 3, Barneveld
                                                                                                                                                                            Type:
                                                                                                                                                                            Verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek

                                                                                                                                                                            Omschrijving:
                                                                                                                                                                            Situatietekening
                                                                                                                                                                            Projectnr:          Bestandsnaam:
                                                                                                                                                                            21065601A            21065601A
                                                                                                                                                                            Formaat:        Getekend:         Datum:               Tekeningnr:         Versie:
                                                                                                                                                                            A3              HvH               21-10-2021           1                   Definitief
                                                                                                                                                                            Schaal:           0m       5m                                        25m
                                                                                                                                                                            1:500

                                                                                                                                                                            PJ Milieu BV
                                                                                                                                                                            Adres:      Nijverheidsstraat 21
                                                                                                                                                                                        3861 RJ Nijkerk
                                                                                                                                                                            Telefoon:   033 - 245 85 11
                                                                                                                                                                            E-mail:     info@pjmilieu.nl
                                                                                                                                                                            Internet:   www.pjmilieu.nl
Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>