<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEUNINGEN, OUDE REEKSTRAAT 5
bestemmingsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlagenbij toelichting
 Bijlage   1   Situatietekening
 Bijlage   2   Bodemonderzoek
 Bijlage   3   Onderzoek asbesthoudend materiaal
 Bijlage   4   Akoestischonderzoek
 Bijlage   5   Toetsingsresultaat en samenvatting digitale watertoets




                                                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                        Gemeente
                                                        Sectie
                                                        Nummer
                                                        Schaal




Opdrachtgever:   Benaming:                                    Datum:         Schaal:


                                                              Werknummer:


Telefoon:
                    Telefoon:
Bouwlocatie:                                                  Klantnummer:   Blad:
                    Projectleider:   Dhr. M. de Rooij
                    Telefoon:
                    E-mail:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                      RAPPORT


                      Verkennend bodemonderzoek
                      Oude Reekstraat 5 te Beuningen




    Opdrachtgever     :     de heer J.M. Weijers
                            Oude Reekstraat 5
                            6642 KK BEUNINGEN

    Projectnummer     :     15KL379

    Datum             :     11 januari 2015

    Auteur            :     ing. F.M. Bouma



    Paraaf            :




Klijn Bodemonderzoek B.V.
Oudlandseweg 1, 9682 XT Oostwold
Telefoon   0597 – 55 12 12
Fax        084 – 74 74 357
Email      info@klijnbodemonderzoek.nl
Internet   www.klijnbodemonderzoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                2         Rapport 15KL379


     INHOUD                                                        BLAD

1.     INLEIDING                                                        3
     1.1. Algemeen                                                      3
     1.2. Opbouw                                                        3

2.     VOORONDERZOEK                                                    4
     2.1. Algemeen                                                      4
     2.2. Ligging en omgeving locatie                                   4
     2.3. Historisch en huidig gebruik                                  5
     2.4. Bodemonderzoek                                                5
     2.5. Bodemkwaliteitskaart                                          7
     2.6. Toekomstig gebruik van het terrein                            7
     2.7. Financieel/juridisch                                          7
     2.8. Regionale opbouw en geohydrologie                             8
     2.9. Onderzoekshypothese                                           8

3.     ONDERZOEKSPROGRAMMA                                              9

4.     BODEMGEGEVENS                                                  10
     4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen               10
     4.2. Samenstelling grondmengmonsters                             10

5.     RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES                      11
     5.1. Meetgegevens grondwater                                     11
     5.2. Analyseresultaten                                           11
     5.3. Toelichting analyseresultaten                               16

6.     SAMENVATTING EN CONCLUSIES                                     18
     6.1. Samenvatting                                                18
     6.2. Conclusies en aanbevelingen                                 18
     6.3. Slotopmerking                                               19




BIJLAGEN

1       Ligging van de locatie en kadastrale kaart

2       Boorprofielen en legenda

3       Analyserapporten

4       Toetsingscriteria

5       Overzicht posities monsternamepunten

6       Foto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                      3                              Rapport 15KL379


1.     INLEIDING

1.1.   Algemeen
       In opdracht van de heer J.M. Weijers is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend bo-
       demonderzoek uitgevoerd op de locatie Oude Reekstraat 5 te Beuningen.

       De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de geplande bestemmingswijzigingen
       en transactie van de percelen.

       Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
       teit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie.

       Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het
       uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit
       Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
       werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en
       2018”.

       Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele
       wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
       ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond
       wordt onderzocht.

1.2.   Opbouw
       In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
           • vooronderzoek                                                        (hoofdstuk 2);
           • onderzoeksprogramma                                                  (hoofdstuk 3);
           • bodemgegevens                                                        (hoofdstuk 4);
           • metingen en chemische analyses                                       (hoofdstuk 5);
           • samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,
              conclusies en aanbevelingen                                         (hoofdstuk 6).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                     4                             Rapport 15KL379


2.     VOORONDERZOEK

2.1.   Algemeen
       Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725).
       In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het
       terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting.
       Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydro-
       logie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaal-
       beeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografi-
       sche besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonder-
       zoek, de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en
       de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.

       De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën:
                 o ligging en omgeving locatie (paragraaf 2.2)
                 o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3)
                 o bodemonderzoek (2.4)
                 o bodemkwaliteitskaart (2.5)
                 o toekomstig gebruik (2.6)
                 o financieel/juridisch (2.7)
                 o bodemopbouw en geohydrologie (2.8)
                 o onderzoekshypothese (2.9)

       Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd:
       • locatie-inspectie (d.d. 11 en 15 december 2015);
       • informatie opdrachtgever;
       • gemeente Beuningen;
       • internetsite www.bodemloket.nl;
       • internetsite Provincie Gelderland (bodeminformatie);
       • Luchtfoto Google Earth;
       • Grondwaterkaart van Nederland;
       • Topografische Atlas van Nederland (2002);
       • www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden);
       • kadastralekaart.

       Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn de internetsites van het bodemloket en de provin-
       cie Gelderland geraadpleegd. Tevens is door Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uit-
       gevoerd waarbij onder andere is gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken,
       olieopslag etc.), asbest op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.

2.2.   Ligging en omgeving locatie
       De onderzoekslocatie bevindt zich aan de zuidoostzijde van het stadscentrum in de bebouwde
       kom van Beuningen. De omgeving van de onderzoekslocatie betreft aan de oostzijde voorname-
       lijk bouw- en /of weilanden (agrarisch gebied). Aan de noord-, west- en zuidzijde van de onder-
       zoekslocatie bevinden zich voornamelijk woningen (bebouwd gebied).

       De onderzoekslocatie ligt aan de Oude Reekstraat 5 te Beuningen en is kadastraal bekend als
       Gemeente Beuningen, sectie G, nrs. 363, 806, 862, 863, 877, 878, 879, 880, 881, 882 en 2608.
       Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in
       bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage 5.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                      5                              Rapport 15KL379


2.3.   Historisch en huidig gebruik
       De gehele locatie, tevens onderzoekslocatie, aan de Oude Reekstraat 5, 6a/b en 8 te Beuningen
       heeft een oppervlakte van circa 11.000 m². Een deel van de onderzoekslocatie is vanaf circa
       1860 bebouwd geweest, waarbij de achterliggende percelen als landbouwgrond werden ge-
       bruikt. Vanaf circa 1930 tot 1957 is de overige bebouwing aan de Oude Reekstraat gerealiseerd.
       In 2015 zijn alle gebouwen, met uitzondering van de woning en de stal op Oude Reekstraat 5,
       op de onderzoekslocatie gesloopt en verwijderd van de percelen. Het erf van nummer 5 bestaat
       grotendeels uit beton verhardingen. Op het perceel Oude Reekstraat 6 a/b hebben een woning
       en een schuur gestaan en is nu braakliggend terrein. Het braakliggende perceel behorende bij
       nummer 8 is in gebruik geweest als landbouwgrond. De percelen zijn voorzover bekend alleen
       in gebruik geweest als wonen en landbouwgrond. Uit gegevens verkregen van de internetsite
       van de provincie Gelderland is gebleken dat over de aanwezigheid van onder- of bovengrondse
       opslagtanks of in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn. Echter uit
       informatie van de bewoner van nummer 5 is gebleken dat tot er 2005 een bovengrondse diesel-
       tank op het erf aanwezig is geweest. Op de locatie is, behalve de voormalige bovengrondse
       dieseltank, geen sprake van (voormalige) puntbronnen en zijn er geen gegevens bekend over
       eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) activiteiten op het perceel die de milieu-
       hygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed.

2.4.   Bodemonderzoek
       Op de onderhavige onderzoekspercelen zijn bij de provincie Gelderland en de gemeente Beu-
       ningen een aantal bodemonderzoeken bekend. Op en in de nabijheid van het perceel zijn de
       onderstaande onderzoeken uitgevoerd:

       - Verkennend bodemonderzoek, Reekstraat 19 te Beuningen, Oranjewoud, rapportnummer
         150620, november 2004;
       - Verkennend bodemonderzoek, Oude Reekstraat 5 te Beuningen (perceel G 660), Oranje-
         woud, rapportnummer 200825, revisie 16 juli 2009;
       - Verkennend bodemonderzoek, diverse percelen te Beuningen, Oranjewoud, rapportnummer
         200825, 16 juli 2009;
       - Verkennend bodemonderzoek, Oude Reekstraat 5 te Beuningen, Oranjewoud, rapportnum-
         mer 217055, 4 februari 2010;
       - Verkennend bodemonderzoek, Oude Reekstraat 5 te Beuningen, Anteagroup (Oranjewoud),
         rapportnummer 4008065, maart 2015.

       - Verkennend bodemonderzoek, Reekstraat 19 te Beuningen, Oranjewoud, rapportnummer
          150620, november 2004;
       Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de grond (bovengrond en ondergrond) geen ver-
       hoogde gehalten aan de geanalyseerde componenten bevat. In het grondwater zijn licht ver-
       hoogde gehalten met nikkel, chroom en cadmium aangetoond.

       - Verkennend bodemonderzoek, Oude Reekstraat 5 te Beuningen (perceel G 660), Oranje-
          woud, rapportnummer 200825, revisie 16 juli 2009;
       In dit onderzoek is een deel van perceel G660 onderzocht. Uit het rapport blijkt dat in één bo-
       ring een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is gemeten. Verder zijn in de grond geen ver-
       hoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden (AW2000) aangetoond. In het
       grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten.

       - Verkennend bodemonderzoek, diverse percelen te Beuningen, Oranjewoud, rapportnummer
          200825, 16 juli 2009;
       In dit onderzoek zijn diverse percelen (gedeeltelijk) onderzocht. Uit het rapport blijkt dat bin-
       nen de onderzoekslocatie op perceel G544 in één boring een matig verhoogd gehalte aan lood is
       gemeten. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kwik en PCB aangetoond. Het matig
       verhoogd gemeten gehalte aan lood wordt mogelijk veroorzaakt door de sterke bijmenging met
       puin. Verder zijn in de grond geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de achter-
       grondwaarde (AW2000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                6                              Rapport 15KL379


Verder is in de inrit van Oude Reekstraat 5 een sterk verhoogde gehalte aan PAK aangetoond.
Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan lood, zink en minerale olie gemeten. De overige on-
derzochte parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde (AW2000)
aangetoond. In de hieronder gelegen grond zijn geen verhoogde gehalten aan geanalyseerde
parameters aangetoond. Vanwege de hoeveelheid puin die is aangetroffen ter plaatse van de
inrit blijkt echter geen sprake te zijn van grond, maar van semi-verharding. De toetsing als zijn-
de grond is derhalve indicatief. Doordat in de onderliggende bodemlaag geen verhoogde gehal-
ten zijn aangetoond wordt niet verwacht dat de semi-verharding negatieve gevolgen heeft voor
de bodem.

- Verkennend bodemonderzoek, Oude Reekstraat 5 te Beuningen, Oranjewoud, rapportnum-
   mer 217055, 4 februari 2010;
Dit onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van een deel van de gesloopte varkensstal. Uit het on-
derzoek blijkt dat over de gehele onderzoekslocatie licht verhoogde gehalten aan PCB zijn aan-
getoond. Verder zijn in de zwak puinhoudende ondergrond ter plaatse van de voormalige var-
kensstal licht verhoogde gehalten aan minerale olie, PAK en PCB aanwezig. Verder liggen de
gemeten gehalten van de onderzochte parameters beneden de detectielimiet en/of achtergrond-
waarde (AW2000). Het grondwater is, vermoedelijk van nature, licht verontreinigd met barium.
Daarnaast is ter plaatse van de voormalige varkensstal een licht verhoogd gehalte aan xylenen
aangetoond. Er is geen aanleiding voor vervolgonderzoek of sanering.

- Verkennend bodemonderzoek, Oude Reekstraat 5 te Beuningen, Anteagroup (Oranjewoud),
   rapportnummer 4008065, maart 2015.
Uit dit onderzoek is gebleken dat in de zintuiglijk sterk verontreinigde bovengrond ter plaatse
van de semiverharding (inrit Oude Reekstraat 5) over de gehele onderzoeklocatie een sterk ver-
hoogd gehalte aan PAK aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan lood, zink en
minerale olie gemeten. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van
de achtergrondwaarde (AW2000) aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten
aan geanalyseerde parameters aangetoond. Vanwege de hoeveelheid puin die is aangetroffen ter
plaatse van de inrit blijkt echter geen sprake te zijn van grond, maar van semi-verharding. De
toetsing als zijnde grond is derhalve indicatief. Doordat in de onderliggende bodemlaag geen
verhoogde gehalten zijn aangetoond wordt niet verwacht dat de semiverharding negatieve ge-
volgen heeft voor de bodem.

In de slootbodem van de noordelijke sloot is een licht verhoogd gehalte aan molybdeen aange-
toond. De slootbodem van de zuidelijke sloot bevat licht verhoogde gehalten aan PCB, minerale
olie, zink en PAK.

Ter plaatse van de voormalige stal zijn zwakke tot matige bijmengen met puin en kolengruis
waargenomen. Alleen PCB’s, minerale olie en PAK zijn in 2010 licht verhoogd aangetoond. In
de bovengrond met bijmengingen aan puin, plastic, beton/baksteen, metaal en keien (MM2 bg)
zijn in 2015 geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde
(AW2000).

Op het overige terreindeel is in de bovengrond ter plaatse van boring 1 (30-60) is in 2009 een
matig bijmenging met kolengruis waargenomen. Hierin is een licht verhoogd gehalte aan mine-
rale olie aangetoond. In de zintuiglijk sterk verontreinigde bovengrond ter plaatse van boring
024 (0-50) is in 2010 een matig verhoogd gehalte aan lood gemeten. Tevens zijn licht verhoog-
de gehalten aan koper, kwik en PCB aangetoond. In mengmonsters samengesteld uit de omge-
ving en in de naastgelegen slootbodem worden geen verhoogde gehalten aan lood aangetoond.
Het lijkt erop dat het hier gaat om een incident dat samenhangt met het voorkomen van puin
hetgeen vaker voorkomt op en rond boerenerven. In de bovengrond van boring 126 (0-20),
waarin een matige olie-water reactie is waargenomen, is een (zeer) licht verhoogd gehalte aan
minerale olie aangetoond. In het kolengruis houdende grondmonster met verbrand hout van
boring 130 (30-50) ligt het gehalte aan PAK beneden de achtergrondwaarde (AW2000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                       7                               Rapport 15KL379


       De bovengrond van de dam met sporen puin en resten baksteen in de noordelijk gelegen sloot
       (boring 124) bevat geen verhoogde gehalten aan geanalyseerde parameters ten opzichte van de
       achtergrondwaarde (AW2000). In de bovengrond op het overige terrein zijn in zowel 2009,
       2010 als 2015 hooguit (zeer) licht verhoogde gehalten aan PCB en minerale olie gemeten. De
       ondergrond op het terrein bevat geen verhoogde gehalten aan geanalyseerde parameters ten
       opzichte van de achtergrondwaarde (AW2000).

       Het grondwater is lokaal licht verontreinigd met nikkel of xylenen. Barium komt in het gebied
       nagenoeg overal licht verhoogd voor. Uit ervaring kan worden gesteld dat dit waarschijnlijk een
       natuurlijke oorsprong heeft.

       In voorgaande onderzoeken is alleen zintuiglijk gekeken naar het voorkomen van asbest. Dit is
       niet aangetroffen doch wel zijn lichte puin bijmengingen aangetroffen, en dan met name ter
       plaatse van de voormalige stal. Ter plaatse van gat 133, met sporen tot zwakke bijmengingen
       aan puin, plastic, beton/baksteen, metaal en keien, in RE01 is asbesthoudend plaatmateriaal
       aangetroffen. In de fijne fractie van RE01 is geen asbest aangetoond. Op basis van een indica-
       tieve berekening (worst-case) ligt het gehalte aan asbest in gat 133 ruim beneden de interven-
       tiewaarde van 100 mg/kg ds. Ook in gat 124, in het dammetje van de noordelijke sloot, is as-
       besthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Hiervan is geen monster van de fijne fractie geanaly-
       seerd. In de overige delen van het terrein is ook in 2015 visueel geen asbestverdacht plaatmate-
       riaal aangetroffen. Uit de analyseresultaten van RE02 blijkt dat in de fijne fractie geen asbest is
       aangetoond.

       Op basis van de onderzoeksresultaten uit het rapport van maart 2015 kan worden geconcludeerd
       het vermoeden bestaat dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
       op de locatie. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding voor het uitvoeren van verder
       onderzoek of sanerende maatregelen.

2.5.   Bodemkwaliteitskaart
       Uit gemeentelijke informatie is gebleken dat de bovengenoemde locatie binnen zone buitenge-
       bied van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart ligt. In deze zone worden in de bovengrond
       licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen, PAK en PCB aangetroffen. Plaatselijk kun-
       nen echter uitschieters voorkomen van matige verontreinigingen met PCB. In de ondergrond
       worden licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen, PAK en PCB aangetoond. Op basis
       van de 95-percentielwaarden kunnen in de boven- en ondergrond lichte tot sterke verontreini-
       gingen met zware metalen en of PAK PCB en minerale olie worden verwacht.

2.6.   Toekomstig gebruik van het terrein
       De bestemming van de onderzoekslocatie zal deels gewijzigd worden. Het voornemen is om de
       nieuwbouw te realiseren. De woning op nummer 5 zal behouden blijven en zal de stal verkleind
       worden.

2.7.   Financieel/juridisch
       Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem
       verontreinigd is geraakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                               8                                 Rapport 15KL379



2.8.   Regionale opbouw en geohydrologie
       De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1.

       Tabel 1: Regionale bodemopbouw
             diepte     Textuur                                doorlatendheid   formatie
             m-mv


            0 – 15      ZAND (leemarm fijn)                    slecht/goed      formatie van Twente
            15 – 20     ZAND (klei slibhoudend fijn)           slecht/goed      Eemformatie
            40 – 46     ZAND (grof plaatselijk grindhoudend)   goed             formatie van Kreftenheve
             46+        KLEI (middel fijn t/m uiterst fijn)    matig/slecht     formatie van Drenthe

       Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op ca. 7,9 m+ NAP.

       De regionale stromingsrichting van het diepe grondwater is vermoedelijk in zuidwestelijke
       richting.

       De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt voornamelijk beïnvloed door de aan-
       wezigheid van sloten en watergangen. De stromingsrichting van het freatisch grondwater ter
       plaatse van de onderzoekslocatie is vermoedelijk in zuidelijke richting.

2.9.   Onderzoekshypothese
       Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en
       laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
       steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
       demverontreiniging op de te onderzoeken locatie.

       Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de
       onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht met een verdachte
       deellocatie” ten aanzien van bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onder-
       zoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de
       achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grondwater). Bij verdachte deellocaties luidt
       de onderzoekshypothese dat de bodem verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de
       achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grondwater).

       Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht met een
       verdachte deellocatie” uitgevoerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                         9                                         Rapport 15KL379



3.   ONDERZOEKSPROGRAMMA

     Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.

     Onverdachte terreindeel
     De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
     zoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV). Volgens de NEN 5740 wordt de eer-
     dergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater geen con-
     centraties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of streef-
     waarden.

     Voormalige bovengrondse dieseltank
     De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
     zoek (NEN 5740) waarbij de onderzoeksstrategie voor verdachte locaties met een plaatselijke
     bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) is gehanteerd. Dit, omdat de
     bodem ter plaatse van de voormalige tank mogelijk verontreinigd is met oliehoudende pro-
     ducten. Volgens de NEN5740 wordt de eerdergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond
     en/of het freatisch grondwater concentraties van één of meerdere onderzochte parameters wor-
     den aangetroffen boven de achtergrond- of streefwaarden.

     Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij
     Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk
     Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut.

     De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2.

     Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses
               (deel-)locatie       oppervlak-       monsternamepunten1)                               Chemische analyses
                                       te
                                       m2                                                    grond2)                   grondwater3)

          Onverdachte terreindeel    11.000         14 boringen tot 0,5 m-mv          3 x NEN-bovengrond           2 x NEN-grondwater
            (boringen 4 t/m 25)                      2 boringen tot 1,0 m-mv          2 x NEN-ondergrond
                                                     4 boringen tot 2,0 m-mv
                                                 2 boringen met peilbuis (4 en 7)

      Voormalige bg dieseltank         50           2 boringen tot 1,0 m-mv         1 x vluchtige aromaten en    1 x vluchtige aromaten en
        (boringen 1, 2 en 3)                        1 boring met peilbuis (1)              minerale olie                minerale olie


     1) m-mv = meter minus maaiveld
     2) NEN-grond = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); PCB’s; minerale olie (GC); PAK -VROM
     3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen,

        xylenen, naftaleen en styreen) ; minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen

     De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven.

     De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaborato-
     rium van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens
     NEN-EN-ISO 17025.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                  10                         Rapport 15KL379


4.     BODEMGEGEVENS

4.1.   Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen
       Ten behoeve van het onderzoek is op 11 en 15 december 2015 een veldonderzoek uitgevoerd
       door A.J.M. Heddes van SMV Milieu uit Groesbeek. De heer Heddes is erkend monsternemer
       volgens certificaat K46241. Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur,
       (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen.

       Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een
       met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De
       grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
       niging.

       Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd
       dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan
       worden beschouwd. Echter is tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden gebleken dat op
       basis van zintuigelijke waarnemingen op het maaiveld asbest verdachte plaatmaterialen zijn
       waargenomen. De asbest verdachte materialen zijn aangetroffen op het midden terreindeel en
       beperkt zich echter tot het met puin bezaaide braakliggende terreindeel. Dit gebied betreft het
       gebied ter plaatse van boring 14 en wordt afgebakend door de boringen 1, 11, 23, 24 en 25. Ter
       plaatse van dit deelperceel heeft voorheen een schuur gestaan.

       Ter plaatse is verspreid over het terrein zintuigelijk een puin (boring 1, 7, 14, 18, 23 en 24) en
       grind (boringen 3 en 8) bijmenging in de bovengrond (boring 7 alleen ondergrond) geconsta-
       teerd. Onder de betonverharding, ter plaatse van boring 5 en 6, is een volledige slakkenlaag met
       een sterke bijmenging met puin waargenomen. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse
       dieseltank is in de bodemlaag 1,5-1,9 m-mv een lichte dieselgeur waargenomen en is er een
       lichte olie/water reactie geconstateerd. Verder zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem
       geconstateerd die kunnen duiden op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De
       boorprofielen met veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2.

4.2.   Samenstelling grondmengmonsters
       Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
       teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
       punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters,
       indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft.

       De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3.
       Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters
          Grond(meng)monster          Samengesteld uit boringen        Diepte (m-mv)            Opmerking

        Voormalige bg dieseltank
                 MM1                             1                        1,5-1,9      lichte diesel geur + olie/water
                                                                                                   reactie
         Onverdacht terreindeel
                 MM2                             7                       0,07-0,5                     -
                                              8+10+25                     0,0-0,5                     -

                 MM3                       14+18+23+24                    0,0-0,5         lichte puin bijmenging

                 MM4               9+12+13+15+16+17+19+20+21+22           0,0-0,5                     -

                 MM5                          4+10+19                     0,5-1,5                     -
                                                 5                        0,5-1,0                     -
                                                 7                        0,7-1,7                     -
                                                 11                       0,8-1,3                     -

                 MM6                            4+19                      1,5-2,0                     -
                                                  7                       1,7-2,0                     -
                                                 11                       1,6-2,0                     -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                11                                   Rapport 15KL379


5.     RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES

5.1.   Meetgegevens grondwater
       Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd, is de waterstand in de peilbuizen gemeten. Tevens zijn
       het elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water
       bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en ge-
       conserveerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername
       is op 22 december 2015 uitgevoerd door A.J.M. Heddes van SMV uit Groesbeek. De heer
       Heddes is erkend monsternemer volgens certificaat K46241.

       Tabel 4: Meetgegevens grondwater
        Peil-   Filterdiepte   Waterstand     Monster       Toestro-   Afgepompt   Troebel-     elektrisch     zuurgraad
        buis                                                 ming         liter      heid     geleidingsver-     (pH)
                  m-mv           m-mv       be-/onbelucht                            NTU         mogen
                                                                                                 µS/cm

         01       2,0-3,0         1,32       onbelucht       goed         7          9,30         1255           6,80
         04       2,0-3,0         1,34       onbelucht       goed         7         11,60         989            6,50
         07       2,0-3,0         1,35       onbelucht       goed         6         11,00         1928           6,40



       De resultaten van deze metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het on-
       derzoeksprogramma.

5.2.   Analyseresultaten
       De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingscriteria zoals die door het ministerie van in-
       frastructuur en milieu in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de circulaire bodemsane-
       ring in BoToVa is vastgesteld op 1 juli 2013. De Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa) is
       een instrument dat het toetsen aan bodemnormen uniformeert. Een toelichting op het toetsings-
       kader is opgenomen in bijlage 4. De tabellen 5.1 t/m 5.3 geven een overzicht van de omgere-
       kende analyseresultaten met de bijbehorende toetsingsresultaten van de grondmengmonsters
       (waarden kleiner dan de detectielimiet zijn niet omgerekend). In tabel 6 zijn de toetsingsresulta-
       ten van het grondwater weergegeven. In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grondmeng-
       en grondwatermonsters opgenomen.

       Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen
       voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan
       barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
       oordelen aan de voormalige interventiewaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                      12                                            Rapport 15KL379

Tabel 5.1: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld)

Monster                                               MM1
Samenstelling                                           1
Traject (m-mv)                                       1,5-1,9
                                                A          ½(A+I)      I


Organische stof               0,21

Droge stof (Ds)
Droge stof                    91,1

Vluchtige Aromaten
Benzeen                       <0,05      -      <d         0,55        1,10
Tolueen                       <0,05      -      <d         16,0        32,0
Ethylbenzeen                  <0,05      -      <d         55,0        110
2-Xyleen (ortho-Xyleen)       <0,05      -
Xyleen (som meta + para)      <0,1       -
Xylenen (som, 0.7 factor)     0,55       -*     <d         8,50        17,0

Pak's
Naftaleen                     <0,05      -

Minerale Olie
Minerale olie C10 - C12         <3          -
Minerale olie C12 - C16         <3          -
Minerale olie C16 - C20         <4          -
Minerale olie C20 - C24         <5          -
Minerale olie C24 - C28         <5          -
Minerale olie C28 - C32         <5          -
Minerale olie C32 - C36         <5          -
Minerale olie C36 - C40         <5          -
Minerale olie C10 - C40         <35         -      190       2595      5000
-        het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens
-*       het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens
+        het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde
         van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I))
++       het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
+++      het gehalte is groter dan de interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                        13                                           Rapport 15KL379

Tabel 5.2: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld)

Monster                                 MM2                    MM3                 MM4
Samenstelling                        7+8+10+25             14+18+23+24        9+12+13+15+16+
                                                                              17+19+20+21+22
Traject (m-mv)                         0,0-0,5                0,0-0,5             0,0-0,5
                                                                                                    A             ½(A+I)      I


Organische stof               1,8                    3,1                     4,7
Fractie < 2 µm                2,7                    27                      19

Droge stof (Ds)
Droge stof                    87,1                   81,2                    79,3

Metalen
Barium (Ba)                   139                    122                     161
Cadmium (Cd)                  <0,2         -         <0,2         -          <0,2       -                  0,60        6,80        13,0
Cobalt (Co)                   16,0         +         10,4         -          11,4       -                  15,0        103         190
Koper (Cu)                    19,8         -         21,8         -          24,6       -                  40,0        115         190
Kwik (Hg)                     <0,05        -         <0,05        -          0,20       +                  0,15           -           -
Lood (Pb)                     42,0         -         32,9         -          48,4       -                  50,0        290         530
Molybdeen (Mo)                <1,5         -         <1,5         -          <1,5       -                    <d        95,0        190
Nikkel (Ni)                   30,3         -         23,6         -          27,8       -                  35,0        67,5       100,0
IJzer (Fe) % ds               <5                     <5                      <5
Zink (Zn)                     115          -         81,5         -          108        -                   140        430         720

Polyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Naftaleen                     <0,05        -         <0,05        -          <0,05      -
Anthraceen                    <0,05        -         <0,05        -          <0,05      -
Fenanthreen                   0,16                   <0,05        -          0,11
Fluorantheen                  0,54                   0,1                     0,2
Benzo(a)anthraceen            0,24                   <0,05        -          0,086
Chryseen                      0,24                   <0,05        -          0,098
Benzo(a)pyreen                0,22                   <0,05        -          0,11
Benzo(ghi)peryleen            0,11                   <0,05        -          0,063
Benzo(k)fluorantheen          0,11                   <0,05        -          <0,05      -
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen      0,17                   <0,05        -          0,092
Som PAK (Factor 0,7)          1,9          +         0,42         -          0,86       -                  1,50        20,8        40,0

Polychloorbifenylen
PCB 52                        <0,001       -         <0,001       -          0,0040
PCB 28                        <0,001       -         <0,001       -          <0,001     -
PCB 101                       <0,001       -         0,0074                  0,012
PCB 118                       <0,001       -         0,0058                  0,010
PCB 138                       <0,001       -         0,011                   0,015
PCB 153                       <0,001       -         0,0081                  0,011
PCB 180                       <0,001       -         <0,001       -          0,0032
Som PCB (Factor 0,7)          0,025        -*        0,039        +          0,057      +                 0,020        0,51        1,00

Minerale olie
fractie C10-C12                  <3           -         <3        -           <3          -
fractie C12-C16                  <3           -         <3        -           <3          -
fractie C16-C20                  <4           -         <4        -           <4          -
fractie C20-C24                  <5           -         <5        -           <5          -
fractie C24-C28                  <5           -         22,6                  <5          -
fractie C28-C32                  <5           -         22,6                  <5          -
fractie C32-C36                  <5           -         <5        -           <5          -
fractie C36-C40                  <5           -         <5        -           <5          -
Totaal olie                      <35          -         <35       -           <35         -                   190      2595        5000
-         het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens
-*        het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens
+         het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde
          van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I))
++        het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
+++       het gehalte is groter dan de interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                        14                                           Rapport 15KL379

Tabel 5.3: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld)

Monster                              MM5                       MM6
Samenstelling                   4+5+7+10+11+19              4+7+11+19
Traject (m-mv)                      0,5-1,7                   0,5-2,0
                                                                             A             ½(A+I)     I


Organische stof               2                      1,2
Fractie < 2 µm                29                     12

Droge stof (Ds)
Droge stof                    75,5                   79,3

Metalen
Barium (Ba)                   124                    82,7
Cadmium (Cd)                  <0,2        -          <0,2        -           0,60          6,80       13,0
Cobalt (Co)                   8,89        -          10,4        -           15,0          103        190
Koper (Cu)                    18,2        -          10,3        -           40,0          115        190
Kwik (Hg)                     <0,05       -          <0,05       -           0,15          -          -
Lood (Pb)                     28,3        -          14,6        -           50,0          290        530
Molybdeen (Mo)                <1,5        -          <1,5        -           <d            95,0       190
Nikkel (Ni)                   25,1        -          23,9        -           35,0          67,5       100,0
IJzer (Fe) % ds               <5                     <5
Zink (Zn)                     68          -          45,6        -           140           430        720

Polyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Naftaleen                     <0,05       -          <0,05       -
Anthraceen                    <0,05       -          <0,05       -
Fenanthreen                   <0,05       -          <0,05       -
Fluorantheen                  0,068                  <0,05       -
Benzo(a)anthraceen            <0,05       -          <0,05       -
Chryseen                      <0,05       -          <0,05       -
Benzo(a)pyreen                <0,05       -          <0,05       -
Benzo(ghi)peryleen            <0,05       -          <0,05       -
Benzo(k)fluorantheen          <0,05       -          <0,05       -
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen      <0,05       -          <0,05       -
Som PAK (Factor 0,7)          0,38        -          0,35        -           1,50          20,8       40,0

Polychloorbifenylen
PCB 52                        <0,001      -          <0,001      -
PCB 28                        <0,001      -          <0,001      -
PCB 101                       <0,001      -          <0,001      -
PCB 118                       <0,001      -          <0,001      -
PCB 138                       <0,001      -          <0,001      -
PCB 153                       <0,001      -          <0,001      -
PCB 180                       <0,001      -          <0,001      -
Som PCB (Factor 0,7)          0,025       -*         0,025       -*          0,020         0,51       1,00

Minerale olie
fractie C10-C12                  <3           -         <3        -
fractie C12-C16                  <3           -         <3        -
fractie C16-C20                  <4           -         <4        -
fractie C20-C24                  <5           -         <5        -
fractie C24-C28                  <5           -         <5        -
fractie C28-C32                  <5           -         <5        -
fractie C32-C36                  <5           -         <5        -
fractie C36-C40                  <5           -         <5        -
Totaal olie                      <35          -         <35       -           190            2595       5000
-         het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens
-*        het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens
+         het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde
          van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I))
++        het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
+++       het gehalte is groter dan de interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                     15                                              Rapport 15KL379

Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld)

Peilbuisnummer                            01               02               03
Filtertraject (m-mv)                    2,0-3,0          2,0-3,0          2,0-3,0
                                                                                      S           ½(S+I)      I

Metalen
Barium                                               220      +       250      +      50          338         625
Cadmium                                              <0,2     -       <0,2     -      0,4         3,2         6,0
Cobalt                                               3,8      -       <2       -      20          60          100
Koper                                                <2       -       <2       -      15          45          75
Kwik (niet vluchtig)                                 <0,05    -       <0,05    -      0,05        0,18        0,30
Lood                                                 <2       -       <2       -      15          45          75
Molybdeen                                            <2       -       <2       -      5,0         153         300
Nikkel                                               6,7      -       <3       -      15          45          75
Zink                                                 <10      -       <10      -      65          433         800

Vluchtige aromaten
Benzeen                             <0,2      -      <0,2     -       <0,2     -      0,2         15          30
Tolueen                             <0,2      -      <0,2     -       <0,2     -      7,0         504         1000
ethylbenzeen                        <0,2      -      <0,2     -       <0,2     -      4,0         77          150
ortho-xyleen                        <0,1      -      <0,1     -       <0,1     -
meta,para-xyleen                    <0,2      -      <0,2     -       <0,2     -
som xylenen factor 0,7              0,21      -*     0,21     -*      0,21     -*     0,2         35          70
Styreen                                              <0,2     -       <0,2     -      6,0         153         300

Polyclische Aromatische Kool-
waterstoffen (PAK)
Naftaleen                     <0,02           -      <0,02    -       <0,02    -      0,01        35          70

VOCL
1,1-dichloorethaan                                   <0,2     -       <0,2     -      7,00        454         900
1,2-dichloorethaan                                   <0,2     -       <0,2     -      7,00        204         400
1,1-dichlooretheen                                   <0,1     -       <0,1     -      0,0100      5,01        10,00
c 12-dichlooretheen                                  <0,1     -       <0,1     -
t 12-dichlooretheen                                  <0,1     -       <0,1     -
dichloormethaan                                      <0,2     -       <0,2     -      0,0100      500         1000
som dichlethenen factor 0,7                          0,14     -*      0,14     -*     0,0100      10,0        20,0
1,1-dichloorpropaan                                  <0,2     -       <0,2     -
1,2-dichloorpropaan                                  <0,2     -       <0,2     -
1,3-dichloorpropaan                                  <0,2     -       <0,2     -
som dichlpropaan factor 0,7                          0,42     -       0,42     -      0,80        40,4        80,0
tetrachlooretheen (per)                              <0,1     -       <0,1     -      0,0100      20,0        40,0
tetrachloormethaan (tetra)                           <0,1     -       <0,1     -      0,0100      5,01        10,00
111-trichloorethaan                                  <0,1     -       <0,1     -      0,0100      150         300
112-trichloorethaan                                  <0,1     -       <0,1     -      0,0100      65,0        130
trichlooretheen (tri)                                <0,2     -       <0,2     -      24,0        262         500
trichloormethaan (chloroform)                        <0,2     -       <0,2     -      6,00        203         400
vinylchloride (monochlooretheen)                     <0,2     -       <0,2     -      0,0100      2,51        5,00
tibroommethaan (bromoform)                           <0,2     -       <0,2     -      -           315         630

Minerale Olie
Minerale olie C10 - C12               <10        -       11              <10       -
Minerale olie C12 - C16               <10        -       <10     -       <10       -
Minerale olie C16 - C20               <5         -       5,5             6,8
Minerale olie C20 - C24               <5         -       11              <5        -
Minerale olie C24 - C28               <5         -       6,2             <5        -
Minerale olie C28 - C32               <5         -       <5      -       <5        -
Minerale olie C32 - C36               <5         -       <5      -       <5        -
Minerale olie C36 - C40               <5         -       <5      -       <5        -
Minerale olie C10 - C40               <50        -       <50     -       <50       -      50         325         600
-         het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (S) en/of de detectiegrens
-*        het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de streefwaarde (S) of detectiegrens
+         het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van
          de streef- en interventiewaarde (½(S+I))
++        het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
+++       het gehalte is groter dan de interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                      16                              Rapport 15KL379


5.3.   Toelichting analyseresultaten
       Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt
       worden toegelicht:

       Grond
       Voormalige bovengrondse dieseltank
       Zintuigelijk is ter plaatse van de voormalige bovengronds dieseltank, in de bodemlaag 1,5-1,9
       m-mv, een lichte dieselgeur waargenomen en is er een lichte olie/water reactie geconstateerd.

       Analytisch is in het mengmonster van de bovengrond (MM1), ten opzichte van de achter-
       grondwaarde, een verhoogd gehalte aan xylenen (som factor 0,7) aangetoond.

       Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7) in het laboratorium hoger
       liggen dan de geldende achtergrondwaarden in de grond, wordt voor het gehalte aan deze com-
       ponenten een waarde gerapporteerd die hoger is dan deze achtergrondwaarden. Omdat echter
       voor de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen en o-xyleen) geen verhogingen zijn aangetroffen,
       mag er volgens het ministerie van infrastructuur en milieu vanuit worden gegaan dat het gehalte
       aan deze componenten kleiner is dan de achtergrondwaarden.

       Onverdacht terreindeel
       Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd
       dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan
       worden beschouwd. Echter is tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden gebleken dat op
       basis van zintuigelijke waarnemingen op het maaiveld asbest verdachte plaatmaterialen zijn
       waargenomen. De asbest verdachte materialen zijn aangetroffen op het midden terreindeel en
       beperkt zich echter tot het met puin bezaaide braakliggende terreindeel. Dit gebied betreft het
       gebied ter plaatse van boring 14 en wordt afgebakend door de boringen 1, 11, 23, 24 en 25. Ter
       plaatse van dit deelperceel heeft voorheen een schuur gestaan.

       Ter plaatse is verspreid over het terrein zintuigelijk een puin (boring 1, 7, 14, 18, 23 en 24) en
       grind (boringen 3 en 8) bijmenging in de bovengrond (boring 7 alleen ondergrond) geconsta-
       teerd. Onder de betonverharding, ter plaatse van boring 5 en 6, is een volledige slakkenlaag met
       een sterke bijmenging met puin waargenomen. Ter plaatse van de voormalige bovengronds
       dieseltank is in de bodemlaag 1,5-1,9 m-mv een lichte dieselgeur waargenomen en is er een
       lichte olie/water reactie geconstateerd. Verder zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem
       geconstateerd die kunnen duiden op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De
       boorprofielen met veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2.

       Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM2), ten opzichte van de achter-
       grondwaarde, verhoogde gehalten aan cobalt, PAK en PCB (som factor 0,7) aangetoond.

       Analytisch is in het mengmonster van de bovengrond (MM3), ten opzichte van de achter-
       grondwaarde, een verhoogd gehalte aan PCB aangetoond.

       Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM4), ten opzichte van de achter-
       grondwaarde, verhoogde gehalten aan kwik en PCB aangetoond.

       Analytisch zijn in MM5 en MM6, mengmonsters van de ondergrond, ten opzichte van de
       achtergrondwaarde, verhoogde gehalten aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.

       De licht verhoogde gehalten met kwik en PAK hangen vermoedelijk samen met het langdurig
       menselijk gebruik van het terrein. In de bebouwde omgeving worden regelmatig dergelijke ge-
       halten aangetroffen.

       Het licht verhoogde gehalte aan cobalt in de ondergrond van MM2 kan mogelijk worden toege-
       schreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de omgeving
       worden regelmatig dergelijke gehalten aangetroffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                              17                             Rapport 15KL379


Het verhoogde gehalte aan PCB kan mogelijk worden toegeschreven aan het agrarisch gebruik
in het (recente) verleden, waarbij mogelijk chloorhoudende bestrijdingsmiddelen zijn toegepast.

Gezien het feit dat de rapportagegrens voor PCB (som factor 0,7) in het laboratorium hoger
liggen dan de geldende achtergrondwaarden in de grond, wordt voor het gehalte aan PCB (som
factor 0,7), gemeten in de bovengrond van MM2 en in de ondergrond van MM5 en MM6, een
waarde gerapporteerd die hoger is dan deze achtergrondwaarde. Omdat echter voor de onafhan-
kelijke PCB’s (PCB 28 t/m PCB 180) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag er volgens het
ministerie van infrastructuur en milieu vanuit worden gegaan dat het gehalte aan PCB (som
factor 0,7) kleiner is dan de achtergrondwaarde.

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen.

Grondwater
Voormalige bovengrondse dieseltank
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde,
verhoogde gehalten aan xylenen (som factor 0,7) aangetoond.

Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7 in het laboratorium hoger
liggen dan de geldende streefwaarden in het grondwater, wordt voor het gehalte aan deze com-
ponenten een waarde gerapporteerd die hoger is dan deze streefwaarde. Omdat echter voor de
onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen en o-xyleen) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag er
volgens het ministerie van infrastructuur en milieu vanuit worden gegaan dat het gehalte aan
deze componenten kleiner is dan de streefwaarde.

Onverdacht terreindeel
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 04 en 07, ten opzichte van de
streefwaarde, verhoogde gehalten aan barium, xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) aangetoond.

De licht verhoogde gehalten aan barium in het grondwater kunnen mogelijk worden toege-
schreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop der
tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium is uitgespoeld naar het
grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie wordt
aangetroffen.

Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) in het laboratorium hoger liggen dan de geldende streefwaar-
den in het grondwater, wordt voor het gehalte aan deze componenten een waarde gerapporteerd
die hoger is dan deze streefwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen
en o-xyleen) en dichloorethenen (cis 1,2 en trans 1,2) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag
er volgens het ministerie van infrastructuur en milieu vanuit worden gegaan dat het gehalte aan
deze componenten kleiner is dan de streefwaarde.

De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke
bodemtype.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                       18                              Rapport 15KL379


6.     SAMENVATTING EN CONCLUSIES

6.1.   Samenvatting
       In opdracht van de heer J.M. Weijers is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de
       locatie Oude Reekstraat 5 te Beuningen. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel van
       de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter
       plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld.

       Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen:
       Voormalige bovengrondse dieseltank
       • Zintuigelijk is ter plaatse van boring 1 in de bodemlaag 1,5 tot 1,9 m-mv een lichte diesel-
         geur waargenomen en is er een lichte olie/water reactie geconstateerd;
       • Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten
         geconstateerd;
       • Analytisch zijn in het grondwater geen verhoogde gehalten met de onderzochte componen-
         ten geconstateerd.

       Onverdacht terreindeel
       • Zintuigelijk is ter plaatse, verspreid over het terrein (boring 1, 7, 14, 18, 23 en 24), een puin
         bijmenging in de bovengrond (boring 7 bodemlaag 0,5 tot 0,7 m-mv) geconstateerd. Onder
         de betonverharding, ter plaatse van boring 5 en 6, is sprake van een volledige slakkenlaag
         met sterke puin bijmenging puin waargenomen;
       • Ter plaatse van de voormalige schuur en het braakliggende terreindeel zijn zintuigelijk, op
         het maaiveld, asbest verdachte plaatmaterialen zijn waargenomen. Het asbest verdachte ter-
         reindeel beperkt zich tot het met puin bezaaide braakliggende terreindeel, ter plaatse van bo-
         ring 14. Dit gebied betreft het gebied ter plaatse van boring 14 en wordt afgebakend door de
         boringen 1, 11, 23, 24 en 25. Ter plaatse van dit deelperceel heeft voorheen een schuur ge-
         staan;
       • Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan cobalt, kwik, PAK en PCB
         geconstateerd;
       • Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten
         geconstateerd;
       • Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan barium geconstateerd.

6.2.   Conclusies en aanbevelingen
       Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie
       opgestelde hypothese “niet verdachte locatie met een verdachte deellocatie”, formeel gezien
       niet juist is. Er zijn immers op de het onverdachte terreindeel van de locatie enkele licht ver-
       hoogde gehalten aangetroffen. De hypothese betreffende de verdachte deellocatie kan verwor-
       pen worden, omdat er geen verhoogde gehalten boven de achtergrond- en/of streefwaarde zijn
       geconstateerd.

       De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het “criterium voor nader onderzoek” en
       vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. Echter voor het met
       puin bezaaide braakliggende terreindeel, ter plaatse van de voormalige schuur, wordt geadvi-
       seerd om een nader asbest onderzoek te laten uitvoeren. Dit zal duidelijkheid geven of de aan-
       wezige asbest verdachte plaatmaterialen en de vezels (fijne fractie) zich ook in de geroerde
       bodem bevinden.

       Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, bij eventuele ontgravingswerk-
       zaamheden, naar verwachting niet als schone grond kan worden hergebruikt. Hierbij dient te
       worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwali-
       teit betreft; het onderzoek is immers niet uitgevoerd conform de eisen van het Besluit Bodem-
       kwaliteit. Voor grond welke op het perceel wordt toegepast gelden ons inziens, gezien de gerin-
       ge overschrijding(en) ten opzichte van de achtergrondwaarden, geen gebruiksbeperkingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                       19                              Rapport 15KL379


6.3.   Slotopmerking
       Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en
       algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
       nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
       sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
       komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit
       voort kan vloeien.

       Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
       perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
       nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de
       locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
       nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
       ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid
       betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens.

       De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en
       derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten
       door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor
       ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                                    Uw referentie: 15KL379

                                                                                                                 794




                                   2096

                                                                                                            839




                                                                        t
                                                                      aa
                                                                  s tr
                                                                                          837



                                                                ek
                                                             Re
                  2                                                                                       843
                                                         de
                                                       Ou

                                                                                               1a
                                                                                              1a
                                                                                                                                842

                                                                                                    840
                                                                            1

4
                                                       848
                                                                                 841

                                                                                              850                                                862
                                                                 847
                                                879
                                  880

                                                             878
                              636

                                                       882                                                                                                                    863
                                                                                                                                     855
               26
                  0   8                          881                                                         877
                                                                                                                                           85




    806
                                                                                                                                             4




                              5
                                                                                852




                                                                      851
                                  856
                                                3
                                              85




                                                                                                                                                                                               804




                          Wo
                            lfsb
                                oss
                                        ing
                                           el


                                                                                                                                        658



        816


                                  817

                                                                                0m     10 m                                   50 m



                Deze kaart is noordgericht                                                                Schaal 1:1000
      12345     Perceelnummer
           25 Huisnummer
                Vastgestelde kadastrale grens                                                             Kadastrale gemeente                    BEUNINGEN
                Voorlopige kadastrale grens                                                               Sectie                                 G
                Administratieve kadastrale grens                                                          Perceel                                877
                Bebouwing
                Overige topografie                                                                        Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
    Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 26 november 2015                                          De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
    De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                                eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: 15KL379




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object BEUNINGEN G 877
 Oude Reekstraat , BEUNINGEN GLD
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Boorprofielen en legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Betekenis van afkortingen

         G/g       : grind/grindig   A/a   : Verharding       Blinde buis    :

         Z/z       : zand/zandig     X/x   : Lucht

         L/s       : leem/siltig     W/w   : Water            Filter         :

         K/k       : klei/kleiig     Y/y   : Slib

         V/h       : veen/humeus                              Grondwaterst. :

         m         : mineraal arm                             Afdichtingen

                    Overig                                    Bentoniet



                                           Ongeroerd      :   Geroerd        :
                                           monster            monster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Projectcode         Projectnaam             Boornummer             Locatie                     Datum                       Projectcode         Projectnaam               Boornummer            Locatie                   Datum
15KL379             Oude Reeksestraat 5     01                     Gehele terrein              11-12-2015                  15KL379             Oude Reeksestraat 5       02                    Gehele terrein            11-12-2015
                    Beuningen                                                                                                                  Beuningen
Beschrijver         Boorfirma               Boormethode            Maaiveldhoogte              Globale grondwaterstand     Beschrijver         Boorfirma                 Boormethode           Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand
                                            Edel/Zuiger                                        140 cm-mv                                                                 Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                      Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

              Filter- Bodem-   Bodem-                                                                                                          Bodem-     Bodem-
              buis monster     onderzoek                                                                                                       monster    onderzoek



 0m
                                           0-50; Klei, licht siltig; Baksteen (licht); Kleur: grijs/bruin
                                                                                                                            0m
                                                                                                                                                                        0-50; Matig fijn zand; Kleur: beige/bruin

                        01.1                                                                                                                       02.1


                                           50-100; Klei, licht siltig; Roest (licht); Kleur: Lichtgrijs/beige                                                           50-100; Matig fijn zand; Kleur: beige/bruin

                        01.2                                                                                                                       02.2

 1m
                                           100-150; Klei, licht siltig; Kleur: grijs/bruin
                                                                                                                            1m


                        01.3
      G.W.
                                           150-190; Matig fijn zand, matig grindig; Diesel film (licht); Geur: Diesel
                                           (licht); Kleur: NE/grijs
                        01.4


 2m                                        190-220; Matig fijn zand, matig grindig; Kleur: bruin/grijs                      2m
                        01.5

                                           220-270; Matig fijn zand, licht grindig; Kleur: beige/bruin

                        01.6


                                           270-300; Matig fijn zand, licht grindig; Kleur: beige/bruin
                        01.7
 3m                                                                                                                         3m




 4m                                                                                                                         4m




 5m                                                                                                                         5m
                  Grondwaterbemonstering: 22-12-2015                                     Monsternemingsfilter
pH:    6,8                   Grondwaterstand:      132 cm-mv                     Diepte          Perforatie
EGV:   1255 µS/cm            Troebelheidmeting:    9,3 NTU                       300 cm-mv       200-300 cm-mv
Temp.: 11,7 gr. C            Zuurstofmeting:




Projectcode         Projectnaam             Boornummer             Locatie                     Datum                       Projectcode         Projectnaam               Boornummer            Locatie                   Datum
15KL379             Oude Reeksestraat 5     03                     Gehele terrein              11-12-2015                  15KL379             Oude Reeksestraat 5       04                    Gehele terrein            11-12-2015
                    Beuningen                                                                                                                  Beuningen
Beschrijver         Boorfirma               Boormethode            Maaiveldhoogte              Globale grondwaterstand     Beschrijver         Boorfirma                 Boormethode           Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand
                                            Edel                                                                                                                         Edel/Zuiger                                     150 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                      Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                    Bodem-     Bodem-                                                                                                    Filter- Bodem-   Bodem-
                    monster    onderzoek                                                                                                 buis monster     onderzoek



 0m                                                                                                                         0m
                                           0-40; Matig fijn zand; Klei (brokken), grind (licht); Kleur: Lichtbruin/grijs                                                0-50; Matig fijn zand, matig grindig; Kleur: geel/bruin
                        03.1
                                                                                                                                                   04.1

                                           40-70; Matig fijn zand; Kleur: beige/bruin
                        03.2                                                                                                                                            50-100; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs

                                           70-100; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs/beige                                                       04.2
                        03.3
 1m                                                                                                                         1m
                                                                                                                                                                        100-150; Klei, licht siltig; Roest (licht); Kleur: NE/grijs/beige

                                                                                                                                                   04.3
                                                                                                                                 G.W.
                                                                                                                                                                        150-200; Matig fijn zand, matig grindig; Klei (brokken); Kleur:
                                                                                                                                                                        NE/grijs/beige
                                                                                                                                                   04.4

 2m                                                                                                                         2m
                                                                                                                                                                        200-250; Matig fijn zand, sterk grindig; Kleur: Lichtbruin/geel




                                                                                                                                                                        250-300; Matig grof zand, sterk grindig; Kleur: Lichtbruin/beige



 3m                                                                                                                         3m




 4m                                                                                                                         4m




 5m                                                                                                                         5m
                                                                                                                                                Grondwaterbemonstering: 22-12-2015                                    Monsternemingsfilter
                                                                                                                           pH:    6,5                      Grondwaterstand:      134 cm-mv                    Diepte          Perforatie
                                                                                                                           EGV:   989 µS/cm                Troebelheidmeting:    11,6 NTU                     300 cm-mv       200-300 cm-mv
                                                                                                                           Temp.: 11,5 gr. C               Zuurstofmeting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectcode         Projectnaam             Boornummer             Locatie                    Datum                       Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                   Datum
15KL379             Oude Reeksestraat 5     05                     Gehele terrein             15-12-2015                  15KL379          Oude Reeksestraat 5      06                    Gehele terrein            15-12-2015
                    Beuningen                                                                                                              Beuningen
Beschrijver         Boorfirma               Boormethode            Maaiveldhoogte             Globale grondwaterstand     Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand
                                            Edel                                                                                                                    Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                     Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                    Bodem-     Bodem-                                                                                                      Bodem-      Bodem-
                    monster    onderzoek                                                                                                   monster     onderzoek



 0m
                                           0-15; Beton (5)
                                                                                                                           0m
                                                                                                                                                                   0-15; Beton (5)
                                           15-50; Slakken (sterk), puin (sterk)                                                                                    15-50; Slakken (sterk), grind (licht), puin (licht); Kleur: zwart
                        05.1                                                                                                                    06.1

                                           50-100; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs                                                                             50-100; Klei, sterk zandig; Kleur: grijs/bruin

                        05.2                                                                                                                    06.2

 1m                                                                                                                        1m




 2m                                                                                                                        2m




 3m                                                                                                                        3m




 4m                                                                                                                        4m




 5m                                                                                                                        5m




Projectcode         Projectnaam             Boornummer             Locatie                    Datum                       Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                   Datum
15KL379             Oude Reeksestraat 5     07                     Gehele terrein             15-12-2015                  15KL379          Oude Reeksestraat 5      08                    Gehele terrein            15-12-2015
                    Beuningen                                                                                                              Beuningen
Beschrijver         Boorfirma               Boormethode            Maaiveldhoogte             Globale grondwaterstand     Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand
                                            Edel/Zuiger                                       150 cm-mv                                                             Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                     Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

              Filter- Bodem-   Bodem-                                                                                                      Bodem-      Bodem-
              buis monster     onderzoek                                                                                                   monster     onderzoek



 0m                                                                                                                        0m
                                           0-7                                                                                                                     0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Grind (licht), wortels
                                           7-50; Matig fijn zand, licht grindig; Kleur: Lichtbeige/geel                                                            (licht); Kleur: Donkerbruin
                        07.1                                                                                                                    08.1


                                           50-70; Matig fijn zand, licht siltig; Grind (licht), puin (licht); Kleur:
                        07.2
                                           grijs/bruin
                                           70-120; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs/beige

 1m                     07.3                                                                                               1m


                                           120-170; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs/beige

      G.W.              07.4


                                           170-200; Matig fijn zand, licht kleiig; Grind (matig); Kleur: NE/grijs/beige
                        07.5
 2m
                                           200-300; Matig grof zand, licht grindig; Kleur: beige/grijs
                                                                                                                           2m




 3m                                                                                                                        3m




 4m                                                                                                                        4m




 5m                                                                                                                        5m
                  Grondwaterbemonstering: 22-12-2015                                     Monsternemingsfilter
pH:    6,4                   Grondwaterstand:      135 cm-mv                     Diepte          Perforatie
EGV:   1928 µS/cm            Troebelheidmeting:    11 NTU                        300 cm-mv       200-300 cm-mv
Temp.: 11,8 gr. C            Zuurstofmeting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam              Boornummer             Locatie                    Datum                     Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                      Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      09                     Gehele terrein             15-12-2015                15KL379          Oude Reeksestraat 5      10                    Gehele terrein               15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                             Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode            Maaiveldhoogte             Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte               Globale grondwaterstand
                                          Edel                                                                                                                  Edel                                               150 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                 Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                    Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                                 monster     onderzoek



 0m
                                         0-50; Klei, sterk zandig, licht humeus; Hout (licht); Kleur: beige/grijs
                                                                                                                       0m
                                                                                                                                                               0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Wortels (licht); Kleur:
                                                                                                                                                               Donkerbruin
                      09.1                                                                                                                  10.1


                                                                                                                                                               50-100; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs/beige

                                                                                                                                            10.2

 1m                                                                                                                    1m
                                                                                                                                                               100-150; Klei, licht siltig; Roest (matig); Kleur: grijs/bruin

                                                                                                                                            10.3


                                                                                                                                                               150-170; Klei, licht siltig; Roest (matig); Kleur: grijs/bruin
                                                                                                                                            10.4
                                                                                                                                                               170-200; Klei, sterk zandig, matig grindig; Kleur: Lichtgrijs/beige
                                                                                                                                            10.5
 2m                                                                                                                    2m




 3m                                                                                                                    3m




 4m                                                                                                                    4m




 5m                                                                                                                    5m




Projectcode      Projectnaam              Boornummer             Locatie                    Datum                     Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                      Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      11                     Gehele terrein             15-12-2015                15KL379          Oude Reeksestraat 5      12                    Gehele terrein               15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                             Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode            Maaiveldhoogte             Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte               Globale grondwaterstand
                                          Edel                                              150 cm-mv                                                           Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                 Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                    Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                                 monster     onderzoek



 0m                                                                                                                    0m
                                         0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs                                                            0-50; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs
                      11.1
                                                                                                                                            12.1
                                         30-80; Klei, licht siltig; Roest (licht); Kleur: grijs/beige

                      11.2


                                         80-130; Klei, licht siltig; Roest (licht); Kleur: grijs/beige
 1m                                                                                                                    1m
                      11.3


                                         130-160; Klei, sterk zandig, matig grindig; Kleur: grijs/bruin
                      11.4

                                         160-200; Matig fijn zand, licht siltig, licht grindig; Kleur: grijs/beige
                      11.5

 2m                                                                                                                    2m




 3m                                                                                                                    3m




 4m                                                                                                                    4m




 5m                                                                                                                    5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                    Datum                     Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                   Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      13                    Gehele terrein             15-12-2015                15KL379          Oude Reeksestraat 5      14                    Gehele terrein            15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                            Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte             Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand
                                          Edel                                                                                                                 Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                   Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                                monster     onderzoek



 0m
                                         0-50; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs
                                                                                                                      0m
                                                                                                                                                              0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; puin (licht); Kleur: bruin/grijs

                      13.1                                                                                                                 14.1




 1m                                                                                                                   1m




 2m                                                                                                                   2m




 3m                                                                                                                   3m




 4m                                                                                                                   4m




 5m                                                                                                                   5m




Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                    Datum                     Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                   Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      15                    Gehele terrein             15-12-2015                15KL379          Oude Reeksestraat 5      16                    Gehele terrein            15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                            Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte             Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand
                                          Edel                                                                                                                 Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                   Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                                monster     onderzoek



 0m                                                                                                                   0m
                                         0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs                                                           0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Roest (licht); Kleur: bruin/grijs

                      15.1                                                                                                                 16.1




 1m                                                                                                                   1m




 2m                                                                                                                   2m




 3m                                                                                                                   3m




 4m                                                                                                                   4m




 5m                                                                                                                   5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam              Boornummer             Locatie                   Datum                     Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                  Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      17                     Gehele terrein            15-12-2015                15KL379          Oude Reeksestraat 5      18                    Gehele terrein           15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                            Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode            Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte           Globale grondwaterstand
                                          Edel                                                                                                                 Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                   Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                                monster     onderzoek



 0m
                                         0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs
                                                                                                                      0m
                                                                                                                                                              0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Baksteen (sporen); Kleur:
                                                                                                                                                              bruin/grijs
                      17.1                                                                                                                 18.1




 1m                                                                                                                   1m




 2m                                                                                                                   2m




 3m                                                                                                                   3m




 4m                                                                                                                   4m




 5m                                                                                                                   5m




Projectcode      Projectnaam              Boornummer             Locatie                   Datum                     Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                  Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      19                     Gehele terrein            15-12-2015                15KL379          Oude Reeksestraat 5      20                    Gehele terrein           15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                            Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode            Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte           Globale grondwaterstand
                                          Edel                                             150 cm-mv                                                           Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                   Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                                monster     onderzoek



 0m                                                                                                                   0m
                                         0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Roest (licht); Kleur: bruin/grijs                                            0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs

                      19.1                                                                                                                 20.1


                                         50-100; Klei, licht siltig; Kleur: grijs/bruin

                      19.2

 1m                                                                                                                   1m
                                         100-150; Klei, licht siltig; Kleur: grijs/bruin

                      19.3


                                         150-200; Matig fijn zand, matig grindig; Kleur: grijs/beige

                      19.4

 2m                                                                                                                   2m




 3m                                                                                                                   3m




 4m                                                                                                                   4m




 5m                                                                                                                   5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                  Datum                      Projectcode      Projectnaam              Boornummer             Locatie                     Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      21                    Gehele terrein           15-12-2015                 15KL379          Oude Reeksestraat 5      22                     Gehele terrein              15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                           Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte           Globale grondwaterstand    Beschrijver      Boorfirma                Boormethode            Maaiveldhoogte              Globale grondwaterstand
                                          Edel                                                                                                                Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                               Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                  Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                               monster     onderzoek



 0m
                                         0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs
                                                                                                                     0m
                                                                                                                                                             0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: bruin/grijs

                      21.1                                                                                                                22.1




 1m                                                                                                                  1m




 2m                                                                                                                  2m




 3m                                                                                                                  3m




 4m                                                                                                                  4m




 5m                                                                                                                  5m




Projectcode      Projectnaam              Boornummer            Locatie                  Datum                      Projectcode      Projectnaam              Boornummer             Locatie                     Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      23                    Gehele terrein           15-12-2015                 15KL379          Oude Reeksestraat 5      24                     Gehele terrein              15-12-2015
                 Beuningen                                                                                                           Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode           Maaiveldhoogte           Globale grondwaterstand    Beschrijver      Boorfirma                Boormethode            Maaiveldhoogte              Globale grondwaterstand
                                          Edel                                                                                                                Edel                                               160 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                               Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-                                                                                                  Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek                                                                                               monster     onderzoek



 0m                                                                                                                  0m
                                         0-50; Klei, licht zandig, licht humeus; Grind (licht), baksteen (licht);                                            0-50; Klei, licht siltig, licht humeus; puin (licht); Kleur: bruin/grijs
                                         Kleur: bruin/grijs
                      23.1                                                                                                                24.1


                                                                                                                                                             50-70; Klei, licht zandig; puin (matig); Kleur: grijs/zwart
                                                                                                                                          24.2
                                                                                                                                                             70-120; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs/beige

 1m                                                                                                                  1m                   24.3


                                                                                                                                                             120-170; Klei, licht siltig; Kleur: NE/grijs/beige

                                                                                                                                          24.4


                                                                                                                                                             170-200; Klei, licht zandig, matig grindig; Kleur: Lichtgrijs/beige
                                                                                                                                          24.5
 2m                                                                                                                  2m




 3m                                                                                                                  3m




 4m                                                                                                                  4m




 5m                                                                                                                  5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam              Boornummer           Locatie               Datum
15KL379          Oude Reeksestraat 5      25                   Gehele terrein        15-12-2015
                 Beuningen
Beschrijver      Boorfirma                Boormethode          Maaiveldhoogte        Globale grondwaterstand
                                          Edel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-      Bodem-
                 monster     onderzoek



 0m
                                         0-50; Matig fijn zand; Kleur: beige/bruin

                      25.1




 1m




 2m




 3m




 4m




 5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Analyserapporten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                       KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
                       Klijn
                       OUDLANDSEWEG 1
                       9682 XT OOSTWOLD

                                                                                                Datum            17.12.2015
                                                                                                Relatienr        35005721
                                                                                                Opdrachtnr.      549976




                       ANALYSERAPPORT
                       Opdracht 549976 Bodem / Eluaat

                       Opdrachtgever                    35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
                       Uw referentie                    15KL379 Oude Reeksestraat 5 Beuningen
                       Opdrachtacceptatie               14.12.15
                       Monsternemer                     Opdrachtgever

                       Geachte heer, mevrouw,

                       Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                       De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                       "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                       Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

                       Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                       Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                       Klantenservice.

                       Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                       Met vriendelijke groet,




                       AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
                       Klantenservice
DOC-13-8031166-NL-P1




                                                                                                                            Blad 1 van 3
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 549976 Bodem / Eluaat

                       Monsternr. Monstername                          Monsteromschrijving
                       411490        11.12.2015                        01.4(g)>MM1




                                                                Eenheid              411490
                                                                                   01.4(g)>MM1


                       Algemene monstervoorbehandeling
                       Voorbehandeling dmv breken                                         --
                                                                                          ++
                       (AS3000)
                       Voorbehandeling conform AS3000                                     --
                                                                                          ++
                       Droge stof                              %                          --
                                                                                        91,1
                       IJzer (Fe2O3)                           % Ds                       --
                                                                                        <5,0
                       Klassiek Chemische Analyses
                                                                                            x)
                       Organische stof                         % Ds                   0,21--
                       Aromaten (AS3000)
                       Benzeen                                 mg/kg Ds                  --
                                                                                     <0,050
                       Tolueen                                 mg/kg Ds                  --
                                                                                     <0,050
                       Ethylbenzeen                            mg/kg Ds                  --
                                                                                     <0,050
                       m,p-Xyleen                              mg/kg Ds                   --
                                                                                       <0,10
                       o-Xyleen                                mg/kg Ds                  --
                                                                                     <0,050
                                                                                            #)
                       Som Xylenen (Factor 0,7)                mg/kg Ds               0,11--
                       Naftaleen                               mg/kg Ds                  --
                                                                                     <0,050
                       Minerale olie (AS3000)
                       Koolwaterstoffractie C10-C40            mg/kg Ds                   --
                                                                                         <35
                       Koolwaterstoffractie C10-C12            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <3
                       Koolwaterstoffractie C12-C16            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <3
                       Koolwaterstoffractie C16-C20            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <4
                       Koolwaterstoffractie C20-C24            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <5
                       Koolwaterstoffractie C24-C28            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <5
                       Koolwaterstoffractie C28-C32            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <5
                       Koolwaterstoffractie C32-C36            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <5
                       Koolwaterstoffractie C36-C40            mg/kg Ds                    --
                                                                                           <5
                       Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

                       x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
                       #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                       Begin van de analyses: 11.12.2015
                       Einde van de analyses: 17.12.2015

                       De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                       beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .
DOC-13-8031166-NL-P2




                                                                                                                                               Blad 2 van 3
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 549976 Bodem / Eluaat




                       AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
                       Klantenservice

                       Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
                       vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
                       handtekening rechtsgeldig.
                       Toegepaste methoden
                       Vaste stof
                       eigen methode: n)      Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16   Koolwaterstoffractie C16-C20
                                              Koolwaterstoffractie C20-C24   Koolwaterstoffractie C24-C28   Koolwaterstoffractie C28-C32
                                              Koolwaterstoffractie C32-C36   Koolwaterstoffractie C36-C40
                       Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe2O3)
                       Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: Droge stof
                       Protocollen AS 3000: Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Benzeen Tolueen
                                            Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40
                       n) Niet geaccrediteerd
DOC-13-8031166-NL-P3




                                                                                                                                           Blad 3 van 3
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=411490]




                       Chromatogram for Order No. 549976, Analysis No. 411490, created at 17.12.2015 10:46:39
                       Monsteromschrijving: 01.4(g)>MM1
DOC-13-8031224-NL-P1




                                                                                                                Blad 1 van 1
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                       KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
                       Klijn
                       OUDLANDSEWEG 1
                       9682 XT OOSTWOLD

                                                                                                Datum            21.12.2015
                                                                                                Relatienr        35005721
                                                                                                Opdrachtnr.      550746




                       ANALYSERAPPORT
                       Opdracht 550746 Bodem / Eluaat

                       Opdrachtgever                    35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
                       Uw referentie                    15KL379 Oude Reeksestraat 5 Beuningen
                       Opdrachtacceptatie               15.12.15
                       Monsternemer                     Opdrachtgever

                       Geachte heer, mevrouw,

                       Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                       De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                       "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                       Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

                       Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                       Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                       Klantenservice.

                       Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                       Met vriendelijke groet,




                       AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
                       Klantenservice
DOC-13-8039584-NL-P1




                                                                                                                            Blad 1 van 5
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 550746 Bodem / Eluaat

                       Monsternr. Monstername                          Monsteromschrijving
                       414471        15.12.2015                        07.1(g), 08.1(g), 10.1(g), 25.1(g)>MM2
                       414476        15.12.2015                        14.1(g), 18.1(g), 23.1(g), 24.1(g)>MM3
                       414481        15.12.2015                        09.1(g), 12.1(g), 13.1(g), 15.1(g), 16.1(g), 17.1(g), 19.1(g), 20.1(g), 21.1(g), 22.1(g)>MM4

                       414492        11.12.2015                        04.2(g), 04.3(g), 05.2(g), 07.3(g), 07.4(g), 10.2(g), 10.3(g), 11.3(g), 19.2(g), 19.3(g)>MM5

                       414503        11.12.2015                        04.4(g), 07.5(g), 11.5(g), 19.4(g)>MM6




                                                                Eenheid                      414471                       414476                                       414481                                            414492                                 414503
                                                                                     07.1(g), 08.1(g), 10.1(g),   14.1(g), 18.1(g), 23.1(g),        09.1(g), 12.1(g), 13.1(g), 15.1(g), 16.1(g),    04.2(g), 04.3(g), 05.2(g), 07.3(g), 07.4(g),        04.4(g), 07.5(g), 11.5(g),
                                                                                                                                               17.1(g), 19.1(g), 20.1(g), 21.1(g), 22.1(g)>MM4 10.2(g), 10.3(g), 11.3(g), 19.2(g), 19.3(g)>MM5
                                                                                                 25.1(g)>MM2                  24.1(g)>MM3                                                                                                                           19.4(g)>MM6



                       Algemene monstervoorbehandeling
                       Voorbehandeling conform AS3000                                                   --
                                                                                                        ++                           --
                                                                                                                                     ++                                               --
                                                                                                                                                                                      ++                                               --
                                                                                                                                                                                                                                       ++                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                           ++
                       Droge stof                              %                                      --
                                                                                                    87,1                           --
                                                                                                                                 81,2                                             --
                                                                                                                                                                                79,3                                               --
                                                                                                                                                                                                                                 75,5                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                       79,3
                       IJzer (Fe2O3)                           % Ds                                   --
                                                                                                    <5,0                           --
                                                                                                                                 <5,0                                             --
                                                                                                                                                                                <5,0                                               --
                                                                                                                                                                                                                                 <5,0                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <5,0
                       Klassiek Chemische Analyses
                                                                                                          x)                           x)                                                x)                                               x)                                 x)
                       Organische stof                         % Ds                               1,8--                        3,1--                                          4,7--                                             2,0--                                1,2--
                       Fracties (sedigraaf)
                       Fractie < 2 µm                % Ds                                               --
                                                                                                       2,7                           --
                                                                                                                                     27                                               --
                                                                                                                                                                                      19                                               --
                                                                                                                                                                                                                                       29                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                           12
                       Voorbehandeling metalen analyse
                       Koningswater ontsluiting                                                         --
                                                                                                        ++                           --
                                                                                                                                     ++                                               --
                                                                                                                                                                                      ++                                               --
                                                                                                                                                                                                                                       ++                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                           ++
                       Metalen (AS3000)
                       Barium (Ba)                             mg/kg Ds                                 --
                                                                                                        39                         --
                                                                                                                                  130                                              --
                                                                                                                                                                                  130                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   140                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                           48
                       Cadmium (Cd)                            mg/kg Ds                             --
                                                                                                 <0,20                           --
                                                                                                                              <0,20                                            --
                                                                                                                                                                            <0,20                                               --
                                                                                                                                                                                                                             <0,20                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,20
                       Kobalt (Co)                             mg/kg Ds                             --
                                                                                                   4,9                           --
                                                                                                                                 11                                               --
                                                                                                                                                                                 9,3                                            --
                                                                                                                                                                                                                                10                                         --
                                                                                                                                                                                                                                                                          6,2
                       Koper (Cu)                              mg/kg Ds                             --
                                                                                                   9,8                           --
                                                                                                                                 20                                               --
                                                                                                                                                                                  20                                            --
                                                                                                                                                                                                                                17                                         --
                                                                                                                                                                                                                                                                          6,7
                       Kwik (Hg)                               mg/kg Ds                             --
                                                                                                 <0,05                           --
                                                                                                                              <0,05                                               --
                                                                                                                                                                                0,18                                            --
                                                                                                                                                                                                                             <0,05                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                    <0,05
                       Lood (Pb)                               mg/kg Ds                             --
                                                                                                    27                           --
                                                                                                                                 31                                               --
                                                                                                                                                                                  42                                            --
                                                                                                                                                                                                                                27                                         --
                                                                                                                                                                                                                                                                           11
                       Molybdeen (Mo)                          mg/kg Ds                             --
                                                                                                  <1,5                           --
                                                                                                                               <1,5                                               --
                                                                                                                                                                                <1,5                                            --
                                                                                                                                                                                                                              <1,5                                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <1,5
                       Nikkel (Ni)                             mg/kg Ds                             --
                                                                                                    11                           --
                                                                                                                                 25                                               --
                                                                                                                                                                                  23                                            --
                                                                                                                                                                                                                                28                                         --
                                                                                                                                                                                                                                                                           15
                       Zink (Zn)                               mg/kg Ds                             --
                                                                                                    50                           --
                                                                                                                                 79                                               --
                                                                                                                                                                                  88                                            --
                                                                                                                                                                                                                                68                                         --
                                                                                                                                                                                                                                                                           29
                       PAK (AS3000)
                       Anthraceen                              mg/kg Ds                           --
                                                                                              <0,050                           --
                                                                                                                           <0,050                                           --
                                                                                                                                                                        <0,050                                                --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Benzo(a)anthraceen                      mg/kg Ds                               --
                                                                                                    0,24                       --
                                                                                                                           <0,050                                              --
                                                                                                                                                                            0,086                                             --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Benzo(ghi)peryleen                      mg/kg Ds                            --
                                                                                                 0,11                           --
                                                                                                                           <0,050                                            --
                                                                                                                                                                          0,063                                                --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Benzo(k)fluorantheen                    mg/kg Ds                            --
                                                                                                 0,11                           --
                                                                                                                           <0,050                                            --
                                                                                                                                                                        <0,050                                                 --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Benzo-(a)-Pyreen                        mg/kg Ds                            --
                                                                                                 0,22                           --
                                                                                                                           <0,050                                            --
                                                                                                                                                                           0,11                                                --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Chryseen                                mg/kg Ds                            --
                                                                                                 0,24                           --
                                                                                                                           <0,050                                            --
                                                                                                                                                                          0,098                                                --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Fenanthreen                             mg/kg Ds                            --
                                                                                                 0,16                           --
                                                                                                                           <0,050                                            --
                                                                                                                                                                           0,11                                                --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Fluorantheen                            mg/kg Ds                            --
                                                                                                 0,54                           --
                                                                                                                              0,10                                           --
                                                                                                                                                                           0,20                                                --
                                                                                                                                                                                                                            0,068                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                mg/kg Ds                            --
                                                                                                 0,17                           --
                                                                                                                           <0,050                                            --
                                                                                                                                                                          0,092                                                --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                       Naftaleen                               mg/kg Ds                            --
                                                                                              <0,050                            --
                                                                                                                           <0,050                                            --
                                                                                                                                                                        <0,050                                                 --
                                                                                                                                                                                                                          <0,050                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,050
                                                                                                    #)                           #)                                           #)                                                #)                                           #)
                       Som PAK (VROM) (Factor 0,7)             mg/kg Ds                         1,9--                       0,42--                                       0,86--                                            0,38--                                  0,35--
                       Minerale olie (AS3000)
                       Koolwaterstoffractie C10-C40            mg/kg Ds                               --
                                                                                                     <35                           --
                                                                                                                                  <35                                              --
                                                                                                                                                                                  <35                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <35                                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                        <35
                       Koolwaterstoffractie C10-C12            mg/kg Ds                                 --
                                                                                                        <3                           --
                                                                                                                                     <3                                               --
                                                                                                                                                                                      <3                                               --
                                                                                                                                                                                                                                       <3                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                           <3
DOC-13-8039584-NL-P2




                                                                                                                                                                                                                                                   Blad 2 van 5
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 550746 Bodem / Eluaat


                                                                Eenheid                  414471                       414476                                       414481                                            414492                                 414503
                                                                                 07.1(g), 08.1(g), 10.1(g),   14.1(g), 18.1(g), 23.1(g),        09.1(g), 12.1(g), 13.1(g), 15.1(g), 16.1(g),    04.2(g), 04.3(g), 05.2(g), 07.3(g), 07.4(g),        04.4(g), 07.5(g), 11.5(g),
                                                                                                                                           17.1(g), 19.1(g), 20.1(g), 21.1(g), 22.1(g)>MM4 10.2(g), 10.3(g), 11.3(g), 19.2(g), 19.3(g)>MM5
                                                                                             25.1(g)>MM2                  24.1(g)>MM3                                                                                                                           19.4(g)>MM6



                       Minerale olie (AS3000)
                       Koolwaterstoffractie C12-C16            mg/kg Ds                             --
                                                                                                    <3                           --
                                                                                                                                 <3                                               --
                                                                                                                                                                                  <3                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <3                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <3
                       Koolwaterstoffractie C16-C20            mg/kg Ds                             --
                                                                                                    <4                           --
                                                                                                                                 <4                                               --
                                                                                                                                                                                  <4                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <4                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <4
                       Koolwaterstoffractie C20-C24            mg/kg Ds                             --
                                                                                                    <5                           --
                                                                                                                                 <5                                               --
                                                                                                                                                                                  <5                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <5                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <5
                       Koolwaterstoffractie C24-C28            mg/kg Ds                             --
                                                                                                    <5                           --7                                              --
                                                                                                                                                                                  <5                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <5                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <5
                       Koolwaterstoffractie C28-C32            mg/kg Ds                             --
                                                                                                    <5                           --7                                              --
                                                                                                                                                                                  <5                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <5                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <5
                       Koolwaterstoffractie C32-C36            mg/kg Ds                             --
                                                                                                    <5                           --
                                                                                                                                 <5                                               --
                                                                                                                                                                                  <5                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <5                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <5
                       Koolwaterstoffractie C36-C40            mg/kg Ds                             --
                                                                                                    <5                           --
                                                                                                                                 <5                                               --
                                                                                                                                                                                  <5                                               --
                                                                                                                                                                                                                                   <5                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                       <5
                       Polychloorbifenylen (AS3000)
                       PCB 28                                  mg/kg Ds                     --
                                                                                       <0,0010                           --
                                                                                                                    <0,0010                                           --
                                                                                                                                                                 <0,0010                                               --
                                                                                                                                                                                                                  <0,0010                                      --
                                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010
                       PCB 52                                  mg/kg Ds                     --
                                                                                      <0,0010                             --
                                                                                                                    <0,0010                                             --
                                                                                                                                                                    0,0019                                            --
                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                        --
                                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010
                       PCB 101                                 mg/kg Ds                     --
                                                                                      <0,0010                             --
                                                                                                                      0,0023                                            --
                                                                                                                                                                    0,0055                                            --
                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                        --
                                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010
                       PCB 118                                 mg/kg Ds                     --
                                                                                      <0,0010                             --
                                                                                                                      0,0018                                            --
                                                                                                                                                                    0,0049                                            --
                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                        --
                                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010
                       PCB 138                                 mg/kg Ds                     --
                                                                                      <0,0010                             --
                                                                                                                      0,0034                                            --
                                                                                                                                                                    0,0071                                            --
                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                        --
                                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010
                       PCB 153                                 mg/kg Ds                     --
                                                                                      <0,0010                             --
                                                                                                                      0,0025                                            --
                                                                                                                                                                    0,0052                                            --
                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                        --
                                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010
                       PCB 180                                 mg/kg Ds                     --
                                                                                      <0,0010                             --
                                                                                                                    <0,0010                                             --
                                                                                                                                                                    0,0015                                            --
                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                        --
                                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010
                                                                                             #)                            #)                                            #)                                            #)                                                #)
                       Som PCB (7 Ballschmiter)                mg/kg Ds               0,0049--                       0,012--                                       0,027--                                      0,0049--                                 0,0049--
                       (Factor 0,7)
                       Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

                       x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
                       #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                       Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
                       5,4%
                       Begin van de analyses: 16.12.2015
                       Einde van de analyses: 21.12.2015

                       De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                       beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .




                       AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
                       Klantenservice

                       Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
                       vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
                       handtekening rechtsgeldig.
DOC-13-8039584-NL-P3




                                                                                                                                                                                                                                               Blad 3 van 5
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 550746 Bodem / Eluaat

                       Toegepaste methoden
                       Vaste stof
                       eigen methode: n)      Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16   Koolwaterstoffractie C16-C20
                                              Koolwaterstoffractie C20-C24   Koolwaterstoffractie C24-C28   Koolwaterstoffractie C28-C32
                                              Koolwaterstoffractie C32-C36   Koolwaterstoffractie C36-C40
                       Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe2O3)
                       Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: Droge stof
                       Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kobalt (Co) Koper (Cu) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Kwik (Hg)
                                            Zink (Zn) Barium (Ba) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
                                            Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
                       Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting      Fractie < 2 µm
                       n) Niet geaccrediteerd
DOC-13-8039584-NL-P4




                                                                                                                                           Blad 4 van 5
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                       Bijlage bij Opdrachtnr. 550746
                       CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING
                       Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De
                       conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
                       Naftaleen                 414492, 414503
DOC-13-8039584-NL-P5




                                                                                                                                      Blad 5 van 5
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=414471]




                       Chromatogram for Order No. 550746, Analysis No. 414471, created at 18.12.2015 09:39:40
                       Monsteromschrijving: 07.1(g), 08.1(g), 10.1(g), 25.1(g)>MM2
DOC-13-8039631-NL-P1




                                                                                                                Blad 1 van 5
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=414476]




                       Chromatogram for Order No. 550746, Analysis No. 414476, created at 18.12.2015 09:39:40
                       Monsteromschrijving: 14.1(g), 18.1(g), 23.1(g), 24.1(g)>MM3
DOC-13-8039631-NL-P2




                                                                                                                Blad 2 van 5
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=414481]




                       Chromatogram for Order No. 550746, Analysis No. 414481, created at 18.12.2015 08:33:49
                       Monsteromschrijving: 09.1(g), 12.1(g), 13.1(g), 15.1(g), 16.1(g), 17.1(g), 19.1(g), 20.1(g), 21.1(g), 22.1(g)>MM4
DOC-13-8039631-NL-P3




                                                                                                                              Blad 3 van 5
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=414492]




                       Chromatogram for Order No. 550746, Analysis No. 414492, created at 18.12.2015 09:39:40
                       Monsteromschrijving: 04.2(g), 04.3(g), 05.2(g), 07.3(g), 07.4(g), 10.2(g), 10.3(g), 11.3(g), 19.2(g), 19.3(g)>MM5
DOC-13-8039631-NL-P4




                                                                                                                              Blad 4 van 5
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=414503]




                       Chromatogram for Order No. 550746, Analysis No. 414503, created at 18.12.2015 08:33:49
                       Monsteromschrijving: 04.4(g), 07.5(g), 11.5(g), 19.4(g)>MM6
DOC-13-8039631-NL-P5




                                                                                                                Blad 5 van 5
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                       KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
                       Klijn
                       OUDLANDSEWEG 1
                       9682 XT OOSTWOLD

                                                                                                Datum            28.12.2015
                                                                                                Relatienr        35005721
                                                                                                Opdrachtnr.      552485




                       ANALYSERAPPORT
                       Opdracht 552485 Water

                       Opdrachtgever                    35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
                       Uw referentie                    15KL379 Oude Reeksestraat 5 Beuningen
                       Opdrachtacceptatie               22.12.15
                       Monsternemer                     Opdrachtgever

                       Geachte heer, mevrouw,

                       Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                       De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                       "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                       Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

                       Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                       Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                       Klantenservice.

                       Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                       Met vriendelijke groet,




                       AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
                       Klantenservice
DOC-13-8058648-NL-P1




                                                                                                                            Blad 1 van 4
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 552485 Water

                       Monsternr. Monsteromschrijving                  Monstername                   Monsternamepunt
                       422188        01-Peilbuis 1                     22.12.2015
                       422189        04-Peilbuis 1                     22.12.2015
                       422190        07-Peilbuis 1                     22.12.2015




                                                                Eenheid               422188          422189          422190
                                                                                    01-Peilbuis 1   04-Peilbuis 1   07-Peilbuis 1


                       Metalen (AS3000)
                       Barium (Ba)                             µg/l                          --             --
                                                                                                           220              --
                                                                                                                           250
                       Cadmium (Cd)                            µg/l                          --            --
                                                                                                        <0,20              --
                                                                                                                        <0,20
                       Kobalt (Co)                             µg/l                          --            --
                                                                                                          3,8               --
                                                                                                                          <2,0
                       Koper (Cu)                              µg/l                          --            --
                                                                                                         <2,0               --
                                                                                                                          <2,0
                       Kwik (Hg)                               µg/l                          --            --
                                                                                                        <0,05              --
                                                                                                                        <0,05
                       Lood (Pb)                               µg/l                          --            --
                                                                                                         <2,0               --
                                                                                                                          <2,0
                       Molybdeen (Mo)                          µg/l                          --            --
                                                                                                         <2,0               --
                                                                                                                          <2,0
                       Nikkel (Ni)                             µg/l                          --            --
                                                                                                          6,7               --
                                                                                                                          <3,0
                       Zink (Zn)                               µg/l                          --            --
                                                                                                         <10                --
                                                                                                                           <10
                       Aromaten (AS3000)
                       Benzeen                                 µg/l                        --
                                                                                        <0,20              --
                                                                                                        <0,20              --
                                                                                                                        <0,20
                       Tolueen                                 µg/l                        --
                                                                                       <0,20               --
                                                                                                       <0,20               --
                                                                                                                        <0,20
                       Ethylbenzeen                            µg/l                        --
                                                                                       <0,20               --
                                                                                                       <0,20               --
                                                                                                                        <0,20
                       m,p-Xyleen                              µg/l                        --
                                                                                       <0,20               --
                                                                                                       <0,20               --
                                                                                                                        <0,20
                       ortho-Xyleen                            µg/l                        --
                                                                                       <0,10               --
                                                                                                       <0,10               --
                                                                                                                        <0,10
                                                                                            #)              #)                #)
                       Som Xylenen (Factor 0,7)                µg/l                    0,21--          0,21--          0,21--
                       Naftaleen                               µg/l                        --
                                                                                      <0,020               --
                                                                                                      <0,020              --
                                                                                                                      <0,020
                       Styreen                                 µg/l                        --              --
                                                                                                       <0,20               --
                                                                                                                        <0,20
                       Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
                       Dichloormethaan                         µg/l                          --            --
                                                                                                        <0,20              --
                                                                                                                        <0,20
                       Trichloormethaan (Chloroform)           µg/l                          --            --
                                                                                                        <0,20              --
                                                                                                                        <0,20
                       Tetrachloormethaan (Tetra)              µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,10               --
                                                                                                                        <0,10
                       1,1-Dichloorethaan                      µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,20               --
                                                                                                                        <0,20
                       1,2-Dichloorethaan                      µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,20               --
                                                                                                                        <0,20
                       1,1,1-Trichloorethaan                   µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,10               --
                                                                                                                        <0,10
                       1,1,2-Trichloorethaan                   µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,10               --
                                                                                                                        <0,10
                       Vinylchloride                           µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,20               --
                                                                                                                        <0,20
                       1,1-Dichlooretheen                      µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,10               --
                                                                                                                        <0,10
                       Cis-1,2-Dichlooretheen                  µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,10               --
                                                                                                                        <0,10
                       trans-1,2-Dichlooretheen                µg/l                          --            --
                                                                                                       <0,10               --
                                                                                                                        <0,10
                                                                                                            #)                #)
                       Som cis/trans-1,2-                      µg/l                          --        0,14--          0,14--
                       Dichlooretheen (Factor 0,7)
                                                                                                              #)              #)
                       Som Dichlooretheen (Factor              µg/l                          --        0,21--          0,21--
                       0,7)
DOC-13-8058648-NL-P2




                                                                                                                                    Blad 2 van 4
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 552485 Water


                                                                 Eenheid             422188             422189               422190
                                                                                   01-Peilbuis 1      04-Peilbuis 1        07-Peilbuis 1


                       Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
                       Trichlooretheen (Tri)                    µg/l                        --               --
                                                                                                          <0,20                   --
                                                                                                                               <0,20
                       Tetrachlooretheen (Per)                  µg/l                        --               --
                                                                                                         <0,10                    --
                                                                                                                               <0,10
                       1,1-Dichloorpropaan                      µg/l                        --               --
                                                                                                         <0,20                    --
                                                                                                                               <0,20
                       1,2-Dichloorpropaan                      µg/l                        --               --
                                                                                                         <0,20                    --
                                                                                                                               <0,20
                       1,3-Dichloorpropaan                      µg/l                        --               --
                                                                                                         <0,20                    --
                                                                                                                               <0,20
                                                                                                              #)                     #)
                       Som Dichloorpropanen (Factor µg/l                                    --           0,42--               0,42--
                       0,7)
                       Broomhoudende koolwaterstoffen
                       Tribroommethaan (bromoform)              µg/l                        --               --
                                                                                                          <0,20                   --
                                                                                                                               <0,20
                       Minerale olie (AS3000)
                       Koolwaterstoffractie C10-C40             µg/l                       --
                                                                                          <50                 --
                                                                                                             <50                   --
                                                                                                                                  <50
                       Koolwaterstoffractie C10-C12             µg/l                       --
                                                                                          <10                  --
                                                                                                               11                  --
                                                                                                                                  <10
                       Koolwaterstoffractie C12-C16             µg/l                       --
                                                                                         <10                  --
                                                                                                            <10                    --
                                                                                                                                  <10
                       Koolwaterstoffractie C16-C20             µg/l                       --
                                                                                         <5,0                 --
                                                                                                             5,5                    --
                                                                                                                                   6,8
                       Koolwaterstoffractie C20-C24             µg/l                       --
                                                                                         <5,0                 --
                                                                                                              11                   --
                                                                                                                                 <5,0
                       Koolwaterstoffractie C24-C28             µg/l                       --
                                                                                         <5,0                 --
                                                                                                             6,2                   --
                                                                                                                                 <5,0
                       Koolwaterstoffractie C28-C32             µg/l                       --
                                                                                         <5,0                 --
                                                                                                            <5,0                   --
                                                                                                                                 <5,0
                       Koolwaterstoffractie C32-C36             µg/l                       --
                                                                                         <5,0                 --
                                                                                                            <5,0                   --
                                                                                                                                 <5,0
                       Koolwaterstoffractie C36-C40             µg/l                       --
                                                                                         <5,0                 --
                                                                                                            <5,0                   --
                                                                                                                                 <5,0
                       Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

                       #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                       Begin van de analyses: 22.12.2015
                       Einde van de analyses: 28.12.2015

                       De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                       beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .




                       AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
                       Klantenservice

                       Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
                       vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
                       handtekening rechtsgeldig.
DOC-13-8058648-NL-P3




                                                                                                                                               Blad 3 van 4
                       Kamer van Koophandel    Directeur
                       Nr. 08110898            ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:         Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                       Opdracht 552485 Water

                       Toegepaste methoden
                       Protocollen AS 3100: Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Barium (Ba) Lood (Pb) Zink (Zn) Koper (Cu) Nikkel (Ni)
                                            Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
                                            Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan
                                            Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
                                            Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)
                                                Koolwaterstoffractie C10-C40
                       Protocollen AS 3100: n) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
                                               Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
                                               Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
                       n) Niet geaccrediteerd
DOC-13-8058648-NL-P4




                                                                                                                                            Blad 4 van 4
                       Kamer van Koophandel   Directeur
                       Nr. 08110898           ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=422188]




                       Chromatogram for Order No. 552485, Analysis No. 422188, created at 28.12.2015 09:09:05
                       Monsteromschrijving: 01-Peilbuis 1
DOC-13-8058693-NL-P1




                                                                                                                Blad 1 van 3
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=422189]




                       Chromatogram for Order No. 552485, Analysis No. 422189, created at 28.12.2015 12:32:18
                       Monsteromschrijving: 04-Peilbuis 1
DOC-13-8058693-NL-P2




                                                                                                                Blad 2 van 3
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=422190]




                       Chromatogram for Order No. 552485, Analysis No. 422190, created at 28.12.2015 09:09:05
                       Monsteromschrijving: 07-Peilbuis 1
DOC-13-8058693-NL-P3




                                                                                                                Blad 3 van 3
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Elly van Bakergem
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Toetsingscriteria
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Toetsingscriteria

Toetsingscritria grond

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering per
1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675.

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond-, tussen- en
interventiewaarden:

Achtergrondwaarde = Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele bodem

Tussenwaarde        = Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek
                      ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2)

Interventiewaarde   = Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)



Toetsingscriteria grondwater

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer.

De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant
27 juni 2013, Nr. 16675.

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef-, grens- en
interventiewaarden:

Streefwaarde        = Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem

Grenswaarde         = Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek
                      ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2)

Interventiewaarde   = Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Overzicht posities monsternamepunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                             18




                                                                                                                                                                20
                                                                                                     17


                                                                                                                                              19
                                                                                                                                                                                 F4
                                                                                  16
                                                                                                     4
                                                                                                                               22

                                                                                                                                                           21



                                                                             15

                                                                                                           23
                                                                                       24
                              12


                                             11

                                                                     14

                             13
Oude Reekstraat




                                                                                            25
                                                                                            rijbak
                                                                            x
                                                                F2         3 1    2
                                                  F5                  F3
                                             F8                                   5
                             F7                        6
                                      F6                   F1

                                  8                              7
                                                            5

                                                            10




                                  9




                  Legenda
                                                                                                                0m         10 m                                  50 m

                                  peilbuis                                                                                                                 schaal:                    formaat:
                                                                                                                                                                     1 : 1.000                    A4
                                  boring
                                                                                                                                                           datum:                     getekend:
                                  onderzoekslocatie                                                                                                                  11-01-2016                   RS

                    F1            foto met nummer                                                                   Bodemonderzoek                                                    bijlage:
                                                                                                                                                                                                  05
                                  braakliggend met puin en asbestverdachte plaatjes                      project:                                          projectnummer:
                                                                                                                    Oude Reekstraat 5 e.v. te Beuningen                     15KL379
                         x        vml b.g. tanklocatie
                                                                                                                    Overzicht posities monsternamepunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Foto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>foto 1




foto 2




foto 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>foto 4




foto 5




foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>foto 7




foto 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>          Nader onderzoek asbest NEN 5707
           Oude Reekstraat 5 in Beuningen




 ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP                                                                            WWW.ORTAGEO.NL

Envita Almelo B.V.                                  Envita Nijmegen B.V.                                Envita Noord
Einsteinstraat 12a  7601 PR ALMELO                 Metaalweg 18  6551 AD WEURT                        handelsnaam van Envita Almelo B.V.
Tel. +31(0)546 - 53 20 74                           Tel. +31(0)24 - 397 57 62                           Asserstraat 12 • 9451 AC ROLDE
info@envita-almelo.nl  www.envita-almelo.nl        info@envita-nijmegen.nl  www.envita-nijmegen.nl    info@envita-noord.nl • www.envita-noord.nl
IBAN NL89 RABO 0368 8801 41                         IBAN NL83 RABO 0132 4716 55
K.v.K. nr. 08153381  BTW-nr. NL 8173.16.851.B.01   K.v.K. nr. 09176867  BTW-nr. NL 8187.94.239.B.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>206345-10 - Oude Reekstraat 5 Beuningen 181810 429270 0 - lopend 21-4-2016          26-4-2016                   Via dochter Marieke Lindsen NMBO-5707 PART ENN - LSM LSM        heer J.M. Weijers De heer de heer J.M. Weijers -    0 0649945430 Dhr. J.M. Weijers Oude Reekstraat 8 6642 KL BEUNINGEN GLD          http://www. NL Oude Reekstraat 8 BEUNINGEN GLD 6642 KL NL TOAN J.M. Jo                            - 0649945430 mariekelindsen@gmail.com heer Weijers Envita
Nijmegen B.V. de heer ir. L.H.R. Smolders de heer ir. L.H.R. Smolders nader bodemonderzoek asbest NEN 5707, Oude Reekstraat 5 in Beuningen     nader bodemonderzoek asbest NEN 5707 L.H.R. Luc      Smolders heer l.smolders@envita-nijmegen.nl            ir. L.H.R. Luc     Smolders heer l.smolders@envita-nijmegen.nl             ir. de heer ir. L.H.R. (Luc) Smolders de heer ir. L.H.R. (Luc) Smolders Bij dit contact zijn geen opmerkingen of beperkingen van kracht.




Nader onderzoek asbest NEN 5707
Oude Reekstraat 5 in Beuningen




Opdrachtgever:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dhr. J.M. Weijers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oude Reekstraat 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6642 KL BEUNINGEN GLD



Rapportnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 206345-10/R01

Status rapport:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Definitief

Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9 mei 2016




Envita Nijmegen B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ingenieursbureau voor
Metaalweg 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ruimtelijke ontwikkeling,
6551 AD WEURT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bodem, water & milieu
Tel: 024 - 3975762
E-mail: info@envita-nijmegen.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  STD_R091_V004_20151111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




Inhoudsopgave

1     Inleiding ............................................................................................................................................1
2     Kader van het onderzoek ................................................................................................................2
    2.1    Strategisch kader .......................................................................................................................2
    2.2    Uitvoeringskader ........................................................................................................................2
    2.3    Reikwijdte van het onderzoek ....................................................................................................2
    2.4    Toetsingskader ..........................................................................................................................3
    2.5    Beoordelingskader saneringsnoodzaak .....................................................................................3
3     Vooronderzoek .................................................................................................................................4
    3.1    Bronnen......................................................................................................................................4
    3.2    Algemene gegevens ..................................................................................................................4
    3.3    Reeds uitgevoerd bodemonderzoek ..........................................................................................5
    3.4    Lokale bodemopbouw ................................................................................................................6
4     Onderzoeksstrategie .......................................................................................................................7
    4.1    Conceptueel model ....................................................................................................................7
    4.2    Onderzoeksstrategie ..................................................................................................................7
5     Veldwerkzaamheden........................................................................................................................9
    5.1    Opzet..........................................................................................................................................9
    5.2    Resultaten ..................................................................................................................................9
6     Laboratoriumonderzoek ............................................................................................................... 11
    6.1    Analyseprogramma ................................................................................................................. 11
    6.2    Analyseresultaten ................................................................................................................... 11
7     Samenvatting en conclusies ....................................................................................................... 12



Bijlagen:
1) Regionale ligging onderzoekslocatie, uittreksel kadastrale kaart en kadastraal bericht
2) Situatietekening met onderzoekspunten
3) Bodemprofielbeschrijvingen
4) Analysecertificaten
5) Berekening asbestgehalte visuele inspectie


Verantwoording




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




1    INLEIDING

In opdracht van Dhr. J.M. Weijers is door Envita Nijmegen B.V. een nader bodemonderzoek asbest
volgens NEN 5707 uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Oude Reekstraat 5 in Beuningen.

De aanleiding voor het onderzoek is het aantreffen van asbestverdacht materiaal op het maaiveld tijdens
de uitvoering van een eind 2015 uitgevoerd verkennend bodemonderzoek.

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of sprake is van (een geval van ernstige)
bodemverontreiniging met asbest.

Voorliggend rapport beschrijft het kader van het onderzoek in hoofdstuk 2 en geeft de resultaten van
het vooronderzoek weer in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de onderzoekstrategie beschreven. De
veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 5 beschreven en het laboratoriumonderzoek in hoofdstuk 6. In
hoofdstuk 7 tenslotte wordt het rapport worden samengevat en worden de conclusies getrokken.




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                        1/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




2     KADER VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op nader
bodemonderzoek. Voor een nadere toelichting op de uitvoering van een nader bodemonderzoek en de
onderliggende normen, protocollen en het toetsingskader wordt verwezen naar onze website
www.envita-nijmegen.nl.


2.1    Strategisch kader

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is
uitgegaan van de volgende normen:
• "Bodem – landbodem – strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
    onderzoek" (Nederlandse Norm 5725: januari 2009);
• "Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" (Neder-
    landse Norm 5707: mei 2003).


2.2   Uitvoeringskader

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij
bodemintermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL
SIKB 2000 en het daarbij behorende protocol 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in
bodem) voor zover het onderzoek betrekking heeft op grond. Protocol 2018 is niet van toepassing op
puin of ander materiaal waarin het aandeel bodemvreemde bestanddelen groter is dan 20% (V/V). Waar
tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport. Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de
criteria in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de analysecertificaten is
aangegeven welke laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.

Na de laatste bijlage is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder
verwijzingen naar informatiebronnen, literatuur, wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.


2.3   Reikwijdte van het onderzoek

Het nader bodemonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de ernst en omvang van de
verontreiniging en de spoedeisendheid van een eventuele sanering. De uitvoering van de
werkzaamheden door Envita vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke
inzichten en methoden bij onderzoek naar verontreiniging met asbest. Het nader onderzoek beoogt een
waarheidsgetrouw beeld te geven van de aard en omvang van de verontreiniging met asbest op het
moment van de monstername. Gezien het gelimiteerde aantal proefsleuven/proefgaten en analyses op
basis waarvan de verontreinigingssituatie in beeld wordt gebracht, kan er altijd een zekere afwijking
blijken tussen de werkelijke en de geschatte omvang van de verontreiniging. Tevens wordt erop
gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden,
afhankelijk van de verontreinigingssituatie, minder representatief voor de actuele (bodem)kwaliteit
naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering van
het onderzoek langer wordt.

Het onderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin de
fractie aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en
hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing.




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                       2/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




2.4    Toetsingskader

Voor de beoordeling van de asbestgehalten wordt gebruik gemaakt van de interventiewaarde grond
zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering.

Voor asbest is een interventiewaarde vastgesteld van 100 mg/kg d.s. De restconcentratienorm
(hergebruikswaarde) is gelijk gesteld aan de interventiewaarde. Het gehalte aan asbest wordt bepaald
aan de hand van onderstaande formule.

        gewogen gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest)


2.5   Beoordelingskader saneringsnoodzaak

Gevalsdefinitie
Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de
geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen.
Aan elk van deze drie criteria dient in meer of mindere mate te worden voldaan om te spreken over één
geval van bodemverontreiniging.

Bodemverontreiniging met asbest ontstaan vanaf 1993
Indien de bodemverontreiniging met asbest is ontstaan na 1 juli 1993 dan is conform de Wet
bodembescherming sprake van een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De
veroorzaker is verplicht de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel
mogelijk omgedaan te maken. Er dient dus zo spoedig mogelijk een sanering te worden uitgevoerd,
ongeacht de omvang en risico’s van de verontreiniging.

Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1993
Voor een verontreiniging met asbest die is ontstaan vóór 1 juli 1993 geldt dat sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging wanneer de interventiewaarde op enig punt in de bodem wordt
overschreden. Het volumecriterium is voor het vaststellen van de ernst niet van toepassing.

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest dienen de humane risico’s te worden
bepaald. Als blijkt dat er geen onaanvaardbare risico’s zijn voor de huidige of toekomstige
gebruiksfuncties dan kan worden volstaan met een gemeentelijke beperkingenregistratie van de
bodemverontreiniging. Indien sprake is van onaanvaardbare risico’s dienen spoedig
saneringsmaatregelen te worden getroffen.

Degene die op of in de bodem handelingen verricht en daarbij kennis neemt of heeft van een
verontreiniging van de bodem, dient dit te melden aan het bevoegd gezag Wbb. Het bevoegd gezag
Wbb stelt in een beschikking vast of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en
indien dit van toepassing is, of de verontreiniging met spoed dient te worden gesaneerd. Indien er sprake
is van spoedeisendheid, dan stelt het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast
waarbinnen met de sanering dient te worden begonnen (bij asbest uiterlijk 4 jaar).




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                          3/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




3         VOORONDERZOEK

Ten behoeve van de uitvoering van het nader bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Het
doel van het vooronderzoek is het verzamelen van alle informatie die relevant is met betrekking tot het
ontstaan en de verspreiding van de nader te onderzoeken bodemverontreiniging.


3.1         Bronnen

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen opgesomd.

    Tabel 1: Geraadpleegde bronnen
    Nr.     Bron                                                            Verwijzing
    1       Topografische kaart, schaal 1 : 12.500 (Kadaster)               Bijlage 1

    2       Uittreksel kadastrale kaart(en), kadastraal bericht(en)         Bijlage 1
            (Kadaster)
    3       Mondelinge informatie van eigenaar onderzoekslocatie            -
    4       Gemeente Beuningen                                              Bodemonderzoeken omgeving onderzoekslocatie
                                                                            Oude luchtfoto's
    5       Internetbronnen:
            A Luchtfoto’s en straatoverzichten                              Google earth en maps.google.nl
            B Bodemloket (dossiervermelding onderzoek en                    www.bodemloket.nl
                 sanering)
            C Historische topografische kaarten                             www.topotijdreis.nl
    6       Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie                         Uitgevoerd d.d. 14-4-2016
    7       KLIC (Kadaster): ligging kabels en leidingen                    KLIC-online
    8       Rapport "Verkennend bodemonderzoek Oude Reekstraat 5            Klijn Bodemonderzoek B.V., projectnummer 15KL379,
            te Beuningen"                                                   11 januari 2016



3.2         Algemene gegevens

De onderzoekslocatie betreft een terrein dat behoort tot een voormalig agrarisch bedrijf. Op deze locatie
zijn in 2015 een stal en schuren afgebroken. Thans is de locatie in gebruik als paardenwei.

Nadere gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel. De regionale ligging van de
locatie is grafisch weergegeven in bijlage 1.

    Tabel 2: Locatiegegevens
    Locatie
    Adres                                                  Oude Reekstraat 5 te Beuningen
    Kadastrale aanduiding                                  Gemeente Beuningen, sectie G, nummers 881, 882, 878, 852 en 938
                                                           (allen gedeeltelijk)
    Eigenaar                                               Mw. M.M.H. Weijers
    Oppervlakte onderzoekslocatie                          Circa 2.000 m2
    Bebouwing                                              Geen, opstallen zijn in 2015 afgebroken
    Terreinverharding                                      Geen


Op de onderstaande luchtfoto's is de situatie lang geleden (jaartal onbekend) en in omstreeks 2010 te
zien.




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                                                4/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




Figuur 1: Luchtfoto's langer geleden (jaartal onbekend) en omstreeks 2010



3.3      Reeds uitgevoerd bodemonderzoek

Op de locatie is eind 2015 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (bron 8) naar aanleiding van
de voorgenomen transactie en bestemmingswijzigingen. Geconcludeerd wordt:
"Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd dat
onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan worden
beschouwd. Echter is tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden gebleken dat op basis van
zintuigelijke waarnemingen op het maaiveld asbest verdachte plaatmaterialen zijn waargenomen. De
asbest verdachte materialen zijn aangetroffen op het midden terreindeel en beperkt zich echter tot het
met puin bezaaide braakliggende terreindeel. Dit gebied betreft het gebied ter plaatse van boring 14 en
wordt afgebakend door de boringen 1, 11, 23, 24 en 25. Ter plaatse van dit deelperceel heeft voorheen
een schuur gestaan."

Het betreffende verdachte terreindeel is als volgt aangeduid in de tekening:




Figuur 2: Tekening verkennend bodemonderzoek met voor asbest verdachte gebied




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                        5/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




3.4    Lokale bodemopbouw

De bodem op de onderzoekslocatie is opgebouwd uit zwak siltige klei tot circa 1,5 à 2 m-mv, waar de
bodem overgaat in matig fijn tot matig grof, matig grindig zand. Het grondwaterpeil bevond zich ten tijde
van het verkennend bodemonderzoek op circa 1,3 m-mv.




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                          6/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




4      ONDERZOEKSSTRATEGIE

4.1      Conceptueel model

Op basis van de beschikbare informatie van het vooronderzoek, wordt een verwachting geformuleerd
met betrekking tot de verontreinigingsgraad en de ruimtelijke verdeling (gebied en bodemlaag waarin
asbest kan voorkomen). Verder zijn voor het nader bodemonderzoek het bodemtype en het actuele
bodemgebruik van belang.

    Tabel 3: Conceptueel model
    Aspect                                           Gegevens
    Vermoedelijke oorzaak van verontreiniging        Onbekend, mogelijk door de jaren heen toepassen van (asbesthoudend)
                                                     puin als (half)verharding op het erf
    Type asbesthoudend materiaal                     Asbestcement plaatmateriaal
    Geschatte mate van verontreiniging               < 100 mg/kg d.s.
    Vermoedelijke compartimentering                  X maaiveld
                                                     X actuele contactzone (tot 0,5 m-mv)
                                                        ondergrond
                                                        puinlaag
    Verwachte schaalgrootte van de verontreiniging   > 500 m2
    in de grond
    Verwachte verdeling van de verontreiniging       Heterogeen
    Bodemtype                                        Klei
    Bodemgebruik                                     Braakliggend / gras



4.2      Onderzoeksstrategie

Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma met betrekking tot asbest in de bodem is uitgegaan van
de richtlijn "Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond" (Nederlandse
norm 5707: mei 2003).

De norm NEN 5707 is alleen van toepassing op asbest in bodem en grond met minder dan 20 % (V/V)
bodemvreemde bestanddelen. Mocht tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden blijken dat
sprake is van meer dan 20% (v/v) bijmenging van bodemvreemde bestanddelen, dan dient de
betreffende locatie te worden onderzocht conform NEN 5897.

Als onderzoeksstrategie voor het nader bodemonderzoek asbest is NEN 5707, paragraaf 8.1
"vaststellen gemiddelde gehalte per ruimtelijke eenheid (RE) " gehanteerd, waarbij het onderzoek zich
richt op de actuele contactzone (paragraaf 8.1.1.).

Er is gezien de oppervlakte van de onderzoekslocatie (2.000 m2) sprake van 2 ruimtelijke eenheden.

Het maaiveld wordt visueel geïnspecteerd. Vervolgens worden per ruimtelijke eenheid 5 proefsleuven
(tenminste 0,3 x 2 meter) gegraven. Door uitspreiden en uitharken van de ontgraven grond worden per
sleuf alle stukken asbestverdacht materiaal verzameld, beschreven en verpakt als
materiaalverzamelmonster. Van het materiaalverzamelmonster wordt in het laboratorium vastgesteld
welke typen asbest in welke hoeveelheden aanwezig zijn. Van de doorzochte grond (fractie < 20 mm)
worden grondmonsters samengesteld en geanalyseerd op het gehalte asbest.




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                                          7/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




 Tabel 4: Onderzoeksstrategie
 Aantal ruimtelijke eenheden (RE’s)              2
 Aantal proefsleuven / proefgaten                10
 Lengte proefsleuven                             2m
 Diepte proefsleuven                             Tot in bodem zonder puinbijmengingen, tenminste 0,5 m-mv
 Aantal analyses asbest in grond                 2


Indien sprake blijkt van lokale verontreinigingskernen ("asbestnesten") dan wordt de
onderzoeksstrategie aangepast door de positionering van de sleuven aan te passen en/of door het
graven van extra proefsleuven. Daarmee wordt getracht om behalve het vaststellen van het gehalte ook
inzicht te verkrijgen in de omvang van de asbestverontreiniging(en).




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                                 8/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




5      VELDWERKZAAMHEDEN

5.1      Opzet

Algemeen
In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdatum en de verantwoordelijke monsternemer aangegeven.
De locaties van de proefsleuven zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2.

    Tabel 5: Uitvoeringsgegevens
    Datum           Werkzaamheden                     Beoordelingsrichtlijn/   Erkende organisatie    Verantwoordelijk
                                                      protocol                                        medewerker
    28-4-2016       Locatie-inspectie en              2000/2018                Envita Nijmegen B.V.   H.H. Wolters
                    monsterneming van asbest in
                    bodem


In tabel 7 is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.

De proefsleuven zijn gegraven met behulp van een hydraulische graafmachine voorzien van
overdrukfilterinstallatie en P3-filter. De sleuven zijn 0,5 meter breed en tenminste 2 meter lang. De
sleuven zijn doorgezet tot tenminste 0,5 m-mv. In de boorbeschrijvingen in bijlage 3 zijn de exacte
sleufmaten weergegeven.

Het ontgraven materiaal is visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdacht materiaal door
middel van het uitspreiden en uitharken van het materiaal. Het asbestverdachte materiaal is verzameld.
Vervolgens zijn van de uitgeharkte grond (< 20 mm) grondmengmonsters samengesteld.

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000
Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000.


5.2      Resultaten

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven.

Bodemopbouw
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie tot de maximaal
onderzochte diepte van 2,0 m –mv gemiddeld is opgebouwd.

    Tabel 6: Gemiddelde bodemopbouw
    Diepte (m- mv)                 Hoofdbestanddeel               Nadere omschrijving
    0 – 0,3 à 0,6                  Klei                           Matig zandig, matig humeus
    0,3 à 0,6 – 2,0                Klei                           Matig slitig, zwak humeus


Visueel waargenomen bijzonderheden
In de zandige kleiige bovengrond zijn puinresten aangetroffen, variërend van sporen puin tot brokken
baksteen of beton. In de matig siltige kleilaag daaronder zijn geen bodemvreemde bijmengingen meer
aangetroffen. Ter plaatse van S04 wijkt de situatie af. Daar is tot 1,7 m-mv zwak puinhoudende, matig
zandige klei aangetroffen.

Op het maaiveld nabij de sleuven S02 en S06 zijn 2 stukjes asbestverdacht plaatmateriaal gevonden
(in totaal 90 gram).




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                                          9/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




In de grond uit sleuf S04 is 1 stukje asbestverdacht plaatmateriaal gevonden (73 gram) en in sleuf S06
ook (48 gram).

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie weergegeven alsmede de monsters
die zijn genomen.

 Tabel 7: Resultaten visuele inspectie asbest
 RE       Proefsleuf      Traject    Omschrijving type   Aantal    Gewicht       Codering      Codering
                          (m-mv)        materiaal        stukjes    (gram)   verzamelmonster    grond-
                                                                                 Materiaal     monster
     1       S01           0,0-0,3            -             -         -             -          MM RE1
             S02           0,0-0,3            -             -         -             -
             S03           0,0-0,6            -             -         -             -
             S04           0,1-1,7     Plaatmateriaal      1         73           S04-1
             S06           0,0-0,3     Plaatmateriaal      1         48           S06-1
     2       S05           0,0-0,6            -             -         -             -          MM RE2
             S07           0,0-0,5
             S08           0,0-0,6            -             -         -             -
             S09           0,0-0,4            -             -         -             -
             S10           0,0-0,5            -             -         -             -
 -         = niet van toepassing




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                           10/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




6      LABORATORIUMONDERZOEK

6.1      Analyseprogramma

Op basis van de gekozen onderzoeksstrategie en de veldwaarnemingen, zijn mengmonsters en
materiaalmonsters geselecteerd voor analyse. In de volgende tabel is het analyseprogramma
weergegeven.

    Tabel 8: Analyseprogramma
    Monster-    Deel-          Traject       Visuele waarnemingen                          Analyseparameter(s)
    code        monsters       (m –mv)
    MM RE1         S01           0,0-0,3     Sporen puin tot brokken baksteen              Asbest in grond (NEN 5707)
                   S02           0,0-0,3
                   S03           0,0-0,6
                   S04           0,1-1,7
                   S06           0,0-0,3
    MM RE2         S05           0,0-0,6     Sporen puin tot brokken baksteen / beton      Asbest in grond (NEN 5707)
                   S07           0,0-0,5
                   S08           0,0-0,6
                   S09           0,0-0,4
                   S10           0,0-0,5
    S04-1            -           0,2-1,7     Asbestverdacht materiaal (1 stukje)           Identificatie asbest
    S06-1            -           0,0-0,3     Asbestverdacht materiaal (1 stukje)           Identificatie asbest


Aangezien er slechts één stukje asbestverdacht materiaal is aangetroffen in de sleuven S04 en S06, en
erop basis van de bevindingen in het veld en de ligging van deze sleuven geen aanleiding is voor de
veronderstelling dat hier sprake is van een afwijkende situatie binnen de ruimtelijke eenheid, zijn
mengmonsters van alle sleuven binnen een RE samengesteld. Wel is de indeling van de beide RE's
zodanig gemaakt dat beide sleuven S04 en S06 in één RE vallen.


6.2      Analyseresultaten

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In twee sleuven is een stukje asbesthoudend
materiaal aangetroffen. Het betreft een stukje asbestboard met 5-10% hechtgebonden chrysotiel en een
stukje plaatmateriaal met 10-15% hechtgebonden chrysoltiel.

Berekening gemiddeld gehalte asbest

Het gemiddelde gehalte asbest wordt uitgerekend voor elke ruimtelijke eenheid.

Het gehalte asbest wordt opgebouwd uit:
    • gehalte visuele inspectie ontgraven grond (fractie > 20 mm);
    • gehalte asbestbepaling in grond (fractie < 20 mm).

De gehalten zijn uitgerekend in de als bijlage 5 toegevoegde tabellen. In onderstaande tabel zijn de
resultaten van de berekeningen samengevat weergegeven.

    Tabel 9: Analyse- en toetsingsresultaten
       RE                                  Gehalte asbest gewogen [mg/kg d.s.]                                > interventie-
                         Inspectie sleuf               Analyse grond                    TOTAAL                   waarde
        1                     0,0                            2,2                         2,2                      Nee
        2                     0,0                            5,8                         5,8                      Nee




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                                               11/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




7    SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van Dhr. J.M. Weijers is door Envita Nijmegen B.V. een nader bodemonderzoek asbest
uitgevoerd op een locatie gelegen aan Oude Reekstraat 5 in Beuningen.

Aanleiding en doel
Aanleiding voor het onderzoek is het aantreffen van asbestverdacht materiaal op het maaiveld tijdens
de uitvoering van een eind 2015 uitgevoerd verkennend bodemonderzoek.

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of sprake is van (een geval van ernstige)
bodemverontreiniging met asbest.

Wettelijk kader
Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000.

Strategie
Als onderzoeksstrategie voor het nader bodemonderzoek asbest is NEN 5707, paragraaf 8.1
"vaststellen gemiddelde gehalte per ruimtelijke eenheid (RE) " gehanteerd.

Conclusies
Bij de visuele inspectie zijn 2 stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld van één
ruimtelijke eenheid. Bij de andere ruimtelijke eenheid is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op
het maaiveld.

In twee sleuven binnen RE1 is een stukje asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het betreft een stukje
asbestboard met 5-10% hechtgebonden chrysotiel en een stukje plaatmateriaal met 10-15%
hechtgebonden chrysotiel.

In de grondmonsters is eveneens alleen chrysotiel aangetoond in de vorm van kleine stukjes plaat,
isolatie en bundels. De aangetoonde gehalten in de grondmonsters bedragen 2,2 respectievelijk 5,8
mg/kg d.s. (gewogen). De bijdrage aan de concentratie asbest van de bij de visuele inspectie gevonden
stukjes materiaal is verwaarloosbaar zodat de totaalgehalten asbest van de ruimtelijke eenheden 2,2
respectievelijk 5,8 mg/kg d.s. (gewogen) bedragen. Deze concentraties liggen ruim onder de
interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg d.s. gewogen). Er is derhalve binnen de onderzoekslocatie
geen sprake van een (geval van ernstige) bodemverontreiniging met asbest.




rapportnummer 206345-10/R01 d.d. 9 mei 2016                                                       12/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




                                                                                 BIJLAGE 1

                                                        Regionale ligging onderzoekslocatie
                                                                 Uittreksel kadastrale kaart
                                                                          Kadastraal bericht




rapportnummer 206345-10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: 206345-10




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object BEUNINGEN G 881
 Oude Reekstraat , BEUNINGEN GLD
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                Uw referentie: 206345-10
                                                                                                                                      1




      4
                                                                                                      848


                                                                                                                                                841



                                                                                                                                                                        850

                                                                                                                         847


                                                                                   879


                                                                   880




                                                                                                                 878
                                                                 636



                                                                                                        882



                                    26
                                      08
                                                                                       881

                                                                                                                                                          938




            806


                                                                                                                                            852
                                                             5




                                                                                                                                 851
                                                                       856
                                                                                   3
                                                                                  85




                                                                                                          926
                                                                   0m        5m                               25 m



             Deze kaart is noordgericht                                                  Schaal 1:500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                               Kadastrale gemeente                 BEUNINGEN
             Voorlopige kadastrale grens                                                 Sectie                              G
             Administratieve kadastrale grens                                            Perceel                             881
             Bebouwing
             Overige topografie                                                          Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 april 2016                               De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                  eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                 pagina 1 van 2

                                                                              Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             BEUNINGEN G 881                                                         29-4-2016
                     Oude Reekstraat BEUNINGEN GLD                                            14:05:29
Uw referentie:       206345-10
Toestandsdatum:      28-4-2016

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            BEUNINGEN G 881
                   Grootte:                          5 a 54 ca
                   Coördinaten:                      181830-429287
                   Omschrijving kadastraal object:   WONEN
                   Locatie:                          Oude Reekstraat
                                                     BEUNINGEN GLD
                   Ontstaan op:                      29-9-2015

                   Ontstaan uit:                     BEUNINGEN G 805

Aantekening kadastraal object
               ADMINISTRATIEVE (VOORLOPIGE) KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
               Ontleend aan:              75 BNG00/2015   d.d. 29-9-2015


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   EIGENDOM
                   Mevrouw Maria Martina Henrica Weijers
                   Oude Reekstraat 5
                   6642 KK BEUNINGEN GLD
                   Geboren op:                     14-08-1976
                   Geboren te:                     BEUNINGEN
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:               HYP4 60330/13  d.d. 11-8-2011
                   Eerst genoemde object in          BEUNINGEN G 660 gedeeltelijk
                   brondocument:
                   Brondocumenten mogelijk van       HYP4 66909/185      d.d. 29-9-2015
                   belang:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
                Betrokken persoon:
                De heer Mathijs Johannes Lindsen
                Oude Reekstraat 5
                6642 KK BEUNINGEN GLD
                Geboren op:                     12-02-1969
                Geboren te:                     NIJMEGEN
                (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
                Ontleend aan:                   HYP4 60330/13         d.d. 11-8-2011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                               pagina 2 van 2

                                                                             Kadaster
Betreft:             BEUNINGEN G 881                                                        29-4-2016
                     Oude Reekstraat BEUNINGEN GLD                                           14:05:29
Uw referentie:       206345-10
Toestandsdatum:      28-4-2016




Gerechtigde
                   ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE
                   BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
                   Gasunie Transport Services B.V.
                   Concourslaan 17
                   9727 KC GRONINGEN
                   Postadres:                      Postbus: 19
                                                   9700 MA GRONINGEN
                   Zetel:                          GRONINGEN
                   KvK-nummer:                     02084889 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                   Recht ontleend aan:        HYP4 63933/167     d.d. 6-2-2014
                   OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 04783 00001 AHM


Gerechtigde
                   OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN
                   Openbaar Lichaam Bijsterhuizen
                   Nieuwstraat 6
                   5611 DB EINDHOVEN
                   Zetel:                         NIJMEGEN

                   Recht ontleend aan:               HYP4 30326/89 reeks ARNHEM        d.d. 28-8-2003


Gerechtigde
                   OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
                   Gasunie Transport Services B.V.
                   Concourslaan 17
                   9727 KC GRONINGEN
                   Postadres:                      Postbus: 19
                                                   9700 MA GRONINGEN
                   Zetel:                          GRONINGEN
                   KvK-nummer:                     02084889 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                   Recht ontleend aan:        HYP4 63933/167           d.d. 6-2-2014
                   OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 57791 00141

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




                                                                          BIJLAGE 2

                                                Situatietekening met onderzoekspunten




rapportnummer 206345-10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                             Legenda

                                                                                                                                                                                                                                                        proefsleuf

                                                                                                                                                                                                                                                        locatie asbestverdacht materiaal op maaiveld

                                                                                                                                                                                                                                              RE1       ruimtelijke eenheid

                                                                                                                                                                                                                                                        perceelnummer

                                                                                                                                                                                                                                                        kadastrale grens

                                                                                                                                                                                                                                                        administratieve kadastrale grens

                                                                                                                                                                                                                                                        voorlopige kadastrale grens
                                                                                                  7
                                                                        sl0
                                                                           1                  sl0                           8                                                                                                                 123       huisnummer
                                                                                                                         sl0
                                                                2                                                                                                                                                                                       gebouwcontouren
                                                             sl0

                                                                                                            2                                                                                                                                           GBKN ondergrond
                                                                                                          RE
                                                                                                                                    0                                                                                                                   grens verhardingssituatie
                                                                                                      9                          sl1
                                                                               3      6          sl0
                                                               RE
                                                                 1         sl0     sl0



                                                                    4
                                                               sl0
                                                                                          5                     rijbak
      Oude Reekstraat




                                                                                    sl0




                                                                                                                                                                                                                                    el   g
                                                                                                                                                                                                                                Lagunesin
                                                     5
                                                         5




                                                                                                                                voetpad




                                                                                                                                          ssingel
                                                                                                                                   Wolfsbo                                                                                                                      5                15                         25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  meters
                                                                                                                                                                                                                                                        0               10                    20
                                                                                                                                                    Titel:                                            Projectnaam:                                                   Project:                     Bijlage:         Formaat:

                                                                                                                                voetpad                                                                                                                              206345-10                         2             A3


                                                                                                                                                    Gecontroleerd:   Getekend:          X:            Y:             Schaal:                 Datum:
                                                                                                                                                                                 NPA         181810        429270              1:500                  02-05-2016                ingenieursbureau voor bodem water en milieu
                                                                                                                                                                                                                                                                                Envita Nijmegen B.V.

                                                                                                                                                                     Opdrachtgever:                                                                                             Metaalweg 18, 6551 AD WEURT
                                                                                                                                                                                      Dhr. J.M. Weijers
O:\Ortageo\206345-10\Tekeningen\206345-10_V1.0.dwg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




                                                                        BIJLAGE 3

                                                        Bodemprofielbeschrijvingen




rapportnummer 206345-10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>        Meetpunt:S01                                                                        Meetpunt:S02
        Boormeester: Erwin Wolters                                                          Boormeester: Erwin Wolters
        Datum meting: 28-04-2016                                                            Datum meting: 28-04-2016
        Peilen in cm t.o.v. maaiveld                                                        Peilen in cm t.o.v. maaiveld
        Lengte (m):      2.23 Breedte (m): 0.50                                             Lengte (m):      2.28 Breedte (m): 0.50

                                                  0     braak                                                                         0      braak
            0                                                                                   0
                                                        Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                        zwak grindig, brokken baksteen,                                                      zwak grindig, brokken baksteen,
                                                        sporen puin, donkerbruin                                                             sporen puin, donkerbruin
                                                  -30                                                                                 -30

                                                        Klei, matig siltig, zwak humeus,                                                     Klei, matig siltig, zwak humeus,
                                                        donkergrijs                                                                          donkergrijs
          -50                                                                                 -50

                                                  -70                                                                                 -70




        Meetpunt:S03                                                                        Meetpunt:S04
        Boormeester: Erwin Wolters                                                          Boormeester: Erwin Wolters
        Datum meting: 28-04-2016                                                            Datum meting: 28-04-2016
        Peilen in cm t.o.v. maaiveld                                                        Peilen in cm t.o.v. maaiveld
        Lengte (m):      2.13 Breedte (m): 0.50                                             Lengte (m):      2.25 Breedte (m): 0.50

                                                  0     braak                                                                         0      braak
            0                                                                                   0
                                                        Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Zand, matig grof, zwak siltig,
                                                        zwak puinhoudend, donkerbruin                                                        donkergeel
                                                                                                                                      -20

                                                                                                                                             Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                                                                                                             zwak puinhoudend, zwak
                                                                                                                                             asbesthoudend, brokken
                                                                                                                        1
                                                                                                                                             baksteen, donkerbruin, Plaatje
          -50                                                                                 -50                                            asbest op 0,4 'm min maaiveld
                                                  -60

                                                        Klei, matig siltig, matig humeus,
                                                        donker bruingrijs
                                                  -80




                                                                                            -100




                                                                                            -150

                                                                                                                                      -170

                                                                                                                                             Klei, matig siltig, matig humeus,
                                                                                                                                             bruingrijs

                                                                                                                                      -200
                                                                                            -200




        Meetpunt:S05                                                                        Meetpunt:S06
        Boormeester: Erwin Wolters                                                          Boormeester: Erwin Wolters
        Datum meting: 28-04-2016                                                            Datum meting: 28-04-2016
        Peilen in cm t.o.v. maaiveld                                                        Peilen in cm t.o.v. maaiveld
        Lengte (m):      2.22 Breedte (m): 0.50                                             Lengte (m):      2.19 Breedte (m): 0.50

                                                  0     braak                                                                         0      braak
            0                                                                                   0
                                                        Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                        zwak puinhoudend, donkerbruin                                                        zwak grindig, brokken baksteen,
                                                                                                                        1                    sporen puin, zwak asbesthoudend,
                                                                                                                                      -30
                                                                                                                                             donkerbruin, Asbest plaatje
                                                                                                                                             Klei, matig siltig, zwak humeus,
                                                                                                                                             donkergrijs
          -50                                                                                 -50
                                                  -60

                                                        Klei, matig siltig, zwak humeus,                                              -70
                                                        donkerbruin
                                                  -80




Opdrachtgever: Dhr. J.M. Weijers                                                                       Projectcode: 206345-10

Projectlocatie:     NO asbest Beuningen                                                                Pagina: 1 / 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>        Meetpunt:S07                                                                        Meetpunt:S08
        Boormeester: Erwin Wolters                                                          Boormeester: Erwin Wolters
        Datum meting: 28-04-2016                                                            Datum meting: 28-04-2016
        Peilen in cm t.o.v. maaiveld                                                        Peilen in cm t.o.v. maaiveld
        Lengte (m):      2.31 Breedte (m): 0.50                                             Lengte (m):      2.21 Breedte (m): 0.50

                                                  0     braak                                                                         0      braak
            0                                                                                   0
                                                        Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                        zwak grindig, brokken baksteen,                                                      zwak puinhoudend, donkerbruin,
                                                        brokken beton, donkerbruin                                                           Stukken grisbuis




                                                  -50
          -50                                                                                 -50
                                                        Klei, zwak siltig, matig humeus,                                              -60
                                                        bruingrijs
                                                  -70                                                                                        Klei, matig siltig, zwak humeus,
                                                                                                                                             donkergrijs



                                                                                                                                      -100
                                                                                            -100




        Meetpunt:S09                                                                        Meetpunt:S10
        Boormeester: Erwin Wolters                                                          Boormeester: Erwin Wolters
        Datum meting: 28-04-2016                                                            Datum meting: 28-04-2016
        Peilen in cm t.o.v. maaiveld                                                        Peilen in cm t.o.v. maaiveld
        Lengte (m):      2.11 Breedte (m): 0.50                                             Lengte (m):      2.11 Breedte (m): 0.50

                                                  0     braak                                                                         0      braak
            0                                                                                   0
                                                        Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                        zwak grindig, zwak puinhoudend,                                                      zwak puinhoudend, donkerbruin,
                                                        donkerbruin                                                                          Stukken grisbuis


                                                  -40

                                                        Klei, matig siltig, zwak humeus,                                              -50
          -50                                           donkergrijs                           -50
                                                                                                                                             Klei, matig siltig, zwak humeus,
                                                                                                                                             donkergrijs
                                                  -70

                                                                                                                                      -80




Opdrachtgever: Dhr. J.M. Weijers                                                                       Projectcode: 206345-10

Projectlocatie:     NO asbest Beuningen                                                                Pagina: 2 / 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




rapportnummer 206345-10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




                                                                BIJLAGE 4

                                                        Analysecertificaten




rapportnummer 206345-10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Correspondentieadres
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl
                                                                    Analyserapport


 Envita Nijmegen BV
 L.H.R. Smolders
 Metaalweg 18
                                                                                                                                                              Blad 1 van 9
 6551 AD WEURT




Uw projectnaam                                       : NO asbest Beuningen
Uw projectnummer                                     : 206345-10
ALcontrol rapportnummer                              : 12294626, versienummer: 1

Rotterdam, 03-05-2016


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
206345-10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Envita Nijmegen BV                                                                                                                                     Blad 2 van 9
L.H.R. Smolders                                                       Analyserapport

Projectnaam                    NO asbest Beuningen                                                                                                     Orderdatum      28-04-2016
Projectnummer                  206345-10                                                                                                               Startdatum      28-04-2016
Rapportnummer                 12294626           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 03-05-2016

Nummer       Monstersoort                     Monsterspecificatie


003         Asbestverdacht                    S04-1 S04-1
004         Asbestverdacht                    S06-1 S06-1


Analyse                              Eenheid         Q                         003                           004



ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal                g                                     68.24                         43.22


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten       -                             Q               zie bijlage                   zie bijlage




De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

                                                                                                                                                                      Paraaf :

             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Envita Nijmegen BV                                                                                                                                     Blad 3 van 9
L.H.R. Smolders                                                       Analyserapport

Projectnaam                    NO asbest Beuningen                                                                                                     Orderdatum      28-04-2016
Projectnummer                  206345-10                                                                                                               Startdatum      28-04-2016
Rapportnummer                 12294626           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 03-05-2016

Nummer       Monstersoort                     Monsterspecificatie


005          Asbestverdachte                  MM RE 2 MM RE 2
             grond AS3000
006          Asbestverdachte                  MM RE1 MM RE1
             grond AS3000


Analyse                              Eenheid         Q                         005                           006



ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond          kg                                    11.31                         11.87


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal             mg/kgds                   S                        5.8                           2.2
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie mg/kgds                   S                        5.8                          2.2
gewogen niet-              mg/kgds                   S                        5.5                         <0.1
hechtgebonden
asbestconcentratie
ondergrens (95%            mg/kgds                   S                        4.3                           1.8
betrouwb.interval)
bovengrens (95%            mg/kgds                   S                        7.2                           2.7
betrouwb.interval)
chrysotiel                 mg/kgds                   S                        5.8                           2.2
Concentratie chrysotiel    mg/kgds                   S                        4.3                           1.8
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel    mg/kgds                   S                        7.2                           2.7
(bovengrens)
amosiet                    mg/kgds                   S                         <2                            <2
Concentratie amosiet       mg/kgds                   S                         <2                            <2
(ondergrens)
Concentratie amosiet       mg/kgds                   S                         <2                            <2
(bovengrens)
crocidoliet                mg/kgds                   S                         <2                            <2
Concentratie crocidoliet   mg/kgds                   S                         <2                            <2
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet   mg/kgds                   S                         <2                            <2
(bovengrens)
anthophylliet              mg/kgds                   S                         <2                            <2
Concentratie anthophylliet mg/kgds                   S                         <2                            <2
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet mg/kgds                   S                         <2                            <2
(bovengrens)
tremoliet                  mg/kgds                   S                         <2                            <2
Concentratie tremoliet     mg/kgds                   S                         <2                            <2
(ondergrens)
Concentratie tremoliet     mg/kgds                   S                         <2                            <2
(bovengrens)
actinoliet                 mg/kgds                   S                         <2                            <2
Concentratie actinoliet    mg/kgds                   S                         <2                            <2
(ondergrens)
Concentratie actinoliet    mg/kgds                   S                         <2                            <2
(bovengrens)
gemeten serpentijn-        mg/kgds                   S                        5.8                           2.2
asbestconcentratie
gemeten amfibool-          mg/kgds                   S                         <2                            <2
asbestconcentratie


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                      Paraaf :

             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Envita Nijmegen BV                                                                                                                                     Blad 4 van 9
L.H.R. Smolders                                                       Analyserapport

Projectnaam                    NO asbest Beuningen                                                                                                     Orderdatum      28-04-2016
Projectnummer                  206345-10                                                                                                               Startdatum      28-04-2016
Rapportnummer                 12294626           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 03-05-2016

Nummer       Monstersoort                     Monsterspecificatie


005          Asbestverdachte                  MM RE 2 MM RE 2
             grond AS3000
006          Asbestverdachte                  MM RE1 MM RE1
             grond AS3000


Analyse                              Eenheid         Q                         005                           006

berekende bepalingsgrens             mg/kgds         S                         10                           7.7




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                      Paraaf :

             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Envita Nijmegen BV                                                                                                                                    Blad 5 van 9
L.H.R. Smolders                                                      Analyserapport

Projectnaam                   NO asbest Beuningen                                                                                                     Orderdatum      28-04-2016
Projectnummer                 206345-10                                                                                                               Startdatum      28-04-2016
Rapportnummer                12294626           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 03-05-2016



Analyse                                      Monstersoort                                                Relatie tot norm


aangeleverd materiaal                        Asbestverdacht                                              Conform NEN 5896
gemeten totaal                               Asbestverdachte grond AS3000                                conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie                   Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
gewogen niet-hechtgebonden                   Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                              Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                              Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
betrouwb.interval)
chrysotiel                                   Asbestverdachte grond AS3000                                Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel                      Asbestverdachte grond AS3000                                conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel                      Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
(bovengrens)
amosiet                                      Asbestverdachte grond AS3000                                Conform NEN 5896
Concentratie amosiet                         Asbestverdachte grond AS3000                                conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie amosiet                         Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
(bovengrens)
crocidoliet                                  Asbestverdachte grond AS3000                                Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet                     Asbestverdachte grond AS3000                                conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet                     Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
(bovengrens)
anthophylliet                                Asbestverdachte grond AS3000                                Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet                   Asbestverdachte grond AS3000                                conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet                   Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
(bovengrens)
tremoliet                                    Asbestverdachte grond AS3000                                Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet                       Asbestverdachte grond AS3000                                conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie tremoliet                       Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
(bovengrens)
actinoliet                                   Asbestverdachte grond AS3000                                Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet                      Asbestverdachte grond AS3000                                conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie actinoliet                      Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
(bovengrens)
gemeten serpentijn-                          Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
asbestconcentratie
gemeten amfibool-                            Asbestverdachte grond AS3000                                Idem
asbestconcentratie
berekende bepalingsgrens                     Asbestverdachte grond AS3000                                Idem


Monster     Barcode                    Aanlevering                     Monstername                       Verpakking

003         Y4097362                   28-04-2016                      28-04-2016                        ALC201
004         Y4097361                   28-04-2016                      28-04-2016                        ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :

            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer   12294626 - 1   Blad 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer   12294626 - 1   Blad 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer   12294626 - 1   Blad 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer   12294626 - 1   Blad 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




                                                                     BIJLAGE 5

                                                        Berekening asbestgehalte




rapportnummer 206345-10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>datum onderzoek:        28-4-2016
Ruimtelijke eenheid 1 (RE1)
soortelijk gewicht onderzochte grond:                                    1.700        kg/m3
gehalte drogestof:                                                       79,4         %


VISUELE INSPECTIE                                                                                                                           LABORATORIUM          TOTAAL
codering      afmetingen                    volume    massa       hoeveelheid asbest in                totale massa     asbestgehalte       asbestgehalte         asbestgehalte
sleuf / mv    sleuf / mv (m)                grond     grond       materiaalverzamelmonster (mg)        asbest gewogen   (mg/kg d.s. gewogen) (mg/kg d.s. gewogen) (mg/kg d.s. gewogen)
              l         b         d         (m3)      (kg d.s.)   amfibool            serpentijn       (mg)
sl01              2,2       0,5       0,3      0,33       452                0                     0            0               0,0                  2,2                     2,2
sl02              2,3       0,5       0,3      0,34       462                0                     0            0               0,0                  2,2                     2,2
sl03              2,1       0,5       0,6      0,64       863                0                     0            0               0,0                  2,2                     2,2
sl04              2,3       0,5       1,5      1,69       2278               0                     5            5               0,0                  2,2                     2,2
sl06              2,2       0,5       0,3      0,33       443                0                     5            5               0,0                  2,2                     2,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>datum onderzoek:        28-4-2016
Ruimtelijke eenheid 2 (RE2)
soortelijk gewicht onderzochte grond:                                    1.700        kg/m3
gehalte drogestof:                                                       79,4         %


VISUELE INSPECTIE                                                                                                                           LABORATORIUM            TOTAAL
codering      afmetingen                    volume    massa       hoeveelheid asbest in                totale massa     asbestgehalte       asbestgehalte           asbestgehalte
sleuf / mv    sleuf / mv (m)                grond     grond       materiaalverzamelmonster (mg)        asbest gewogen   (mg/kg d.s. gewogen) (mg/kg d.s. gewogen)   (mg/kg d.s. gewogen)
              l         b         d         (m3)      (kg d.s.)   amfibool            serpentijn       (mg)
sl05              2,2       0,5       0,6      0,67       899                0                     0            0               0,0                   5,8                      5,8
sl07              2,3       0,5       0,5      0,58       780                0                     0            0               0,0                   5,8                      5,8
sl08              2,2       0,5       0,6      0,66       895                0                     0            0               0,0                   5,8                      5,8
sl09              2,1       0,5       0,4      0,42       570                0                     0            0               0,0                   5,8                      5,8
sl10              2,1       0,5       0,5      0,53       712                0                     0            0               0,0                   5,8                      5,8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Nader onderzoek asbest Oude Reekstraat 5 in Beuningen




                                                        VERANTWOORDING




rapportnummer 206345-10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre> NEN-normen
 Vooronderzoek
 NEN 5717                  Bodem – Waterbodem - Het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek
                           (Nederlandse norm 5717, november 2009)
 NEN 5725                  Bodem – Landbodem - Het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek (Nederlandse
                           norm 5725, januari 2009)
 Bodemonderzoek
 NEN 5720                  Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de
                           milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie. (Nederlandse norm 5720, november 2009)
 NEN 5740                  Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de
                           milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009)
 NEN 5707                  Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm
                           5707, mei 2003)
 NEN 5897                  Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclingsgranulaat
                           (Nederlandse norm 5897, december 2005)
 NTA 5755                  Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en
                           omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010)

 Kwaliteitsborging
 Algemeen
 Kwaliteitszorg            NEN-EN-ISO 9001:      Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen (Nederlandse norm,
 algemeen                  2008+ C1:2009 nl      september 2009)



 Veiligheids-certificaat   VCA**                 VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers (versie
 aannemers                                       2008/5.1, april 2010)



 Kwalibo algemeen          BRL SIKB              Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is
                                                 verankerd in het Besluit bodemkwaliteit



 Milieukundig laboratoriumonderzoek
 Laboratorium              AS3000                ACMAA Laboratoria B.V. (asbest)                                         RvA
                                                 Eurofins Analytico B.V.
                                                 Alcontrol BV
                           AP04                  Eurofins Analytico B.V.
                                                 Alcontrol BV
 Milieukundig veldwerk
 BRL SIKB/protocol*        BRL SIKB 1000         Monsterneming voor partijkeuringen

                           Protocol 1001         Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie


 BRL SIKB/protocol*        BRL SIKB 2000         Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
                           Protocol 2001         Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van
                                                 boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
                           Protocol 2002         Het nemen van grondwatermonsters
                           Protocol 2003         Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
                           Protocol 2018         Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
 BRL SIKB/protocol*        BRL SIKB 2100         Mechanisch boren
                           Protocol 2101         Mechanisch boren



 BRL SIKB/protocol*        BRL SIKB 6000         Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg
                           Protocol 6001         Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele
                                                 methoden
                           Protocol 6002         Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ
                                                 methoden
                           Protocol 6004          Milieukundige begeleiding van nazorg
* niet elke vestiging beschikt over de erkenning voor alle vermelde protocollen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>De Ortageo Groep bestaat uit:




      www.ortageo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Akoestisch Onderzoek
Oude Reekstraat 5, 6a, 6b, 8 en 13
Beuningen




2015-3097-1   29 januari 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
                                                                                                      (T)
                                                                                                       (T) 0578
                                                                                                           0578 –- 76 90 60 • KvK 082 04 400
                                                                                                    www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl




        Colofon
        Titel                               Akoestisch Onderzoek
                                            Oude Reekstraat 5, 6a, 6b, 8 en 13
                                            Beuningen
        Projectnummer                       2015-3097-1
        Onderzoeksadres                     Oude Reekstraat 6A, 6B, 8 en 13
                                            BEUNINGEN
        Opdrachtgever                       mevr. M. Lindsen-Weijers
                                            Oude Reekstraat 5
                                            6642 KK BEUNINGEN

                                            Contactpersonen:
                                            fam. Lindsen-Weijers
                                            dhr. K. Oostendorp (DLV BMT BV)
        Opgesteld door                      Sain milieuadvies
                                            Laarseweg 24-1
                                            8171 PR VAASSEN
                                            0578 - 76 90 60

                                            ir. A.R. (Agnes) Voerman
                                            avoerman@sainadvies.nl

                                            projectleider:
                                            ing. A.C. (Sander) Barten
                                            sbarten@sainadvies.nl
        Plaats en datum                     Vaassen, 29 januari 2016




        Sain milieuadvies print op papier dat is voorzien van het EU Ecolabel.


        Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en
        met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteurs-
        rechten van dit document blijven berusten bij Sain milieuadvies.




kenmerk 2015-3097-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>        Inhoudsopgave
        Colofon

    1 Inleiding                                4

    2 Wettelijk kader                          5

    3 Uitgangspunten                           8

    4 Modellering                             10

    5 Resultaten                              12

    6 Conclusies                              14

        Bijlage 1:    Ligging plangebied
        Bijlage 2:    Verkeersgegevens
        Bijlage 3:    Gegevens rekenmodel
        Bijlage 4:    Berekeningsresultaten




kenmerk 2015-3097-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>  1 Inleiding
        Aanleiding               Om de bouw van 5 vrijstaande woningen mogelijk te maken op enkele
                                 kavels aan de Oude Reekstraat in Beuningen wordt een bestemmingsplan
                                 opgesteld. De woningen komen te liggen binnen de geluidszone van onder
                                 andere de Lagunesingel. In het kader van de bestemmingsplanprocedure
                                 heeft de gemeente Beuningen daarom om een akoestisch onderzoek
                                 gevraagd.
        Doel van het onderzoek   Het plan ligt binnen de invloedssfeer van de Lagunesingel en de
                                 Burgemeester van Suchtelenstraat, die in het kader van de Wet
                                 geluidhinder gezoneerd zijn, en enkele 30 km/u-wegen. In het akoestisch
                                 onderzoek wordt onderzocht of de geluidbelasting van de wegen op de
                                 nieuwe woningen voldoet aan de wettelijke eisen.
        Gebruikte gegevens       Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
                                 • Aangeleverde tekening 'kavel indeling Weijers.pdf', titel 'Verkaveling
                                      kavels 6a 6b 7 8 10 11 12 13', datum: 9 februari 2015 (voor ligging
                                      kavels 8 en 13);
                                 • Aangeleverde tekening '150918 Beuningen, Oude
                                      Reekstraat_verbeelding.pdf' van 8 september 2015 (voor ligging
                                      bouwblokken kavel 6A en 6B);
                                 • Verkeersintensiteiten en overige verkeersgegevens, afkomstig van de
                                      gemeente Beuningen;
                                 • Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart; Basisregistraties Adressen en
                                      Gebouwen; OpenStreetmaps, etc.);
                                 • (Lucht-) foto's.
        Bijlagen                 Bijlage 1: Ligging plangebied




kenmerk 2015-3097-1
 pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>  2 Wettelijk kader
        In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn regels opgenomen voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige
        bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door het weg- en spoorwegverkeer. Bij akoestisch
        onderzoek moet daarbij worden uitgegaan van het maatgevende toekomstige jaar. In het algemeen is dit
        10 jaar na realisatie of na het akoestisch onderzoek. Dit hoofdstuk beschrijft de regels uit de Wet
        geluidhinder die van toepassing zijn op dit onderzoek.

        Zone van de weg                   Iedere weg heeft van rechtswege een zone, met uitzondering van wegen die
                                          liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied en wegen waarop een
                                          wettelijke snelheid geldt van 30 km/u. Binnen de geluidszone is het ver-
                                          plicht een akoestisch onderzoek in te stellen naar de te verwachten geluids-
                                          belasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De
                                          zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en of het
                                          een binnen- of buitenstedelijke weg is.
        Correcties                        De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst stiller
                                          wordt, onder andere door Europees bronbeleid. Daarom mogen op de
                                          berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast.

                                          Er gelden generieke correcties van 5 dB als het gaat om wegverkeer met
                                          een snelheid1 van minder dan 70 km/u en van 2 dB, 3 dB of 4 dB (afhankelijk
                                          van de geluidsbelasting) als het gaat om wegverkeer met snelheid van 70
                                          km/u of meer.

                                          Afhankelijk van het soort wegdek geldt er daarnaast een correctie van 1 dB
                                          of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer.
        Grenswaarden2                     De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde
                                          wordt voldaan, is er voor de Wet geluidhinder geen belemmering voor het
                                          bouwplan. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is
                                          onderzoek naar mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren nodig.

                                          Als reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk is en de maximale
                                          grenswaarde niet wordt overschreden, kan een hogere grenswaarde
                                          worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders.
                                          Vervolgens stelt het Bouwbesluit eisen aan de geluidwering van de gevel.

                                          Het onderhavige plan ligt binnen de bebouwde kom en er is sprake van
                                          nieuwe woningen. Hiervoor gelden de volgende grenswaarden:
                                          • Voorkeursgrenswaarde:            48 dB
                                          • Maximale grenswaarde:            63 dB


        1   Het gaat om de representatief te achten snelheid van licht verkeer. De representatief te achten snelheid komt overeen met de
            maximaal toelaatbare snelheid op een bepaald wegvak, tenzij er onderbouwd een andere snelheid aangehouden kan worden.
        2   De voorkeursgrenswaarde wordt in de Wet geluidhinder aangeduid als 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. De maximale
            grenswaarde wordt beschreven als een 'hogere dan de genoemde waarde'. In de praktijk wordt vaak over voorkeursgrens-
            waarde en maximale grenswaarde gesproken, zo ook in dit onderzoek.



kenmerk 2015-3097-1
 pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>        30 km/u-wegen         De Wet geluidhinder heeft 30 km/u-wegen uitgezonderd van de
                              verplichting om akoestisch onderzoek te doen. Bij de motivering of er
                              sprake is van een goede ruimtelijke ordening, kan het echter wel gewenst
                              zijn om nader onderzoek naar deze wegen te doen.

                              In dit onderzoek is voor de beoordeling van het geluid door de 30 km/u-
                              wegen aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder, hoewel harde toetsing
                              aan de grenswaarden dus niet nodig is. Bij een overschrijding van de
                              voorkeursgrenswaarde kan ook geen hogere grenswaarde vastgesteld
                              worden. Uit jurisprudentie volgt dat de geluidsbelasting aanvaardbaar is, als
                              voldaan wordt aan de maximale grenswaarde zoals die geldt voor
                              gezoneerde wegen.
        Gemeentelijk beleid   De gemeente Beuningen heeft 'Hogere waarden Wet geluidhinder,
        hogere waarden        Beleidsregels Beuningen' (verder: Hogere Waarde beleid) vastgesteld. Hierin
                              is het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vaststellen van grenswaarden
                              hoger dan de voorkeursgrenswaarde opgenomen.

                              In de onderhavige situatie is er sprake van nieuwbouw, waarbij een
                              ambtshalve hogere waarde procedure gevolgd zal worden. Aan het starten
                              van een dergelijke procedure stelt het Hogere Waarde beleid een aantal
                              voorwaarden:
                              • De geluidsbelasting kan niet verlaagd worden tot de voorkeurs-
                                   grenswaarde door:
                                   1. Het treffen van bronmaatregelen;
                                   2. Het treffen van overdrachtsmaatregelen;
                                   3. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.
                              • Er wordt aan ten minste één van de volgende criteria voldaan:
                                   1. De woning(en) wordt(en) gesitueerd als vervanging van bestaande
                                       bebouwing;
                                   2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie
                                       als akoestische afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen
                                       geluidgevoelige bestemmingen;
                                   3. De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande
                                       bebouwing;
                                   4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning;
                                   5. De woningen zijn in het dorpvernieuwingsplan opgenomen.
                              • De woning heeft ten minste één geluidsluwe zijde.
                              • Er is een verklaring toegevoegd dat de voorgenomen maatregelen om
                                   de geluidsbelasting te verlagen worden toegepast.

                              Verder geldt voor nieuwbouw waarop de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
                              overschreden wordt de aanvullende eis, dat de buitenruimte(n) die als
                              verblijfsruimte worden gebruikt aan de geluidsluwe zijde gesitueerd
                              moeten zijn.




kenmerk 2015-3097-1
 pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                      Bovendien gelden bij een geluidsbelasting van meer dan 53 dB vanwege
                      wegverkeer de volgende woningindelingseisen:
                          1. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde
                              liggen;
                          2. Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen.
        Cumulatie     In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing moet ook aandacht
                      besteed worden aan de gecumuleerde geluidsbelasting van de afzonderlijke
                      geluidsbronnen. De gecumuleerde geluidsbelasting hoeft alleen bepaald te
                      worden voor geluidsbronnen die de voorkeursgrenswaarde overschrijden.




kenmerk 2015-3097-1
 pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>  3 Uitgangspunten
        Planbeschrijving    Het plan omvat de bouw van 5 vrijstaande woningen op kavels 6A, 6B, 8 en
                            13. Hierbij wordt kavel 13 (nu nog bestemd voor 1 woning) gesplitst,
                            waarbij er 2 woningen mogelijk gemaakt worden. Kavels 7, 10, 11 en 12
                            vallen buiten het bouwplan.

                            Voor kavels 6A en 6B zijn bouwblokken vastgelegd, waarbinnen de
                            woningen gebouwd moeten worden. Voor kavels 8 en 13 is een vrije
                            locatiekeuze van de woning op het kavel voorzien, op minimaal 10 meter
                            van de perceelsgrens met de Oude Reekstraat 1 en minimaal 5 meter van
                            de overige perceelsgrenzen. De locatie blijkt uit bijlage 1.
        Onderzochte wegen   Het plan ligt binnen de geluidszone van de Lagunesingel, de Burgemeester
                            van Suchtelenstraat en het deel van de Wolfsbossingel buiten de bebouwde
                            kom. Verder ligt het plan binnen de invloedssfeer van de Oude Reekstraat
                            en de rest van de Wolfsbossingel. Kavels 8 en 13 liggen deels ook binnen de
                            geluidszone van de Nieuwe Pieckelaan.

                            Een groot deel van het plan ligt buiten de geluidszone van de Nieuwe
                            Pieckelaan. Omdat de Nieuwe Pieckelaan samen met de Burgemeester van
                            Suchtelenstraat één doorgaande weg vormt, is de Nieuwe Pieckelaan
                            volledigheidshalve in het rekenmodel wel voor alle kavels meebeschouwd.
        Verkeersgegevens    Door de gemeente Beuningen zijn werkdaggemiddelde etmaalintensiteiten
                            aangeleverd uit het verkeersmodel voor het prognosejaar 2024 (behalve
                            voor de Oude Reekstraat). Ook zijn er verkeerstellingen uit het jaar 2013
                            aangeleverd, van de Nieuwe Pieckelaan ter hoogte van de Reekstraat en
                            van de Lagunesingel tussen de Nieuwe Pieckelaan en de Wolfsbossingel.

                            De gehanteerde etmaalintensiteiten zijn verkregen door de aangeleverde
                            etmaalintensiteiten van 2024 met een autonome groei van 1,5% per jaar op
                            te hogen tot het jaar 2026. De intensiteiten zijn niet omgerekend naar een
                            gemiddelde weekdagintensiteit. Hierdoor wordt de geluidsbelasting iets
                            overschat.

                            De gehanteerde verdelingen zijn bepaald uit de aangeleverde tellingen.
                            Voor de Burgemeester van Suchtelenstraat en de Nieuwe Pieckelaan is
                            uitgegaan van de tellingen op de Nieuwe Pieckelaan. Voor de Lagunesingel
                            en Wolfsbossingel is uitgegaan van de tellingen op (het drukke deel van) de
                            Lagunesingel.

                            De Oude Reekstraat is niet opgenomen in het verkeersmodel van de
                            gemeente. Voor de verkeersgegevens van deze weg is in overleg met de
                            gemeente aangesloten bij het akoestisch onderzoek van mei 2011 voor
                            ´Bestemmingsplan Oude Reekstraat - Wolfsbossingel, 7 vrijstaande
                            woningen´.


kenmerk 2015-3097-1
 pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                         In onderstaande tabel zijn de rijsnelheden, de zonebreedtes en de
                                         gehanteerde aftrek (correctie 1) weergegeven. De gehanteerde aftrek voor
                                         de 30km/u-wegen is analoog aan de aftrek voor gezoneerde wegen.

                                         Tabel 3.1: Verkeersgegevens

                                          Weg                       Rijsnelheid    Zone-            Correcties
                                                                       [km/u]     breedte             [dB]
                                                                                    [m]        1     2      3    totaal
                                          Burgemeester van               50        200        -5     0      0     -5
                                          Suchtelenstraat
                                          Lagunesingel, buiten de        60        250        -5     0      0     -5
                                          bebouwde kom
                                          Nieuwe Pieckelaan              60        250        -5     0      0     -5
                                          Wolfsbossingel, buiten         60        250        -5     0      0     -5
                                          de bebouwde kom
                                          Oude Reekstraat                30         --        -5     0      0     -5
                                          Wolfsbossingel, binnen         30         --        -5     0      0     -5
                                          de bebouwde kom

                                         De in tabel 3.1 genoemde correcties zijn achtereenvolgens:
                                         1. Generieke correctie, afhankelijk van de rijsnelheid -2 tot -5 dB (artikel
                                              3.4 van het RMG20121), conform de aftrek ex art. 110g Wgh;
                                         2. Correctie afhankelijk van het soort wegdektype, -1 of -2 dB bij een
                                              rijsnelheid van 70 km/u of meer (artikel 3.5 van het RMG2012);
                                         3. Plafondcorrectiewaarde van +1,5 dB (alleen voor Rijkswegen);
                                         Een negatieve waarde is een reductie, een positieve waarde een ophoging.
        Bijlage                          Bijlage 1: Ligging plangebied
                                         Bijlage 2: Verkeersgegevens




        1   Reken- en meetvoorschrift geluid 2012



kenmerk 2015-3097-1
 pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>  4 Modellering
        De berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd volgens
        Standaard Rekenmethode II op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Het gebruikte
        programma is Geomilieu V3.10 van dgmr. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitgangspunten bij de
        modellering.

        Wegen                      Voor de onderzochte wegvakken zijn rijlijnen gemodelleerd. De rijlijnen zijn
                                   per weg in een aparte groep gemodelleerd. Vervolgens zijn aan deze
                                   groepen groepsreducties toegekend, overeenkomstig de correctiewaarde
                                   'correctie 1' uit tabel 3.1. De berekeningsresultaten, inclusief groeps-
                                   reductie, zijn nu direct te toetsen aan het wettelijke kader. De correcties
                                   'correctie 2' en 'correctie 3' worden door Geomilieu automatisch berekend.

                                   De Burgemeester van Suchtelenstraat en de Nieuwe Pieckelaan vormen
                                   samen één doorgaande weg, zodat ze ook in het rekenmodel als één weg
                                   beschouwd zijn.

                                   De kruising van de Wolfsbossingel en de Oude Reekstraat is voorzien van
                                   een verkeersplateau. Omdat de rijsnelheid hierdoor niet minstens gehal-
                                   veerd zal worden, is in de berekeningen geen obstakelcorrectie toegepast.
        Bodemmodel                 Er zijn geen relevante hoogtevariaties van de bodem.

                                   Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 0,0.
                                   Akoestisch absorberende gebieden zijn ingevoerd als bodemgebied met een
                                   absorptiefractie van 1,0. De hoeveelheid en locaties van de erfverhardingen
                                   voor kavels 8 en 13 en de naastgelegen woningbouwkavels (10 en 12) zijn
                                   nog niet bekend. Daarom is gerekend met een absorptiefractie van 0,5.
                                   Hoewel er in het overdrachtsgebied naar kavel 6A en 6B meer absorptie zal
                                   zijn, zijn hier geen bodemgebieden ingevoerd (worst-case benadering).
        Gebouwen                   Gebouwen die van invloed zijn op reflectie van geluid zijn in het
                                   rekenmodel ingevoerd. Gebouwen die (uitsluitend) voor afscherming
                                   zorgen zijn niet ingevoerd.

                                   Voor de ligging van de woningen in het plangebied op kavel 6A en 6B is
                                   uitgegaan van de bouwblokken uit de aangeleverde verbeelding d.d. 8
                                   september 2015. Omdat voor de kavels 8 en 13 een vrije locatiekeuze van
                                   de woningen gewenst is, zijn hier in eerste instantie geen gebouwen
                                   ingevoerd. Naar aanleiding van de berekeningsresultaten zijn, in verband
                                   met toetsing aan het Hogere Waarde beleid, twee gebouwen op kavel 13
                                   ingevoerd. De gebouwen zijn direct achter de rooilijn geplaatst (worst-case
                                   locatie).

                                   Voor het plangebied voor 7 woningen aan de andere kant van de
                                   Wolfsbossingel is uitgegaan van de drie reeds geplande danwel


kenmerk 2015-3097-1
 pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                      gerealiseerde woningen. Verder zijn op de grens van het (nieuwe) bouwblok
                      twee gebouwen gemodelleerd (mogelijke nieuwe woningen).
        Rekenpunten   De geluidsbelasting is berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuwe
                      woningen op kavel 6A en 6B. Omdat de nieuwe woningen elk uit 3
                      bouwlagen bestaan, is de invallende geluidsbelasting berekend op 1,5 m
                      hoogte (begane grond) en 4,5 m en 7,5 m hoogte (verdiepingen).

                      De geluidsbelasting op kavels 8 en 13 is berekend met behulp van een
                      rekengrid op de maatgevende hoogte (7,5 meter). In verband met toetsing
                      aan het Hogere Waarde beleid zijn in een tweede rekenmodel tevens
                      rekenpunten ingevoerd bij de gevels van de twee gebouwen op kavel 13.
                      Ook voor deze woningen is de invallende geluidsbelasting berekend op 1,5
                      m hoogte (begane grond) en 4,5 m en 7,5 m hoogte (verdiepingen).
        Bijlage       Bijlage 3: Gegevens rekenmodel




kenmerk 2015-3097-1
 pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>  5 Resultaten
        Met behulp van het opgestelde rekenmodel zijn de geluidsniveaus berekend op de nieuwbouw.
        De geluidsbelasting Lden, danwel geluidscontouren Lden, zijn per weg berekend voor het jaar 2026. De
        resultaten in meer detail zijn opgenomen in de bijlage.

        Kavels 6A en 6B             De geluidsbelastingen ten gevolge van elk van de onderzochte wegen
                                    voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit geldt zowel voor de
                                    gezoneerde wegen als voor de 30 km/u-wegen.
        Kavel 8                     Uit de contouren blijkt, dat de geluidsbelasting ten gevolge van elk van de
                                    onderzochte wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit
                                    geldt zowel voor de gezoneerde wegen als voor de 30 km/u-wegen.
        Kavel 13                    De geluidsbelastingen ten gevolge van de Lagunesingel overschrijden de
                                    voorkeursgrenswaarde van 48 dB, ongeacht de uiteindelijke locatie van de
                                    woningen. Wel wordt ruim voldaan aan de maximale grenswaarde van
                                    63 dB. Bij een afstand van minimaal 27 meter uit de weg-as van de
                                    Lagunesingel bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de Lagunesingel
                                    maximaal 53 dB. Uit de contouren blijkt, dat de geluidsbelasting ten gevolge
                                    van elk van de overige onderzochte wegen voldoet aan de voorkeurs-
                                    grenswaarde. Dit geldt zowel voor de gezoneerde wegen als voor de
                                    30 km/u-wegen.

                                    Maatregelen
                                    Met een stiller wegdektype op de Lagunesingel is de geluidsbelasting niet te
                                    reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Omdat het hier om slechts 2
                                    woningen gaat is deze maatregel ook financieel niet haalbaar.
                                    Gezien de ligging van het kavel ten opzichte van de weg is het praktisch niet
                                    mogelijk om de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te reduceren
                                    met overdrachtsmaatregelen in de vorm van afscherming. Bovendien zullen
                                    (hoge en lange) schermen op landschappelijke/stedenbouwkundige
                                    bezwaren stuiten. Door de woningen zo ver mogelijk van de Lagunesingel af
                                    te bouwen en de hoeveelheid erfverharding aan de zijde van de
                                    Lagunesingel te beperken kan de geluidsbelasting enigszins beperkt
                                    worden, maar ook als de woningen helemaal achter op het kavel gebouwd
                                    worden zal de voorkeursgrenswaarde overschreden worden. Bovendien zal
                                    de buitenruimte daarmee grotendeels aan de hoogst geluidsbelaste zijde
                                    komen te liggen.

                                    Uit bovenstaande volgt, dat het niet mogelijk is om de geluidsbelasting te
                                    verlagen tot de voorkeursgrenswaarde door bronmaatregelen, overdrachts-
                                    maatregelen of het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.
                                    Voor de onderhavige situatie zijn voor de nieuwe woningen op kavel 13 de
                                    volgende ontheffingscriteria uit het Hogere Waarde beleid van toepassing:
                                    • De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande
                                         bebouwing (namelijk de nu reeds toegestane woning op kavel 13);


kenmerk 2015-3097-1
 pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                      •   De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing
                          (namelijk tussen de toekomstige woningen op kavels 10 en 12 en de
                          bestaande woningen aan de Lagunesingel 25 en 27)
                      Verder is de noordwestgevel van elk van beide woningen geluidsluw.

                      Als de buitenruimte(n) die als verblijfsruimte worden gebruikt aan de
                      geluidsluwe zijde gesitueerd worden, wordt zodoende voor beide woningen
                      op kavel 13 voldaan aan de wettelijke en gemeentelijke eisen voor het
                      vaststellen van hogere waarden (vanwege de Lagunesingel). De vast te
                      stellen hogere waarden zijn weergegeven in tabel 5.1.

                      Tabel 5.1: Benodigde hogere waarden Lden in dB t.g.v. de Lagunesingel

                      Omschrijving                ZO-gevel        ZW-gevel         NO-gevel
                      woning op rooilijn             54               50               50

                      Als de woningen op minder dan 27 meter uit de weg-as worden gebouwd,
                      gelden er op grond van het Hogere Waarde beleid woningindelingseisen
                      (zie hoofdstuk 2 onder 'Gemeentelijk beleid hogere waarden').
        Cumulatie     Omdat de voorkeursgrenswaarde vanwege maximaal één weg over-
                      schreden wordt, hoeft de gecumuleerde geluidsbelasting niet onderzocht te
                      worden. Volledigheidshalve zijn de gecumuleerde geluidsbelastingen/
                      geluidsniveaus (exclusief aftrek) wel in de bijlage opgenomen.
        Bijlage       Bijlage 4: Berekeningsresultaten




kenmerk 2015-3097-1
 pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>  6 Conclusies
        De geluidsbelasting Lden op de nieuwe woningen ten gevolge van omliggende wegen is berekend voor het
        jaar 2026. Hieruit volgt:

        Resultaten                 •   De geluidsbelasting op de nieuwe woningen op kavels 6A, 6B en 8
        geluidsbelasting               voldoet voor elk van de wegen aan de voorkeursgrenswaarde. De
                                       woningen op kavel 6A, 6B en 8 kunnen gerealiseerd worden zonder
                                       verdere procedures in het kader van de Wgh.
                                   •   De geluidsbelasting vanwege de Lagunesingel overschrijdt op de
                                       nieuwe woningen op kavel 13 de voorkeursgrenswaarde. Wel wordt
                                       voldaan aan de maximale grenswaarde. Voor elk van de overige wegen
                                       wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
        Maatregelen en hogere      •   Maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de Lagunesingel op kavel
        waarden (kavel 13)             13 te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet haalbaar.
                                       Daarom is het nodig om hogere waarden vanwege de Lagunesingel vast
                                       te stellen. Als de buitenruimte(n) die als verblijfsruimte worden
                                       gebruikt aan de geluidsluwe zijde gesitueerd worden, wordt voldaan
                                       aan de wettelijke en gemeentelijke eisen hiervoor.
                                   •   Door de vrije locatiekeuze van de woningen op het kavel, ligt het voor
                                       de hand om de hoogte van de vast te stellen hogere waarden te
                                       baseren op de worst-case locatie (vlak achter de rooilijn).
                                   •   Als de woningen op minder dan 27 meter uit de weg-as van de
                                       Lagunesingel worden gebouwd, stelt het Hogere Waarde beleid tevens
                                       eisen aan de woningindeling.
        Cumulatie                  •   Omdat de voorkeursgrenswaarde vanwege maximaal één weg
                                       overschreden wordt, hoeft de gecumuleerde geluidsbelasting niet
                                       onderzocht te worden.




kenmerk 2015-3097-1
 pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Bijlage 1

Ligging plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>           Verkaveling kavels 6a 6b 7 8 10 11 12 13

                                               34


  19

       17                                            32

                                                                                                                                   B
                                                      30                                                                            u
                                                                                                                                     r
                15                                                                                                                    g
                                                                                                                                       e
                                                                                                                                        m
                                                                                                                                            e
                 13                                                                                                                          e
                                                                                                                                              s
                                                                                                                                               te
                                                                                                                                                 r                                                     t
                                                                                                                                                                                                   r aa
                                                          28                                                                                         v                                            st
                                                                                               28                                                     a                                         ek
                                                                                                                                                       n                                      Re
                                                                                                                                                           S
                      11                                  26                                                                                                u
                                                                                                                                                             c
                                                                                                                                                              h
                                                                                                                                                               te
                      9                                   24                                                                                                     le
                                     ngvaart




                                                                                                                                                                   n
                                                                                                                                                                    s                                                n
                                                                                                                                                                     tr                                            aa
                                                                                                                                                                                                                   l
                                                                                                                                                                                                                 ke
                                                                                                                                                                       a                                       ec
                                                                                                                                                                                                              Pi
                                                                                                                                                                        a
                                                                                                                                                                         t                               we
                                                                                                                                                                                                       eu
                                                                                                                                                                                                      Ni
                                    Ri




                 7                                   22

                                                                                                                                                            bos




                                                20
  5
                                          18
                                                                                                                           t
                                                                                                                          a




                           16
                                                                                                                         a
                                                                                                                       tr
                                                                                                                      s
                                                                                                                     k




                      14
                                                                                                                    e
                                                                                                                   e
                                                                                                                  R




                                                                                 2
                                                                                                              e
                                                                                                             d
                                                                                                            u
                                                                                                          O




           12




                                                                                                                               1


                                                                   4



      10
                                                                                     bos




                                                           6


                                                                           bos                         6a
                                                                                                                                                                                  8
                                                                                            6b
                                                               8




139
                                                                                                                                                                                        13

                       141

                                                                       7                   5


                                                                                                                                                                             10

                                                                                                                       11



                                                                                     W
                                                                                         ol
                                                                                                                                                12
                                                                                          fsb
                                                                                             os
                                                                                               si
                                                                                                ng
                                                                                                  el




                                9




                      getekend:                       T.S.                           datum:            9-2-2015                                               schaal:         1:1500

                      Gemeentehuis van Heemstraweg 46                                               6641AE Beuningen,                                Postbus 14               6640AA Beuningen,   telefoon 14 024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Bijlage 2

Verkeersgegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Burgemeester van Suchtelenstraat, wegvak Lindenstraat - Reekstraat
Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar:                            2024      Gemiddelde groei per jaar:              1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar              3500      Totale groei over 2 jaar:               3,02%
Gewenst jaar:                                2026
Intensiteit in gewenst jaar                  3606
Verdelingen                                   voertuigverdeling (% per periode)     periodeverdeling (% per uur)
periode                                        lv            mv               zv
dag                                          92,8            4,1              3,1              6,57
avond                                        95,9            2,6              1,5              3,73
nacht                                        94,9            4,1              1,0              0,78
Overige gegevens
Snelheid:                              50 km/u
Wegdektype:                            asfalt


Nieuwe Pieckelaan, wegvak Reekstraat - Lagunesingel
Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar:                            2024      Gemiddelde groei per jaar:              1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar              3700      Totale groei over 2 jaar:               3,02%
Gewenst jaar:                                2026
Intensiteit in gewenst jaar                  3812
Verdelingen                                   voertuigverdeling (% per periode)     periodeverdeling (% per uur)
periode                                        lv            mv               zv
dag                                          92,8            4,1              3,1              6,57
avond                                        95,9            2,6              1,5              3,73
nacht                                        94,9            4,1              1,0              0,78
Overige gegevens
Snelheid:                              60 km/u
Wegdektype:                            asfalt


Nieuwe Pieckelaan, ten zuidoosten van Lagunesingel
Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar:                            2024      Gemiddelde groei per jaar:              1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar              5100      Totale groei over 2 jaar:               3,02%
Gewenst jaar:                                2026
Intensiteit in gewenst jaar                  5254
Verdelingen                                   voertuigverdeling (% per periode)     periodeverdeling (% per uur)
periode                                        lv            mv               zv
dag                                          92,8            4,1              3,1              6,57
avond                                        95,9            2,6              1,5              3,73
nacht                                        94,9            4,1              1,0              0,78
Overige gegevens
Snelheid:                              60 km/u
Wegdektype:                            asfalt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Lagunesingel, wegvak bebouwde komgrens - Wolfsbossingel
Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar:                            2024      Gemiddelde groei per jaar:              1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar              1900      Totale groei over 2 jaar:               3,02%
Gewenst jaar:                                2026
Intensiteit in gewenst jaar                  1957
Verdelingen                                   voertuigverdeling (% per periode)     periodeverdeling (% per uur)
periode                                        lv            mv               zv
dag                                          93,4            3,9              2,7              6,57
avond                                        97,2            1,3              1,5              4,05
nacht                                        95,8            2,8              1,4              0,62
Overige gegevens
Snelheid:                              60 km/u
Wegdektype:                            asfalt


Lagunesingel, wegvak Wolfsbossingel - Nieuwe Pieckelaan
Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar:                            2024      Gemiddelde groei per jaar:              1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar              3300      Totale groei over 2 jaar:               3,02%
Gewenst jaar:                                2026
Intensiteit in gewenst jaar                  3400
Verdelingen                                   voertuigverdeling (% per periode)     periodeverdeling (% per uur)
periode                                        lv            mv               zv
dag                                          93,4            3,9              2,7              6,57
avond                                        97,2            1,3              1,5              4,05
nacht                                        95,8            2,8              1,4              0,62
Overige gegevens
Snelheid:                              60 km/u
Wegdektype:                            asfalt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Oude Reekstraat
Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar:                            2024       Gemiddelde groei per jaar:                   0,00%
Intensiteit in aangeleverd jaar               200       Totale groei over 2 jaar:                    0,00%
Gewenst jaar:                                2026
Intensiteit in gewenst jaar                   200
Verdelingen                                   voertuigverdeling (% per periode)          periodeverdeling (% per uur)
periode                                        lv             mv               zv
dag                                          98,0             1,5              0,5                    7,00
avond                                        98,0             1,5              0,5                    2,00
nacht                                        98,0             1,5              0,5                    1,00
Overige gegevens
Snelheid:                              30 km/u
Wegdektype:                            asfalt, plateau op kruising met Wolfsbossingel klinkers in keperverband


Wolfsbossingel
Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar:                            2024       Gemiddelde groei per jaar:                  1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar              1900       Totale groei over 2 jaar:                   3,02%
Gewenst jaar:                                2026
Intensiteit in gewenst jaar                  1957
Verdelingen                                   voertuigverdeling (% per periode)        periodeverdeling (% per uur)
periode                                        lv             mv               zv
dag                                          93,4             3,9              2,7                   6,57
avond                                        97,2             1,3              1,5                   4,05
nacht                                        95,8             2,8              1,4                   0,62
Overige gegevens
Snelheid:                              30 km/u (bibeko), 60 km/u (bubeko)
Wegdektype:                            asfalt, plateau op kruising met Oude Reekstraat klinkers in keperverband
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Bijlage 3

Gegevens rekenmodel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                                                                                                    Sain milieuadvies
                                                                                                                                                                                                                                                  2015-3097-1
Model:       VL2026
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                          Groep                             ISO M    ISO_H    Hdef.          Type    Hbron   Helling   Wegdek   Wegdek                                V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(MV(D))   V(MV(A))   V(MV(N))
00       Burg v Suchtelenstraat           Burg v Suchtelenstr/Nw Pieckeln     0,00     0,00   Relatief   Verdeling    0,75         0   W0       Referentiewegdek                           50         50         50         50         50         50
02       Nw Pieckelaan                    Burg v Suchtelenstr/Nw Pieckeln     0,00     0,00   Relatief   Verdeling    0,75         0   W0       Referentiewegdek                           60         60         60         60         60         60
03       Nw Pieckelaan                    Burg v Suchtelenstr/Nw Pieckeln     0,00     0,00   Relatief   Verdeling    0,75         0   W0       Referentiewegdek                           60         60         60         60         60         60
01       Burg v Suchtelenstraat           Burg v Suchtelenstr/Nw Pieckeln     0,00     0,00   Relatief   Verdeling    0,75         0   W0       Referentiewegdek                           60         60         60         60         60         60
04       Lagunesingel                     Lagunesingel                        0,00     0,00   Relatief   Verdeling    0,75         0   W0       Referentiewegdek                           60         60         60         60         60         60

05       Lagunesingel                     Lagunesingel                       0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W0       Referentiewegdek                           60         60         60         60         60         60
07       Oude Reekstraat                  Oude Reekstraat                    0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W0       Referentiewegdek                           30         30         30         30         30         30
11       Oude Reekstraat, plateau         Oude Reekstraat                    0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W9a      Elementenverharding in keperverband        30         30         30         30         30         30
12       Oude Reekstraat                  Oude Reekstraat                    0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W0       Referentiewegdek                           30         30         30         30         30         30
06       Wolfsbossingel 30km/u            Wolfsbossingel                     0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W0       Referentiewegdek                           30         30         30         30         30         30

08       Wolfsbossingel 60km/u            Wolfsbossingel                     0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W0       Referentiewegdek                           60         60         60         60         60         60
09       Wolfsbossingel 30km/u, plateau   Wolfsbossingel                     0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W9a      Elementenverharding in keperverband        30         30         30         30         30         30
10       Wolfsbossingel 30km/u            Wolfsbossingel                     0,00      0,00   Relatief   Verdeling    0,75        0    W0       Referentiewegdek                           30         30         30         30         30         30




Geomilieu V3.10                                                                                                                                                                                                                         29-1-2016 14:29:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                        Sain milieuadvies
                                                                                      2015-3097-1
Model:       VL2026
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))       Lengte
00            50         50         50        559,62
02            60         60         60        134,91
03            60         60         60        480,07
01            60         60         60         18,41
04            60         60         60        331,50

05            60         60         60        365,28
07            30         30         30        213,79
11            30         30         30         26,58
12            30         30         30        151,18
06            30         30         30        141,69

08            60         60         60         39,39
09            30         30         30         25,68
10            30         30         30        100,25




Geomilieu V3.10                                                                29-1-2016 14:29:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                                                          Sain milieuadvies
                                                                                                                                                                                                        2015-3097-1
Model:       VL2026
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                          Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)         X-1         Y-1
00       Burg v Suchtelenstraat               3606,00       6,57      3,73      0,78     92,80    95,90    94,90     4,10     2,60     4,10     3,10     1,50     1,00   181595,00   429704,00
02       Nw Pieckelaan                        3812,00       6,57      3,73      0,78     92,80    95,90    94,90     4,10     2,60     4,10     3,10     1,50     1,00   182068,00   429482,00
03       Nw Pieckelaan                        5254,00       6,57      3,73      0,78     92,80    95,90    94,90     4,10     2,60     4,10     3,10     1,50     1,00   182168,64   429411,94
01       Burg v Suchtelenstraat               3606,00       6,57      3,73      0,78     92,80    95,90    94,90     4,10     2,60     4,10     3,10     1,50     1,00   182049,97   429478,27
04       Lagunesingel                         1957,00       6,57      4,05      0,62     93,40    97,20    95,80     3,90     1,30     2,80     2,70     1,50     1,40   181649,58   428975,83

05       Lagunesingel                         3400,00       6,57      4,05      0,62     93,40    97,20    95,80     3,90     1,30     2,80     2,70     1,50     1,40   181891,82   429178,18
07       Oude Reekstraat                       200,00       7,00      2,00      1,00     98,00    98,00    98,00     1,50     1,50     1,50     0,50     0,50     0,50   181618,15   429060,32
11       Oude Reekstraat, plateau              200,00       7,00      2,00      1,00     98,00    98,00    98,00     1,50     1,50     1,50     0,50     0,50     0,50   181744,46   429232,81
12       Oude Reekstraat                       200,00       7,00      2,00      1,00     98,00    98,00    98,00     1,50     1,50     1,50     0,50     0,50     0,50   181760,17   429254,25
06       Wolfsbossingel 30km/u                1957,00       6,57      4,05      0,62     93,40    97,20    95,80     3,90     1,30     2,80     2,70     1,50     1,40   181616,71   429313,90

08       Wolfsbossingel 60km/u                1957,00       6,57      4,05      0,62     93,40    97,20    95,80     3,90     1,30     2,80     2,70     1,50     1,40   181857,31   429197,16
09       Wolfsbossingel 30km/u, plateau       1957,00       6,57      4,05      0,62     93,40    97,20    95,80     3,90     1,30     2,80     2,70     1,50     1,40   181740,99   429246,72
10       Wolfsbossingel 30km/u                1957,00       6,57      4,05      0,62     93,40    97,20    95,80     3,90     1,30     2,80     2,70     1,50     1,40   181765,83   429240,26




Geomilieu V3.10                                                                                                                                                                                  29-1-2016 14:29:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                          Sain milieuadvies
                                                                                                                                                                        2015-3097-1
Model:       VL2026
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.              Groep   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D    Hoogte E    Hoogte F    Gevel           X           Y
61       Oude Reekstraat 6A               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181826,17   429314,17
62       Oude Reekstraat 6A               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181825,14   429323,32
63       Oude Reekstraat 6A               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181834,34   429323,79
64       Oude Reekstraat 6A               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181840,63   429310,34
65       Oude Reekstraat 6B               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181811,05   429293,60

66       Oude Reekstraat 6B               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181810,10   429302,99
67       Oude Reekstraat 6B               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181818,21   429303,96
68       Oude Reekstraat 6B               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181825,56   429289,91




Geomilieu V3.10                                                                                                                                                  29-1-2016 14:29:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                   Sain milieuadvies
                                                                                                                 2015-3097-1
Model:       VL2026
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.         Groep   Maaiveld   Hdef.      Hoogte   DeltaX   DeltaY         X-1         Y-1
01       kavel 8 en 13               0,00   Relatief     7,50        5        5   181868,93   429314,85




Geomilieu V3.10                                                                                           29-1-2016 14:29:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                Sain milieuadvies
                                                                                              2015-3097-1
Model:       VL2026
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.              Bf         X-1            Y-1
01       half absorberend   0,50   181879,71      429197,21
02       absorberend        1,00   181763,99      429244,10
03       half absorberend   0,50   181872,07      429314,73
04       absorberend        1,00   181991,79      429293,09
05       absorberend        1,00   182084,53      429343,68

06       absorberend        1,00   182040,28      429320,26




Geomilieu V3.10                                                                        29-1-2016 14:29:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                                                          Sain milieuadvies
                                                                                                                                                                                                        2015-3097-1
Model:       VL2026
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.              Hoogte   Maaiveld   Hdef.        Cp   Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k         X-1         Y-1
02       Oude Reekstraat 6A     8,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181821,51   429318,13
03       Oude Reekstraat 6B     8,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181813,74   429307,57
05       reflecterend           9,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181609,46   429286,94
06       reflecterend           9,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181628,42   429275,03
07       reflecterend           9,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181648,34   429262,63

08       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181692,74   429248,09
09       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181722,68   429234,27
10       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181813,40   429197,42
11       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181834,24   429181,45
12       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181749,84   429268,40

13       reflecterend           3,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181759,24   429277,92
14       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181770,98   429289,53
15       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181776,08   429308,39
16       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181790,71   429329,11
17       reflecterend           6,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181823,07   429367,98

18       reflecterend           9,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181861,43   429169,39
19       mogelijke woning      10,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181783,76   429215,29
20       mogelijke woning      10,00       0,00   Relatief   0 dB     False       0,80       0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181788,81   429212,14




Geomilieu V3.10                                                                                                                                                                                  29-1-2016 14:29:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                           Sain milieuadvies
                                                                                                                                                                         2015-3097-1
Model:       VL2026, voorbeeldlocaties kavel 13
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.               Groep   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D    Hoogte E    Hoogte F    Gevel           X           Y
61       Oude Reekstraat 6A                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181826,17   429314,17
62       Oude Reekstraat 6A                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181825,14   429323,32
63       Oude Reekstraat 6A                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181834,34   429323,79
64       Oude Reekstraat 6A                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181840,63   429310,34
65       Oude Reekstraat 6B                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181811,05   429293,60

66       Oude Reekstraat 6B                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181810,10   429302,99
67       Oude Reekstraat 6B                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181818,21   429303,96
68       Oude Reekstraat 6B                0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181825,56   429289,91
131      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181951,28   429286,41
132      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181949,55   429293,79

133      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181956,89   429291,92
134      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181958,62   429284,54
135      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181937,95   429271,95
136      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181937,16   429278,70
137      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181943,83   429277,47

138      kavel 13, voorbeeld               0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50          --          --          --     Ja    181944,63   429270,73




Geomilieu V3.10                                                                                                                                                   29-1-2016 14:34:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                                                           Sain milieuadvies
                                                                                                                                                                                                         2015-3097-1
Model:       VL2026, voorbeeldlocaties kavel 13
             Oude Reekstraat - Beuningen
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.               Hoogte   Maaiveld   Hdef.        Cp   Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k         X-1         Y-1
02       Oude Reekstraat 6A      8,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181821,51   429318,13
03       Oude Reekstraat 6B      8,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181813,74   429307,57
05       reflecterend            9,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181609,46   429286,94
06       reflecterend            9,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181628,42   429275,03
07       reflecterend            9,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80         0,80        0,80        0,80      0,80       0,80       0,80       0,80    181648,34   429262,63

08       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181692,74   429248,09
09       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181722,68   429234,27
10       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181813,40   429197,42
11       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181834,24   429181,45
12       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181749,84   429268,40

13       reflecterend            3,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181759,24   429277,92
14       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181770,98   429289,53
15       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181776,08   429308,39
16       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181790,71   429329,11
17       reflecterend            6,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181823,07   429367,98

18       reflecterend            9,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181861,43   429169,39
19       mogelijke woning       10,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181783,76   429215,29
20       mogelijke woning       10,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181788,81   429212,14
21       kavel 13, voorbeeld     8,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181955,81   429281,93
22       kavel 13, voorbeeld     8,00       0,00   Relatief   0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80    181941,70   429268,11




Geomilieu V3.10                                                                                                                                                                                   29-1-2016 14:34:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Bijlage 4

Berekeningsresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>bedrijven • bouw • verkeer • overheid • particulier




                                     Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
                                     (T) 0578 – 76 90 60 • KvK 082 04 400
                                     www.sainadvies.nl• info@sainadvies.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>datum       6-1-2016
dossiercode 20160106-9-12193


Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is
gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de
accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).


Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Ontwikkeling woningen Oude Reekstraat 5 en Lagunesingel
Oppervlakte plangebied: 12119
Adres: Oude Reekstraat 5, Beuningen
Gemeente: Beuningen
Het plan is ingediend door: K. Oostendorp DLV Advies

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.


Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een
verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.


Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.


Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.


Waterberging
 Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Bent u particulier, dan bestaat er de mogelijkheid van een eenmalige vrijstelling indien u deze niet eerder heeft
benut.


Er is dan geen compenserende waterberging nodig. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen. In
dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten
maken.




Watergangen
Binnen het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang. Binnen het plangebied ligt geen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang.


Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze
invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt
handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4
meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter),
gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.


Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De
beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming
Waterstaat - Waterberging.



Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

   ●
       Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig
       aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden
       stelsel wordt aangelegd.
   ●
       Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
       waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
       terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
       berm wadi of bodempassage.
   ●
       Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af
       te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.




       Riolering en zuiveringswerken
        Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor
       het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.


       In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.



       Vervolgtraject
       Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en
       rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren
       over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.


       Accountmanager Beuningen
       Karin Oosters
       telefoon: 0344-649190
       e-mailadres: k.oosters@wsrl.nl


       © Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op
       basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft
       een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>datum       6-1-2016
dossiercode 20160106-9-12193


Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.


Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja


In welke gemeente ligt uw plangebied?
 Beuningen

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee


Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
ja


Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee


Afbeeldingen geraakte toetslagen




Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>De WaterToets 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>