<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>NOTITIE
 PROJECT               :   Beuningen, Waterhuishouding Kerkplein

 PROJECTNUMMER         :   P17-0742



 ONDERWERP             :   Watertoets nieuwbouwproject Kerkplein



 DATUM                 :   30 november 2017
 OPGESTELD DOOR        :   C. Kruik




      Algemeen
      Standvast Wonen is voornemens een aantal nieuwbouwwoningen te realiseren aan het
      Kerkplein te Beuningen. Het plangebied had voorheen een bedrijfsfunctie. De bestaande
      opstallen worden gesloopt. De toekomstige inrichting van het plangebied is nog niet pre-
      cies bekend. Voor deze ontwikkeling is het van belang dat water op een zorgvuldige wijze
      wordt meegewogen. In figuur 1 is het plangebied waar de nieuwbouw gerealiseerd gaat
      worden weergegeven.




      Figuur 1: Locatie plangebied


      Beschrijving plangebied
      Het plangebied is gelegen aan het Kerkplein in Beuningen. Het maaiveld binnen het plan-
      gebied ligt op een hoogte van circa NAP +8,50m tot NAP +9,00m. In tabel 1 is een globaal
      overzicht weergegeven van de huidige en toekomstige verdeling van oppervlakken binnen
      het plangebied. De oppervlakken zijn bepaald op basis van de huidige inrichting op de
      aangeleverde tekening van de gemeente, de luchtfoto’s en de toekomstige inrichting. Het


      PROJECT              Beuningen, Waterhuishouding Kerkplein
      DOCUMENTNUMMER       P17-0742-001
1/5   REVISIEDATUM         30 november 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      stedenbouwkundig plan is onderdeel van een massastudie, waardoor het definitieve ont-
      werp kan afwijken van dit plan. Dit betekent dat ook de (verharde) oppervlakken in de toe-
      komstige situatie kunnen wijzigen. In het overzicht van verharde oppervlakken wordt er-
      van uitgegaan dat de nieuwbouw op de kadastrale percelen B3167 en B3700 wordt gerea-
      liseerd. Het totale oppervlak van deze percelen bedraagt circa 1.800m2.

      Tabel 1: Overzicht verharde oppervlakken

                                                       HUIDIGE SITUATIE [M2]     TOEKOMSTIGE SITUATIE [M2]
        Bebouwing                                             1.150                       1.000
        Terrein verharding bij bebouwing                       440                         160
        Inrit parkeergarage                                                                145
        Daktuin                                                                            285
        Overige verharding binnen perceelgrens                 210                         210
        Totaal                                                1.800                       1.800


      Uit het overzicht komt naar voren dat het verhard oppervlak binnen het plangebied op ba-
      sis van dit ontwerp van het stedenbouwkundig plan afneemt.


      Geohydrologische gesteldheid
      Op basis van gegevens uit het Dinoloket is de bestaande geohydrologische gesteldheid in
      beeld gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van een boorprofiel en een peilbuis waarin
      de grondwaterstand is gemeten (B40C0329) op de kruising van het Kerkplein met de
      Dorpssingel.


      Om een uitspraak te kunnen doen over de grondwaterstand in natte en droge periodes, is
      gebruik gemaakt van de representatief hoge grondwaterstand (RHG) en de representatief
      lage grondwaterstand (RLG). De RHG is gelijk aan het 90e percentiel van de gemeten
      grondwaterstanden; 10 % van de tijd wordt een hogere grondwaterstand gemeten. De RLG
      is gelijk aan het 10e percentiel van de gemeten grondwaterstanden; 10 % van de tijd wordt
      een lagere grondwaterstand gemeten. De RHG komt veelal overeen met de GHG. In tabel 1
      is de berekende RHG en RLG van peilbuis B40C0329 weergegeven van de periode 1951
      t/m 2000.

      Tabel 2: RHG en RLG peilbuis B40C0329

        PEILBUIS         MAAIVELD           RHG              RHG               RLG           RLG
                         (M +NAP)           (M +NAP)         (M –MV)           (M +NAP)      (M –MV)
        B40C0329         9,01               7,34             1,67              6,43          2,59


      Uit het boorprofiel op deze locatie (zie figuur 2) komt naar voren dat de bovenste laag van
      de bodem uit antropogene ophogingen bestaat. Daarnaast komen tot circa 2,5m onder
      maaiveld een klei- en leemlaag voor. Onder deze afdekkende laag is het eerste watervoe-
      rende pakket aanwezig met een dikte van circa 20m.




      PROJECT                 Beuningen, Waterhuishouding Kerkplein
      DOCUMENTNUMMER          P17-0742-001
2/5   REVISIEDATUM            30 november 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>         Figuur 2: Boormonsterprofiel B40C0329


      Nabij het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied ligt in een peil-
      vak met een streefpeil van NAP +6,60m.


      Vanwege de aanwezigheid van de afdekkende kleilaag en het verloop van de grondwater-
      stand wordt infiltratie van het hemelwater in de bodem niet wenselijk geacht. Ook het af-
      voeren van het hemelwater richting het oppervlaktewater is niet wenselijk omdat geen op-
      pervlaktewater in de nabije omgeving van het plangebied aanwezig is.


      Bestaande waterhuishoudkundige situatie
      In de huidige situatie is het perceel bebouwd. Waar de huidige huisaansluitingen zich be-
      vinden is niet bekend. Ter hoogte van de Bongerdstraat is reeds nieuwbouw met een ge-
      scheiden rioolstelsel gerealiseerd. In het Kerkplein is een gemengd stelsel aanwezig.


      Beleid
      Het algemene waterbeleid dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in
      het Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) van de rijksoverheid, de Omgevingsvisie van de
      provincie Gelderland en het Waterbeheerprogramma 2016-2021 ‘Koers houden, kansen
      benutten’ van het waterschap Rivierenland.


      Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Wa-
      ter (KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van
      het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling
      van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruitgang in de
      huidige (2000) chemische en ecologische waterkwaliteit).


      Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën die zijn vastgelegd in de Nota
      Ruimte (2006):

            Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren)


      PROJECT            Beuningen, Waterhuishouding Kerkplein
      DOCUMENTNUMMER     P17-0742-001
3/5   REVISIEDATUM       30 november 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>            Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren)

      De trits voor waterkwantiteit betekent dat neerslag bij voorkeur wordt vastgehouden op
      de plaats waar het valt. Indien vasthouden niet mogelijk is, wordt neerslag geborgen in
      oppervlaktewater. De trits voor waterkwaliteit houdt in dat gestreefd moet worden naar
      het voorkomen van verontreinigingen. Indien schoonhouden niet mogelijk is, worden
      schone en vervuilende bronnen gescheiden.


      Met ingang van 22 december 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 ‘Koers hou-
      den, kansen benutten’ van het waterschap Rivierenland van kracht. Het waterbeheer pro-
      gramma beschrijft wat het waterschap in de planperiode wil bereiken en hoe ze dat wil
      doen.


      Daarnaast beschikt het waterschap Rivierenland over een verordening: Keur Waterschap
      Rivierenland 2014. Hierin staan de geboden en verboden voor de manier van inrichten, ge-
      bruik en onderhoud van waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, on-
      dersteunende kunstwerken en grondwater. Van alle verboden werken en/of werkzaamhe-
      den die niet voldoen aan de criteria van de algemene regels, kan vergunning worden aan-
      gevraagd. Duidelijke en vastgestelde uitgangspunten hierbij zijn geformuleerd en vastge-
      legd in beleidsregels. Initiatieven voor (bouw)werkzaamheden in of nabij de watergangen
      en waterkeringen worden hieraan getoetst.


      Voor het versneld afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak zonder water-
      compensatie geldt vanuit de Keur Waterschap Rivierenland 2014 een verbod. In de bijbe-
      horende beleidsregel is echter beschreven dat hiervoor een vrijstelling geldt indien de toe-
      name van verhard oppervlak kleiner is dan 500 m2.


      Ook vanuit de gemeente worden regels gesteld. Binnen de gemeente Beuningen moet con-
      form het ‘overkoepelend rapport vGRP 2013-2017 Beuningen, Druten en West Maas en
      Waal’ er in principe van uitgegaan worden dat de perceel eigenaar zoveel mogelijk zelf het
      hemelwater verwerkt bij de bron. De gemeente beoordeeld in welke situaties dit van de
      particulieren gevraagd kan worden. Daarnaast moet bij uitbreidingen van woningbouw ge-
      kozen worden voor het apart afvoeren van huishoudelijk afvalwater via een DWA-riool en
      het hemelwater via bovengrondse of ondergrondse hemelwatervoorzieningen.


      Hemelwater en riolering
      Uit de inventarisatie blijkt dat de mogelijkheden voor infiltreren van hemelwater in de bo-
      dem beperkt zijn. In de nabije omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater
      aanwezig, wat betekent dat hemelwater niet oppervlakkig richting oppervlaktewater afge-
      voerd kan worden.


      Het vuil- en hemelwater moet tot de erfgrens gescheiden aangeleverd worden. In overleg
      met de gemeente blijkt dat het niet mogelijk is om aan te sluiten op het gescheiden riool-
      stelsel ter hoogte van de Bongerdstraat. De huisaansluitleidingen van het nieuwbouwplan
      dienen gerealiseerd te worden richting de zuid- of oostzijde. De voorkeur van de ge-
      meente is om in de nieuwe situatie de huisaansluitingen richting het Kerkplein te realise-




      PROJECT             Beuningen, Waterhuishouding Kerkplein
      DOCUMENTNUMMER      P17-0742-001
4/5   REVISIEDATUM        30 november 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      ren met hierbij directe aansluiting op een inspectieput. Wanneer bij de gemeente is aange-
      toond is dat het hemelwater niet op het eigen perceel verwerkt kan worden, kan ook dit
      water afgevoerd worden richting het Kerkplein.


      Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie is het plangebied volledig verhard. Dit
      betekent dat vanuit het waterschap geen watercompensatie gerealiseerd hoeft te worden.
      Het stedenbouwkundig plan kan nog wijzigen, maar ook in dat geval neemt de verharding
      niet toe ten opzichte van de huidige situatie. De daktuin die nu in het plan is opgenomen,
      biedt kansen voor het creëren van waterberging, maar is voor de watercompensatie geen
      vereiste.


      Grondwater
      Het plan is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. In en om het plangebied
      is geen grondwateroverlast bekend. Ingrepen voorkomend uit dit plan zullen geen bodem-
      lagen aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert.


      Oppervlaktewater
      Het plan ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering. Het is
      daarom niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een wa-
      terkering.




      PROJECT            Beuningen, Waterhuishouding Kerkplein
      DOCUMENTNUMMER     P17-0742-001
5/5   REVISIEDATUM       30 november 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>