<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                            perceelgrens                                                                     perceelgrens




                                               TO




                     o o
                     KD   CD
                     CD   CO




                      4^.




BEGANE GROND |                 380   7500              220   6000    220   10160   220           8600    220   8600    220             8600   380
                                                      —ft—          —ft—                                —tf—          —tf—
bestaande situatie                                                                                                                            —K




                                                             5820
                                                                    -Z




                      o
                      o
                      o




                                                                                                                                                                     noordpijl


                          A

                                                                                                                                                                      BOB

                                                                                                                                                                      ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                     ARCHITECTUUR + INTERIEUR

VERDIEPING |                                                                             51320
                                                                                                                                                    Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                               -K   www.bobromijnders.nl
bestaande situatie
                                                                                                                                                    opdrachtgever      Familie Jacobs
                                                                                                                                                                       Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                    project            Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                       te Ewijk


                                                                                                                                                    onderdeel          Begane grond en verdieping
                                                                                                                                                    ______________     bestaande situatie
                                                                                                                                                    datum              A. 24-08-2016      D.
                                                                                                                                                                       B. 13-07-2018      E.
                                                                                                                                                                       C.                 F.

                                                                                                                                                    tekening nr


                                                                                                                                                    B-01
                                                                                                                                                        formaat              schaal        getekend
                                                                                                                                                           A3                1:200           BR/JR

                                                                                                                                                    alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>c.a. 10700+




7450+




PEII^Q




              VOORGEVEL | bestaand




c.a. 10700+




7450+




PEIL^




              ACHTERGEVEL | bestaand




                                                                 M IJ N DERS
                                       Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                       www.bobromijnders.nl

                                       opdrachtgever     Familie Jacobs
                                                         Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                       project           Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                         te Ewijk


                                       onderdeel         Voor- en achtergevel bestaande
                                                         situatie
                                       datum             A. 20-08-2015      D.
                                                         B.                 E.
                                                         C.                 F.

                                       tekening nr


                                       B-02
                                           formaat              schaal           getekend
                                              A2                1:100               BR

                                       a l l e m a te n i n h e t w e r k te co n tr ol e r e n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>c.a. 10700+
                                                                                               c.a. 10700+




 7450+                                                                                              7450+1




                                                                                                    3700+1




PEII^Q                                                                                             PEII^Q




              RECHTER ZIJGEVEL 7 betaand   LINKER ZIJGEVEL 7 bestaand




                                                                        DOORSNEDE 7 bestaand




                                                                                                                              BOB

                                                                                                                              ROMIJNDERS
                                                                                                                              ARCHITECTUUR + INTERIEUR

                                                                                                             Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                             www.bobromijnders.nl

                                                                                                             opdrachtgever     Familie Jacobs
                                                                                                                               Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                             project           Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                               te Ewijk


                                                                                                             onderdeel        Linker- en rechterzijgevel
                                                                                                             ______________    bestaande situatie
                                                                                                             datum            A. 07-05-2018 D.
                                                                                                                               B. 27-08-2018     E.
                                                                                                                               C.                F.

                                                                                                             tekening nr


                                                                                                             B-03
                                                                                                                 formaat             schaal          getekend
                                                                                                                    A2               1:100            BR/JR/YB

                                                                                                             alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                               J




                                   -1

                                        2000


8 bergingboxen t.b.v. opslag
bewoners appartementen                                        27690




                                               1500   1000                    3890




                                                                                                                                                          15a




            13




                                                                                                                                                                                     ontsluiting
                                        2000                          30390          5000   6725



                                                                                                                                                                                     noordpijl




                                                      JULIANASTRAAT                                                                                                         “|         BOB
                                                                                                                                                                             1         ROM                J N DERS
                                                                                                                                                                                       ARCHITECTUUR + INTERIEUR

                                                                                                                                                                       Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                       www.bobromijnders.nl

                                                                                            OVERZICHTSTEKENING TERREIN 'DE DUIVENDONCK'                                opdrachtgever    Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                        Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                       project          Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                   PARKEREN                                                                             te Ewijk

                                                                                                   Berekening parkeren volgens Nota Parkeernormen Gemeente Beuningen
                                                                                                                                                                                        Overzichtstekening
                                                                                                   Benodigd (rest bebouwde kom):
                                                                                                                                                                                        A. 29-05-2018        D.
                                                                                                   -    woningtype huurhuis vrije sector       totaal: 1,9                              B. 13-07-2018        E.
                                                                                                   -    8 woningen x 1,9 s                     totaal benodigd 15,2                     C. 27-08-2018        F.

                                                                                                                                                                       tekening nr
                                                                                                   Aanwezig op terrein 18 parkeer plaatsen
                                                                                                   Dit voldoet.
                                                                                                                                                                       S-01
                                                                                                                                                                           formaat               schaal           getekend
                                                                                                                                                                              A2                 1:200               BR

                                                                                                                                                                       alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                beukenhaag o.g.              parkeerplaatsen                                        bestaande bestrating waren                               beukenhaag o.g.                      hellingbaan tbv
                                                              5000x2500 mm                                            300x300 mm stoeptegels                                                          overbrugging hoogte verschil
                                                    klinkers visgraat verband                                    de huidige ondergrond voldoet                                                                      entree 210 mm
                                                                       80 mm                                         voor het bestraten van de
                                                                                                                    parkeerplaatsen en overige
                                                                                                         inrit                      bestrating            parkeerplaatsen                                  paden
                                                                                   klinkers visgraat verband                                               5000x2500 mm                                    2000 mm breed
                                                                                                      80 mm                                      klinkers visgraat verband                                 klinkers steens verband
                                                                                                                                                                    80 mm                                  80 mm




            f
300- maaiveīd




                         4800                1000                           5000                                 7000                                                 5000                     2000          2000              1500   2500   6892



De opdrachtgever voert                                                                                                                                                                                                                                    De opdrachtgever voert
geen werkzaamheden uit                                                                                                                                                                                                                                   geen werkzaamheden uit
onder de 300mm dit ivm                                                                                                                                                                                                                                   onder de 300mm dit ivm
archeologie.                                                                                                                                                                                                                                                        archeologie.




                                                                                                                                                                                                                                                                    BOB

                                                                                                                                                                                                                                                                    ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                                                                                                                    ARCHITECTUUR + INTERIEUR

                                                                                                                                                                                                                                                    Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                                                                    www.bobromijnders.nl

                                                                                                                                                                                                                                                    opdrachtgever    Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                                                                                                     Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                                                                                                    project          Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                                                                     te Ewijk


                                                                                                                                                                                                                                                    onderdeel        Doorsnede situatie

                                                                                                                                                                                                                                                    datum            A. 13-07-2018   D.
                                                                                                                                                                                                                                                                     B. 27-08-2018   E.
                                                                                                                                                                                                                                                                     C.              F.

                                                                                                                                                                                                                                                    tekening nr


                                                                                                                                                                                                                                                    S-02
                                                                                                                                                                                                                                                        formaat            schaal         getekend
                                                                                                                                                                                                                                                           A2              1:100          BR/JR/YB

                                                                                                                                                                                                                                                    alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>        .380,                               7810                                         250          1607       250      1607     250          1607          250                                                                                 36930                                                                                                             380,

        380,93                             7408                                     J2L                                  6000                                  J2L                                                  14577            J05-                             13018                                        23-              8508                         93380,




                                                                                                                                                                                                                                 M          M    M                M                        M               M                M   M          M




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              G «
J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        O MO




J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             H
                                                                                 820




                                                                                                                                                                                                                    on o
J
                                                                                                                                                                                                                                                                                     entree appartementen C en D                                                              G
                                                                                                             entree appartementen A en B




                                                                   bestaande vloer peib0 -
                                             nieuwe vloer wordt opgehoogd met 110 mm
                                                 uitgangspunt maaiveld ligt 100 mm lager
                                          verschil tussen binnen en buiten is 210 mm een
                                                       hellingbaan of trap is niet verplicht
                                                                (2.6 hellingbaan art. 2.39)




                                                                                                                        p=±100-
        38093                              7408                                        220     1280     240      1250   200     1580        200        1250     220                                                 14578            205                  8438                240   1540       200      2600       220              8508                        93 380

        380                                       8670                                                300                 3500                  300                                            11710                                                      17200                                                                     8880                            380

                                                9130                                                                      3940                                                                                                                  38250



                                                                                                 APPARTEMENT A                             APPARTEMENT B              APPARTEMENT C                    APPARTEMENT D
        BEGANE GROND / nieuwe situatie                                                           110m2 BVO                                 142m2 BVO                  99m2 BVO                         88m2 BVO
                                                                                                 94,09m2 GO                                126,40m2 GO                86,24m2 GO                       73,58m2 GO
                                                                                                 + 7,00m2 berging los                      + 7,00m2 berging los       + 7,00m2 berging los             + 7,00m2 berging los
                     noordpijl
                                                                                                 A1          hal                           B1      hal                C1    hal                        D1    hal
                                                                                                 A2          toilet                        B2      toilet             C2    toilet                     D2    toilet
                                                                                                 A3          keuken                        B3      keuken             C3    keuken                     D3    keuken
                     bestaande wand                                                              A4          zit- en eetkamer              B4      zit- en eetkamer   C4    zit- en eetkamer           D4    zit- en eetkamer
                                                                                                 A5         slaapkamer 1                   B5     slaapkamer 1        C5    slaapkamer 1               D5    slaapkamer 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BOB
    iwwvi            nieuwe gevel metselwerk                                                     A6         slaapkamer 2                   B6     slaapkamer 2        C6    hobbyruimte                D6    badruimte
                                                                                                 A7          badruimte                     B7      badruimte          C7    badruimte                  D7    wasruimte/berging                                                                                                                                 ROMIJNDERS
    V////A           nieuwe wand constructief                                                    A8          wasruimte                     B8      wasruimte          C8    wasruimte                                                                                                                                                                          ARCHITECTUUR 4- INTERIEUR

                     nieuwe wand constructief +                                                                                            B9      berging                                                                                                                                                                                     Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                     voorzetwand metalstud                                                                                                                                                                                                                                                                                                     www.bobromijnders.nl

    i            i   lichte scheidingswand metalstud                                                                                                                                                                                                                                                                                           opdrachtgever    Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Koningstraat 24 6644 KK EWIJK
    i            i   lichte scheidingswand (schacht) metalstud
                      60 min brandwerend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               project          Herbestemming 'de Duivendonck'
    -------------     lichte woningscheidende wand metalstud                                                                                                                                                                                                                                                                                                    te Ewijk
                      60 min brandwerend
                     voorzetwand Rc > 4,5 WZm2K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               onderdeel        Nieuwe situatie begane grond

                     60 min brandwerend                                                                                                                                                                                                                                                                                                        datum            A. 07-05-2018     D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                B. 13-07-2018     E.
                     perceelgrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C. 27-08-2018     F.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               tekening nr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BT-01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   formaat           schaal            getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A2          1:100             BR/JR/YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                     380.                                     7810                                       250          1607     250      1607     250        1607          250                                                                                                                                                                                     36930                                                                                                                                                                                              380.

                     38093__________________________________ 7408___________________________________ 220____________________________ 6000____________________________ 220________________________________________________________________________ 14577________________________________________________________________________ 205________________________________________________________________ 13018________________________________________________________________ 220_________________________________________ 8508_______________________________________ 93380,

                                                                                                                        P                 P                  P
       CH­
       IT)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M                     M                     M                         M                                             M                   M                         M                     M                    M




             j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ono                                                                                             j   o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ro




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    O'
       O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           o

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    o
       O
O      LD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          co    o
f--.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            r-.
             j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  j



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    o

       O


                                                                                                                                                                                                                                                 ono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O'


             j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  j

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     entree appartementen G en H
                                                                                                                              entree appartementen E en F



                                                                                                mk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    01;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    O'    00,
o      o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o
CT)    CT)
IT)    IT)


                     380 93                                  7408                                     220      1280     240    1250    200     1580     200        1250     220                                                                   14578                                                                         205                                         8438                                          240     1540       200          2600           220                                          8508                                         93 380

                     380                                             8750                                                               3300                                                                          11790                                                                                                                                                  17200                                                                                                                                   8880                                            380

                                                                 9130                                                                   3940                                                                                                                                                                                                                    38250




                                                                                                                                         B




                                                                                                        APPARTEMENT E                           APPARTEMENT F                       APPARTEMENT G                         APPARTEMENT H
                     VERDIEPING               Z nieuwe situatie                                         114m2 BVO                               142m2 BVO                           97m2 BVO                              88m2 BVO
                                                                                                        98,97m2 GO                              126,29m2 GO                         86,30m2 GO                            73,37m2 GO
                                                                                                        + 7,00m2 berging los                    + 7,00m2 berging los                + 7,00m2 berging los                  + 7,00m2 berging los
                                  noordpijl
                                                                                                        E1       hal
                                                                                                        E2       toilet                         F1     hal                          G1      hal
                                                                                                        E3       keuken                         F2     toilet                       G2      toilet                        H1      hal
                                  bestaande wand                                                        E4       zit- en eetkamer               F3     keuken                       G3      keuken                        H2      toilet
                                                                                                        E5       slaapkamer 1                   F4     zit- en eetkamer             G4      zit- en eetkamer              H3      keuken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BOB
                 iwwvi            nieuwe gevel metselwerk                                               E6       hobbyruimte                    F5     slaapkamer 1                 G5      slaapkamer 1                  H4      zit- en eetkamer
                                                                                                        E7       badruimte                      F6     slaapkamer 2                 G6      hobbyruimte                   H5      slaapkamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ROMIJNDERS
                 V////A           nieuwe wand constructief                                              E8       wasruimte                      F7     badruimte                    G7      badruimte                     H6      badruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ARCHITECTUUR 4- INTERIEUR
                                                                                                        E9       berging                        F8     wasruimte                    G8      wasruimte                     H7      wasruimte/berging
                                  nieuwe wand constructief +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                F9     berging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.bobromijnders.nl
                                  voorzetwand metalstud
                 1            1   lichte scheidingswand metalstud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              opdrachtgever     Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Koningstraat 24 6644 KK EWIJK
                 i            i   lichte scheidingswand (schacht) metalstud
                                   60 min brandwerend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               project           Herbestemming 'de Duivendonck'
                 -------------     lichte woningscheidende wand metalstud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        te Ewijk
                                   60 min brandwerend
                                  voorzetwand Rc > 4,5 WZm2K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   onderdeel         Nieuwe situatie verdieping

                                  60 min brandwerend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           datum             A. 07-05-2018       D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 B. 13-07-2018       E.
                                  perceelgrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C.                  F.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               tekening nr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BT-02                                      bN!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    formaat            schaal             getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A2            1:100              BR/JR/YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Įİİ0700+

                                                                                                                                                                                   1




                                                                                                                                                                                   1


Ĵİ7450+


  o.k. plafond
I+7060+
                                                                                                                                                                                                                                                                             t/ \



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            zFir*               -*\r*                       inr*                           -*\r*
                                                                                                                                                                *              *   *


                                                                                                                                                                                                                     4700+
|±3810+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     'I+420Ü+
  b.k. verd. vloer

  o.k. plafond                                                                                                                                                            B
I+3360+

                                              T




  ±1^
Z b.k. beāľvloer —
  PEIL=0
                                                F                                                                                                                         A                             C                        C                                            C                         C                                               D           D       D                   D       D          DDE



                     VOORGEVEL 7 nieuw



                                                               zonnepanelen i.o.m.
                                                                      installateur




  ōk plafond '
|±7o6o+



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tr
                                                    *            *
                                                                           I
                                                                               7   \
                                                                                       \
                                                                                           *
                                                                                                        l   \
                                                                                                                *    *       *
                                                                                                                                      1
                                                                                                                                          7   \
                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                  \
                                                                                                                                                                    ì \
                                                                                                                                                                          *        *        *               *                *
                                                                                                                                                                                                                                 7
                                                                                                                                                                                                                                     7 \
                                                                                                                                                                                                                                           \
                                                                                                                                                                                                                                               *
                                                                                                                                                                                                                                                          7
                                                                                                                                                                                                                                                              1 \
                                                                                                                                                                                                                                                                    \
                                                                                                                                                                                                                                                                        *           *        *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7 \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *     X       T~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            77                     1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       t   z    r
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /\ļ /x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7 \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     f \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           \
                                                                       7                   \        í           \                 1                   \                                                                                                                                                                                                                                                                          *             *            *           *                    *             *
                                                    *ll           *                        *ll                  *l   *l      *|                       *                   *|                                                                   *ll                      *l                                  *ll                      *l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4390+
                                                            'Ţ±42004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4200+                                                                                                                      J
  b.k. verd. vloer                                   l\/I                                      i\ñ                   M                                    l\ñ                      l\ñ                      M                                      i\/l                             M                           i\/l                                                N   N               N   N           NN
                                 L                                                                                                                                                              L                                                                                                                                                                                                                  T                  p                         p                            P                 T       U




                                     u                                     Z
                                                                                   i
                                                                                                                                      i
                                                                                                                                          'z j
                                                                                                                                                                Ĵ\                                                               z
                                                                                                                                                                                                                                     i j
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     'Z J                                   \Z                                                                              i   z .       Iļ                                       7 Z               A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      z|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               r   \


                                                                       i ,' \                                                     l ' ' \                                                           N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \
  ±1^
Z b.k. begľvloer
                                                        I                                       I                        I                                 II                          II                       II                                                                      II
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z Ľz                                                                                                     —                             —
  PEIL^
                                 K                   M                                         M                     M                                    M                        M            K           M                                  M                                    M                       M                                  K                    NN                  NN              NN         S                  O                         Q                                O             S   R               R



                     ACHTERGEVEL 7 nieuw
                     v.   ventilatie conform bouwbesluit toetsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BOB
                     *    beglazing voorzien van veiligheidsglas conform
                          NEN3569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ARCHITECTUUR 4- INTERIEUR
                          Kiepramen op de verdieping mogen tussen 0 en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               www.bobromijnders.nl
                          1,1 m boven de vloer geen opening groter hebben
                          dan 0,1 m. Boven de 1,1 m mag de opening van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         opdrachtgever      Familie Jacobs
                          het raam 0,2m zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               project            Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  te Ewijk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               onderdeel          Voorgevel en achtergevel nieuwe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  situatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               datum              A. 07-05-2018   D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  B. 13-07-2018   E.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  C. 27-08-2018   F.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               tekening nr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BT-03                                Bl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       formaat         schaal          getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A2           1:100           BR/JR/YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>PEII^Q

                                                                                                        PEIL^




         RECHTER ZIJGEVEL 7 nieuw                         LINKER ZIJGEVEL 7 nieuw

         v.   ventilatie conform bouwbesluit toetsing
              beglazing voorzien van veiligheidsglas
              conform NEN 3569                                                      DOORSNEDE 7 nieuw

              Kiepramen op de verdieping mogen tussen Q
              en 1,1 m boven de vloer geen opening
              groter hebben dan 0,1 m. Boven de 1,1 m
                                                                                                                                 BOB
              mag de opening van het raam 0,2m zijn.
                                                                                                                                 ROMIJNDERS
                                                                                                                                 ARCHITECTUUR + INTERIEUR

                                                                                                                Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                www.bobromijnders.nl

                                                                                                                opdrachtgever     Familie Jacobs
                                                                                                                                  Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                project           Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                  te Ewijk


                                                                                                                onderdeel         Linker- en rechterzijgevel nieuwe
                                                                                                                ______________    situatie
                                                                                                                datum             A. 07-05-2018     D.
                                                                                                                                  B. 13-07-2018     E.
                                                                                                                                  C. 27-08-2018      F.

                                                                                                                tekening nr


                                                                                                                BT-04                                B
                                                                                                                    formaat            schaal          getekend
                                                                                                                       A2              1:100           BR/JR/YB

                                                                                                                a lle ma ten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>              j380                                            7810                                         250          1607       250         1607      250        1607          250                                                                                                                                                              36930                                                                                                                                               ,380,

                  380,93                                     7408                                       220                                    6000                                  220                                                                      14577                                                205                                                               13018                                                   220                      8508                          93,380,

                                                         gesloten trap
                                                                                                                                                 Q
                                                          als bestaand
                                                   trap b = ±1070 mm
                                                  optrede = ±200 mm
                                                 aantrede = ±220 mm
                           vrije hoogte boven de trap min. 2300 mm
                        afstand klimlijn tot zijkant trap min. 300 mm                               S                                                                                      S
                                    indien niet aanwezig trapleuning
                                          plaatsen hoogte 1000 mm
                                   R                                                R                                                                                                                           N      N                   N        N                 N     N                          M                       M                  M                          M                               M                  M                  M              M          M




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 G
          J




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             r».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VD
          J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H           cn




          J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         inteKC en                                                                               G
                                                                                                                               entree
                                                 a;




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :±100+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     —

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bel paneel/
                                                      F                                   gesloten trap                                                                                                                                                                                      D             D                       D                  D                    D                                                        intercom
                                                                                       trap b = 1200 mm
optische rookmelder (volgens NEN 2555)-                                              optrede = ±185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        gesloten trap                                                                                      optische rookmelder (volgens NEN 2555)
              aansluiten op electranet                                                aantrede =240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   trap b = 1200 mm                                                                                        aansluiten op electranet
                                                              vrije hoogte boven de trap min. 2300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  optrede = ±185 mm
                                                           afstand klimlijn tot zijkant trap min. 300 mm                                                                     - bestaande vloer peib0                                                                                                                                                                    aantrede =240 mm
                                                                                                                                                                               nieuwe vloer wordt opgehoogd met 110 mm
                                                           min.   breedte tredevlak tpv klimlijn 230 mm                                                                                                                                                                                                                                         vrije hoogte boven de trap min. 2300 mm                                p=±100-
                                                                                                                                                                               uitgangspunt maaiveld ligt 100 mm lager
                                                                        min. breedte tredevlak 50 mm                                                                                                                                                                                                                                         afstand klimlijn tot zijkant trap min. 300 mm
                                                                          trapleuning hoogte 1000 mm                               p=±100+/į)\                                    verschil tussen binnen en buiten is 210 mm een                                                                                                             min. breedte tredevlak tpv klimlijn 230 mm             optische rookmelder (volgens NEN 2555)
                                                                                                                                                          bel pa                  hellingbaan of trap is niet verplicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          min. breedte tredevlak 50 mm              aansluiten op electranet
                                                               optische rookmelder (volgens NEN 2555)                                       /Z   a\       interc
                                                                                                                                                                                  (2.6 hellingbaan art. 2.39)
                                                                              aansluiten op electranet                                                                                                                                                                                                                                                       trapleuning hoogte 1000 mm




                                                                                                                                Z p=±100-


                  38C93                                      7408                                       220      1280     240      1250       200     1580      200        1250      220                                                                      14578                                                205                                       8438                             240     1540       200        2600             220                      8508                         93 380

                  380                                               8670                                                300                   3500                  300                                                                11710                                                                                                                  17200                                                                                                   8880                             380

                                                                  9130                                                                         3940                                                                                                                                                                                              38250



                                                                                                                   APPARTEMENT A                               APPARTEMENT B                                APPARTEMENT C                      APPARTEMENT D                    BRANDCOMPARTIMENTERING                                                                                        TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN EN NEN NORMEN
                  BEGANE GROND / nieuwe situatie                                                                   110m2 BVO                                   142m2 BVO                                    99m2 BVO                           88m2 BVO                         kelder
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Brandcomp.                  GO m2                Brandcomp.                 GO m2                 -    binnendeuren minimaal 850x2300 mm uitgezonderd de
                                                                                                                   94,09m2 GO                                  126,40m2 GO                                  86,24m2 GO                         73,58m2 GO
                                                                                                                                                                                                                                                                                             1                           3,29 + 64,98         7                          73,58                      meterkast.
                                                                                                                   + 7,00m2 berging los                        + 7,00m2 berging los                         + 7,00m2 berging los               + 7,00m2 berging los
                                  noordpijl                                                                                                                                                                                                                                                  2                           94,09                8                          98,97                 -    trappen confrom NEN 3509, moeten voldoen aan art. 2.30
                                                                                                                   A1          hal                             B1      hal                                  C1      hal                        D1       hal                                  3                           68,10                9                          126,29                     lid 1Vm4 en art. 2.31 volgens bouwbesluit. leuning aan
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                   A2          toilet                          B2      toilet                               C2      toilet                     D2       toilet                               4                           126,40               10                         86,30                      weerszijde. traphek, spijlen hekwerk h.o.h. 100mm,
                                                                                                                   A3          keuken                          B3      keuken                               C3      keuken                     D3       keuken                               5                           86,24                11                         73,37                      1000mm hoog.
                                  bestaande wand                                                                   A4          zit- en eetkamer                B4      zit- en eetkamer                     C4      zit- en eetkamer           D4       zit- en eetkamer                     6                           40,32                12                         4,21 + 239,88         -    meterruimte conform NEN 2768 en 3678.
                                                                                                                   A5          slaapkamer 1                    B5      slaapkamer 1                         C5      slaapkamer 1               D5       slaapkamer 1                                                                                                                           -    elektra installatie volgens NEN 1010.
              LWWM                nieuwe gevel metselwerk                                                          A6          slaapkamer 2                    B6      slaapkamer 2                         C6      hobbyruimte                D6       badruimte                                                                                                                              -    stookruimte conform NEN 2757 verwarmingstoestel.
                                                                                                                                                                                                                                                                                begane grond
                                                                                                                   A7          badruimte                       B7      badruimte                            C7      badruimte                  D7       wasruimte/berging                                                                                                                      -    luchtverversing toilet, bad+verblijfsruimtes confrom NEN
                                  nieuwe wand constructief                                                         A8          wasruimte                       B8      wasruimte                            C8      wasruimte                                                                                                                                                                       1087.
                                                                                                                                                               B9      berging                                                                                                                                                                                                                 -    inbraakveiligheid conform NEN 5096 weerstandsklasse ll.
                                  nieuwe wand constructief +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -    telefoon-, radio- en televisie-aansluiting te paatsen vlgs.
                                  voorzetwand metalstud
                                                                                                                                                                                                                                                                                         2                                                                                                          nadere opgave.
              i               i   lichte scheidingswand metalstud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -    binnenriolering conform NEN 3215-3216
                                                                                                                                                                                                                                                                                         CU                    4                        5                           7                          -    mechanische ventilatie, keuken, toiletruimtes, badruimtes,
                                  lichte scheidingswand (schacht) metalstud                                                                                                                                 VOORKOMEN CRIMINALITEIT                                                                                                                                                                                                                                                              BOB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3                                                  6                                             ventilatie unit geplaatst in technische ruimte.
                                  60 min brandwerend                                                                                gebruiksoppervlakte woonfunctie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -    wandtegels in toiletruimtes en badruimte tot onderkant                                       RO MIJ NDERS
              ________            lichte woningscheidende wand metalstud                                                                                                                                        -   Een toegang van een te bouwen woongebouw heeft
                                  60 min brandwerend                                                                                                                                                                een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder                                                                                                                             plafond. vloeren waterdicht tegelwerk, plafonds                                              ARCHITECTUUR + INTERIEUR
                                                                                                                                                                                                                    sleutel kan worden geopend.                                 1e verdieping                                                                                                       waterbestendig stucwerk.
              i               i   voorzetwand Rc > 4,5 W^2K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                    gebruiksoppervlakte overige functie                                         -   Het woongebouw heeft aan de buitenkant een                                                                                                                                 -    sanitaire ruimtes afsluitbaar conform bouwbesluit.                           www.bobro mijbde rs.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -    dorpel hoogteverschil bij voordeur te hoogste 0,02 m.
              -------------       60 min brandwerend
                                                                                                                                                                                                                    voorziening waarmee een signaal kan worden                                r                                                                                                -    woning voorzien van rookmelders aangesloten op elektranet                    opdrachtgever    :amilie Jacobis
                                                                                                                                                                                                                    gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Koning0traat 24 6644 KK EWIJK
                                                                                                                                                                                                                    verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen                                                                                                                               volgens NEN 2555.
              -------------       perceelgrens
                                                                                                                                    gebruiksoppervlakte gemeenschappelijk functie                                   woonfunctie waarneembaar is.                                                                                                                                               -    dubbele beglazing h^, u-waarde= 1.1.
                                                                                                                                                                                                                -   Het woongebouw heeft een spreekinstallatie die                   8                         9                            10                      11                         -    berekening en uitvoering stalen constructie, draagwanden,                    project          Herbestemming 'de Duivendonck'
                                  brandwerende deur zelfsluitend 60 min                                                                                                                                                                                                                       12                                                                                                                                                                                                  te Ewijk
                                                                                                                                                                                                                    vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke                                  3                                                  6                                             lateien en houten balken volgens opgave constructeur.
                  x--------       brandwerende deur 30 min                                                                                                                                                          ruimte van een op die toegang aangewezen                                                                                                                                   -    positie installaties, mechanische ventilatie en rookmelders
                                                                                                                                        verblijfsgebied woonfunctie                                                 woonfunctie kan worden bediend en geopend.                                                                                                                                      te bepalen in overleg met installateur                                       onderdeel        Nieuwe situatie beganegrond +
                                                                                                                                                                                                                -   Een afsluitbare toegang van een bestaand                                                                                                                                   -    de drinkwater en warmwater voorzieningen voor NEN 1006                                        bouwbesluit toetsing
                                  deur zelfsluitend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 datum            A. 07-05-2018       D.
                                                                                                                                                                                                                    woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van
                                                                                                                                                                                                                                                                                zolder                                                                                                                                                                                                            B. 13-07-2018       E.
                                                                                                                                                                                                                    buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.                                                                                                                                                                                                                              C . 27-08-2018      F.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tekening nr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12                                                                                                                                                     BT-05                                bnu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     formaat            schaal            getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A2              1:100             BR/JR/YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a lle m a t e n in h e t we r k t e co n tr ole r e n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                    balustrade hoogte ^.00 m boven vloerpeil:—                                                                                                                                                                                             balustrade hoogte ^.00 m boven vloerpeil:—                                                        balustrade hoogte ^.00 m boven vloerpeil:—                                                                              balustrade hoogte ^.00 m boven vloerpeil:—
             tot hoogte 0.70 m openingen passeren bol c0.10 m                                                                                                                                                                                       tot hoogte 0.70 m openingen passeren bol c0.10 m                                                  tot hoogte 0.70 m openingen passeren bol c0.10 m                                                                        tot hoogte 0.70 m openingen passeren bol c0.10 m
                    vanaf 0.70 openingen passeren bol c0.20 m                                                                                                                                                                                              vanaf 0.70 openingen passeren bol c0.20 m                                                         vanaf 0.70 openingen passeren bol c0.20 m                                                                               vanaf 0.70 openingen passeren bol c0.20 m
                                     geen opstapmogelijkheden                                                                                                                                                                                                               geen opstapmogelijkheden                                                                          geen opstapmogelijkheden                                                                                                geen opstapmogelijkheden
                             tussen 0.20-0.70 m boven vloerpeil                                                                                                                                                                                                     tussen 0.20-0.70 m boven vloerpeil                                                                tussen 0.20-0.70 m boven vloerpeil                                                                                      tussen 0.20-0.70 m boven vloerpeil
         horizontaal gemeten afstand vloer/balustrade c0.05 m                                                                                                                                                                               horizontaal gemeten afstand vloer/balustrade c0.05 m                                                   horizontaal gemeten afstand vloer/balustrade c0.05 m                                                                    horizontaal gemeten afstand vloer/balustrade c0.05 m
                       bovenregel geen onderbreking ^.10 m                                                                                                                                                                                                bovenregel geen onderbreking ^.10 m                                                                    bovenregel geen onderbreking ^.10 m                                                                                     bovenregel geen onderbreking ^.10 m

                        380                                     7810                                       250          1607       255      1607      255       1607           255                                                                                                                                                                             36930                                                                                                                                                                             380,

                    j38Q.Ş3                                    7408                                    225                                  6000                                 220                                                                         14577                                                               -205                                                           13018                                                 -220-                                           8508                                    93380,

                                                                                                                          p                   p                     p




                                                                                                                                                                                       T

                                              J                         U                                                                                                                             N       N                     N           N                     N          N                       L               M                M                   M                          M                    L                    M              M                  M                     M                   M                      L




               J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           J




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       r».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       VD
               J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           J           cn




                                                                                                             X \
               J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       appartei




                                                                                                                                                                                                  C                        C                           C                     C                               D               D                D                   D                    D
                        380 93                                 7408                                    220       1280                                                   1250     220                                                                         14578                                                               205                                     8438                                          240   154                       220                                            8508                                    93 380

                        380                                            8750                                                                 3300                                                                               11790                                                                                                                                      17200                                                                                                                       8880                                       380

                                                                   9130                                                                     3940                                                                                                                                                                                                            38250

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gesloten trap
   optische rookmelder (volgens NEN 2555)                         balustrade hoogte ^.00 m boven vloerpeil:-                                                                                    gesloten trap                                                                                                                                                            balustrade hoogte ^.00 m boven vloerpeil:                                    trap b = 1200 mm                                                     optische rookmelder (volgens NEN 2555)
                  aansluiten op electranet                 tot hoogte 0.70 m openingen passeren bol c0.10 m                                                                                     trap b = 1200 mm                                                                                                                                                  tot hoogte 0.70 m openingen passeren bol c0.10 m                                    optrede = ±185 mm                                                    aansluiten op electranet
                                                                  vanaf 0.70 openingen passeren bol c0.20 m                                                                                     optrede = ±185 mm                                                                                                                                                        vanaf 0.70 openingen passeren bol c0.20 m                                    aantrede =240 mm
                                 gesloten trap                                    geen opstapmogelijkheden                                                                                                                                                                                                                                                                                geen opstapmogelijkheden
                                                                                                                                                                                                aantrede =240 mm                                                                                                                                                                                                                                      vrije hoogte boven de trap min. 2300 mm
                            trap b = 1200 mm                              tussen 0.20-0.70 m boven vloerpeil                                                                                    vrije hoogte boven de trap min. 2300 mm                                                                                                                                           tussen 0.20-0.70 m boven vloerpeil                                  afstand klimlijn tot zijkant trap min. 300 mm
                          optrede = ±202 mm                                                                                                                                                     afstand klimlijn tot zijkant trap min. 300 mm
                                                       horizontaal gemeten afstand vloer/balustrade c0.05 m                                                                                                                                                                                                                                                  horizontaal gemeten afstand vloer/balustrade c0.05 m                                     min. breedte tredevlak tpv klimlijn 230 mm
                           aantrede ^85 mm
                                                                     bovenregel geen onderbreking ^.10 m                                                                                        min. breedte tredevlak tpv klimlijn 230 mm                                                                                                                                 bovenregel geen onderbreking ^.10 m                                        min. breedte tredevlak 50 mm
   vrije hoogte boven de trap min. 2100 mm
afstand klimlijn tot zijkant trap min. 300 mm                                                                                                                                                   min. breedte tredevlak 50 mm                                                                                                                                                                                                                          trapleuning hoogte 1000 mm
min. breedte tredevlak tpv klimlijn 230 mm                                                                                                                                                      trapleuning hoogte 1000 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      optische rookmelder (volgens NEN 2555)
             min. breedte tredevlak 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             aansluiten op electranet
                                                                      optische rookmelder (volgens NEN 2555)
               trapleuning hoogte 1000 mm
                                                                                     aansluiten op electranet




                                                                                                          APPARTEMENT E                              APPARTEMENT F                         APPARTEMENT G                          APPARTEMENT H                                      TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN EN NEN NORMEN
                        VERDIEPING Z nieuwe situatie                                                      114m 2 BVO                                 142m 2 BVO                            97m2 BVO                               88m2 BVO
                                                                                                          98,97m2 GO                                 126,29m2 GO                           86,30m2 GO                             73,37m2 GO                                          -     binnendeuren minimaal 850x2300 mm uitgezonderd de
                                                                                                          h 7,00m2 berging los                       h 7,00m2 berging los                  h 7,00m2 berging los                   h 7,00m2 berging los                                      meterkast.
                                       noordpijl                                                                                                                                                                                                                                      -     trappen confrom NEN 3509, moeten voldoen aan art. 2.30
                                                                                                          E1       hal                                                                                                                                                                      lid 1Vm4 en art. 2.31 volgens bouwbesluit. leuning aan
                                                                                                          E2       toilet                            F1     hal                            G1      hal                                                                                      weerszijde. traphek, spijlen hekwerk h.o.h. 100mm,
                                                                                                          E3       keuken                            F2     toilet                         G2      toilet                         H1      hal                                               1000mm hoog.
                                       bestaande wand                                                     E4       zit- en eetkamer                  F3     keuken                         G3      keuken                         H2      toilet                                      -     meterruimte conform NEN 2768 en 3678.
                                                                                                          E5       slaapkamer 1                      F4     zit- en eetkamer               G4      zit- en eetkamer               H3      keuken                                      -     elektra installatie volgens NEN 1010.
                    IWWM               nieuwe gevel metselwerk                                            E6       hobbyruimte                       F5     slaapkamer 1                   G5      slaapkamer 1                   H4      zit- en eetkamer                            -     stookruimte conform NEN 2757 verwarmingstoestel.
                                                                                                          E7       badruimte                         F6     slaapkamer 2                   G6      hobbyruimte                    H5      slaapkamer                                  -     luchtverversing toilet, badHverblijfsruimtes confrom NEN
                                 ŢŢ]   nieuwe wand constructief                                           E8       wasruimte                         F7     badruimte                      G7      badruimte                      H6      badruimte                                         1087.
                                                                                                          E9       berging                           F8     wasruimte                      G8      wasruimte                      H7      wasruimte/berging                           -     inbraakveiligheid conform NEN 5096 weerstandsklasse ll.
                                       nieuwe wand constructief h
                                                                                                                                                     F9     berging                                                                                                                   -     telefoon-, radio- en televisie-aansluiting te paatsen vlgs.
                                       voorzetwand metalstud
                                                                                                                                                                                                                                                                                            nadere opgave.
                    1              1   lichte scheidingswand metalstud                                                                                                                                                                                                                      binnenriolering conform NEN 3215-3216
                                       lichte scheidingswand (schacht) metalstud                                                                                                           VOORKOMEN CRIMINALITEIT                                                                          mechanische ventilatie, keuken, toiletruimtes, badruimtes,
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ventilatie unit geplaatst in technische ruimte.                                                                                                                                                                                                 BOB
                                       60 min brandwerend                                                                     gebruiksoppervlakte woonfunctie
                                                                                                                                                                                                                                                                                            wandtegels in toiletruimtes en badruimte tot onderkant                                                                                                                                                                                          RO MIJ NDERS
                    ________           lichte woningscheidende wand metalstud                                                                                                               -      Een toegang van een te bouwen woongebouw heeft
                                       60 min brandwerend                                                                                                                                          een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder                                      plafond. vloeren waterdicht tegelwerk, plafonds                                                                                                                                                                                                 ARCHITECTUUR + INTERIEUR
                                                                                                                                                                                                   sleutel kan worden geopend.                                                              waterbestendig stucwerk.                                                                                                                                                                                                       Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                    1              1   voorzetwand Rc > 4,5 WZm2K                                                                                                                                                                                                                           sanitaire ruimtes afsluitbaar conform bouwbesluit.
                                                                                                                              gebruiksoppervlakte overige functie                           -      Het woongebouw heeft aan de buitenkant een                                                                                                                                                                                                                                                                              www.bobromijnders.nl
                                                                                                                                                                                                   voorziening waarmee een signaal kan worden                                               dorpel hoogteverschil bij voordeur te hoogste 0,02 m.
                                       60 min brandwerend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  opdrachtgever     :amilie Jacobis
                                                                                                                                                                                                   gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk                                                woning voorzien van rookmelders aangesloten op elektranet
                                                                                                                                                                                                                                                                                            volgens NEN 2555.                                                                                                                                                                                                                                Boningstraat 24 6644 KK EWIJK
                                       perceelgrens                                                                                                                                                verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen
                                                                                                                              gebruiksoppervlakte gemeenschappelijk functie                        woonfunctie waarneembaar is.                                                             dubbele beglazing hr+H, u-waarde= 1.1.
                                                                                                                                                                                            -      Het woongebouw heeft een spreekinstallatie die                                           berekening en uitvoering stalen constructie, draagwanden,                                                                                                                                                                      project           Herbestemming 'de Duivendonck'
                                       brandwerende deur zelfsluitend 60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 te Ewijk
                                                                                                                                                                                                   vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke                                            lateien en houten balken volgens opgave constructeur.
                                                                                                                                                                                                   ruimte van een op die toegang aangewezen                                                 positie installaties, mechanische ventilatie en rookmelders
                                       brandwerende deur 30 min                                                               verblijfsgebied woonfunctie                                          woonfunctie kan worden bediend en geopend.                                               te bepalen in overleg met installateur                                                                                                                                                                                         onderdeel         Nieuwe situatie verdieping h
                                                                                                                                                                                            -      Een afsluitbare toegang van een bestaand                                                 de drinkwater en warmwater voorzieningen voor NEN 1006                                                                                                                                                                                           bouwbesluit toetsing
                                       deur zelfsluitend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   datum             A. 07-05-2018       D.
                                                                                                                                                                                                   woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             B. 13-07-2018       E.
                                                                                                                                                                                                   buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             C.                  F.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tekening nr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BT-06                                bnh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  formaat         schaal            getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A2           1:100             BR/JR/YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                  balustrade hoogte ^.00 m boven vloerpeil:
                                                                                                  tot hoogte 0.70 m openingen passeren bol c0.10 m
                                                                                                  vanaf 0.70 openingen passeren bol c0.20 m
                                                                                                  geen opstapmogelijkheden
                                                                                                  tussen 0.20-0.70 m boven vloerpeil
                                                                                                  horizontaal gemeten afstand vloer/balustrade c0.05 m
                                                                                                  bovenregel geen onderbreking ^.10 m




                                                                       gesloten trap
                                                                       als bestaand
                                                                       indien niet aanwezig trapleuning
                                                                       plaatsen hoogte 1000 mm




                                            lergkeldèi




    ZOLDER | nieuwe situatie                                       KELDER | nieuwe situatie
    ZOLDER | TECHNISCHE RUIMTE                                     BERGKELDER
    506m2 BVO                                                      79m2 BVO
    239,88m2 GO                                                    64,98m2 GO




                                                                                                                                                                           BOB

                       bestaande wand                                                                                                                                      ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                           ARCHITECTUUR + INTERIEUR
                       nieuwe gevel metselwerk                                                                                                           Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                         www.bobromijnders.nl
V////A                 nieuwe wand constructief
                                                                                                                                                         opdrachtgever      Familie Jacobs
                       nieuwe wand constructief h                                                                                                                           Koningstraat 24 6644 KK EWIJK
                       voorzetwand metalstud
                                                                             gebruiksoppervlakte woonfunctie
i             i        lichte scheidingswand metalstud                                                                                                   proj ect           Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                            te Ewijk
i             i        lichte scheidingswand (schacht) metalstud
                        60 min brandwerend
................        lichte woningscheidende wand metalstud               gebruiksoppervlakte overige functie                                         KondEeWrdIeJeKl   Nieuwe situatie zolder en kelder h
                                                                                                                                                         ___________       bouwbesluittoetsing
-------------           60 min brandwerend
                                                                                                                                                          datum            A. 07-05-2018       D.
i                  i   voorzetwand Rc > 4,5 W^2K                                                                                                                           B. 13-07-2018        E.
                                                                                                                                                                           C.                   F.
                                                                             gebruiksoppervlakte gemeenschappelijk functie
                       60 min brandwerend                                                                                                                tekening nr

                       brandwerende deur zelfsluitend 60 min
                                                                             verblijfsgebied woonfunctie
                       brandwerende deur 30 min
                                                                                                                                                              formaat            schaal           getekend
                                                                                                                                                                 A2              1:100               BR
                       deur zelfsluitend
                                                                                                                                                         all e maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     26290

              200_____________ 3200_____________ 200_________ 2400_________ 200_________________ 3890_________________ (__________________ 4010__________________ (__________________ 4010__________________ t__________________3970__________________t__________________ 4010_________________ 200




                           berging                         berging                                                                                                       fietsenberging




              BERGINGEN/ bestaande situatie


2900+




    peiL^




              VOORGEVEL / bestaand                                                                                                                                                                                                                                                                          RECHTER ZIJGEVEL Z bestaand

2900+


2300+




    -PEiif0




              LINKER ZIJGEVEL Z bestaand                                        ACHTERGEVEL Z bestaand




                                                                                                                                                     26290
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BERGINGEN
              200_____________ 3200_____________ 200_________ 2400_________ 200_____________ 3234_____________ 100_____________ 3230_____________ 100_____________ 3230_____________ 100_____________ 3230_____________ 100_____________ 3230______________^______________3234_____________ 200                                           87m2 BVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Woning          berging GO m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A               9,06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      O'                                  B               9,09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          C               9,09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          D               9,06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          E               9,06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          F               9,06
o   o                                                                                                                                                                                                                                                                                                 to
o
m
    o                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          G               6,96
    00
m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H               9,28



    CK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LD’
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      r-.                                               gebruiksoppervlakte woonfunctie




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gebruiksoppervlakte overige functie

              BERGINGEN/ nieuwe situatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gebruiksoppervlakte gemeenschappelijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        functie
2900+1


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        verblijfsgebied woonfunctie

                       1111111111111      liiiiiiiiiiiil      lllllllllllll




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            constructie conform opgave constructeur

    peiĻ^q

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BOB

              VOORGEVEL Z nieuw                                                                                                                                                                                                                                                                             RECHTER ZIJGEVEL Z nieuw                      ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ARCHITECTUUR * INTERIEUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          www.bobromijnders.nl
2900+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          opdrachtgever    Familie Jacobs

2300+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          project          Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           te Ewijk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          onderdeel        Bestaande en nieuwe bergingen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          datum            A. 07-05-2018       D.
    -PElif0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B.                  E.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C.                  F.


              LINKER ZIJGEVEL Z nieuw                                           ACHTERGEVEL Z nieuw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          tekening nr




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              formaat            schaal             getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A2              1:100                 YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                 bestaande betonvloer
                          d= 120 mm


                                                        O.ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   O.ST.


                                               075 g.st.o       «075 vw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     N
                                                                                                                                                                                                        050 fo


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     betonbalk 200x400 mm                075 vw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                op de vloer                       075
                                                                                betonbalk 200x400 mm
                                                                                           op de vloer                                                                                                                                                                                                                                       wap. 3016 b/o
                                                                                        wap. 3016 b/o                                                                                                                                                                                                                                             208 flank
                                                                                             208 flank                                                                                                                                                                                                                                      08-250 beugels
                                                                                       08-250 beugels                                                                                       075 do                                                                                                                             conform opgave constructeur

                           075 do                                         conform opgave constructeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          075


                                                                                                                                                                                                                                                                    0110 w.c.    050 fo. ^                                075
                                                                                                                                                                                                                                            075 do. | |   050 fo.   0_________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HE220A onder de vloer
                       050 fo                                                                                                               0110 stl
                                                                                                                                                                                                                                                                                             075 vw
                                        075 dm+'wmo   050 fo.              0l|10 stl                                                            0110 w.c.         050 fo. 075 dm+wm                                                                                                                                                                           110 Stk   075 d 3050 fo

                                                                      0İİ0 W.c.                                                                                                                                                                                                              075 gst

                                                                                                                                                                                                                        075 vw                                                                                                                                               0110 w.c
                                                                                                                                                                                                                                 075 gst.                                        . U .


                                                                                               HE220A onder de vloer




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     V
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hwa als bestaand




                                                                                                                                                                           bestaande riolering
                                                                                                                                                                           DWA naar gemeenteriool
                           bestaande holle baksteen vloer 105 mm
                                                                                                                                               bestaande HWA               (kleur grijs) aansluiten op bestaande druk
                                                                                                                       (kleur bruin) is bestaande aanluiting op            riolering eventueel met een pompput op
                                                                                                                                             gemeentelijk riool            locatie e.e.a. in overleg met gemeente
            BEGANE GROND VLOER

        ^r
                __




                                200




      38C                                                                      330




200




                                                                                                                                                                         “ O
                                                                                                                                                                         *c U




                                                                                                                                                         "O O 60
                                                                                                                                                          coc                                                                                                                                                                                                                             constructie conform opgave constructeur
                                                                                                                                                            'P
                                                                                                                                                          ro "O




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ”|          BOB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ARCHITECTUUR -H INTERIEUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        www.bobromijnders.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        opdrachtgever      Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        project            Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           te Ewijk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        onderdeel          Constructie begane grond vloer en
        KELDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kelder + riolering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        datum              A. 07-05-2018       D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B. 13-07-2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tekening nr
                                                                                                                                                       controleput
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BT-09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            formaat             schaal           getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A2               1:100               YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        all e maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                   kolom 80x80x5 mm                                                    kolom 80x80x5 mm




                                                                                             L150.150.15
      bestaande betonvloer                            oplegplaat                                                                                      bestaande betonvloer                                                                                  bestaande betonvloer                                                                                     bestaande betonvloer
               d= 160 mm                              200x300x15 mm                                                                                            d= 160 mm                                                                                             d= 160 mm                                                                                                d= 200 mm




                                 afz. afzuigk. (

                                                                                                                                                                                                  b betonbalk 200x400             b betonbalk 200x400                                    b betonbalk 200x400                                                       b betonbalk 200x400
                                                                                                                                                                       50 fo.

                                                                                                                                                afz. bk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              fz. afzuigk. 075 vw.      075 gst.
                                                      afz. ke



                                         BL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         afz. keu.

                                                                                            L150.150.15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   afz. wsr.



                                                     afz. wasr.
           afz. bk.                                                                                                                                                                                                                             afz. keu.                                                                                            afz. bk.
                                                                                                                  0110 stl.
                                                                   050 fo.                                                                                                                                                                                                         afz. afzuigk.                                         110 stl.
                                                                             110 stl.                                 ^110 wc.    050                                                                                                                               afz. keu.
                                                                                                                                                                                                                              afz. bk.
                                                                                                                           afz. wc.                                                           oplegplaat
                                                                  afz. wc.                                                                                                                    300x200x15 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      afz. wsr.         afz. wc.
                                                                                                                                                                                                               HE220B                                                BL2
                                                                                                                                                                  afz. afzuigk.


                                                                                                                                                                                                                                 opleglengte
                                                                                                    L150.100.10
                                                                                                                                                                                                                                 250 mm
                                                                                                                                                                                  afz. keu.

                                                                                                                                                                                                        b betonbalk 200x400                                                                             b betonbalk 200x400

                                                                                                                                          BL2                     BL2              BL2
                                                                                        bestaande balk 380x350

                                                                                                                                 L1       L1                      L1                L1


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hwa als bestaand




                                                           bestaande betonvloer
                                                                    d= 160 mm




1E VERDIEPINGSVLOER

                      spanrichting staalplaat betonvloer Comflor 210
                      vloerdikte 280 mm        Qg^,40 KN/m2
                                               Qqe= 3,00 KN/mŕ incl. lichte wanden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              constructie conform opgave constructeur
BL1                   betonlatei 100x150 mm zelfdragend
BL2                   betonlatei 200x185 mm zelfdragend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BOB
L1                    L 100.100.10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ARCHITECTUUR + INTERIEUR
b                     bestaande latei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            www.bobromijnders.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opdrachtgever      Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            project            Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               te Ewijk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            onderdeel          Constructie 1e verdiepingsvloer +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               riolering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            datum              A. 07-05-2018       D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               B.                  E.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C.                  F.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tekening nr




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                formaat             schaal           getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A2               1:100               YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            all e maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                             bestaande betonvloer
                                                                                      d= 160 mm
                                                                                          6360+p




                                                                                                                                                                                                          b betonbalk 350x450             b betonbalk 350x450                            b betonbalk 350x450                                                                          b betonbalk 350x450

                                                                                  opleglengte
                                                                                  250 mm
                                 afz. keu.                                                                                                               afz. bk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        afz. afzuigk.
            afz. afzuigk.^

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        afz. keu.

                                                                                      kolom 80x80x5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   afz. wsr.

                                             afz. wasr.                                                                                                                                                                                                  afz. wc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    090 stl.
       afz. bk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         afz. bk.


                                                                                                                          090 stl.                                                                                                                                                 afz. afzuigk.                                                      090 stl.
                                                                                                                                                                                                                                                                    afz. keu.
                                                          090 stl.                                                                                                                                                                    afz. bk.
                                                                                                                                ja   afz. wc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ! afz. Wc.
                                                                     parin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 afz. wc.
                              040 cv.                                                                 040 cv.   040 cv.                                                                                                HE220B                                         BL2             040 cv.            040 cv.               HE220B 040 cv. 040
                                                                                                                                                                           afz. afzuigk.


                                                                                HE160A

                                                                              opleglengte 150 mm                                                                                           afz. keu.ļ

                                                                                                                                                                                                                b betonbalk 350x450                                                                   b betonbalk 350x450




                                                                                                                                                               trapgat dicht leggen                     opleglengte ž200 mm                opleglengte 250 mm                   opleglengte 200 mm
                                                                                                                                                dmv. balklaag 46x146 hoh. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                      hwa als bestaand
                                                                                                                                                                + 50 mm lewisvloer




2E VERDIEPINGSVLOER

                  spanrichting bestaande systeem vloer


BL1           betonlatei 100x150 mm zelfdragend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               constructie conform opgave constructeur
BL2           betonlatei 200x185 mm zelfdragend

L1            L 100.100.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BOB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ROMIJNDERS
b             bestaande latei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ARCHITECTUUR + INTERIEUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            www.bobromijnders.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opdrachtgever      Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            project            Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               te Ewijk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            onderdeel          Constructie 2e verdiepingsvloer +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ______________     riolering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            datum              A. 07-05-2018       D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               B. 13-07-2018       E.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C. 27-08-2018       F.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tekening nr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BT-11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                formaat             schaal           getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A2               1:100               YB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                            u u                                                               u u




                                                    ontl. stl.                                 ontl. stl.                                       itl.! stl.                                 ontl. stl.



                      Iwp   boiler   Iwp   boiler                Iwp   boiler   Iwp   boiler                      Iwp   boiler   Iwp   boiler                Iwp   boiler   boiler   Iwp




KAPPLAN

Bestaande gordingen 65x165 mm hoh ±1100 mm
Zonnepanelen max 20kg7m2

                                                                                                                                                                                                          constructie conform opgave constructeur



                                                                                                                                                                                                                        BOB

                                                                                                                                                                                                                        ROMIJNDERS
                                                                                                                                                                                                                        ARCHITECTUUR + INTERIEUR

                                                                                                                                                                                                        Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                        www.bobromijnders.nl

                                                                                                                                                                                                        opdrachtgever    Familie Jacobs
                                                                                                                                                                                                                         Koningstraat 24 6644 KK EWIJK


                                                                                                                                                                                                        project          Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                         te Ewijk


                                                                                                                                                                                                        onderdeel        Constructie kapplan + riolering

                                                                                                                                                                                                        datum            A. 07-05-2018       D.
                                                                                                                                                                                                                         B. 13-07-2018       E.
                                                                                                                                                                                                                         C.                  F.

                                                                                                                                                                                                        tekening nr


                                                                                                                                                                                                        BT-12
                                                                                                                                                                                                            formaat           schaal              getekend
                                                                                                                                                                                                               A2              1:100                 YB

                                                                                                                                                                                                        all e maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                             bestaande beton kolom                                                                           bestaande beton kolom                                                                                       waterkerende folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aluminium zetwerk
                         waterkerende folie                                                                  waterkerende folie                                                                              waterkerende folie
                         aluminium zetwerk                                                                   aluminium zetwerk                                                                               aluminium zetwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aluminium profiel
                           Aluminium profiel                                                                 Aluminium profiel                                                                               Aluminium profiel                                                                                           (Reynaers SL-38 o.g.)
                        (Reynaers SL-38 o.g.                                                                 (Reynaers SL-38 o.g.)                                                                           (Reynaers SL-38 o.g.)                                                                                       kleur RAL9004 signaalzwart
                 kleur RAL9004 signaalzwart                                                                  kleur RAL9004 signaalzwart                                                                      kleur RAL9004 signaalzwart
                                                                                                                                                                                                                                                               bestaande betonkolom
                                                                                                                                                                                                                                                           bestaande koper afwerking


                                                                                                                                                                                                                                                                    lucht dicht aansluiten




                                                                                                                                                                                                                                                                  aluminium zetwerk
                                                                                                                                                                                                                                                          kleur RAL9004 signaalzwart

                                                                                                                                                                                                                                                                        waterkerende folie

                       lucht dicht aansluiten
                                                                                                                                                                                                             lucht dicht aansluiten

                                                                                                                                                                                                                                                                    Aluminium profiel
                                                                                                                                                                                                                                                                 (Reynaers SL-38 o.g.)
                                                                                                                                                                                                                                                          kleur RAL9004 signaalzwart


                                                                                                          wandopbouw woningscheidende wand:
                          isoleren dagkanten                                                                                                                                                                isoleren dagkanten                                                                                          kokerprofiel conform opgave constructeur
                                                                                                          60 min brandwerend
                           pir-isolatie 30 mm                                                             (Knauf W115 2x75/205 60GW o.g.)                                                                   pir-isolatie 30 mm                                                                                          (60 min brandwerend bekleden)
                           gipsplaat 12.5 mm                                                              afwerking i.o.m. opdrachtgever                                                                    gipsplaat 12.5 mm                                                                                           steenwol-isolatie 30 mm
              afwerking i.o.m. opdrachtgever                                                                                                                                                                afwerking i.o.m. opdrachtgever                                                                              (Rockwool Conlit Steelprotect Board o.g.)
                                                                                                          2x gipsplaat 12.5 mm
                                                                                                          metalstud                                                                                                                                                                                                     brandwerende bekleding 12.5 mm
                     metalstud profiel 75 mm                   1313 75    5        75   1313              CW- en UW profielen 2x 75 mm hoh 600 mm                                                                                                                                                          250          (Promatec plaat o.g.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        afwerking i.o.m. opdrachtgever
                                                                                                          2x glaswol isolatie 60 mm
                                                              40         205                              (Acoustifit 16kg|m3 o.g.)
                                                                                                          2x gipsplaat 12.5 mm
                                                                                                          afwerking i.o.m. opdrachtgever

                               DETAIL 1 | woningscheidende wand -                                                                                               DETAIL 2 | kolom gevel - kozijnen                                                                                       DETAIL 3 | bestaand trappenhuis - hoek
                               kolom gevel                                                                                                                                                                                                                                              kozijnen

                                                                                                        lucht dicht aansluiten

                                                                                                        ruimte isoleren
          Aluminium profiel
       (Reynaers SL-38 o.g.)                                                                            hoeklijn tbv ondersteuning vensterbank
kleur RAL9004 signaalzwart
                                                                                                        luchtdicht membraam


        waterkerende folie                                                                                                                                       Aluminium profiel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DETAIL AANDUIDING
        aluminium zetwerk                                                                                                                                     (Reynaers SL-38 o.g.)
                                                                                                                                                       kleur RAL9004 signaalzwart                                                                                                                            3    5

      aluminium waterslag                                                                               wandopbouw Rc > 4,5 WZm2K:                                                                                               krimpnet                                                                                          2          1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                        beton bestaande wand
                                                                                                        voorzetwand geïsoleerd Ro4,5
                                                                                                        (Kingspan Kooltherm K118)
                                                                                                        gipsplaten 12,5 mm                                                                                                       verdieping vloeropbouw :
                                                                                                        afwerking i.o.m. opdrachtgever                                                                                           afwerking i.o.m. opdrachtgever
                                                                                                                                                                                                                                 zwevende cementdeklaag 80 mm incl. vloer cv
                                                                                                        verdieping vloeropbouw :                                                                                                 steenwolplaat 30 mm
                                                                                                        afwerking i.o.m. opdrachtgever                                                                                           (Rockwool Rockfloor Base 501 o.g.)
                                                                                                        zwevende cementdeklaag 80 mm incl. vloer cv                                                                              Staalplaat betonvloer Comflor 210
                                                                                                        steenwolplaat 30 mm                                                                                                      conform opgave constructeur
                                                                                                        (Rockwool Rockfloor Base 501 o.g.)                                                                                       Gyproc regels o.g.
                                                                                                        bestaande betonvloer 160 mm                                                                                              gipsplaten 9.5 mm
     mdf-plint 120x10 mm                                                                                afwerking i.o.m. opdrachtgever 1 +3810+                                                                                  afwerking i.o.m. opdrachtgever     1 +3810+


         ps-isolatie 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  constructie conform opgave constructeur
                                                                                                                                            +3700+                                                                            ^-------- 77-------- 77-------- 7,-------- 77--------77     1 +3700+
                                                                                                                                                     sandwichpaneel brandwerend
                                                                                                                                                       kleur RAL9004 signaalzwart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ”ļ        BOB
                                                                                                                                                          steenwol isolatie 120 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ROMIJNDERS
                                                                                                                                            İ3500+                                                                                                                                                                                                          ARCHITECTUUR H- INTERIEUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Waldeck Pyrmontsingel 77 6524 BA Nijmegen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         www.bobromijnders.nl
                                                SSnfB
        waterkerende folie
        aluminium zetwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 opdrachtgever      Familie Jacobs
                                        140
                                                                                                                                          Įİ3360+                                                                                                                                          +3380+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Koningstraat 24 6644 KK EWIJK

                                                                                                                                              lucht dicht + brandwerend aansluiten-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          project            Herbestemming 'de Duivendonck'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             te Ewijk
                                                                                               isoleren dagkanten                 verlaagd plafond                                                              L.150.150.15
          Aluminium profiel                                                                    pir-isolatie 30 mm                 tbv installaties                                                              conform opgave constructeur
       (Reynaers SL-38 o.g.)                                                                   gipsplaat 12.5 mm                  regelwerk                                                                     brandwerend 60 min bekleden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          onderdeel          Detail 1,2,3,4 en 5
kleur RAL9004 signaalzwart                                                                     afwerking i.o.m. opdrachtgever     gipsplaat 12.5 mm
                                                                                                                                  afwerking i.o.m. opdrachtgever                                                kokerprofiel                                                                                                              datum              A. 07-05-2018         D.
                                                                                                                                                                                                                conform opgave constructeur                                                                                                                  B.                    E.
                                                                                                                                                                 Aluminium profiel                                                                                                                                                                           C.                    F.
                                                                                                                                                              (Reynaers SL-38 o.g.)
                                                                                                                                                       kleur RAL9004 signaalzwart                                                                                                                                                         tekening nr



                                   80
                                                20 99

                                                        270
                                                                   234

                                                                              93
                                                                                                                                                                                      120   99   91   123
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BT-13
         DETAIL 4 | bestaande verdiepingsvloer - kozijn                                                                                                              DETAIL 5 | bestaand trappenhuis - nieuwe                                                                                                                                 formaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1:10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           YB
                                                                                                                                                                     verdiepingsvloer - kozijn                                                                                                                                            alle maten in het werk te controleren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>