<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       N                                                               Van Voordenpark 16
 ^             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.                           5301 KPZaltbommel
                                                                       T: 0418-572060
                                                                       info@verhoevenmilieu.nl
                                                                       www.verhoevenmilieu.nl
   Bodemonderzoek
   Bodemsanering
   Bouwstoffenkeuring
                         RAPPORT:
                         Diverse (bodem)onderzoeken
                         Houtduiflaan ong. (perceel B3922)te Beuningen
                         PROJECTNUMMER:
                         B20.7752
                         Versie: 01
I------ H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
                                                                                                                        Van Voordenpark 16
                                                                                                                        5301 KP Zaltbommel
                                                                                                                          TEL: 0418-572060
                                                                                                                    www.verhoevenmilieu.nl
                                                                                                                   info@verhoevenmilieu.nl
                                                                    RAPPORT:
                                                                    Diverse (bodem)onderzoeken,
                                                                    Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
                                                                    PROJECTNUMMER:
                                                                    B20.7752
                                                                    Versie: 01
                                                                    OPDRACHTGEVER:
                                                                    Chitekt
                                                                    DATUM:
                                                                    22 april 2020
               Auteur:                                                Autorisatie:
               J.P.G. Boerakker                                       ing. H.M.W. van der Donk
               Proj ectmedewerker                                     Senior projectleider
               Verhoeven Milieutechniek B.V.                          Verhoeven Milieutechniek B.V.
             B20.7752/R7752-01/JB
  Normec
■ ■VA        De informatie in deze rapportage mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of
             gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schríftelijke toestemming van de opdrachtgever.
AM BB
BRLS1KB 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                      2
SAMENVATTING
Chitekt heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek en een onderzoek naar asbest, inclusief historisch onderzoek, voor
de Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen.
De onderzoeken worden uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling en
bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de
normen NEN 5725:2017, NEN 5740/AE2016 en de NEN 5707:2015/02:2017.
Het doel van de diverse onderzoeken is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem (inclusief asbest) en vast te stellen of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan
tegen de voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplan wijziging.
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022,
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6).
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.
Conclusies historische gegevens
Uit de beschikbare historische gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
» Van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend van de bodemkwaliteit;
» Ten westen van de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn
     in de boven-, ondergrond en het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor zware
     metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetoond;
» Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat op de locatie naar verwachting één watergang en één
     weg aanwezig zijn geweest.
» Nabij de onderzoekslocatie zijn boomgaarden aanwezig geweest, waardoor de verdacht is
     voor wat betreft bestrijdingsmiddelen (OCB);
» De diverse boven-, ondergrondse tanks en vaten met (smeer)olie die volgens de ODR op de
     onderzoekslocatie aanwezig zijn (geweest), liggen volgens www.bodemloket,nl en de
     opdrachtgever op het naastgelegen perceel;
» Op de locatie is (asbestverdachte) bebouwing aanwezig geweest, waardoor de grond
     verdacht is op de aanwezigheid van asbest. Derhalve dient ter plaatse van de
     onderzoekslocatie een verkennend onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd conform de
     NEN 5707.                                                                       ~
» Momenteel is onbekend of grond zal worden afgevoerd, waardoor op aangeven van de
     opdrachtgever vooralsnog geen onderzoek op PFAS wordt uitgevoerd.
In verband met de voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging dient op basis van
bovengenoemde gegevens een verkennend bodemonderzoek, inclusief teeltlaagonderzoek,
uitgevoerd te worden conform de NEN5740, om de actuele bodemkwaliteit vast te leggen. Daarnaast
dient een verkennend onderzoek naar asbest conform de NEN 5707 te worden uitgevoerd om vast te
stellen dat er geen asbest in de bodem aanwezig is.
Conclusies en aanbevelingen
Verkennend bodemonderzoek
Algemene kwaliteit
Voor wat betreft een bodemverontreiniging met de NEN parameters, is de hypothese gesteld van
een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis
van de resultaten wordt de gestelde verdachte hypothese verworpen, aangezien in de bovengrond
maximaal licht verhoogde gehalten voor kobalt en nikkel zijn aangetoond. In de ondergrond en in
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                           s!W
                                                                             S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                      3
het grondwater zijn geen verhoogde gehalten voor de onderzochte parameters zijn aangetoond ten
opzichte van de betreffende achtergrondVstreefwaarden.
Zintuiglijk en analytisch zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van
ernstige verontreinigingen als gevolg van de voormalige watergang en voormalige weg. Naar
verwachting is voorafgaand aan de demping eventueel slib uit de watergang verwijderd en is de
watergang gedempt met gebiedseigen grond.
Teeltlaagonderzoek
In de teeltlaag zijn geen verhoogde gehalten voor de OCB parameters aangetoond ten opzichte
van de betreffende achtergrondwaarden. Op basis hiervan wordt de gestelde verdachte hypothese
voor het teeltlaagonderzoek eveneens verworpen.
Alle aangetoonde verhoogde gehalten op de onderzoekslocatie betreffen overschrijdingen van de
achtergrond- en/ streefwaarden. Aangezien de interventiewaarden niet worden overschrijden, zijn
ons inziens geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.
Verkennend onderzoek naar asbest
Voor wat betreft het onderzoek naar asbest is de hypothese gesteld van een verdachte locatie met
betrekking tot het voorkomen van een asbestverontreiniging. Op basis van de
onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien zowel zintuiglijk (fractie
> 20 mm) als analytisch (fractie < 20 mm) geen asbest is aangetoond ^ 2,0 mg/kg d.s.).
Algehele conclusie en aanbevelingen
Met de uitgevoerde onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ten
behoeve van de voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging ter plaatse van de
Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen, in voldoende mate onderzocht.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ons inziens geen bezwaren tegen de voorgenomen
herontwikkeling en bestemmingswijziging, rekening houdend met onderstaande aanbeveling.
Eventueel vrijkomende grond kan op de onderzoekslocatie worden hergebruikt met inachtneming
van de regels uit het Besluit bodemkwaliteit.
Bij eventuele afVoer van grond van de locatie is het naar verwachting noodzakelijk een
aanvullend onderzoek naar PFAS uit te voeren.
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en elders tijdelijk wordt opgeslagen en/of wordt
toegepast, kan in overleg met het bevoegd worden bepaald of voorliggend onderzoek in
combinatie met een aanvullend onderzoek naar PFAS afdoende is voor de acceptatie van de
grond. Indien dit niet afdoende is, dient alsnog een keuring conform het Besluit bodemkwaliteit te
worden uitgevoerd, alvorens een verwerkingslocatie kan worden geselecteerd.
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                           s!W
                                                                             S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                   4
INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING................................................................................................................................................ 2
1.    INLEIDING....................................................................................................................................................5
2.    DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN................................................................................... 5
3.    LOCATIEGEGEVENS................................................................................................................................ 5
   3.1. Algemene gegevens.......................................................................................................................................... 5
   3.2. Historisch onderzoek (NEN 5725)....................................................................................................... 5
4.    BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE............................................................................................ 7
   4.1. BODEMOPBOUW............................................................................................................................................7
   4.2. GEOHYDROLOGIE.........................................................................................................................................7
5.    HYPOTHESE.................................................................................................................................................7
6.    OPZET VAN HET ONDERZOEK............................................................................................................. 8
   6.1. Onderzoeksstrategie diverse onderzoeken......................................................................................... 8
   6.2. Veldwerkzaamheden...................................................................................................................................... 8
7.    WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE......................................................................... 11
   7.1. Grond/grondwater........................................................................................................................................11
   7.2. Asbest..................................................................................................................................................................12
8.    LABORATORIIIMWERKZAAIV1HEDEN EN RESULTATEN............................................................ 13
   8.1. Zintuiglijke waarnemingen........................................................................................................................13
   8.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten................................................................... 13
   8.3. Interpretatie analyseresultaten........................................................................................................... 16
9.    CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.................................................................................................. 17
   9.1. Verkennend bodemonderzoek................................................................................................................... 17
   9.2. Verkennend onderzoek naar asbest........................................................................................................17
   9.3. Algehele conclusie en aanbevelingen.................................................................................................. 17
10.   REFERENTIES.....................................................................................................................................................18
BIJLAGEN
1.                  Situering in de regio
2.                   Situatieschetsen met geplaatste boringen, peilbuizen en proefgaten
3.                   Boorprofiel beschrijvingen
4.                   Analysecertificaten grond, grondwater en asbest
5.                   Streef-, achtergrond- en interventiewaarden grond en grondwater
6.                   Veldwerkformulieren onderzoek naar asbest
7.                   Relevante historische gegevens
          Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
          Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                                                                   s!W    S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                    5
1. INLEIDING
   Chitekt heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een
   verkennend bodemonderzoek en een onderzoek naar asbest, inclusief historisch onderzoek, voor
   de Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen.
   De onderzoeken worden uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling en
   bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de
   normen NEN 5725:2017 [1], NEN 5740/AE2016 [2] en de NEN 5707:2015/02:2017 [3],
   Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022,
   afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6).
   Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het
   bodemonderzoek.
   Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heren
   ing. H.M.W. van der Donk en J.P.G. Boerakker.
2. DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN
   Het doel van de diverse onderzoeken is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
   bodem (inclusief asbest) en vast te stellen of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan
   tegen de voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplan wijziging.
3. LOCATIEGEGEVENS
   3.1.       Algemene gegevens
   De locatie betreft het toekomstige woningbouwproject 'De Hutgraaf 2', gelegen op de hoek van
   de Houtduiflaan en de Burgemeester van Suchtelenstraat en ten zuiden van het zwembad De
   Plons in Beuningen. De onderzoekslocatie staat kadastraal bekend als gemeente Beuningen, sectie
   B, nummer 3922. De locatie is momenteel braakliggend en heeft een oppervlakte van circa
   9.118 nr.
   Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen naar bijlage 1.
   3.2.       Historisch onderzoek (NEN 5725)
   Voorafgaand aan het actualiserend bodemonderzoek is in februari-april 2020 een historisch
   onderzoek uitgevoerd door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. (VMT) conform
   de NEN 5725. Bij de gemeente Beuningen zijn historische gegevens opgevraagd en verkregen
   (d.d. 1 april 2020). De aangeleverde stukken zijn door VMT bestudeerd. Tevens zijn door VMT
   de websites www.topotiidreis.nl en www.bodemloket.nl bekeken. De relevante historische
   gegevens zijn opgenomen in bijlage 7.
   Voormalig, huidig en toekomstig bodemgebruik
   De locatie heeft in het verleden een agrarische functie gehad en is vervolgens bebouwd geweest
   en heeft later dienst gedaan als midgetgolfbaan. Momenteel is de onderzoekslocatie geheel
   braakliggend en zal in de toekomst naar verwachting worden herontwikkeld voor woningbouw.
   Bodemkwaliteitsgegevens
   Van de locatie zijn, zover als bekend, geen gegevens bekend van de bodemkwaliteit. In de
   omgeving zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en/of activiteiten bekend zoals hieronder
   beschreven.
   Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
   Rapporto, B20.7752 versre: 01 datum: 22 april 2020                     “   VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                  6
Houtduiflaan 30
Ten westen van de onderzoekslocatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Willems
Milieutechniek, kenmerk 9706.36/VO 1. d.d. juli 1997). Hieruit blijkt dat in zowel de boven- als
ondergrond geen verhoogde gehalten voor de onderzochte parameters zijn aangetoond. In het
grondwater zijn licht verhoogde gehalten voor chroom en lood aangetoond.
Houtduiflaan
Tevens ten westen van de onderzoekslocatie heeft de houtduiflaan deel uitgemaakt van een
grootschalig indicatief bodem- en asfaltonderzoek ten behoeve van diverse riooltracés
(Haskoning, kenmerk H2543.A0/R001/FH/SH0P, d.d. augustus 2000). In de boringen,
dichtstbijzijnde van de onderzoekslocatie, zijn licht verhoogde gehalten voor cadmium, nikkel,
PAK en minerale olie in de bovengrond aangetoond. In de ondergrond is maximaal een licht
verhoogd gehalte voor nikkel aangetoond en in het grondwater zijn maximaal licht verhoogde
gehalten aan zink en trichlooretheen aangetoond. Het asfalt is niet teerhoudend en kan indicatief
zowel koud als warm worden hergebruikt als categorie 1 bouwstof.
Patrijslaan (ong.)
Ten westen van de onderzoekslocatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
(Econsultancy, kenmerk 3013.001, d.d. 30 januari 2017). Hieruit blijkt dat in zowel de boven- als
ondergrond met bodemvreemde bijmengingen licht verhoogde gehalten voor nikkel, lood, zink,
PCB, PAK en minerale olie zijn aangetoond. In de zintuiglijk schone boven- en ondergrond zijn
geen verhoogde gehalten voor de onderzochte parameters aangetoond. In het grondwater is een
licht verhoogd gehalte voor barium aangetoond.
Historisch kaartmateriaal
Op basis van het historisch kaartmateriaal op www.topotiidreis.nl zijn op de onderzoekslocatie
één watergang en één weg aanwezig geweest.
Daarnaast zijn nabij ^ 25 m) de onderzoekslocatie boomgaarden aanwezig (geweest), waardoor
de teeltlaag op een deel van de onderzoekslocatie verdacht is op bestrijdingsmiddelen (OCB).
(Voormalige) bodembedreigende activiteiten (o.a. bovenVondergrondse brandstoftanks)
Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen bodembedreigende activiteiten aanwezig
(geweest). Ten noordoosten van de onderzoekslocatie is op basis van www.bodemloket.nl een
bovengrondse HBO-tank aanwezig (geweest) en werd ten noorden van de onderzoekslocatie
zuren en basen opgeslagen (1973-1986).
Asbest
Op de onderzoekslocatie is, op basis van www.topotiidreis.nl. voormalige (asbestverdachte)
bebouwing aanwezig geweest. Daarnaast is volgens de opdrachtgever op de locatie een
midgetgolfbaan aanwezig geweest.
Locatiebezoek
Tijdens het locatiebezoek, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden, zijn op de locatie, geen
bodembedreigende activiteiten aangetroffen of overige waarnemingen gedaan, die kunnen duiden
op een bodemverontreiniging.
PFAS
Op 8 juli 2019 de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk handelingskader
voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing verklaard. Dit heeft
gevolgen voor de acceptatie van grond en baggerspecie bij grondbanken en verwerkers. Dus
zodra er grond/slib van de locatie moet worden afgevoerd dient onderzoek plaats te vinden naar
PFAS (28 parameters) en/of GenX. Voorliggend plangebied is sowieso niet verdacht op het
voorkomen van Genx. Momenteel is onbekend of grond zal worden afgevoerd, waardoor op
aangeven van de opdrachtgever vooralsnog geen aanvullend grondonderzoek op PFAS wordt
uitgevoerd.
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapporto, B20.7752 versre: 01 datum: 22 april 2020                     “   VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                         7
   Conclusies historische gegevens
   Uit de beschikbare historische gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
   » Van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend van de bodemkwaliteit;
   » Ten westen van de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn
        in de boven-, ondergrond en het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor zware
        metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetoond;
   » Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat op de locatie naar verwachting één watergang en één
        weg aanwezig zijn geweest.
   » Nabij de onderzoekslocatie zijn boomgaarden aanwezig geweest, waardoor de verdacht is
        voor wat betreft bestrijdingsmiddelen (OCB);
   » De diverse boven-, ondergrondse tanks en vaten met (smeer)olie die volgens de ODR op de
        onderzoekslocatie aanwezig zijn (geweest), liggen volgens www.bodemloket.nl en de
        opdrachtgever op het naastgelegen perceel;
   » Op de locatie is (asbestverdachte) bebouwing aanwezig geweest, waardoor de grond
        verdacht is op de aanwezigheid van asbest. Derhalve dient ter plaatse van de
        onderzoekslocatie een verkennend onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd conform de
        NEN 5707.                                                                       ~
   » Momenteel is onbekend of grond zal worden afgevoerd, waardoor op aangeven van de
        opdrachtgever vooralsnog geen onderzoek op PFAS wordt uitgevoerd.
   In verband met de voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging dient op basis van
   bovengenoemde gegevens een verkennend bodemonderzoek, inclusief teeltlaagonderzoek,
   uitgevoerd te worden conform de NEN5740, om de actuele bodemkwaliteit vast te leggen. Daarnaast
   dient een verkennend onderzoek naar asbest conform de NEN 5707 te worden uitgevoerd om vast te
   stellen dat er geen asbest in de bodem aanwezig is.
4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE
   4.1.       Bodemopbouw
   Op de onderzoekslocatie is een circa 4 meter dikke deklaag aanwezig van Holocene afzettingen.
   Deze complexe eenheid bestaat uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand, klei en
   veen en een weinig grof zand. Het onderliggende goed doorlatende eerste watervoerende pakket
   is circa 18 meter dik en bestaat voornamelijk uit midden tot grof zand van de Formatie van
   Kreftenheye. Het eerste watervoerende pakket wordt van het tweede watervoerende pakket
   gescheiden door een circa 5 meter dikke scheidende laag bestaande uit zandige klei, klei en
   midden zand van de Formatie van Waalre. Hieronder bevindt zich een tweede watervoerend
   pakker tot circa 54 m-mv [4].
   4.2.       Geohydrologie
   De onderzoeklocatie heeft naar verwachting een noordelijk gerichte grondwaterstroming in het
   (ondiepe) grondwater richting de Waal. De stromingsrichting van het oppervlakte grondwater
   wordt beïnvloed door lokale factoren, zoals het drainagepatroon, oppervlaktewater, de ligging van
   rioleringen en de aanwezigheid van zandlichamen (voor kabels, leidingen en funderingen).
   De onderzoekslocatie is niet gesitueerd binnen een grondwaterbeschermingsgebied.
5. HYPOTHESE
   Op basis van de beschikbare informatie wordt momenteel voor de locatie de hypothese gesteld
   voor een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodem- en
   asbestverontreiniging. Hierbij betreffen de voormalige watergang, voormalige weg en de
   voormalige boomgaarden (OCB) in de omgeving een aandachtspunt.
   Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
   Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                              s!W
                                                                                S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                         8
6. OPZET VAN HET ONDERZOEK
   6.1.       Onderzoeksstrategie diverse onderzoeken
   Algemene kwaliteit
   Voor de algemene bodemkwaliteit is uitgegaan van de NEN 5740/Al voor een verdachte niet-
   lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE-NL) met een
   maximale oppervlakte van 1 ha. Hierbij worden de boringen minimaal doorgezet tot 1,0
   m-mv.
   Voormalige watergang en voormalige weg
   Aanvullend worden 2 dwarsraaien van ieder 3 boringen tot 2,0 m-mv per raai verricht ter plaatse
   van de vermoedelijke ligging van de voormalige watergang en voormalige weg. Hiervoor is
   vooralsnog geen extra NEN-pakket opgenomen.
   Teeltlaagonderzoek
   Daarnaast wordt de teeltlaag afzonderlijk bemonsterd en zijn aanvullende grondanalyses op OCB
   opgenomen in verband met de voormalige boomgaarden nabij de locatie.
   Onderzoek naar asbest
   Voor het verkennend onderzoek naar asbest wordt uitgegaan van de NEN 5707/C2 voor een
   diffuse locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging (maximaal 1 ha).
   Ten behoeve van het onderzoek naar asbest worden proefgaten gegraven met een omvang van 0,3
   m x 0,3 m tot minimaal 0,5 m-mv, waarbij enkele proefgaten dieper worden doorgeboord tot in de
   onverdachte/ongeroerde ondergrond. Zintuiglijk kan tot 20 mm worden beoordeeld of
   asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Voor de fractie < 20 mm dient dit middels een analyse
   te worden geverifieerd. Ten behoeve van het onderzoek naar asbest wordt tevens een locatie- en
   maaiveldinspectie uitgevoerd.
   Van de meest verdachte grondlagen uit de proefgaten, worden diverse mengmonsters
   samengesteld voor analyses op asbest conform NEN 5898:2015 (fractie < 20 mm).
   De veld- en laboratoriumwerkzaamheden voor de diverse onderzoeken worden zoveel mogelijk
   gecombineerd.
   6.2.      Veldwerkzaamheden
   Algemeen ļ certificering
   Bodem Expert B.V. (certificaatnummer: K97733/01, afgegeven door Kiwa) en Verhoeven
   Milieutechniek B.V. (certificatienr: EC-SIK-20250 geldig tot 20-06-2022, afgegeven door
   Normec Certification) zijn gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. De veldwerkzaamheden zijn
   uitgevoerd onder certificaat conform de geldende NEN/NPR-normen, conform BRL SIKB 2000
   (versie 6), protocol 2001, het plaatsen van handboringen en peilbuizen (versie 6) en protocol 2002
   (versie 6): het nemen van grondwatermonsters. De veldwerkzaamheden ten behoeve van het
   verkennend onderzoek naar asbest zijn eveneens uitgevoerd conform de geldende NEN/NPR-
   normen, BRL SIKB 2000 (versie 6), protocol 2018: locatie-inspectie en monsterneming van
   asbest in bodem (versie 6). Tevens is Bodem Expert B.V. gecertificeerd voor het plaatsen van
   machinale boringen (i.v.m. het aanwezige grind) conform de BRL SIKB 2101, protocol 2101-A:
   mechanische boringen zonder waterdruk (versie 4) volgens certificaatnummer K97734/02 (geldig
   vanaf 17-02-2018).                                                    "                           ~  "
   Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
   Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                              s!W
                                                                                S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        9
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een machinale boorinstallatie, schop en
Edelmanboor. Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op
het voorkomen van puin en/of asbest (fractie > 20 mm).
In tabel 6.1 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en gecertificeerde medewerker(s)
weergegeven.
Tabel 6.1: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen
 Data                               Bedrijf                              Gecertificeerde                  Protocol BRL
                                                                         medewerker(s)                    SIKB
 2 april 2020                       Bodem Expert B.V.                   De heer M. Scholten               2001 (v. 6)
                                                                                                          2018 (v. 6)
 3 april 2020                       Bodem Expert B.V.                   De heer A. Beunk                  2101-A (v. 4)
  10 april 2020                     Verhoeven Milieutechniek B.V.       De heer D.W. Sluis                2002 (v. 6)
                                                                        De heer M.A.E1. van Baal          2002 (v. 6)
Verhoeven Milieutechniek B.V. en Bodem Expert B.V. hebben op geen enkele wijze belangen bij
de uitkomsten van het bodemonderzoek.
Verkennend bodemonderzoek
Grond
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn in totaal 26 boringen (B01 t/m B22)
geplaatst. Ten behoeve van het grondwateronderzoek zijn de boringen PB03 en PB 14 machinaal
dieper doorgezet en beiden afgewerkt met een peilbuis. In tabel 6.2 zijn de uitgevoerde
veldwerkzaamheden weergegeven.
Tabel 6.2: Uitgevoerde veldwerkzaamheden
                                                      Boringen! peilbuizen
 Circa 1,0 m-mv                             Circa 2,0 m-mv                           Peilbuis (filterstelling m-mv)
 B01. B02. B04. B05. B07. B09 t/m B13.      B06A-C. B08. B18A-C. B20                 PB03 (2.00 - 3.00)
 B15 t/m B17. B19. B21. B22                                                          PB 14 (2.00 -3.00)
De boringen B06A-C en B18A-C zijn ter plaatse van de voormalige watergang en/of voormalige
weg gesitueerd.
Grondwater
Het grondwater uit de peilbuizen PB03 en PB 14 is na een standtijd van minimaal een week en
twee keer afpompen op 10 april 2020 bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden volgens
de techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad
(pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn bepaald.
Verkennend onderzoek naar asbest
Ten behoeve van het onderzoek naar asbest is allereerst een locatie- en maaiveldinspectie
uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het maaiveld op de onderzoekslocatie gedeeltelijk is bedekt
met vegetatie ^ 2 cm, circa 50 0Zo). Derhalve heeft een efficiënte maaiveldinspectie ^ 25 %
zichtbaar) plaats kunnen vinden. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen
aangetroffen.
Ten behoeve van de onderzoeksopzet zijn in totaal 22 proefgaten (B01 t/m B22) met een afmeting
van 0,3 m x 0,3 m tot circa 0,5 m-mv gegraven. Voor de inspectie van de ondergrond zijn diverse
proefgaten doorgezet tot in de ongeroerde ondergrond. Om een bodemverontreiniging met asbest
vast te stellen is, per proefgat, de grove fractie ^ 20 mm) van het vrijgekomen materiaal
geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 20 mm) en puinrestanten. Er is geen
asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 20 mm) in de grond aangetroffen.
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                             s!W   S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                10
In het veld zijn vier grondmonsters samengesteld ten behoeve van het analytisch onderzoek naar
asbest in de fijne fractie ^ 20 mm). Een overzicht van het samengestelde grondmonster en de
zintuiglijke waarnemingen met bijbehorende analyse is in tabel 8.5 van hoofdstuk 8 weergegeven.
Met de plaatsing van de boringen, peilbuizen en proefgaten is rekening gehouden met de bekende
historische gegevens. De situatieschets met de geplaatste boringen, peilbuizen en gegraven
proefgaten is opgenomen als bijlage 2. De veldwerkformulieren van het verkennend onderzoek
naar asbest zijn opgenomen in bijlage 6.
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                           VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                        11
7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE
   7.1.       Grond/grondwater
   De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten
   gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De
   achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [5], De meest
   recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn
   vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [6] en worden gebruikt voor de toetsing
   van de analyseresultaten.
   De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame
   bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden
   kwaliteitsniveau voor het grondwater aan.
   De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame
   bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden
   kwaliteitsniveau voor de grond aan.
   De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
   mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.
   Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de
   gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater
   hoger te zijn dan de interventiewaarde.
   De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
   het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen
   aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch
   vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar
   gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet
   analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie
   met de overige analyseresultaten, ingeschat.
   Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond
   berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) I (interventiewaarde -
   achtergrondwaarde). Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door
   de streefwaarde. Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden.
   Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende
   worden afgeleid:
   u Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van
        bodemverontreiniging bevestigd.
   u Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige
        bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd
        door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden
        bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige
        bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te
        worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering.
   Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van toetsingswaarden voor PFAS aan de Regeling
   bodemkwaliteit [5] tot die tijd moet het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
   houdende grond en baggerspecie (meest recente versie 29 november 2019), worden gehanteerd.
   Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
   Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                              s!W
                                                                                S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                     12
In het tijdelijk handelingskader hergebruik is vastgesteld dat voor de functieklasse "landbouw/
natuur’ (achtergrondwaarde) voor PFOS een toepassingsnorm van 0,9 pg/kg d.s. wordt
gehanteerd en voor alle overige PFAS stoffen een toepassingsnorm van 0,8 pg/kg d.s. Voor de
functieklassen "wonen” en "industrie” geldt een toepassingsnorm van 7 pg/kg d.s. voor PFOA en
3 pg/kg d.s. voor de overige PFAS stoffen en GenX. Aanvullend wordt opgemerkt dat deze
gehalten door gebiedsspecifiek beleid zowel strenger als minder streng kunnen zijn.
Het is nu nog niet mogelijk om interventiewaarden voor PFAS te bepalen. Daarom heeft het
RFVM (d.d. 5 maart 2020) voorlopige waarden afgeleid: de Indicatieve Niveaus voor Ernstige
Verontreiniging (INEV). Met de INEV's kunnen gemeenten en provincies bepalen waar de
bodem ernstig verontreinigd is en of meer onderzoek nodig is. Als de concentraties onder de
INEV's blijven, zijn er doorgaans geen onaanvaardbare risico's voor mens of milieu.
7.2.      Asbest
De interventiewaarde voor asbest in de grond is vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli
2013 [6] en bedraagt 100 mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie (serpentijnconcentratie
vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie). De aangetroffen concentraties voor
asbestverdachte grondmonsters en aan asbestverdachte plaatmaterialen worden teruggerekend
naar het in het veld geïnspecteerde volume en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde
bodemsanering.
Indien tijdens de analyse van asbest in fijne fractie ^ 20 mm) blijkt dat er in een monster niet-
hechtgebonden asbest is aangetroffen en dat er losse vezels zijn aangetroffen in de fractie
< 500 pm, wordt in de NEN 5898 eveneens geadviseerd een onderzoek naar het aantal respirabele
vezels uit te voeren middels SEM analyse.
Als tijdens het onderzoek naar asbest in de grond een gewogen asbestgehalte van meer dan
 1.000 mg/kg d.s. (hechtgebonden) en/of meer dan 100 mg/kg d.s. (niet-hechtgebonden) wordt
aangetoond, moet op basis van de risicobeoordeling in de Circulaire bodemsanering per 1 juli
2013 [6] eveneens een onderzoek naar de respirabele vezels worden uitgevoerd.
Indien de gewogen asbestconcentratie groter is dan de halve interventiewaarde bestaat het
vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het uitvoeren van een nader
onderzoek naar asbest in de grond is dan verplicht. De hoogst berekende waarde binnen een
(deel)locatie is hiervoor bepalend.
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem indien de
berekende concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde. Het
vaststellen van de gemiddelde gewogen asbestconcentratie dient te worden uitgevoerd conform de
NEN 5707. Als respirabele vezels in de bovengrond (contactzone, of diepte
graafwerkzaamheden) worden aangetoond en het gewogen gehalte van 10 mg/kg d.s. wordt
overschreden is reeds sprake van "onaanvaardbare risico's buiten”.
Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van
toepassing is bij het vaststellen van de ernst.
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                           s!W
                                                                             S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 13
8. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN RESULTATEN
   8.1.       Zintuiglijke waarnemingen
   De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot maximaal 1,8 m­
   mv hoofdzakelijk uit matig tot sterk siltig, zwak tot sterk zandige klei, waarvan tot circa 0,5 zwak
   humeus en plaatselijk met sporen grind. Lokaal bestaat de bodem vanaf circa 0,5 m-mv tot circa
   0,8 m-mv hoofdzakelijk uit matig grof, zwak siltig en grindig zand. Vanaf maximaal 1,6 m-mv tot
   de maximaal geboorde diepte van 3,5 m-mv bestaat de bodem hoofdzakelijk matig grof, matig tot
   sterk grindhoudend zand, lokaal matig siltig.
   Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal
   aangetroffen. Een volledig overzicht van de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is
   weergegeven in tabel 8.1.
   Tabel 8.1: Zintuig įjke waarnemingen per boring! proe Fgat
    Boring         Proefgat     Diepte boring (m -mv)       Traject (m -mv)   Grondsoort Waargenomen bijzonderheden
    B01           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B02           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B04           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B05           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B06A          Nee           2.00                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B06B          Ja            2.00                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B06C          Nee           2.00                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B07           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B08           Ja            2.00                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B09           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B10           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    Bil           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B12           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B13           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    PB 14         Ja            3.50                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B15           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
                                                            0.50 - 1.00       Klei       sporen baksteen
    B16           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
                                                            0.50 - 1.00       Klei       sporen baksteen
    B17           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B18B          Nee           2.00                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B18C          Nee           2.00                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B19           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B20           Ja            2.00                        0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
    B21           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
                                                            0.50 - 1.00       Klei       sporen baksteen
    B22           Ja             1.00                       0.00 - 0.50       Klei       sporen baksteen
   Toelichting bij de tabel:
   Sporen                 < 1 %.
   Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgeboorde grond geen overige
   waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging
   (bijvoorbeeld olie-waterreacties en asbestverdacht (plaat)materiaal > 20 mm). De volledige
   boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3.
   8.2.      Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten
   De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van SYNLAB Analytics Sc
   Services B.V. te Rotterdam (grond, grondwater en asbest). De analysecertificaten zijn opgenomen
   in bijlage 4. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit.
   De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor
   grond en asbest in grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en worden
   gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten. Een volledig overzicht van de toetsings- en
   analyseresultaten voor de grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 5. Op de
   analysecertificaten zijn de in tabel 8.2 opgenomen opmerkingen geplaatst.
   Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
   Rapporto, B20.7752 versre: 01 datum: 22 april 2020                     “          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              14
Tabel 8.2: Opmerkingen analysecertificaten
  Certificaat   (Meng)-         Para­       Opmerking                     Toelichting
  nummer       monster          meter
 Asbest
  13227868      MMASB02         Asbest      Het aangeleverde              Er is minder dan 10 kg droge stof aan monstennateriaal
                                            analysemonster voldoet niet   aangeleverd (9,0 kg), waardoor de analyseresultaten
                                            aan de minimaal vereiste      mogelijk minder representatief zijn. Aangezien in het
                                            hoeveelheid volgens de eisen  mengmonster geen asbest 1 mg/kg d.s.) is
                                            in NEN5898 (hoofdstak 5).     aangetoond, wordt niet verwacht dat de eindconclusie
                                                                          van dit onderzoek hierdoor wordt beïnvloed.
Grond
Op basis van de onderzoeksopzet en de zintuiglijke waarnemingen tijdens de
veldwerkzaamheden, zijn de onderstaande grondmengmonsters samengesteld, geselecteerd en
geanalyseerd. Aangezien zintuiglijk de voormalige watergangen en de voormalige weg niet zijn
aangetroffen, zijn de grondmonsters van de raaiboringen meegenomen in de grondmengmonsters
van de algemene bodemkwaliteit.
De grondmengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 8.3 weergegeven.
Tabel 8.3: Overzicht grondmengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten
 (Meng-)       Omschrijving                          Boringen              Analysepakket                    Resultaten
 monster                                             (traject in (m -mv)                                          >l
Algemene kwaliteit
 MM01          Bovengrond, klei                      B01 (0.00-0.50)       NEN, L en H         Co. Ni
               Zintuiglijk: sporen baksteen          B04 (0.00 - 0.50)
                                                      B10 (0.00-0.50)
                                                     B12 (0.00-0.50)
 MM02          Bovengrond, klei                      B18A (0.00-0.50)      NEN, L en H         -                  -
               Zintuiglijk: -                        PB03 (0.00 - 0.50)
 MM03          Bovengrond, klei                      B06B (0.00 - 0.50)    NEN. L en H         Ni
               Zintuiglijk: sporen baksteen          B08 (0.00-0.50)
                                                      B16 (0.00-0.50)
                                                     B17 (0.00-0.50)
 MM04          Bovengrond, klei                      B13 (0.00-0.50)       NEN. L en H
               Zintuiglijk: sporen baksteen          B20 (0.00 - 0.50)
                                                      B22 (0.00 - 0.50)
                                                     PB14 (0.00-0.50)
 MM05          Ondergrond, klei                      B01 (0.50- 1.00)      NEN. L en H
               Zintuiglijk: -                        B06B (1.00- 1.50)
                                                      B08 (0.50 - 1.00)
                                                      B13 (0.50- 1.00)
                                                      B18A (1.00- 1.50)
                                                      B20 (1.00- 1.50)
                                                      PB03 (1.00 - 1.30)
                                                     PB14 (0.80 - 1.30)
 MM06          Ondergrond, zand                      B06B (1.80-2.00)      NEN. L en H
               Zintuiglijk: -                        B08 (1.70-2.00)
                                                      B18A (1.50-2.00)
                                                      B20 (1.70-2.00)
                                                      PB03 (1.80 - 2.00)
                                                      PB14 (0.50-0.80)
                                                     PB14 (1.60-2.00)
 Teeltlaagonderzoek naar bestrijdingsmiddelen
 MMOCB01 Teeltlaag, klei                             B01 (0,00-0,30)       OCB en H
               Zintuiglijk: sporen baksteen          B02 (0.00 - 0.30)
                                                     B04 (0.00 - 0.30)
                                                     B12 (0.00-0.30)
 MMOCB02       Teeltlaag, klei                       B06B (0.00 - 0.30)    OCB en H
               Zintuiglijk: sporen baksteen          B07 (0.00 - 0.30)
                                                     B09 (0.00 - 0.30)
                                                     B10 (0.00-0.30)
 MMOCB03       Teeltlaag, klei                       B16 (0.00-0.30)       OCB en H
               Zintuiglijk: sporen baksteen          B17 (0.00-0.30)
                                                     B19 (0.00-0.30)
                                                     PB 14 (0.00 -0.30)
 MMOCB04       Teeltlaag, klei                       B13 (0.00-0.30)       OCB en H
               Zintuiglijk: sporen baksteen          B20 (0.00 - 0.30)
                                                     B21 (0.00-0.30)
                                                     B22 (0.00 - 0.30)
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                              s!W  S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     15
Toelichting bij tabel 8.3:
NEN                    De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo],
                       nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen
                       (PCB) en minerale olie (MO);
OCB                    Organochloorbestrijdingsmiddelen;
L                      Lutum;
H                      Organische stof (humus);
AW                     Achtergrondwaarde;
I                      Interventiewaarde;
                       Niets waargenomen/aangetoond.
Grondwater
De grondwatermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 8.4
weergegeven.
Tabel 8.4: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater
  Peilbuis  Filterdiepte       GWS             PH           EC          Troebel-        Analyse-                  Resultaten
            (m -mv)            (m -mv)                      (pS/cm)     heid (NTU)      pakket                           >l
  PB03      2.50 - 3.50        168             6.5          379         2.7             NEN            -                 -
  PB 14     2.50 - 3.50        160             6.7          393         3.8             NEN            -                 -
Toelichting bij de tabel:
NEN                    Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo],
                       nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige
                       chloorkoolwaterstoffen (VOC1) en minerale olie (MO);
S                     Streefwaarde;
I                     Interventiewaarde;
-                     Niets aangetoond.
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC) en de troebelheid zijn niet
afwijkend van een natuurlijke situatie.
Asbest
Op het maaiveld en in de opgeboorde en opgegraven grond zijn zintuiglijk (fractie > 20 mm) geen
asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen.
Op basis van de onderzoeksopzet en de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden
zijn vier grondmonsters samengesteld. Alle grondmonsters zijn aangeboden aan het lab voor
analyse op asbest conform NEN5898:2015 (asbest in grond of puin in de fractie < 20 mm). De
samenstelling van het grondmonsters met zintuiglijke waarnemingen en de bijbehorende analyse
is in tabel 8.5 weergegeven.
Tabel 8.5: Samenstelling grondmonsters asbest
  Monstercode      Proefgaten                      Zintuiglijke waarnemingen          Traject      Soort     Analysepakket
                                                                                      (m -mv)
  MMASB01          B01, B04 t/m B07                Sporen baksteen                    0.00 - 0.50  Grond     Asbest in grond (s   10 kg)1
  MMASB02          B02, B12, B13, B21              Sporen baksteen                    0.00 - 0.50  Grond     Asbest in grond (s   10 kg)1
  MMASB03          B10, Bil. PB 14, B19, B20       Sporen baksteen                    0.00 - 0.50  Grond     Asbest in grond ('e  10 kg)1
  MMASB04          B08, B09, B15 t/m B17           Sporen baksteen                    0.00 - 0.50  Grond     Asbest in grond Çe   10 kg)1
Toelichting bij de tabel:
Sporen                 < 1"
                       Asbestanalyse conform NEN5898:2015: asbest in grond of puin < 20 mm.
De resultaten van de geanalyseerde grondmonsters en de gewogen hoeveelheid asbest
^ 20 mm, conform analysecertificaten) is weergegeven in tabel 8.6.
Tabel 8.6: Overzicht onderzochte grondmonsters en gewogen hoeveelheid asbest < 20 mm
conform analysecertificaat
  Monstercode            Soort                Hechtgebonden        Type                  Gemeten <20 mm          Totaal gewogen <20
                                                                                         (mg/lśg d.s.)           mm (mg/kg d.s.)
  MMASB01               -                     -                    -                     <2                      ■^2
  MMASB02               -                     -                    -                     <2                      <2
  MMASB03               -                     -                    -                     <2
  MMASB04               -                     -                    -                     o.2                     <2
Toelichting bij de tabel:
-          Niets aangetoond.
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapporto.: B20.7752 versre: 01 datum: 22 april 2020                         “                  VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                     16
8.3.      Interpretatie analyseresultaten
Grond
Algemene kwaliteit
In de mengmonsters MMO1 en MM03 van de sporen baksteen in de bovengrond (klei) zijn licht
verhoogde gehalten voor kobalt en/of nikkel aangetoond. De gehalten overschrijden de
betreffende achtergrondwaarden, maar blijven beneden de interventiewaarden alsmede de index
van 0,5 voor nader onderzoek. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde
gehalten ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden aangetoond.
In mengmonster MM02 van de zintuiglijk schone bovengrond (klei), in mengmonster MM04 van
de bovengrond met sporen baksteen (klei) en in de mengmonsters MM05 (klei) en MM06 (zand)
van de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen verhoogde gehalten voor de onderzochte
parameters aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden.
Teeltlaagonderzoek
In de mengmonsters MMOCBOl t/m MMOCB04 van de teeltlaag met sporen baksteen (klei) zijn
geen verhoogde gehalten voor de onderzochte OCB parameters aangetoond ten opzichte van de
betreffende achtergrondwaarden.
Grondwater
In de grondwatermonsters uit de peilbuizen PB03 en PB 14 zijn geen verhoogde gehalten voor de
onderzochte parameters aangetoond ten opzichte van de betreffende streefwaarden.
Asbest
Tijdens het onderzoek naar asbest is zintuiglijk (fractie > 20 mm) op het maaiveld en in de
opgeboorde en opgegraven grond geen asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen.
In de grondmengmonsters MMASB01 t/m MMASB04 van de bovengrond met sporen baksteen is
analytisch (fractie < 20 mm) geen asbest aangetoond ^ 2 mg/kg d.s.).
Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                           s!W
                                                                             S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                        17
9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
   9.1.       Verkennend bodemonderzoek
   Algemene kwaliteit
   Voor wat betreft een bodemverontreiniging met de NEN parameters, is de hypothese gesteld van
   een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis
   van de resultaten wordt de gestelde verdachte hypothese verworpen, aangezien in de bovengrond
   maximaal licht verhoogde gehalten voor kobalt en nikkel zijn aangetoond. In de ondergrond en in
   het grondwater zijn geen verhoogde gehalten voor de onderzochte parameters zijn aangetoond ten
   opzichte van de betreffende achtergrondVstreefwaarden.
   Zintuiglijk en analytisch zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van
   ernstige verontreinigingen als gevolg van de voormalige watergang en voormalige weg. Naar
   verwachting is voorafgaand aan de demping eventueel slib uit de watergang verwijderd en is de
   watergang gedempt met gebiedseigen grond.
   Teeltlaagonderzoek
   In de teeltlaag zijn geen verhoogde gehalten voor de OCB parameters aangetoond ten opzichte
   van de betreffende achtergrondwaarden. Op basis hiervan wordt de gestelde verdachte hypothese
   voor het teeltlaagonderzoek eveneens verworpen.
   Alle aangetoonde verhoogde gehalten op de onderzoekslocatie betreffen overschrijdingen van de
   achtergrond- en/ streefwaarden. Aangezien de interventiewaarden niet worden overschrijden, zijn
   ons inziens geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.
   9.2.       Verkennend onderzoek naar asbest
   Voor wat betreft het onderzoek naar asbest is de hypothese gesteld van een verdachte locatie met
   betrekking tot het voorkomen van een asbestverontreiniging. Op basis van de
   onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien zowel zintuiglijk (fractie
   > 20 mm) als analytisch (fractie < 20 mm) geen asbest is aangetoond ^ 2,0 mg/kg d.s.).
   9.3.       Algehele conclusie en aanbevelingen
   Met de uitgevoerde onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ten
   behoeve van de voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging ter plaatse van de
   Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen, in voldoende mate onderzocht.
   Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ons inziens geen bezwaren tegen de voorgenomen
   herontwikkeling en bestemmingswijziging, rekening houdend met onderstaande aanbeveling.
   Eventueel vrijkomende grond kan op de onderzoekslocatie worden hergebruikt met inachtneming
   van de regels uit het Besluit bodemkwaliteit.
   Bij eventuele afvoer van grond van de locatie is het naar verwachting noodzakelijk een
   aanvullend onderzoek naar PFAS uit te voeren.
   Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en elders tijdelijk wordt opgeslagen en/of wordt
   toegepast, kan in overleg met het bevoegd worden bepaald of voorliggend onderzoek in
   combinatie met een aanvullend onderzoek naar PFAS afdoende is voor de acceptatie van de
   grond. Indien dit niet afdoende is, dient alsnog een keuring conform het Besluit bodemkwaliteit te
   worden uitgevoerd, alvorens een verwerkingslocatie kan worden geselecteerd.
   Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
   Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                              s!W
                                                                                S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                            18
10.    REFERENTIES
    1. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2017. NEN 5725:2017, norm Bodem - Landbodem -
       Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.
    2. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2009. NEN 5740/AE2016, Norm Bodem - Landbodem -
       Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, onderzoek naar de kwaliteit van de bodem
       en grond.
    3. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2015. NEN 5707/02:2017, Norm Bodem - Inspectie en
       monsterneming van asbest in bodem en partijen grond.
    4. Langbein, J.B.M., 1975. Grondwaterkaart van Nederland, Dienst Grondwaterverkenning TNO,
       Delft.
    5. Ministerie van VROM en Verkeer en Waterstaat, Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant,
       20 december 2007, nr. 247 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
    6. Ministerie van VROM, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant, 27 juni 2013,
       nr. 16675 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
       Diverse (bodem)onderzoeken, Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
       Rapportnr.: B20.7752 versie: 01 datum: 22 april 2020
                                                                                  s!W
                                                                                    S’ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Bijlage 1
                                                          f Ślijķ-Ėwijķ
                  tŗ.iVUHiiťíttf
                                         1 ')                                                            O.ņsterhņuť
                                          âĠŮnin’ġen
                                                                                               ;ir
                                                              Vi ‘
                                                                                           atsgp*
                                             ÿf    '
                                                                     'Jř'ws-                                         Mŵ3ĩ
                                                                                        V7
                SeuniVrļříiŕiiï
                                                                         ;0*
                                             MS
                                              íįíŵ'r-į/
                                                                                                      y:*-'' ,
                                            ÏhSŴ                                                      ÍBCvņltJf\.ļ
                                                               -èïířvl :                Ki
                 '•Vi'
              ÿä^WUCHEN jĵį-^                                             ÿ^'Mį'í’iįlļ'
              f .’-.f   . I-.'. „ ^      r'                               ■"'Ŵr^ŵ;
                                                        . «Tďlïujü'v
                                                                 ŵV ^
                                                                   .U^/ţjļļta.
                                    SwwndanďN.
                                                                 ŵ^iiīk'īìi .7İ«!mİ@İ         t'-.
Tekening: B20.7752                                                             Schaal: 1 : 50.000
Bron: CC-BY Kadaster; Topografische kaart van Nederland (uitgave 2016)
Onderdeel:
Situering in de regio
                                                                                                   VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                           .BNGOŨB 03543G0000
                   ■B06A-C
                                                                                                     LEGENDA:
                                                                          BNGOŨB 04019G0000
 BNGOŨB 03629GŨ000
                                                                                                     @    Boring met peilbuis
                                                                                                          Boring tot 1,0 m-mv
                                                                                                    \     Boring tot 2,0 m—mv
                                                                                                          Boring met dwarsraai tot 2,0 m-mv
                                      BNGOŨB 03922G0000
                                                                                                     D    Proefgat
                                                                                                          Onderzoeksgrens
                                                                                                          Voormalige watergang
                                                                                                  ------- Bebouwing
                                                                                                          Voormalige bebouwing
                                                                                                          Voormalige weg
BNGOOF 02876G0000
                                                                                            Situatieschets met boringen, peilbuizen en proefgaten
                                                                                            bij de diverse bodemonderzoeken voor de locatie aan
                                                        BNGOŨB 01016G0000                   de Houtduiflaan ong. (perceel B3922) te Beuningen
                                                                                            opdrachtgever: Chitekt
                                                                                            get. MH                       voorafgaand projector.
                                                                                                                           Schaal 1 : 500         formaat       A3
                                                                                            gez. HD                        projector.B20.7752 bijlage 2
                                                                                                                     VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
                                                                                                                  » ADVISERING » BODEMONDERZOEKEN  » SANERINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 3
       Boring:            B01                                                    Boring: B02
       Datum:             2-4-2020                                               Datum:  2-4-2020
                                          braak                                                   braak
                                          Klei, matig siltig, matig zandig,                       Klei, matig siltig, sterk zandig, zwak
                                          zwak humeus, sporen baksteen,                           humeus, sporen baksteen, sporen
                                          sporen roest, sterk wortelhoudend,                      roest, sporen grind, sporen wortels,
                                          donker cremebruin, Schep                                donker cremebruin, Schep
                                          Klei, matig siltig, zwak zandig,                        Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                          sporen roest, sporen plantenresten,                     sporen roest, sporen plantenresten,
                              2    A      neutraal roestbruin, Edelmanboor                        sporen grind, neutraal roestbruin,
                                                                                                  Edelmanboor
       Boring:             PB03                                                  Boring: B04
       Datum:             2-4-2020                                               Datum:  2-4-2020
       GWS:               200
                                     o    braak                                                   braak
                                          Klei, matig siltig, sterk zandig, zwak                  Klei, matig siltig, matig zandig,
                                          humeus, sporen roest, sporen                            zwak humeus, sporen baksteen,
                                          grind, sporen wortels, donker                           sporen wortels, sporen roest,
                                          cremebruin, Schep                                       donker cremebruin, Schep
                                          Klei, matig siltig, zwak zandig,                        Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                          sporen roest, sporen plantenresten,                     sporen roest, neutraal roestbruin,
                                          sporen grind, donker cremebruin,                        Edelmanboor
                                          Edelmanboor
         loo-;
                                          Klei, sterk siltig, uiterst
                                          roesthoudend, neutraalbruin,
         150—z
                                          Edelmanboor
                                     -180
                                          Zand, matig grof, matig siltig,
                                     -200 matig grindig, sterk grindhoudend,
                                          neutraal grijsbruin, Edelmanboor
                                          Zand, matig grof, sterk grindig,
                                          uiterst grindhoudend, sterk keien,
                                          neutraal cremebruin, Edelmanboor
         250-
  F
   II’
   II’
   II’   300-
   iľ
   h!
                                     ^50.
                                                                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B20.7752
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Bijlage 3
      Boring:              B05                                            Boring:    B06A
      Datum:               2-4-2020                                       Datum:     2-4-2020
                                                                          GWS:       180
                                       braak                                                   o    braak
                                       Klei, matig siltig, matig zandig,                            Klei, matig siltig, matig zandig,
                                       zwak humeus, sporen baksteen,                                zwak humeus, sporen baksteen,
                                       sporen wortels, donker cremebruin,                    ^      sporen roest, sporen grind, sporen
                                       Schep                                                        wortels, donker cremebruin, Schep
                                       Klei, matig siltig, zwak zandig,                             Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                       matig roesthoudend, neutraal                                 sporen grind, sporen roest, neutraal
                               2   A   roestbruin, Edelmanboor                               ^      roestbruin, Edelmanboor
                                                                                                    Klei, sterk siltig, sterk
                                                                                                    roesthoudend, neutraal roestbruin,
                                                                                                    Edelmanboor
                                                                                               -170
                                                                                                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                                                                                    grindig, sporen klei, sporen roest,
                                                                                                    sterk grindhoudend, licht roestbruin,
                                                                                                    Edelmanboor
      Boring:              B06B                                           Boring:    B06 C
      Datum:              2-4-2020                                        Datum:    2-4-2020
      GWS:                180                                             GWS:      180
                                     ň hraak                                                   o    braak
                                                                                                    Klei, matig siltig, matig zandig,
                                                                                                    zwak humeus, sporen baksteen,
                                                                                             ^      sporen roest, sporen grind, sporen
                                                                                                    wortels, donker cremebruin, Schep
                                                                                                    Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                                                                                    sporen grind, sporen roest, neutraal
                                                                                             ^      roestbruin, Edelmanboor
                                                                                 mmm
                                                                                                    Klei, sterk siltig, sterk
                                                                                                    roesthoudend, neutraal roestbruin,
                                                                                                    Edelmanboor
         1 50—z
                                                                                               -170
                                                                                                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                       Zand, matig grof, matig siltig,                              grindig, sporen klei, sporen roest,
                                       matig grindig, sporen klei, sporen                           matig grindhoudend, licht
                                       roest, sterk grindhoudend, licht                             grijsbruin, Edelmanboor
                                       grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                              VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B20.7752
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Bijlage 3
      Boring:             B07                                                    Boring:  B08
      Datum:              2-4-2020                                               Datum:  2-4-2020
      X:                  181629,10                                              GWS:    180
      Y:                  429788,57
                                          braak                                                     o    braak
                                          Klei, matig siltig, matig zandig,                              Klei, matig siltig, matig zandig,
                                          zwak humeus, sporen baksteen,                                  zwak humeus, sporen baksteen,
                                          sporen wortels, donker cremebruin,                             sporen roest, sporen grind, sporen
                                          Schep                                                          wortels, donker cremebruin, Schep
                                          Klei, zwak siltig, matig zandig,                               Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                          sporen roest, neutraal cremebruin,                             sporen grind, sporen roest, neutraal
                               2   A      Edelmanboor                                                    roestbruin, Edelmanboor
                                                                                                         Klei, sterk siltig, sterk
                                                                                                         roesthoudend, neutraal roestbruin,
                                                                                                         Edelmanboor
                                                                                   150—
                                                                                                    -170
                                                                                                         Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                                                                                         grindig, sporen klei, sporen roest,
                                                                                                    -200 sterk grindhoudend, licht roestbruin,
                                                                                                         Edelmanboor
      Boring:             B09                                                    Boring: B10
      Datum:              2-4-2020                                               Datum:  2-4-2020
                                          braak                                                          braak
                                          Klei, matig siltig, sterk zandig, zwak                         Klei, matig siltig, matig zandig,
                                          humeus, sporen baksteen, sporen                                zwak humeus, sporen baksteen,
                                          grind, sporen wortels, donker                                  sporen roest, sporen grind, sporen
                                          zwartbruin, Schep                                              wortels, donker cremebruin, Schep
                                     -50
                                          Klei, matig siltig, zwak zandig,                               Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                          sporen roest, sporen grind, sporen                             sporen grind, matig roesthoudend,
                                   A      baksteen, neutraal roestbruin,                      2   A      neutraal roestbruin, Edelmanboor
                                          Edelmanboor
                                     -100
                                                                                                                               ^ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B20.7752
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 3
      Boring:              B11                                              Boring: B12
      Datum:               2-4-2020                                         Datum:  2-4-2020
                                     braak                                                        braak
                                     Klei, matig siltig, matig zandig,                            Klei, matig siltig, uiterst zandig,
                                     zwak humeus, sporen baksteen,                                zwak humeus, sporen baksteen,
                                     sporen roest, sporen grind, sporen                           sporen roest, sporen grind, sporen
                                     wortels, donker zwartbruin, Schep                            wortels, donker cremebruin, Schep
                                     Klei, matig siltig, zwak zandig,                             Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                     sporen grind, matig roesthoudend,                            sporen roest, sporen grind, neutraal
                               2   A neutraal roestbruin, Edelmanboor                             roestbruin, Edelmanboor
      Boring:             B13                                               Boring:  PB14
      Datum:              2-4-2020                                          Datum:  2-4-2020
                                                                            GWS:    200
                                     braak                                                   o    braak
                                     Klei, matig siltig, sterk zandig, zwak                       Klei, matig siltig, sterk zandig, zwak
                                     humeus, sporen baksteen, sporen                              humeus, sporen baksteen, sporen
                                     roest, sporen grind, sporen wortels,                         roest, sporen grind, sporen wortels,
                                     donker cremebruin, Schep                                     donker cremebruin, Schep
                                                                                             -50
                                     Klei, matig siltig, zwak zandig,                             Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                     sporen roest, sporen grind, neutraal                         grindig, matig grindhoudend,
                               2   A roestbruin, Edelmanboor                                 -80  sporen klei, neutraal cremebruin,
                                                                                                  Edelmanboor
                                                                                                  Klei, sterk siltig, sporen grind,
                                                                                                  sporen roest, neutraal grijsbruin,
                                                                                                  Edelmanboor
                                                                                             -160
                                                                                                  Zand, matig grof, matig siltig,
                                                                                                  matig grindig, matig kleihoudend,
                                                                                                  sterk grindhoudend, Edelmanboor
                                                                                             -200
                                                                                                  Zand, matig grof, sterk grindig,
                                                                                                  sterk keien, uiterst grindhoudend,
                                                                                                  neutraal cremebruin, Edelmanboor
                                                                                             -350
                                                                                                                        ^ VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B20.7752
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Bijlage 3
      Boring:             B15                                             Boring: B16
      Datum:              2-4-2020                                        Datum:  2-4-2020
                                     braak                                                   braak
                                     Klei, matig siltig, matig zandig,                       Klei, matig siltig, matig zandig,
                                     zwak humeus, sporen baksteen,                           zwak humeus, sporen baksteen,
                                     sporen grind, sporen wortels,                           sporen grind, sporen wortels,
                                     donker zwartbruin, Schep                                donker zwartbruin, Schep
                                     Klei, matig siltig, zwak zandig,                        Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                     sporen roest, sporen grind, neutraal                    sporen roest, sporen grind, sporen
                               2   A roestbruin, Edelmanboor                                 baksteen, neutraal roestbruin,
                                                                                             Edelmanboor
      Boring:             B17                                             Boring:  B18A
      Datum:              2-4-2020                                        Datum:  2-4-2020
                                                                          GWS:    160
                                     braak                                                   braak
                                     Klei, matig siltig, matig zandig,
                                     zwak humeus, sporen grind, sporen
                                                                                         I   Klei, matig siltig, matig zandig,
                                                                                             zwak humeus, sporen grind, sporen
                                     wortels, sporen baksteen, donker                        wortels, donker cremebruin, Schep
                                     cremebruin, Schep
                                     Klei, matig siltig, zwak zandig,                        Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                     matig roesthoudend, neutraal                            sporen roest, neutraal roestbruin,
                                     roestbruin, Edelmanboor                           2   A Edelmanboor
                                                                                             Klei, sterk siltig, sterk
                                                                                             roesthoudend, neutraal roestbruin,
                                                                                       3   A Edelmanboor
                                                                                             Zand, matig grof, matig siltig,
                                                                                             matig grindig, sporen roest, matig
                                                                                       4   A grindhoudend, laagjes klei, licht
                                                                                             grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                       VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B20.7752
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  Bijlage 3
      Boring:              B18B                                            Boring:          B18C
      Datum:               2-4-2020                                        Datum:           2-4-2020
      GWS:                 160                                             GWS:             160
                                     o braak                                                          o    braak
                                       Klei, matig siltig, matig zandig,       0 ť i                       Klei, matig siltig, matig zandig,
                                       zwak humeus, sporen grind, sporen           ij :.ľi                 zwak humeus, sporen grind, sporen
                                   A   wortels, sporen baksteen, donker                             A      wortels, sporen baksteen, sporen
                                       cremebruin, Schep                                                   roest, donker cremebruin, Schep
                                       Klei, matig siltig, zwak zandig,                                    Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                       sporen roest, neutraal roestbruin,                                  sporen roest, neutraal roestbruin,
                                   A   Edelmanboor                                                  A      Edelmanboor
                                       Klei, sterk siltig, sterk                                           Klei, sterk siltig, sterk
                                       roesthoudend, sporen klei, neutraal                                 roesthoudend, sporen klei, neutraal
                                       roestbruin, Edelmanboor                                             roestbruin, Edelmanboor
                                                                                                      -170
                                       Zand, matig grof, matig siltig,                                     Zand, matig grof, matig siltig,
                                       matig grindig, sporen roest, matig                                  matig grindig, sporen roest, matig
                                       grindhoudend, sporen klei, neutraal                                 grindhoudend, laagjes klei, neutraal
                                       roestbruin, Edelmanboor                                             roestbruin, Edelmanboor
      Boring:             B19                                              Boring:          B20
      Datum:              2-4-2020                                         Datum:          2-4-2020
                                                                           GWS:            190
                                       braak                                                          o    braak
                                       Klei, matig siltig, matig zandig,                                   Klei, matig siltig, matig zandig,
                                       zwak humeus, sporen baksteen,                                       zwak humeus, sporen baksteen,
                                       sporen roest, sporen grind, sporen                                  sporen roest, sporen grind, sporen
                                       wortels, donker cremebruin, Schep                                   wortels, donker cremebruin, Schep
                                       Klei, matig siltig, zwak zandig,                                    Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                       sporen grind, matig roesthoudend,                                   sporen grind, matig roesthoudend,
                               2   A   neutraal roestbruin, Edelmanboor                                    neutraal roestbruin, Edelmanboor
                                                                                                           Klei, sterk siltig, sterk
                                                                                                           roesthoudend, neutraal roestbruin,
                                                                                                           Edelmanboor
                                                                                                      -170
                                                                                                           Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                                                                                           grindig, matig grindhoudend,
                                                                                                      -200 sporen klei, sporen roest, licht
                                                                                                           cremebruin, Edelmanboor
                                                                                                                                     VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B20.7752
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Bijlage 3
      Boring:             B21                                               Boring: B22
      Datum:              2-4-2020                                          Datum:  2-4-2020
                                         braak                                               braak
                                         Klei, matig siltig, matig zandig,                   Klei, matig siltig, matig zandig,
                                         zwak humeus, sporen baksteen,                       zwak humeus, sporen baksteen,
                                         sporen roest, sporen grind, sporen                  sporen roest, sporen grind, sporen
                                         wortels, donker cremebruin, Schep                   wortels, donker cremebruin, Schep
                                         Klei, matig siltig, zwak zandig,                    Klei, matig siltig, zwak zandig,
                                         sporen roest, sporen grind, sporen                  sporen grind, matig roesthoudend,
                                  A      baksteen, neutraal roestbruin,                      neutraal roestbruin, Edelmanboor
                                         Edelmanboor
                                    -100
                                                                                                                       VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B20.7752
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                  klei                              geur
iooooVí 1        Grind, siltig                      Klei, zwak siltig    O    geen geur
0ooooo
                                                                         ■Q-  zwakke geur
0 0 0 0 0 0 o;   Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig   B    matige geur
IOOOOOC .
                                                                         B    sterke geur
                                                                              uiterste geur
IOOOOOC          Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
0 0 0 0 0 0
IOOOOOC       •*
                                                                         olie
0 0 0 0 0 0      Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
lOOOOOf                                                                  ■Q   geen olie-water reactie
0 0 0 0 0 0
                                                                         ö    zwakke olie-water reactie
OOOOOC'          Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig    B    matige olie-water reactie
lOOOOO,
                                                                         B sterke olie-water reactie
                                                    Klei, matig zandig   B    uiterste olie-water reactie
                                                    Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
zand
                 Zand, kleiig                                            Si x)
                                                                         0 »i
                                                                         0    »10
                 Zand, zwak siltig
                                                                         0    »100
                                                                         0    s1000
                 Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig    0    s10000
                 Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
                 Zand, uiterst siltig                                        geroerd monster
                                       overige toevoegingen
                                                    zwak humeus
                                                                         Į   ongeroerd monster
veen
                 Veen, mineraalarm                — matig humeus         overig
                                                                         A    bijzonder bestanddeel
                 Veen, zwak kleiig               zz sterk humeus         ^    Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                         ?    grondwaterstand
                                                                         ^    Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiig                 zwak grindig
                                                                                            slib
                                                                         sas»®
                 Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                            water
                 Veen, sterk zandig
peilbuis
        blinde buis
        casing
        hoogste grondwaterstand
  I     gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand
 n      bentoniet afdichting
        filter
  w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       SYNLAB Analytics ä Services B.V.
 synlabV
                                                                                                                       Correspondentieadres
                                                                                                                       Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Rotterdam
                                                                                                                      Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                      www.synlab.nl
                                                                          Analyserapport
  VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
  Jordy Boerakker
  Postbus 2225
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 10
  5300 CE ZALTBOMMEL
Uw projectnaam                                               : CHIB
Uw projectnummer                                             : B20.7752
SYNLAB rapportnummer                                         : 13227864, versienummer: 1.
Rotterdam, 11-04-2020
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7752. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics ã Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
     RvA LOM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                  Blad 2 van 10
Jordy Boerakker                                                            Analyserapport
Projectnaam                       CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   03-04-2020
Projectnummer                     B20.7752                                                                                                               Startdatum                   03-04-2020
Rapportnummer                     13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum             11-04-2020
 Nummer        Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Grond     (AS3000)                     MM01      MM01
 002          Grond     (AS3000)                     MM02      MM02
 003          Grond     (AS3000)                     MM03      MM03
 004          Grond     (AS3000)                     MM04      MM04
 005          Grond     (AS3000)                     MM05      MM05
Analyse                                   Eenheid           Q                        001                          002                          003                             004              005
monster voorbehandeling                                     s                       Ja                           Ja                           Ja                              Ja                  Ja
droge stof                                gew.-0/)          s                    87.2                          83.5                         83.0                            80.5                83.2
gewicht artefacten                        g                 s                       d                            d                            d                               d                   d
aard van de artefacten                    -                 s                   geen                          geen                         geen                           geen                 geen
organische stof (gloeiverlies)            07o vd DS         s                      2.2                          2.7                          3.9                             3.0                 2.3
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                             Vo vd DS          s                       14                           21                           19                              25                  22
METALEN
barium                                    mg/kgds           s                     170                           150                          180                             170                 170
cadmium                                   mg/kgds           s                    0.2                           0.39                         0.32                            0.30                0.2
kobalt                                    mg/kgds           s                       12                           10                           10                              10                 8.9
koper                                     mg/kgds           s                       11                           15                           20                              22                  13
kwik                                      mg/kgds           s                  0.05                            0.05                         0.07                            0.08              0.05
lood                                      mg/kgds           s                       18                           27                           27                              29                  20
molybdeen                                 mg/kgds           s                    0.5                           0.5                          0.59                           0.5                  0.5
nikkel                                    mg/kgds           s                       27                           29                           32                              32                  31
zink                                      mg/kgds           s                       54                           77                           85                              85                  64
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
nafta leen                                mg/kgds           s                  0.01                          0.01                         0.01                           0.01                 0.01
fenantreen                                mg/kgds           s                    0.02                          0.02                         0.05                            0.03                0.05
antraceen                                 mg/kgds           s                  0.01                          0.01                           0.01                         0.01                   0.01
fluoranteen                               mg/kgds           s                    0.04                          0.06                         0.14                            0.08                0.12
benzo(a)antraceen                         mg/kgds           s                    0.02                          0.04                         0.08                            0.05                0.04
chryseen                                  mg/kgds           s                    0.02                          0.04                         0.07                            0.04                0.03
benzo(k)fluoranteen                       mg/kgds           s                    0.01                          0.03                         0.05                            0.03                0.03
benzo(a)pyreen                            mg/kgds           s                    0.02                          0.03                         0.06                            0.05                0.05
benzo(ghi)peryleen                        mg/kgds           s                    0.01                          0.03                         0.06                            0.05                0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen                    mg/kgds           s                    0.01                          0.03                         0.05                            0.04                0.03
pak-totaal (10 van VROM)                  mg/kgds           s                   0.164 1)                     0.294 1)                     0.577 1)                       0.384 1)             0.407
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                    pg/kgds           s                       d                            d                            d                               d                   d
PCB 52                                    pg/kgds           s                       d                            d                            d                               d                   d
PCB 101                                   pg/kgds           s                       d                            d                            d                               d                   d
PCB 118                                   pg/kgds           s                       d                            d                            d                               d                   d
PCB 138                                   pg/kgds           s                       d                            d                            d                               d                   d
PCB 153                                   pg/kgds           s                       d                            d                            d                               d                   d
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf:
              SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                                  S AS3000
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 3 van 10
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                   03-04-2020
Rapportnummer                      13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum             11-04-2020
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001           Grond     (AS3000)                     MM01      MM01
 002           Grond     (AS3000)                     MM02      MM02
 003           Grond     (AS3000)                     MM03      MM03
 004           Grond     (AS3000)                     MM04      MM04
 005           Grond     (AS3000)                     MM05      MM05
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                          002                          003                             004             005
PCB 180                                    pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              d                   d
som PCB (7) (0.7 factor)                   pg/kgds           s                      4.9 1)                       4.9 1)                       4.9 1)                          4.9 1)              4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            mg/kgds                                                                <5                                                           <5                  <5
fractie C12-C22                            mg/kgds                                   <5                           <5                           <5                                                  <5
fractie C22-C30                            mg/kgds                                   <5                           <5                             5                             <5                  <5
fractie C30-C40                            mg/kgds                                                                <5                           <5                              <5
totaal olie C10 - C40                      mg/kgds           s                     <20                          ^0                            <20                            <20                 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf:
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                                  S AS3000
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 4 van 10
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CHIB                                                                                                                  Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                     B20.7752                                                                                                              Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                     13227864            - 1                                                                                                Rapportagedatum                   11-04-2020
Monster beschrijvingen
001                                          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                             *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                             *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004                                          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005                                          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                       Paraaf:
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
Gl
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                  Blad 5 van 10
Jordy Boerakker                                                            Analyserapport
Projectnaam                       CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   03-04-2020
Projectnummer                     B20.7752                                                                                                               Startdatum                   03-04-2020
Rapportnummer                     13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum             11-04-2020
 Nummer        Monstersoort                          Monsterspecificatie
 006          Grond (AS3000)                         MM06 MM06
Analyse                                   Eenheid           Q                        006
monster voorbehandeling                                     s                       Ja
droge stof                                gew.-0/)          s                    87.4
gewicht artefacten                        9                 s                       d
aard van de artefacten                    -                 s                   geen
organische stof (gloeiverlies)            07o vd DS         s                    0.5
KORRELGROOTTEVERDEUNG
lutum (bodem)                             Vo vd DS          s                      9.8
METALEN
barium                                    mg/kgds           s                       46
cadmium                                   mg/kgds           s                    0.2
kobalt                                    mg/kgds           s                      2.9
koper                                     mg/kgds           s                       O
kwik                                      mg/kgds           s                  0.05
lood                                      mg/kgds           s                     c10
molybdeen                                 mg/kgds           s                    0.5
nikkel                                    mg/kgds           s                       11
zink                                      mg/kgds           s                     OO
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                 mg/kgds           s                  0.01
fenantreen                                mg/kgds           s                  0.01
antraceen                                 mg/kgds           s                  0.01
fluoranteen                               mg/kgds           s                  0.01
benzo(a)antraceen                         mg/kgds           s                  0.01
chryseen                                  mg/kgds           s                  0.01
benzo(k)fluoranteen                       mg/kgds           s                  0.01
benzo(a)pyreen                            mg/kgds           s                  0.01
benzo(ghi)peryleen                        mg/kgds           s                  0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen                    mg/kgds           s                  0.01
pak-totaal (10 van VROM)                  mg/kgds           s                    0.07 1)
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                    pg/kgds           s                       d
PCB 52                                    pg/kgds           s                       d
PCB 101                                   pg/kgds           s                       d
PCB 118                                   pg/kgds           s                       d
PCB 138                                   pg/kgds           s                       d
PCB 153                                   pg/kgds           s                       d
PCB 180                                   pg/kgds           s                       d
som PCB (7) (0.7 factor)                  pg/kgds           s                      4.9 1)
MINERALE OLIE
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf:
              SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                               S AS3000
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 6 van 10
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                   03-04-2020
Rapportnummer                      13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum             11-04-2020
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 006           Grond (AS3000)                         MM06 MM06
Analyse                                    Eenheid           Q                        006
fractie C10-C12                            mg/kgds
fractie C12-C22                            mg/kgds
fractie C22-C30                            mg/kgds                                   <5
fractie C30-C40                            mg/kgds                                   <5
totaal olie C10 - C40                      mg/kgds           s                     ^0
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf:
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                                S AS3000
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 7 van 10
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                      CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                    B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                    13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum                   11-04-2020
Monster beschrijvingen
006                              *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                                De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                       Paraaf:
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
Gl
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 8 van 10
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                      13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum                   11-04-2020
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
monster voorbehandeling                               Grond (AS3000)                                           Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
                                                                                                               en conform NEN-EN 16179
droge stof                                            Grond (AS3000)                                           Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                               15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                               NEN-EN 15934
gewicht artefacten                                    Grond (AS3000)                                           Conform AS3000
aard van de artefacten                                Grond (AS3000)                                           Idem
organische stof (gloeiverlies)                        Grond (AS3000)                                           Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                               AS3010-3
lutum (bodem)                                         Grond (AS3000)                                           Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                                Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                               6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                               Grond (AS3000)                                           Idem
kobalt                                                Grond (AS3000)                                           Idem
koper                                                 Grond (AS3000)                                           Idem
kwik                                                  Grond (AS3000)                                           Idem
lood                                                  Grond (AS3000)                                           Idem
molybdeen                                             Grond (AS3000)                                           Idem
nikkel                                                Grond (AS3000)                                           Idem
zink                                                  Grond (AS3000)                                           Idem
nafta leen                                            Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-6
fenantreen                                            Grond (AS3000)                                           Idem
antraceen                                             Grond (AS3000)                                           Idem
fluoranteen                                           Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(a)antraceen                                     Grond (AS3000)                                           Idem
chryseen                                              Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(k)fluoranteen                                   Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(a)pyreen                                        Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(ghi)peryleen                                    Grond (AS3000)                                           Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                Grond (AS3000)                                           Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                         Grond (AS3000)                                           Idem
factor)
PCB 28                                                Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-8
PCB 52                                                Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 101                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 118                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 138                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 153                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 180                                               Grond (AS3000)                                           Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                              Grond (AS3000)                                           Idem
totaal olie C10 - C40                                 Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Monster        Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            Y8352490                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
001            Y8352485                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
001            Y8351824                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
                                                                                                                                                                         Paraaf:
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
Gl
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 9 van 10
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                      CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                    B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                    13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum                   11-04-2020
Monster      Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
002          Y8352279                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
002          Y8352270                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003          Y8230123                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003          Y8349482                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003          Y8352266                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003          Y8352499                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
004          Y8351859                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
004          Y8351826                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
004          Y8352298                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
004          Y8349457                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8352302                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8352300                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8352306                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8185017                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8352503                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8351853                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8352290                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
005          Y8352278                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
006          Y8352293                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
006          Y8352284                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
006          Y8352304                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
006          Y8352472                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
006          Y8351856                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
006          Y8352296                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
006          Y8185034                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
                                                                                                                                                                       Paraaf:
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
Gl
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 10 van 10
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                      CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                    B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                    13227864             - 1                                                                                                Rapportagedatum                   11-04-2020
Monsternummer:                                                      003
Monster beschrijvingen                                              MM03MM03
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                            C9-C14
kerosine en petroleum                              C10-C16
diesel en gasolie                                  C10-C28
motorolie                                          C20-C36
stookolie                                          C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
       0.12
       0.09
       0.06
       0.03
       0
                                                     C1Ũ ^ 0.4 min.                             022 ^ 0.9 min.                       040 ^ 1.4 min.
                                                              C12 = 0.5 min.                                        030 = 1.2 min.
                                                                                                                                                                       Paraaf:
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       SYNLAB Analytics ä Services B.V.
 synlabV
                                                                                                                       Correspondentieadres
                                                                                                                       Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Rotterdam
                                                                                                                      Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                      www.synlab.nl
                                                                          Analyserapport
  VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
  Jordy Boerakker
  Postbus 2225
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 6
  5300 CE ZALTBOMMEL
Uw projectnaam                                               : CHIB
Uw projectnummer                                             : B20.7752
SYNLAB rapportnummer                                         : 13227866, versienummer: 1.
Rotterdam, 09-04-2020
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7752. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics ã Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
     RvA LOM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                  Blad 2 van 6
Jordy Boerakker                                                            Analyserapport
Projectnaam                       CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   03-04-2020
Projectnummer                     B20.7752                                                                                                               Startdatum                   03-04-2020
Rapportnummer                     13227866             - 1                                                                                                Rapportagedatum             09-04-2020
 Nummer        Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001           Grond (AS3000)                        MMOCB01         MMOCB01
 002           Grond (AS3000)                        MMOCB02         MMOCB02
 003           Grond (AS3000)                        MMOCB03         MMOCB03
 004           Grond (AS3000)                        MMOCB04         MMOCB04
Analyse                                   Eenheid           Q                        001                          002                          003                             004
monster voorbehandeling                                     s                       Ja                           Ja                           Ja                               Ja
droge stof                                gew.-07o          s                    85.8                          85.4                         85.6                            82.7
gewicht artefacten                        9                 s                       d                            d                            d                               <1
aard van de artefacten                    -                 s                   geen                          geen                         geen                           geen
organische stof (gloeiverlies)            Vo vd DS          s                      4.0                          4.0                          3.5                             4.1
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                         pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              d
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                   pg/kgds           s                       d                            d                            <1                              <1
p,p-DDT                                   pg/kgds           s                      2.9                          3.5                           d                              9.7
som DDT (0.7 factor)                      pg/kgds           s                      3.6 1)                       4.2 1)                       1.4 1)                         10.4 1)
o,p-DDD                                   pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
p,p-DDD                                   pg/kgds           s                       d                            d                            <1                              <1
som DDD (0.7 factor)                      pg/kgds           s                      1.4 1)                       1.4 1)                       1.4 1)                           1.4 1)
o,p-DDE                                   pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
p,p-DDE                                   pg/kgds           s                      3.3                          9.9                          3.4                             8.3
som DDE (0.7 factor)                      pg/kgds           s                         4 1)                     10.6 1)                       4.1 1)                             9 1)
som DDT,DDE,DDD (0.7                      pg/kgds                                     9 1)                     16.2 1)                       6.9 1)                        20.8 1)
factor)
aldrin                                    pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
dieldrin                                  pg/kgds           s                       d                            d                            <1                              <1
endrin                                    pg/kgds           s                       d                            <1                           d                               <1
som aldrin/dieldrin/endrin                pg/kgds           s                      2.1 1)                       2.1 1)                       2.1 1)                          2.1 1)
(0.7 factor)
isodrin                                   pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
telodrin                                  pg/kgds           s                       d                            d                            <1                              <1
alpha-HCH                                 pg/kgds           s                       d                            <1                           d                               <1
beta-HCH                                  pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              d
gamma-HCH                                 pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
delta-HCH                                 pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)              pg/kgds                                  2.8 1)                       2.8 1)                       2.8 1)                          2.8 1)
heptachloor                               pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              d
cis-heptachloorepoxide                    pg/kgds           s                       <1                           <1                           <1                              <1
trans-heptachloorepoxide                  pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
som heptachloorepoxide (0.7               pg/kgds           s                      1.4 1)                       1.4 1)                       1.4 1)                           1.4 1)
factor)
alpha-endosulfan                          pg/kgds           s                       <1                           <1                           <1                              d
hexachloorbutadieen                       pg/kgds           s                       <1                           <1                           <1                              <1
endosulfansulfaat                         pg/kgds           s                       d                            <1                           <1                              <1
trans-chloordaan                          pg/kgds           s                       <1                           d                            <1                              <1
cis-chloordaan                            pg/kgds           s                       <1                           <1                           d                               <1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf:
              SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                               S AS3000
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 3 van 6
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                   03-04-2020
Rapportnummer                      13227866             - 1                                                                                                Rapportagedatum             09-04-2020
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
001            Grond (AS3000)                         MMOCB01         MMOCB01
002            Grond (AS3000)                         MMOCB02         MMOCB02
003            Grond (AS3000)                         MMOCB03         MMOCB03
004            Grond (AS3000)                         MMOCB04         MMOCB04
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                          002                          003                             004
som chloordaan (0.7 factor)                pg/kgds           s                      1.4 1)                       1.4 1)                       1.4 "                            1.4 1)
Som                                        pg/kgds                                20.9 1)                       28.1 1)                      18.8 ”                          32.7 1)
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem
som                                        pg/kgds           s                     19.5 1)                      26.7 1)                      17.4 "                          31.3 1)
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf:
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                                S AS3000
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 4 van 6
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                      CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                    B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                    13227866             - 1                                                                                                Rapportagedatum                  09-04-2020
Monster beschrijvingen
                                 *
001                                          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                              *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                              *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004                                          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                                De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                       Paraaf:
Gl           SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 5 van 6
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                      13227866             - 1                                                                                                Rapportagedatum                  09-04-2020
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
monster voorbehandeling                               Grond (AS3000)                                           Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
                                                                                                               en conform NEN-EN 16179
droge stof                                            Grond (AS3000)                                           Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                               15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                               NEN-EN 15934
gewicht artefacten                                    Grond (AS3000)                                           Conform AS3000
aard van de artefacten                                Grond (AS3000)                                           Idem
organische stof (gloeiverlies)                        Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 07o lutum) en
                                                                                                               gelijkwaardig aan NEN 5754
hexachloorbenzeen                                     Grond (AS3000)                                           Conform AS3020-2
o,p-DDT                                               Grond (AS3000)                                           Conform AS3020-1
p,p-DDT                                               Grond (AS3000)                                           Idem
som DDT (0.7 factor)                                  Grond (AS3000)                                           Idem
o,p-DDD                                               Grond (AS3000)                                           Idem
p,p-DDD                                               Grond (AS3000)                                           Idem
som DDD (0.7 factor)                                  Grond (AS3000)                                           Idem
o,p-DDE                                               Grond (AS3000)                                           Idem
p,p-DDE                                               Grond (AS3000)                                           Idem
som DDE (0.7 factor)                                  Grond (AS3000)                                           Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                          Grond (AS3000)                                           Idem
aldrin                                                Grond (AS3000)                                           Idem
dieldrin                                              Grond (AS3000)                                           Idem
endrin                                                Grond (AS3000)                                           Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7                       Grond (AS3000)                                           Idem
factor)
isodrin                                               Grond (AS3000)                                           Idem
telodrin                                              Grond (AS3000)                                           Idem
alpha-HCH                                             Grond (AS3000)                                           Idem
beta-HCH                                              Grond (AS3000)                                           Idem
gamma-HCH                                             Grond (AS3000)                                           Idem
delta-HCH                                             Grond (AS3000)                                           Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                          Grond (AS3000)                                           Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
                                                                                                               GCMS
heptachloor                                           Grond (AS3000)                                           Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide                                Grond (AS3000)                                           Idem
trans-heptachloorepoxide                              Grond (AS3000)                                           Idem
som heptachloorepoxide (0.7                           Grond (AS3000)                                           Idem
factor)
alpha-endosulfan                                      Grond (AS3000)                                           Idem
hexachloorbutadieen                                   Grond (AS3000)                                           Idem
endosulfansulfaat                                     Grond (AS3000)                                           Conform AS3020-3
trans-chloordaan                                      Grond (AS3000)                                           Conform AS3020-1
cis-chloordaan                                        Grond (AS3000)                                           Idem
som chloordaan (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                           Idem
Som                                                   Grond (AS3000)                                           Conform AS3220-1 en AS3220-2
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem
                                                                                                                                                                         Paraaf:
QL             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 6 van 6
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                      13227866             - 1                                                                                                Rapportagedatum                  09-04-2020
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
som                                                   Grond (AS3000)                                           Conform AS3020
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem
Monster         Barcode                                              Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            Y8352297                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
001            Y8352493                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
001            Y8352488                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
001            Y8352461                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
002            Y8352283                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
002            Y8352486                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
002            Y8352274                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
002            Y8351865                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003            Y8352301                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003            Y8352497                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003            Y8349483                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
003            Y8351885                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
004            Y8185021                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
004            Y8351858                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
004            Y8351860                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC201
                                                                                                                                                                         Paraaf:
Gl             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       SYNLAB Analytics ä Services B.V.
 synlabV
                                                                                                                       Correspondentieadres
                                                                                                                       Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Rotterdam
                                                                                                                      Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                      www.synlab.nl
                                                                          Analyserapport
  VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
  Jordy Boerakker
  Postbus 2225
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 6
  5300 CE ZALTBOMMEL
Uw projectnaam                                               : CHIB
Uw projectnummer                                             : B20.7752
SYNLAB rapportnummer                                         : 13231507, versienummer: 1.
Rotterdam, 18-04-2020
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7752. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics ã Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
     RvA LOM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 2 van 6
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   10-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                   10-04-2020
Rapportnummer                      13231507             - 1                                                                                                Rapportagedatum             18-04-2020
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001           Grondwater                             PB03 PB03
               (AS3000)
 002           Grondwater                             PB14 PB14
               (AS3000)
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                          002
METALEN
barium                                     M9/I              s                     C15                           c15
cadmium                                    M9/I              s                  0.20                          0.20
kobalt                                     MQ/I              s                       o                            O
koper                                      M9/I              s                    0.0                           0.0
kwik                                       M9/I              s                  0.05                          0.05
lood                                       M9/I              s                    0.0                           0.0
molybdeen                                  M9/I              s                       o                            O
nikkel                                     M9/I              s                       o                            o
zink                                       M9/I              s                     dO                            c10
 VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                    M9/I              s                    0.2                           0.2
tolueen                                    M9/I              s                    0.2                           0.2
ethylbenzeen                               M9/I              s                    0.2                           0.2
o-xyleen                                   M9/I              s                    0.1                           0.1
p- en m-xyleen                             M9/I              s                    0.2                           0.2
xylenen (0.7 factor)                       M9/I              s                    0.21 1)                       0.21
styreen                                    M9/I              s                    0.2                           0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
nafta leen                                 M9/I              s                  0.02                          0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                         M9/I              s                    0.2                           0.2
1,2-dichloorethaan                         M9/I              s                    0.2                           0.2
1,1-dichlooretheen                         M9/I              s                    0.1                           0.1
cis-1,2-dichlooretheen                     M9/I              s                    0.1                           0.1
trans-1,2-dichlooretheen                   M9/I              s                    0.1                           0.1
som (cis,trans) 1,2-                       M9/I              s                    0.14 1)                       0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                            M9/I              s                    0.2                           0.2
1,1-dichloorpropaan                        M9/I              s                    0.2                           0.2
1,2-dichloorpropaan                        M9/I              s                    0.2                           0.2
1,3-dichloorpropaan                        M9/I              s                    0.2                           0.2
som dichloorpropanen (0.7                  M9/I              s                    0.42 1)                       0.42
factor)
tetrachlooretheen                          M9/I              s                    0.1                           0.1
tetrachloormethaan                         M9/I              s                    0.1                           0.1
1,1,1-trichloorethaan                      M9/I              s                    0.1                           0.1
1,1,2-trichloorethaan                      M9/I              s                    0.1                           0.1
trichlooretheen                            99/I              s                    0.2                           0.2
chloroform                                 M9/I              s                    0.2                           0.2
vinylchloride                              ijg/i             s                    0.2                           0.2
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf:
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                                S AS3000
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 3 van 6
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                   10-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                   10-04-2020
Rapportnummer                      13231507             - 1                                                                                                Rapportagedatum             18-04-2020
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001           Grondwater                             PB03 PB03
               (AS3000)
 002           Grondwater                             PB14 PB14
               (AS3000)
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                          002
tribroommethaan                            MQ/I              s                    0.2                           0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            M9/I                                    05                           05
fractie C12-C22                            MQ/I                                    <25                          05
fractie C22-C30                            M3/I                                    05                           05
fractie C30-C40                            MQ/I                                    <25                          05
totaal olie C10 - C40                      M3/I              s                     <50                          <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf:
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER
Gl                                                                                                                                                                                                S AS3000
     RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 4 van 6
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                      CHIB                                                                                                                   Orderdatum                         10-04-2020
Projectnummer                    B20.7752                                                                                                               Startdatum                         10-04-2020
Rapportnummer                    13231507             - 1                                                                                                Rapportagedatum                   18-04-2020
Monster beschrijvingen
                                 *
001                                          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                              *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                            voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                                De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                       Paraaf:
Gl           SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 5 van 6
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                         10-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                         10-04-2020
Rapportnummer                      13231507             - 1                                                                                                Rapportagedatum                   18-04-2020
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
barium                                                Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
kobalt                                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
koper                                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
kwik                                                  Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                                  Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                             Grondwater (AS3000)                                      Idem
nikkel                                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
zink                                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
benzeen                                               Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3130-1
tolueen                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
ethylbenzeen                                          Grondwater (AS3000)                                      Idem
o-xyleen                                              Grondwater (AS3000)                                      Idem
p- en m-xyleen                                        Grondwater (AS3000)                                      Idem
xylenen (0.7 factor)                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
styreen                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
naftaleen                                             Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1-dichlooretheen                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
cis-1,2-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
trans-1,2-dichlooretheen                              Grondwater (AS3000)                                      Idem
som (cis,trans) 1,2-                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,2-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,3-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                     Grondwater (AS3000)                                      Idem
tetrachlooretheen                                     Grondwater (AS3000)                                      Idem
tetrachloormethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1,1-trichloorethaan                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1,2-trichloorethaan                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
trichlooretheen                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
chloroform                                            Grondwater (AS3000)                                      Idem
vinylchloride                                         Grondwater (AS3000)                                      Idem
tribroommethaan                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
totaal olie C10 - C40                                 Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-5
Monster        Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            G6790447                                              10-04-2020                     10-04-2020                        ALC236
001            B1927232                                              10-04-2020                     10-04-2020                        ALC204
001            G6790449                                              10-04-2020                     10-04-2020                        ALC236
002            G6813588                                              10-04-2020                     10-04-2020                        ALC236
002            B1927231                                              10-04-2020                     10-04-2020                        ALC204
                                                                                                                                                                         Paraaf:
Gl             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
     RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 6 van 6
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                      CHIB                                                                                                                   Orderdatum                         10-04-2020
Projectnummer                    B20.7752                                                                                                               Startdatum                         10-04-2020
Rapportnummer                    13231507             - 1                                                                                                Rapportagedatum                   18-04-2020
Monster      Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
002          G6790441                                              10-04-2020                     10-04-2020                        ALC236
                                                                                                                                                                       Paraaf:
Gl           SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       SYNLAB Analytics ä Services B.V.
 synlabV
                                                                                                                       Correspondentieadres
                                                                                                                       Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Rotterdam
                                                                                                                      Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                      www.synlab.nl
                                                                          Analyserapport
  VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
  Jordy Boerakker
  Postbus 2225
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 8
  5300 CE ZALTBOMMEL
Uw projectnaam                                               : CHIB
Uw projectnummer                                             : B20.7752
SYNLAB rapportnummer                                         : 13227868, versienummer: 1.
Rotterdam, 20-04-2020
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7752. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics ã Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
     RvA LOM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 2 van 8
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                      13227868             - 1                                                                                                Rapportagedatum                  20-04-2020
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Asbestverdachte                         MMASB01 MMASB01
              grond AS3000
 002          Asbestverdachte                         MMASB02 MMASB02
              grond AS3000
 003          Asbestverdachte                         MMASB03 MMASB03
              grond AS3000
 004          Asbestverdachte                         MMASB04 MMASB04
              grond AS3000
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                          002                          003                             004
 VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster                 kg                                    12.81                        12.21                         12.06                          11.99
in behandeling genomen                     kg                                    12.81                        12.21                         12.06                          11.99
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                           nee                           nee                          nee                             nee
totaal gewicht ^0 mm na                    g                                    10990                          9722 1)                     10369                          10200
drogen
droge stof                                 gew.-07o                               87.0                          81.6                         86.3                            85.3
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal                             mg/kgds           s
asbestconcentratie
gemeten niet-                              mg/kgds           Q                                                                                                                 <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (9507o                          mg/kgds           S                                                                                 <2                              <2
betrouwb. interval)
bovengrens (9507o                          mg/kgds           S                                                    <2                           <2
betrouwb. interval)
gemeten hechtgebonden                      mg/kgds                                                                <2                           <2                              <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                                                                <2                                                           <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                      mg/kgds                                                                <2                           <2                              <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                                                                                             <2                              <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                   mg/kgds           S                      1.2                           1.3                          1.6                             1.3
gewogen asbestconcentratie                 mg/kgds           S                                                    <2                           <2
gewogen niet-                              mg/kgds           S                                                    <2                                                           <2
hechtgebonden
asbestconcentratie
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door dlş
                                                                                                                                                                         Paraaf:
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                 Blad 3 van 8
Jordy Boerakker                                                           Analyserapport
Projectnaam                      CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                    B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                    13227868             - 1                                                                                                Rapportagedatum                  20-04-2020
Voetnoten
1                                Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
                                 (hoofdstuk 5).
                                                                                                                                                                       Paraaf:
Gl           SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
   RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 4 van 8
Jordy Boerakker                                                             Analyserapport
Projectnaam                        CHIB                                                                                                                   Orderdatum                        03-04-2020
Projectnummer                      B20.7752                                                                                                               Startdatum                        03-04-2020
Rapportnummer                      13227868             - 1                                                                                                Rapportagedatum                  20-04-2020
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster                            Asbestverdachte grond AS3000                             Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld                              Asbestverdachte grond AS3000                             conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht ^0 mm na drogen                        Asbestverdachte grond AS3000                             Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof                                            Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
gemeten totaal                                        Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
asbestconcentratie
gemeten niet-hechtgebonden-                           Asbestverdachte grond AS3000                             conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)
asbestconcentratie
ondergrens (9507o                                     Asbestverdachte grond AS3000                             Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
betrouwb. interval)
bovengrens (9507o                                     Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
betrouwb. interval)
gemeten hechtgebonden                                 Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                            Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                                 Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                            Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                              Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Monster        Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            E1877323                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC291
002            E1877324                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC291
003            E1877325                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC291
004            E1877326                                              02-04-2020                     02-04-2020                        ALC291
                                                                                                                                                                         Paraaf:
QL             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
    RvA L 028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>synlabV                                                               SYNLAB rapportnummer             13227868 -1                   Blad 5 van 8
                                Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898
   SYNLABnummer:                 13227868-001                         Datum analyse:                    20-04-2020
                                                                      Projectnummer:                    B207752
                                                                      Projectnaam:                      B20.7752
   Monsteromschrijving:                   MMASB01
  Labomonster
  Gemeten concentraties                                        Concentratie (mg/kgds) ***** ****Ondergrens (mg/kgds) **      Bovengrens (mg/kgds) **
  gemeten serpentijn-asbestconcentratie
  gemeten amfibool-asbestconcentratie
  gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten totaal asbestconcentratie
  berekende bepalingsgrens                                            1.2
  Gewogen concentraties*
  gewogen asbestconcentratie                                                                                                    <2
  gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie
  Voorbereidende resultaten
  totaal gewicht na drogen                                            11142                          g
  totaal gewicht ^0 mm na drogen                                      10990                          g
  totaal gewicht voor drogen                                          12810                          g
  droge stof                                                          87.0                           gew.-07o
 Analyseresultaten
                                                                                                                                      2 TJ
                                                                                                                                               ns O)
                                                                                          tn c
      >31.5
     20-31.5
  Gevonden vezels in de fractie <0.5m/r7 d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie
  bundels Chrysotiel
  bundels Amosiet
  bundels Crocidoliet
  bundels Anthophylliet
  bundels Tremoliet
  bundels Actinoliet
 *      De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
        Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
 **     Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.
 ***    De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
 ****   De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale
        bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .
                                                                                                                    Page 1 of 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>synlabV                                                               SYNLAB rapportnummer             13227868 -1                   Blad 6 van 8
                                Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898
   SYNLABnummer:                 13227868-002                         Datum analyse:                    20-04-2020
                                                                      Projectnummer:                    B207752
                                                                      Projectnaam:                      B20.7752
   Monsteromschrijving:                   MMASB02
  Labomonster
  Gemeten concentraties                                        Concentratie (mg/kgds) ***** ****Ondergrens (mg/kgds) **      Bovengrens (mg/kgds) **
  gemeten serpentijn-asbestconcentratie
  gemeten amfibool-asbestconcentratie
  gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten totaal asbestconcentratie
  berekende bepalingsgrens                                            1.3
  Gewogen concentraties*
  gewogen asbestconcentratie                                                                                                    <2
  gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie
  Voorbereidende resultaten
  totaal gewicht na drogen                                            9963                           g
  totaal gewicht ^0 mm na drogen                                      9722                           g
  totaal gewicht voor drogen                                          12210                          g
  droge stof                                                          81.6                           gew.-07o
 Analyseresultaten
                                                                                                                                      2 TJ
                                                                                                                                               ns O)
                                                                                          tn c
      >31.5
     20-31.5
  Gevonden vezels in de fractie <0.5m/r7 d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie
  bundels Chrysotiel
  bundels Amosiet
  bundels Crocidoliet
  bundels Anthophylliet
  bundels Tremoliet
  bundels Actinoliet
 *      De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
        Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
 **     Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.
 ***    De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
 ****   De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale
        bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .
                                                                                                                    Page 1 of 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>synlabV                                                               SYNLAB rapportnummer             13227868 -1                   Blad 7 van 8
                                Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898
   SYNLABnummer:                 13227868-003                         Datum analyse:                    20-04-2020
                                                                      Projectnummer:                    B207752
                                                                      Projectnaam:                      B20.7752
   Monsteromschrijving:                   MMASB03
  Labomonster
  Gemeten concentraties                                        Concentratie (mg/kgds) ***** ****Ondergrens (mg/kgds) **      Bovengrens (mg/kgds) **
  gemeten serpentijn-asbestconcentratie
  gemeten amfibool-asbestconcentratie
  gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten totaal asbestconcentratie
  berekende bepalingsgrens                                            1.6
  Gewogen concentraties*
  gewogen asbestconcentratie                                                                                                    <2
  gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie
  Voorbereidende resultaten
  totaal gewicht na drogen                                            10405                          g
  totaal gewicht ^0 mm na drogen                                      10369                          g
  totaal gewicht voor drogen                                          12060                          g
  droge stof                                                          86.3                           gew.-07o
 Analyseresultaten
                                                                                                                                      2 TJ
                                                                                                                                               ns O)
                                                                                          tn c
      >31.5
     20-31.5
  Gevonden vezels in de fractie <0.5m/r7 d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie
  bundels Chrysotiel
  bundels Amosiet
  bundels Crocidoliet
  bundels Anthophylliet
  bundels Tremoliet
  bundels Actinoliet
 *      De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
        Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
 **     Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.
 ***    De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
 ****   De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale
        bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .
                                                                                                                    Page 1 of 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>synlabV                                                               SYNLAB rapportnummer             13227868 -1                   Blad 8 van 8
                                Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898
   SYNLABnummer:                 13227868-004                         Datum analyse:                    20-04-2020
                                                                      Projectnummer:                    B207752
                                                                      Projectnaam:                      B20.7752
   Monsteromschrijving:                   MMASB04
  Labomonster
  Gemeten concentraties                                        Concentratie (mg/kgds) ***** ****Ondergrens (mg/kgds) **      Bovengrens (mg/kgds) **
  gemeten serpentijn-asbestconcentratie
  gemeten amfibool-asbestconcentratie
  gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie
  gemeten totaal asbestconcentratie
  berekende bepalingsgrens                                            1.3
  Gewogen concentraties*
  gewogen asbestconcentratie                                                                                                    <2
  gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie
  Voorbereidende resultaten
  totaal gewicht na drogen                                            10227                          g
  totaal gewicht ^0 mm na drogen                                      10200                          g
  totaal gewicht voor drogen                                          11990                          g
  droge stof                                                          85.3                           gew.-07o
 Analyseresultaten
                                                                                                                                      2 TJ
                                                                                                                                               ns O)
                                                                                          tn c
      >31.5
     20-31.5
  Gevonden vezels in de fractie <0.5m/r7 d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie
  bundels Chrysotiel
  bundels Amosiet
  bundels Crocidoliet
  bundels Anthophylliet
  bundels Tremoliet
  bundels Actinoliet
 *      De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
        Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
 **     Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.
 ***    De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
 ****   De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale
        bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .
                                                                                                                    Page 1 of 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 5
Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                         MM01                                 MM02                                 MM03
Grondsoort                           Klei                                 Klei                                 Klei
Zintuiglijke bijmengingen            sporen baksteen, sporen wortels,     sporen grind, sporen wortels,        sporen baksteen, sporen grind,
                                     sporen roest, sterk wortelhoudend,   sporen roest                         sporen wortels, sporen roest
                                     sporen grind
Certificaatcode                      13227864                             13227864                             13227864
Boring(en)                           B01, B04, B10, B12                   B18A, PB03                           B06B, B08, B16, B17
Traject (m -mv)                      0,00 - 0,50                          0,00 - 0,50                          0,00 - 0,50
Humus                     0Zo ds     2,20                                 2,70                                 3,90
Lutum                     0Zo ds     14,00                                21,0                                 19,00
Datum van toetsing                   14-4-2020                            14-4-2020                            14-4-2020
Monsterconclusie                     Voldoet aan Achtergrondwaarde        Voldoet aan Achtergrondwaarde        Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                     Meetw           GSSD         Index   Meetw          GSSD           ndex   Meetw          GSSD          Index
METALEN
Barium                    mg/kg   ds   170             264(6)               150             172(6)               180             223(6)
Cadmium                   mg/kg   ds     «0,2            «0,2      -0,03       0,39           0,51      -0,01       0,32           0,41      -0,02
Kobalt                    mg/kg   ds      12             18         0,02      10             11         -0,02      10             12         -0,02
Koper                     mg/kg   ds     11              16        -0,16      15             18         -0,15      20             25          -0,1
Kwik                      mg/kg   ds     «0,05           «0,04         -0      0,05           0,05          -0      0,07           0,08          -0
Lood                      mg/kg   ds     18              23        -0,06      27             31         -0,04      27             31         -0,04
Molybdeen                 mg/kg   ds     «0,5            «0,4      -0,01      «0,5           «0,4       -0,01       0,59           0,59          -0
Nikkel                    mg/kg   ds     27              39         0,06      29             33         -0,03      32             39          0,06
Zink                      mg/kg   ds     54              79        -0,11      77             92         -0,08      85            105         -0,06
PAK
Anthraceen                mg/kg   ds     «0,01           «0,01                «0,01          «0,01                  0,01           0,01
Benzo(a)anthraceen        mg/kg   ds       0,02           0,02                 0,04           0,04                  0,08           0,08
Benzo(g,h,i)peryleen      mg/kg   ds       0,01           0,01                 0,03           0,03                  0,06           0,06
Benzo(k)fluorantheen      mg/kg   ds       0,01           0,01                 0,03           0,03                  0,05           0,05
Benzo(a)pyreen            mg/kg   ds       0,02           0,02                 0,03           0,03                  0,06           0,06
Chryseen                  mg/kg   ds       0,02           0,02                 0,04           0,04                  0,07           0,07
Fenanthreen               mg/kg   ds       0,02           0,02                 0,02           0,02                  0,05           0,05
Fluorantheen              mg/kg   ds       0,04           0,04                 0,06           0,06                  0,14           0,14
lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen  mg/kg   ds       0,01           0,01                 0,03           0,03                  0,05           0,05
Naftaleen                 mg/kg   ds     «0,01           «0,01                «0,01          «0,01                 «0,01          «0,01
PAK 10 VROM               mg/kg   ds                      0,16     -0,03                      0,29      -0,03                      0,58      -0,02
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                    pg/kg  ds      «1              «3                   «1             «3                    «1             «2
PCB 52                    pg/kg  ds      «1              «3                   «1             «3                    «1             «2
PCB 101                   pg/kg  ds      «1              «3                   «1             «3                    «1             «2
PCB 118                   pg/kg  ds      «1              «3                   «1             «3                    «1             «2
PCB 138                   pg/kg  ds      «1              «3                   «1             «3                    «1             «2
PCB 153                   pg/kg  ds      «1              «3                   «1             «3                    «1             «2
PCB 180                   pg/kg  ds      «1              «3                   «1             «3                    «1             «2
PCB (som 7)               pg/kg  ds                    «22,0            0                   «18,00          -0                   «13,00      -0,01
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12   mg/kg   ds     «5              16(6)                «5             13(6)                 «5              9(6)
Minerale olie C12 - C22   mg/kg   ds     «5              16(6)                «5             13(6)                 «5              9(6)
Minerale olie C22 - C30   mg/kg   ds     «5              16®                  «5             13(6)                  5             13(6)
Minerale olie C30 - C40   mg/kg   ds     «5              16(6)                «5             13(6)                 «5              9(6)
Minerale olie (totaal)    mg/kg   ds   «20             «64         -0,03    «20             «52         -0,03    «20             «36         -0,03
OVERIG
Aard artefacten           -                0                                   0                                    0
Artefacten                g              «1                                   «1                                   «1
Droge stof                0Zo w/w        87,2            87,0                 83,5           84,0                  83,0           83,0
Lutum                     0Zo            14                                   21                                   19
Organische stof (humus)   0Zo              2,2                                 2,7                                  3,9
Projectcode: B20.7752
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      Bijlage 5
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                                MM04                                  MM05                                    MM06
Grondsoort                                  Klei                                  Klei                                    Zand
Zintuiglijke bijmengingen                   sporen baksteen, sporen roest,        sporen roest, sporen grind, sterk       matig grindhoudend, sporen klei,
                                            sporen grind, sporen wortels          roesthoudend                            sporen roest, sterk grindhoudend,
                                                                                                                          laagjes klei, matig kleihoudend
Certificaatcode                             13227864                              13227864                                13227864
Boring(en)                                  B13, B20, B22, PB14                   B01, B06B, B08, B13, B18A, B20,         B06B, B08, B18A, B20, PB03,
                                                                                  PB03, PB14                              PB14, PB14
Traject (m -mv)                             0,00 - 0,50                           0,50-1,50                               0,50 - 2,00
Humus                       0Zo   ds        3,00                                  2,30                                    0,50
Lutum                       0Zo   ds        25,0                                  22,0                                    9,80
Datum van toetsing                          14-4-2020                             14-4-2020                               14-4-2020
Monsterconclusie                            Voldoet aan Achtergrondwaarde         Voldoet aan Achtergrondwaarde           Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                            Meetw         GSSD        Index       Meetw         GSSD        Index         Meetw           GSSD          Index
METALEN
Barium                      mg/kg      ds     170            170(6)                 170             188'6»                   46              90(6)
Cadmium                     mg/kg      ds       0,30           0,37     -0,02        «0,2            «0,2       -0,03        «0,2            «0,2        -0,03
Kobalt                      mg/kg      ds      10             10        -0,03         8,9             9,8       -0,03         2,9             5,5        -0,05
                                               CM
Koper                       mg/kg      ds      CM             CM   LO        O       13              16         -0,16        «5              «6          -0,23
Kwik                        mg/kg      ds       0,08           0,08         -0       «0,05           «0,04          -0       «0,05           «0,04           -0
Lood                        mg/kg      ds      29             32        -0,04        20              23         -0,06       «10             «10          -0,08
Molybdeen                   mg/kg      ds      «0,5           «0,4      -0,01        «0,5            «0,4       -0,01        «0,5            «0,4        -0,01
Nikkel                      mg/kg      ds      32             32        -0,05        31              34         -0,02        11              19          -0,25
Zink                        mg/kg      ds      85             92        -0,08        64              75         -0,11       «20             «24           -0,2
PAK
Anthraceen                  mg/kg      ds      «0,01          «0,01                   Oo             o
                                                                                                     o                       «0,01           «0,01
Benzo(a)anthraceen          mg/kg      ds       0,05           0,05                   0,04            0,04                   «0,01           «0,01
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg      ds       0,05           0,05                   0,04            0,04                   «0,01           «0,01
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg      ds       0,03           0,03                   0,03            0,03                   «0,01           «0,01
Benzo(a)pyreen              mg/kg      ds       0,05           0,05                   0,05            0,05                   «0,01           «0,01
Chryseen                    mg/kg      ds       0,04           0,04                   0,03            0,03                   «0,01           «0,01
Fenanthreen                 mg/kg      ds       0,03           0,03                   0,05            0,05                   «0,01           «0,01
Fluorantheen                mg/kg      ds       0,08           0,08                   0,12            0,12                   «0,01           «0,01
lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg      ds       0,04           0,04                   0,03            0,03                   «0,01           «0,01
Naftaleen                   mg/kg      ds      «0,01          «0,01                  «0,01           «0,01                   «0,01           «0,01
PAK 10 VROM                 mg/kg      ds                      0,38     -0,03                         0,41      -0,03                        «0,070      -0,04
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                      pg/kg      ds      «1             «2                     «1              «3                      «1              «4
PCB 52                      pg/kg      ds      «1             «2                     «1              «3                      «1              «4
PCB 101                     pg/kg      ds      «1             «2                     «1              «3                      «1              «4
PCB 118                     pg/kg      ds      «1             «2                     «1              «3                      «1              «4
PCB 138                     pg/kg      ds      «1             «2                     «1              «3                      «1              «4
PCB 153                     pg/kg      ds      «1             «2                     «1              «3                      «1              «4
PCB 180                     pg/kg      ds      «1             «2                     «1              «3                      «1              «4
PCB (som 7)                 pg/kg      ds                    «16,00          -0                     «21,0             0                     «25,0         0,01
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg      ds      «5             12(6)                  «5              15(6)                   k5              18(6)
Minerale olie C12 - C22     mg/kg      ds      «5             12(6)                  «5              15(6)                   «5              18(6)
Minerale olie C22 - C30     mg/kg      ds      «5             12(6)                  «5              15(6)                   «5              18(6)
Minerale olie C30 - C40     mg/kg      ds      «5             12(6)                  «5              15(6)                   «5              18(6)
Minerale olie (totaal)      mg/kg      ds     «20            «47        -0,03       «20             «61         -0,03       «20             «70          -0,02
OVERIG
Aard artefacten             -                   0                                     0                                       0
Artefacten                  .L                 «1                                    «1                                      «1
Droge stof                  0Zo w/w            80,5           81,0                   83,2            83,0                    87,4            87,0
Lutum                       0Zo                25                                    22                                       9,8
Organische stof (humus)     0Zo                 3,0                                   2,3                                    «0,5
Projectcode: B20.7752
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      Bijlage 5
Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                                MMOCB01                                       MMOCB02                                       MMOCB03
Grondsoort                                  Klei                                          Klei                                          Klei
Zintuiglijke bijmengingen                   sporen baksteen, sporen wortels,              sporen baksteen, sporen wortels,              sporen baksteen, sporen roest,
                                            sporen roest, sterk wortelhoudend,            sporen roest, sporen grind                    sporen grind, sporen wortels
                                            sporen grind
Certificaatcode                             13227866                                      13227866                                      13227866
Boring(en)                                  B01, B02, B04, B12                            B06B, B07, B09, B10                           B16, B17, B19, PB14
Traject (m -mv)                             0,00 - 0,30                                   0,00 - 0,30                                   0,00 - 0,30
Humus                       0Zo   ds        4,00                                          4,00                                          3,50
Lutum                       0Zo   ds        25,0                                          25,0                                          25,0
Datum van toetsing                          10-4-2020                                     10-4-2020                                     10-4-2020
Monsterconclusie                            Voldoet aan Achtergrondwaarde                 Voldoet aan Achtergrondwaarde                 Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                            Meetw           GSSD         Index            Meetw         GSSD        Index               Meetw         GSSD        Index
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
                                                                 CM
Hexachloorbenzeen (HCB)     pg/kg ds          V                 V                   O       V               VCM
                                                                                                                                O         V               VCM
                                                                                                                                                                            O
OVERIG
Aard artefacten             -                   0                                             0                                             0
Artefacten                  .L                 «1                                            «1                                            «1
Droge stof                  0Zo w/w            85,8             86,0                         85,4           85,0                           85,6           86,0
Organische stof (humus)     0Zo                 4,0                                           4,0                                           3,5
BESTRIJDINGSMIDDELEN
                                                                 CM CM CM
                                                                                    O
                                                                                                             CM CM CM
                                                                                                                                O O O                      CM CM CM
alfa-HCH                    pg/kg      ds                                                                                                                                   O
                                              V V V                                                                                       V V V
                                                                V                           V               V                                             V
beta-HCH                    pg/kg      ds
                                                                                    o o                                                                                     o o
                                                                V                           V               V                                             V
gamma-HCH                   pg/kg      ds                       V                           V               V                                             V
delta-HCH                   pg/kg      ds      «1               K2{B)                        «1             «2(6)                          «1             «2(6)
Drins                       pg/kg      ds                       «5,30               -0                      «5,30               -0                        «6,00             -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Hexachloorbutadieen         pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
Isodrin                     pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
Telodrin                    pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
                                                                 CM
Heptachloor                 pg/kg      ds     V                 V                   O       V               VCM
                                                                                                                                O         V               VCM
                                                                                                                                                                            O
Heptachloorepoxide          pg/kg      ds                       «3,50               0                       «3,50               0                         «4,00              0
Aldrin                      pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
Dieldrin                    pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
Endrin                      pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
DDE (som)                   pg/kg      ds                       10,00            -0,04                      27,0             -0,03                        12,00          -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)   pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
4,4-DDE (para, para-DDE)    pg/kg      ds             CO   co       CD      CO                9,9           24,8                            3,4            9,7
DDD (som)                   pg/kg      ds                       «3,50               -0                      «3,50               -0                        «4,00             -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)   pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
4,4-DDD (para, para-DDD)    pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
DDT (som)                   pg/kg      ds                        9,00            -0,13                      11,00            -0,13                        «4,00          -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
4,4-DDT (para, para-DDT)    pg/kg      ds       2,9              7,3                            CO   cn         CD      00                 «1             «2
                                                                 CM
alfa-Endosulfan             pg/kg      ds     V                 V                   O       V               VCM
                                                                                                                                o         V               VCM
                                                                                                                                                                            O
Chloordaan (cis + trans)    pg/kg      ds                       «3,50               0                       «3,50               0                         «4,00              0
cis-Chloordaan              pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
trans-Chloordaan            pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
OCB (0,7 som, grond)        pg/kg      ds      19,5                                          26,7                                          17,4
OCB (0,7 som,               pg/kg      ds      20,9                                          28,1                                          18,8
waterbodem)
DDT (som, 0.7 factor)       pg/kg      ds             3,6                                     4,2                                                 1,4
DDD (som, 0.7 factor)       pg/kg      ds             1,4                                     1,4                                                 1,4
DDE (som, 0.7 factor)       pg/kg      ds             4                                      10,6                                                 4,1
DDT,DDE,DDD (som, 0.7       pg/kg      ds             9                                      16,2                                                 6,9
factor)
HCH (som, 0.7 factor)       pg/kg ds                  2,8                                       2,8                                               2,8
Heptachloorepoxide (som,    pg/kg ds                  1,4                                       1,4                                               1,4
0.7 factor
trans-Heptachloorepoxide    pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
Endosulfansulfaat           pg/kg      ds      «1               K2m                          «1             «2(6)                          «1             «2(6)
cis-Heptachloorepoxide      pg/kg      ds      «1               «2                           «1             «2                             «1             «2
Som 21 Organochloorhoud.    pg/kg      ds                       49,0                                        67,0                                          50,0
bestrijdingsm
Projectcode: B20.7752
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                     Bijlage 5
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                                MMOCB04
Grondsoort                                  Klei
Zintuiglijke bijmengingen                   sporen baksteen, sporen roest,
                                            sporen grind, sporen wortels
Certificaatcode                             13227866
Boring(en)                                  B13, B20, B21, B22
Traject (m -mv)                             0,00 - 0,30
Humus                       0Zo   ds        4,10
Lutum                       0Zo   ds        25,0
Datum van toetsing                          10-4-2020
Monsterconclusie                            Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                            Meetw          GSSD          Index
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB)     pg/kg ds           V              V CM
                                                                              O
OVERIG
Aard artefacten             -                   0
Artefacten                  g                  «1
Droge stof                  0Zo   w/w          82,7           83,0
Organische stof (humus)     0Zo                 4,1
BESTRIJDINGSMIDDELEN
                                                                CM CM CM
                                                                              O O
alfa-HCH                    pg/kg      ds     V               V
beta-HCH                    pg/kg      ds      V
                                                              V V             o
gamma-HCH                   pg/kg      ds     V
delta-HCH                   pg/kg      ds      «1             K2{6)
Drins                       pg/kg      ds                     «5,10           -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Hexachloorbutadieen         pg/kg      ds      «1             «2
Isodrin                     pg/kg      ds      «1             «2
Telodrin                    pg/kg      ds      «1             «2
Heptachloor                 pg/kg      ds      V              V CM
                                                                              O
Heptachloorepoxide          pg/kg      ds                     «3,40           0
Aldrin                      pg/kg      ds      «1             «2
Dieldrin                    pg/kg      ds      «1             «2
Endrin                      pg/kg      ds      «1             «2
DDE (som)                   pg/kg      ds                     22,0         -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)   pg/kg      ds      «1             «2
4,4-DDE (para, para-DDE)    pg/kg      ds       8,3           20,2
DDD (som)                   pg/kg      ds                     «3,40           -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)   pg/kg      ds      «1             «2
4,4-DDD (para, para-DDD)    pg/kg      ds      «1             «2
DDT (som)                   pg/kg      ds                     25,0         -0,12
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   pg/kg      ds      «1             «2
4,4-DDT (para, para-DDT)    pg/kg      ds       9,7           23,7
alfa-Endosulfan             pg/kg      ds      V              V CM
                                                                              O
Chloordaan (cis + trans)    pg/kg      ds                     «3,40           0
cis-Chloordaan              pg/kg      ds      «1             «2
trans-Chloordaan            pg/kg      ds      «1             «2
OCB (0,7 som, grond)        pg/kg      ds      31,3
OCB (0,7 som,               pg/kg      ds      32,7
waterbodem)
DDT (som, 0.7 factor)       pg/kg      ds      10,4
DDD (som, 0.7 factor)       pg/kg      ds       1,4
DDE (som, 0.7 factor)       pg/kg      ds       9
DDT,DDE,DDD (som, 0.7       pg/kg      ds      20,8
factor)
HCH (som, 0.7 factor)       pg/kg ds              2,8
Heptachloorepoxide (som,    pg/kg ds              1,4
0.7 factor
trans-Heptachloorepoxide    pg/kg      ds      «1             «2
Endosulfansulfaat           pg/kg      ds      «1             «2(6)
cis-Heptachloorepoxide      pg/kg      ds      «1             «2
Som 21 Organochloorhoud.    pg/kg      ds                     76,0
bestrijdingsm
Projectcode: B20.7752
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                              Bijlage 5
             Geen toetsnorm aanwezig
             kleiner dan de detectielimiet
8,88         ^ Achtergrondwaarde
8,88         ^ Interventiewaarde
8.88         > Interventiewaarde
6            Heeft geen normwaarde
#            verhoogde rapportagegrens
GSSD         Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        (GSSD - AW) I (I - AW)
             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0-
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                             AW       WO       IND        I
METALEN
Cadmium                                      mg/kg  ds         0,6      1,2      4,3    13
Kobalt                                       mg/kg  ds        15       35      190     190
Koper                                        mg/kg  ds        40       54      190     190
Kwik                                         mg/kg  ds         0,15     0,83     4,8    36
Lood                                         mg/kg  ds        50      210      530     530
Molybdeen                                    mg/kg  ds         1,5     88      190     190
Nikkel                                       mg/kg  ds        35       39      100     100
Zink                                         mg/kg  ds       140      200      720     720
PAK
PAK 10 VROM                                  mg/kg ds          1,5      6,8     40      40
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                  mg/kg ds          0,02     0,04     0,5     1
Hexachloorbenzeen (HCB)                      mg/kg ds          0,0085   0,027    1,4     2
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal)                       mg/kg ds        190      190      500    5000
BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH                                     mg/kg  ds         0,001    0,001    0,5    17
beta-HCH                                     mg/kg  ds         0,002    0,002    0,5     1,6
gamma-HCH                                    mg/kg  ds         0,003    0,04     0,5     1,2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)               mg/kg  ds         0,015    0,04     0,14    4
Hexachloorbutadieen                          mg/kg  ds         0,003
Heptachloor                                  mg/kg  ds         0,0007   0,0007   0,1     4
Heptachloorepoxide                           mg/kg  ds         0,002    0,002    0,1     4
Aldrin                                       mg/kg  ds                                   0,32
DDE (som)                                    mg/kg  ds         0,1      0,13     1,3     2,3
DDD (som)                                    mg/kg  ds         0,02     0,84    34      34
DDT (som)                                    mg/kg  ds         0,2      0,2      1       1,7
alfa-Endosulfan                              mg/kg  ds         0,0009   0,0009   0,1     4
Chloordaan (cis + trans)                     mg/kg  ds         0,002    0,002    0,1     4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm       mg/kg  ds         0,4
Projectcode: B20.7752
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Bijlage 5
Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                     PB03                                  PB14
Datum                            10-4-2020                             10-4-2020
Filterdiepte (m -mv)             2,50 - 3,50                           2,50 - 3,50
Datum van toetsing               20-4-2020                             20-4-2020
Monsterconclusie                 Voldoet aan Streefwaarde              Voldoet aan Streefwaarde
                                 Meetw          GSSD           Index   Meetw          GSSD           Index
METALEN
Barium                   Mg/i      «15            «11           -0,07    «15            «11           -0,07
Cadmium                  pg/l       «0,20          «0,14        -0,05     «0,20          «0,14        -0,05
Kobalt                   pg/l       «2             «1           -0,24     «2             «1           -0,24
Koper                    pg/l       «2,0           «1,4         -0,23     «2,0           «1,4         -0,23
Kwik                     pg/l       «0,05          «0,04        -0,04     «0,05          «0,04        -0,04
Lood                     pg/l       «2,0           «1,4         -0,23     «2,0           «1,4         -0,23
Molybdeen                pg/l       «2             «1           -0,01     «2             «1           -0,01
Nikkel                   pg/l       «3             «2           -0,22     «3             «2           -0,22
Zink                     pg/l      «10             «7           -0,08    «10             «7           -0,08
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen                  pg/i       «0,2           «0,1             -0    «0,2           «0,1             -0
Tolueen                  pg/l       «0,2           «0,1         -0,01     «0,2           «0,1         -0,01
Ethylbenzeen             pg/l       «0,2           «0,1         -0,03     «0,2           «0,1         -0,03
meta-Zpara-Xyleen (som)  pg/l       «0,2           «0,1                   «0,2           «0,1
ortho-Xyleen             pg/l       «0,1           «0,1                   «0,1           «0,1
Xylenen (som)            pg/l                      «0,21             0                   «0,21             0
Styreen (Vinylbenzeen)   pg/i       «0,2           «0,1         -0,02     «0,2           «0,1         -0,02
Som 16 Aromatische       pg/l                      «0,77(2'14)                           «0,77(2'14)
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen                pg/i       «0,02          «0,01             0    «0,02          «0,01             0
PAK 10 VROM                                        «0,00020(11)                          «0,00020(11)
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Tetrachlooretheen (Per)  pg/i       «0,1           «0,1              0    «0,1           «0,1              0
Trichlooretheen (Tri)    pg/l       «0,2           «0,1         -0,05     «0,2           «0,1         -0,05
cis n-trans-1,2-         pg/l                      «0,14         0,01                    «0,14         0,01
Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen   pg/i       «0,1           «0,1                   «0,1           «0,1
trans-1,2-Dichlooretheen pg/i       «0,1           «0,1                   «0,1           «0,1
Tetrachloormethaan       pg/l       «0,1           «0,1          0,01     «0,1           «0,1          0,01
(Tetra)
Trichloormethaan         pg/l       «0,2           «0,1         -0,01     «0,2           «0,1         -0,01
(Chloroform)
Dichloormethaan          pg/l       «0,2           «0,1              0    «0,2           «0,1              0
1,1-Dichloorethaan       pg/l       «0,2           «0,1         -0,01     «0,2           «0,1         -0,01
1,1,1-Trichloorethaan    pg/l       «0,1           «0,1              0    «0,1           «0,1              0
1,2-Dichloorethaan       pg/l       «0,2           «0,1         -0,02     «0,2           «0,1         -0,02
1,1,2-T richloorethaan   pg/i       «0,1           «0,1              0    «0,1           «0,1              0
Vinylchloride            pg/i       «0,2           «0,1          0,02     «0,2           «0,1          0,02
Dichloorpropaan          pg/l                      «0,42            -0                   «0,42            -0
1,1-Dichloorpropaan      pg/l       «0,2           «0,1                   «0,2           «0,1
1,3-Dichloorpropaan      pg/l       «0,2           «0,1                   «0,2           «0,1
Dichloorpropanen (0,7    pg/l        0,42                                  0,42
som, 1,1+1,2+1,31
1,1-Dichlooretheen       pg/l       «0,1           «0,1          0,01     «0,1           «0,1          0,01
Tribroommethaan          pg/l       «0,2           «0,1í14)               «0,2           «0,1(14)
(bromoform)
1,2-Dichloorpropaan      pg/i       «0,2           «0,1                   «0,2           «0,1
OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12  pg/l      «25              18(6)                «25              18(6)
Minerale olie C12 - C22  pg/l      «25              18(6)                «25              18(6)
Minerale olie C22 - C30  pg/l      «25              18(6)                «25              18(6)
Minerale olie C30 - C40  pg/l      «25              18(6)                «25              18(6)
Minerale olie (totaal)   pg/l      «50            «35           -0,03    «50            «35           -0,03
Projectcode: B20.7752
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Bijlage 5
—           : Geen toetsnorm aanwezig
«           : kleiner dan de detectielimiet
8,88        : ^ Streefwaarde
8,88        : > Streefwaarde
8.88
11          : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14          : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2           : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) I (I - S)
             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0-
Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                S      S Diep        Indicatief      I
METALEN
Barium                                        pg/l             50         200                     625
Cadmium                                       pg/l              0,4         0,06                    6
Kobalt                                        pg/l             20           0,7                   100
Koper                                         pg/l              cn              co                  cn
Kwik                                          pg/l              0,05        0,01                    0,3
Lood                                          pg/l             15           1,7                    75
Molybdeen                                     pg/l              5           3,6                   300
Nikkel                                        pg/l             15           2,1                    75
Zink                                          Mg/i             65          24                     800
AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                       pg/i              0,2                                 30
Tolueen                                       pg/l              7                                 1000
Ethylbenzeen                                  pg/l              4                                  150
Xylenen (som)                                 pg/l              0,2                                 70
Styreen (Vinylbenzeen)                        pg/l              6                                  300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen              pg/l                                        150
PAK
Naftaleen                                     pg/l              0,01                               70
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Tetrachlooretheen (Per)                       pg/l              0,01                                40
Trichlooretheen (Tri)                         pg/l             24                                  500
cis H-trans-1,2-Dichlooretheen                pg/l              0,01                                20
Tetrachloormethaan (Tetra)                    pg/i              0,01                                10
Trichloormethaan (Chloroform)                 pg/l              6                                  400
Dichloormethaan                               pg/l              0,01                              1000
1,1-Dichloorethaan                            pg/l              7                                  900
1,1,1-Trichloorethaan                         pg/l              0,01                               300
1,2-Dichloorethaan                            pg/l              7                                  400
1,1,2-T richloorethaan                        pg/l              0,01                               130
Vinylchloride                                 pg/l              0,01                                 5
Dichloorpropaan                               pg/l              0,8                                 80
1,1-Dichlooretheen                            pg/l              0,01                                10
Tribroommethaan (bromoform)                   pg/l                                                 630
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal)                                         50                                 600
Projectcode: B20.7752
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                       Q&'jM I C'l'                        BODEM EXPERT
       Projectcode:. jíS "W.fcT..fcfRE.... Locatienaam:
             1NVULLEN PER HE»?              PROŢQCOL 20 f B -FORMULIER 'MonsternemJngsformgljer asbest In bodem’
             (Invullen milieUechnicus)
         OMSTANDIGHEDEN VISUŞ^E INSPECTIE MAAIVELD EN BODEM:                                                □RE ..    (max. 1.000 nŕ)
         Tijdstip aanvang werk          O. ^ uur d,C?3Ĉuur             Bedekking maaiveld:                  ^<25% J& >25%,
         Zon op! zon onder             } 0 uur                        bestaande uit:                        J0vegetatì n Waterplas
         (KNMI):
                                                                                                               e          sen
         Zicht                           Ēţļfí*50 m    Ū <50 m                                              □anders:
         Neerslag:                      ^fgeen         D regen        Vegetatie verwijderd.                .ffiíiee    D ja,
        per dag                          □ «10         D hagel        bedekking na verwijdering:            □<25%      n >25%,
                                            mm                        kritische afwijking indien >2E%
                                         □ HO          D sneeuw
                                            mm
                                                                     ilief         ie'ieü&si.
        RESULTATEN VISUELE INSPECTIE MAAIVELD
        Oppervlakte RE (m2)                      S~oh                 Type asbest                   X
        Inspectie-efficiëntìe (“/o):                                  Vermoedelijke herkomst y
        Asbestverdacht materiaal        pa                            Barcodefs) zakjes verzariíel-
        ^0 mm aangetroffen'                                           monster.
        vindplaafs(en) op tekening      Snee                         Aan lab overgedragen op
       noteren
                                                                     d.d.
       RESULTATEN VISUELE INSPECTIE BODEM                               H M Of
       Bodemvocht {%):
                                       ŵàloL^
        Voor elke sleuf/gat per laag iţļvultęn
       Codering sleuf of gat:
                                       J2,UÜJ^İ.U..JÌilL.Ľtá).lO                                            ttr.
       Inspectie efficiëntie (y»):        Sô         i  so         i       so \ sō ~ Y.jro
       Sleufbreedte (cm)                'X®"T3ri...... T"Jö'.........\                        3"ö.........ĩ""ïö
      Sleuflengte (cm)
       Bodemlaag                       O^ļO -So. o ~i)0:                                    o -J)0 į o 'ÒÕ
      (traject in cm-mv):
      Massa gezeefd (kg):              ĩ^ļyíX.tJX 'Sjs.xijtí
      Massa fractie ^0 mm
      (kg):
                                         "'ŵA-----                                tl .'ļ.2,L.Q.fhJi
                                                       ' a........ ..
                                                               ív ........ .
      Massa fractie «20 mm
     (k9)’
7    Visueel asbest >20 mm
     (j/n):
     zoJe. aantal stukjes                h i \a ! vn ļ v\ [v\
                                           Z......ŗ-y-........
                                                   'I                                    .Z
     - Gewicht totaal (gram):
     - Gewicht bemonsterd
ŵ
JĄ ~
     (gram):
     - Barcode(s)
     monsterzakje(s):
     ook registreren m PSION
                                         7              7 1^1
  0^ Gewicht grondmonster
     (kg):
     - NEN 5707 of NEN 5897
     - Barcode(s) emmer(s):
     ook registreren in PSION
     Bij boring in ondergrond
     Diameter grondboor (cm):
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> Proĵectcode:í?.2ļ 9.Q5f.Q RE            Locatienaam:                 BODEM EXPERT*
   RESULTATEN VISUELE INSPECTIE BODEM
   Voor elke sleuf/gat per laag Invullen
   Codering sleuf of gat      -Pi
   Bodemvocht{*ft):
  Inspectie efficiëntie (Vo);
  Sleufbreedte (cm)
                               MA.                               5 .Į-&3
  Sleuflengte (cm)            .3o..
  Bodemlaag
  (traject in cm-mv):
  Massa gezeefd (kg):
 Massa fractie >20 mm
 (Kg):
                              ass
                              o-5 0                   o-So \ o o o   0-60
                                                               qA-ïJpJ.
                                   ì-F    T-------
 Massa fractie «20 mm
 (Kg);
 Visueel asbest ^0 mm
 (j/n):
 zo ja, aantal stukjes          Vì
~ Gewicht totaal (gram):
- Gewicht bemonsterd
(gram):
- Barcode(s)
monsterzakje(s):
ook registreren in PSION
Gewicht grondmonster
(kg):
- NEN 5707 of NEN 5897:
                                          -7
                                         3?.
- Barcodefs) emmerļs):
ooíí registreren in PSION
Bíj boring In ondergrond                  9
Diameter grondboor (cm):
             ļļieĩ ieZe^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                   UfSftŮm                                                    BODEM EXPERT
Project code:. 5'A-.Vf+Ť'é-re.... . Locatienaam:
  RESULTATEN VISUELE INSPECTIE BODEM
  Voor oIke sleuf/gat per laag Invullen
 Codering sleuf of gat:
 Bodemvocht (0Zo):
                                                     JĮ bŵ SZl
                                                      )2ř..q..
                                                      -....      -  .i
                                                                               2SlJ.
 Inspectie efficiëntie (“/o):       ........4*©      ^ Ù O -’ :             : So.....i.
 Sleufbreedte (cm)              3o j i o                        ...ĵ.ō      i   3o      i
 Sleeflengte (cm)                3 o’"į" 3    e'
                                                                    o......             x
 Bodemlaag
                              o bô\ O-ļ o
                                 ,v..                                       í o -5bj.
 (traject in cm-mv):
                                                     o ŵi O -fo
 Massa gezeefd (kg).
                                          ţşiïr                                           .........ä
 Massa fíadĴe >20 mm
(k9)'
 Massa fractie ^0 mm
(kg):
Visueel asbest ^0 mm
(j/n):
zo je, aantel stuk/es
- Gewicht totaal (gram):
- Gewicht bemonsterd
(gram).
- Barcode(s)
monsterzakje(s):
ook registreren ìn PSION
Gewicht grondmonster
(kg):
-NEN 5707 of NEN 5897:                              ^pĵ.çzjčpŗ,
- Barcode(s) emmerfs):
ook registreren In PSION
                                                       i......
Bķ boring in ondergrond
Diameter grondboor (cm):                      .....i\a
                                                         ĨH
                                                    e    'Xĝą.)jż^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                         â BODEM EXPERT
Projectcode:í-ť?.TT'. rr\t/. JRE.... Locatienaam:
 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE BODEM
 Voor elke sleuf/gat por toog invullen
                                                FļľFtōŷ
Codering sleuf of gat'         ļ ZL       ir      \(         .8       :
 Bodemvocht (0A)’            ~)ft\Z ,j3r3L. \3,o .            \Z,l j;
 Inspectie efficiëntie (0A):     O        Šo 1. So           c-ï&rį...:.::...:..
Sleufbreedte (cm)                 o*
                                          sže... Ie   3 O .. -2©     Î
Sleuflengte (cm)                                  3o  3ö... '3ä* "3..........
 Bodemlaag
(traject ín cm-mv):                      o*So o ^fo O-f o            i
Massa gezeefd (kg).
Massa fractie *20 mm
                              S.I.Ĩ    .
                                         7.cr: įçţ [jsrz fii \ :::::
m-
Massa fractie ^0 mm
(Rg):
Visueel asbest *20 mm
(j/n):
zo ja aantal stulges
- Gewicht totaal (gram).
                              v\          VT          v\ in
- Gewicht bemonsterd
(gram).
- Barcode(s)
monsterzakje(s).
ook registreren in PSION
Gewicht grondmonster
(kg)'
-NEN 5707 of NEN 5897
- Barcode(s) emmer(s):
ook registreren in PSION
Bij boring ín ondergrond
Diameter grondboor (cm).
                                     flieí k Ze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek NVN 5740
Houtduiflaan 30 te Beuningen       SC19.04599
Gemeente Beuningen
        rapportnr.: 9706.36/VO1
        (juli 1997)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>5        CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Op basis van de verzamelde en de ter beschikking gestelde gegevens, het daarop gebaseerde en
verrichte veldonderzoek en de analyseresultaten van de grond(water)monsters kan het volgende
worden opgemerkt:
Bovengrond
In de bovengrond (MM1) zijn geen verontreinigingen aangetoond voor de onderzochte zware metalen,
EOX, minerale olie en PAK's.
Ondergrond
De ondergrond lijkt eveneens geen verhoogde concentraties van de onderzochte zware metalen en
EOX te bevatten.
In het zintuiglijk zwart verkleurde bodemtraject ter plaatse van boring 2 (0.6-1.3 m-mv), waarin matig
veel kooltjes en weinig puin is waargenomen, is chemisch analytisch alleen voor PAK's een lichte
verontreiniging aangetoond (1.1 mg/kg d.s.), hetgeen in het kader van de Wet bodembescherming
geen aanleiding geeft tot nader onderzoek.
Grondwater
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties chroom (5 pg/L) en lood (22 pg/L) gemeten. Voor
géén van de overige onderzochte parameters (overige zware metalen, EOX, fenol-achtigen, vluchtige
gechloreerde en vluchtige aromatische koolwaterstoffen, inclusief naftaleen) zijn concentraties
gemeten boven de streefwaarde c.q. de detectielimiet.                                         -
 Conclusie
 De thans verkregen onderzoeksresultaten vormen geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouw
van een cafetaria op de onderzoekslokatie, aangezien eventuele risico's voor de volksgezondheid en
 het milieu verwaarloosbaar klein zijn bij de gemeten gehalten voor de onderzochte verbindingen. Het
terrein is op basis van de huidige onderzoeksresultaten geschikt voor het gestandaardiseerd
 bodemgebruik wonen met moestuin* en alle overige minder gevoelige bestemmingen.
 *        Urgentie van bodemsanering. De handleiding., Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1995.
 Overigens dient opgemerkt te worden dat ontgraven grond niet zonder meer van het terrein afgevoerd
 mag worden. Volgens de huidig geldende richtlijnen (Gelders Interimbeleid secundaire Bouwstoffen,
 juni 1996) kan deze grond pas worden afgevoerd, indien uit de analyseresultaten van een
 depotbemonstering (van de af te voeren grond) blijkt, dat geen milieuhygiënische bezwaren bestaan
 tegen     de     afvoer.   Veelal      zal    rekening       moeten       worden        gehouden met beperkte
 hergebruiksmogelijkheden (met bijbehorende toepassingseisen), danwel stort- of reinigingskosten.
 Geadviseerd wordt dan ook eventueel vrijkomende grond op de iokatie te hergebruiken.
                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Betrouwbaarheid
Het onderhavige bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekproeven op basis
van de huidige richtlijnen. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het
onderzoek voor de ter plaatse aanwezige bodemkwaliteit. Toch blijft de mogelijkheid bestaan dat
plaatselijk afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. WILLEMS milieutechniek acht zich niet
aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
Tevens dient er op gewezen te worden dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden ná uitvoering van dit
onderzoek. Indien de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten
langer wordt, zal voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 2
                                             gras 7 plantsoen
           TRĤFŪ
                                                 '®
           0
                                                              parkeerplaats
                                    NIEUWBOUN
                                                                                               KLEUTER­
                                                                                               SCHOOL
                                       ____________
        struiken f
        bomen
                                           CRFETRRIR
                                                            trottoir
                      parkeerhavens                                               parkeerhavens
                                           HOUTDUIFLRĤN
                                                                                   LEGENDR
                                                                                   O     boring 0.5 m — mv
                                                                                   (5)   boring 1.0 m — mv
                                                                                   (2    boring 2.0 m —mv
                                                                                   ■0    boring met peilbuis
    Situatieschets met boringen HoutduifLaan 30
-ev Datum:    Get:
                     Gemeente Beuningen                                                           BEUNINGEN
 R
                                                                             ProJ.nr.: 9706.36/V01
 B                 ^-ysT7           WILLEMS milieutechniek                                              Formaat:
                       ţ/jxf ľÜr buro voor onderzoek en advies inzake milieu Datum     : 30—06—97   ’
 C
                   \             Koningstraat   95     tel:   0487 —51878G
                                                                             Schaal      1:250
                                                                                                             R4
 D
                    VAJ'         6G51 KK   DRUTEN      fax:   0487-518548
                                                                             Get.        MNH            Nr- 9706362
 E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>INDICATIEF BODEM- EN ASFALTONDERZOEK
EN AANVULLEND GRONDWATERONDERZOEK
RIOOLTRACÉS TE BEUNINGEN
Gemeente Beuningen
Opgesteld          : drs. Ing. F. Haest
Gecontroleerd : ing. C.J. Hendriksen    Paraaf:
Goedgekeurd : ing. F.H. Witjes          Paraaf:
Onze referentie: H2543.A0/R001/FH/SH0P          17 augustus 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                 HASKONING
                                                                                 Ingenieurs- en
                                                                                 Architectenbureau
Gemeente Beuningen
Indicatief bodem- en asfaltonderzoek en aanvullend grondwateronderzoek riooltracés te Beuningen
Tabel 9: Samenvatting onderzoeksresultaten grond
Boringen           Laag            Fysische  Chemisch    onder­              Hergebruik
                   (m-mv)          classifi­ zoek
                                   catie
                                                                meest gunstig       minst gunstig
Kromme Dissel/Lange Dreef
A1,A2,A3           0,0-0,5         zand      alles ^            MF                  MF
A1                 0,2-0,3         zand met  cadmium, nikkel,   NT min. olie        NT min. olie
                                   puin      PAK, olie ^
A1,A2              1,0-1,5         klei      alles <S           MF                  uitloging nikkel
A1,A2              1,25-2,5        zand      alles ^            MF                  MF
Pinksterbloemstraat
B4,B5,B6           0,0-0,5         zand      alles ^            MF                  MF
B4,B5,B6           0,5-1,0         klei      alles < S          MF                  MF
B4,B5,B6           1,5-2,5         zand      alles <S           MF                  MF
Houtduiflaan
C8,C9              0,25-0,5        zand      alles ^            MF                  MF
C8,C9              0,6-1,2         klei met  nikkel ^           MVR                 uitloging nikkel
                                   kolen­
                                   gruis
C9,C10             0,5-1,5         klei      nikkel ^           uitloging nikkel    uitloging     nikkel
                                                                                    en zink
C8,C9,C10          1,5-2,5         zand      alles ^            MF                  MF
C8,C9,C10          2,5-3,5         zand      alles ^            MF                  MF
Vìermorgen
D12,D13,D14,       0,0-0,5         zand      PA^S               MVR                 uitloging nikkel
D15
D13.2              0,0-0,5         zand met  PAK, olie ^        C1                  C1
                                   puin
D13,D14            0,5-1,25        zand      alles < S          MF                  C1
D12,D13,D14,       0,5-1,5         klei      alles ^            MF                  uitloging nikkel
D15,D16
D12,D13,D14,       1,5-2,5         klei      alles ^            MF                  uitloging nikkel
D15.D16
D12,D14            2,25-3,0        zand      alles ^            MF                  MF
Galbasingel
E20                0,0-0,5         klei met  PAK, EOX > S       C1                  uitloging zink
                                   puin
E18.E19            0,0-0,5         zand      zink >S            MVR                 uitloging zink
E21.E22            0,0-0,5         klei      alles ^            MF                  uitloging nikkel
E19,E20,E21,       0,5-2,0         klei      PAK, nikkel ^      MVR                 uitloging nikkel
E22
S: streefwaarde
MF: Multifunctioneel toepasbaar
NT: Niet toepasbaar
MVR: Ministeriële Vrijstellingsregeling
C1: Categorie 1
Over het algemeen kan worden gesteld dat in de grond tot de onderzochte
diepte van 2 à 3 m-mv plaatselijk sprake is van lichte verontreinigingen met
zware metalen, PAK en minerale olie.
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit kan worden
geconcludeerd dat in het meest gunstige geval het grootste deel van de vrij­
komende grond voor hergebruik in aanmerking komt. Definitief vaststellen
van de herbruikbaarheid kan pas na uitvoering van een partijkeuring volgens
het Bouwstoffenbesluit.
H2543.A0/R001 /FH/SHOP                        - 20 -                           17 augustus 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                HASKONING
                                                                                Ingenieurs- en
                                                                                Architectenbureau
Gemeente Beuningen
Indicatief bodem- en asfaltonderzoek en aanvullend grondwateronderzoek riooltracés te Beuningen
Grondwater
In het grondwater ter plaatse van de Houtduif laan (peilbuis C11) overschrij­
den de concentraties zink en trichlooretheen de streefwaarden.
Vervolgonderzoek is niet nodig.
In het grondwater in de Viermorgen ter hoogte van huisnummers 21 en 23 is
sprake van een interventiewaarde-overschrijding voor minerale olie. Deze
verontreiniging is mogelijk te verklaren door de voormalige aanwezigheid van
een ketenpark met een of meerdere brandstoftanks. Over de omvang van de
verontreiniging kan geen uitspraak worden gedaan. Tevens is het niet bekend
of er in de nabijheid van de aangetroffen verontreiniging ook sprake is van
een grondverontreiniging. Vervolgonderzoek naar de grondwater- en eventu­
eel aanwezige grondverontreiniging is nodig om de omvang, ernst en urgentie
vast te kunnen stellen.
In het grondwater op de overige deellocaties liggen de concentraties van de
gemeten componenten beneden de streefwaarden. Vervolgonderzoek is niet
nodig.
Asfalt
Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte asfaltkernen niet-teerhoudend
zijn, wat betekent dat het vrijkomende asfalt voor hergebruik als categorie 1
bouwstof in aanmerking komt (voor zowel koude als warme toepassing).
Vermeld dient te worden dat het onderzoek indicatief is geweest en dat der­
halve hiermee een goede indruk van de herbruikbaarheid is verkregen.
Definitief vaststellen van de herbruikbaarheid kan pas na uitvoering van een
partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit.
Eventueel nog uit te voeren onderzoek hangt af van de acceptatie-eisen van
de verwerker (acceptant) van het asfalt.
H2543.A0/R001 /FH/SHOP                       - 21 -                            17 augustus 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                        Nieuwe ovèrsţortpųt
                                                                                                  'asfalt
                                                                                                   Bestaande 0200 mm      z'
                                                                                                   aansluiten op nieuwe put'
                                                                                                                                                      Bor î ng
                                                                                                                                                       Asfa Ifboring
                                                                asfalt
                                                                                                                                                       Nieuwe riolering
                                                                             b,es taande riolering 0200 mm
                                                                            'veŕvangeřïdoor 0SÓO mm en
                                                                             áansluiten op bes taande/put
                                                                                                                             Gemeente Beuningen
                                                                                                                                                                                                                  Datum
                                                                                                                             Bodemonderzoek
                                                                                                                             Riooltracé te. Beuningen
                                                                                                                             Locatie A
                                                                                                                             Locatie boringen * peilbuizen
                                                                                                                                                                                                                  School    1 : S00
                                            z v                                                                                                                                                                   OP nummer
                                                                                                                                      HASKONING                                                                   H2543.A0
                                                                                                                                                                                                                  T ekeningnummer
                                                                                                                                     Ingenieurs— en Architectenbureau
                                                                                                                                     Bartxrassoslrool 35 - Ftatbus t5l - 6500 AD Nŗnegen - Tdefoon 024] 328 42 84
i:/kaders/2280-401.dgn 06/20/00 09:14:42 AM INFRASTRUCTURE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                           V
                                                                          Boring met peilbuis
                                                                          Boŗį" i ng
                                                                          Nieuwe riolering
                                                             Gemeente Beuningen
                                                                                                                                              Datum
                                                             Bodemonderzoek
                                                             Riooltracé te Beuningen
                                                             Locatie C
                                                             Locatie boringen * peilbuizen
                                                                                                                                              Schaal   1:1000
                                                                                                                                              OP nummer
                                                                      HASĶONING                                                               H2543.A0
                                                                     Ingenieurs— en Architectenbureau                                         Tekeningnummer
                                                                     BatoosxBlraoi 35 - Poäbus Ì51 - 6500 AD h^negen - īetíoon 034] 326 42 84
i:/kaders/2280-401.dgn 06/20/00 09:11:48 m :ĻfFRASTRUCTURE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Patrijslaan (ong.) te Beuningen
                 Opdrachtgever          Gemeente Beuningen
                                        Van Heemstraweg 46
                                        6641 AE Beuningen
               Rapportnummer            3013.001
                 Versienummer           D1
                           Status       Eindrapportage
                           Datum        30 januari 2017
                        Vestiging       Brabant
                                        Heinz Moormannstraat 1b
                                        5831 AS Boxmeer
                                        0435 - 581818
                                        boxmeer@econsultancy ril
                        Opsteller       mg. J. van de Weijer
                           Paraaf
             Kwaliteitscontrole         dr. ir. P.J.M Middeldorp
                           Paraaf
                                                                                                                  îŗ WĮťÿV
 Kwaliteitszorg
 Econsultancy ís lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con­
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe­
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen
 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek Ons kwaliteits­
 systeem is gecertificeerd volgens de kwatiteitsborgingsnormen van de MEN-EN-ISO 9001 '2008.
 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het. op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties at te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
 suftancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
 de juistheid en volledigheid van deze informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                          Eco/n sultan*,
6      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Beunìngen een verkennend bodemonderzoek uitge­
voerd aan de Patrijslaan (ong.) te Beunìngen.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen verkoop van de onder-
zoekslocatie
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor­
den volgens de strategie ''onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.
De bovengrond bestaat voornamelijk uít zwak humeus, matig tot sterk siltig klei en plaaìselijk zwak
humeus, zwak tot matig siltig, matig fijn tot matig grof zand. Ter plaatse van de parkeerplaats op de
onderzoekslocatie bestaat de bovengrond uit zwak humeus, zwak siltig, matig grof zand. Ter plaatse
van boringen 11 en 12 is over het traject 0,15-0,5 m -mv sprake van volledig puin. De ondergrond
bestaat uit zwak humeus, matig tot sterk siltige, sterk gríndige, matig roesthoudende klei. Vanaf circa
1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof, matig tot sterk grin-
dig, zand. De ondergrond is plaatselijk zwak tot matig roesthoudend. In de bodem zijn in verschillende
gradaties aan bijmengingen met baksteen, kolengruis en puin aangetroffen.
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de
locatie te verwachten.
De zintuiglijk verontreinigde bovengrond ter plaatse van het noordwestelijk deel van de onderzoekslo­
catie is licht verontreinigd met minerale olie en PAK. In de zintuiglijk verontreinigde ondergrond zijn
lichte verontreinigingen met nikkel, lood, zink, PCB en PAK geconstateerd. In de zintuiglijk niet ver­
ontreinigde bodem zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium.
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de verkoop van de onder-
zoekslocatte.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor­
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo­
gelijk van toepassing.
 Econsultancy
 Boxmeer, 30 januari 2017
Rapport 3013 001 versie D1                                                                       Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                        Vil//
                          \iü/
                                               Wi//
                               VlI//
Legenda
     Bossage
^    Fotona me
'ui' Gras/groen
īŝf  Klinker
                                                                                                  25 m
     Locatiegrens                    Titel     tocatieschets - Patrijslaan, Beuningen
     Boring tot 0,5 m -mv                                       PROJECT: 3013.001
     Boring tot 2,0 m -mv             i ìca nsultancy.          SCHAAL:i :500         DATUM: 13-1-2017
     Peilbuis                                                   GETEKEND:JTh          BIJLAGE: 2a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>