<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    __________________ *
ro/nsultancy
                         WATERTOETS
                         HUTGRAAF II
                         TE BEUNINGEN
                                      o©Water
                                      ©a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Eco/ńsultancy
Rapportage watertoets
Hutgraaf II te Beuningen
                Opdrachtgever          Chitekt Architekten
                                       Hogewaldstraat 11
                                       6641 KD Beuningen
              Rapportnummer            10209.001
                Versienummer           D3
                          Status       Eindrapportage
                          Datum        17 maart 2021
                      Vestiging        Brabant
                                       Heinz Moormannstraat 1b
                                       5831 AS Boxmeer
                                       0485 -581818
                                       boxmeer@econsultancy.nl
                       Opsteller       B. Arndt, MSc
                          Paraaf
            Kwaliteitscontrole         De heer R.G.M. Nuwenhoud, BSc
                          Paraaf
 Kwaliteitszorg
 Voor het uitvoeren van doorlatendheidsonderzoek zijn geen wettelijke richtlijnen vastgesteld. Econsultancy voldoet voor haar
 overige dienstverlening ten aanzien van bodem aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Tot aan het moment dat voor doorlatend­
 heidsonderzoek kan worden gewerkt volgens vastgestelde protocollen en richtlijnen wordt daar waar mogelijk aangesloten
 aan algemene kwaliteitseisen zoals deze voor bodemonderzoek gelden.
 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand­
 boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 14001:2015.
 Betrouwbaarheid
 Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen geldende normen en met behulp van gespe­
 cialiseerde apparatuur. Het onderzoek betreft een momentopname in de tijd en is steekproefsgewijs uitgevoerd, waardoor
 een beeld van de geohydrologische situatie wordt verkregen. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid
 ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onder­
 zoek neemt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Eco/ńsultancy
                                               INHOUDSOPGAVE
1    INLEIDING...................................................................................................................................1
2    LOCATIEGEGEVENS.................................................................................................................2
     2.1    Huidige situatie..................................................................................................................2
     2.2    Bodemopbouw...................................................................................................................2
     2.3    Geohydrologie...................................................................................................................2
     2.4    Grondwater........................................................................................................................3
     2.5    Oppervlaktewater...............................................................................................................4
     2.6    Ontwatering en drooglegging............................................................................................5
3    GEOHYDROLOGISCH VELDONDERZOEK..............................................................................5
     3.1    Uitvoering...........................................................................................................................5
     3.2    Lokale bodemopbouw...................................................................................................... 6
     3.3    Methodiek in-situ doorlatendheidsproeven....................................................................... 6
     3.4    Resultaten..........................................................................................................................6
     3.5    Beoordeling........................................................................................................................7
4    WATERRELEVANT BELEID.......................................................................................................8
     4.1    Waterschap Rivierenland..................................................................................................8
     4.2    Gemeente Beuningen........................................................................................................8
5    TOEKOMSTIGE SITUATIE.........................................................................................................9
     5.1    Voorgenomen toekomstige situatie...................................................................................9
     5.2    Wijziging in verhard oppervlak...........................................................................................9
     5.3    Waterbergingsopgave.......................................................................................................9
6    PLANUITWERKING...................................................................................................................10
     6.1    Randvoorwaarden en uitgangspunten............................................................................10
     6.2    Hemelwaterafvoersysteem..............................................................................................10
     6.3    Lediging...........................................................................................................................11
     6.4    Riolering...........................................................................................................................12
     6.5    Keur.................................................................................................................................12
     6.6    Kwaliteit...........................................................................................................................12
7    SAMENVATTING EN CONCLUSIE..........................................................................................13
BIJLAGEN:
1.     - Topografische ligging
2a.    - Boorlocatie
2b.    - Boorprofielen
3.     - Berekende k-waarden
4.     - Samenvatting digitale watertoets
5.     - Resultaten digitale watertoets
6.     - Toekomstige situatie                                                                                                               10209001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                          Eco/ńsultancy
1      INLEIDING
Econsultancy heeft van Chitekt Architekten opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets
ten behoeve van het project Hutgraaf II te Beuningen. De locatie is gelegen op de hoek Houtduiflaan-
Burgemeester van Suchtelenstraat te Beuningen.
De watertoets ten behoeve van het project Hutgraaf II is uitgevoerd in het kader van een voorgeno­
men herontwikkeling. In deze rapportage is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de
waterhuishoudkundige aspecten en het beleid van de waterbeheerders (waterschap Rivierenland en
de gemeente Beuningen).
De watertoets is géén aparte procedure, maar is een traject dat geïntegreerd is in de procedure van
het ruimtelijk plan of besluit. Uitgangspunt van de watertoets is dat een ruimtelijk besluit of plan geen
slechtere waterhuishoudkundige situatie oplevert dan in het bestaande beleid is vastgelegd.
Met het opstellen van de watertoets wordt beoogd dat water expliciet en op evenwichtige wijze in
beschouwing wordt genomen. Concreet betekent dit dat onderzocht moet worden hoe in het toekom­
stige plan op een duurzame wijze kan worden omgegaan met hemelwater. Uiteindelijk moet het resul­
taat zijn dat een nieuw plan/project, dan wel een wijziging hiervan, hydrologisch neutraal is, of -indien
mogelijk- een verbetering met zich meebrengt. In een zogenaamde "waterparagraaf" (onderdeel toe­
lichting bestemmingsplan) wordt daarbij met name de wijze waarop de afvoer van hemelwater van
daken en verhardingen plaats zal vinden, in de toelichting van het bestemmingsplan vastgelegd. De
onderhavige watertoets ligt hieraan ten grondslag.
De informatie over de planlocatie is onder andere gebaseerd op informatie verkregen van de op­
drachtgever (contactpersoon Dhr. Wil Janssen). Tevens is aanvullende informatie verkregen door
overleg met het waterschap, hiervan is een notitie1 opgesteld, deze informatie is opgenomen in deze
watertoets.
1.20-128/Vincent Naaįjer/20-128-003^2 (Verhoeve ã Faber)
Rapport 10209.001 versie D3                                                                      Pagina 1 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                     Eco/ńsultancy
2     LOCATIEGEGEVENS
2.1      Huidige situatie
De planlocatie (± 9.120 m2) ligt op de hoek Houtduiflaan-Burgemeester van Suchtelenstraat, te Beu-
ningen (zie bijlage 1). De planlocatie is kadastraal bekend gemeente Beuningen, sectie B, nummer
3922. Volgens het Actueel Hoogtebestand van Nederland (ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een
hoogte van gemiddeld 8,5 m +NAP. De coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie zijn
X = 181.650, Y = 429.685. De planlocatie is momenteel braakliggend en is volledig onbebouwd en
onverhard. In figuur 1 is de begrenzing van de planlocatie weergegeven.
Figuur 1. Ligging en begrenzing planlocatie
2.2      Bodemopbouw
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een kalkloze poldervaaggron-
den. Deze gronden zijn voornamelijk opgebouwd uit zavel en lichte klei. De afzettingen, waarin deze
bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Echteld.
2.3      Geohydrologie
Om inzicht te krijgen in de gelaagdheid van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen (hydrogeo-
logische eenheden) van de (diepe) bodem is gebruik gemaakt van het REGIS v2.2 en GeoTOP v1.3
model van TNO. Beide modellen geven op een schematische wijze inzicht in de hydrogeologische
opbouw en doorlatendheid van de ondergrond op een regionale schaal.
Op basis van de gegevens uit de modellen van TNO blijkt het eerste watervoerend pakket te worden
gevormd door de Formatie van Kreftenheye. Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van
± 18 m. Op deze formatie ligt een deklaag van Holocene afzettingen bestaande uit een afwisseling
van zand en klei lagen met een dikte van ± 4 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onder­
zijde begrensd door een afzettingen van de Formatie van Waalre. Het bovenste deel van deze com­
plexe eenheid bestaat uit klei.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                Pagina 2 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Eco/nsultan^ļļ^^t
Tabel I.    Geohydrologie ( DKL = deklaag  WVP = watervoerend pakket      SDL = slecht doorlatende laag)
           Diepte m -mv                     Formatie                        Typering                      Bodem
                 0-4                    Holocene afzetting                     DKL                       zand/klei
                4-22                       Kreftenheye                         WVP                         zand
                22-27                         Waal re                          SDL                          klei
                27-54                     Peize/Waalre                         WVP                         zand
                54-57                         Waal re                          SDL                          klei
2.4      Grondwater
Veranderingen in de grondwaterstand (stijghoogte) worden voornamelijk veroorzaakt door neerslag
en verdamping, maar ook door ingrepen in de waterhuishouding. De stijghoogte kan daardoor van
dag tot dag verschillen. Het grondwater staat in de winter van nature hoog en in de zomer laag. In de
winter is de temperatuur laag, waardoor de verdamping gering is en alle neerslag het grondwater kan
aanvullen. In de zomer gebeurt het omgekeerde: de temperatuur is hoog en dus verdampt er veel
neerslag en is de stijghoogte laag. Voor beleid, vergunningen en ontwateringsdieptes is het belangrijk
om te weten wat de actuele karakteristieken zijn, zoals de GHG en GLG (Gemiddeld Hoogste Grond­
waterstand en Gemiddelde Laagste Grondwaterstand).
TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de
grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitord. Middels de interactieve
grondwatertools ‘Isohypsen’ en ‘Grondwaterdynamiek’ van de Geologische Dienst Nederland worden
de historische grondwatermeetreeksen uit het archief van TNO gesimuleerd met behulp van dagelijk­
se metingen van neerslag en verdamping uit gegevens van het KNMI.
              ,
                                       m
                                                                            ľĵ MÄû',
                                                mm
                   mmm
                  İB39IW4Ö1                               TîŴŜŵļ
                                                          r-'iìí^ .. ï -i
                                                 íjįįgejŕ
                                   ïàšm
                                                                                       IEPOCP.6'34]
         y       r^                                       O-                                 ÍB306053fl
                                                                                                            ì
                                            [00(20593
                                                                               WĵįS*ř\
Figuur 2. Situering grondwaterpeilputten TNO
Op basis van de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, stroomt het grond­
water van het eerste watervoerend pakket in zuidwestelijke richting.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                        Pagina 3 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Eco/ńsultancy
Tabel II.   Overzicht grondwaterpeilputten TNO
 grondwaterpeilput          windrichting    afstand t.o.v. locatie (m)        meetperiode        GLG (m +NAP)  GHG (m +NAP)
                            t.o.v. locatie
     B40C0547                zuidoostelijk             500             04-10-2009 t/m 04-10-2017      4,0           7,2
     B40C0634               noordoostelijk             430             29-10-1992 t/m 31-10-2000      5,1           7,2
     B40C0591               zuidwestelijk             1.300            14-08-1995 t/m 29-08-2003      6,0           6,8
     B39H0440               noordwestelijk            2.000            10-06-2005 t/m 11-06-2013      5,7           6,3
Op basis van de gegevens van deze grondwaterpeilputten alsmede de grondwaterstromingsrichting
wordt voor de planlocatie uitgegaan van een Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) van circa
± 1,5 m -mv. Hiermee zou de GHG zich op 7,0 m +NAP bevinden.
2.5       Oppervlaktewater
Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor veilige dij­
ken, droge voeten, voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van kaarten. Daarop
staat welke rivieren, beken, vennen en regenwaterbuffers, lijnvormige elementen, waterkeringen en
kunstwerken (stuwen, sluisdeuren en kademuren) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen.
De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot
slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het
watersysteem.
Op de leggerkaart van waterschap Rivierenland zijn de in de directe omgeving van de planlocatie
gelegen oppervlaktewateren weergegeven. Watergang aan oost en zuidzijde betreft een C-watergang
(conform leggerkaart waterschap Rivierenland). In figuur 3 is een uitsnede van de leggerkaart weer­
gegeven.
Figuur 3. Projectie uitsnede legger oppervlaktewater waterschap Rivierenland.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                       Pagina 4 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                      Eco/ńsultancy
2.6      Ontwatering en drooglegging
Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met mini­
male ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte
tussen het maaiveld en de maximaal optredende grondwaterstand. Drooglegging is het verschil tus­
sen het oppervlaktewaterpeil en de maaiveldhoogte. Uitgangspunt hierbij is dat bij de inrichting van
(nieuw) stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige grond- en oppervlaktewaterpei-
len, en dat er ten gevolge van de inrichting van het betreffende gebied geen negatieve effecten op de
omgeving ontstaan (verdroging of vernatting). Met andere woorden, hydrologisch neutraal ontwerpen.
Gangbare normen voorde ontwateringsdiepte zijn:
       Patiowoningen met kruipruimte:                      0,7 m -mv
       Patiowoningen zonder kruipruimte:                   0,3 m -mv
       (Vloerpeil van patiowoningen 0,30 m + maaiveld)
       Tuinen en openbare groenvoorzieningen:              0,5 m-mv
       Secundaire wegen en woonstraten:                    0,7 m
Het huidige maaiveld is gemiddeld gelegen op een hoogte van circa 8,5 m +NAP. De GHG is inge­
schat op 7,0 m +NAP. Hiermee zou de GHG zich op ±1,5 m -mv bevinden. De planlocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermingsgebied.
De ontwatering zal ten aanzien van de (bouw)peilen in de toekomstige situatie voldoende zijn. Gead­
viseerd wordt om de toekomstige bouwpeilen circa 20 cm hoger aan te leggen dan het naastgelegen
wegpeil.
3     GEOHYDROLOGISCH VELDONDERZOEK
3.1        Uitvoering
Voor het uitvoeren van een doorlatendheidsonderzoek gelden geen richtlijnen. De onderzoeksstrate­
gie is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en betreft maatwerk. Ten aanzien van de uitvoe­
ring is aangesloten op het SIKB-protocol 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen".
Het veldwerk omvatte het zintuiglijk beoordelen van aanwezige bodemlagen door middel van het
handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen zijn hierbij nauwkeurig beschre­
ven en de posities van de betreffende monstername-punten zijn op kaart vastgelegd. Op de locatie-
schets in bijlage 2a is de situering van de drie meetpunten aangegeven. Van het opgeboorde materi­
aal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt (zie bijlage 2b).
Het veldwerk is uitgevoerd op 1 juli 2019. Met behulp van een edelmangrondboor (diameter 10 cm)
zijn in totaal drie boringen geplaatst. De boringen zijn tot maximaal 3 m -mv doorgezet teneinde een
duidelijk beeld van de bodemopbouw te verkrijgen. Na het verrichten van de boringen zijn de in-situ
doorlatendheidsmetingen uitgevoerd.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                  Pagina 5 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Eco/nsultan^ļļ^^
3.2        Lokale bodemopbouw
De bodem bestaat tot maximaal 1,7 meter beneden maaiveld uit een matig siltige kleilaag. Op het
noordelijk terreindeel (boring 03) bestaat de bovengrond uit een matig siltige, matig grove zandlaag.
Deze zandlaag is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan de voormalige bebouwing die op de locatie
aanwezig is geweest. De bodem is bovendien tot maximaal 1 meter zwak humeus. Onder de zwak
siltige kleilagen bevindet zich zwak siltig, matig tot uiterst grof zand. Het dieper gelegen zandpakket
wordt op vanaf 2,2 meter beneden maaiveld doorsneden door een grindlaag met een dikte van circa
20 cm. De bodem is bovendien zwak tot sterk oerhoudend.
3.3        Methodiek in-situ doorlatendheidsproeven
Op basis van de profielbeschrijvingen en de actuele grondwaterstand zijn de te onderzoeken bodem­
lagen vastgesteld. Vervolgens is in de directe nabijheid van de referentieboring, per meting, een
nieuwe boring verricht tot in de te onderzoeken homogene bodemlaag. Bij de keuze van de te onder­
zoeken bodemlaag is rekening gehouden met de doelstelling van het onderzoek.
De doorlatendheid (k-waarde) van de bodem is bepaald met behulp van de Falling head-methode
(omgekeerde Hooghoudt-methode). Bij de Falling head-methode wordt na eenmalig opbrengen van
een waterkolom de zaksnelheid van het water gemeten.
Om instorting van het boorgat te voorkomen, is in het boorgat een filterbuis aangebracht die aan de
onderzijde over een lengte van 1 m is geperforeerd. Na plaatsen van de filterbuis is water opgebracht.
Voor het meten van de waterstandsdaling is gebruik gemaakt van een digitale drukopnemer (Diver).
De doorlatendheidsmeting is een aantal malen herhaald teneinde verzadigde doorlatendheid te ver­
krijgen en een gemiddelde te kunnen berekenen. Aan de hand van de zaksnelheid is vervolgens met
behulp van de formule van Hooghoudt de gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) berekend.
                                           log (hg -t- ì r) - log(hf -I- \ r)
                           KVerz = 1.15 T                 t~tn
                           t=   tijd sinds het begin van de meting (dag)
                           ht = hoogte van de waterkolom in het boorgat op tijdstip t (m)
                           h0 = ht op het tijdstip 1 = 0
3.4        Resultaten
Tabel lil geeft een overzicht van het uitgevoerde veldwerk en de bodemlaag waarin een in-situ
doorlatendheidsmeting is uitgevoerd. Tevens zijn in de tabel de resultaten van de berekende
k-waarden weergegeven en is de doorlatendheid van de bodem per boring en traject beoordeeld con­
form de classificatie uit tabel IV. Bijlage 3 bevat de grafische uitwerking en de berekening van de
k-waarden.
Tabel III.      Overzicht k-waarde per meting (Falling-head)
      Boring           Aantal       Onderzochte                     Textuur               Opmerkingen           K-waarde     Beoordeling
                     Metingen        bodemlaag                                                                   (m/dag)   doorlatendheid
                         (*A)         (cm -mv)
        01                 1           60-110       klei, matig siltig                 zwak oerhoudend             0,2     matig doorlatend
        02                 1           90 -130      klei, matig siltig                  sterk oerhoudend           0,1     slecht doorlatend
        03                 3           50 -100      matig grof, matig siltig zand     zwak humeus, sterk
                                                                                                                   2,7     goed doorlatend
                                                                                           kleihoudend
 (*A)        De meest representatieve meting is gebruikt voor het berekenen van de (verzadigde) doorlatendheid.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                                     Pagina 6 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Eco/ńsultancy
Tabel IV.         Classificatie doorlatendheid
       K-waarde (m/dag)                                                       Classificatie (*A)
•S 0,1                                                                        slecht doorlatend
0,1-0,5                                                                        matig doorlatend
0,5-1,0                                                                      vrij goed doorlatend
1,0-10                                                                         goed doorlatend
» 10                                                                        zeer goed doorlatend
(*A)      Classificatie k-waarde (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000)
3.5         Beoordeling
De haalbaarheid van hemelwaterinfiltratie is onder andere afhankelijk van de doorlatendheid van de
bodem, de aanwezigheid van stoorlagen (klei en leem). Econsultancy acht bodemlagen met een mi­
nimale doorlatendheid van 1,0 m/dag geschikt voor infiltratie van hemelwater.
De doorlatendheid van de bodem nabij de waterloop wordt over het algemeen geclassificeerd als
slecht tot matig doorlatend, waarbij k-waarden van 0,1 en 0,2 m/dag zijn aangetoond. De kleilaag in
de bovengrond wordt geclassificeerd als slecht doorlatend. De doorlatendheid van de bodem op het
noordelijke gedeelte van het perceel wordt geclassificeerd als goed doorlatend, waarbij een k-
waarden van 2,7 m/dag is aangetoond. Deze verandering is te verklaren doordat op dit gedeelte van
het perceel een andere bodemsamenstelling is aangetroffen. Hierbij is er een groter gehalte zand
aanwezig in de bovenste laag. De opbouw van de bodem is terug te zien in bijlage 2b. Echter is de
verwachting dat deze zandlagen niet gebiedseigen zijn en dat deze zijn te relateren aan de voormali­
ge bebouwing op locatie.
Op basis van de resultaten uit het waterdoorlatendheidsonderzoek wordt de bodem binnen de onder-
zoekslocatie, mede op basis van de textuur, niet geschikt geacht voor de infiltratie van hemelwater.
Wellicht behoort de realisatie van een (tijdelijke) bergingsvoorziening tot de mogelijkheden (met een
geleidelijke afvoer naar oppervlaktewater of riool).
Bij het maken van de keuze voor het type (infiltratie)voorziening (dimensionering) is het tevens van
belang rekening te houden met de Gemiddelde Hoogste grondwaterstand (GHG), het afstromend
verhard oppervlak en het beleid van het bevoegd gezag.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                            Pagina 7 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                        Eco/nsultan^ļļ^^
4     WATERRELEVANT BELEID
Het plangebied is gelegen binnen het beheersgebied van waterschap Rivierenland en de gemeente
Beuningen.
4.1      Waterschap Rivierenland
Het beleid van waterschap Rivierenland2 is opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2016-2021
“Koers houden, kansen benutten”. Daarnaast beschikt het waterschap Rivierenland over een veror­
dening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergun­
ning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst
aan de beleidsregels.
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen.
Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is voor plannen met een toename van verhar­
ding compenserende waterberging nodig. Om te voorkomen dat individuele bewoners voor kleine
voorzieningen, zoals serres, tuinschuurtjes, enkele woning, etc., moeten compenseren, geldt een
eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht.
Bij oppervlaktes groter dan 500 m2 in het stedelijk gebied en 1.500 m2 in het landelijk gebied kan
eventueel de vrijgestelde oppervlaktes in mindering worden gebracht. Daarnaast mag ten aanzien
van de compensatieplicht voor nieuw verhard oppervlak, de oppervlakte van recent gesloopte ge­
bouwen worden afgetrokken. De sloop mag daarbij niet langer dan 5 jaar geleden zijn geweest en er
moet gesloopt zijn met het doel om te herbouwen. De eigenaar die gesloopt heeft moet wel zelf de
aanvraag indienen. Deze regel geldt niet voor rechtsopvolgers, omdat deze de gekochte grond zon­
der de gesloopte gebouwen aantreffen en voor nieuw verhard oppervlak met de gebruikelijke com­
pensatie rekening moeten houden.
In het kader van het bevorderen van het duurzaam omgaan met water is het beleid van het water­
schap er dus op gericht om schoon hemelwater af te koppelen van, of het niet aansluiten op de riole­
ring. Bij een toename van het verhard oppervlak vanaf 500 m2 in stedelijk gebied, gelden ten aanzien
van compenserende waterberging de eisen vanuit waterschap Rivierenland. Alle nieuwe ontwikkelin­
gen dienen hydrologisch neutraal uitgevoerd te worden. Waterschap Rivierenland hanteert daarbij
een waterbergingseis van T^O+10%, vuistregel 436 m3 berging per ha verhard oppervlak. Bij
Ts100+100/), is het nodig om 664 m3 per hectare verharding te bergen. De ledigingstijd van het sys­
teem bedraagt 48 tot 96 uur.
4.2      Gemeente Beuningen
In het Waterplan3 Beuningen wordt het gemeentelijk waterbeleid verwoord. Hierbij zijn de belangrijk­
ste punten het 100o7o afkoppelen van het gemengde stelsel bij uitbreiding. Tevens verwacht de ge­
meente van perceeleigenaar dat deze zelf het regenwater verwerken. Als verwerking op eigen terrein
in redelijkheid niet mogelijk is, dan kan het overtollige regenwater afgevoerd worden naar het openba­
re terrein, al waar het afvoeren de verantwoordelijkheid van de gemeente is.
2. Waterbeheerprogramma 2016 -2021 (Waterschap Rivierenland)
3. ruimtelijkeplannen.nl toelichting hoofdstuk 5.7
Rapport 10209.001 versie D3                                                                   Pagina 8 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Eco/nsultan^ļļ^^
5       TOEKOMSTIGE SITUATIE
5.1       Voorgenomen toekomstige situatie
De initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te herontwikkelen. De ontwikkeling voorziet in de
realisatie van 15 koopwoningen en 7 huurwoningen, inclusief ontsluiting en inrichting van de openba­
re ruimte. In het kader van duurzaam waterbeheer zal het afstromend hemelwater van het toekomstig
verhard oppervlak, indien mogelijk en noodzakelijk, in de bodem moeten worden geïnfiltreerd of bin­
nen de plangrenzen geborgen moeten worden. De initiatiefnemer heeft aangegeven dit te willen reali­
seren met sedumdaken.
5.2       Wijziging in verhard oppervlak
Om een indicatie te geven van het toekomstig verhard oppervlak is uitgegaan van het toekomstig
ontwerp4 zoals opgenomen in bijlage 6. In tabel V staan de oppervlakten van de toekomstige bebou­
wingen) en verhardingen weergegeven.
In overleg met het waterschap zijn een tweetal voorwaarde vastgesteld;
      1. Van het totaal oppervlak van de percelen dient 80o7o als verhard gerekend te worden.
     2. Het oppervlak van de parkeervakken in grasbetonstenen mag bij aanleg op een goed doorla­
            tende fundering voorõO0/) meegerekend worden.
Tabel V. Wijziging verhard oppervlak, gebaseerd op ontwerp bijlage 6.
                       Type verharding                             Toekomstig verhard oppervlak (m2)
 Verharding percelen                                                     ±3.183(3.978*0,8)
 Ontsluiting, opritten en paden                                                 ± 1.378
 Parkeervakken grasbetonstenen                                              ± 163 (324*0,5)
 Totaal                                                                         ± 4.724
Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak toe­
nemen met 4.724 m2.
5.3     Waterbergingsopgave
Conform het beleid van waterschap Rivierenland is ten aanzien van de ontwikkeling en het toekom­
stig verhard oppervlak dat toeneemt met 4.724 m2 een compenserende berging benodigd. Hierbij
gaat het om circa 206 m3bij T^O+10% en circa 314 m3 bij T^OO+10%.
4. Terreinindeling Hutgraaf II 18-001 (Chitekt)
Rapport 10209.001 versie D3                                                                               Pagina 9 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                           Eco/nsultan^ļļ^^
6       PLANUITWERKING
6.1     Randvoorwaarden en uitgangspunten
In het kader van de planontwikkeling is het proces van de digitale watertoets doorlopen. Op basis van
de digitale procedure blijkt dat het plan een groot effect heeft (groot waterbelang). Vooroverleg met
het waterschap is noodzakelijk. De samenvatting en de resultaten van de digitale watertoets zijn op­
genomen in bijlage 4 en 5.
Ten aanzien van het plan en de omgang met hemelwater zijn de volgende uitgangspunten gehan­
teerd.
            100oZo afkoppeling van verhard oppervlak.
            Niet afwentelen op anderen in ruimte en tijd.
           Toepassen voorkeursvolgorde waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren).
           Toepassen voorkeursvolgorde waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren).
            De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden (HNO).
            De wateropgave baseren op de daadwerkelijke toekomstig verhard oppervlak. Vooralsnog is
            uitgegaan van 5.000 m2.
            Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren conform T^OO+10%, 314 m3.
            De maximale ledigingsduur van het systeem bij voorkeur gelijk of kleiner dan 24 uur.
            Calamiteit T^OO jaar^- 10oZo in beschouwing nemen (mag niet tot overlast leiden).
           Aanlegdiepte bergingsvoorzieningen boven de GHG.
           GHG is ingeschat op 7,0 m +NAP (1,5 m -mv).
            Bouwen volgens Duurzaam Bouwen (DuBo) principe.
6.2     Hemelwaterafvoersysteem
In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet
direct op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat
binnen het plangebied worden verwerkt.
Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op evenwichtige wijze in beschou­
wing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. De ontwikkeling zal
daarmee hydrologisch neutraal zijn.
6.2.1      Verbreding watergang
Voor het creëren van het benodigde bergingsvolume is de bestaande watergang aan de oostzijde van
het plangebied verbreed. Tijdens het bepalen van de hoeveelheid gecreëerd volume zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
           Totaal volume bestaande watergangen oostzijde = 121 m3
           Talud verbreding watergang s 1:2
            Bodempeil verbreding watergang s 6.90 m +NAP ^ gemiddeld bodempeil bestaande water­
           gang)
            Insteek verbreding watergang op 8.10 m +NAP
            Laagste insteekhoogte bestaande watergang s 7.60 m +NAP
            Insteek watergang op 2 meter uit de kavelgrenzen van de nieuwe percelen
            Hart van de nieuwe bomen ligt op 2 meter uit de kavelgrenzen van de nieuwe percelen, de
           afstand tot de insteek van de verbreding ligt 1 meter uit het hart van de boom.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                     Pagina 10 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                        Eco/nsultan^ļļ^^
           Om onderhoudsvoertuigen toegang te bieden tot de watergang is een hellingbaan ontworpen
           vanaf de rijbaan tot de bodem van de watergang met een helling van 1:8,
De dam in de watergang nabij Burgemeester van Suchtelenstraat 19 wordt verwijderd waarbij het
profiel van de bestaande watergang wordt doorgetrokken t.p.v. de oude dam. Dit gedeelte van de
watergang grenzend aan het perceel van Burgemeester van Suchtelenstraat 19 wordt niet verbreed.
Hierdoor blijft er ruimte beschikbaar om bergingscapaciteit te creëren voor de mogelijke herontwikke-
ling aan de noordzijde. Nabij de Burgemeester van Suchtelenstraat 17 wordt de dam verlegd richting
de Zuidoost hoek van het projectgebied, hierbij wordt de bestaande duiker verwijderd. Door deze
aanpassingen ontstaan er 2 aparte watergangen (1 aan de zuidzijde van het plangebied en 1 aan de
oostzijde) de oostelijke watergang geld hierbij als waterbuffer voor het plangebied en stort d.m.v. een
overstortput over in de zuidelijke watergang.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat bij een stijghoogte van 7.60 m +NAP een ber-
gingsvolume van 495 m3. Bij een grondwaterstand rond de GHG is hiervan 52 m3 reeds gevuld met
grondwater, hierdoor blijft er een volume over van 443 m3 dit is een extra volume van 322 m3 waar­
mee aan de bergingseis van het Waterschap Rivierenland is voldaan.
Ter hoogte van de bomenweide van de Burgemeester van Suchtelenstraat nr. 19 ligt de insteek van
de watergang over een lengte van circa 17 meter op een hoogte tussen de 7.60 en 7.65 m +NAP. Op
dit deel zal in het worstcase scenario, waarbij de grondwaterstand op 7.00 m +NAP ligt en niet wordt
gerekend met infiltratie in de bodem, bij een bui T^OO+10% het waterpeil stijgen tot net onder de
insteek van de watergang. Om overlast in dat geval uit te sluiten adviseren wij de insteek t.p.v. de
bomenweide met circa 10 cm op te hogen.
6.2.2      Aanpassing classificering watergang
De bestaande watergang is volgens de leggerkaart van het Waterschap Rivierenland geclassificeerd
als een C watergang. Door de watergang de functie te geven van waterberging zal deze classificering
worden opgewaardeerd naar B-watergang. Deze opwaardering brengt gevolgen met zich mee met
betrekking tot de onderhoudsverplichting van de watergang. Om er voor te zorgen dat de bewoners
van de Burgemeester van Suchtelenstraat 17 en 19 niet met deze onderhoudsverplichting worden
belast wordt enkel het verbreedde gedeelte van de watergang als B-watergang geclassificeerd.
6.2.3       Beheer en onderhoud waterberging
Het beheer en onderhoud van de waterberging zal worden uitgevoerd vanaf de droge bodem van de
waterberging. Om toegang tot de bodem van de watergang mogelijk te maken wordt een hellingbaan
van grasbetonstenen met een talud van 1:8 aangelegd. Tevens wordt de bodem van de waterberging
verhard met grasbetonstenen om er voor te zorgen dat de bodem goed begaanbaar is voor onder­
houdsvoertuigen.
6.3      Lediging
Op basis van de bodemopbouw en textuur wordt infiltratie niet mogelijk geacht. Vanuit de tijdelijke
bergingsvoorziening zal (hemel)water vertraagd worden afgevoerd op de naastgelegen watergang.
Het waterschap heeft aangegeven dat de vertraagde afvoer via een bermpassage dient te gebeuren.
De vertraagde afvoer dient afgestemd te worden op de landelijke afvoernorm en mag niet meer be­
dragen dan 1,5 l/s/ha. Dit betekend dat er ongeveer 118 m3 per dag op de nabijgelegen waterloop
kan worden afgevoerd.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                   Pagina 11 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                       Eco/nsultan^ļļ^^
6.4      Riolering
Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwater gescheiden aangeleverd te worden. Als gevolg van de
ontwikkeling zal het aanbod van vuilwater mogelijkerwijs wijzigen.
Voorde berekening van het toekomstige aanbod en eventuele toename hierin, is voorde berekening
uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag geproduceerd per IE. Per woning wordt
uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 2,5 x 120
liter = 300 liter per dag per woning wordt geloosd. Conform het planontwerp zullen er in totaal 22 wo­
ningen/bouwblokken worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename van circa
6,6 nfYdag. De berekening is gebaseerd op basis van aannames en betreft derhalve een indicatie van
hoeveelheden.
In overleg met de gemeente Beuningen zal tijdens de verdere planvorming de mogelijkheden omtrent
en de wijze waarop en hoe aangesloten kan worden op de riolering nader besproken moeten worden.
Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo­
ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. Tevens zal voor de aansluiting een vergunning
aangevraagd moeten worden.
6.5      Keur
Voor alle handelingen aan of in de nabijheid van een watergang zoals: dempen, graven, bouwen,
onttrekken, lozen etc. is in het kader van de keur een vergunning van het waterschap benodigd en zal
in overleg aangevraagd moeten worden.
6.6      Kwaliteit
In de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer en
Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) opgenomen die onder meer betrekking
hebben op het verminderen van de emissie van milieubelastende stoffen naar het van daken
afgevoerde hemelwater. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd de emissies vanuit bouwmaterialen
richting het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken in verband met de waterkwaliteit en zoveel
mogelijk gebruik te maken van producten die voorzien zijn van een keurmerk. Daarnaast dient het
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt te worden en wordt geadviseerd bij
voorkeur gebruik te maken van alternatieven hierin. Ook het wassen van auto’s is bij afkoppeling van
hemelwater niet wenselijk.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                  Pagina 12 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                        Eco/ńsultancy
7     SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Econsultancy heeft van Chitekt Architekten opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets
ten behoeve van het project Hutgraaf II voor een ontwikkeling aan de hoek Houtduiflaan-
Burgemeester van Suchtelenstraat te Beuningen.
De watertoets ten behoeve van het project Hutgraaf II is opgesteld in het kader van een bestem-
mingsplanwijziging. In deze notitie is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de water-
huishoudkundige aspecten en het beleid van de waterbeheerders (waterschap Rivierenland en de
gemeente Beuningen).
De planlocatie is momenteel in gebruik als braakliggend perceel. De initiatiefnemer is voornemens om
het plangebied te herontwikkelen. De ontwikkeling voorziet in de realisatie van 15 koopwoningen en 7
huurwoningen, inclusief ontsluiting en inrichting van de openbare ruimte
Conform het beleid van waterschap Rivierenland is ten aanzien van de ontwikkeling en het toekom­
stig verhard oppervlak dat toeneemt met 4.724 m2 een compenserende berging benodigd. Hierbij
gaat het om circa 206 m3bij T^O+10% en 314 m3 bij T^OO+10%.
Voor het creëren van het benodigde bergingsvolume is de bestaande watergang aan de oostzijde van
het plangebied verbreed. Op basis van de eerdergenoemde uitgangspunten ontstaat bij een stijg-
hoogte van 7.60 m +NAP een bergingsvolume van 495 m3. Bij een grondwaterstand rond de GHG is
hiervan 52 m3 reeds gevuld met grondwater, hierdoor blijft er een volume over van 443 m3 dit is een
extra volume van 322 m3 waarmee aan de bergingseis van het Waterschap Rivierenland is voldaan.
Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo­
ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving.
Op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten is de ontwikkeling in zowel ruimte als tijd wa-
terneutraal uit te voeren. Er worden dan ook vanuit het oogpunt van de waterhuishouding geen be­
lemmering verwacht ten aanzien van de bestemmingswijziging en de uitvoering van het plan.
Econsultancy
Boxmeer, 17 maart 2021
Rapport 10209.001 versie D3                                                                  Pagina 13 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          Eco/ńsultancy
Bijlage 1 Topografische ligging
                                                             Dekteen oven
                                                                                                                                   DanenBŭTgtui,
                                                                                                                        PI 220.
               PI 892                                                                                                                           ĨĨĮ
                                       '*rU:   1 ĮŴaa rdsendam)
                                                                                                     PI~B90:
                                       Roddsläg
                                                                                                                            Į   Staartjeswaard
                                                                                                                                                     PI 889
                                                                                lazijn'-Ŵ-
                                                                               aûŵn-
                                                               ćţr     jì
                                                                                                wo espot
                                                                                                      Ŵęaiį
                               ïsľ*'ŗ’ŗDe Weeropper^
                                                        Á'-ļīř
                                               /Vc
                                         'Hee rrìtuirr* .H
      'WIÉ                                                                   Ú/ J S J ïtïtŗî'
                                                                             c WaYthuize Ŷ vY.
        vďfaíüĩ                                                    Bęųñinġen
                          ïĩ&Ĺ**-                                                                                                 DistelakkerV
                             WH»
                                                                                                 SSä!
                               mm
        ŕíŵi                                                                                   í   i".
                                                                          fîfiï f.ìí'                          ►/Ŕollant
                                                                                                                                                    van*He êmsťravyt
                                                                    mm
JmF-nj. s.i
                                                                                  LTv)
                                              mm
                                                                                                                                               KI Lindenhouť
                                                                                   Wet Arnpårk
                                                                                                                                                 T Ŷ î ţ
                                                                                                  'Stortplaats                                 /XV-VľS
                                                                                                                                               rmmahoeve.
                                                                                                                              .Zuiýermgiisinst.
                      ■(i                                                                                                                              Ķè*'či
                     4ŽS                                                                                   ©Ti»,
                                                               inege
                                                                            'Knooppunt
                                                                           \Ńeerbo8Ch                                                               SřiSK
                                                                                                                                  Neërbòsch,
                                           ^t^Biestertiuizen-
          Personnen
                                                                                MM
                                                                   Hf âp                       ļ'Ŵckęr.ļjJ
                                                                                                                          '                                 r
                                                                                                                            :\      V :
Schaal 1:25.000 - kaart is noord gericht
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                                                                      Pagina 14 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2a Boorlocatie
                                                                                     j        j
                                                                               Ü
                                                                                           -
                                              rrr j
                            v 'K-
                                                                     .   įŞjļ.
                              j* ļįįfl
                                                       SřHE
                                     S9ř
                                                locatieschets
                                                              PROJECT: 10209.001
                                         Eco/nsūītāñcw        SCHAAL: 1:1.000
                                                              DATUM: 26-7-2019   BIJLAGE: 2a
Rapport 10209.001 versie D3                                                                  Pagina 15 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Eco/ńsultancy
Bijlage 2b Boorprofielen
 Boring:                    01                                                Boring: 02
                                 o      braak                                                   braak
                                        Klei, matig siltig, zwak humeus,                        Klei, matig siltig, zwak humeus,
                                        sterk puinhoudend, grijsbruin,                          zwak puinhoudend, grijsbruin,
                               A        Edelmanboor                                             Edelmanboor
                                                                                                Klei, zwak siltig, zwak oerhoudend,
                                                                                                neutraalbruin, Edelmanboor
                                        Klei, zwak siltig, zwak oerhoudend,
                                        neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                Klei, matig siltig, sterk oerhoudend,
                                                                                                neutraal oranjebruin, Edelmanboor
                                        Klei, matig siltig, sterk oerhoudend,
                                        neutraal oranjebruin, Edelmanboor                130_________________________________
                                                                                                Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                                                                                neutraal oranjebruin, Edelmanboor
                                        Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak                   Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak
                                        grindig, licht beigecreme,                              grindig, licht beigecreme,
                                        Zuigerboor                                              Zuigerboor
                                                                               200-
                                 230                                                            Grind, zeer grof, zwak zandig,
                                        Grind, zeer grof, zwak zandig,                          Zuigerboor
                                        Zuigerboor
                                                                                                Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                        Zand, matig grof, matig siltig, zwak                    grindig, licht beigecreme,
                                        grindig, licht beigecreme,                              Zuigerboor
                                        Zuigerboor
                                 300
 Boring:                    03
                                 0      braak
                                        Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                        humeus, matig puinhoudend, sterk
                                        kleihoudend, neutraalbruin,
                                        Edelmanboor
                                  100
                                        Klei, zwak siltig, zwak oerhoudend,
                                        neutraalbruin, Edelmanboor
                                  140
                                        Klei, matig siltig, sterk oerhoudend,
                                        neutraal oranjebruin, Edelmanboor
                                  170
                                        Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                  190
                                        grindig, sterk kleihoudend, neutraal
                                 “A     grijsbruin, Edelmanboor
                                        Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak
                                        grindig, licht beigecreme,
                                        Zuigerboor
                                 250
                                        Grind, zeer grof, zwak zandig,
                                 270    Zuigerboor
                                 '    \
                                        Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                 300    grindig, neutraal beigecreme,
                                        Zuigerboor
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                             Pagina 16 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Eco/ńsultancy
Bijlage 3 Berekende k-waarden
                                                B01 meting 1 [60-110]
                        100,0
                E
                O
                E
                o
                o        10,0
                ro5
                O)
                c
                ōj
                Q
                          1,0
                                                      Meetperiode [sec]
                                                                        Omgekeerde boorgatenmethode
                                                                        Tijd [sec]                  1450
                                                                        LOG hũ [cm]                 37,5
                                                                        LOG ht [cm]                 31,4
                               “ '           t~ĥ                        r [cm]                       4,5
                                                                        k m/dag                      0,2
                                                B02 meting 1 [90-130]
                                                                                    Ol          Osl
                                                      Meetperiode [sec]
                                                                        Omgekeerde boorgatenmethode
                                                                        Tijd [sec]                  2720
                              K  1ļ5f logdio+jri-bfŗfh+jr)              LOG hO [cm]                  53
                                                                        LOG ht [cm]                  49
                                 '           t~ta
                                                                        r [cm]                       4,5
                                                                        k m/dag                      0,1
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                  Pagina 17 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Eco/ńsultancy
                                                  B03 meting 3 [50-100]
                        100,0
                         10,0
                           7
                 O)
                 C
                "rö
                Q
                          1,0
                                                                                          1250
                                                       Meetperiode [sec]
                                                                         Omgekeerde boorgatenmethode
                                                                         Tijd [sec]                  1250
                                                                         LOG hO [cm]                  50
                              K  11cr İ0g(h.*-r)-lûg(h *-r)
                                                                         LOG ht [cm]                   7
                               ™  '            t-t
                                                                         r[cm]                        4,5
                                                                         km/dag                       2,7
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                   Pagina 18 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Eco/ńsultancy
Bijlage 4 Samenvatting digitale watertoets
   Waterschap
            Rivierenland
   datum           25-7-2019
   dossiercode 20190725-9-21081
   Samenvatting
   In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.
   Tekenen:
    Heeft u een toetslaag geraakt?
    nee
   In welke gemeente ligt uw plangebied?
    Beuningen
   Vragen:
   Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
   nee
   Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven ofkleinschalige infrastructuur?
    nee
   Is uw totale plangebied groter dan 3500 m2 ?
  ja
   Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m2 in stedelijk gebied of 1500 m2 in landelijk gebied?
   ja
   Afbeeldingen geraakte toetslagen
   Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
   www.dewatertoets.nl
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                                      Pagina 19 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Eco/nsultancy         *
Bijlage 5 Resultaten digitale watertoets
   Waterschap
            Rivierenland
   datum          25-7-2019
   dossiercode 20190725-9-21081
   Uitgangspuntennotitie WSRL
   U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
   watertoetsproccdure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u
   deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekendc
   plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
   Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van een
   waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de accountmanager van Waterschap
   Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze uitgangspuntennotitie.
   LET OP: het is mogclijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is gekomen. Is dit
   het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de accountmanager niet nodig. Uw plan is dan
   niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).
   Algemene projcctgcgcvens
    Projectomschrijving: Hutgraaf II
   Oppervlakte plangebied: 9100
   Adres: Hoek Houtduiflaan Burgemeester van Suchtel en straat ONG, Beuningen
   Gemeente: Beuningen
   Het plan is ingediend door: Boudewijn Amdt Econsultaney
   Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.
   Beleid waterschap Rivierenland
   Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
   Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
   waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor
   waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren
   van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
   beleidsregels.
   Veiligheid
   In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.
   Grondwater (algemeen)
   Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor medebepalend.
   Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor
   het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
   1,3 meter.
   Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of gebieden met
   hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de
   rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.
   Waterberging
   Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor
   wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd. liet
   waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogclijk instandhouden van cn compenseren in open water als onderdeel van het
   watersysteem.
   Voor plannen met een toename van verharding is compenserende waterberging nodig. Om te voorkomen dat individuele bewoners voor
   kleine voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, enkele woning, etc., moeten compenseren geldt een eenmalige vrijstelling van de
   compensatieplicht.
   Bij oppervlaktes groter dan 500 m2 in het stedelijk gebied en 1500 m2 in het landelijk gebied kan eventueel de vrijgestelde oppervlaktes in
   mindering worden gebracht. Bespreek dit met de betreffende accountmanager van het waterschap.
Rapport 10209.001 versie D3                                                                                                          Pagina 20 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                 Eco/ńsultancy
Bijlage 6 Toekomstige situatie
                               9
                   2. O Ć7^
Rapport 10209.001 versie D3          Pagina 21 van 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>