<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>5*         VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
                                                                 Van Voordenpark 16
                                                                 5301 KP Zaltbommel
                                                                 T: 0418-572060
                                                                 info@verhoevenmilieu.nl
                                                                 www.verhoevenmilieu.nl




Bodemonderzoek

Bodemsanering

Bouwstoffenkeuring
                      RAPPORT
                      Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met
                      schuur,

                      achter Dam 8 te Ewijk




                      PROJECTNUMMER
                      B21.8079
                      Versie: 01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        A              VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


                                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
                                                                                                                        Van Voordenpark 16
                                                                                                                        5301 KP Zaltbommel
                                                                                                                          TEL: 0418-572060
                                                                                                                    www.verhoevenmilieu.nl
                                                                                                                    info@verhoevenmilieu.nl




                                                                  RAPPORT:
                                                                  Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur,
                                                                  achter Dam 8 te Ewijk




                                                                  PROJECTNUMMER:
                                                                  B21.8079
                                                                  Versie 01




                                                                  OPDRACHTGEVER:
                                                                  De heer T. Litjes




                                                                  DATUM:
                                                                  8 april 2021




              Auteur:                                              Autorisatie,




              ing. M. Hennekes                                     Ing. H.M.W. van der Donk
              Projectleider                                        Senior Projectleider
              Verhoeven Milieutechniek B.V.                        Verhoeven Milieutechniek B.V.

            B21.8079/R8079-01/GO




            De informatie in deze rapportage mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of
            gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

■ «■H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                     2


SAMENVATTING
De heer T. Litjes heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van
een historisch onderzoek en verkennend bodemonderzoek voor een nieuw te bouwen woning met
schuur achter de Dam 8 te Ewijk.

De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging
en nieuwbouw. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de NEN5725:2017 en de NEN
5740/AL2016.

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
op de onderzoekslocatie teneinde te bepalen of er bezwaren bestaan tegen de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw.

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022,
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6).
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.

Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw ing.
M. Hennekes en de heer ing. H.M.W. van der Donk.

Conclusies historisch onderzoek Z locatiebezoek en vervolgtraject
Uit de beschikbare informatie is gebleken dat voor de locatie de volgende aandachtspunten van
toepassing zijn:
»    Van de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken of overige gegevens bekend. In de
     directe omgeving is wel een (gedateerd) bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van
     verhoogde achtergrondgehalten in de gemeente Beuningen, die gezien de verjaring (+A 27
     jaar) niet relevant worden geacht voor onderhavige onderzoekslocatie;
»    Uit www.topotijdreis.nl blijkt dat de achterliggende locatie altijd onbebouwd is geweest. Wel
     is het perceel in het verleden in gebruik geweest als boomgaard (tot 1977), waardoor de
     aanwezigheid van OCB in de teeltlaag een aandachtspunt vormt. Verder zijn, voor zover
     bekend, geen voormalige sloten aanwezig geweest;
»    Puinbijmengingen worden niet verwacht, aangezien sprake is van weiland/tuin (voormalig
     agrarisch gebied). Daarnaast is de locatie onbebouwd en, zover als bekend, is geen
     asbestverdachte bebouwing aanwezig geweest.

Op basis van de beschikbare informatie zijn er geen (recente) gegevens bekend met betrekking tot
de bodemkwaliteit ter plaatse van de locatie. Wel is naar verwachting een voormalige boomgaard
aanwezig geweest, waardoor de teeltlaag als verdacht dient te worden beschouwd op het
voorkomen van een bodemverontreiniging met mogelijk bestrijdingsmiddelen (OCB) in de
oorspronkelijke teeltlaag. Hier is direct rekening mee gehouden in de onderstaande
onderzoeksopzet.

Voor wat betreft asbest is de locatie vooralsnog onverdacht, aangezien geen puinbijmengingen
worden verwacht. Indien blijkt dat in de bodem op het perceel bijmengingen worden aangetroffen,
dient alsnog een onderzoek naar asbest conform de NEN 5707 uitgevoerd te worden.




Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                        VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                   3


Resultaten, conclusies en aanbevelingen

Resultaten verkennend bodemonderzoek en teeltlaagonderzoek
Voor de algemene kwaliteit is de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot
het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Op basis van de onderzoekslocatie wordt de gestelde onverdachte hypothese aangenomen,
aangezien in de ondergrond en het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor enkele
zware metalen zijn aangetoond. In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten
opzichte van de betreffende achtergrondwaarden.

Voor de teeltlaag werd een verdachte hypothese gesteld, die gezien de onderzoeksresultaten (geen
verhoogde gehalten voor OCB) verworpen kan worden.

De aangetoonde verhoogde gehalten betreffen marginale overschrijdingen van de betreffende
achtergrond- en/of streefwaarden. Aangezien de (gestandaardiseerde) meetwaarden de index van
0,5 niet overschrijden zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Conclusies en aanbeveling
Middels onderhavige onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ten behoeve van
de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en mogelijke nieuwbouw achter de Dam 8 te Ewijk in
voldoende mate vastgesteld.

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ons inziens geen belemmeringen tegen de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de locatie.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat bij ontgraven, afvoeren en toepassen elders de regels van
de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn en mogelijk aanvullende keuringen
(inclusief PFAS) worden verlangd. Daarnaast kunnen gebiedsspecifiek zowel strengere als minder
strenge eisen gelden.




Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                        VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                        4


INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING...........................................................................................................................................................2

1.       INLEIDING.............................................................................................................................................................5

2.       DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK.................................................................................................5

3.       LOCATIEGEGEVENS.........................................................................................................................................5
     3.1. Algemene gegevens.................................................................................................................................................................. 5
     3.2. Historische onderzoek en vervolgtraject.......................................................................................................... 5
4.       BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE................................................................................................. 7
     4.1. Bodemopbouw...............................................................................................................................................................................7
     4.2. Geohydrologie........................................................................................................................................................................... 7
5.       HYPOTHESE ..........................................................................................................................................................7

6.       OPZET VAN HET ONDERZOEK.................................................................................................................... 8
     6.1. Onderzoeksstrategie diverse onderzoeken......................................................................................................... 8
     6.2. Veldwerkzaamheden.............................................................................................................................................................. 8
7.       WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE..............................................................................10

8.       RESULTATEN......................................................................................................................................................11
     8.1. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN...................................................................................................................... 11
     8.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten............................................................................... 11
     8.3. Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek en teeltlaagonderzoek12
9.       RESULTATEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN..........................................................................13
     9.1. Resultaten verkennend bodemonderzoek en teeltlaagonderzoek................................................. 13
     9.2. Conclusies en aanbeveling.............................................................................................................................................. 13
10.      REFERENTIES.....................................................................................................................................................14




BIJLAGEN
1.                            Situering in de regio
2.                            Situatieschetsen met boringen en peilbuis
3.                            Boorprofiel beschrijvingen
4.                            Analysecertificaten grond en grondwater
5.                            Achtergrond-, streef- en interventiewaarden grond/grondwater (tabellen toetsingswaarden)




               Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                                                                                                        VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
               Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                        5



1.   INLEIDING
     De heer T. Litjes heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van
     een historisch onderzoek en verkennend bodemonderzoek voor een nieuw te bouwen woning met
     schuur achter de Dam 8 te Ewijk.

     De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging
     en nieuwbouw. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de NEN5725:2017 [1] en de NEN
     5740/AR2016 [2].

     Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022,
     afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6).
     Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het
     bodemonderzoek.

     Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw ing.
     M. Hennekes en de heer ing. H.M.W. van der Donk.


2.   DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
     Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
     op de onderzoekslocatie teneinde te bepalen of er bezwaren bestaan tegen de voorgenomen
     bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw.


3.   LOCATIEGEGEVENS

     3.1.     Algemene gegevens
     De onderzoekslocatie is gelegen achter de Dam 8 te Ewijk en staat kadastraal bekend als gemeente
     Ewijk, nummer 1648 (ged.). De initiatiefnemer is voornemens één extra woning met schuur te
     realiseren. De onderzoekslocatie betreft de nieuwbouwlocatie met een oppervlakte van maximaal
     1.000 m2 en is momenteel in gebruik als tuin.

     Voor de situering van de onderzoekslocatie in de regio wordt verwezen naar bijlage 1.

     3.2.     Historische onderzoek en vervolgtraject
     Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek is door een medewerker van Verhoeven
     Milieutechniek B.V. (VMT) een historisch vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725. Door
     VMT zijn de relevante gegevens van de websites van de provincie Gelderland,
     www.bodemloket.nl.www.topotijdreis.nl.www.kadaster.nl en de BAG viewer van het kadaster
     bestudeerd. Tevens is de beschikbare informatie bij de gemeente Beuningen en de
     Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) opgevraagd.

     Bodemkwaliteitsgegevens
     Van de onderzoekslocatie zijn bij zowel de gemeente Beuningen als de ODRN geen (recente)
     gegevens bekend van de bodemkwaliteit.

     Wel is in de directe omgeving één (gedateerd) bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van
     verhoogde achtergrondgehalten in de gemeente Beuningen. Onderstaand is het uitgevoerde
     onderzoek kort samengevat.




     Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
     Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                     6


Verkennend bodemonderzoek (Heidemij advies, kenmerk 634/EA94/D146/17903. d.d. mei 1994)
Op basis van het verkennend bodemonderzoek. die is uitgevoerd nabij onderhavige
onderzoekslocatie. zijn destijds geen verhoogde concentraties aangetoond ten opzichte van de
betreffende achtergrondwaarden. Daarnaast is het onderzoek dermate verjaard (+A 27 jaar) dat het
onderzoek niet als relevant wordt geacht voor onderhavige onderzoekslocatie.

Historisch kaartmateriaal
Uit de bestudering van het historisch kaartmateriaal van www.topotiidreis.nl blijkt dat op de
onderzoekslocatie boomgaarden aanwezig zijn geweest (tot 1977). waarbij mogelijk gebruik is
gemaakt van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Op basis hiervan betreft de aanwezigheid
van OCB in de teeltlaag een aandachtspunt. Verder zijn zover als bekend geen voormalige wegen.
sloten en/of bebouwing aanwezig geweest.

Asbest
Puinbijmengingen worden niet verwacht. aangezien sprake is van weiland/tuin (voormalig
agrarisch gebied). Daarnaast is de locatie onbebouwd en. zover als bekend. is geen asbestverdachte
bebouwing aanwezig geweest. Op basis hiervan wordt momenteel uitgegaan van een onverdachte
locatie met betrekking tot het voorkomen van asbest.

PFAS
Op 8 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing
verklaard. Dit handelingskader en het directe ingangstermijn hiervan heeft de markt niet voorzien.
maar heeft gevolgen voor de acceptatie van grond en baggerspecie bij grondbanken en verwerkers.
Dus zodra er grond/slib van de locatie moet worden afgevoerd en elders toegepast. dient onderzoek
plaats te vinden naar PFAS (28 parameters) en/of GenX. GenX betreft geen verdachte parameter
voor deze regio.

Aangezien naar verwachting geen grond van de onderzoekslocatie wordt afgevoerd. is een
aanvullend onderzoek naar PFAS ons inziens niet noodzakelijk.

Conclusies historisch onderzoek Z locatiebezoek en vervolgtraject
Uit de beschikbare informatie is gebleken dat voor de locatie de volgende aandachtspunten van
toepassing zijn:
»    Van de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken of overige gegevens bekend. In de
     directe omgeving is wel een (gedateerd) bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van
     verhoogde achtergrondgehalten in de gemeente Beuningen. die gezien de verjaring (+A 27
     jaar) niet relevant worden geacht voor onderhavige onderzoekslocatie;
»    Uit www.topotijdreis.nl blijkt dat de achterliggende locatie altijd onbebouwd is geweest. Wel
     is het perceel in het verleden in gebruik geweest als boomgaard (tot 1977). waardoor de
     aanwezigheid van OCB in de teeltlaag een aandachtspunt vormt. Verder zijn. voor zover
     bekend. geen voormalige sloten aanwezig geweest;
»    Puinbijmengingen worden niet verwacht. aangezien sprake is van weiland/tuin (voormalig
     agrarisch gebied). Daarnaast is de locatie onbebouwd en. zover als bekend. is geen
     asbestverdachte bebouwing aanwezig geweest.

Op basis van de beschikbare informatie zijn er geen (recente) gegevens bekend met betrekking tot
de bodemkwaliteit ter plaatse van de locatie. Wel is naar verwachting een voormalige boomgaard
aanwezig geweest. waardoor de teeltlaag als verdacht dient te worden beschouwd op het
voorkomen van een bodemverontreiniging met mogelijk bestrijdingsmiddelen (OCB) in de
oorspronkelijke teeltlaag. Hier is direct rekening mee gehouden in de onderstaande
onderzoeksopzet.

Voor wat betreft asbest is de locatie vooralsnog onverdacht. aangezien geen puinbijmengingen
worden verwacht. Indien blijkt dat in de bodem op het perceel bijmengingen worden aangetroffen.
dient alsnog een onderzoek naar asbest conform de NEN 5707 uitgevoerd te worden.
Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                        VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                      7



4.   BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

     Bij de bepaling van de regionale bodemopbouw en hydrogeologie zijn de gegevens van de
     websiteswww.dinoloket.nl en www.grondwatertools.nl gebruikt.

     4.1.    Bodemopbouw
     Op de locatie is een circa 5 meter dikke goed doorlatende deklaag aanwezig, behorend tot de
     afzettingen van het Holoceen. De deklaag bestaat uit een afwisseling van zandige klei en midden tot
     fijne zanden. Het onderliggende goed doorlatende eerste watervoerend pakket is circa 51 meter dik
     en bestaat voornamelijk uit midden en grof zand, met weinig zandige klei van de Formaties van
     Kreftenheye, Peize en Waalre. Het eerste watervoerende pakket wordt van het tweede
     watervoerende pakket gescheiden door een scheidende laag van circa 4 meter dikte die
     hoofdzakelijk bestaat uit zandige klei, klei en midden zand, met weinig veen behorend tot de
     Formatie van Waalre.


     4.2.   Geohydrologie
     De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is regionaal
     zuidwestelijk gericht. Lokaal kan de stroming van het grondwater worden beïnvloed door drainages
     en oppervlaktewater. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet
     onderhevig aan invloeden van buitenaf.

     De locatie is niet gesitueerd binnen een grondwaterbeschermingsgebied.


5.   HYPOTHESE

     Op basis van de beschikbare informatie is voor de algemene bodemkwaliteit van de
     onderzoekslocatie de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het
     voorkomen van een bodemverontreiniging. Daarbij vormt het voorkomen van OCB in de teeltlaag
     een aandachtspunt, waardoor hiervoor wel een verdachte hypothese van toepassing is.

     Voor wat betreft asbest in de bodem wordt uitgegaan van een onverdachte locatie, waardoor een
     verkennend onderzoek naar asbest vooralsnog niet nodig is.




     Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
     Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             8



6.   OPZET VAN HET ONDERZOEK


     6.1.      Onderzoeksstrategie diverse onderzoeken

     Verkennend bodemonderzoek
     Voor de onderzoeksopzet naar de algemene bodemkwaliteit wordt de NEN 5740:2009^1:2016
     gehanteerd, waarbij wordt uitgegaan van de onderzoeksstrategie onverdacht niet-lijnvormige
     locatie (ONV-NL) voor een oppervlakte van maximaal 1.000 m2.


     Teeltlaagonderzoek naar OCB
     Aanvullend wordt een teeltlaagonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een
     diffuse niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE-NL,
     maximaal 1.000 m2). Hierbij wordt de teeltlaag (0,0-0,3 m-mv) separaat bemonsterd en
     geanalyseerd op OCB.

     De werkzaamheden worden werkzaamheden gecombineerd met de algemene kwaliteit, waardoor 1
     extra boring wordt geplaatst om te voldoen aan de strategie VED-HE-NL uit de NEN 5740. Met
     het plaatsen van de boringen en de peilbuis wordt rekening gehouden met de bekende gegevens en
     de geplande herontwikkeling.


     6.2.      Veldwerkzaamheden

     Certificering
     Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificatienr: EC-SIK-20250 geldig tot 20-06-2022, afgegeven
     door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. De werkzaamheden worden
     door een geregistreerde medewerker uitgevoerd conform de geldende NEN/NPR-normen en de
     BRL SIKB 2000 (versie 6) en protocol 2001: het plaatsen van boringen en peilbuizen (versie 6) en
     protocol 2002: het nemen van grondwatermonsters (versie 6).

     De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor. In tabel 6.1 zijn de
     uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en gecertificeerde medewerkers weergegeven.

     Tabel 6.1: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen
      Data                           Bedrijf                             Gecertificeerde medewerker(s)        Protocol BRL
                                                                                                              SIKB
      23 maart 2021                  Verhoeven Milieutechniek B.V.       De heer C.C.G. van Rossum            2001 (v. 6)
      30 maart 2021                  Verhoeven Milieutechniek B.V.       De heer M.A.H. van Baal              2002 (v. 6)


     Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het
     bodemonderzoek.

     Grond
     Voor het bepalen van de algemene bodemkwaliteit zijn in totaal 7 boringen geplaatst (B01 t/m
     B07). Ten behoeve van het grondwateronderzoek is boring PB03 dieper doorgezet en afgewerkt
     met een peilbuis. De boringen en peilbuis zijn verspreid over de beoogde nieuwbouwlocatie.

     In tabel 6.2 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden van het bodemonderzoek weergegeven.

     Tabel 6.2: Uitgevoerde veldwerkzaamheden
     ||                                                   Boringen l peilbuis
      | Circa 1,0 m-mv                          Circa 2,0 m-mv                            Peilbuis (filterstelling m-mv)
      | B01, B02, B04, B05 t/m B07              B06                                       PB03 (2,50-3,50)



     Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
     Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                 9


Grondwater
Het grondwater uit peilbuis PB03 is, na een standtijd van minimaal één week en twee keer
afpompen, op 30 maart 2021 bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden volgens de
techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad (pH),
geleidbaarheid (EC) en troebelheid van het grondwater in het veld zijn bepaald.

De situatieschets met de geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen als bijlage 2.




Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                        VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                      10



7.   WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE
     De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten
     gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De
     achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [3]. De meest
     recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn
     vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [4] en worden gebruikt voor de toetsing
     van de analyseresultaten.

     De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame
     bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden
     kwaliteitsniveau voor het grondwater aan.

     De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame
     bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden
     kwaliteitsniveau voor de grond aan.

     De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
     mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.
     Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de
     gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater
     hoger te zijn dan de interventiewaarde.

     De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
     het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan
     de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch
     vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar
     gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet
     analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie
     met de overige analyseresultaten, ingeschat.

     Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond
     berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) Z (interventiewaarde - achtergrondwaarde).
     Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door de streefwaarde.
     Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden.

     Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende
     worden afgeleid:
     " Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van
         bodemverontreiniging bevestigd.
     " Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige
         bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd
         door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden
         bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige
         bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te
         worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering.




     Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
     Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 11



8.   RESULTATEN

     8.1.     Zintuiglijke waarnemingen
     De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot circa 2,0 m-mv uit zwak tot matig
     siltige klei, waarvan in de bovengrond zwak humeuze klei is waargenomen. Vanaf 2,0 m-mv tot de
     maximale boordiepte van 3,5 m-mv bestaat de bodem uit matig grof, zwak zandig grind met laagjes
     zand.

     Zintuiglijk zijn er in de bodem geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen of overige
     waarnemingen gedaan, die kunnen duiden op een eventuele bodemverontreiniging. Tevens zijn,
     zowel op maaiveld als in de opgeboorde grond, zintuiglijk (fractie > 20 mm) geen asbestverdachte
     (plaat)materialen waargenomen. Op basis hiervan is het definitief niet noodzakelijk om een
     verkennend onderzoek naar asbest conform de NEN 5707 uit te voeren.

     De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen als bijlage 3.

     8.2.     Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten
     De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van SYNLAB Analytics &
      Services B.V. te Rotterdam (grond en grondwater). De achtergrondwaarden voor grond zijn
     opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor
     grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1
     juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.

     Een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater is
     opgenomen als bijlage 5.

     Grond
     Op basis van de onderzoeksopzet, de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden en
     de bekende gegevens, zijn diverse grondmengmonsters samengesteld, geselecteerd en
     geanalyseerd. De grondmengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten zij in tabel 8.1
     weergegeven.

     Tabel 8.1: Overzicht grondmengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten
     Meng-        Omschrijving                 Boringen                      Analyse-              Resultaten
     monster                                   (traject deelmonster)         pakket     > AW < I       >I
     Algemene kwaliteit
     MM01         Bovengrond, klei             B01 (0,00 - 0,50)             NEN
                  Zintuiglijk: -               B02 (0,00 - 0,50)
                                               B04 (0,00 - 0,50)
                                               B05 (0,00 - 0,50)
                                               B06 (0,00 - 0,50)
                                               B07 (0,00 - 0,50)
                                               PB03 (0,00 - 0,50)
     MM02           Ondergrond, klei           B06 (0,50 - 1,00)             NEN        Ni
                    Zintuiglijk: -             B06 (1,00 - 1,50)
                                               B06 (1,50 - 2,00)
                                               PB03 (0,50 - 1,00)
                                               PB03 (1,00 - 1,50)
                                               PB03 (1,50 - 2,00)
     Teeltlaagonderzoek
     MMOCB01       Teeltlaag, klei             B01 (0,00 - 0,30)             OCB
                   Zintuiglijk: -              B02 (0,00 - 0,30)
                                               B06 (0,00 - 0,30)
     MMOCB02        Teeltlaag, klei            B04 (0,00 - 0,30)             OCB        -              -
                    Zintuiglijk: -             PB03 (0,00 - 0,30)
     MMOCB03        Teeltlaag, klei            B05 (0,00 - 0,30)             OCB        -              -
                    Zintuiglijk: -             B07 (0,00 - 0,30)




     Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                                            VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
     Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       12

Toelichting hij tabel 8.1:
NEN                    De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo],
                       nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloorbifenylen
                       (PCB) en minerale olie (MO), incl. lutum en organische stof (humus);
OCB                    Organochloor bestrijdingsmiddelen, incl. organische stof (humus);
AW                     Achtergrondwaarde;
I                      Interventiewaarde;
                       Niets waargenomen/aangetoond;


Grondwater
Het grondwatermonster met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten is in tabel 8.2
weergegeven.

Tabel 8.2: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater
Peilbuis    Filterdiepte     GWS         PH         EC           Troebelheid    Analysepakket                  Resultaten
            (m-mv)           (m-mv)                 (^S/cm)      (NTU)                            >S<I                 >I
PB03        2,50 - 3,50      1,85        7,4        560          7,46           NEN               Ba                   -
Toelichting hij tabel 8.2:
NEN                    Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo],
                       nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige
                       chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
S                     Streefwaarde;
I                     Interventiewaarde;
-                     Niets aangetoond.

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC) en de troebelheid zijn niet
afwijkend van een natuurlijke situatie.

8.3.       Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek en teeltlaagonderzoek

Algemene kwaliteit
In het onderzochte mengmonster MM01 van de zintuiglijk schone bovengrond (klei) zijn geen
verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-parameters aangetoond.

In het onderzochte mengmonster MM02 van de zintuiglijk schone ondergrond (klei) is een licht
verhoogd gehalte voor nikkel aangetoond. Het aangetoonde gehalte overschrijdt de betreffende
achtergrondwaarde, maar blijft ruim beneden de interventiewaarde alsmede de indexwaarde van
0,5 voor nader onderzoek.

Teeltlaagonderzoek
In de onderzochte grondmengmonsters MMOCB01 t/m MMOCB03 (0,0-0,3 m-mv, klei) van de
zintuiglijk schone teeltlaag zijn geen verhoogde gehalten voor OCB aangetoond ten opzichte van
de betreffende achtergrondwaarden.

Grondwater
In het onderzochte grondwater uit peilbuis PB03 is een licht verhoogd gehalte voor barium
aangetoond. Het aangetoonde gehalte overschrijdt de betreffende streefwaarde, maar blijft ruim
beneden de interventiewaarde almede de indexwaarde van 0,5 voor nader onderzoek.




Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                                                  VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                    13



9.   RESULTATEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

     9.1.    Resultaten verkennend bodemonderzoek en teeltlaagonderzoek
     Voor de algemene kwaliteit is de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot
     het voorkomen van een bodemverontreiniging.

     Op basis van de onderzoekslocatie wordt de gestelde onverdachte hypothese aangenomen,
     aangezien in de ondergrond en het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor enkele
     zware metalen zijn aangetoond. In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten
     opzichte van de betreffende achtergrondwaarden.

     Voor de teeltlaag werd een verdachte hypothese gesteld, die gezien de onderzoeksresultaten (geen
     verhoogde gehalten voor OCB) verworpen kan worden.

     De aangetoonde verhoogde gehalten betreffen marginale overschrijdingen van de betreffende
     achtergrond- en/of streefwaarden. Aangezien de (gestandaardiseerde) meetwaarden de index van
     0,5 niet overschrijden zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

     9.2.      Conclusies en aanbeveling
     Middels onderhavige onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ten behoeve van
     de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en mogelijke nieuwbouw achter de Dam 8 te Ewijk in
     voldoende mate vastgesteld.

     Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ons inziens geen belemmeringen tegen de voorgenomen
     bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de locatie.

     Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat bij ontgraven, afvoeren en toepassen elders de regels van
     de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn en mogelijk aanvullende keuringen
     (inclusief PFAS) worden verlangd. Daarnaast kunnen gebiedsspecifiek zowel strengere als minder
     strenge eisen gelden.




     Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                             VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
     Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                       14



10.      REFERENTIES



      1. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2017. NEN 5725, norm Bodem - Landbodem - Strategie
         voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.

      2. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2009. NEN 5740/AL2016, norm Bodem - Landbodem -
         Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
         milieuhygiënisch kwaliteit van de bodem en grond.

      3. Ministerie van VROM en Verkeer en Waterstaat, Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant,
         20 december 2007, nr. 247 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).

      4. Ministerie van VROM, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant, 27 juni 2013,
         nr. 16675 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).




         Diverse onderzoeken nieuwbouw woning met schuur achter Dam 8 te Ewijk
                                                                                 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
         Rapportnr.: B21.8079 versie: 01 datum: 8 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1




            VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Bijlage 1

                                                                                             Hţrvold-Zuiri




                                                              Winssen'




                            Wmssensche




           Bergharoi



                                                                                  Beuningen


                                                                                    B*ùning*ch«. Vufti




                  ll
          Gemeente




                                                              ssfsE;



Tekening: B21.8079                                         Schaal: 1 : 50.000
Bron: CC-BY Kadaster; Topografische kaart van Nederland (uitgave 2020)
Onderdeel:
Situering in de regio




                                                                                VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2




            VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                  1630




              1648




                                                             LEGENDA:


                                                              ®    Boring met peilbuis

                                                                   Boring
                     1436
                                                             — Bebouwing
2539

                                                              VP   Vastpunt

                                                                   Onderzoeksgrens




                                                         Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij
                                                         het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen
       1434                                              aan de Dam 8 te Ewijk

                            Koningstraat
                                                         opdrachtgever: de heer T. Litjes

                                                         get. MH                     voorafgaand projector.

                                                                                     schaal 1 : 500          formaat         A3

                                                         gez. HD                     projectnr.Bā 1.8079     bijlage 2

                                             15
                                                                                VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
                                                                              » ADVISERING » BODEMONDERZOEKEN » SANERINGEN
                                       441
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




            VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                       Bijlage 3



       Boring:              B01                                                    Boring:   B02
       Datum:               23-3-2021                                              Datum:    23-3-2021




                                         0     tuin                                                            tuin
           0                                                                           0
                                               Klei, zwak siltig, zwak humeus,                   1ŪO           Klei, zwak siltig, zwak humeus,
                                     O
                                1              neutraalbruin, Edelmanboor                                      neutraalbruin, Edelmanboor

                                         50                                                              50
          50-                                                                         50
                                               Klei, zwak siltig, neutraal                                     Klei, zwak siltig, neutraal
                                2              beigebruin, Edelmanboor                           2             beigebruin, Edelmanboor

                                         100                                                             100
         100-




       Boring:              PB03                                                   Boring:   B04
       Datum:               23-3-2021                                              Datum:    23-3-2021
       GWS:                 200



                                         0     tuin                                                      0     tuin
                                                                                       0-
                                1ŪO            Klei, zwak siltig, zwak humeus,                                 Klei, zwak siltig, zwak humeus,
                                                                                                     O
                                               neutraalbruin, Edelmanboor                        1             neutraalbruin, Edelmanboor

                                         50                                                              50
          50-                                                                         50-
                                               Klei, zwak siltig, neutraal                                     Klei, zwak siltig, neutraal
                                2              beigebruin, Edelmanboor                       :s 2              beigebruin, Edelmanboor

                                         100                                                             100
         100-                                                                        100-
                                               Klei, zwak siltig, neutraalbeige,
                                3              Edelmanboor

                                         150
         150-
                                               Klei, matig siltig, lichtgrijs,
                                4              Edelmanboor

                                         200
                                               Grind, matig grof, zwak zandig,
                                               laagjes zand, neutraalgrijs,
                                               Edelmanboor
         250-
  F.
         300-

  II
 İİĽ     350-
                                         350




       Boring:              B05                                                    Boring:   B06
       Datum:               23-3-2021                                              Datum:    23-3-2021




                                         0     tuin                                                      0     tuin
           0                                                                           0-
                                    ū‘         Klei, zwak siltig, zwak humeus,                                 Klei, zwak siltig, zwak humeus,
                                                                                                     O
                                1              neutraalbruin, Edelmanboor                        1             neutraalbruin, Edelmanboor

                                         50                                                              50
          50-                                                                         50-
                                               Klei, zwak siltig, neutraal                                     Klei, zwak siltig, neutraal
                                2              beigebruin, Edelmanboor                           2             beigebruin, Edelmanboor

                                         100                                                             100
         100-                                                                        100-
                                                                                                               Klei, zwak siltig, neutraalbeige,
                                                                                                 3             Edelmanboor

                                                                                                         150
                                                                                     150-
                                                                                                               Klei, matig siltig, lichtgrijs,
                                                                                             S   4             Edelmanboor

                                                                                                         200
                                                                                     200-




                                                                                                                                          VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B21.8079
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                             Bijlage 3



      Boring:               B07
      Datum:                23-3-2021




                                        o     tuin
          0
                                              Klei, zwak siltig, zwak humeus,
                                    O
                                1             neutraalbruin, Edelmanboor

                                        50
         50-
                                              Klei, zwak siltig, neutraal
                               2              beigebruin, Edelmanboor

                                        100
        100-




                                                                                VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Projectcode: B21.8079
getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                      klei                                geur
iooooVí
0ooooo
              1    Grind, siltig                        Klei, zwak siltig      O
                                                                               ■Q-
                                                                                      geen geur
                                                                                      zwakke geur
0 0 0 0 0 0 o;     Grind, zwak zandig                   Klei, matig siltig     B      matige geur
IOOOOOC .
                                                                               B      sterke geur
                                                                                      uiterste geur
IOOOOOC            Grind, matig zandig                  Klei, sterk siltig
0 0 0 0 0 0
IOOOOOC       •*
                                                                               olie
0 0 0 0 0 0        Grind, sterk zandig                  Klei, uiterst siltig
lOOOOOf                                                                        ■Q     geen olie-water reactie
0 0 0 0 0 0
                                                                               ö      zwakke olie-water reactie
OOOOOC'            Grind, uiterst zandig                Klei, zwak zandig      B      matige olie-water reactie
lOOOOO,
                                                                               B      sterke olie-water reactie

                                                        Klei, matig zandig     B      uiterste olie-water reactie



zand                                                    Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                   Zand, kleiïg                                                Si ^
                                                                               s m
                                                                               S      ^0
                   Zand, zwak siltig
                                                                               i)     ^00
                                           leem                                ^      ^000
                   Zand, matig siltig                   Leem, zwak zandig      0      ^0000


                   Zand, sterk siltig                   Leem, sterk zandig     monsters


                   Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster

                                                                               Į     ongeroerd monster
                                           overige toevoegingen
                                                        zwak humeus

veen
                   Veen, mineraalarm                —   matig humeus           overig
                                                                               A      bijzonder bestanddeel

                   Veen, zwak kleiïg               zz   sterk humeus           ^      Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                               ?      grondwaterstand
                                                                               ^      Gemiddeld laagste grondwaterstand
                   Veen, sterk kleiïg                   zwak grindig

                                                                                                    slib
                                                                               wmsm
                   Veen, zwak zandig                    matig grindig          «♦Sîŵ'SSS*

                   Veen, sterk zandig               o   sterk grindig




peilbuis

        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand

  I     gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand




n       bentoniet afdichting




        filter



  w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 4




            VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics ä Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres

SYNLABV                                                                                                             Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 VERHOEVEN MILIEUTECHN .BV
 Michelle Hennekes
 Postbus 2225
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 8
 5300 CE ZALTBOMMEL




Uw projectnaam                                         : LITE
Uw projectnummer                                       : B21.8079
SYNLAB rapportnummer                                   : 13428226, versienummer:1.

Rotterdam, 30-03-2021


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B21.8079. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics ä Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                  3000
                                                                                                                                                                                               ĉ AS
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                     Blad 2 van 8
Michelle Hennekes                                                        Analyserapport
Projectnaam                      LITE                                                                                                                        Orderdatum                     23-03-2021
Projectnummer                    B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     23-03-2021
Rapportnummer                    13428226             - 1                                                                                                    Rapportagedatum                30-03-2021

Nummer          Monstersoort                         Monsterspecificatie


001            Grond     (AS3000)                    MM01 MM01
002            Grond     (AS3000)                    MM02 MM02
003            Grond     (AS3000)                    MMOCB01 MMOCB01
004            Grond     (AS3000)                    MMOCB02 MMOCB02
005            Grond     (AS3000)                    MMOCB03 MMOCB03


Analyse                                 Eenheid             Q                      001                            002                            003                            004                  005


monster voorbehandeling                                     S                      Ja                             Ja                             Ja                             Ja                       Ja

droge stof                             gew.-07   o          S                   80.0                           77.4                           72.7                           73.8                    78.4

gewicht artefacten                     g                    S                                                                                    <1                             <1
aard van de artefacten
                                                            S                  geen                           geen                           geen                           geen                    geen
                                       -



organische stof (gloeiverlies)         70   vd DS           S                     3.6                            1.2
organische stof (gloeiverlies)         7 vd DS              S                                                                                   6.9                            6.8                       5.2




KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
                                       7 vd DS              S                      24                             30




METALEN
barium
                                        mg/kgds             S                    130                             210
cadmium
                                        mg/kgds             S                   0.22                           ^.2
kobalt
                                        mg/kgds             S                    8.8                              14

koper                                   mg/kgds             S                      25                             21
kwik                                    mg/kgds             S                 ^.05                           <0.05

lood                                    mg/kgds             S                      26                             21
molybdeen
                                        mg/kgds             S                   ^.5                            <0.5

nikkel                                  mg/kgds             S                      28                             45

zink                                    mg/kgds             S                      81                             84




POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                               mg/kgds             S                 ^.01                           <0.01
fenantreen                              mg/kgds             S                 0.01                           ^ .01
antraceen                               mg/kgds             S                 ^.01                           <0.01
fluoranteen
                                        mg/kgds             S                   0.04                         <0.01

benzo(a)antraceen                       mg/kgds             S                   0.03                         <0.01

chryseen                                mg/kgds             S                   0.02                         <0.01

benzo(k)fluoranteen                     mg/kgds             S                   0.02                         ^.01
benzo(a)pyreen
                                        mg/kgds             S                   0.03                         <0.01

benzo(ghi)peryleen                      mg/kgds             S                   0.02                         <0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen                  mg/kgds             S                   0.02                         <0.01
                                                                              0.204 1)                         0.07 1)
pak-totaal (10 van VROM)                mg/kgds             S

(0.7 factor)




CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen
                                        Mg/kgds             S                                                                                                                   <1                       <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                  Mg/kgds             S                                                     <1
PCB 52                                  Mg/kgds             S                                                     <1


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



                                                                                                                                                                          Paraaf :
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                           ĉ AS3000
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                     Blad 3 van 8
Michelle Hennekes                                                        Analyserapport
Projectnaam                      LITE                                                                                                                        Orderdatum                     23-03-2021
Projectnummer                    B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     23-03-2021
Rapportnummer                    13428226           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                30-03-2021

Nummer           Monstersoort                    Monsterspecificatie


001            Grond     (AS3000)                MM01 MM01
002            Grond     (AS3000)                MM02 MM02
003            Grond     (AS3000)                MMOCB01 MMOCB01
004            Grond     (AS3000)                MMOCB02 MMOCB02
005            Grond     (AS3000)                MMOCB03 MMOCB03


Analyse                                 Eenheid           Q                        001                            002                            003                            004                  005

PCB 101                                 l-ig/kgds         S                                                       <1
PCB 118                                 l-ig/kgds         S                                                       <1
PCB 138                                 l-ig/kgds         S                                                       <1
PCB 153                                 l-ig/kgds         S

PCB 180                                 l-ig/kgds         S                        <1                             <1
som PCB (7) (0.7 factor)                                                          4.9 1)
                                        l-ig/kgds         S                                                      4.9




CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                 l-ig/kgds         S                                                                                      <1                                                      <1
p,p-DDT                                 l-ig/kgds         S                                                                                     3.4                             12                       4.6
                                                                                                                                                4.1   1)                     12.7 1)
som DDT (0.7 factor)                    l-ig/kgds         S                                                                                                                                              5.3

o,p-DDD                                 l-ig/kgds         S                                                                                      <1                            <1                        <1
p,p-DDD                                 l-ig/kgds         S                                                                                      <1                            1.6                       <1
som DDD (0.7 factor)                    l-ig/kgds         S
                                                                                                                                                1.4 1)                         2.3   1)                  1.4

o,p-DDE                                 l-ig/kgds         S                                                                                      <1
p,p-DDE                                 l-ig/kgds         S                                                                                      11                             29                       9.9

som DDE (0.7 factor)                    l-ig/kgds         S
                                                                                                                                              11.7 1)                        29.7    1)              10.6
                                                                                                                                              17.2 1)                        44.7 1)
som DDT,DDE,DDD (0.7                    l-ig/kgds                                                                                                                                                    17.3

factor)

aldrin                                  l-ig/kgds         S                                                                                      <1                             <1                       <1
dieldrin                                l-ig/kgds         S                                                                                      <1                             <1                       <1
endrin                                  l-ig/kgds         S                                                                                      <1                             <1
som aldrin/dieldrin/endrin
                                        l-ig/kgds         S                                                                                     2.1   1)                       2.1   1)
                                                                                                                                                                                                         2.1
(0.7 factor)

isodrin                                 l-ig/kgds         S                                                                                                                     <1                       <1
telodrin                                l-ig/kgds         S                                                                                      <1                                                      <1
alpha-HCH                               l-ig/kgds         S                                                                                      <1                            <1                        <1
beta-HCH                                l-ig/kgds         S                                                                                      <1                            <1                        <1
gamma-HCH                               l-ig/kgds         S                                                                                      <1                            <1
delta-HCH                               l-ig/kgds         S                                                                                                                    <1                        <1
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
                                        l-ig/kgds                                                                                               2.8   1)                       2.8   1)
                                                                                                                                                                                                         2.8
heptachloor
                                        l-ig/kgds         S                                                                                      <1                                                      <1
cis-heptachloorepoxide                  l-ig/kgds         S                                                                                      <1                             <1                       <1
trans-heptachloorepoxide                l-ig/kgds         S                                                                                                                     <1                       <1
                                                                                                                                                1.4 1)                         1.4 1)
som heptachloorepoxide (0.7             l-ig/kgds         S                                                                                                                                              1.4

factor)

alpha-endosulfan                        l-ig/kgds         S                                                                                      <1
hexachloorbutadieen
                                        l-ig/kgds         S                                                                                      <1                             <1                       <1
endosulfansulfaat                       l-ig/kgds         S                                                                                                                     <1                       <1
trans-chloordaan                        l-ig/kgds         S                                                                                      <1                             <1                       <1
cis-chloordaan                          l-ig/kgds         S                                                                                      <1                             <1                       <1
                                                                                                                                                1.4 1)                         1.4 1)
som chloordaan (0.7 factor)             l-ig/kgds         S                                                                                                                                              1.4

Som                                     l-ig/kgds
                                                                                                                                              29.1    1)                     56.6    1)              29.2
organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



                                                                                                                                                                          Paraaf :
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                           ĉ AS3000
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                    Blad 4 van 8
Michelle Hennekes                                                       Analyserapport
Projectnaam                     LITE                                                                                                                        Orderdatum                     23-03-2021
Projectnummer                   B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     23-03-2021
Rapportnummer                   13428226           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                30-03-2021

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond     (AS3000)                MM01 MM01
002           Grond     (AS3000)                MM02 MM02
003           Grond     (AS3000)                MMOCB01 MMOCB01
004           Grond     (AS3000)                MMOCB02 MMOCB02
005           Grond     (AS3000)                MMOCB03 MMOCB03


Analyse                                Eenheid           Q                        001                            002                            003                            004                  005

                                                                                                                                             27.7 1)                        55.2 1)
som                                    Mg/kgds           S                                                                                                                                          27.8

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem




MINERALE OLIE
fractie C10-C12                        mg/kgds

fractie C12-C22                        mg/kgds

fractie C22-C30
                                       mg/kgds                                                                   <5

fractie C30-C40
                                       mg/kgds                                                                   <5

totaal olie C10 - C40
                                       mg/kgds           S                      ^0                             <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                           3000
                                                                                                                                                                                                        ĉ AS
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                  Blad 5 van 8
Michelle Hennekes                                                     Analyserapport
Projectnaam                   LITE                                                                                                                        Orderdatum                     23-03-2021
Projectnummer                 B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     23-03-2021
Rapportnummer                 13428226           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                30-03-2021



Monster beschrijvingen



                              *
001                                    De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

                              *
002                                    De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

                              *
003                                    De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

                              *
004                                    De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

                              *
005                                    De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten


1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                         3000
                                                                                                                                                                                                      ĉ AS
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                    Blad 6 van 8
Michelle Hennekes                                                       Analyserapport
Projectnaam                     LITE                                                                                                                        Orderdatum                     23-03-2021
Projectnummer                   B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     23-03-2021
Rapportnummer                   13428226           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                30-03-2021



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm

monster voorbehandeling                         Grond (AS3000)                                               Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN
                                                                                                             16179
droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                             NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond    (AS3000)                                            Idem
kobalt                                          Grond    (AS3000)                                            Idem
koper                                           Grond    (AS3000)                                            Idem
kwik                                            Grond    (AS3000)                                            Idem
lood                                            Grond    (AS3000)                                            Idem
molybdeen                                       Grond    (AS3000)                                            Idem
nikkel                                          Grond    (AS3000)                                            Idem
zink                                            Grond    (AS3000)                                            Idem
naftaleen                                       Grond    (AS3000)                                            Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond    (AS3000)                                            Idem
antraceen                                       Grond    (AS3000)                                            Idem
fluoranteen                                     Grond    (AS3000)                                            Idem
benzo(a)antraceen                               Grond    (AS3000)                                            Idem
chryseen                                        Grond    (AS3000)                                            Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond    (AS3000)                                            Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond    (AS3000)                                            Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond    (AS3000)                                            Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond    (AS3000)                                            Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond    (AS3000)                                            Idem
factor)
PCB 28                                          Grond    (AS3000)                                             Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond    (AS3000)                                             Idem
PCB 101                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
PCB 118                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
PCB 138                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
PCB 153                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
PCB 180                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond    (AS3000)                                             Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond    (AS3000)                                             Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies)                  Grond    (AS3000)                                             Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4                                   lutum) en
                                                                                                              gelijkwaardig aan NEN 5754
hexachloorbenzeen                               Grond    (AS3000)                                             Conform AS3020-2
o,p-DDT                                         Grond    (AS3000)                                             Conform AS3020-1
p,p-DDT                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
som DDT (0.7 factor)                            Grond    (AS3000)                                             Idem
o,p-DDD                                         Grond    (AS3000)                                             Idem



                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                                 3000
                                                                                                                                                                                                              ĉ AS
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                   Blad 7 van 8
Michelle Hennekes                                                      Analyserapport
Projectnaam                    LITE                                                                                                                        Orderdatum                     23-03-2021
Projectnummer                  B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     23-03-2021
Rapportnummer                  13428226           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                30-03-2021



Analyse                                        Monstersoort                                                  Relatie tot norm


p,p-DDD                                        Grond    (AS3000)                                             Idem
som DDD (0.7 factor)                           Grond    (AS3000)                                             Idem
o,p-DDE                                        Grond    (AS3000)                                             Idem
p,p-DDE                                        Grond    (AS3000)                                             Idem
som DDE (0.7 factor)                           Grond    (AS3000)                                             Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                   Grond    (AS3000)                                             Idem
aldrin                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
dieldrin                                       Grond    (AS3000)                                             Idem
endrin                                         Grond    (AS3000)                                             Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7                Grond    (AS3000)                                             Idem
factor)
isodrin                                        Grond    (AS3000)                                             Idem
telodrin                                       Grond    (AS3000)                                             Idem
alpha-HCH                                      Grond    (AS3000)                                             Idem
beta-HCH                                       Grond    (AS3000)                                             Idem
gamma-HCH                                      Grond    (AS3000)                                             Idem
delta-HCH                                      Grond    (AS3000)                                             Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                   Grond    (AS3000)                                             Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
                                                                                                             GCMS
heptachloor                                    Grond    (AS3000)                                             Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide                         Grond    (AS3000)                                             Idem
trans-heptachloorepoxide                       Grond    (AS3000)                                             Idem
som heptachloorepoxide (0.7                    Grond    (AS3000)                                             Idem
factor)
alpha-endosulfan                               Grond    (AS3000)                                             Idem
hexachloorbutadieen                            Grond    (AS3000)                                             Idem
endosulfansulfaat                              Grond    (AS3000)                                             Conform AS3020-3
trans-chloordaan                               Grond    (AS3000)                                             Conform AS3020-1
cis-chloordaan                                 Grond    (AS3000)                                             Idem
som chloordaan (0.7 factor)                    Grond    (AS3000)                                             Idem
Som                                            Grond    (AS3000)                                             Conform AS3220-1 en AS3220-2
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem
som                                            Grond (AS3000)                                                Conform AS3020
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Monster      Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001          Y8938876                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
001          Y8938879                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
001          Y8939018                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
001          Y8939347                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
001          Y8939905                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
001          Y8939170                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
001          Y8938772                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
002          Y8938880                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
002          Y8938781                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201




                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                          3000
                                                                                                                                                                                                       ĉ AS
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                Blad 8 van 8
Michelle Hennekes                                                   Analyserapport
Projectnaam                 LITE                                                                                                                        Orderdatum                     23-03-2021
Projectnummer               B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     23-03-2021
Rapportnummer               13428226           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                30-03-2021



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


002       Y8938774                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
002       Y8939919                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
002       Y8939021                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
002       Y8939016                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
003       Y8938873                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
003       Y8938782                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
003       Y8938871                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
004       Y8939013                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
004       Y8939924                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
005       Y8939911                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201
005       Y8938780                                           23-03-2021                       23-03-2021                         ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :
          SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                       3000
                                                                                                                                                                                                    ĉ AS
          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics ä Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres

SYNLABV                                                                                                             Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
 Gilles van Oers
 Postbus 2225
                                                                                                                                                                   Blad 1 van 5
 5300 CE ZALTBOMMEL




Uw projectnaam                                         : LITE
Uw projectnummer                                       : B21.8079
SYNLAB rapportnummer                                   : 13433034,                 versienummer:1.

Rotterdam, 02-04-2021


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B21.8079. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics ä Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                  3000
                                                                                                                                                                                               ĉ AS
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                    Blad 2 van 5
Gilles van Oers                                                         Analyserapport
Projectnaam                     LITE                                                                                                                        Orderdatum                     30-03-2021
Projectnummer                   B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     30-03-2021
Rapportnummer                   13433034           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                02-04-2021

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grondwater                         PB03 PB03
              (AS3000)


Analyse                                Eenheid           Q                        001



METALEN
barium                                 jg/l              S                     90
cadmium                                jg/l              S                   ^.20
kobalt                                 jg/l              S
koper                                  jg/l              S                    ^.0
kwik                                   jg/l              S                   ^.05
lood                                   jg/l              S                    ^.0
molybdeen                              jg/l              S
nikkel                                 jg/l              S
zink                                   jg/l              S                      ^0

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                jg/l              S                    ^.2
tolueen                                jg/l              S                    ^.2
ethylbenzeen                           jg/l              S                    ^.2
o-xyleen                               jg/l              S                    ^.1
p- en m-xyleen                         jg/l              S                    ^.2
xylenen (0.7 factor)                   jg/l              S                    0.21
styreen                                jg/l              S                    ^.2
naftaleen                              jg/l              S                   ^.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                     jg/l              S                     <0.2
1,2-dichloorethaan                     jg/l              S                     <0.2
1,1-dichlooretheen                     jg/l              S                     <0.1
cis-1,2-dichlooretheen                 jg/l              S                     ^.1
trans-1,2-dichlooretheen               jg/l              S                     <0.1
som (cis,trans) 1,2-                   jg/l              S                     0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                        jg/l              S                     <0.2
1,1-dichloorpropaan                    jg/l              S                     <0.2
1,2-dichloorpropaan                    jg/l              S                     ^.2
1,3-dichloorpropaan                    jg/l              S                     <0.2
som dichloorpropanen (0.7              jg/l              S                     0.42
factor)
tetrachlooretheen                      jg/l              S                     <0.1
tetrachloormethaan                     jg/l              S                     <0.1
1,1,1-trichloorethaan                  jg/l              S                     <0.1
1,1,2-trichloorethaan                  jg/l              S                     ^.1
trichlooretheen                        jg/l              S                     <0.2
chloroform                             jg/l              S                     <0.2
vinylchloride                          jg/l              S                     <0.2
tribroommethaan                        jg/l              S                     <0.2

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                      |jg/!                                     ^5


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                           3000
                                                                                                                                                                                                        ĉ AS
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                    Blad 3 van 5
Gilles van Oers                                                         Analyserapport
Projectnaam                     LITE                                                                                                                        Orderdatum                     30-03-2021
Projectnummer                   B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     30-03-2021
Rapportnummer                   13433034           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                02-04-2021

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        PB03 PB03
              (AS3000)


Analyse                                Eenheid           Q                        001

fractie C12-C22                        ijg/l                                    ^5
fractie C22-C30                        ijg/l                                    ^5
fractie C30-C40                        ijg/l                                    ^5
totaal olie C10 - C40                  ijg/l             S                      ^0




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                           3000
                                                                                                                                                                                                        ĉ AS
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                  Blad 4 van 5
Gilles van Oers                                                       Analyserapport
Projectnaam                   LITE                                                                                                                        Orderdatum                     30-03-2021
Projectnummer                 B21.8079                                                                                                                    Startdatum                     30-03-2021
Rapportnummer                 13433034           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                02-04-2021



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten


1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                         3000
                                                                                                                                                                                                      ĉ AS
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>synlabV
VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV                                                                                                                                     Blad 5 van 5
Gilles van Oers                                                          Analyserapport
Projectnaam                     LITE                                                                                                                         Orderdatum      30-03-2021
Projectnummer                   B21.8079                                                                                                                     Startdatum      30-03-2021
Rapportnummer                   13433034 -          - 1                                                                                                      Rapportagedatum 02-04-2021



Analyse                                          Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                           Grondwater (AS3000)                                           Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                          Grondwater (AS3000)                                           Idem
kobalt                                           Grondwater (AS3000)                                           Idem
koper                                            Grondwater (AS3000)                                           Idem
kwik                                             Grondwater (AS3000)                                           Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                             Grondwater (AS3000)                                           Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                        Grondwater (AS3000)                                           Idem
nikkel                                           Grondwater (AS3000)                                           Idem
zink                                             Grondwater (AS3000)                                           Idem
benzeen                                          Grondwater (AS3000)                                           Conform AS3130-1
tolueen                                          Grondwater (AS3000)                                           Idem
ethylbenzeen                                     Grondwater (AS3000)                                           Idem
o-xyleen                                         Grondwater (AS3000)                                           Idem
p- en m-xyleen                                   Grondwater (AS3000)                                           Idem
xylenen (0.7 factor)                             Grondwater (AS3000)                                           Idem
styreen                                          Grondwater (AS3000)                                           Idem
naftaleen                                        Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,1-dichloorethaan                               Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,2-dichloorethaan                               Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,1-dichlooretheen                               Grondwater (AS3000)                                           Idem
cis-1,2-dichlooretheen                           Grondwater (AS3000)                                           Idem
trans-1,2-dichlooretheen                         Grondwater (AS3000)                                           Idem
som (cis,trans) 1,2-                             Grondwater (AS3000)                                           Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                  Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,1-dichloorpropaan                              Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,2-dichloorpropaan                              Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,3-dichloorpropaan                              Grondwater (AS3000)                                           Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                Grondwater (AS3000)                                           Idem
tetrachlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                           Idem
tetrachloormethaan                               Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,1,1-trichloorethaan                            Grondwater (AS3000)                                           Idem
1,1,2-trichloorethaan                            Grondwater (AS3000)                                           Idem
trichlooretheen                                  Grondwater (AS3000)                                           Idem
chloroform                                       Grondwater (AS3000)                                           Idem
vinylchloride                                    Grondwater (AS3000)                                           Idem
tribroommethaan                                  Grondwater (AS3000)                                           Idem
totaal olie C10 - C40                            Grondwater (AS3000)                                           Conform AS3110-5


Monster        Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001            G6926868                                           30-03-2021                       30-03-2021                         ALC236
001            B1979198                                           30-03-2021                       30-03-2021                         ALC204
001            G6926875                                           30-03-2021                       30-03-2021                         ALC236




                                                                                                                                                                          Paraaf :
               SYNLAB Analytics 4 Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

                                                                                                                                                                                                      3000
                                                                                                                                                                                                   ĉ AS
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 5




            VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Bijlage 5



Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                            MM01                                MM02
Certificaatcode                         13428226                            13428226
Boring(en)                              B01, B02, B04, B05, B06, B07,       B06, B06, B06, PB03, PB03, PB03
                                        PB03
Traject (m -mv)                         0,00 - 0,50                         0,50 - 2,00
Humus                      % ds         3,60                                1,20
Lutum                      % ds         24,0                                30,0
Datum van toetsing                      1-4-2021                            1-4-2021
Monsterconclusie                        Voldoet aan Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                        Meetw         GSSD         Index    Meetw         GSSD        Index

METALEN
Barium                     mg/kg   ds     130           134 (6)              210            181 (6)
Cadmium                    mg/kg   ds       0,22          0,27     -0,03      •0,2           ^0,2     -0,03
Kobalt                     mg/kg   ds       8,8           9,1      -0,03      14             12       -0,02
Koper                      mg/kg   ds      25            29        -0,08      21             22       -0,12
Kwik                       mg/kg   ds      •0,05         ^0,04         -0     •0,05          ^0,03        -0
Lood                       mg/kg   ds      26            28        -0,04      21             22       -0,06
Molybdeen                  mg/kg   ds      •0,5          •0,4      -0,01      •0,5           ^0,4     -0,01
Nikkel                     mg/kg   ds      28            29          -0,1     45             39        0,07
Zink                       mg/kg   ds      81            89        -0,09      84             82        -0,1

PAK
Anthraceen                 mg/kg   ds      •0,01         ^0,01                 •0,01         ^0,01
Benzo(a)anthraceen         mg/kg   ds       0,03          0,03                 •0,01         ^0,01
Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg   ds       0,02          0,02                 •0,01         ^0,01
Benzo(k)fluorantheen       mg/kg   ds       0,02          0,02                 •0,01         ^0,01
Benzo(a)pyreen             mg/kg   ds       0,03          0,03                 •0,01         ^0,01
Chryseen                   mg/kg   ds       0,02          0,02                 •0,01         ^0,01
                                           O
                                                O




Fenanthreen                mg/kg   ds                                          •0,01         ^0,01
                                                          o
                                                            o




Fluorantheen               mg/kg   ds       0,04          0,04                 •0,01         ^0,01
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg   ds       0,02          0,02                 •0,01         ^0,01
Naftaleen                  mg/kg   ds      •0,01         ^0,01                 •0,01         ^0,01
PAK 10VROM                 mg/kg   ds                     0,20     -0,03                     •0,070   -0,04

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                     jg/kg   ds      •1             ^2                   •1            ^4
PCB 52                     jg/kg   ds      •1             ^2                   •1            ^4
PCB 101                    jg/kg   ds      •1             ^2                   •1            ^4
PCB 118                    jg/kg   ds      •1             ^2                   •1            ^4
PCB 138                    Jg/kg   ds      •1             ^2                   •1            ^4
PCB 153                    Jg/kg   ds      •1             ^2                   •1            ^4
PCB 180                    jg/kg   ds      •1             ^2                   •1            ^4
PCB (som 7)                jg/kg   ds                   • 13,61    -0,01                    •24,5         0

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12    mg/kg   ds      •5            10 (6)               •5             18 (6)
Minerale olie C12 - C22    mg/kg   ds      •5            10 (6)               •5             18 (6)
Minerale olie C22 - C30    mg/kg   ds      •5            10 (6)               •5             18 (6)
Minerale olie C30 - C40    mg/kg   ds      •5            10 (6)               •5             18 (6)
Minerale olie (totaal)     mg/kg   ds     •20           ^39        -0,03     •20            ^70       -0,02

OVERIG
Aard artefacten            -                0                                   0
Artefacten                 .L              •1                                  •1
Droge stof                 % w/w           80,0          80,0                  77,4          77,4
Lutum                      %               24                                  30
Organische stof (humus)    %                3,6                                 1,2




Projectcode: B21.8079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       Bijlage 5



Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                             MMOCB01                           MMOCB02                           MMOCB03
Certificaatcode                          13428226                          13428226                          13428226
Boring(en)                               B01, B02, B06                     B04, PB03                         B05, B07
Traject (m -mv)                          0,00 - 0,30                       0,00 - 0,30                       0,00 - 0,30
Humus                       % ds         6,90                              6,80                              5,20
Lutum                       % ds         25,0                              25,0                              25,0
Datum van toetsing                       1-4-2021                          1-4-2021                          1-4-2021
Monsterconclusie                         Voldoet aan Achtergrondwaarde     Voldoet aan Achtergrondwaarde     Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                         Meetw         GSSD        Index   Meetw         GSSD        Index   Meetw         GSSD        Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB)     gg/kg ds        •1            ^1          -0      •1            ^1          -0      •1            ^1             -0

OVERIG
Aard artefacten             -                0                                 0                                 0
Artefacten                  .L              •1                                •1                                •1
Droge stof                  % w/w           72,7          72,7                73,8          73,8                78,4          78,4
Organische stof (humus)     %                6,9                               6,8                               5,2

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH                    gg/kg   ds      •1            •1           0      •1            ^1           0      •1            ^1              0
beta-HCH                    gg/kg   ds      •1            •1          -0      •1            ^1          -0      •1            ^1             -0
gamma-HCH                   gg/kg   ds      •1            •1          -0      •1            ^1          -0      •1            ^1             -0
delta-HCH                   gg/kg   ds      •1            •1 (6)              •1            •ļ (6)              •1            ^1 (6)
Drins                       gg/kg   ds                    •3,04       -0                    •3,09       -0                    •4,04          -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Hexachloorbutadieen         gg/kg   ds      •1            •1                  •1            ^1                  •1            ^1
Isodrin                     gg/kg   ds      •1            •1                  •1            ^1                  •1            ^1
Telodrin                    gg/kg   ds      •1            •1                  •1            ^1                  •1            ^1
Heptachloor                 gg/kg   ds      •1            •1          0       •1            ^1           0      •1            ^1              0
Heptachloorepoxide          gg/kg   ds                    •2,03       0                     •2,06        0                    •2,69           0
Aldrin                      gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
Dieldrin                    gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
Endrin                      gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
DDE (som)                   gg/kg   ds                    16,96    -0,04                    43,7     -0,03                    20,4        -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)   gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
4,4-DDE (para, para-DDE)    gg/kg   ds      11            16                  29            43                   9,9          19,0
DDD (som)                   gg/kg   ds                    •2,03       -0                     3,38       -0                    •2,69          -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)   gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
4,4-DDD (para, para-DDD)    gg/kg   ds      •1            ^1                   1,6           2,4                •1            ^1
DDT (som)                   gg/kg   ds                     5,94    -0,13                    18,68    -0,12                    10,19       -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
                                                                                                                     O)




4,4-DDT (para, para-DDT)                     3,4           4,9                12            18
                                                                                                                               00
                                                                                                                               co
                            gg/kg   ds
alfa-Endosulfan             gg/kg   ds      •1            ^1          0       •1            ^1           0      •1            ^1              0
Chloordaan (cis + trans)    gg/kg   ds                    •2,03       0                     •2,06        0                    •2,69           0
cis-Chloordaan              gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
trans-Chloordaan            gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
OCB (0,7 som, grond)        gg/kg   ds      27,7                              55,2                              27,8
OCB (0,7 som,               gg/kg   ds      29,1                              56,6                              29,2
waterbodem)
DDT (som, 0.7 factor)       gg/kg   ds       4,1                              12,7                               5,3
DDD (som, 0.7 factor)       gg/kg   ds       1,4                               2,3                               1,4
DDE (som, 0.7 factor)       gg/kg   ds      11,7                              29,7                              10,6
DDT,DDE,DDD (som, 0.7       gg/kg   ds      17,2                              44,7                              17,3
factor)
HCH (som, 0.7 factor)       gg/kg ds         2,8                               2,8                               2,8
Heptachloorepoxide (som,    gg/kg ds         1,4                               1,4                               1,4
0.7 factor
trans-Heptachloorepoxide    gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
Endosulfansulfaat           gg/kg   ds      •1            •í (6)              •1            ^1 (6)              •1            ^1 (6)
cis-Heptachloorepoxide      gg/kg   ds      •1            ^1                  •1            ^1                  •1            ^1
Som 21 Organochloorhoud.    gg/kg   ds                    40,1                              81,2                              53,5
bestrijdingsm




Projectcode: B21.8079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Bijlage 5



            :   Geen toetsnorm aanwezig
<           :   kleiner dan de detectielimiet
8,88        :   <= Achtergrondwaarde
8,88        :   <= Interventiewaarde
8,88        :   > Interventiewaarde
6           :   Heeft geen normwaarde
#           :   verhoogde rapportagegrens
GSSD        :   Gestandaardiseerde meetwaarde
Index       :   (GSSD - AW) / (I - AW)

                - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                   AW         WO         IND         I

METALEN
Cadmium                                         mg/kg   ds           0,6        1,2        4,3      13
Kobalt                                          mg/kg   ds          15         35        190       190
Koper                                           mg/kg   ds          40         54        190       190
Kwik                                            mg/kg   ds           0,15       0,83       4,8      36
Lood                                            mg/kg   ds          50        210        530       530
Molybdeen                                       mg/kg   ds           1,5       88        190       190
Nikkel                                          mg/kg   ds          35         39        100       100
Zink                                            mg/kg   ds         140        200        720       720

PAK
PAK 10VROM                                      mg/kg ds             1,5        6,8       40        40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                     mg/kg ds             0,02       0,04       0,5       1
Hexachloorbenzeen (HCB)                         mg/kg ds             0,0085     0,027      1,4       2

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal)                          mg/kg ds           190        190        500      5000

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH                                        mg/kg   ds           0,001      0,001      0,5      17
beta-HCH                                        mg/kg   ds           0,002      0,002      0,5       1,6
gamma-HCH                                       mg/kg   ds           0,003      0,04       0,5       1,2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)                  mg/kg   ds           0,015      0,04       0,14      4
Hexachloorbutadieen                             mg/kg   ds           0,003
Heptachloor                                     mg/kg   ds           0,0007     0,0007     0,1       4
Heptachloorepoxide                              mg/kg   ds           0,002      0,002      0,1       4
Aldrin                                          mg/kg   ds                                           0,32
DDE (som)                                       mg/kg   ds           0,1        0,13       1,3       2,3
DDD (som)                                       mg/kg   ds           0,02       0,84      34        34
DDT (som)                                       mg/kg   ds           0,2        0,2        1         1,7
alfa-Endosulfan                                 mg/kg   ds           0,0009     0,0009     0,1       4
Chloordaan (cis + trans)                        mg/kg   ds           0,002      0,002      0,1       4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm          mg/kg   ds           0,4




Projectcode: B21.8079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                               Bijlage 5



Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                         PB03
Datum                                30-3-2021
Filterdiepte (m -mv)                 2,50 - 3,50
Datum van toetsing                   6-4-2021
Monsterconclusie                     Overschrijding Streefwaarde
                                     Meetw          GSSD         Index

METALEN
Barium                     gg^           90            90           0,07
Cadmium                    gg^           •0,20         •0,14       -0,05
Kobalt                                   <2            •1          -0,23
Koper                      gg^           •2,0          • 1,4       -0,23
Kwik                       gg^           •0,05         •0,04       -0,06
Lood                       gg/l          •2,0          • 1,4       -0,23
Molybdeen                  gg^           •2            •1          -0,01
Nikkel                     ggfl          •3            •2          -0,22
Zink                       gg/l        • 10            •7          -0,08

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen                    gg^          •0,2           •0,1            -0
Tolueen                    gg/l         •0,2           •0,1        -0,01
Ethylbenzeen               gg^          •0,2           •0,1        -0,03
metaVpara-Xyleen (som)     gg^          •0,2           •0,1
ortho-Xyleen               gg/|         •0,1           •0,1
Xylenen (som)              gg/|                        •0,21            0
Styreen (Vinylbenzeen)     gg/l         •0,2           •0,1        -0,02
Som 16 Aromatische         gg/l                        •0,77(2,14)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen                  gg/l         •0,02          •0,01           0
PAK 10VROM                 -                           •0,00020(11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Tetrachlooretheen (Per)    gg/l         •0,1           •0,1            0
Trichlooretheen (Tri)      gg/|         •0,2           •0,1        -0,05
cis + trans-1,2-           gg/l                        •0,14        0,01
Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen     gg^          •0,1           •0,1
trans-1,2-Dichlooretheen   gg/l         •0,1           •0,1
Tetrachloormethaan         gg/l         •0,1           •0,1        0,01
(Tetra)
Trichloormethaan           gg/l         •0,2           •0,1        -0,01
(Chloroform)
Dichloormethaan            gg/|         •0,2           •0,1             0
1,1-Dichloorethaan         gg^          •0,2           •0,1        -0,01
1,1,1-Trichloorethaan      gg/|         •0,1           •0,1             0
1,2-Dichloorethaan         gg/|         •0,2           •0,1        -0,02
1,1,2-Trichloorethaan      gg/|         •0,1           •0,1             0
Vinylchloride              gg/|         •0,2           •0,1         0,03
Dichloorpropaan            gg/|                        •0,42           -0
1,1-Dichloorpropaan        gg/|         •0,2           •0,1
1,3-Dichloorpropaan        gg/|         •0,2           •0,1
Dichloorpropanen (0,7      gg/l          0,42
som, 1,1+1,2+1,3)
1,1-Dichlooretheen         gg/|         •0,1           •0,1        0,01
Tribroommethaan            gg/l         •0,2           •0,1(14)
(bromoform)
1,2-Dichloorpropaan        gg^          •0,2           •0,1

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12    gg/|        •25             18(6)
Minerale olie C12 - C22    gg/|        •25             18(6)
Minerale olie C22 - C30    gg/|        •25             18(6)
Minerale olie C30 - C40    gg^         •25             18(6)
Minerale olie (totaal)     Ml_____     •50            •35          -0,03




Projectcode: B21.8079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Bijlage 5




----        :   Geen toetsnorm aanwezig
<           :   kleiner dan de detectielimiet
8,88        :   ^ Streefwaarde
8,88        :   > Streefwaarde
8,88
11          : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14          : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2           : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) I (I - S)

                - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                    S      S Diep     Indicatief      I

METALEN
Barium                                          Mgil               50        200                   625
Cadmium                                         Mg^                 0,4        0,06                  6
Kobalt                                          Mgil               20          0,7                 100
Koper                                           Mg^                15          1,3                  75
Kwik                                            Mg^                 0,05       0,01                  0,3
Lood                                            Mg^                15          1,7                  75
Molybdeen                                       Mg^                 5          3,6                 300
Nikkel                                          Mg^                15          2,1                  75
Zink                                            Mg^                65         24                   800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                         Mg^                 0,2                              30
Tolueen                                         Mgil                7                              1000
Ethylbenzeen                                    Mg^                 4                               150
Xylenen (som)                                   Mg^                 0,2                              70
Styreen (Vinylbenzeen)                          Mg^                 6                               300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                Mg^                                        150

PAK
Naftaleen                                        Mgil               0,01                             70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Tetrachlooretheen (Per)                         Mg^                 0,01                             40
Trichlooretheen (Tri)                           Mgil               24                               500
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                  Mgil                0,01                             20
Tetrachloormethaan (Tetra)                      Mgil                0,01                             10
Trichloormethaan (Chloroform)                   Mgil                6                               400
Dichloormethaan                                 Mgil                0,01                           1000
1,1-Dichloorethaan                              Mgil                7                               900
1,1,1-Trichloorethaan                           Mgil                0,01                            300
1,2-Dichloorethaan                              Mgil                7                               400
1,1,2-Trichloorethaan                           Mgil                0,01                            130
Vinylchloride                                   Mgil                0,01                              5
Dichloorpropaan                                 Mgil                0,8                              80
1,1-Dichlooretheen                              Mgil                0,01                             10
Tribroommethaan (bromoform)                     Mgil                                                630

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal)                          Ml_______          50                              600




Projectcode: B21.8079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>