<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Molen De Hoop | Lienden
Windvang | Nieuwbouw sociale huur
Resultaten 2023.12.03
Project: 2023_52
E. van der Elst
                                         RESULTATENBLAD WINDONDERZOEK
                                           ONDERWERP: BLOMMELAND 2
                                                     MOLEN “DE HOOP”
                                                         Voorstraat 44
                                                      4033 AE LIENDEN
Opdrachtgever:
           Thius
           A. van Doorn | a.vandoorn@thius.nl
Onderzoeker en auteur:
           EAGM te Montfoort
           E. van der Elst | ezra@eagm.nl | 06-41290853
Datum:
           3 december 2023 | VERSIE 1
Copyright:
© EAGM, projectnummer: 2023_52
Montfoort, 3 december 2023
Disclaimer:
De inhoud van dit rapport is met uiterste zorg samengesteld. De informatie in dit document wordt aangeboden zonder enige
garantie. EAGM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit
uit of verband houdt met het gebruik van dit document. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt
door middel van drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van EAGM
en de opdrachtgever, noch zonder toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
                                                                                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Molen De Hoop | Lienden
Windvang | Nieuwbouw sociale huur
Resultaten 2023.12.03
Project: 2023_52
E. van der Elst
Aanleiding:
Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Thius, gevestigd in Tiel, concentreert zich op de impact van
het bouwen van tien sociale huurwoningen direct ten noorden van molen 'De Hoop' in Lienden. 1 De
molen, die al enkele decennia enkel als romp bestaat, ondergaat momenteel een restauratie om weer
volledig draaivaardig te worden. Na de restauratie zal de molen stroom gaan opwekken voor de
nabijgelegen zorgboerderij. Gezien deze toekomstige functie van de molen, is het van belang om te
begrijpen hoe de geplande bouwactiviteiten de efficiëntie en het stroomopwekkingsvermogen van de
molen kunnen beïnvloeden.
In het licht van deze ontwikkelingen ligt de nadruk van het onderzoek op het maximaliseren van het
aantal kilowattuur (kWh) dat de molen theoretisch kan opwekken in elke onderzochte sector. Deze
notitie presenteert de resultaten van het onderzoek, samen met relevante bijlagen. Het bevat een
beknopte beschrijving van de onderzoeksmethodiek, en de resultaten met de conclusie. Het doel is
om een duidelijk beeld te schetsen van hoe de bouw van de sociale huurwoningen de toekomstige
werking en stroomproductiecapaciteit van molen 'De Hoop' zou kunnen beïnvloeden.
Onderzoeksmethodiek:
Het onderzoek omvat een gedetailleerde verkenning van diverse scenario’s met betrekking tot de
windvang van de molen. Er is gebruikgemaakt van 3D-modellering van de omgeving en CFD
(Computational Fluid Dynamics)-software voor de analyses. Deze methoden stellen ons in staat om de
impact van het bouwen van sociale huurwoningen direct ten noorden van de molen op de windvang te
beoordelen, rekening houdend met factoren zoals windsnelheid, vermogensoutput,
windstootintensiteit, turbulentie en oppervlaktedruk. Alle simulaties zijn uitgevoerd met zowel
statische als transient-flow berekeningen, om een zo realistisch mogelijke weergave van de werkelijke
omstandigheden te bieden.
De resultaten zijn berekend aan de hand van 15 meetpunten op het wiekenkruis van het molenmodel.
Theoretische modellering:
Hoewel het onderzoek uitgebreid en praktisch is georiënteerd, is het gebaseerd op theoretische
modellering, met inherente beperkingen in variabelen en aannames. De bevindingen zijn waardevol,
maar dienen als indicatief beschouwd te worden. De modellen kunnen de complexiteit en dynamiek
van de werkelijke wereld, inclusief de impact van het bouwen van sociale huurwoningen ten noorden
van de molen, niet volledig vatten.
De resultaten van dit onderzoek zijn gericht op het bieden van inzicht in de invloed van deze nieuwe
woningen op de draaivaardigheid en efficiëntie van de molen. Laatst genoemde eigenschappen van de
molen hangen af van diverse factoren, zoals weersomstandigheden, onderhoudsregimes,
veranderingen in de omgeving en slijtage door normaal gebruik.
Dit onderzoek moet daarom gezien worden als een instrument voor het nemen van geïnformeerde
beslissingen over het beheer en onderhoud van de molen, gericht op het verbeteren van zijn efficiëntie
en draaivaardigheid. Het biedt echter geen allesomvattende oplossing voor alle mogelijke uitdagingen
die de draaivaardigheid kunnen beïnvloeden.
Gebruikers van de molen, beheerders en andere betrokken partijen dienen zich bewust te zijn van deze
beperkingen en zorgvuldig te handelen bij het interpreteren en toepassen van de
onderzoeksresultaten.
1
  Blommeland 2, structuurontwerp 10 woningen; HZBouwadvies; 08-08-2023
                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Molen De Hoop | Lienden
Windvang | Nieuwbouw sociale huur
Resultaten 2023.12.03
Project: 2023_52
E. van der Elst
Resultaten:
    °      <6       >18      dag       nacht     kwh/j/d    kwh/j/n    dag/nacht ver  nacht/dag ver
          kWh      kWh      kWh        kWh         kWh        kWh            %              %
   10    72.68    273.44   527.27     346.11       40.86      26.82        60.4%          39.6%
   20    257.35   756.65  1951.25     1014.00     151.22      78.58        65.8%          34.2%
   30    449.52   839.43  1997.46     1288.95     154.80      99.89        60.8%          39.2%
   40    793.89   957.36  2834.63     1751.25     219.68     135.72        61.8%          38.2%
   50    737.34   933.62  3111.27     1670.96     241.12     129.50        65.1%          34.9%
   60    708.16   799.64  2739.97     1507.80     212.34     116.85        64.5%          35.5%
   70    717.63   614.20  3577.38     1331.83     277.24     103.21        72.9%          27.1%
   80    708.56  1418.03  5297.42     2126.60     410.54     164.81        71.4%          28.6%
   90    632.31  1034.69  3619.38     1667.01     280.50     129.19        68.5%          31.5%
  100    401.28   439.62  1832.46     840.90      142.01      65.17        68.5%          31.5%
  110    433.41   451.57  1692.94     884.99      131.20      68.59        65.7%          34.3%
  120    453.76   811.66  2643.98     1265.42     204.90      98.07        67.6%          32.4%
  130    833.91   940.54  3560.85     1774.45     275.96     137.52        66.7%          33.3%
  140    648.98   978.81  3047.37     1627.79     236.17     126.15        65.2%          34.8%
  150    806.04  1014.30  2788.29     1820.34     216.09     141.07        60.5%          39.5%
  160   1017.52  1161.41  3479.69     2178.93     269.67     168.86        61.5%          38.5%
  170   1067.25  1205.63  4358.45     2272.87     337.77     176.14        65.7%          34.3%
  180   1611.96  2315.07  5871.74     3927.02     455.05     304.34        59.9%          40.1%
  190   3429.80  3690.09  9521.63     7119.89     737.91     551.78        57.2%          42.8%
  200   4615.92  4608.97 14481.34     9224.88    1122.28     714.91        61.1%          38.9%
  210   5343.64  5316.96 17643.77    10660.60    1367.36     826.18        62.3%          37.7%
  220   5389.03  6345.04 19857.28    11734.07    1538.91     909.37        62.9%          37.1%
  230   4425.28  6952.46 22719.70    11377.74    1760.74     881.76        66.6%          33.4%
  240   4769.59  6999.97 23029.46    11769.56    1784.75     912.12        66.2%          33.8%
  250   3259.63  4351.13 16810.26     7610.75    1302.77     589.82        68.8%          31.2%
  260   1870.98  2312.61 10298.06     4183.58     798.08     324.22        71.1%          28.9%
  270   1227.47  1377.49  7445.16     2604.95     576.99     201.88        74.1%          25.9%
  280    862.36  1633.17  6657.93     2495.53     515.98     193.40        72.7%          27.3%
  290    534.86   872.49  5148.00     1407.36     398.96     109.07        78.5%          21.5%
  300    487.61   817.79  4775.31     1305.41     370.08     101.17        78.5%          21.5%
  310    474.30   766.36  4191.52     1240.66     324.84      96.15        77.2%          22.8%
  320    349.89   459.51  2910.55     809.41      225.56      62.73        78.2%          21.8%
  330    243.45   437.11  2585.51     680.55      200.37      52.74        79.2%          20.8%
  340    135.66   335.18  2046.45     470.84      158.60      36.49        81.3%          18.7%
  350    99.64    255.95  1738.42     355.59      134.72      27.56        83.0%          17.0%
  360    44.00    131.52   450.36     175.52       34.90      13.60        72.0%          28.0%
                            66%         34%
Overzicht van het maximale aantal kilowattuur (kWh) dat de molen kan opwekken, gebaseerd op het
windregime op askophoogte. Dit is berekend aan de hand van een rendementsfactor van 0,12 voor het
wiekenkruis. Het windregime is vastgesteld met behulp van data van drie weerstations,
samengebracht door triangulatie. Deze metingen omvatten in totaal 339.000 meetmomenten,
verspreid over een periode van +/- 13 jaar, en bieden specifieke gegevens over windsnelheid, luchtdruk
en temperatuur. Met behulp van deze gegevens is het theoretisch maximale vermogen dat het
wiekenkruis kan genereren op askophoogte berekend, waarbij dit vermogen over het gehele oppervlak
van het wiekenkruis is verdeeld.
De tabel laat zien dat de meeste energie voornamelijk overdag wordt opgewekt (tussen 6 en 18 uur).
De lichtblauwe kolom geeft het gemiddelde per windrichting aan (kWh), berekend over een heel jaar en
alleen voor de daguren. Dit is de optimale situatie, zonder windbelemmering.
Voor de daadwerkelijke simulaties is de windsnelheid op 15 punten verspreid over het wiekenkruis
gemeten. Dit is nodig om een realistisch beeld te creëren van de windsnelheid en de krachtmomenten
op het wiekenkruis, zowel axiaal als tangentiaal. Hoewel de analyse van deze krachten buiten de
                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Molen De Hoop | Lienden
    Windvang | Nieuwbouw sociale huur
    Resultaten 2023.12.03
    Project: 2023_52
    E. van der Elst
    scope van de onderzoeksresultaten voor dit specifieke onderzoek valt, dragen deze metingen bij aan
    een nauwkeuriger beeld van de operationele omstandigheden van de molen.
       WINDVLAAGINTENSITEIT  TURBULENTIE-INTENSITEIT  ONBALANS_VERTICAAL   ONBALANS_HORIZONTAAL          VERMOGEN
       BEST.       NIEUW      BEST.          NIEUW   BEST.        NIEUW    BEST.          NIEUW  BEST.     NIEUW  reductie
              factor                   %                    ratio                  ratio                kWh
N      0.04          0.07      1%              2%     2.90          3.81    1.26           1.63  17.37      15.22      12%
NNO    0.01          0.03      0%              1%     2.56          3.56    1.46           1.34  72.16      63.12      13%
NO     0.15          0.12      9%              7%     5.93          3.85    0.94           1.80  40.87      41.93      -3%
O      0.16          0.10      7%              4%     6.21          5.94    3.86           1.78  73.40      84.25     -15%
ZO     0.13          0.14      4%              4%     5.64          6.18    1.71           1.64  230.13    211.57       8%
Z      0.03          0.01      1%              0%     4.32          4.67    1.09           0.86  719.06    714.38       1%
ZW     0.05          0.04      2%              2%     5.38          6.48    0.79           1.07 1151.11    939.73      18%
W      0.03          0.02      1%              1%     4.74          5.07    0.63           0.74  624.86    566.16       9%
NW     0.03          0.04      1%              1%     4.18          3.79    1.27           0.91  121.94    152.62     -25%
NNW    0.25          0.11     10%              6%     4.70          5.30    0.97           1.47  12.34      10.29      17%
    Resultaten van verschillende maatstaven zijn geanalyseerd voor elke onderzoeksrichting. Hierbij is de
    richting waarin de geplande nieuwbouwwoningen staan, onderverdeeld in drie segmenten. De overige
    windrichtingen zijn ingedeeld volgens de brede kardinale indeling (NO, O, ZO, enzovoort). De
    gehanteerde maatstaven omvatten:
          ▪    Windvlaagintensiteit
          ▪    Turbulentie-intensiteit
          ▪    Onbalans op het wiekenkruis, gemeten in drukverschil op het oppervlak, zowel verticaal als
               horizontaal, en berekend als ratio van het moment op de lassen dichtstbij de askop
          ▪    Vermogen, afgeleid van bruikbare (effectieve) windsnelheid
    Dit document bevat ook drie bijlagen: een grafiek van de windfrequentie, een grafiek van het
    gemiddelde vermogen, en een overzichtelijke grafiek die de gevolgen voor de productiecapaciteit van
    de molen per onderzoeksrichting weergeeft. Deze laatste is uitgedrukt als een reductie in theoretisch
    opwekbare energie, voorgesteld als een percentage van de kilowattuur (kWh).
    Conclusie:
    Uit het onderzoek blijkt dat de bouw van de tien sociale huurwoningen binnen 100 meter van molen
    'De Hoop' een negatieve invloed heeft op de windvang. De woningen worden opgericht in de enige vrije
    windhoek van de molen, een gebied dat momenteel bestaat uit een onbebouwde, groene strook.
    Hoewel de woningen slechts ca. 1,50 meter boven de stellinghoogte van de molen uitsteken, is hun
    impact relatief groot, mede door de nabijheid tot de molen. In de praktijk kunnen obstakels onder
    stellingniveau namelijk ook door wrijving en wervelingen eveneens de windvang beïnvloeden.
    De resultaten tonen aan dat de energieproductie vanuit de richting waar de nieuwbouw gepland is,
    afneemt. Interessant is dat in de aangrenzende windhoeken juist een toename van het vermogen
    wordt waargenomen. Dit fenomeen kan worden toegeschreven aan de veranderde windstromen,
    waarbij de wind om de nieuwe obstakels heen wordt geleid, resulterend in een hogere windsnelheid in
    deze aangrenzende gebieden. Echter, de aanwezigheid van de nieuwbouw belemmert de windstroom
    uit andere richtingen, met name uit het zuidwesten. In de huidige situatie, waar de noordelijke strook
    nog open is, kan de wind vrijer wegstromen, wat bijdraagt aan een betere windvang.
    Bij het blokkeren van de wind achter de molen (vanuit het zuidwesten gezien) ontstaat een
    verandering in de windstroom voor de molen. Dit kan resulteren in een vertraagde windstroom aan de
    voorzijde van de molen, wat de kans op verhoogde turbulentie vergroot. Deze vertraagde windstroom
    kan vervolgens leiden tot een minder efficiënte werking van de molen, aangezien de turbulentie de
    consistentie en richting van de windstroom verstoort, wat essentieel is voor de optimale werking van
    het wiekenkruis. Het is daarom cruciaal om de plaatsing van objecten rond de molen zorgvuldig te
    overwegen, om de negatieve impact op de windstroom en de daaruit voortvloeiende effecten op de
    molen te minimaliseren.
                                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Molen De Hoop | Lienden
Windvang | Nieuwbouw sociale huur
Resultaten 2023.12.03
Project: 2023_52
E. van der Elst
Samengevat zal de molen, op basis van het windregime, in de nieuwe situatie met de sociale
huurwoningen naar verwachting ongeveer 9% minder energie kunnen opwekken dan in de bestaande
situatie zonder deze woningen.
Wat betreft andere maatstaven, zoals windvlaagintensiteit en turbulentie, zijn er variaties tussen
verslechtering en verbetering. De oppervlaktedruk, die een goede indicatie geeft van bruikbare wind,
laat zien dat met name de verticale drukverschillen toenemen. Dit, in combinatie met turbulentie, zal
van invloed zijn op de regelmatigheid waarmee de molen draait en verhoogt de aerodynamische
spanningen op het wiekenkruis.
Afweging:
In de uiteindelijke besluitvorming dient een zorgvuldige afweging van belangen plaats te vinden tussen
het bouwen van sociale huurwoningen en het behoud van de windvang van de molen. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegde gezag, in dit geval de gemeente. Het is van belang dat de
gemeente alle aspecten in overweging neemt: enerzijds de maatschappelijke behoefte aan sociale
huurwoningen en anderzijds het potentieel verlies aan efficiëntie en productiecapaciteit van de molen,
die een historisch en functioneel erfgoed vormt. Deze beslissing vereist een evenwichtige benadering
waarbij zowel de lange termijn impact op de molen als de directe en toekomstige behoeften van de
gemeenschap in aanmerking worden genomen.
Stapelingseffect:
Daarnaast moeten betrokkenen zich bewust zijn van de precedentwerking en het stapelingseffect. Dit
houdt in dat er over tijd een cumulatieve verslechtering van de windvang of biotoop kan plaatsvinden
bij gefaseerd bouwen. Elk nieuw bouwproject kan bijdragen aan een toenemende verslechtering van
de omstandigheden voor de molen, wat de windvang en daarmee de productiecapaciteit van de molen
verder kan verminderen. Dit is een belangrijk aspect in de overweging, vooral gezien het potentieel
voor toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de molen. Het is daarom essentieel dat elke
beslissing niet alleen de onmiddellijke gevolgen beoordeelt, maar ook de lange termijn effecten op de
molen en de omliggende omgeving in acht neemt.
                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     Windfrequentie | Lienden | KNMI-data 2011-2023 | 24 uur
                                 N
                                                        0.06
  NW                                                0.05     NO
                                                0.04
                                            0.03
                                        0.02
                                    0.01
W                                                               O
  ZW                                                         ZO
                                 Z
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     Windkracht (gemiddeld vermogen) | Lienden | KNMI-data 2011-2023 | 24 uur
                                        N
                                                                0.10
  NW                                                                          NO
                                                           0.08
                                                      0.06
                                                 0.04
                                            0.02
W                                                                                O
  ZW                                                                          ZO
                                        Z
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                             De Hoop | Lienden
             Reductie in energie, nieuwe situatie t.o.v. bestaand op basis van windregime
                                                      N
                                 NNW                                      NNO
                                                  kWh-reductie
                                     kWh-reductie    12%       kWh-reductie
                                        17%                       13%
          NW                                                                               NO
                kWh-reductie                                                  kWh-reductie
                   -25%                                                          -3%
W kWh-reductie                                                                             kWh-reductie O
      9%                                                                                      -15%
                kWh-reductie                                                  kWh-reductie
                    18%                                                           8%
          ZW                                                                               ZO
                                                  kWh-reductie
                                                      1%
                                                      Z
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>