<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Achter de Poort te Culemborg




Verkennend en aanvullend bodemonderzoek




8 januari 2010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




Verantwoording
Titel                     Achter de Poort te Culemborg
Opdrachtgever             Bloeii Advies & Ontwikkeling
Projectleider             ing. E. (Elroy) Houthuijzen
Auteur(s)                 J.C. (Joost) Pierik BBA
Uitvoering veldwerk       Grond: A. (Laye) Dieme (BRL-SIKB 2000 gecertificeerd onder
                          certificaatnummer 657400)
                          Grondwater: B. (Ben) Brown BSc (BRL-SIKB 2000 gecertificeerd onder
                          certificaatnummer 657400)
Projectnummer             4662347
Aantal pagina's           34 (exclusief bijlagen)
Datum                     8 januari 2010
Handtekening




Colofon
Tauw bv
Vestiging Utrecht
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 282 48 24
Fax (030) 288 94 84




Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd
met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw
hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

-   NEN-EN-ISO 9001
-   VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra
-   Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West
-   Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002,
    2003 en 2018




                                                                                                                                    3\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




       Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder
       veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde
       protocollen en programma’s zijn uitgevoerd.

       Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen
       2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de (interne) opdrachtgever is
       uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtgever is gebruik gemaakt van interne
       functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.




4\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




Inhoud

Verantwoording en colofon .......................................................................................................... 3

1            Inleiding.......................................................................................................................... 7


2            Vooronderzoek en onderzoeksstrategie ..................................................................... 9
2.1          Algemeen ........................................................................................................................ 9
2.2          Geraadpleegde bronnen ................................................................................................. 9
2.3          Voormalig bodemgebruik .............................................................................................. 10
2.4          Huidig bodemgebruik .................................................................................................... 11
2.5          Toekomstig bodemgebruik ............................................................................................ 12
2.6          Regionale bodemopbouw en geohydrologie ................................................................. 12
2.7          Uitgevoerde bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen .................................. 13
2.8          Hypothese ten behoeve van verkennend bodemonderzoek ......................................... 14

3            Uitgevoerde werkzaamheden ..................................................................................... 15
3.1          Kwaliteit ......................................................................................................................... 15
3.2          Veld- en analysewerkzaamheden bodembodemonderzoek ......................................... 15
3.2.1        Veld- en analysewerkzaamheden aanvullend bodemonderzoek .................................. 16

4            Resultaten verkennend bodemonderzoek ................................................................ 17
4.1          Toetsingkader Circulaire bodemsanering...................................................................... 17
4.2          Veldwaarnemingen en metingen ................................................................................... 18
4.2.1        Samenstelling (meng)monsters (verkennend bodemonderzoek).................................. 19
4.2.2        Samenstelling (meng)monsters (aanvullend bodemonderzoek) ................................... 20
4.3          Kwaliteit van de grond ................................................................................................... 21
4.3.1        Uitsplitsing ..................................................................................................................... 24
4.3.2        Kwaliteit grond (aanvullend bodemonderzoek - fase I) ................................................. 25
4.4          Kwaliteit van het grondwater ......................................................................................... 27
4.4.1        Kwaliteit van het grondwater (aanvullend bodemonderzoek - fase I)............................ 29
4.4.2        Kwaliteit van het grondwater (aanvullend bodemonderzoek - fase II)........................... 29
4.5          Toetsing hypothese ....................................................................................................... 30

5            Conclusies en aanbevelingen .................................................................................... 31
5.1          Conclusies ..................................................................................................................... 31
5.1.1        Grond ............................................................................................................................ 31
5.1.2        Grondwater.................................................................................................................... 32




                                                                                                                                                      5\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>       Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




       5.2        Aanbevelingen............................................................................................................... 32



       Bijlage(n)
       1. Regionale ligging
       2.    Situatieschets met monsterpunten
       3.    Boorprofielen
       4.    Locatiespecifieke toetsingswaarden
       5.    Analyserapporten




6\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




1 Inleiding

Tauw heeft in opdracht van Bloeii Advies & Ontwikkeling te Deil een verkennend en aanvullend
bodemonderzoek conform NEN 57401 inclusief vooronderzoek conform NEN 57252 uitgevoerd in
het kader van de herstructureringsplannen in de wijk Achter de Poort te Culemborg.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting van de
onderzoekslocatie.

Het bodemonderzoek heeft tot doel aan te tonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigde stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in
respectievelijke gehaltes boven de achtergrondwaarden en concentraties boven de
streefwaarden.

In dit rapport worden de verzamelde gegevens en uitgevoerde werkzaamheden beknopt
weergegeven en de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek met conclusies en
aanbevelingen beschreven.




1
  NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond,
januari 2009
2
  NEN 5725: Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009




                                                                                                                           7\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




8\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie

2.1     Algemeen
Tauw heeft het vooronderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5725. Het vooronderzoek is
gericht op de onderzoekslocatie met een straal van circa 50 meter rondom de onderzoekslocatie.

In dit vooronderzoek is informatie verzameld over:
     Voormalig bodemgebruik
     Huidig bodemgebruik
     Toekomstig bodemgebruik
     Regionale bodemopbouw en geohydrologie
     (financieel-)juridische informatie
     Uitgevoerde bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen


De informatie in dit vooronderzoek is allereerst per informatiebron genoteerd. Vervolgens is de
gevonden informatie onderverdeeld in (voormalige) verdachte activiteiten, (voormalige) tanks,
uitgevoerde bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen. De regionale ligging van de
onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 (schaal 1:25.000). In bijlage 2 is een situatietekening
van de onderzoekslocatie weergegeven.

2.2     Geraadpleegde bronnen
In onderstaande tabel is de gevonden informatie per informatiebron genoteerd:

Tabel 2.1 Aangetroffen informatie per informatiebron


Bron                              Aangetroffen informatie
Kadaster                          Kadastrale informatie
Bodemloket                        Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken en voormalige en huidige
                                  verdachte activiteiten en tanks
Opdrachtgever                     Informatie over voormalige en huidige verdachte activiteiten
Gemeente Culemborg                Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken en voormalige en huidige
                                  verdachte activiteiten en tanks
NAGROM, VEWIN, RIVM               Gegevens over regionale geohydrologie en bodemopbouw
Terreininspectie                  Geen bijzonderheden




                                                                                                          9\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        2.3       Voormalig bodemgebruik
        In het verleden heeft de onderzoekslocatie een agrarische bestemming gehad. Daarna is er op
        de onderzoekslocatie een woonwijk gebouwd en hebben nabij de locatie verschillende
        bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.


        Voormalige bodembedreigende activiteiten
        In tabel 2.2 is een overzicht van de gevonden voormalige bodembedreigende activiteiten op en
        nabij de onderzoekslocatie weergegeven.

        Tabel 2.2 Overzicht gevonden (voormalige) activiteiten


        Locatie                       Activiteit                  Periode         Bron
        H. de Goyerstraat (nabij 1)   Garage                      Onbekend        Opdrachtgever
        Wethouder Schoutenweg 1-5     Benzine-service-station     Onbekend        Gemeente Culemborg
        Wethouder Schoutenweg 1-5     Stortplaats grond op land   2000-onbekend   Bodemloket
        Wethouder Schoutenweg 1-5     Autoreparatie-bedrijf       1979-onbekend   Bodemloket
        Wethouder Schoutenweg 1-5     Benzinepomp-installatie     1964-onbekend   Bodemloket
        Wethouder Schoutenweg 1-5     Brandstoffen-detailhandel   1979-onbekend   Bodemloket
        Wethouder Schoutenweg 1-5     Boomkwekerij                Onbekend        Bodemloket
        Wethouder Schoutenweg 2       Benzine-service-station     Onbekend        Gemeente Culemborg
        Wethouder Schoutenweg 2       Benzinepomp-installatie     1964-onbekend   Bodemloket


        Op aangeven van de opdrachtgever is bij de onderzoeksopzet rekening gehouden met een
        voormalige garage aan de H. de Goyerstraat nabij huisnummer 1.




10\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




Voormalige tanks
In tabel 2.3 is een overzicht van de gevonden voormalige tanks op en nabij de onderzoekslocatie
weergegeven.

Tabel 2.3 Overzicht gevonden (voormalige) tanks


Locatie                      Activiteit                    Periode         Gesaneerd   Bron
Wethouder Schoutenweg 1-5    Brandstoftank (bovengronds)   1960-onbekend   Onbekend    Bodemloket
Wethouder Schoutenweg 1-5    Brandstoftank (ondergronds)   1989-onbekend   Onbekend    Bodemloket
Wethouder Schoutenweg 1-5    Afgewerkte olie-tank          1998-onbekend   Onbekend    Bodemloket
                             (bovengronds)
Wethouder Schoutenweg 1-5    Hbo-tank (ondergronds)        Onbekend        Onbekend    Bodemloket
Wethouder Schoutenweg 1-5    Dieseltank (ondergronds)      1964-onbekend   Onbekend    Bodemloket
Wethouder Schoutenweg 1-5    Benzinetank (ondergronds)     1964-onbekend   Onbekend    Bodemloket
Wethouder Schoutenweg 2      Benzinetank (ondergronds)     1964-onbekend   Onbekend    Bodemloket
Wethouder Schoutenweg 2      Dieseltank (ondergronds)      1964-onbekend   Onbekend    Bodemloket


Aanwezigheid van asbest
Er zijn geen aanwijzingen dat er in de bodem asbest aanwezig is als gevolg van bedrijfsmatige
activiteiten, het gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval, dan wel
opgetreden asbestcalamiteiten.


Archeologie
De onderzoekslocatie is wel gelegen in een archeologisch aandachtsgebied.


Niet gesprongen explosieven
Er zijn geen aanwijzingen dat er mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.

2.4       Huidig bodemgebruik
Momenteel is het bodemgebruik van de onderzoekslocatie wonen met tuin.


Bebouwing
De onderzoekslocatie is bebouwd met woningen.


Asbest
Er is geen informatie naar voren gekomen over de aanwezigheid van (zichtbare) asbestresten
op/in de bodem.




                                                                                                    11\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




        Huidige bodembedreigende activiteiten
        In tabel 2.4 is een overzicht van de gevonden huidige bodembedreigende activiteiten op en nabij
        de onderzoekslocatie weergegeven.

        Tabel 2.4 Overzicht gevonden huidige activiteiten


        Locatie                            Activiteit                    Periode                 Bron
        Wethouder Schoutenweg 1-5          Benzine-service-station       Onbekend                Gemeente Culemborg
        Wethouder Schoutenweg 2            Benzinepomp-installatie       1964-onbekend           Bodemloket


        Huidige tanks
        Ter plaatse van de locaties Wethouder Schoutenweg 1-5 en Wethouder Schoutenweg 2 zijn
        diverse tanks aanwezig. Voor een overzicht wordt verwezen naar tabel 2.2.


        Verhardingen
        De locatie is gedeeltelijk verhard met tegels.

        2.5       Toekomstig bodemgebruik
        Het toekomstige bodemgebruik van de onderzoekslocatie blijft wonen met tuin.

        2.6       Regionale bodemopbouw en geohydrologie
        In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de regionale geohydrologische- en
        bodemopbouwgegevens.

        Tabel 2.5 Regionale geohydrologische en bodemopbouwgegevens


        Grondwater stromingsrichting *1)                             Zuid Zuid West
        Stijghoogte van het grondwater *1)                           1,94 m +NAP
        Ligging t.o.v. GrondwaterBeschermingsgebied *2)              416 m
        Maaiveld hoogte *3)                                          2,5 m +NAP
        Diepte freatisch grondwater *4)                              1,2 - 2,5 m-mv
        Geologie *5)                                                 Klei/veen lagen op fijn zand, soms lemig
        Dikte van de Deklaag *4)                                     5-10 m


        Lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke, kunnen de
        stromingsrichting van het oppervlakkig (freatisch) grondwater beïnvloeden.




12\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



2.7       Uitgevoerde bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen
In tabel 2.6 is een overzicht van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij de
onderzoekslocatie weergegeven.

Tabel 2.6 Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken op onderzoekslocatie


Locatie           Type onderzoek     Datum        Bureau                 Kenmerk          Bron
Wethouder         Saneringsplan      29-06-1995   Grontmij Nederland B.V. Onbekend        Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Nader onderzoek    29-06-1995   Grontmij Nederland B.V. Onbekend        Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Saneringsevaluatie 23-10-2000   Grontmij Nederland B.V. BC-223/99       Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Briefrapport       24-01-2001   Grontmij Nederland B.V. 11/010193/RM/SA Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Monitoring         16-10-2001   UDM Adviesbureau bv    UDM/0101139      Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Monitoring         07-03-2002   UDM Adviesbureau bv    udm 02.01.022    Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Briefrapport       29-05-2002   UDM Adviesbureau bv    CWU/02.01.022    Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Geen invoer        24-09-2002   UDM Adviesbureau bv    udm 02.01.236    Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Monitoring         23-06-2005   UDM Adviesbureau bv    udm 05 01 0499   Bodemloket
Schoutenweg 1-5
Wethouder         Indicatief onderzoek Onbekend   Chemielinco            Onbekend         Bodemloket
Schoutenweg 2
Wethouder         Nader onderzoek    19-06-1990   Chemielinco            89185            Bodemloket
Schoutenweg 2
Wethouder         Saneringsevaluatie 29-01-1992   Chemielinco            90259            Bodemloket
Schoutenweg 2


Op basis van gegevens afkomstig van Bodemloket blijkt dat de locatie Wethouder Schoutenweg
1-5 ernstig is verontreinigd (urgentie niet bepaald) en nader dient te worden onderzocht. Op basis
van gegevens afkomstig van Bodemloket blijkt dat de locatie Wethouder Schoutenweg 2
voldoende is gesaneerd.




                                                                                                       13\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        2.8   Hypothese ten behoeve van verkennend bodemonderzoek
        Op basis van het vooronderzoek wordt het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd volgens de
        onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) zoals genoemd in de NEN 57401.

        In overleg met de gemeente Culemborg is besloten om tussen de onderzoekslocatie en de
        Wethouder Schoutenweg 1-5 en tussen de onderzoekslocatie en de Wethouder Schoutenweg 2
        een peilbuis te plaatsen. Dit om te bepalen of de activiteiten (benzine-service-station en
        benzinepompstation) hebben geleid tot een bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

        Op aangeven van de opdrachtgever is bij de onderzoeksopzet rekening gehouden met een
        voormalige garage aan de H. de Goyerstraat nabij huisnummer 1. Om te bepalen of deze
        activiteit dat een bodemverontreiniging heeft geleid is ter plaatse van de garage een diepe boring
        uitgevoerd en is een peilbuis geplaatst.




14\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




3 Uitgevoerde werkzaamheden

3.1     Kwaliteit
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens BRL-SIKB-2000 inclusief de van toepassing zijnde
onderliggende protocollen voor het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. De
veldmedewerker die het onderzoek heeft uitgevoerd is BRL-SIKB-2000 gecertificeerd.


Het NEN-EN-ISO 17025 gecertificeerde milieulaboratorium AL-West te Deventer heeft de
analyses uitgevoerd. De grond- en grondwateranalyses zijn respectievelijk AS-SIKB-3000 en AS-
SIKB-3100 geaccrediteerd.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden is een KLIC-melding uitgevoerd om de
ligging van kabels en leidingen te achterhalen.

3.2     Veld- en analysewerkzaamheden bodembodemonderzoek
De boringen zijn uitgevoerd op 15 juli 2009. Tabel 3.1 biedt een overzicht van de werkzaamheden.

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden (ONV)


Omschrijving                                        Aantal
                                     2
Oppervlakte onderzoekslocatie in m                  50.600
Veldwerk
Boring tot 0,5 m -mv                                42
Boring tot 2,0 m -mv                                12
Boring met peilbuis tot circa 3,0 m-mv              6
Chemische analyses
                          1
Standaard stoffenpakket                             16
                                     2
Standaard stoffenpakket grondwater                  6
1
    Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel en zink), som
    PCB, PAK (10) en minerale olie (GC)
2
    Metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN (aromatische
    koolwaterstoffen), CKW en minerale olie (GC)


In bijlage 2 is een situatietekening opgenomen met daarin de locaties van de geplaatste boringen.




                                                                                                                     15\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




        Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden. De
        bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een
        maximumtraject van 50 cm. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de
        aanwezigheid van asbest in en op de bodem.


        Het grondwater is bemonsterd op 30 juli 2009. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid
        (Ec) en de grondwaterstand van het grondwater zijn gemeten tijdens de monstername in het veld.

        3.2.1      Veld- en analysewerkzaamheden aanvullend bodemonderzoek
        De werkzaamheden ten behoeve van het aanvullende bodemonderzoek zijn uitgevoerd op 29
        oktober 2009 en het grondwater is bemonsterd op 6 november 2009. Op 2 december zijn
        aanvullende peilbuizen geplaatst, waarvan het grondwater is bemonsterd op 8 december 2009.
        Tabel 3.2 biedt een overzicht van de werkzaamheden.

        Tabel 3.2 Uitgevoerde aanvullende veld- en analysewerkzaamheden


        Omschrijving                                         Aantal
        Veldwerk
        Boring tot (circa) 0,5 m -mv                         2
        Boring tot (circa) 1,0 m -mv                         7
        Boring tot (circa) 1,5 m -mv                         12
        Boring met peilbuis tot circa 3,0 m-mv               5
        Boring met peilbuis tot circa 4,0 m-mv               1
        Chemische analyses
                                  1
        Standaard stoffenpakket                              1
                             2
        Minerale olie (GC)                                   7
        Minerale olie (GC) + BTEX(N) grondwater              1
        Minerale olie (GC) grondwater                        5
        1
            Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel en zink), som
            PCB, PAK (10) en minerale olie (GC)
        2
            Lutum en organische stof en minerale olie (GC)




16\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




4 Resultaten verkennend bodemonderzoek

4.1    Toetsingkader Circulaire bodemsanering
De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de Wet bodembescherming
(Circulaire bodemsanering 2009). Dit toetsingskader bestaat uit Achtergrondwaarden,
Streefwaarden, Tussenwaarden voor nader onderzoek en Interventiewaarden. Hieronder is een
beschrijving van deze waarden weergegeven. Opgemerkt moet worden dat de toetsingswaarden
van barium tijdelijk buiten werking zijn gesteld. Het is tot op heden onbekend tot wanneer deze
waarden buiten gebruik zijn.


Achtergrondwaarde (Alleen voor grond) (AW)
De achtergrondwaarden hebben betrekking op achtergrondgehalten die in de natuur voorkomen, of
detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. In principe is er sprake van een
onbeïnvloede grondkwaliteit.


Streefwaarde (alleen voor grondwater) (S)
De streefwaarden hebben betrekking op achtergrondconcentraties die in het grondwater
voorkomen of op detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijk grondwater voorkomen. In
principe is er sprake van een onbeïnvloede grondwaterkwaliteit.


Tussenwaarde (T)
De tussenwaarde 0,5 x (achtergrondwaarde + interventiewaarde), ofwel het indicatieve criterium
voor nader onderzoek, is vastgesteld om aan te geven of nader onderzoek nodig is. Voor stoffen
waarvan geen achtergrondwaarde is vastgesteld, geldt 0,5 x interventiewaarde. De uiteindelijke
beslissing om nader onderzoek uit te voeren is aan het bevoegde gezag.


Interventiewaarde (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan,
waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond
een gemiddeld bodemvolume van 25 m3 of voor grondwater een gemiddeld bodemvolume van
100 m³ overschrijdt, dan is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij
overschrijding van de interventiewaarden zijn mogelijk risico’s aanwezig. Dan kan het
noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen om de risico’s te beperken of weg te nemen.

De AW-T-I-waarden voor grond zijn afhankelijk van het bodemtype, en worden conform de
regeling bodemkwaliteit en de circulaire bodemsanering 2009 gecorrigeerd aan Humus
(organische stof) en/of Lutum (kleifractie).




                                                                                                          17\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




        De berekende locatiespecifieke waarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in een
        AW-T-I-toetsingstabel. Deze tabel is weergegeven in bijlage 4. De analyseresultaten zijn
        opgenomen in bijlage 5.

        De weergaven in de tabellen is als volgt:
        -           kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/streefwaarde
        +           groter dan de achtergrondwaarde/streefwaarde
        ++          groter dan de tussenwaarde
        +++         groter dan de interventiewaarde

        4.2        Veldwaarnemingen en metingen
        Tijdens de veldwerkzaamheden zijn enkele waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de
        aanwezigheid van een bodemverontreiniging van de bodem. Over het gehele terrein zijn in de
        bovengrond zeer lichte bijmengingen met kooldeeltjes aangetroffen. Ter plaatse van boring 6 zijn
        lichte bijmengingen met kooldeeltjes aangetroffen. Ter plaatse van boring 1 zijn in de ondergrond
        zeer lichte tot lichte bijmengingen met minerale olie aangetroffen. Ter plaatse van boring 12 zijn
        lichte bijmengingen met puin en kooldeeltjes aangetroffen. Tijdens de aanvullende
        werkzaamheden zijn in de bovengrond ter plaatse van het trottoir bijmengingen met olieplaatjes
        aangetroffen. In bijlage 3 is een overzicht van alle zintuiglijke waarnemingen opgenomen.


        Tijdens de bemonstering van het grondwater is de pH, geleidbaarheid (Ec) en de
        grondwaterstand gemeten. Tabel 4.1 geeft een overzicht van deze gegevens.

        Tabel 4.1 Grondwaterbemonsteringsgegevens

        Peilbuis       Filterdiepte (m-mv)   Datum        GWS (m-bp)      pH (-)          EC (µS/cm)
        1              1,3 - 2,3             15.07.2009   -               -               620
        2              2,0 - 3,0             15.07.2009   -               -               694
        3              2,0 - 3,0             15.07.2009   -               -               -
        4              1,5 - 2,5             15.07.2009   -               -               738
        5              2,2 - 3,2             15.07.2009   -               -               820
        6              2,0 - 3,0             15.07.2009   -               -               950
        391            1,5 - 2,5             29.10.2009                   -               769
                                             06.11.2009   0,72            6,9             1230
        3901           3,0 - 4,0             02.12.2009                   7,2             770
                                             08.12.2009   0,67            6,7             740
        3902           2,0 - 3,0             02.12.2009                   7,0             500
                                             08.12.2009   0,79            6,8             490
        3903           2,0 - 3,0             02.12.2009                   7,2             580
                                             08.12.2009   0,70            6,9             800
        3904           2,0 - 3,0             02.12.2009                   7,0             1010
                                             08.12.2009   0,65            6,9             980
        3905           2,0 - 3,0             02.12.2009                   7,1             1160
                                             08.12.2009   0,60            7,1             2940


        De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (Ec) zijn normaal voor deze regio.




18\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



4.2.1    Samenstelling (meng)monsters (verkennend bodemonderzoek)
Op basis van de geografische ligging van de boringen en de zintuiglijke waarnemingen zijn de in
tabel 4.2 weergegeven mengmonsters samengesteld.


Tabel 4.2 Samenstelling mengmonsters (VO)


Omschrijving    Deelmonsters                    Traject Samenstelling en          Analyse                Analyse-
(meng)monster                                   (m-mv) bijzonderheden                                    nummer
MM 1-1          2-1, 7-1, 8-1, 19-1, 20-1, 21- 0,0-0,5     Zand                   Standaard stoffenpakket 810202
                1, 22-1, 23-1, 24-1 en 25-1
MM 1-2          2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 7-2, 7-3, 8- 0,5-2,0   Klei                   Standaard stoffenpakket 810213
                2 en 8-3
MM 2-1          1-1, 9-1, 10-1, 26-1, 27-1, 28- 0,5-2,0    Zand                   Standaard stoffenpakket 810222
                1, 29-1, 30-1, 31-1 en 32-1
MM 2-2          1-4, 1-5, 9-2, 9-4, 10-2, 10-3 0,5-2,3     Klei                   Standaard stoffenpakket 810233
                en 10-4
MM 2-3          1-2 en 1-3                      0,5-1,5    Klei en olieplaatjes   Standaard stoffenpakket 810241
MM 3+4-1        3-1, 4-1, 12-1, 13-1, 38-1, 39- 0,0-0,5    Zand                   Standaard stoffenpakket 810244
                1 en 43-1
MM 3+4-2        11-1, 34-1, 35-1, 36-1, 37-1, 0,0-0,5      Klei en kooldeeltjes   Standaard stoffenpakket 810252
                41-1 en 50-1
MM 3-1          3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 11-2, 11-3, 0,4-2,5    Klei                   Standaard stoffenpakket 810260
                11-4, 11-5, 12-3 en 12-5
M 3-2           12-2                            0,4-0,9    Klei, puin en          Standaard stoffenpakket 810271
                                                           kooldeeltjes
MM 4-1          4-2, 4-3, 4-5, 4-6, 13-2, 13-3, 0,3-2,5    Klei                   Standaard stoffenpakket 810272
                13-4, 14-2, 14-3 en 14-4
MM 5+6-1        5-1, 16-1, 51-1, 55-1 en 58-1 0,0-0,5      Zand en kooldeeltjes Standaard stoffenpakket 810283
MM 5+6-2        6-1, 15-1, 17-1, 52-1, 53-1,    0,0-0,5    Zand                   Standaard stoffenpakket 810289
                59-1 en 60-1
MM 5+6-3        18-1, 40-1, 47-1, 48-1, 49-1    0,0-0,5    Klei en kooldeeltjes   Standaard stoffenpakket 810297
                en 54-1
MM 5-1          5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 15-2, 15-3, 0,5-2,5    Klei                   Standaard stoffenpakket 810304
                15-4, 16-2, 16-3 en 16-4
M 6-1           6-2                             0,5-1,0    Klei en kooldeeltjes   Standaard stoffenpakket 810315
MM 6-2          6-3, 17-2, 17-3, 17-4, 18-2 en 0,5-2,0     Klei                   Standaard stoffenpakket 810316
                18-3




                                                                                                                    19\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        4.2.2     Samenstelling (meng)monsters (aanvullend bodemonderzoek)
        Op basis van de geografische ligging van de boringen en de zintuiglijke waarnemingen zijn de in
        tabel 4.3 weergegeven mengmonsters samengesteld.


        Tabel 4.3 Samenstelling mengmonsters (AO)


        Omschrijving          Deelmonsters               Traject Samenstelling en             Analyse         Analyselijst-
        (meng)monster                                    (m-mv) bijzonderheden                                nummer
        391 (0-0.4)           391-1                      0,0-0,4 Zand en olieplaatjes         Minerale olie   896650
        392 (0.05-0.5)        392-1                      0,0-0,5 Klei en puin                 Minerale olie   896651
        393 (0.05-0.4)        393-1                      0,0-0,4 Zand, olieplaatjes en puin Minerale olie     896652
        394 (0.05-0.3)        394-1                      0,0-0,3 Zand, olieplaatjes en puin Minerale olie     896653
        391 (0.25-0.8) + 393 391-2, 393-2, 394-2 en      0,2-0,8 Zand, olieplaatjes en puin Minerale olie     896654
        (0.5-0.8) + 394 (0.4- 395-2
        0.8 + 395 (0.3-0.7)
        MM 3a-1               396-1, 397-1, 398-1 en     0,0-0,4 Zand, olieplaatjes en puin Minerale olie     898333
                              399-1
        MM 3a-3               396-2, 397-2, 398-2 en     0,1-0,8 Klei, kooldeeltjes en puin   Standaard       898338
                              399-2, 402-2, 403-2 en                                          stoffenpakket
                              404-2
        MM 3a-2               406-1, 407-1, 408-1, 409- 0,0-0,6 Zand en olieplaatjes          Minerale olie   898346
                              1, 410-1, 411-1 en 412-1




20\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



4.3     Kwaliteit van de grond
Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de analyseresultaten van de grond en de toetsing
aan de Wet bodembescherming.

Tabel 4.4 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en toetsing

(Meng)monster                MM 1-1             MM 1-2               MM 2-1         MM 2-2         MM 2-3
Monsteromschrijving          810202             810213               810222         810233         810241
Diepte (m-mv)                0,0-0,5            0,5-2,0              0,5-2,0        0,5-2,3        0,5-1,5
Lutum (%)                      1,0               23,0                  2,2           26,0            3,3
Humus (%)                      1,0                2,4                  0,9            1,2            0,8

METALEN
barium (Ba)                 <15        -         130      -         <15        -     110      -      15      -
cadmium (Cd)               <0,17       -        0,23      -        <0,17       -   <0,17      -   <0,17      -
kobalt (Co)                  4,5       +          13      -          6,3       +      8,8     -     9,4      +
koper (Cu)                  <5,0       -          14      -         <5,0       -       16     -     9,6      -
kwik (Hg) ##               <0,05       -       <0,05      -        <0,05       -   <0,05      -   <0,05      -
lood (Pb)                   <13        -        <13       -         <13        -    <13       -    <13       -
molybdeen (Mo)              <1,5       -        <1,5      -         <1,5       -    <1,5      -    <1,5      -
nikkel (Ni)                  7,1       -          26      -          6,1       -       25     -     5,6      -
zink (Zn)                   <17        -          49      -         <17        -       49     -    <17       -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK (som 10) #             0,058       -       0,014      -        0,066       -     n.a.          0,13      -

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB's (som 7)                n.a.               n.a.                 n.a.            n.a.          n.a.

OVERIGE STOFFEN
minerale olie (C10-C40)      <20       -          66      +           31       -      36      -    <20       -

#:                    de individuele PAK-s zijn niet toetsbaar conform de Wbb;
n.a.:                 niet aantoonbaar.




In de mengmonsters van de grond ter plaatse van de deelgebieden 1 en 2 wordt maximaal de
achtergrondwaarde overschreden.




                                                                                                                 21\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        Tabel 4.5 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en toetsing

        (Meng)monster               MM 3+4-1           MM 3+4-2              MM 3-1         M 3-2         MM 4-1
        Monsteromschrijving          810244             810252               810260        810271         810272
        Diepte (m-mv)                0,0-0,5            0,0-0,5              0,4-2,5       0,4-0,9        0,3-2,5
        Lutum (%)                      3,0               14,0                 29,0          22,0           28,0
        Humus (%)                      1,8                3,0                  4,0           2,5            1,0

        METALEN
        barium (Ba)                   34     -           130    +            160       -    130      -     120      -
        cadmium (Cd)               <0,17     -          0,83    +           0,35       -   0,28      -    0,22      -
        kobalt (Co)                  6,4     +            13    +            9,4       -     13      -     9,4      -
        koper (Cu)                   6,5     -            35    +             22       -     23      -      16      -
        kwik (Hg) ##               <0,05     -          0,09    -           0,13       -   0,15      +   <0,05      -
        lood (Pb)                     21     -            50    +             32       -     51      +      23      -
        molybdeen (Mo)              <1,5     -          <1,5    -           <1,5       -   <1,5      -    <1,5      -
        nikkel (Ni)                  8,9     -            37    +             24       -     20      -      23      -
        zink (Zn)                     30     -            83    -             59       -     72      -      52      -

        POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
        PAK (som 10) #              0,95     -            10    +            1,5       -    1,3      -    0,22      -

        GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
        PCB's (som 7)                n.a.              0,011    +            n.a.          n.a.           n.a.

        OVERIGE STOFFEN
        minerale olie (C10-C40)     2600    +++           50     -           <20       -    36       -    <20       -

        #:                    de individuele PAK-s zijn niet toetsbaar conform de Wbb;
        n.a.:                 niet aantoonbaar.


        In de mengmonsters en in het separate monster (M 3-2) van de grond ter plaatse van de
        deelgebieden 3 en 4 wordt maximaal de achtergrondwaarde overschreden. In het mengmonster
        MM 3+4-1 van de grond ter plaatse van deelgebied 3 en 4 wordt de interventiewaarde van
        minerale olie overschreden. Aangezien zintuiglijk geen minerale olie is aangetroffen, is een
        heranalyse aangevraagd. De resultaten van de heranalyse hebben de verontreiniging bevestigd.




22\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



Tabel 4.6 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en toetsing

(Meng)monster               MM 5+6-1           MM 5+6-2            MM 5+6-3       MM 5-1
Monsteromschrijving          810283             810289              810297        810304
Diepte (m-mv)                0,0-0,5            0,0-0,5             0,0-0,5       0,5-2,5
Lutum (%)                     13,0               10,0                13,0          24,0
Humus (%)                      2,1                2,3                 4,1           2,3

METALEN
barium (Ba)                   79     -            76    -             85     -     150      -
cadmium (Cd)                0,42     +          0,27    -           0,45     +    0,36      -
kobalt (Co)                  6,9     -            12    +            6,5     -      11      -
koper (Cu)                    19     -            15    -             20     -      15      -
kwik (Hg) ##                0,10     -         <0,05    -           0,11     -   <0,05      -
lood (Pb)                     45     +            47    +             50     +      18      -
molybdeen (Mo)              <1,5     -          <1,5    -           <1,5     -    <1,5      -
nikkel (Ni)                   14     -            15    -             17     -      28      -
zink (Zn)                     78     -            60    -             81     -      58      -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK (som 10) #                3,6    +           5,8    +            2,7     +    0,16      -

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB's (som 7)              0,015     +         0,017    +          0,013     +    n.a.

OVERIGE STOFFEN
minerale olie (C10-C40)       60     +            34     -            58     -    <20       -

#:                    de individuele PAK-s zijn niet toetsbaar conform de Wbb;
n.a.:                 niet aantoonbaar.


In de mengmonsters van de grond ter plaatse van de deelgebieden 5 en 6 wordt maximaal de
achtergrondwaarde overschreden.




                                                                                                23\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        Tabel 4.7 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en toetsing

        (Meng)monster                 M 6-1             MM 6-2
        Monsteromschrijving          810315             810316
        Diepte (m-mv)                0,5-1,0            0,5-2,0
        Lutum (%)                      8,6               29,0
        Humus (%)                      1,4                2,0

        METALEN
        barium (Ba)                   82       -         180      -
        cadmium (Cd)                0,19       -       <0,20      -
        kobalt (Co)                   11       +          13      -
        koper (Cu)                    20       -          18      -
        kwik (Hg) ##                0,17       +       <0,05      -
        lood (Pb)                     44       +          29      -
        molybdeen (Mo)              <1,5       -        <2,0      -
        nikkel (Ni)                   14       -          35      -
        zink (Zn)                     60       -          68      -

        POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
        PAK (som 10) #                1,4      -        0,35      -

        GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
        PCB's (som 7)                n.a.               n.a.

        OVERIGE STOFFEN
        minerale olie (C10-C40)       23       -        <20       -

        #:                    de individuele PAK-s zijn niet toetsbaar conform de Wbb;
        n.a.:                 niet aantoonbaar.


        In de mengmonsters van de grond ter plaatse van het deelgebied 6 wordt maximaal de
        achtergrondwaarde overschreden.

        4.3.1      Uitsplitsing
        In verband met de overschrijding van de interventiewaarde met minerale olie is mengmonster MM
        3+4-1 uitgesplitst. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de analyseresultaten van de grond
        en de toetsing aan de Wet bodembescherming.

        Tabel 4.8 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en toetsing

        Monsteromschrijving       Minerale olie
        3 (0,05-0,5)                <20      -
        4 (0,08-0,3)                <20      -
        12 (0,05-0,4)                29      -
        13 (0,0-0,5)                <20      -
        38 (0,08-0,5)               <20      -
        39 (0,05-0,25)            18000     +++
        43 (0,0-0,5)                 63      +



        In de grond ter plaatse van boring 39 wordt de interventiewaarde van minerale olie overschreden.




24\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



4.3.2      Kwaliteit grond (aanvullend bodemonderzoek - fase I)
In verband met de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie ter plaatse van boring 39 is
aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Het aanvullend onderzoek is er op gericht de
verontreiniging met minerale olie zowel horizontaal als verticaal af te perken. Onderstaande
tabellen bieden een overzicht van de analyseresultaten van de grond en de toetsing aan de Wet
bodembescherming.

Tabel 4.9 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en toetsing

Monsteromschrijving         392            393              394             395             391
Diepte (m-mv)             (0-0,4)       (0,0-0,5)        (0,0-0,4)       (0,0-0,3)       (0,2-0,8)
Lutum (%)                  17,0           13,0              1,0             1,0            29,0
Humus (%)                   1,8            1,1              0,1             0,1             3,0

OVERIGE STOFFEN
minerale olie (C10-C40)   <20       -   <20         -    <20         -    22         -    67         +



In de grond ter plaatse van de eerste afperkende boringen zijn, behoudens een overschrijding van
de streefwaarde, geen verontreiniging aangetoond. In verband met het aantreffen van bijmengingen
met olieplaatjes in de grond zijn aanvullende afperkende boringen uitgevoerd. Onderstaande tabel
biedt een overzicht van de analyseresultaten van de grond ter plaatse van de overige afperkende
boringen en de toetsing aan de Wet bodembescherming.




                                                                                                         25\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        Tabel 4.10 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en toetsing


        Monsteromschrijving         MM 3a-1            MM 3a-3            MM 3a-2
        Diepte (m-mv)                0,0-0,4            0,1-0,8           0,0-0,6
        Lutum (%)                      1,0               17,0               2,4
        Humus (%)                      1,0                2,8               0,8

        METALEN
        barium (Ba)                                      80       -
        cadmium (Cd)                                  <0,17       -
        kobalt (Co)                                     8,7       -
        koper (Cu)                                       23       -
        kwik (Hg) ##                                   0,08       -
        lood (Pb)                                        35       -
        molybdeen (Mo)                                 <1,5       -
        nikkel (Ni)                                      16       -
        zink (Zn)                                        54       -

        POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
        PAK (som 10) #                                  0,92      -

        GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
        PCB's (som 7)                                   n.a.

        OVERIGE STOFFEN
        minerale olie (C10-C40)      <20       -        <20       -       <20       -

        #:     de individuele PAK-s zijn niet toetsbaar conform de Wbb;
        ##:    getoetst aan de I-waarde voor anorganisch kwik


        In de grond ter plaatse van de afperkende boringen zijn geen verontreinigingen aangetoond. Op
        basis van de toetsingsresultaten wordt gesteld dat de verontreiniging met minerale olie ter plaatse
        van boring 39 zowel horizontaal als verticaal voldoende is afgeperkt.




26\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



4.4      Kwaliteit van het grondwater
Tabel 4.11 biedt een overzicht van de analyseresultaten van het grondwater en de toetsing aan
de Wet bodembescherming.


Tabel 4.11 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en toetsing


Peilbuis                          Pb 1              Pb 2              Pb 3              Pb 4              Pb 5
Filterdiepte (m-mv)             (1,3-2,3)         (2,0-3,0)         (2,0-3,0)         (1,5-2,5)         (2,2-3,2)

METALEN
barium (Ba)                       99        +       75        +      170        +       54        +      110        +
cadmium (Cd)                   <0,80        -    <0,80        -    <0,80        -    <0,80        -    <0,80        -
kobalt (Co)                     <5,0        -     <5,0        -     <5,0        -     <5,0        -     <5,0        -
koper (Cu)                      <5,0        -     <5,0        -     <5,0        -     <5,0        -     <5,0        -
kwik (Hg)                      <0,05        -    <0,05        -    <0,05        -    <0,05        -    <0,05        -
lood (Pb)                       <10         -     <10         -     <10         -     <10         -     <10         -
molybdeen (Mo)                   5,8        -     <3,0        -     <3,0        -     <3,0        -     <3,0        -
nikkel (Ni)                     <10         -      <10        -     <10         -     <10         -     <10         -
zink (Zn)                       <20         -     <20         -     <20         -     <20         -     <20         -

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen                        <0,20        -    <0,20        -    <0,20        -    <0,20        -    <0,20        -
tolueen                        <0,30        -    <0,30        -    <0,30        -    <0,30        -    <0,30        -
ethylbenzeen                   <0,30        -    <0,30        -    <0,30        -    <0,30        -    <0,30        -
xylenen (som)                   n.a.              n.a.              n.a.              n.a.              n.a.
styreen                        <0,30        -     0,32        -    <0,30        -    <0,30        -     0,40        -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                       0,26        +   <0,050        -   <0,050        -   <0,050        -   <0,050        -

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
dichloormethaan                <0,20        -    <0,20        -    <0,20        -    <0,20        -    <0,20        -
trichloormethaan               <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -
tetra(chloormethaan)           <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -
1,1-dichloorethaan             <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -
1,1-dichlooretheen             <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -
1,2-dichloorethaan             <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -
1,1,1-trichloorethaan          <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -
1,1,2-trichloorethaan          <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -
vinylchloride                  <0,10        -    <0,10        -     0,31        -    <0,10        -    <0,10        -
1,2-dichl.etheen (cis+trans)    n.a.              0,23        -     n.a.              n.a.              n.a.
tri(chlooretheen)              <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -

tetrachl.etheen (per)          <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -    <0,10        -

dichloorpropaan                 n.a.              n.a.              n.a.              n.a.              n.a.

OVERIGE STOFFEN
minerale olie (C10-C40)        <100         -    <100         -    <100         -    <100         -    <100         -
tribroommethaan                <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -    <0,60        -

n.a.:    niet aantoonbaar.




                                                                                                                        27\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        Tabel 4.12 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en toetsing


        Peilbuis                          Pb 1
        Filterdiepte (m-mv)             (1,3-2,3)

        METALEN
        barium (Ba)                      130        +
        cadmium (Cd)                   <0,80        -
        kobalt (Co)                     <5,0        -
        koper (Cu)                      <5,0        -
        kwik (Hg)                      <0,05        -
        lood (Pb)                       <10         -
        molybdeen (Mo)                   5,8        -
        nikkel (Ni)                     <10         -
        zink (Zn)                       <20         -

        AROMATISCHE VERBINDINGEN
        benzeen                        <0,20        -
        tolueen                        <0,30        -
        ethylbenzeen                   <0,30        -
        xylenen (som)                   n.a.
        styreen                        <0,30        -

        POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
        naftaleen                    <0,050         -

        GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
        dichloormethaan                <0,20        -
        trichloormethaan               <0,60        -
        tetra(chloormethaan)           <0,10        -
        1,1-dichloorethaan             <0,60        -
        1,1-dichlooretheen             <0,10        -
        1,2-dichloorethaan             <0,60        -
        1,1,1-trichloorethaan          <0,10        -
        1,1,2-trichloorethaan          <0,10        -
        vinylchloride                  <0,10        -
        1,2-dichl.etheen (cis+trans)    n.a.
        tri(chlooretheen)              <0,60        -

        tetrachl.etheen (per)          <0,10        -

        dichloorpropaan                 n.a.

        OVERIGE STOFFEN
        minerale olie (C10-C40)        <100         -
        tribroommethaan                <0,60        -

        n.a.:    niet aantoonbaar.


        In het grondwater ter plaatse van de bemonsterde peilbuizen zijn, behoudens overschrijdingen
        van de streefwaarde, geen verontreinigingen aangetoond.




28\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



4.4.1      Kwaliteit van het grondwater (aanvullend bodemonderzoek - fase I)
In verband met de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in de grond ter plaatse van
boring 39 is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Het aanvullend onderzoek is er op gericht
om te bepalen of de verontreiniging zich naar het grondwater heeft verplaatst. Onderstaande
tabel biedt een overzicht van de analyseresultaten van het grondwater en de toetsing aan de Wet
bodembescherming.

Tabel 4.13 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en toetsing


Peilbuis                    Pb 391
Filterdiepte (m-mv)        (2,0-3,0)

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen                   <0,20        -
tolueen                   <0,30        -
ethylbenzeen              <0,30        -
xylenen (som)              0,21.       +
styreen                   <0,30        -

OVERIGE STOFFEN
minerale olie (C10-C40)   3300     +++



In het grondwater ter plaatse van de afperkende peilbuizen wordt de interventiewaarde van
minerale olie overschreden.

4.4.2      Kwaliteit van het grondwater (aanvullend bodemonderzoek - fase II)
In verband met de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater ter
plaatse van peilbuis 391 is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Het aanvullend onderzoek is
erop gericht de verontreiniging met minerale olie in het grondwater zowel horizontaal als verticaal
af te perken. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de analyseresultaten van het
grondwater en de toetsing aan de Wet bodembescherming.

Tabel 4.14 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en toetsing


Peilbuis                   Pb 3901         Pb 3902         Pb 3903         Pb 3904         Pb 3905
Filterdiepte (m-mv)        (3,0-4,0)       (2,0-3,0)       (2,0-3,0)       (2,0-3,0)       (2,0-3,0)


minerale olie (C10-C40)   <100         -   <100        -   <100        -   <100        -   <100        -


In het grondwater ter plaatse van de afperkende peilbuizen wordt de streefwaarde van minerale
olie niet overschreden. Op basis van de toetsingsresultaten wordt gesteld dat de verontreiniging
met minerale olie in het grondwater ter plaatse van boring 391 zowel horizontaal als verticaal
voldoende is afgeperkt.




                                                                                                           29\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL



        4.5   Toetsing hypothese
        De hypothese, dat de locatie behoudens ter plaatse van de verdachte deellocaties op en nabij de
        onderzoekslocatie onverdacht is voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging, dient te
        worden verworpen.




30\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




5 Conclusies en aanbevelingen

Tauw heeft in opdracht van Bloeii Advies & Ontwikkeling te Deil een verkennend en aanvullend
bodemonderzoek conform NEN 5740 inclusief vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd in
het kader van de herstructureringsplannen in de wijk Achter de Poort te Culemborg.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting van de
onderzoekslocatie.

Het bodemonderzoek heeft tot doel aan te tonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigde stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in
respectievelijke gehaltes boven de achtergrondwaarden en concentraties boven de
streefwaarden.

5.1     Conclusies
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn enkele waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging van de bodem. Over het gehele terrein zijn in de
bovengrond zeer lichte bijmengingen met kooldeeltjes aangetroffen.

5.1.1    Grond
In het mengmonster MM 3+4-1 van de grond ter plaatse van deelgebied 3 en 4 wordt de
interventiewaarde van minerale olie overschreden. Aangezien zintuiglijk geen minerale olie is
aangetroffen, is een heranalyse aangevraagd. De resultaten van de heranalyse hebben de
verontreiniging bevestigd.

Uitsplitsing
In verband met de overschrijding van de interventiewaarde met minerale olie is mengmonster MM
3+4-1 uitgesplitst. In de grond ter plaatse van boring 39 is een sterke verontreiniging met
minerale olie aangetoond.


Aanvullend bodemonderzoek (fase I)
In verband met de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie ter plaatse van boring 39 is
aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Het aanvullend onderzoek is erop gericht de
verontreiniging met minerale olie zowel horizontaal als verticaal af te perken.

Tijdens de aanvullende werkzaamheden zijn in de bovengrond ter plaatse van het trottoir
bijmengingen met olieplaatjes aangetroffen.




                                                                                                      31\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




        In de grond ter plaatse van de eerste afperkende boringen zijn, behoudens een overschrijding van
        de streefwaarde, geen verontreinigingen aangetoond.

        In verband met het aantreffen van bijmengingen met olieplaatjes in de grond zijn aanvullende
        afperkende boringen uitgevoerd. In de grond ter plaatse van de afperkende boringen zijn geen
        verontreinigingen aangetoond.

        Op basis van de toetsingsresultaten wordt gesteld dat de verontreiniging met minerale olie ter
        plaatse van boring 39 zowel horizontaal als verticaal voldoende is afgeperkt. Het volumecriterium
        voor een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond (> 25 m3) wordt niet overschreden.

        5.1.2    Grondwater
        In het verkennende bodemonderzoek zijn in het grondwater ter plaatse van de bemonsterde
        peilbuizen, behoudens overschrijdingen van de streefwaarde, geen verontreinigingen
        aangetoond.


        Aanvullend bodemonderzoek (fase I)
        In verband met de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in de grond ter plaatse van
        boring 39 is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Het aanvullend onderzoek is er op gericht
        om te bepalen of de verontreiniging zich naar het grondwater heeft verplaatst. In het grondwater
        ter plaatse van de afperkende peilbuizen is een sterke verontreiniging met minerale olie
        aangetoond.


        Aanvullend bodemonderzoek (fase II)
        In verband met de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater ter
        plaatse van peilbuis 391 is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Het aanvullend onderzoek is
        erop gericht de verontreiniging met minerale olie in het grondwater zowel horizontaal als verticaal
        af te perken. In het grondwater ter plaatse van de afperkende peilbuizen wordt de streefwaarde
        van minerale olie niet overschreden.


        Op basis van de toetsingsresultaten wordt gesteld dat de verontreiniging met minerale olie in het
        grondwater ter plaatse van boring 391 zowel horizontaal als verticaal voldoende is afgeperkt. Het
        volumecriterium voor een geval van ernstige bodemverontreiniging in het grondwater (> 100 m3)
        wordt niet overschreden.

        5.2     Aanbevelingen
        Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er volgens ons geen milieuhygiënische
        belemmeringen voor de herstructureringsplannen in de wijk Achter de Poort te Culemborg. Hierbij
        dient opgemerkt te worden dat de kwaliteit van de grond en het grondwater onder de aanwezige




32\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




asfaltverhardingen en ter plaatse van het huidige riooltracé niet is bepaald. Geadviseerd wordt
om hier in een later stadium onderzoek naar te verrichten.

De aangetoonde sterke verontreinigingen in de grond en het grondwater zijn zowel horizontaal
als verticaal voldoende afgepekt en geven geen aanleiding voor nader bodemonderzoek. Op
basis van het vooronderzoek kan echter geen uitspraak gedaan worden of de verontreinigingen
met minerale ná 1987 zijn ontstaan en of hier dus sprake is van het 'Zorgplicht'-artikel 13 van de
Wet bodembescherming.

Voor een ‘geval van niet ernstige bodemverontreiniging’ bestaat buiten het 'Zorgplicht'-artikel
geen verplichting tot saneren. Wel dient dan een beschikking van ‘niet ernstig en spoedeisend’ bij
het bevoegd gezag (Provincie Gelderland) te worden aangevraagd. Indien er, vanwege de
aanvraag van een bouwvergunning of anderszins, aanleiding is om het ‘geval van niet ernstige
bodemverontreiniging’ te saneren dan dient hiervoor een werkplan opgesteld te worden.

Zodra in grond toetsingswaarden worden overschreden, hetgeen het geval is, is eventueel
vrijkomende grond niet meer onbeperkt voor hergebruik geschikt. Bij afvoer van de grond van de
locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het Besluit
bodemkwaliteit uit te voeren.




                                                                                                     33\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>        Kenmerk R003-4662347JPI-agv-V01-NL




34\34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>    Bijlage

1      Regionale ligging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>    Bijlage

2      Situatieschets met monsterpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    Bijlage

3      Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    Bijlage

4      Locatiespecifieke toetsingswaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    Bijlage

5      Analyserapporten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>