<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>          Nader onderzoek asbest in grond
      Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
               projectnummer 133091
Opdrachtgever:  Gemeente Culemborg
                p/a Omgevingsdienst Rivierenland
                mevrouw E. Timmerman
                Postbus 6267
                4000 AG TIEL
Versienummer:   1.0 Concept
Plaats, datum:  Elst, 16 april 2014
Auteur:         K. Feenstra                   Paraaf:
Controle:       F.J.A. Stelten                Paraaf:
                                                      bk bodem
                                                      Einsteinweg 13
                                                      6662 PW Elst
                                                      T 0481 36 53 40
                                                      F 0481 37 22 96
                                                      info@bkbodem.nl
                                                      www.bkbodem.nl
                                                      BK Bodem B.V.
                                                      IBAN: NL88ABNA0589448188
                                                      K.v.K. nr. 34342733
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           BK Bodem
                                                                                                                                  pagina 2 van 10
Inhoudsopgave                                                                                                                                 pagina
1    Inleiding ......................................................................................................................................... 3
  1.1     Uitgangspunten van het verkennend onderzoek asbest in grond ................................. 3
  1.2     Indeling van de rapportage................................................................................................ 3
2    Vooronderzoek ............................................................................................................................. 4
  2.1     Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie ......................................... 4
  2.2     Onderzoekshypothese en -strategie .................................................................................. 5
3    Uitgevoerd bodemonderzoek .................................................................................................... 6
  3.1     Onderzoeksmethode ........................................................................................................... 6
  3.2     Uitgevoerd onderzoeksprogramma ................................................................................... 7
4    Resultaten ...................................................................................................................................... 8
  4.1     Omstandigheden, ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen ................. 8
  4.2     Normering .............................................................................................................................. 8
  4.3     Samenvatting toetsingsresultaten ...................................................................................... 8
  4.4     Interpretatie van de analyseresultaten .............................................................................. 9
5    Conclusies en aanbevelingen .................................................................................................. 10
Bijlagen
1    Tekeningen
  1.1     Topografische ligging
  1.2     Overzichtstekening
  1.3     Kadastrale kaart
2    Boorprofielen
3    Analyserapporten
  3.1 Analyserapporten grond (asbest)
  3.2 Analyserapporten grond (standaard NEN-5740-pakket)
  3.3 Analyserapporten materiaal (asbest)
4    Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen
  4.1 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen grond
5    Bodemnormering
6    Overzicht wet- en regelgeving bodem
7    Berekening asbestgehaltes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                      BK Bodem
                                                                                 pagina 3 van 10
1           Inleiding
In opdracht van de Gemeente Culemborg heeft BK Bodem een nader onderzoek asbest in
grond uitgevoerd langs de Hamseweg ter hoogte van nummer 2 te Culemborg. Het nader
asbestonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het aantreffen van asbesthoudend mate-
riaal, tijdens het grondverzet ten behoeve van het aanleggen van kabels en/of leidingen
door Liander.
Het doel van voorliggend onderzoek is om de mate en omvang van de asbestverontreiniging
in de grond ter plaatse van het betreffende kabels- en leidingentracé nader te beoordelen.
Erkenning
Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of be-
drijven die (kritische) werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoe-
ren en begeleiden. De erkenning voor deze werkzaamheden wordt verleend aan een per-
soon of een instelling door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek beschikt BK over personeel dat erkenning op per-
soonsniveau bezit. Deze erkenning is gebaseerd op de certificaten verkregen van een certifi-
cerende instelling voor de BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 ‘Veldwerk mili-
euhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’. BK is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000
volgens het procescertificaat VB-075 veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.
Onafhankelijkheid
In deze context verklaart BK dat hij tot opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die
van opdrachtnemer – opdrachtgever.
1.1         Uitgangspunten van het verkennend onderzoek asbest in
            grond
Hieronder zijn de uitgangspunten van dit onderzoek asbest in grond genoemd.
•    Vooronderzoek volgens de Nederlandse norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor
     het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” (NEN 5725 uit
     2009).
•    Onderzoek asbest-in-grond volgens de strategie voor ‘nader onderzoek’ van de Neder-
     landse norm “Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en par-
     tijen grond” (NEN 5707 uit 2003).
•    Het bodemonderzoek, de monsterneming en rapportage zijn onafhankelijk van de op-
     drachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000.
1.2         Indeling van de rapportage
De onderzoeksrapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is
in hoofdstuk 2 omvat historische en actuele locatiegegevens en gegevens van voorgaand
onderzoek op en nabij de onderzoekslocatie. Verder worden in het vooronderzoek de onder-
zoekshypothese en -strategie beschreven. Het uitgevoerde bodemonderzoek wordt beschre-
ven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de analyses en de
toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden
weergegeven in hoofdstuk 5.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                        BK Bodem
                                                                                  pagina 4 van 10
2           Vooronderzoek
Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzen-
de percelen. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725. De gegevens van het
vooronderzoek zijn verkregen door middel van:
•     voorgaand bodemonderzoek, BK Bodem bv, projectnummer 132935, 17 juli 2013;
•     een inspectie van de onderzoekslocatie:
      op 18 maart 2014 uitgevoerd door de heer P.A.M. de Graaf, voorafgaand aan het veld-
      onderzoek;
•     www.bodemloket.nl;
•     www.watwaswaar.nl;
•     informatie van de opdrachtgever:
      contactpersoon mevrouw E. Timmerman;
2.1         Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie betreft de wegberm langs de Hamseweg ter hoogte van huisnummer 2
te Culemborg. Specifiek heeft de onderzoekslocatie betrekking op het tracé van de kabels
en leidingen aan de westzijde van de Hamseweg.
In juli 2013 is tijdens het graven van de sleuf voor het aanleggen van kabels en leidingen as-
bestverdacht materiaal in de grond aangetroffen. De ontgraven grond uit de sleuf is daarbij
beoordeeld op asbestverdacht materiaal. Dit is aangetroffen over een tracélengte van 17
meter. Het asbestverdachte materiaal is toentertijd bemonsterd en geanalyseerd. Uit het la-
boratorium onderzoek is gebleken dat het materiaal asbesthoudend is. De ‘gewogen’ as-
bestgehaltes in de grond bedroegen 454 en 628 mg/kg d.s. Het betreft hierbij goed hechtge-
bonden chrycotiel (12,5 %) asbest. Er is vermoedelijk sprake van een slootdemping.
Het in juli 2013 aangelegde tracé van de kabels en leidingen had een totale lengte van circa
370 meter. Alleen ter hoogte van huisnummer 2 is asbesthoudend materiaal in de grond aan-
getroffen. Na de werkzaamheden aan de kabels en leidingen is de grond op diepte van vrij-
komen in de sleuf teruggeplaatst. Op het maaiveld ter plaatse van nummer 2 is een laagje
zand aangebracht en is dit deel afgeschermd met bouwhekken.
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.1. Een over-
zichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. Het gebied is kadastraal
geregistreerd als gemeente Culemborg, sectie O, nummer 120 (bijlage 1.3). De onderzoekslo-
catie betreft de wegberm, langs de met asfalt verharde Hamseweg en heeft een lengte van
circa 30 meter. De breedte van de berm bedraagt op deze locatie circa 3 meter.
In de rapportage van het onderzoek van juli 2013 wordt beschreven dat ‘Navraag bij de om-
gevingsdienst Rivierenland leert dat de demping vermoedelijk heeft plaatsgevonden vóór 1
juli 1993. Hierdoor is geen sprake van een nieuw geval van ernstige bodemverontreiniging.’ Bij
de beoordeling van oude (topografische) kaarten kan dat niet eenduidig worden bevestigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                      BK Bodem
                                                                                 pagina 5 van 10
Op basis van de ervaringen bij het graven van de kabels- en leidingensleuf en van het voor-
liggend veldonderzoek wordt het aannemelijk geacht dat sprake is van een gedempt sloot-
profiel. Het slootprofiel, met puinhoudende grond, is daarbij alleen ter hoogte van nummer 2
aangetroffen. Dit wordt derhalve als een horizontale afperking gezien.
Er zijn voor zo ver bekend in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen bodemon-
derzoeken uitgevoerd.
2.2        Onderzoekshypothese en -strategie
De onderzoekslocatie betreft een relatief klein gebied met een lengte van circa 30 meter bij
een breedte van circa 3 meter. In dit gebied worden vier inspectiesleuven gegraven. Er wor-
den bij het laboratoriumonderzoek meerdere grondmonsters op asbest geanalyseerd.
Daarmee voldoet de onderzoeksinspanning aan de strategie ‘Nader onderzoek’ van de NEN-
5707.
Het beoordelen van de mate en omvang van de asbestverontreiniging in de grond beperkt
zich tot de wegberm langs de openbare weg (Hamseweg). Het onderzoek richt zich met
name op de verticale begrenzing. De sleuven worden haaks op de Hamseweg gegraven,
waarmee de putwanden met het belendende perceel en onder de Hamseweg visueel kun-
nen worden beoordeeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                     BK Bodem
                                                                                pagina 6 van 10
3         Uitgevoerd bodemonderzoek
De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 18 maart 2014 en zijn uitgevoerd door
de heer P.A.M. de Graaf. De werkzaamheden zijn aangenomen door vestiging Elst en uitge-
voerd door erkend personeel van vestiging Udenhout.
3.1       Onderzoeksmethode
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodem-
onderzoek en het bijbehorende protocol 2018. Voor sleuf SL003 zijn meer dan 20 % bijmengin-
gen in de grond aangetroffen. Daarmee is op deze sleuf protocol 2018 niet van toepassing.
Het monster uit deze sleuf is volgens de NEN5897 bemonsterd (25 kg) en op asbest in puin
geanalyseerd.
Het maaiveld is visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. De
toplaag bestaat uit zand, waarop geen/weinig vegetatie aanwezig is. Dit zand is aange-
bracht, na afronding van het grondverzet ten behoeve het aanleggen van de kabels en
leidingen.
De grond in de wegberm is onderzocht door het machinaal graven van vier inspectiesleuven
met minimale afmetingen van 2,0 x 0,3 m. De inspectiesleuven zijn gegraven tot in ongeroer-
de ondergrond (vanaf circa 1 m –mv), waarin visueel geen bijmengingen met puin zijn waar-
genomen. Tussen de sleuven SL003 en SL004 bevond zich, gezien de veldwaarnemingen en
de aanwezigheid van een draaihek, waarschijnlijk een dam in de voormalige sloot. Van de
gegraven sleuven is de fractie >16 mm visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van asbest-
verdacht materiaal. Van de uitkomende grond is per sleuf en per maximaal 0,5 m laagdikte
een mengmonster van circa 10 kg van de fractie <16 mm samengesteld. Voor de sterk puin-
houdende grond bij sleuf SL003 is een mengmonster van circa 25 kg samengesteld. Enkele
grondmonsters zijn geanalyseerd op de fractie >0,5 mm conform NEN 5707 cq NEN5897. Het
aangetroffen asbestverdachte materiaal is op het laboratorium gewogen en geanalyseerd
op asbest.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                            BK Bodem
                                                                                       pagina 7 van 10
3.2        Uitgevoerd onderzoeksprogramma
In tabel 1 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat.
tabel 1: uitgevoerd onderzoeksprogramma
 RE       Aantal inspectiesleuven                         Analyses
  RE1     4 inspectiesleuven tot 1 à 1,5 m –mv;           4x asbest in grond (>0,5 mm)
          Afmetingen : 3,0 bij 0,5 meter (tot 0,5 m- mv) 1x asbest in puin (>0,5 mm)
          Afmetingen : 2,0 bij 0,5 meter (> 0,5 m –mv)   5x materiaal monster
                                                          1 x standaard pakket NEN5740 grond
m –mv    meter min maaiveld
        de sleuven zijn onder talud ontgraven, mede in verband met de belendende open-
         bare weg en aanwezige kabels en leidingen
Op basis van de veldwaarnemingen zijn vier grondmonsters geselecteerd voor de analyse op
asbest (NEN5707). Tevens is de sterk puinhoudende laag (> 20 % bijmengingen) uit sleuf SL003
op basis van de NEN5897 op asbest geanalyseerd.
Het asbestverdachte plaatmateriaal, dat bij de sleuven SL001 t/m SL003 is aangetroffen, is per
sleuf en per laagdikte van 0,5 meter op asbest gecontroleerd.
De locaties van de geplaatste inspectiesleuven zijn aangegeven op de overzichtstekening in
bijlage 1.2.
In verband met de voorgenomen sanering van deze asbestverontreiniging in de grond, is een
mengmonster van de asbestverdachte grond samengesteld en geanalyseerd op de stan-
daard parameters van het NEN5740 pakket. Dit pakket bestaat uit de volgende parameters:
•    lutum,
•    organische stof,
•    polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM),
•    minerale olie,
•    zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) en
•    PCB’s.
De analyses zijn uitgevoerd door de laboratoria van ALcontrol Laboratories te Rotterdam, die
geregistreerd staan in het RvA-register.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                       BK Bodem
                                                                                  pagina 8 van 10
4          Resultaten
4.1        Omstandigheden, ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke
           waarnemingen
In deze paragraaf worden de waarnemingen in het veld, de bodemopbouw en de inspectie-
efficiëntie van het maaiveld beschreven. In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onder-
zoekslocatie per inspectiesleuf weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke waarnemingen
vermeld.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 18 maart 2014. Tijdens de veldwerkzaamheden
waren de weersomstandigheden voor het uit te voeren asbestonderzoek gunstig. De zon
scheen zwak, er stond een zwakke wind en het was droog.
De conditie van het maaiveld betrof los zand zonder vegetatie. De inspectie-efficiëntie van
het maaiveld, binnen het onderzoeksgebied, is bepaald op 70-90 %. De inspectie-efficiëntie
van de uit de inspectiesleuven komende grond is 100%. Tijdens het veldonderzoek is het per-
centage vocht van de grond gemeten, hetgeen zich in de range van 22-29 % bevond.
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen. In drie inspectiesleu-
ven (SL001, SL002 en SL003) zijn asbestverdachte fragmenten aangetroffen. Ter plaatse van
sleuf SL003 zijn meer dan 20 % puinbijmengingen aangetroffen.
Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van SL001 tot en met SL003 tot circa 1 à
1,5 m -mv uit zwak zandige klei bestaat. De grond tot 0,5 à 1 meter betreft sterk baksteenhou-
dende (geroerde) grond. Ter plaatse van sleuf SL004 bestaat het profiel tot 1 m –mv uit zand.
4.2        Normering
Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze
waarde zijn de gewogen asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het
gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest
(amosiet, crocidoliet). Indien de gewogen asbestconcentratie in grond boven 100 mg/kg ds is
vastgesteld, is sprake van met asbest verontreinigd grond.
Indien asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig is en deze vóór 1993 is ontstaan, is ongeacht de
omvang van de verontreiniging sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging
met asbest in grond.
4.3        Samenvatting toetsingsresultaten
De analyseresultaten, die zijn getoetst aan de interventiewaarde, zijn opgenomen in het ana-
lysecertificaat van bijlage 3.
Om de totale asbestconcentratie te bepalen, moet de som worden genomen van:
•    de concentratie asbest in grond op basis van de verzamelde asbestfragmenten;
•    de concentratie asbest in grond op basis van de analyseresultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                  BK Bodem
                                                                                           pagina 9 van 10
In bijlage 7 zijn de berekeningen van de asbestconcentraties op basis van de analyseresulta-
ten van de aangetroffen fragmenten berekend alsmede de analyseresultaten van de
mengmonsters van de uitkomende grond opgenomen.
4.4           Interpretatie van de analyseresultaten
In tabel 2 zijn de totale gewogen asbestconcentraties weergegeven, waaraan getoetst dient
te worden.
tabel 2: te toetsen asbestconcentraties
  RE      Inspectiesleuf       Bodemtraject Concentratie                Concentratie      Te toetsen
                               (m –mv)          materialen             grondmonsters    concentratie 
                                                [mg/kg ds]              [mg/kg ds]        [mg/kg ds]
  RE1      SL001               0,0 – 0,5        184                     81                 270
  RE1      SL001               0,5 – 1,0         169                     n.g.              170
  RE1      SL002               0,0 – 0,5         197                     n.g.              200
  RE1      SL002               0,5 – 1,0         389                     <2                390
  RE1      SL002               1,0 – 1,5         n.a.                    <2                <2
  RE1      SL003               0,0 – 0,5        49                       3,4               52
  RE1      SL004               0,0 – 0,5        n.a.                     <2                <2
      Deze concentraties zijn overgenomen uit de laatste kolom van bijlage 7, tabel 1.
      Deze concentraties zijn overgenomen uit de laatste kolom van bijlage 7, tabel 2.
      Deze kolom betreft de gewogen som van de twee voorgaande kolommen. Deze waarden kunnen direct getoetst
       worden aan de interventiewaarde van 100 mg/kg ds.
      exclusief eventuele asbestfragmenten in de fractie < 16 mm
n.a.   niet aangetroffen
n.g.   niet geanalyseerd
Op het maaiveld van het onderzoeksgbied is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Voor de grond ter plaatse van de sleuven SL001 en SL002 liggen de ‘gewogen’ asbestgehal-
tes boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. Het betreft hechtgebonden chrysotiel.
Aangezien de interventiewaarde voor asbest in grond wordt overschreden is er sprake van
een verontreiniging met asbest van de grond.
In de niet verdachte onderlaag van SL002 is bij het analytisch onderzoek geen asbesthou-
dend materiaal aangetroffen.
Voor sleuf SL003 ligt het gewogen asbestgehalte op 52 mg/kg ds, waarmee de interventie-
waarde niet wordt overschreden.
Bij sleuf SL004 is visueel en analytisch geen asbestverdacht cq asbesthoudend materiaal
waargenomen.
De bovengrond bestaat tot een diepte van circa 0,5 à 1 m –mv uit geroerde, puinhoudende
grond. In de wanden, haaks op de graafrichting van de sleuven, is geen puinhoudende
grond waargenomen. De ondergrond wordt als ongeroerde grond beoordeeld, waarin geen
bijmengingen zijn waargenomen. Dit duidt erop dat sprake is van een gedempt slootprofiel.
Aan de zuidzijde sluit het tracé aan bij een bestaande sloot. Aan de noordzijde is ter plaatse
van sleuf SL004 geen puinhoudende grond aangetroffen. Bij deze sleuf is geen asbesthou-
dend materiaal waargenomen. Daarmee is de omvang van de asbestverontreiniging vol-
doende in beeld. De hoeveelheid met asbest verontreinigde grond wordt op basis van deze
onderzoeksresultaten ingeschat op circa 75 m3.
Uit het onderzoek van de standaard NEN-5740-parameters (bijlage 4.1) blijkt dat de grond
licht (> achtergrondwaarde) met zware metalen, PAKs, PCBs, en minerale olie is verontreinigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                        BK Bodem
                                                                                 pagina 10 van 10
5         Conclusies en aanbevelingen
Met het voorliggende bodemonderzoek is vastgesteld dat de grond in de wegberm langs de
Hamseweg, ter hoogte van huisnummer 2, te Culemborg met asbesthoudend materiaal is
verontreinigd. Deze verontreiniging bevindt zich over een lengte van circa 30 meter, met een
breedte van circa 3 meter. Het asbesthoudend materiaal is aangetroffen in de geroerde,
puinhoudende grond tot een diepte van circa 0,5 à 1 m –mv.
De ‘gewogen’ asbestgehaltes in de grond overschrijden de interventiewaarde volgens de
Circulaire Bodemsanering. Daarmee is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreini-
ging’ zoals bedoeld in de Wet Bodembescherming.
Op basis van de historische informatie wordt het aannemelijk geacht dat de asbestverontrei-
niging voor 1 januari 1993 is ontstaan.
De omvang van de asbestverontreiniging in de grond ter plaatse van de wegberm tegenover
Hamseweg 2, wordt op basis van de onderzoeksresultaten ingeschat op circa 75 m3.
Geadviseerd wordt om de grond op de locatie die verontreinigd is met asbest te laten sane-
ren. Opdrachtgever heeft er voor gekozen om de sanering door middel van het ontgraven en
afvoeren van de met asbest verontreinigde grond uit te voeren. Voor het saneren dient een
BUS-melding categorie immobiel in te worden gediend bij het bevoegd gezag Wet Bodem-
bescherming.
De sanering van de met asbest verontreinigde grond dient onder 3T-condities te worden uit-
gevoerd. Deze werkzaamheden dienen bij de Arbeidsinspectie te worden gemeld.
Beperking van het onderzoek
Hoewel het veldonderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, blijft asbeston-
derzoek van de bodem, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, een steekproef. Hierbij moet in
aanmerking worden genomen dat vooral asbestverontreinigingen zeer heterogeen verdeeld
kunnen zijn. Bij asbestverontreinigingen is de kans een verontreinigingskern te missen daarom
groter dan bij mobiele chemische verontreinigingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Tekeningen</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1 Topografische ligging
            Schaal : zie schaallat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tr

vl

a

nite fav! NA A
Soo” ZEN,

LEGENDA
Ligging onderzoekslocatie

www.bkgroep.nl PROJECTOMSCHRIJVING GETEKEND

NLC. van den Boom
groep Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
asbest GECONTROLEERD
civiel&sport K. Feenstra
opleidingen TEKENINGOMSCHRIJVING
RAA Topografische ligging FORMAAT

euadMies (deze kaart is noordgericht) AL

bodem
professionals OPDRACHTGEVER STATUS
geluid & trillingen Definitief
caribbean Gemeente Culemborg
bouwfysica SCHAAL
certijn vastgoed- 1:25.000
beheer PROJECTNUMMER BIJLAGENUMMER DATUM BLAD
projectmanagement
duurzaamheid 133091 1.1 21-03-2014 1 van 1

CAUsers\Autocad Bodem\Desktop\TEKENINGEN TEMP*133091 Biujlage 1.1 En 1.2.dwg ; by Autocad Bodem

</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2 Overzichtstekening
            Schaal 1 : 500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>M N
©
on,
KS
2 as \
2
. A
SL004\,
\
SL003 \ R
SL002 *
hk NN
N
SL001 \
AN
\
\
\ Pat
weg berm
A akker Hamseweg sloot A’
> of En t+ |
E
E
= asbesthoudende
grond
m0 LEGENDA
(00) Proefsleuf (2 mx 0,5 m)
— es _ Grens onderzoekslocatie
E E s Fi e 8 Bebouwing

nn OO Seemee gens

1
schaalstok 1:500 << Fotolocatie

www.bkgroep.nl PROJECTOMSCHRIJVING GETEKEND
NLC. van den Boom
groep Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
asbest GECONTROLEERD
civiel&sport K. Feenstra
opleidingen TEKENINGOMSCHRIJVING
arboavelligheld Overzichtstekening FORMAAT
milieuadvies
Ab
bodem
professionals OPDRACHTGEVER STATUS
geluid & trillingen Definitief
caribbean Gemeente Culemborg
bouwfysica SCHAAL
certijn vastgoed- 1:500
beheer PROJECTNUMMER BIJLAGENUMMER DATUM BLAD
projectmanagement
duurzaamheid 133091 1.2 15-04-2014 1 van 1

C:\Users\Autocad Bodem\Desktop\TEKENINGEN TEMP\133091 Bijlage 1.1 En 1.2.0wg 0; by NL.C. van den Boom

</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3 Kadastrale kaart
            Schaal 1 : 2.500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                                     Uw referentie: 133091
                                                                             287
                                                                                       286
                                                                                                               309
                                                                                             8
                  88
                                                                                   Dr
                                                                                     ee
                                                                                        f
                                                                            La                                                                                                              412
                                                                               ng                                                                  409
                                                                                  e                    315
                                                                                                                     18
      90
                       Lange Dreef
                                                                               122
                                                                                                                                                           13
                                                                                                                                                              0         411
                                                                                                                                                                    Be
                                                                                                                                                                    3
                                                                                                                                                                  31    us
                                                                                                                                                                           ic
                                                                                                                                                                                    k
                                                                                                                                                                                 dij
                                                                                                                                                                               se
                                                                 Ha                                                                                                           m
                                                                                                                                                                           he
                                                             1
                                                                                   2
                                                                  ms
       380                                                            ew
                                                                      120 121
                                                                       eg
                                  382                                                    3
                                                                                                                                360
                                                                                                       4
                                                                                                   359
                                                                                                                                                                                128
                           114                                                                                                                     378
                                                                                                                            5
                                                                                                                                                     374
                                                                                                                                                                                             eg
                                                                                                 375                        377                                                           te
                                                                                                                                                                                     i ds
                       115                                                                                                                    6   373                               e
                                                                                                                                                                                  W
                                                                                                                                Ha
                                                                                                                                  m                      127
                                                                                                                                      se
                                                                                                                                         w   eg
                                                                                                              376
                                                                                                                                  118
               116
                                                                  0m        25 m                                          125 m
             Deze kaart is noordgericht                                                            Schaal 1:2500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                                         Kadastrale gemeente                            CULEMBORG
             Voorlopige kadastrale grens                                                           Sectie                                         O
             Administratieve kadastrale grens                                                      Perceel                                        120
             Bebouwing
             Overige topografie                                                                    Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 april 2014                                         De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                            eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                                    Klantreferentie: 133091
                    0m   125 m                        625 m
 Deze kaart is noordgericht.                                  Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object CULEMBORG O 120
 Hamseweg , CULEMBORG
 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Boorprofielen
          Aantal pagina's : 2 (inclusief legenda)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    Boring:        Sl001                                          Boring:    Sl002
    Datum:         18-3-2014                                      Datum:     18-3-2014
                                    0,00  braak                                                0,00  braak
          0,00                                                          0,00
                                          Klei, zwak zandig, zwak                                    Klei, zwak zandig, zwak
                                          humeus, sterk                                              humeus, sterk
                                          baksteenhoudend, sterk                                     baksteenhoudend, sterk
                             1            asbesthoudend, geen                          1             asbesthoudend, geen
                                          olie-water reactie,                                        olie-water reactie,
                                          donkerbruin                                                donkerbruin
          0,50                                                          0,50
                             2                                                         2
                                    -1,00                                                      -1,00
          1,00                                                          1,00
                                          Klei, zwak zandig, zwak                                    Klei, zwak zandig, zwak
                                          humeus, geen olie-water                                    humeus, geen olie-water
                                          reactie, neutraalbruin                                     reactie, neutraalbruin
                             3                                                         3
                                    -1,50                                                      -1,50
          1,50                                                          1,50
    Boring:        Sl003                                          Boring:    Sl004
    Datum:         18-3-2014                                      Datum:     18-3-2014
                                    0,00  braak                                                0,00  braak
          0,00                                                          0,00
                                          Klei, zwak zandig, zwak                                    Zand, matig fijn, zwak
                                          humeus, sterk                                              siltig, geen olie-water
                                          baksteenhoudend, zwak                                      reactie, neutraal beigebruin
                             1 2          asbesthoudend, geen                          1
                                          olie-water reactie,
                                          donkerbruin
                                    -0,50
          0,50                                                          0,50
                                          Klei, zwak zandig, zwak
                                          humeus, geen olie-water
                                          reactie, neutraalbruin
                             3                                                         2
                                    -1,00                                                      -1,00
          1,00                                                          1,00
Locatie: Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                 Bijlage: boorprofielen
BK Bodem BV, projectnummer: 133091                                                       Getekend volgens NEN 5104
                                                                                         Schaal 1: 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                 klei                              geur
                Grind, siltig                      Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                             zwakke geur
                Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig        matige geur
                                                                             sterke geur
                                                                             uiterste geur
                Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
                                                                        olie
                Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
                                                                             geen olie-water reactie
                                                                             zwakke olie-water reactie
                Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                             sterke olie-water reactie
                                                   Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
zand                                               Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                             >0
                Zand, kleiïg
                                                                             >1
                                                                             >10
                Zand, zwak siltig
                                                                             >100
                                      leem                                   >1000
                Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig         >10000
                Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
                Zand, uiterst siltig                                       geroerd monster
                                      overige toevoegingen                 ongeroerd monster
                                                   zwak humeus
                                                                           volumering
veen
                Veen, mineraalarm                  matig humeus         overig
                                                                             bijzonder bestanddeel
                Veen, zwak kleiïg                  sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                             grondwaterstand
                                                                             Gemiddeld laagste grondwaterstand
                Veen, sterk kleiïg                 zwak grindig
                                                                                           slib
                Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                           water
                Veen, sterk zandig                 sterk grindig
peilbuis
       blinde buis
       casing
       hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       laagste grondwaterstand
       bentoniet afdichting
       filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Analyserapporten</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 3.1 Analyserapporten grond (asbest)
            Laboratorium : ALcontrol
            Certificaatnrs. : 11992650 en 11992682
            Aantal pagina's : 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  BK Bodem BV
  K Feenstra
  Postbus 264
                                                                                                                                                               Blad 1 van 8
  1970 AG IJMUIDEN
Uw projectnaam                                         : Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg
Uw projectnummer                                       : 133091
ALcontrol rapportnummer                                : 11992650, versienummer: 1
Rotterdam, 24-03-2014
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 133091.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                            Blad 2 van 8
K Feenstra                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                    133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                    11992650         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 24-03-2014
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001          Asbestverdacht                    Sl001-1 Sl001 (0-50)
 002          Asbestverdacht                    Sl002-2 Sl002 (50-100)
 003          Asbestverdacht                    Sl002-3 Sl002 (100-150)
 004          Asbestverdacht                    Sl004-1 Sl004 (0-50)
Analyse                               Eenheid         Q                        001                           002                          003                              004
ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond           kg                                  10.37                         10.61                        11.43                            10.72
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal                        mg/kgds         Q                       81                             <2                          <2                                <2
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie            mg/kgds         Q                       81                             <2                          <2                                <2
gewogen niet-                         mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
hechtgebonden
asbestconcentratie
ondergrens (95%                       mg/kgds         Q                       65                             <2                          <2                                <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                       mg/kgds         Q                       98                             <2                          <2                                <2
betrouwb.interval)
chrysotiel                            mg/kgds         Q                       81                             <2                          <2                                <2
Concentratie chrysotiel               mg/kgds         Q                       65                             <2                          <2                                <2
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel               mg/kgds         Q                       98                             <2                          <2                                <2
(bovengrens)
amosiet                               mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
Concentratie amosiet                  mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(ondergrens)
Concentratie amosiet                  mg/kgds                                 <2                             <2                          <2                                <2
(bovengrens)
crocidoliet                           mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
Concentratie crocidoliet              mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet              mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(bovengrens)
anthophylliet                         mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
Concentratie anthophylliet            mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet            mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(bovengrens)
tremoliet                             mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
Concentratie tremoliet                mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(ondergrens)
Concentratie tremoliet                mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(bovengrens)
actinoliet                            mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
Concentratie actinoliet               mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(ondergrens)
Concentratie actinoliet               mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
(bovengrens)
gemeten serpentijn-                   mg/kgds         Q                       81                             <2                          <2                                <2
asbestconcentratie
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                          Blad 3 van 8
K Feenstra                                                          Analyserapport
Projectnaam                    Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                  133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                  11992650         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 24-03-2014
Nummer       Monstersoort                     Monsterspecificatie
001         Asbestverdacht                    Sl001-1 Sl001 (0-50)
002         Asbestverdacht                    Sl002-2 Sl002 (50-100)
003         Asbestverdacht                    Sl002-3 Sl002 (100-150)
004         Asbestverdacht                    Sl004-1 Sl004 (0-50)
Analyse                             Eenheid         Q                        001                           002                          003                              004
gemeten amfibool-                   mg/kgds         Q                       <2                             <2                          <2                                <2
asbestconcentratie
gemeten bepalingsgrens              mg/kgds         Q                       1.5                           1.7                        1.7                                1.3
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                            Blad 4 van 8
K Feenstra                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                    133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                    11992650         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 24-03-2014
Analyse                                        Monstersoort                                               Relatie tot norm
gemeten totaal                                 Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie                     Asbestverdacht                                             Idem
gewogen niet-hechtgebonden                     Asbestverdacht                                             Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                Asbestverdacht                                             Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                Asbestverdacht                                             Idem
betrouwb.interval)
chrysotiel                                     Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel                        Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel                        Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
amosiet                                        Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie amosiet                           Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie amosiet                           Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
crocidoliet                                    Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet                       Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet                       Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
anthophylliet                                  Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet                     Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet                     Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
tremoliet                                      Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet                         Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie tremoliet                         Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
actinoliet                                     Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet                        Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie actinoliet                        Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
gemeten serpentijn-                            Asbestverdacht                                             Idem
asbestconcentratie
gemeten amfibool-                              Asbestverdacht                                             Idem
asbestconcentratie
gemeten bepalingsgrens                         Asbestverdacht                                             Idem
Monster       Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001           E1114840                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
002           E1114843                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
003           E1114848                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
004           E1114855                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992650 - 1 Blad 5 van 8</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992650 - 1 Blad 6 van 8</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992650 - 1 Blad 7 van 8</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992650 - 1 Blad 8 van 8</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  BK Bodem BV
  K Feenstra
  Postbus 264
                                                                                                                                                               Blad 1 van 4
  1970 AG IJMUIDEN
Uw projectnaam                                         : Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg
Uw projectnummer                                       : 133091
ALcontrol rapportnummer                                : 11992686, versienummer: 1
Rotterdam, 24-03-2014
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 133091.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                            Blad 2 van 4
K Feenstra                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                    133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                    11992686         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 24-03-2014
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001          Asbestverdacht                    MM-Sl003-1 Sl003 (0-50) Sl003 (0-50)
Analyse                               Eenheid         Q                        001
ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal                 kg              Q                  25.624
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal                        mg/kgds         Q                       <2
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie            mg/kgds         Q                       3.4
gewogen niet-                         mg/kgds         Q                       <2
hechtgebonden
asbestconcentratie
ondergrens (95%                       mg/kgds         Q                       <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                       mg/kgds         Q                       <2
betrouwb.interval)
chrysotiel                            mg/kgds         Q                       <2
Concentratie chrysotiel               mg/kgds         Q                       <2
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel               mg/kgds         Q                       <2
(bovengrens)
amosiet                               mg/kgds         Q                       <2
Concentratie amosiet                  mg/kgds         Q                       <2
(ondergrens)
Concentratie amosiet                  mg/kgds                                 <2
(bovengrens)
crocidoliet                           mg/kgds         Q                       <2
Concentratie crocidoliet              mg/kgds         Q                       <2
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet              mg/kgds         Q                       <2
(bovengrens)
anthophylliet                         mg/kgds         Q                       <2
Concentratie anthophylliet            mg/kgds         Q                       <2
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet            mg/kgds         Q                       <2
(bovengrens)
tremoliet                             mg/kgds         Q                       <2
Concentratie tremoliet                mg/kgds         Q                       <2
(ondergrens)
Concentratie tremoliet                mg/kgds         Q                       <2
(bovengrens)
actinoliet                            mg/kgds         Q                       <2
Concentratie actinoliet               mg/kgds         Q                       <2
(ondergrens)
Concentratie actinoliet               mg/kgds         Q                       <2
(bovengrens)
gemeten serpentijn-                   mg/kgds         Q                       <2
asbestconcentratie
gemeten amfibool-                     mg/kgds         Q                       <2
asbestconcentratie
gemeten bepalingsgrens                mg/kgds         Q                       2.5
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                            Blad 3 van 4
K Feenstra                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                    133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                    11992686         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 24-03-2014
Analyse                                        Monstersoort                                               Relatie tot norm
gemeten totaal                                 Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie                     Asbestverdacht                                             Idem
gewogen niet-hechtgebonden                     Asbestverdacht                                             Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                Asbestverdacht                                             Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                Asbestverdacht                                             Idem
betrouwb.interval)
chrysotiel                                     Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel                        Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel                        Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
amosiet                                        Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie amosiet                           Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie amosiet                           Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
crocidoliet                                    Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet                       Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet                       Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
anthophylliet                                  Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet                     Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet                     Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
tremoliet                                      Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet                         Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie tremoliet                         Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
actinoliet                                     Asbestverdacht                                             Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet                        Asbestverdacht                                             conform NEN5707 en/of NEN5897
(ondergrens)
Concentratie actinoliet                        Asbestverdacht                                             Idem
(bovengrens)
gemeten serpentijn-                            Asbestverdacht                                             Idem
asbestconcentratie
gemeten amfibool-                              Asbestverdacht                                             Idem
asbestconcentratie
gemeten bepalingsgrens                         Asbestverdacht                                             Idem
Monster       Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001           E1114850                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
001           E1114853                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992686 - 1 Blad 4 van 4</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 3.2 Analyserapporten grond (standaard
            pakket)
            Laboratorium : ALcontrol
            Certificaatnrs. : 11992673
            Aantal pagina's : 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  BK Bodem BV
  K Feenstra
  Postbus 264
                                                                                                                                                               Blad 1 van 6
  1970 AG IJMUIDEN
Uw projectnaam                                         : Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg
Uw projectnummer                                       : 133091
ALcontrol rapportnummer                                : 11992673, versienummer: 1
Rotterdam, 28-03-2014
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 133091.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                            Blad 2 van 6
K Feenstra                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                    133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                    11992673         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 28-03-2014
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 002          Asbestverdachte                   MM-grond-1 MM-grond sleuf (0-100)
              grond AS3000
Analyse                               Eenheid         Q                        002
droge stof                            gew.-%          S                     84.9
gewicht artefacten                    g               S                       <1
aard van de artefacten                                S                    geen
organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                       3.3
KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um                       % vd DS         S                       12
min. delen <63um                      % vd DS                                 36
METALEN
                                                                                  1)
barium                                mg/kgds         S                      130
cadmium                               mg/kgds         S                     0.32
kobalt                                mg/kgds         S                       6.9
koper                                 mg/kgds         S                       31
kwik                                  mg/kgds         S                       0.2
lood                                  mg/kgds         S                       51
molybdeen                             mg/kgds         S                     <1.5
nikkel                                mg/kgds         S                       21
                                                                                  1)
zink                                  mg/kgds         S                      100
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                                                                  1)
naftaleen                             mg/kgds         S                     0.02
                                                                                  1)
fenantreen                            mg/kgds         S                       1.4
                                                                                  1)
antraceen                             mg/kgds         S                     0.55
                                                                                  1)
fluoranteen                           mg/kgds         S                       4.2
                                                                                  1)
benzo(a)antraceen                     mg/kgds         S                       2.3
                                                                                  1)
chryseen                              mg/kgds         S                       2.2
                                                                                  1)
benzo(k)fluoranteen                   mg/kgds         S                       1.3
                                                                                  1)
benzo(a)pyreen                        mg/kgds         S                       2.3
                                                                                  1)
benzo(ghi)peryleen                    mg/kgds         S                       1.4
                                                                                  1)
indeno(1,2,3-cd)pyreen                mg/kgds         S                       1.5
                                                                                  2)
pak-totaal (10 van VROM)              mg/kgds         S                   17.17
(0.7 BoToVa)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
                                                                                  1)
PCB 28                                µg/kgds         S                       <1
                                                                                  1)
PCB 52                                µg/kgds         S                       <1
                                                                                  1)
PCB 101                               µg/kgds         S                       4.3
                                                                                  1)
PCB 118                               µg/kgds         S                       1.1
                                                                                  1)
PCB 138                               µg/kgds         S                       10
                                                                                  1)
PCB 153                               µg/kgds         S                       12
                                                                                  1)
PCB 180                               µg/kgds         S                       10
                                                                                  2)
som PCB (7) (0.7 BoToVa)              µg/kgds         S                     38.8
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                             Blad 3 van 6
K Feenstra                                                             Analyserapport
Projectnaam                       Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                     133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                     11992673         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 28-03-2014
 Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
 002           Asbestverdachte                   MM-grond-1 MM-grond sleuf (0-100)
               grond AS3000
Analyse                                Eenheid         Q                        002
MINERALE OLIE
                                                                                   1)
fractie C10 - C12                      mg/kgds                                 <5
                                                                                   1)
fractie C12 - C22                      mg/kgds                                   7
                                                                                   1)
fractie C22 - C30                      mg/kgds                                 38
                                                                                   3) 1)
fractie C30 - C40                      mg/kgds                                 37
                                                                                   1)
totaal olie C10 - C40                  mg/kgds         S                       80
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                         Blad 4 van 6
K Feenstra                                                         Analyserapport
Projectnaam                   Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                 133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                 11992673         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 28-03-2014
Voetnoten
1                             Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in
                              tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.
2                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
3                             Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
                                                                                                                                                                     Paraaf :
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                             Blad 5 van 6
K Feenstra                                                             Analyserapport
Projectnaam                       Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                     133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                     11992673         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 28-03-2014
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
droge stof                                      Asbestverdachte grond AS3000                               Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                              Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                          Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
min. delen <2um                                 Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS3010-4
min. delen <63um                                Asbestverdachte grond AS3000                               Eigen methode, zeefmethode
barium                                          Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
cadmium                                         Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
kobalt                                          Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
koper                                           Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
kwik                                            Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
                                                                                                           meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                            Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
molybdeen                                       Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
nikkel                                          Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
zink                                            Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
naftaleen                                       Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
antraceen                                       Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
fluoranteen                                     Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
benzo(a)antraceen                               Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
chryseen                                        Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
BoToVa)
PCB 28                                          Asbestverdachte grond AS3000                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
PCB 101                                         Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
PCB 118                                         Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
PCB 138                                         Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
PCB 153                                         Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
PCB 180                                         Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
som PCB (7) (0.7 BoToVa)                        Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Asbestverdachte grond AS3000                               Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
002            E1114849                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                          Blad 6 van 6
K Feenstra                                                          Analyserapport
Projectnaam                    Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                  133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                  11992673         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 28-03-2014
Monsternummer:                                                002
Monster beschrijvingen                                        MM-grond-1MM-grond sleuf (0-100)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 3.3 Analyserapporten materiaal (asbest)
            Laboratorium : ALcontrol
            Certificaatnr.  : 11992662
            Aantal pagina's : 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  BK Bodem BV
  K Feenstra
  Postbus 264
                                                                                                                                                               Blad 1 van 9
  1970 AG IJMUIDEN
Uw projectnaam                                         : Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg
Uw projectnummer                                       : 133091
ALcontrol rapportnummer                                : 11992662, versienummer: 2
Rotterdam, 27-03-2014
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 133091.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                            Blad 2 van 9
K Feenstra                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                    133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                    11992662         - 2                                                                                                  Rapportagedatum 27-03-2014
Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
001           Asbestverdacht                    Msl001-1 Msl001 (0-50)
002           Asbestverdacht                    Msl001-2 Msl001 (50-100)
003           Asbestverdacht                    Msl002-1 Msl002 (0-50)
004           Asbestverdacht                    Msl002-2 Msl002 (50-100)
005           Asbestverdacht                    Msl003-1 Msl003 (0-50)
Analyse                               Eenheid         Q                        001                           002                          003                              004               005
ASBESTONDERZOEK
                                      g                                    1415                         890.7                        1494                              2091                99.43
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
                                                                                  1)                             1)                           1)                             1)
asbestresultaten                      -               Q              zie bijlage                   zie bijlage                  zie bijlage                    zie bijlage
asbestresultaten                      -               Q                                                                                                                               zie bijlage
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                         Blad 3 van 9
K Feenstra                                                         Analyserapport
Projectnaam                   Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                 133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                 11992662         - 2                                                                                                  Rapportagedatum 27-03-2014
Voetnoten
1                             Het monster is visueel gesorteerd op de verschillen in materiaal en er is van elk materiaal 1 stuk geanalyseerd. De rest
                              van het materiaal is indicatief.
                                                                                                                                                                     Paraaf :
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>BK Bodem BV                                                                                                                                         Blad 4 van 9
K Feenstra                                                         Analyserapport
Projectnaam                   Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg                                                                                       Orderdatum                19-03-2014
Projectnummer                 133091                                                                                                                Startdatum                19-03-2014
Rapportnummer                 11992662         - 2                                                                                                  Rapportagedatum 27-03-2014
Monster    Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001        E1114844                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
002        E1114841                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
003        E1114845                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
004        E1114846                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
005        E1114852                   18-03-2014                      18-03-2014                       ALC291
                                                                                                                                                                     Paraaf :
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992662 - 2 Blad 5 van 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992662 - 2 Blad 6 van 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992662 - 2 Blad 7 van 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992662 - 2 Blad 8 van 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 11992662 - 2 Blad 9 van 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Getoetste analyseresultaten en toet-
          singstabellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 4.1 Getoetste analyseresultaten en toet-
            singstabellen grond (standaard pak-
            ket)
            Aantal pagina's : 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.0, toetsingsdatum: 28-03-2014 - 09:31)
Projectnaam                                                         Hamseweg thv nr. 2 te Culemborg
Projectcode                                                         133091
Monsteromschrijving                                                 MM-grond-1
Monstersoort                                                        Asbestverdachte grond AS3000
Monster conclusie                                                   Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse                                              Eenheid             AR        BT       AT      AC   BC     BI AW     T    I RBK
droge stof                                           gew.-%-[%]            84,9 84.9                 --     --
gewicht artefacten                                          g               <1                       --
aard van de artefacten                                                  Geen                --
organische stof (gloeiverlies)                             %                 3,3 3.3                 --
KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um                                        % vd DS              12                       --
min. delen <63um                                           %                36     36                --     --
METALEN
barium+                                                  mg/kg            130 224            224            --               920  20
cadmium                                                  mg/kg              0,32 0.454       0,454      <=AW     -   0.6 6.8  13  0.2
                                                                                                               0.01
kobalt                                                   mg/kg               6,9 11.6        11,6       <=AW -       15 102 190    3
                                                                                                               0.02
koper                                                    mg/kg              31    46.2       46,2    *    WO 0.04    40  115 190   5
kwik                                                     mg/kg               0,2 0.245       0,245 *      WO 0.00   0.15  18  36 0.05
lood                                                     mg/kg              51    66.4       66,4    *    WO 0.03    50  290 530 10
molybdeen                                                mg/kg             <1,5   1.05         1,05     <=AW 0.00    1.5  96 190 1.5
nikkel                                                   mg/kg              21    33.4       33,4       <=AW -       35   68 100   4
                                                                                                               0.02
zink                                                     mg/kg            100     154        154     *    WO 0.02   140 430 720   20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                                mg/kg              0,02  0.02               --
fenantreen                                               mg/kg               1,4   1.4               --
antraceen                                                mg/kg              0,55  0.55               --
fluoranteen                                              mg/kg               4,2   4.2               --
benzo(a)antraceen                                        mg/kg               2,3   2.3               --
chryseen                                                 mg/kg               2,2   2.2               --
benzo(k)fluoranteen                                      mg/kg               1,3   1.3               --
benzo(a)pyreen                                           mg/kg               2,3   2.3               --
benzo(ghi)peryleen                                       mg/kg               1,4   1.4               --
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                   mg/kg               1,5   1.5               --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 BoToVa) mg/kg                               17,17   17.2       17,2    *     IN 0.41 1.5    21  40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                   ug/kg              <1    2.12               --
PCB 52                                                   ug/kg              <1    2.12               --
PCB 101                                                  ug/kg               4,3   13                --
PCB 118                                                  ug/kg               1,1  3.33               --
PCB 138                                                  ug/kg              10    30.3               --
PCB 153                                                  ug/kg              12    36.4               --
PCB 180                                                  ug/kg              10    30.3               --
som PCB (7) (0.7 BoToVa)                                 ug/kg             38,8   118        118     *     IN 0.10 0.02 0.51  1 0.0049
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                                        mg/kg              <5    10.6               --     --
fractie C12 - C22                                        mg/kg                7   21.2               --     --
fractie C22 - C30                                        mg/kg              38    115                --     --
fractie C30 - C40                                        mg/kg              37    112                --     --
totaal olie C10 - C40                                    mg/kg              80    242        242     *     IN 0.01 190 2595 5000  35
Monstercode                     Monsteromschrijving
11992673-002                    MM-grond-1 MM-grond sleuf (0-100)
Bodemtype                       humus : lutum
Monster 1                       3.3% : 12%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Legenda
Verklaring kolommen
AR     Resultaat op het analyserapport
BT     Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem)
BC     Toetsconclusie
AT     ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AW     Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T      Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I      Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis
BI     ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - Streef-/Achtergrondswaarde ) / (Interventiewaarde - Streef-
       /Achtergondswaarde)
Verklaring toetsingsoordelen
--     Geen toetsoordeel mogelijk
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+      De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten ten opzichte van de
       natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
       beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
NT>I Niet Toepasbaar of groter dan interventiewaarde
NT     Niet toepasbaar
IN     Industrie
WO     Wonen
>IW    Groter dan interventiewaarde
*      Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
       streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
**     Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
       interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
***    Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
Kleur informatie
Rood > Interventiewaarde (index waarde > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar, niet
       toepasbaar (> SW),
Oranje >= Tussenwaarde (index waarde ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde
Blauw >= Achtergrond waarde (index waarde < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Bodemnormering
          Aantal pagina's : 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                   BK Bodem
                                                                                              pagina 1 van 5
BIJLAGE 5          Overzicht (land)bodemnormen
Normwaarden voor grond en grondwater
Op 1 juli 2013 is de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni
2013) in de plaats van vorige versies van deze circulaire getreden. Op 1 juli 2008 is het Besluit bo-
demkwaliteit (Staatsblad 2007, 469) in werking getreden.
In de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 zijn voor grond en
grondwater de volgende normwaarden opgenomen: de interventiewaarden voor grond en de
streef- en interventiewaarden in grondwater.
In tabel 1 van Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247) zijn de volgen-
de normwaarden voor grond (standaardbodem) opgenomen: achtergrondwaarden (AW) en de
Maximale Waarden Wonen (WO) en Industrie (IND). Een toelichting op de Maximale Waarden is
opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk).
Interventiewaarde asbest en INEV’s
In bijlage 1 van de circulaire is ook de in de Beleidsbrief asbest (Tweede Kamer, 2004, 28 663 en 28
199, nr. 15) aangekondigde interventiewaarde voor asbest opgenomen.
Ook zijn de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) voor een aantal verontreini-
gende stoffen in grond en grondwater in de circulaire opgenomen. Het betreffen stoffen van de
tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:
1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te
      verwachten.
2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en
      in het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de hu-
      maantoxicologische effecten.
      De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:
      a. er dienen minimaal vier toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxono-
          mische groepen;
      b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;
      c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gege-
          vens voor het compartiment water zijn afgeleid;
      d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.
Indien aan een of meer van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kriti-
scher zijn dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief
niveau voor ernstige verontreiniging.
De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde.
Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor
wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd
gezag. Het bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen
te betrekken bij de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging.
Bodemfuncties en bodemfunctieklassen
Er zijn zeven bodemfuncties geclusterd tot drie bodemfunctieklassen. Voor elke bodemfunctieklasse
is één generieke norm afgeleid voor blijvende geschiktheid, op basis van het meest gevoelige sce-
nario binnen de bodemfunctieklasse. De indeling van de bodemfuncties in bodemfunctieklassen is
hieronder weergegeven. Tevens is de naam van de generieke norm voor blijvende geschiktheid
weergegeven.
                                                                      Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
                                                      Nader onderzoek asbest in grond | 133091 | 16 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                           BK Bodem
                                                                                                       pagina 2 van 5
indeling in bodemfunctieklassen en naam bodemnorm
  afgeleide generieke bodemnorm voor               bodemfuncties die één bodemfunctieklasse vormen
  blijvende geschiktheid (bovengrond)
  Achtergrondwaarden                                1. landbouw
  (klasse AW)                                       2. natuur
                                                    3. moestuinen-volkstuinen
  Maximale Waarde wonen (klasse WO)                 4. wonen met tuin
                                                    5. plaatsen waar kinderen spelen
                                                    6. groen met natuurwaarden
  Maximale Waarde industrie (klasse IND)            7. ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie
Tussenwaarde
In de NEN 5740 is het criterium voor nader bodemonderzoek, de zogenoemde tussenwaarde (T),
gedefinieerd als het gemiddelde van de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor
grond. Voor grondwater is de tussenwaarde gedefinieerd als het gemiddelde van streef- en inter-
ventiewaarden voor grondwater. Als een gehalte van een verontreinigende parameter in grond of
de concentratie in grondwater de tussenwaarde overschrijdt, behoort in beginsel nader onderzoek
(NO) te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.
Aanduiding van een overschrijding van de normwaarde
Grond
  > AW            gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan         licht verontreinigd
                 of gelijk aan de tussenwaarde
  > WO            gehalte groter dan de maximale waarde wonen
  > IND           gehalte groter dan de maximale waarde industrie
  >T              gehalte groter dan de tussenwaarde (AW + I) / 2) en            matig verontreinigd
                  kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
  >I              gehalte groter dan de interventiewaarde                        sterk verontreinigd
  > INEV          gehalte groter dan het indicatieve niveau voor ernstige        sterk verontreinigd
                 verontreiniging
Grondwater
  >S             concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan         licht verontreinigd
                of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd)
  >T             concentratie groter dan de tussenwaarde ( (S + I) / 2) en      matig verontreinigd
                kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig
                verontreinigd)
  >I             concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk            sterk verontreinigd
                verontreinigd)
  > INEV         concentratie groter dan het indicatieve niveau voor            sterk verontreinigd
                ernstige verontreiniging
Omrekening naar standaardbodem (Rbk bijlage G onderdeel III)
Interventiewaarden voor grond in de tabellen 1 en 2 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli
2013, de normwaarden in tabel 1 van bijlage B van de Rbk en lokale maximale waarden zijn bodem-
type-afhankelijk en gebaseerd op een standaardbodem met een lutumpercentage van 25% en een
organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de
gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De om-
rekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens ande-
re berekeningen (bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd.
Bij het standaardiseren wordt gebruikgemaakt van de gemeten percentages organische stof en
lutum. Hierbij is het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een
diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het drooggewicht.
                                                                            Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
                                                           Nader onderzoek asbest in grond | 133091 | 16 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                       BK Bodem
                                                                                                  pagina 3 van 5
De omrekening van gemeten gehalten in bodem naar een standaardbodem verloopt via de onder-
staande formule:
Hierin is:
G standaard                  Gestandaardiseerd gehalte
G gemeten                    Gemeten gehalte
A,B,C                        Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie tabel 3)
% lutum:                     Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen
                             met een diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale drooggewicht
                             van de bodem, oevergrond of baggerspecie. Voor thermisch gereinigde
                             grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering:
                             indien het lutumpercentage lager is dan 10%, wordt bij de omrekening
                             van de gemeten gehalten aan barium met een lutumpercentage van
                             10% gerekend.
% organische stof:           Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht.
                             Voor het percentage organisch stof is een minimum en maximum
                             waarde gedefinieerd. Voor het percentage lutum is een minimum
                             waarde gedefinieerd (zie tabel 4).
tabel 3: stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen (bijlage G III van de Rbk)
  Stof                                                                   A                  B                    C
   Antimoon1                                                             1                  0                     0
   Arseen                                                               15                0,4                   0,4
   Barium                                                               30                  5                     0
   Berylium                                                              8                0,9                     0
   Cadmium                                                             0,4              0,007                 0,021
   Chroom                                                               50                  2                     0
   Kobalt                                                                2               0,28                     0
   Koper                                                                15                0,6                   0,6
   Kwik                                                                0,2             0,0034              0,0017
   Lood                                                                 50                  1                     1
   Molybdeen1                                                            1                  0                     0
   Nikkel                                                               10                  1                     0
   Thallium1                                                             1                  0                     0
   Tin                                                                   4                0,6                     0
   Vanadium                                                             12                1,2                     0
   Zink                                                                 50                  3                   1,5
   Organische verbindingen                                               0                  0                     1
   Overige verbindingen                                                  1                  0                     0
 1 Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd.
                                                                            Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
                                                          Nader onderzoek asbest in grond | 133091 | 16 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                 BK Bodem
                                                                                            pagina 4 van 5
tabel 4: minimum en maximum waarde (bijlage G III van de Rbk)
   minimum en maximum waarde
   stofgroep                                  Min              Max
   Anorganische parameters (% lutum)          2                –
   Organische parameters (% org. stof)        2                30
   PAK (% humus)                              10               30
 - Geen maximum waarde.
Regels voor het vaststellen van een overschrijding van de normwaarden (Rbk bijlage G on-
derdeel IV)
Om het toetsen aan bodemnormen eenduidig en uniform te laten verlopen is in bijlage 1 (streef-
waarden en interventiewaarden bodemsanering) van de Circulaire bodemsanering voor de om-
gang met meetwaarden beneden de bepalingsgrens en het hanteren van de bodemtypecorrectie
rechtstreeks verwezen naar bijlage G onderdelen III en IV uit de Regeling bodemkwaliteit .
De normwaarden voor grond en grondwater, opgenomen in de tabel 1 van bijlage B van de Rbk en
in tabel 1 van bijlage 1 van Circulaire bodemsanering, kunnen lager zijn dan met de huidige tech-
nieken betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten.
De door het laboratorium aangeleverde gehalten zijn gemeten conform de afgestemde meetme-
thoden in AS3000.
Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van bijlage G onderdeel IV van
de Rbk, mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond en grondwater voldoet
aan de van toepassing zijnde normwaarden.
Indien de op het analysecertificaat weergegeven < rapportagegrens hoger ligt dan de in tabel 1
(van bijlage G onderdeel IV van de Rbk) vermelde rapportagegrenzen dan dient de desbetreffende
< rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan
de van toepassing zijnde waarden.
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder <-teken), wordt dit gehalte aan
de van toepassing zijnde waarde getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportage-
grens. Indien geen rapportagegrens is opgenomen in tabel 1 (van bijlage G onderdeel IV van de
Rbk ) dient het gemeten gehalte (met < teken) vermenigvuldigd te worden met 0,7.
Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde
worden voor de individuele componenten de gemeten gehalten < rapportagegrens vermenigvul-
digd met 0,7. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten
(zonder <-teken) zijn of geen rapportagegrens in tabel 1 (bijlage G onderdeel IV van de Rbk) is op-
genomen, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde
normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportage-
grens.
Indien alle individuele waarden als onderdeel van deze berekende waarde < minimale rapportage-
grens uit tabel 1 (bijlage G onderdeel IV van de Rbk) zijn, mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de
kwaliteit voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarden.
Voor grondwater heeft de onderzoeker de vrijheid, onderbouwd te concluderen dat het betreffen-
de monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bijvoor-
beeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen voor naftaleen in een licht verhoogde
concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde < rapportagegrens hebben. Voor die
overige PAK worden dan relatief hoge concentraties berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7),
waarvan kan worden onderbouwd dat die concentraties niet in het grondwater aanwezig zullen zijn
gezien de immobiliteit van de betreffende PAK-componenten.
                                                                    Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
                                                    Nader onderzoek asbest in grond | 133091 | 16 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                   BK Bodem
                                                                                              pagina 5 van 5
Toelichting op toetsing door BK Bodem
De NEN 5740 is de norm voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek. Voor de beoordeling
van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en grondwa-
termonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelge-
ving, inclusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van IenM.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bo-
demtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem.
Interventiewaarden voor grond in de tabellen 1 en 2 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli
2013, de normwaarden in tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) en lokale
maximale waarden zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op een standaardbodem met een
lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. De omrekening naar stan-
daardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen
(bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruikgemaakt
van de gemeten percentages organische stof en lutum. Hierbij is het percentage lutum het ge-
wichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het
drooggewicht. De gestandaardiseerde waarden worden, met inachtneming van de toetsingsregels,
getoetst aan de normwaarden.
BK Bodem maakt gebruik van een toetsprogramma dat door ALcontrol is gevalideerd aan de hand
van Bodem Toets en Validatie (BoToVa). BoToVa is een door het ministerie van IenM ingestelde ser-
vice voor het onafhankelijk toetsen aan bodemnormen. Hiermee kunnen de kwaliteit van (wa-
ter)bodem en de toepassingsmogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen worden beoor-
deeld, zie www.botova-service.nl.
                                                                     Hamseweg thv nummer 2 te Culemborg
                                                      Nader onderzoek asbest in grond | 133091 | 16 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Overzicht wet- en regelgeving bodem
          Aantal pagina's : 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6         Overzicht wet- en regelgeving bodem
Wetgeving
Wet bodembescherming
Waterwet
Wet inrichting landelijk gebied (investeringsbudget)
Besluiten en ministeriële regelingen
Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering
Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming
Besluit financiële bepalingen bodemsanering (inclusief subsidieregeling bedrijfsterreinen
Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005
Besluit uniforme saneringen (BUS)
Regeling uniforme saneringen
Besluit bodemkwaliteit
Regeling bodemkwaliteit
Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming
Regeling inrichting landelijk gebied (investeringsbudget)
Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006
Mandaat/delegatiebesluiten
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013.
Besluit mandaat, volmacht en machtiging artikel 75 lid 7 Wet bodembescherming, Staatscourant
2005, 159 Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen
Circulaires
Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007, Staatscourant 2007, 90 en
gerectificeerd Staatscourant 2007, 93
Toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen, Staatscourant 2008, 246
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013
Alle hierboven genoemde publicaties zijn verkrijgbaar via www.wetten.nl en www.overheid.nl.
Onderzoeksnormen
•    NEN 5707:2003: 'Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem' (mei 2003).
•    NEN 5897:2005 nl: 'Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en
     recyclinggranulaat' (december 2005).
•    NEN 5717:2009 ’Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij ver-
     kennend en nader onderzoek’.
•    NEN 5720:2009 ‘Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek
     - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie’.
•    NEN 5725:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij ver-
     kennend en nader onderzoek' (januari 2009).
•    NEN 5740:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemon-
     derzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond' (januari 2009).
Alle hierboven genoemde onderzoeksnormen zijn tegen betaling verkrijgbaar via www.nen.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Berekening asbestgehaltes
          Aantal pagina's : 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>tabel 7.1: gegevens aangetroffen asbestverdachte fragmenten en berekening concentratie asbest
 RE   Inspectie-      type               Traject      Gewicht           Soort          Percen-       Hecht-         Gewicht        ‘Gewogen’         Inspectie- Asbest
      sleuf           materiaal          (m –mv)      droge grond       asbest         tage          gebonden fragmenten           fragmenten        efficiency concentratie 
                                                      [kg]                            asbest        ja / nee       [g]            asbest [g]        [%]        [mg/kg ds]
                                                                                       [%]
 RE1   SL001           plaat             0,0 – 0,5    976 kg            chrysotiel     12,5          ja              180           180                100       184
                                                      (3,0 x 0,5 m)
 RE1   SL001           Plaat             0,5 – 1,0    651kg             Chrysotiel     12,5           ja             110            110               100        169
                                                      (2,0 x 0,5 m)
 RE1   SL002           Plaat             0,0 – 0,5    964 kg            Chrysotiel     12,5           ja             190            190               100        197
                                                      (3,0 x 0,5 m)
 RE1   SL002           Plaat             0,5 – 1,0    642 kg            Chrysotiel     12,5           ja             250            250               100        389
                                                      (2,0 x 0,5 m)
 RE1   SL003           plaat             0,0 – 0,5    966 kg            Chrysotiel     12,5           ja             15,5           47                100       49
                                                      (3,0 x 0,5 m)     crocidoliet    3,5
        lengte graafgat x breedte graafgat x diepte onderzochte laag x percentage droge stof x dichtheid grond (= 1.700 kg/m3)
        correctiefactor inspectie-efficiency x gewogen concentratie asbest x omrekenfactor gram naar milligram gedeeld door het gewicht droge grond
tabel 7.2: analyseresultaten van de grondmonsters
 RE         Monstercode         inspectiesleuf      Traject       Fractie [mm]                     Gewicht       Hechtge-       Soort asbest      Gemeten asbest-      Gewogen asbest-
                                                    (m –mv)                                        [kg droge     bonden                           concentratie         concentratie
                                                                  Aangetoond        Onderzocht     grond]                                         [mg/kg ds]           [mg/kg ds]
  RE1        SL001-1             SL001               0,0 – 0,5     16-32            0,5 - >16       8,436         ja            chrysotiel         81                   81
  RE1       SL002-2              SL002               0,5 – 1,0     -                0,5 - >16       8,522         -             -                  -                    -
  RE1       SL002-3              SL002               1,0 – 1,5     -                0,5 - >16       8,472         -             -                  -                    -
  RE1       SL003-1              SL003               0,5 – 1,0     4-8              0,5 - >16       20,632        ja            chrysotiel         3,4                  3,4
  RE1       SL004-1              SL004               0,0 – 0,5     -                0,5 -> 16       9,346         -             -                  -                    -
nvt      niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>