<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RVS-zwembad Culemborg
Rapportage t.a.v. corrosie en ventilatie
Managementsamenvatting



Opdrachtgever: Stichting Zwembad Culemborg
Referentie:      COPA220313-00-R01
Revisie:         1.0
Datum:           07 april 2023




                                  Iv-Consult b.v.
                         Ingenieursbureau met Passie voor Techniek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Titel document:                                        Managementsamenvatting rapportage onderzoek corrosie en ventilatie
                                                       RVS Zwembad de Waterlinie Culemborg
Ondertitel document:                                   Corrosie en ventilatie
Referentie:                                            COPA220313-00-R01
Revisie:                                               1.0
Datum:                                                 07 april 2023
Opdrachtgever:                                         Stichting Zwembad Culemborg
Projectnummer opdrachtgever:
Project:                                               COPA220313 RVS-zwembad Culemborg



Opgesteld door:                 Philip van Gils                                               Paraaf:
Gecontroleerd door:             Wouter Visser                                                 Paraaf:
Goedgekeurd door:               Wouter Visser                                                 Paraaf:




       © Iv-Consult b.v., Alle rechten voorbehouden, Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of   2/6
       openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande

       schriftelijke toestemming van Iv-Consult b.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Managementsamenvatting

1.1.         Inleiding
Stichting Zwembad Culemborg (SZC) heeft Iv-Consult benaderd met het verzoek om een onderzoek te
verrichten naar de aangetroffen corrosie op de RVS badwand van het zwembad de Waterlinie te Culemborg.
In 2015 is gestart met de bouw van zwembad de Waterlinie, het zwembad is opgeleverd en geopend in
januari 2016, SZC is eigenaar en draagt de verantwoording voor het zwembad.

Het zwembad is tot september 2019 beheerd door SZC waarna het beheer is overgegaan naar een
professionele Beheerder van sportaccommodaties. De Beheerder heeft geadviseerd om enkele
aanpassingen te laten verrichten ten aanzien van de ventilatie in de technische ruimte. In maart 2022 heeft
de Beheerder aangegeven “dat er sprake is van ernstige roestvorming in de machinekamer in of aan de
stalen onderdelen van het zwembad en dat het probleem er al is sinds de start van het zwembad.”

Iv-Consult heeft een onderzoek verricht naar de oorzaken en maatregelen van de geconstateerde gebreken
om met de resultaten van dit onderzoek, toekomstige te nemen maatregelen te kunnen treffen. Deze
voorliggende managementsamenvatting geeft op hoofdlijnen de resultaten weer. De eindrapportage volgt in
een later stadium in afstemming met SZC

1.2.         Aanpak
Iv-Consult heeft een gericht onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van corrosie van de RVS badwand
d.m.v.(i) een schouw in de technische ruimte, (ii) een beoordeling van de aangebrachte ventilatie (iii) de
schakelkasten evenals (iv) een documentstudie om de situatie in het zwembad te vergelijken met de eisen in
de aangeleverde documenten. In aanvulling op de vraag van SZC is een (v) materiaalidentificatie onderzoek
uitgevoerd om te constateren of er in overeenstemming met het vigerende bouwbesluit niet resistent RVS
aanwezig is in de constructie van de RVS badwand. Daarnaast is beoordeeld of de RVS badwand voldoet
aan de van toepassing zijnde normen.

1.3.         Bevindingen

1.3.1.     Algemeen
Naar aanleiding van de vraagstelling is de situatie ter plaatse beoordeeld en zijn de hieronder beschreven
componenten geïnspecteerd. Opgemerkt wordt dat naast de onderstaande beschrijvingen diverse lekkages
in het vuilwatersysteem van het zwembad zijn aangetroffen en dat door de gaten van de opslag van de
zwembadlijnen zwembadwater wordt meegevoerd in de opslagbakken van de zwembadlijnen. Door de
aanwezige gaten staat de technische ruimte in directe verbinding met het zwembad.




Revisie: 0                                                                                                3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.3.2.    RVS
Tijdens de schouw heeft Iv-Consult roestvorming geconstateerd op de RVS badwanden en heeft een door
Iv-Consult ingehuurde specialist (Element) niet resistent RVS aangetroffen in de constructie van de RVS
badwand. Het gaat hierbij om de bevestigingsmiddelen en de ondersteuningen van de panelen. Uit
macroscopisch onderzoek van een zestal uitgewisselde bevestigingsmiddelen is ook spanningscorrosie
geconstateerd. De aanwezigheid van niet resistent RVS is conform artikel 5.12 van het huidige bouwbesluit
niet toegestaan.

1.3.3.   Ventilatie
Aan de hand van de technische omschrijving en de tekeningen van de ventilatie-installatie is tijdens de
schouw vastgesteld dat de installaties zijn aangebracht in overeenstemming met de tekeningen.
Voorafgaand aan de bouw is besloten om een in het bestek voorgeschreven ventilatierooster in een deur
van de technische ruimte te verplaatsen naar een wand. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de werking van
de voorgeschreven installatie.

Naar aanleiding van inspectierapporten en geconstateerde roestvorming in 2017 en 2018, is in 2019 een
aanvullende ventilatie bestaande uit 3 buisventilatoren aangebracht om de lucht in beweging te brengen. Om
extra lucht af te zuigen is in aanvulling op de buisventilatoren een extra afzuigbox geplaatst. Lucht wordt nu
rondgezogen en afgevoerd. Door deze aanpassing wordt onvoldoende verse buitenlucht toegevoerd en door
kieren en gaten ongecontroleerd uit de omliggende (zwembad) omgeving aangezogen.

1.3.4.   Schakelkasten
Een inspectie op de aanwezige schakelkasten laat geen overmatige slijtage zien in tegenstelling tot de
beoordeling van de kasten door de installateur van de zwembadinstallatie.

1.4.         Beoordeling van de situatie.
Het onderzoek is uitgevoerd om de roestvorming in de technische ruimte te verklaren, de grondoorzaak van
het probleem vast te stellen evenals het aangeven van een oplossingsrichting.

De corrosievorming en met name de aangetroffen spanningscorrosie worden veroorzaakt door een klimaat
met een hoge luchtvochtigheid, hoge temperatuur en de aanwezigheid van chloorionen (zwembadwater) in
de lucht. Daarnaast ontstaat spanningscorrosie als gevolg van de combinatie van een hoge temperatuur en
de intreding van chloorionen in het niet resistent RVS.

De aangetroffen situatie is ontstaan doordat bij de keuze voor de gebruikte materialen in het ontwerp, geen
integrale beoordeling van de situatie in de technische ruimte heeft plaatsgevonden. Dit had voorkomen
kunnen worden door een keuze te maken voor resistent RVS en/of het klimaat aan te passen. Een
klimaataanpassing kan worden gerealiseerd door een adequate luchtbehandelingsinstallatie zodat de
temperatuur, luchtvochtigheid en de hoeveelheid chloorionen in de lucht worden gereduceerd. De huidige
voorziening voldoet hier niet.




Revisie: 0                                                                                                 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Op basis van een documentstudie is onderzocht waarom een integrale aanpak niet heeft plaatsgevonden.
De onderzoeksresultaten geven nog geen sluitend antwoord op hoe de situatie is ontstaan. Om hier een
beter inzicht te krijgen wordt de huidige rapportage met een aantal vragen voorgelegd aan de betrokken
uitvoerende partijen met het verzoek de vragen te beantwoorden.

1.5.         Oplossingsrichting
De aangetroffen spanningscorrosie in de bevestigingsmiddelen beperkt zich tot de schroefdraad en de
koppen van de bouten en is nog niet waargenomen in de boutstelen. Voorlopig wordt de huidige situatie
door Iv-Consult als voldoende veilig beschouwd maar binnen 6 maanden dienen maatregelen gedefinieerd
te worden en met voldoende regelmaat moet geïnspecteerd worden.

In overleg met de omgevingsdienst zal een oplossing moeten worden besproken. De oplossing kan worden
gevonden in (i) het vervangen van niet resistent RVS, (ii) en het verbeteren van het klimaat door een
aanvullende luchtbehandelingsinstallatie, (iii) en het oplossen van lekkages en (iv) en het voorkomen van
intreden van zwembadwater in de atmosfeer van de technische ruimte door het dichtzetten van
vloeropeningen en bakken van de zwembadlijnen.

1.6.         Kosten
De maatregelen zullen kosten met zich meebrengen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de
mogelijkheden en verplichtingen, die in overleg met de omgevingsdienst dienen te worden bepaald. Naast
kosten voor verbeteringen, vervangingen en reparaties zal mogelijk ook een toeslag voor monitoring en
onderhoud op het onderhoudsbudget nodig zijn. Bovenstaand proces dient te doorlopen zijn vooraleer een
voldoende nauwkeurige inschatting van de kosten kan worden afgegeven. In de onderstaande tabel is een
eerste raming terug te vinden

Omgevingsdienst                                    €       10.000   Overlegkosten
Luchtmetingen                                      €        6.000   Toetsing hoeveelheid chloriden
Aanvullend onderzoek en herstelplan                €       35.000   Berekeningen en PvA
Aanvullend onderzoek niet resistent RVS            €       15.000   Alloceren alle niet resistent RVS
Verwijderen en vervangen niet resistent RVS        €      110.000   Moerbouten en steunen
Verbeteren klimaat in de technische ruimte         €      100.000   Nieuwe installatie
Dichte opslag zwembadlijnen                        €        8.000   Dichtmaken bakken
Afdichten lekkages                                 €        6.000   Vuilwatergoten
Schoonmaken RVS wand en technische ruimte          €       15.000
Opstellen integraal inspectieplan                  €       20.000
Reservering meerjaren onderhoud en inspecties                       € 10.000/jaar
                                                   €      325.000

Aanpassingen RVS zwembadinstallaties               €        25.000 Nog te onderzoeken
Vervanging schakelkasten                           €        95.000 Nog te onderzoeken

Voorlopige raming excl btw                         €      445.000




Revisie: 0                                                                                               5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.7.         Verantwoordelijkheid
Op basis van de eerste resultaten van de documentstudie kan niet worden uitgesloten dat ook op basis van
de destijds geldende normen sprake is geweest van fouten in het bouwproces. Of dat kan leiden tot
aansprakelijkstelling van de betrokken partijen, dient na afronding van de rapportage, in juridische zin te
worden beoordeeld.




                          No 29-4, Jalan SP 2/1
                      Taman Serdang Perdana -
                                     Seksyen 2                                             Iv-Consult b.v.
                        43300 Seri Kembangan,                 P.J. Oudweg 4                  Noordhoek 37
                                       Selangor              1314 CH Almere           3351 LD Papendrecht
                                        Maleisië                   Nederland                    Nederland


                                                                                         www.iv-consult.nl
                                                                                 Telefoon +31 88 943 3100
                                                                                             Postbus 1155
                                                                                     3350 CD Papendrecht




Revisie: 0                                                                                               6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>