<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Project
Zwembad De Waterlinie


Betreft
Verbeteradvies




Projectnummer
23EPAU03-00




Opdrachtgever
Stichting Zwembad Culemborg




Versie
definitief




Datum
4-4-2023




Adviseur
H. Noblesse
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




 PROJECT:                                        Zwembad De Waterlinie




 BETREFT:                                        Verbeteradvies




 PROJECTNUMMER:                                  23EPAU03-00




 OPDRACHTGEVER:                                  Stichting Zwembad Culemborg




 ADVISEUR:                                       Bremen Bouwadviseurs
                                                 Parallelweg 2B
                                                 Postbus 528
                                                 6400 AM Heerlen
                                                 045-571 39 39




 AUTEUR:                                         H. Noblesse




 VERSIE:                                         1




 STATUS:                                         definitief




 DATUM:                                          4-4-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                                                    Blz.
1         Inleiding ................................................................................................................................... 4

    1.1   Opdracht en doelstelling.............................................................................................................. 4

    1.2   Ambitieniveau............................................................................................................................ 4

    1.3   ECONOMISCHE GEGEVENS .......................................................................................................... 4

     1.3.1         Rekenmethode energielabels................................................................................................ 6

     1.3.2         Rekenmethode terugverdientijden ........................................................................................ 6

2         Beschrijving van het gebouw ....................................................................................................... 7

    2.1   Algemene gegevens ................................................................................................................... 7

    2.2   Gebouwinstallaties ..................................................................................................................... 7

     2.2.1         Verwarming ....................................................................................................................... 7

     2.2.2         Warmtapwater ................................................................................................................... 8

     2.2.3         Koeling.............................................................................................................................. 9

     2.2.4         Ventilatievoorzieningen ....................................................................................................... 9

     2.2.5         Bevochtiging .................................................................................................................... 10

     2.2.6         Verlichting ....................................................................................................................... 10

     2.2.7         Zonne-energie ................................................................................................................. 11

    2.3   Bouwkundige constructies ......................................................................................................... 12

3         Erkende maatregelen................................................................................................................ 14

4         Conclusies en aanbevelingen ..................................................................................................... 15

5         Overige mogelijkheden / opties .................................................................................................. 21

    5.1   1)
               Aansluiting op warmtenet lokaal Thermo Bello*) net ................................................................. 21

    5.2   2)
               Hoog temperatuur warmtepomp in combinatie met met PVT panelen .......................................... 23

    5.3   3)
               Energiemonitoring ................................................................................................................. 23

    5.4   Resume overige mogelijkheden / opties ...................................................................................... 24




Datum:                  4-4-2023
Projectnummer:          23EPAU03-00
Blad:                   3 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




1       INLEIDING


1.1      OPDRACHT EN DOELSTELLING
In opdracht van Stichting Zwembad Culemborg is een energielabel en verbeteradvies gemaakt voor
Zwembad De Waterlinie Culemborg.


Zwembad De Waterlinie




Door middel van dit advies is gekeken naar mogelijke realistische verbeteringen zowel bouwkundig als
installatietechnisch en/of combinaties hiervan.


1.2      AMBITIENIVEAU
Verbetering van het energielabel inclusief maatregelen om inzicht te verkrijgen in de benodigde investeringen
en terugverdientijden hiervoor. In hoofdstuk 3 zijn hiervoor diverse maatregelen en combinaties daarvan
inzichtelijk gemaakt.


1.3      ECONOMISCHE GEGEVENS
Gasprijs per m3                    €1.40,-
kWh prijs elektriciteit            €0.40,-
Huidig gasverbruik                 74.313m3
Huidig elektriciteitsverbruik      219.623kWh
Verbruiken volgens online opgave Engie voor onderstaande meters
871687110002739224, Electra
871687140023674938, Gas
kWh en m3 prijzen volgens opgave van Optisport


Voor het verbeteradvies zijn de gegevens gebruikt van het energielabel. Het gebouw heeft een energielabel A+.
Hierbij staat een A+++++ label voor een zeer energiezuinig gebouw en een G-label voor een zeer onzuinig
gebouw.




Datum:             4-4-2023
Projectnummer:     23EPAU03-00
Blad:              4 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Verbruiken gas elektriciteit en CO2 uitstoot 2022




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            5 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




1.3.1    Rekenmethode energielabels
Energielabel is opgesteld volgens de laatste rekenmethode die per 1 januari 2021 van toepassing is en is
gebaseerd op ISSO 75.1 en de NTA8800. De berekening is uitgevoerd met een geaccrediteerd software
programma van VABI.


1.3.2    Rekenmethode terugverdientijden
Maatwerkadviezen volgens de NTA 8800 zijn momenteel nog niet mogelijk, de terugverdientijden zijn op basis
van de oude rekensystematiek (NEN 7120, ISSO 75.2) berekend die hiervoor nog steeds van toepassing is!
De labelverbeteringen zijn volgens de nieuwe systematiek berekend.




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            6 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




2       BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW


In dit hoofdstuk worden de technische gegevens beschreven van het gebouw met betrekking tot de gebouw
gebonden installaties.


2.1      ALGEMENE GEGEVENS
Het energie-advies heeft betrekking op het gebouw met onderstaande gegevens:


Tabel 2.1: Algemene gegevens van het gebouw
 Adres               Multatulilaan 5, 4103NM Culemborg
 Bouwjaar            2016
 Inspectiedatum      18 januari 2023


2.2      GEBOUWINSTALLATIES


2.2.1     Verwarming
Ten behoeve van de warmteopwekking is voorzien in 3 stuks gasgestookte HR107 verwarmingsketels die zijn
opgesteld in de technische ruimte op begane grond niveau
Fabricaat:        Viessmann
Type:             B2HA-150
Nom. verm.:       136kW (1x)


Fabricaat:        Remeha
Type:             Quinta Pro 115
Nom verm.:        107kW (2x)


In totaal is er 350kW aan vermogen opgesteld.




Cv ketels




Datum:            4-4-2023
Projectnummer:    23EPAU03-00
Blad:             7 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Principe opstelling cv ketels


Warmteafgifte in het gebouw door middel van radiatoren in de ruimten van de gezondheidszorgfunctie.
Horeca gedeelte en vergaderruimten zijn voorzien van vloerverwarming.
De zwembadruimte wordt verwarmd door middel van lucht via de luchtbehandelingskast opgesteld in de
technische ruimte van de omloop.


2.2.2    Warmtapwater
Ten behoeve van het warmtapwater is voorzien in een indirect gestookte boiler fabricaat Viessmann met een
inhoud van 750 liter, hiermee worden de douches in het zwembad voorzien van warmtapwater.




Indirect gestookte boiler




Datum:            4-4-2023
Projectnummer:    23EPAU03-00
Blad:             8 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




2.2.3     Koeling
De vergaderruimte is voorzien van een airco unit aan het plafond. Ook de serverruimte is voorzien van een
klein airco split systeem. In de fitness ruimte van de gezondheidszorg is ook een plafondairco unit voorzien.




Plafondunit fitnessruimte


2.2.4     Ventilatievoorzieningen
Het gebouw heeft diverse ventilatiesystemen:
      -   Gezondheidszorg
      -   Zwembad
      -   Horeca
      -   Vergaderruimte


Gezondheidszorg
Ruimte wordt geventileerd door middel van afzuiging, verse lucht wordt beperkt toegevoerd via dauerluftung


Zwembad
Het zwembad, kleedruimten en douches worden geventileerd door middel van een luchtbehandelingskast
opgesteld in de omloop van het zwembad. De LBK is voorzien van warmterugwinning door middel van een
kruisstroomwisselaar.
Fabricaat:          Rosenberg
Type:               Liberty 1530
Cap/:               18.000m3/h




LBK
Datum:              4-4-2023
Projectnummer:      23EPAU03-00
Blad:               9 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Horeca
Horeca is voorzien van een eigen luchtbehandelingskast opgesteld in de ruimte boven de keuken.
Fabricaat:       Inatherm
Type:            VEX 240 1EB2
Cap.:            ca. 1700m3/h




LBK horeca ruimten


Vergaderruimte
Horeca is voorzien van een eigen kleine luchtbehandelingsunit met warmteterugwinning.
Fabricaat:       Zhender
Type:            WHR930RF
Cap.:            ca. 300m3/h




2.2.5    Bevochtiging
In het gebouw geen bevochtigingsinstallatie voorzien.


2.2.6    Verlichting
De verlichting in het gebouw is nagenoeg geheel uitgevoerd in LED verlichting. Een enkele ruimte is voorzien
van aanwezigheidsdetectie.




Datum:            4-4-2023
Projectnummer:    23EPAU03-00
Blad:             10 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Verlichting Horeca                               Verlichting zwembad




Toegepaste verlichtingsarmaturen


2.2.7    Zonne-energie
Het gebouw is niet voor in zonne-energie.




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            11 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




2.3      BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES


Het gebouw is zeer goed geisoleerd en voldoet volledig aan de huidige maatstaven.


Buitenmuur 350mm isolatie




Dak 200mm isolatie




Vloer 120mm isolatie




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            12 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Tabel 2.2: Rc-waarden constructies
De volgende constructies zijn aangehouden met de desbetreffende isolatiewaarden.
 Constructie                     Invoer          Isolatiedikte of bouwjaar         Rc-waarde m2K/W
 Bm1 Buitenmuur                  geisoleerd      350mm isolatie                    8.14
 Vl1 Vloer                       geisoleerd      120mm isolatie                    2.82
 Vl2 Vloer overstek              geisoleerd      250mm isolatie                    5.71
 Dk1 Dak plat                    geisoleerd      200mm isolatie                    4.66
 Pl1/Dk Plafond aan zolder       bouwjaar        2016                              6.00
 bm1 binnenmuur                  bouwjaar        2016                              4.50


Tabel 2.3: U-waarden constructies
 Constructie                  Invoer                    g-factor                   U-waarde W/m2K
 Gl1 aluminium, triple        beslisschema              0,50                       1.60
 Bd1 buitendeur               bouwjaar                                             3.40
 bd1 binnendeur               bouwjaar                                             3.40




Datum:            4-4-2023
Projectnummer:    23EPAU03-00
Blad:             13 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




3       ERKENDE MAATREGELEN


De EML maatregelen worden op dit moment geactualiseerd door RvO.


In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.
Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan.


BRON:
www.rvo.nl


In deze rapportage wordt niet verder ingegaan op de EML.




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            14 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




4       CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


Het gebouw is uit 2016 en is zeer goed geisoleerd en voldoet volledig aan alle eisen om tot een goed
energielabel te komen. Het gehele gebouw is voorzien van LED verlichting en de luchtbehandeling is voorzien
van warmteterugwinning. In principe is het gebouw prima in orde.


Energielabel van het gebouw komt uit op een A+
Bouwkundig zijn er geen mogelijkheden om het gebouw te verbeteren omdat het al voldoet aan alle
maatstaven.


Installatietechnisch zijn er enkele mogelijkheden voor verbeteringen. Bij de verbeteringen is er geen rekening
gehouden met de zwembadinstallaties omdat dit een procesmatige installatie is en deze niet in de
rekensystematiek verwerkt kan worden!


          Verbeteropties:
    -     Zonnepanelen;
    -     Boilersysteem d.m.v. warmtepomp;
    -     Warmtepompsysteem voor luchtbehandelingskast zwembad en horeca;
    -     Warmtepomp voor vloerverwarming horeca;
    -     Warmtepomp voor vloerverwarming kantoor/vergaderruimte;
    -     Warmtepomp / Splitsysteem voor gezondheidszorg begane grond.
    Bovenstaande warmtepompen zijn op zich zelf staande systemen en werken alle afzonderlijk.


    Aanbevelingen en verdere opties, zie hoofdstuk 5:

    -     Aansluiting op een warmtenet 1)

    -     Hybride systeem met warmtepompen en PVT panelen 2)

    -     Energiemonitoring 3)


Verbetering verlichting is niet nodig omdat er al zeer zuinige LED armaturen zijn toegepast.


Maatregelen ter verbetering:


Maatregel 1:]
250m2 zonnepanelen (113 stuks).
Panelen 450Wp, fabrikaat JA solar, type JAM72520-450/MR inclusief optimizers en omvormers.


Maatregel 2:
500m2 zonnepanelen (226 stuks).
Panelen 450Wp, fabrikaat JA solar, type JAM72520-450/MR inclusief optimizers en omvormers.




Datum:            4-4-2023
Projectnummer:    23EPAU03-00
Blad:             15 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Afmeting zonnepaneel




Maatregel 3:
Warmtepompboiler d.m.v. een compleet nieuwe installatie met warmtepomp en voorraadvaten. De huidige
installatie wordt dan volledig gedemonteerd en worden er nieuwe vaten voorzien en een warmtewisselaar. De
warmtepomp dient buiten op een nader te bepalen plaats te worden voorzien. De Warmtepomp heeft een
afmeting van lxbxh van ca. 2.00x1.0x1.70 meter en een gewicht van 1000kg.


Onderstaand het principe van de installatie en afbeelding warmtepomp




Maatregel 4:
De luchtbehanelingskast van het zwembad en van het horeca gedeelte zijn aangesloten op de huidige
verwarming door middel van de cv ketels. Dit kan gewijzigd worden door toepassen van een lucht-water
warmtepomp met toebehoren. De verwarmingsbatterijen in de luchtbehandelingskasten dienen hiervoor
aangepast te worden en dient er een buffervat van ca. 500 liter geplaatst te worden. De warmtepomp dient
buiten op een nader te bepalen plaats te worden voorzien. De warmtepomp heeft een afmeting van lxbxh
4.11x2.20x2.15 meter en heeft een gewicht van 2500kg.

Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            16 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Warmtepomp LBK’s




Maatregel 5 en 6:
Het horeca gedeelte en kantoor/vergaderruimte is voorzien van vloerverwarming aangesloten op de huidige
verwarmingsketels. Vloerverwarming is uitermate geschikt voor aansluiting op een warmtepompsysteem.
Dit kan met een kleinschalige voorziening worden gerealiseerd.


Maatregel 7:
In het gezondheidscentrum op begane grond is voorzien in een split / airco systeem dan kan verwarmen en
koelen, in de afzonderlijke ruimten zijn kleine radiatoren voorzien. Deze radiatoren kunnen vervangen worden
door kleine splitsystemen dien kunnen verwarmen en koelen, hierdoor kan het gezondheidscentrum dan
worden afgekoppeld van de cv installatie.


Multi splitsysteem met één buitenunit en meerdere binnenunits




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            17 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Tabel 1: Overzicht van de diverse maatregelen, labelverbeteringen volgens rekensystematiek NTA 8800
geldend vanaf 2021


                                                  Label*       EP1          EP2            EP3    kosten
 Maatregel                                                   [kWh/m2]     [kWh/m2]         [%]     [€]
 Basis                                             A+         55.75         142.71          0        -
 Variant 1 maatregel 1                             A++        55.75         110.02         22.9   50.000
 250m2 zonnepanelen
 Variant 2 maatregel 2                            A+++        55.75          77.34         45.8   100.000
 500m2 zonnepanelen
 Variant 3 maatregel 3                              A+        55.75         140.95         2.7    70.000
 warmtepomp boiler
 Variant 4 maatregel 4, 5, 6,7                     A++         55.7         101.38         30.7   55.000
 warmtepomp lbk, vloerverwarming ,
 splitsysteem fysiotherapie
 Variant 5                                        A++++       55.75          36.71         75.2   295.000
 maatregel 2 t/m 7
vv = vloerverwarming
*) nieuw label t.o.v. berekende basis label
EP1 = energiebehoefte kWh/m2
EP2 = primair fossiel energieverbruik kWh/m2
EP3 = % hernieuwbare energie



Tabel 2: Overzicht van de diverse maatregelen met investering, NCW, TVT, energiebesparing, CO2 reductie
volgens rekensystematiek tot 2021

                                                                                     Energie-     CO2-
                                               Investering   NCW          TVT        besparing    reductie
 Maatregelpakket                               [€]           [€]          [jaar]     [€/jaar]     [%/jaar]
 Variant 1 250m2 zonnepanelen                      50.000     352.692       2,5         24.481      16,9
 Variant 2 500m2 zonnepanelen                     100.000     705.384       2,5         48.962      33,8
 Variant 3 warmtepomp boiler                       70.000      42.504      12,5           932        -2,6
 Variant 4 warmtepomp voor LBK's                   80.000      43.407      13.0          3.789       0,7
 Variant     5   warmtepomp     voor               25.000     107.033       5,5          3.850       0,2
 vloerverwarming horeca
 Variant     6   warmtepomp     voor              15.000      115.803      4.0         3.850         0,2
 vloerverwarming vergaderruimte
 Variant 7 warmtepomp / splitsysteem              15.000      188.574      2,5         7.453         2,1
 gezondheidszorg
 Variant 8 500m2 zonnepanelen en                 295.000      1.073.745    5.0         64.986       34,3
 alle overige maatregelen

Alle bedragen in dit verbeteradvies zijn exclusief btw en aan de bedragen kunnen geen rechten worden
ontleend.




Datum:              4-4-2023
Projectnummer:      23EPAU03-00
Blad:               18 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




ADVIES:
Het gebouw en installaties zijn nog relatief nieuw en de installaties functioneren nog goed. Bij vervanging van
cv ketels, warmtapwatersysteem, luchtbehandeling is het te overwegen om over te stappen op energiezuinige,
gasloze bronnen.


Zonnepanelen zijn voor verbetering van het energielabel een goede oplossing en zijn op korte termijn
terugverdiend en de energiebesparing per jaar is fors en bijna 50% van de energie bestaat dan uit
hernieuwbare energie. Het toenmalig ingenieursbureau WSP heeft aangegeven dat zowel de houten dakplaten
als de stalen HEB900 portalen het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen zonder aanvullende
voorzieningen te treffen. Als t.z.t. het definitieve legplan bekend is wil de constructeur nog een controle doen
hierop. Ook dient er na het plaatsen van de zonnepanelen het afschot van het dak te ingemeten te worden om
te kijken of er geen gevaar voor wateraccumulatie ontstaat.


Indicatie 250m2 zonnepanelen




Datum:             4-4-2023
Projectnummer:     23EPAU03-00
Blad:              19 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




Indicatie 500m2 zonnepanelen




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            20 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




5       OVERIGE MOGELIJKHEDEN / OPTIES


5.1      1)
              AANSLUITING OP WARMTENET LOKAAL THERMO BELLO*) NET
Tijdens een overleg met Thermobello is komen vast te staan dat er voldoende capaciteit in dit warmtenet
beschikbaar is. Het warmtenet ligt in de nabijheid van het zwembad. Met betrekking tot warmtevraag is er een
voorbehoud ten aanzien van de inpasbaarheid. Het aanleggen van de aanvoer en retourleiding kost ca. €
1.000,- per meter, bij een afstand van ca. 80 meter (2x 40 m.) totaal zou dit € 80.000,- bedragen. Het
warmtenet is een laagtemperatuurnet en Thermo Bello wil de temperatuur (stooklijn) liever niet verhogen
alleen ten behoeve van het zwembad. Om hogere temperaturen te creëren kan er een boosterwarmtepomp
worden voorzien onder tussenplaatsing van een warmtewisselaar zodat er een scheiding is tussen binnen en
buiteninstallatie. De investering in een boosterwarmtepomp bedraagt ca. € 65.000,-. Subsidie op deze
warmtepomp bedraagt momenteel € 45.000,-. Om een en ander te installeren en aan te passen te rekenen op
ca. € 75.000,-. Met een investering van € 175.000,- (met subsidie, zonder subsidie € 220.000,-) kan het
zwembad dan geheel gasloos worden gemaakt.


De boosterwarmtepomp heeft een afmeting van l x b x h 2830 x 872 x 1900, de warmtepomp kan wellicht
worden opgesteld in de omloop of in een van de technische ruimten of zal er een nieuwe voorziening voor
moeten worden gerealiseerd. Verdere detailenginering over dit systeem dient verder uitsluitsel te geven.




                                  Boosterwarmtepomp




Datum:              4-4-2023
Projectnummer:      23EPAU03-00
Blad:               21 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




                                      Principe warmtenet (Bron Thermo Bello)


         *) Thermo Bello is een wijkenergiebedrijf dat in eigendom is van bewoners in de wijk EVA-Lanxmeer.
         Uitgebreide informatie is te vinden op www.thermobello.nl


         Het verbruikstarief is € 65,- per GJ.
         1 GJ komt neer op ca. 31.6m3 aardgas


         Diverse zaken hieromtrent zullen verder onderzocht moeten worden zoals:
         – aangeboden capaciteit;
         – inpasbaarheid warmtevraag;
         – temperatuurtrajecten;
         – systeemdruk;
         – mogelijke stooklijnen;
         – integratie bestaand regelsysteem;
         – Bouwkundig ruimtebeslag;
         – Benodigde elektrische aansluitingen
         – Geluid.
         – Trillingen.




Datum:               4-4-2023
Projectnummer:       23EPAU03-00
Blad:                22 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




5.2      2)
              HOOG TEMPERATUUR WARMTEPOMP IN COMBINATIE MET MET PVT PANELEN
Dit systeem kan een alternatief zijn voor de aansluiting op het warmte net. Groot voordeel van een PVT
systeem is dat er geen (bodem)bron hoeft gerealiseerd te worden en dat er geen buitenunits opgesteld hoeven
worden zoals bij een lucht/water warmtepomp. De voorkant van een PVT paneel bestaat uit een zonnepaneel
en aan de achterzijde bevindt zich een thermische wisselaar die zorgt voor de bronenergie voor de PVT
warmtepomp. Het PVT paneel onttrekt energie uit de buitenlucht, zonlicht en daglicht. Door de thermische
wisselaar stroomt koelvloeistof of een mengsel van water en glycol. De warmtepomp zorgt voor verdere
opwarming van het gebouw door aansluiting op het distributiesysteem dat hiervoor aangepast moet worden in
verband met lagere temperaturen. Deze systemen werken tot buitentemperaturen tot ca -10° C.




                                                         PVT paneel


Kostenonderzoek levert volgende indicatie:
Voor ca.350 kW warmtepompvermogen op basis van hoge temperatuur (HT) zijn ca. 390 PVT panelen benodigd
met een afmeting van 2.115x1.130 met vermogen van 490 Wpiek, dit komt neer op totaal 932m2. Kosten
bedragen ca. €1.500,- per PVT paneel inclusief alle bijbehorende dak werkzaamheden. Bij 390 PVT panelen
komt dit neer op €585.000, excl. btw. Gewicht van PVT paneel + toebehoren bedraagt ca. 35kg wat neerkomt
op een dakbelasting van ca. 14.000kg. Warmtepompen voor verwarming en opwekking warmtapwater voor de
douches kosten ca. €360.000,-. Warmtepomp kan niet op het dak worden geplaatst en dient naast het gebouw
te worden geplaatst, ook dien er een geluidwerende omkasting omheen gebouwd te worden. De totale
investering wordt dan bijna 1000K en heeft een relatief lange terugverdientijd. Alternatief voor PVT panelen
zou een dry-cooler zijn echter deze dient dan ook naast het gebouw voorzien te worden.


5.3      3)
              ENERGIEMONITORING
In een gebouw met veel installaties zijn er veel processen die in de gaten moeten worden gehouden, bv.
gasverbruik, stroomverbruik en waterverbruik. Al deze processen kunnen via energiemonitoring worden
gecontroleerd en kan bv. geconstateerd worden als een van de processen te veel verbruikt heeft, hierop
kunnen dan adequate maatregelen worden getroffen. Het zwembad is voorzien van een Priva regelinstallatie en
hier kan wellicht een deel van de energiemonitoring op worden aangesloten.




Datum:              4-4-2023
Projectnummer:      23EPAU03-00
Blad:               23 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Verbeteradvies Zwembad De Waterlinie Culemborg




5.4      RESUME OVERIGE MOGELIJKHEDEN / OPTIES


Aansluiting op het plaatselijke warmtenet van Thermo Bello is een zeer interessante optie waarmee het gebouw
volledig van het gas afkan. In combinatie met toepassing van zonnepalen zijn er flinke besparingen mogelijk.
De aansluiting en toepasbaarheid op het warmtenet dient verder in detail onderzocht en ontworpen te worden.


Toepassing van PVT panelen in combinatie met een warmtepomp is een zeer dure optie en zal een lange
terugverdientijd hebben.


Energiemonitoring zal verder onderzocht moeten worden en kan leiden tot verdere besparingen.


Alle bedragen in deze rapportage exclusief BTW.




Datum:           4-4-2023
Projectnummer:   23EPAU03-00
Blad:            24 van 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>