<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                  Milieutechniek Rouwmaat
                                                                  Groenlo bv
                                                                  Postbus 74              Den Sliem 93
                                                                  7140 AB Groenlo         7141 JG Groenlo
                                                                  TEL. 0544-474040        FAX. 0544-474049
     Infiltratie onderzoek
     Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat 43
     te Duiven
Opdrachtgever                       :  Explorius Vastgoedontwikkeling b.v.
Contactpersoon                      :  Dhr. M. Spekreijse
Adres                               :  Molendijk Noord 90
Postcode & plaats                   :  7461 JE Rijssen
Rapportnummer                       : MT.16423-2
Groenlo, 11 november 2016                                                 Opgesteld:                      Paraaf:
                                                                          W. Egging
                                                                          Geautoriseerd:                  Paraaf:
                                                                          N. Looman
Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd. De
auteursrechten van dit document blijven berusten bij Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                      Milieutechniek Rouwmaat
                                                      Groenlo bv
                                                      Postbus 74          Den Sliem 93
                                                      7140 AB Groenlo     7141 JG Groenlo
                                                      TEL. 0544-474040    FAX. 0544-474049
ALGEMEEN:
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven in het centrum van
Duiven (gemeente Duiven). De onderzoekslocatie is in de huidige situatie bebouwd met een villa (bouwjaar
1898) en een koetshuis, de rest van de locatie is in gebruik als tuin. Het landgoed is bekend onder de
naam Landgoed Welleveld. Het landgoed wordt ontwikkeld tot kleinschalig villapark (21 woningen) in
clusters verspreid over het landgoed, de eind jaren '90 gerenoveerde historische villa zal hierbij behouden
blijven. In bijlage 1 is de tekening van de onderzoekslocatie opgenomen.
Aanleiding voor de infiltratieonderzoeken is het bekijken van de mogelijkheden omtrent infiltratie. Doel van
dit onderzoek is om de algemene bodemopbouw en de waterdoorlatendheid te bepalen ter plaatse van de
onderzoekslocatie.
Op een 6-tal door de opdrachtgever aangegeven plaatsen is een waterdoorlatendheidsmeting gedaan van
de verzadigde zone d.m.v. de Hooghoudt methode. Daarnaast is afhankelijk van het boorprofiel per boring
bepaald of een meting in de onverzadigde zone van de bodem mogelijk is. Dit bleek bij een 2-tal boringen
het geval. Hier is de waterdoorlatendheid van de onverzadigde zone bepaald met de Aardvark
Permeameter, de Constant head methode. Tevens is van iedere boring een boorbeschrijving gemaakt. De
grafische weergaven van deze boorprofielen is op genomen in bijlage 2.
In onderstaande tabel is een classificatie van de doorlatendheid weergegeven voor de verzadigde zone
(de Hooghoudt methode):
   K-waarde (m/dg) Classificatie (*A)
  <0.01                     Zeer slecht doorlatend
  0.01-0.1                  Slecht doorlatend
  0.1-0.5                   Matig doorlatend
  0.5-1.0                   Vrij goed doorlatend
  1.0-5                     Goed doorlatend
  >5                        Zeer goed doorlatend
  (*A) Classificatie (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000)
In onderstaande tabel is een classificatie van de doorlatendheid weergegeven voor de onverzadigde zone
(de Constant head methode):
    K-waarde (m/dg)           Classificatie (*A)
  <0.01                       Zeer slecht doorlatend
  0.01-0.1                    Slecht doorlatend
  0.1-0.5                     Matig doorlatend
  0.5-1.0                     Vrij goed doorlatend
  1.0-10                      Goed doorlatend
  >10                         Zeer goed doorlatend
  (*A) Classificatie (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000)
RESULTATEN:
In de volgende tabellen zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven:
 Aantal boringen met k-waarde bepaling verzadigde zone
 6 boringen (1, 2, 3, 4, 5, 6) tot ± 300 cm-mv
 Aantal boringen met k-waarde bepaling onverzadigde zone
 2 boringen (1, 6) tot ± 160 cm-mv
Op de tekening in bijlage 1 staan de diverse boringen weergegeven. De boringen staan beschreven in
bijlage 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                     Milieutechniek Rouwmaat
                                                     Groenlo bv
                                                     Postbus 74           Den Sliem 93
                                                     7140 AB Groenlo      7141 JG Groenlo
                                                     TEL. 0544-474040     FAX. 0544-474049
Resultaten k-waarde bepaling
Op basis van de profielbeschrijvingen zijn de te onderzoeken bodemlagen vastgesteld. De metingen zijn in
homogene bodemlagen uitgevoerd. Bij de keuze van de te onderzoeken bodemlagen is rekening
gehouden met de doelstelling van het onderzoek. In onderstaande tabel zijn de beoordelingen met
meetresultaten weergegeven:
 Verzadigde zone (Hooghoudt methode)
    Boringnummer       Diepte in cm-mv          K-waarde m/d                 Waterdoorlatendheid klasse
 1                     180-280                  0,68                         Slecht doorlatend
 2                     180-280                  2,44                         Goed doorlatend
 3                     180-280                  0,14                         Matig doorlatend
 4                     210-310                  0,85                         Vrij goed doorlatend
 5                     200-300                  1,11                         Goed doorlatend
 6                     110-180                  5,99                         Zeer goed doorlatend
 Onverzadigde zone (Constant head methode)
 1                     150-160                  5,1                          Goed doorlatend
 6                     100-110                  2,63                         Goed doorlatend
De uitwerking van de metingen zijn opgenomen in bijlage 3 en bijlage 4.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN:
De bodemopbouw van het zuidelijk en noordelijk terreindeel zijn redelijk afwijkend. De bovengrond van het
zuidelijk terreindeel bestaat van ±0,0-1,0 m-mv uit matig zandige, matig humeuze klei. De ondergrond
bestaat van ±1,0-2,8 m-mv uit zwak siltig, matig fijn zand. De bovengrond van het noordelijk terreindeel
bestaat van ±0,0-1,8 m-mv uit zwak zandige klei. De ondergrond bestaat van ±1,8-3,1 m-mv uit matig siltig,
matig fijn zand.
Uit de metingen in de verzadigde zone blijkt dat ter plaatse van de meetpunten 2 en 5 de bodemlaag onder
het grondwaterniveau goed doorlatend is. Bij meetpunt 6 is de bodemlaag onder het grondwaterniveau
zeer goed doorlatend.
Uit de metingen in de onverzadigde zone blijkt dat bij beide metingen de bodem goed doorlatend is. Ter
plaatse van de overige meetpunten is de Constant head methode niet uitgevoerd. De meting ter plaatse
van boring 1 kan ook gebruikt worden voor de boring 2 en 3, hier is een zelfde bodemprofiel aanwezig. Ter
plaatse van de boringen 4 en 5 was een Constant head methode niet mogelijk aangezien hier de klei tot
aan het grondwater aanwezig is.
Bijlagen
BIJLAGE 1         Situatietekening met meetpunten
BIJLAGE 2         Boorbeschrijvingen
BIJLAGE 3         Uitwerking k-waarde bepaling Hooghoudt methode
BIJLAGE 4         Uitwerking k-waarde bepaling Constant head methode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>             BIJLAGE 1
SITUATIETEKENING MET MEETPUNTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                     0      10      20     30     40      50 m
                       Situatietekening met monsternamepunten                               A4
                     Infiltratie onderzoek Burg. van Dorth tot Medlerstraat SCHAAL:
                     43 Duiven                                                       1:1.000
Legenda               PROJECTNUMMER: 16423-2                                GETEKEND: WEG
   Bebouwing                                                                DATUM:11-11-2016
   Locatiegrens
                                                                               BIJLAGE: 1C
   K-waarde bepaling
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                             BIJLAGE 2
                                        BOORBESCHRIJVINGEN
Betekenis van afkortingen
             G/g          : grind/grindig    O/o   : Olie          Blinde buis   :
             Z/z          : zand/zandig      P/p   : Puin
             L/s          : leem/siltig      T/t   : Stoeptegels   Filter        :
             K/k          : klei/kleiig
             V/h          : veen/humeus                            Grondwaterst. :
             m            : mineraal arm
                          Overig
                                                   Ongeroerd     : Geroerd       :
                                                   monster         monster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   Boring:    01                                                               Boring: 02
   Datum:     02-11-2016                                                       Datum:  02-11-2016
   GWS:       200                                                              GWS:    170
                  0                                                                        0
      0                                                                           0
                        Klei, matig humeus, matig zandig, donkerbruin,                           Klei, matig humeus, matig zandig, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                              Edelmanboor
     50                                                                         50
                  -100                                                                     -100
    100                                                                        100
                        Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor                   Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor
    150           -160                                                         150         -160
                        Zand, matig grof, Edelmanboor                                            Zand, zeer grof, licht bruincreme, Edelmanboor
    200                                                                        200
    250                                                                        250
                  -280                                                                     -280
   Boring:    03                                                               Boring: 04
   Datum:     02-11-2016                                                       Datum:  02-11-2016
   GWS:       160                                                              GWS:    190
                  0                                                                        0
      0                                                                           0
                        Klei, matig humeus, matig zandig, Edelmanboor                            Klei, zwak zandig, donkerbruin, Edelmanboor
     50                                                                         50
                  -100
    100                                                                        100
                        Zand, matig fijn, zwak siltig, Edelmanboor
                                                                                           -140
    150           -160                                                         150               Klei, blauwgrijs, Edelmanboor
                        Zand, zeer grof, Edelmanboor                                       -180
                                                                                                 Zand, matig fijn, matig siltig, bruingrijs, Edelmanboor
    200                                                                        200
    250                                                                        250
                  -280
                                                                               300         -310
Projectcode: 16423-2
Projectnaam: Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   Boring:    05                                                               Boring: 06
   Datum:     02-11-2016                                                       Datum:  02-11-2016
   GWS:       160                                                              GWS:    140
                  0                                                                        0
      0                                                                           0
                        Klei, zwak zandig, neutraalbruin, Edelmanboor                            Klei, sterk wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
                  -50
     50                                                                         50
                        Klei, sterk siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor               -70
                                                                                                 Klei, zwak zandig, matig roesthoudend, neutraalgrijs,
    100                                                                        100         -110  Edelmanboor
                                                                                                 Zand, matig fijn, sporen schelpen, donkerbruin,
                  -150                                                                           Edelmanboor
    150                                                                        150
                        Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, neutraal
                                                                                           -180
                        grijsbruin, Edelmanboor
    200
    250
                  -300
    300
Projectcode: 16423-2
Projectnaam: Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                BIJLAGE 3
UITWERKING K-WAARDE BEPALING HOOGHOUDT
               METHODE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Resultaten Hooghoudt-metingen
DATUM UITVOERING 2-11-2016
PROJECT                    Burg. Van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
PROJECTCODE                16423-2
boorgatnummer                         1                       2         3
D' (cm)                            280,0                    250,0     220,0
D (cm)                             280,0                    250,0     220,0
W' (cm)                            200,0                    170,0     160,0
W (cm)                             200,0                    170,0     160,0
Y'0=1e afl.(cm)                    223,5                    186,0     203,0
Y'N=Ne afl.(cm)                    217,0                    170,0     200,0
t1 in sec.                           0,0                     0,0       0,0
tN in sec.                         150,0                    240,0     240,0
straal boorgat/filter (cm)           5,0                     5,0       5,0
H=D-W                                80                       80       60
#Y = Y'0 - Y'N                        7                       16        3
y0 = Y'0 - W'                        24                       16       43
Y = y0 - 0.5 * #Y                    20                       8        42
#t = t1 - tN                        150                      240       240
C                                  15,71                    36,55     11,51
k (m/d)                             0,68                     2,44     0,14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Resultaten Hooghoudt-metingen
DATUM UITVOERING 2-11-2016
PROJECT                    Burg. Van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
PROJECTCODE                16423-2
boorgatnummer                         4                       5         6
D' (cm)                             230                      220       180
D (cm)                              230                      220       180
W' (cm)                             130                      160       138
W (cm)                              130                      160       138
Y'0=1e afl.(cm)                    230,0                    172,0     141,5
Y'N=Ne afl.(cm)                    146,0                    163,5     138,0
t1 in sec.                            0                       0         0
tN in sec.                          600                      330       120
straal boorgat/filter (cm)           5,0                     5,0       5,0
H=D-W                               100                       60        42
#Y = Y'0 - Y'N                       84                       9         4
y0 = Y'0 - W'                       100                       12        4
Y = y0 - 0.5 * #Y                    58                       8         2
#t = t1 - tN                        600                      330       120
C                                   6,07                    43,11     205,49
k (m/d)                             0,85                     1,11      5,99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                  BIJLAGE 4
UITWERKING K-WAARDE BEPALING CONSTANT HEAD
                 METHODE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>SimplyData Software Suite                                                                        Aardvark Permeameter
                                                                                                                                            Water Consumption Rate                                                       Total Water Consumed
         Location:    16423                                                 Date of Readings:     nov 02, 2016
              Site:   1
     Time interval:             1             minutes
     Ksat Method:     Glover Solution
Steady Flow Rate achieved when Water Consumption Rate                      Steady Flow Rate:     175,03 ml/min
changes less than                                                        Tmp Adj Flow Rate:      175,04 ml/min
              +/‐ 10 ml for 10 consecutive readings                         Percolation Rate:     0,45 min/cm
                                                                                       Ksat:                   5,1
                                                                                                    Meters / day
Site Details:
Notes:
                                                       Site GPS Position                                                                                                                         Water
                                                                                                                            Reservoir Water   Elapsed Time     Interval Water  Total Water                   Ignore this
                                                                                                                    Time                                                                    Consumption Rate
                                                                                                                               Level (ml)   Interval (minutes) Consumed (ml)  Consumed (ml)                   Reading?
                                                      Longitude: 0 degrees 0 minutes 0 seconds East                                                                                            (ml / min)
                                                        Latitude: 0 degrees 0 minutes 0 seconds North              15:35:16     ‐1293,8              0
                                                                                                                   15:36:17     ‐1539,4              1              245,6         245,6          241,57
                                                                                                                   15:37:17     ‐1723,2              1              183,8         429,4          183,8
                                                     10 cm          Hole Diameter                                  15:38:17      ‐1902               1              178,8         608,2          178,8
                                                                                                                   15:39:17     ‐2075,4              1              173,4         781,6          173,4
                                                                                                                   15:40:17      ‐2247               1              171,6         953,2          171,6
                                                      0ºC           Water Temperature                              15:41:17     ‐2418,8              1              171,8         1125           171,8
                                                                                                                   15:42:17     ‐2591,4              1              172,6        1297,6          172,6
                                                                                                                   15:43:17     ‐2761,8              1              170,4         1468           170,4
                                                                                                                   15:44:17     ‐2935,8              1               174          1642            174
                                                                                                                   15:45:18     ‐3114,2              1              178,4        1820,4          175,48
                                                    160 cm          Hole Depth                                     15:46:17     ‐3293,6              0              179,4        1999,8          182,44
                                                                                                                   15:47:18     ‐3476,4              1              182,8        2182,6          179,8
                                                                                                                   15:48:18     ‐3664,6              1              188,2        2370,8          188,2
                                                     7 cm           Water Height in Hole                           15:50:20        0                 2                                                           Yes
                                                                                                                   15:50:27     ‐4073,4              0                                                           Yes
                                                                    Water Table Depth
Soil Texture Structure Category:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>SimplyData Software Suite                                                                        Aardvark Permeameter
                                                                                                                                           Water Consumption Rate                                                       Total Water Consumed
         Location:    16423                                                 Date of Readings:     nov 02, 2016
              Site:   6
     Time interval:             1             minutes
     Ksat Method:     Glover Solution
Steady Flow Rate achieved when Water Consumption Rate                      Steady Flow Rate:      90,33 ml/min
changes less than                                                        Tmp Adj Flow Rate:       90,37 ml/min
              +/‐ 10 ml for 10 consecutive readings                         Percolation Rate:     0,87 min/cm
                                                                                       Ksat:                 2,63
                                                                                                    Meters / day
Site Details:
Notes:
                                                       Site GPS Position                                                                                                                        Water
                                                                                                                           Reservoir Water   Elapsed Time     Interval Water  Total Water                   Ignore this
                                                                                                                   Time                                                                    Consumption Rate
                                                                                                                              Level (ml)   Interval (minutes) Consumed (ml)  Consumed (ml)                   Reading?
                                                      Longitude: 0 degrees 0 minutes 0 seconds East                                                                                           (ml / min)
                                                        Latitude: 0 degrees 0 minutes 0 seconds North             14:14:00        ‐45               0
                                                                                                                  14:15:00      ‐246,2              1              201,2         201,2          201,2
                                                                                                                  14:16:00      ‐344,8              1               98,6         299,8           98,6
                                                     10 cm          Hole Diameter                                 14:17:00      ‐442,8              1                98          397,8            98
                                                                                                                  14:18:00      ‐536,4              1               93,6         491,4           93,6
                                                                                                                  14:19:00      ‐627,8              1               91,4         582,8           91,4
                                                     12 º C         Water Temperature                             14:20:00      ‐720,2              1               92,4         675,2           92,4
                                                                                                                  14:21:00       ‐809               1               88,8          764            88,8
                                                                                                                  14:22:00      ‐901,4              1               92,4         856,4           92,4
                                                                                                                  14:23:00      ‐989,6              1               88,2         944,6           88,2
                                                                                                                  14:24:01      ‐1077               1               87,4         1032           85,97
                                                    110 cm          Hole Depth                                    14:25:00     ‐1163,8              0               86,8        1118,8          88,27
                                                                                                                  14:26:01     ‐1249,6              1               85,8        1204,6          84,39
                                                                                                                  14:27:01      ‐1335               1               85,4         1290            85,4
                                                     7 cm           Water Height in Hole                          14:28:01     ‐1484,4              1                                                           Yes
                                                                                                                  14:29:01     ‐1583,6              1               99,2        1389,2           99,2
                                                                                                                  14:30:01     ‐1676,2              1               92,6        1481,8           92,6
                                                                                                                  14:31:01     ‐1772,8              1               96,6        1578,4           96,6
                                                                    Water Table Depth                             14:32:01     ‐1866,2              1               93,4        1671,8           93,4
                                                                                                                  14:33:02     ‐1959,4              1               93,2         1765           91,67
Soil Texture Structure Category:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>