<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend
asbestonderzoek
Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43
te Duiven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                      Milieutechniek Rouwmaat
                      Groenlo bv
                      Postbus 74        Den Sliem 93
                      7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo
                      TEL. 0544-474040          FAX. 0544-474049
                    TITELBLAD
      Projectnaam   Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven
   Projectnummer    MT-16423-1
    Opdrachtgever   Explorius Vastgoedontwikkeling bv
             Adres  Molendijk Noord 90
Postcode en plaats  7461 JE te Rijssen
    Versienummer    1
            Status  Definitief
            Datum   25 november 2016
          Vestiging Groenlo
          Opsteller W. Egging
            Paraaf
        Autorisatie N. Looman
            Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                               INHOUDSOPGAVE
1.     INLEIDING ...................................................................................................................................................... 3
   1.1      Achtergrond .......................................................................................................................................... 3
   1.2      Kwaliteit ................................................................................................................................................ 3
   1.3      Betrouwbaarheid .................................................................................................................................. 3
   1.4      Onafhankelijkheid ................................................................................................................................. 3
   1.5      Leeswijzer ............................................................................................................................................. 3
2.     VOORONDERZOEK ......................................................................................................................................... 4
   2.1      Geraadpleegde bronnen ....................................................................................................................... 4
   2.2      Huidige situatie ..................................................................................................................................... 4
   2.3      Historie ................................................................................................................................................. 4
   2.4      Asbest ................................................................................................................................................... 6
   2.5      Voorgaande onderzoeken .................................................................................................................... 6
   2.6      Geohydrologie ...................................................................................................................................... 6
3.     HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET ............................................................................................................. 7
   3.1      Hypothese ............................................................................................................................................. 7
   3.2      Onderzoeksopzet .................................................................................................................................. 7
4.     RESULTATEN .................................................................................................................................................. 8
   4.1      Visuele inspectie maaiveld ................................................................................................................... 8
   4.2      Uitvoering veldwerk.............................................................................................................................. 8
   4.3      Samenstelling (meng)monsters ............................................................................................................ 8
   4.4      Analyseresultaten ................................................................................................................................. 9
5.     CONCLUSIE .................................................................................................................................................. 10
   5.1      Algemeen ............................................................................................................................................ 10
   5.2      Conclusies en aanbevelingen .............................................................................................................. 10
 BIJLAGEN
 BIJLAGE 1        Topografische kaart
 BIJLAGE 2        Kadastrale kaart met gegevens
 BIJLAGE 3        Situatietekening met monsternamepunten
 BIJLAGE 4        Boorbeschrijvingen
 BIJLAGE 5        Analysecertificaten asbest
 BIJLAGE 6        Toetsingstabellen
 BIJLAGE 7        Projectfoto's
 BIJLAGE 8        Informatie vooronderzoek
 BIJLAGE 9        Onafhankelijkheidsverklaring
 BIJLAGE 10       Toegepaste normen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 1.                INLEIDING
1.1                Achtergrond
In opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling bv heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend
asbestonderzoek verricht aan de Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven (gemeente Duiven).
Het asbestonderzoek is het uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijzing en voorgenomen
bouwactiviteiten. Het onderzoek heeft tot doel vaststellen of er asbest in grond aanwezig is, welke mogelijk
een belemmering kan vormen.
1.2                Kwaliteit
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. is gecertificeerd en erkend voor
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocol 2018. De grondmonsters zijn
(voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende
laboratorium ALcontrol te Hoogvliet.
1.3                Betrouwbaarheid
Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5707 (NEN 5707). Het vooronderzoek, dat
parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). Ondanks de
zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende
verontreinigingen niet zijn ontdekt.
1.4                Onafhankelijkheid
Tussen Milieutechniek Rouwmaat en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid
en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 9. De veldwerkzaamheden
zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, de heer A. Ellmann.
1.5                Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  2.                VOORONDERZOEK
2.1                 Geraadpleegde bronnen
Voor aanvang van het asbestonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek,
verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
-         informatie van de opdrachtgever
-         informatie van de gemeente/omgevingsdienst
-         informatie provinciaal bodemloket
-         informatie van de website topotijdreis.nl
-         informatie van de website bodemloket.nl
-         locatie inspectie
2.2                 Huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven (gemeente Duiven). De
locatie is kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie E, nummer 611. De onderzoekslocatie heeft een
                                    2
oppervlakte van circa 1500 m . In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de
kadastrale kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten
weergegeven.
De onderzoekslocatie is gelegen in het centrum van Duiven. De onderzoekslocatie is in de huidige situatie
bebouwd met een villa (bouwjaar 1898) en een koetshuis, de rest van de locatie is in gebruik als tuin. Het
landgoed is bekend onder de naam Landgoed Welleveld. Het landgoed wordt ontwikkeld tot kleinschalig
villapark (21 woningen) in clusters verspreid over het landgoed, de eind jaren '90 gerenoveerde historische villa
zal hierbij behouden blijven. Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en grind. Het terrein is niet
opgehoogd.
Figuur 1: Overzichtsfoto
2.3                 Historie
Informatie van de gemeente/omgevingsdienst
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn
op de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten
voorgedaan.
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Figuur 2: Weergave bodematlas Gelderland
Informatie van de website topotijdreis.nl
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn
op de onderzoeksstrategie. De onderzoekslocatie is bebouwd sinds 1898. Voordat het perceel bebouwd raakte
is het voor zover bekend altijd in gebruik geweest ten behoeve van agrarische doeleinden, zie de historische
kaarten hieronder.
  Figuur 3: Historische kaart (1875)                      Figuur 4: Historische kaart (1906)
Informatie van de website bodemloket.nl
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er geen historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen
zijn op de onderzoeksstrategie.
Figuur 5: Weergave bodemloket.nl
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.4                Asbest
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van
asbest op of in de bodem van de onderzoekslocatie. In het in juli 2016 uitgevoerde verkennend
bodemonderzoek is zeer plaatselijk een lichte baksteenbijmenging aangetroffen. Bij de visuele inspectie van
het materiaal en het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Volgens de
asbestkansenkaart van de Provincie Gelderland heeft de locatie een kleine kans op de aanwezigheid van asbest
in de bodem. Derhalve is de locatie onverdacht op het voorkomen van asbest.
Figuur 6: Weergave asbestkansenkaart
2.5                Voorgaande onderzoeken
In juli 2016 is door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit is
gerapporteerd onder projectnummer: MT-16255. Destijds werd er in de bovengrond een licht verhoogd
gehalten aan lood aangetoond. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB en
minerale olie aangetoond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met barium.
2.6                Geohydrologie
De onderzoekslocatie is gelegen in het rivierengebied. Het watervoerend pakket heeft een dikte van circa 20 m
en wordt gevormd door de matig grove tot zeer grove en grindrijke Formatie van Kreftenheye. Op deze
fluviatiele formatie ligt de Kleiige toplaag behorende tot de Betuwe formatie, met een dikte van circa 6 m. Het
watervoerend pakket, welke een dikte heeft van circa 20 m, wordt aan de onderzijde begrensd door de
Formatie van Brede en Oosterhout, bestaande uit fijne slibhoudende zanden en kleien.
De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt circa 8,5 m+ NAP, waardoor het
grondwater zich op circa 1,5 m-mv zou bevinden.
Regionale grondwaterstroming
Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst
Grondwaterverkenning van TNO in zuidwestelijke richting.
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> 3.                     HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET
3.1                     Hypothese
De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en hiervoor
wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een kleinschalig onverdachte locatie' gehanteerd. Het onderzoek richt zich
op het deel van het perceel waar de bijmenging met baksteen is aangetroffen. Het overig terrein wordt niet
onderzocht.
3.2                     Onderzoeksopzet
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het
maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van
1,5 m en deze worden geïnspecteerd.
Ter plaatse van de onderzoekslocatie worden 6 proefgaten (0,3*0,3 m) tot een diepte van 0,5 m-mv gegraven
en 2 gaten met een edelmanboor doorgezet tot de onderzijde van de verdachte laag (maximaal tot 2,0 m-mv).
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
  Aantal gaten in de verdachte laag      Aantal gaten tot onderzijde verdachte laag Analyses
  6 tot ± 0,5 m-mv                       2                                          -
Asbest in grond (NEN 5707):
           Droge stof
           Fijne fractie asbest
Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en visueel geïnspecteerd
op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het uitkomende materiaal gezeefd
(zeeffractie 16 mm) en wordt afhankelijk van de zintuiglijke bijmengingen een mengmonsters samengesteld en
ingezet ter analyse op de fijne fractie.
Daarnaast is er in het verkennend bodemonderzoek (MT-16255) geen aandacht besteed aan de mogelijke
demping van een voormalig zwembad en sloot. In het onderhavig onderzoek is er zowel op de locatie van het
voormalig zwembad als ter plaatse van de voormalige sloot een diepe boring gezet tot aan het grondwater (±
1,5 m-mv).
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> 4.                     RESULTATEN
4.1                     Visuele inspectie maaiveld
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.
  Inspectiepunten                                                           Resultaat
  Weersomstandigheden                                                       Droog
  Type grond                                                                Zand en klei
  Conditie maaiveld                                                         Vochtig
                                                                            Los
                                                                            geen vegetatie
  Inspectie-efficiëntie                                                     90%-100%
  Beperkingen van de inspectie                                              nee
  Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen?                    nee
4.2                     Uitvoering veldwerk
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 01-11-2016. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen
weergegeven.
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond
overwegend uit lichtbruine sterk siltige klei. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in
bijlage 4. Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen.
Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de grove fractie van de bodem is over de gehele
locatie geen asbest aangetroffen.
Ter plaatse van het voormalig zwembad en voormalige sloot zijn zintuiglijk geen afwijkingen aangetoond. Het
blijkt gebiedseigen grond. In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven.
Vanwege de aangetroffen zintuiglijke bijmengingen is ervoor gekozen wel een monster samen te stellen.
 Boring     Diepte boring (m -mv)        Traject (m -mv)            Grondsoort             Waargenomen bijzonderheden
 01         1,00                         0,05 - 0,60                Zand                   sporen baksteen
 02         1,00                         0,00 - 0,50                Klei                   sporen baksteen
 05         0,50                         0,00 - 0,40                Zand                   matig kolengruishoudend
 06         0,50                         0,00 - 0,50                Zand                   matig kolengruishoudend, zwak slakhoudend
4.3                     Samenstelling (meng)monsters
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een mengmonsters samengesteld van de meeste verdachte laag
grond. In onderstaande tabel staan de monsters weergegeven.
  Codering monster                  Monsters                            Traject (cm-mv)      Analyse
  ASMM01                            gat 5, gat 6                        0-50                 Asbest in grond
Motivatie:
ASMM1 is samengesteld uit de gaten met een zintuiglijke afwijking.
Vanwege de aangetroffen laag kolengruis en slakken onder het grindpad is ervoor gekozen om hier eveneens
een monster van in te zetten op een standaardpakket bodem ter indicatie van de kwaliteit. Omdat deze laag
>20% bodemvreemd materiaal bevat, betreft dit een indicatieve analyse. In onderstaande tabel is het monster
weergegeven.
 Analysemonster          Traject (m -mv)           Deelmonsters               Analysepakket
 06-1                    0,00 - 0,50               06 (0,00 - 0,50)           Standaardpakket incl. lu/os
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.4               Analyseresultaten
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van het asbestmonster en het monster van de kolen/slakkenlaag
opgenomen. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 6.
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven, die de Achtergrondwaarde/Streefwaarde
overschrijden.
 Analysemonster    Traject (m -mv)       Achtergrondwaarde     Tussenwaarde   Interventiewaarde
 ASMM01            0,00 - 0,50           -                     -              -
Toelichting:
In het mengmonster ASMM01 is in de fijne fractie geen asbest aangetoond.
Het monster 06-1 van het kolengruis en slakken voldoet aan de samenstellingswaarde voor een niet
vormgegeven bouwstof. Zie bijlage 6 voor de toetsingstabellen.
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> 5.               CONCLUSIE
5.1               Algemeen
In opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling bv heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend
bodemonderzoek verricht aan de Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven (gemeente Duiven). Het
asbestonderzoek is het uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijzing en voorgenomen
bouwactiviteiten. Het onderzoek heeft tot doel vaststellen of er asbest in grond aanwezig is, welke mogelijk
een belemmering kan vormen.
5.2               Conclusies en aanbevelingen
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
      In zowel de grove als in de fijne fractie is geen asbest aangetoond.
      Het monster van de kolengruis en slakkenhoudende laag voldoet aan de samenstellingswaarde voor
         een niet vormgegeven bouwstof. Bij grondwerkzaamheden dient er rekening gehouden te worden
         met deze laag, wij adviseren om deze af te voeren naar een erkende verwerker.
      De vooraf gestelde hypothese, de gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht
         op het voorkomen van asbest worden beschouwd, dient aangenomen te worden.
Opmerking
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen
overschrijdt.
MT-16423-1 Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 1
TOPOGRAFISCHE KAART
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                             Klantreferentie: 16255
                    0m   125 m                       625 m
 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object DUIVEN E 611
 Burg v D tot Medlerstr 43, 6921 AW DUIVEN
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 2
KADASTRALE KAART
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                                                                                            Uw referentie: 16255
                                                                                                                                                                                                                                                                Elt
                     kst                                                                                                                                                                                                                                            ing
                        raa            der Kinderenpad                                                                                                                                                                                                                    erh
                           t                                                                                                                               Bo                                        tr a                                                                       of
                                                                                                                                                             sc                                          at
               em                                                                                                                                                 hs                                rs
                 ske                                                                                                                                                 traa                       ed
                                                                                                                                                                                                   le
                     rc                                                                                                                                                   t                M
          He                                             aat                                                                                                                           to t
                                                                                                                                                                                      th
                                                    Breitners
        va
           n                                                                                                                                                                    Do
                                                                                                                                                                                   r                                                                                        Elt
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ing
                                                              tr
                                                                                                                                                                               n
                                                                                                                                                                              va                                                                                                     erh
                                                                                                                                                                          g.
                                                                                                                                                                     Bu
         Wi                                                                                                                                                             r
               tse
                  ns
                     tra
                          at
                                                                                                                                                                              Vin
                                                                                                                                                                                  kstra
                                                                                                                                                                                           at
                               raa
                                  t
                             rst
                                                                                                                                                                                                a  at
                          itn
                              e                                                                                             at                                                              str
                                                                                                                         tra                                                           i nk
                       Bre                                                                                          rs                                                                V
                                                                                                                  le
                                                                                                                ed                                                                                                  at
                                                                                                            M                                                                                                    tra                                  at
                                                                                                     to
                                                                                                        t                                                                                                     ks                                   tra
                                                                                               rth                                                                                                         Vin                              ee
                                                                                                                                                                                                                                              ss
                                                                                             Do                                                                                                                                        olm
                                                                                      an                                                                                                                                            Ko
                                                                                    .v
                                                                                rg
                                                                              Bu
                                                                                                                                                                                                             aa
                                                                                                                                                                                                                t                     at
                                                                                                                                                                                                         str                       tra
                                                                                                                                                                                             eri
                                                                                                                                                                                                k                                ks
                                                                                                                                                                                          uw                                  Vin
                                                                                                                                                                                         e
                                                                                                                                                                                       Le
                                                                                                                                                 611
                                                                                                                                                                                                                                                         at
                                                                                                                                                                                                                                                    ra
                                                                                                                                                                                                                                                  st
                                                                                                                                                                                                                                              gel
                                                                                                                                                                                                                                             o
                                                                                                                                                                                                                                        o  tv
                                                                                                                                                                                                                                      Sp
                                                                                                                                                                                                                                 at
                                                                                                                                                                                                                              tra
                                                                                                                                                                                                                           als
                                                                                                                                                                                                                  te  ga
                                                                                                                                                                                                               ch
                                                                                                                                                                                                            Na
                                          Sp
                                             oorl
                                                 ijn                                                                                                                                                   t
                                                                                                                                                                                                    raa
                                                         Ar
                                                                   nh                                                                                                                         lst
                                                                        em                                                Vi                                                                aa
                                                                             -D
                                                                                                                            ss                                                         teg
                                                                                                                              er                                                 ch
                                                                               oe
                                                                                  tin
                                                                                                                                  la
                                                                                                                                    an                                         Na
                                                                                        ch
                                                                                          em                                                                                            ec
                                                                                                                                                                                      Sp
                                                                                                                                                                                               t
                                                                                                                                                                                           hts
                                                                                                                                                                                                                                                                t
                                                                                                                                                                                                                                                              raa
                                                                                                                                                                                                raa                                                 Sp
                                                                                                                                                                                                                                                      ec
                                                                                                                                                                                                   t
                                                                                                                                                                                                            Sp                                           hts
                                                                                                                                                                                                                ec
                                                                                                                    Pa                                                                                               hts                                    t
                                                                                                                           ral                                                                                           tra
                                                                                                                                 lel                                                                                        at
                                                                                                                                    w   eg
           Achte
                     rsteho
                                  ek
                                                                                              0m            20 m                                                  100 m
             Deze kaart is noordgericht                                                                                                      Schaal 1:2000
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                                                                                   Kadastrale gemeente                        DUIVEN
             Voorlopige kadastrale grens                                                                                                     Sectie                                     E
             Administratieve kadastrale grens                                                                                                Perceel                                    611
             Bebouwing
             Overige topografie                                                                                                              Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 juni 2016                                                                                    De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                                                                      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                 BIJLAGE 3
SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Legenda
   Bebouwing                                                                            0 5 10 15 20 25 m
   Locatiegrens
   Asbestgat                                Situatietekening met monsternamepunten                       A4
   Asbestgat gecombineerd met diepe boring Asbestonderzoek Landgoed Welleveld te Duiven   SCHAAL: 1:1.000
   Boring tot 2,0 m -mv
                                           PROJECTNUMMER: 16255                           GETEKEND: JNI
   Boring ondiep
                                                                                          DATUM: 17-11-2016
   Bos
   Gras                                                                                      BIJLAGE: 1C
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 4
BOORBESCHRIJVINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   Boring:    01                                                             Boring:   02
   Datum:     01-11-2016                                                     Datum:    01-11-2016
                  0
                  -5    grind                                                              0     gras
      0                                                                         0
                        Schep, Grind                                                             Klei, zwak humeus, matig zandig, zwak siltig, sporen
                                                                                                 baksteen, antropogeen, lichtbruin, Schep, ASMM03
                        Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk grindig, sporen               -50
     50           -60   baksteen, antropogeen, lichtbruin, Schep, ASMM01      50
                                                                                                 Klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruin,
                        Klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruin,                             Edelmanboor
                        Edelmanboor                                                        -100
    100           -110                                                       100
   Boring:    03                                                             Boring:   04
   Datum:     01-11-2016                                                     Datum:    01-11-2016
                  0     gras                                                               0
                                                                                           -5    grind
      0                                                                         0
                        Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, licht                        Schep, Grind
                        grijsbruin, Schep, ASMM01
                  -50                                                                      -50   Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk grindig, lichtbruin,
     50                                                                       50                 Schep, ASMM01
   Boring:    05                                                             Boring:   06
   Datum:     01-11-2016                                                     Datum:    01-11-2016
                  0     grind                                                              0     grind
      0                                                                         0
                        Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, sterk                         Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, uiterst
                        grindig, matig kolengruishoudend, antropogeen,               1           grindig, matig kolengruishoudend, antropogeen,
                  -40
     50
                  -50   donkerbruin, Schep, ASMM02                            50
                                                                                           -50   zwak slakhoudend, antropogeen, donkerbruin,
                                                                                                 Schep, ASMM02
                        Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Schep
Projectcode: 16423-1                                                                                Boormeester:                         A. Ellmann
Projectnaam: Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   Boring:     ASMM01                                                    Boring: Voormalig zwembad
   Datum:      01-11-2016                                                Datum:  01-11-2016
                   0                                                                 0     gras
      0                                                                     0
                         Schep, gat 05 en 06                                               Klei, matig humeus, matig zandig, donkerbruin,
             1                                                                             Edelmanboor
                   -50
     50                                                                   50
                                                                                     -100
                                                                         100
                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, licht cremebruin,
                                                                                           Edelmanboor
                                                                                     -150
                                                                         150
   Boring:     Voormalige sloot
   Datum:      18-11-2016
                   0     gras
      0
                         Klei, matig humeus, matig zandig, donkerbruin,
                         Edelmanboor
     50
                   -100
    100
                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht cremebruin,
                         Edelmanboor
                   -150
    150
Projectcode: 16423-1                                                                         Boormeester:                          A. Ellmann
Projectnaam: Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN ASBEST
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Correspondentieadres
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
  W. Egging
  Den Sliem 93
                                                                                                                                                               Blad 1 van 5
  7141 JG GROENLO
Uw projectnaam                                         : Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
Uw projectnummer                                       : 16423-1
ALcontrol rapportnummer                                : 12411359, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                              : YLN9JJ14
Rotterdam, 15-11-2016
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16423-1.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                   Blad 2 van 5
W. Egging                                                             Analyserapport
Projectnaam                      Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                    16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                    12411359         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 15-11-2016
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001          Asbestverdachte                   ASMM01 ASMM01 (0-50)
              grond AS3000
Analyse                               Eenheid         Q                        001
VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond           kg                                   11.12
totaal gewicht na drogen              g                                   10313
droge stof                            gew.-%                                92.7
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal                        mg/kgds         S                       <2
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie            mg/kgds         S                       <2
gewogen niet-                         mg/kgds         S                       <2
hechtgebonden
asbestconcentratie
ondergrens (95%                       mg/kgds         S                       <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                       mg/kgds         S                       <2
betrouwb.interval)
chrysotiel                            mg/kgds         S                       <2
Concentratie chrysotiel               mg/kgds         S                       <2
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel               mg/kgds         S                       <2
(bovengrens)
amosiet                               mg/kgds         S                       <2
Concentratie amosiet                  mg/kgds         S                       <2
(ondergrens)
Concentratie amosiet                  mg/kgds         S                       <2
(bovengrens)
crocidoliet                           mg/kgds         S                       <2
Concentratie crocidoliet              mg/kgds         S                       <2
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet              mg/kgds         S                       <2
(bovengrens)
anthophylliet                         mg/kgds         S                       <2
Concentratie anthophylliet            mg/kgds         S                       <2
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet            mg/kgds         S                       <2
(bovengrens)
tremoliet                             mg/kgds         S                       <2
Concentratie tremoliet                mg/kgds         S                       <2
(ondergrens)
Concentratie tremoliet                mg/kgds         S                       <2
(bovengrens)
actinoliet                            mg/kgds         S                       <2
Concentratie actinoliet               mg/kgds         S                       <2
(ondergrens)
Concentratie actinoliet               mg/kgds         S                       <2
(bovengrens)
gemeten serpentijn-                   mg/kgds         S                       <2
asbestconcentratie
gemeten amfibool-                     mg/kgds         S                       <2
asbestconcentratie
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                 Blad 3 van 5
W. Egging                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                  16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                  12411359         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 15-11-2016
Nummer       Monstersoort                     Monsterspecificatie
001         Asbestverdachte                   ASMM01 ASMM01 (0-50)
            grond AS3000
Analyse                             Eenheid         Q                        001
berekende bepalingsgrens            mg/kgds         S                       1.1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                   Blad 4 van 5
W. Egging                                                             Analyserapport
Projectnaam                      Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                    16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                    12411359         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 15-11-2016
Analyse                                        Monstersoort                                               Relatie tot norm
gemeten totaal                                 Asbestverdachte grond AS3000                               conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie                     Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
gewogen niet-hechtgebonden                     Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
betrouwb.interval)
chrysotiel                                     Asbestverdachte grond AS3000                               Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel                        Asbestverdachte grond AS3000                               conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel                        Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
(bovengrens)
amosiet                                        Asbestverdachte grond AS3000                               Conform NEN 5896
Concentratie amosiet                           Asbestverdachte grond AS3000                               conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie amosiet                           Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
(bovengrens)
crocidoliet                                    Asbestverdachte grond AS3000                               Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet                       Asbestverdachte grond AS3000                               conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet                       Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
(bovengrens)
anthophylliet                                  Asbestverdachte grond AS3000                               Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet                     Asbestverdachte grond AS3000                               conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet                     Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
(bovengrens)
tremoliet                                      Asbestverdachte grond AS3000                               Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet                         Asbestverdachte grond AS3000                               conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie tremoliet                         Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
(bovengrens)
actinoliet                                     Asbestverdachte grond AS3000                               Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet                        Asbestverdachte grond AS3000                               conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
(ondergrens)
Concentratie actinoliet                        Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
(bovengrens)
gemeten serpentijn-                            Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
asbestconcentratie
gemeten amfibool-                              Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
asbestconcentratie
berekende bepalingsgrens                       Asbestverdachte grond AS3000                               Idem
Monster       Barcode                    Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001           E1458140                   02-11-2016                     01-11-2016                        ALC291
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>ALcontrol rapportnummer 12411359 - 1 Blad 5 van 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Correspondentieadres
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
  W. Egging
  Den Sliem 93
                                                                                                                                                               Blad 1 van 6
  7141 JG GROENLO
Uw projectnaam                                         : Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
Uw projectnummer                                       : 16423-1
ALcontrol rapportnummer                                : 12411463, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                              : YFL93TCN
Rotterdam, 08-11-2016
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16423-1.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                   Blad 2 van 6
W. Egging                                                             Analyserapport
Projectnaam                      Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                    16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                    12411463         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 08-11-2016
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                    06-1 06 (0-50)
Analyse                               Eenheid         Q                        001
Malen van monstermateriaal            -                                         #
droge stof                            gew.-%          S                     90.9
gewicht artefacten                    g               S                       <1
aard van de artefacten                -               S                    geen
organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                       3.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                         % vd DS         S                       3.6
METALEN
barium                                mg/kgds         S                      350
cadmium                               mg/kgds         S                     0.32
kobalt                                mg/kgds         S                       8.7
koper                                 mg/kgds         S                       23
kwik                                  mg/kgds         S                     0.63
lood                                  mg/kgds         S                      160
molybdeen                             mg/kgds         S                       1.1
nikkel                                mg/kgds         S                       22
zink                                  mg/kgds         S                       95
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                             mg/kgds         S                   <0.01
fenantreen                            mg/kgds         S                     0.25
antraceen                             mg/kgds         S                     0.05
fluoranteen                           mg/kgds         S                     0.52
benzo(a)antraceen                     mg/kgds         S                     0.25
chryseen                              mg/kgds         S                     0.25
benzo(k)fluoranteen                   mg/kgds         S                     0.16
benzo(a)pyreen                        mg/kgds         S                     0.22
benzo(ghi)peryleen                    mg/kgds         S                     0.13
indeno(1,2,3-cd)pyreen                mg/kgds         S                     0.13
                                                                                  1)
pak-totaal (10 van VROM)              mg/kgds         S                   1.967
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                µg/kgds         S                       <1
PCB 52                                µg/kgds         S                       3.7
PCB 101                               µg/kgds         S                       31
PCB 118                               µg/kgds         S                       7.6
PCB 138                               µg/kgds         S                       47
PCB 153                               µg/kgds         S                       61
PCB 180                               µg/kgds         S                       49
                                                                                  1)
som PCB (7) (0.7 factor)              µg/kgds         S                      200
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                    Blad 3 van 6
W. Egging                                                              Analyserapport
Projectnaam                       Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                     16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                     12411463         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 08-11-2016
 Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                     06-1 06 (0-50)
Analyse                                Eenheid         Q                        001
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                        mg/kgds                                 <5
fractie C12-C22                        mg/kgds                                 <5
fractie C22-C30                        mg/kgds                                 15
fractie C30-C40                        mg/kgds                                 13
totaal olie C10 - C40                  mg/kgds         S                       30
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                 Blad 4 van 6
W. Egging                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                  16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                  12411463         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 08-11-2016
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                    Blad 5 van 6
W. Egging                                                              Analyserapport
Projectnaam                       Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                     16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                     12411463         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 08-11-2016
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
Malen van monstermateriaal                      Grond (AS3000)                                             Eigen methode
droge stof                                      Grond (AS3000)                                             Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
                                                                                                           Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                             Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                             Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
cadmium                                         Grond (AS3000)                                             Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                             Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                             Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
                                                                                                           meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                            Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                             Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                             Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                             Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                             Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                             Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                             Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                             Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                             Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                             Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Monster        Barcode                    Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            Y6202766                   02-11-2016                     02-11-2016                        ALC201
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                 Blad 6 van 6
W. Egging                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven                                                                            Orderdatum                03-11-2016
Projectnummer                  16423-1                                                                                                               Startdatum                03-11-2016
Rapportnummer                  12411463         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 08-11-2016
Monsternummer:                                                001
Monster beschrijvingen                                        06-106 (0-50)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 6
TOETSINGSTABELLEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Toelichting toetsingskader
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de
circulaire Bodemsanering 2006.
Grond
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Achtergrondwaarden (AW)
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn
gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergrond-
en interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.
Grondwater
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die
niet in natuurlijke milieus voorkomen.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en
interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnaam                       Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
Projectcode                       16423-1
Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                     ASMM011
Bodemtypebt)                    1
                                     or          br
VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond
(kg)                            11.12         --        --
totaal gewicht na drogen
(g)                             10313                   --
droge stof
(gew.-%)                        92.7          --        --
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie               <2                     --
gewogen asbestconcentratie <2               1.4
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie               <2           --        --
ondergrens (95%
betrouwb.interval)               <2                     --
bovengrens (95%
betrouwb.interval)               <2                     --
chrysotiel                       <2                     --
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)                     <2                     --
Concentratie chrysotiel
(bovengrens)                     <2                     --
amosiet                          <2                     --
Concentratie amosiet
(ondergrens)                     <2                     --
Concentratie amosiet
(bovengrens)                     <2                     --
crocidoliet                      <2                     --
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)                     <2                     --
Concentratie crocidoliet
(bovengrens)                     <2                     --
anthophylliet                    <2                     --
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)                     <2                     --
Concentratie anthophylliet
(bovengrens)                     <2                     --
tremoliet                        <2                     --
Concentratie tremoliet
(ondergrens)                     <2                     --
Concentratie tremoliet
(bovengrens)                     <2                     --
actinoliet                       <2                     --
Concentratie actinoliet
(ondergrens)                     <2                     --
Concentratie actinoliet
(bovengrens)                     <2                     --
gemeten serpentijn-
asbestconcentratie               <2                     --
gemeten amfibool-
asbestconcentratie               <2                     --
berekende bepalingsgrens        1.1                     --
Monstercode en monstertraject
1
           12411359-001 ASMM01 ASMM01 (0-50)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>*    het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
     interventiewaarde
**   het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
     interventiewaarde
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--   geen toetsingswaarde voor opgesteld
-    niet geanalyseerd
#    Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
     gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
     wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
     verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
     gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
     RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
or
     Origineel resultaat
br
     Omgerekend resultaat
bt)
     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
     Voor de toetsing zijn de asbestverdachte grond as3000 monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum
     niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
     1: lutum 25% humus 10%
Tabel: Toetsingswaarden voor asbestverdachte grond as3000 (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds,
tenzij anders aangegeven
Toetsingswaarden1)                   AW       1/2(AW+I)        I      RBK eis
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gewogen asbestconcentratie                               100
1)
    AW           achtergrondwaarde
    1/2(AW+I)    gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
    I            interventiewaarde
    RBK          Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).
    De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
    bodemsamenstelling.
    De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
    bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling)
(Toetsversie 1.1.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 25-11-2016 - 10:01)
Projectcode                                                  Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
Projectnaam                                                  16423-1
Monsteromschrijving                                          06-1
Monstersoort                                                 Grond (AS3000)
Monster conclusie                                            Toepasbaar (<=SW)
Analyse                                          Eenheid AR                    BT              BC
Malen van monstermateriaal                           -          #                                 -
droge stof                                         %         90.9             90.9
gewicht artefacten                                  g         <1
aard van de artefacten                               -       Geen
organische stof (gloeiverlies)                     %          3.5             3.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                    % vd DS 3.6                  3.6
METALEN
barium+                                                      350                                  -
cadmium                                                      0.32                                 -
kobalt                                                        8.7                                 -
koper                                                          23                                 -
kwik                                                         0.63                                 -
lood                                                         160                                  -
molybdeen                                                     1.1                                 -
nikkel                                                         22                                 -
zink                                                           95                                 -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg <0.01                  0.007               -
fenantreen                                       mg/kg 0.25                   0.25                -
antraceen                                        mg/kg 0.05                   0.05                -
fluoranteen                                      mg/kg 0.52                   0.52                -
benzo(a)antraceen                                mg/kg 0.25                   0.25                -
chryseen                                         mg/kg 0.25                   0.25                -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg 0.16                   0.16                -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg 0.22                   0.22                -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg 0.13                   0.13                -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg 0.13                   0.13                -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.967                              1.97            T<=SW
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                           ug/kg        <1              0.7                 -
PCB 52                                           ug/kg        3.7             3.7                 -
PCB 101                                          ug/kg         31              31                 -
PCB 118                                          ug/kg        7.6             7.6                 -
PCB 138                                          ug/kg         47              47                 -
PCB 153                                          ug/kg         61              61                 -
PCB 180                                          ug/kg         49              49                 -
som PCB (7) (0.7 factor)                         ug/kg       200              200             T<=SW
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                  mg/kg        <5              3.5                --
fractie C12-C22                                  mg/kg        <5              3.5                --
fractie C22-C30                                  mg/kg         15              15                --
fractie C30-C40                                  mg/kg         13              13                --
totaal olie C10 - C40                            mg/kg         30              30             T<=SW
Monstercode                     Monsteromschrijving
12411463-001                    06-1 06 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Legenda
Verklaring kolommen
AR      Resultaat op het analyserapport
BT      Toetsresultaat
BC      Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
-       Geen toetsoordeel mogelijk
--      Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#       Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
SW      Samenstellingswaarde
T<=SW Toepasbaar (<=Samenstellingswaarde)
NT>SW Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>  BIJLAGE 7
PROJECTFOTO’S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Gat 01
Gat 02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Gat 03
Gat 04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Gat 05
Gat 06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 8
INFORMATIE VOORONDERZOEK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                  Milieutechniek Rouwmaat
                                                                  Groenlo bv
                                                                  Postbus 74              Den Sliem 93
                                                                  7140 AB Groenlo         7141 JG Groenlo
                                                                  TEL. 0544-474040        FAX. 0544-474049
     Verkennend bodemonderzoek
     Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat 43
     te Duiven
Opdrachtgever                       :  SAB Arnhem
Contactpersoon                      :  Dhr. C. Deterink
Adres                               :  Postbus 479
Postcode & plaats                   :  6800 AL Arnhem
Rapportnummer                       : MT.16255
Groenlo, 21 juli 2016                                                     Opgesteld:                      Paraaf:
                                                                          W. Egging
                                                                          Geautoriseerd:                  Paraaf:
                                                                          N. Looman
Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd. De
auteursrechten van dit document blijven berusten bij Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>6      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
6.1      Algemeen
In opdracht van SAB Arnhem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 5 en 13 juli 2016 een verkennend
bodemonderzoek laten verrichten ter plaatse van het perceel aan de Burg. Van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven
(gemeente Duiven).
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van dit onderzoek is om de algemene
bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze
bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen.
6.2      Verwachtingspatroon
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van
de onderzoekslocatie. Het is niet bekend of op de onderzoekslocatie asbest in de bodem aanwezig is.
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet
beschouwd.
6.3      Resultaten
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 98 cm-mv voor peilbuis 01, 166
cm-mv voor peilbuis 02 en 178 cm-mv voor peilbuis 03.
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op zintuiglijke wijze is het volgende aangetroffen:
(a) peilbuis 02 (van 0-50 cm-mv) baksteen (sporen);
(b) boring 12 (van 0-50 cm-mv) baksteen (sporen);
(c) boring 14 (van 50-60 cm-mv) baksteen (matig).
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:
(a) de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met Lood;
(b) de ondergrond (plaatselijk) licht verontreinigd is met Lood, Cadmium, Kobalt, Nikkel, Molybdeen, Zink, PCB en
       Minerale olie.
(c) het grondwater licht verontreinigd is met Barium.
Het is bekend dat in de bodem en in het grondwater zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen,
zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan
(natuurlijke) achtergrondwaarden.
PCB's werden onder andere toegepast als isolatievloeistof in transformatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof
en weekmaker in kunststoffen. De PCB is mogelijk gerelateerd aan het (voormalige) gebruik van het terrein. De
aangetroffen waarde overschrijdt het criterium voor een nader onderzoek niet.
Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie geen bronlocatie aanwezig of aanwezig geweest, die een dergelijke
verontreiniging met minerale olie veroorzaakt kan hebben. Mogelijk is de verontreiniging afkomstig van een bron
elders. Gezien het slechts licht verhoogde gehalte is een nader onderzoek niet noodzakelijk.
6.4      Slotconclusie en aanbevelingen
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen
bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken.
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Rapportnummer: MT.16255                                                                              pagina 12 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Legenda                                                      0 5 10 15 20 25 m
   Bebouwing
   Locatiegrens   Situatietekening met monsternamepunten                      A4
   Boring diep   Bodemonderzoek Landgoed Welleveld te Duiven   SCHAAL: 1:1.000
   Boring ondiep
                 PROJECTNUMMER: 16255                          GETEKEND: JNI
   Peilbuis
                                                               DATUM: 21-7-2016
   Bos
   Gras                                                           BIJLAGE: 1C
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>         BIJLAGE 9
ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>AG1-02. 2009

ROUWMAAT
groep

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

Projectnummer: MT-16423

Project Bodemonderzoek Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven

Eis BRL SIKB 2000

Degene die de kritische functie heeft, de opdrachtnemer, dient er aantoonbaar,
transparant en controleerbaar voor zorg te dragen dat aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit is voldaan.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB
2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat B.V. is
gecertificeerd en erkend onder het procescertificaat met het kenmerk VB-031 voor het
uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en
2018.

Met vriendelijke groet,
Milieutechniek Rouwmaat Groe

Veldmedewerker

xeits Wap,

904 Kina,

3
Nx B 39%

*baher

Datum: 04-02-16
Formulier B.7.15 Onafhankelijkheidsverklaring versie 2, blad 1

</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                           BIJLAGE 10
                                 TOEGEPASTE NORMEN
NEN 5104           Geotechniek   Classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5707           Asbest        Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
NEN 5709           Bodem         Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en
                                 anorganische parameters in grond
NEN 5725           Bodem         Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,
                                 orienterend en nader onderzoek
NEN 5740           Bodem         Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
NPR 5741           Bodem         Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en
                                 grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
NPR 6616           Water en slib Routinebepaling van de pH
NEN 5742           Bodem         Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen,
                                 anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en
                                 fysisch/chemische bodemkenmerken.
NEN 5743           Bodem         Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige
                                 verbindingen.
NEN 5744           Bodem         Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen,
                                 anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en
                                 fysisch/chemische eigenschappen.
NEN 5745           Bodem         Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige
                                 verbindingen.
NEN 5120           Geotechniek   Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen .
NEN 5751           Bodem         Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses
NEN 5733           Bodem         Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet
NEN 5766           Bodem         Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig
                                 bodemonderzoek
NEN 5861           Milieu        Procedures voor monsteroverdracht
NEN-EN-ISO 5667- Water           Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling
3                                van watermonsters
NEN 5897           Asbest        Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en
                                 sloopafval en recyclinggranulaat
NEN-ISO 7888       Water         Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
SIKB protocol 2001 Milieu        Plaatsen      van    handboringen     en   peilbuizen,   maken    van
                                 boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
SIKB protocol 2002 Water         Het nemen van grondwatermonsters
SIKB protocol 2018 Asbest        Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>