<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nader
bodemonderzoek
Groenestraat 3 te Loo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                    Milieutechniek Rouwmaat
                    Groenlo bv
                    Postbus 74       Den Sliem 93
                    7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo
                    TEL. 0544-474040         FAX. 0544-474049
                 TITELBLAD
      Projectnaam     Groenestraat 3 te Loo
   Projectnummer      MT-17227
    Opdrachtgever     BJZ
             Adres    Twentepoort Oost 16a
Postcode en plaats    7609 RG te Almelo
    Versienummer      1
            Status    Definitief
            Datum     30 mei 2017
          Vestiging   Groenlo
          Opsteller   Dhr. W. Egging
            Paraaf
        Autorisatie   Dhr. N. Looman
            Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                               INHOUDSOPGAVE
1.     INLEIDING ...................................................................................................................................................... 3
   1.1      Achtergrond .......................................................................................................................................... 3
   1.2      Kwaliteit ................................................................................................................................................ 3
   1.3      Betrouwbaarheid .................................................................................................................................. 3
   1.4      Onafhankelijkheid ................................................................................................................................. 3
   1.5      Leeswijzer ............................................................................................................................................. 3
2.     CONCEPTUEEL MODEL .................................................................................................................................. 4
   2.1      Huidige situatie ..................................................................................................................................... 4
   2.2      Historie ................................................................................................................................................. 4
   2.3      Voorgaande onderzoeken .................................................................................................................... 4
   2.4      Geohydrologie ...................................................................................................................................... 5
   2.5      Verontreiniging ..................................................................................................................................... 5
3.     ONDERZOEKSOPZET ...................................................................................................................................... 6
4.     RESULTATEN .................................................................................................................................................. 7
   4.1      Uitvoering veldwerk.............................................................................................................................. 7
   4.2      Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses ...................................................................... 7
   4.3      Interpretatie analyseresultaten ............................................................................................................ 8
5.     CONCLUSIE .................................................................................................................................................... 9
   5.1      Algemeen .............................................................................................................................................. 9
   5.2      Conclusie en aanbevelingen ................................................................................................................. 9
 BIJLAGEN
 BIJLAGE 1        Topografische kaart
 BIJLAGE 2        Kadastrale kaart met gegevens
 BIJLAGE 3        Situatietekening met monsternamepunten
 BIJLAGE 4        Boorbeschrijvingen
 BIJLAGE 5        Analysecertificaten grond
 BIJLAGE 6        Toetsingstabellen
 BIJLAGE 7        Projectfoto's
 BIJLAGE 8        Informatie vooronderzoek
 BIJLAGE 9        Onafhankelijkheidsverklaring
 BIJLAGE 10       Toegepaste normen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 1.                INLEIDING
1.1                Achtergrond
In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan de
Groenestraat 3 te Loo (gemeente Duiven).
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het onderzoek heeft tot
doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk een belemmering
kan vormen.
1.2                Kwaliteit
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. is gecertificeerd en erkend voor
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en
peilbuizen, nemen grondmonsters) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). De grond- en
grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor
Accreditatie erkende laboratorium ALcontrol te Hoogvliet.
1.3                Betrouwbaarheid
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
1.4                Onafhankelijkheid
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 9. De
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, de heer A. Ellmann.
1.5                Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.
                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> 2.               CONCEPTUEEL MODEL
In het kader van de NTA5755 dient op basis van de bekende gegevens een conceptueel model opgesteld te
worden. De informatie die is verzameld in het vooronderzoek en de informatie het voorgaande onderzoeken,
vormen de basis voor het conceptueel model. Voor de volledigheid is een deel van de informatie uit het
voorgaande onderzoek in dit hoofdstuk opgenomen.
2.1               Huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Groenestraat 3 te Loo (gemeente Duiven). De locatie is kadastraal
bekend als gemeente Duiven, sectie H, nummer 644. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa
        2
1500 m . In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met kadastrale
gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven.
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Loo. Het perceel is in gebruik (geweest) ten behoeve
van agrarische doeleinden. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op het perceel te realiseren.
Het terrein is onverhard en niet opgehoogd.
Figuur 1: Overzichtsfoto
2.2               Historie
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie in het verleden altijd in gebruik is geweest ten behoeve
van agrarische- /natuurdoeleinden. De onderzoekslocatie is omstreeks 1920 bebouwd geraakt.
2.3               Voorgaande onderzoeken
In maart 2017 is er door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. een verkennend bodem- en asbestonderzoek
op de locatie uitgevoerd. Dit is gerapporteerd onder projectnummer MT-17042. Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat ten westen van de huidige bebouwing (boring 08) en ter plaatse van de oprit (boring 06)
matig verhoogde gehalten aan PAK aanwezig zijn in de bovengrond. Op basis hiervan wordt een nader
onderzoek geadviseerd om de verontreiniging af te perken. De bovengrond is verder licht verontreinigd met
lood, zink, PCB en minerale olie. Het grondwater bleek licht verontreinigd met barium. Op de locatie is
plaatselijk een zeer geringe hoeveelheid asbest aangetroffen.
                                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.4               Geohydrologie
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van
de bodemopbouw worden geschetst.
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 11 m +NAP.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 9,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ±
1,5 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale
grondwaterstromingsrichting noordwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig
aan invloeden van buitenaf.
2.5               Verontreiniging
Op basis van het voorgaande onderzoek is geconcludeerd dat er ter plaatse van boring 06 en boring 08 een
matig verhoogd gehalte PAK is aangetroffen. Ter plaatse is een lichte bijmenging met puin- en baksteen
aangetroffen. Op de rest van het perceel is dit niet aangetroffen. In dit onderzoek wordt nagegaan of er sprake
                                                            3
is van een ernstig geval van bodemverontreiniging (> 25 m grond sterk verontreinigd). Middels dit onderzoek
zal met enkele boringen worden vastgesteld of de verontreiniging zich verder verspreid, of dat deze beperkt
van omvang is.
                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 3.                   ONDERZOEKSOPZET
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
  Aantal boringen (excl. peilbuizen)                 Analyses grond
  2 tot ± 2,0 m-mv                                    11 * PAK
  8 tot ± 1,0 m-mv
Ter plaatse van de (in het verkennend bodemonderzoek) aangetroffen verontreinigingen in boringen 06 en 08
worden de boringen hier tot 2,0 m-mv geplaatst voor verticale afperking. Voor horizontale afperking worden er
4 boringen tot 1,0 m-mv rondom de verontreiniging geplaatst.
                                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> 4.                RESULTATEN
4.1                Uitvoering veldwerk
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 26 april 2017. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen
weergegeven.
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere
bijzonderheden. De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de
ondergrond overwegend uit lichtbruin, matig tot sterk zandige klei. De complete omschrijvingen van de
boorprofielen staan vermeld in bijlage 4.
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:
 Boring       Diepte boring (m -mv)       Traject (m -mv)     Grondsoort     Waargenomen bijzonderheden
 100          2,00                        0,00 - 0,50         Zand           zwak baksteenhoudend, sporen kolengruis
 101          1,00                        0,00 - 0,50         Zand           sporen kolengruis
 105          2,00                        0,00 - 0,50         Zand           zwak puinhoudend
                                          0,50 - 0,90         Zand           sterk kolengruishoudend
 106          1,20                        0,00 - 0,50         Zand           zwak puinhoudend
                                          0,50 - 0,70         Klei           sporen kolengruis
 107          1,00                        0,00 - 0,50         Zand           sporen puin
4.2                Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd van de grond. In onderstaande tabel
staan de geselecteerde monsters weergegeven.
  Grondmonsters               Traject (m-mv)          Analyse            Motivatie
  100-2                       0,50 - 1,00             PAK                Verticale afperking
  101-1                       0,00 - 0,50             PAK                Horizontale afperking
  102-1                       0,00 - 0,50             PAK                Horizontale afperking
  103-1                       0,00 - 0,50             PAK                Horizontale afperking
  104-1                       0,00 - 0,50             PAK                Horizontale afperking
  105-2                       0,50 - 0,90             PAK                Verticale afperking
  105-3                       0,90 - 1,40             PAK                Verticale afperking
  106-1                       0,00 - 0,50             PAK                Horizontale afperking
  107-1                       0,00 - 0,50             PAK                Horizontale afperking
  108-1                       0,00 - 0,40             PAK                Horizontale afperking
  109-1                       0,00 - 0,50             PAK                Horizontale afperking
                                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.3                    Interpretatie analyseresultaten
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen. De toetsingstabellen zijn weergegeven in
bijlage 6. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden,
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit
weergegeven.
  Grondmonsters               Traject (m-mv)   Gehalte > AW/S Gehalte > T         Gehalte > I              Indicatie BBK
  100-2                       0,50 - 1,00      PAK            -                   -                        Wonen
  101-1                       0,00 - 0,50      PAK            -                   -                        Wonen
  102-1                       0,00 - 0,50      -              -                   -                        AW
  103-1                       0,00 - 0,50      -              -                   -                        AW
  104-1                       0,00 - 0,50      -              -                   -                        AW
  105-2                       0,50 - 0,90      -              -                   -                        AW
  105-3                       0,90 - 1,40      -              -                   -                        AW
  106-1                       0,00 - 0,50      -              -                   PAK                      NT
  107-1                       0,00 - 0,50      -              -                   -                        AW
  108-1                       0,00 - 0,40      -              -                   -                        AW
  109-1                       0,00 - 0,50      PAK            -                   -                        Wonen
  Betekenis van de tekens en afkortingen WBB:                    Betekenis van de afkortingen BBK:
  S = streefwaarde                                               AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde
  AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd)                   Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen)
  T = tussenwaarde (matig verontreinigd)                         Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie)
  I = interventieaarde (sterk verontreinigd)                     NT= niet toepasbaar
  - = onder achtergrondwaarde of detectiegrens
Toelichting:
In boring 106 is een overschrijding van de interventiewaarde aangetroffen voor PAK. In de overige boringen
voor zowel horizontale- als verticale afperking zijn slechts licht verhoogde gehalten PAK aangetroffen. Hiermee
is de verontreiniging in voldoende mate afgeperkt en kan worden gesteld dat er sprake is van twee beperkte
verontreinigingsspots. Verdere afperking aan de oostzijde ter plaatse van boring 106 heeft niet plaatsgevonden
aangezien dit buiten de onderzoekslocatie valt.
Er kan worden gesteld dat er rond boring 08 enkele m3’s matig verontreinigd zijn met PAK en er rond boring 06
en boring 106 enkele m3’s matig tot sterk verontreinigd zijn met PAK als gevolg van een lichte bijmenging met
                                                  3
kooldeeltjes. Omdat er minder dan 25 m grond sterk is verontreinigd, is er geen sprake van een ernstig geval
van bodemverontreiniging en geldt er geen saneringsplicht vanuit de Wet Bodembescherming.
                                                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 5.                CONCLUSIE
5.1                Algemeen
In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan de
Groenestraat 3 te Loo (gemeente Duiven). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een
bestemmingsplanwijziging.
5.2                Conclusie en aanbevelingen
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
      De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond vormen geen belemmering voor het
         toekomstige gebruik.
                                       3
      Rond boring 08 zijn enkele m ’s matig verontreinigd met PAK en rond boring 06 en boring 106 zijn
                    3
         enkele m ’s matig tot sterk verontreinigd met PAK. De verontreiniging is te relateren aan lichte
         bijmengingen met kooldeeltjes.
                                3
      Er is minder dan 25 m grond sterk verontreinigd en er is derhalve geen sprake van een ernstig geval
         van bodemverontreiniging. Er geldt dan ook geen saneringsplicht vanuit de Wet Bodembescherming.
      De locatie is momenteel niet bewoond en derhalve is er in de huidige situatie geen sprake van een
         risico. Indien er in de toekomst grondwerkzaamheden plaats gaan vinden, dient met rekening te
         houden met de aanwezige verontreinigingen. Als men de verontreiniging wil verwijderen, kan hiervoor
         een plan van aanpak worden ingediend bij de gemeente.
Opmerking
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen
overschrijdt.
                                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 1
TOPOGRAFISCHE KAART
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  Topografische kaart                           A4
Bodemonderzoek Groenestraat 3 Loo SCHAAL:1:50.000
 PROJECTNUMMER: 17227             GETEKEND: JNI
                                  DATUM: 15-5-2017
                                     BIJLAGE: 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 2
KADASTRALE KAART
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                              Kadastrale kaart                              A4
                            Bodemonderzoek Groenestraat 3 Loo SCHAAL:1:2.000
Kadastraal object            PROJECTNUMMER: 17227             GETEKEND: JNI
Kadastrale gemeente: Duiven                                   DATUM: 15-5-2017
Sectie:                H
                                                                 BIJLAGE: 2
Perceel:              644
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                 BIJLAGE 3
SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                             ?
                                                                                                            ?
Legenda
   Bebouwing
   Locatiegrens
   Boring tot 1,0 m -mv
                                                               0            5              10    15            20 m
   Boring tot 2,0 m -mv
   Asbestgat + boring tot 0,5 m-mv (voorgaand onderzoek)  Situatietekening met monsternamepunten                 A4
   Boom                                                  Bodemonderzoek Groenestraat 3 Loo        SCHAAL: 1:250
   Braak                                                 PROJECTNUMMER: 17227                     GETEKEND: WEG
                                                                                                  DATUM: 30-5-2017
 ? Verspreiding verontreiniging onbekend
   Matig verontreinigd
                                                                                                     BIJLAGE: 3
   Sterk verontreinigd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 4
BOORBESCHRIJVINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   Boring:     100                                                         Boring:   101
   Datum:      26-04-2017                                                  Datum:    26-04-2017
                   0     gras                                                            0     gras
      0                                                                       0
                         Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zwak                     Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zwak
             1           grindig, zwak baksteenhoudend, sporen kolengruis,         1           grindig, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor
     50
                   -50   donkerbruin, Edelmanboor                           50
                                                                                         -50
                         Klei, sterk zandig, matig roesthoudend, licht                         Klei, sterk zandig, matig roesthoudend, licht
             2                                                                     2           beigebruin, Edelmanboor
                         beigebruin, Edelmanboor
                   -100                                                                  -100
    100                                                                    100
                         Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, licht
             3           beigebruin, Edelmanboor
    150
             4
                   -200
    200
   Boring:     102                                                         Boring:   103
   Datum:      26-04-2017                                                  Datum:    26-04-2017
                   0     gras                                                            0     gras
      0                                                                       0
                         Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zwak                     Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zwak
             1           grindig, donkerbruin, Edelmanboor                         1           grindig, donkerbruin, Edelmanboor
                   -50                                                                   -50
     50                                                                     50
                         Zand, zeer fijn, matig siltig, licht beigebruin,          2           Zand, zeer fijn, matig siltig, licht beigebruin,
             2           Edelmanboor                                                     -90   Edelmanboor
                   -100                                                                  -100
    100                                                                    100                 Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, licht
                                                                                               beigebruin, Edelmanboor
Projectcode: 17227
Projectnaam: Groenestraat 3 Loo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   Boring:     104                                                          Boring:   105
   Datum:      26-04-2017                                                   Datum:    26-04-2017
                   0     gras                                                             0     braak
      0                                                                        0
                         Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, zwak                        Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sterk
             1           grindig, donkerbruin, Edelmanboor                          1           grindhoudend, zwak puinhoudend, donkerbruin,
     50
                   -50
                                                                             50
                                                                                          -50   Edelmanboor
             2           Zand, zeer fijn, matig siltig, licht beigebruin,           2           Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk
                   -80
                         Edelmanboor                                                      -90   kolengruishoudend, donker zwartbruin, Edelmanboor
                   -100
    100                  Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, licht       100
                                                                                    3           Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, licht
                         beigebruin, Edelmanboor                                                beigebruin, Edelmanboor
                                                                            150
                                                                                    4
                                                                                          -200
                                                                            200
   Boring:     106                                                          Boring:   107
   Datum:      26-04-2017                                                   Datum:    26-04-2017
                   0     braak                                                            0     gras
      0                                                                        0
                         Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sterk                     Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, sporen
             1           grindhoudend, zwak puinhoudend, donkerbruin,               1           puin, brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor
     50
                   -50   Edelmanboor                                         50
                                                                                          -50
             2     -70                                                                          Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig,
                         Klei, zwak zandig, matig roesthoudend, sporen              2
                         kolengruis, licht beigebruin, Edelmanboor                              donkerbruin, Edelmanboor
             3                                                                            -100
    100                                                                     100
                   -120  Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, licht
                         beigebruin, Edelmanboor
Projectcode: 17227
Projectnaam: Groenestraat 3 Loo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   Boring:     108                                                        Boring:   109
   Datum:      26-04-2017                                                 Datum:    26-04-2017
                   0     gras                                                           0     gras
      0                                                                      0
             1           Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig,                           Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig,
                         donkerbruin, Edelmanboor                                 1           donkerbruin, Edelmanboor
                   -40
                                                                                        -50
     50                  Zand, matig fijn, zwak siltig, licht beigebruin,  50
             2           Edelmanboor                                                          Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig,
                   -90
                                                                                  2           donkerbruin, Edelmanboor
                   -100                                                                 -100
    100                  Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, licht      100
                         beigebruin, Edelmanboor
Projectcode: 17227
Projectnaam: Groenestraat 3 Loo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN GROND
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Correspondentieadres
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
  W. Egging
  Den Sliem 93
                                                                                                                                                               Blad 1 van 8
  7141 JG GROENLO
Uw projectnaam                                         : Groenestraat 3 Loo
Uw projectnummer                                       : 17227
ALcontrol rapportnummer                                : 12528035, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                              : JFIY1ZKK
Rotterdam, 04-05-2017
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17227.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                   Blad 2 van 8
W. Egging                                                             Analyserapport
Projectnaam                      Groenestraat 3 Loo                                                                                                    Orderdatum                01-05-2017
Projectnummer                    17227                                                                                                                 Startdatum                01-05-2017
Rapportnummer                    12528035         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 04-05-2017
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                    100-2 100 (50-100)
 002          Grond (AS3000)                    101-1 101 (0-50)
 003          Grond (AS3000)                    102-1 102 (0-50)
 004          Grond (AS3000)                    103-1 103 (0-50)
 005          Grond (AS3000)                    104-1 104 (0-50)
Analyse                               Eenheid         Q                        001                           002                          003                              004             005
droge stof                            gew.-%          S                     84.7                          88.5                        89.6                              89.4               91.3
gewicht artefacten                    g               S                       <1                             <1                          <1                                <1                <1
aard van de artefacten                -               S                    geen                          geen                        geen                              geen               geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                             mg/kgds         S                     0.01                        <0.01                         0.01                              0.01             <0.01
fenantreen                            mg/kgds         S                     0.23                          0.40                        0.10                              0.10               0.08
antraceen                             mg/kgds         S                     0.03                          0.10                        0.02                              0.02               0.02
fluoranteen                           mg/kgds         S                     0.50                            1.3                       0.25                              0.25               0.22
benzo(a)antraceen                     mg/kgds         S                     0.19                          0.65                        0.13                              0.14               0.12
chryseen                              mg/kgds         S                     0.21                          0.62                        0.16                              0.16               0.13
benzo(k)fluoranteen                   mg/kgds         S                     0.14                          0.38                        0.09                              0.11               0.11
benzo(a)pyreen                        mg/kgds         S                     0.24                          0.70                        0.15                              0.16               0.16
benzo(ghi)peryleen                    mg/kgds         S                     0.19                          0.47                        0.12                              0.13               0.14
indeno(1,2,3-cd)pyreen                mg/kgds         S                     0.19                          0.49                        0.12                              0.13               0.14
                                                                                  1)                             1)                           1)                              1)                1)
pak-totaal (10 van VROM)              mg/kgds         S                     1.93                        5.117                         1.15                              1.21             1.127
(0.7 factor)
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                 Blad 3 van 8
W. Egging                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Groenestraat 3 Loo                                                                                                    Orderdatum                01-05-2017
Projectnummer                  17227                                                                                                                 Startdatum                01-05-2017
Rapportnummer                  12528035         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 04-05-2017
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
                               *       Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
                                       organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
                                       vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
                                       parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
002                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
                               *       Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
                                       organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
                                       vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
                                       parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
005                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                   Blad 4 van 8
W. Egging                                                             Analyserapport
Projectnaam                      Groenestraat 3 Loo                                                                                                    Orderdatum                01-05-2017
Projectnummer                    17227                                                                                                                 Startdatum                01-05-2017
Rapportnummer                    12528035         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 04-05-2017
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 006          Grond (AS3000)                    105-2 105 (50-90)
 007          Grond (AS3000)                    105-3 105 (90-140)
 008          Grond (AS3000)                    106-1 106 (0-50)
 009          Grond (AS3000)                    107-1 107 (0-50)
 010          Grond (AS3000)                    108-1 108 (0-40)
Analyse                               Eenheid         Q                        006                           007                          008                              009             010
droge stof                            gew.-%          S                     86.7                          80.4                         91.9                             85.2               94.7
gewicht artefacten                    g               S                       <1                             <1                          <1                                <1                <1
aard van de artefacten                -               S                    geen                          geen                         geen                             geen               geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                             mg/kgds         S                     0.03                        <0.01                          0.05                           <0.01              <0.01
fenantreen                            mg/kgds         S                     0.14                        <0.01                           5.8                             0.07               0.05
antraceen                             mg/kgds         S                     0.02                        <0.01                           1.3                             0.01               0.02
fluoranteen                           mg/kgds         S                     0.20                        <0.01                            12                             0.14               0.10
benzo(a)antraceen                     mg/kgds         S                     0.13                        <0.01                           6.6                             0.08               0.05
chryseen                              mg/kgds         S                     0.16                        <0.01                           6.1                             0.08               0.05
benzo(k)fluoranteen                   mg/kgds         S                     0.10                        <0.01                           3.1                             0.06               0.05
benzo(a)pyreen                        mg/kgds         S                     0.13                        <0.01                           5.2                             0.09               0.08
benzo(ghi)peryleen                    mg/kgds         S                     0.10                        <0.01                           3.4                             0.08               0.08
indeno(1,2,3-cd)pyreen                mg/kgds         S                     0.10                        <0.01                           3.5                             0.08               0.08
                                                                                  1)                             1)                           1)                              1)                1)
pak-totaal (10 van VROM)              mg/kgds         S                     1.11                          0.07                       47.05                            0.697              0.567
(0.7 factor)
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                 Blad 5 van 8
W. Egging                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Groenestraat 3 Loo                                                                                                    Orderdatum                01-05-2017
Projectnummer                  17227                                                                                                                 Startdatum                01-05-2017
Rapportnummer                  12528035         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 04-05-2017
Monster beschrijvingen
006                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
009                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
010                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                   Blad 6 van 8
W. Egging                                                             Analyserapport
Projectnaam                      Groenestraat 3 Loo                                                                                                    Orderdatum                01-05-2017
Projectnummer                    17227                                                                                                                 Startdatum                01-05-2017
Rapportnummer                    12528035         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 04-05-2017
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 011          Grond (AS3000)                    109-1 109 (0-50)
Analyse                               Eenheid         Q                        011
droge stof                            gew.-%          S                     92.4
gewicht artefacten                    g               S                       <1
aard van de artefacten                -               S                    geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                                                                  2)
naftaleen                             mg/kgds         S                     0.02
fenantreen                            mg/kgds         S                     0.31
antraceen                             mg/kgds         S                     0.10
fluoranteen                           mg/kgds         S                     0.69
benzo(a)antraceen                     mg/kgds         S                     0.37
chryseen                              mg/kgds         S                     0.36
benzo(k)fluoranteen                   mg/kgds         S                     0.23
benzo(a)pyreen                        mg/kgds         S                     0.39
benzo(ghi)peryleen                    mg/kgds         S                     0.26
indeno(1,2,3-cd)pyreen                mg/kgds         S                     0.27
                                                                                  1)
pak-totaal (10 van VROM)              mg/kgds         S                         3
(0.7 factor)
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                 Blad 7 van 8
W. Egging                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Groenestraat 3 Loo                                                                                                    Orderdatum                01-05-2017
Projectnummer                  17227                                                                                                                 Startdatum                01-05-2017
Rapportnummer                  12528035         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 04-05-2017
Monster beschrijvingen
011                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                              Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.                                                                                                                   Blad 8 van 8
W. Egging                                                             Analyserapport
Projectnaam                      Groenestraat 3 Loo                                                                                                    Orderdatum                01-05-2017
Projectnummer                    17227                                                                                                                 Startdatum                01-05-2017
Rapportnummer                    12528035         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 04-05-2017
Analyse                                        Monstersoort                                               Relatie tot norm
droge stof                                     Grond (AS3000)                                             Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
                                                                                                          (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
                                                                                                          conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                             Grond (AS3000)                                             Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                         Grond (AS3000)                                             Idem
naftaleen                                      Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-6
fenantreen                                     Grond (AS3000)                                             Idem
antraceen                                      Grond (AS3000)                                             Idem
fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(a)antraceen                              Grond (AS3000)                                             Idem
chryseen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(k)fluoranteen                            Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(a)pyreen                                 Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(ghi)peryleen                             Grond (AS3000)                                             Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                         Grond (AS3000)                                             Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                  Grond (AS3000)                                             Idem
factor)
Monster       Barcode                    Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001           Y6201299                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
002           Y6201315                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
003           Y6201308                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
004           Y6201298                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
005           Y6201307                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
006           Y6201106                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
007           Y6201101                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
008           Y6201105                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
009           Y6201085                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
010           Y6201083                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
011           Y6201310                   28-04-2017                     26-04-2017                        ALC201
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 6
TOETSINGSTABELLEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Toelichting toetsingskader
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de
circulaire Bodemsanering 2006.
Grond
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Achtergrondwaarden (AW)
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn
gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergrond-
en interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.
Grondwater
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die
niet in natuurlijke milieus voorkomen.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en
interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven
                    1)
Toetsingswaarden                     AW      1/2(AW+I)        I       RBK eis
METALEN
barium                                                  920          20
cadmium                          0.60       6.8          13        0.20
kobalt                            15       102          190         3.0
koper                             40       115          190         5.0
kwik                             0.15        18          36        0.050
lood                              50       290          530          10
molybdeen                        1.5         96         190         1.5
nikkel                            35         68         100         4.0
zink                             140       430          720          20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                          1.5         21          40        0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)                         20       510          1000        4.9
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40            190       2595         5000         35
1)
     AW           achtergrondwaarde
     1/2(AW+I)    gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
     I            interventiewaarde
     RBK          Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                  2012).
     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
     bodemsamenstelling.
     De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
     bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Projectnaam                   Groenestraat 3 Loo
Projectcode                   17227
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                   100-21                        101-12
Bodemtypebt)                  1                             1
                                   or         br                 or         br
droge stof             (gew.-
%)                            84.7         --      --       88.5         --         --
gewicht artefacten
(g)                            <1          --      --        <1          --         --
aard van de artefacten
(-)                           Geen                 --       Geen                    --
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     0.01         --      --       <0.01        --         --
fenantreen                    0.23         --      --       0.40         --         --
antraceen                     0.03         --      --       0.10         --         --
fluoranteen                   0.50         --      --        1.3         --         --
benzo(a)antraceen             0.19         --      --       0.65         --         --
chryseen                      0.21         --      --       0.62         --         --
benzo(k)fluoranteen           0.14         --      --       0.38         --         --
benzo(a)pyreen                0.24         --      --       0.70         --         --
benzo(ghi)peryleen            0.19         --      --       0.47         --         --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        0.19         --      --       0.49         --         --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       1.93       1.93       *       5.117      5.12          *
Monstercode en monstertraject
1
          12528035-001 100-2 100 (50-100)
2
          12528035-002 101-1 101 (0-50)
Projectnaam                   Groenestraat 3 Loo
Projectcode                   17227
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                   102-11                        103-12
Bodemtypebt)                  1                             1
                                   or         br                 or         br
droge stof             (gew.-
%)                            89.6         --      --       89.4         --         --
gewicht artefacten
(g)                            <1          --      --        <1          --         --
aard van de artefacten
(-)                           Geen                 --       Geen                    --
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     0.01         --      --       0.01         --         --
fenantreen                    0.10         --      --       0.10         --         --
antraceen                     0.02         --      --       0.02         --         --
fluoranteen                   0.25         --      --       0.25         --         --
benzo(a)antraceen             0.13         --      --       0.14         --         --
chryseen                      0.16         --      --       0.16         --         --
benzo(k)fluoranteen           0.09         --      --       0.11         --         --
benzo(a)pyreen                0.15         --      --       0.16         --         --
benzo(ghi)peryleen            0.12         --      --       0.13         --         --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        0.12         --      --       0.13         --         --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       1.15       1.15               1.21       1.21
Monstercode en monstertraject
1
          12528035-003 102-1 102 (0-50)
2
          12528035-004 103-1 103 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Projectnaam                   Groenestraat 3 Loo
Projectcode                   17227
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                   104-11                        105-22
Bodemtypebt)                  1                             1
                                   or         br                 or         br
droge stof             (gew.-
%)                            91.3         --      --       86.7         --         --
gewicht artefacten
(g)                            <1          --      --        <1          --         --
aard van de artefacten
(-)                           Geen                 --       Geen                    --
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     <0.01        --      --       0.03         --         --
fenantreen                    0.08         --      --       0.14         --         --
antraceen                     0.02         --      --       0.02         --         --
fluoranteen                   0.22         --      --       0.20         --         --
benzo(a)antraceen             0.12         --      --       0.13         --         --
chryseen                      0.13         --      --       0.16         --         --
benzo(k)fluoranteen           0.11         --      --       0.10         --         --
benzo(a)pyreen                0.16         --      --       0.13         --         --
benzo(ghi)peryleen            0.14         --      --       0.10         --         --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        0.14         --      --       0.10         --         --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       1.127      1.13               1.11       1.11
Monstercode en monstertraject
1
          12528035-005 104-1 104 (0-50)
2
          12528035-006 105-2 105 (50-90)
Projectnaam                   Groenestraat 3 Loo
Projectcode                   17227
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                   105-31                        106-12
Bodemtypebt)                  1                             1
                                   or         br                 or         br
droge stof             (gew.-
%)                            80.4         --      --       91.9         --         --
gewicht artefacten
(g)                            <1          --      --        <1          --         --
aard van de artefacten
(-)                           Geen                 --       Geen                    --
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     <0.01        --      --       0.05         --         --
fenantreen                    <0.01        --      --        5.8         --         --
antraceen                     <0.01        --      --        1.3         --         --
fluoranteen                   <0.01        --      --         12         --         --
benzo(a)antraceen             <0.01        --      --        6.6         --         --
chryseen                      <0.01        --      --        6.1         --         --
benzo(k)fluoranteen           <0.01        --      --        3.1         --         --
benzo(a)pyreen                <0.01        --      --        5.2         --         --
benzo(ghi)peryleen            <0.01        --      --        3.4         --         --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        <0.01        --      --        3.5         --         --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       0.07       0.07               47.05       47         ***
Monstercode en monstertraject
1
          12528035-007 105-3 105 (90-140)
2
          12528035-008 106-1 106 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnaam                   Groenestraat 3 Loo
Projectcode                   17227
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                   107-11                        108-12
Bodemtypebt)                  1                             1
                                   or         br                 or         br
droge stof             (gew.-
%)                            85.2         --      --       94.7         --         --
gewicht artefacten
(g)                            <1          --      --        <1          --         --
aard van de artefacten
(-)                           Geen                 --       Geen                    --
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     <0.01        --      --       <0.01        --         --
fenantreen                    0.07         --      --       0.05         --         --
antraceen                     0.01         --      --       0.02         --         --
fluoranteen                   0.14         --      --       0.10         --         --
benzo(a)antraceen             0.08         --      --       0.05         --         --
chryseen                      0.08         --      --       0.05         --         --
benzo(k)fluoranteen           0.06         --      --       0.05         --         --
benzo(a)pyreen                0.09         --      --       0.08         --         --
benzo(ghi)peryleen            0.08         --      --       0.08         --         --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        0.08         --      --       0.08         --         --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       0.697      0.697              0.567      0.567
Monstercode en monstertraject
1
          12528035-009 107-1 107 (0-50)
2
          12528035-010 108-1 108 (0-40)
Projectnaam                   Groenestraat 3 Loo
Projectcode                   17227
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                   109-11
Bodemtypebt)                  1
                                   or         br
droge stof             (gew.-
%)                            92.4         --      --
gewicht artefacten
(g)                            <1          --      --
aard van de artefacten
(-)                           Geen                 --
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     0.02         --      --
fenantreen                    0.31         --      --
antraceen                     0.10         --      --
fluoranteen                   0.69         --      --
benzo(a)antraceen             0.37         --      --
chryseen                      0.36         --      --
benzo(k)fluoranteen           0.23         --      --
benzo(a)pyreen                0.39         --      --
benzo(ghi)peryleen            0.26         --      --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        0.27         --      --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                         3          3        *
Monstercode en monstertraject
1
          12528035-011 109-1 109 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 30-05-2017 - 09:25)
Projectcode                                                  Groenestraat 3 LooGroenestraat 3 Loo
Projectnaam                                                  17227                   17227
Monsteromschrijving                                          100-2                   101-1
Monstersoort en bodemtype                                    Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1
Monster conclusie                                            Klasse wonen            Klasse wonen
                     Analyse                     Eenheid AR             BT     BC       AR     BT  BC
droge stof                                         %         84.7 84.7               88.5 88.5
gewicht artefacten                                  g         <1                      <1
aard van de artefacten                               -       Geen                    Geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg 0.01 0.01                 -   <0.01  0.007    -
fenantreen                                       mg/kg 0.23 0.23                 -   0.40   0.4      -
antraceen                                        mg/kg 0.03 0.03                 -   0.10   0.1      -
fluoranteen                                      mg/kg 0.50 0.5                  -    1.3   1.3      -
benzo(a)antraceen                                mg/kg 0.19 0.19                 -   0.65   0.65     -
chryseen                                         mg/kg 0.21 0.21                 -   0.62   0.62     -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg 0.14 0.14                 -   0.38   0.38     -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg 0.24 0.24                 -   0.70   0.7      -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg 0.19 0.19                 -   0.47   0.47     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg 0.19 0.19                 -   0.49   0.49     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.93 1.93 WO                              5.117  5.12 WO
Monstercode                     Monsteromschrijving
12528035-001                    100-2 100 (50-100)
12528035-002                    101-1 101 (0-50)
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype                   humus       lutum
Bodemtype 1                 10%         25%
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 30-05-2017 - 09:25)
Projectcode                                                  Groenestraat 3 LooGroenestraat 3 Loo
Projectnaam                                                  17227                   17227
Monsteromschrijving                                          102-1                   103-1
Monstersoort en bodemtype                                    Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1
Monster conclusie                                            Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
                     Analyse                     Eenheid AR           BT       BC       AR    BT   BC
droge stof                                         %         89.6 89.6               89.4 89.4
gewicht artefacten                                  g         <1                      <1
aard van de artefacten                               -       Geen                    Geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg 0.01 0.01               -     0.01   0.01   -
fenantreen                                       mg/kg 0.10 0.1                -     0.10   0.1    -
antraceen                                        mg/kg 0.02 0.02               -     0.02   0.02   -
fluoranteen                                      mg/kg 0.25 0.25               -     0.25   0.25   -
benzo(a)antraceen                                mg/kg 0.13 0.13               -     0.14   0.14   -
chryseen                                         mg/kg 0.16 0.16               -     0.16   0.16   -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg 0.09 0.09               -     0.11   0.11   -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg 0.15 0.15               -     0.16   0.16   -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg 0.12 0.12               -     0.13   0.13   -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg 0.12 0.12               -     0.13   0.13   -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.15 1.15 <=AW                            1.21   1.21 <=AW
Monstercode                     Monsteromschrijving
12528035-003                    102-1 102 (0-50)
12528035-004                    103-1 103 (0-50)
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype                   humus       lutum
Bodemtype 1                 10%         25%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 30-05-2017 - 09:25)
Projectcode                                                  Groenestraat 3 LooGroenestraat 3 Loo
Projectnaam                                                  17227                   17227
Monsteromschrijving                                          104-1                   105-2
Monstersoort en bodemtype                                    Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1
Monster conclusie                                            Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
                     Analyse                     Eenheid AR            BT      BC       AR     BT  BC
droge stof                                         %         91.3 91.3               86.7 86.7
gewicht artefacten                                  g         <1                      <1
aard van de artefacten                               -       Geen                    Geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg <0.01 0.007 -                 0.03   0.03   -
fenantreen                                       mg/kg 0.08 0.08               -     0.14   0.14   -
antraceen                                        mg/kg 0.02 0.02               -     0.02   0.02   -
fluoranteen                                      mg/kg 0.22 0.22               -     0.20    0.2   -
benzo(a)antraceen                                mg/kg 0.12 0.12               -     0.13   0.13   -
chryseen                                         mg/kg 0.13 0.13               -     0.16   0.16   -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg 0.11 0.11               -     0.10    0.1   -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg 0.16 0.16               -     0.13   0.13   -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg 0.14 0.14               -     0.10    0.1   -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg 0.14 0.14               -     0.10    0.1   -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.127 1.13 <=AW 1.11                             1.11 <=AW
Monstercode                     Monsteromschrijving
12528035-005                    104-1 104 (0-50)
12528035-006                    105-2 105 (50-90)
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype                   humus       lutum
Bodemtype 1                 10%         25%
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 30-05-2017 - 09:25)
Projectcode                                                  Groenestraat 3 LooGroenestraat 3 Loo
Projectnaam                                                  17227                   17227
Monsteromschrijving                                          105-3                   106-1
Monstersoort en bodemtype                                    Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1
Monster conclusie                                            Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
                     Analyse                     Eenheid AR            BT      BC           AR         BT      BC
droge stof                                         %         80.4 80.4               91.9         91.9
gewicht artefacten                                  g         <1                      <1
aard van de artefacten                               -       Geen                    Geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg <0.01 0.007 -                 0.05         0.05      -
fenantreen                                       mg/kg <0.01 0.007 -                  5.8         5.8       -
antraceen                                        mg/kg <0.01 0.007 -                  1.3         1.3       -
fluoranteen                                      mg/kg <0.01 0.007 -                   12          12       -
benzo(a)antraceen                                mg/kg <0.01 0.007 -                  6.6         6.6       -
chryseen                                         mg/kg <0.01 0.007 -                  6.1         6.1       -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg <0.01 0.007 -                  3.1         3.1       -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg <0.01 0.007 -                  5.2         5.2       -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg <0.01 0.007 -                  3.4         3.4       -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg <0.01 0.007 -                  3.5         3.5       -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 <=AW 47.05                                    47     NT>I
Monstercode                     Monsteromschrijving
12528035-007                    105-3 105 (90-140)
12528035-008                    106-1 106 (0-50)
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype                   humus       lutum
Bodemtype 1                 10%         25%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 30-05-2017 - 09:25)
Projectcode                                                  Groenestraat 3 LooGroenestraat 3 Loo
Projectnaam                                                  17227                   17227
Monsteromschrijving                                          107-1                   108-1
Monstersoort en bodemtype                                    Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1
Monster conclusie                                            Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
                     Analyse                     Eenheid AR            BT      BC       AR   BT  BC
droge stof                                         %         85.2 85.2               94.7 94.7
gewicht artefacten                                  g         <1                      <1
aard van de artefacten                               -       Geen                    Geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg <0.01 0.007 -                 <0.01 0.007 -
fenantreen                                       mg/kg 0.07 0.07               -     0.05 0.05   -
antraceen                                        mg/kg 0.01 0.01               -     0.02 0.02   -
fluoranteen                                      mg/kg 0.14 0.14               -     0.10 0.1    -
benzo(a)antraceen                                mg/kg 0.08 0.08               -     0.05 0.05   -
chryseen                                         mg/kg 0.08 0.08               -     0.05 0.05   -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg 0.06 0.06               -     0.05 0.05   -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg 0.09 0.09               -     0.08 0.08   -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg 0.08 0.08               -     0.08 0.08   -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg 0.08 0.08               -     0.08 0.08   -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.697 0.697 <=AW 0.567 0.567 <=AW
Monstercode                     Monsteromschrijving
12528035-009                    107-1 107 (0-50)
12528035-010                    108-1 108 (0-40)
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype                   humus       lutum
Bodemtype 1                 10%         25%
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 30-05-2017 - 09:25)
Projectcode                                                  Groenestraat 3 Loo
Projectnaam                                                  17227
Monsteromschrijving                                          109-1
Monstersoort en bodemtype                                    Grond (AS3000)-1
Monster conclusie                                            Klasse wonen
                     Analyse                     Eenheid AR             BT     BC
droge stof                                         %         92.4 92.4
gewicht artefacten                                  g         <1
aard van de artefacten                               -       Geen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg 0.02 0.02                -
fenantreen                                       mg/kg 0.31 0.31                -
antraceen                                        mg/kg 0.10 0.1                 -
fluoranteen                                      mg/kg 0.69 0.69                -
benzo(a)antraceen                                mg/kg 0.37 0.37                -
chryseen                                         mg/kg 0.36 0.36                -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg 0.23 0.23                -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg 0.39 0.39                -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg 0.26 0.26                -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg 0.27 0.27                -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg                      3       3 WO
Monstercode                     Monsteromschrijving
12528035-011                    109-1 109 (0-50)
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype                   humus       lutum
Bodemtype 1                 10%         25%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Legenda
Verklaring kolommen
AR         Resultaat op het analyserapport
BT         Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de
           toetsing gebruikte waarden.
BC         Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
-          Geen toetsoordeel mogelijk
--         Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---        Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#          Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW       Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO         Wonen
IN         Industrie
,zp        Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I         Groter dan interventiewaarde
>(ind)I    INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^          Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I       Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT         Niet toepasbaar
BT/BC      gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem
Kleur informatie
Rood       > Interventiewaarde of 'Niet Toepasbaar > industrie' of 'Niet Toepasbaar' op component niveau
Oranje     >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
           Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
           Klasse B (monsterniveau)
Blauw      >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>  BIJLAGE 7
PROJECTFOTO’S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Overzichtsfoto
Overzichtsfoto
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Overzichtsfoto</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 8
INFORMATIE VOORONDERZOEK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en
asbestonderzoek
Groenestraat 3 te Loo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                    Milieutechniek Rouwmaat
                    Groenlo bv
                    Postbus 74       Den Sliem 93
                    7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo
                    TEL. 0544-474040         FAX. 0544-474049
                 TITELBLAD
      Projectnaam     Groenestraat 3 te Loo
   Projectnummer      MT-17042
    Opdrachtgever     BJZ
             Adres    Twentepoort Oost 16a
Postcode en plaats    7609 RG te Almelo
    Versienummer      1
            Status    Definitief
            Datum     7 april 2017
          Vestiging   Groenlo
          Opsteller   Dhr. W. Egging
            Paraaf
        Autorisatie   Dhr. N. Looman
            Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                      INHOUDSOPGAVE
1.     INLEIDING ........................................................................................................................................................................ 3
   1.1       Achtergrond ........................................................................................................................................................... 3
   1.2       Kwaliteit ................................................................................................................................................................. 3
   1.3       Betrouwbaarheid ................................................................................................................................................... 3
   1.4       Onafhankelijkheid .................................................................................................................................................. 3
   1.5       Leeswijzer............................................................................................................................................................... 3
2.     VOORONDERZOEK ........................................................................................................................................................... 4
   2.1       Geraadpleegde bronnen ........................................................................................................................................ 4
   2.2       Huidige situatie ...................................................................................................................................................... 4
   2.3       Historie ................................................................................................................................................................... 5
   2.4       Asbest..................................................................................................................................................................... 6
   2.5       Voorgaande onderzoeken ...................................................................................................................................... 6
   2.6       Geohydrologie ........................................................................................................................................................ 6
3.     HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET ............................................................................................................................... 7
   3.1       Verkennend bodemonderzoek .............................................................................................................................. 7
   3.2       Verkennend asbestonderzoek ............................................................................................................................... 7
4.     RESULTATEN .................................................................................................................................................................... 8
   4.1       Visuele inspectie maaiveld ..................................................................................................................................... 8
   4.2       Uitvoering veldwerk ............................................................................................................................................... 8
   4.3       Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses ........................................................................................ 9
   4.4       Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek ............................................................................ 9
   4.5       Interpretatie analyseresultaten verkennend asbestonderzoek ........................................................................... 10
5.     CONCLUSIE ..................................................................................................................................................................... 11
   5.1       Algemeen ............................................................................................................................................................. 11
   5.2       Conclusie en aanbevelingen ................................................................................................................................. 11
 BIJLAGEN
 BIJLAGE 1          Topografische kaart
 BIJLAGE 2          Kadastrale kaart met gegevens
 BIJLAGE 3          Situatietekening met monsternamepunten
 BIJLAGE 4          Boorbeschrijvingen
 BIJLAGE 5          Analysecertificaten grond
 BIJLAGE 6          Analysecertificaten asbest
 BIJLAGE 7          Analysecertificaten grondwater
 BIJLAGE 8          Toetsingstabellen
 BIJLAGE 9          Projectfoto's
 BIJLAGE 10         Informatie vooronderzoek
 BIJLAGE 11         Onafhankelijkheidsverklaring
 BIJLAGE 12         Toegepaste normen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> 1.                INLEIDING
1.1                Achtergrond
In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht aan
de Groenestraat 3 te Loo (gemeente Duiven).
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het onderzoek heeft tot
doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk een belemmering
kan vormen.
1.2                Kwaliteit
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. is gecertificeerd en erkend voor
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en
peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en
monsterneming asbest in bodem). De grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de
AS3000-methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium ALcontrol te Hoogvliet.
1.3                Betrouwbaarheid
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 en 5707 (NEN 5740 en NEN 5707). Het
vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN
5725). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
1.4                Onafhankelijkheid
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende medewerkers, de heer A. Ellmann en de heer T. Huls.
1.5                Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.
                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>  2.                 VOORONDERZOEK
2.1                  Geraadpleegde bronnen
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek,
verzameld. In bijlage 10 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
-          informatie van de opdrachtgever
-          informatie van de gemeente/omgevingsdienst
-          informatie van de website topotijdreis.nl
-          informatie van de website bodemloket.nl
-          locatie inspectie
-          informatie uit het gemeentelijk informatiesysteem
2.2                  Huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Groenestraat 3 te Loo (gemeente Duiven). De locatie is kadastraal
bekend als gemeente Duiven, sectie H, nummer 644. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa
         2
1500 m . In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met kadastrale
gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven.
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Loo. Het perceel is in gebruik (geweest) ten behoeve
van agrarische doeleinden. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op het perceel te realiseren.
Het terrein is onverhard en niet opgehoogd.
Figuur 1: Overzichtsfoto
                                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2.3                Historie
Informatie van de gemeente/omgevingsdienst
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn
op de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten
voorgedaan.
Informatie van de website topotijdreis.nl
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie in het verleden altijd in gebruik is geweest ten behoeve
van agrarische- /natuurdoeleinden. De onderzoekslocatie is omstreeks 1920 bebouwd geraakt.
Figuur 2: Historische kaart 1957                           Figuur 3: Historische kaart 1967
Figuur 4: Historische kaart 1989                           Figuur 5: Historische kaart 2015
Informatie van de website bodemloket.nl
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er geen historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen
zijn op de onderzoeksstrategie.
Figuur 6: Weergave bodemloket.nl
                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>2.4               Asbest
Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie een hoge verwachtingskans op het
voorkomen van asbest. De schuur heeft een asbestgolfplaten dak. De platen zijn voor zover waarneembaar niet
beschadigd. Het regenwater wordt niet opgevangen door dakgoten waardoor besmetting van het maaiveld, in
de zogeheten “druplaag”, mogelijk is. Zie de hieronder weergegeven foto´s van de aanwezige bebouwing.
Derhalve is de locatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. Teneinde een uitspraak te kunnen
doen over de concentratie aan asbest wordt direct een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de
NEN 5707 (bodem).
Figuur 7: Weergave asbestkansenkaart
Figuur 8: Overzichtsfoto bebouwing                      Figuur 9: Overzichtsfoto bebouwing
2.5               Voorgaande onderzoeken
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande
bodemonderzoeken plaatsgevonden.
2.6               Geohydrologie
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van
de bodemopbouw worden geschetst.
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 11 m +NAP.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 9,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ±
1,5 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale
grondwaterstromingsrichting noordwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig
aan invloeden van buitenaf.
                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> 3.                     HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET
3.1                     Verkennend bodemonderzoek
De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en
hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd.
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
  Aantal boringen (excl. peilbuizen)          Aantal peilbuizen       Analyses grond                    Analyses water
  6 tot ± 0,5 m-mv                            1                       2 AS3000-pakket grond             1 AS3000-pakket grondwater
  1 tot ± 2,0 m-mv
AS3000-pakket grond:
           Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)
           Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)
           PCB's (volgens AS3010 en AS3020)
           Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)
           Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010)
AS3000-pakket grondwater:
           Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110)
           Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130)
           Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen,
            chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)
           Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110)
3.2                     Verkennend asbestonderzoek
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd en hiervoor
wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'
gehanteerd.
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het
maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van
1,5 m en deze worden geïnspecteerd.
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
  Aantal gaten in de verdachte laag (l*b*d)     Aantal gaten tot onderzijde verdachte laag     Analyses
  7 (0,3m*0,3m*0,5m-mv)                         1                                              2 Asbest in grond (NEN 5707)
Asbest in grond (NEN 5707):
           Droge stof
           Fijne fractie asbest
                                                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 4.                     RESULTATEN
4.1                     Visuele inspectie maaiveld
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.
  Inspectiepunten                                                  Resultaat
  Weersomstandigheden                                              Droog
  Type grond                                                       Zand
  Conditie maaiveld                                                Vochtig
                                                                   Los
                                                                   geen vegetatie
  Inspectie-efficiëntie                                            70%-90%
  Beperkingen van de inspectie                                     Nee
  Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen?           Nee
4.2                     Uitvoering veldwerk
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 10 maart 2017 en op 20 maart 2017 is de peilbuis bemonsterd. Op
de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven.
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere
bijzonderheden. Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het
uitkomende materiaal gezeefd (zeeffractie 20 mm) en worden de mengmonsters samengesteld.
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond
overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand. De diepere ondergrond bestaat overwegend uit lichtbruin, matig
siltige klei. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 4.
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:
 Boring        Diepte boring (m -mv)    Traject (m -mv)     Grondsoort            Waargenomen bijzonderheden
 06            0,50                     0,00 - 0,50         Zand                  zwak puinhoudend
 07            0,50                     0,00 - 0,50         Zand                  zwak baksteenhoudend
 08            0,50                     0,00 - 0,50         Zand                  zwak baksteenhoudend
In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven:
  Peilbuis              Filterstelling      Grondwaterstand     Zuurgraad             Geleidbaarheid      Troebelheid
                        (m-mv)              (m-mv)              (pH)                  EGV (µS/cm)         (NTU)
  01                    2,70 - 3,70         1,98                6,2                   683                 26,3
Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke
gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v.
de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting
van organische parameters ten gevolg hebben.
                                                                                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>4.3                    Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande
tabel staan de mengmonsters weergegeven.
  Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
  Grond(meng)monster(s)            Samenstelling                              Traject (m-mv)           Analyse
  MM01                             06 (0,00 - 0,50) + 07 (0,00 - 0,50) +      0,00 - 0,50              AS3000-pakket grond
                                   08 (0,00 - 0,50)
  MM02                             01 (0,90 - 1,40) + 01 (1,50 - 2,00) +      0,90 - 2,00              AS3000-pakket grond
                                   02 (1,00 - 1,50) + 02 (1,50 - 2,00)
  Grondwatermonster(s)
  01                               01-1-1                                     2,70 - 3,70              AS3000-pakket grondwater
  Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707)
  Grond(meng)monster(s)            Samenstelling                              Traject (m-mv)           Analyse
  ASMM01                           Gat 02, 04, 06, 07, 08                     0,00 - 0,50              Asbest in grond
  ASMM02                           Gat 09, 10                                 0,00 - 0,10              Asbest in grond
Motivatie:
MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond met een zintuiglijke bijmenging.
MM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond.
ASMM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond van het overig terrein.
ASMM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de “druplaag” ter plaatse van de schuur met
asbestverdachte dakplaten.
4.4                    Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen, in bijlage 6 van het asbest en in bijlage 7 van
het grondwater. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 8. De gemeten gehalten zijn met behulp van
het organisch stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens
getoetst.
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden,
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit
weergegeven.
  Grond (meng)monster(s)        Traject (m-mv)       Gehalte > AW/S      Gehalte > T          Gehalte > I            Indicatie BBK
  MM01                          0,00 - 0,50          lood                -                    PAK                    NT
                                                     zink
                                                     PCB
                                                     minerale olie
  MM02                          0,90 - 2,00          -                   -                    -                      AW
  Grondwatermonster(s)
  01                            2,70 - 3,70          barium              -                    -                      N.v.t.
  Betekenis van de tekens en afkortingen WBB:                              Betekenis van de afkortingen BBK:
  S = streefwaarde                                                         AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde
  AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd)                             Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen)
  T = tussenwaarde (matig verontreinigd)                                   Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie)
  I = interventieaarde (sterk verontreinigd)                               NT= niet toepasbaar
  - = onder achtergrondwaarde of detectiegrens
Toelichting:
Het is bekend dat in de grond en in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen
voorkomen, zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen
dan (natuurlijke) achtergrondwaarden.
Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie geen bronlocatie aanwezig of aanwezig geweest, die een
dergelijke verontreiniging met minerale olie in de grond veroorzaakt kan hebben. Mogelijk is de verontreiniging
afkomstig van een bron elders.
                                                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>PCB's werden onder andere toegepast als isolatievloeistof in transformatoren, als hydraulische vloeistof,
koelvloeistof en weekmaker in kunststoffen. Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie geen bron aanwezig
of aanwezig geweest die een dergelijke verontreiniging met PCB’s veroorzaakt kan hebben.
4.5                    Uitsplitsing mengmonster
Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte aan PAK in mengmonster MM01 is besloten dit mengmonster
uit te splitsen en de afzonderlijke monsters te laten analyseren op PAK. In de onderstaande tabel staan de
overschrijdingen weergegeven, daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens
het Besluit Bodemkwaliteit weergegeven.
  Grondmonster(s)             Traject (m-mv)        Gehalte > AW/S    Gehalte > T          Gehalte > I              Indicatie BBK
  06-1                        0,00 - 0,50           -                 PAK                  -                        Industrie
  07-1                        0,00 - 0,50           -                 -                    -                        AW
  08-1                        0,00 - 0,50           -                 PAK                  -                        Industrie
  Betekenis van de tekens en afkortingen WBB:                             Betekenis van de afkortingen BBK:
  S = streefwaarde                                                        AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde
  AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd)                            Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen)
  T = tussenwaarde (matig verontreinigd)                                  Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie)
  I = interventieaarde (sterk verontreinigd)                              NT= niet toepasbaar
  - = onder achtergrondwaarde of detectiegrens
Toelichting:
In de grondmonsters 06-1 en 08-1 zijn matig verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. In het overige monster
bevinden zich geen verhoogde gehalten.
4.6                    Interpretatie analyseresultaten verkennend asbestonderzoek
In bijlage 6 zijn de analyserapporten van het asbest opgenomen. De toetsingstabellen zijn weergegeven in
bijlage 8.
In de onderstaande tabel zijn resultaten opgenomen van de berekeningen van de asbestconcentratie van de op
locatie verzamelde asbestverdachte materialen in de fractie > 20 mm. Tevens is in de tabel de totale
asbestconcentratie opgenomen. Deze concentratie bevat de asbestconcentratie in de fractie > 20 mm (bepaald
in het veld) met de asbestconcentratie in de fractie < 20 mm (bepaald in het laboratorium).
  Grond(meng)       Traject          Berekende asbestconcentratie  Asbestconcentratie                   Totale asbestconcentratie
  monster(s)        (m-mv)           (fractie > 20 mm) mg/kg d.s.  (fractie < 20 mm) mg/kg d.s.         mg/kg d.s.
  ASMM01            0,00 - 0,50      0                             1,07                                 1,07
  ASMM02            0,00 - 0,10      0                             12,89                                12,89
Toelichting:
In beide grondmengmonsters van de fijne fractie is analytisch in de fractie < 20 mm asbest aangetoond. Beide
gehalten bevinden zich onder het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.).
                                                                                                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre> 5.                CONCLUSIE
5.1                Algemeen
In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht aan
de Groenestraat 3 te Loo (gemeente Duiven). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een
bestemmingsplanwijziging.
5.2                Conclusie en aanbevelingen
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
      De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater vormen geen
         belemmering voor het toekomstige gebruik.
      De aangetroffen matig verhoogde gehalten aan PAK in de grond overschrijden de waarde voor nader
         onderzoek.
      De hypothese voor het bodemonderzoek “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het
         vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd” wordt verworpen.
      Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de grove fractie van de
         bodem is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen. In het mengmonster, ASMM01, van de fijne
         fractie is een gehalte van 1,07 mg/kg d.s. aangetoond. In het mengmonster, ASMM02, van de fijne
         fractie is een gehalte van 12,89 mg/kg d.s. aangetoond. Beide gehalten bevinden zich onder het
         criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) en een nader onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.
      De hypothese voor het asbestonderzoek “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het
         vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd” wordt grotendeels verworpen.
Op basis van het matig verhoogde gehalte PAK welke is aangetroffen in de bovengrond ter plaatse van de
boringen 06 en 08, dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de aard en omvang van de
verontreiniging. Hierbij dient bepaald te worden of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging
                 3
(meer dan 25 m sterk verontreinigde grond). Dit betekent dat de verontreiniging in zowel het horizontale als in
het verticale vlak afgeperkt dient te worden middels een aantal aanvullende boringen. Indien blijkt dat er
sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging, zal bepaald dienen te worden of er sprake is van een
spoedeisend geval. Op basis hiervan kan worden bepaald of er eventuele saneringsmaatregelen noodzakelijk
zijn. Verder moet worden vastgesteld of de verontreinigende stoffen vóór of na 1987 in de bodem zijn
gekomen. Vóór 1987 betreft een ‘historische geval van bodemverontreiniging’, na 1987 betreft een ‘nieuw
geval van bodemverontreiniging’ in het laatste geval gelden er strengere regels.
Opmerking
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen
overschrijdt.
                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Legenda
   Bebouwing
   Locatiegrens
   Boom
                                                             0       5  10 15    20     25 m
   Braak
                                    Situatietekening met monsternamepunten                A4
   Gras
                                   Bodemonderzoek Groenestraat 3 Loo        SCHAAL:1:500
   Boring tot 0,5 m -mv
   Peilbuis                        PROJECTNUMMER: 17042                     GETEKEND: WEG
   Asbestgat                                                                DATUM: 5-4-2017
   Asbestgat + boring tot 2,0 m-mv
                                                                               BIJLAGE: 3
   Asbestgat + boring tot 0,5 m-mv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>        Groenestraat 3 Groessen
               Omgevingsrapportage
Pagina 1 van 8          -       16-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
 Voorblad
 Inhoudsopgave
 Inleiding
 Groenestraat 6 (VOSGE/125/010)
 Groenestraat 1
 Kaarten
 Disclaimer
 Toelichting
                  Pagina 2 van 8 - 16-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het bodeminformatiesysteem van de Liemers gemeenten (Rijnwaarden, Westervoort, Duiven en Zevenaar). Hiermee krijgt u een indruk
van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het bodeminformatiesysteem of deze rapportage wil niet
zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
    1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
    2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd.
       De in het bodeminformatiesysteem van de Liemers gemeenten (Rijnwaarden, Westervoort, Duiven en Zevenaar) aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
       bevinden.
    3. Disclaimer.
    4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.
    5. Deze informatie kan niet worden gezien als een historisch onderzoek conform NEN 5725.
    6. De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag wordt elke situatie beoordeeld.
       Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan nieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
    7. Deze informatie is een beknopte weergave van de gegevens die bij ons bekend zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Rijnwaarden via email rijnwaarden@rijnwaarden.nl of telefonisch 0316 565600, gemeente
Westervoort via email gemeente@westervoort.nl of telefonisch 026 3179911, gemeente Duiven via email gemeente@duiven.nl of telefonisch 0316 279111, gemeente Zevenaar via email
vergunningen@zevenaar.nl of telefonisch 0316 595111.
                                                              Pagina 3 van 8                          -      16-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Locatie: Groenestraat 6 (VOSGE/125/010)
Locatie
Adres                               Groenestraat 6 LOO GLD
Locatiecode                         AA022600397
Locatienaam                         Groenestraat 6 (VOSGE/125/010)
Plaats                              Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB
Status
Vervolg WBB                         Voldoende onderzocht                               Beoordeling                    Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten                                                                       Beschikking
Status besluiten                                                                       Status asbest
Is van voor 1987                    Ja                                                 Eigenaar                       Gelderland
Uitgevoerde onderzoeken
Datum             Type                                             Naam                                     Auteur                                  Referentie
    30-06-1996    Verkennend onderzoek NVN 5740                    Groenestraat 6 (VOSGE/125/010)           Boluwa Eco Systems BV                   96126
    01-05-2000    Verkennend onderzoek NEN 5740                    Groenestraat 6 (VOSGE/125/010)           Consulmij                               K.00.0093.RF
    11-09-2000    Verkennend onderzoek stortplaatsen               Groenestraat 6 (VOSGE/125/010)           De Straat Milieu-Adviseurs              VOSGE/125/010
    26-03-2004    Verkennend onderzoek NEN 5740                    Groenestraat 6 (VOSGE/125/010)           Grondvitaal                             411040
Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar
Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
Sanering
Saneringsoort
Zorgstatus
Uiterste start
Werkelijke start
Werkelijke einddatum
Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
                                                      Pagina 4 van 8                   -         16-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Locatie: Groenestraat 1
Locatie
Adres                              Groenestraat 1 6924AP LOO GLD
Locatiecode                        AA022600567
Locatienaam                        Groenestraat 1
Plaats                             Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB
Status
Vervolg WBB                       Voldoende onderzocht              Beoordeling              Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten                                                    Beschikking
Status besluiten                                                    Status asbest
Is van voor 1987                  Ja                                Eigenaar                 Gelderland
Uitgevoerde onderzoeken
Datum                     Type                                                Naam                   Auteur               Referentie
         30-06-1996       Verkennend onderzoek NVN 5740                       Groenestraat 1         FUGRO                D-6048/110
         13-02-2003       Verkennend onderzoek NEN 5740                       Groenestraat 1         FUGRO                82030037
Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar
Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
Sanering
Saneringsoort
Zorgstatus
Uiterste start
Werkelijke start
Werkelijke einddatum
Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
                                                     Pagina 5 van 8 -        16-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De Liemers gemeenten (Rijnwaarden, Westervoort, Duiven en Zevenaar) zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het bodeminformatiesysteem of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door deze te mailen naar rijnwaarden@rijnwaarden.nl,
gemeente@westervoort.nl,gemeente@duiven.nl,vergunningen@zevenaar.nl.
                                                           Pagina 7 van 8                        -          16-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Toelichting
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het bodeminformatiesysteem bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is
ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie Gelderland).
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed en/of zijn onderzocht. De potentiële verontreinigingen vormen
het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de
bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het bodeminformatiesysteem geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
                                                              Pagina 8 van 8                            -           16-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Duiven H644
 luchtfoto 2004
   2017-01-16
 0      5       10m
   Schaal 1:500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>         BIJLAGE 9
ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>ROUWMAAT

groep

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

Projectnummer: MT-17227

Project Bodemonderzoek Groenestraat 3 Loo Gld

Eis BRL SIKB 2000

Degene die de kritische functie heeft, de opdrachtnemer, dient er aantoonbaar,
transparant en controleerbaar voor zorg te dragen dat aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit is voldaan.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtliin BRL-SIKB
2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat B.V. is
gecertificeerd en erkend onder het procescertificaat met het kenmerk VB-031 voor het
uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en
2018.

Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk van
de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin
genoemde NEN-normen.

Met vriendelijke groet,
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

Veldmedewerker

ets Wa, EN

899 kwa,

>
kg 6309

Dbehee

Datum: 04-02-16
Formulier B.7.15 Onafhankelijkheidsverklaring versie 2, blad 1

Grond, Weg- & Waterbouw | Beton, Mortels & Vloerspecies. | Recycling | Onderzoek & Advies | Transport
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                           BIJLAGE 10
                                 TOEGEPASTE NORMEN
NEN 5104           Geotechniek   Classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5707           Asbest        Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
NEN 5709           Bodem         Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en
                                 anorganische parameters in grond
NEN 5725           Bodem         Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,
                                 orienterend en nader onderzoek
NEN 5740           Bodem         Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
NPR 5741           Bodem         Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en
                                 grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
NPR 6616           Water en slib Routinebepaling van de pH
NEN 5742           Bodem         Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen,
                                 anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en
                                 fysisch/chemische bodemkenmerken.
NEN 5743           Bodem         Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige
                                 verbindingen.
NEN 5744           Bodem         Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen,
                                 anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en
                                 fysisch/chemische eigenschappen.
NEN 5745           Bodem         Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige
                                 verbindingen.
NEN 5120           Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen .
NEN 5751           Bodem         Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses
NEN 5733           Bodem         Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet
NEN 5766           Bodem         Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig
                                 bodemonderzoek
NEN 5861           Milieu        Procedures voor monsteroverdracht
NEN-EN-ISO 5667-   Water         Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling
3                                van watermonsters
NEN 5897           Asbest        Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en
                                 sloopafval en recyclinggranulaat
NEN-ISO 7888       Water         Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
SIKB protocol 2001 Milieu        Plaatsen      van handboringen        en   peilbuizen, maken      van
                                 boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
SIKB protocol 2002 Water         Het nemen van grondwatermonsters
SIKB protocol 2018 Asbest        Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>