<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Ruimtelijke studie
zon en wind Duiven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Titel:            Ruimtelijke studie zon en wind Duiven
Opdrachtgever:    Gemeente Duiven
Opdrachtnemer:    SAB, in samenwerking met Pondera
Projectnummer:    200385
Datum:            23 november 2021
Status:           Definitief




SAB                                 Pondera
Frombergdwarsstraat 54              Amsterdamseweg 13
Postbus 479, 6800 AL Arnhem         Postbus 919, 6800 AX Arnhem


T: 026-3576911                      T: 088-7663372
I: www.sab.nl                       I: www.ponderaconsult.com
E: info@sab.nl                      E: info@ponderaconsult.com



2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>         Aanleiding voor de studie naar zon en wind		                  5
           Waarom deze studie?					5
           Zoekgebied						5
           Totstandkoming en status van de studie			 5
           Leeswijzer						5

         Uitgangspunten					7
           Uitgangspunten voor zon en wind in Duiven		 7
           Beperkingen						7

         Landschappelijk raamwerk				9
           Een nieuw energielandschap				9
           Het landschappelijk raamwerk				9

         Ruimte voor biodiversiteit				13
         Zon en wind in het zoekgebied			                              17
           Zon in het zoekgebied					17
           Wind in het zoekgebied					19



Inhoud
         Inpassingsprincipes zon en wind			                            23
           Inpassingsprincipes windturbines			23
           Inpassingsprincipes zonnevelden			25
         Scenario’s zon en wind					35
           Scenario zon						36
           Scenario’s wind					37
           Scenario 1						39
           Scenario 2						41
           Scenario 3						43

         Potentiële energieproductie				45

         Bijlage 1 Gehanteerde milieucontouren			 49
         Bijlage 2 Visualisatie windturbines				53
         Bijlage 3 Literatuur					61




                               RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Integrale studie wind- en zonne- energie
Zoekgebied WZ5 uit RES regio Arnhem - Nijmegen - deelgebied Duiven




                                                      referentiebeeld




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                         Aanleiding voor de studie
                                 naar zon en wind

Waarom deze studie?                                         Zoekgebied                                                   De studie is bedoeld om een eerste inzicht te krijgen
In september 2020 is het Concept bod van de Regionale       In de kaart hiernaast staat het Duivense deel van            in de maximale mogelijkheden voor zon en wind in het
Energie Strategie (RES) van de regio Arnhem - Nijmegen      het zoekgebied rond InnoFase/Centerpoort-Noord               zoekgebied. Deze studie neemt u mee in het proces
gepresenteerd. Onderdeel van deze strategie is het bod      aangegeven. De blauwe cirkel verbeeldt het zoekgebied        wat doorlopen is en vormt het uitgangspunt voor het
van de gemeente Duiven, dat uit gaat van clustering van     voor wind, de oranje cirkel het zoekgebied voor zon.         gemeentelijk beleid hoe om te gaan met zon en wind in
grootschalige opwek van wind- en zonne-energie in het                                                                    Duiven. Het betreft een visiedocument waarbij richtlijnen
zoekgebied rond InnoFase/Centerpoort-Noord, in de RES                                                                    en (ruimtelijke handvatten) worden gegeven voor de
                                                            Totstandkoming en status van de studie naar zon
opgenomen als onderdeel van het zoekgebied WZ5.                                                                          invulling van het gebied. Bij daadwerkelijke initiatieven
                                                            en wind                                                      voor zon en wind zijn specifieke onderzoeken en een
De gemeente Duiven heeft opdracht gegeven voor een          Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek naar         inrichtingsplan nodig.
verdiepende studie waarin de mogelijkheden en locaties      richtlijnen van de milieu wettelijke eisen, technische
voor wind- en zonne-energie in het zoekgebied in Duiven     randvoorwaarden, landschapsbeleid en kansen voor             Leeswijzer
worden verkend. Het zoekgebied in Zevenaar maakt daar       biodiveristeit. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt in
                                                                                                                         Het rapport start met een beschrijving van de
geen deel van uit. Dit rapport bevat de uitkomst van deze   mogelijke gebieden voor wind en zon. Voor deze gebieden
                                                                                                                         uitgangspunten voor de studie naar zon en wind
verdiepende studie:                                         is de maximaal mogelijke energieopbrengst doorgerekend
                                                                                                                         in het zoekgebied. Daarna wordt ingegaan op het
• een indicatie van de locaties die in aanmerking komen     om een indicatie te krijgen van wat dit gebied maximaal op
                                                                                                                         landschappelijk raamwerk in het zoekgebied en op de
   voor windturbines en zonnevelden op basis van            zou kunnen wekken.
                                                                                                                         ruimte die geboden wordt aan biodiversiteit. Vervolgens
   technische specificaties en de ruimtelijke kwaliteiten                                                                wordt uitgelegd wat de (milieu)technische en ruimtelijke
   van het zoekgebied;                                      Er heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met de
                                                                                                                         mogelijkheden zijn voor zon en wind in Duiven en gaan we
• de inpassingsprincipes die voor de locaties kunnen        buurgemeenten Rheden en Zevenaar om af te kunnen
                                                                                                                         in op inrichtingsprincipes voor ruimtelijke inpassing.
   gelden;                                                  stemmen met zoekgebieden voor zon en wind in andere
                                                                                                                         Dat wordt verder uitgewerkt in verschillende scenario’s
• de potentiële optimale energieopbrengst in het            gemeenten.
                                                                                                                         voor de combinatie van zonnevelden en windturbines van
   zoekgebied in drie scenario’s.                                                                                        verschillende hoogte met de mogelijke opbrengst.

                                                                                                                                         RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                        Uitgangspunten



Uitgangspunten voor zon en wind in Duiven                           spoor vindt besluitvorming plaats over bedrijvigheid in   Beperkingen
Als vertrekpunt van deze studie zijn de volgende                    een deel van het studiegebied.                            Er geldt ook een aantal beperkingen:
uitgangspunten gehanteerd:                                      •   De bestaande windturbines en zonnevelden zijn een         • Door het gebied loopt een hoofdgastransportleiding
• De gemeenteraad van Duiven heeft op 12 mei 2020                   gegeven. De windturbines zijn geplaatst in 2014 en zijn       en een persleiding. Op deze leidingen kunnen geen
    gekozen voor clustering van grootschalige zon en                derhalve nog niet afgeschreven.                               windturbines en zonnevelden geplaatst worden. Ook
    wind in één gebied om versnippering van zon en wind         •   Er is rekening gehouden met de vergunde windturbines          qua beplanting en natuurvriendelijke oevers zijn de
    door de hele gemeente heen te voorkomen. Andere                 van het Waterschap (minimale en maximale hoogte).             mogelijkheden beperkt. Hierover zal nader overleg
    mogelijke zoekgebieden worden vooralsnog niet               •   Voor de zonnepanelen geldt een hoogte van maximaal            moeten plaatsvinden met het Waterschap en de
    onderzocht.                                                     1.80 meter. Deze hoogte is nog goed in te passen met          beheerder van de leidingen.
• In de Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente                      gebiedseigen landschappelijke elementen en is tevens      • De combinatie van landschappelijke beplanting en
    Duiven wordt voor het plangebied, naast                         een gangbare, geaccepteerde hoogte.                           windturbines bij zonnepanelen zorgt er voor dat er
    energieopwek, ook ingezet op een integrale                  •   Wanneer er nieuwe bedrijvigheid in en rondom het              schaduwwerking optreedt, dus minder opbrengst. In
    ontwikkeling van werken en biodiversiteit.                      gebied wordt gerealiseerd, moet deze zoveel mogelijk          deze studie is gezocht naar een optimale verhouding.
    Daarom is gezocht naar een integrale en optimale                voorzien worden van zonnepanelen op het dak. Zo           • Het zoekgebied WZ5 valt onder de 1- 8 km invloeds-
    situatie waarin, naast het opwekken van energie, ook            wordt ook hiermee aangesloten bij de doelstelling om          sfeer van het Natura-2000-gebied Veluwe. Uit de
    ruimte is voor landschappelijke doelen en biodiversiteit.       zon en wind in het zoekgebied te clusteren.                   rapportage van de verkenning ‘Wind op en rondom
    Daarnaast worden meekoppelkansen voor recreatie             •   De verhouding tussen de oppervlakte zonnevelden               de Veluwe’ blijkt dat in deze gebieden rekening moet
    benut. Ook is het interessant om aansluiting te                 en landschappelijke inpassing komt in deze studie op          worden gehouden met mogelijke beperkingen voor
    zoeken bij andere lopende duurzame ontwikkelingen               80 - 20. Met deze verhouding kan de RES-doelstelling          wind in verband met de instandhoudingsdoelstelling
    op het bedrijventerrein. Een voorbeeld daarvan                  voor Duiven zo goed mogelijk in dit plangebied worden         van de Wespendief (roofvogel). Nader uit te voeren
    is het Synergiepark Innofase, een samenwerking                  gerealiseerd en wordt tegelijkertijd ook waarde               onderzoek en bovenregionale afstemming tussen de
    tussen bedrijven en overheid, met potentie voor                 gecreëerd voor biodiversiteit en landschap.                   verschillende RES-regio’s rondom de Veluwe en de
    doorontwikkeling tot een Energiehub. In een parallel                                                                          provincie Gelderland moet uitwijzen hoe groot deze
                                                                                                                                  beperkingen zijn.
                                                                                                                                             RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                    Landschappelijk raamwerk


Een nieuw energielandschap                                      recreatieve routes via schouwpaden.                       Naast een ecologische functie kan het groenblauwe
Het zoekgebied maakt deel uit van het open                    • ontwikkelen van een landschappelijk raamwerk door         netwerk ook een functie vervullen als recreatieve
kommenlandschap in het Duivense Broek. Kenmerkend               behoud en versterken van wegbeplantingen in het           wandelroute die het bedrijventerrein verbindt met het
voor dit landschapstype zijn de openheid, de lange              kommenlandschap, in combinatie met recreatieve            buitengebied.
lijnen van de wegen en de weteringen, de bomenlanen,            routes en natuurontwikkeling
de grootschalige kavels en een enkel bosje. Rond de                                                                       De exacte inrichting van het landschappelijk raamwerk
(agrarische) erven staat erfbeplanting.                                                                                   zal in overleg met verschillende partijen in het gebied
                                                              Het landschappelijk raamwerk
                                                                                                                          plaatsvinden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar
                                                              Met de versterking van het groenblauwe raamwerk van
Met de keuze om zon en wind te clusteren in één gebied                                                                    soortkeuze maar ook naar beheer en onderhoud en de
                                                              wegbeplanting en weteringen wordt een relatie gelegd
gaat het uiterlijk en de beleving van het landschap sterk                                                                 ligging van de gastransport- en persleidingen in dit gebied.
                                                              tussen het bedrijventerrein, het plangebied en het
veranderen. Dat geldt ook voor de omstandigheden              omliggende landschap. Het plangebied voor zon en wind
voor flora en fauna. Er onstaat een geheel nieuw                                                                          De initiatiefnemers voor plaatsing van windturbines en
                                                              wordt daarmee verankerd in de omgeving. Daarbinnen
energielandschap.                                                                                                         zonnevelden in het gebied zullen bij moeten dragen aan
                                                              biedt het raamwerk plaats aan de zonnevelden en
                                                                                                                          de aanleg en de instandhouding van het landschappelijk
                                                              windturbines.
Uitgangspunt voor de vormgeving van het nieuwe                                                                            raamwerk.
                                                              Door het landschappelijke raamwerk te versterken én te
energielandschap zijn de bestaande landschappelijke           combineren met een zorgvuldige groene inrichting van de
structuren en het type beplanting dat hier thuis hoort.                                                                   Hierna worden het streefbeeld en de betekenis van de
                                                              tussenliggende velden, wordt er een zo volledig mogelijk
In het landschapsbeleid van de gemeente Duiven is een                                                                     verschillende structuren in het landschappelijk raamwerk
                                                              leefgebied ontwikkeld voor een groot aantal soortgroepen.
aantal doelstellingen en projecten geformuleerd voor het                                                                  beschreven.
                                                              Ondanks de plaatsing van zonnepanelen en windturbines
Duivense Broek:                                               in het gebied kan er toch meer waarde voor biodiversiteit
• het weteringenstelsel ontwikkelen als groenblauw            ontstaan dan in de huidige situatie het geval is.
    raamwerk: aanplant van bomenrijen, ontwikkelen van
    natuurvriendelijke oevers als ecologische stapstenen en

                                                                                                                                          RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Landschappelijk raamwerk


                                     Kievitstraat




                                                    Gals
                                                         tr
                              raat




                                                      aat
                       aafsest
                   wgr
               Nieu




                                                                                     g
                                                                                    rin
                                                                                    te
                                                                                 We
                                                                              jde
                                                                             Wi
                                                                  at
                                                         ter  stra
                                                     Kos




                                                                                t
                                                                             raa
                                                                             est
                                                                           eks
                                                                        sbe
                                                                       Gie
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1 Kievitstraat                                                noordzijde een gemengde bomenrij en aan weerszijden         8 Groenblauwe rand van het bedrijventerrein
De noordgrens van het plangebied wordt gevormd door           een watergang.                                              De westgrens van het energielandschap wordt
de Kievitstraat. Deze weg vormt de overgang van het                                                                       gevormd door een afwisselende groene rand van het
energielandschap naar het open kommenlandschap.               5 Giesbeeksestraat                                          bedrijventerrein. Dit wordt een zo breed mogelijke rand
De weg sluit aan op de Rivierweg en loopt door buiten         De Giesbeeksestraat is een ontsluitngsweg die pas in        met groen en/of water met bomen of struiken die fungeert
het plangebied. Langs de zuidzijde van de weg staat een       de tweede helft van de 20e eeuw is aangelegd. De weg        als een ecologische verbinding tussen uiterwaarden
bomenrij. Aan de zuidzijde ligt ook een aantal (agrarische)   verbindt het bedrijventerrein met het buitengebied. Langs   en de Wijde Wetering. Ook is deze rand geschikt om te
erven.                                                        de noordzijde staat een bomenrij met daarachter een         combineren met een wandelroute.
Aan de noordzijde ligt een robuuste watergang met             watergang. De bomenrij heeft landschappelijke betekenis:
rietgroei en het hele jaar rond water.                        het versterkt de structuur van het kommenlandschap.         9 Kavelstructuren en ondergrond
                                                                                                                          Binnen het landschappelijk raamwerk is er ook een
2 Galstraat                                                   6 Wijde Wetering                                            structuur op een lager schaalniveau. Dat is de structuur van
De Galstraat is een historische laan naar Huis Lathum met     De Wijde Wetering is een 15 meter brede historische         de kavels, zichtbaar in het landschap door de begrenzing
een karakteristieke dubbele bomenrij. Deze laan ligt in de    watergangin het midden van het plangebied. De Wijde         met kavelsloten. De kavelrichting ligt hoofdzakelijk in
gemeente Zevenaar maar is beeldbepalend voor het hele         Wetering loopt ver door in het buitengebied én in het       noord-zuidrichting.
gebied. De laan is de oostelijke grens van het plangebied     bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein sluiten grotere
en de overgang naar het open kommenlandschap.                 groengebieden aan op de wetering. Door ook een brede        Deze structuur vormt de basis voor de plaatsing van
                                                              groene zone aan beide zijden langs de Wijde Wetering        zon en wind op het schaalniveau van het maaiveld:
                                                                                                                          de maat en schaal van de zonnevelden, de inpassing
3 bosschage                                                   in het plangebied te realiseren onstaat een robuuste
                                                              groenblauwe verbindende ecologische structuur.              van de afzonderlijke zonnevelden, de toegang naar de
In de oostrand van het plangebied ligt een bosperceel.
                                                                                                                          windturbines en de plaatsing van bebouwing.
Samen met de Galstraat is dit voor zonnevelden een
natuurlijke grens van het plangebied.                         7 Nieuwgraafsestraat
                                                              De Nieuwgraafsestraat is in de tweede helft van de 20e
4 Kosterstraat                                                eeuw aangelegd langs de Nieuwgraafse Wetering. Beiden
De Kosterstraat is een smalle, historische weg met            lopen door in het bedrijventerrein.
aan beide zijden een watergang. De weg sluit aan op           Langs de zuidzijde van de weg wordt de bomenrij
het bedrijventerrein en vormt de overgang van het             versterkt. De wetering krijgt meer ecologische waarde
energielandschap naar de omgeving. Langs de weg, tegen        door de aanleg van een natuurvriendelijke oever.
het bosje aan, ligt een erf. De Kosterstraat heeft aan de

                                                                                                                                          RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Ecologische waarden




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                      Ruimte voor biodiversiteit


In de Regionale Energie Strategie wordt ruimte gegeven      Door de aanwezigheid van zowel water, riet, struiken,         Ten slotte kan een robuuste groenstrook langs een
voor het behoud en de versterking van ecologsiche           bomen als grasland wordt een heel functioneel leefgebied      watergang een essentiële functie hebben voor vleermuizen
waarden. Op basis van de eigenschappen van het              voor verschillende soorten aangeboden.                        met een verblijfplaats in de omgeving. Rond watergangen
landschappelijke raamwerk wordt op verschillende            Zo is er de mogelijkheid voor veel verschillende              met veel groen zijn altijd veel insecten aanwezig.
mogelijkheden gefocust.                                     zangvogels, zoals bijvoorbeeld de rietzanger en kleine        Daarnaast bieden de bomenrijen goede beschutting van
                                                            karekiet om tot broeden te komen in het riet, maar is er in   de wind. Dit zorgt voor een perfect foerageergebied voor
                                                            de struiken en bomen ruimte voor nesten van bijvoorbeeld      vleermuizen en kan de watergang gebruikt worden als
Wegbeplanting en bomenrijen langs wegen
                                                            de merel, winterkoning en roodborst, maar ook voor            vliegroute voor vleermuizen om zich te verplaatsen over
De bomenrijen langs de Kievitstraat, Galstraat,
                                                            soorten als de buizerd, boomvalk en roek.                     het gebied.
Nieuwgraafsestraat, Kosterstraat en Giesbeeksestraat
                                                            Broedende vogels hebben nestgelegenheid,
hebben naast een landschappelijke en soms
                                                            schuilmogelijkheid en foerageergebied nodig om een
cultuurhistorische waarde ook een belangrijke waarde als                                                                  Natuurvriendelijke oever Nieuwgraafsestraat
                                                            functioneel leefgebiet te hebben. Binnen deze groene
oriëntatie en vliegroute voor vleermuizen.                                                                                Langs de Nieuwgraafsestraat is een mogelijkheid voor
                                                            zone wordt dat allemaal aangeboden.
Bloemrijke bermen zijn van betekenis voor vogels en                                                                       de aanleg van een natuurvriendelijke oever in aansluiting
insecten en als foerageergebied voor vleermuizen.                                                                         op de watergang op het bedrijventerrein waar al een
                                                            Voor andere soortgroepen is ook veel ruimte in een
                                                                                                                          rietkraag en struikenlaag met rietzangers aanwezig is. Zo’n
                                                            dergelijke groenstrook. Zo kunnen verschillende
                                                                                                                          natuurvriendelijke oever heeft waarde voor amfibieën,
Wijde Wetering                                              amfibieënsoorten geschikt habitat vinden, zoals
                                                                                                                          rietvogels en zangvogels.
De groene zone langs de Wijde Wetering wordt een brede      bijvoorbeeld de Alpenwatersalamander en de poelkikker.
strook met alle ruimte voor natuur.                         Deze kunnen voortplantingshabitat vinden in de randen
De groene zone krijgt een opbouw van (waar mogelijk)        van de Wijde Wetering tussen het riet en in het struikgewas
een natuurvriendelijke oever met ruimte voor rietkragen     kunnen ze schuilmogelijkheden vinden om als landhabitat
en grasland en daarachter struiken en bomen. Achter deze    te dienen. Ook kleine zoogdieren, zoals de egel, bunzing,
bomen- en struikenlaag is opnieuw ruimte voor kruiden- en   wezel en hermelijn hebben veel profijt van een groenstrook
faunarijk grasland.                                         met veel schuilmogelijkheden en aanbod van water.
                                                                                                                                          RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Rand bedrijventerrein                                          hier beschutting vonden en holen maken in de bomen             ruimte voor verschillende muizensoorten. Dat is dan weer
De rand van het bedrijventerrein is heel divers en vormt       waar ze een nest kunnen maken. Op de bodem ontstaat            aantrekkelijk als foerageergebied voor vogels met nesten
een ecologische verbinding van de uiterwaarden naar            ook nog geschikt leefgebied voor verschillende insecten en     in de omgeving, zoals buizerds, steenuilen of valken.
de Wijde Wetering. Kleine zoogdieren zoals bunzing,            bied het ruimte voor veel muizen om een verblijfplaats te
hermelijn, wezel en egel kunnen zo hun weg vinden door         maken.                                                         Groenstructuur op het bedrijventerrein
het hele gebied heen.                                                                                                         De groenstructuur op het bedrijventerrein sluit aan op het
                                                               Percelen                                                       landschappelijk raamwerk. Om ecologische meerwaarde
De bosschage langs de Rivierweg in het noorden van het         Een bloemen- en kruidenrijk grasland met verschillende         te krijgen is het nodig om het groene raamwerk en het
bedrijventerrein en de bestaande struiken langs het terrein    hoogtes en dichtheden heeft een breed aanbod aan               groen op het bedrijventerrein straks in samenhang te
van het Waterschap kunnen met het groene netwerk               flora, wat een grote diversiteit aan insecten aantrekt.        ontwerpen zodat er doorgaande functionele groenblauwe
verbonden worden door een brede groene zone met                In de ruigtes zal ook ruimte zijn voor verschillende           verbindingen ontstaan.
bloem- en kruidenrijk grasland en wat struiken.                muizensoorten. Door het aanbod aan muizen en insecten
                                                               kan het grasland tussen de zonnepanelen ook gebruikt           Leefgebied weidevogel
Langs het bedrijventerrein ligt een brede wateropvang.         worden als foerageergebied voor bijvoorbeeld vogels met
De buitenrand kan een wat ruiger karakter krijgen dan                                                                          In het landschappelijk raamwerk is rekening gehouden
                                                               nesten in de omgeving. Zo kunnen buizerds en eventueel
de binnenrand. Toevoegen van struiken zorgt voor een                                                                          met de effecten die de aanpassingen in het gebied kunnen
                                                               steenuilen of valken jagen op de muizen die in de
aantrekkelijke rand en een ecologische verbinding naar de                                                                     hebben op de provinciale weidevogelleefgebieden.
                                                               graslanden leven en kunnen de kleinere vogels foerageren
zone langs de Wijde Wetering.                                                                                                 De verschillende groenstructuren, de combinatie van
                                                               op de insecten die door de flora wordt aangetrokken. Door
                                                                                                                              bosschages de perceelsranden en verruigde graslanden,
                                                               de combinatie van de verschillende landschapselementen
Door toevoegen van bomen met een gevarieerde                                                                                  hebben onder andere een aantrekkende werking voor
                                                               in de velden zelf en in de randzones en groenstroken in de
soortkeuze langs de zuidelijke rand van het                                                                                   kleine zoogdieren en roofvogels. Bepaalde soorten
                                                               omgeving, wordt een volledig leefgebied aangeboden voor
bedrijventerrein ontstaat er een verbinding naar de zone                                                                      roofvogels en kleine zoogdieren kunnen jagen op eieren
                                                               een groot aantal soortgroepen.
langs de Wijde Wetering.                                                                                                      en juvenielen van weidevogels. Het dichtstbijzijnde
                                                                                                                              weidevogelleefgebied ligt echter op circa 1 kilometer ten
                                                               Perceelsranden                                                 oosten van de locatie van het landschappelijk raamwerk.
Bosschage
                                                               De begroeiing langs de kavelsloten hebben ook een              Door de toename van voedselaanbod voor roofvogels en
Het bosje heeft vooral ecologische waarde voor vogels          belangrijke ecologische functie voor bijvoorbeeld kleine       kleine zoogdieren binnen het landschappelijk raamwerk
die in een meer bosrijke omgeving leven. Ondanks dat het       zoogdieren.                                                    hoeft er minder voedsel gezocht te worden binnen de
een relatief jong en geïsoleerd bosgebiedje is, kan het veel   De kavels zelf hebben ecologische betekens wanneer             weidevogelleefgebieden, waardoor er geen negatief effect
waarde hebben voor vogelsoorten als de boomkruiper,            ze worden ingericht als bloem- en kruidenrijk grasland.        op het weidevogelleefgebied is.
boomklever, koolmees en grote bonte specht. Die kunnen         Ruigte trekt een grote diversiteit aan insecten aan en biedt

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties zonnevelden Duiven




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>        Zon en wind in het zoekgebied


Zon in het zoekgebied                                          werd verwacht dat een oost-west opstelling een hogere          zuid opstelling relatief weinig benut door ganzen (DeVault
                                                               energieopbrengst zou hebben. Uit de eerste studie naar         et al., 2014).
In deze studie is de eerste verkenning van de                  de energieopbrengst komt echter naar voren dat een zuid        Samenvattend wordt geconcludeerd dat een zuid
mogelijkheden tot het plaatsen van zonnevelden, en de          opstelling voor deze locatie een hogere opbrengst heeft.       opstelling voor de algemene biodiversiteit vele malen
manier waarop, in beeld gebracht. De aangegeven locaties       In het kader van ecologie zijn de verschillende opstellingen   beter is en daardoor makkelijker is in te passen in de
op de kaart hiernaast zijn gebruikt als het maximaal           voor zonnevelden beschouwd. Een zonneveld, in welke            Groene Ontwikkelingszone en dat een zuid opstelling
mogelijke model. Zoals in de inleiding is beschreven is dit    opstelling dan ook, zal nooit een even geschikt leefgebied     maar een marginaal kleiner negatief effect heeft op de
enkel ter beschouwing van het gebied en zegt het daarmee       zijn voor vogels als een natuurlijk beheerd grasland           functionaliteit van het rustgebied voor winterganzen.
niet dat ze ook op deze locatie komen.                         met enige struiken. Toch blijkt uit literatuur dat er veel     Hierbij kan nog wel opgemerkt worden dat de eerder
                                                               mogelijkheden zijn om biodiversiteit en zonneparken            genoemde effecten zijn beoordeeld ten opzichte van een
Voor het plaatsen van zonnevelden zijn de toe te               te combineren (Birdlife Europe 2011, Sinha et al. 2018).       natuurlijk beheerd grasland. Wanneer in de huidige situatie
passen richtafstanden kleiner dan bij de plaatsing van         De belangrijkste factor voor een succesvolle combinatie        intensievere landbouw aanwezig is (zoals bijvoorbeeld
windturbines. Zonnevelden zijn vanuit het oogpunt van          van de twee is ruimte tussen de panelen (GNMF, 2018).          een maisveld) kan de realisatie van een zonneveld in een
milieu minder belemmerend voor de omgeving en vice             Bij een oost-west opstelling zijn bij gerealiseerde parken     zuid-opstelling een neutraal of zelfs positief effect hebben
versa. Bij zonnevelden is vooral de ruimtelijke inpassing en   vrijwel geen broedende vogels aangetroffen. Bij parken         op de functionaliteit. Daarnaast moeten de zonnevelden
het effect op de ecologie een aandachtspunt.                   met een zuid opstelling en ecologisch beheer van de            aansluiten bij het landschappelijk raamwerk (pagina 9
                                                               ondergrond zijn broedgevallen aangetroffen van de              ev.) en de structuur en het karakter van het landschap (zie
In de bijlage zijn de toegepaste richtafstanden                veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kneu, ringmus,     inrichtingsprincipes (pagina 23 ev.).
weergegeven. Deze richtafstanden zijn in een GIS-              Geelgors, Grauwe Klauwier, Paapje en Patrijs. Roofvogels
analyse uitgezet tegen de bestaande functies in het            zoals Buizerd, Rode Wouw en Torenvalk werden niet als          Daarom is voor de berekeningen gekozen voor een
gebied. Voor de geschikte gebieden is gerekend aan de          broedvogels in zonneparken aangetroffen, maar maakten          zuid-oost opstelling die enerzijds aansluit bij de
energieopbrengst van zonnevelden met een oost-west             wel regelmatig gebruik van zonneparken om te foerageren        verkavelingsrichting in het gebied en anderzijds zoveel
opstelling en zuid opstelling. Vanuit economisch oogpunt       (van der Zee et al., 2019). Ondanks deze positieve gevolgen    mogelijk naar het zuiden is gericht voor een optimale
                                                               van een zuid-opstelling worden zonnevelden ook in een          situatie voor ecologie en opbrengst.
                                                                                                                                              RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Wind in het zoekgebied                                        Op ecologisch vlak is in deze studie de Ontwerp             inpassing van zonnevelden en windturbines niet verricht.
                                                              Omgevingsverordening Gelderland van oktober                 De resultaten uit deze studie zijn dus maximaal haalbare
In dit energielandschap is een combinatie tussen duurzame     2020 aangehouden. Hierin zijn de beperkingen voor           resultaten waarbij er van uit gegaan wordt dat op elk van
energieopwekking van zon- als windenergie beoogd.             ganzenrustgebieden specifiek in het belang van de           de oranje locaties een windturbine geplaatst kan worden.
Daarom zijn ook voor windturbines de richtafstanden in        energietransitie gewijzigd ten opzichte van de eerdere
een GIS-studie uitgezet tegenover de bestaande functies       Omgevingsverordening. Het plaatsen van windturbines         Hieruit komt tevens naar voren dat:
in het gebied. Een tabel met de gebruikte richtafstanden is   in ganzenrustgebieden is niet meer strikt verboden. De      Bij lagere windturbines:
opgenomen in de bijlage.                                      natuur dient wel (elders) gecompenseerd te worden.          • er meer mogelijke locaties zijn om deze te plaatsen in
                                                                                                                               het gebied
Voor windturbines zijn de risicocontouren en derhalve         Tijdens de studie zijn een drietal classificaties           • er daarmee een hogere mogelijkheid is van realisatie
de richtafstanden sterk afhankelijk van de hoogte van de      onderscheiden, namelijk:                                    • de energieopbrengst van een lagere turbine lager is
windturbine.                                                  • Rood; binnen deze contour is het plaatsen van een              dan die van een hogere
In deze studie zijn in overleg met de gemeente een drietal        windturbine niet mogelijk                               • bij het plaatsen van meerdere lage turbines is de kans
hoogtes voor de windturbines onderzocht, namelijk 120-        • Oranje; mogelijk kan hier een windturbine geplaatst            aanwezig dat ze wind voor elkaar wegvangen en
120 meter, 140-142 meter en 160-160 meter. Deze zijn als          worden, dit dient uit nader onderzoek te blijken             daarmee wordt de potentiele energieopbrengst lager
volgt gekozen:                                                • Groen; buiten deze contour is het voor dit aspect         • er landschappelijk door de vele beperkingen weinig
• Ashoogte 120, rotordiameter 120 meter: dit is                   mogelijk een windturbine te plaatsen                         samenhang te creëren is in de mogelijke locaties
    de minimale vergunde hoogte voor de beoogde               In de naastgelegen kaartjes zijn de ‘rode’ en ‘oranje’      Bij hogere windturbines:
    windturbines bij het Waterschap (scenario 1)              zoekgebieden van de windturbines aangegeven voor de         • er minder mogelijkheden mogelijke locaties zijn om
• Ashoogte 140, rotordiameter 142 meter: dit is               verschillende hoogtes.                                           deze te plaatsen in het gebied
    de maximale vergunde hoogte voor de beoogde                                                                           • de belemmeringen voor realisatie zijn hoger bij hogere
    windturbines bij het Waterschap (scenario 2)              Gezien de locatie en de vele functies die er binnen              windturbines
• Ashoogte 160, rotordiameter 160 meter: dit is op dit        het gebied liggen, blijkt uit de studie dat binnen het      • de energieopbrengst van een hogere windturbine is
    moment een gangbare hoogte voor windturbines bij          zoekgebied WZ5 geen enkele locatie te kenmerken is als           hoger dan die van een lagere
    nieuwe ontwikkelingen (scenario 3)                        ‘groen.’ Een groot gedeelte van het gebied is aangemerkt    • minder hogere windturbines zorgen samen voor
                                                              als ‘rood.’ En op enkele vlekken ontstaan ‘oranje’-              een hogere energieopbrengst dan meer lagere
De vier bestaande windturbines binnen het plangebied          zoekgebieden. Het woord zoekgebieden duidt erop dat              windturbines
zijn van het type Vestas V90-2MW en hebben een                deze gebieden aan de hand van de richtafstanden mogelijk    • er landschappelijk door de vele beperkingen geen
rotordiameter van 90 en een ashoogte van 105 meter.           geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines of              samenhang te creëren is in de mogelijke locaties
Aangezien deze hoogte op dit moment niet meer                 zonneparken, dit dient echter nader onderzocht te worden.
gangbaar is op de markt is deze niet nader beschouwd.         Die onderzoeken zijn in deze studie naar de ruimtelijke

18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Zoekgebied windturbines 120/120 m




                                    RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Zoekgebied windturbines 140/142 m




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Zoekgebied windturbines 160/160 m




                                    RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>   Inpassingsprincipes zon en wind


Om de windturbines goed in te kunnen passen in het        Overige inrichtingsprincipes voor de windturbines gaan
landschappelijk raamwerk, rekening houdend met de         vooral over de inrichting op maaiveldniveau:
ecologische waarden en beleving van het landschap,        • Wanneer een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe
zijn hieronder inpassingsprincipes voor zon en wind          hoogte windturbine geldt dat voor alle overige nieuwe
beschreven. Daarna zijn profielen opgenomen van              turbines in het gebied.
de inpassing van zonnepanelen en het beeld van het        • Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande
landschappelijk raamwerk in het gebied.                      infrastructuur.
                                                          • Toegangswegen naar turbines zo kort mogelijk houden,
Inpassingsprincipes windturbines                             logisch aansluiten op de bestaande infrastructuur en op
                                                             de richting van de kavelstructuur.
• De windturbines hebben een heel eigen maat en schaal    • Toegangswegen naar de windturbines gebruiken als
  die het niveau van het landschap vaak overstijgt.          onderhoudspad voor zonnepanelen.
  Een heldere opstelling in een lijn of grid geeft        • Toegangswegen en ruimte rond turbines zo min
  het meest rustige beeld. De beperkingen voor de            mogelijk inrichten met dichte verharding (betonstenen/
  windturbines in het plangebied van Duiven zijn echter      halfverharding)
  zodanig dat zo’n heldere opstelling in een lange lijn   • De bouwwerken zijn compact en staan op ruimtelijk
  of grid niet goed mogelijk is. Nieuwe windturbines         logische plekken waar ze zo min mogelijk in het zicht
  moeten wel zodanig geplaatst worden dat de opstelling      zijn.
  een lijn of verband het meest benadert, passend bij     • De kleurstelling en het materiaalgebruik van de
  de overheersende richtingen in de structuur van het        bebouwing is terughoudend en eenduidig voor het hele
  landschap.                                                 plangebied.




                                                                                                                       RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Indicatie inpassing zonnevelden




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zonnevelden

Uit deze studie volgt een aantal inpassingsprincipes voor   Vorm                                                      Bebouwing
de ontwikkeling van zonnevelden in het zoekgebied van       • De zonnevelden hebben een eenvoudige hoofdvorm,         • Bij zonnevelden zijn ook transformator-, bijgebouwen,
Duiven:                                                       passend bij de kavelstructuur van het landschap. De       inkoopstations en batterijen nodig. Deze bouwwerken
                                                              vorm en grootte van het zonneveld moet logisch            zijn compact en staan op ruimtelijk logische plekken
                                                              aansluiten op lokale kavelgrenzen, bv een bestaande       waar ze zo min mogelijk in het zicht zijn.
Verhouding zonnepanelen - ruimte voor inpassing
                                                              kavelsloot.                                             • De kleurstelling en het materiaalgebruik is
• Als verhouding tussen de oppervlakten van de
                                                                                                                        terughoudend en eenduidig voor het hele plangebied.
  zonnevelden plus alle bouwwerken die daarbij horen
                                                            Tussenruimte                                              • Gebruik maken van bestaande infrastructuur en waar
  en de ruimte voor de ecologische en landschappelijke
                                                                                                                        mogelijk ook van bestaande bebouwing.
  inpassing wordt in dit gebied 80 - 20 aangehouden.        • Tussen de afzonderlijke zonnevelden moet een
  Hiermee kan de RES-doelstelling voor Duiven zo goed         landschappelijke strook worden aangelegd van
  mogelijk in dit plangebied worden gerealiseerd met          minimaal 15 meter. Afhankelijk van de ligging en de     Beplanting
  zoveel mogelijk landschaps - en natuurwaarden.              lokale eigenschappen kan dit in de vorm van een         • Het oorspronkelijke landschap en de plaatselijke
                                                              watergang met begroeiing of een struweelhaag              omstandigheden bepalen de keuze voor het type
                                                              van minimaal 1,5 meter en niet hoger dan de               beplanting, dus gebiedseigen soorten zoals populier,
Hoogte
                                                              zonnepanelen. In beide gevallen met aan weerszijden       es, (resistente) iep en knotwilg. De exacte soortkeuze is
• De hoogte van de zonnepanelen is maximaal 1.80
                                                              een open strook met kruidenrijk grasland die              later te bepalen met de partners in het gebied.
  meter. Deze hoogte past bij het open karakter van het
                                                              tegelijkertijd gebruikt kan worden als onderhoudspad.   • Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat er zoveel
  kommenlandschap
                                                              Tussen de rijen zonnepanelen is de afstand minimaal 2     mogelijk variatie zit in de leefgebieden voor flora
                                                              meter.                                                    en fauna. Dat betekent verschillende soorten,
Maximale omvang                                                                                                         verschillende lagen (kruidenlaag - struweellaag -
• Een opdeling van de zonnevelden in eenheden                                                                           boomlaag) en verschillende omstandigheden (nat -
                                                            Opstelling
  met een maximale grootte van 10 hectare. Deze                                                                         droog - hoog - laag).
                                                            • De keuze voor een zuid opstelling in combinatie met
  maat sluit aan bij de bestaande kavelgrootte en het                                                                 • De zonnepanelen worden op palen gezet. Onder
                                                              de landschapsstructuren maakt dat de zonnepanelen
  relatief grootschalige karakter van het onderliggende                                                                 deze zonnepanelen is veel ruimte voor groen. Deze
                                                              evenwijdig komen te liggen aan de belangrijkste oost-
  kommenlandschap.                                                                                                      ruimte moet dan ook benut worden om nog goede
                                                              west gerichte landschappelijke structuren: de Wijde
                                                                                                                        ecologische waarde te hebben.
                                                              Wetering en de wegen. Dat betekent dat er niet een
                                                                                                                      • Alle zonnepanelen moeten bereikbaar zijn voor
                                                              volledig zuidgerichte opstelling mogelijk is. De zuid
                                                                                                                        onderhoud. De paden tussen de rijen panelen moeten
                                                              opstelling wordt wel zoveel mogelijk benaderd.
                                                                                                                        bestaan uit graspaden.
                                                                                                                                      RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>• Nadat enige verschraling heeft plaatsgevonden van de       Toegang en Onderhoudspaden                                   • Tussen de verschillende zonnevelden ligt een strook
  grond een zaadmengsel voor bloemen- en kruidenrijk         • De toegang van een zonneveld op een logische plek            van minimaal 15 meter.
  grasland inzaaien in het gehele veld. Op de paden het        leggen: aansluiten op de bestaande infrastructuur en       • Rond de erven minimaal 10 meter ruimte houden
  gras kort houden door maaibeheer of door extensieve          perceelstructuur en met zo min mogelijk lengte.              voor een landschappelijke invulling, in overleg met de
  begrazing. Onder de panelen zelf niet of weinig            • Zo min mogelijk verharding gebruiken voor de                 betreffende bewoners.
  maaien. Zo ontstaat hier enige ruigte en een verschil in     onderhoudspaden.
  vegetatie.                                                 • Voldoende breedte voor onderhoudspaden reserveren          Tussen de gemeentegrens van Duiven en de Galstraat
• Afspraken over het beheer en de periode van                  naast de watergangen                                       ligt nog een perceel in het zoekgebied van de gemeente
  verschraling worden vastgelegd in een beheerplan.          • Ruimte waar schaduw valt van beplanting gebruiken als      Zevenaar. De Galstraat is een logische ruimtelijke grens
                                                               onderhoudspad.                                             voor het energielandschap. De gemeente Zevenaar kan
                                                                                                                          voor dit perceel aansluiten bij de opzet van deze studie.
Hekwerken
• Hekwerken op het terrein zoveel mogelijk voorkomen.        Randen
• Bij voorkeur watergangen en kavelsloten met                                                                             Wateropvang
                                                             De exacte locatie van een zonneveld in het plangebied
  voldoende breedte en diepte gebruiken als                  bepaalt hoe het zonneveld zich toont in het landschap en     (Regen)water moet op het terrein zelf worden
  erfafscheiding                                             hoe de randen worden vormgegeven. Er is een verschil of      opgevangen.
• Wanneer een hekwerk toch noodzakelijk is dan               een zonneveld tegen de Wijde Wetering ligt, achter een erf
  camoufleren met beplanting waar dat past in het            of juist grenst aan het open kommenlandschap.
  landschap.                                                                                                              Op de volgende pagina’s staan principes voor de
• Materiaalgebruik in dat geval eenvoudig en eenduidig       • Bij randen vanaf de openbare weg het zicht op zij- en      inpassing van de randen van de zonnevelden langs
  voor alle velden in vorm, kleur, hoogte en materiaal         achterkanten vermijden. De rand tot een zonneveld          het landschappelijk raamwerk, tussen de zonnevelden
  met een agrarische uitstraling en zo transparant             bestaat, afhankelijk van het specifieke wegprofiel, uit    onderling en rond de erven die in het gebied liggen.
  mogelijk, bijvoorbeeld schapengaas.                          een zone van minimaal 20 meter met een bloemrijke          Ontwerp en soortkeuze voor de bomenrijen en beplanting
• Eventueel benodigd hekwerk op voldoende afstand              grasberm met langs sommige wegen een bomenrij en/          is onderwerp van nader overleg met de partners in het
  van wegen- fiets- en wandelpaden plaatsen voor een           of een watergang en een struweelhaag.                      gebied.
  vriendelijker uitstraling.                                 • Langs de Wijde Wetering bestaat de afscherming van
• Hekwerk mag geen barrière zijn voor dieren: onderin          de zonnevelden uit de groene zone plus een zone met
  ruimte open laten of zorgen voor faunapassages.              grasland en ruigte als onderhoudspad en ruimte voor
• Geen grondwallen aanleggen als erfafscheiding. die           schaduwwerking.
  passen niet in het vlakke kommenlandschap.                 • Langs een watergang is ruimte voor rietgroei. Dit dient
                                                               tegelijk als afscheiding van een zonneveld.

26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


 Kievitstraat
 De Kievitstraat grenst in het zuiden aan mogelijke zonnevelden.
 • De rand langs de Kievitstraat wordt gevormd door een groene
    zone van 20 tot 50 meter afstand van de weg met een bomenrij,
    bloemrijk grasland en een struweelhaag ter afscherming van de
    zonnepanelen




                                                                    Locatie principeprofiel




                                                                                              RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


     Giesbeeksestraat
     De Giesbeeksestraat vormt de landschappelijke zuidrand van het
     bedrijventerrein.
     • De zonnepanelen liggen op grote afstand van de weg en zijn niet in
        het zicht door de begroeiing langs de Kosterstraat. Voor het zicht
        op eventuele windturbines in het gebied heeft deze bomenrij wel
        betekenis.
     • De bomenrij langs de Giesbeeksestraat doet mee in het
        landschappelijk raamwerk als geheel met een bomenrij langs de weg.
        Vandaar dat de bomenrij wordt meegenomen bij de landschappelijke
        inpassing.




28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


  Kosterstraat
  De Kosterstraat vormt de overgang van de zonnevelden naar het open
  kommenlandschap.
  • De rand bestaat uit een groene zone van 15 meter met bloemrijk grasland en
     struweel als afscherming van de zonnepanelen en een bomenrij langs de weg.




                                                                                  RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


     Nieuwgraafsestraat
     De Nieuwgraafsestraat ligt tussen de mogelijke zonnevelden in.
     • De noordrand van de weg bestaat uit een groene zone met een natuurvriendelijke
        oever. De begroeiing langs die natuurvriendelijke oever dient tegelijkertijd als
        afscherming van de zonnepanelen.
     • De zuidrand is een groene zone van wisselende breedte langs de weg met
        een bomenrij, bloemrijk grasland en een struweelhaag ter afscherming van de
        zonnepanelen.




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


 Wijde Wetering
 De Wijde Wetering is een centrale groenblauwe as in het landschappelijke raamwerk
 met aan weerszijden mogelijke zonnevelden.
 • De beplanting langs de Wijde Wetering bestaat uit een gevarieerde opbouw van
    water - oeverbegroeiing - struiklaag - bomen voor zoveel mogelijk variatie.Een
    natuurvriendelijke oever langs een van de zijden van de Wijde Wetering geeft een
    extra waarde voor de biodiversiteit in het gebied. Hiervoor is nader overleg nodig
    met het Waterschap. Het profiel hieronder is dan ook een indicatie.
 • Achter de beplanting aan de noordrand is een open strook met bloemrijk grasland
    en ruigte in verband met schaduwwerking van de beplanting die tegelijkertijd
    gebruikt kan worden als onderhoudspad. Voor de afstand wordt 2 maal de hoogte
    van de beplanting gehanteerd.




                                                                                         RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


     Groene rand rond bedrijventerrein
     Langs het bedrijventerrein ligt een groene rand als overgang naar de mogelijke
     zonnevelden.
     • De rand is een gevarieerd ingerichte rand met water en groen. In het profiel
        hieronder een voorbeeld.
     • Er is een samenhangend ontwerp voor de rand en de groenstructuur van het
        bedrijventerrein nodig.




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


 Ruimte tussen de zonnevelden
 Tussen de zonnevelden liggen noord-zuid gerichte open ruimtes
 • De groene tussenruimtes, tussen afzonderlijke zonnevelden met een maximale
    grootte van 10 hectare, zijn minimaal 15 meter breed en bestaan uit kavelsloten
    met begroeiing van ongeveer 1,5 meter hoog als afscherming van de
    zonnepanelen.




                                                                                      RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Inpassingsprincipes zon


     Inpassing rond erven
     De mogelijke zonnevelden grenzen op een aantal plaatsen aan erven.
     • Rond de bestaande erven wordt een groene zone van minimaal 10 meter breed
        aangehouden. De exacte inrichting wordt samen met de bewoners bepaald.
        Uitgangspunt is beplanting die past in het kommenlandschap.




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                        Scenario’s zon en wind


Energiepotentie in drie scenario’s
Aan de hand van de eerste GIS- analyse is de potentie van
de energieproductie uit zon en wind voor drie scenario’s
onderzocht. Deze studie analyseert de drie scenario’s
waarin het zoekgebied wordt ingevuld met windturbines
en zonnevelden. De oppervlakten zullen verschillen per
scenario. De hierna volgende scenariobeschrijvingen zijn
opgesplitst in wind en zon en gaan in op de technische
specificaties.




WTG ID                      X [m]                        Y [m]                      Z [m t.o.v. NAP]
WTG1                        198446                       442811                     7,2
WTG2                        198666                       443103                     7,7
WTG3                        198269                       443173                     8,3
WTG4                        198525                       443420                     7,1

Tabel 1. RD-coördinaten en hoogteligging bestaande windturbines. WTG staat voor windturbinegenerator.   Figuur 1. Locatieoverzicht met beschikbare oppervlakten voor zon en wind.
                                                                                                        WTG staat voor windturbinegenerator. De AVR schoorsteen is de schoorsteen van het afvalverwerkingsbedrijf
WTG ID         X [m]           Y [m]        Z [m t.o.v. NAP]      Ashoogte [m]   Rotordiameter [m]
WTG1           197579          442822       11,1                  120-140        120-142
WTG2           197213          442993       9,8                   120-140        120-142

Tabel 2. RD-coördinaten en hoogteligging windturbineposities van het Waterschap. De kolom ashoogte en
rotordiameter geven de bandbreedte aan voor deze turbines. WTG staat voor windturbinegenerator.



                                                                                                                                                               RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Scenario’s wind                                                                                   WTGs nieuw                                     WTGs Waterschap ashoogte /
                                                               Scenario                           ashoogte / rotordiameter                       rotordiameter
Scenario’s 1, 2 en 3 variëren in ashoogte en rotordiameter
                                                               1                                  120 / 120 m                                    120 / 120 m
van de windturbines uit de scenario’s en de windturbines
                                                               2                                  140 / 142 m                                    140 / 142 m
van het Waterschap. Dit is beschreven in tabel 3. Met dit
                                                               3                                  160 / 160 m                                    140 / 142 m
als uitgangspunt is gekozen voor drie representatieve
                                                               Tabel 3. Ashoogte en rotor diameter in de verschillende scenario’s.
windturbinetypes, zie tabel 4. In deze berekeningen is het
type van de windturbines van het Waterschap gelijk aan de
                                                               Scenario        Turbinetype                       Ashoogte            Rotordiameter           Tiphoogte          Vermogen
representatieve windturbines van scenario’s 1 en 2.
                                                               1               Vestas V117-3.45                  120 m               117 m                   178,5 m            3,45 MW
Grotere windturbines hebben een grotere wake (ook wel
                                                               2               Enercon E-138 EP3 E2              140 m               138 m                   209 m              4,2 MW
zog genoemd), en om de wake-effecten te reduceren
                                                               3               Enercon E-160 EP5 E2              160 m               160 m                   240 m              5,5 MW
staan grotere turbines verder uit elkaar. Het wake-effect is
                                                               Tabel 4. Windturbinetype per scenario.
de windschaduw die achter een windturbine ontstaat, wat
een lagere windsnelheid tot gevolg heeft. Als vuistregel
is een tussenafstand van drie keer de rotordiameter
aangehouden. Als uitgangspunt in alle scenario’s is voor
de plaatsing van de windturbines zoveel mogelijk een
rechte lijn in het landschap aangehouden, passend bij de
verkavelingsrichting in het landschap.




                                                                                                        bestaand                 scenario 1             scenario 2                   scenario 3
                                                                                                        •   ashoogte 105 m       •   ashoogte 120 m     •      ashoogte 140 m        •    ashoogte 160 m
                                                                                                        •   rotordiameter 90 m •     rotordiameter 120 m •     rotordiameter 142 m   •    rotordiameter 160 m



                                                                                                                                         bandbreedte waterschap

36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Scenario’s zon                                               van deze voetafdruk op de opbrengst van het zonnepark
In totaal zijn er 13 velden geselecteerd die beschikbaar     verschillen per scenario. Op de visualisaties zijn indicatieve
zijn voor zonne-energie. De panelen worden, zoals            stralen opgenomen voor de benodigde afstanden. Voor
eerder beschreven op pagina 17, in zuid-opstellingen         nieuwe windturbines wordt een straal aangehouden die
geplaatst, waarbij de opstellingen zijn georiënteerd in de   gelijk is aan de halve bladlengte.
verkavelingsrichting, zie Figuur 2.
                                                             Om de energieproductie te bepalen, wordt gebruik
De panelen worden in landscape-oriëntatie gebruikt.          gemaakt van een representatieve PV-module (JA Solar
Deze worden op tafels van 3 panelen hoog geplaatst.          JAM60S09-325/PR 325 Wp) en omvormer (Huawei
                                                                                                                                      Figuur 3. Zijaanzicht van de zonne-energie opstelling.
De hellingshoek van de tafels is 20 graden. De tafels        SUN2000-60KTL 60kW).
worden op een hoogte van 0,77 meter boven het maaiveld
                                                             De scenario’s worden hierna apart beschreven.
geplaatst om ruimte te bieden voor onderhoud. De
maximale hoogte van de PV-opstelling is hiermee 1,8
meter. Een zijaanzicht van de opstelling is weergegeven in
Figuur 3.


Er wordt een tussenrij-afstand van 2 meter aangehouden
voor een onderhoudspad. Loodrecht op de rijen wordt
er rekening gehouden met een onderhoudspad van 2,5
meter per 20 modules. Langs de rand van een veld wordt
rekening gehouden met een onderhoudspad van 5 meter
breed.


Bij het ontwerpen van het zonnepark is rekening
gehouden met verminderd ruimtegebruik als gevolg
van kraanopstelplaatsen en schaduweffecten rondom
de windturbines. Hiervoor wordt een gebied met een
bepaalde straal rond de windturbine vrijgehouden
van zonnepanelen; de zogenaamde voetafdruk. Deze                                                     Figuur 2 De velden die beschikbaar zijn voor zonne-energie. De belijning in de velden geven de
voetafdruk is een indicatieve waarde. Aangezien de                                                   oriëntatie van de rijen weer.

turbineposities verschillen per scenario kan het effect
                                                                                                                                                         RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN        37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Scenario 1 - 120/120 m




38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Scenario 1
In dit scenario wordt voor zowel de mogelijk nieuwe
windturbines als de windturbines van het Waterschap
het windturbinetype Vestas V117-3.45 op een ashoogte
van 120 meter gebruikt. Door de kleine rotordiameter
zijn er in totaal acht nieuwe windturbines mogelijk. Bij de
positionering van de windturbines is rekening gehouden
met de oriëntaties van de al bestaande windturbines. De
locaties van de windturbines zijn weergegeven in Figuur 4,
de coördinaten in tabel 5. Een overzicht met het windpark
en zonnepark in scenario 1 is weergegeven in Figuur 5.


                                                                        Figuur 4. Scenario 1 wind. De zwarte stippellijnen geven de oriëntatie van de nieuwe windturbines in
                                                                        relatie tot de al bestaande windturbines weer.



Windturbine ID   X [m]             Y [m]             Z [m t.o.v. NAP]
WTG1             197874            443234            7,6
WTG2             198050            442839            7,4
WTG3             197482            443371            7,7
WTG4             197866            442505            8,7
WTG5             197578            442175            8,3
WTG6             198886            442596            7,2
WTG7             199155            441983            7,9
WTG8             199448            442637            7,4

Tabel 5 RD-coördinaten en hoogteligging windturbineposities in
scenario 1.




                                                                        Figuur 5. Scenario 1 met windturbines met afmetingen 120 / 120 m (ashoogte / rotordiameter). De
                                                                        zwarte omlijning geeft de onderhoudspaden langs de randen van de zonnevelden weer.

                                                                                                                                                            RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Scenario 2 - 140/142 m




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Scenario 2
In scenario 2 wordt de Enercon E-138 EP3 E2 op een
ashoogte van 140 meter gebruikt voor zowel de
mogelijk nieuwe windturbines als de windturbines van
het Waterschap. In dit scenario kunnen er zes turbines
geplaatst worden. Bij de positionering van de windturbines
is rekening gehouden met de oriëntaties van de al
bestaande windturbines. De locaties van de windturbines
zijn weergegeven in Figuur 6, en de coördinaten zijn te
vinden in tabel 6.
Een overzicht met het windpark en zonnepark in scenario 2
is weergegeven in Figuur 7.
                                                                        Figuur 6. Scenario 2 wind. De zwarte stippellijnen geven de oriëntatie van de nieuwe windturbines
                                                                        in relatie tot de al bestaande windturbines weer.




Windturbine ID   X [m]             Y [m]             Z [m t.o.v. NAP]
WTG1             197617            443349            7,8
WTG2             197986            442517            8,3
WTG3             197567            442193            8,7
WTG4             199434            442650            7,2
WTG5             198886            442596            8,0
WTG6             199127            442046            7,4

Tabel 6. RD-coördinaten en hoogteligging windturbineposities in
scenario 2.




                                                                        Figuur 7. Scenario 2 met windturbines met afmetingen 140 / 142 m (ashoogte / rotordiameter).
                                                                        De zwarte omlijning geeft de onderhoudspaden langs de randen van de zonnevelden weer.


                                                                                                                                                           RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Scenario 3 - 160/160 m




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Scenario 3
Scenario 3 bevat de grootste windturbines. Voor de
mogelijk nieuwe windturbines is er gekozen voor de
Enercon E-160 EP5 E2 op een ashoogte van 160 meter.
In deze situatie kunnen vijf turbines geplaatst worden.
Voor de windturbines van het Waterschap wordt nog
steeds de Enercon E-138 EP3 E2 op een ashoogte van 140
meter gebruikt. Bij de positionering van de windturbines is
rekening gehouden met de oriëntaties van de al bestaande
windturbines. De locaties van de windturbines zijn
weergegeven in Figuur 8, en de coördinaten zijn te vinden
in tabel 7.                                                             Figuur 8. Scenario 3 wind. De zwarte stippellijnen geven de oriëntatie van de nieuwe
Een overzicht met het windpark en zonnepark in scenario 3               windturbines in relatie tot de al bestaande windturbines weer.
is weergegeven in Figuur 9.




Windturbine ID   X [m]             Y [m]             Z [m t.o.v. NAP]
WTG1             197770            443310            6,2
WTG2             197555            442222            9,4
WTG3             198903            442559            7,2
WTG4             199104            442098            7,5
WTG5             199408            442653            7,4

Tabel 7 RD-coördinaten en hoogteligging windturbineposities in
scenario 3.




                                                                        Figuur 9. Scenario 3 met windturbines met afmetingen 160 / 160 m (ashoogte /
                                                                        rotordiameter). De zwarte omlijning geeft de onderhoudspaden langs de randen van de
                                                                        zonnevelden weer.

                                                                                                                                                               RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                 Potentiële energieproductie


De energieproductie van de windturbines en het                  van dit bedrijventerrein loopt een ander traject. In het
zonnepark zijn afzonderlijk berekend. Voor de                   naastgelegen kaartje is aangegeven om welk gebied het
windturbines is WindPRO gebruikt en voor het zonnepark          ongeveer gaat.
is Helioscope gebruikt. De uitkomsten van deze twee
energieproductiestudies zijn te vinden in tabel 8, tabel 9 en   De opbrengst uit zonne-energie is bepaald aan de hand
tabel 10 en zijn grafisch weergegeven in Figuur 10.             van simulaties van verschillende oriëntaties in vlakken
De raming van de energieproductie gaat uit van de               van 100x100 m. De gebruikte oriëntaties zijn: zuid azimut
veronderstelling dat alle theoretisch potenties voor zon        156, zuid azimut 177 en zuid azimut 203. In deze studie is
en voor wind (met 3 scenario’s) ook daadwerkelijk worden        het zogenaamde voetafdruk-effect van de windturbines
benut.                                                          meegenomen: dit is het oppervlak rond een windturbine
                                                                waar geen zonnepanelen geplaatst worden vanwege
In de praktijk zal de opbrengst van deze eerste raming          zowel de benodigde ruimte voor kraanopstelplaatsen
lager uitvallen. Allereerst omdat niet alle grondeigenaren      alsook het voorkomen van de grootste opbrengstverliezen
bereid zullen zijn om medewerking te verlenen; de               ten gevolge van schaduw. De resultaten van deze analyse
gemeente gaat immers uit van vrijwillige medewerking.           zijn te vinden in tabel 8.
Ten tweede wordt de haalbaarheid (vanuit milieu,                Uitgebreidere gegevens staan in tabel 11, 12 en 13.                  zoekgebied bedrijventerrein
veiligheid, ecologie e.d.) pas op projectniveau duidelijk.
Dit betreft puur een eerste inventarisatie ten behoeve
van de ontwikkeling van de gebiedsvisie. En tenslotte
is het niet uitgesloten dat in het oostelijk deel van het
gebied, tussen de Kosterstraat en de Giesbeeksestraat,
een bedrijventerrein van ca. 15 ha wordt ontwikkeld. In
dat geval kan overigens nog wel een areaal aan zon op
dak worden gerealiseerd. Voor de mogelijke uitbreiding
                                                                                                                             RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Scenario                                       1                          2                  3      Scenario                                                1               2       3
Oppervlak zonder WTs [km2]                     66,8                       66,8               66,8
                                                                                                    Nettoproductie zon [GWh/jr]                             58,8            58,4    58,0
Oppervlak met WTs [km2]                        66,1                       65,7               65,1
Vermogen zonder WTs [MWp]                      63,8                       63,8               63,8
                                                                                                    Nettoproductie wind [GWh/jr]                            76,6            82,8    99,9

Vermogen met WTs [MWp]                         63,1                       62,7               62,2   Nettoproductie totaal [GWh/jr]                          135,4           141,2   157,9
Productie zonder WTs [GWh/jr]                  59,5                       59,5               59,5
                                                                                                    Geïnstalleerd vermogen zon [MW]                         63,1            62,7    62,2
Productie met WTs [GWh/jr]                     58,8                       58,4               58,0
                                                                                                    Geïnstalleerd vermogen wind [MW]                        27,6            25,2    27,5
WT voetafdruk-effecten [%]                     1,1%                       1,7%               2,5%
Aantal WTs met interferentie zon               3                          3                  3      Geïnstalleerd vermogen totaal [MW]                      90,7            87,9    89,7
Voetafdruk-effect per WT [GWh/jr]              0,2                        0,3                0,5
                                                                                                    Tabel 10. Totale energieproductie en geïnstalleerd vermogen per scenario.
Tabel 8. Energieproductie van het zonnepark per scenario. WT staat voor windturbine.


Scenario                                       1                      2                3
Vermogen [MW]                                  27,6                   25,2             27,5
Windsnelheid op ashoogte [m/s]                 7,1                    7,5              7,8
Bruto productie [GWh/jr]                       92,9                   96,2             114,9
PARK* productie [GWh/jr]                       82,6                   89,2             107,8
Verliezen totaal [%]                           17,5%                  13,9%            13,0%
  - Wake-effecten [%]                          11,1%                  7,2%             6,2%
  - Overige verliezen [%]                      7,2%                   7,2%             7,2%
P50
Netto energieproductie [GWh/jr]                76,6                   82,8             99,9
Vollasturen [uur/jr]                           2.777                  3.284            3.635

Tabel 9. Energieproductie van het windpark per scenario.
* PARK = Bruto energieproductie minus wake-verliezen.




                                                                                                    Figuur 10. Totale energieproductie van de scenario’s.




46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Resultaten zon                                                                        Resultaten wind

Scenario                                     1                2                3      Groep 1: Wake-effecten

Veld 1                                       6,6              6,2              6,2    Wake-effecten (alle turbines)                      Afhankelijk van scenario

Veld 2                                       7,2              7,5              7,5    Groep 2: Beschikbaarheid
                                                                                      Niet-beschikbaarheid                               3,0%
Veld 3                                       4,3              4,3              4,3
                                                                                      Balance of plant                                   0,1%
Veld 4                                       7,0              7,0              7,0
                                                                                      Netuitval                                          0,1%
Veld 5                                       3,5              3,5              3,5
                                                                                      Groep 3: Turbine-prestaties
Veld 6                                       2,9              2,9              2,9
                                                                                      Power curve                                        0,0%
Veld 7                                       5,7              5,7              5,7
                                                                                      Uitval door windvlagen                             0,1%
Veld 8                                       4,9              4,9              4,9    Windstroming                                       0,0%
Veld 9                                       3,1              3,1              3,1    Groep 4: Elektrisch
Veld 10                                      1,7              1,7              1,7    Kabelverliezen                                     3,0%
Veld 11                                      1,4              1,2              1,0    Eigen consumptie windturbine                       0,3%

Veld 12                                      6,3              6,3              6,3    Groep 5: Omgevingsgerelateerd

Veld 13                                      4,2              4,2              3,9    Bladdegradatie door ijsvorming                     0,3%
                                                                                      Bladdegradatie door beschadiging en vervuiling     0,5%
Totaal                                       58,8             58,4             58,0

WTG voetafdruk-effecten                                                               Shutdown door ijsafzetting, bliksem, hagel         0,1%
                                                                                      Extreme temperaturen                               0,0%
Per WTG                                      0,2              0,3              0,5
                                                                                      Groep 6: Mitigatie
Totaal                                       0,7              1,0              1,5
                                                                                      Wind sector management                             0,0%
Relatief                                     1,1%             1,7%             2,5%
                                                                                      Beperkingen netcapaciteit                          0,0%
Tabel 11. Energieproductie en de WTG voetafdruk-effecten in GWh/jaar per veld in de   Power purchase agreement                           0,0%
verschillende scenario’s.
                                                                                      Geluid                                             0,0%
                                                                                      Slagschaduw                                        0,0%
                               Voor windrichting en verdeling:
Gebruikte winddata             NL ERA5CDS_N52.00_E006.00 (2) – 100,00 m.wws           Vogels                                             0,0%
                                                                                      Vleermuizen                                        0,0%
Wakevervalconstante            0,058
Aanwezige obstakels            Schoorsteen AVR (85 m hoog, 8x8 m doorsnede)           Tabel 12. Detailoverzicht productieverliezen

Tabel 13. Algemene uitgangspunten




                                                                                                                                       RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>  Bijlage 1: gehanteerde
milieukundige contouren




              RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>     Richtafstanden windturbines
     Nr.    Aspect                             Rood                             Oranje                              Groen
     1      Beperkt kwetsbare objecten         ≤ PR 10-5                        n.v.t.                              > PR 10-5
     2      Kwetsbare objecten                 ≤ PR 10-6                        n.v.t.                              > PR 10-6
     3      Rijksweg met gevaarlijke stoffen   ≤ PR 10-5                        PR 10-5 > x ≤ PR 10-6               > PR 10-6
     4      Wegen                              ≤ Richtafstand 20 m.             n.v.t.                              > Richtafstand 20 m.
     5      Waterweg met gevaarlijke stoffen   ≤ PR 10-5                        PR 10-5 > x ≤ PR 10-6               > PR 10-6
     6      Ondergrondse buisleiding           ≤ Vrijwaringszone 5m.            Vrijwaringszone 5m. > x ≤ PR 10-6   > PR 10-6
     7      Geluid                             n.v.t.                           ≤ Richtafstand 400 m.               > Richtafstand 400 m.
     8      Afstand windmolens onderling       ≤ 3 * rotordiameter              3 * rotordiameter > x ≤ 4 *         > 4 * rotordiameter
                                                                                rotordiameter
     9      Externe veiligheid (risicokaart)   ≤ Gebied                         Gebied > x ≤ PR 10-6                > PR 10-6
     10     Slagschaduw                        Niet meegenomen in analyse, altijd berekenen
     11     Natura 2000-gebieden               ≤ Gebied + 0,5 * rotordiameter   n.v.t.                              > Gebied + 0,5 * rotordiameter
     12     Gelders Natuurnetwerk              n.v.t.                           Gebied                              n.v.t.
     13     Groene Ontwikkelingszone           n.v.t.                           Gebied                              n.v.t.
     14     Rustgebieden voor winterganzen     (Gebied)                         ≤ Gebied + 300m                     > 300 m




50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Richtafstanden zon
Nr.        Aspect                             Rood                    Oranje      Groen
1          Beperkt kwetsbare objecten         ≤ 20*                   n.v.t.      > 20*
2          Kwetsbare objecten                 ≤ 30                    n.v.t.      > 30
3          Rijksweg met gevaarlijke stoffen   ≤ 10*                   n.v.t.      > 10*
4          Wegen                              ≤ 10*                   n.v.t.      > 10*
5          Waterweg met gevaarlijke stoffen   ≤ 25*                   n.v.t.      > 25*
6          Ondergrondse buisleiding           ≤ Vrijwaringszone 5m.   n.v.t.      > Vrijwaringszone 5m.
7          Natura 2000-gebieden               ≤ Gebied                n.v.t.      > Gebied
8          Gelders Natuurnetwerk              ≤ Gebied                n.v.t.      > Gebied
9          Groene Ontwikkelingszone           n.v.t.                  Gebied      > Gebied
10         Rustgebieden voor winterganzen     n.v.t.                  Gebied      > Gebied
11         Omgevingsvisie (max 2ha)           n.v.t.                  Gebied      > Gebied



* betreft een aanname




                                                                               RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: visualisatie
        windturbines




            RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Zicht op windturbines Scenario 1 - 120 / 120 m
              7




                               Standpunt 2 - Rivierweg / N338




Standpunt 1 - IJsselbrug A12   Standpunt 3 - Rivierweg Lathum
54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Standpunt 4 - Uurlingsstraat   Standpunt 6 - Ploenstraat




Standpunt 5 - A12              Standpunt 7 - Lathumse Veerweg
                                                           RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Zicht op windturbines Scenario 2 - 140 / 142 m
             7




                               Standpunt 2 - Rivierweg / N338




Standpunt 1 - IJsselbrug A12   Standpunt 3 - Rivierweg Lathum
56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Standpunt 4 - Uurlingsstraat   Standpunt 6 - Ploenstraat




Standpunt 5 - A12              Standpunt 7 - Lathumse Veerweg
                                                           RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Zicht op windturbines Scenario 3 - 160 / 160 m
              7




                               Standpunt 2 - Rivierweg / N338




Standpunt 1 - IJsselbrug A12   Standpunt 3 - Rivierweg Lathum
58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Standpunt 4 - Uurlingsstraat   Standpunt 6 - Ploenstraat




Standpunt 5 - A12              Standpunt 7 - Lathumse Veerweg
                                                           RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Literatuur




          RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Literatuur:
• BirdLife Europe, 2011. Meeting Europe’s renewable
    energy targets in harmony with nature.
• BügelHajema, 2018. Vogelvriendelijke inrichting
    Zonnepark Van Boekerenweg Stadskanaal.
• DeVault, T.L., Seamans, T.W., Schmidt, J.A., Belant, J.L.,
    Blackwell, B.F., Mooers, N., Tyson, L.A., & Van Pelt, L.,
    2014. Bird use of solar photovoltaic installations at US
    airports: implications for aviation safety. Landscape
    and Urban Planning 122:122–128.
• GNMF. 2018. Handreiking: beleid en criteria voor
    zonnevelden. https://www.gnmf.nl/wp-content/
    uploads/2018/04/20180424-GNMF-handreiking-
    zonnevelden.pdf (29-08-2018).
• Sinha, P., Hoffman, B., Saker, J., & Althouse, L., 2018.
    Best practices in responsible land use for improving
    biodiversity at a utility-scale solar facility. Case Studies
    in the Evironment.
• van der Zee, F., Bloem, J., Galama, P., Gollenbeek,
    L., van Os, J., Schotman, A., & de Vries, S. (2019).
    Zonneparken natuur en landbouw (No. 2945).
    Wageningen Environmental Research.




                                                                   RUIMTELIJKE STUDIE ZON EN WIND DUIVEN   63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>