<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
inclusief asbest NEN 5707
Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                  Rapport
                  Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
                  inclusief asbest NEN 5707
                  Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk




                        Opdrachtgever:          Dhr. R. Hoekert



Projectnummer:                  Datum:                            Status:

193022/HO                       30 januari 2019                 Definitief
Opgesteld door:           Paraaf:               Gecontroleerd door:        Paraaf:


Ing. H. Oort                                    Ing. A. Meijer




Mateboer Milieutechniek B.V.
Postbus 99, 8260 AB
Ambachtsstraat 27 Kampen
T. 038 - 33.15.020
www.mateboer.nl
Info@mateboer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                                             Pagina:
1       INLEIDING.......................................................................................................................................... 3
    1.1     AANLEIDING EN DOELSTELLING ONDERZOEK ................................................................................................... 3
    1.2     OPBOUW RAPPORT ................................................................................................................................... 3
    1.3     VERANTWOORDING .................................................................................................................................. 3
2       INVENTARISATIE ................................................................................................................................ 5
    2.1     LOCATIESPECIFIEKE GEGEVENS ..................................................................................................................... 5
    2.2     REGIONALE GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS .................................................................................................. 5
3       ONDERZOEKSPROGRAMMA .............................................................................................................. 7
    3.1     ONDERZOEKSHYPOTHESE EN -STRATEGIE ....................................................................................................... 7
    3.2     VELDWERK .............................................................................................................................................. 8
    3.3     GESELECTEERDE (MENG)MONSTERS EN ANALYSES ........................................................................................... 8
4       RESULTATEN .....................................................................................................................................10
    4.1 LOKALE BODEMOPBOUW.......................................................................................................................... 10
    4.2 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN .................................................................................................................. 10
    4.3 VELDMETINGEN GRONDWATER ................................................................................................................. 10
    4.4 ANALYSERESULTATEN .............................................................................................................................. 11
       4.4.1  Terminologie toetsing .............................................................................................................. 11
       4.4.2  Resultaten verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740................................................. 11
       4.4.3  Resultaten verkennend onderzoek asbest in grond NEN 5707 ................................................ 12
5       SAMENVATTING EN CONCLUSIES .....................................................................................................14
    5.1 SAMENVATTING ..................................................................................................................................... 14
       5.1.1 Aanleiding en doelstelling ........................................................................................................ 14
       5.1.2 Zintuiglijke waarnemingen....................................................................................................... 14
       5.1.3 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek ............................................... 14
       5.1.4 Interpretatie analyseresultaten verkennend onderzoek asbest in grond................................. 15
    5.2 CONCLUSIES .......................................................................................................................................... 15

TABELLEN
TABEL 2.1: REGIONALE BODEMOPBOUW..................................................................................................................... 5
TABEL 3.1: OVERZICHT VELDWERKZAAMHEDEN EN ANALYSES ONDERZOEKSLOCATIE............................................................. 7
TABEL 3.2: GESELECTEERDE (MENG)MONSTERS EN ANALYSES GROND EN GRONDWATER....................................................... 8
TABEL 4.1: ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN TIJDENS VELDWERK ...................................................................................... 10
TABEL 4.2: VELDMETINGEN BEMONSTERING GRONDWATER .......................................................................................... 11
TABEL 4.3: TOETSING ANALYSES GROND EN GRONDWATER AAN WET BODEMBESCHERMING ............................................... 12
TABEL 4.4: ASBESTGEHALTE FRACTIE < 20 MM IN ACTUELE CONTACTZONE (GROND) .......................................................... 12

BIJLAGEN
BIJLAGE 1: GEOGRAFISCHE LIGGING
BIJLAGE 2: OVERZICHTSTEKENING MET BORINGEN, INSPECTIEGATEN EN PEILBUIS
BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN
BIJLAGE 4: ANALYSECERTIFICATEN
BIJLAGE 5: GETOETSTE ANALYSERESULTATEN EN TOETSINGSWAARDEN
BIJLAGE 6: TOELICHTING TOETSINGSKADER
BIJLAGE 7: FOTO’S ASBESTONDERZOEK
BIJLAGE 8: MONSTERNEMINGSFORMULIER
BIJLAGE 9: TOELICHTING ASBESTBEREKENINGEN




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1       INLEIDING

1.1    Aanleiding en doelstelling onderzoek
In opdracht van de heer R. Hoekert heeft Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) in januari 2019
een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest in grond uitgevoerd ter plaatse van een deel
van het perceel Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek inclusief asbest betreft de voorgenomen
sloop van de huidige woning en nieuwbouw van een nieuwe woning op de locatie.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).

Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is bepalen of de grond asbesthoudend is of
niet.


1.2    Opbouw rapport
In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek en
komen de volgende aspecten aan de orde:
• inventarisatie (hoofdstuk 2);
• onderzoeksprogramma (hoofdstuk 3);
• resultaten (hoofdstuk 4);
• samenvatting en conclusies (hoofdstuk 5).


1.3    Verantwoording
Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor het gebruik door de opdrachtgever. De conclusies in
dit rapport zijn alleen geldig binnen de context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd en het
rapport is opgesteld. Het rapport is alleen geldig in originele en volledige vorm. Ieder ander dan
de opdrachtgever, die het rapport gebruikt zonder specifieke referentie en schriftelijke
toestemming van Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT), doet dit op eigen risico.

De conclusies zijn gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en derden
zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten door
verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor MMT of die
MMT niet heeft kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.

Opgemerkt wordt dat het verkennend bodemonderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een
beperkt aantal boringen, berekend volgens de wettelijk gestelde richtlijnen. Hierdoor blijft het
mogelijk dat er afwijkingen in de kwaliteit van de bodem aanwezig zijn, die tijdens het
bodemonderzoek niet geconstateerd zijn.

Verder geeft een bodemonderzoek geen uitsluitsel over niet onderzochte stoffen en is een
bodemonderzoek een momentopname. In de loop der tijd kan een eventuele
verontreinigingssituatie zich wijzigen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade of
gevolgen stelt MMT zich niet verantwoordelijk.


Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB
2000 en conform protocollen 2001, 2002 en 2018. Het hierbij behorende procescertificaat en
keurmerk van Mateboer Milieutechniek B.V. is van toepassing op het gehele proces van het
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf acceptatie tot aan de overdracht van de
veldgegevens en monsters.

Mateboer Milieutechniek B.V. is geen eigenaar van het onderzochte terrein en heeft buiten de
opdracht juridisch, financieel, personeel of op andere wijze geen verbintenis met de
opdrachtgever.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2       INVENTARISATIE

2.1    Locatiespecifieke gegevens
(Bron: informatie dhr. Hoekert d.d. 17 december 2018, website bodemloket.nl d.d. 18 december 2018,
bodematlas Gelderland d.d. 18 december 2018 en veldwerk d.d. 9 januari 2019)
De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het perceel Zuiderzeestraatweg West 29 te
Doornspijk. De onderzoekslocatie betreft de locatie van de huidige en toekomstige bebouwing
inclusief een aantal meter rondom. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt ca. 790 m².

Op de website bodemloket.nl zijn voor onderhavige onderzoekslocatie en locaties binnen een
straal van 25 meter rondom geen bodemonderzoeken/saneringen of voor bodemverontreiniging
verdachte activiteiten bekend. Ook bij de gemeente Elburg is geen bodeminformatie bekend van
de locatie.

Verder zijn ter plaatse van en binnen een straal van 25 meter rondom de onderzoekslocatie geen
bodemonderzoeken/saneringen of voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten bekend.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een voormalige boerderij aanwezig. Deze boerderij is al
jaren niet meer agrarisch in gebruik en is de afgelopen jaren in gebruik geweest als
woonboerderij. De opdrachtgever is voornemens de huidige boerderij te slopen en ter plaatse
nieuwbouw ter plaatse te realiseren. In overleg met de gemeente is bepaald dat de locatie van de
nieuwbouw als onderzoekslocatie gehanteerd kan worden, wanneer hier een strook van enkele
meters rondom meegenomen wordt in het onderzoek.

Op basis van de asbestsignaleringskaart van de provincie Gelderland blijkt dat ter plaatse van
onderhavige onderzoekslocatie een kleine kans is op aanwezigheid van asbest in de bodem.


2.2    Regionale geohydrologische gegevens
(De regionale bodemgegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO, kaartbladen
20 oost, 21 west Lelystad/Zwolle, november 1980)
De bovenste 7 meter van de bodem bestaat uit afwisselend zandige, kleiige en venige
rivierafzettingen van holocene afkomst, behorend tot de Betuwe Formatie. Aan de onderzijde van
de deklaag komt een veenlaag voor met een dikte van ca. 1 meter.

De regionale bodemopbouw is samengevat in tabel 2.1 op de volgende pagina.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw

         Pakket                     Formatie                  Ligging         Bodemsamenstelling
                                                             [m –mv.]

   Watervoerend pakket        Enschede en Harderwijk           0 –5               fijn zand, veen


   Watervoerend pakket        Enschede en Harderwijk           5 –12          matig grof tot fijn zand



   Watervoerend pakket        Enschede en Harderwijk          12 – 22              klei, fijn zand



De regionale grondwaterstroming is overwegend noordwestelijk naar de IJsselmeerpolders
gericht. Op basis van een verhang van 1/3000 m/m bedraagt de
stromingssnelheid van het grondwater circa 5 m/jaar.

De lokale bodemopbouw (het onderzoeksterrein) is beschreven in paragraaf 4.1.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3         ONDERZOEKSPROGRAMMA

3.1     Onderzoekshypothese en -strategie
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de geïnventariseerde gegevens
alsmede protocollen:
–        Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –
         Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands
         Normalisatie Instituut, NEN 5740, januari 2009);
–        Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –
         Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands
         Normalisatie Instituut, NEN 5740/A1, februari 2016);
–        Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlands
         Normalisatie Instituut, NEN 5707, augustus 2015).

Onderzoeksmethodiek verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
Op basis van de huidige beschikbare gegevens is voor de onderzoekslocatie een
onderzoeksstrategie op basis van de NEN 5740/A1 voor een “onverdachte niet-lijnvormige
locatie” (paragraaf 5.1 (ONV-NL)) als doelmatig beschouwd voor het bepalen van de actuele
bodemkwaliteit.

Onderzoeksmethodiek verkennend bodemonderzoek asbest in grond (NEN 5707)
De opdrachtgever heeft aangegeven dat ter plaatse van de onderzoekslocatie bijmenging met
puin in de grond aanwezig kan zijn, derhalve is het verkennend bodemonderzoek uitgebreid met
een verkennend bodemonderzoek asbest

Op basis van de huidige beschikbare informatie is voor de locatie de hypothese verdacht gesteld
en wordt de onderzoeksstrategie zoals beschreven in paragraaf 6.4.5 (Verdachte locatie met
diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld) van de NEN 5707 als uitgangspunt gebruikt voor
het onderzoek naar het voorkomen van asbest in de bodem.

De te verrichten werkzaamheden zijn verder uitgewerkt in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Overzicht veldwerkzaamheden en analyses onderzoekslocatie
                                                                        Chemische analyses
 Veldwerk (boringen)
                                                                        NEN 5898                  NEN 5740
                        gat
                                                             boringen   grond        materiaal
 Onderzoekslocatie      0,3x0,3   boring tot    boring tot
                                                             met        (fractie     (fractie     grond                grondwater
 (oppervlakte)          x0,5 m    0,5 m–mv.     2,0 m–mv.
                                                             peilbuis   <20 mm)      >20 mm)
                        (lxbxd)
                                                  Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
 Gehele locatie
                            -          4            1            1           -            -               6*                      1
 790 m2
                                               Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707)
 Gehele locatie
                           5           -            1            -           1            -                -                      -
 790 m2
NEN5740-grond:        □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s
                     □ minerale olie (GC) □ PAK -VROM
NEN5740-water:       □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn
                     □ vluch ge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie
Veldmetingen in het grondwater: □ zuurgraad (pH) □ elektrisch geleidingsvermogen (EC); □ temperatuur (oC); □ troebelheid (NTU).
* in verband met de zintuiglijke bijmengingen zijn extra grondmonsters geanalyseerd.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Van alle grond(meng)monsters is tevens het humus- en lutumgehalte bepaald in het
laboratorium. Het grondwater is conform protocol minimaal 1 week na plaatsing van de peilbuis
bemonsterd.


3.2      Veldwerk
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
Het veldwerk is op 9 januari 2019 uitgevoerd conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2001 door
gecertificeerd monsternemer de heer I.N. Dijkgraaf van Mateboer Milieutechniek B.V.

De peilbuis is direct na plaatsing goed afgepompt en vervolgens op 16 januari 2019 conform de
SIKB BRL 2000 en protocol 2002 bemonsterd door gecertificeerd monsternemer de heer I.N.
Dijkgraaf van Mateboer Milieutechniek B.V.

Verkennend onderzoek asbest in grond (NEN 5707)
De veldwerkzaamheden met betrekking tot het onderzoek naar asbest in de bodem zijn eveneens
uitgevoerd op 9 januari 2019 conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2018 door gecertificeerd
monsternemer de heer I.N. Dijkgraaf van Mateboer Milieutechniek B.V.

In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op verontreinigingskenmerken zoals
kleur, bodemvreemde bijmengingen (bijv. asbest) en olie op water reactie. De grond is maximaal
per halve meter en per zintuiglijk afwijkende bodemlaag bemonsterd.

De bodemopbouw op de onderzoekslocatie is weergegeven in paragraaf 4.1. In bijlage 2 zijn de
ligging van de boringen, peilbuizen en inspectiegaten weergegeven. In bijlage 3 zijn de
boorprofielen van de afzonderlijke boringen opgenomen.


3.3      Geselecteerde (meng)monsters en analyses
Na uitvoering van het veldwerk zijn, mede op basis van de zintuiglijke waarnemingen in het veld,
een aantal (meng)monsters geselecteerd voor chemisch analytisch onderzoek in het
milieulaboratorium. In tabel 3.2 zijn de geselecteerde (meng)monsters en analyses van grond en
grondwater weergegeven.

Tabel 3.2: Geselecteerde (meng)monsters en analyses grond en grondwater
 Code          Zintuiglijk                   Monsters               Interval (m –mv.)    Analyse

 Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
 Grond
               Bovengrond, zand/ matig
               puin- en kolengruishoudend,                                               NEN 5740-grond
 02-1                                        02.1                   0,1 – 0,5
               zwak glas- en                                                             Humus en lutum
               baksteenhoudend
               Bovengrond, zand/ matig
                                                                                         NEN 5740-grond
 05-1          baksteenhoudend, zwak         05.1                   0,05 – 0,55
                                                                                         Humus en lutum
               puinhoudend
               Bovengrond, zand/ zwak
                                                                                         NEN 5740-grond
 MM01          puin-, kolengruis-, en        01.2+06.1              0,0 – 0,7
                                                                                         Humus en lutum
               houtskoolhoudend
               Bovengrond, zand/ zwak                                                    NEN 5740-grond
 MM02                                        02.2+04.4              0,5 – 1,9
               puinhoudend                                                               Humus en lutum




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                  Bovengrond, zand/                                                                     NEN 5740-grond
 MM03                                           03.1+04.1                      0,05 – 0,55
                  zintuiglijk schoon                                                                    Humus en lutum
                  Ondergrond, zand/             01.3+01.4+01.5+02.3+02.4+                               NEN 5740-grond
 MM04                                                                          0,3 – 2,2
                  zintuiglijk schoon            04.2+04.3+04.5+05.2+06.2                                Humus en lutum
 Grondwater
                Grondwater/ zintuiglijk
 P01                                          01-1-1                           2,3 – 3,3 (peilfilter)   NEN 5740-grondwater
                schoon
 Verkennend onderzoek asbest in grond (NEN 5707)
 Grond
                Bovengrond, zand/ matig
                puin- en kolengruishoudend,
 AS1                                            01+02+05+06                    0,0 – 0,7                NEN 5898-grond
                zwak glas- en
                baksteenhoudend
NEN 5740-grond:   □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s
                  □ minerale olie (GC) □ PAK -VROM
NEN 5740-water:   □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn
                  □ vluch ge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie


De liggingen van de boorpunten, inspectiegaten en peilbuis is weergegeven op de tekening in
bijlage 2 (situatie met boringen, inspectiegaten en peilbuis).

De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het RvA Testen erkende laboratorium van Analytico
te Barneveld. De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het door RvA-Testen geaccrediteerde
Laboratorium van Kiwa te Rotterdam.

De analyserapporten zijn opgenomen in bijlage 4. De getoetste analyseresultaten en de
toetsingswaarden zijn weergegeven in bijlage 5.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4          RESULTATEN

4.1       Lokale bodemopbouw
Ter plaatse van de locatie is vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 3,3 m –mv. is
matig fijn, zwak tot matig siltig, plaatselijk zwak humeus zand aanwezig.

De geschematiseerde boorprofielen (overeenkomstig de NEN 5104) van de afzonderlijke boringen
zijn weergegeven in bijlage 3.


4.2       Zintuiglijke waarnemingen
In tabel 4.1 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven, welke zijn gedaan in de opgeboorde
grond.

Tabel 4.1: Zintuiglijke waarnemingen tijdens veldwerk
 Boring           Traject (m -mv)   Zintuiglijke waarnemingen

 01               0,2 – 0,7         Sporen puin, zwak houtskoolhoudend
                                    Matig puin- en kolengruishoudend, zwak
                  0,1 – 0,5
                                    baksteen- en glashoudend
 02
                  0,5 – 1,0         Zwak puinhoudend

 04               1,4 – 1,7         Zwak puinhoudend

 05               0,05 – 0,55       Matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend

 06               0,0 – 0,3         Zwak puin- en kolengruishoudend



Verder zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen waarnemingen gedaan (inclusief asbest) die
kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse.

Maaiveldinspectie verkennend bodemonderzoek asbest
De maaiveldinspectie van de gehele onderzoekslocatie is op 9 januari 2019 uitgevoerd.

De inspectie-efficiëntie van het maaiveld wordt geschat op 70-90%. De locatie is systematisch
geïnspecteerd (raaien van 1,5 m gelopen, haaks op elkaar). Tijdens de maaiveldinspectie
voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek asbest zijn geen asbestverdachte materialen
waargenomen.

Voor een gedetailleerde boorbeschrijving per boring/inspectiegat wordt verwezen naar de
boorprofielen in bijlage 3.


4.3       Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldmetingen tijdens de bemonstering van het grondwater op 16 januari
2019 zijn verwerkt in tabel 4.2 op de volgende pagina.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO   1
                                                                                                 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 4.2: Veldmetingen bemonstering grondwater
 Peilbuisnr.      Filterstelling (m –mv.)      Stijghoogte          pH     Ec     Temperatuur   Troebelheid

  Pb 01             2,3 – 3,3                   1,72                 6,3   420    9             7,2
Stijghoogte = grondwaterstand in peilbuis (in meter minus maaiveld);
pH = zuurgraad (eenheidloos);
Ec = electrische geleidbaarheid (in microSiemens per centimeter);
temperatuur in graden celsius;
troebelheid in NTU.


De gemeten waarden hoeven niet als afwijkend te worden beschouwd voor het plaatselijke
bodemtype.


4.4     Analyseresultaten

4.4.1 Terminologie toetsing
Verkennend bodemonderzoek
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675). In
bijlage 4 zijn de analyseresultaten weergegeven. In bijlage 5 zijn de getoetste analyseresultaten
weergegeven. Voor een toelichting op het momenteel gehanteerde toetsingskader wordt
verwezen naar bijlage 6.

Bij het interpreteren van de analyseresultaten (zie ook bijlage 5) is de volgende terminologie
gehanteerd:
Index < 0            het gestandaardiseerde gemeten gehalte is niet verhoogd ten opzichte van de
                     achtergrondwaarde/streefwaarde. Het gehalte is kleiner dan de
                     achtergrondwaarde/streefwaarde;
0 < Index < 1        er is sprake van een gehalte groter dan de achtergrond-/streefwaarde (of de
                     detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
Index > 1            er is sprake van een overschrijding van de interventiewaarde.

Verkennend onderzoek asbest
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675). Hierin
is aangegeven dat de interventiewaarde bodemsanering asbest op 100 mg/kg ds gewogen
(serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met tien maal de amfibool-asbestconcentratie) is
bepaald.

Om te bepalen of een nader onderzoek asbest noodzakelijk is, is tijdens het verkennend
onderzoek asbest getoetst aan 0,5 x interventiewaarde (= 50 mg/kg ds aan gewogen asbest ) uit
de NEN 5707.


4.4.2 Resultaten verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij chemische analyse van mengmonsters de
gehalten bij de afzonderlijke analyse van de individuele deelmonsters zowel hoger als lager
kunnen uitvallen. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.3 op de volgende
pagina.



Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO                1
                                                                                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel 4.3: Toetsing analyses grond en grondwater aan Wet bodembescherming
                                                                         Interval
 Code             Zintuiglijk                  Monsters                                     Analyse               Toetsing
                                                                         (m –mv.)
 Grond
                  Bovengrond, zand/
                  matig puin- en                                                                                  Kobalt, koper,
                                                                                            NEN 5740-grond
 02-1             kolengruishoudend,           02.1                      0,1 – 0,5                                kwik, lood,
                                                                                            Humus en lutum
                  zwak glas- en                                                                                   nikkel, zink, PAK*
                  baksteenhoudend
                  Bovengrond, zand/
                  matig                                                                     NEN 5740-grond
 05-1                                          05.1                      0,05 – 0,55                              Lood, zink*
                  baksteenhoudend, zwak                                                     Humus en lutum
                  puinhoudend
                  Bovengrond, zand/
                                                                                            NEN 5740-grond        Kobalt, lood,
 MM01             zwak puin-, kolengruis-,     01.2+06.1                 0,0 – 0,7
                                                                                            Humus en lutum        zink, PAK*
                  en houtskoolhoudend
                  Bovengrond, zand/                                                         NEN 5740-grond
 MM02                                          02.2+04.4                 0,5 – 1,9                                -
                  zwak puinhoudend                                                          Humus en lutum
                  Bovengrond, zand/                                                         NEN 5740-grond
 MM03                                          03.1+04.1                 0,05 – 0,55                              Lood*
                  zintuiglijk schoon                                                        Humus en lutum
                                               01.3+01.4+01.5+02.3+
                  Ondergrond, zand/                                                         NEN 5740-grond
 MM04                                          02.4+04.2+04.3+04.5+      0,3 – 2,2                                -
                  zintuiglijk schoon                                                        Humus en lutum
                                               05.2+06.2
 Grondwater
                    Grondwater/ zintuiglijk                              2,3 – 3,3
 P01                                         01-1-1                                         NEN 5740-grondwater   -
                    schoon                                               (peilfilter)
-          niet verhoogd;
*          overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde;
**         overschrijding interventiewaarde;



4.4.3 Resultaten verkennend onderzoek asbest in grond NEN 5707
• Fractie asbest < 20 mm
In tabel 4.4 zijn de getoetste analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek naar asbest
weergegeven. De mengmonsters, bestaande uit 20 grepen van minimaal 0,5 kg ds, zijn in het
laboratorium geanalyseerd conform NEN 5898 ter bepaling van het fijne asbest (fractie < 20 mm).
Onderstaand zijn de resultaten weergegeven. Het gewogen asbestgehalte wordt bepaald door het
gehalte aan serpentijnasbest te vermeerderen met 10-maal het gehalte aan amfiboolasbest.

Tabel 4.4: asbestgehalte fractie < 20 mm in actuele contactzone (grond)
                                                                         Gehalte        Gehalte       Gehalte
                                             Totaal-                                                                  Bovengrens
                                                            Gewicht na   serpentijn     amfibool      asbest
              Inspectiegaten afmeting        gewicht                                                                  95%
 Monster                                                    droging      asbest         asbest        gewogen
              in m. (lxbxd)                  monster                                                                  betrouwbaar
                                                            (kg)         (mg/kg         (mg/kg        (mg/kg
                                             (kg)                                                                     -heidsinterval
                                                                         d.s.)          d.s.)         d.s.)
              01 (0,33x0,35x(0,2-0,7))
              02 (0,35x0,37x(0,1-0,5))
 AS1                                         15,74          14,68        0              0             0               0
              05 (0,35x0,34x(0,05-0,55))
              06 (0,35x0,37x(0,0-0,3))


• Fractie asbest > 20 mm
Tijdens het bodemonderzoek zijn op het maaiveld en in de bodem visueel geen asbestverdachte
materialen waargenomen.

• Totaal asbest in grond
Tijdens het bodemonderzoek asbest is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO                            1
                                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>In onderhavig geval hebben geen correcties plaatsgevonden op basis van grond of andere
materialen welke zijn achtergebleven op de zeef (>20 mm) in het veld aangezien geen
asbestmateriaal is waargenomen.

Voor de uitgangspunten van de berekeningen wordt verwezen naar het monsternemingsformulier
in bijlage 8. Voor een toelichting op de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 9. De
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. Voor de foto’s van het uitgevoerde asbest
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO   1
                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5       SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5.1    Samenvatting

5.1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van de heer R. Hoekert heeft Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) in januari 2019
een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest in grond uitgevoerd ter plaatse van een deel
van het perceel Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek inclusief asbest betreft de voorgenomen
sloop van de huidige woning en nieuwbouw van een nieuwe woning op de locatie.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).

Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is bepalen of de grond asbesthoudend is of
niet.


5.1.2 Zintuiglijke waarnemingen
Voor de zintuiglijke waarnemingen die zijn gedaan tijdens de uitvoering van het veldwerk wordt
verwezen naar paragraaf 4.2, tabel 4.1 zintuiglijke waarnemingen.


5.1.3 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek
Ter plaatse van boring 2 (traject: 0,1 – 0,5 m –mv.) overschrijden de gehalten aan kobalt, koper,
kwik, lood, nikkel, zink en PAK de achtergrondwaarde. De overige onderzochte componenten zijn
niet verhoogd aangetoond.

Ter plaatse van boring 5 (traject: 0,05 – 0,55 m –mv.) overschrijden de gehalten aan lood en zink
de achtergrondwaarde. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond.

In mengmonster MM1 (traject: 0,0 – 0,7 m –mv.) overschrijden de gehalten aan kobalt, lood, zink
en PAK de achtergrondwaarde. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd
aangetoond.

In mengmonster MM3 (traject: 0,05 – 0,55 m –mv.) overschrijdt het gehalte aan lood de
achtergrondwaarde. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond.

In de mengmonsters MM2 en MM4 van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan
onderzochte componenten aangetoond.

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 (filter: 2,3 – 3,3 m –mv.) zijn geen verhoogde
gehalten aan onderzochte componenten aangetoond.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO   1
                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5.1.4 Interpretatie analyseresultaten verkennend onderzoek asbest in grond
Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie is zowel visueel als analytisch geen asbest
aangetoond.


5.2    Conclusies
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) inclusief asbest (NEN 5707)
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is met het
uitgevoerde bodemonderzoek voldoende vastgesteld. Er zijn in de grond maximaal
overschrijdingen van de achtergrondwaarde aangetoond. Dit betreffen enkele zware metalen en
PAK. Ter plaatse van de locatie is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond.
In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond.

De aangetroffen gehalten aan zware metalen en PAK in de grond zijn met voornamelijk
aangetroffen in de bodemlagen met antropogene bijmengingen. De aangetroffen gehalten zijn
vermoedelijk aan deze bijmengingen te relateren. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt
niet verwacht dat ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van een ernstig geval van
bodemverontreiniging. Derhalve zijn er, ten aanzien van de kwaliteit van de bodem, op basis van
de Wet bodembescherming (Wbb) geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.




                                                                            Mateboer Milieutechniek B.V.
                                                                                         30 januari 2019




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO   1
                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                               Bijlage 1: Geografische ligging




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie
Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk
Projectnummer: 193022/HO
       183200        183700        184200          184700        185200   185700             186200




       /


                                                                                                              495000
                                                                                                              494500
                                                                                                              494000
                       .




                                                                                                              493500
                                                                                                              493000
                                                                                                              492500
                                                                                                              492000
                                                                                                              491500
                                                                                                              491000
                                                                                                              490500




                                                                                   Esri Nederland, Kadaster



 0   187,5 375       750       1.125        1.500
                                               Meters                                            1:20.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>            Bijlage 2: overzichtstekening met boringen, inspectiegaten en
                                     peilbuis




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    2781




Ü




                                               2
                                                   05
                                                   "
                                                   !
                                                   )
                                                   (               oppervlakte
                                                                    = 788 m2
                       1

                                                                                               2781


                                                                04
                                                              !
                                                              "
                                                              R
                                                              )
                  03
                  !
                  "
                  )
                  (                                                                                                                                                                                                                       2120



                                        1788


                               01
                               ¸
                               "
                               )

                                                                                           4




                                                                                       3
                  06                                                                                          5059
                  "
                  !
                  )
                  (

                                   02
                               "
                               !
                               )
                               R




                                               5
                                                                                                                                                                           Legenda
                           6




                                                                                                                                                                            !
                                                                                                                                                                            (        Boring 0,5 m -mv.

           5283                                                                                                                                                             !
                                                                                                                                                                            R        Boring 1,5 m -mv.
                                                                                                                              3475
                                                                                                                                                                            "
                                                                                                                                                                            )        Inspectiegat

                                                                                                                                                                            ¸        Peilbuis

                                                                                                                                                                                     Fotorichting

                                                                                                                                                                                     Grind

                                                                                                                                                                                     Klinker

                                                                                                                                                                                     Onderzoekslocatie

                                                                                                                                                                                     Nieuw bouwvolume

                                                                                                                                                                                     DKK - perceel


                                                                                                                                              6,5     3,25             0                        6,5 Meters
                                                                                                                             1:250

                                                        Overzichtstekening peilbuis, boringen en inspectiegaten
                                                                                                                  Projectnummer:     Formaat:         Opdrachtgever:
                                                                                                                                     A3               ---
                                                                                                                  193022/HO
                                                                                                                                     Getekend:        Project:
                                                                                                                                     JHG              Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk
                                                        Mateboer Milieutechniek B.V.
                                                        Postbus 99, 8260 AB                                       Code tekening:     Gecontroleerd:                                                       Bron: Esri Nederland, C ommunity Map Contributors


                                                        Ambachtsstraat 27 Kampen                                                     HO
                                                        T. 038 - 33.15.020
                                                        F. 038 - 33.20.211                                        VO + asbest        Datum:                                 M:\GIS\Projecten 2018\Doornspijk\onderzoekslocatie.mxd
                                                        Info@mateboer.nl                                                             30-1-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                   Bijlage 3: Boorprofielen




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:          01                                                              Boring:          02
   Boormeester      Ivo Dijkgraaf                                                   Boormeester      Ivo Dijkgraaf
   Datum:           9-1-2019                                                        Datum:           9-1-2019
   X:
   GWS  (cm -mv):   184748,23
                     180                                                            X:
                                                                                    GWS  (cm -mv):   184750,85
                                                                                                      180
   Y                492712,29                                                       Y                492701,66
   Lengte:          0,33                                                            Lengte:          0,37
   Breedte:         0,35                                                            Breedte:         0,35

                                                       0      klinker                                                                   0      grind
    0                                                                                0                                                  5
                                                       7
                                                                                                                                        10
                      1 - 05350829650                         Zand, matig fijn,                                                                Graven, Klinkers
                                                       20
                                                              zwak siltig, zwak                                                               Zand, matig fijn,
                                                              grindig,
                                                              bruingeel, Graven                        1 - 05350829672   AS01 - 1000000562781 zwak siltig, zwak
                                                                                                                                              humeus, matig
                                                                                                                                              grindig, matig
                      2 - 0535082962/   AS01 - 1000000562781 Zand, matig fijn,                                                          50    puinhoudend,
   50                                                        zwak siltig, zwak      50
                                                             humeus, zwak                                                                     zwak
                                                             grindig, sporen                                                                  baksteenhoudend
                                                       70    puin, zwak                                                                       , zwak
                                                             houtskoolhouden                           2 - 05350829740                        glashoudend,
                                                             d, neutraalbruin,                                                                matig
                                                             Graven                                                                           kolengruishoude
                      3 - 0535082970$                                                                                                         nd,
                                                              Zand, matig fijn,                                                         100
   100                                                                              100                                                       neutraalbruin,
                                                              zwak siltig, zwak                                                               Graven
                                                              humeus,
                                                       120    lichtbruin,                                                                      Zand, matig fijn,
                                                              Edelmanboor                              3 - 05350WJ661                          zwak siltig,
                                                                                                                                               matig humeus,
                                                              Zand, matig fijn,                                                                zwak grindig,
                      4 - 0535082973%                         matig siltig,                                                                    zwak
   150                                                        grijsbeige,           150                                                        puinhoudend,
                                                              Edelmanboor                                                               160    donkerbruin,
                                                                                                                                               Edelmanboor
                                                                                                                                               Zand, matig fijn,
                                                                                                                                               zwak siltig, licht
                                                                                                       4 - 0535082963+                         grijsbruin,
                      5 - 0535082964%                                                                                                          Edelmanboor
   200                                                                              200
                                                                                                                                               Zand, matig fijn,
                                                                                                                                        210
                                                                                                                                               matig siltig,
                                                       220                                                                                     zwak humeus,
                                                              Zand, matig fijn,                                                                matig
                                                              matig siltig,                                                                    plantenhoudend,
                                                              sterk                                                                            grijsbruin,
                      6 - 0535082972+
                                                              plantenhoudend,                                                                  Edelmanboor
   250                                                        Zuigerboor
                                                       260    handmatig
                                                              Zand, matig fijn,
                                                              zwak siltig, licht,
                                                              Zuigerboor
                      7 - 0535082960
                                                              handmatig

   300



                                                       330




    Getekend volgens NEN 5104                                                                                                 Schaal boorprofiel:            1: 30

                                                                                          Projectcode:           193022

                                                                                          Projectnaam:           Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29


                                                                                                                                                  Pagina: 1 / 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:       03                                                            Boring:          04
   Boormeester   Ivo Dijkgraaf                                                 Boormeester      Ivo Dijkgraaf
   Datum:        9-1-2019                                                      Datum:           9-1-2019
   X:            184739,81                                                     X:
                                                                               GWS  (cm -mv):   184763,13
                                                                                                 170
   Y             492716,34                                                     Y                492722,03
   Lengte:       0,35                                                          Lengte:          0,00
   Breedte:      0,34                                                          Breedte:         0,00

                                                    0      grind                                                                   0      klinker
    0                                               5
                                                                                0
                                                           Volledig grind                                                          7
                                                                                                                                          Zand, matig fijn,
                                                           Zand, matig fijn,
                                                                                                                                          zwak siltig, zwak
                                                           zwak siltig,
                                                                                                  1 - 0537114843-                         grindig, zwak
                   1 - 0537114829/                         matig humeus,
                                                                                                                                          schelphoudend,
                                                           matig grindig,
                                                                                                                                          grijsbeige,
                                                           matig
                                                                                                                                          Edelmanboor
   50                                                      wortelhoudend,      50
                                                    55
                                                           neutraalbruin,
                                                           Graven

                                                                                                  2 - 0537114837$



                                                                               100


                                                                                                  3 - 0537115038X


                                                                                                                                   140
                                                                                                                                          Zand, matig fijn,
                                                                               150                                                        matig siltig,
                                                                                                  4 - 0537115039Y
                                                                                                                                          zwak
                                                                                                                                   170    puinhoudend,
                                                                                                                                          neutraalbruin,
                                                                                                                                          Edelmanboor
                                                                                                                                          Zand, matig fijn,
                                                                                                  5 - 0537115043T                         matig siltig,
                                                                               200                                                        matig humeus,
                                                                                                                                          donkerbruin,
                                                                                                                                   220    Edelmanboor




   Boring:       05                                                            Boring:          06
   Boormeester   Ivo Dijkgraaf                                                 Boormeester      Ivo Dijkgraaf
   Datum:        9-1-2019                                                      Datum:           9-1-2019
   X:            184753,78                                                     X:               184741,70
   Y             492729,71                                                     Y                492706,34
   Lengte:       0,35                                                          Lengte:          0,35
   Breedte:      0,34                                                          Breedte:         0,37

                                                    0      grind                                                                   0      grind
    0                                               5
                                                                                0
                                                           Volledig grind                                                                Zand, matig fijn,
                                                          Zand, matig fijn,                       1 - 0537115019W   AS01 - 1000000562781 matig siltig,
                                                                                                                                         matig humeus,
                                                          zwak siltig,
                                                                                                                                   30    zwak grindig,
                   1 - 0537115045V   AS01 - 1000000562781 matig humeus,                                                                  zwak
                                                          matig grindig,
                                                                                                                                         puinhoudend,
                                                          zwak
                                                                                                                                         zwak
   50                                                     puinhoudend,         50
                                                    55                                                                                   kolengruishoude
                                                          matig                                   2 - 0537115042S
                                                                                                                                         nd, donkerbruin
                                                          baksteenhoudend
                                                          , neutraalbruin,                                                                Zand, matig fijn,
                                                          Graven                                                                   80
                                                                                                                                          zwak siltig, zwak
                   2 - 0537115041R                                                                                                        humeus,
                                                           Zand, matig fijn,
                                                                                                                                          neutraalbruin,
                                                           zwak siltig, zwak
                                                                                                                                          Graven
   100                                                     humeus,
                                                    105
                                                           lichtbruin,
                                                           Edelmanboor




    Getekend volgens NEN 5104                                                                                            Schaal boorprofiel:           1: 30

                                                                                     Projectcode:           193022

                                                                                     Projectnaam:           Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29


                                                                                                                                             Pagina: 2 / 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                               Bijlage 4: Analysecertificaten




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Mateboer Milieutechniek B.V
     T.a.v. Henk Oort
     Ambachtsstraat 27
     8260 AB KAMPEN




     Analysecertificaat
     Datum: 15-Jan-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019002458/1
     Uw project/verslagnummer                        193022
     Uw projectnaam                                  Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            09-Jan-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   193022                                 Certificaatnummer/Versie                                     2019002458/1
     Uw projectnaam                             Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29 Startdatum                                                   09-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                    Rapportagedatum                                              15-Jan-2019/08:41
                                                                                       Bijlage                                                      A,B,C
     Monsternemer                                                                      Pagina                                                       1/4
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4               5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              90.4                        92.1          89.0           86.9             93.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 4.9                        2.3           7.0            1.5               1.2
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               95.0                        97.6          92.8           98.4             98.7
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 2.1                       <2.0           2.7           <2.0               2.1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                170                         24             67            <20               24
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.34                     <0.20            0.27         <0.20             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 6.5                       <3.0           4.6           <3.0             <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   24                      <5.0            16           <5.0             <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds                 2.3                <0.050             <0.050       <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5           <1.5             <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   13                      <4.0           6.1           <4.0               5.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                150                         53             89            <10               42
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                200                         71             96            <20               23

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0             <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   17                      <11            <11            <11              <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 9.7                       <5.0           5.8           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0           <6.0             <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        <35            <35            <35              <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010            <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010            <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010            <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010            <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
1    02 (10-50)                                                                                                                       09-Jan-2019                 10495234
2    05 (5-55)                                                                                                                        09-Jan-2019                 10495235
3    06 (0-30) 01 (20-70)                                                                                                             09-Jan-2019                 10495236
4    04 (140-190) 02 (50-100)                                                                                                         09-Jan-2019                 10495237
5    03 (5-55) 04 (7-50)                                                                                                             09-Jan-2019                  10495238
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   193022                                 Certificaatnummer/Versie                                       2019002458/1
     Uw projectnaam                             Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29 Startdatum                                                     09-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                    Rapportagedatum                                                15-Jan-2019/08:41
                                                                                       Bijlage                                                        A,B,C
     Monsternemer                                                                      Pagina                                                         2/4
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3              4               5

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds           0.0010                 <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds           0.0010                 <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
                                                                                                                               1)             1)             1)              1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0055                   0.0049                0.0049         0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050         <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.11                 <0.050                  0.28         <0.050           0.11
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.084         <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.25                     0.064               0.60          0.055           0.26
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.19                 <0.050                  0.39         <0.050           0.13
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.25                 <0.050                  0.48         <0.050           0.15
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.12                 <0.050                  0.22         <0.050          0.072
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.17                 <0.050                  0.30         <0.050           0.12
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.18                 <0.050                  0.30         <0.050           0.11
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.22                 <0.050                  0.36         <0.050           0.12
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 1.6                       0.38              3.0           0.37            1.1




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername         Monster nr.
1    02 (10-50)                                                                                                                         09-Jan-2019               10495234
2    05 (5-55)                                                                                                                          09-Jan-2019               10495235
3    06 (0-30) 01 (20-70)                                                                                                               09-Jan-2019               10495236
4    04 (140-190) 02 (50-100)                                                                                                           09-Jan-2019               10495237
5    03 (5-55) 04 (7-50)                                                                                                                09-Jan-2019               10495238
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   193022                                 Certificaatnummer/Versie                                    2019002458/1
     Uw projectnaam                             Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29 Startdatum                                                  09-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                    Rapportagedatum                                             15-Jan-2019/08:41
                                                                                       Bijlage                                                     A,B,C
     Monsternemer                                                                      Pagina                                                      3/4
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     6

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              86.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 1.0
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               98.8
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 2.6

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
6    04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-220) 05 (55-105) 06 (30-80) 01 (70-120) 01 (120-170) 09-Jan-2019
                                                                                           01 (170-220) 0                                                      10495239




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   193022                                 Certificaatnummer/Versie                                    2019002458/1
     Uw projectnaam                             Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29 Startdatum                                                  09-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                    Rapportagedatum                                             15-Jan-2019/08:41
                                                                                       Bijlage                                                     A,B,C
     Monsternemer                                                                      Pagina                                                      4/4
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     6

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                     1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050
                                                                                                     1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
6    04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-220) 05 (55-105) 06 (30-80) 01 (70-120) 01 (120-170) 09-Jan-2019
                                                                                           01 (170-220) 0                                                      10495239




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019002458/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10495234           02               1                                         10          50         0535082967           02 (10-50)

       10495235           05               1                                         5           55         0537115045           05 (5-55)

       10495236           06               1                                         0           30         0537115019           06 (0-30) 01 (20-70)
       10495236           01               2                                         20          70         0535082962           06 (0-30) 01 (20-70)

       10495237           04               4                                         140         190        0537115039           04 (140-190) 02 (50-100)
       10495237           02               2                                         50          100        0535082974           04 (140-190) 02 (50-100)

       10495238           03               1                                         5           55         0537114829           03 (5-55) 04 (7-50)
       10495238           04               1                                         7           50         0537114843           03 (5-55) 04 (7-50)

       10495239           04               3                                         100         140        0537115038           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           04               5                                         190         220        0537115043           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           05               2                                         55          105        0537115041           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           06               2                                         30          80         0537115042           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           01               3                                         70          120        0535082970           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           01               4                                         120         170        0535082973           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           01               5                                         170         220        0535082964           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           02               4                                         160         210        0535082963           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239           04               2                                         50          100        0537114837           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22
       10495239                                                                                             0535082966           04 (50-100) 04 (100-140) 04 (190-22




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019002458/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019002458/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     UitScan Cryo Samplemate                               W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Mateboer Milieutechniek B.V
     T.a.v. Henk Oort
     Ambachtsstraat 27
     8260 AB KAMPEN




     Analysecertificaat
     Datum: 21-Jan-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019005575/1
     Uw project/verslagnummer                        193022
     Uw projectnaam                                  Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            16-Jan-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   193022                                 Certificaatnummer/Versie                                    2019005575/1
     Uw projectnaam                             Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29 Startdatum                                                  16-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                    Rapportagedatum                                             21-Jan-2019/09:41
                                                                                       Bijlage                                                     A,B,C
     Monsternemer                               Ivo Dijkgraaf                          Pagina                                                      1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                21
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L              5.1
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01 (230-330)                                                                                                                 16-Jan-2019                  10505708




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   193022                                 Certificaatnummer/Versie                                    2019005575/1
     Uw projectnaam                             Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29 Startdatum                                                  16-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                    Rapportagedatum                                             21-Jan-2019/09:41
                                                                                       Bijlage                                                     A,B,C
     Monsternemer                               Ivo Dijkgraaf                          Pagina                                                      2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01 (230-330)                                                                                                                 16-Jan-2019                  10505708




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019005575/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10505708           01               1                                         230         330        0680282463           01 (230-330)
       10505708           01               2                                         230         330        0680350482           01 (230-330)
       10505708           01               3                                         230         330        0800616960           01 (230-330)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019005575/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019005575/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Mateboer Milieutechniek B.V.
t.a.v. Dhr. H. Oort
Postbus 99
8260 AB Kampen
Nederland
                                                                                                 Kiwa Inspection & Testing
                                                                                                 Hongkongstraat 5
Analyserapport                                                                                   3047 BR Rotterdam

                                                                                                 T: +31 (0)88 998 38 00
Datum rapportage:                            16-01-19                                            E: info@kiwa-inte.com
Aantal pagina's (inclusief dit voorblad):    2
                                                                                                 www.kiwa-inte.com
Uw referentie:                               193022/HO
Projectnaam                                  Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29

Monsterneming door:                          Opdrachtgever
Datum ontvangst monsters:                    10-01-19
Aantal monsters:                             1
Analyse locatie:                             Rotterdam
Datum analyse:                               15-01-19
Onze referentie:                             2019.000627.1
Versie:                                      1


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 193022/HO


Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.
Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst,
representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.
De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de
raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl .
Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.
Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan.



Hoogachtend,




De heer R. M. Beukema
Divisie Directeur
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens
vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com o.v.v.
onze referentie en versie.


   BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016
     Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 5, datum 28-09-2018
                                                 Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat
minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal
conform AS3000



2019.000627.1                                                                                                     Kiwa Inspection & Testing
                                                                                                                  Hongkongstraat 5
                                                                                                                  3047 BR Rotterdam

Analysegegevens                                                                                                   T: +31 (0)88 998 38 00
Onze referentie                  :   2019.000627.1                                                                E: info@kiwa-inte.com
Analyse volgens norm             :   conform NEN 5898 AS3000
Zeefmethode                      :   Natte zeefmethode                                                            www.kiwa-inte.com
Datum monstername                :   9 januari 2019
Datum aanlevering                :   10 januari 2019
Datum analyse                    :   15 januari 2019
Monstergegevens
Monsternummer                    : 791640
Monster omschrijving             : AS1 (Bc: 1000000562781)
Resultaten                                Concentratie     95% betrouwbaarheidsinterval
                                          asbest t.o.v.
                                          totale monster   Ondergrens      Bovengrens
                                          (mg/kgds)
          Totaal Serpentijnasbest 1              -              -               -                     Massa monster (nat) : 15,74 kg
           Totaal Amfiboolasbest 2               -              -               -                     Massa monster (droog) : 14,68 kg
            Totaal hechtgebonden                 -              -               -                     Droge stofgehalte     : 93,3 %
        Totaal niet-hechtgebonden                -              -               -
        Gewogen concentratie*                    -              -               -

    fractie   percentage percentage            soort         soort           aantal       materiaal   concentratie   95% betrouwbaar- bepalings-
     (mm)     zeeffractie onderzocht          asbest        materiaal       deeltjes        hecht-    asbest t.o.v.    heidsinterval    grens
               t.o.v. ds.   (m/m)                                                         gebonden    totale monster onder- boven- (mg/kgds)
                (m/m)                                                                      (ja/nee)   (mg/kgds)       grens     grens
     > 20         0,2           100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
    8 - 20       12,0           100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
     4-8          5,7           100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
     2-4          3,1           100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
     1-2          3,4           20,0             -              -               -             -            n.a.          -         -          0,6
    0,5 - 1       2,3           5,0              -              -               -             -            n.a.          -         -          0,6
     < 0,5       73,3        0,1 (10 g)          -              -               -             -            n.a.          -         -           -
    Totaal       100                                                                       Totaal          n.a.          -         -          1,2


    n.a.             : niet aantoonbaar
1
    Serpentijnasbest : Chrysotiel
2
    Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet
*
    De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
     Opmerking:         --




              Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 5, datum 28-09-2018
                                                          Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>         Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster                             02-1                                        05-1                                      MM1
Boringnummer(s)                          02                                          05                                        01, 06
Humus                       % ds         4,9                                         2,3                                       7,0
Lutum                       % ds         2,1                                         2,0                                       2,7
Traject (m -mv)                          0,10 - 0,50                                 0,05 - 0,55                               0,00 - 0,70
Zintuiglijke bijmengingen                matig puinhoudend, zwak                     zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend   zwak puinhoudend, zwak
                                         baksteenhoudend, zwak glashoudend,                                                    kolengruishoudend, sporen puin, zwak
                                         matig kolengruishoudend                                                               houtskoolhoudend
Datum van toetsing                       15-1-2019                                   15-1-2019                                 15-1-2019
                                         Meetw               GSSD         Index      Meetw              GSSD          Index    Meetw               GSSD           Index

METALEN
                                                                  (6)                                          (6)                                        (6)
Barium                      mg/kg ds        170              651                         24               93                       67               239
Cadmium                     mg/kg ds          0,34             0,52        -0,01         <0,2             <0,2        -0,03         0,27              0,37        -0,02
Kobalt                      mg/kg ds          6,5             22,6          0,04         <3               <7          -0,05         4,6              15,0             0
Koper                       mg/kg ds         24               45            0,03         <5               <7          -0,22        16                28           -0,08
Kwik                        mg/kg ds          2,3              3,2          0,09         <0,05            <0,05          -0        <0,05             <0,05           -0
Lood                        mg/kg ds        150              224            0,36         53               83           0,07        89               127            0,16
Molybdeen                   mg/kg ds         <1,5             <1,1            -0         <1,5             <1,1           -0        <1,5              <1,1            -0
Nikkel                      mg/kg ds         13               38            0,05         <4               <8          -0,42         6,1              16,8         -0,28
Zink                        mg/kg ds        200              440            0,52         71              167           0,05        96               196             0,1

PAK
Anthraceen                  mg/kg ds         <0,05            <0,04                      <0,05            <0,04                     0,084             0,084
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds          0,19             0,19                      <0,05            <0,04                     0,39              0,39
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds          0,17             0,17                      <0,05            <0,04                     0,3               0,3
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds          0,18             0,18                      <0,05            <0,04                     0,3               0,3
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds          0,12             0,12                      <0,05            <0,04                     0,22              0,22
Chryseen                    mg/kg ds          0,25             0,25                      <0,05            <0,04                     0,48              0,48
Fenanthreen                 mg/kg ds          0,11             0,11                      <0,05            <0,04                     0,28              0,28
Fluorantheen                mg/kg ds          0,25             0,25                       0,064            0,064                    0,6               0,6
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds          0,22             0,22                      <0,05            <0,04                     0,36              0,36
Naftaleen                   mg/kg ds         <0,05            <0,04                      <0,05            <0,04                    <0,05             <0,04
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                           1,6            0                            0,38       -0,03                           3,0          0,04

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                      mg/kg ds         <0,001           <0,001                     <0,001           <0,003                   <0,001            <0,001
PCB 52                      mg/kg ds         <0,001           <0,001                     <0,001           <0,003                   <0,001            <0,001
PCB 101                     mg/kg ds         <0,001           <0,001                     <0,001           <0,003                   <0,001            <0,001
PCB 118                     mg/kg ds         <0,001           <0,001                     <0,001           <0,003                   <0,001            <0,001
PCB 138                     mg/kg ds         <0,001           <0,001                     <0,001           <0,003                   <0,001            <0,001
PCB 153                     mg/kg ds          0,001            0,002                     <0,001           <0,003                   <0,001            <0,001
PCB 180                     mg/kg ds          0,001            0,002                     <0,001           <0,003                   <0,001            <0,001
PCB (som 7)                 mg/kg ds                           0,011       -0,01                          <0,021         0                           <0,0070      -0,01

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds         <3                4 (6)                     <3                9 (6)                   <3                 3 (6)
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds         <5                7 (6)                     <5               15 (6)                   <5                 5 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds         <5                7 (6)                     <5               15 (6)                   <5                 5 (6)
                                                                 (6)                                         (6)                                        (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds         17               35                        <11               33                      <11                11
                                                                     (6)                                     (6)                                            (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds          9,7             19,8                       <5               15                        5,8               8,3
                                                                 (6)
                                                                                                          18 (6)
                                                                                                                                                        (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds         <6                9                         <6                                        <6                 6
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds        <35              <50           -0,03        <35             <107          -0,02       <35               <35           -0,03

OVERIG
Droge stof                  % m/m            90,4             90,0                       92,1             92,0                     89                89
Gloeirest                   % (m/m) ds       95                                          97,6                                      92,8




Projectcode: Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29
Projectcode: 193022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster                                  MM2                                    MM3                              MM4
Boringnummer(s)                               02, 04                                 03, 04                           01, 01, 01, 02, 02, 04, 04, 04, 05, 06
Humus                         % ds            1,5                                    1,2                              1,0
Lutum                         % ds            2,0                                    2,1                              2,6
Traject (m -mv)                               0,50 - 1,90                            0,05 - 0,55                      0,30 - 2,20
Zintuiglijke bijmengingen                     zwak puinhoudend
Datum van toetsing                            15-1-2019                              15-1-2019                        15-1-2019
                                              Meetw              GSSD       Index    Meetw         GSSD       Index   Meetw                  GSSD              Index

METALEN
Barium                        mg/kg ds            <20             <54 (6)                 24         92 (6)              <20                   <50 (6)
Cadmium                       mg/kg ds             <0,2            <0,2     -0,03         <0,2       <0,2     -0,03       <0,2                  <0,2           -0,03
Kobalt                        mg/kg ds             <3              <7       -0,05         <3         <7       -0,05       <3                    <7             -0,05
Koper                         mg/kg ds             <5              <7       -0,22         <5         <7       -0,22       <5                    <7             -0,22
Kwik                          mg/kg ds             <0,05           <0,05       -0         <0,05      <0,05       -0       <0,05                 <0,05             -0
Lood                          mg/kg ds            <10             <11       -0,08         42         66        0,03      <10                   <11             -0,08
Molybdeen                     mg/kg ds             <1,5            <1,1        -0         <1,5       <1,1        -0       <1,5                  <1,1              -0
Nikkel                        mg/kg ds             <4              <8       -0,42          5         14       -0,32       <4                    <8             -0,42
Zink                          mg/kg ds            <20             <33       -0,18         23         54       -0,15      <20                   <32             -0,19

PAK
Anthraceen                    mg/kg ds             <0,05           <0,04                  <0,05      <0,04                 <0,05                <0,04
Benzo(a)anthraceen            mg/kg ds             <0,05           <0,04                   0,13       0,13                 <0,05                <0,04
Benzo(a)pyreen                mg/kg ds             <0,05           <0,04                   0,12       0,12                 <0,05                <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen          mg/kg ds             <0,05           <0,04                   0,11       0,11                 <0,05                <0,04
Benzo(k)fluorantheen          mg/kg ds             <0,05           <0,04                   0,072      0,072                <0,05                <0,04
Chryseen                      mg/kg ds             <0,05           <0,04                   0,15       0,15                 <0,05                <0,04
Fenanthreen                   mg/kg ds             <0,05           <0,04                   0,11       0,11                 <0,05                <0,04
Fluorantheen                  mg/kg ds              0,055           0,055                  0,26       0,26                 <0,05                <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen      mg/kg ds             <0,05           <0,04                   0,12       0,12                 <0,05                <0,04
Naftaleen                     mg/kg ds             <0,05           <0,04                  <0,05      <0,04                 <0,05                <0,04
PAK 10 VROM                   mg/kg ds                              0,37    -0,03                     1,1     -0,01                             <0,35          -0,03

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                        mg/kg ds             <0,001          <0,004                 <0,001     <0,004                <0,001               <0,004
PCB 52                        mg/kg ds             <0,001          <0,004                 <0,001     <0,004                <0,001               <0,004
PCB 101                       mg/kg ds             <0,001          <0,004                 <0,001     <0,004                <0,001               <0,004
PCB 118                       mg/kg ds             <0,001          <0,004                 <0,001     <0,004                <0,001               <0,004
PCB 138                       mg/kg ds             <0,001          <0,004                 <0,001     <0,004                <0,001               <0,004
PCB 153                       mg/kg ds             <0,001          <0,004                 <0,001     <0,004                <0,001               <0,004
PCB 180                       mg/kg ds             <0,001          <0,004                 <0,001     <0,004                <0,001               <0,004
PCB (som 7)                   mg/kg ds                             <0,025    0,01                    <0,025    0,01                             <0,025          0,01

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12       mg/kg ds             <3              11 (6)                <3          11 (6)               <3                   11 (6)
Minerale olie C12 - C16       mg/kg ds             <5              18 (6)                <5          18 (6)               <5                   18 (6)
Minerale olie C16 - C21       mg/kg ds             <5              18 (6)                <5          18 (6)               <5                   18 (6)
Minerale olie C21 - C30       mg/kg ds            <11              39 (6)               <11          39 (6)              <11                   39 (6)
Minerale olie C30 - C35       mg/kg ds             <5              18 (6)                <5          18 (6)               <5                   18 (6)
Minerale olie C35 - C40       mg/kg ds             <6              21 (6)                <6          21 (6)               <6                   21 (6)
Minerale olie C10 - C40       mg/kg ds            <35            <123       -0,01       <35        <123       -0,01      <35                 <123              -0,01

OVERIG
Droge stof                    % m/m                86,9            87,0                   93,8       94,0                  86,8                 87,0
Gloeirest                     % (m/m) ds           98,4                                   98,7                             98,8


----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<D           : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Achtergrondwaarde
>AW          : > Achtergrondwaarde
8,88         : > Interventiewaarde
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Projectcode: Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29
Projectcode: 193022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

                                                          AW       WO       IND        I

METALEN
Cadmium                                        mg/kg ds     0,6      1,2      4,3    13
Kobalt                                         mg/kg ds    15       35      190     190
Koper                                          mg/kg ds    40       54      190     190
Kwik                                           mg/kg ds     0,15     0,83     4,8    36
Lood                                           mg/kg ds    50      210      530     530
Molybdeen                                      mg/kg ds     1,5     88      190     190
Nikkel                                         mg/kg ds    35       39      100     100
Zink                                           mg/kg ds   140      200      720     720

PAK
PAK 10 VROM                                    mg/kg ds     1,5      6,8     40       40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                    mg/kg ds     0,02     0,04     0,5     1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                        mg/kg ds   190      190      500     5000




Projectcode: Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29
Projectcode: 193022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster                            01-1-1
Datum                                   16-1-2019
pH                                      6,30
EC (µS/cm)                              420
GWS (cm -mv)                            172
Filternummer                            01
Van (cm -mv)                            230
Tot (cm -mv)                            330
                                        Meetw               GSSD            Index

METALEN
Barium                     µg/l              21               21            -0,05
Cadmium                    µg/l              <0,2             <0,1          -0,05
Kobalt                     µg/l              <2               <1            -0,24
Koper                      µg/l              <2               <1            -0,23
Kwik                       µg/l              <0,05            <0,04         -0,04
Lood                       µg/l              <2               <1            -0,23
Molybdeen                  µg/l              <2               <1            -0,01
Nikkel                     µg/l               5,1              5,1          -0,17
Zink                       µg/l             <10               <7            -0,08

PAK
Naftaleen                  µg/l              <0,02            <0,01            0

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                 µg/l                 <0,2             <0,1             -0
Ethylbenzeen            µg/l                 <0,2             <0,1          -0,03
Tolueen                 µg/l                 <0,2             <0,1          -0,01
Xylenen (som)           µg/l                                  <0,21             0
meta-/para-Xyleen (som) µg/l                 <0,2             <0,1
ortho-Xyleen            µg/l                 <0,1             <0,1
Styreen (Vinylbenzeen)  µg/l                 <0,2             <0,1          -0,02
BTEX (som)              µg/l                 <0,9
Som 16 Aromatische      µg/l                                  <0,77(2,14)
oplosmiddelen

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
cis + trans-1,2-           µg/l                               <0,14          0,01
Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen         µg/l              <0,1             <0,1           0,01
cis-1,2-Dichlooretheen     µg/l              <0,1             <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l              <0,1             <0,1
Dichloormethaan            µg/l              <0,2             <0,1              0
Trichloormethaan           µg/l              <0,2             <0,1          -0,01
(Chloroform)
Tribroommethaan            µg/l              <0,2             <0,1(14)
(bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l              <0,1             <0,1           0,01
1,1-Dichloorethaan         µg/l              <0,2             <0,1          -0,01
1,2-Dichloorethaan         µg/l              <0,2             <0,1          -0,02
1,2-Dichloorpropaan        µg/l              <0,2             <0,1
1,1,1-Trichloorethaan      µg/l              <0,1             <0,1              0
1,1,2-Trichloorethaan      µg/l              <0,1             <0,1              0
Trichlooretheen (Tri)      µg/l              <0,2             <0,1          -0,05
Tetrachlooretheen (Per)    µg/l              <0,1             <0,1              0
Vinylchloride              µg/l              <0,1             <0,1           0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, µg/l               0,42
1,1+1,2+1,3)
Dichloorpropaan            µg/l                               <0,42            -0
1,3-Dichloorpropaan        µg/l              <0,2             <0,1
CKW (som)                  µg/l              <1,6
1,1-Dichloorpropaan        µg/l              <0,2             <0,1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12  µg/l               <10                7(6)
Minerale olie C12 - C16  µg/l               <10                7(6)
Minerale olie C16 - C21  µg/l               <10                7(6)
Minerale olie C21 - C30  µg/l               <15               11(6)
Minerale olie C30 - C35  µg/l               <10                7(6)
Minerale olie C35 - C40  µg/l               <10                7(6)
Minerale olie C10 - C40  µg/l               <50              <35            -0,03




Projectcode: Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29
Projectcode: 193022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<D           : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Streefwaarde
8,88         : > Streefwaarde
8,88         : > Interventiewaarde
11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2            : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) / (I - S)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -



Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

                                                                                S      S Diep     Indicatief      I

METALEN
Barium                                                  µg/l                50           200                   625
Cadmium                                                 µg/l                 0,4           0,06                  6
Kobalt                                                  µg/l                20             0,7                 100
Koper                                                   µg/l                15             1,3                  75
Kwik                                                    µg/l                 0,05          0,01                  0,3
Lood                                                    µg/l                15             1,7                  75
Molybdeen                                               µg/l                 5             3,6                 300
Nikkel                                                  µg/l                15             2,1                  75
Zink                                                    µg/l                65            24                   800

PAK
Naftaleen                                               µg/l                    0,01                             70

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                                 µg/l                    0,2                              30
Ethylbenzeen                                            µg/l                    4                               150
Tolueen                                                 µg/l                    7                              1000
Xylenen (som)                                           µg/l                    0,2                              70
Styreen (Vinylbenzeen)                                  µg/l                    6                               300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                        µg/l                                            150

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                          µg/l                    0,01                             20
1,1-Dichlooretheen                                      µg/l                    0,01                             10
Dichloormethaan                                         µg/l                    0,01                           1000
Trichloormethaan (Chloroform)                           µg/l                    6                               400
Tribroommethaan (bromoform)                             µg/l                                                    630
Tetrachloormethaan (Tetra)                              µg/l                 0,01                                10
1,1-Dichloorethaan                                      µg/l                 7                                  900
1,2-Dichloorethaan                                      µg/l                 7                                  400
1,1,1-Trichloorethaan                                   µg/l                 0,01                               300
1,1,2-Trichloorethaan                                   µg/l                 0,01                               130
Trichlooretheen (Tri)                                   µg/l                24                                  500
Tetrachlooretheen (Per)                                 µg/l                 0,01                                40
Vinylchloride                                           µg/l                 0,01                                 5
Dichloorpropaan                                         µg/l                 0,8                                 80

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                                 µg/l                50                                 600




Projectcode: Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 29
Projectcode: 193022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                          Bijlage 6: Toelichting toetsingskader




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Toelichting toetsingskader

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM
(Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013,
nummer 16675).

Hierin worden achtergrondwaarden, streefwaarden- en interventiewaarden onderscheiden.
Deze hebben de volgende betekenis:

•   De streefwaarde/achtergrondwaarde (S/AW) geeft het concentratie-niveau in grond of
    grondwater aan, waarboven sprake is van een aantoonbare verontreiniging. In de bodem
    kan door natuurlijke oorzaken de streefwaarde worden overschreden.
•   De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan,
    waarboven sprake is van een aantoonbare verontreiniging. In de bodem kan door
    natuurlijke oorzaken de streefwaarde worden overschreden.
•   De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan,
    waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft,
    in ernstige mate kunnen zijn verminderd.

Er is sprake van een “ernstig geval van bodemverontreiniging” (volgens de Wet
Bodembescherming) indien voor tenminste één stof de interventiewaarde wordt
overschreden voor een volume in tenminste 25 m³ grond of in tenminste 100 m³ grondwater.
Bij een ernstig geval van bodemverontreiniging of bij de aanwezigheid van actuele risico’s is
er in principe een saneringsnoodzaak.

Op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie kan over de ruimtelijke schaal
waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet meestal nog
geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Conclusies ten aanzien van een eventuele
saneringsnoodzaak kunnen daarom niet op basis van de resultaten van een verkennend of
nulsituatie worden getrokken.

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
(vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader
onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien er een vermoeden bestaat van
een geval van ernstige bodemverontreiniging.




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                            Bijlage 7: Foto’s asbestonderzoek




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Foto 1




Foto 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Foto 3




Foto 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Foto 5




Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                          Bijlage 8: Monsternemingsformulier




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                      Bijlage 9: Toelichting asbestberekeningen




Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, 193022/HO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Toelichting berekening totaalgehalten asbest

Inleiding
In deze bijlage worden de gehanteerde berekeningsformules uit onderhavige rapportage vermeld
(afkomstig uit protocol NEN 5707). Tevens wordt hierbij in de kolom ‘’verwijzing’’ aangegeven waar
de betreffende waarden in het onderzoeksrapport te vinden zijn.

Gehalte aan asbest op basis van de op locatie verzamelde materialen
Het gehalte aan asbest van asbestsoort i (chrysotiel, amosiet en crocidoliet) is te berekenen aan de
hand van de onderstaande formule. De formule staat weergegeven in de NEN 5707, augustus 2015,
paragraaf 11.4.

Cm,i = ∑ (Mk x %k,i / 100) / Mloc

Waarin:
Onderdeel           Omschrijving                                                                         Verwijzing
formule
Cm,i                het gehalte aan asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde                 Betreft uitkomst van berekening
                    asbesthoudende materialen, in mg/kg ds                                               (uitkomst is genoemd in
                                                                                                         hoofdstuk ‘’Resultaten’’ van het
                                                                                                         onderzoeksrapport)
Mk                  de massa verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg                  Bijlage
                                                                                                         ''monsternemingsformulier
                                                                                                         veldwerk''
%k,i                het percentage aan asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende      Bijlage ''analysecertificaten''
                    materialen van het type k, in %
Mloc                het drooggewicht van een monster grond (gat of sleuf) op locatie, in kg              Zie onderstaande formule en
                                                                                                         formule op de volgende pagina


Indien het gewicht van het geïnspecteerde monster (gat of sleuf) op locatie exact is gewogen, dan
moet het drooggewicht van het monster grond op locatie worden bepaald aan de hand van de
onderstaande formule.

Mloc = Mvloc x Ma / Mva

Waarin:
Onderdeel formule Omschrijving                                                             Verwijzing
Mvloc             de massa van het veldvochtige monster grond op locatie, in kg            Bijlage ''monsternemingsformulier
                                                                                           veldwerk''
Ma                        de massa van het gedroogde analysemonster grond, in kg           Bijlage ''analysecertificaten''

Mva                       de massa van het veldvochtige analysemonster grond, in kg        Bijlage ''analysecertificaten''
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Wanneer een groot monster (maaiveld of sleuf of gat) is geïnspecteerd op locatie, dan kan dit in
principe niet worden gewogen. Met de onderstaande formule kan het drooggewicht van het monster
worden afgeleid.

Mloc = (1000 x V x ns) x %E / 100) x Ma / Mva

Waarin:
Onderdeel formule Omschrijving                                                    Verwijzing
                                                                                3
V                 het volume van het geïnspecteerde monster grond op locatie, m   Bijlage ''monsternemingsformulier
                                                                                              veldwerk''
ns                         de volumieke massa van de geconsolideerde grond op locatie         Protocol 1001 (SIKB), paragraaf 6.2.1, tabel
                                                                                              1.b: Soortelijke dichtheid van grondsoorten
%E                         een schatting van de inspectie-efficiëntie, in %                   Bijlage ''monsternemingsformulier
                                                                                              veldwerk''


Alleen voor de toplaag moet worden gecorrigeerd voor de inspectie-efficiëntie. Bij gaten en sleuven
wordt de inspectie-efficiëntie gesteld op 100%.

Het gehalte aan hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest van asbestsoort i wordt verkregen
door voor de massa aan verzamelde asbesthoudende materialen van het type k (Mk) alleen
hechtgebonden materialen en/of producten resp. niet hechtgebonden materialen en/of producten
te nemen.

Totaal gehalte aan asbest
Wanneer het analysemonster niet is voorbehandeld en bestaat uit de fijne fractie (<20 mm) en de
grove fractie (>20 mm), dan wordt het totale gehalte aan asbest berekend door het gehalte in het
analysemonster en het gehalte afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen direct bij
elkaar op te tellen.
Wanneer het analysemonster is voorbehandeld op locatie door middel van zeven, en bestaat uit
alleen de fijne fractie (< 20 mm), dan moet eerst het gehalte in het analysemonster worden
gecorrigeerd alvorens beide gehalten kunnen worden opgeteld.

Indien het analysemonster is voorbehandeld dient voor de berekening van het totaalgehalte aan
asbest in de bodem (<20 mm + materiaal >20 mm) een correctie uitgevoerd te worden op het, in het
laboratorium vastgestelde, gehalte (<20 mm). De correctiemethode staat omschreven in de NEN
5707, augustus 2015, paragraaf 11.5.

Wanneer het analysemonster alleen bestaat uit de fijne fractie (< 20 mm), is de onderstaande
formule van toepassing.

Ca = Ca <20 mm x Mloc <20 mm / (Mloc <20 mm + Mloc >20 mm)

Waarin:
Onderdeel           Omschrijving                                                                           Verwijzing
formule
Ca                  het gehalte aan asbest in het analysemonster gecorrigeerd voor de grove fractie        Betreft uitkomst van
                    (> 20 mm), in mg/kg ds                                                                 berekening (uitkomst is
                                                                                                           genoemd in hoofdstuk
                                                                                                           ‘’Resultaten’’ van het
                                                                                                           onderzoeksrapport)
Ca <20 mm           het gehalte aan asbest in het op locatie gezeefde analysemonster (< 20 mm), bepaald    Bijlage ''analysecertificaten''
                    volgens NEN 5898, in mg/kg ds
Mloc <20 mm         de massa van de fractie < 20 mm van een grondmonster op locatie, in kg ds              Bijlage
                                                                                                           ''monsternemingsformulier
                                                                                                           veldwerk''
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Mloc >20 mm         de massa van de fractie > 20 mm van een grondmonster op locatie, in kg ds             Bijlage
                                                                                                          ''monsternemingsformulier
                                                                                                          veldwerk''


Onder- en bovengrens voor op locatie onderzocht materiaal
Voor het bepalen van de onder- en bovengrens voor het op locatie onderzochte materiaal staat een
methode omschreven in de NEN 5707, augustus 2015, paragraaf 11.6. Per gat, per sleuf of per deel
van de toplaag zijn de onder- en bovengrens per asbestsoort (chrysotiel, amosiet en crocidoliet) te
berekenen met behulp van de onderstaande formule.

ondergrens Cm,i = ∑ (Mk x %k,i,o / 100) / Mloc x %E / %Eb

bovengrens Cm,i = ∑ (Mk x %k,i,b / 100) / Mloc x %E / %Eo

Waarin:
Onderdeel            Omschrijving                                                                              Verwijzing
formule
onder-/bovengrens    de onder- respectievelijk bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval per             Betreft uitkomst van
Cm,i                 asbestsoort i per toplaag of per sleuf of per gat, in mg/kg ds                            berekening (uitkomst is
                                                                                                               genoemd in hoofdstuk
                                                                                                               ‘’Resultaten’’ van het
                                                                                                               onderzoeksrapport)
Mk                   de massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg                Bijlage
                                                                                                               ''analysecertificaten''
Mloc                 het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie, in kg                          Berekend met
                                                                                                               bovenstaande formules
%k,i,o en %k,i,b     de onder- respectievelijk bovengrenspercentageschatting aan asbest van asbestsoort i in   Bijlage
                     de asbesthoudende deeltjes van het type k, in %                                           ''analysecertificaten''
%Eo                  de ondergrensschatting van de inspectie-efficiëntie, in % (alleen bij toplaag)            Bijlage
                                                                                                               ''monsternemingsformulier
                                                                                                               veldwerk''
%Eb                  de bovengrensschatting van de inspectie-efficiëntie, in % (alleen bij toplaag)            Bijlage
                                                                                                               ''monsternemingsformulier
                                                                                                               veldwerk''
%E                   de schatting van de inspectie-efficiëntie, in % (alleen bij toplaag)                      Het gemiddelde van de
                                                                                                               boven- en
                                                                                                               ondergrensschatting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>