<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                voorgevel                                                                                     zijgevel rechts                                                                                                                            achtergevel                                                                                                           zijgevel links
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Luchtverversing div. ruimten uitv. volgens afd.   3.6. - 3.7. BB             NEN 1087 en NPR 1088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Meterruimte ,,     ,, ,,    ,, ,,                                            NEN 2768 en NEN 2778
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Drinkwater/warmwaterinst. ,,       ,, ,,          6.12. - 6.13. - 6.14. BB   NEN 1006
                                                                         8290+                                                                                                                                                                  8290+                                                                                                                                                                                                                                  6.8. BB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Elektrainstallatie      ,,   ,, ,,                                           NEN 1010, NEN 1041 en NEN 3134,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NEN-EN-ISO 60079-14 en NEN-EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  50281-1-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De voorzieningen van water en elektra moeten voldoen aan de (Model-)aansluitvoorwaarden voor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     water en elektriciteit, zoals deze zijn vast gesteld door de Ver. van Exploitanten van water- en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     elektriciteitsbedrijven in Nederland
                                                  5770+                                                                                                                                                       5770+
                                                                                                                                                                                                  50
                                            50




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     materiaal- en kleurenstaat
                                                                                                                                                                                                    °
                                              °




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De toegang van een ruimte heeft een vrije doorgang met een breedte van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tenminste 0.85m en een hoogte van tenminste 2.3m.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gevel                                         baksteen             rood/bruin genuanceerd                                       Dit geldt voor alle ruimten met uitzondering van de meterruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dakbedekking                                  keramische pan       antraciet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dakbedekking                                  bitumineus           naturel                                                      in de sanitairruimten
                                                                         3600+                                                                                                                                                                  3600+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mastgoot                                      zink                 naturel                                                      vloeren en wanden hebben een geen grotere wateropname dan 0,01 kg(m2.s21)
3000+                                             2900+                                                                     3000+                                                                             2900+                                                                                  muurafdekking                                 zink                 naturel                                                      plafond geen grotere water opname dan 0,2 kg(m2.s21)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kozijnen                                      kunststof            antraciet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ivm het weren van ratten en muizen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ramen                                         kunststof            antraciet                                                    in de uitwendigeconstructie geen openingen van groter dan 0,01m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     deuren                                        kunststof            antraciet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     afwerking rond kozijnen                       stucwerk             grijs                                                        de gevel voldoet aan de minimale karakteristieke geluidwering van 20dB(A)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     plint                                         stucwerk             licht grijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Inbraakwerendheid:
Peil=0                                                                   Peil=0                                             Peil=0                                                                                                              Peil=0                                                                                                                                                                               De inbraakwerendheid van de volgens NEN 5087 bereikbare dak- of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gevelelementen met deuren, ramen luiken en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vaste vullingen, dienen volgens NEN 5096 inbraakwerendsheidsklasse 2 te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     hebben.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De uitwendige scheidingsconstructie heeft een Rc van min
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     begane grondvloer 3,7m²K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     buitenwanden 4,7m²K/W
                                                                         2470-                                                                                                                                                                  2470-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dak 6,3m²K/W
                doorsnede                                                                                                                        doorsnede                                                                                                                                                                                                                                                                           Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de uitwendige scheidingsconstructie hebben een warmtedoorgangscoëfficiënt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     van ten hoogste 1,65 W/m²K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RM =niet-ioniserende rookmelder te voldoen aan NEN 2555 *aangesloten op het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          electriciteitsnet(220V),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *voorzien van een noodstroom voorziening (accu),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *met elkaar gekoppeld
                                                                                                               5000                                      6500
         4280                   3660        3560
                                                                                                  1000 100                 5200                 120           4280
                                                                                                         3780               220                        6700                 400                                                                                       2200            100 2100 100      2200
                                                                                                400            4200               400
                                                                                                                                                                                                                                                                           3300           100       3300
                                                                                 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                          5565                                                                                                            749




                                                                                                                                                                                                            1910
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3719




                                                                                                                                                                                  400




                                                                                                                                                                                                                                    400




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 400
                                                          2180




                                                                                 5427
                                                                          7910
                                                                                                            bijkeuken




                                                                                                                                                                                              3517




                                                                                                                                                                                                                                    4017




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4017
                                                                                                               1.4                                            keuken
                                                                                                                                                                                                                                                                           slaapk                  slaapk
                                                                                                                                                                                                                                                                             2.3                    2.4




                                                                                                                                                                                          2863 100 500100
                                                                                 400 1583 100
                                                                                                      1.3




                                                                                                                                                                                                                             100 1863 100 100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100
                                                                                                                          1.1     RM




                                                                 13510
                                                                                                      wc




                                                                                                                                                                                                                                        1000
                                                                                                                        entree                                                                                                                                              wc
                                  0.1                                                                        1.2




                                                                                                                                                                                                                    14730
                                                                                                                                 optrede = 181.25 mm
                                                                                                             mk                                                                                                                                                             2.2




                                                          7000




                                                                                                                                                                                  10800


                                                                                                                                                                                                            11600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11600
                                                                                                                                 aantrede = 220mm                                                                                                                                         RM
                         optrede = 190 mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2963
                         aantrede = 200mm
                                                                                                                                                              1.5
                                  t.r.                                                                                                                                                                                                                                                  overloop      badk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100
                                                                                                                                                                                              120




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                wtw unit
                               warmtepomp
                               aardwarmte




                                                                          5600
                                                                                                                                                         woonkamer




                                                                                                                                                                                                                                    3620




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3620
                                                                                                                                                                                              3600
                                                                                                                                                                                                                                                                                         slaapk                                                                                                       zolder
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.6                                                                                                          3.1
                   280          3660        3560




                                                          2420




                                                                                                                                                                                  400




                                                                                                                                                                                                                                    400




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 400
                                                                                                                                                                                              4001220
                                                                          1220




                                                                                                                                                                                                            1220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NB :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Constructie uitvoeren volgens tekening en berekening van de constructeur.




                                                                                                                                                                                                                                                                            2600+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2600+vl
                                                                                                                                                                                                                                                                 1500+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1500+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1500+vl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1500+vl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Maatvoering in het werk te bepalen en te controleren.
                                                                                                                                 940400         2810      400        2950                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Het bouwen dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Deze tekening is geen uitvoeringstekening, voor uitvoering zie werktekeningen.
                                                                                                                             400                       6700                 400                                                                            400                            6700                             400
                                                                                                                                       2300     120           4280                                                                                                                        7500                                                                                          RvD          R. van Dorp                                                      projekt                   :       nieuwbouw woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Goorweg
                                                                                                             4000                                      7500                                                                                                                                                                                                                                      bouwkundig tekenbureau                                                                                 8085 PC Doornspijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bijenkamp 12
                                                                                                                                        11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8085 PM Doornspijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tel   : 0630119371                                                                opdrachtgever             :       fam. A. Bos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Doornenkamp 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    email : richardvandorp@hetnet.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8085 PT Doornspijk
  kelder                                                                                          begane grond                                                                                                              verdieping                                                                                                                         zolder                                                                     gewijzigd op
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       get       :   RvD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       schaal    :   1:100                                                             tekening                 :       omgevingsaanvraag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                woning 750 m3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bijbehorend bouwwerken 38 m2           formaat   :   A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      projectnummer             :       RD21174             tekeningnr :     O-02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       datum     :   17-06-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>