<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Schiksweg 35 (achter) Doornspijk
Gemeente Elburg

Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek




Opdrachtgever                             Projectleider     Versie 1
A.   Bos                                  K. Durczak
Schiksweg 35
Doornspijk

Projectnummer                             Autorisatie       Datum
Synthegra Rapport S210070                 drs. F. Stevens   29-10-2021




Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden
Telefoon +31 (0)88 81 81 981, Internet: www.synthegra.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1




 COLOFON


 Opdrachtgever       : Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk
 Project             : Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk
 Projectnummer       : S210070
 Titel               : Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg. Inventariserend Veldonderzoek, Verkennend
                       booronderzoek
 Datum               : 28-10-2021
 Projectleider       : K. Durczak
 Auteurs             : K. Durczak
 Autorisatie         : drs. F. Stevens
 Druk                : Synthegra B.V., Leusden
 Afbeeldingen        : Synthegra B.V., tenzij anders vermeld
 ISSN                : 1874-9771


 Synthegra B.V. is gecertificeerd voor de BRL 4000 protocollen 4001 t/m 4004 (landbodems)


 Synthegra B.V.
 Olmenlaan 6a
 NL-3833 AV Leusden
 T: +31 (0)88 81 81 981
 E: www.synthegra.nl


 © Synthegra B.V., 2021




© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                   2 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1



        INHOUD

        ADMINISTRATIEVE GEGEVENS                                                                                         4


        SAMENVATTING                                                                                                     5
        Inleiding                                                                                                        5
        Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek                                                            5
        Veldonderzoek                                                                                                    5
        Archeologische interpretatie veldonderzoek                                                                       5
        Aanbeveling                                                                                                      5


        1     INLEIDING                                                                                                  7
        1.1     Onderzoekskader                                                                                          7
        1.2     Onderzoeksdoel en vraagstellingen                                                                        7
        1.3     Ligging en huidige situatie plangebied                                                                   8
        1.4     Toekomstige situatie plangebied                                                                          8


        2     VOORONDERZOEK                                                                                             10
        2.1     Inleiding                                                                                               10
        2.2     Verwachtingsmodel                                                                                       10
        2.3     Conclusie en aanbeveling                                                                                10


        3     INVENTARISEREND VELDONDERZOEK                                                                             11
        3.1     Methode                                                                                                 11
        3.2     Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens                                                       12
        3.3     Archeologische indicatoren                                                                              12
        3.4     Archeologische interpretatie                                                                            12


        4     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                                                               13
        4.1     Inleiding                                                                                               13
        4.2     Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen                                                             13
        4.3     Aanbevelingen                                                                                           14


        BRONNEN                                                                                                         16



        Bijlagen:
        Bijlage 1: Overzicht van de relevante geologische en archeologische tijdvakken
        Bijlage 2: Boorprofielen


        Afbeelding voorblad: Omgeving van Schiksweg 35 te Doornspijk (bron: Synthegra B.V.)




© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                 3 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1



        Administratieve gegevens
         Toponiem                               Schiksweg 35 (achter)
         Plaats                                 Doornspijk
         Gemeente                               Elburg
         Provincie                              Gelderland
         Projectnummer                          S210070
         Bevoegde overheid                      Gemeente Elburg
         Opdrachtgever                          A. Bos
         Uitvoerende instantie                  Synthegra B.V.
         Datum uitvoering veldwerk              20-10-2021
         Uitvoerders veldwerk                   K. Durczak & T. Wolters
         Onderzoeksmelding (ARCHIS)             5125415100
         Datum onderzoeksmelding                18-10-2021
         Kaartblad                              27A
         Periode                                Laat- Paleolithicum – Nieuwe Tijd
         Oppervlakte                            Circa 1300 m2
         Perceelnummer(s)                       Kadastrale gemeente Elburg, sectie E, perceelnummer(s):
                                                9135 (gedeeltelijk)
         Grond eigenaar / beheerder             A. Bos
         Grondgebruik                           Weiland
         Geologie                               Formatie van Boxtel
         Geomorfologie                          3K14 Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek)
         Bodem                                  Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
         Depot                                  Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan
                                                het Provinciaal Depot van Gelderland. te Nijmegen


        De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende coördinaten:

          Noord-West:               x 185303             y 493652
          Noord- Oost:              x 185327             y 493659
          Zuid- Oost :              x 188318             y 493602
          Zuid -West:               x 185337             y 493602


          Centrum:                  x 185323             y 493626




© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                 4 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1



        Samenvatting
        Inleiding

        Synthegra B.V. heeft namens de opdrachtgever een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan
        de Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. De aanleiding voor het onderzoek is realisatie van een woonhuis.

        De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt 1300 m2 met een diepte van 1 meter beneden
        maaiveld. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden verstoord. Eventueel
        aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan.

        Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek

        Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke beleidskaart in een zone met een deels middel- en deels hoge
        verwachting . De reliëfkaart (AHN) toont goed aan dat er een hoogteverschil bestaat tussen het gebied van
        het erf en het weiland achter het erf. Helaas is door de eeuwen heen de bodem van het erf al danig geroerd.
        Het gebied achter de bestaande loods kent geen bodemverstoringen. Alleen achter het erf is een onderzoek
        nog zinvol.

        Veldonderzoek

        Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de Leidraad
        Inventariserend Veldonderzoek1 een verkennend booronderzoek uitgevoerd..

        Aangezien het plangebied circa 1300 m 2 groot is, zijn verspreid over het plangebied (afbeelding 3) in totaal 8
        boringen gezet. Vanwege het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen,
        begroeiing etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties
        zijn ingemeten met een GPS.

        Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De
        boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. De boringen zijn lithologisch beschreven conform
        de NEN 51042 en bodemkundig3 geïnterpreteerd.

        Archeologische interpretatie veldonderzoek

        Het natuurlijke bodemtype is door het gehele plangebied tot grote diepte verstoord, hierdoor is er geen intacte
        top meer van het dekzand te verwachten. Ook is er geen esdek aangetroffen. De hoge verwachting kan daarom
        naar laag worden bijgesteld. Het profieltype dat is aangetroffen is komt overeen met profieltypes van het boor-
        onderzoek dat aan de Goorweg 7 te Doornspijk heeft plaatsgevonden.



        Aanbeveling

        Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied
        zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd.




        1
            SIKB 2006.
        2
            Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
        3
            De Bakker en Schelling 1989.

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                 5 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1


        Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog
        niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of
        daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen
        vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Elburg). Deze neemt een definitief
        selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven in de
        vergunningsaanvraag.

        Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden.
        De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten.
        Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke)
        archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10
        van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente
        worden gemeld.




© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                 6 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

 Projectnummer: S210070, versie 1



1        Inleiding

1.1      Onderzoekskader

         Synthegra B.V. heeft namens de opdrachtgever verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de
         Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk (afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is realisatie van een
         woonhuis. De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt 1300 m2 met een diepte van 1 meter
         beneden maaiveld. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden verstoord.
         Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan.

         Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een omgevingsvergunning. Op basis van het bestemmingsplan,
         waarin het vigerende beleid van de gemeente Elburg is verwoord, dient voor het plangebied een rapport
         overhandigd te worden waarin de aan- of afwezigheid van archeologische waarden wordt aangetoond. Het
         onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie4.

         Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018 dat is vastgesteld door
         de gemeente Elburg op de datum 28-01-20195. Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming Waarde
         Archeologie 3. Voor terreinen met een Waarde Archeologie 3 geldt, dat een rapport dient te worden overlegd
         waaruit blijkt dat de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld bij plangebieden
         groter dan 120 m2 en verstoringen die dieper reiken dan 30 centimeter beneden maaiveld. De bevoegde
         overheid, de gemeente Elburg, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en beschikt over een
         Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.

         De bevoegde overheid, gemeente Elburg, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een selectiebesluit
         nemen aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven in de
         vergunningsaanvraag.



1.2      Onderzoeksdoel en vraagstellingen

         Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan
         de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische
         waarden. Het doel van het verkennend booronderzoek is het vervolgens toetsen van het opgestelde
         verwachtingsmodel door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventuele aanwezigheid van
         archeologische resten te inventariseren.

         De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord:

                •    Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact?

                •    Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?




         4
             SIKB 2018.
         5
             www.ruimtelijkeplannen.nl

 © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                 7 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

 Projectnummer: S210070, versie 1


1.3      Ligging en huidige situatie plangebied

         Het plangebied beslaat een oppervlak van circa 1300 m2 en is gelegen aan de Schiksweg 35 (achter) te
         Doornspijk (afbeelding 1). Het plangebied is in gebruik als weiland. Het plangebied is ten noorden begrensd
         aan de Goorweg, ten westen, zuiden en oosten met andere percelen met woonhuizen.




         Afbeelding 1.: Het plangebied, rood omkaderd, op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 (Bron: www.Pdok.nl).



1.4      Toekomstige situatie plangebied

         De huidige inrichting zal worden gewijzigd. Op middel van het plangebied word een enkel woonhuis met
         garage gebouwd gaan worden (afbeelding 2). Het grootste deel van het plangebied zal worden gebruikt als
         tuin. De Inrit naar het plangebied wordt vanaf de Goorweg geplaatst.




 © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                    8 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1




        Afbeelding 2: Toekomstige situatie binnen het plangebied. (Bron: A. Bos)




© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                 9 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

 Projectnummer: S210070, versie 1



2        Vooronderzoek
2.1      Inleiding

         In 18 juni 2021 heeft regioarcheoloog Maarten Wispelwey een memo6 opgesteld voor het terrein aan de
         Schiksweg in Doornspijk waarin de verwachting wordt beschreven.

         In dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de belangrijkste punten van dit onderzoek.

2.2      Verwachtingsmodel

         Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke beleidskaart in een zone met een deels middel- en deels hoge
         verwachting . De reliëfkaart (AHN) toont goed aan dat er een hoogteverschil bestaat tussen het gebied van
         het erf en het weiland achter het erf. Helaas is door de eeuwen heen de bodem van het erf al danig geroerd.
         Het gebied achter de bestaande loods kent geen bodemverstoringen. Alleen achter het erf is een onderzoek
         nog zinvol.

2.3      Conclusie en aanbeveling

         Omdat de grootte van het nieuwe huis de 120 m2 vrijstellingsgrens overschrijdt, wordt een booronderzoek
         verlangd van 8 boringen. De boringen worden gelijkmatig over het plangebied verdeeld. Het onderzoek zal
         ook antwoord moeten geven of aanvullend onderzoek benodigd is en waar dat uit zou moeten bestaan .




         6
             XXX.

 © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                10 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

 Projectnummer: S210070, versie 1



3        Inventariserend Veldonderzoek

3.1      Methode

         Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de Leidraad
         Inventariserend Veldonderzoek7 een verkennend booronderzoek uitgevoerd..

         Aangezien het plangebied circa 1300 m2 groot is, zijn verspreid over het plangebied (afbeelding 3) in totaal 8
         boringen gezet Vanwege het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen,
         begroeiing etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties
         zijn ingemeten met een GPS.

         Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De
         boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. De boringen zijn lithologisch beschreven conform
         de NEN 51048 en bodemkundig9 geïnterpreteerd.




         Afbeelding 3: Boorpuntenkaart geprojecteerd op de huidige topografische ondergrond.




         7
             SIKB 2006.
         8
             Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
         9
             De Bakker en Schelling 1989.

 © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                11 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

 Projectnummer: S210070, versie 1


3.2      Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens

         De laagopeenvolging is aan de hand van de boorprofielen bepaald10.

         Binnen het plangebied zijn 8 boringen gezet. Alle boringen, met uitzondering van boring 3, zijn tot ongeveer 170
         meter (ca. 1, 30 m NAP) beneden het maaiveld gezet. Boring 2 was tot 80 cm ( ca 2,46 m NAP) beneden
         maaiveld gezet.

         Alle boringen vertonen ongeveer dezelfde opbouw. Tot maximaal 1,7 meter beneden maaiveld (circa 1,3 m
         +NAP) is een geel tot donkergeel matig fijn, matig siltig, zand aangetroffen. Dit pakket is geïnterpreteerd als
         dekzand en kan mogelijk verspoeld zijn door de donkerdere kleur in sommige trajecten. Op een gemiddelde
         diepte van 1,3 meter beneden maaiveld (circa 1,7 m +NAP) is hierop een donkerroodbruin compact matig siltig
         zand met af en toe een spikkel baksteenpuin aangetroffen. Het betreft hier een verstoord pakket en opgebrachte
         grond. Op dit pakket ligt op een gemiddelde diepte van 0,9 meter beneden maaiveld (circa 2,1 m +NAP), een
         heterogeen matig siltig, matig fijn zand dat per boring varieert van kleur en samenstelling. Het betreft hier
         opgebrachte grond. Dit is tot het maaiveld aanwezig. Bij boring 2 werd in eerste instantie aangenomen dat na
         55 centimeter beneden maaiveld (circa 2,5 m +NAP) schoon dekzand was aangetroffen, maar achteraf kan
         gezegd worden dat hier het ophoogpakket uit opgebracht schoon dekzand ogende grond bestaat en onder dit
         pakket ook de donkerroodbruine laag verwacht wordt die in alle overige boringen is aangetroffen.



3.3      Archeologische indicatoren

         Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die
         wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. In de meeste boringen zijn in het ophoogpakket
         resten aangetroffen van houtskool, bakstenen en in boring 5 fragment van de tegel, allen waarschijnlijk daterend
         in de 19e en/of 20e eeuw.



3.4      Archeologische interpretatie

         Het natuurlijke bodemtype is door het gehele plangebied tot grote diepte verstoord, hierdoor is er geen intacte
         top meer van het dekzand te verwachten. Ook is er geen esdek aangetroffen. De hoge verwachting kan daarom
         naar laag worden bijgesteld. Het profieltype dat is aangetroffen is komt overeen met profieltypes van het boor-
         onderzoek dat aan de Goorweg 7 te Doornspijk heeft plaatsgevonden.




         10
              bijlage 2

 © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                12 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

 Projectnummer: S210070, versie 1



4        Conclusies en aanbevelingen
4.1      Inleiding
         Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische
         verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een hoge
         verwachting op basis van mogelijke aanwezige esdek. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het
         toetsen van deze verwachting.



4.2      Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen

              •    Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact?

                   Alle boringen vertonen ongeveer dezelfde opbouw. Tot maximaal 1,7 meter beneden maaiveld (circa
                   1,3 m +NAP) is dekzand aangetroffen dat mogelijk verspoeld kan zijn, dit wordt vermoedt door de
                   donkerdere kleur in sommige trajecten. Op een gemiddelde diepte van 1,3 meter beneden maaiveld
                   (circa 1,7 m +NAP) is hierop een donkerroodbruin verstoord pakket en opgebrachte grond
                   aangetroffen. Op dit pakket ligt op een gemiddelde diepte van 0,9 meter beneden maaiveld (circa 2,1
                   m +NAP) een heterogeen pakket opgebrachte grond. Dit is tot het maaiveld aanwezig. Bij boring 2
                   werd in eerste instantie aangenomen dat na 55 centimeter beneden maaiveld (circa 2,5 m +NAP)
                   schoon dekzand was aangetroffen, maar achteraf kan gezegd worden dat hier het ophoogpakket uit
                   opgebracht schoon dekzand ogende grond bestaat.



              •    Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?

                   Nee, de top van het dekzand is verstoord aangetroffen tot grote diepte en er is geen esdek
                   aangetroffen. Derhalve is het potentiële archeologische niveau verstoord.




 © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                13 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

 Projectnummer: S210070, versie 1


4.3      Aanbevelingen

         Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied
         zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd.

         Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog
         niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of
         daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen
         vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Elburg). Deze neemt een definitief
         selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven in de
         vergunningsaanvraag.

         Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden.
         De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten.
         Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke)
         archeologische vondst wordt gedaan, dan geldt de wettelijke meldingsplicht zoals omschreven in artikel 5.10
         van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente
         worden gemeld.




 © Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                14 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1




© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                15 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Project: Schiksweg 35 (achter) te Doornspijk. Gemeente Elburg Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Projectnummer: S210070, versie 1



        Bronnen
        Literatuur



        Bakker, H. de en J. Schelling, 1989: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, de hogere niveaus.
        Staring Centrum, Wageningen.

        Berendsen, H.J.A., 2004: De vorming van het land. Van Gorcum, Assen.

        Berendsen, H.J.A., 2005: Landschappelijk Nederland. Van Gorcum, Assen.

        Berkel, G. van, en K. Samplonius, 2006: Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en Historie. Prisma, Utrecht.

        Hendrikx, J.A., 1998: De ontginning van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in
        Nederland. Matrijs, Utrecht.

        Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff en T.E. Wong, 2003: De ondergrond van
        Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten

        Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: NEN 5104 Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters.
        Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.

        Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2006: Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel:
        karterend booronderzoek (aanvulling op de KNA 3.1). SIKB, Gouda.

        Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2018: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie
        4.1. SIKB, Gouda.



        Internet (geraadpleegd Oktober 2021)
        http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
        https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/
        www.ahn.nl
        www.bodemloket.nl
        www.dinoloket.nl
        http://www.gelderland.nl/kaartenencijfers
        http://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/
        topotijdreis.nl
        gahetna.nl
        pdok.nl




© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden                                                                16 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlagen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1:   Overzicht van relevante geologische en archeologische
                              tijdvakken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Overzicht geologische en archeologische tijdvakken



Ouderdom
                 Chronostratigrafie                   MIS                     Lithostratigrafie
 in jaren
                                                            Formaties: Naaldwijk
                        Holoceen                       1    (marien), Nieuwkoop
                                                            (veen), Echteld (fluviatiel)
    11.755
                                       Late Dryas
    12.745
                                         (koud)
                     Laat-               Allerød
                   Weichselien           (warm)
    13.675
                     (Laat-           Vroege Dryas
                                                       2
                    Glaciaal)            (koud)
    14.025
                                         Bølling
                                         (warm)
    15.700
                                         Laat-
                                      Pleniglaciaal
    29.000           Midden-
                   Weichselien          Midden-        3     Formatie
                  (Pleniglaciaal)     Pleniglaciaal             van
    50.000
                                                            Kreftenheye                    Formatie
                                         Vroeg-                                              van
                                                       4
                                      Pleniglaciaal                                         Boxtel
    75.000
                                                      5a
                             Vroeg-                                                                   Formatie
                           Weichselien                5b                                                van
                            (Vroeg-                   5c                                              Beegden
                            Glaciaal)
                                                      5d
   115.000
                           Eemien                                               Eem
                                                      5e
   130.000
                       (warme periode)                                        Formatie
                                                                              Formatie
                                                                             van Drente
                        Saalien (ijstijd)              6

   370.000                                                    Formatie
                         Holsteinien
                                                                van
                       (warme periode)
   410.000                                                      Urk
                                                                             Formatie
                        Elsterien (ijstijd)
                                                                             van Peelo
   475.000
                         Cromerien
                       (warme periode)
   850.000                                                    Formatie
                                                                van
                                                              Sterksel
                        Pre-Cromerien

  2.600.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Cal. jaren        14                                                         Pollen                                   Archeologische
                         C jaren          Chronostratigrafie                                   Vegetatie
   v/n Chr.                                                                    zones                                       perioden
            1950               0                                                                                           Nieuwe tijd
                                                                                Vb2            Loofbos
 1500
                                                                                           eik en hazelaar              Middeleeuwen
                                                Subatlanticum                               overheersen
 450                                               koeler                       Vb1           haagbeuk                   Romeinse tijd
 0                                                vochtiger                              veel cultuurplanten
 12
                                                                                          rogge, boekweit,                   IJzertijd
                                                                                 Va          korenbloem
 800
             815            2650                                                                                            Bronstijd
                                                                                IVb            Loofbos
                                                                                           eik en hazelaar
 2000                                             Subboreaal
                                                                                            overheersen
                                                    koeler
                                                                                IVa       beuk>1% invloed
                                                    droger
                                                                                              landbouw
                                                                                               (granen)
            3755            5000                                                                                          Neolithicum

 4900                                                                                           Loofbos
                                                  Atlanticum                             eik, els en hazelaar
                                                     warm                        III          overheersen
 5300                                              vochtig                                  in zuiden speelt
                                                                                          linde een grote rol

            7020            8000
                                                                                           den overheerst                Mesolithicum
                                                    Boreaal
                                                                                  II      hazelaar, eik, iep,
                                                    warmer
            8240            9000
                                                                                               linde, es
                                                                                          eerst berk en later
                                                  Preboreaal
                                                                                  I       den overheersend
 8800                                              warmer
           11.755          10.150
                                                                                            parklandschap
                                                         Late Dryas            LW III
           12.745          10.800
                                                                                            dennen- en
                                          Laat-          Allerød               LW II
                                                                                           berkenbossen
           13.675          11.800      Weichselien
                                         (Laat-                                                 open
                                                         Vroege Dryas
           14.025          12.000                                                          parklandschap              Laat-Paleolithicum
                                        Glaciaal)
                                                                                LW I     open vegetatie met
                                                         Bølling                             kruiden en
           15.700          13.000                                                          berkenbomen

                                                                                          perioden met een
                                         Midden-
  35.000                                                                                   poolwoestijn en
                                       Weichselien
                                                                                          perioden met een
                                      (Pleniglaciaal)
                                                                                               toendra
           75.000

                                         Vroeg-                                           perioden met bos
                                       Weichselien                                        en perioden met
                                        (Vroeg-                                            een subarctisch
                                        Glaciaal)                                          open landschap
        115.000                                                                                                    Midden-Paleolithicum
                                                 Eemien
                                                                                                 loofbos
        130.000                              (warme periode)




                                              Saalien (ijstijd)
 300.000


                                                                                                                     Vroeg-Paleolithicum

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 2:   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>              Boring: S210070_1
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 1, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185307.306, Y-coördinaat in meters: 493648.09, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 2.888, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 2.89
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: normaal
                                         Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
                                         Archeologie: Houtskool: enkel fragment
                                         60 / 2.29
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: normaal
                                         75 / 2.14
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: normaal, Plantenresten:
                                         resten (onbepaald)-veel (>10%)
                                         100 / 1.89
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: slap, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
                                         Einde boring 150 / 1.39




              Boring: S210070_2
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 2, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185310.983, Y-coördinaat in meters: 493625.086, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 3.234, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 3.23
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: normaal
                                         Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
                                         50 / 2.73
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: normaal, Plantenresten:
                                         resten (onbepaald)-veel (>10%)
                                         Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
                                         55 / 2.68
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7
                                         cm, Kleur: licht-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: normaal, Lithogenese: eolisch, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
                                         Einde boring 80 / 2.43




                                                                                                      1

bron: Boorstaten s210070.geojson - 26-10-2021 12:35:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>              Boring: S210070_3
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 3, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185314.974, Y-coördinaat in meters: 493601.768, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 3.331, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 3.33
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
                                         Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken
                                         Archeologie: Houtskool: fragmenten
                                         100 / 2.33
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: licht-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: eolisch
                                         Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
                                         150 / 1.83
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
                                         Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
                                         160 / 1.73
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
                                         Einde boring 180 / 1.53




                                                                                                   2

bron: Boorstaten s210070.geojson - 26-10-2021 12:35:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>              Boring: S210070_4
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 4, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185331.361, Y-coördinaat in meters: 493603.763, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 3.19, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 3.19
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: licht-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
                                         Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
                                         75 / 2.44
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: eolisch
                                         115 / 2.04
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-veel (>10%)
                                         120 / 1.99
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: Edelman-7
                                         cm, Kleur: donker-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
                                         Einde boring 180 / 1.39




                                                                                                   3

bron: Boorstaten s210070.geojson - 26-10-2021 12:35:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>              Boring: S210070_5
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 5, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185326.319, Y-coördinaat in meters: 493627.082, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 3.16, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 3.16
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
                                         Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Aardewerk: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment
                                         55 / 2.61
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: humuslagen-veel-dun, Lithogenese: eolisch
                                         100 / 2.16
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: donker-rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: humuslagen-veel-dun,
                                         Plantenresten: resten (onbepaald)-veel (>10%)
                                         150 / 1.66
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: humuslagen-veel-dun, Lithogenese: dekzand,
                                         Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
                                         Einde boring 170 / 1.46




                                                                                                   4

bron: Boorstaten s210070.geojson - 26-10-2021 12:35:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>              Boring: S210070_6
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 6, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185323.378, Y-coördinaat in meters: 493649.771, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 3.02, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 3.02
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
                                         Archeologie: Houtskool: fragmenten, Puin onbepaald: enkel fragment
                                         70 / 2.32
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
                                         Archeologie: Houtskool: enkel fragment
                                         75 / 2.27
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
                                         veel (>10%)
                                         120 / 1.82
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7
                                         cm, Kleur: geel-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: humuslagen-veel-dun
                                         140 / 1.62
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
                                         Einde boring 160 / 1.42




                                                                                                    5

bron: Boorstaten s210070.geojson - 26-10-2021 12:35:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>              Boring: S210070_7
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 7, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185317.39, Y-coördinaat in meters: 493637.796, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 2.955, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 2.96
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
                                         35 / 2.60
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: humuslagen-veel-dun
                                         50 / 2.46
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         80 / 2.16
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: eolisch
                                         100 / 1.96
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         105 / 1.91
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: licht-grijs-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Einde boring 170 / 1.26




                                                                                                   6

bron: Boorstaten s210070.geojson - 26-10-2021 12:35:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>              Boring: S210070_8
              Kop algemeen: Projectcode: S210070, Boornummer: 8, Beschrijver(s): KD-TW, Datum: 20-10-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 175
              Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185318.193, Y-coördinaat in meters: 493624.309, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
              Hoogte maaiveld in meters: 3.163, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
              Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Elburg, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: Synthegra B.V.

                                         0 / 3.16
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 5, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
                                         Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
                                         5 / 3.11
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         45 / 2.71
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
                                         cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: humuslagen-veel-dun
                                         55 / 2.61
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7
                                         cm, Kleur: grijs
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
                                         65 / 2.51
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: licht-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: eolisch
                                         130 / 1.86
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
                                         Kleur: donker-rood-bruin
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
                                         veel (>10%)
                                         150 / 1.66
                                         Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 175, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-geel
                                         Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
                                         Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
                                         Einde boring 175 / 1.41




                                                                                                    7

bron: Boorstaten s210070.geojson - 26-10-2021 12:35:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>