<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK


KOEWEG 1A EN 1B ‘T HARDE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK
KOEWEG 1A EN 1B ‘T HARDE

Kenmerk:                          20220633/rap01
Status:                           Versie 1
Datum:                            22 september 2022

Auteur:                           M.I. van der Poel
Projectleider:                    R. de Nijs
Vrijgave:                         R. de Nijs

Opdrachtgever:                    L. van Schoten
                                  Koeweg 1a
                                  8084 PN ’t Harde



Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven.


© ATKB voor natuur en leefomgeving. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding.
Foto's: ATKB.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


     Inleiding                                              1

     Vooronderzoek                                          2
     Locatiegegevens                                    2
     Kadastrale gegevens                                3
     Historisch kaartmateriaal                          3
     Kenmerken bodem                                    3
     Bodemkwaliteitskaart                               4
     Asbest                                             4
     Voorgaand bodemonderzoek                           4
     Archeologie en niet gesprongen explosieven         5
     Terreinverkenning                                  5
     Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese    5
     Uitvoering                                             7
     Opzet                                              7
     Veldwerk                                           7
     Analyseprogramma                                   8
     Analyseresultaten                                  9
     Toetsing en interpretatie                              10
     Toetsingskader                                    10
     Grond                                             11
     Grondwater                                        12
     Conclusies                                             13

     Betrouwbaarheid onderzoek                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>TABELLEN
Tabel 1     Locatiegegevens                                                                        2
Tabel 2     Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek                                              7
Tabel 3     Bodemopbouw                                                                            8
Tabel 4     Afwijkingen aan bodemlagen                                                             8
Tabel 5     Kenmerken peilbuizen en grondwater                                                     8
Tabel 6     Analyseprogramma grond                                                                 8
Tabel 7     Analyseprogramma grondwater                                                            9
Tabel 8     Toetsingskader                                                                        10
Tabel 9     Toetsingsresultaat grond                                                              11
Tabel 10    Toetsingsresultaat grondwater                                                         12


FIGUREN
Figuur 1    Deellocaties. De groene omlijning geeft deellocatie A weer, de rode omlijning geeft
            deellocatie B weer                                                                     3


BIJLAGEN
Bijlage 1   Kadastrale kaart
Bijlage 2   Achtergrondinformatie
Bijlage 3   Situatietekening en locatiefoto’s
Bijlage 4   Boorbeschrijvingen
Bijlage 5   Analysecertificaten
Bijlage 6   Toetsingstabellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INLEIDING

In opdracht van L. van Schoten is door ATKB B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de
locatie Koeweg 1A en 1B ‘t Harde.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie. Het
doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige kwaliteit van de bodem, dat wil zeggen de
kwaliteit van de grond en het grondwater.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen uit de normen NEN 57251 en NEN 57402. In de volgende
hoofdstukken is een uitwerking van de locatie- en achtergrondgegevens, de opzet en uitvoering van het
onderzoek en de behaalde resultaten opgenomen. Op basis van de interpretatie van alle gegevens en
toetsing aan de doelstelling(en) van het onderzoek zijn conclusies getrokken.

Op basis van de in deze rapportage beschreven werkzaamheden en conclusies kan geen uitspraak worden
gedaan over aan- of afwezigheid van asbest(verontreiniging) op de locatie. Hiervoor is altijd onderzoek
conform de onderzoeknormen NEN 57073 (bodem en partijen grond) of NEN 58974 (bouw- en sloopafval
en recyclinggranulaat) noodzakelijk. Wel kan onderhavig onderzoek leiden tot een aanbeveling voor
onderzoek naar asbest.




1
    NEN 5725:2017 (NNI, oktober 2017)
2   NEN 5740:2009 (NNI, januari 2009) en bijbehorend wijzigingsdocument NEN 5740/A1: 2016 (NNI, februari 2016)
3   NEN 5707+C2: 2017 (NNI, december 2017)
4   NEN 5897+C2: 2016 (NNI, december 2017)

Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                                    1 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725 waarbij de volgende aanleiding is gehanteerd:
Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren
bodemonderzoek. In dit hoofdstuk worden alle relevante historische gegevens beschreven.


LOCATIEGEGEVENS
De locatiegegevens zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1        Locatiegegevens
Projectnaam:              Verkennend bodemonderzoek Koeweg 1a en 1b ‘t Harde
Kadastrale aanduiding:    Gemeente Doornspijk, sectie E, perceelnummers 6418 en 9120 (deels)
Eigenaar:                 6418: Dhr. H. van Schoten, 9120: Dhr. L. W. van Schoten
Oppervlakte:              Onderzoekslocatie: 4.850 m2
Aard maaiveld:            Betonstraatklinkers en grasland
Huidig gebruik:           Bedrijfsterrein met bedrijfswoning en grasland
Toekomstig gebruik:       Wonen en recreatie (stalling van campers)
Gebruik omgeving:         Agrarische percelen en wonen met tuin


De locatie is bebouwd met een bedrijfswoning en een bedrijfspand. Het bedrijfspand is in gebruik als
garage (autoherstelplaats), heeft een oppervlakte van circa 200 m2 is voorzien van een vloeistofdichte
betonvloer. De locatie is momenteel in gebruik voor in- en verkoop van auto’s. De in- en verkoop van
auto’s zal worden geminimaliseerd. De garage-activiteiten zullen bedrijfsmatig worden beëindigd. Dit
betreft deellocatie A.

De bedrijfsruimte wordt inpandig verbouwd ten behoeve van 4 appartementen. Daarnaast zullen op een
ander terreindeel (nu: weiland) campers gestald gaan worden. Het gehele overige terrein betreft
deellocatie B.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                       2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                           A




                                             B




Figuur 1         Deellocaties. De groene omlijning geeft deellocatie A weer, de rode omlijning geeft deellocatie B weer


KADASTRALE GEGEVENS
Voor de onderzoekslocatie is op 24 augustus 2022 de kadastrale registratie opgevraagd. Uit deze
registratie blijkt dat geen sprake is van publiekrechtelijke beperkingen in het kader van de Wet
bodembescherming (Wbb), de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Dit betekent
dat geen sprake is van geregistreerde sterke grondverontreiniging. De kadastrale kaart is opgenomen in
bijlage 1.


HISTORISCH KAARTMATERIAAL
Op het historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) is te zien dat de locatie rond circa 1980 in gebruik is
genomen. De oudste bebouwing op de locatie is afkomstig uit 1975 (BAG-viewer). De locatie is in het
verleden in gebruik geweest als weiland. Er zijn voor zo ver te zien geen sloten gedempt op de locatie. Het
historisch kaartmateriaal (verschillende momentopnamen) is opgenomen in bijlage 2.


KENMERKEN BODEM
Voor inzicht in de opbouw van de bodem op de locatie is gebruikgemaakt van de gegevens zoals
beschikbaar gesteld door TNO in het portaal van DINOloket. Het geologisch en geohydrologisch profiel
voor de locatie zijn opgenomen in bijlage 2.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                                             3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De grondwaterstand op de locatie wordt verwacht op een diepte van circa 1,3 m-mv (bron: Verkennend
bodemonderzoek locatie Koeweg 1A te ’ t Harde, 1216031, Grontmij, 15 mei 2001). De horizontale
stromingsrichting van het freatisch grondwater is naar verwachting westelijk gericht, richting het
oppervlaktewater. Opgemerkt wordt dat de grondwaterstroming sterk beïnvloed kan worden door lokale
factoren zoals een drainagesysteem, een wegcunet, aanwezigheid van zandlichamen voor kabels en
leidingen of funderingen en de samenstelling van de deklaag.

Op de locatie of in de directe omgeving zijn geen drainages, bemalingen of andere onttrekkingen bekend.
Er is geen sprake van een infiltratiezone.


BODEMKWALITEITSKAART
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van regio Noord Veluwe (Gemeenten Elburg, Ermelo, Nunspeet,
Oldebroek en Putten, 1206995, Tauw, 21 januari 2014) blijkt dat de locatie is gelegen binnen zone
Agrarisch buitengebied. De boven- en ondergrond voldoen naar verwachting aan de achtergrondwaarden.


ASBEST
Voor de bepaling of de locatie verdacht is voor bodemverontreiniging met asbest, wordt als uitgangspunt
gehanteerd dat asbest grootschalig is toepast in de periode vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog
tot circa 1995.

De woning ter plaatse van Koeweg 1A is in 1975 gebouwd (bron: BAG-viewer, Basisregistraties Adressen en
Gebouwen) en valt dus binnen de periode waarbij tijdens bouwprojecten asbesthoudend materiaal
(grootschalig) is toegepast. Het wordt derhalve mogelijk geacht dat tijdens de bouw asbesthoudend
materiaal is toegepast en in de bodem terechtgekomen is. Bij de terreinverkenning zal worden gelet op
aanwezigheid van asbestverdachte dakbedekking.

In algemene zin wordt gesteld dat puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging van puin en/of ander
sloopafval voorkomt worden verdacht voor aanwezigheid van asbest. Mogelijk is sprake van
verontreiniging met asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest
werd gewerkt (en dit aantoonbaar kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen. Dit laatste is
alleen mogelijk door middel van asbestonderzoek conform NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (bouw- en
sloopafval en recyclingsgranulaat).


VOORGAAND BODEMONDERZOEK
Opdrachtgever
Verkennend bodemonderzoek locatie Koeweg 1A te ’ t Harde, 1216031, Grontmij, 15 mei 2001
De aanleiding van het onderzoek is deelname aan de BSB-operatie, het vrijwillig laten onderzoeken van
bedrijfsterreinen, en als nulsituatie-onderzoek. Op de locatie vinden handel- in en
onderhoudswerkzaamheden aan auto’s bekend. Daarnaast is een bovengrondse dieseltank (1.000 liter)
met afleverpunt geïnstalleerd. Het onderzoek heeft enkel plaatsgevonden voor de tankplaats met de
dieselolietank.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                     4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De grond is opgebouwd uit zand. De grondwaterstand is waargenomen op circa 1,3 m-mv. Er zijn geen
bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. In de grond en het grondwater zijn geen verontreinigingen
aangetoond.


Gemeente Elburg
Verkennend bodemonderzoek Koeweg 1A ’t Harde, vo/vdb/2002/104, Midden Nederland Milieu B.V., 9
oktober 2002
De aanleiding van het bodemonderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning voor de bouw van een
woning. Op de locatie zijn een woning, een noodwoning en een bedrijfshal (garage/werkplaats) aanwezig.
Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot boven- en/of ondergrondse olietanks op de locatie. Er
zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. De grondwaterstand is aangetroffen op 1,5 m-mv. In
de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde
concentraties chroom, zink en xylenen aangetoond.


ARCHEOLOGIE EN NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN
Op basis van de archeologisch beleidskaart (archeologische beleidskaart gemeente Elburg) valt de
onderzoekslocatie in zone 2. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 120 m2 met
werkzaamheden dieper dan 0,3 m-mv moet een vergunning worden aangevraagd. Het bodemonderzoek
valt buiten deze maatregel aangezien dit minder ingrijpend is.

Op basis van de bommenkaart (VEO | Bommenkaart (explosievenopsporing.nl)) is de onderzoekslocatie niet
gelegen in een verdacht gebied voor niet gesprongen explosieven.


TERREINVERKENNING
Op 6 september is door ATKB een verkenning van de locatie uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden
waargenomen. Het terrein maakt een nette indruk.

Foto’s van de locatie en een locatietekening zijn opgenomen in bijlage 3.


CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSHYPOTHESE
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

1.   De dimensionering van de onderzoekslocatie is voldoende in beeld;
2.   Op de locatie is geen sprake van een bekend geval van ernstige bodemverontreiniging;
3.   Er is geen sprake van een verwachting op bodemverontreiniging;
4.   Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de achtergrondkwaliteit van de grondlagen bekend, de
     boven- en ondergrond voldoen aan de achtergrondwaarden;
5.   De bodem op de locatie is niet verdacht voor de aanwezigheid van asbest;
6.   Voor het onderzoek is geen sprake van een bodemopbouw die naar verwachting van invloed kan zijn
     op het onderzoek.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                            5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Voor het aansluitend verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 zijn de volgende
onderzoekshypothesen van toepassing:

    A. Het bedrijfspand (stalling van auto’s in het verleden werden ook auto’s gerepareerd) is verdacht
       op het voorkomen van bodemverontreiniging (vooral met minerale olie)
    B. Het overige terreindeel is onverdacht voor bodemverontreiniging




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                      6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>        UITVOERING

        OPZET
        Voor deellocatie A is het onderzoek uitgevoerd volgens strategie niet-lijnvormige verdachte locatie, diffuse
        bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL).
        Het onderzoek is uitgevoerd volgens de strategie onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) voor
        deellocatie B. In de onderstaande tabel is de specifieke onderzoeksopzet weergegeven, die voor de
        onderzoekslocatie is gehanteerd.

        Tabel 2       Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek
                         Oppervlakte              Boringen (BRL SIKB 2000)                       Analyses (AS SIKB 3000)
         Deelgebied
                            (m2)         tot 0,5 m-mv     tot 2,0 m-mv én peilbuis   bovengrond      ondergrond         grondwater
                                                                                                                     1 x minerale olie
              A.                       3x tot 0,5 m onder                                                              en vluchtige
                            200                               1             1        1x Pakket A     1x Pakket A
        bedrijfsruimte                  kern (circa 1 m)                                                                 aromaten

             B.
        camperstand-
          plaats +         4.650              11              3             1        2 x Pakket A    1 x Pakket A       1x pakket B
           overige
        buitenterrein

        Pakket A: Voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische aromatische
                  koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB), minerale olie
        Pakket B: Voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen (VOCl),
                  minerale olie


        VELDWERK

3.2.1   Uitvoering
        De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 6 en 14 september 2022 en De positionering van de boringen is
        weergegeven op de situatietekening in bijlage 3. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4.

        Er zijn in totaal 21 boringen (A1 t/m A5 en B1 t/m B15) uitgevoerd tot een maximale diepte van 4,2 m-mv,
        waarbij boringen A1 en B8 zijn afgewerkt met een peilbuis. De grondwaterstand is tijdens de
        boorwerkzaamheden vastgesteld op een gemiddelde diepte van 2,3 m-mv.

        Op 14 september 2022 is het grondwater uit de peilbuizen bemonsterd.

        Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben geen afwijkingen plaatsgevonden die een negatieve
        invloed kunnen hebben op het onderzoeksresultaat.


3.2.2   Resultaten
        In onderstaande tabellen zijn de (schematische) bodemopbouw, zintuiglijke afwijkingen aan bodemlagen
        en kenmerken van peilbuizen en grondwatermetingen beschreven.



        Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
        20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                                        7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        Tabel 3      Bodemopbouw
        Traject (m-mv)               Grondsoort                 Opmerking
        0,0-4,2                      Zand                       -


        Tabel 4      Afwijkingen aan bodemlagen
        Boring         Diepte boring (m-mv)         Traject (m-mv)       Grondsoort       Waarneming
        B2             0,50                         0,00 - 0,50          Zand             resten puin
        Toelichting: resten tot zwakke bijmenging: < 5%, matige bijmenging: < 15%, sterke bijmenging: < 30%.


        Tabel 5      Kenmerken peilbuizen en grondwater
                         Filtertraject            Stijghoogte               Zuurgraad          EGV             Troebelheid
        Peilbuis
                         (m-mv)                   (m-mv)                    (-)                (µS/cm)         (NTU)
        A1-1-1           3,20 - 4,20              2,83                      5,8                110             108
        B8-1-1           3,20 - 4,20              2,59                      5,8                490             181


        Er is sprake van een verhoogde NTU wanneer de meetwaarde boven de natuurlijke waarden (0 - 10 NTU) is
        gelegen. Dit is van toepassing voor het grondwater uit alle peilbuizen. De verhoging is het gevolg van een
        verhoogde concentratie aan emulsie en/of in suspensie zijnde vaste (grond)deeltjes. Wanneer bij een
        verhoogde NTU onvoorziene verontreiniging in het grondwater wordt gemeten kan dit resultaat worden
        geverifieerd door herbemonstering en -analyse van het grondwater. Hierbij dient een langere rusttijd
        (herstel van de bodembalans) in acht te worden genomen en/of een andere bemonsteringstechniek
        (pompen met lager debiet van grondwater) te worden toegepast. Op basis van de behaalde
        analyseresultaten is er geen reden geweest om een verificatieonderzoek uit te voeren.


        ANALYSEPROGRAMMA
        De analyses zijn (voor zover van toepassing) uitgevoerd onder AS3000-erkenning. Het analyseprogramma
        is per onderdeel in deze paragraaf uitgewerkt.

3.3.1   Grond
        Het laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van de grond is weergegeven in onderstaande tabel.

        Tabel 6      Analyseprogramma grond
         Monster-     Traject        Deelmonsters
                                                                 Analysepakket          Grondsoort         Motivatie
         code         (m-mv)         (m-mv)
                                     A1 (0,08 - 0,50)
                                     A2A (0,08 - 0,50)
         MMA1         0,00 - 0,50                                Pakket A               Zand               Kwaliteit bovengrond
                                     A4 (0,08 - 0,50)
                                     A5 (0,00 - 0,50)
                                     A1 (0,50 - 0,80)
                                     A2A (0,50 - 1,00)
         MMA2         0,50 - 1,00                                Pakket A               Zand               Kwaliteit ondergrond
                                     A3 (0,50 - 1,00)
                                     A5 (0,50 - 1,00)




        Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
        20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                                             8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         Monster-    Traject       Deelmonsters
                                                            Analysepakket         Grondsoort               Motivatie
         code        (m-mv)        (m-mv)
                                   B10 (0,00 - 0,50)
                                   B11 (0,00 - 0,50)
                                   B12 (0,00 - 0,50)
                                   B13 (0,00 - 0,50)
         MMB1        0,00 - 0,50                            Pakket A              Zand                     Kwaliteit bovengrond
                                   B14 (0,00 - 0,50)
                                   B7 (0,00 - 0,50)
                                   B8 (0,08 - 0,30)
                                   B9 (0,00 - 0,50)
                                   B10 (0,70 - 1,20)
                                   B10 (1,20 - 1,50)
         MMB2        0,70 - 2,00   B14 (0,80 - 1,30)        Pakket A              Zand                     Kwaliteit ondergrond
                                   B14 (1,50 - 2,00)
                                   B8 (1,00 - 1,50)
                                   B1 (0,06 - 0,50)
                                   B2 (0,00 - 0,50)
                                   B3 (0,15 - 0,50)
         MMB3        0,00 - 0,50                            Pakket A              Zand                     Kwaliteit bovengrond
                                   B4 (0,08 - 0,50)
                                   B5 (0,15 - 0,50)
                                   B6 (0,20 - 0,50)

         Pakket A:         Standaardpakket grond (NEN 5740): lutum, droge en organische stof, zware metalen, PAK, PCB en
                           minerale olie



3.3.2   Grondwater
        Het laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van het grondwater is weergegeven in onderstaande tabel.

        Tabel 7      Analyseprogramma grondwater
        Monster-                   Filtertraject   Stijghoogte
                     Peilbuis                                           Analysepakket          Motivatie
        code                       (m-mv)          (m-mv)
        A1-1-1       A1            3,20 - 4,20     2,83                 Minerale olie + BTEXN Kwaliteit grondwater bij loods
        B8-1-1       B8            3,20 - 4,20     2,59                 Pakket B              Kwaliteit grondwater


        Pakket B:         Standaardpakket grondwater (NEN 5740): zware metalen, BTEXN, VOCL en minerale olie
        BTEXN:            Benzeen, Tolueen, Ethyleen, Xyleen en Naftaleen



3.3.3   Asbest
        Omdat zowel op het maaiveld als in het opgeboorde (bodem)materiaal geen asbestverdacht materiaal is
        aangetroffen, zijn geen asbest(materiaal)analyses uitgevoerd.


        ANALYSERESULTATEN
        De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. In hoofdstuk 4 worden de resultaten geïnterpreteerd.




        Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
        20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                                             9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>TOETSING EN INTERPRETATIE

TOETSINGSKADER
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de Circulaire bodemsanering (streef- en
interventiewaarden) en de Regeling bodemkwaliteit (achtergrondwaarden). Voor de toetsing is
gebruikgemaakt van de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). BoToVa is een instrument dat het
toetsen aan bodemnormen uniformeert. Scope is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem,
grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire
bodemsanering.

Voor grond is de toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) uitgevoerd door de
vastgestelde gehalten om te rekenen naar standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) en
vervolgens te toetsen aan de normwaarden voor standaardbodem. Voor de berekening van de
locatiespecifieke gehalten (bij standaardbodem) is gebruikgemaakt van de door het laboratorium
vastgestelde percentages lutum en organische stof. Voor grondwaterconcentraties vindt geen correctie
plaats en wordt direct getoetst aan de streef- (S) en interventiewaarden (I).

Naast toetsing aan de normwaarden wordt de ‘bodemindex’ per parameter berekend. Deze index geeft de
mate van overschrijding van de referentiewaarden weer en wordt als volgt berekend: Bodemindex =
(BoToVa-gecorrigeerd resultaat – AW of S) / (I – AW of S). De index geeft inzicht in de mate van
overschrijding van de normwaarden.

De beschrijving van een verontreiniging in relatie tot het vastgestelde gehalte (grond) of de vastgestelde
concentratie (grondwater) en de hiervoor berekende bodemindex (BoToVa) is in onderstaande tabel
uiteengezet.

Tabel 8        Toetsingskader
 Vastgestelde waarde in relatie tot normwaarden
                                                         Bodemindex      Beschrijving van verontreiniging
 Grond                      Grondwater


 ≤ AW                       ≤S                           ≤0              Geen
 > AW en ≤ I                > S en ≤ I                   > 0 en ≤ 0,5    Licht
 > AW en ≤ I                > S en ≤ I                   > 0,5 en ≤ 1    Matig
 >I                         >I                           >1              Sterk


Hierbij wordt opgemerkt dat matige verontreiniging (bodemindex: > 0,5 en ≤ 1) geen wettelijke grondslag
heeft, maar overschrijding van deze waarde wel aanleiding vormt voor de afweging of nader onderzoek
noodzakelijk is. Uitvoering van nader onderzoek is onder andere afhankelijk van de locatiespecifieke
omstandigheden (aard, mate en verdeling van verontreiniging), de bekende achtergrondkwaliteit
(bodemkwaliteitskaart) en onderzoeksdoelstelling en specifieke eisen vanuit de bevoegde instantie (in het
kader van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit).




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                               10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>GROND
In de onderstaande tabel zijn de relevante toetsingsresultaten voor grond weergegeven. Voor een volledig
toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6.

Tabel 9     Toetsingsresultaat grond
                Traject       Deelmonsters        Bodem-                          Toetsingsresultaat
 Monstercode                                               Motivatie
                (m-mv)        (m-mv)              type                            >AW (+index)         >I(+index)
                              A1 (0,08 - 0,50)
                              A2A (0,08 - 0,50)
 MMA1           0,00 - 0,50                       Zand     Kwaliteit bovengrond   PCB (0,01)           -
                              A4 (0,08 - 0,50)
                              A5 (0,00 - 0,50)
                              A1 (0,50 - 0,80)
                              A2A (0,50 - 1,00)
 MMA2           0,50 - 1,00                       Zand     Kwaliteit ondergrond   Cadmium (0,01)       -
                              A3 (0,50 - 1,00)
                              A5 (0,50 - 1,00)
                              B10 (0,00 - 0,50)
                              B11 (0,00 - 0,50)
                              B12 (0,00 - 0,50)
                              B13 (0,00 - 0,50)
 MMB1           0,00 - 0,50                       Zand     Kwaliteit bovengrond   -                    -
                              B14 (0,00 - 0,50)
                              B7 (0,00 - 0,50)
                              B8 (0,08 - 0,30)
                              B9 (0,00 - 0,50)
                              B10 (0,70 - 1,20)
                              B10 (1,20 - 1,50)
 MMB2           0,70 - 2,00   B14 (0,80 - 1,30)   Zand     Kwaliteit ondergrond   -                    -
                              B14 (1,50 - 2,00)
                              B8 (1,00 - 1,50)
                              B1 (0,06 - 0,50)
                              B2 (0,00 - 0,50)
                              B3 (0,15 - 0,50)
 MMB3           0,00 - 0,50                       Zand     Kwaliteit bovengrond   -                    -
                              B4 (0,08 - 0,50)
                              B5 (0,15 - 0,50)
                              B6 (0,20 - 0,50)


In de bovengrond ter plaatse van deellocatie A is een licht verhoogd gehalte PCB aangetoond. In de
ondergrond ter plaatse van deellocatie A is een licht verhoogd gehalte cadmium aangetoond.
In deellocatie B is voor zowel de boven- als de ondergrond geen verontreiniging aangetroffen.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                                       11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>GRONDWATER
In onderstaande tabel zijn de relevante toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven. Voor een
volledig toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6.

Tabel 10    Toetsingsresultaat grondwater
                        Filtertraject Stijghoogte                                    Toetsingsresultaat
 Monstercode Peilbuis                               Motivatie
                        (m-mv)         (m-mv)                                        >S (+index)        >I (+index)
 A1-1-1       A1        3,20 - 4,20 2,83            Kwaliteit grondwater bij loods   -                  -
 B8-1-1       B8        3,20 - 4,20 2,59            Kwaliteit grondwater             -                  -


Voor de geanalyseerde parameters zijn geen concentraties boven de normwaarden vastgesteld. Er is geen
sprake van verontreiniging.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                                         12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>CONCLUSIES

• De bodem op de locatie bestaat tot de maximale boordiepte uit zand. De stijghoogte van het
   grondwater is vastgesteld op 2,6 m-mv. In de bodem is zeer plaatselijk een bijmenging met resten puin
   aangetroffen.
• Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Er zijn
   geen opstallen met asbestverdachte daken waargenomen. In het opgeboorde materiaal zijn lokaal (op 1
   boorlokaal) resten puin waargenomen. Om aan- of afwezigheid van asbest in grond met enige
   zekerheid vast te stellen, is normaliter een onderzoek conform NEN 5707 (grond) nodig. De behaalde
   resultaten dienen daarom als indicatief te worden beschouwd. Vanwege de zeer geringe bijmenging
   wordt asbestonderzoek hier niet noodzakelijk geacht.
• De zandige bovengrond van deellocatie A is licht verontreinigd met PCB. De zandige ondergrond van
   deellocatie A is licht verontreinigd met cadmium.
   Zowel de zandige boven- als de ondergrond van deellocatie B is niet verontreinigd.
• In het grondwater is geen verontreiniging vastgesteld.
• De gehanteerde onderzoekshypothese voor deellocatie A: “Het bedrijfspand (stalling van auto’s in het
   verleden werden ook auto’s gerepareerd) is verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging
   (vooral met minerale olie)” is niet bevestigd. Er zijn enkel lichte verontreinigingen met PCB en cadmium
   vastgesteld.
• De gehanteerde onderzoekshypothese voor deellocatie B: “Het overige terreindeel is onverdacht voor
   bodemverontreiniging” is bevestigd.
• Nader onderzoek wordt in het kader van de doelstelling van het onderzoek niet noodzakelijk geacht.
• Op basis van de verkregen resultaten wordt de bodemkwaliteit op de locatie geschikt geacht voor het
   voorgenomen gebruik, namelijk herinrichting van de locatie.
• Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan voor vrijkomende grond alleen indicatief een uitspraak
   worden gedaan over de toepassingsmogelijkheden.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                      13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BETROUWBAARHEID ONDERZOEK

ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2015, een
veiligheidsmanagementsysteem conform VCA** en trede 3 van de SCL (light) en is gecertificeerd volgens
trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Tevens is ATKB lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders vermeld). ATKB is geen eigenaar van de
onderzochte locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder het procescertificaat van ATKB te Zoetermeer voor de BRL
SIKB 2000 (Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek); Protocol 2001 (Plaatsen van
handboringen, peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en
Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters).

Het veldwerk onder certificaat is uitgevoerd door:
    • Dhr. E. Dierick (Protocol 2001, 2002).

De analyses zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

De certificaten van ATKB zijn in te zien via https://www.at-kb.nl/kwaliteit. Erkenningen zijn in te zien via de
website van RWS Leefomgeving.

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren van bodemlagen,
volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de grootste zorgvuldigheid
betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze steekproefsgewijze bemonstering,
mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de bodem aanwezig zijn, die tijdens het
onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit
voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van door
derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. Hierbij wordt er
op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere
tijd is verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het
gebruik van de onderzoeksresultaten.




Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022                                                           14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek | Koeweg 1A en 1B ‘t Harde |
20220633/rap01 | Versie 1 | 22 september 2022            15 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                       Uw referentie: 20220633 RdN




                    Deze kaart is noordgericht                    Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                                  Kadastrale gemeente             Doornspijk
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                  Sectie                          E
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                  Perceel                         9120
                    Bebouwing
                                                                  Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 augustus 2022   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers          eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>1950                                             1980




1990                                             2000




Historisch kaartmateriaal | Koeweg 1A ‘t Harde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>2020




Historisch kaartmateriaal | Koeweg 1A ‘t Harde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                           Bodemopbouw en geohydrologie

Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologie) op de onderzoekslocatie is het digitale
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINOloket, ingezien. DINO-systeem
is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de opbouw van de ondergrond van
Nederland.

In figuur 1 is het schematisch model van de geologie ter plaatse van de onderzoekslocatie opgenomen. In
figuur 2 is het schematisch geohydrologisch model opgenomen. Voor de doorsneden van beide modellen is
gebruik gemaakt van de volgende vaste punten:

     1. Km 0    →          X: 186984                     / Y: 188003
     2. Km 1,15 →          X: 492118                     / Y: 492377




 Figuur 1. Geologisch model




 Figuur 2. Geohydrologisch model




Verkennend bodemonderzoek Koeweg 1A ‘t Harde                                                    Blz. 1 van 2
Rapport: 20220633/rap01 - Bodemopbouw en geohydrologie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Overzichtstabel geologische eenheden




Legenda met afkortingen van de geologische eenheden

 Mariene afzettingen                                                 Fluviatiele afzettingen
 Deze lithostratigrafische eenheden zijn hoofdzakelijk opgebouwd     Deze lithostratigrafische eenheden zijn opgebouwd uit
 uit zeeafzettingen en kustnabije afzettingen. De sedimenten zijn    rivierafzettingen die zijn aangevoerd door een viertal belangrijke
 gevormd in een ondiepe Noordzee bij een overwegend dalende          riviersystemen en hun voorlopers: de oostelijke rivieren (inclusief
 bodem. De eenheden omvatten ook de met mariene condities            Eridanos), de Rijn, de Maas en de Belgische rivieren.
 geassocieerde strand-, duin- en kustafzettingen.

 Model        Naam hydrogeologische eenheid                          Model        Naam hydrogeologische eenheid
 eenheid                                                             eenheid
 HL           Holocene afzettingen                                   AP           Formatie van Appelscha
 NA           Formatie van Naaldwijk                                 PZ           Formatie van Peize
 EE           Eem Formatie                                           EC           Formatie van Echteld
 MS           Formatie van Maassluis                                 KR           Formatie van Kreftenheye
 OO           Formatie van Oosterhout                                UR           Formatie van Urk
 BR           Formatie van Breda                                     ST           Formatie van Sterksel
 VE           Formatie van Veldhoven                                 WA           Formatie van Waalre
 RU           Rupel Formatie                                         KI           Kiezeloöliet Formatie
 TO           Formatie van Tongeren                                  IE           Formatie van Inden
 DO           Formatie van Dongen                                    BE           Formatie van Beegden
 LA           Formatie van Landen                                    KK           Kreekrak Formatie
                                                                     KW           Formatie van Koewacht
                                                                     SY           Formatie van Strampoy

 Glaciale afzettingen                                                Overige afzettingen
 Deze lithostratigrafische eenheden zijn opgebouwd uit afzettingen   Deze lithostratigrafische eenheden bestaan onder meer uit door
 die in samenhang met landijsbedekking zijn gevormd.                 de wind aangevoerd sediment en veen- en bruinkoolvoorkomens.
                                                                     Tevens omvatten deze eenheden de afzettingen van kleinschalige
                                                                     rivier- en beeksystemen.

 Model        Naam hydrogeologische eenheid                          Model        Naam hydrogeologische eenheid
 eenheid                                                             eenheid
 DR           Formatie van Drenthe                                   NI           Formatie van Nieuwkoop
 PE           Formatie van Peelo                                     BX           Formatie van Boxtel
                                                                     WB           Formatie van Woudenberg
                                                                     DN           Formatie van Drachten
                                                                     HS           Formatie van Holset
                                                                     HT           Formatie van Heijenrath
                                                                     VI           Formatie van Ville




Verkennend bodemonderzoek Koeweg 1A ‘t Harde                                                                                  Blz. 2 van 2
Rapport: 20220633/rap01 - Bodemopbouw en geohydrologie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      Bijlage: 1
                                                                                                                                                      Situatietekening




                                                B2
                                               <
                              F7
           F8        B1




                              \
                          
           \         <
                                         B4




           
                B3                      <
                                          F5
                                   F6




                                         
               <                 \                   B5
                                         \           <




                                  
                                                                                                                                                                                       Esri Nederland, Community Map
                                                                                                                                                                                       Contributors
                                         B6
                  A1                                                                                                                                  Legenda
                       A2 <A2A          <
                 Ó        ;




                                                                                                                                                        
                 <        <
                                                                                                                                                       \          Foto richtingen

                                                                                                                                                       < boring tot 0,5 m-mv
                           A3
                           <                                                                                                                           < boring tot 1,0 m-mv
                A5                                                                                                                                           boring tot 1,0 m-mv (Gestaakt)
                                                                                                                                                       ;
                                                                                                                                                       <
                              A4
               <
                                       F3                                                                                                              < boring tot 2,0 m-mv
                               



                               < F9
                               ;         \
                                 \
                                  < B8                                                 B13                                                            < peilbuis
                                                                                                                                                      Ó
                                 F4Ó                     B7
                                   \


                              
                                                                                      <
                                          


                                                                                                                                                             Onderzoekslocatie
                                                         <




                                        B9      F2    F1
                                               




                                       <                      B11                         B14
                                                     \




                                               \       
                                                              <                          <




                                                                                          B15
                                                                                                                                                      0 1,753,5      7   10,5

                                                                                                                                                      Coordinatenstelsel: RD New
                                                                                                                                                      Units: Meter

                                                                                                                                                      Datum:
                                                                                                                                                                                14   17,5




                                                                                                                                                                                19 september 2022
                                                                                                                                                                                                                 ±
                                                                B12                       <                                                           Projectnummer:            20220633
                                         B10                   <                                                                                      Opdrachtgever:            Dhr. L. van Schouten
                                         <                                                                                                            Tekeningnummer:           Tek01
                                                                                                                                                      Papierformaat:            A3
                                                                                                                                                      Tekenaar:                 TG
                                                                                                                                                      Schaal:                   1:450




20220633
                                                                      Esri Nederland, beeldmateriaal.nl; Esri Nederland, Community Map Contributors      Telefoon: 088-1153200 | E-mail: info@at-kb.nl | KVK: 27177140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Projectnummer : 20220633
                                                                                                  Project :Koeweg 1a 't Harde


                                                FOTOBIJLAGEN LOCATIE-INSPECTIE
                                                   Locatie Koeweg 1a 't Harde

Projectinformatie
Projectnummer                    20220633
Projectnaam                      Koeweg 1a 't Harde

Datum en veldwerker
Datum uitvoering partijkeuring   woensdag 7 september 2022
Uitgevoerd door:                 E.S. Dierick

Bijlagen
             Fotonummer: 1                                                        Fotonummer: 2




             Fotonummer: 3                                                        Fotonummer: 4




Bijlage Locatie inspectie                                       Versie: 2                                  Pagina 1 van de 2
ATKB                                                   Revisiedatum: 20-08-2020                          Datum: 13-09-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectnummer : 20220633
                                                                                                    Project :Koeweg 1a 't Harde



                                                        Bijlage Locatie-inspectie
 Projectinformatie
 Projectnummer                     20220633
 Projectnaam                       Koeweg 1a 't Harde

             Fotonummer: 5                                                          Fotonummer: 6




             Fotonummer: 7                                                          Fotonummer: 8




Fotonummer: Overige bijzonderheden 9




Bijlage Locatie inspectie                                        Versie: 2                                   Pagina 2 van de 2
ATKB                                                    Revisiedatum: 20-08-2020                           Datum: 13-09-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>  Boring:        A1                                                           Boring:        A2
  X:             187319.56                                                    X:             187328.08
  Y:             492170.37                                                    Y:             492170.65
  Datum:         6-9-2022                                                     Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   klinker                                                          0.00   klinker
  0.00                           0.08                                         0.00                       0.08
                                        Volledig klinkers                                                       Volledig klinkers
  0.25                1                                                       0.25
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                      Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                                                                                         0.50
  0.50                                  humeus, donker grijsbruin,            0.50                              grijsbruin, Edelmanboor, Gestaakt
                      2
  0.75                           0.80   Edelmanboor

  1.00                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                      3
                                        neutraal grijsbruin, Edelmanboor
  1.25                           1.30
                      4                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
  1.50
                                        grijsbruin, Edelmanboor
  1.75                5
                                 2.00
  2.00
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
  2.25                6                 neutraal grijsbruin, Edelmanboor
  2.50

  2.75                7
                                 3.00
  3.00
                                        Zand, matig fijn, matig siltig,
  3.25                8                 sterk humeus, donker zwartbruin,
                                 3.50   van der Horstboor
  3.50

  3.75                9                 Zand, zeer fijn, matig siltig,
                                 3.90
                                        neutraal bruingrijs, Zuigerboor
  4.00                10
                                 4.20   Zand, matig fijn, matig siltig,
                                        sterk grindig, neutraal bruingrijs,
                                        Zuigerboor




  Boring:        A2A                                                          Boring:        A3
  X:             187328.69                                                    X:             187330.00
  Y:             492169.83                                                    Y:             492161.31
  Datum:         6-9-2022                                                     Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   klinker                                                          0.00   klinker
  0.00                           0.08                                         0.00                       0.08
                                        Volledig klinkers                                                       Volledig klinkers
  0.25                1                                                       0.25                1
                                 0.50
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht                              0.50
                                                                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
  0.50                                  grijsbruin, Edelmanboor               0.50                              grijsbruin, Edelmanboor
  0.75                2                 Zand, zeer fijn, zwak siltig,         0.75                2             Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                 1.00   donker grijsbruin, Edelmanboor                                   1.00   donker grijsbruin, Edelmanboor
  1.00                                                                        1.00

                                                                              1.25                3             Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                                                                                                grijsbruin, Edelmanboor
                                                                              1.50

                                                                              1.75                4
                                                                                                         2.00
                                                                              2.00




  Boring:        A4                                                           Boring:        A5
  X:             187332.50                                                    X:             187317.15
  Y:             492153.84                                                    Y:             492157.51
  Datum:         6-9-2022                                                     Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   klinker                                                          0.00   braak
  0.00                           0.08                                         0.00
                                        Volledig klinkers                                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
  0.25                1                                                       0.25                1             humeus, neutraal grijsbruin,
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                 0.50                                                                    0.50   Edelmanboor
  0.50                                  grijsbruin, Edelmanboor, Gestaakt     0.50

                                                                              0.75                2             Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                         1.00   donker grijsbruin, Edelmanboor
                                                                              1.00




Projectnummer:   20220633                                                                                                                     Pagina 1 van 4
Projectnaam:     Koeweg 1A 't Harde
                                                                                                                           Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>  Boring:        B1                                                           Boring:        B2
  X:             187322.22                                                    X:             187343.31
  Y:             492195.38                                                    Y:             492201.83
  Datum:         14-9-2022                                                    Datum:         14-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   tegel                                                            0.00   gras
  0.00                           0.06                                         0.00
                                        Volledig klinkers                                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
  0.25                1                                                       0.25                1             humeus, resten puin, donker
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
                                 0.50                                                                    0.50   grijsbruin, Edelmanboor
  0.50                                  humeus, donker grijsbruin,            0.50
                                        Edelmanboor




  Boring:        B3                                                           Boring:        B4
  X:             187316.80                                                    X:             187337.76
  Y:             492186.85                                                    Y:             492189.85
  Datum:         14-9-2022                                                    Datum:         14-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   klinker                                                          0.00   klinker
  0.00                           0.08                                         0.00                       0.08
                      1          0.15   Volledig klinkers                                                       Volledig klinkers
  0.25                                                                        0.25                1
                      2                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                 0.50
  0.50                                  grijsbruin, Edelmanboor               0.50                              humeus, neutraal grijsbruin,
                                                                                                  2
                                                                              0.75                       0.80   Edelmanboor
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                                        humeus, donker grijsbruin,            1.00                3             Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
                                        Edelmanboor                                                      1.20   humeus, donker grijsbruin,
                                                                              1.25                              Edelmanboor
                                                                                                  4
                                                                              1.50                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                                                              1.75                5             grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                         2.00
                                                                              2.00




  Boring:        B5                                                           Boring:        B6
  X:             187346.86                                                    X:             187337.26
  Y:             492184.39                                                    Y:             492172.35
  Datum:         14-9-2022                                                    Datum:         14-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   klinker                                                          0.00   klinker
  0.00                           0.08                                         0.00                       0.08
                      1          0.15   Volledig klinkers                                                       Volledig klinkers
                                                                                                  1      0.20
  0.25                                                                        0.25
                      2                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht                       2             Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                 0.50                                                                    0.50
  0.50                                  grijsbruin, Edelmanboor               0.50                              grijsbruin, Edelmanboor

                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                                        humeus, donker grijsbruin,                                              humeus, donker grijsbruin,
                                        Edelmanboor                                                             Edelmanboor




Projectnummer:   20220633                                                                                                                     Pagina 2 van 4
Projectnaam:     Koeweg 1A 't Harde
                                                                                                                           Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Boring:        B7                                                           Boring:        B8
  X:             187349.02                                                    X:             187335.51
  Y:             492147.91                                                    Y:             492151.11
  Datum:         6-9-2022                                                     Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   gras                                                             0.00   klinker
  0.00                                                                        0.00                       0.08
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk                                     Volledig klinkers
                       1                                                                           1     0.30
  0.25                                  humeus, donker grijsbruin,            0.25
                                                                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                 0.50   Edelmanboor
  0.50                                                                        0.50                 2            donker grijsbruin, Edelmanboor
                                                                              0.75                       0.80
                                                                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                   3     1.00
                                                                              1.00                              humeus, neutraal grijsbruin,
                                                                                                                Edelmanboor
                                                                              1.25                 4
                                                                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                              1.50                              humeus, neutraal grijsbruin,
                                                                              1.75                 5            Edelmanboor

                                                                              2.00                              Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                neutraal grijsbruin, Edelmanboor
                                                                              2.25                 6
                                                                                                         2.50
                                                                              2.50
                                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                              2.75                 7            sterk humeus, donker zwartbruin,
                                                                                                         3.00   van der Horstboor
                                                                              3.00

                                                                              3.25                 8            Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                zwak humeus, sterk grindig,
                                                                              3.50
                                                                                                                neutraal bruingrijs, Zuigerboor
                                                                                                   9
                                                                              3.75                       3.80




  Boring:        B9                                                           Boring:        B10
  X:             187337.14                                                    X:             187339.05
  Y:             492130.50                                                    Y:             492106.63
  Datum:         6-9-2022                                                     Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   gras                                                             0.00   gras
  0.00                                                                        0.00
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
  0.25                 1                humeus, donker grijsbruin,            0.25                 1            humeus, donker grijsbruin,
                                 0.50   Edelmanboor                                                             Edelmanboor
  0.50                                                                        0.50
                                                                                                   2     0.70
                                                                              0.75
                                                                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                                                              1.00                 3            grijsbruin, Edelmanboor

                                                                              1.25
                                                                                                   4
                                                                              1.50

                                                                              1.75                 5
                                                                                                         2.00
                                                                              2.00




  Boring:        B11                                                          Boring:        B12
  X:             187361.37                                                    X:             187363.57
  Y:             492128.72                                                    Y:             492109.26
  Datum:         6-9-2022                                                     Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   gras                                                             0.00   gras
  0.00                                                                        0.00
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
  0.25                 1                humeus, donker grijsbruin,            0.25                 1            humeus, donker grijsbruin,
                                 0.50   Edelmanboor                                                      0.50   Edelmanboor
  0.50                                                                        0.50




Projectnummer:   20220633                                                                                                                     Pagina 3 van 4
Projectnaam:     Koeweg 1A 't Harde
                                                                                                                           Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>  Boring:        B13                                                          Boring:        B14
  X:             187388.45                                                    X:             187389.93
  Y:             492149.66                                                    Y:             492128.17
  Datum:         6-9-2022                                                     Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di                                                       Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   gras                                                             0.00   gras
  0.00                                                                        0.00
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
  0.25                 1                humeus, donker grijsbruin,            0.25                 1            humeus, donker grijsbruin,
                                 0.50   Edelmanboor                                                             Edelmanboor
  0.50                                                                        0.50
                                                                                                   2
                                                                              0.75                       0.80

                                                                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                                                                              1.00                 3            grijsbruin, Edelmanboor
                                                                              1.25
                                                                                                   4
                                                                              1.50

                                                                              1.75                 5
                                                                                                         2.00
                                                                              2.00




  Boring:        B15
  X:             187390.58
  Y:             492111.73
  Datum:         6-9-2022
  Boormeester:   Edw Di


                                 0.00   gras
  0.00
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
  0.25                 1                humeus, donker grijsbruin,
                                 0.50   Edelmanboor
  0.50




Projectnummer:   20220633                                                                                                                     Pagina 4 van 4
Projectnaam:     Koeweg 1A 't Harde
                                                                                                                           Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur

                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig
                                                                                       matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                 Zand, kleiïg                                                          >0
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem
                                                                                       >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig
                                                                                       >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters

                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster


                                             overige toevoegingen
                                                                                   ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
veen                                                                               volumering

                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel
                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig


                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig


peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     ATKB
     T.a.v. Mar Po
     Prins Bernhardlaan 147
     3241 TA MIDDELHARNIS




     Analysecertificaat
     Datum: 12-Sep-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022138961/1
     Uw project/verslagnummer                      20220633
     Uw projectnaam                                Koeweg 1A 't Harde
     Uw ordernummer                                RN
     Uw datum aanlevering monster(s)               07-Sep-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                20220633                                                      Certificaatnummer/Versie                 2022138961/1
     Uw   projectnaam                          Koeweg 1A 't Harde                                            Startdatum analyse                       07-Sep-2022
     Uw   ordernummer                          RN                                                            Datum einde analyse                      12-Sep-2022
     Uw   monsternemer                         Edw Di                                                        Rapportagedatum                          12-Sep-2022/08:01
                                                                                                             Bijlage                                  A,B,C
                                                                                                             Pagina                                   1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3            4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd       Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 92.7                       89.8                  94.6        95.6
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    1.7                       3.0                   4.4        <0.7
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      98                       97                   96           99
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  <2.0                       <2.0                  <2.0        <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20                       <20                   <20          <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20                        0.44                 <0.20       <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0        <3.0
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                   7.0                       6.5                   8.0        <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050                    <0.050                    <0.050      <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                  <1.5        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                 <4.0                       <4.0                  <4.0        <4.0
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                     12                       21                   12          <10
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     29                       36                   23          <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0        <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                  <11                       <11                    13          <11
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                   7.1                       9.1                   12         <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <6.0                       <6.0                  <6.0        <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35                       <35                   <35          <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    MMA1 A1 (8-50) A2A (8-50) A4 (8-50) A5 (0-50)                                                                           Grond (AS3000)                    12965507
2    MMA2 A1 (50-80) A2A (50-100) A3 (50-100) A5 (50-100)                                                                    Grond (AS3000)                    12965508
3                                                                                Grond
     MMB1 B7 (0-50) B8 (8-30) B9 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (AS3000)
                                                                                        (0-50)                                                                 12965509
4    MMB2 B8 (100-150) B10 (70-120) B10 (120-150) B14 (80-130) B14 (150-200) Grond (AS3000)                                                                    12965510

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                              TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                              RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                20220633                                                    Certificaatnummer/Versie                   2022138961/1
     Uw   projectnaam                          Koeweg 1A 't Harde                                          Startdatum analyse                         07-Sep-2022
     Uw   ordernummer                          RN                                                          Datum einde analyse                        12-Sep-2022
     Uw   monsternemer                         Edw Di                                                      Rapportagedatum                            12-Sep-2022/08:01
                                                                                                           Bijlage                                    A,B,C
                                                                                                           Pagina                                     2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                  3              4
                                                                                                 2)
S    PCB 138                                                   mg/kg ds           0.0011                 <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010
                                                                                                                           1)                 1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0053                   0.0049                    0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Anthraceen                                                mg/kg ds             0.052                  <0.050                    <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds               0.11                   0.081                   <0.050         <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds             0.062                  <0.050                    <0.050         <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds             0.079                    0.060                   <0.050         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds             0.099                    0.076                   <0.050         <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds               0.12                   0.089                   <0.050         <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds               0.12                   0.091                   <0.050         <0.050
                                                                                                                                              1)             1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds               0.75                       0.57                  0.35           0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    MMA1 A1 (8-50) A2A (8-50) A4 (8-50) A5 (0-50)                                                                         Grond (AS3000)                         12965507
2    MMA2 A1 (50-80) A2A (50-100) A3 (50-100) A5 (50-100)                                                                  Grond (AS3000)                         12965508
3                                                                                Grond
     MMB1 B7 (0-50) B8 (8-30) B9 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (AS3000)
                                                                                        (0-50)                                                                    12965509
4    MMB2 B8 (100-150) B10 (70-120) B10 (120-150) B14 (80-130) B14 (150-200) Grond (AS3000)                                                                       12965510

                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                                  Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                                    VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022138961/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12965507                      MMA1 A1 (8-50) A2A (8-50) A4 (8-50) A5 (0-50)
       4180372AA                A2A                8         50         06-Sep-2022                         1

       4180444AA                A5                 0         50         06-Sep-2022                         1

       4181087AA                A4                 8         50         06-Sep-2022                         1

       4181389AA                A1                 8         50         06-Sep-2022                         1


       12965508                      MMA2 A1 (50-80) A2A (50-100) A3 (50-100) A5 (50-10 0)
       4180378AA                A2A                50        100        06-Sep-2022                         2

       4181032AA                A5                 50        100        06-Sep-2022                         2

       4180498AA                A3                 50        100        06-Sep-2022                         2

       4180265AA                A1                 50        80         06-Sep-2022                         2


       12965509                      MMB1 B7 (0-50) B8 (8-30) B9 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50)
       4180255AA                B8                 8         30         06-Sep-2022                         1

       4181381AA                B7                 0         50         06-Sep-2022                         1

       4180483AA                B11                0         50         06-Sep-2022                         1

       4181378AA                B13                0         50         06-Sep-2022                         1

       4180493AA                B14                0         50         06-Sep-2022                         1

       4180500AA                B10                0         50         06-Sep-2022                         1

       4180505AA                B12                0         50         06-Sep-2022                         1

       4180504AA                B9                 0         50         06-Sep-2022                         1


       12965510                      MMB2 B8 (100-150) B10 (70-120) B10 (120-150) B14 ( 80-130) B14 (150-200)
       4181080AA                B8                 100       150        06-Sep-2022                         4

       4180499AA                B14                80        130        06-Sep-2022                         3

       4181354AA                B14                150       200        06-Sep-2022                         5

       4180494AA                B10                70        120        06-Sep-2022                         3

       4181386AA                B10                120       150        06-Sep-2022                         4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022138961/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022138961/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     ATKB
     T.a.v. Mar Po
     Prins Bernhardlaan 147
     3241 TA MIDDELHARNIS




     Analysecertificaat
     Datum: 22-Sep-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022143093/1
     Uw project/verslagnummer                      20220633
     Uw projectnaam                                Koeweg 1A 't Harde
     Uw ordernummer                                RN
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Sep-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                20220633                                                      Certificaatnummer/Versie             2022143093/1
     Uw   projectnaam                          Koeweg 1A 't Harde                                            Startdatum analyse                   14-Sep-2022
     Uw   ordernummer                          RN                                                            Datum einde analyse                  22-Sep-2022
     Uw   monsternemer                         Edw Di                                                        Rapportagedatum                      22-Sep-2022/09:10
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 91.9
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    2.7
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      97
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                    2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                 <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                 <4.0
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                  <10
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                  <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                     16
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                     21
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                     43
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MMB3 B1 (6-50) B2 (0-50) B3 (15-50) B4 (8-50) B5 (15-50) B6 (20-50)                                                     Grond (AS3000)                  12980658




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                20220633                                                    Certificaatnummer/Versie             2022143093/1
     Uw   projectnaam                          Koeweg 1A 't Harde                                          Startdatum analyse                   14-Sep-2022
     Uw   ordernummer                          RN                                                          Datum einde analyse                  22-Sep-2022
     Uw   monsternemer                         Edw Di                                                      Rapportagedatum                      22-Sep-2022/09:10
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    PCB 118                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                 1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds           <0.050
S    Anthraceen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds             0.078
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds           <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds             0.062
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds             0.080
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds             0.082
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds             0.088
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds               0.56




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MMB3 B1 (6-50) B2 (0-50) B3 (15-50) B4 (8-50) B5 (15-50) B6 (20-50)                                                   Grond (AS3000)                  12980658




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022143093/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12980658                      MMB3 B1 (6-50) B2 (0-50) B3 (15-50) B4 (8-50) B5 ( 15-50) B6 (20-50)
       4181037AA                B3                 15        50         14-Sep-2022                         2

       4180994AA                B1                 6         50         14-Sep-2022                         1

       4181055AA                B2                 0         50         14-Sep-2022                         1

       4181060AA                B4                 8         50         14-Sep-2022                         1

       4181057AA                B5                 15        50         14-Sep-2022                         2

       4181030AA                B6                 20        50         14-Sep-2022                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022143093/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022143093/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                             W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                      Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12980658
Certificate no.: 2022143093
Sample description.: MMB3 B1 (6-50) B2 (0-50) B3 (15-50) B4 (8-50) B5 (
 V

     10000                                                                                                                                          10000
pA




                                                                                                                                                                 pA
                   C10




     5000                                                                                                                                           5000




                                                                                                  C30-C35
                                                                                    C21-C30




                                                                                                                 C35-C40
                            C10-C12




                                          C12-C16




                                                     C16-C21
                                                     C21




                                                                                                                             C40
        0                                                                                                                                           0
             0.4         0.6                 0.8        1.0                1.2                              1.4                     1.6     1.8
                                                                Minutes


     1000                                                                                                                                       1000




      500                                                                                                                                       500
pA




                                                                                                                                                            pA
                                                                                              C30-C35
                                                                                C21-C30




                                                                                                             C35-C40
                           C10-C12




                                                    C16-C21
                                        C12-C16




                                                                                                                           C40
                                                    C21
                   C10




        0                                                                                                                                       0
             0.4         0.6               0.8        1.0                 1.2                           1.4                        1.6    1.8
                                                               Minutes


      200                                                                                                                                       200




      100                                                                                                                                       100
pA




                                                                                                                                                            pA
                                                                                              C30-C35
                                                                                C21-C30




                                                                                                             C35-C40
                                                    C16-C21
                           C10-C12




                                        C12-C16




                                                                                                                           C40
                                                    C21
                   C10




        0                                                                                                                                       0

             0.4         0.6               0.8        1.0                 1.2                           1.4                        1.6    1.8
                                                               Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     ATKB
     T.a.v. Mar Po
     Prins Bernhardlaan 147
     3241 TA MIDDELHARNIS




     Analysecertificaat
     Datum: 16-Sep-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022143110/1
     Uw project/verslagnummer                      20220633
     Uw projectnaam                                Koeweg 1A 't Harde
     Uw ordernummer                                RN
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Sep-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                20220633                                                      Certificaatnummer/Versie             2022143110/1
     Uw   projectnaam                          Koeweg 1A 't Harde                                            Startdatum analyse                   14-Sep-2022
     Uw   ordernummer                          RN                                                            Datum einde analyse                  16-Sep-2022
     Uw   monsternemer                         Edw Di                                                        Rapportagedatum                      16-Sep-2022/14:42
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                                            46
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L                                      <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L                                           2.7
S    Koper (Cu)                                                      µg/L                                           7.6
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L                                    <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L                                           2.5
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L                                           4.8
S    Lood (Pb)                                                       µg/L                                          <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                                            41

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20                    <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20                    <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20                    <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L             <0.10                    <0.10
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L             <0.20                    <0.20
                                                                                                   1)                        1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.21                       0.21
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90                    <0.90
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020                    <0.020
S    Styreen                                                         µg/L                                      <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L                                      <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L                                      <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L                                      <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L                                      <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L                                      <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L                                      <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L                                      <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L                                      <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L                                      <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L                                      <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    A1-1-1 A1 (320-420)                                                                                                     Water (AS3000)                  12980685
2    B8-1-1 B8 (320-420)                                                                                                     Water (AS3000)                  12980686




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                20220633                                                    Certificaatnummer/Versie             2022143110/1
     Uw   projectnaam                          Koeweg 1A 't Harde                                          Startdatum analyse                   14-Sep-2022
     Uw   ordernummer                          RN                                                          Datum einde analyse                  16-Sep-2022
     Uw   monsternemer                         Edw Di                                                      Rapportagedatum                      16-Sep-2022/14:42
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                                   <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L                                       <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L                                   <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L                                   <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                                   <0.10
                                                                                                                           1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                                       0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                                   <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                                   <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                                   <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                                       0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15                       <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10                       <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50                       <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    A1-1-1 A1 (320-420)                                                                                                   Water (AS3000)                  12980685
2    B8-1-1 B8 (320-420)                                                                                                   Water (AS3000)                  12980686




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022143110/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12980685                      A1-1-1 A1 (320-420)
       0680631836               A1                 320       420        14-Sep-2022                         1

       0680631832               A1                 320       420        14-Sep-2022                         2


       12980686                      B8-1-1 B8 (320-420)
       0680631843               B8                 320       420        14-Sep-2022                         1

       0680631842               B8                 320       420        14-Sep-2022                         2

       0801048514               B8                 320       420        14-Sep-2022                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022143110/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022143110/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 20220633
Projectnaam                                                   Koeweg 1A 't Harde
Ordernummer                                                   RN
Datum monstername                                             06-09-2022
Monsternemer                                                  Edw Di
Certificaatnummer                                             2022138961
Startdatum                                                    07-09-2022
Rapportagedatum                                               12-09-2022

Analyse                                                       Eenheid                   1            GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                1,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                       92,7          92,7
Organische stof                                 % (m/m) ds                                     1,7           1,7
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                      98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                    <2,0           1,4
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                       <20      54,25                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                     <0,20      0,241         -        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                      <3,0      7,383         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                         7      14,48         -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                    <0,050     0,0502         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                      <1,5        1,05        -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                      <4,0      8,167         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                        12      18,89         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                        29      68,81         -         20   140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                      <3,0       10,5
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                      <5,0       17,5
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                      <5,0       17,5
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                       <11       38,5
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                       7,1       35,5
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                      <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                       <35      122,5         -        35    190    2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                 <0,0010       0,0035
PCB 52                                          mg/kg ds                                 <0,0010       0,0035
PCB 101                                         mg/kg ds                                 <0,0010       0,0035
PCB 118                                         mg/kg ds                                 <0,0010       0,0035
PCB 138                                         mg/kg ds                                  0,0011       0,0055
PCB 153                                         mg/kg ds                                 <0,0010       0,0035
PCB 180                                         mg/kg ds                                 <0,0010       0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                  0,0053       0,0265         *      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                    <0,050      0,035
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                    <0,050      0,035
Anthraceen                                      mg/kg ds                                     0,052      0,052
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                      0,11       0,11
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                     0,062      0,062
Chryseen                                        mg/kg ds                                     0,079      0,079
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                    <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                     0,099      0,099
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                      0,12       0,12
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                      0,12       0,12
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                      0,75      0,747         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12965507         MMA1 A1 (8-50) A2A (8-50) A4 (8-50) A5 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 20220633
Projectnaam                                                   Koeweg 1A 't Harde
Ordernummer                                                   RN
Datum monstername                                             06-09-2022
Monsternemer                                                  Edw Di
Certificaatnummer                                             2022138961
Startdatum                                                    07-09-2022
Rapportagedatum                                               12-09-2022

Analyse                                                       Eenheid                   2             GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                  3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                       89,8           89,8
Organische stof                                 % (m/m) ds                                       3              3
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                      97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                    <2,0            1,4
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                       <20       54,25                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                      0,44      0,7241         *        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                      <3,0       7,383         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                        6,5          13        -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                    <0,050      0,0498         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                      <1,5         1,05        -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                      <4,0       8,167         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                         21      32,45         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                         36      83,31         -         20   140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                      <3,0           7
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                      <5,0       11,67
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                      <5,0       11,67
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                       <11       25,67
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                       9,1       30,33
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                      <6,0          14
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                       <35       81,67         -        35    190    2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0023
PCB 52                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0023
PCB 101                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0023
PCB 118                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0023
PCB 138                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0023
PCB 153                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0023
PCB 180                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0023
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                  0,0049        0,0163         -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Anthraceen                                      mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                     0,081       0,081
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Chryseen                                        mg/kg ds                                      0,06        0,06
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                     0,076       0,076
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                     0,089       0,089
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                     0,091       0,091
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                      0,57       0,572         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12965508         MMA2 A1 (50-80) A2A (50-100) A3 (50-100) A5 (50-100)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  20220633
Projectnaam                                                    Koeweg 1A 't Harde
Ordernummer                                                    RN
Datum monstername                                              06-09-2022
Monsternemer                                                   Edw Di
Certificaatnummer                                              2022138961
Startdatum                                                     07-09-2022
Rapportagedatum                                                12-09-2022

Analyse                                                        Eenheid                        3                    GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                      4,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                           2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                             94,6                  94,6
Organische stof                                 % (m/m) ds                                           4,4                   4,4
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                            96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                          <2,0                   1,4
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                             <20              54,25                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                           <0,20              0,217         -        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                            <3,0              7,383         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                               8              15,29         -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                          <0,050             0,0493         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                            <1,5                1,05        -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                            <4,0              8,167         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                              12              18,09         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                              23              51,44         -         20   140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                            <3,0              4,773
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                            <5,0              7,955
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                            <5,0              7,955
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                              13              29,55
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                              12              27,27
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                            <6,0              9,545
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                             <35              55,68         -        35    190    2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                       <0,0010               0,0015
PCB 52                                          mg/kg ds                                       <0,0010               0,0015
PCB 101                                         mg/kg ds                                       <0,0010               0,0015
PCB 118                                         mg/kg ds                                       <0,0010               0,0015
PCB 138                                         mg/kg ds                                       <0,0010               0,0015
PCB 153                                         mg/kg ds                                       <0,0010               0,0015
PCB 180                                         mg/kg ds                                       <0,0010               0,0015
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                        0,0049               0,0111         -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Anthraceen                                      mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Chryseen                                        mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                          <0,050              0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                            0,35               0,35         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12965509         MMB1 B7 (0-50) B8 (8-30) B9 (0-50) B10 (0-50) B11(0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 20220633
Projectnaam                                                   Koeweg 1A 't Harde
Ordernummer                                                   RN
Datum monstername                                             06-09-2022
Monsternemer                                                  Edw Di
Certificaatnummer                                             2022138961
Startdatum                                                    07-09-2022
Rapportagedatum                                               12-09-2022

Analyse                                                       Eenheid                      4             GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                    0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                         2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                          Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                           95,6          95,6
Organische stof                                 % (m/m) ds                                        <0,7          0,49
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                          99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                        <2,0           1,4
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                          <20       54,25                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                        <0,20       0,241         -        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                         <3,0       7,383         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                         <5,0       7,241         -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                       <0,050      0,0502         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                         <1,5         1,05        -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                         <4,0       8,167         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                          <10       11,02         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                          <20       33,22         -         20   140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                          <3,0       10,5
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                          <5,0       17,5
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                          <5,0       17,5
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                           <11       38,5
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                          <5,0       17,5
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                          <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                           <35      122,5         -        35    190    2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                    <0,0010        0,0035
PCB 52                                          mg/kg ds                                    <0,0010        0,0035
PCB 101                                         mg/kg ds                                    <0,0010        0,0035
PCB 118                                         mg/kg ds                                    <0,0010        0,0035
PCB 138                                         mg/kg ds                                    <0,0010        0,0035
PCB 153                                         mg/kg ds                                    <0,0010        0,0035
PCB 180                                         mg/kg ds                                    <0,0010        0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                     0,0049        0,0245         -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Anthraceen                                      mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Chryseen                                        mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                       <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                         0,35        0,35         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      12965510         MMB2 B8 (100-150) B10 (70-120) B10 (120-150) B14 (80-130) B14 (150-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                20220633
Projectnaam                                                  Koeweg 1A 't Harde
Ordernummer                                                  RN
Datum monstername                                            14-09-2022
Monsternemer                                                 Edw Di
Certificaatnummer                                            2022143093
Startdatum                                                   14-09-2022
Rapportagedatum                                              22-09-2022

Analyse                                                      Eenheid                          1               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                        2,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                             2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                          Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                                91,9            91,9
Organische stof                               % (m/m) ds                                              2,7             2,7
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                              97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                                2              2
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                               <20         54,25                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                             <0,20        0,2335         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                              <3,0         7,383         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                              <5,0         7,071         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                            <0,050          0,05         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                              <1,5          1,05         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                              <4,0         8,167         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                               <10         10,88         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                               <20         32,64         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                               <3,0        7,778
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                               <5,0        12,96
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                               <5,0        12,96
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                                 16        59,26
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                                 21        77,78
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                               <6,0        15,56
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                                 43        159,3         -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                            Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                        <0,0010           0,0025
PCB 52                                        mg/kg ds                                        <0,0010           0,0025
PCB 101                                       mg/kg ds                                        <0,0010           0,0025
PCB 118                                       mg/kg ds                                        <0,0010           0,0025
PCB 138                                       mg/kg ds                                        <0,0010           0,0025
PCB 153                                       mg/kg ds                                        <0,0010           0,0025
PCB 180                                       mg/kg ds                                        <0,0010           0,0025
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                         0,0049           0,0181         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                            <0,050         0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                            <0,050         0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                            <0,050         0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                             0,078         0,078
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                            <0,050         0,035
Chryseen                                      mg/kg ds                                             0,062         0,062
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                            <0,050         0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                              0,08          0,08
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                             0,082         0,082
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                             0,088         0,088
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                              0,56         0,565         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12980658         MMB3 B1 (6-50) B2 (0-50) B3 (15-50) B4 (8-50) B5 (15-50) B6 (20-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    20220633
Projectnaam                                                      Koeweg 1A 't Harde
Ordernummer                                                      RN
Datum monstername                                                14-09-2022
Monsternemer                                                     Edw Di
Certificaatnummer                                                2022143110
Startdatum                                                       14-09-2022
Rapportagedatum                                                  16-09-2022

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD               Oordeel             RG      S      T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2    0,2   15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7   504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      4    77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21             -              0,2    0,2   35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014                -             0,02   0,01    35     70
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                        <15            10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                        <50             35              -              50     50    325    600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,63   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12980685         A1-1-1 A1 (320-420)


Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    20220633
Projectnaam                                                      Koeweg 1A 't Harde
Ordernummer                                                      RN
Datum monstername                                                14-09-2022
Monsternemer                                                     Edw Di
Certificaatnummer                                                2022143110
Startdatum                                                       14-09-2022
Rapportagedatum                                                  16-09-2022

Analyse                                                          Eenheid               2             GSSD               Oordeel             RG      S        T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21             -              0,2    0,2    35,1     70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014                -             0,02   0,01     35      70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14                -              0,2      6    153     300
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                        <15            10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                        <50             35              -              50     50     325     600
Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          46          46                -               20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14                -              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         2,7         2,7                -                2     20      60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         7,6         7,6                -                2     15      45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035                -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                         2,5         2,5                -                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                         4,8         4,8                -                3     15      45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0         1,4                -                2     15      45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                          41          41                -               10     65     433    800
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                                  630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07             -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14             -              0,2   0,01     10      20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42             -              0,6    0,8    40,4     80
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,77   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12980686         B8-1-1 B8 (320-420)


Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>