<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MIR 151 OUDE STADHUIS, MARKT 1 TE HARDERWIJK
PVE 15.09.2016
AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DO 05.09.2017
aanleiding
Tijdens de DO fase zijn enkele uitgangspunten gewijzigd. De wijzigingen worden in deze bijlage benoemd en zo
nodig nader toegelicht.
deel 1 – ruimtelijk - functioneel PvE
4.1 de benodigde ruimten en hun onderlinge relatie.
zie bijlage ruimtelijst excel
- naar aanleiding van de digitale inmeting zijn de afmetingen van de ruimten gecorrigeerd;
- K10 drumlokaal nieuw;
- K11 berging nieuw;
- T05 vervalt.
4.5.3 fietsenstalling
De huidige fietsstalling wordt omgezet naar bergruimte. Een hogere bezettingsgraad, waarbij personeel en
bezoekers achter het pand hun fietsen stallen zal het overpad overmatig gaan belasten. De gemeente heeft een
stimuleringsbeleid naar geschikte stallingsplaatsen in de openbare ruimte en de openbare fietsenstalling. De
gemeente hanteert geen handhaving voor gestalde fietsen.
4.5.4 buitenberging
De gemeente heeft de intentie om de bestaande fietsenstalling op het achterterrein te slopen en te vervangen
door een loods met vliering ten behoeve van opslag voor Cultuurkust en Luigi’s. De loods wordt beschouwd als
een apart project dat door huurinkomsten de bouwkosten en de herinrichting van het achterterrein zou moeten
kunnen financieren.
5.3 clustering en toegangsbeheer
De kelder wordt apart verhuurd aan de popschool, met uitzondering van K11. Deze ruimte zal worden gebruikt
als bergruimte voor Cultuurkust en is vanuit de erboven liggende huiskamer bereikbaar. De alarminstallatie dient
op deze situatie aangepast te worden.
deel 2 – technisch PvE
7.4 constructie
Uitgangspunt voor alle constructieve ingrepen is dat de ontwerplevensduur minimaal 30 ipv 100 jaar bedraagt.
7.5.4 binnenwanden
De wandafwerkingen op de verdieping zullen worden gewijzigd in ipv gehandhaafd, zie ook 7.6 duurzaamheid.
De bestaande zolder is in gebruik als technische ruimte en is groter dan 100m2. Door de complexiteit van de
middeleeuwse dakconstructie is het maken van brandscheidingen hier echter lastig. Samen met de brandweer
zal naar een praktisch uitvoerbare oplossing worden gezocht.
7.6 duurzaamheid
De gemeente Harderwijk heeft in haar Milieu Beleid Plan ambities geformuleerd. Het voorstel van het pve is
door de gemeente tijdens de DO fase aangevuld met de wens om 45% CO2 te besparen. In de notitie
duurzaamheid d.d. 20.07.2017 van LBP sight wordt uitgelegd hoe het ontwerpteam aan de duurzaamheidseisen
en –wensen van de gemeente gaat voldoen. De notitie duurzaamheid is reeds aangepast naar de nieuwe
indeling met een extra kelder. Ook is hierin de constatering meegenomen dat het hellend dak wel is voorzien
van thermische isolatie.
7.7.1. installatieopzet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Zie ook notitie duurzaamheid en notitie ontwerp installaties 12.06.2017, die overigens nog aan te passen is naar
de uitgangspunten van de notitie duurzaamheid en de nieuwe indeling met een extra kelder.
De bezettingsgraad die ten grondslag wordt gelegd aan de ventilatieberekening wordt als volgt aangepast:
 ruimte               aantal personen
                      VO               DO
 kelder
 K02                               25                  0
 K03                               25                 10
 K04                               25                 12
 K09                               25                 12
 K11                                 -
 beganegrond
 B01                                 -
 B04                               75                 70
 B18                              150                 70
 Tussen
 T05                               10                   -
 1e verdieping
 V02                               25                 30
 V03                               10                  6
 V04                               10                 12
 V07                               25                 30
 V08                               10                 20
In pieksituaties zullen de ramen open moeten worden gezet.
De luchtafvoer in de raadszaal zal geschieden via vloerroosters ipv via de schoorsteen.
7.7.2 energiezuinigheid
Een PV installatie is vooralsnog niet rendabel (niet terug te verdienen binnen de levensduur) en wordt daarom
niet toegepast. Voor een toelichting zie de notitie duurzaamheid.
7.10.1. nagalmtijd
In de onderstaande globale tabel is de eis in bandbreedte voor de nagalmtijd aangegeven (ruimte nagalmtijd in
seconden):
                      max nagalm in
 ruimte               seconden
                      VO               DO
 kelder
 K02                                 -               1,0
 K03                             1a2
 K04                             1a2
 K09                             1a2
 K11                                 -        0,5 a 0,8
 beganegrond
 B01                                 -               1,0
                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> B04                          0,9 a 1,2             0,8
 B18                         0,5 a 0,8              1,0
 Tussen
 T05                         0,5 a 0,8                 -
 1e verdieping
 V01                                   -            1,0
 V02                         0,5 a  0,8             1,0
 V03                         0,5 a  0,8       0,5 a 0,8
 V04                         0,5 a  0,8       0,5 a 0,8
 V07                         0,5 a  0,8       0,5 a 0,8
 V08                         0,5 a  0,8             1,0
 V09                                   -            0,8
7.10.2. geluidsisolatie
In verband met geluidmetingen ter plaatse en de daaruit resulterende nieuwe indeling zijn de waarden voor de
maximale geluidproductie per ruimte als volgt gewijzigd:
 ruimte                Lpop dB(A)                          geluidsspectrum
                       VO                DO
 kelder
 K02                                   -             70   C63-4k (ISO717-1)
 K03                                 90             105          popmuziek
 K04                                 90             105          popmuziek
 K09                                 90              95          popmuziek
 K11                                   -            105          popmuziek
 beganegrond
 B01                                   -             70   C63-4k (ISO717-1)
 B04                                 85              80   C63-4k (ISO717-1)
 B18                                 90              95          popmuziek
 Tussen
 T05                                 90                -
 1e verdieping
 V01                                   -             70   C63-4k (ISO717-1)
 V02                                 90              90          popmuziek
 V03                                 90                -         popmuziek
 V04                                 90              90          popmuziek
 V06                                   -             90          popmuziek
 V07                                 90              90          popmuziek
 V08                                 90              90          popmuziek
 V09                                   -             70   C63-4k (ISO717-1)
7.10.3. Achtergrondgeluidsniveau
Hinder als gevolg van geluid van buiten of geluid van technische installaties is beperkt. In verkeersruimten, die
tevens verblijfsfuncties bevatten gelden de eisen voor standaard verblijfsruimten. Als globaal overzicht geldt:
 ruimte                max. achtergrond LIA dB(A)
                       VO                DO
                                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> kelder
 K02                                   -             50
 K03                                 35              45
 K04                                 35              45
 K09                                 35              45
 K11                                   -             45
 beganegrond
 B01                                   -             50
 B04                                 25              35
 B08                                 35              50
 Tussen
 T05                                 35                -
 1e verdieping
 V01                                   -             50
 V02                                 35              35
 V03                                 35                -
 V04                                 35              45
 V06                                   -             45
 V07                                 35              45
 V08                                 35              35
 V09                                   -             40
Nb: de hierboven aangegeven waarden zijn de toelaatbare geluidniveaus afkomstig uit andere ruimten. Enig
muziekgeluid uit andere ruimten mag best hoorbaar zijn. Voor het geluid van buiten of geluid van technische
installaties moet uitgegaan worden van ten hoogste 35 dB.
9.1. technische eisen installaties algemeen
De technische eisen voor de installaties worden in een nog te vervaardigen technische omschrijving
weergegeven.
9.2. berekeningsgrondslagen installaties
De installaties zijn tijdens het DO nader uitgewerkt op basis van het pve. De notitie duurzaamheid is aan de
uitgangspunten toegevoegd. De hierin omschreven nieuwe berekeningsgrondslagen zullen onderdeel uitmaken
van de stukken van de installaties.
9.2.3. luchtgeluidsisolatie
De luchtgeluidisolatie van ruimtescheidende constructies geschiedt in principe volgens advies LBP sight d.d.
28.07.2017, maar dan zo mogelijk met HSB icm houtvezelisolatie of vergelijkbare biobased materialen.
9.3.3.3. brandblusinstallaties
De plaatselijke brandweer heeft geadviseerd om de watermistinstallatie niet alleen in de historische raadszaal,
maar in het gehele pand toe te gaan passen. Het ontwerpteam adviseert om de kelder niet hierin mee te
nemen.
9.3.6. regelinstallatie
Er wordt een regelsysteem aangelegd als onderdeel van het klimaatsysteem. Dit regelsysteem voorziet in een
centrale regelaar en een bediening per ruimte. Met kloktijden en programma’s kan onnodig koelen of verwarmen
worden voorkomen.
De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een geïntegreerde regeling waarin de bedrijfstijden en
temperaturen worden geprogrammeerd.
                                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De CV ketels zullen worden voorzien van een weersafhankelijke regelaar zodat de temperatuur van het
verwarmingswater wordt bepaald op basis van de buitentemperatuur.
Er wordt géén gebouwbeheersysteem aangelegd in het gebouw. Onderlinge koppelingen van het systeem
bieden géén meerwaarde als de systemen goed worden ingeregeld.
9.7.1. personenliften
De nieuwe lift heeft minimaal dezelfde prestaties als de bestaande lift. Er wordt nog onderzocht inhoeverre een
model met een hogere snelheid toegepast kan worden.
                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>