<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>bestemmingsplan Drielanden - Small Smart Houses Horloseweg (ontwerp)
NL.IMRO.0243.BP00254-0002




Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 1      Beeldkwaliteitcriteria

Bijlage 2      Natuurwaardenonderzoek

Bijlage 3      Watertoets

Bijlage 4      Akoestischonderzoek

Bijlage 5      Aanvulling akoestisch onderzoek

Bijlage 6      Verkennend bodemonderzoek asbest

Bijlage 7      Verkeerstellingen

Bijlage 8      Notitie vooroverleg




                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BEELDKWALITEITCRITERIA GROENE ZOOM

Algemeen

Doel
In dit document worden richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing en de openbare
ruimte in het stedenbouwkundig plan “Groene Zoom”. Dit document geeft een ruimtelijk kader op
basis waarvan architecten de woningen in het plan kunnen gaan ontwerpen. Daarnaast geeft het dit
document criteria waaraan de welstandscommissie deze bouwplannen kan toetsen.

Sfeer
De Groene Zoom zal worden getransformeerd in een aantrekkelijk vormgegeven stedelijk
uitloopgebied tussen Ermelo en Harderwijk, waarbij het groene karakter overheerst en waarin rode
elementen op een verantwoorde manier worden ingepast binnen dit groene kader. Voor het plan “de
Groene Zoom” is het landelijke karakter het leidende thema. In het gebied ten westen van de koolbaan
is ruimte om op verschillende plekken waar reeds bebouwing aanwezig is nieuw ‘rood’ toe te voegen.
Deze geclusterde bebouwing zal worden omringd door groene ruimte die recreatief kan worden
gebruikt. Al deze clusters van bebouwing worden met elkaar verbonden via een
langzaamverkeersroute.


Deelgebieden
Het plangebied zal in enkele deelgebieden worden opgedeeld die onderling licht afwijken qua
architectuur. Elk deelgebied is zeer herkenbaar door een eigen stijl. De straten en pleinen in de
deelgebieden vormen elk een sterk ruimtelijk geheel.


Deelaspect - woningen




                                                                                                         Ķr ï'ŕ”




Woningen zullen uitsluitend gebouwd kunnen worden in het deel
ten westen van de Kolbaan tenzij het gaat om een
bedrijfswoning. De te realiseren woningen worden in principe in
een brink-achtige setting gesitueerd waarbij de bouwvlakken om
                                                                                         Principe Nieuwe brinken
de brink liggen. De woningen liggen hierbij geclusterd rond een
                                                                                         1 geclusterde bebouwing
centrale brink. Deze brink heeft rechtstreeks verbinding met het                         2
                                                                                         3
                                                                                           centrale brinkruimte
                                                                                           doorzicht naar verbindende
gebied door de langzaam verkeersroute die van oost naar west                               groene wig
                                                                                         4 toegangslaan
het plangebied doorkruist of wordt daarmee verbonden door                                5 inpassing achterzijden
                                                                                           grenzend aan open
voetpaden (kerkepaden). Voor bewoners wordt de brink                                       landschap door middel van
                                                                                           bossages
ontsloten door een laanstructuur met beplanting (liefst bestaand).                       6 inpassing zijkanten
                                                                                           grenzend aan open
De achterzijde van de woningen hebben vrij zicht op het open                               landschap door middel van
                                                                                           hagen
gebied maar daarvan gescheiden door een houtwalstructuur. De
woningen moeten een landelijk karakter uitstralen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De voornaamste karakteristiek van het plan “de Groene Zoom” zit in het gekozen bouwtype. Er wordt
aangesloten bij de karakteristieken en de kenmerken van de ‘oude’ agrarische bebouwing. Er waren
ruime erven met grote volumes en lage goothoogten. De ruimte tussen de woningen krijgt een open en
ruim karakter. Door te variëren met de richting van de bouwblokken en met de ligging van de rooilijn
ontstaat een afwisselend en speels straatbeeld. Het straatbeeld is erg divers door het inspringen van de
rooilijn. De grondgebonden woningen bestaan uit een bouwlaag met een kap (goothoogte 3,5 meter,
nokhoogte 9 meter). Zorgconcepten kunnen bestaan uit maximaal 2 bouwlagen met een kap
(goothoogte 6 meter, nokhoogte 11 meter). De woningen staan minimaal 6 meter achter de
voorgevelrooilijn. Verder dient er aan weerzijden van de zijdelingse perceelsgrens een vrije ruimte te
zijn van 3 meter. Binnen deze enveloppe kan de woning vrij gepositioneerd worden. De woningen
hebben een eenvoudig rechthoekig volume. Samengestelde woningen (L-vorm, T-vorm) zijn niet
toegestaan.

In de architectuur dient aansluiting te worden gezocht bij kenmerken van traditionele architectuur die
vaak in een landelijke omgeving wordt aangetroffen. Het kleur- en materiaalgebruik dient eveneens
aan te sluiten bij het landelijke karakter (hout in gevels, natuurlijke kleuren). De gevels zijn
opgetrokken uit baksteen in gedekte aarden tinten en het dak is belegd met dakpannen (gesmoord of
rood gebakken) of riet. Het gebruik van (semi)geglazuurde dakpannen is niet toegestaan. De
erfbeplanting speelt een belangrijke rol in het beeld langs de weg. Ruime erven met een groene
inrichting worden omgeven door opgaande haagbeplanting (houtsingels).


Deelaspect - werklandschap

Het werken in een aantrekkelijk                                                   Principes werklandschap

landschap kan tot uiting komen                                                    werken en wonen in een aantrekkelijke omgeving
in deze zone. De gebouwen en                                                      -
                                                                                  -
                                                                                      het parklandschap wordt tijdens het werken ervaren
                                                                                      parklandschap gaat over in het gebouw
de beplanting voegen een                                                          -   centrale tuinen tussen gebouwen


landschapstype toe door de                                                        kenmerken gebouwen
                                                                                  -   grasdaken
wijze waarop ze op het              inpassing ten opzichte van infrastructuur
                                                                                  -   gebouw wordt in het talud gebouwd
                                                                                  -   grote raampartijen
maaiveld staan en waarop het                                                      -   natuurlijke materialen, geen opvallende kleuren
                                                   .    'ta,u*d                   -   geen standaard bedrijventerrein, beperking goothoogte
maaiveld over de gebouwen                                                         -   platte dozen, slechts met grasdaken

heen loopt. Door een beperking                        grasdaken
                                                                                  kenmerken inpassing ten opzichte van de onrustige omgeving
                                                                                  -   rustig beeld, bewegingen minimaliseren
aan het bebouwingspercentage                                    centrale tuin
                                                                                  -   gebouwen zijn afgeschermd van de infrastructuur
                                                                                      door middel van geluidswal
van het gebied en door de                                                         -   geparkeerde auto's aan het zicht onttrekken door middel van hagen,

toevoeging van opgaande                                                    auto's -
                                                                                      of parkeren realiseren onder het gebouw
                                                                                      afgesloten laan als ontsluitingsstructuur

beplanting krijgt het gebied een
overheersend groen karakter.
Het ten zuiden van het gebied
gelegen bedrijventerrein wordt door de nieuwe beplanting
en de ingepaste bebouwing in het terrein afgeschermd. De op het werklandschap gerichte werkruimten
zorgen voor een aantrekkelijk werkklimaat. Infrastructurele voorzieningen en parkeervoorzieningen
worden geïntegreerd in het gebouw of in de tuin en vormen zeer ondergeschikte elementen in het
landschap.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Deelaspect - scharnierpunten

Op de scharnierpunten worden bijzondere functies voorzien die een spilfunctie kunnen vervullen. Het
architectuurbeeld dat hier nagestreefd wordt sluit direct aan op de karakteristiek van de ‘Veluwse’
agrarische bebouwing die ook voorzien is bij de Nieuwe brinken.




Deelaspect - openbare ruimte

                                                          grap
                                                                                       * r i


                  ifËsŞl.
 „-■'-íWSã..'-.




Het landschap moet zoveel mogelijk intact worden gehouden
waarbij oude (ongebruikte) agrarische bebouwing wordt
afgebroken. De open ruimte wordt grotendeels behouden en
toegankelijk gemaakt. Door de openheid onderscheidt het
gebied zich van de bebouwde kom van Drielanden en de
gesloten bosgebieden van Ermelo. De wijze waarop
recreatiefuncties een plek krijgen wordt niet specifiek bepaald.
Natuurbeleving en extensief gebruik spelen een grote rol in het
gebied. Inpassing van aangrenzende functie is van groot belang
voor de ‘natuurbeleving’ in het gebied. Het betreft met name
extensieve gebruik van het terrein als trapveld, vliegerveld,
natuur, extensieve begrazing. Nieuwe lanen, erfbeplanting,
bossages en hagen versterken de landschappelijke structuur. De
verbindende langzaam verkeer route kan worden gerealiseerd in
de vorm van een zandweg deels voorzien van een geasfalteerde
strook ten behoeve van de fietsers of door schelpenpaadjes.

                                               Het geheel dient
                                               een dorps
                                               karakter te
                                               krijgen. Kenmerk is dat er alleen een rijbaan aanwezig
                                               is waar al het verkeer een plek krijgt. De wegen zijn
                                               uitgevoerd in gebakken klinkers. Daarnaast worden er
                                               langs de toegangswegen groenstroken aangelegd
                                               waarin eikenbomen worden geplant. Op deze wijze
                                               ontstaat het gewenste beeld van toegangslanen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Huizen op straathoeken
Veel aandacht moet worden gegeven aan de vormgeving
van huizen op straathoeken. Zijgevels die grenzen aan
een straat moeten worden vormgegeven als een
aantrekkelijke straatgevel met tenminste een
raamopening (bij voorkeur ook een voordeur of
meerdere ramen). Zeker langs belangrijke dwarsstraten
onderscheidt de vormgeving van de hoekhuizen zich
van de andere huizen in dezelfde straat door vorm, maat,
kleur en/of architectonisch accent. Bij (half) vrijstaande
woningen op straathoeken worden garages niet aan de
zijde van de straathoek gesitueerd, maar aan de andere
zijde naast de woning. De losstaande garages worden in
dezelfde architectuur als de woning ontworpen.


Landschappelijke inpasbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

De erfbeplanting schakelt de ruimtes waar het erf uit bestaat aan elkaar tot een geheel en vormt de grens
met het omringende landschap. Een erfbeplanting kan uit allerlei elementen bestaan en daarom vele
verschillende gezichten tonen: geschoren hagen, wilde hagen, houtwallen of singels, bosjes, boomrijen,
knotbomen.

Deze "groene wanden" hoeven niet altijd massief en potdicht te zijn: een erfbeplanting hoeft niet te
verbergen. Zoals elk gebouw iets van zijn inhoud hoort prijs te geven is het bij een erfbeplanting absoluut
in orde om te laten zien wat zich op het erf afspeelt. Voor de beleving van de erfbezitters is de balans
tussen beschutting enerzijds en contact met de omgeving anderzijds daarbij natuurlijk van groot belang.


Beken: sleedoorn, els, wilg




Houtwallen en -singels: eik, berk, Gelderse roos, zoete kers,
lijsterbes
      - de rekenbreedte voor een houtwal is 5m.
      - de rekenbreedte voor een houtsingel is 3m.
                                                                              '   ,




                                                                   '-z -V'4       mm




                                                                   mBÊ
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Erfranden: eik, berk, Gelderse roos, zoete kers,
lijsterbes, meidoorn, hazelaar, veldesdoorn, hondsroos,
vuilboom, hulst                                                  ’ ' ’ rs’



                                                                                      mįm:ĩ


                                                             W'ĩį’.
Wegen en erftoegangswegen: eik



                                                                             V» ras
         •tontonen aH transparant* waqtxptonongan




Bosblokken: eik als hoofdsoort
                                                                             7-^r
                                                                             vr




Boomweides: eikengaarde of hoogstamfruit als appel, peer, pruim, kers of oude fruitrassen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Criteria woongebieden

Situering
    ^    Het wisselende bebouwingbeeld van herkenbare individuele panden wordt in stand gehouden
         Door met de richting van de bouwblokken en met de ligging van de rooilijn te variëren
         ontstaat een afwisselend en speels straatbeeld;
    •    Panden zijn gericht naar de openbare ruimte;
    •    Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg zijn als voorgevel behandeld.

Massa en vorm
    ^    Met de nieuw te bouwen woningen wordt aangesloten bij de karakteristieken en de kenmerken
         van de ‘oude’ agrarische bebouwing, de inpassing van massa en vorm tussen de bestaande
         bebouwing is zorgvuldig;
    ^    De eventuele rijenwoningen worden ontworpen met de verschijningsvorm van één
         (boerderij)woning waarbij extra aandacht wordt besteed aan de hoekwoningen.
    ^    De woningen krijgen een forse kap, die bij voorkeur aan de zijkant van de woning doorloopt;
    ^    De ruimte tussen de woningen wordt krijgt een open en ruim karakter.
    ^    Van belang is een evenwicht tussen enerzijds het inpassen in de omgeving, en anderzijds een
         individuele uitstraling;
    ^    Bij panden die een stedenbouwkundig geheel vormen, blijven toevoegingen per pand
         ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de ritmiek van het geheel;

Gevels
    ^    In het plan komen veelvuldig woningen met een lage goothoogte voor;
    ^    Door te “spelen” met de goothoogte en de kapvorm ontstaat een afwisselend gevelbeeld;
    ^    De gevelindeling mag een eigentijds karakter krijgen.

Materiaalgebruik
    *    Materiaalgebruik wordt afgestemd op het karakter van het historisch dorpsgebied;
    ^    Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen of hieraan gelijkwaardige producten;
    ^    In hoofdzaak baksteen en (gebakken) dakpannen (of riet) toepassen. Op sommige plaatsen kan
         hout of stucwerk in de gevel verwerkt worden.
    ^    Het dak is belegd met dakpannen (gesmoord of rood gebakken) of riet. Het gebruik van
         (semi)geglazuurde dakpannen is niet toegestaan;

Kleurgebruik
    ^    Voor de hoofdmaterialen wordt uitgegaan van aardkleuren, in combinatie met antracietgrijze I
         rode dakpannen of riet;
    ^    Kleuren van dakpannen en metselwerk zijn op elkaar afgestemd.

Afwerking erven
   * Bij voorkeur houtsingels toepassen, al dan niet voorzien van open (en donker geschilderd)
         sierhek;
    *    Gebouwde erfafscheidingen vormgeven in samenhang met de architectuur en
         hoofdmateriaalkeuze van het pand;
    ^    Zijerven grenzend aan openbare ruimte: als voorerf behandelen;
    ^    Achtererven in zicht van de openbare ruimte: erfafscheidingen niet hoger dan 2 meter. Bij
         voorkeur worden houtsingels toegepast, al dan niet voorzien van open en donker geschilderd
         hekwerk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Criteria werklandschap

Situering
   ^     Het wisselende bebouwingbeeld van herkenbare individuele panden wordt in stand gehouden;
   ^     Panden zijn gericht naar de openbare ruimte;
   ^     Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg zijn als voorgevel behandeld
         (alzijdig).

Massa en vorm
   ^     De panden bestaan uit maximaal 2 bouwlagen zonder kap;
   ^     De open ruimte tussen de panden krijgt groen en ruim karakter.
   ^     Van belang is een evenwicht tussen enerzijds het inpassen in de omgeving, en anderzijds een
         individuele uitstraling;
   ^     Bij panden die een stedenbouwkundig geheel vormen, blijven toevoegingen per pand
         ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de ritmiek van het geheel;

Gevels
   ^     De gevelindeling mag een eigentijds karakter krijgen.
   ^     Aandacht voor de 5e gevel. Eventuele technische ruimtes op het dak zijn geïntegreerd in het
         ontwerp;

Materiaalgebruik
   ^     Materiaalgebruik wordt afgestemd op het karakter van het gebied;
   ^     Er wordt gebruik gemaakt baksteen, beton, glas, aluminium, staal, strekkenmetaal en hout;

Kleurgebruik
   ^     Voor de hoofdmaterialen wordt uitgegaan van lichte kleuren;

Afwerking erven
   ^     Bij voorkeur houtsingels toepassen, al dan niet voorzien van open (en donker geschilderd)
         sierhek;
   ^     Gebouwde erfafscheidingen vormgeven in samenhang met de architectuur en
         hoofdmateriaalkeuze van het pand;
   ^     Zijerven grenzend aan openbare ruimte: als voorerf behandelen;
   ^     Achtererven in zicht van de openbare ruimte: erfafscheidingen niet hoger dan 2 meter. Bij
         voorkeur worden houtsingels toegepast, al dan niet voorzien van open en donker geschilderd
         hekwerk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                 ĉroenewold
                 Adviesbureau voor
                     Milieu â Natuur




                    Quickscan natuur Groenezoom
                    naast Horloseweg 60 Harderwijk
                    tok .
                                                                           bbms

                               'r - r- -,


                                 ļpíi9ìlï             i.V'



       I. - - ľ.'


                                            -- ŢL            ..



        įvŵiÇK’
        I &Ï M                       --ä.



Opdrachtgever                               Gemeente Harderwijk
                                            Postbus 149
                                            3840 AC Harderwijk


Contactpersoon                          Willeke van Santen
                                        w.vansanten@harderwijk.nl



Uitvoering                  Groenewold Adviesbureau voor Milieu & Natuur
                            Dossiernummer                 2020-009
                            Versie                        Mei.20-v2
                            Behandeld door                Lex Groenewold
                            Datum                         29 mei 2020




        Dokter Holtropstraat 97 ^ 3851 JH ^ Ermelo^ Tel.: 06-533 61 6 75
     Website: www.groenewoldmilieu.nl ^ e-mail: info@groenewoldmilieu.nl
   KvK: 081 78662 ^ BTW: NL001 5 0 8693B90 ^ Bank: NL26 INGB 0673.0025.27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     Inhoudsopgave
     1    Aanleiding en doel............................................................................................................... 3
     2    Beschrijving situatie............................................................................................................. 3
       2.1     Omschrijving gebied.....................................................................................................3
     3    Relevante wetgeving........................................................................................................... 4
     4    Aanpak onderzoek............................................................................................................... 4
       4.1     Gewenste ontwikkeling ................................................................................................ 4
       4.2     Bronnenonderzoek.......................................................................................................5
       4.3     Locatiebezoek.............................................................................................................. 5
     5    Effecten plan/activiteiten op Flora en Fauna ......................................................................5
       5.1     Vaatplanten...................................................................................................................5
       5.2     Amfibieën, reptielen, vlindersen libellen......................................................................6
       5.3     Zoogdieren....................................................................................................................6
          5.3.1       Das......................................................................................................................... 6
          5.3.2       Vleermuizen.......................................................................................................... 7
       5.4     Vogels........................................................................................................................... 7
          5.4.1       Vogels algemeen ...................................................................................................7
       5.5     Overige soorten............................................................................................................ 8
     6    Gebiedsbescherming........................................................................................................... 8
       6.1     Natura 2000...................................................................................................................8
       6.2     Stikstofdepositie........................................................................................................... 9
          6.2.1       Uitspraak PAS Raad van State............................................................................ 9
          6.2.2       Gevolgen woningbouw ....................................................................................... 10
          6.2.3       Spoedwet stikstof ................................................................................................10
          6.2.4       Beleidsregels intern en extern salderen ............................................................ 10
          6.2.5       Situatie plan naast Horloseweg 60.....................................................................11
       6.3     Gelders natuurnetwerk (GNN) enGroene Ontwikkelzone (GO).............................. 12
     7    Conclusies en aanbevelingen........................................................................................... 13
       7.1     Algemeen.................................................................................................................... 13
       7.2     Beschermde soorten...................................................................................................13
       7.3     Gebiedsbescherming..................................................................................................13
       7.4     Gelders natuurnetwerk Z Groene Ontwikkelzone......................................................14
       7.5     Voorbehoud en zorgplicht.......................................................................................... 14
       7.6     Ecologische kansen Z natuurinclusief bouwen.......................................................... 15
     8    Advies.................................................................................................................................. 15
     9    Literatuur.............................................................................................................................16
     Bijlagen...................................................................................................................................... 16


     Bijlagen
     1.     Overzicht situatie
     2.     Foto’s plangebied
     3.     Samenvatting natuurwetgeving
     4.     Voorbeeldvoorzieningen
     5.     Uitdraai Aeriusberekening
     6.     Uitdraai NDFF




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc                              2                                Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     1     Aanleiding en doel
     De gemeente Harderwijk heeft een aanvraag in voorbereiding voor realisatie van ca. 20
     microwoningen in de Groenezoom ten oosten van Horloseweg 60. Voor de uitvoering is
     een quickscan natuur noodzakelijk.

     Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd dit onderzoek uit te voeren.


     2     Beschrijving situatie

     2.1 Omschrijving gebied
     Een overzicht van de situatie is weergegeven op de figuren in de bijlage en hieronder. Het
     betreft een perceel in de Groenezoom ten oosten van de Horloseweg 60 te Harderwijk, te­
     gen de grens met de gemeente Ermelo. Plan is in de nieuwe situatie 20 kleine huisjes te
     realiseren. Het plan ligt op redelijke afstand van Natura2000 gebied Veluwe. Uit de
     quickscan moet blijken of de sloop en de nieuwbouw gevolgen kunnen hebben voor be­
     schermde natuurwaarden.
                                               ■Vestaal Vastĝļ
                                                                                                            WW*® ąp
                                  ' (Sbi                                                            gĚ?
                                                                                                    ^ 9   Ŵ áĩį,
                                                                                           TŢinim


                                şsĘţm m
              ÏÏ9F- "5




                                                            ļ    ;



                         - i.
                         !                 üïia^i                    Circa 165 m2




                                             L       \j                             WbIĚ
                                             1 '            j



                                  HHC

                                      aan             m ..vJřv'ŵ




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc                            3                       Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     3     Relevante wetgeving
     De natuur in Nederland is beschermd. Er zijn beschermde gebieden en beschermde
     soorten. De bescherming is per 1 januari 2017 geregeld in de Wet natuurbescherming
     (Wnb). De provincie is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor ontheffingen en
     vergunningaanvragen. Voor wat betreft de Europees beschermde gebieden en daarin
     levende soorten sluit de Wet hierop aan (Habitat- en Vogelrichtlijn en Verdrag van Bern en
     Bonn). Dit omvat ook de bescherming van de Natura2000 gebieden.

     Ook de soortbescherming sluit aan bij de Europese regelgeving. Alle in het wild
     voorkomende vogels zijn beschermd (art. 3.1 Wnb, conform Vogelrichtlijn). Verder alle
     soorten uit de Habitatrichtlijn (strikt beschermde soorten, art. 3.5 Wnb). Tot slot is er nog
     een nationale lijst met ‘Andere soorten’. Deze nationaal beschermde soorten (art. 3.10
     Wnb, 1e lid) zijn aangewezen in de Bijlage bij de Wnb. Onderdeel A betreft een verbod op
     het opzettelijk doden of vangen van de genoemde in het wild levende zoogdieren,
     amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Onderdeel B verbiedt het
     opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van de genoemde
     vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied.

     In het voorliggende onderzoek worden de consequenties in beeld gebracht van de beoogde
     plannen en vindt toetsing plaats.

     Als door het treffen van maatregelen tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van het
     project, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen uit de Wnb worden overtreden én de
     functionaliteit van beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen komt niet in het geding, is er
     geen ontheffing nodig. In sommige gevallen is het noodzakelijk of raadzaam om vooraf een
     ontheffing aan te vragen bij de Provincie. Ook kan het zijn dat voor een aantal van de ge­
     plande activiteiten vrijstelling geldt. Dit kan per provincie enigszins verschillen.

     Als het plan invloed heeft op Natura 2000 gebied of gelegen is in het Nationaal natuurnet-
     werk moet dit inzichtelijk worden gemaakt en is mogelijk een vergunning noodzakelijk. Ook
     hiervoor is de provincie het bevoegd gezag.

     Een samenvatting van de natuurwetgeving is weergegeven in Bijlage 3.

     4 Aanpak onderzoek
      De voorliggende quickscan is gebaseerd op een locatiebezoek, beschikbare gebiedsken-
     nis, verspreidingsgegevens en bekende ecologische principes. Hieruit moet blijken of en zo
     ja welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen of kunnen voorkomen (hoofd­
     stuk 5). Verder is gekeken of de voorgenomen activiteiten invloed hebben op beschermde
     gebieden (hoofdstuk 7).

     Als er effecten mogelijk zijn zal kort worden ingegaan op mogelijke mitigerende (verzach­
     tende of inpassings-) en compenserende maatregelen. Ook op basis van de algemene
     zorgplicht kan het nodig zijn maatregelen te treffen.


     4.1    Gewenste ontwikkeling
     Het plan omvat het bouwrijp maken van het terrein en plaatsing van zes blokken met een
     aantal kleine huisjes (totaal ca. 20). Tevens wordt enige verharding aangelegd en vindt




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   4                 Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     landschappelijke inpassing plaats. Deze activiteiten vallen onder de definitie van ruimtelijke
     inrichting of ontwikkeling op basis van de Wet natuurbescherming.

     De effecten op beschermde soorten zijn beoordeeld op basis van de diverse uit te voeren
     activiteiten. Uitgangspunten hiervoor zijn:
     - het verwijderen van vegetatie en opslag incl. middenstuk
     - het bouwrijp maken van het terrein
     - het realiseren van nieuwe kleine woningen
     - het aanleggen van tuin, groen en verharding

     4.2 Bronnenonderzoek
     Het plangebied ligt in kilometerhok x:168fy:481. Een eerste indruk is te verkrijgen bij het
     Natuurloket en waarneming.nl. Met deze gegevens in combinatie met een locatiebezoek en
     ecologische kennis kan een goede inschatting worden verkregen van de locatie en het be­
     lang daarvan voor verschillende soorten. Daartoe is een uitdraai opgevraagd van de NDFF
     via quickscanhulp.

     Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen is verder gebruik gemaakt van openbaar
     toegankelijke en betrouwbare bronnen, zoals verspreidingsatlassen, rapporten, recente ar­
     tikelen en internetsites (zie literatuurlijst).


     4.3 Locatiebezoek
     Tijdens een locatiebezoek op 28 februari en 12 maart 2020 is het gebied en de directe om­
     geving opgenomen. Het bezoeken leveren informatie over de op dat moment aanwezige
     soorten. Een quickscan is geen volledige inventarisatie. Om toch een goed beeld te krijgen
     van te verwachten soorten is een locatiebezoek bij de quickscan wel van groot belang. Sa­
     men met beschikbare literatuurgegevens is dan een inschatting te maken van de geschikt­
     heid van het plangebied voor mogelijk hier voorkomende beschermde soorten.

     5 Effecten plan/activiteiten op Flora en Fauna
     Dit hoofdstuk gaat in op de vraag of er beschermde soorten voorkomen in of om het plan­
     gebied. Hierbij zijn de meest voorkomende soortgroepen apart benoemd.

     5.1    Vaatplanten
     Het plangebied bestaat uit een tweetal vrij natte grasveldjes ge
     scheiden door een rij bomen en struiken, bestaande uit o.a
     zwarte els, Amerikaanse vogelkers en braam.

     Door bureau De Boom Inspecteurs is de middenstrook geïnven
     tariseerd (rapp. 21 april 2020). Er zijn 71 bomen met een stam
     diameter van 10 cm of meer en 14 kleinere bomen. Van 24 bo
     men is de stamdiameter groter dan 20 cm. De conditie van de bomen is in hoofdzaak matig
     tot slecht. Bij meer dan 20 bomen buiten de kom is sprake van een houtopstand volgens de
     Wet natuurbescherming. Bij het vellen is vooraf een melding nodig bij de provincie en kun­
     nen regels gelden op basis van het provinciale beleid ( in elk geval een herplantplicht).

     Ook rond het gebied zijn zwarte els, berk en braam aanwezig en in de bosstrook ook vlier,
     zomereik en hulst.




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   5                  Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     Er zijn alleen algemene planten aangetroffen, zoals braam, grote brandnetel, veldzuring,
     paardenbloem, ronde ooievaarsbek en pitrus. Er zijn in de huidige situatie geen bescherm­
     de soorten aangetroffen of te verwachten.

     Er is bij verdere realisatie van de plannen geen sprake van overtreding van art. 3.5 of 3.10
     Wnb. Het aanvragen van een ontheffing is voor de nog aanwezige flora niet nodig.

     5.2     Amfibieën, reptielen, vlinders en libellen
     Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën, reptielen, vlinders, of libellen aangetroffen. Ge­
     zien het tijdstip zijn deze soorten nu ook niet echt te verwachten. Wegens het ontbreken
     van geschikt voortplantingswater op het perceel is het niet geschikt voor amfibieën en libel­
     len, behoudens een enkele doortrekker. Het plangebied is geen typisch leefgebied voor
     reptielen. Er zijn verder geen aanwijzingen dat beschermde soorten vlinders aanwezig zijn.

     Een ontheffing op basis van art. 3.5 of 3.10 van de Wnb is voor deze soortgroepen niet no­
     dig.

     5.3     Zoogdieren
     Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Egel, das, eekhoorn
     en bunzing zijn wel bekend vanuit de omgeving. Op en rond het perceel zijn verder geen
     sporen of verblijfplaatsen aangetroffen, m.u.v. de das (zie 5.3.1). De Groenezoom is een
     verbindingszone voor veel diergroepen. Het verdient aanbeveling om langs de randen ruim­
     te te laten en niet alles af te rasteren zodat dieren makkelijk van oost naar west en anders­
     om kunnen passeren. Dat kan door voldoende groen en ondergroei te handhaven in en om
     het gebied. Behoudens een enkel muizenholletje zijn geen aanwijzingen, sporen, holen,
     poepsporen e.d. van zoogdieren gevonden. Er zijn daarmee geen aanwijzingen gevonden
     voor de aanwezigheid van beschermde zoogdieren.

     Bij de planrealisatie kan een klein aantal verblijfplaatsen van de algemene en laag be­
     schermde kleine zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing is voor deze
     soorten hier echter niet nodig, omdat hiervoor behoudens de algemene zorgplicht, vrijstel­
     ling geldt conform de Omgevingsverordening Gelderland (algemene soorten art. 7.4.1) en
     schadesoorten (art. 7.5.1).

     5.3.1 Das
     Op ca. 370m ten oosten van het plangebied is een dassenburcht gelegen. Op en vlak rond
     het plangebied zijn geen verse sporen van de das aangetroffen. In de bosstrook tussen
     plangebied en Horloseweg is wel een aantal foerageersporen aangetroffen. Het plangebied
     bestaat uit nat weiland en behoort tot het primaire voedselgebied van de das, evenals de
     weilanden ten noorden van de Groenezoomweg en langs de A28. Voor deze zogenaamde
     Horloburcht is in het verleden uitgebreid onderzoek verricht door bureau Zoon Ecologie. Dit
     omdat de gemeente Harderwijk de wijk Drielanden verder wil uitbouwen en dit ten koste
     gaat van het belangrijkste voedselgebied van deze dassenfamilie. Daarvoor is compensatie
     gezocht en gevonden in een burcht en leefgebied ten zuiden van de Zeeweg. Voor het plan
     Drielanden-West en Groenezoom is door RVO in 2012 een ontheffing verleend (aangepast
     in 2016). Op een wijzigingsaanvraag is in 2017 door de provincie Gelderland een nieuwe
     ontheffing afgegeven (zaaknr. 2017-011599). Daarmee lijkt het opvullen van het voorlig­
     gende plangebied vanuit juridisch oogpunt op zich niet bezwaarlijk. Het plangebied Drie-
     landen-West moet twee-maandelijks gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van
     dassenholen. Voorafgaand aan de werkzaamheden in de Groene Zoom tussen december
     en juni, dient de burcht bij de Horloseweg gecontroleerd te worden op jonge dassen. Indien
     blijkt dat er in het jaar van de werkzaamheden jongen van de Das worden grootgebracht,



FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   6                  Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot na de kwetsbare kraamperiode (de­
     cember t/m juni). Uit een kort bezoek aan de burchtlocatie op 12 maart 2020 blijkt dat de
     Horloburcht nog steeds in gebruik (verse graaf- en loopspo­
     ren). Er is aanvullend een korte periode met een cameraval
     gekeken of er jonge dassen te zien waren. Daarbij is op ver­
     schillende dagen en bij verschillende pijpen, enkel een vol­
     wassen dier (ws een mannetje) vastgelegd.

     In ieder geval is de burcht in gebruik. En blijkens de sporen
                                                                       Das Horloburcht 14 mei 2020
     geldt dat voor meerdere toegangen. Het open houden van di­
     verse looproutes langs de noord- en zuidzijde van het plangebied en het open houden van
     de aangelegde voorzieningen is dan ook nog steeds noodzakelijk. Daarbij moeten alle rele­
     vante in de ontheffing beschreven looproutes beschikbaar blijven.

     Er is er voor deze rapportage verder van uit gegaan dat de mitigerende maatregelen zoals
     genoemd in de ontheffing zijn uitgevoerd.

     5.3.2 Vleermuizen
     Volgens de literatuurgegevens komen in de omgeving van het plangebied diverse soorten
     vleermuizen voor, zoals de gewone dwergvleermuis, bosvleermuis en gewone grootoor-
     vleermuis. Deze soorten zijn strikt beschermd onder de Wet natuurbescherming, op basis
     van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Zowel de zomer- als winterkolonies, als paarplaatsen
     en kraamkamers zijn beschermd tegen verstoring en vernietiging. Ook belangrijke foera-
     geerroutes zijn beschermd. Op basis van de waarnemingen ter plaatse zijn geen potentiële
     verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen.

     Op basis van de bevindingen ter plaatse verdwijnen met zekerheid geen vaste verblijfplaat­
     sen van vleermuizen. Er vindt door realisatie van de plannen geen aantasting plaats van
     vaste verblijfplaatsen, (potentieel) onmisbare vliegroutes en foerageergebied. Er is als ge­
     volg van de beoogde ingrepen geen schade te verwachten op vleermuizen. Het aanvragen
     van een ontheffing op basis van de Wnb is voor zoogdieren niet nodig.


     5.4     Vogels
     Er is geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Op basis van waarnemingen tijdens de
     veldbezoeken, de terreingesteldheid, waarnemingen uit de directe omgeving, bekende ver-
     spreidingsgegevens en ervaring is een inschatting gemaakt over mogelijk aanwezige soor­
     ten in het gebied.

     Tijdens het bezoek zijn de volgende vogels rond het gebied gehoord en/of gezien: kool­
     mees, pimpelmees, roodborst, winterkoning, houtduif, grote bonte specht, boomkruiper en
     gaai. Buizerd, boomvalk en kerkuil zijn wel bekend vanuit de omgeving, maar nesten van
     deze soorten zijn niet in of om het plangebied aangetroffen.


     5.4.1 Vogels algemeen
     In het algemeen geldt dat ingrepen in een plangebied tijdens het broedseizoen (15 maart -
     15 juli - huismus 15 augustus) sterke negatieve effecten hebben op de meeste vogelsoor­
     ten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van de reproductie. Wettelijk gezien
     is dat verboden (art. 3.1 Wnb).




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   7                 Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     Verstoring van broedvogels is in sommige gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief
     effect is op de populatie (art. 3.1 lid 5). Het beschadigen of vernietigen van nesten is wel
     verboden en dient te allen tijde te worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te
     werken en de uitvoering in elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezi­
     ge vogels. Is dat niet mogelijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er
     geen vernietiging van nesten van broedvogels zal plaatsvinden.

     Als bijv. met de inrichting van het terrein wordt gewacht tot het broedseizoen bestaat een
     kans dat grondbroeders eieren gaan leggen. Dan moet met de realisatie worden gewacht
     tot de jonge vogels zijn uitgevlogen. De effecten op (broed)vogels in het plangebied en de
     directe omgeving zullen verder beperkt of nihil zijn. Na realisatie van het plan ontstaan door
     de aanleg van beplanting en tuinen overigens ook weer nieuwe broedmogelijkheden.

     Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen moeten zoveel
     mogelijk worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in
     elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels. Is dat niet moge­
     lijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er geen vernietiging van nes­
     ten, eieren of jongen zal plaatsvinden.

     5.5 Overige soorten
     Van de overige beschermde soorten en soortgroepen is te stellen dat deze in het plange­
     bied niet voorkomen of zijn te verwachten. Ook zullen de geplande activiteiten geen effect
     hebben op deze soorten.


     6      Gebiedsbescherming
     Dit hoofdstuk beschrijft in algemene zin de te verwachten effecten van realisatie van het
     bestemmingsplan op beschermde gebieden en doelsoorten. Het plangebied ligt aan de
     zuidzijde van de bebouwde kom van Harderwijk, tegen de grens met Ermelo.

     Artikel 2.1 Wnb vormt de invulling van de gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de
     Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouding van bijzondere gebie­
     den in Nederland. De Wnb sluit aan bij de Europese gebiedsbescherming zoals vastgelegd
     in de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Nederlandse wetgeving heeft dit vastgelegd in een groot
     aantal Natura 2000 gebieden.

     6.1 Natura 2000
     Natura 2000 omvat een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebie­
     den. Alle Europese lidstaten dragen hieraan bij. Natura 2000 is gericht op het behoud van
     natuurgebieden en de ontwikkeling daarvan. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen
     hiervoor de onderliggende basis. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de Ecologische
     Hoofdstructuur.

     Het plan ligt op 740m van Natura 2000
     gebied Veluweranmeren en om 2,9km van
     de Veluwe (zie figuur hiernaast PDOK
     maart 2020).

     Diverse habitats en soorten van de Velu-
     werandmeren zijn beschermd zoals de ha-
     bitattypen Kranswierwateren en meren met
     Krabbenscheer en fonteinkruid. Soortbe-


FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   8                  Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     scherming is er voor de Kleine modderkruiper, de Rivierdonderpad en de Meervleermuis.
     Verder de broedvogels Roerdomp en Grote Karekiet en een aantal niet-broedvogels.

     Voor de Veluwe zijn dat enkele bos- en heidetypen. Specifieke bescherming is er voor o.a.
     het Vliegend hert, Gevlekte witsnuitlibel en Kamsalamander. Relevante vogelsoorten zijn
     o.a. Wespendief, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en IJsvogel.

     Gezien de aard van het plan en de ligging t.o.v. de Natura 2000 gebieden zijn met zeker­
     heid geen effecten van het plan te verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen en ha-
     bitattypen.

     6.2 Stikstofdepositie
     De Veluwe heeft diverse habitats welke gevoelig zijn voor verzuring. Daarom moet bij
     nieuwe plannen ook worden bekeken of de plannen leiden tot een toename van de
     stikstofdepositie. De Veluwerandmeren zijn niet gevoelig voor stikstof.

     6.2.1 Uitspraak PAS Raad van State
     De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat
     het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer is te gebruiken als basis om toestemming
     te verlenen voor activiteiten, die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofge-
     voelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. Het Ministerie van BiZa heeft op
     2 juli een factsheet gemaakt hoe hiermee vooralsnog moet worden omgegaan. Een aantal
     relevante aspecten staan hieronder.

     De beslissing van de Raad van State heeft vergaande consequenties voor ruimtelijke ont­
     wikkelingen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur (o.a. vaar-, spoor-, en auto­
     wegen), de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een
     toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
     gebieden.

     Hierdoor is het een stuk ingewikkelder geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te
     maken en te realiseren die effecten hebben voor de stikstofdepositie op stikstofgevoelige
     habitattypen in Natura 2000-gebieden.

     Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan)
     moet worden getoetst. Complicerende factor hierbij is dat stikstof tot op grote(re) afstand
     van de bron neerslaat. Daarbij zijn er in Nederland momenteel 118 Natura 2000-gebieden
     met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van (dier)soorten.

     Nu het ecologisch onderzoek ("de passende beoordeling”) van het PAS niet meer als basis
     voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen,
     ook op grote afstand van Natura 2000-gebieden, nodig dat zij op een andere manier gaan
     aantonen, dat hun project of plan (zoals een bestemmingsplan) op voorhand geen signifi­
     cant schadelijke effecten heeft op de Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming
     worden verleend. De passende beoordeling van het PAS kan daarvoor sinds de uitspraak
     van 29 mei 2019 niet meer worden gebruikt.

     Voor projecten betekent dit dat moet worden beoordeeld of een natuurvergunning is vereist.
     Gedeputeerde staten (en in een aantal gevallen het ministerie van LNV) zijn het bevoegde
     gezag voor deze vergunning. Zij dienen te beoordelen of voor een project een natuurver-
     gunning is vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen natuurvergunnings-
     plicht, maar ook zij moeten aan de eisen van de Wet natuurbescherming voldoen. Bij de



FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   9                 Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     voorbereiding van een bestemmingsplan is een beoordeling nodig om te bepalen of de met
     het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen significant negatieve effecten zou­
     den kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Is dat het geval, dan is ook een pas­
     sende beoordeling (en als gevolg daarvan ook een milieueffectrapport) noodzakelijk.

     6.2.2 Gevolgen woningbouw
     Wordt in de voortoets op basis van objectieve gegevens geconcludeerd dat er geen signifi­
     cant negatieve effecten zijn te verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrok­
     ken Natura 2000-gebied, dan kan volgens de factsheet van het ministerie worden volstaan
     met een voortoets en kan de gemeenteraad (voor wat betreft de stikstoftoets) het bestem­
     mingsplan vaststellen. Dit is het geval als bijvoorbeeld geen toename plaatsvindt van de
     stikstofdepositie.

     Wordt woningbouw gerealiseerd op gronden waar voorheen bijvoorbeeld (planologisch le­
     gaal en ten tijde van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan feitelijk bestaande)
     agrarische activiteiten plaatsvonden en die activiteiten worden gestaakt (omdat bijvoorbeeld
     op die gronden woningen worden gebouwd en als gevolg daarvan de agrarische functie
     verdwijnt) dan mag in beginsel de daarmee samenhangende vermindering van de stikstof­
     depositie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdepositie als gevolg
     van de woningbouw. Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige
     habitattypen in Natura 2000-gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg
     van het verdwijnen van die agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te
     worden uitgevoerd.

     6.2.3 Spoedwet stikstof
     Per 1 januari 2020 is de Spoedwet Aanpak Stikstof in werking getreden. Deze wet vormt de
     basis voor een nadere uitwerking in ‘Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur’
     waarvan de internetconsultatie inmiddels is afgerond. Beoogde relevante regelgeving be­
     treft o.a.:
       a. "Met dit pakket aan maatregelen wordt het in de woningbouwsector mogelijk om in
           2020 de benodigde 75.000 woningen te realiseren. Gebiedsgericht moet hier invulling
           aan worden gegeven, waarbij er meer ruimte zal zijn in geval keuzes gemaakt worden
           voor locaties of projecten die de aanvullende stikstofdepositie op Natura 2000-
           gebieden relatief beperkt houden.”
       b. "Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat voor activiteiten die geen significante
           gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, geen Natura 2000-vergunning
           meer aangevraagd hoeft te worden. Dit is in lijn met de Vogel- en Habitatrichtlijn.”

     Woningbouwprojecten die een beperkte toename van de stikstofdepositie tot gevolg heb­
     ben worden naar alle waarschijnlijkheid meldingsplichtig. De inwerkingtreding van de rege­
     ling is echter nog niet bekend.

     6.2.4 Beleidsregels intern en extern salderen
     Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 10 december 2019 de Beleidsregels in­
     tern en extern salderen (Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelder­
     land houdende regels omtrent stikstof) vast. Deze beleidsregels gelden voor de het verle­
     nen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming vanwege de effecten door
     stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

     Activiteiten waarbij niks veranderd, behouden hun vergunning. Voor activiteiten waarvoor
     wel een vergunning nodig is, moet gezorgd worden dat de neerslag van stikstof in Natura




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   10                 Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>     2000-gebieden per saldo niet toeneemt. De nieuwe beleidsregels stellen met name voor­
     waarden aan intern en extern salderen:

        »    Intern salderen: Bedrijf mag een bepaalde hoeveel stikstof uitstoten. Nieuwe activitei­
             ten of bestaande activiteiten veranderen kan. De activiteiten moeten neerslag ver­
             minderen of tenminste niet meer worden. Alleen de al gerealiseerde capaciteit van de
             vergunning kan gebruikt worden.
        »    Extern salderen: Bedrijf maakt gebruik van de vergunning van een ander bedrijf dat
             wordt beëindigd. Slechts 700Zo van de gerealiseerde capaciteit mag gebruikt worden.

     De beleidsregels traden op 13 december 2019 in werking. Deze beleidsregels gelden al­
     leen voor het verlenen van vergunningen door gedeputeerde staten, niet voor het vaststel­
     len van bestemmingsplannen door gemeenteraden.

     6.2.5 Situatie plan naast Horloseweg 60
     In de voorliggende situatie zijn met behulp van het rekenprogramma Aerius (versie 2019A)
     berekeningen gemaakt van de te verwachten stikstofdepositie in zowel de aanleg- als de
     gebruiksfase. Hoewel het hier, in de zin van de Wnb, primair gaat om de beoordeling van
     een plan, is voor de berekening toch aangesloten bij de provinciale beleidsregels voor in­
     tern en extern salderen. Op die wijze is het mogelijk om tegelijkertijd ook de uitvoerbaarheid
     van het bestemmingsplan voor dit aspect inzichtelijk te maken.

     Gebruiksfase
     In de voorliggende situatie geldt voor de bestaande situatie een grasland met bomen en
     struiken. Plan is het terrein bouwrijp te maken en 20 kleine woningen te realiseren, zgn.
     tinyhouses. De nieuwe situatie betreft gasloos uitgevoerde woningen met warmtepomp.
     Daardoor is alleen sprake emissie van voertuigbewegingen. Het betreft kleine huurwonin­
     gen waarvoor op basis de CROW publicatie 317 uitgaat van een verkeersgeneratie van
     1.8-2.4 mvt/etmaal. Voor de berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde van 2.1 bewe­
     gingen per etmaal (weekdag). In totaal gaat het dan om een 36-48, gem. 42 bewegingen
     per etmaal. De situatie is ingevoerd in het rekenprogramma Aerius 2019a. De transportbe-
     wegingen genereren ook met 48 bewegingen/etmaal geen bijdrage hoger dan 0.00
     mol/ha/jaar.

     Aanlegfase
     Ook de aanlegfase moet in beeld worden gebracht. Dat bestaat hier uit het bouwrijp maken
     van het terrein en de inrichting daarvan. De kleine huisjes worden kant en klaar op een op­
     legger aangeleverd en met een kraan op de juiste plaats gezet. De uitgangspunten hiervoor
     zijn opgenomen in de bijlage. Op basis daarvan is geen stikstofdepositie berekend hoger
     dan 0.00 mol/ha/jaar. Een uitdraai van de rekenresultaten is bijgevoegd als bijlage.

     Een vergunning Wnb gebieden is hiermee niet nodig.




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   11                  Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>     6.3 Gelders natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone (GO)
     Naast toetsing op Natura 2000 gebied vindt separaat een toetsing plaats op het Gelders
     Natuurnetwerk (GNN), de voormalige Ecologische hoofdstructuur. Voor het GNN is door de
     provincie Gelderland een aantal criteria opgesteld waaraan wordt getoetst of een plan in­
     vloed heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken.

     Daarnaast zijn Groene Ontwikkelzones (GO) aangewezen. Dat zijn gebieden met andere
     functies dan natuur die ruimtelijk verweven
     zijn met de natuur van het Gelders Natuur-
     netwerk en daar functioneel mee samen­
     hangen. Het beleid in de GO is gericht op
     versterking van die samenhang.

     Het plangebied ligt buiten het GNN en de
     GO (zie figuur resp. groen en bruin). Plan-
     realisatie heeft geen effecten op de na­
     tuurwaarden van deze gebieden. Verder
     onderzoek of een ontheffing wordt niet no­
     dig geacht.




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   12             Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     7      Conclusies en aanbevelingen

     7.1     Algemeen
     Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Wet natuurbescherming. Op
     basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, zijn in de Wet speciale beschermingsgebieden aan­
     gewezen. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat de nesten, holen
     of andere verblijfsplaatsen niet worden vernield of beschadigd. Verstoring is in sommige
     gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief effect is op populatieniveau. Beschermde
     planten mogen niet worden verwijderd van hun groeiplaats. Ook mogen door een ruimtelij­
     ke ontwikkeling geen significante negatieve effecten plaatsvinden op beschermde gebie­
     den.

     Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur heeft in opdracht van initiatiefnemer een natuur-
     toets uitgevoerd voor de herinrichting van het terrein in de Groenezoom ten oosten van de
     Horloseweg 60 te Harderwijk. Het betreft een tweetal graslandjes, met daartussen een
     houtwal en omzoomd door bomen en struiken. Het terrein wordt geschoond en bouwrijp
     gemaakt. Vervolgens is het plan in totaal 20 kleine huisjes te plaatsen in 6 blokken. Deze
     worden kant en klaar geplaatst.

     7.2     Beschermde soorten
     Er zijn geen beschermde soorten of verblijfplaatsen gevonden. Het plan ligt wel in de 500m
     zone van een dassenburcht. Voor de burcht is een compensatieplan opgesteld en uitge­
     voerd voor het plan Drielanden-West en Groenezoom. In 2012 en 2016 door RVO en in
     2017 door de provincie Gelderland is een ontheffing verleend. Er lijken daardoor geen be­
     zwaren tegen realisatie van het plan. De Horloburcht is nog wel bewoond. Daarom moeten
     vooralsnog de diverse looproutes van de das langs het plangebied open moeten blijven en
     ook de gerealiseerde voorzieningen. Bij uitvoering van de werkzaamheden tussen juli en
     november is nader onderzoek naar jonge dassen in de burcht niet nodig.

     In het broedseizoen kunnen nesten van vogels aanwezig zijn. Alle broedende vogels zijn
     beschermd.

     Specifiek is gezocht naar aanwijzingen voor verblijfplaatsen van uilen en roofvogels. Deze
     zijn niet op het perceel aangetroffen of te verwachten. Er verdwijnen met zekerheid geen
     vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook is gezocht naar aanwijzingen voor verblijfplaat­
     sen van kleine marters. Deze zijn niet aangetroffen en op basis van de locatiekenmerken
     ook niet te verwachten.

     Er geldt een vrijstelling voor de algemeen beschermde soorten (Omgevingsverordening
     Gelderland). Overigens blijft de algemene zorgplicht altijd van kracht.

     Een ontheffing Wnb voor soorten is niet nodig.

     7.3     Gebiedsbescherming
     Op basis van de ligging en aard van de ruimtelijke ingrepen is de conclusie dat deze in­
     greep geen negatieve invloed heeft op de specifieke natuurwaarden. Het dichtstbijzijnde
     Natura 2000 gebied is de Veluwerandmeren op ca. 740m afstand. De Veluwe ligt op 2.9km.

     De nieuwe activiteiten bestaan uit bewoning (gasloos). Uit een Aeriusberekening (v2019a)
     op basis van 1.8 voertuigbewegingen per tinyhouse is er geen stikstofdepositie berekend



FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   13                 Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     hoger dan 0.00 mol/ha/jaar. Ook de aanlegfase is in beeld gebracht en geeft geen deposi­
     tie hoger dan 0.00 mol/ha/jaar.

     Hiermee is geen vergunning Wet natuurbescherming voor gebieden nodig.


     7.4     Gelders natuurnetwerk I Groene Ontwikkelzone
     Het plan ligt buiten de begrenzing van het GNN en de GO. Op basis van de ligging van het
     plangebied ten opzichte van de begrenzing van het GNN mag worden aangenomen dat er
     geen effecten zijn te verwachten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het GNN en
     de GO. Specifieke maatregelen of aanvullend onderzoek worden niet nodig geacht.

     7.5     Voorbehoud en zorgplicht
     De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, litera­
     tuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. Om de risico’s op verstoring van be­
     schermde soorten (bijv. vogels) op het werkterrein te minimaliseren, wordt aanbevolen om
     voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van
     beschermde soorten.

     Algemene zorgplicht
     Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de onthef-
     fingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb).

     Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade
     aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder
     meer dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden,
     de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoering moeten
     negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge­
     maakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkómen van verontrusting of verstoring in de
     kwetsbare perioden zoals de broed-Zvoortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid
     van de jongen.

      De kwetsbare perioden kan per soortgroep verschillen. Als ‘veilige’ periode voor alle groe­
     pen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november, de periode
     waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als vleermuizen, overige zoogdieren
     en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een plangebied in die periode bouwrijp
     wordt gemaakt, geeft realisatie gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voor­
     jaar meestal geen problemen. Vaak is het voldoende om rekening te houden met de broed­
     tijd (15 maart-15 juli-huismus tot 15 augustus).

     Als bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perio­
     den van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is
     als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen
     kort gemaaid worden, of kunnen bomen buiten het broedseizoen worden gekapt, zodat er
     geen vogels gaan broeden. Hierbij geldt overigens wel de algemene zorgplicht.

     Beschermde soorten
     Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waarge­
     nomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel
     mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen).




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   14                Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     7.6 Ecologische kansen I natuurinclusief bouwen
     Overigens zijn in de nieuwbouw relatief eenvoudig extra voorzieningen te realiseren voor
     vogels en/of vleermuizen. Door de betere isolatie van woningen verdwijnen openingen, kie­
     ren e.d. en daarmee nest- en schuilplaatsen, die vroeger heel gewoon waren. De maatre­
     gelen kosten weinig geld maar betekenen veel voor de betreffende soorten. Zo is een bij­
     drage te leveren aan het behoud van deze soorten voor de toekomst.

     Bijvoorbeeld een speciale neststeen of plank voor huiszwaluwen of gierzwaluwen (eten
     veel muggen). Een speciale kast voor vleermuizen (eten veel muggen) is eenvoudig aan de
     wand te plaatsen. De dieren kunnen dan niet in de spouw zelf komen maar krijgen wel ex­
     tra verblijfplaatsen ter beschikking.




     8 Advies
     »    Er zijn geen beschermde soorten of verblijfplaatsen aangetroffen of te verwachten. Ver­
          blijfplaatsen van uilen, kleine marters en vleermuizen zijn uit te sluiten. Het gebied be­
          hoort nog wel tot het primaire leefgebied van de das. Voor de betreffende burcht is al
          eerder een ontheffing verleend voor Drielanden-West en Groenezoom. Hiervoor is ook
          compensatie opgesteld en uitgevoerd. De Horloburcht is nog wel bewoond (maart-mei
          2020). Daarom dienen aan beide zijden van het plan vrije looproutes mogelijk te blijven
          tussen oost en west en ook dienen de aangelegde dassenvoorzieningen open te blij­
          ven, zodat de das de diverse voedselgebieden kan bereiken. Voor aanvang van de
          werkzaamheden is een ontheffing Wnb soorten niet nodig.
     »    Uitvoering van de werkzaamheden laten plaatsvinden buiten de broedperiode. Overi­
          gens mogen eventuele vroege of late legsels niet worden verstoord. Ook eventuele jon­
          ge dassen in de burcht mogen niet worden verstoord. De beste tijd voor uitvoering is
          dan tussen juli en november.
     »    Als uitvoering van de werkzaamheden wel gepland is in de periode december-juni
          (kraamperiode dassen), dan dient vooraf eerst te worden aangetoond dat er geen jonge
          dassen aanwezig zijn in de burcht.
     »    Ter bevordering van de biodiversiteit is het advies de nieuwe woningen te voorzien van
          permanente verblijfplaatsen, bijvoorbeeld een duurzame neststeen of nestkast per wo­
          ning. Bij landschappelijke inpassing is het advies inheemse noot- of besdragende soor­
          ten toe te passen.
     »    Natura2000 gebied Veluwerandmeren ligt op 740m (niet stikstofgevoelig) en de Veluwe
          op ca. 2.9km van de grens van het plangebied. Op basis van de gegevens van de
          CROW geldt voor de tinyhouses een aantal van 1.8-24. verkeersbewegingen per et­
          maal. Op basis van 48 bewegingen is geen bijdrage berekend hoger dan 0.00
          mol/ha/jaar. De tinyhouses worden kant en klaar in een aantal blokken geplaatst. Het
          grondwerk en de transportbewegingen genereren In de aanlegfase geen depositie ho­
          ger dan 0.00 mol/ha/jaar. Een Wnb vergunning gebieden is niet nodig.
     »    Bij uitvoering van de werkzaamheden altijd invulling geven aan de ‘algemene zorgplicht’
          (art. 1.11 Wet natuurbescherming), wat inhoudt dat de initiatiefnemer passende maat­
          regelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te
          beperken.




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc   15                  Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     9 Literatuur
     »      Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. Van Laar, C. Smeenk Ã J.B.M. Thissen, 1992. Atlas van de
            Nederlandse Zoogdieren. Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereni­
            ging, 3de herziene druk.
     »      BIJ12, Juli 2017, Kennisdocument Huismus 1.0
     »      BIJ12, Juli 2017 Kennisdocument Steenuil 1.0
     »      BIJ12, Juli 2017, Kennisdocument Gierzwaluw 1.0
     »      BIJ12, Juli 2017, Kennisdocument Das 1.0
     »      BIJ12, Juli 2017, Kennisdocument Gewone dwergvleermuis 1.0
     »      Eekeren, N. van Ã F. Smeeding, 2006, Praktijkhandleiding Evenwichtige verschraling van na­
            tuurgronden door uitmijnen van fosfaat met grasklaver en kalibemesting.
     »      Janssen, J.A.M. en Schaminée, J.H.J., 2008: Soorten van de habitatrichtlijn
     »      Lange, R., P.Twisk, A. van Winden Ã A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-Europa.
            Stichting Uitgeverij KNNV en VZZ i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten.
     »      Limpens, H., K. Mostert Ã W. Bongers (red.) (1997). Atlas van de Nederlandse vleermuizen,
            Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht.
     »      Provincie Gelderland: Omgevingsverordening
     »      Provincie Gelderland: Mitigatiecatalogus gebouwbewonende soorten, Arcadis, 27 september
            2018
     »      Regiebureau Natura 2000, Naslagwerk Natura 2000
     *      www.gegevensautoriteitnatuur.nl
     »      http://geodata2.prv.gelderland.nl/
     *      www.infomil.nl
     »      http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/
     »      www.Natura2000.nl
     »      www.Natuurloket.nl
     »      www.RAVON.nl
     »      www.rijksoverheid.nl
     »      www.soortenregister.nl
     »      http://www.synbiosys.alterra.nl/Natura 2000
     »      http://www.vleermuis.net
     »      www.waarneming.nl (website met soortenwaarnemingen in Nederland)
     »      www.wetten.nl
     »      Zoon, C.P.M., 2005a. Dassen in de Groene Zoom. Gemeente Harderwijk.
     »      Zoon, C.P.M. 2005b. Dassen aan de Hooge Geest. Gemeente Harderwijk.
     »      Zoon, C.P.M., 2006. Natuuronderzoek in Horst-Noord. Gemeente Ermelo.
     »      Zoon, C.P.M., 2011 Effecten van een bouwplan in de Groene Zoom, (Harderwijk) op aanwezi­
            ge dassenfamilie.
     »      Zoon, C.P.M., 2012, Natuurcompensatieplan Drielanden-west en Groene Zoom
     »      Zoon, C.P.M., 2012, Natuurtoets Drielanden-west en groene Zoom.


      Bijlagen
      1.        Overzicht situatie
    CN CO




                Foto’s plangebied
                Samenvatting natuurwetgeving
                Voorbeeld voorzieningen
                Uitdraai Aeriusberekening
    LO co




                Uitdraai NDFF




FF Small smart living Groenezoom Harderwijk mei.20-v2.doc      16                    Versie: 29 mei 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                Bijlage 1
                                        Overzicht situatie
                                                     -r.i,

             A»




     ZZ .
                                     r,E- yLA-«ř/v
                                               NDEN
                                                   V *
                                    WļOf


                  Hoŗloseweg 5'
BH

                                                             /\


                                              1 r7 ^TP
                                          I          'D




                                  ■ăsptgýíįÿ®®




            Bestaande situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                        ĩp   Ay




                   Bestaande situatie


                                                              ma ~İ
              ĵ.
                                                          r
                                             Bōs, bûm&l
Ï,
\a




                   'ïzį&ļľjt

                   Nieuwe situatie




     ra****




                                                                      '1' ļ'(í
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                              Bijlage 2
                                                                    Foto’s plangebied




                                        ■n t


                                                       ľ -   A -1




                        WS




                             \«íľ^sr*
                   r’
                                               äŕ5ĩ*



'■j.-í, -I į ļ?\
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                  - «fc-.-ļ

         «♦"Ti



                                                              ' i

   ĊÏS&&
                 - .
                                                                    Ei_,                ___

                                       fjĴDţj;
        np         i
        Ä-'TT. Kt,',’.
                                     ĩ .   V '




           Ui't
       7*ŕV
                                . V/ - ,.ř
                                                   r/SÄcŴ"
                                                   Ľ? IľS -
                                                                    i-ÎSSSk
                                     wc
?Ä®İ                                                   is«įm
                                                                                                     -____
                       .-•«v                                                                         r*.* /-5f

                                                                              y   - •V'.'
                                                                                    .«.v:     -rf~
                                                                                        ĨWwfO
                                                                                                                 •—i * ~-f-


                                     įř":-V;                                                ĩįï?Wti
                                        -tľ.

'■-y'j 'í#                                                                                           ļ/įäļUÍ
    .i.'^ýtį.^Ļy-y-             'ěíźśtéå                                     v-,                     sWM
                                     WiĒĴi-                           u,'- ïťíŵŵ'
                               ___




    ml
    ĹW




                                                 vn.V'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                             " . tfy
                               ŞSĨB?
                                 2»Rì
                                       «Medţ.




                      ____

                                       Pr




                 SSSB-i:
         u’.l   *  « -
                                                   &İMK
                       3Ë3GĽ
                 iiSļ

                                                                                'V*
, y-ų
                               «5-12
                                                vjļna^




                                                                            įtfv.ž: ^ļţiŝM-        •••.   V.-




                      Sÿ :
                      Vis® ŭ                                                          * 'o1',1 V «jlř»




                                                                                       ^*Vvî'. ‘
                     ^ A



          WsŝS
                                                          yvT SÇŗ»»/. -"


                                                 “74v;



         ViV'įh*.
   ^ A-\ •fţř'.-eļ         :                                                                              IrjjS
   E y,įČġ^
   ì«Pĵĵ                                                                   PŵfeSřĀ
                       'ŴŴ
                                                                                                                  v Jsi
                                                                                                     KRťî
                                                                                                   ļiĘva
    33B?                                                                    Äî
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                              Ara
                                                                                              iķ
                                                                            ŵrt»s

  EU?
                                                                                    Ĩř-5Ä-
                                                                                        ’.V


■ig
                                                         «ŕįUŵį.



           I ■■•■--Vfjÿį
                                   -


                                                Aantal belopen pijpen Das
                                                Horloburcht maart 2020
                                  “WV-2W




                           ■ŵ.___


               ŵ;
                                                                       Sé-.ŕiffc
      r 'Pţ.
                                        Ñ' fl
                                                                            Ŵ i5B
                                                                                   Vl* ; Ålď
                                 itìätJm



                   Opnames das Horloburcht 14 mei (boven) en 17 mei 2020




                                           '




                           vV*
                                        ~ »'


                                       V-Vv
                      ©LEX1                               48*3*:*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>       Bijlage 3

   Samenvatting
Natuurwetgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Samenvatting Wet Natuurbescherming
Versie februari 2020


Inleiding
In deze bijlage worden in het kort het wettelijk kader van de natuurwetgeving beschreven en de toepassing
bij ruimtelijke ingrepen en beheer. De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en
Nationale wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getre­
den. De Wnb vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De Wet
beoogt waardevolle natuur te beschermen met duidelijke en eenvoudige regels. Er is net als in de oude
regelgeving onderscheid tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. Daar waar sprake is van
Europese bescherming verandert er qua beschermingsniveau niet zo veel. In de soortenbescherming is
wel het één en ander gewijzigd voor wat betreft de nationale bescherming.

De uitvoeringsregels zijn vastgelegd in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.

Doel van de Wet
Vooruitlopend op de Omgevingswet beoogt het Rijk met de bovengenoemde samenvoeging van drie wet­
ten in de Wnb, invulling te geven aan vermindering en vereenvoudiging van het aantal regels. Artikel 1.10
geeft aan dat de Wnb gericht is op
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behou­
     den en herstellen van de biologische diversiteit;
b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke
     functies, en
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle
     landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische beteke­
     nis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

Hiermee is ook duidelijk dat natuur en economie beide van belang worden geacht en dat het ontwikkelen
van natuur ten dienste kan staan van maatschappelijke functies. Of zoals de memorie van antwoord het
stelt: 'De ambitie van het natuurbeleid en het doel van de natuurwetgeving is om de natuur en de maat­
schappij, ecologie en economie, met elkaar te verbinden en zo mogelijk elkaar laten versterken. ’

Ook is er de verplichting natuurvisies op te stellen (art. 1.5-1.7). Dit gebeurt op provinciaal niveaus via een
Natuur- of Omgevingsvisie en het vaststellen van een verordening. Ook het Rijk stelt een nationale Na­
tuurvisie op. Qua beschermingsniveau gelden in ieder geval de Europese regels en zijn beperkt aanvul­
lende regels op nationaal niveau gesteld ter bescherming van soorten.

De Wnb zal t.z.t (medio 2019) in principe integraal worden opgenomen in de Omgevingswet, via de Aan-
vullingswet natuur.

Bevoegdheid
Een andere belangrijke wijziging is dat in de meeste gevallen de Provincie het bevoegd gezag is, voor
vrijwel alle vergunningen, ontheffingen, meldingen en handhaving van het natuurbeleid. De provincie heeft
conform art. 1.12 een actieve rol in de bescherming, instandhouding en herstel van de natuur in de provin­
cie. Het aanwijzen van gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland is een verplichting. Daar­
naast mogen provincies ook bijzondere provinciale natuurgebieden of landschappen aanwijzen. Alleen bij
nationale belangen, zoals bijv. hoofdwegen en spoorwegen, is het Rijk bevoegd gezag. Gemeenten blijven
wel het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Het is evenals in de oude
situatie niet verplicht om voor natuur ‘aan te haken'. Een ontheffing of vergunning voor de natuur is los van
de omgevingsvergunning aan te vragen. Een ontheffing Flora- en Faunawet lag bij Rijksdienst voor On­
dernemend Nederland (RVO.nl). Deze taak is dus nu ook naar de provincie overgegaan. Daarmee is de
provincie in de meeste gevallen bevoegd gezag voor zowel de soort- als de gebiedsbescherming.

Procedures
Er staat in beginsel een doorlooptijd van 13 weken voor zowel een ontheffing als voor een vergunning.
Verlenging is mogelijk met maximaal 7 weken. Bij aanhaken binnen de Omgevingsvergunning geldt de uit­
gebreide procedure van 26 weken. Bezwaar en beroep moet eerst bij een regionale rechtbank worden in­
gediend en daarna in voorkomende gevallen naar de Raad van State. In Art. 5.13 was een aanhaakver-
plichting opgenomen. D.w.z. dat bij een aanvraag Wnb verplicht moet meelopen bij een aanvraag Omge­
vingsvergunning. Deze verplichting is vooralsnog geschrapt, in ieder geval tot de inwerkingtreding van de
Omgevingswet (medio 2019). Het is dus mogelijk een Wnb vergunning aan te vragen los van de Omge­
vingsvergunning. Vrijwillig aanhaken mag wel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Gemeenten behouden de loketfunctie. Bij een aanvraag Omgevingsvergunning waar gevolgen kunnen zijn
voor beschermde soorten, moet een natuurtoets deel uitmaken van de procedure. Een eventuele onthef­
fing kan vooraf worden aangevraagd bij de provincie. Als bij het indienen van een aanvraag Omgevings­
vergunning vooraf geen aparte ontheffing Wnb is aangevraagd moet de natuurtoets wel aanhaken. De
gemeente legt de aanvraag dan voor aan de provincie. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke
toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.


                1.3 Stappenplan soortenbescherming

                                                                                    Uf űp, er Üirt dne tůlegonetti bearetmüĉ íôŵtm
                     Komen et beschermde sooner, voor in het gebied.’                      overige faro pee SmngpTiJg jjortn en jndge




                                                                                    Geen ontheffing nodig




                                                                                    let op, r'â'Cdtfgurlŕ be^ Vrmrfť ŭOiirĩť-’ heeft eiuri
                                                                                    «riícnhbepulirtgřn. Zfįi.-af^nic»4-l |
                     Worden de verbodsbepalingen overtreden’



                                                                                    Geen ontheffing nodig




                                                                                    Ut op, ũfhanfctM «m net type ronüc'.ną en át
                     Vallet) de nandehngen onder een vrijstelling?                  aůftŷA'aflertuxMtíì «ut.ner MtfdMllMdt kTvifett-iąe"
                                                                                    şt'den 1na huwheeU ar' ieiĩromtode of promnaüíe



                                Geen ontheffing nodig




                     15   er een alternaoevo oplossing mogeliļk?



                            Doorloop het stappenplan
                           opnieuw met het alternatief



                                                                                    lef 00 ŕHtstrtĖüanċ          tr.će ■yjnng'i heefteggi
                                                                                    Iķst met belkta^M. Ziewcrogtaaf Sift I




                                                                                    Geen ontheffing mogelijk




                 Uļ ts er een effect op de staat van instandhouding’




                             Geen ontheffing mogelijk




                                                                       Ontheffing kan onder voorwaarden worden verleend




                    Stappenplan soortbescherming ruimtelijke ingrepen (folder Min. EZ)




Soortbescherming
In art. 1.10 is de intrinsieke waarde van de natuur expliciet erkend. Het bevoegd gezag oefent taken en
bevoegdheden uit met het oog op die doelen. Eén van de instrumenten is het opstellen van een natuurvi­
sie, zowel nationaal als provinciaal, waarin het beleid en de bescherming expliciet is uitgewerkt.

Voor de soortenbescherming wijkt de Wet natuurbescherming af van de voorheen geldende Flora- en
Faunawet. Er zijn drie beschermingsniveaus te onderscheiden, twee op Europese en één op nationale
grondslag. Dit vloeit voort uit het principe dat de regelgeving in principe niet strenger hoeft te zijn dan de
Europese regels. Daarmee wijzigt ook een aantal definities. Zo is in art. 3.1 Wnb het woord ‘opzettelijk'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>toegevoegd. Het opzettelijk doden, vangen is niet toegestaan. Het opzettelijk verstoren is in sommige situ­
atie wel toegestaan, als dat niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de soort.
Voorwaardelijke opzet is hierbij inbegrepen. Dat is bewust de kans aanvaarden dat gedragingen schadelij­
ke gevolgen hebben voor beschermde soorten. Uit het voorgaande blijkt dat natuuronderzoek vooraf, in
veel gevallen een vereiste is.


Beschermingsregime
De Wnb kent drie invalshoeken van bescherming. Twee geënt op de Europese regels en één op nationaal
niveau. Daarbij zijn de regels van de Europese bescherming vrijwel één op één overgenomen.

Vogelrichtlijnsoorten : Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (art. 3.1-3.4 Wnb)
Habitatrichtlijnsoorten : Dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bij­
                          lage I en II van het verdrag van Bern en Bijlage II van het verdrag van Bonn (art.
                          3.5-3.9 Wnb).
Andere soorten          : Dier- en plantensoorten genoemd in Bijlage bij art. 3.10 en 3.11 Wet natuurbe­
                          scherming Onderdeel A en B. Ca. 145 soorten.

Hiermee zijn ca. 700 soorten vogels en ca. 230 andere Europese en nationale soorten beschermd. Voor
ca. 200 soorten die eerder wel beschermd waren onder de Flora- en Faunawet geldt nu alleen de algeme­
ne zorgplicht.

De indeling in de Tabel 1, 2 en 3 soorten uit de Flora- en Faunawet is verdwenen. Daarvoor in de plaats
kunnen de provincies een vrijstellingsverordening opstellen. Deze kunnen dus per provincie verschillen,
wat ook de bedoeling is van de wetgever. Zo kunnen regionaal bedreigde soorten worden beschermd en
daar waar geen bedreiging bestaat op populatieniveau is minder bescherming nodig.

Verboden
De Wnb kent voor elk van de drie categorieën van beschermde soorten aparte bestuursrechtelijke en straf­
rechtelijke verboden. Deze sluiten aan bij de verboden in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de
nationale soorten geldt een iets soepeler regime met minder verboden en meer ruimte voor afweging van
belangen. Alle verboden zijn van toepassing op individuen. Het opzettelijk handelen omvat ook voorwaar­
delijke opzet. Dat betekent het bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat een gedraging schadelijke
gevolgen heeft voor beschermde soorten.

Relevante belangen voor vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen
In de Wnb is een regeling opgenomen voor de jacht (art. 3.20 e.v.), een landelijke regeling voor schade-
bestrijding (art. 3.15), gedragscodes (art. 3.31), regulier onderhoud en beheer Rijk (regeling) en enkele bij­
zondere vrijstellingsregelingen (bijv. dierenambulances). Er zijn 6 landelijke schadesoorten aangewezen,
te weten: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos en zwarte kraai. Er is een landelijke vrijstellingsrege­
ling voor regulier beheer en onderhoud e.d. in gevallen waar het Rijk bevoegd is (in regeling aangewezen
nationaal beschermde soorten).

Provincies hebben de bevoegdheid om vrijstellingen te verlenen (PS) of ontheffingen (GS) van de verbo­
den genoemd in de art. 3.3, 3.8 of 3.10.

Om te kunnen afwijken van de verbodsbepalingen gelden 3 voorwaarden (ar. 3.3 lid 4, 3.8 lid 5, 3.10 lid 2):
   -    Er is geen andere bevredigende oplossing
   -    Er moet een in de wet genoemd wettelijk belang zijn (verschillend per beschermingsregime)
   -    De ingreep mag geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort

Als aan deze drie is vereisten voldaan, is het aanvragen van een ontheffing mogelijk. Daarnaast is het
mogelijk dat er aanvullende vrijstellingen gelden voor bepaalde handelingen. Bijvoorbeeld door te werken
volgens een goedgekeurde gedragscode (met maatregelen voor de betreffende soort en handeling), of
zoals omschreven in een provinciale verordening.

De genoemde belangen verschillen per type beschermingsregime. Dit kan van belang zijn voor het al dan
niet verkrijgen van een ontheffing.

  Soorten Vogelrichtlijn:
    - in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
    - ter bescherming van flora of fauna;

  Dier- en plantensoorten Habitatrichtlijn/verdragen van Bern en Bonn:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>    - in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of
    - in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
    - in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen vang-
      groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip
      van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

  Nationaal beschermde soorten planten en dieren:
   - in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
       daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
   - in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
   - in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, wa­
       terstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbe­
       heer;
   - in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een be­
       paald gebied; of
   - in het algemeen belang.

Gedragscode (art. 3.31)
Verboden en meldingen (art. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10 Wnb) zijn niet van toepassing als handelingen aan­
toonbaar worden uitgevoerd conform een door de Minister goedgekeurde gedragscode. De gedragscode
moet ook feitelijk betrekking hebben op de betreffende soort, uit te voeren handelingen en plaatsvinden in
het kader van één van de volgende doelen:
     -  Bestendig gebruik, beheer en onderhoud
     -  Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting

Er moet gewaarborgd zijn dat er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt en er sprake is van zorg­
vuldig handelen.

Bestaande gedragscodes van de Flora- en Faunawet blijven geldig (max. 5 jaar) tot een nieuwe gedrags­
code conform de Wnb is goedgekeurd.

Vogels
Bij vogels is verstoring tijdens het broedseizoen niet per sé verboden als de gunstige staat van instand­
houding niet in gevaar is (zorgplicht geldt wel). Dit geldt alleen voor het verstoren. Het vernielen of be­
schadigen van nesten blijft verboden. Voor de jaarrond beschermde soorten mogen de nesten niet worden
beschadigd of vernietigd. Wel kan verstoring er toe leiden dat beschermde vogels kiezen voor een alterna­
tieve nestlocatie. Ook hier geldt altijd de algemene zorgplicht. Dat houdt onder meer in dat een initiatief­
nemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan, de moge­
lijke gevolgen van het plan voor de natuur en mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen tegen te
gaan. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de oude regelgeving en de Wnb weergegeven:

          Verboden Flora- en Faunawet                         Verboden Wet natuurbescherming
Doden, verwonden, vangen                              Opzettelijk doden of vangen
Opzettelijk verontrusten                              Opzettelijk storen
Beschadigen, vernielen, uithalen, verstoren nesten,   Opzettelijk vernielen, beschadigen van nesten,
holen, vaste rust- of verblijfplaatsen                rustplaatsen en eieren of wegnemen nesten
Rapen, uit nest nemen, beschadigen of vernietigen      Rapen en onder zich hebben van eieren
van eieren
Handel, vervoer en onder zich hebben                   Handel, vervoer en onder zich hebben
Uitzetten in vrije natuur                              Uitzetten in vrije natuur

De bescherming van een nest omvat ook de inhoud en functionele omgeving daarvan, voor zover het
broedsucces daarvan afhankelijk is. Dit impliceert dat inheemse in gebruik zijnde nesten beschermd zijn
gedurende het broedseizoen. Buiten het broedseizoen zijn nesten niet beschermd, behalve voor soorten
met jaarrond beschermd nesten.

Jaarrond beschermde nesten
Vooralsnog is de verwachting dat de indeling van de jaarrond beschermde nesten niet zal wijzigen onder
de Wet natuurbescherming. Het betreft dan de indeling waarbij nesten van vogelsoorten in categorie 1 t/m
4 jaarrond beschermd zijn. De nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alter­
natieven zijn. De Provincie kan per verordening hiervan afwijken.

Verstoring
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>In art. 3.1 lid 4 is opgenomen dat het opzettelijk verstoren van vogels verboden is. Lid 5 stelt dat dit niet
van toepassing is als de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort (doden en vernielen van nesten blijft dus wel verboden). Dit vraagt dan om na­
der en specifiek onderzoek, zoals om welke soort het gaat (algemeen/zeldzaam/bedreigd), de locatie, de
periode van het jaar en de intensiteit, duur en frequentie van de verstorende activiteit en of er voldoende
uitwijkmogelijkheden zijn. Verstoring in het broedseizoen ligt daarbij heel kritisch als dit invloed heeft op
het broedsucces (art. 5d Vogelrichtlijn).

Zorgplicht (art. 1.11 Wnb)
In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht omschreven. De zorgplicht geldt voor alle
soorten en alle beschermde gebieden. Dus ook voor niet specifiek in de wetgeving benoemde soorten.
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor beschermde gebieden, in het wild levende dieren en planten
en hun directe leefomgeving. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een beschermd gebied of voor in het wild le­
vende soorten, laat deze handelingen achterwege. Indien het achterwege laten redelijkerwijs niet kan wor­
den gevraagd, worden maatregelen getroffen om de gevolgen te voorkomen, of zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan gemaakt. Dat houdt onder meer in dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de
aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoe­
ring moeten negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge­
maakt.

In art. 7.2 is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn tot handhaving (last onder bestuursdwang).

Gebiedsbescherming
De bescherming van gebieden is geregeld via een aantal sporen. Dat zijn Natura 2000 gebieden, gebie­
den behorende bij het natuurnetwerk Nederland (NNN), provinciale natuurgebieden of provinciale land­
schappen. Deze laatste twee zijn nieuw t.o.v. de wetgeving voor 1 januari 2017.

Natura 2000 gebieden
De Natura 2000 gebieden zijn op basis van Europese regels aangewezen als beschermde gebieden, incl.
de daarbij horende beschermde soorten en habitats. Omdat de Europese regels worden gevolgd is er ten
aanzien van de gebiedsbescherming niet veel gewijzigd. Nederland kent een 164 Natura 2000 gebieden,
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld. Per gebied is het ook de bedoeling beheerplannen vast
te stellen. Daarin staat o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand
en toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor regulier onderhoud en beheer is dan in prin­
cipe geen vergunning nodig (Art. 2.9 Wnb). Overigens blijft de zorgplicht altijd gelden. Omdat de meeste
onder de oude wetgeving beschermde natuurmonumenten in een Natura 2000 gebied liggen is de aparte
bescherming van deze natuurmonumenten vervallen.

Als handelingen kunnen leiden tot nadelige effecten voor instandhoudingsdoelen van een Natura 2000
gebied is een vergunning nodig. Zoals gezegd is de provincie meestal bevoegd gezag. De vergunning­
aanvraag kan apart bij de provincie of via de Omgevingsvergunning bij de gemeente.

Passende beoordeling (Art. 2.7-2.8 Wnb)
Als een project of andere handeling gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke ge­
volgen heeft voor een Natura 2000-gebied is een natuurvergunning noodzakelijk, tenzij een wettelijke uit­
zondering geldt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het handelen conform een vastgesteld beheerplan of een
programma (PAS, Art. 2.9 Wnb) of het weiden van vee (Art. 2.9 Regeling Wnb). Ook bestaand gebruik op
referentiedatum 31 maart 2010 is een uitzondering. Het bevoegd gezag moet hier dan wel redelijkerwijs
van op de hoogte (kunnen) zijn en de handelingen mogen niet of niet in betekenende mate zijn gewijzigd.
Mogelijk leidt dit tot discussies vanwege oudere Europese data voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-
bieden, resp. 10 juni 1994 en 7 december 2004.

Er is overigens geen definitie van een project of een andere handeling. Alle activiteiten welke geen project
zijn, zijn daarmee feitelijk ‘andere handelingen'.

Onderzoek moet uitwijzen of deze gevolgen significant kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoor­
deeld in samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten'). Als er geen effec­
ten zijn, is geen vergunning nodig. Als de effecten klein zijn, volgt een verslechterings- en verstorings-
toets'. Bij mogelijke significante effecten volgt een ‘passende beoordeling'. Het positieve effect van maat­
regelen mag niet bij de afweging voor vergunningplicht worden betrokken. Dat mag wel bij het besluit op
een vergunningaanvraag.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>In de verslechterings- en verstoringstoets worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer
naar cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de effecten aanvaardbaar
zijn of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende voorwaarden worden verbonden (mitigatie en com­
pensatie).

De passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis dienen de
effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening houdende met cumulatieve effecten. Als
de passende beoordeling uitwijst dat er slechts beperkte effecten zijn, dan dient vergunning te worden
aangevraagd, die wordt verleend indien de effecten aanvaardbaar worden geacht. Als er significante effec­
ten zijn, dan mag vergunning alleen worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-
criteria:

-   Er zijn geen geschikte Alternatieven.
-   Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale en
    economische aard.
-   Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie.

Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van prioritair natuurlijk
habitat of een prioritaire soort, dient eerst door de minister van LNV aan de Europese Commissie advies te
worden gevraagd. Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar belang beperkt.

Externe werking
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het
gebied. Ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'exter­
ne werking' genoemd. Externe werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ont­
staat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen een invloed gebied van een instandhou-
dingsdoelstelling (IHD) en een invloed gebied van een activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-
gebied en waarvoor de IHD gevoelig is.

Stikstof in Natura 2000-gebieden (Besluit natuurbescherming)
Een voorbeeld van externe werking is de depositie van stikstof. Door allerlei bronnen komt stikstof in het
milieu terecht, afkomstig van de landbouw, verkeer, industrie en huishoudens. De grote hoeveelheid stik­
stof heeft effecten op de groei van planten. Dit gaat in de regel ten koste van kwetsbare planten en biodi­
versiteit, waardoor gevoelige gebieden (zoals venen en heide) verruigen door de groei van bijv. grassen
en soorten als braam.

Hiervoor gold vanaf 1 juli 2015 het systeem van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee
hoopte het Rijk de hoeveelheid stikstof in de Natura 2000 gebieden te kunnen verminderen, zonder alle
ontwikkelingen te blokkeren. De PAS bracht daartoe alle bronnen in beeld. Met behulp van een rekentool
(Aerius Calculator) is de stikstofbijdrage van een (nieuw) plan op beschermde habitats te berekenen. De
basisgedachte was dat economische ontwikkelingen verantwoord mogelijk blijven (ontwikkelruimte), mits
de totale hoeveelheid stikstof in het gebied omlaag gaat.

Voor de PAS is voor elk van de 118 Natura 2000 gebieden een samenhangend pakket herstelmaatregelen
opgesteld op basis van een vastgestelde herstelstrategie per habitattype (69). Uiteindelijk krijgen deze af­
spraken over stikstof een plaats in de per gebied op te stellen beheerplannen.

Op basis van de uitkomsten van de Aerius-calculator was een project vergunningsvrij ^0.05 mol/ha/jr),
melding plichtig (tussen 0.05 mol/ha/jr. en de grenswaarde) of was het aanvragen van een Natuurvergun-
ning noodzakelijk ^ grenswaarde).

De systematiek is echter op basis van een uitspraak van het Europese hof en de Raad van State op on­
derdelen afgekeurd en mag niet meer op dezelfde wijze worden gebruikt.

Uitspraak Raad van State (PAS)
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) niet meer is te gebruiken als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten,
die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura
2000-gebieden. Het Ministerie van BiZa heeft op 2 juli een factsheet gemaakt hoe hiermee vooralsnog
moet worden omgegaan. Een aantal relevante aspecten staan hieronder.

De beslissing van de Raad van State heeft vergaande consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zo­
als woningbouw, de aanleg van infrastructuur (o.a. vaar-, spoor-, en autowegen), de bouw van nieuwe be-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>drijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofge-
voelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.

Hierdoor is het een stuk ingewikkelder geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te
realiseren die effecten hebben voor de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden.

Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan) moet worden ge­
toetst. Complicerende factor hierbij is dat stikstof tot op grote(re) afstand van de bron neerslaat. Daarbij
zijn er in Nederland momenteel 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen
en leefgebieden van (dier)soorten.

Nu het ecologisch onderzoek (“de passende beoordeling”) van het PAS niet meer als basis voor toestem-
mingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen, ook op grote afstand van Natu­
ra 2000-gebieden, nodig dat zij op een andere manier gaan aantonen, dat hun project of plan (zoals een
bestemmingsplan) op voorhand geen significant schadelijke effecten heeft op de Natura 2000-gebieden.
Pas daarna kan toestemming worden verleend. De passende beoordeling van het PAS kan daarvoor sinds
de uitspraak van 29 mei 2019 niet meer worden gebruikt.



                                                                                         Rijksoverheid




               Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

               Aan dc Kind vanoaderetajndlUppenpljn kunt u vaiUtr lien oJ uvcgunnuigplithtiŗbenl onderdc Wet iuUiurbeKİicrininţen Wrìkr
               inuxunienten u kunt inzetten am voor een ndtuurvergunning in aanmerking te komen.




                                                  AEAIUS-berekening
                                                                                  4 ōjoo mol/na/jr
                                                  stikstofdepositie op
               Stap ï.                           Natura 200a als gevolg
                                                                                                                 Geen vergurmingpiicht

                                                       van project


                                                               »o.oomol/ha-ļr


                                                                                  í 0,00 moi/na/lr
               Stap 2.                                Intem salderen                                             Vergunning verieenbaar


                                                                 300 mal/Ha/jr


                                                                               Significante effecten              Zonder intem solderen
                                                                                                                 geen verg unningp licht
               Stap 3.                                                                                              Me! intem salderen-
                                                               Hfnnicwne effecten                                vergunning verieenbaar
                                                                    ,      ' r-



                                                  Passende beoordeling
                                                      īn hetlkht van
                                                                               Geen nstco op aantasting
                                                    instandhoudlngs-
                                                   doelste Hingen van
                                                                                  Mn -"'i»-' mam ipen
               Stap 4.                            Natura 2000-gebīedea
                                                                                                                 Vergunning verieenbaar
                                                     (evL mrtigerende
                                                   maatregelen, zoals
                                                      extern salderen}

                                                               Natuurlijke kenmerken
                                                               nopl p BMpM


                                                 ADC toets
                                                 - Geen Alternatieven               '.   ū-.'-: l   T’.. fiv
                                                 - Dwingende reden van            mc torna
               Stap 5.                             groot openbaar                                                Vergunning verieenbaar
                                                   belang
                                                 * Compensatie van
                                                   Natura 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Voor projecten betekent dit dat moet worden beoordeeld of een natuurvergunning is vereist. Gedeputeer­
de staten (en in een aantal gevallen het ministerie van LNV) zijn het bevoegde gezag voor deze vergun­
ning. Zij dienen te beoordelen of voor een project een natuurvergunning is vereist. Voor bestemmings­
plannen geldt weliswaar geen natuurvergunningsplicht, maar ook zij moeten aan de eisen van de Wet na­
tuurbescherming voldoen. Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan is een beoordeling nodig om te
bepalen of de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen significant negatieve effecten
zouden kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Is dat het geval, dan is ook een passende beoor­
deling (en als gevolg daarvan ook een milieueffectrapport) noodzakelijk.

Gevolgen woningbouw
Wordt in de voortoets op basis van objectieve gegevens geconcludeerd dat er geen significant negatieve
effecten zijn te verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied, dan
kan volgens de factsheet van het ministerie worden volstaan met een voortoets en kan de gemeenteraad
(voor wat betreft de stikstoftoets) het bestemmingsplan vaststellen. Dit is het geval als bijvoorbeeld geen
toename plaatsvindt van de stikstofdepositie.

Wordt woningbouw gerealiseerd op gronden waar voorheen bijvoorbeeld (planologisch legaal en ten tijde
van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan feitelijk bestaande) agrarische activiteiten plaatsvon­
den en die activiteiten worden gestaakt (omdat bijvoorbeeld op die gronden woningen worden gebouwd en
als gevolg daarvan de agrarische functie verdwijnt) dan mag in beginsel de daarmee samenhangende
vermindering van de stikstof-depositie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdeposi­
tie als gevolg van de woningbouw. Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige
habitattypen in Natura 2000-gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg van het verdwij­
nen van die agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te worden uitgevoerd.


Overige beschermde natuurgebieden
Naast de Natura 2000 gebieden dient de provincie conform art. 1.12 ook gebieden aan te wijzen en in
stand te houden, welke onderdeel zijn van een samenhangend netwerk van natuurgebieden (Natuurnet-
werk Nederland).

Tot slot kunnen Gedeputeerde staten ook gebieden aanwijzen buiten het natuurnetwerk Nederland, welke
van belang zijn vanwege hun natuur-, landschappelijke of cultuurhistorische waarden.


Houtopstanden
Ook de Boswet is opgenomen in de Wet natuurbescherming (H4 Wnb). In de Boswet was er sprake van
een meldplicht en een herplantplicht. Dat blijft ook zo. Opstanden binnen de bebouwde kom, fruitbomen,
bos voor biomassa, wegbeplanting e.d. vallen hier buiten (zie art. 4.1 Wnb). Bij het vellen van (een deel
van) een houtopstand, moet dit vooraf worden gemeld. Ook is er de verplichting tot het herbeplanten van
minimaal hetzelfde areaal binnen drie jaar na het vellen. De herplantplicht geldt niet voor het vellen van
een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel. Provincies kunnen bij verordening
aangeven, welke gegevens moeten worden aangeleverd en/of er een toeslag geldt op het te herbeplanten
areaal.


Bronnen:
-   www.wetten.nl
-   www.rijksoverheid.nl
-   www.natuurbeheer.nu
-   www.natura2000.nl
-   www.infomil.nl
-   www.rvo.nl
-   http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Vrijstellingen beschermde soorten Gelderland
Landelijk (art. 3.1 Besluit natuurbescherming)
Als vogels en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, van de wet worden
aangewezen: Canadese gans (Branta Canadensis en Branta hutchinsii hutchinsii); houtduif
(Columba palumbus); kauw (Corvus monedula); konijn (Oryctolagus cuniculus); vos (Vulpes
vulpes), en zwarte kraai (Corvus corone corone).



Algemene vrijstelling soorten . Gelderland (1 dec. 2019)
              Soort                         Soort

   Aardmuis                      Meerkikker
   Bosmuis                       Middelste groene kikker
   Bruine kikker                 Molmuis
   Dwergmuis
   Dwergspitsmuis                Ondergrondse woelmuis
   Egel                          Ree
   Gewone bosspitsmuis           Rosse woelmuis
   Gewone pad                    Tweekleurige bosspitsmuis
   Haas                          Veldmuis
   Huisspitsmuis                 Vos
   Kleine watersalamander        Woelrat
   Konijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Vogels met jaarrond beschermde nesten (m.u.v. Limburg en Overijssel)

Categorieën jaarrond beschermde nesten
    1.   Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest,
         buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
    2.   Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden
         en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke)
         voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
    3.   Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
         broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)
         voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
    4.   Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet
         of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
    5.   Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar
         daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over
         voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,
         zich elders te vestigen.

Bescherming     Nederlandse naam       Wetenschappelijke naam      Nederlandse naam       Wetenschappelijke naam

Categorie 1    steenuil                Athene noctua

Categorie 2    gierzwaluw              Apus apus                 roek                     Corvus frugilegus
               huismus                 Passer domesticus
Categorie 3    grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea         ooievaar                 Ciconia ciconia
               kerkuil                 Tyto alba                 slechtvalk              Falco peregrinus
               oehoe                   Bubo bubo

Categorie 4    boomvalk                Falco subbuteo            sperwer                 Accipiter nisus
               buizerd                 Buteo buteo               wespendief              Pernis apivorus
               havik                   Accipiter gentilis        zwarte wouw              Milvus migrans
               ransuil                 Asio otus
Categorie 5    blauwe reiger           Ardea cinerea             ijsvogel                Ardea cinerea
               boerenzwaluw            Hirundo rustica           kleine bonte specht     Hirundo rustica
               bonte vliegenvanger     Ficedula hypoleuca        kleine vliegenvanger    Ficedula hypoleuca
               boomklever              Sitta europaea            koolmees                 Sitta europaea
               boomkruiper             Certhia brachydactyla     kortsnavelboomkruiper    Certhia brachydactyla
               bosuil                  Strix aluco               oeverzwaluw              Strix aluco
               brilduiker              Bucephala clangula        pimpelmees              Bucephala clangula
               draaihals               Jynx torquilla            raaf                    Jynx torquilla
               eidereend               Somateria mollissima      ruigpootuil              Somateria mollissima
               ekster                  Pica pica                 spreeuw                 Pica pica
               gekraagde rood­
                                       Phoenicurus phoenicurus   tapuit                  Phoenicurus phoenicurus
               staart
               glanskop                Parus palustris           torenvalk               Parus palustris
               grauwe vliegenvan­
                                       Muscicapa striata         zeearend                 Muscicapa striata
               ger
               groene specht           Picus viridis             zwarte kraai            Picus viridis
               grote bonte specht      Dendrocopos major         zwarte mees             Dendrocopos major
               hop                     Upupa epops               zwarte roodstaart        Upupa epops
               huiszwaluw              Delichon urbicum          zwarte specht           Delichon urbicum
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                            Bijlage 4
                                             Voorbeeld voorzieningen

                                                                   Huismus

                                                   (verplicht indien nesten
                                                                verdwijnen)




             Mussenflat




                        Mussenpot

                                                               Neststeen



Gierzwaluwen

                                         ĮįţŴýí-




             Nestkasten                                       Neststeen
Gierzwaluwen eten veel muggen. Ze zijn zeer honkvast. Als ze eenmaal ergens
gebroed hebben komen ze jaren na elkaar op dezelfde plek. Voor gierzwaluwen zijn
ook nestpannen beschikbaar. Bij warme zomers kunnen die soms te heet worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>waardoor de overlevingskans van de jongen daalt. Er is daardoor een voorkeur voor de
hierboven getoonde oplossingen.

Voorbeelden verblijfplaatsen (bron: soortenstandaard dwergvleermuis)

Voorbeeld van gevelbetimmering welke geschikt is als verblijfplaats voor
   gewone dwergvleermuizen (bron www.vleermuizenindestad.nl).




                                                                                                  AbsUnd der
                                                                                                  Důchlafer              ş
                                                                                                  sa ţrofl wip nÒQtirliĮ '




                                                                    - Ansicht -




Verblijfplaatsen realiseren achter boeiboorden of sierlijsten
Ook achter boeiboorden of sierlijsten kunnen gewone dwergvleermuizen verblijfplaatsen heb­
ben. De hierboven omschreven criteria zijn hiervoor eveneens van belang. Het heeft een grote
meerwaarde wanneer de ruimte achter de boeiboorden van verschillende gevels met elkaar in
verbinding staan, zodat vleermuizen overdag, afhankelijk van de temperatuur, van
locatie kunnen wisselen.

Verblijfplaatsen bij dakconstructies
Een eenvoudige manier is om bij dakconstructies gebruik te maken van boeiboorden met een
ruimte van 1 centimeter die toegang geven tot het dak. Ook kunnen speciale dakpannen e.d.
worden toegepast.

Verblijfplaatsen in muren door middel van inmetselkasten
In Nederland zijn nog weinig positieve resultaten bekend van het gebruik van inmetselkasten
door de gewone dwergvleermuis.

    Voorbeelden van inmetselkasten (bron: http://www.schwegler-natur.de).




                    řĩSįiK
        r:
             'Li- '

                                                                                  Access to
                                                                                  ivįill cavity




                -    vt-.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>www.checklistgroenbouwen.nl




          Aanpassing bouwwijze loze ruimte in overstek of goot voor
                               vleermuizen
                                    De loze ruimte in de overstek of dakgoot is eenvoudig toegankelijk te maken voor
                                                                      vleermuizen.




           Lí kunt de loze ruimte in de overstek oî uitstekende dakgoot geschikt maken voor
           vleermuizen door aan de onderzijde een invllegopeningen aan te brengen. Maak bīf
           voorkeur per 2 meter 1 invlĩegopenīng. Teveel Invllegopeningen leidt tot tocht, te weinig
           ínvlieņopenīngen maakt de kans op ontdekking en gebruik kleiner. De openīnqen moeten
           op de muur aansluiten, zo kunnen de vleermuizen op de muur landen en vervolgens
           naar binnen krulpen.


           Afmetingen
           irtvlīegopenīnq 2 x IQ (laatvüeqer) of 1,5 x 5 (dwergvleermuizen en
           groatoorvleermuizen).


           Tips
           Maak bij voorkeur per 2 meter 1 īnvliegopening.
                                                                                                          Relevante soorten
                                                                                                         ■v Gewone dwergvleermuis
                                                                                                         •f Gewone grootoorvleermuis
                                                                                                         v Laatvlieger




                                                                           Foto's
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>I   m

                                                   Vleermuis inlaatklep
                                 Deze kast is bedoeld voor qebouw bewonende vleermuizen, zoals de gewone
                                                              dwergvleermuis.




    Deze vteermuiskast (Schwegler He) Is bedoel! voor inof op gevels en kan worden
    toegepast tijdens renovaties, isolatiemaalregelen, nieuwbouw en gevelreparaties. De
    hast heeft een open achterkant waardoor vleermuizen toegang hebben tot bijvoorbeeld
    holle ruimtes van gebouwen. He! Is aan te raden meerdere elementen in te bouwen.
    Vanwege de geringe diepte van de kast. is deze eenvoudig in te bouwen in bijvoorbeeld
    'isolatielagen van de buitengevel. Hei is mogelijk om de kap te bepleisteren, oververven
    of bekleden, zodat alleen de invliegopening van buitEnaf zichtbaar blijft-

    Optioneel is een achterwandte gebruiken. Dit kan worden gebruikt wanneer een
    gesloten eenheid gewenst is. Op deze achterwand is een hangplek van natuurlijk hout
    opgezet om binnen in de kast een geschikt verblijf te creëren. De montage van deze
    vleermuishast plus achterwand is eenvouding. De kast dient op de achterwand gezet ts
    worden, waatna de achterwand en kast met twee schroeven en pluggen bevestigd of                Gerelateerde maatregelen
    ingemetseld kunnen worden.                                                                          Vogel- Si vleermuis vríendelijke
                                                                                                        verlichting van gebouwen
    Deze inbouw kasten zijn voor ruige dwergvleermuizen geschikt als zomer* en                     'é   voorkom een koudebrug bij
    paarverblijf en in potentie geschikt ais kraam* en winterverblijf, al is hier nog vrijwel           neststenen en inbouwkasten
    geen data van bekend. Deze inbouwkasten zijn voor gewone dwergvleermuizen geschikt
    als zomer- en paarverblijf en in potentie geschikt als winterverblijf, ai is hier tevens nog
    vrijwel geen data van bekend. Deze inbouwkasten zijn voor wat betreft de                       Relevante soorten
    meervieermuis ín potentie geschikt als zomer* en paarverblijf. al is hier nog vrijwel geen     v    Gewone dwergvleermuis
    data van bekend.                                                                               4    Meervteermuis


    Afmetingen
    Breedte 30 cm
    Hoogte 3D cm
    Dieote 6 cm

    Tips
      »    Deze vieermuiskast is onderhoudsvrij.
      «   Bouwt u meerdere kasten in. plaats de kasten dan in verschillende wîndrichtīgen.
      «   Als vleermuizen binnenin het gebouw mogen komen, dan is het model 2FR
          geschikter.
      *    Houd de aanvliegroute naar de kast vrij.
      *   De steen bij voorkeur zo hoog mogelijk in het gebouw inbrengen.
      *    Bouw de steen bij voorkeur in aan de blinde gevel.

    Meer info en waar te bestellen
    VteermuīsiniaatMep van Schwegier




                                                                      Foto's


                                                                             'M mi í

                                   -

                             Y‘ '
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                  Vleermuisruimte achter gevelbetimmering
                    De ruimte achter de gevelbetimmering of het boeiboord kan toegankelijk worden gemaakt
                                                            voor vleermuizen




Door een opening van 2,5 centimeter vrij te houden tussen de gevel en de betimmering
onstaat een verblijfplaats voor vleermuizen. Gewone dwergvleermuis en Jaatvlieger
maken hier gebruik van. De dieren hangen aan de gevel achter de betimmering. Zorg
ervoor dat het materiaal achter de betimmering ruw is, bijvoorbeeld baksteen of
onbehandeld hout. Zorg ervoor de gevel niet verlicht wordt, dat schrikt vleermuizen ai.
Of maak gebruik van vleermuisvrienüelījk verlichting.

Tips
Als de mogelijkheíd bestaat, of wordt gecreëerd, kunnen vleermuizen via deze weg ook
toegang krijgen tot de spouw.



                                                                                           Gerelateerde maatregelen
                                                                                           v Aanpassing bouwwijze spouw
                                                                                           V Vogel- K vfeermulsvrlende lijke
                                                                                                verlichting vsn gebouwen



                                                                                           Relevante soorten
                                                                                           •v' Gewone dwergvleermuis
                                                                                           •z   Laatvlĩeger
                                                                                                Meervleermuis




                                                               Foto's



                        /Zļ\
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> Voorkom een koudebrug bij neststenen en inbouwkasten
                    Enkele tips om te voorkomen dat een koudebrug ontstaat bij neststenen en inbouwkasten.




Bij het inmetselen van een neststeen voor gebouwbewonende vogels en/of vleermuizen,
moet soms een deel van de isolatie worden uítgesneden In de vorm van de neststeen.
Om een koudebrug te voorkomen, wordt aan de achterkant van de neststeen een stuk
hoogwaardiger Isolatiemateriaal geplakt. Men kan er ook voor kiezen om de Isolatielaag
ongemoeid te laten en de neststeen aan de voorkant een stukje te laten uítsteken.




                                                                                            Gerelateerde maatregelen
                                                                                           •f Bijensteen
                                                                                           ■v Entreesteen Vleermuizen
                                                                                           v' Halfopen neststeen
                                                                                           v Inbouwkast voor vleermuizen
                                                                                           ^ Neststeen gierzwaluw
                                                                                              (verborgen)
                                                                                           -f Neststeen gierzwaluw (zichtbaar)
                                                                                           V Neststeen Huismus
                                                                                           •f Tichelaar vleermuískast
                                                                                           •f Vleermuis inlaatklep
                                                                                           •f Vleermuissteen
                                                                                           V Vleermuis wandsysteem



                                                                                            Relevante soorten
                                                                                           ■z Gewone dwergvleermuis
                                                                                           V Gewone grootoorvleermuis
                                                                                           V Gierzwaluw
                                                                                           •f Huismus
                                                                                           v' Laatvfieger
                                                                                           ■V Meervleermuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>2ezw

                                           tSi


 ff j*



                                                         Neststeen Huismus
                                 Deze nestkast is te gebruiken als opbouwkast maar kan ook ingemetseld worden bij
                                                                         nieuwbouw.




         Deze nestkast is ideaal ats broedplaats voor huismussen. Deze nestkast is te gebruiken
         als opbouwkast maar kan ook ingemetseld worden bij nieuwbouw- en
         renovatieprojecten. Het plaatsen van meerdere nestkasten bīĵ elkaar is wenselijk,
         omdat huismussen in de regel in kolonies broeden.

         De nestkast ophangen met de bijgeleverde pluggen en bouten, bij voorkeur aan de gevef
         van een pand onder een dakrand of goot. U kunt de nestkast ook vrij aan de gevel
         hangen, hierbij moet u minimaal 3 meter hoogte aanhouden. AJs u de nestkast als
         ínbouwsteen wilt gebruiken moet u ook minimaal 3 meter hoogte aanhouden. De hoogte
         van de nestkast is gemaakt op maatvoering van een standaard waaiiormaat (4 lagen
         hoogt, bij ĩnbouw wordt de voorzijde van de gelijk me! de voorzijde van de gevel
         geplaatst. De isolatie In de spouw kan gewoon doorlopen achter de steen dus er
         ontstaat qeen koudebrug. Moet er toch isolatie weggesneden worden dan is het                 Gerelateerde maatregelen
         belangrijk om de Isolatie ruim om de omtrek van de kast weg te snijden. De ruimte
                                                                                                        Voorkom een koudebrug bij
         achter de Kast moet in dat geval opgevuld worden met een harde isolatie, Nestkast niet
                                                                                                        neststenenen Inbouw kasten
         met de invlīegopeninq naar het zuid/westen en zorg ervoor dat de nestkast niet de hele
         dag in de zon hangt. Er hoeft geen nestmaterîaal toegevoegd te worden.

         Niet alleen huismussen, ook mezen en ringmussen kunnen gebruik maken van deze
                                                                                                      Relevante soorten
         voorziening. De nestkast kan ėėn keer per jaar worden schoongemaakt, ná het                  v Huismus
         broedseízoen, hiervoor draait u de haak onderaan In het midden ėén slag. Daarna kan
         het voorfront van de nestkast gehaald worden.

         Als de kast niet is ĩngemetseld, maar opgehangen is. dan moet ook jaarlijks de
         deugdelijkheid van de ophanging gecontroleerd worden.


         Afmetingen
         Buitenmaat {b x h x dj 29 x Z4x 15.5 cm
         Binnenmaat (b x h x d) 22 x 17 x 1Z cm


         Tips
           » Deze nestkast kan worden opgehangen ahs nestkast maar kar ook ĩngemetseld
                worden. Huismussen broeden bijvoorkeur kolonies.
           - Het plaatsen van meerdere nestkasten bij elkaar ĩs aan te raden.
           « Dok de omgeving moet voldoen aan biatoopwensen van de huismus


         Meer info en waar te bestellen
         Neststeen voor huismussen van Vjvara-pro
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                     Aanpassing bouwwijze voor gierzwaluw
                         U kunt de loze ruimte in de overstek of uitstekende dakgoot qeschikt maken voor
                                                             gierzwaluwen.




De loze ruimte in de overstek of uitstekende dakgoot kan geschikt worden gemaakt voor
gierzwaluwen door aan de onderzijde ovale ínviĩegopeningen aan te brengen van ten
minste 3x6 centimeter. De binnenruimte achter de invlfegopening meet bij voorkeurlā
x 15 x 50 cm en Is vervaardigd van onbehandeld hout. Net als bij neststenen en
nestkasten voor de gĩerzwaíuw zit de invüegopenĩngaan de linkerkant of rechterkant
van de nestruimte.

Zorq voor een vrije aanvliegroute; er mogen geen bomen, vlaggenmasten e.d. voor de
invlíegopeníng staan. Zorg er tevens voor dat er geen naar buiten openslaande ramen
onder de invliegopening zijn.

Afmetingen
Deze maatregel is mogelíjk over het gehele lengte van de groot of overstek                    Relevante soorten
                                                                                              V Gierzwaluw
                                                                                              V Huismus




                                                              Foto's
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>        Bijlage 5
Aeriusberekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                              Aerius 2019
                                Groenezoom naast Horloseweg 60 Harderwijk



Uitgangspunten stikstofberekening

Gebruiksfase
»   20 kleine tijdelijke woningen (tinyhouses)
»   1.8-2.4, gemiddeld 2.1 bewegingen per etmaal - totaal max. 48 bewegingen
»   Gasloze bouw


Realisatiefase
Opschonen terrein en neerzetten blokken prefab tinyhouses.

Aanleg van halfverharding en klinkers

Er is uitgegaan van de volgende inzet (materieel ^ jaar oud; Stage IV):

Bouw:
Kappen bomen, motorzaag                 2 dagen - 16 uur - 64 liter diesel
Grondwerk graafmachine ^ jaar oud       16 uur - 176 liter diesel/adblue
Hydraulische Bouwkraan                  16 uur - 128 liter diesel/adblue
Aannemer ca. 2 mnd                      ca. 40 dagen gem 1,5 bus/dag ^ 120 bewegingen/jr
Vrachtwagen bouwmateriaal en huisjes    8x div. = 16 bewegingen/jaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>AERIUSÜ          CALCULATOR
                                iŕi»*nn'
íTiwfcŵoY^en
                 Hŵuiuten
(WO'.nWl




                                srir««ra*» ru**« Oan nou



Handtoanj




         IA KM           UtSTdie!                 tenten




 AERIUS H        CALCULATOR
                     .      ,   't --K-       Q

                 E missířgegevrm i nvullen
warpunt#-

KřiuIBaw




mndtWHqt

fnentn
                  ļ jLİ'ÜjiJ ļliJjLcĩi          bùu'l JiuľiUaL

                  iMftt itMn                                     *




 hüífcėj
 VAIPI \ KM
                                                                     1   I
                                                                             Gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                           ísxrtt op taan
AERIUStl        CAľ UI.ATOR


                ResJiidien




{■0ŠN




        i jih
                              Aanlegfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                    AERIUSB CALCULATOR

                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
* Kenmerken
*   Samenvatting emissies
* Depositieresultaten
* Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:

                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                        RzREm3nzU8fv (14 mei 2020)
                                                                                         pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Resultaten




AERIUSn CALCULATOR
        Contact         Rechtspersoon                               Inrichtingslocatie



                        Gemeente Harderwijk                         Horloseweg, . Harderwijk



      Activiteit        Omschrijving                                AERIUS kenmerk


                        tiny houses                                 RzREm3nzU8fv



                        Datum berekening                            Rekenjaar                  Rekenconfiguratie



                        14   mei 2020, 14:01                        2020                       Berekend voor natuurgebieden



Totale emissie                             Situatie 1


                        NOx                5,30 kg/j


                        NH3                < 1 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied

      Hectare met
  hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)


   Toelichting         Gebr.fase 20 kleine woningen : gasloos - alleen transport




          Resultaten   Situatie 1                                                                           RzREm3nzU8fv (14 mei 2020)
                                                                                                                            pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Resultaten
AERIUSB CALCULATOR


                                                             rjįŗm
Locatie                                                                                              Slingertwis

 Situatie 1                                                                    vH'-J 'í


                                                       ■#            ,,




                                                                           í          5.5
                                                                     Olielanden
                                                       HürařrrtũLH

                                                                               *        A


                                                                                    jgUMŝm


                                                             māĝ
                                                              HCŕļţ

                                 i-C-t




                                                                            Jpsţ
                                                                                                    i        p,™,l




Emissie        Bron
               Sector
                                                                             Emissie NH3              Emissie NOx

 Situatie 1

                            Transport                                              < 1 kg/j             5,30   kg/j
                            Wegverkeer | Buitenwegen




  Resultaten   Situatie 1                                                               RzREm3nzU8fv (14 mei 2020)
                                                                                                         pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Resultaten
 AERIUSB CALCULATOR



   Emissie                                    Naam                     Transport
(per bron)                                    Locatie (X,Y)            168658,481236
   Situatie 1
                                              NOx                      5,30 kg/j
                                              NH3                      < 1 kg/j




                 Soort        Voertuig                        Aantal voertuigen   Stof                      Emissie


                 Standaard    Licht verkeer                   48,0 /   etmaal     NOx                   5,30 kg/j
                                                                                  NH3                     < 1 kg/j




    Resultaten   Situatie 1                                                              RzREm3nzU8fv (14 mei 2020)
                                                                                                         pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Resultaten
  AERIUSB CALCULATOR



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.




Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 20l9A_20200403_6c57lf9654
                 Database       versie 20l9A_20200403_6c57lf9654
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   Situatie 1                                                                                             RzREm3nzU8fv (14 mei 2020)
                                                                                                                                        pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                    AERIUSB CALCULATOR

                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
* Kenmerken
*   Samenvatting emissies
* Depositieresultaten
* Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:

                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                        RufsnRygSLnt (29 mei 2020)
                                                                                        pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Resultaten




AERIUSn CALCULATOR
        Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie



                        Gemeente Ermelo                  Horloseweg, . Harderwijk



      Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                        tiny houses                      RufsnRygSLnt



                        Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie



                        29   mei 2020, 15:18             2020                              Berekend voor natuurgebieden



Totale emissie                             Situatie 1


                        NOx                1,23   kg/j


                        NH3                < 1 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied

      Hectare met
  hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)


   Toelichting         Aanlegfase 20 kleine huisjes




          Resultaten   Situatie 1                                                                        RufsnRygSLnt (29 mei 2020)
                                                                                                                         pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Resultaten
AERIUSB CALCULATOR



Locatie                                                                                                           :
                                                                                                                       Sliftōerbūs
 Situatie 1

                                                                                    ' V.’-     .




                                                                            mm
                                                                            mm
                                                                             TT;
                                                                     HardprtiOLit
                                                                                             tl    .-1
                                                                                                         f

                                                                                                                      “ T            TtìļlKf

                                                                     ĪWr^Wji.                                 ļsř íįįíèŵŞI
                                                                                                                      : ' Y :--,í:      -­
                                                                                                              1 ŵstį




                                                                                                    m/ì

                                                                       fl




                                                            iŕĩŷM'
                             ŝíiff ĩ&Â                                                                   iV'STs



Emissie        Bron
               Sector
                                                                                       Emissie NH3                       Emissie NOx

 Situatie 1

                            Transport                                                        < 1 kg/j                         < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Buitenwegen



                            Aanleg                                                                                          1,14      kg/j
                            Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie




  Resultaten   Situatie 1                                                                          RufsnRygSLnt (29 mei 2020)
                                                                                                                             pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Resultaten
 AERIUSB CALCULATOR



   Emissie                                                 Naam                        Transport
(per bron)                                                 Locatie (X,Y)               168658,481236
   Situatie 1
                                                           NOx                         < 1 kg/j
                                                           NH3                         < 1 kg/j




                 Soort                    Voertuig                             Aantal voertuigen   Stof                          Emissie


                 Standaard                 Licht verkeer                          120,0 /jaar      NOx                          < 1 kg/j
                                                                                                   NH3                          < 1 kg/j


                 Standaard                Zwaar vrachtverkeer                       16,0 /jaar     NOx                          < 1 kg/j
                                                                                                   NH3                          < 1 kg/j




                                                           Naam                       Aanleg
                                                           Locatie (X,Y)              168499, 481611
                                                           NOx                        1,14 kg/j




                 Voertuig              Omschrijving              Brandstof        Uitstoot   Spreiding    Warmte Stof            Emissie
                                                                  verbruik         hoogte          (m)     inhoud
                                                                       (l/j)           (m)                   (MW)



                 STAGE IV, 75 -        Graafmachine                   176                                         NOx           < 1 kg/j
                 130   kW, bouwjaar
                 2014/01,     Cat. R


                 STAGE IV, 56 - 75     Hydraulische                   128                                         NOx           < 1 kg/j
                 kW, bouwjaar          bouwkraan
                 2014/01,     Cat. R


                 STAGE III B, 56 -     Motorzaag                       64                                         NOx           < 1 kg/j
                 75   kW, bouwjaar
                 2012/01,     Cat. N




    Resultaten   Situatie 1                                                                                    RufsnRygSLnt (29 mei 2020)
                                                                                                                               pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Resultaten
  AERIUSB CALCULATOR



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.




Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 20l9A_20200403_6c57lf9654
                 Database       versie 20l9A_20200403_6c57lf9654
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   Situatie 1                                                                                                 RufsnRygSLnt (29 mei 2020)
                                                                                                                                            pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>      Bijlage

Uitdraai NDFF
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Project      : Tiny houses Groenezoom
Referentie: 2020-009
Datum        : 05 maart 2020



Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het
plangebied - leveringuit de NDFF.
Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het
plangebied - leveringuit de NDFF.disclaimer De Nationale
Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest
omvangrijkelandelijke informatiebron van
verspreidingsgegevens en bevat betrouwbarewaarnemingen
van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is
inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat
toegevoegd. Alle gegevens in deNDFF zijn gevalideerd.
Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn
omaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te
sluiten.
Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze
levering: 'Â© NDFF - quickscanhulp.nl 05 maart 2020' Op de
volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden
ten opzichte van hetplangebied dat deze soorten zijn
waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op:
www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de
helpdesk van HetNatuurloket:

E-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl
Telefoon: 0800 2356333


Disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van
verspreidingsgegevens en bevat betrouwbarewaarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is
inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in deNDFF zijn gevalideerd. Nader (veld­
onderzoek kan noodzakelijk zijn omaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
Hoewel het Natuurloket en Regelink Ecologie k Landschap hun uiterste best doen voor het correct weergeven van de data op
quickscanhulp.nl kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten of het gebruik van de data.

                                      Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: Â© NDFF - quickscanhulp.nl 05 maart
                                      2020'

Naam                                                                                   Groep                         Afstand

Bever                                                                                  Zoogdieren                    0 - 1 km

Boomvalk                                                                               Vogels                        0 - 1 km

Buizerd                                                                                Vogels                        0 - 1 km

Das                                                                                    Zoogdieren                    0 - 1 km

Eekhoorn                                                                               Zoogdieren                    0 - 1 km

Gevlekte witsnuitlibel                                                                 Libellen                      0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis                                                                  Zoogdieren                    0 - 1 km

Gierzwaluw                                                                             Vogels                        0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart                                                                  Vogels                        0 - 1 km

Huismus                                                                                Vogels                        0 - 1 km

Kerkuil                                                                                Vogels                        0 - 1 km
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Naam                                 Groep         Afstand

Laatvlieger                          Zoogdieren    0 - 1 km

Ransuil                              Vogels        0 - 1 km

Rosse vleermuis                      Zoogdieren    0 - 1 km

Sperwer                              Vogels        0 - 1 km

Steenuil                             Vogels        0 - 1 km

Vos                                  Zoogdieren    0 - 1 km

Aardmuis                             Zoogdieren    1 - 5 km

Boommarter                           Zoogdieren    1 - 5 km

Bosvleermuis                         Zoogdieren    1 - 5 km

Bunzing                              Zoogdieren    1 - 5 km

Damhert                              Zoogdieren    1 - 5 km

Dwergmuis                            Zoogdieren    1 - 5 km

Edelhert                             Zoogdieren    1 - 5 km

Egel                                 Zoogdieren    1 - 5 km

Gewone grootoorvleermuis             Zoogdieren    1 - 5 km

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis   Zoogdieren    1 - 5 km

grote vos                            Dagvlinders   1 - 5 km

grote weerschijnvlinder              Dagvlinders   1 - 5 km

Havik                                Vogels        1 - 5 km

Hazelworm                            Reptielen     1 - 5 km

Huisspitsmuis                        Zoogdieren    1 - 5 km

Kartuizer anjer                      Vaatplanten   1 - 5 km

kleine ijsvogelvlinder               Dagvlinders   1 - 5 km

Kluwenklokje                         Vaatplanten   1 - 5 km

Knolspirea                           Vaatplanten   1 - 5 km

Konijn                               Zoogdieren    1 - 5 km

Levendbarende hagedis                Reptielen     1 - 5 km

Muurbloem                            Vaatplanten   1 - 5 km

Oehoe                                Vogels        1 - 5 km

Ooievaar                             Vogels        1 - 5 km

Otter                                Zoogdieren    1 - 5 km

Roek                                 Vogels        1 - 5 km

Rosse woelmuis                       Zoogdieren    1 - 5 km

Ruige dwergvleermuis                 Zoogdieren    1 - 5 km
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Relevante pagina’s
    ontheffing das
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                 provincie

                                                                GELDERLAND




ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Wet natuurbescherming hoofdstuk 3, ontheffing soorten


Datum besluit     : 3 november 2017
Onderwerp        : Wet natuurbescherming - 2017-011599 - gemeente Harderwijk
Activiteit       : Realisatie project Drielanden West - Groene Zoom, gemeente Harderwijk
Verlenen/weigeren : verlenen ontheffing

Aanvrager             : gemeente Harderwijk
Zaaknummer            : 2017-011599




Documentnummer(s). inzagestukken: 02635491,02643257, 02644150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                 provincie_____
                                                              GELDERLAND


15. Het plangebied Drielanden West dient twee-maandelijks gecontroleerd te worden op de
    aanwezigheid van dassenholen.

16. Het controleren van het plangebied en het ongeschikt maken van de dassenholen dient te
    gebeuren door een deskundige op het gebied van de Das.

17. Het beheer van de hakhoutwal bij de Riebroekersteeg dient gericht te zijn op de
     instandhouding van de geleidende functie voor dassen. Dit kan door de struiken om de 6-8
    jaar bij de grond af te zetten (10-15 cm boven maaiveld) zodat de stronk opnieuw uitgroeit.
     Dit dient gefaseerd plaats te vinden zodat de houtwal niet te kaal wordt.

18. Voorafgaand aan de werkzaamheden in de Groene Zoom dient de burcht bij de Horloseweg
    gecontroleerd te worden op jonge dassen. Indien blijkt dat er in het jaar van de
    werkzaamheden jongen van de Das worden grootgebracht, dienen de werkzaamheden
    uitgesteld te worden tot na de kwetsbare kraamperiode (december t/m juni).

BEOORDELING

Project
In de aanvraag beschreven wijzigingsproject
Het gebied Drielanden West, ten noorden van de Groene Zoomweg en de Groene Zoom, ten
zuiden van de Groene Zoomweg, zal bebouwd en heringericht worden. De werkzaamheden
bestaan uit graaf- en nieuwbouwwerkzaamheden. Het plangebied beslaat nagenoeg het gehele
foerageergebied van dassen uit een nabijgelegen burcht. Met de ontwikkeling van het
plangebied gaat essentieel foerageergebied van de dassen verloren en ook de burcht zelf als
verblijfplaats voor de Das. In oktober 2012 is voor het project door RVO een ontheffing verleend.
In maart 2016 is de ontheffing gewijzigd. Als mitigerende maatregel zijn in 2016 vier
dassentunnels onder de Groene Zoomweg gesloten om te voorkomen dat dassen het
plangebied Drielanden West bleven gebruiken als foerageergebied. In het voorjaar van 2017 is
geconstateerd dat dassen gaten in het aanwezige raster langs de weg hadden gemaakt en via
de Groene Zoomweg het plangebied konden bereiken. Hieruit blijkt dat de mitigerende maatregel
feitelijk niet werkt en de dassen bovendien risico lopen om verkeersslachtoffer te worden bij
oversteek van de Groene Zoomweg. In de ontheffingsaanvraag is verzocht de tunnels weer te
openen zodat de dassen het plangebied als foerageergebied kunnen blijven gebruiken tot het
moment van de ontwikkeling van het terrein en gecreëerde burchten of tunnels van dassen te
verwijderen in het gebied. Op die manier wordt permanente vestiging van dassen in het gebied
Drielanden West voorkomen. Daarnaast is verzocht om een aantal opgelegde voorwaarden door
RVO aan te passen.

Onderzoek
In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek
Uit ecologisch onderzoek in mei 2017 is gebleken dat er op diverse plaatse gaten zitten in het
dassenwerend raster langs de Groene Zoomweg en dat dassen het raster passeren om het
foerageergebied in plangebied Drielanden West te bereiken. Op de tekening in bijlage 2 van dit
besluit is de aangetroffen situatie weergegeven.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden
Aan de Horloseweg binnen de Groene Zoom bevindt zich een dassenburcht. Op de geluidswal
langs de Groene Zoomweg bevindt zich een oostwest gerichte dassenwissel. Ter hoogte van de
twee dassentunnels onder de Groene Zoomweg bevinden zich twee dassenwissels. In de
omgeving van het plangebied bevinden zich vier andere dassenburchten, zie kaart bijlage 1.



                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                   provincie_____
                                                                GELDERLAND


In de aanvraag beschreven effecten van het wijzigingsproject op de ecologische waarden
Door de nieuwbouw op de locatie Drielanden West, ten noordwesten van de Groene Zoomweg
en de Groene Zoom, ten zuiden van de Groene Zoomweg, gaat en essentieel foerageergebied
van de Das verloren, waardoor de dassenburcht aan de Horloseweg zijn functie als kraamburcht
zal verliezen. Voor deze ingreep is ontheffing verleend waarbij onder andere is opgenomen dat
de toegang tot het plangebied wordt afgesloten voor de Das door de tunnels in de Groene
Zoomweg af te sluiten. Gebleken is dat het bestaande dassenwerende raster aan de zuidkant
van de Groene Zoomweg onvoldoende is om de toegang van de Das tot het plangebied
Drielanden West te voorkomen. Hierdoor ontstaat een voor de Das gevaarlijke situatie nu het
raster wordt gepasseerd en de Groene Zoomweg wordt overgestoken. De aanvraag voorziet in
het herstellen van de toegang tot het plangebied door het openen van de tunnels. De voor de
Das gevaarlijke situatie waarbij de weg wordt overgestoken wordt hiermee tenietgedaan. Door
het gefaseerd in gebruik nemen van het projectgebied voor woningbouw zal dit gebied geleidelijk
zijn functie als foerageergebied verliezen waarbij de verwachting is dat de Das uiteindelijk uit het
gebied zal verdwijnen. De gevraagde wijziging heeft hiermee een positief effect op de Das.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de Das te voorkomen worden de volgende
maatregelen voorgesteld:
   - De drie dassentunnels onder de Groene Zoomweg zullen na het verkrijgen van de
       ontheffing binnen een maand worden geopend zodat de dassen weer gebruik kunnen
       maken van het foerageergebied in de Drielanden West, ten noorden van de Groene
       Zoomweg;
   - Het dassenwerend raster aan de zuidkant van de Groene Zoomweg wordt gerepareerd
       en maandelijks gecontroleerd. Aan de noordkant van de Groene Zoomweg wordt een
       nieuw dassenraster geplaatst, zoals opgenomen in de tekening in bijlage 2;
   -   In het gebied Drielanden West worden gecreëerde burchten of tunnels van dassen
       ongeschikt gemaakt en verwijderd. Op die manier wordt permanente vestiging van
       dassen in het gebied Drielanden West voorkomen.

In de aanvraag beschreven overtreding van verbodsbepalingen
Aan de hand van het voorgaande is in de aanvraag bepaald welke verbodsbepalingen worden
overtreden. Dit is aangegeven in het aanvraagformulier. Er is ontheffing aangevraagd voor de
soort, het verbod en belang genoemd in tabel 1.

Beoordeling
Beoordeling wijzigingen en mitigerende maatregelen
In de ontheffingsaanvraag is verzocht om een aantal opgelegde voorwaarden uit de in 2016
verleende ontheffing door RVO (FF/75C/2012/0034A) aan te passen. Wij hebben alleen de
aangevraagde aanpassingen beoordeeld.

Openen tunnels, plaatsen nieuw raster en ongeschikt maken van burchten
Door de drie dassentunnels weer te openen kunnen de dassen het plangebied als
foerageergebied blijven gebruiken tot het moment van de ontwikkeling van het terrein. Met het
plaatsen van een nieuw raster aan de noordkant van de Groene Zoomweg en het repareren van
het zuidelijke raster, wordt voorkomen dat dassen de weg kunnen oversteken en het risico lopen
om verkeersslachtoffer te worden. Het raster dient wel maandelijks à twee-maandelijks
gecontroleerd te worden. Door gecreëerde burchten of tunnels van dassen in het gebied
ongeschikt te maken en te verwijderen, wordt permanente vestiging van dassen in het gebied
Drielanden West voorkomen. Hiervoor dient het plangebied twee-maandelijks gecontroleerd te
worden door een dassendeskundige. Met de getroffen maatregelen is het aannemelijk dat de
Das het plangebied op termijn uit eigen beweging zal verlaten.




                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                 provincie_____
                                                              GELDERLAND


Hakhoutwal
Op de hoek van de Zeeweg en de Riebroekersteeg is een hakhoutwal aanwezig. Door RVO is in
maart 2016 de voorwaarde opgelegd dat deze verbreed moest worden tot 10 meter door de
aanplant van bomen en struiken. Door een ecologisch bureau is de situatie beoordeeld en is
geconcludeerd dat het verbreden van de houtwal geen meerwaarde heeft voor de geleidende
functie naar de aan te leggen dassenonderdoorgang onder de Riebroekersteeg. Dit is in
overeenstemming met de vereisten uit de Soortenstandaard Das (RVO, 2014). Met de reeds
uitgevoerde maatregelen is een goede geleiding tussen de burcht en de dassentunnel ontstaan.
Wij gaan akkoord met de toelichting van het ecologische bureau. Het verder verbreden van de
wal wordt door ons niet nodig geacht.

Verkeersbeperkende maatregelen
In de afgegeven ontheffing door RVO in maart 2016 is als voorwaarde opgenomen dat er op de
Zeeweg op twee punten snelheidsremmers aangelegd moesten worden, één bij de kruising
Zeeweg met de Schaapsdijk en één net ten oosten van de Schaapsdijk. Ook moest de snelheid
teruggebracht worden naar 30 km/uur. Deze maatregelen zijn opgenomen om
verkeersslachtoffers van dassen te voorkomen. Gemeente Ermelo heeft op 3 februari 2017 het
besluit genomen om verkeersmaatregelen te nemen om het verkeer rondom de Zeeweg en
Schaapsdijk terug te dringen. Het gaat om de volgende maatregelen in de spitstijd:
-     het instellen van eenrichtingsverkeer op de Schaapsdijk tijdens werkdagen tussen 6:00 en
      10:00, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer;
-     het instellen van een geslotenverklaring op de Slagsteeg tijdens werkdagen tussen 6:00 en
      10:00, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer.
De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het verkeer op de Zeeweg is afgenomen. De
aangebrachte hagen bij de versmalling zullen nog verder groeien, waardoor optisch een verdere
versmalling zal plaatsvinden, waardoor minder hard gereden zal worden. Uit ervaring is gebleken
dat een versmalling van circa 3 m nodig is om de snelheid te reduceren. Daarnaast geeft de
gemeente aan dat verdere verkeersbeperkende maatregelen niet rekenen op steun van de
gemeente Ermelo en omwonenden. Wij oordelen dat de getroffen maatregelen door gemeente
Ermelo leiden tot een vermindering van de kans op verkeersslachtoffers van dassen rondom het
compensatiegebied Hoogenhof. Omdat de gehele omgeving van deze wegen als geschikt
foerageergebied dient voor de Das en er meerdere burchten in de omgeving aanwezig zijn
(Buitenbrinkweg, Hoogenhof, Veldwijk en Klarenbeek), is het risico op verkeersslachtoffers onder
dassen altijd aanwezig en nooit helemaal te voorkomen, ook niet met verdergaande
verkeersbeperkende maatregelen. We zijn van mening dat de getroffen maatregelen voldoende
zijn om een stabiele lokale populatie van dassen te waarborgen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke
verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten en
verboden wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soorten en
verboden.

Andere bevredigende oplossing
In de aanvraag beschreven andere bevredigende oplossingen
Andere bevredigende oplossingen zijn in de aanvraag niet beschreven.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen
Wij oordelen dat andere bevredigende oplossingen niet aan de orde zijn nu de aanvraag voorziet
in een wijziging van een bestaande ontheffing die ertoe leidt dat de negatieve effecten op de Das

                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                            provincie_____
                                                           GELDERLAND


BIJLAGE 2

Tekening met situatie inventarisatie mei 2017
      7                                                        dassenkerend raster

                                                               dassentunnel afgesloten


                                                               poort met klaf leur (recreanten)




                                                                 jgkeerluikje voor dassen '


                                                               pieknummar

                                                               Horlo burcht




           ild gebruik dooríìàs4en op 3 mei 2017
                            Wg         7 sĘ
           àśsehwtssel op geluidswal   V    c™/   O
                  y           ff           '"f
          vluchtpijp in geluidswal

          lat in raster

                   iyei de Groene-                                 ION ECOLOGIE 2017051Į3';

                                                               gemeente harderwijk

                                                               technische voorzieningen




                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                               provincie_____
                                                            GELDERLAND


Tekening te treffen maatregelen

                                                                      in it-**   vn* ĮlĮiripun


                                                                      *oo»i "t*«




                                                                      fngMMikit *oo




                                                                                           Í0ÏT0522



                                                                                   vMMMļT Hl



In zwarte kleur het aanwezige dassenraster dat wordt gecontroleerd en gerepareerd
In groene kleur het nieuw te plaatsen raster en de te openen tunnels




                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                   waterschap

                 va lei en
                 ve uwe
datum       18-8-2020
dossiercode 20200818-10-24059




Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)



Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen evenwichtig
mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem
nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in
ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is beoordeeld of en welke waterbelangen voor
het plan relevant zijn.




Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of gebieden die zijn
aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het
waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden moet worden
met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.




Algemene aandachtspunten



Vasthouden - bergen - afvoeren


Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct
afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter functioneert,
verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden)
wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het waterschap.




Grondwaterneutraal bouwen


Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit
betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte van de GHG. Het structureel
onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen. Het waterschap adviseert de initiatiefnemer
dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele
grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende perceeleigenaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Schoon houden - scheiden - schoon maken


Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater niet
verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen. Wij vragen
de initiatiefnemer om duurzame bouwmaterialen te gebruiken. De gemeente kan u hierbij verder helpen.




Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en zullen via
daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld nodig voor het dempen
en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater. Informatie over een
watervergunning kunt u vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl/loket). Op www.omgevingsloket.nlkunt u een
watervergunning aanvragen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap onder telefoonnummer 055 - 52 72 911. Wij
wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken u het voorontwerp bestemmingsplan naar ons te mailen
[watertoets@vallei-veluwe.nl].




Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@vallei-veluwe.nl]. Voor dringende
watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.




Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei




Disclaimer


Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe aanvaard geen aansprakelijkheid
voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.




www.dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                 anteagroup




Akoestisch onderzoek
  wegverkeerslawaai                 projectnummer 0460473
                                    definitief
 Small Smart Living te Harderwijk
                                    20 februari 2020




                                    Understanding today.
                                    Improving tomorrow.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                  antea'group




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Small Smart Living te Harderwijk




projectnummer 0460473

definitief
20 februari 2020



Auteurs
Bernice Kuijpers




Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk
Havendam 56
3841 AA Harderwijk




datum vrijgave   beschrijving revisie   goedkeuring    vrijgave
\fĴLù~ō'X ^7p20 | definitief______
                                         M. Reinders    M. van de Klundert
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                              -áž


      Inhoudsopgave                                            Blz.

1     Inleiding                                                  1

2     Juridisch kader                                            2
2.1   Geluidzone                                                 2
2.2   Toetsing aan grenswaarden                                  2
2.3   Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder                  3
2.4   Cumulatie van geluid                                       4


3     Resultaten, hogere waarden procedure, en geluidadvies      5

4     Conclusie en Samenvatting                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>    Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
    Small Smart Living te Harderwijk
    Projectnummer 0460473.100
    20 februari 2020 revisie 01
    Gemeente Harderwijk




1   Inleiding
    Gemeente Harderwijk (i.s.m Small Smart Living en RAAK ontwikkeling) is voornemens nieuwe
    geluidgevoelige bestemmingen te realiseren binnen het wettelijke aandachtsgebied voor geluid
    (geluidzone) van bestaande wegen. Het gaat om de realisatie van 20 (micro)woningen in het
    plangebied langs de Groene Zoomweg te Harderwijk (zie Figuur 1.1). Hiertoe dient de Gemeente
    Harderwijk een nieuw bestemmingsplan vast te stellen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Bij
    het nemen van dit besluit dienen de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht te worden
    genomen. In onderhavig geval ligt het plan in nabijheid en binnen de geluidzone van de Groene
    Zoomweg (noord) en Horloseweg (zuid). Het plan ligt verder niet in de nabijheid van een
    gezoneerd industrieterrein en/of spoorweg. Onderstaand onderzoek dient ertoe inzicht te geven
    in de hoogte van de geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen als gevolg van de
    bovengenoemde gezoneerde wegen. Doel van het akoestisch onderzoek is dan ook het in beeld
    brengen van de geluidbelasting op de voorgenomen woningen en te beoordelen of deze
    geluidbelasting voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) en de beleidsregels
    gesteld door Gemeente Harderwijk.




                                                          P'

                                             ’••Sří




                                                                                           İ1I*
                             1




             -p.
              K. -c




    Figuur 1.1: Locatie van het plangebied waar de 20 (micro)woningen gerealiseerd dienen te worden.




                                                      Blad 2 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>      Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
      Small Smart Living te Harderwijk
      Projectnummer 0460473.100
      20 februari 2020 revisie 01
      Gemeente Harderwijk




2     Juridisch kader
2.1   Geluidzone

      De wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg.
      De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is
      gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk, als
      uitgezet in Tabel 2.1). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de
      weg.

         Tabel 2.1: Zonebreedtes wegverkeer

                   Aantal rijstroken                                         Zonebreedte [m]

                                                        Stedelijk gebied                       Buitenstedelijk gebied

                          1 of 2                               200                                      250

                          3 of 4                               350                                      400

                           >Ą                                  350                                      600


      Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder
      niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.
      Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de
      geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient namelijk sprake te zijn van een
      'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

      Wegen waarvan het plangebied binnen de desbetreffende zone valt worden meegenomen in dit
      onderzoek. Deze wegen liggen in dit geval buiten stedelijk gebied en bestaan uit twee of minder
      rijstroken, resulterend in een bijbehorende zonebreedte van 250 m.


2.2   Toetsing aan grenswaarden

      De geprognosticeerde geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet
      geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te
      worden of maatregelen er beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk
      zijn of onvoldoende beperking bieden (en niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare
      geluidbelasting), dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van
      burgemeester en wethouders. Onder welke omstandigheden het college van burgemeester en
      wethouders hogere waarden wil en kan vaststellen, is vastgelegd in de beleidsregels
      wegverkeerslawaai van de gemeente Harderwijk1.

      In artikel 82 Wet geluidhinder en volgende zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot
      nieuwe situaties bij zones. In Tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarde op de
      plansituatie van toepassing zijn.

         Tabel 2.2: Van toepassing zijnde geluidgrenswaarden op de plansituatie

         Geluidsoort                     (voorkeurs)                 Ten hoogste                  Wettelijk artikel
                                         grenswaarde                 toelaatbare
                                                                     geluidbelasting

         Weg                             48 dB                       53 dB                         82 lid 1 8t 83 lid 1 Wet
                                                                                                   geluidhinder



      1 https://www.harderwiik.nl/milieu/geluidbeleid 42680/
                                                           Blad 3 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>      Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
      Small Smart Living te Harderwijk
      Projectnummer 0460473.100
      20 februari 2020 revisie 01
      Gemeente Harderwijk




      Volgens de beleidsregels wegverkeerslawaai van de gemeente Harderwijk, worden hogere
      grenswaarden vastgesteld op basis van een aantal criteria en eventuele compenserende
      maatregelen per geluidklasse. Deze criteria en maatregelen zijn uitgezet in Tabel 2.3. Wanneer de
      cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 63 dB, wordt geen ontheffing van de
      (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld.

      Tabel 2.3: Criteria en maatregelen per geluidklasse volgens de beleidsregels wegverkeerslawaai gemeente Harderwijk.

        Gecumuleerde                Aantal criteria   Maatregelen bij de ontvanger
        geluidbelasting             art 110a lid 5*
        Lden [dB]


        <   48                      -                 -


        48-53                       i                 - Minimaal 1 geluidluwe zijde**.

        53-58                       2                 - Minimaal 1 geluidluwe zijde.
                                                      - Minimaal 1 slaapkamer aan de geluidluwe zijde.
                                                      - Minimaal 1 buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte, waar Lden op 1,5 m
                                                        hoogte ^48 dB.
                                                      - Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning, met als uitgangspunt de
                                                        gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek art HOg Wgh.

        58-63                       3                 - Minimaal 1 geluidluwe zijde
                                                      - De gecumuleerde geluidbelasting ^ 63 dB.

                                                      - Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning, met als uitgangspunt de

                                                        gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek art HOg Wgh.
                                                      - Minimaal 1 slaapkamer en 1 verblijfsruimte aan de geluidluwe zijde.

                                                      - Minimaal 1 buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte, waar Lden op 1,5 m

                                                        hoogte ^48 dB.
      *) Criteria art 110a lid 5: Maatregelen zijn onvoldoende doeltreffend, of vanwege stedenbouwkundige,
      verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke, of financiële redenen niet toepasbaar.
      **) (Deel van) een gevel waar de geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde.


2.3   Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

      De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid
      2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten
      snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:
          -     3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB
          -     4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB
          -     2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen
      Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst
      afgerond te worden op gehele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het
      dichtstbijzijnde even getal.

      Voor de wegen in het huidige onderzoeksgebied geldt een maximum snelheid van 60 km/uur. De
      correctie binnen dit onderzoek bedraagt dus 5 dB.


2.4   Cumulatie van geluid

      Indien een geluidgevoelige bestemming in de zones van meerdere geluidbronnen ligt dient
      waarvoor de geluidbelasting hoger is dan de (voorkeurs)grenswaarde, volgens artikelen 110a lid
      6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde
      geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel doen over de hoogte van deze
      geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.




                                                               Blad 4 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>      Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
      Small Smart Living te Harderwijk
      Projectnummer 0460473.100
      20 februari 2020 revisie 01
      Gemeente Harderwijk




3     Onderzoeksopzet en uitgangspunten
3.1   Onderzoeksgebied

      De onderzochte microwoningen binnen dit ondeerzoek zijn gelegen aan de Horloseweg, ten
      zuiden van de Groene Zoomweg te Harderwijk. Figuur 3.1 laat de locatie en ligging van de
      geplande microwoningen zien.




                         3




                                                       Wwm,




      Afbeelding 3.1 Projectlocatie met geplande microwoningen.


3.2   Rekenmethode wegverkeerslawaai

      Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde
      rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit
      het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg
      aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

      De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van
      objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan
      ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een
      sectorhoek van 2 graden.

      In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in
      een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en

                                                         Blad 5 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>      Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
      Small Smart Living te Harderwijk
      Projectnummer 0460473.100
      20 februari 2020 revisie 01
      Gemeente Harderwijk




      meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie
      5.20.


3.3   Uitgangspunten

      Voor de berekening ter bepaling van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevel
      van de microwoningen is een rekenmodel opgezet. In het rekenmodel is uitgegaan van een
      grotendeels zachte bodemgebieden (Bf = 1,0). De akoestisch harde bodemgebieden (Bf = 0) zijn
      separaat in het model ingevoerd. Rondom het plangebied zal de bodem deel verhard worden.
      Hier is een bodemgebied met bodemfactor 0.60 gemodelleerd. In het rekenmodel is rekening
      gehouden met plaatselijke maaiveldverschillen, de hoogtes in het gebied zijn gebaseerd op AHN.

      Op de gevel van de geprojecteerde microwoningen zijn toetspunten aangebracht op 1,5 en 4,5 m
      hoogte (2 bouwlagen). Op basis hiervan zal inzichtelijk worden gemaakt of de grenswaarden
      worden overschreden.

      Verkeersgegevens
      Uitgebreide verkeersgegevens zijn weergegeven in Bijlage 1. Deze zijn afkomstig van de
      omgevingsdienst Noord-Veluwe en aangeleverd voor peiljaar 2030.




                                                 Blad 6 va   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>    Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

    Small Smart Living te Harderwijk                                                                        -SŽ
    Projectnummer 0460473.100
    20 februari 2020 revisie 01
    Gemeente Harderwijk




4   Resultaten, hoigere waarden procedure en
    geluidadvies
    Het voornemen is 20 microwoningen te realiseren aan de Horloseweg in Harderwijk. De
    rekenresultaten zijn per rekenpunt weergegeven in bijlage 2. In Tabel 4.1 zijn de
    geluidbelastingen als gevolg van zowel de Groene Zoomweg, Horloseweg, als de cumulatieve
    geluidbelastingen gepresenteerd. Hierin is de hoogste geluidbelasting per woning weergegeven.

    Tabel 4.1: Geluidbelasting per woning als gevolg van de Groene Zoomweg, Horloseweg, en cumulatief.

                   Geluidbelasting Groene Zoomweg             Geluidbelasting Horloseweg              Cumulatieve
                                  [dB]                                   [dB]                      geluidbelasting [dB]
     Woning
                  Excl. ex art 110g    Incl. ex art 110g   Excl. ex art 110g   Incl. ex art 110g     Excl. ex art 110g
                         Wgh                 Wgh                 Wgh                Wgh                   Wgh

     A1                 52.12                 45                36.75                 32                    52

     A2                 49.46                 44                35.95                 31                    49

     A3                 50.44                 45                34.94                 30                    50

     A4                 51.79                 46                34.94                 30                    52

     B1                 51.37                 46                34.75                 30                    51

     B2                 48.92                 44                34.70                 30                    49

     B3                 48.63                 44                35.42                 30                    49

     B4                 50.70                 45                35.30                 30                    51

     C1                 51.69                 46                34.49                 29                    52

     C2                 49.94                 45                34.32                 29                    50

     C3                 48.47                 43                35.13                 30                    48

     C4                 50.93                 46                35.69                 31                    51

     D1                 48.15                 43                38.14                 33                    48

     D2                 47.94                 43                38.06                 33                    48

     D3                 48.28                 43                37.41                 32                    48

     D4                 48.89                 44                37.81                 33                    49

     E1                 48.60                 44                39.37                 34                    49

     E2                 48.12                 45                38.99                 34                    48

     E3                 47.81                 43                39.34                 34                    48

     E4                 47.72                 43                38.66                 34                    48




    De (voorkeurs)grenswaarde volgens de Wet geluidhinder van 48 dB als gevolg van de
    maatgevende wegen wordt (na aftrek ex art. 110g) niet overschreden. Derhalve wordt de
    voorkeursgrenswaarde niet overschreden en is woningbouw binnen het plangebied van het
    akoestisch aspect inpasbaar.




                                                             Blad 7 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>    Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
    Small Smart Living te Harderwijk
    Projectnummer 0460473.100
    20 februari 2020 revisie 01                                                              anteagroup
    Gemeente Harderwijk




5   Conclusie en samenvatting
    In opdracht van Gemeente Harderwijk is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Gemeente Harderwijk
    is voornemens 20 microwoningen te situeren ten zuiden van de Groene Zoomweg te Harderwijk.
    Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de geluidbelasting op de geplande woningen
    als gevolg van de nabijgelegen gezoneerde wegen: de Groene Zoomweg en de Horloseweg.
    Hierbij wordt getoetst aan de Wet geluidhinder, zowel als het geluidbeleid van de Gemeente
    Harderwijk.

    Uit rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de microwoningen beneden de ten hoogste
    toelaatbare geluidbelasting liggen. Inclusief aftrek ex artikel 110g, ligt de geluidbelasting voor alle
    woningen beneden de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB. Volgens de Wet geluidhinder hoeven
    op basis van de berekende geluidbelastingen dus geen hogere waarden worden vastgesteld.




                                                  Blad 8 vai   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                            Bijlage 1
Invoergegevens                                                                                  Modelparameters
Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     200131 basismodel

Model eigenschap
Omschrijving                               200131^basismodel
Verantwoordelijke                          d16723
Rekenmethode                               #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door                            d16723 op 28-1-2020
Laatst ingezien door                       d16723 op 4-2-2020
Model aangemaakt met                       Geomil ieu V5.2 0

Dagperiode                                 07:00 - 19 :00
Avondperiode                               19:00 - 23 :00
Nachtperiode                               23:00 - 07 :00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor                      1,00
Zichthoek [grd]                            2
Maximale reflectiediepte                   1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V5.20                                                                                4-2-2020 15:28:07
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Antea Group                        Bijlage 1
Invoergegevens              Modelparameters
Commentaar
Toevoegen hoogtelijnen
Toevoegen bouwtekeningen




Geomilieu V5.20            4-2-2020 15:28:07
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                                                                                         Bijlage 1
Invoergegevens                                                                                                                                                                        Wegen
Model:     2 0013^basismodel
Groep:       (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr             Groep                    X-1           Y-1        Lengte    Hbron   Wegdek   Wegdek                                V(LV(D))    V(LV(A))     V(LV(N))    V(MV(D))
4        Oldenallerhout     Wegen              169397,63     481664,07        241,41     0,75   W9a      Elementenverharding in keperverband          30          30           30          30
3A       Horstenhout        Wegen              169357,10     481579,15         94,92     0,75   W0       Referentiewegdek                             50          50           50          50
3B       Horstenhout        Wegen              169398,20     481664,47         96,47     0,75   W0       Referentiewegdek                             50          50           50          50
5        Bakenbergerhout    Wegen              169893,65     481415,66         61,26     0,75   W0       Referentiewegdek                             50          50           50          50
1B3      Groene Zoomweg     Groene Zoomweg     169334,49     481581,61        591,21     0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60

1A3      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169329,54     481572,39         590,74    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1A5      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   170203,28     481706,77         423,33    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1B5      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169909,54     481415,36         424,48    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1A4      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169890,77     481390,31         613,51    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1R8      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169914,09     481393,79          46,21    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30

1R7      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169887,29     481408,25          50,57    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30
1B4      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169885,70     481400,75         605,42    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1R6      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169357,10     481579,15          28,55    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30
1R5      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169337,95     481556,18           5,29    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30
1R4      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169331,79     481578,46          25,98    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30

1R3      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   169343,07     481554,85          35,94    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30
1R2      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   168748,88     481645,16          95,92    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30
1B2      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   168733,45     481642,40         615,17    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1B1      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   168144,39     481841,83         408,70    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1A1      Groene   Zoomweg   Groene   Zoomweg   168135,08     481833,52         393,46    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60

1A2      Groene Zoomweg     Groene Zoomweg     168154,35     481812,08         618,98    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
1R1      Groene Zoomweg     Groene Zoomweg     168139,66     481814,96          98,66    0,75   W0       Referentiewegdek                             30          30           30          30
2A1      Horlos'eweg        Horloseweg         168022,46     481706,24         467,77    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60
2A2      Horloseweg         Horloseweg         168432,39     481577,49        1388,38    0,75   W0       Referentiewegdek                             60          60           60          60




Geomilieu V5.20                                                                                                                                                        4-2-2020 15:13:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                                                                                                         Bijlage 1
Invoergegevens                                                                                                                                                                                        Wegen
Model:      200131—basismodel
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     V(MV(A))    V(MV(N))    V(ZV(D))    V(ZV(A))    V(ZV(N))    Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)
4               30          30          30          30          30         2600,00      7,20      1,96      0,72    97,00    97,02    97,01     2,50     2,49     2,51     0,50     0,49     0,48
3A              50          50          50          50          50         3670,00      6,55      3,93      0,71    96,90    98,90    97,92     2,00     0,70     1,39     1,10     0,40     0,69
3B              50          50          50          50          50         3571,00      6,55      3,93      0,71    96,90    98,90    97,90     2,00     0,70     1,39     1,10     0,40     0,71
5               50          50          50          50          50         1500,00      7,20      1,96      0,72    97,00    96,97    97,04     2,50     2,52     2,50     0,50     0,51     0,46
1B3             60          60          60          60          60         3800,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,60    97,37     2,20     0,90     2,02     1,20     0,50     0,61

1A3             60          60          60          60          60         4000,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,60    97,42     2,20     0,90     2,00     1,20     0,50     0,58
1A5             60          60          60          60          60         5200,00      6,70      3,70      0,60    96,70    98,60    97,50     2,10     0,90     1,89     1,20     0,50     0,61
1B5             60          60          60          60          60         5100,00      6,70      3,70      0,60    96,70    98,60    97,52     2,10     0,90     1,90     1,20     0,50     0,59
1A4             60          60          60          60          60         4700,00      6,70      3,70      0,60    96,40    98,50    97,20     2,30     1,00     2,09     1,30     0,50     0,71
1R8             30          30          30          30          30         5525,00      6,70      3,70      0,60    96,40    98,50    97,19     2,30     1,00     2,11     1,30     0,50     0,69

1R7             30          30          30          30          30         5525,00      6,70      3,70      0,60    96,70    98,60    97,50     2,10     0,90     1,90     1,20     0,50     0,60
1B4             60          60          60          60          60         4600,00      6,70      3,70      0,60    96,40    98,50    97,21     2,30     1,00     2,10     1,30     0,50     0,69
1R6             30          30          30          30          30         6051,00      6,55      3,93      0,71    96,90    98,90    97,89     2,00     0,70     1,41     1,10     0,40     0,70
1R5             30          30          30          30          30         4000,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,60    97,42     2,20     0,90     2,00     1,20     0,50     0,58
1R4             30          30          30          30          30         6100,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,60    97,40     2,20     0,90     1,99     1,20     0,50     0,60

1R3             30          30          30          30          30         6100,00      6,70      3,70      0,60    96,40    98,50    97,19     2,30     1,00     2,10     1,30     0,50     0,71
1R2             30          30          30          30          30         3000,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,59    97,39     2,20     0,90     2,00     1,20     0,50     0,61
1B2             60          60          60          60          60         2000,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,59    97,42     2,20     0,91     2,00     1,20     0,50     0,58
1B1             60          60          60          60          60         1700,00      6,70      3,70      0,60    96,59    98,60    97,45     2,20     0,91     1,96     1,20     0,49     0,59
1A1             60          60          60          60          60         1800,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,60    97,41     2,20     0,90     2,04     1,20     0,50     0,56

1A2             60          60          60          60          60         2200,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,60    97,42     2,20     0,90     1,97     1,20     0,50     0,61
1R1             30          30          30          30          30         1925,00      6,70      3,70      0,60    96,60    98,60    97,40     2,20     0,90     1,99     1,20     0,51     0,61
2A1             60          60          60          60          60           91,00      6,80      3,13      0,72    97,70    99,56    97,57     1,12     0,18     1,30     1,18     0,26     1,13
2A2             60          60          60          60          60          303,00      6,80      3,13      0,72    97,70    99,56    97,57     1,12     0,18     1,30     1,18     0,26     1,13




Geomilieu V5.20                                                                                                                                                                       4-2-2020 15:13:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                            Bijlage 1
Invoergegevens                                                                           Wegen
Model:      200131—basismodel
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     LE (D) Totaal      LE (A) Totaal      LE (N) Totaal
4               103, 79             98, 14             93, 79
3A              106, 46            103, 95             96, 66
3B              106, 34            103, 83             96, 54
5               102, 89             97, 25             92, 88
1B3             108, 20            105, 39             97, 60

1A3             108,   42          105,   62           97,   81
1A5             109,   55          106,   76           98,   95
1B5             109,   46          106,   67           98,   86
1A4             109,   14          106,   32           98,   54
1R8             104,   66          101,   45           93,   88

1R7             104,   58          101,   43           93,   80
1B4             109,   05          106,   23           98,   45
1R6             104,   81          101,   99           94,   86
1R5             103,   20          100,   03           92,   41
1R4             105,   03          101,   86           94,   25

1R3             105,   09          101,   88           94,   32
1R2             101,   95           98,   78           91,   17
1B2             105,   41          102,   61           94,   80
1B1             104,   70          101,   90           94,   09
1A1             104,   95          102,   15           94,   34

1A2             105,   82          103,   02           95,   22
1R1             100,   02           96,   85           89,   24
2A1              91,   97           88,   36           82,   22
2A2              97,   20           93,   59           87,   44




Geomilieu V5.20                                                               4-2-2020 15:13:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                  Bijlage 1
Invoergegevens                                                                            Hoogtelijnen
Model:      200131—basismodel
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                                  ISO H
         Waleinde Groene Zoomweg 1                 0,00
         Waleinde Groene zoom 2                    0,00
         wal groenezoomweg -- 0,50m (Rechts)       1,70
         wal groenezoomweg -- 0,50m (Links)        1,70
         wal groenezoomweg -- 4,00m (Rechts)       0,00

         wal groenezoomweg -- 4,00m (Links)        0,00




Geomilieu V5.20                                                                      4-2-2020 15:17:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                                                                Bijlage 1
Invoergegevens                                                                                                                                          Toetspunten
Model:      200131—basismodel
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.              X              Y   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A     Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
C1       C1Į1/4]      168532,25      481630,39       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
C1       C1[2^]       168531,26      481621,24       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
C1       C1[3A]       168529,25      481623,82       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
C1       C1[4Z4]      168529,73      481628,30       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
C2       C2[1/2]      168536,50      481629,93       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja

C2       C2[2/2]      168535,51      481620,78       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja
C3       C3[1/2]      168540,46      481627,49       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
C3       C3[2/2]      168539,47      481618,34       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja
C4       C4[1/4]      168544,74      481628,03       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
C4       C4[2/4]      168546,67      481625,46       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja

C4       C4[3/4]      168546,19      481620,98       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
C4       C4[4/4]      168543,75      481618,88       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
B1       B1[1/4]      168509,48      481629,51       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
B1       B1[2Z4]      168508,49      481620,36       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
B1       B1[3/4]      168506,48      481622,94       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja

B1       B1[4/4]      168506,96      481627,42       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
B2       B2[1/2]      168513,62      481628,05       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
B2       B2[2/2]      168512,63      481618,91       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
B3       B3[1/2]      168517,69      481626,61       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
B3       B3[2/2]      168516,70      481617,46       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja

B4       B4[1/4]      168522,15      481628,13       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
B4       B4[2/4]      168524,16      481625,55       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
B4       B4[3/4]      168523,68      481621,08       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
B4       B4[4^]       168521,16      481618,99       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
A1       A1[1/4]      168483,85      481635,67       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja

A1       A1[2/4]      168482,86      481626,52       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja
A1       A1[3/4]      168480,85      481629,10       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
A1       A1[4/4]      168481,33      481633,57       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
A2       A2[^2]       168487,99      481634,21       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
A2       A2[2/2]      168487,00      481625,07       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja

A3       A3[1/2]      168492,38      481635,75       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
A3       A3[2/2]      168491,39      481626,60       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja
A4       A4[1/4]      168496,52      481634,29       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
A4       A4[2^]       168498,53      481631,71       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
A4       A4[3/4]      168498,05      481627,24       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja

A4       A4[4/4]      168495,53      481625,15       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
E4       E4[1/4]      168514,29      481605,82       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
E4       E4[2/4]      168516,30      481603,24       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja



Geomilieu V5.20                                                                                                                                    4-2-2020 15:14:54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                                                                Bijlage 1
Invoergegevens                                                                                                                                          Toetspunten
Model:      200131—basismodel
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.              X              Y   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A     Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
E4       E4[3^]       168515,82      481598,76       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
E4       E4[4/4]      168513,30      481596,67       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
E3       E3[1/2]      168509,93      481605,28       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
E3       E3[2/2]      168508,94      481596,14       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
E2       E2[^2]       168505,97      481607,73       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja

E2       E2[2/2]      168504,98      481598,58       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
E1       E1[1/4]      168501,69      481607,18       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
E1       E1[2/4]      168500,70      481598,04       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
E1       E1[3/4]      168498,76      481600,61       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
E1       E1[4Z4]      168499,25      481605,08       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja

D4       D4[1/4]      168538,16      481606,27       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
D4       D4[2/4]      168540,17      481603,69       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
D4       D4[3/4]      168539,68      481599,22       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
D4       D4[4/4]      168537,17      481597,13       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
D3       D3[1/2]      168534,01      481607,73       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja

D3       D3[2/2]      168533,02      481598,58       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
D2       D2[1/2]      168529,62      481606,19       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
D2       D2[2/2]      168528,63      481597,04       0,00   Relatief       1,50           —          —          —          —          —       Ja
D1       D1[1/4]      168525,48      481607,64       0,00   Relatief       1,50         4,50         —          —          —          —       Ja
D1       D1[2Z4]      168524,49      481598,50       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja

D1       D1[3/4]      168522,48      481601,08       0,00   Relatief       1,50           --         --         --         --         --      Ja
D1       D1[4/4]      168522,97      481605,55       0,00   Relatief       1,50         4,50         --         --         --         --      Ja




Geomilieu V5.20                                                                                                                                    4-2-2020 15:14:54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                             Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                 Groene Zoomweg
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Groene Zoomweg
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte      Dag   Avond   Nacht    Lden
A1-A        A1U/4]           168483,85   481635,67     1,50   49,82    47,03   39,23   50,11
A1-A        A1[2A]           168482,86   481626,52     1,50   36,81    34,01   26,21   37,09
A1-A        A1P/4]           168480,85   481629,10     1,50   45,98    43,20   35,39   46,27
A1-A        A1[4/4]          168481,33   481633,57     1,50   4 6,66   43,88   36,07   46,95
A1-B        A1[2/4]          168482,86   481626,52     4,50   41,32    38,53   30,73   41,61

A1-B        A1[3/4]          168480,85   481629,10     4,50   51,83    49,06   41,24   52,12
A2-A        A2[1/2]          168487,99   481634,21     1,50   49,17    46,38   38,58   49,46
A2-A        A2[2Z2]          168487,00   481625,07     1,50   36,80    34,00   26,20   37,08
A2-B        A2[2/2]          168487,00   481625,07     4,50   41,96    39,17   31,36   42,24
A3-A        A3[1/2]          168492,38   481635,75     1,50   50,15    47,36   39,56   50,44

A3-A        A3[2/2]          168491,39   481626,60     1,50   35,40    32,59   24,80   35,68
A3-B        A3[2/2]          168491,39   481626,60     4,50   41,55    38,76   30,96   41,84
A4-A        A4U/4]           168496,52   481634,29     1,50   49,70    46,91   39,11   49,99
A4-A        A4[2/4]          168498,53   481631,71     1,50   46,21    43,43   35,62   46,50
A4-A        A4[3/4]          168498,05   481627,24     1,50   44,72    41,93   34,12   45,00

A4-A        A4[4/4]          168495,53   481625,15     1,50   36,15    33,34   25,55   36,43
A4-B        A4[3/4]          168498,05   481627,24     4,50   51,50    48,73   40,91   51,79
A4-B        A4[4A]           168495,53   481625,15     4,50   41,93    39,15   31,34   42,22
B1-A        B1[1/4]          168509,48   481629,51     1,50   49,11    46,32   38,52   49,40
B1-A        B1[2/4]          168508,49   481620,36     1,50   39,70    36,91   29,10   39,98

B1-A        B1[3A]           168506,48   481622,94     1,50   44,67    41,88   34,08   44,96
B1-A        B1[4A]           168506,96   481627,42     1,50   45,52    42,73   34,93   45,81
B1-B        B1[2A]           168508,49   481620,36     4,50   43,60    40,81   33,00   43,88
B1-B        B1P/4]           168506,48   481622,94     4,50   51,08    48,31   40,50   51,37
B2 A        B2U/2]           168513,62   481628,05     1,50   48,63    45,85   38,04   48,92

B2-A        B2[2Z2]          168512,63   481618,91     1,50   37,00    34,20   26,40   37,28
B2-B        B2[2Z2]          168512,63   481618,91     4,50   42,64    39,86   32,05   42,93
B3-A        B3U/2]           168517,69   481626,61     1,50   48,34    45,56   37,75   48,63
B3-A        B3[2Z2]          168516,70   481617,46     1,50   38,70    35,91   28,11   38,99
B3 B        B3[2Z2]          168516,70   481617,46     4,50   42,82    40,03   32,23   43,11

B4-A        B4U/4]           168522,15   481628,13     1,50   49,49    46,71   38,90   49,78
B4-A        B4[2A]           168524,16   481625,55     1,50   45,81    43,03   35,22   46,10
B4 A        B4[3A]           168523,68   481621,08     1,50   43,36    40,56   32,76   43,64




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                                19-2-2020 11:56:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                            Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                Groene Zoomweg
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Groene Zoomweg
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
B4-A        B4[4A]           168521,16   481618,99     1,50   38,05   35,26   27,46   38,34
B4-B        B4P/4]           168523,68   481621,08     4,50   50,41   47,64   39,82   50,70
B4-B        B4[4A]           168521,16   481618,99     4,50   42,09   39,30   31,49   42,37
C1-A        C1[1/4]          168532,25   481630,39     1,50   49,68   46,90   39,09   49,97
C1-A        C1[2/4]          168531,26   481621,24     1,50   37,52   34,72   26,92   37,80

C1-A        C1[3/4]          168529,25   481623,82     1,50   43,74   40,94   33,14   44,02
C1-A        C1[4/4]          168529,73   481628,30     1,50   46,88   44,10   36,29   47,17
C1-B        C1[2A]           168531,26   481621,24     4,50   42,73   39,94   32,14   43,02
C1-B        C1[3/4]          168529,25   481623,82     4,50   51,39   48,63   40,81   51,69
C2-A        C2[1/2]          168536,50   481629,93     1,50   49,65   46,87   39,06   49,94

C2-A        C2[2/2]          168535,51   481620,78     1,50   35,74   32,93   25,13   36,02
C2-B        C2[2/2]          168535,51   481620,78     4,50   41,38   38,58   30,78   41,66
C3-A        C3U/2]           168540,46   481627,49     1,50   48,18   45,39   37,59   48,47
C3-A        C3[2/2]          168539,47   481618,34     1,50   39,87   37,10   29,29   40,16
C3-B        C3[2/2]          168539,47   481618,34     4,50   42,18   39,38   31,58   42,46

C4-A        C4[1/4]          168544,74   481628,03     1,50   49,56   46,78   38,97   49,85
C4-A        C4[2/4]          168546,67   481625,46     1,50   46,13   43,35   35,54   46,42
C4-A        C4P/4]           168546,19   481620,98     1,50   45,58   42,79   34,99   45,87
C4-A        C4[4/4]          168543,75   481618,88     1,50   38,51   35,73   27,92   38,80
C4-B        C4[3/4]          168546,19   481620,98     4,50   50,64   47,87   40,06   50,93

C4-B        C4[4/4]          168543,75   481618,88     4,50   41,58   38,79   30,98   41,86
D1-A        D1[1/4]          168525,48   481607,64     1,50   41,71   38,91   31,11   41,99
D1-A        D1[2A]           168524,49   481598,50     1,50   27,10   24,25   16,48   27,36
D1-A        D1[3/4]          168522,48   481601,08     1,50   36,08   33,25   25,47   36,35
D1-A        D1[4/4]          168522,97   481605,55     1,50   38,43   35,64   27,84   38,72

D1-B        D1U/4]           168525,48   481607,64     4,50   47,86   45,09   37,28   48,15
D1-B        D1[4A]           168522,97   481605,55     4,50   43,98   41,20   33,39   44,27
D2-A        D2U/2]           168529,62   481606,19     1,50   39,32   36,50   28,71   39,59
D2-A        D2[2Z2]          168528,63   481597,04     1,50   27,61   24,73   16,97   27,86
D2 B        D2U/2]           168529,62   481606,19     4,50   47,65   44,87   37,06   47,94

D3-A        D3U/2]           168534,01   481607,73     1,50   43,30   40,51   32,71   43,59
D3-A        D3U/2]           168533,02   481598,58     1,50   26,73   23,86   16,10   26,99
D3 B        D3U/2]           168534,01   481607,73     4,50   47,99   45,21   37,40   48,28




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                            Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                Groene Zoomweg
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Groene Zoomweg
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
D4 A        D4U/4]           168538,16   481606,27     1,50   44,84   42,05   34,25   45,13
D4 A        D4[2A]           168540,17   481603,69     1,50   43,45   40,67   32,86   43,74
D4 A        D4P/4]           168539,68   481599,22     1,50   43,23   40,45   32,64   43,52
D4 A        D4[4A]           168537,17   481597,13     1,50   31,91   29,11   21,31   32,19
D4 B        D4[1/4]          168538,16   481606,27     4,50   48,60   45,82   38,01   48,89

D4   B      D4[2/4]          168540,17   481603,69     4,50   46,80   44,02   36,21   47,09
E1   A      E1[1/4]          168501,69   481607,18     1,50   43,65   40,87   33,06   43,94
E1   A      E1[2/4]          168500,70   481598,04     1,50   29,13   26,32   18,52   29,41
E1   A      E1[3/4]          168498,76   481600,61     1,50   35,68   32,86   25,07   35,95
E1   A      E1[4A]           168499,25   481605,08     1,50   39,28   36,48   28,68   39,56

E1   B      E1[1/4]          168501,69   481607,18     4,50   48,31   45,53   37,72   48,60
E1   B      E1[4/4]          168499,25   481605,08     4,50   45,32   42,54   34,73   45,61
E2   A      E2[1/2]          168505,97   481607,73     1,50   43,15   40,36   32,56   43,44
E2   A      E2[2/2]          168504,98   481598,58     1,50   27,41   24,59   16,80   27,68
E2   B      E2U/2]           168505,97   481607,73     4,50   47,83   45,05   37,24   48,12

E3   A      E3[1/2]          168509,93   481605,28     1,50   41,51   38,71   30,91   41,79
E3   A      E3[2/2]          168508,94   481596,14     1,50   26,86   24,00   16,23   27,12
E3   B      E3[1/2]          168509,93   481605,28     4,50   47,52   44,74   36,93   47,81
E4   A      E4[1/4]          168514,29   481605,82     1,50   42,56   39,78   31,97   42,85
E4   A      E4[2A]           168516,30   481603,24     1,50   38,22   35,42   27,61   38,50

E4   A      E4[3/4]          168515,82   481598,76     1,50   35,67   32,84   25,06   35,94
E4   A      E4[4/4]          168513,30   481596,67     1,50   26,58   23,72   15,95   26,84
E4   B      E4[1/4]          168514,29   481605,82     4,50   47,43   44,65   36,84   47,72
E4   B      E4[2/4]          168516,30   481603,24     4,50   44,88   42,10   34,29   45,17




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                            Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                      Horloseweg
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Horloseweg
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
A1-A        A1U/4]           168483,85   481635,67     1,50   22,70   19,13   12,95   23,05
A1-A        A1[2A]           168482,86   481626,52     1,50   33,83   30,26   24,08   34,18
A1-A        A1[3/4]          168480,85   481629,10     1,50   33,50   29,92   23,74   33,85
A1-A        A1[4A]           168481,33   481633,57     1,50   33,14   29,58   23,39   33,50
A1-B        A1[2/4]          168482,86   481626,52     4,50   36,40   32,82   26,65   36,75

A1-B        A1[3/4]          168480,85   481629,10     4,50   35,26   31,68   25,51   35,61
A2-A        A2[1/2]          168487,99   481634,21     1,50   22,00   18,43   12,25   22,35
A2-A        A2[2/2]          168487,00   481625,07     1,50   32,04   28,46   22,29   32,39
A2-B        A2[2Z2]          168487,00   481625,07     4,50   35,60   32,02   25,85   35,95
A3-A        A3[1/2]          168492,38   481635,75     1,50   22,95   19,38   13,20   23,30

A3-A        A3[2/2]          168491,39   481626,60     1,50   29,11   25,53   19,36   29,46
A3-B        A3[2/2]          168491,39   481626,60     4,50   34,59   31,01   24,84   34,94
A4-A        A4[1/4]          168496,52   481634,29     1,50   21,47   17,90   11,72   21,82
A4-A        A4[2A]           168498,53   481631,71     1,50   27,65   24,08   17,90   28,00
A4-A        A4[3/4]          168498,05   481627,24     1,50   28,37   24,80   18,62   28,72

A4-A        A4[4/4]          168495,53   481625,15     1,50   30,43   26,85   20,67   30,78
A4-B        A4[3/4]          168498,05   481627,24     4,50   32,17   28,59   22,41   32,52
A4-B        A4[4/4]          168495,53   481625,15     4,50   34,59   31,01   24,84   34,94
B1-A        B1U/4]           168509,48   481629,51     1,50   23,05   19,48   13,30   23,40
B1-A        B1[2/4]          168508,49   481620,36     1,50   29,58   25,99   19,82   29,93

B1-A        B1[3A]           168506,48   481622,94     1,50   28,81   25,23   19,06   29,16
B1-A        B1[4A]           168506,96   481627,42     1,50   26,88   23,30   17,13   27,23
B1-B        B1[2A]           168508,49   481620,36     4,50   34,40   30,81   24,64   34,75
B1-B        B1P/4]           168506,48   481622,94     4,50   32,69   29,10   22,94   33,04
B2 A        B2U/2]           168513,62   481628,05     1,50   22,89   19,33   13,14   23,25

B2-A        B2[2Z2]          168512,63   481618,91     1,50   29,31   25,73   19,56   29,66
B2-B        B2[2Z2]          168512,63   481618,91     4,50   34,35   30,77   24,60   34,70
B3-A        B3U/2]           168517,69   481626,61     1,50   22,86   19,29   13,11   23,21
B3-A        B3[2Z2]          168516,70   481617,46     1,50   30,93   27,35   21,18   31,28
B3 B        B3[2Z2]          168516,70   481617,46     4,50   35,07   31,49   25,32   35,42

B4-A        B4U/4]           168522,15   481628,13     1,50   23,84   20,27   14,09   24,19
B4-A        B4[2A]           168524,16   481625,55     1,50   27,60   24,03   17,84   27,95
B4 A        B4[3A]           168523,68   481621,08     1,50   27,19   23,62   17,44   27,54




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                            Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                      Horloseweg
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Horloseweg
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
B4-A        B4[4A]           168521,16   481618,99     1,50   30,20   26,63   20,45   30,55
B4-B        B4P/4]           168523,68   481621,08     4,50   30,59   27,02   20,84   30,94
B4-B        B4[4A]           168521,16   481618,99     4,50   34,95   31,38   25,20   35,30
C1-A        C1[1/4]          168532,25   481630,39     1,50   23,02   19,46   13,27   23,38
C1-A        C1[2/4]          168531,26   481621,24     1,50   30,10   26,53   20,35   30,45

C1-A        C1[3/4]          168529,25   481623,82     1,50   28,05   24,47   18,30   28,40
C1-A        C1[4/4]          168529,73   481628,30     1,50   28,51   24,94   18,76   28,86
C1-B        C1[2/4]          168531,26   481621,24     4,50   34,14   30,56   24,39   34,49
C1-B        C1P/4]           168529,25   481623,82     4,50   32,65   29,07   22,90   33,00
C2-A        C2[1/2]          168536,50   481629,93     1,50   22,99   19,42   13,24   23,34

C2-A        C2[2/2]          168535,51   481620,78     1,50   29,40   25,83   19,65   29,75
C2-B        C2[2/2]          168535,51   481620,78     4,50   33,97   30,39   24,22   34,32
C3-A        C3[1/2]          168540,46   481627,49     1,50   21,35   17,78   11,60   21,70
C3-A        C3[2Z2]          168539,47   481618,34     1,50   31,60   28,04   21,85   31,96
C3-B        C3[2/2]          168539,47   481618,34     4,50   34,78   31,20   25,03   35,13

C4-A        C4[1/4]          168544,74   481628,03     1,50   22,45   18,89   12,70   22,81
C4-A        C4[2/4]          168546,67   481625,46     1,50   31,67   28,11   21,92   32,03
C4-A        C4[3/4]          168546,19   481620,98     1,50   32,01   28,45   22,25   32,36
C4-A        C4[4A]           168543,75   481618,88     1,50   32,73   29,17   22,98   33,09
C4-B        C4[3/4]          168546,19   481620,98     4,50   33,16   29,59   23,41   33,51

C4-B        C4[4/4]          168543,75   481618,88     4,50   35,34   31,77   25,59   35,69
D1-A        D1[1/4]          168525,48   481607,64     1,50   26,19   22,61   16,44   26,54
D1-A        D1[2/4]          168524,49   481598,50     1,50   37,79   34,23   28,03   38,14
D1-A        D1P/4]           168522,48   481601,08     1,50   34,85   31,28   25,09   35,20
D1-A        D1[4/4]          168522,97   481605,55     1,50   33,87   30,31   24,12   34,23

D1-B        D1U/4]           168525,48   481607,64     4,50   29,22   25,64   19,47   29,57
D1-B        D1[4A]           168522,97   481605,55     4,50   36,28   32,71   26,53   36,63
D2-A        D2U/2]           168529,62   481606,19     1,50   26,44   22,88   16,69   26,80
D2-A        D2[2Z2]          168528,63   481597,04     1,50   37,70   34,14   27,95   38,06
D2 B        D2U/2]           168529,62   481606,19     4,50   29,16   25,58   19,40   29,51

D3-A        D3U/2]           168534,01   481607,73     1,50   27,29   23,72   17,54   27,64
D3-A        D3U/2]           168533,02   481598,58     1,50   37,05   33,50   27,30   37,41
D3 B        D3U/2]           168534,01   481607,73     4,50   29,93   26,36   20,18   30,28




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                            Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                      Horloseweg
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Horloseweg
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
D4-A        D4U/4]           168538,16   481606,27     1,50   25,90   22,34   16,15   26,26
D4-A        D4[2A]           168540,17   481603,69     1,50   33,68   30,12   23,93   34,04
D4-A        D4[3/4]          168539,68   481599,22     1,50   33,92   30,36   24,17   34,28
D4-A        D4[4A]           168537,17   481597,13     1,50   37,45   33,89   27,70   37,81
D4-B        D4[1/4]          168538,16   481606,27     4,50   28,76   25,19   19,01   29,11

D4-B        D4[2/4]          168540,17   481603,69     4,50   35,00   31,43   25,25   35,35
E1-A        E1[1/4]          168501,69   481607,18     1,50   26,06   22,47   16,31   26,41
E1-A        E1[2/4]          168500,70   481598,04     1,50   39,01   35,45   29,26   39,37
E1-A        E1P/4]           168498,76   481600,61     1,50   36,03   32,46   26,27   36,38
E1-A        E1[4/4]          168499,25   481605,08     1,50   34,32   30,76   24,57   34,68

E1-B        E1[1/4]          168501,69   481607,18     4,50   29,88   26,30   20,13   30,23
E1-B        E1[4/4]          168499,25   481605,08     4,50   37,27   33,70   27,52   37,62
E2-A        E2[1/2]          168505,97   481607,73     1,50   26,32   22,74   16,57   26,67
E2-A        E2[2Z2]          168504,98   481598,58     1,50   38,63   35,07   28,88   38,99
E2-B        E2[1/2]          168505,97   481607,73     4,50   30,08   26,50   20,33   30,43

E3-A        E3[1/2]          168509,93   481605,28     1,50   26,45   22,88   16,70   26,80
E3-A        E3[2/2]          168508,94   481596,14     1,50   38,98   35,42   29,23   39,34
E3-B        E3[1/2]          168509,93   481605,28     4,50   29,70   26,12   19,95   30,05
E4-A        E4U/4]           168514,29   481605,82     1,50   28,27   24,69   18,51   28,62
E4-A        E4[2/4]          168516,30   481603,24     1,50   34,51   30,95   24,76   34,87

E4-A        E4[3/4]          168515,82   481598,76     1,50   34,76   31,20   25,01   35,12
E4-A        E4[4/4]          168513,30   481596,67     1,50   38,30   34,74   28,55   38,66
E4-B        E4[1/4]          168514,29   481605,82     4,50   30,84   27,26   21,09   31,19
E4-B        E4[2A]           168516,30   481603,24     4,50   36,48   32,91   26,73   36,83




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                             Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                       Cumulatief
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Wegen
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
A1-A        A1U/4]           168483,85   481635,67     1,50   49,82   47,04   39,24   50,11
A1-A        A1[2A]           168482,86   481626,52     1,50   38,58   35,54   28,28   38,89
A1-A        A1[3/4]          168480,85   481629,10     1,50   46,22   43,40   35,68   46,51
A1-A        A1[4A]           168481,33   481633,57     1,50   46,85   44,04   36,30   47,14
A1-B        A1[2/4]          168482,86   481626,52     4,50   42,53   39,56   32,16   42,83

A1-B        A1[3/4]          168480,85   481629,10     4,50   51,92   49,14   41,36   52,22
A2-A        A2[1/2]          168487,99   481634,21     1,50   49,18   46,39   38,59   49,47
A2-A        A2[2/2]          168487,00   481625,07     1,50   38,05   35,07   27,68   38,35
A2-B        A2[2Z2]          168487,00   481625,07     4,50   42,86   39,94   32,44   43,16
A3-A        A3[1/2]          168492,38   481635,75     1,50   50,16   47,37   39,57   50,45

A3-A        A3[2/2]          168491,39   481626,60     1,50   36,32   33,37   25,89   36,61
A3-B        A3[2/2]          168491,39   481626,60     4,50   42,35   39,44   31,91   42,65
A4-A        A4[1/4]          168496,52   481634,29     1,50   49,71   46,92   39,12   50,00
A4-A        A4[2A]           168498,53   481631,71     1,50   46,28   43,48   35,70   46,57
A4-A        A4[3/4]          168498,05   481627,24     1,50   44,82   42,01   34,25   45,11

A4-A        A4[4/4]          168495,53   481625,15     1,50   37,18   34,22   26,77   37,47
A4-B        A4[3/4]          168498,05   481627,24     4,50   51,55   48,77   40,98   51,84
A4-B        A4[4/4]          168495,53   481625,15     4,50   42,67   39,77   32,22   42,97
B1-A        B1U/4]           168509,48   481629,51     1,50   49,12   46,33   38,53   49,41
B1-A        B1[2/4]          168508,49   481620,36     1,50   40,10   37,24   29,59   40,39

B1-A        B1[3A]           168506,48   481622,94     1,50   44,79   41,98   34,22   45,08
B1-A        B1[4A]           168506,96   481627,42     1,50   45,58   42,78   35,00   45,87
B1-B        B1[2A]           168508,49   481620,36     4,50   44,09   41,23   33,60   44,39
B1-B        B1P/4]           168506,48   481622,94     4,50   51,15   48,37   40,58   51,44
B2 A        B2U/2]           168513,62   481628,05     1,50   48,65   45,86   38,06   48,94

B2-A        B2[2Z2]          168512,63   481618,91     1,50   37,68   34,78   27,22   37,97
B2-B        B2[2Z2]          168512,63   481618,91     4,50   43,25   40,37   32,77   43,54
B3-A        B3U/2]           168517,69   481626,61     1,50   48,35   45,57   37,76   48,64
B3-A        B3[2Z2]          168516,70   481617,46     1,50   39,37   36,48   28,91   39,67
B3 B        B3[2Z2]          168516,70   481617,46     4,50   43,50   40,60   33,03   43,79

B4-A        B4U/4]           168522,15   481628,13     1,50   49,50   46,72   38,91   49,79
B4-A        B4[2A]           168524,16   481625,55     1,50   45,88   43,09   35,30   46,17
B4 A        B4[3A]           168523,68   481621,08     1,50   43,47   40,65   32,89   43,75




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                             Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                       Cumulatief
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Wegen
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
B4-A        B4[4A]           168521,16   481618,99     1,50   38,71   35,82   28,25   39,01
B4-B        B4P/4]           168523,68   481621,08     4,50   50,45   47,67   39,87   50,74
B4-B        B4[4A]           168521,16   481618,99     4,50   42,86   39,95   32,41   43,15
C1-A        C1[1/4]          168532,25   481630,39     1,50   49,69   46,91   39,11   49,98
C1-A        C1[2/4]          168531,26   481621,24     1,50   38,24   35,33   27,79   38,53

C1-A        C1[3/4]          168529,25   481623,82     1,50   43,85   41,04   33,28   44,14
C1-A        C1[4/4]          168529,73   481628,30     1,50   46,94   44,15   36,37   47,23
C1-B        C1[2/4]          168531,26   481621,24     4,50   43,29   40,42   32,81   43,59
C1-B        C1P/4]           168529,25   481623,82     4,50   51,45   48,68   40,88   51,75
C2-A        C2[1/2]          168536,50   481629,93     1,50   49,66   46,88   39,07   49,95

C2-A        C2[2/2]          168535,51   481620,78     1,50   36,65   33,70   26,22   36,94
C2-B        C2[2/2]          168535,51   481620,78     4,50   42,10   39,20   31,65   42,40
C3-A        C3[1/2]          168540,46   481627,49     1,50   48,19   45,40   37,60   48,48
C3-A        C3[2Z2]          168539,47   481618,34     1,50   40,50   37,63   30,03   40,80
C3-B        C3[2/2]          168539,47   481618,34     4,50   42,92   40,02   32,47   43,22

C4-A        C4[1/4]          168544,74   481628,03     1,50   49,57   46,79   38,99   49,86
C4-A        C4[2/4]          168546,67   481625,46     1,50   46,29   43,48   35,73   46,58
C4-A        C4[3/4]          168546,19   481620,98     1,50   45,77   42,96   35,22   46,06
C4-A        C4[4A]           168543,75   481618,88     1,50   39,53   36,60   29,13   39,83
C4-B        C4[3/4]          168546,19   481620,98     4,50   50,72   47,94   40,15   51,01

C4-B        C4[4/4]          168543,75   481618,88     4,50   42,52   39,59   32,10   42,82
D1-A        D1[1/4]          168525,48   481607,64     1,50   41,84   39,01   31,26   42,12
D1-A        D1[2/4]          168524,49   481598,50     1,50   38,14   34,64   28,33   38,49
D1-A        D1P/4]           168522,48   481601,08     1,50   38,52   35,39   28,30   38,83
D1-A        D1[4/4]          168522,97   481605,55     1,50   39,74   36,75   29,38   40,04

D1-B        D1U/4]           168525,48   481607,64     4,50   47,93   45,14   37,35   48,22
D1-B        D1[4A]           168522,97   481605,55     4,50   44,66   41,78   34,21   44,96
D2-A        D2U/2]           168529,62   481606,19     1,50   39,54   36,69   28,98   39,82
D2-A        D2[2Z2]          168528,63   481597,04     1,50   38,11   34,61   28,28   38,45
D2 B        D2U/2]           168529,62   481606,19     4,50   47,71   44,92   37,14   48,00

D3-A        D3U/2]           168534,01   481607,73     1,50   43,42   40,61   32,85   43,71
D3-A        D3U/2]           168533,02   481598,58     1,50   37,44   33,94   27,62   37,79
D3 B        D3U/2]           168534,01   481607,73     4,50   48,06   45,27   37,49   48,35




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                             Bijlage 2
Rekenresultaten                                                                                       Cumulatief
Rapport:              Resultatentabel
Model:                200131^asismodel
                      LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                Wegen
Groepsreductie        Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving             X           Y   Hoogte     Dag   Avond   Nacht    Lden
D4 A        D4U/4]           168538,16   481606,27     1,50   44,90   42,11   34,33   45,19
D4 A        D4[2A]           168540,17   481603,69     1,50   43,89   41,05   33,39   44,19
D4 A        D4P/4]           168539,68   481599,22     1,50   43,72   40,87   33,23   44,02
D4 A        D4[4A]           168537,17   481597,13     1,50   38,52   35,14   28,60   38,86
D4 B        D4[1/4]          168538,16   481606,27     4,50   48,65   45,87   38,08   48,94

D4   B      D4[2/4]          168540,17   481603,69     4,50   47,08   44,26   36,55   47,38
E1   A      E1[1/4]          168501,69   481607,18     1,50   43,73   40,93   33,15   44,02
E1   A      E1[2/4]          168500,70   481598,04     1,50   39,44   35,95   29,61   39,78
E1   A      E1[3/4]          168498,76   481600,61     1,50   38,87   35,68   28,73   39,19
E1   A      E1[4/4]          168499,25   481605,08     1,50   40,49   37,52   30,11   40,79

E1   B      E1[1/4]          168501,69   481607,18     4,50   48,37   45,59   37,80   48,66
E1   B      E1[4A]           168499,25   481605,08     4,50   45,96   43,08   35,49   46,26
E2   A      E2[1/2]          168505,97   481607,73     1,50   43,24   40,44   32,67   43,53
E2   A      E2[2/2]          168504,98   481598,58     1,50   38,94   35,44   29,14   39,29
E2   B      E2[1/2]          168505,97   481607,73     4,50   47,91   45,12   37,34   48,20

E3   A      E3[1/2]          168509,93   481605,28     1,50   41,65   38,83   31,08   41,93
E3   A      E3[2Z2]          168508,94   481596,14     1,50   39,24   35,72   29,44   39,59
E3   B      E3[1/2]          168509,93   481605,28     4,50   47,60   44,81   37,03   47,89
E4   A      E4[1/4]          168514,29   481605,82     1,50   42,72   39,91   32,17   43,01
E4   A      E4[2/4]          168516,30   481603,24     1,50   39,76   36,75   29,43   40,06

E4   A      E4[3/4]          168515,82   481598,76     1,50   38,26   35,11   28,05   38,57
E4   A      E4[4/4]          168513,30   481596,67     1,50   38,58   35,07   28,78   38,93
E4   B      E4[1/4]          168514,29   481605,82     4,50   47,53   44,73   36,96   47,82
E4   B      E4[2/4]          168516,30   481603,24     4,50   45,47   42,60   35,00   45,77




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               19-2-2020 11:56:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Modelafdruk wegen
                                                                                                                                                                 Bijlage 3
                                                                                                               Wegen. Thema: Snelheid [km.


482000
                                                                                                               Gebouwen
                                                                                                               Hoogtelijnen




                                                                                                                        schaal = 1 : 4705




481600 2-




                                                                                                                                                                 Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout
     168000                                                                               168400      168800
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [0460473-Tiny houses harderwijk - 200131-basismodel], Geomilieu V5.20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Modelafdruk bodemgebieden
                                                                                                                                                                           Bijlage 3
                                                                                                               Wegen. Thema: Snelheid [km.


                                                                                                               Bodemgebieden
                                                                                                               Gebouwen
                                                                                                               Hoogtelijnen




                                                                                                                           schaal = 1 : 3558




481600




                                                                                                                                                                           Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout
                                                                                                      168400      168800
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [0460473-Tiny houses harderwijk - 200131-basismodel], Geomilieu V5.20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                           Modelafdruk toetspunten
                                                                                                                                                                                     Bijlage 3
                                                                                                                             Wegen. Thema: Snelheid [km.


                                                                                                                             Toetspunten
                                                                                                                             Gebouwen
                                                                                                                             Hoogtelijnen




                                                                                                                                       schaal = 1 : 563
481640




                                                                                                               Cl   C2




481600




                                                                                                                                                                                     Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout
                                                                   168480                             168520             168560
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [0460473-Tiny houses harderwijk - 200131-basismodel], Geomilieu V5.20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                           Over Antea Group

                                           Van stad tot land, van water tot lucht; de
                                           adviseurs en ingenieurs van Antea Group
                                           dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
                                           onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
                                           en wegen, realiseren woonwijken en
                                           waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
                                           bij thema's zoals milieu, veiligheid,
                                           assetmanagement en energie. Onder de
                                           naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
                                           allround en onafhankelijk partner voor
                                           bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
                                           zetten we deze expertise ook mondiaal in.
                                           Door hoogwaardige kennis te combineren
                                           met een pragmatische aanpak maken we
                                           oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
                                           Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
                                           Op deze manier anticiperen we op de vragen
                                           van vandaag en de oplossingen van de
                                           toekomst. Al meer dan 60 jaar.




                                           Contactgegevens
                                           Wim Duisenbergplantsoen 21
                                           6221 SE MAASTRICHT
                                           Postbus 959
                                           6200 AZ MAASTRICHT

                                           E. bernice.kuijpers@anteagroup.com

                                           www.anteagroup.nl




Copyright © 2019
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Memo
                                                                                                  anteágroup




memonummer             01
datum                  25 november 2020
aan                    Jeroen Vierhout        Omgevingsdienst Noord-Veluwe
van                    Bernice Kuijpers       Antea Group
kopie                  Maarten Reinders       Antea Group
project                Tiny Houses Harderwijk
projectnr.             0460473
betreft                Small Smart Living te Harderwijk - Aanvullend onderzoek t.b.v. ophoging plangebied

Inleiding
Onlangs is door Antea Group akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een aantal
geluidgevoelige bestemmingen langs de Groene Zoomweg in Harderwijk (Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai -
Small Smart Living te Harderwijk. Projectnummer 0460473, 19-02-2020). Hierin is de geluidbelasting op de geplande
woningen als gevolg van de Groene Zoomweg en de Horloseweg inzichtelijk gemaakt, en is getoetst aan de Wet
geluidhinder. Hieruit bleek dat de situatie als voorgesteld voldeed aan de voorkeursgrenswaarde, en dat het plan
vanuit akoestisch perspectief inpasbaar was.

Recent is gebleken dat het plangebied opgehoogd dient te worden. Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de
ophoging niet leidt tot een overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient deze ophoging meegenomen te
worden in de akoestische berekening. De gevolgen van de ophoging van het plangebied voor de geluidbelasting op de
geprojecteerde huizen is in deze memo beschreven.

Varianten
Momenteel is nog onbekend met hoeveel het plangebied opgehoogd dient te worden. Daartoe zijn twee varianten
doorgerekend: een met een ophoging van het plangebied van 0,5 m, en een met een ophoging van het plangebied van
1,0 m. Er is een grondwal gelegen tussen de Groene Zoomweg en het plangebied. De hoogte van deze grondwal blijft
ongewijzigd. De ophoging zoals deze is doorgevoerd in het rekenmodel is weergegeven in figuur 1. In deze memo
wordt verder gesproken van variant A: een ophoging van 0,5 m, en variant B: een ophoging van 1,0 m.




blad 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>memonummer: 01
betreft: Small Smart Living te Harderwijk - Aanvullend onderzoek t.b.v. ophoging plangebied




                                                                                                                                       anteagroup
                                                                                                                                                      cb?




Figuur 1 Ophoging van het plangebied ten opzichte van de omgeving zoals gemodelleerd in Geomilieu.

Rekenresultaten
Het voornemen is 20 microwoningen te realiseren aan de Horloseweg in Harderwijk. De hoogste geluidbelasting per
woning op basis van variant A en variant B is weergegeven in tabel 1. In de tabel zijn de geluidbelastingen als gevolg
van zowel de Groene Zoomweg en de Horloseweg (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh), als de cumulatieve
geluidbelastingen (exclusief aftrek ex art. 110g) weergegeven. De rekenresultaten zijn per rekenpunt weergegeven in
de bijlage bij deze memo.

Tabel 1 Hoogste geluidbelasting per woning als gevolg van de Groene Zoomweg, Horloseweg, en cumulatief in Variant A en B.
                                    Geluidbelasting - Variant A                                              Geluidbelasting - Variant B
                                               [dB]                                                                     [dB]
 Woning        Groene Zoomweg               Horloseweg                                  Groene Zoomweg               Horloseweg
                                                                      Cumulatief                                                               Cumulatief
               (incl. ex art 110g        (incl. ex art 110g                             (incl. ex art 110g        (incl. ex art 110g
                                                                  (excl. ex art 110g)                                                      (excl. ex art 110g)
                     Wgh)                     Wgh)                                            Wgh)                     Wgh)

 A1                            47                         32                       53                   48                         31                       53

 A2                            46                         31                       51                   47                         31                       52

 A3                            47                         30                       52                   48                         29                       53

 A4                            47                         30                       52                   47                         29                       52

 B1                            46                         29                       51                   47                         29                       52

 B2                            45                         29                       50                   46                         29                       51

 B3                            45                         30                       50                   46                         30                       51

 B4                            46                         30                       51                   47                         30                       52

 C1                            47                         29                       52                   47                         29                       52

 C2                            46                         29                       51                   47                         29                       52

 C3                            45                         30                       50                   46                         30                       51

 C4                            46                         31                       51                   47                         31                       52

 D1                            43                         33                       48                   43                         33                       48




blad 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>memonummer: 01
betreft: Small Smart Living te Harderwijk - Aanvullend onderzoek t.b.v. ophoging plangebied




                                                                                                                                       anteagroup
                                                                                                                                                      cb?
                                    Geluidbelasting - Variant A                                              Geluidbelasting - Variant B
                                               [dB]                                                                     [dB]
 Woning        Groene Zoomweg              Horloseweg                                   Groene Zoomweg              Horloseweg
                                                                      Cumulatief                                                               Cumulatief
               (incl. ex art 110g        (incl. ex art 110g                             (incl. ex art 110g        (incl. ex art 110g
                                                                  (excl. ex art 110g)                                                      (excl. ex art 110g)
                      Wgh)                      Wgh)                                           Wgh)                      Wgh)

 D2                             43                        33                       48                    42                        33                       47

 D3                             43                        33                       48                    43                        33                       48

 D4                             44                        33                       49                    44                        33                       49

 E1                             43                        34                       48                    43                        34                       48

 E2                             43                        34                       48                    43                        34                       48

 E3                             42                        34                       48                    42                        34                       47

 E4                             42                        34                       47                    42                        34                       47



In beide varianten vindt als gevolg van de gezoneerde Groene Zoomweg en Horloseweg (na aftrek ex art 110g) geen
overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB plaats. Gezien de (voorkeurs)grenswaarde niet wordt
overschreden is woningbouw binnen het plangebied vanuit akoestisch aspect in beide varianten inpasbaar.

Conclusie
Aanvullend op eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek is naar aanleiding van de ophoging van het plangebied
betreffende de beoogde 20 microwoningen opnieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd. Twee varianten zijn
doorgerekend. In variant A is uitgegaan van een ophoging van het plangebied van 0,5 m. In variant B is uitgegaan van
een ophoging van het plangebied van 1,0 m. Opnieuw is getoetst aan de nabijgelegen gezoneerde wegen de Groene
Zoomweg en de Horloseweg.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting (inclusief aftrek ex. Art. 110g Wgh) op de microwoningen in beide
varianten beneden of op de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB liggen. Op basis hiervan hoeven in beide varianten
volgens de Wet geluidhinder geen hogere waarden worden vastgesteld. Woningbouw binnen het plangebied is
daartoe vanuit akoestisch aspect in beide varianten inpasbaar.




blad 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      Ligging toetspunten
                                                                                                                                                                            Bijlage
                                                                                                                            spunten
                                                                                                                         Gebouwen




                                                                                                                                   schaal = 1 : 489


481640




481600




                                                                                                                                                                            Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout
                                                             168480                                             168520        168560
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [0460473-Tiny houses harderwijk - 201112..ophoging gebied 1 m], Geomilieu V5.21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten - Variant A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                           Variant A
Rekenresultaten                                                                                                Groene Zoomweg
Rapport:            Resultatentabel
Model:              201112^phoging gebied 0,5 m
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Groene Zoomweg
Groepsreductie      Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving            X             Y   Hoogte      Dag      Avond     Nacht       Lden
1    A       A1             168480,85     481629,10      1,50   46,. 93     44,.16    36,. 35    47,. 22
1    B       A1             168480,85     481629,10      4,50   52,.21      49,.44    41,. 63    52,. 50
2    A       A1             168481,33     481633,57      1,50   47,. 90     45,. 12   37,.31     48,.19
3    A       A1             168482,86     481626,52      1,50   36,.88      34,.08    26,.28     37,.16
3    B       A1             168482,86     481626,52      4,50   41,.31      38,. 53   30,.72     41,. 60

4 A          A1             168483,85     481635,67      1,50   51,. 25     48,.48    40,. 67    51,. 54
5 A          A2             168487,00     481625,07      1,50   36,.86      34,. 05   26,. 25    37,. 14
5 B          A2             168487,00     481625,07      4,50   41,.80      39,.01    31,.21     42,.09
6 A          A2             168487,99     481634,21      1,50   50,.56      47,.78    39,. 97    50,. 85
7~A          A3             168491,39     481626,60      1,50   35,. 32     32,. 51   24,.72     35,. 60

7 B          A3             168491,39     481626,60      4,50   41,. 25     38,.46    30,. 6 6   41,. 54
8 A          A3             168492,38     481635,75      1,50   51,.56      48,.79    40,. 98    51,. 85
10 A         A4             168496,52     481634,29      1,50   51,.01      48,. 23   40,.42     51,.30
11 A         A4             168498,05     481627,24      1,50   45,. 63     42,. 85   35,.04     45,. 92
11 B         A4             168498,05     481627,24      4,50   51,.38      48,. 61   40,.79     51,. 67

12 A         A4             168498,53     481631,71      1,50   47,.31      44,. 54   36,.73     47,. 60
9 A          A4             168495,53     481625,15      1,50   36,.24      33,.43    25,. 64    36,. 52
9 B          A4             168495,53     481625,15      4,50   41,.73      38,. 95   31,. 14    42,. 02
19 A         B1             168506,48     481622,94      1,50   45,.31      42,. 53   34,.72     45,. 60
19 B         B1             168506,48     481622,94      4,50   51,. 10     48,. 33   40,. 51    51,.39

20       A   B1             168506,96     481627,42      1,50   46,.42      43,. 65   35,.84     46,.71
21       A   B1             168508,49     481620,36      1,50   39,. 92     37,. 14   29,. 33    40,.21
21       B   B1             168508,49     481620,36      4,50   43,.48      40,. 69   32,.88     43,.76
23       A   B1             168509,48     481629,51      1,50   50,. 14     47,.36    39,. 55    50,.43
25       A   B2             168512,63     481618,91      1,50   37,.09      34,.30    26,. 50    37,.38

25       B   B2             168512,63     481618,91      4,50   42,.   55   39,.76    31,. 96    42,.84
27       A   B2             168513,62     481628,05      1,50   49,.   61   46,. 83   39,. 02    49,. 90
31       A   B3             168516,70     481617,46      1,50   38,.   83   36,.04    28,.24     39,. 12
31       B   B3             168516,70     481617,46      4,50   42,.   67   39,.88    32,. 07    42,. 95
32       A   B3             168517,69     481626,61      1,50   49,.   27   46,.49    38,. 68    49,.56

33       A   B4             168521,16     481618,99      1,50   38,. 23     35,.45    27,. 64    38,. 52
33       B   B4             168521,16     481618,99      4,50   41,. 95     39,.16    31,. 35    42,. 23
34       A   B4             168522,15     481628,13      1,50   50,. 37     47,. 60   39,.79     50,. 6 6
37       A   B4             168523,68     481621,08      1,50   44,.09      41,.31    33,. 50    44,.38
37       B   B4             168523,68     481621,08      4,50   50,.47      47,.70    39,.88     50,.76

38       A   B4             168524,16     481625,55      1,50   46,. 57     43,.80    35,. 99    46,.86
42       A   C1             168529,25     481623,82      1,50   44,. 64     41,.86    34,. 05    44,. 93
42       B   C1             168529,25     481623,82      4,50   51,.34      48,. 57   40,.76     51,. 63
44       A   C1             168529,73     481628,30      1,50   47,.77      45,.00    37,. 18    48,.06
45       A   C1             168531,26     481621,24      1,50   37,. 57     34,.78    26,. 98    37,.86

45       B   C1             168531,26     481621,24      4,50   42,. 63     39,.84    32,.04     42,.   92
46       A   C1             168532,25     481630,39      1,50   50,. 82     48,. 05   40,.24     51,.   11
49       A   C2             168535,51     481620,78      1,50   35,.70      32,.88    25,.09     35,.   97
49       B   C2             168535,51     481620,78      4,50   41,.24      38,.45    30,. 65    41,.   53
50       A   C2             168536,50     481629, 93     1,50   50,.78      48,.01    40,.20     51,.   07

53 A         C3             168539,47     481618,34      1,50   39,. 99     37,.21    29,.40     40,.28
53 B         C3             168539,47     481618,34      4,50   42,.08      39,.28    31,.48     42,.36
56 A         C3             168540,46     481627,49      1,50   49,.29      46,. 51   38,.70     49,. 58
57~A         C4             168543,75     481618,88      1,50   38,.75      35,. 96   28,. 15    39,. 03
57 B         C4             168543,75     481618,88      4,50   41,. 51     38,.72    30,. 92    41,.80

58 A         C4             168544,74     481628,03      1,50   50,.59      47,.81    40,.00     50,.88
59 A         C4             168546,19     481620,98      1,50   46,.38      43,. 60   35,.79     46,. 67
59 B         C4             168546,19     481620,98      4,50   50,.81      48,.04    40,. 22    51,. 10
60 A         C4             16854 6, 67   481625,46      1,50   47,. 10     44,. 32   36,. 51    47,.39
35~A         D1             168522,48     481601,08      1,50   36,. 25     33,.42    25,. 64    36,. 52

36 A         D1             168522,97     481605,55      1,50   38,.39      35,. 60   27,.80     38,. 68



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                              18-11-2020 14:12:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                             Variant A
Rekenresultaten                                                                                                  Groene Zoomweg
Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   201112^phoging gebied 0,5 m
                         LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                   Groene Zoomweg
Groepsreductie           Nee

Naam
Toetspunt         Omschrijving            X           Y   Hoogte      Dag      Avond     Nacht        Lden
36           B    D1             168522,97    481605,55     4,50   43,,   55   40,.76    32,. 95     43,, 83
39           A    D1             168524,49    481598,50     1,50   27,,   64   24,.79    17,. 02     27,, 90
40           A    D1             168525,48    481607,64     1,50   41,,   91   39,. 11   31,.31      42,.19
40           B    D1             168525,48    481607,64     4,50   47,,   52   44,.74    36,. 93     47,.81
41           A    D2             168528,63    481597,04     1,50   28,,   10   25,. 22   17,.46      28,, 35

43           A    D2             168529, 62   481606,19     1,50   39,, 41     36,. 60   28,.81      39,, 69
43           B    D2             168529, 62   481606,19     4,50   47,, 22     44,.44    36,. 63     47,, 51
47           A    D3             168533,02    481598,58     1,50   27,.30      24,.44    16,. 67     27,.56
48           A    D3             168534,01    481607,73     1,50   43,.74      40,. 96   33,. 15     44,, 03
48           B    D3             168534,01    481607,73     4,50   47,.74      44,. 96   37,. 15     48,, 03

51           A    D4             168537,17    481597,13     1,50   32,.30      29,.49    21,.70      32,, 58
52           A    D4             168538,16    481606,27     1,50   45,.29      42,. 51   34,.70      45,, 58
52           B    D4             168538,16    481606,27     4,50   48,.45      45,. 67   37,.86      48,.74
54           A    D4             168539,68    481599,22     1,50   43,.78      41,.00    33,.19      44,, 07
55           A    D4             168540,17    481603,69     1,50   44,, 01     41,. 23   33,.42      44,.30

55           B    D4             168540,17    481603,69     4,50   46,, 83     44,. 05   36,.24      47,, 12
13           A    E1             168498,76    481600,61     1,50   35,, 64     32,.81    25,. 03     35,, 91
14           A    E1             168499,25    481605,08     1,50   39,, 54     36,.75    28,. 94     39,, 82
14           B    E1             168499,25    481605,08     4,50   45,, 15     42,. 37   34,.56      45,.44
15           A    E1             168500,70    481598,04     1,50   29,.49      26,. 68   18,.88      29,.77
i—
CO

             Ft




                  E1             168501,69    481607,18     1,50   43,.79      41,.01    33,.20      44,.08
1




16 B              E1             168501,69    481607,18     4,50   48,, 03     45,. 25   37,.44      48,, 32
17 A              E2             168504,98    481598,58     1,50   27,.72      24,.89    17,. 11     27,, 99
1


    CO
—




                  E2             168505,97    481607,73     1,50   43,.26      40,.47    32,. 67     43,, 55
1




         1
1


    CO

             CQ
—




                  E2             168505,97    481607,73     4,50   47,, 50     44,.72    36,. 91     47,.79
1




         1




22           A    E3             168508,94    481596,14     1,50   27,,   32   24,.46    16,. 69     27,, 58
24           A    E3             168509,93    481605,28     1,50   41,,   55   38,.76    30,. 96     41,.84
24           B    E3             168509,93    481605,28     4,50   47,,   18   44,.40    36,.59      47,.47
26           A    E4             168513,30    481596,67     1,50   26,,   99   24,. 13   16,.36      27,, 25
28           A    E4             168514,29    481605,82     1,50   42,,   68   39,. 90   32,.09      42,, 97

28           B    E4             168514,29    481605,82     4,50   47,,   11   44,. 33   36,.   52   47,.40
29           A    E4             168515,82    481598,76     1,50   35,,   54   32,.70    24,.   92   35,.81
30           A    E4             168516,30    481603,24     1,50   38,,   15   35,. 35   27,.   55   38,.43
30           B    E4             168516,30    481603,24     4,50   44,,   58   41,.80    33,.   99   44,, 87




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                                18-11-2020 14:12:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                          Variant A
Rekenresultaten                                                                                                    Horloseweg
Rapport:            Resultatentabel
Model:              201112^phoging gebied 0,5 m
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Horloseweg
Groepsreductie      Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving            X             Y   Hoogte      Dag     Avond       Nacht      Lden
1    A       A1             168480,85     481629,10      1,50   33,. 33    29,.76      23,. 58   33,, 68
1    B       A1             168480,85     481629,10      4,50   35,. 14    31,.56      25,.39    35,.49
2    A       A1             168481,33     481633,57      1,50   32,. 97    29,.40      23,. 22   33,, 32
3    A       A1             168482,86     481626,52      1,50   33,. 68    30,. 10     23,. 93   34,, 03
3    B       A1             168482,86     481626,52      4,50   36,.20     32,. 62     26,.45    36,, 55

4 A          A1             168483,85     481635,67      1,50   22,. 97    19,.40      13,. 22   23,, 32
5 A          A2             168487,00     481625,07      1,50   31,.88     28,.29      22,. 12   32,, 23
5 B          A2             168487,00     481625,07      4,50   35,.38     31,.79      25,. 63   35,.73
6 A          A2             168487,99     481634,21      1,50   22,. 14    18,. 57     12,.39    22,.49
7~A          A3             168491,39     481626,60      1,50   28,. 85    25,. 27     19,. 10   29,.20

7 B          A3             168491,39     481626,60      4,50   34,.24     30,.   66   24,.49    34,.59
8 A          A3             168492,38     481635,75      1,50   23,.16     19,.   60   13,.41    23,, 52
10 A         A4             168496,52     481634,29      1,50   21,. 82    18,.   25   12,. 07   22,, 17
11 A         A4             168498,05     481627,24      1,50   28,. 10    24,.   53   18,. 35   28,.45
11 B         A4             168498,05     481627,24      4,50   31,.71     28,.   14   21,. 96   32,.06

12 A         A4             168498,53     481631,71      1,50   27,.45     23,. 87     17,.70    27,.80
9 A          A4             168495,53     481625,15      1,50   30,.24     26,. 6 6    20,.49    30,.59
9 B          A4             168495,53     481625,15      4,50   34,.26     30,. 68     24,. 51   34,, 61
19 A         B1             168506,48     481622,94      1,50   28,. 6 6   25,.08      18,. 91   29,.01
19 B         B1             168506,48     481622,94      4,50   32,.48     28,.89      22,.73    32,, 83

20       A   B1             168506,96     481627,42      1,50   26,. 58    23,.00      16,. 83   26,, 93
21       A   B1             168508,49     481620,36      1,50   29,.39     25,.81      19,. 64   29,.74
21       B   B1             168508,49     481620,36      4,50   34,. 02    30,.43      24,. 27   34,, 37
23       A   B1             168509,48     481629,51      1,50   23,.24     19,. 68     13,.49    23,, 60
25       A   B2             168512,63     481618,91      1,50   29,.09     25,. 51     19,.34    29,.44

25       B   B2             168512,63     481618,91      4,50   33,.88     30,.29      24,. 13   34,, 23
27       A   B2             168513,62     481628,05      1,50   23,.21     19,. 64     13,.45    23,.56
31       A   B3             168516,70     481617,46      1,50   30,.74     27,. 17     20,. 99   31,.09
31       B   B3             168516,70     481617,46      4,50   34,. 67    31,. 10     24,. 92   35,, 02
32       A   B3             168517,69     481626,61      1,50   23,. 11    19,. 54     13,.36    23,.46

33       A   B4             168521,16     481618,99      1,50   29,. 97    26,.40      20,. 22   30,, 32
33       B   B4             168521,16     481618,99      4,50   34,. 54    30,. 96     24,.79    34,.89
34       A   B4             168522,15     481628,13      1,50   24,.21     20,. 64     14,.45    24,.56
37       A   B4             168523,68     481621,08      1,50   27,.26     23,. 68     17,. 51   27,, 61
37       B   B4             168523,68     481621,08      4,50   30,.26     26,. 68     20,. 51   30,, 61

38       A   B4             168524,16     481625,55      1,50   27,. 68    24,. 11     17,. 93   28,, 03
42       A   C1             168529,25     481623,82      1,50   27,. 94    24,.36      18,.19    28,.29
42       B   C1             168529,25     481623,82      4,50   32,.40     28,. 82     22,. 65   32,.75
44       A   C1             168529,73     481628,30      1,50   28,.43     24,. 85     18,. 68   28,.78
45       A   C1             168531,26     481621,24      1,50   30,.20     26,. 63     20,.45    30,, 55

45       B   C1             168531,26     481621,24      4,50   33,.88     30,.30      24,. 13   34,, 23
46       A   C1             168532,25     481630,39      1,50   23,. 61    20,.04      13,.86    23,, 96
49       A   C2             168535,51     481620,78      1,50   29,. 50    25,. 93     19,.75    29,, 85
49       B   C2             168535,51     481620,78      4,50   33,.72     30,. 14     23,. 97   34,, 07
50       A   C2             168536,50     481629, 93     1,50   23,.48     19,. 92     13,.73    23,.84

53 A         C3             168539,47     481618,34      1,50   31,.80     28,.24      22,. 05   32,.16
53 B         C3             168539,47     481618,34      4,50   34,. 63    31,. 05     24,.88    34,, 98
56 A         C3             168540,46     481627,49      1,50   21,. 82    18,. 25     12,. 07   22,, 17
57~A         C4             168543,75     481618,88      1,50   32,. 91    29,. 35     23,.16    33,, 27
57 B         C4             168543,75     481618,88      4,50   35,. 25    31,. 67     25,. 50   35,, 60

58 A         C4             168544,74     481628,03      1,50   22,. 91    19,. 35     13,.16    23,, 27
59 A         C4             168546,19     481620,98      1,50   32,.29     28,.73      22,. 54   32,, 65
59 B         C4             168546,19     481620,98      4,50   33,.20     29,. 63     23,.45    33,, 55
60 A         C4             16854 6, 67   481625,46      1,50   31,. 96    28,.39      22,.21    32,.31
35~A         D1             168522,48     481601,08      1,50   34,.75     31,.19      25,.00    35,, 11

36 A         D1             168522,97     481605,55      1,50   33,. 82    30,. 25     24,. 07   34,, 17



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                            18-11-2020 14:12:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                             Variant A
Rekenresultaten                                                                                                       Horloseweg
Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   201112^phoging gebied 0,5 m
                         LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                   Horloseweg
Groepsreductie           Nee

Naam
Toetspunt         Omschrijving            X           Y   Hoogte     Dag     Avond       Nacht      Lden
36           B    D1             168522,97    481605,55     4,50   35,. 99   32,.42      26,.24    36,.34
39           A    D1             168524,49    481598,50     1,50   37,.77    34,.21      28,. 02   38,. 13
40           A    D1             168525,48    481607,64     1,50   26,. 25   22,. 68     16,. 50   26,. 60
40           B    D1             168525,48    481607,64     4,50   28,. 98   25,.40      19,. 23   29,. 33
41           A    D2             168528,63    481597,04     1,50   37,.72    34,.16      27,. 97   38,.08

43           A    D2             168529, 62   481606,19     1,50   26,. 52   22,. 95     16,.77    26,. 87
43           B    D2             168529, 62   481606,19     4,50   28,. 92   25,.34      19,. 17   29,. 27
47           A    D3             168533,02    481598,58     1,50   37,. 14   33,. 58     27,.39    37,. 50
48           A    D3             168534,01    481607,73     1,50   27,. 35   23,.79      17,. 60   27,.71
48           B    D3             168534,01    481607,73     4,50   29,.74    26,. 17     19,. 99   30,.09

51           A    D4             168537,17    481597,13     1,50   37,. 50   33,.   94   27,.75    37,.86
52           A    D4             168538,16    481606,27     1,50   25,.89    22,.   33   16,. 14   26,. 25
52           B    D4             168538,16    481606,27     4,50   28,.48    24,.   90   18,.72    28,. 83
54           A    D4             168539,68    481599,22     1,50   34,. 17   30,.   61   24,.42    34,. 53
55           A    D4             168540,17    481603,69     1,50   33,. 91   30,.   35   24,. 15   34,.26

55           B    D4             168540,17    481603,69     4,50   35,.00    31,.43      25,. 25   35,. 35
13           A    E1             168498,76    481600,61     1,50   35,.86    32,.30      26,. 11   36,. 22
14           A    E1             168499,25    481605,08     1,50   34,. 22   30,. 6 6    24,.47    34,. 58
14           B    E1             168499,25    481605,08     4,50   36,. 99   33,.41      27,. 23   37,.34
15           A    E1             168500,70    481598,04     1,50   38,. 98   35,.41      29,. 22   39,. 33
i—
CO

             Ft




                  E1             168501,69    481607,18     1,50   25,. 96   22,.38      16,.21    26,.31
1




16 B              E1             168501,69    481607,18     4,50   29,. 54   25,. 95     19,.79    29,.89
17 A              E2             168504,98    481598,58     1,50   38,. 54   34,. 98     28,.79    38,. 90
1


    CO
—




                  E2             168505,97    481607,73     1,50   26,.24    22,. 6 6    16,.49    26,.59
1




         1
1


    CO

             CQ
—




                  E2             168505,97    481607,73     4,50   29,.72    26,. 13     19,. 97   30,. 07
1




         1




22           A    E3             168508,94    481596,14     1,50   38,. 98   35,.42      29,. 23   39,.34
24           A    E3             168509,93    481605,28     1,50   26,. 35   22,.78      16,. 60   26,.70
24           B    E3             168509,93    481605,28     4,50   29,. 27   25,. 69     19,. 52   29,. 62
26           A    E4             168513,30    481596,67     1,50   38,.30    34,.74      28,. 55   38,. 6 6
28           A    E4             168514,29    481605,82     1,50   28,.19    24,. 62     18,.44    28,. 54

28           B    E4             168514,29    481605,82     4,50   30,. 53   26,. 94     20,.78    30,.88
29           A    E4             168515,82    481598,76     1,50   34,.84    31,.28      25,.09    35,.20
30           A    E4             168516,30    481603,24     1,50   34,. 54   30,. 98     24,.79    34,. 90
30           B    E4             168516,30    481603,24     4,50   36,.30    32,.73      26,. 55   36,. 65




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                               18-11-2020 14:12:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                           Variant A
Rekenresultaten                                                                                                      Cumulatief
Rapport:            Resultatentabel
Model:              201112^phoging gebied 0,5 m
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Wegen
Groepsreductie      Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving            X             Y   Hoogte     Dag     Avond     Nacht        Lden
1    A       A1             168480,85     481629,10      1,50   47,. 12   44,.31    36,. 57     47,.41
1    B       A1             168480,85     481629,10      4,50   52,.30    49,. 51   41,.73      52,.59
2    A       A1             168481,33     481633,57      1,50   48,. 03   45,.24    37,.48      48,. 33
3    A       A1             168482,86     481626,52      1,50   38,. 58   35,. 54   28,. 27     38,.88
3    B       A1             168482,86     481626,52      4,50   42,.48    39,. 52   32,. 10     42,.78

4 A          A1             168483,85     481635,67      1,50   51,.26    48,.48    40,. 68     51,. 55
5 A          A2             168487,00     481625,07      1,50   38,. 05   35,. 07   27,. 67     38,. 35
5 B          A2             168487,00     481625,07      4,50   42,. 69   39,.77    32,. 27     42,. 99
6 A          A2             168487,99     481634,21      1,50   50,. 57   47,.79    39,. 98     50,.86
7~A          A3             168491,39     481626,60      1,50   36,.21    33,.26    25,.77      36,. 50

7 B          A3             168491,39     481626,60      4,50   42,.04    39,. 13   31,. 60     42,.34
8 A          A3             168492,38     481635,75      1,50   51,. 57   48,.80    40,. 99     51,.86
10 A         A4             168496,52     481634,29      1,50   51,.01    48,.24    40,.43      51,.30
11 A         A4             168498,05     481627,24      1,50   45,.71    42,. 92   35,. 14     46,.00
11 B         A4             168498,05     481627,24      4,50   51,.42    48,. 65   40,. 85     51,.72

12 A         A4             168498,53     481631,71      1,50   47,.36    44,. 58   36,.78      47,. 65
9 A          A4             168495,53     481625,15      1,50   37,.21    34,.26    26,.80      37,. 51
9 B          A4             168495,53     481625,15      4,50   42,.45    39,. 55   32,.00      42,.75
19 A         B1             168506,48     481622,94      1,50   45,.41    42,. 61   34,.84      45,.70
19 B         B1             168506,48     481622,94      4,50   51,.16    48,.38    40,.59      51,.45

20       A   B1             168506,96     481627,42      1,50   46,.47    43,. 68   35,.89      46,.76
21       A   B1             168508,49     481620,36      1,50   40,.29    37,.44    29,.77      40,. 58
21       B   B1             168508,49     481620,36      4,50   43,. 94   41,.08    33,.44      44,. 23
23       A   B1             168509,48     481629,51      1,50   50,. 15   47,. 37   39,. 57     50,.44
25       A   B2             168512,63     481618,91      1,50   37,.73    34,. 83   27,.26      38,. 02

25       B   B2             168512,63     481618,91      4,50   43,. 10   40,. 23   32,. 62     43,.40
27       A   B2             168513,62     481628,05      1,50   49,. 62   46,.84    39,.04      49,. 91
31       A   B3             168516,70     481617,46      1,50   39,.46    36,. 57   28,. 99     39,.75
31       B   B3             168516,70     481617,46      4,50   43,.31    40,.42    32,.84      43,. 60
32       A   B3             168517,69     481626,61      1,50   49,.28    46,. 50   38,. 69     49,. 57

33       A   B4             168521,16     481618,99      1,50   38,.84    35,. 96   28,.36      39,. 13
33       B   B4             168521,16     481618,99      4,50   42,. 68   39,.77    32,. 22     42,. 97
34       A   B4             168522,15     481628,13      1,50   50,.38    47,. 61   39,.80      50,. 67
37       A   B4             168523,68     481621,08      1,50   44,. 18   41,.38    33,. 61     44,.47
37       B   B4             168523,68     481621,08      4,50   50,. 51   47,.73    39,. 94     50,.80

38       A   B4             168524,16     481625,55      1,50   46,. 63   43,.84    36,.   05   46,.   92
42       A   C1             168529,25     481623,82      1,50   44,.74    41,. 94   34,.   17   45,.   03
42       B   C1             168529,25     481623,82      4,50   51,.40    48,. 62   40,.   83   51,.   69
44       A   C1             168529,73     481628,30      1,50   47,. 82   45,.04    37,.   25   48,.   11
45       A   C1             168531,26     481621,24      1,50   38,.30    35,.40    27,.   85   38,.   60

45       B   C1             168531,26     481621,24      4,50   43,. 18   40,.30    32,. 69     43,.47
46       A   C1             168532,25     481630,39      1,50   50,. 83   48,. 05   40,. 25     51,. 12
49       A   C2             168535,51     481620,78      1,50   36,. 63   33,. 68   26,.20      36,. 92
49       B   C2             168535,51     481620,78      4,50   41,. 95   39,. 05   31,.49      42,.24
50       A   C2             168536,50     481629, 93     1,50   50,.79    48,.01    40,.21      51,.08

53 A         C3             168539,47     481618,34      1,50   40,. 62   37,.75    30,.16      40,. 92
53 B         C3             168539,47     481618,34      4,50   42,. 82   39,. 92   32,. 37     43,. 12
56 A         C3             168540,46     481627,49      1,50   49,.29    46,. 52   38,.71      49,. 58
57~A         C4             168543,75     481618,88      1,50   39,.76    36,. 83   29,.36      40,.06
57 B         C4             168543,75     481618,88      4,50   42,.45    39,. 52   32,. 03     42,.75

58 A         C4             168544,74     481628,03      1,50   50,. 60   47,. 82   40,.01      50,.89
59 A         C4             168546,19     481620,98      1,50   46,. 55   43,.75    36,.00      46,.84
59 B         C4             168546,19     481620,98      4,50   50,.88    48,. 10   40,. 32     51,. 18
60 A         C4             16854 6, 67   481625,46      1,50   47,. 23   44,.44    36,. 68     47,. 53
35~A         D1             168522,48     481601,08      1,50   38,. 58   35,.46    28,. 35     38,.89

36 A         D1             168522,97     481605,55      1,50   39,. 69   36,.71    29,. 33     39,. 99



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                             18-11-2020 14:11:19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                              Variant A
Rekenresultaten                                                                                                         Cumulatief
Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   201112^phoging gebied 0,5 m
                         LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                   Wegen
Groepsreductie           Nee

Naam
Toetspunt         Omschrijving            X           Y   Hoogte      Dag      Avond     Nacht      Lden
36           B    D1             168522,97    481605,55     4,50   44,,   25   41,.36    33,.79    44,, 55
39           A    D1             168524,49    481598,50     1,50   38,,   17   34,. 68   28,. 35   38,, 52
40           A    D1             168525,48    481607,64     1,50   42,,   03   39,.21    31,.46    42,.31
40           B    D1             168525,48    481607,64     4,50   47,,   58   44,.79    37,.01    47,, 87
41           A    D2             168528,63    481597,04     1,50   38,,   17   34,. 68   28,.34    38,, 51

43           A    D2             168529, 62   481606,19     1,50   39,, 63     36,.78    29,.08    39,,   91
43           B    D2             168529, 62   481606,19     4,50   47,.29      44,.49    36,.71    47,,   58
47           A    D3             168533,02    481598,58     1,50   37,, 57     34,.08    27,.74    37,,   91
48           A    D3             168534,01    481607,73     1,50   43,, 85     41,. 05   33,.28    44,,   14
48           B    D3             168534,01    481607,73     4,50   47,, 81     45,. 02   37,.24    48,,   10

51           A    D4             168537,17    481597,13     1,50   38,, 65     35,. 27   28,.71    38,, 98
52           A    D4             168538,16    481606,27     1,50   45,, 35     42,.56    34,.78    45,, 64
52           B    D4             168538,16    481606,27     4,50   48,, 50     45,.71    37,. 92   48,.79
54           A    D4             168539,68    481599,22     1,50   44,.24      41,.39    33,.75    44,, 54
55           A    D4             168540,17    481603,69     1,50   44,.43      41,.59    33,. 92   44,.73

55           B    D4             168540,17    481603,69     4,50   47,, 11     44,.29    36,. 58   47,.41
13           A    E1             168498,76    481600,61     1,50   38,.77      35,. 58   28,. 62   39,.08
14           A    E1             168499,25    481605,08     1,50   40,. 6 6    37,.70    30,. 27   40,, 96
14           B    E1             168499,25    481605,08     4,50   45,.77      42,. 90   35,.30    46,, 07
15           A    E1             168500,70    481598,04     1,50   39,.44      35,. 96   29,. 61   39,.79
i—
CO

             Ft




                  E1             168501,69    481607,18     1,50   43,.86      41,. 07   33,.29    44,, 15
1




16 B              E1             168501,69    481607,18     4,50   48,, 10     45,.31    37,. 52   48,.39
17 A              E2             168504,98    481598,58     1,50   38,.88      35,.38    29,. 07   39,, 23
1


    CO
—




                  E2             168505,97    481607,73     1,50   43,, 35     40,. 55   32,.77    43,, 64
1




         1
1


    CO

             CQ
—




                  E2             168505,97    481607,73     4,50   47,, 58     44,.78    37,.00    47,, 87
1




         1




22           A    E3             168508,94    481596,14     1,50   39,, 27     35,.75    29,.47    39,,   62
24           A    E3             168509,93    481605,28     1,50   41,, 68     38,. 87   31,. 12   41,,   97
24           B    E3             168509,93    481605,28     4,50   47,.26      44,.47    36,. 69   47,,   55
26           A    E4             168513,30    481596,67     1,50   38,, 61     35,. 10   28,.81    38,,   96
28           A    E4             168514,29    481605,82     1,50   42,.84      40,. 03   32,.28    43,,   13

28           B    E4             168514,29    481605,82     4,50   47,, 21     44,.41    36,. 64   47,, 50
29           A    E4             168515,82    481598,76     1,50   38,, 22     35,.06    28,. 02   38,, 53
30           A    E4             168516,30    481603,24     1,50   39,.72      36,.70    29,.40    40,, 02
30           B    E4             168516,30    481603,24     4,50   45,, 18     42,.31    34,.71    45,.48




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                                18-11-2020 14:11:19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten - Variant B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                         Variant B
Rekenresultaten                                                                                              Groene Zoomweg
Rapport:            Resultatentabel
Model:              201112^phoging gebied 1 m
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Groene Zoomweg
Groepsreductie      Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving            X             Y   Hoogte      Dag     Avond      Nacht      Lden
1    A       A1             168480,85     481629,10      1,50   47,. 99    45,. 22    37,.41    48,.28
1    B       A1             168480,85     481629,10      4,50   52,. 17    49,.40     41,.59    52,.46
2    A       A1             168481,33     481633,57      1,50   49,.01     46,.24     38,.43    49,.30
3    A       A1             168482,86     481626,52      1,50   37,.09     34,.29     26,.49    37,. 37
3    B       A1             168482,86     481626,52      4,50   41,.46     38,. 68    30,. 87   41,.75

4 A          A1             168483,85     481635,67      1,50   52,.36     49,.59     41,.78    52,. 65
5 A          A2             168487,00     481625,07      1,50   37,. 12    34,. 32    26,. 52   37,.40
5 B          A2             168487,00     481625,07      4,50   41,. 90    39,. 11    31,.30    42,. 18
6 A          A2             168487,99     481634,21      1,50   51,.75     48,. 98    41,.16    52,.04
7~A          A3             168491,39     481626,60      1,50   35,. 63    32,. 83    25,. 03   35,. 91

7 B          A3             168491,39     481626,60      4,50   41,. 32    38,. 54    30,.73    41,. 61
8 A          A3             168492,38     481635,75      1,50   52,. 6 6   49,.89     42,. 07   52,. 95
10 A         A4             168496,52     481634,29      1,50   52,. 12    49,. 35    41,. 54   52,.41
11 A         A4             168498,05     481627,24      1,50   46,.76     43,. 99    36,. 17   47,. 05
11 B         A4             168498,05     481627,24      4,50   51,. 85    49,.08     41,. 27   52,. 14

12 A         A4             168498,53     481631,71      1,50   48,.36     45,. 60    37,.78    48,. 6 6
9 A          A4             168495,53     481625,15      1,50   36,.72     33,. 92    26,. 12   37,.00
9 B          A4             168495,53     481625,15      4,50   41,.73     38,. 94    31,. 14   42,. 02
19 A         B1             168506,48     481622,94      1,50   46,. 37    43,. 60    35,.79    46,. 6 6
19 B         B1             168506,48     481622,94      4,50   51,.19     48,.42     40,. 60   51,.48

20       A   B1             168506,96     481627,42      1,50   47,. 54    44,.77     36,. 96   47,. 83
21       A   B1             168508,49     481620,36      1,50   40,. 18    37,.39     29,.59    40,.47
21       B   B1             168508,49     481620,36      4,50   43,. 54    40,.75     32,. 95   43,. 83
23       A   B1             168509,48     481629,51      1,50   51,.21     48,.45     40,. 63   51,. 51
25       A   B2             168512,63     481618,91      1,50   37,.26     34,.47     26,. 67   37,. 55

25       B   B2             168512,63     481618,91      4,50   42,. 62    39,.84     32,. 03   42,. 91
27       A   B2             168513,62     481628,05      1,50   50,. 69    47,. 93    40,. 11   50,. 99
31       A   B3             168516,70     481617,46      1,50   38,. 97    36,.19     28,.38    39,.26
31       B   B3             168516,70     481617,46      4,50   42,. 65    39,. 87    32,.06    42,. 94
32       A   B3             168517,69     481626,61      1,50   50,.36     47,.59     39,.78    50,. 65

33       A   B4             168521,16     481618,99      1,50   38,. 37    35,.59     27,.78    38,. 6 6
33       B   B4             168521,16     481618,99      4,50   41,. 91    39,. 11    31,.31    42,.19
34       A   B4             168522,15     481628,13      1,50   51,.36     48,.59     40,.78    51,. 65
37       A   B4             168523,68     481621,08      1,50   45,.28     42,. 51    34,.70    45,. 57
37       B   B4             168523,68     481621,08      4,50   50,.47     47,.70     39,.88    50,.76

38       A   B4             168524,16     481625,55      1,50   47,. 53    44,.76     36,. 95   47,. 82
42       A   C1             168529,25     481623,82      1,50   45,. 97    43,.19     35,.38    46,.26
42       B   C1             168529,25     481623,82      4,50   51,. 83    49,.06     41,.24    52,. 12
44       A   C1             168529,73     481628,30      1,50   48,.77     46,.00     38,.19    49,.06
45       A   C1             168531,26     481621,24      1,50   37,.86     35,. 07    27,.26    38,. 14

45       B   C1             168531,26     481621,24      4,50   42,. 68    39,. 90    32,.09    42,. 97
46       A   C1             168532,25     481630,39      1,50   51,.88     49,. 11    41,.30    52,. 17
49       A   C2             168535,51     481620,78      1,50   35,.80     32,. 99    25,.20    36,.08
49       B   C2             168535,51     481620,78      4,50   41,. 27    38,.47     30,. 67   41,. 55
50       A   C2             168536,50     481629, 93     1,50   51,.84     49,. 07    41,.26    52,. 13

53 A         C3             168539,47     481618,34      1,50   40,.09     37,.31     29,. 50   40,.38
53 B         C3             168539,47     481618,34      4,50   41,. 95    39,.16     31,.36    42,.24
56 A         C3             168540,46     481627,49      1,50   50,. 50    47,.73     39,. 91   50,.79
57~A         C4             168543,75     481618,88      1,50   38,.89     36,. 10    28,.29    39,. 17
57 B         C4             168543,75     481618,88      4,50   41,.41     38,. 61    30,.81    41,. 69

58 A         C4             168544,74     481628,03      1,50   51,. 62    48,. 85    41,.04    51,. 91
59 A         C4             168546,19     481620,98      1,50   47,.29     44,. 51    36,.70    47,. 58
59 B         C4             168546,19     481620,98      4,50   50,.86     48,.09     40,.28    51,. 15
60 A         C4             16854 6, 67   481625,46      1,50   48,.08     45,.31     37,. 50   48,. 37
35~A         D1             168522,48     481601,08      1,50   36,.43     33,. 61    25,. 82   36,.70

36 A         D1             168522,97     481605,55      1,50   38,.45     35,. 6 6   27,.86    38,.74



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                            18-11-2020 14:07:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                               Variant B
Rekenresultaten                                                                                                    Groene Zoomweg
Rapport:                    Resultatentabel
Model:                      201112^phoging gebied 1 m
                            LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                      Groene Zoomweg
Groepsreductie              Nee

Naam
Toetspunt            Omschrijving            X           Y   Hoogte      Dag      Avond     Nacht      Lden
36              B    D1             168522,97    481605,55     4,50   43,.28      40,. 50   32,. 69   43,, 57
39              A    D1             168524,49    481598,50     1,50   27,, 97     25,. 10   17,. 33   28,, 22
40              A    D1             168525,48    481607,64     1,50   42,.24      39,.45    31,. 65   42,, 53
40              B    D1             168525,48    481607,64     4,50   47,, 37     44,.59    36,.78    47,. 6 6
41              A    D2             168528,63    481597,04     1,50   28,, 51     25,. 64   17,.88    28,.77

43              A    D2             168529, 62   481606,19     1,50   39,.84      37,. 03   29,.24    40,, 12
43              B    D2             168529, 62   481606,19     4,50   47,, 01     44,. 23   36,.42    47,.30
47              A    D3             168533,02    481598,58     1,50   27,, 63     24,.75    16,. 99   27,.88
48              A    D3             168534,01    481607,73     1,50   44,, 13     41,. 35   33,. 54   44,.42
48              B    D3             168534,01    481607,73     4,50   47,, 67     44,.89    37,.08    47,, 96

51              A    D4             168537,17    481597,13     1,50   32,.45      29,. 63   21,.84    32,.72
52              A    D4             168538,16    481606,27     1,50   45,.73      42,. 95   35,. 14   46,, 02
52              B    D4             168538,16    481606,27     4,50   48,.46      45,. 68   37,. 87   48,.75
54              A    D4             168539,68    481599,22     1,50   44,.30      41,. 52   33,.71    44,.59
55              A    D4             168540,17    481603,69     1,50   44,, 55     41,.78    33,. 96   44,.84

55              B    D4             168540,17    481603,69     4,50   46,, 97     44,.20    36,.38    47,.26
13              A    E1             168498,76    481600,61     1,50   35,, 82     33,.00    25,.21    36,.09
14              A    E1             168499,25    481605,08     1,50   39,.79      37,.00    29,.19    40,, 07
14              B    E1             168499,25    481605,08     4,50   45,, 07     42,.29    34,.48    45,.36
15              A    E1             168500,70    481598,04     1,50   29,, 87     27,. 05   19,.26    30,, 14
i



      CO
                Ft
—




                     E1             168501,69    481607,18     1,50   44,.04      41,.26    33,.45    44,, 33
1




16 B                 E1             168501,69    481607,18     4,50   47,, 96     45,. 18   37,. 37   48,, 25
17 A                 E2             168504,98    481598,58     1,50   27,, 95     25,. 12   17,. 33   28,, 22
1



    CO CO
— —




                     E2             168505,97    481607,73     1,50   43,, 57     40,.79    32,. 98   43,.86
1




            1
1




                CQ




                     E2             168505,97    481607,73     4,50   47,.36      44,. 58   36,.77    47,, 65
1




            1




22              A    E3             168508,94    481596,14     1,50   27,, 98     25,. 13   17,. 35   28,.24
24              A    E3             168509,93    481605,28     1,50   41,.89      39,. 11   31,.30    42,, 18
24              B    E3             168509,93    481605,28     4,50   47,, 01     44,. 23   36,.42    47,.30
26              A    E4             168513,30    481596,67     1,50   27,, 35     24,.49    16,.72    27,, 61
28              A    E4             168514,29    481605,82     1,50   42,, 96     40,. 18   32,. 37   43,, 25

28              B    E4             168514,29    481605,82     4,50   46,,   97   44,.19    36,.38    47,.26
29              A    E4             168515,82    481598,76     1,50   35,,   62   32,.79    25,.01    35,.89
30              A    E4             168516,30    481603,24     1,50   38,,   22   35,.42    27,. 62   38,, 50
30              B    E4             168516,30    481603,24     4,50   44,,   35   41,. 57   33,.76    44,, 64




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                                  18-11-2020 14:07:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                          Variant B
Rekenresultaten                                                                                                    Horloseweg
Rapport:            Resultatentabel
Model:              201112^phoging gebied 1 m
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Horloseweg
Groepsreductie      Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving            X             Y   Hoogte     Dag     Avond       Nacht       Lden
1    A       A1             168480,85     481629,10      1,50   33,. 23   29,. 6 6    23,.48     33,, 58
1    B       A1             168480,85     481629,10      4,50   35,. 10   31,. 51     25,. 35    35,.45
2    A       A1             168481,33     481633,57      1,50   32,.80    29,. 23     23,. 05    33,, 15
3    A       A1             168482,86     481626,52      1,50   33,. 55   29,. 97     23,.80     33,, 90
3    B       A1             168482,86     481626,52      4,50   36,. 03   32,.44      26,. 27    36,.38

4 A          A1             168483,85     481635,67      1,50   23,. 25   19,. 68     13,. 50    23,, 60
5 A          A2             168487,00     481625,07      1,50   31,.73    28,. 15     21,. 98    32,.08
5 B          A2             168487,00     481625,07      4,50   35,. 18   31,.59      25,.43     35,, 53
6 A          A2             168487,99     481634,21      1,50   22,.41    18,.84      12,. 6 6   22,.76
7~A          A3             168491,39     481626,60      1,50   28,. 54   24,. 96     18,.79     28,.89

7 B          A3             168491,39     481626,60      4,50   33,. 92   30,.34      24,. 17    34,, 27
8 A          A3             168492,38     481635,75      1,50   23,.45    19,.88      13,.70     23,.80
10 A         A4             168496,52     481634,29      1,50   22,. 07   18,. 50     12,. 32    22,.42
11 A         A4             168498,05     481627,24      1,50   27,. 96   24,.39      18,.21     28,.31
11 B         A4             168498,05     481627,24      4,50   31,. 35   27,.77      21,.59     31,.70

12 A         A4             168498,53     481631,71      1,50   27,.30    23,.73      17,. 55    27,, 65
9 A          A4             168495,53     481625,15      1,50   30,.06    26,.48      20,.31     30,.41
9 B          A4             168495,53     481625,15      4,50   33,. 98   30,.39      24,. 23    34,, 33
19 A         B1             168506,48     481622,94      1,50   28,.56    24,. 97     18,.81     28,, 91
19 B         B1             168506,48     481622,94      4,50   32,.29    28,.70      22,. 54    32,, 64

20       A   B1             168506,96     481627,42      1,50   26,. 27   22,.   68   16,. 52    26,, 62
21       A   B1             168508,49     481620,36      1,50   29,.26    25,.   67   19,. 51    29,, 61
21       B   B1             168508,49     481620,36      4,50   33,.70    30,.   11   23,. 95    34,, 05
23       A   B1             168509,48     481629,51      1,50   23,.47    19,.   91   13,.72     23,, 83
25       A   B2             168512,63     481618,91      1,50   28,. 91   25,.   33   19,.16     29,.26

25       B   B2             168512,63     481618,91      4,50   33,.48    29,. 90     23,.73     33,, 83
27       A   B2             168513,62     481628,05      1,50   23,.48    19,. 92     13,.73     23,.84
31       A   B3             168516,70     481617,46      1,50   30,. 55   26,. 97     20,.80     30,, 90
31       B   B3             168516,70     481617,46      4,50   34,. 32   30,.74      24,. 57    34,, 67
32       A   B3             168517,69     481626,61      1,50   23,. 32   19,.75      13,. 57    23,, 67

33       A   B4             168521,16     481618,99      1,50   29,.79    26,.21      20,.04     30,, 14
33       B   B4             168521,16     481618,99      4,50   34,.21    30,. 63     24,.46     34,.56
34       A   B4             168522,15     481628,13      1,50   24,.41    20,.84      14,. 6 6   24,.76
37       A   B4             168523,68     481621,08      1,50   27,. 35   23,.77      17,. 60    27,.70
37       B   B4             168523,68     481621,08      4,50   30,.00    26,.42      20,. 25    30,, 35

38       A   B4             168524,16     481625,55      1,50   27,.77    24,.20      18,. 02    28,, 12
42       A   C1             168529,25     481623,82      1,50   27,.84    24,. 25     18,.09     28,.19
42       B   C1             168529,25     481623,82      4,50   32,. 15   28,.56      22,.39     32,, 50
44       A   C1             168529,73     481628,30      1,50   28,. 32   24,.75      18,. 57    28,, 67
45       A   C1             168531,26     481621,24      1,50   30,.26    26,. 68     20,. 51    30,, 61

45       B   C1             168531,26     481621,24      4,50   33,. 69   30,. 10     23,. 93    34,.04
46       A   C1             168532,25     481630,39      1,50   23,. 91   20,.34      14,.16     24,.26
49       A   C2             168535,51     481620,78      1,50   29,. 57   26,.00      19,. 82    29,, 92
49       B   C2             168535,51     481620,78      4,50   33,. 54   29,. 96     23,.79     33,.89
50       A   C2             168536,50     481629, 93     1,50   23,.78    20,. 22     14,. 03    24,, 14

53 A         C3             168539,47     481618,34      1,50   31,. 92   28,.34      22,. 17    32,, 27
53 B         C3             168539,47     481618,34      4,50   34,. 50   30,. 92     24,.75     34,, 85
56 A         C3             168540,46     481627,49      1,50   22,. 10   18,. 53     12,.34     22,.45
57~A         C4             168543,75     481618,88      1,50   33,. 02   29,.45      23,.26     33,, 37
57 B         C4             168543,75     481618,88      4,50   35,.16    31,. 58     25,.41     35,, 51

58 A         C4             168544,74     481628,03      1,50   23,.08    19,. 51     13,. 32    23,.43
59 A         C4             168546,19     481620,98      1,50   32,.46    28,.89      22,.70     32,.81
59 B         C4             168546,19     481620,98      4,50   33,.26    29,. 69     23,. 51    33,, 61
60 A         C4             16854 6, 67   481625,46      1,50   32,. 11   28,. 55     22,.36     32,.47
35~A         D1             168522,48     481601,08      1,50   34,. 65   31,.08      24,. 90    35,.00

36 A         D1             168522,97     481605,55      1,50   33,.77    30,.20      24,. 02    34,, 12



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                            18-11-2020 14:09:35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                                 Variant B
Rekenresultaten                                                                                                           Horloseweg
Rapport:                    Resultatentabel
Model:                      201112^phoging gebied 1 m
                            LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                      Horloseweg
Groepsreductie              Nee

Naam
Toetspunt            Omschrijving            X           Y   Hoogte     Dag     Avond       Nacht       Lden
36              B    D1             168522,97    481605,55     4,50   35,.79    32,.21      26,.04     36,. 14
39              A    D1             168524,49    481598,50     1,50   37,.72    34,.16      27,. 97    38,.08
40              A    D1             168525,48    481607,64     1,50   26,.31    22,.74      16,.56     26,. 6 6
40              B    D1             168525,48    481607,64     4,50   28,.81    25,. 23     19,.06     29,.16
41              A    D2             168528,63    481597,04     1,50   37,. 69   34,. 13     27,. 94    38,. 05

43              A    D2             168529, 62   481606,19     1,50   26,. 57   23,.00      16,. 82    26,. 92
43              B    D2             168529, 62   481606,19     4,50   28,.77    25,.20      19,. 02    29,. 12
47              A    D3             168533,02    481598,58     1,50   37,.16    33,. 60     27,.41     37,. 52
48              A    D3             168534,01    481607,73     1,50   27,.44    23,. 87     17,. 69    27,.79
48              B    D3             168534,01    481607,73     4,50   29,.59    26,.01      19,.84     29,. 94

51              A    D4             168537,17    481597,13     1,50   37,. 50   33,. 94     27,.75     37,.86
52              A    D4             168538,16    481606,27     1,50   25,.86    22,.30      16,. 11    26,. 22
52              B    D4             168538,16    481606,27     4,50   28,. 27   24,. 69     18,. 52    28,. 62
54              A    D4             168539,68    481599,22     1,50   34,.30    30,.73      24,. 54    34,. 65
55              A    D4             168540,17    481603,69     1,50   34,. 03   30,.47      24,.28     34,.39

55              B    D4             168540,17    481603,69     4,50   35,.01    31,.44      25,.26     35,.36
13              A    E1             168498,76    481600,61     1,50   35,.73    32,. 17     25,. 98    36,.09
14              A    E1             168499,25    481605,08     1,50   34,. 12   30,. 55     24,. 37    34,.47
14              B    E1             168499,25    481605,08     4,50   36,.78    33,.20      27,. 03    37,. 13
15              A    E1             168500,70    481598,04     1,50   38,. 92   35,.36      29,. 17    39,.28
i



      CO
                Ft
—




                     E1             168501,69    481607,18     1,50   25,. 82   22,. 23     16,. 07    26,. 17
1




16 B                 E1             168501,69    481607,18     4,50   29,. 25   25,. 67     19,. 50    29,. 60
17 A                 E2             168504,98    481598,58     1,50   38,.45    34,.88      28,. 69    38,.80
1



    CO CO
— —




                     E2             168505,97    481607,73     1,50   26,. 18   22,.59      16,.42     26,. 53
1




            1
1




                CQ




                     E2             168505,97    481607,73     4,50   29,.41    25,. 82     19,. 6 6   29,.76
1




            1




22              A    E3             168508,94    481596,14     1,50   38,. 94   35,.38      29,.19     39,.30
24              A    E3             168509,93    481605,28     1,50   26,.24    22,. 6 6    16,.49     26,.59
24              B    E3             168509,93    481605,28     4,50   28,. 99   25,.41      19,.24     29,.34
26              A    E4             168513,30    481596,67     1,50   38,.28    34,.71      28,. 52    38,. 63
28              A    E4             168514,29    481605,82     1,50   28,. 10   24,. 53     18,. 35    28,.45

28              B    E4             168514,29    481605,82     4,50   30,. 27   26,.   68   20,. 52    30,. 62
29              A    E4             168515,82    481598,76     1,50   34,.88    31,.   32   25,. 13    35,.24
30              A    E4             168516,30    481603,24     1,50   34,. 54   30,.   98   24,.78     34,.89
30              B    E4             168516,30    481603,24     4,50   36,. 18   32,.   61   26,.43     36,. 53




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                                   18-11-2020 14:09:35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                              Variant B
Rekenresultaten                                                                                                         Cumulatief
Rapport:            Resultatentabel
Model:              201112^phoging gebied 1 m
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Wegen
Groepsreductie      Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving            X             Y   Hoogte      Dag      Avond      Nacht        Lden
1    A       A1             168480,85     481629,10      1,50   48,. 13     45,.34     37,. 58     48,.43
1    B       A1             168480,85     481629,10      4,50   52,.26      49,.47     41,. 69     52,. 55
2    A       A1             168481,33     481633,57      1,50   49,. 11     46,. 33    38,. 55     49,.41
3    A       A1             168482,86     481626,52      1,50   38,. 68     35,. 6 6   28,.36      38,. 98
3    B       A1             168482,86     481626,52      4,50   42,.56      39,. 60    32,.16      42,.86

4 A          A1             168483,85     481635,67      1,50   52,. 37     49,. 60    41,.79      52,. 6 6
5 A          A2             168487,00     481625,07      1,50   38,. 22     35,.26     27,. 83     38,. 52
5 B          A2             168487,00     481625,07      4,50   42,.74      39,. 82    32,.30      43,. 03
6 A          A2             168487,99     481634,21      1,50   51,.75      48,. 98    41,. 17     52,.04
7~A          A3             168491,39     481626,60      1,50   36,.41      33,.48     25,. 96     36,.70

7 B          A3             168491,39     481626,60      4,50   42,. 05     39,. 15    31,. 60     42,. 35
8 A          A3             168492,38     481635,75      1,50   52,. 6 6    49,.89     42,.08      52,. 95
10 A         A4             168496,52     481634,29      1,50   52,. 12     49,. 35    41,. 54     52,.41
11 A         A4             168498,05     481627,24      1,50   46,. 82     44,. 03    36,.24      47,. 11
11 B         A4             168498,05     481627,24      4,50   51,.89      49,. 11    41,.31      52,. 18

12 A         A4             168498,53     481631,71      1,50   48,.40      45,. 63    37,.   83   48,.70
9 A          A4             168495,53     481625,15      1,50   37,. 57     34,. 64    27,.   13   37,.86
9 B          A4             168495,53     481625,15      4,50   42,.40      39,. 51    31,.   94   42,.70
19 A         B1             168506,48     481622,94      1,50   46,.44      43,. 6 6   35,.   87   46,.73
19 B         B1             168506,48     481622,94      4,50   51,.24      48,.46     40,.   67   51,. 53

20       A   B1             168506,96     481627,42      1,50   47,.   57   44,.80     37,.00      47,. 87
21       A   B1             168508,49     481620,36      1,50   40,.   52   37,. 68    29,. 99     40,.81
21       B   B1             168508,49     481620,36      4,50   43,.   97   41,. 11    33,.46      44,.26
23       A   B1             168509,48     481629,51      1,50   51,.   22   48,.45     40,. 64     51,. 51
25       A   B2             168512,63     481618,91      1,50   37,.   85   34,. 97    27,.38      38,. 15

25       B   B2             168512,63     481618,91      4,50   43,. 12     40,.26     32,. 63     43,.42
27       A   B2             168513,62     481628,05      1,50   50,.70      47,. 93    40,. 12     50,. 99
31       A   B3             168516,70     481617,46      1,50   39,.56      36,. 68    29,.08      39,. 85
31       B   B3             168516,70     481617,46      4,50   43,. 25     40,. 37    32,.77      43,. 54
32       A   B3             168517,69     481626,61      1,50   50,. 37     47,. 60    39,.79      50,. 6 6

33       A   B4             168521,16     481618,99      1,50   38,. 94     36,.06     28,.46      39,. 23
33       B   B4             168521,16     481618,99      4,50   42,.59      39,. 69    32,. 12     42,.88
34       A   B4             168522,15     481628,13      1,50   51,. 37     48,. 60    40,.79      51,. 6 6
37       A   B4             168523,68     481621,08      1,50   45,. 35     42,. 57    34,.78      45,. 64
37       B   B4             168523,68     481621,08      4,50   50,. 51     47,.73     39,. 93     50,.80

38       A   B4             168524,16     481625,55      1,50   47,. 58     44,.80     37,.00      47,.   87
42       A   C1             168529,25     481623,82      1,50   46,.04      43,. 25    35,.47      46,.   33
42       B   C1             168529,25     481623,82      4,50   51,. 87     49,. 10    41,.30      52,.   17
44       A   C1             168529,73     481628,30      1,50   48,.81      46,.04     38,.24      49,.   11
45       A   C1             168531,26     481621,24      1,50   38,.56      35,. 6 6   28,. 10     38,.   85

45       B   C1             168531,26     481621,24      4,50   43,.20      40,. 33    32,.71      43,.49
46       A   C1             168532,25     481630,39      1,50   51,.89      49,. 12    41,.31      52,. 18
49       A   C2             168535,51     481620,78      1,50   36,.73      33,.78     26,.30      37,. 02
49       B   C2             168535,51     481620,78      4,50   41,. 95     39,.04     31,.48      42,.24
50       A   C2             168536,50     481629, 93     1,50   51,. 85     49,.08     41,. 27     52,. 14

53 A         C3             168539,47     481618,34      1,50   40,.73      37,.86     30,. 27     41,. 03
53 B         C3             168539,47     481618,34      4,50   42,. 69     39,.79     32,.24      42,. 99
56 A         C3             168540,46     481627,49      1,50   50,. 50     47,.73     39,. 92     50,.79
57~A         C4             168543,75     481618,88      1,50   39,.89      36,. 96    29,.49      40,.19
57 B         C4             168543,75     481618,88      4,50   42,.36      39,.42     31,. 94     42,. 6 6

58 A         C4             168544,74     481628,03      1,50   51,. 63     48,.86     41,. 05     51,. 92
59 A         C4             168546,19     481620,98      1,50   47,.43      44,. 64    36,.88      47,.73
59 B         C4             168546,19     481620,98      4,50   50,. 94     48,.16     40,.38      51,.24
60 A         C4             16854 6, 67   481625,46      1,50   48,.19      45,.40     37,. 63     48,.48
35~A         D1             168522,48     481601,08      1,50   38,. 65     35,. 54    28,.40      38,. 95

36 A         D1             168522,97     481605,55      1,50   39,.72      36,.75     29,.36      40,. 03



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                                18-11-2020 14:10:13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Antea Group                                                                                                               Variant B
Rekenresultaten                                                                                                          Cumulatief
Rapport:                    Resultatentabel
Model:                      201112^phoging gebied 1 m
                            LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                      Wegen
Groepsreductie              Nee

Naam
Toetspunt            Omschrijving            X           Y   Hoogte     Dag     Avond     Nacht      Lden
36              B    D1             168522,97    481605,55     4,50   43,, 99   41,. 10   33,. 54   44,.29
39              A    D1             168524,49    481598,50     1,50   38,.16    34,. 67   28,. 33   38,. 50
40              A    D1             168525,48    481607,64     1,50   42,.36    39,. 54   31,.79    42,. 64
40              B    D1             168525,48    481607,64     4,50   47,.44    44,. 65   36,.86    47,.73
41              A    D2             168528,63    481597,04     1,50   38,.19    34,.70    28,. 35   38,. 53

43              A    D2             168529, 62   481606,19     1,50   40,, 05   37,.21    29,.49    40,.   33
43              B    D2             168529, 62   481606,19     4,50   47,.08    44,.29    36,. 50   47,.   37
47              A    D3             168533,02    481598,58     1,50   37,, 62   34,. 13   27,.79    37,.   96
48              A    D3             168534,01    481607,73     1,50   44,.24    41,.44    33,. 67   44,.   53
48              B    D3             168534,01    481607,73     4,50   47,.74    44,. 95   37,. 17   48,.   03

51              A    D4             168537,17    481597,13     1,50   38,, 68   35,.31    28,.74    39,. 02
52              A    D4             168538,16    481606,27     1,50   45,.78    43,.00    35,.21    46,. 07
52              B    D4             168538,16    481606,27     4,50   48,, 51   45,.72    37,. 93   48,.80
54              A    D4             168539,68    481599,22     1,50   44,.72    41,.88    34,. 22   45,. 02
55              A    D4             168540,17    481603,69     1,50   44,, 93   42,. 10   34,.42    45,. 23

55              B    D4             168540,17    481603,69     4,50   47,, 25   44,.43    36,.72    47,. 55
13              A    E1             168498,76    481600,61     1,50   38,.79    35,. 61   28,. 63   39,. 10
14              A    E1             168499,25    481605,08     1,50   40,, 83   37,.89    30,.43    41,. 13
14              B    E1             168499,25    481605,08     4,50   45,, 68   42,.80    35,.21    45,. 98
15              A    E1             168500,70    481598,04     1,50   39,.43    35,. 96   29,.59    39,.78
i



      CO
                Ft
—




                     E1             168501,69    481607,18     1,50   44,, 10   41,.31    33,. 53   44,.39
1




16 B                 E1             168501,69    481607,18     4,50   48,, 02   45,.24    37,.45    48,.31
17 A                 E2             168504,98    481598,58     1,50   38,, 82   35,. 32   29,.00    39,. 17
1



    CO CO
— —




                     E2             168505,97    481607,73     1,50   43,, 65   40,.86    33,.08    43,. 94
1




            1
1




                CQ




                     E2             168505,97    481607,73     4,50   47,.44    44,. 64   36,.86    47,.73
1




            1




22              A    E3             168508,94    481596,14     1,50   39,.28    35,.77    29,.47    39,. 63
24              A    E3             168509,93    481605,28     1,50   42,, 01   39,.20    31,.45    42,.30
24              B    E3             168509,93    481605,28     4,50   47,.09    44,.30    36,. 52   47,.38
26              A    E4             168513,30    481596,67     1,50   38,, 62   35,. 11   28,.80    38,. 96
28              A    E4             168514,29    481605,82     1,50   43,, 10   40,.30    32,. 54   43,.39

28              B    E4             168514,29    481605,82     4,50   47,, 07   44,. 27   36,. 50   47,.36
29              A    E4             168515,82    481598,76     1,50   38,.28    35,. 13   28,.09    38,.59
30              A    E4             168516,30    481603,24     1,50   39,.77    36,.76    29,.45    40,.08
30              B    E4             168516,30    481603,24     4,50   44,, 97   42,.09    34,. 50   45,. 27




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                                 18-11-2020 14:10:13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>         Vink
Verkennend onderzoek asbest;
Horloseweg (naast nr. 60) te Harderwijk

Opdrachtgever:    Gemeente Harderwijk
Contactpersoon:   De heer M. den Braven
Datum:            5 juni 2020
Projectnummer:    P20M0013.02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Colofon
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Valkseweg 62 - 3771 RG Barneveld
Postbus 99       - 3770 AB Barneveld
tel. 0342 - 406 406
e-mail milieu@vink.nl
www.vink.nl


   MGMT. SYS             *
   RvA C174
       NEN-EM-ISO 9001:2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Titel:         Verkennend bodemonderzoek; Horloseweg 60 te Harderwijk
Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
Projectnummer: P20M0013




 Auteur(s):                                                                      Autorisatie:
 A.C. Karremans                                                                  S. van den Poll - Eisses




 Barneveld
 5 juni 2020                                                                      5 juni 202i




Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen
maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit rapport.




                                                                                                             Vink
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



1.        INLEIDING......................................................................................................................................1

     1.1. Actuele situatie........................................................................................................................ 1
     1.2. Opbouw rapportage en algemene informatie............................................................................ 2

2.        VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING......................................................... 5

     2.1. Onderzoeksstrategie.................................................................................................................5
     2.2. Veldwerkprogramma................................................................................................................ 5
     2.3. Laboratoriumonderzoek............................................................................................................6

3.        VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING............................................ 7

     3.1. Toetsingskader........................................................................................................................ 7
     3.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen........................................................................... 7
     3.3. (Analyse)resultaten asbestonderzoek.......................................................................................8

4.        CONCLUSIE EN ADVIES..............................................................................................................9

     4.1. Conclusie.................................................................................................................................9
     4.2. Aanbevelingen......................................................................................................................... 9

(KAART) BIJLAGEN:
A. Toetsingstoelichting
B. Analysecertificaten
C. Profielbeschrijving
D. Gegevensselectie vooronderzoek
Omgevingskaart
Kadastrale kaart
Kaart met situering boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




1.     INLEIDING



De gemeente Harderwijk heeft ons op 24 april 2020 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een
verkennend onderzoek asbest aan de Horloseweg ongenummerd (naast nr. 60) te Harderwijk. Voor
de ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen.

Aanleiding voor het verkennend onderzoek asbest is het aantreffen van een stapel asbestverdachte
platen tijdens voorgaand onderzoek, in het kader van een voorgenomen onroerende zaak transactie.

Het doel van het onderzoek is:
    « met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging
        van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het
        asbestgehalte in de bodem.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de:
    * NEN 5725 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch
       vooronderzoek, oktober 2017].
    « NEN 5707 [Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus
       2015], het wijzigingsblad NEN 5707/C1 van augustus 2016 en het wijzigingsblad NEN
       5898/C1 van augustus 2016.

Ten aanzien van het vooronderzoek wordt verwezen naar voorgaand uitgevoerd onderzoek1. Het
hierbij behorende vooronderzoek is opgenomen in bijlage D. In aanvulling daarop is meer informatie
over de locatie in paragraaf 1.1. toegevoegd.


1.1. Actuele situatie
Tijdens voorgaand onderzoek werd een stapel met asbestverdachte golfplaten aangetroffen aan de
rand van de onderzoekslocatie. De gemeente Harderwijk heeft deze vervolgens laten verwijderen. Na
de verwijdering heeft PLM LAB een Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering opgesteld (met
kenmerk 1812161, d.d. 6 april 2020). Daaruit blijkt dat de asbestplaten volledig zijn verwijderd. Het
betreft echter een visuele inspectie en die kan geen uitsluitsel geven over het feit of er redelijkerwijs
ook asbest in de bodem is terechtgekomen.

Op 19 mei 2020 heeft een terreinverkenning plaatsgevonden. Vastgesteld is dat de platen inderdaad
zijn verdwenen.




         Verkennend bodemonderzoek aan de Horloseweg ong (naast nr. 60) te Harderwijk, Vink Milieutechnisch
         Adviesbureau b.v., projectnummer P20M0013, d.d. 6 april 2020.




                                                                                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten
waargenomen op de onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de
onderstaande foto's.

                                         '.Šř
                                                ĥ




                                   mpo fi


Foto 1:   De onderzoekslocatie                             Foto 2:   De onderzoekslocatie


Het uitbundig groeiende struikgewas maakte het uitvoeren van een visuele inspectie erg lastig, zoniet
onmogelijk. Op de plaatsen waar de verwijderde asbestplaten lagen was het maaiveld kaal en niet
begroeid; rondom was sprake van struiken, bomen en (ruigte)kruiden.

Uit de bekende gegevens blijkt dat de bodem mogelijk verontreinigd is geraakt met asbest. Er is geen
sprake van een lijnvormige bron. De hypothese voor de locatie luidt ten aanzien van asbest ‘verdacht,
diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’.


1.2. Opbouw rapportage en algemene informatie
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte
werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en is gecertificeerd volgens BRL-
SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen
relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000 (versie 6).

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden, maar blijft een steekproefsgewijze benadering. Het is voor ons daarom onmogelijk
garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van het
bodemonderzoek. Dit betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid
accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
ons uitgevoerde bodemonderzoek neemt.




                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




Voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en/of volledig. Voor het
verkrijgen van informatie zijn wij wel afhankelijk van diverse bronnen, waardoor wij niet kunnen
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde gegevens voor het vooronderzoek.

Tot slot is het onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats
kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van
grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De
onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur.




                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




2.     VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING



In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.


2.1. Onderzoeksstrategie
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn
gehanteerd. De onderzoeksstrategie is in het navolgende omschreven.

De hypothese voor de locatie luidt 'verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)’.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als omschreven in g 6.4.5 van de NEN
5707:2015 en NEN 5898^1:2016. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden om de
eventuele diffuse verontreiniging aan te kunnen tonen. Als verdachte bodemlaag is het bodemtraject
van 0,0 tot 0,2 m-mv aangemerkt. Het onderzoek heeft zich gericht op asbest.


2.2. Veldwerkprogramma
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in
overeenstemming met de protocol 2018 (versie 6). Het veldwerk is uitgevoerd door D. Karsten van
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. op 19 mei 2020.

Bij alle inspectiegaten is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige
eigenschappen, verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin,
afval of asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen
vastgelegd. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens
de geldende richtlijnen geconserveerd.

Een volledige maaiveldinspectie conform de NEN 5707 was niet mogelijk aangezien het grootste deel
van de locatie is begroeid met bomen en struiken. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen
asbestverdachte materialen waargenomen

Er zijn 4 inspectiegaten gegraven met een lengte, breedte en diepte van 0,3 x 0,3 x 0,5 meter in de
actuele contactzone. De vrijgekomen grond is per inspectiegat voorbehandeld op locatie. De grove
fractie is (indien aanwezig) afgescheiden door uitharken en visueel onderzocht op asbestverdachte
materialen. Van de fijne fractie zijn per inspectiegat een proportioneel aantal grepen genomen van
circa 0,5 kilogram ten behoeve van 1 analysemonster. De gaten zijn na afloop van het onderzoek
gedicht door de uitgegraven grond terug te storten.




                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




2.3. Laboratoriumonderzoek
De asbestmonsters zijn aangeboden aan het RvA geaccrediteerde milieulaboratorium Eurofins
ACMAA Testing te Deurningen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de samengestelde
(meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses



Nr.1           Omschrijving                   Matrix          Boorpunt, diepte (cm-mv)         Analyse(s)

V200501457      Mengmonster                   Grond           G1 + G2 + G3 + G4 (0-20)         Asbest
                bovengrond

1 Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
2 Asbest:
     -    Chrysotiel (witte asbest), amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), anthophylliet (gele asbest), tremoliet
          (grijze asbest), actinoliet (groene asbest)




                                                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




3.     VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING



De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader
en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de
analyseresultaten van de grond en het grondwater.


3.1. Toetsingskader
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef-
en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in
beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in
beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het
lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor
organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van
minder dan 2,00Zo wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen
het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,007o toegepast.

Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld, maar een interventiewaarde (100 mg/kgds gewogen).
Deze interventiewaarde is niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) maar op het
veel strenger Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR). Bij gehalten beneden de interventiewaarde voor
asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s. Het gewogen gehalte aan asbest
wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 maal het gehalte aan
amfibool asbest. Bij materialen niet zijnde bodem is geen sprake van een interventiewaarde, maar van
een restconcentratienorm (100 mg/kgds gewogen asbest).

Een uitgebreidere toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De
getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B en C. De resultaten
worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de overheid via
elektronische data uitwisseling.


3.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage
D ‘profielbeschrijving’. In tabel 2 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de
onderzoekslocatie opgenomen.




                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw



Bodemtraject      Hoofdmengsel           Bijmengsel(s)                          Kleur
(m-mv)

0,0 - 0,5         Zand, matig fijn       Matig siltig, zwak humeus              Donkerbruin



Bodemvreemde materialen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op een
mogelijke verontreiniging.


3.3. (Analyse)resultaten asbestonderzoek
Er zijn op het geïnspecteerde maaiveld en in de inspectiegaten geen asbestverdachte materialen
waargenomen.

De analyseresultaten van de fijne fractie zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: Analyseresultaten (mg/kgds); fijne fractie



Monster                              inspectiegat
                                      G1 + G2 +
                                       G3 + G4
                                        (0-20)

Aangeleverd (kg)                       13,4
Gemeten asbestconcentratie             c2
Gewogen asbestconcentratie             <2
Ondergrens (950Zo betr. interv.)       <2
Bovengrens (950Zo betr. interv.)        1,5
Gemeten serpentijngehalte              <2
Gemeten amfiboolgehalte                c2
Berekende bepalingsgrens                2
Niet hechtgebonden asbest (-)          <2



Uit tabel 3 blijkt dat geen asbest is aangetoond.




                                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Verkennend onderzoek asbest; Horloseweg 60 te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013.02
Datum: 5 juni 2020




4.     CONCLUSIE EN ADVIES



In opdracht van de gemeente Harderwijk is een verkennend onderzoek asbest aan de Horloseweg 60
te Harderwijk uitgevoerd. Aanleiding voor het verkennend onderzoek asbest is het aantreffen van een
stapel asbestverdachte platen tijdens voorgaand onderzoek, dat werd uitgevoerd in het kader van een
voorgenomen onroerende zaak transactie.


4.1. Conclusie
Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem ter plaatse van de voormalige stapel
asbestplaten mogelijk diffuus verontreinigd is met asbest met een heterogeen karakter op schaal van
monsterneming en daarom de hypothese 'verdacht, diffuse bodem belasting, heterogeen verdeeld’
geldt.

Uit de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt het volgende:
     « Zintuiglijk zijn geen bijzonderheden waargenomen.
     * In de bovengrond is ook analytisch geen asbest aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ kan
worden verworpen. Er is geen verontreiniging met asbest aangetoond.


4.2. Aanbevelingen
De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt, in combinatie met voorgaand onderzoek [noot 1] geen
belemmering voor een planwijziging of verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).




                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>BIJLAGE A
Toetsingstoelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>TOETSINGSTOELICHTING

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands
bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen.

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden
opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's.
Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan
zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste
bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013
(Stcrt. 2013, nr. 16675) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397
en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling.

Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en
waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende
stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik
gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het
gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en
interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve
niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd.

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt
een bodemtypecorrectie.

Streefwaarde
De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is
van grondwaterverontreiniging.

Achtergrondwaarde (AW 2000)
De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de
Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief
concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare
verontreiniging in grond.

Gemiddelde van de achtergrond-Zstreef- en interventiewaarde
Het gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen
of de aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek.

Interventiewaarde
De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige
verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van
bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor
mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het
gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van
een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>minimaal 25 m3 vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m3 bodemvolume hoger te zijn
dan de interventiewaarde.

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of
dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken
gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige
verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan
de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval
van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er
sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier.

Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van
100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is
niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten
beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s
(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003).

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te
vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn
asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs
asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt
een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de
lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan.

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium
niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien
de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde
van 100 mg/kgds gewogen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>BIJLAGE B
Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>      ÍŶ eurofins
                                                  ACMAA Testing                                                          Analysecertificaat asbest
      Opdracht
       Opdrachtgever                          Vink Milieutechn Adviesbureau         Rapportnummer                                           V200501457 versie 1
       Contactpersoon                         Dhr. A. Karremans                     Datum opdracht                                          19-05-2020
       Adres                                  Valkseweg 62                          Datum ontvangst                                         19-05-2020
       Postcode en plaats                     3771 RG Barneveld                     Datum rapportage                                        27-05-2020
       Projectcode                            P20M0013                              Pagina                                                  1 van 1
       Project omschrijving                   Verkennend onderzoek asbest Horloseweg (naast) 60 Harderwijk

       Naam                     G1 + G2 + G3 + G4 (0-20)                   Datum monstername          19-05-2020
       Monstersoort             Grond                                      Datum analyse              25-05-2020
       Monstername door         Opdrachtgever                              Barcode                    AM14305332
      Analyse methode________ Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)______
      Q = door RvA geaccrediteerd

      Resultaten
       Parameter                                Concentratie                              9507o betrouwbaarheidsinterval                                          Eenheid
                                                                                          Ondergrens                  Bovengrens
                                 Gemeten                         Gewogen                  Gemeten       Gewogen       Gemeten                 Gewogen
       Droge stof                88,7                                                                                                                             «K,
       Massa monster (veidnat)   13,4                                                                                                                             kg
       Massa monster (droog)     11,9                                                                                                                             kg
       ChrySOtĩel (serpentijn)   n.a.                            n.a.                     -                    -              1,5             1,5                 mg/kg ds
       AmOSĨet (amfibool)        n.a.                            n.a.                     -                    -              -               -                   mg/kg ds
       Crocidoliet (amfibool)    n.a.                            n.a.                     -                    -              -               -                   mg/kg ds
       Per mineralogische groep
       Niet hechtgeb. serpentijn n.a.                            n.a.                     -                    -              1,5             1,5                 mg/kg   ds
       Hechtgebonden serpentijn n.a.                             n.a.                     -                    .              -               -                   mg/kg   ds
       Totaal serpentijn         n.a.                            n.a.                     -                    -              1,5             1,5                 mg/kg   ds
       Niet hechtgeb. amfibool   n.a.                            n.a.                     -                    -              -               -                   mg/kg   ds
       Hechtgebonden amfibool    n.a.                            n.a.                     -                    -              -               -                   mg/kg   ds
       Totaal amfibool           n.a.                            n.a.                     -                    -              -               -                   mg/kg   ds
       Totaal
       Niet hechtgeb. asbest                                     n.a.                     -                    -              1,5             1,5                 mg/kg ds
       Hechtgebonden asbest                                      n.a.                     -                    -              -               -                   mg/kg ds
       Totaal asbest                                             n.a.                     -                    -              1,5             1,5                 mg/kg ds
      n.a.s    niet aantoonbaar
      Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


       Analyse                                          Fractie         Fractie               Fractie         Fractie    Fractie    Fractie          Fractie       Fractie
                                                        » 20 mm         8 - 20 mm             4 - 8 mm        2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 -1 mm        « 0,5 mm      Totaal
       Zeven (g)                                        0               10                    33              65         142        460              11215         11925
       Afgezochte deel fractie (07o)                    100             100                   100             100        20         5
      NHG s Niet hechtgebonden.
      HG = Hechtgebonden.




      Het aangeboden monster bevat geen asbest.

      Hoofdanalist laboratorium
      Mw. ing. E. Kingma




      Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
      Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
      resultaten.
      Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.




                                                                                 .«ettsiv*,

                                                                             į&į
                                                                                 'Hėhee''’

                                                                             AS 3000                Ruft Lì
Eurofins ACMAA Testing                          Telefoon 074 - 2455041                                   Website www.acmaa.ni                       BTWnr. NL854132120B01
't Haarboer 6                                   Fax 074 - 2508245                                        IBAN NL71RAB00185200877                    BIC RABOIML2U
7561 BL Deurningen                              E-mail laboratorium@acmaa.nl                             KvK 60951540
                     Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>BIJLAGE C
Profielbeschrijving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                    BORING                                          OLIE OP WATER REACTIE
   nummer

                                                                           rh rh I |~i rh rh
                                           bodemmonster, geroerd
                                                                           TŢT TŢT TŢt                           H
                                                                           Geen     Zwak         Matig   Sterk   Uiterst
            casing
                                           bodemlaag




            bentoniet
                                                                            GEUR INTENISTEIT
                                           grondwaterstand tijdens boren



            filtergrind                    bodemmonster, ongeroerd


                                                                           Geen Zeer zwak Zwak           Matig   Sterk Zeer sterk
                                           bodemlaag


            filtertraject

            grondwatersìtand




            Mn ks= cm-maaiveld
            rechts= cmt NAP


                            GRONDSOORTEN                                    MATE VAN BIJMENGING

                            GRIND, grindig (G,g)                            zwak - (ũ-5%)


                            ZAND, zandig (Z,z)                              matig - (S-15%)


                            LEEM, siltig (L,s)                              sterk - (15-500/»)


                            KLEI, kleiig (K,k)                              uiterst - ^ 50oZo)


                            VEEN, humeus (V,h)


     ' Z Z Z Z Z ,          slib
     'zz z zz ,
     'zz z zz ,



                            VERHARDINGEN                                    GRADATIE ZAND

                            asfalt, beton, klinkers, tegels                 uf = uiterst fijn (63-105 urn)
                            stelconplaat, ondoordringbare laag              zf s zeer fijn (105-150 urn)
                                                                            mf = matig fijn (150-210 urn)
                                                                            mg s matig grof (210-300 urn)
                                                                            zg = zeer grof (300-420 urn)
                                                                            ug s uiterst grof (420-2000 urn)




                            OVERIG                                          GRADATIE GRIND

                            bodemvreemde bestandsdelen aanwezig            f s fijn (2-5.6 mm)
                                                                           mg = matig grof (5.6-16 mm)
                                                                           zg s zeer grof (16-63 mm)
     -\S\S\S\S\S\S\„
     \z\z\nj\nj\            water
     \z\z\nj\r\z\


                                                                            BESCHRIJVING BODEMLAAG

                                                                            pid = foto ionisatie detector
                                                                            bv s bodemvocht
                                                                            ow = olie op water
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                 G4                               weiland, maaiveld
         o                    ---------------------------------0
                              zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, donker bruin, schep

        50                                                             -50


       type   inspectiegat
     datum    19-05-2020
boormeester   D. Karsten




                 G3                               weiland, maaiveld
         0                    --------------------------------- 0
                              zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, donker bruin, schep

        50                                                             -50


       type   inspectiegat
     datum    19-05-2020
boormeester   D. Karsten




                 G2                                  braak, maaiveld
         0                    ---------------------------------0
                              zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, donker bruin, schep
                       1:
        50                                                             -50


       type   inspectiegat
     datum    19-05-2020
boormeester   D. Karsten




                 G1                                  braak, maaiveld
                              ---------------------------------0
                       'ļ
                       1
                              zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, donker bruin, schep

                                                                       -50


       type   inspectiegat
     datum    19-05-2020
boormeester   D. Karsten




bodemprofielen schaal 1:50
        onderzoek            P20M0013
       project code          P20M0013
                                                                             «n   ui?
 getekend conform            NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v
Documentcode: MAF-27       Titel:  Onafhankelijkheid            Projectnummer: P20M0013
Revisiedatum:    20-04-2017       Pagina:      Pagina 1 van 1


Opdrachtgever:                      Gemeente Harderwijk
NAW onderzoekslocatie:              Horloseweg 60
                                    Harderwijk

BRL SIKB                            Protocol
K               2000                n             2001
                                    n             2002
                                                  2018

O               6000                u             6001

Door de ondertekening verklaart de geregistreerde milieutechnisch medewerker dat het veldwerk
onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de bovengenoemde BRL SIKB
en de daarbij behorende protocollen.

Naam                                Handtekening/
D. Karsten


S. van den Poll-Eisses


M. Hebinck




F:\Data\Metacom\Documenten\Milieu\MAF-27.rtf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>BIJLAGE D
Gegevensselectie
vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek; Horloseweg (naast nr. 60) te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013
Datum: 6 april 2020




2.     VOORONDERZOEK



In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en
historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op
basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats ten behoeve van uit te voeren
bodemonderzoek.



2.1. Algemeen
Het doel van het vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 is inzicht krijgen in de mogelijke
aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt
van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de resultaten van
het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.
Het vooronderzoek heeft zich niet specifiek gericht op aanwezigheid van onder meer niet gesprongen
explosieven/ conventionele explosieven, kabels en leidingen en archeologische waarden.

De gebruikte informatiebronnen betreffen: voorgaand bodemonderzoek1, beschikbare
milieuvergunningen, (gemeentelijk) tank- en bodeminformatiesysteem, Dienst voor het kadaster en de
openbare registers Nederland, TNO grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket, BAG viewer,
Topotijdreis, Actueel Hoogtebestand Nederland, Wikipedia en de opdrachtgever. Op 20 januari 2020
is relevante bodeminformatie toegezonden door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.



2.2. Actuele situatie en toekomstig gebruik
Het perceel waarbinnen de onderzoekslocatie aan de Horloseweg 60 te Harderwijk zich bevindt, heeft
een oppervlakte van 26.417 m2 en is kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie I, nummer 6961.
De locatiecoördinaten zijn X = 168592 en Y = 481895. Er zijn geen beperkingen bekend in de
Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. De onderzoekslocatie specifiek heeft
een oppervlakte van 4.421 m2.

Op 12 maart 2020 heeft een terreinverkenning plaatsgevonden. De locatie betreft een weiland. Er is
geen bebouwing aanwezig op de onderzoekslocatie.

In het struikgewas aan de oostzijde van de locatie liggen een aantal asbestverdachte platen op het
maaiveld. Op navolgende foto is aangeduid waar ze ongeveer liggen.




         Verkennend bodemonderzoek percelen gemeente Harderwijk sectie I, nrs. 3293 en 3999, Chemilinco, kenmerk
         96058, d.d. 6 maart 1996.




                                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek; Horloseweg (naast nr. 60) te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013
Datum: 6 april 2020




      s'

                                                                                                                                                     ÍL-ayp -
                                                         SS1

                                            ftferijjťr




                                        .




                                        ■±MÂ
                                          U-


r : .’l
    -i
                           . JV
                                                 ■ «V*»'-
                                                   tsr ’         ___      säŕ-1
Foto 1:      In de gele cirkel liggen globaal de asbestverdachte platen


Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen (overige) mogelijk bodembelastende omstandigheden of
activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen
naar de onderstaande foto's.




 ķį'&ĵįįÇì
                                                                                                                                          ŕÇį’ ,Vİ
                                            įįŞńrb       Jf*
      i        '
                                                               wmgm



                                                                                                                            - *   Ê   ]


                                                                                                                  “f-.T'-                            «MÇ

                                                                                                -u{Ŵ
                                                                          III   M


Foto 2:      De onderzoekslocatie (zuidelijk deel),                                 Foto 3:   De onderzoekslocatie (noordelijk deel),
             gefotografeerd in westelijke richting.                                           gefotografeerd in noordelijke richting.



                      ■įŜ&ķl’É*   ĪAí




                                                                                                                                  ;ìr ah m-
                                  - ^- i                       įjMiffi
                                                               t                                ,. , *ţįk t,,V:    k:V'
                                                                         \ř




                              īŵ®
                           fliīMiraBnWt
 Foto 4:           In het struikgewas liggen een aantal                             Foto 5:   Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt
                   asbestverdachte platen (zie ook foto 1).                                   zich een geluidswal, behorend bij de Groene
                                                                                              Zoomweg.




                                                                                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek; Horloseweg (naast nr. 60) te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013
Datum: 6 april 2020




De onderzoekslocatie bevindt zich in een omgeving met voornamelijk landelijk gelegen woningen en
bedrijven. In de directe omgeving wordt ook gerecreëerd, getuige de aanwezigheid van
bungalowparken en campings. Rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen
activiteiten plaats die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk
sterk beïnvloeden.

Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving in de
nabije toekomst ongewijzigd.



2.3. Voormalig bodemgebruik
De locatie is van oudsher in gebruik voor agrarische doeleinden, maar was ook ooit bebost. Uit
fragmenten van oude topografische kaarten blijkt dat dit eigenlijk altijd zo is geweest.

Hieronder staan oude kaartfragmenten, waar de ontwikkeling van de onderzoekslocatie en de directe
omgeving zichtbaar is.




                                                                                                               SSKS

Fragment topografische kaart 1872: de locatie is in gebruik   Fragment topografische kaart 1890: de locatie is in gebruik
als weiland.                                                  als bos.




 Fragment topografische kaart 1916: de locatie is weer in     Fragment topografische kaart 2018: op de locatie is een
 gebruik als weiland.                                         houtwal aanwezig.




                                                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek; Horloseweg (naast nr. 60) te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013
Datum: 6 april 2020




    «    Voor zover bekend is de locatie nooit bebouwd geweest.
    «    Voor dit perceel zijn voor zover bekend geen Hinderwetvergunningen en/of vergunningen in
         het kader van de Wet milieubeheer opgenomen in het gemeentelijk archief.
    «    Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek
         en/of sanering.
    *     In het gemeentelijk tankbestand zijn geen tanks voor dit perceel opgenomen. Er zijn geen
         aanwijzingen voor opslag van brandstoffen in boven- of ondergrondse tanks op of in de
         nabijheid van de onderzoekslocatie.
    «    Er is geen informatie bekend met betrekking tot opslag van chemicaliën of de aanwezigheid
         van verbrand afval, oude riolen of gedempte sloten op de onderzoekslocatie.
    «    Voor zover bekend heeft er geen brand gewoed op de locatie. Er is zodoende een
         verwaarloosbare kans dat er geblust is met blusschuim. In de omgeving van de locatie zijn
         voor zover bekend geen industriële activiteiten aanwezig (geweest) waarbij PFAS wordt of
         werd gebruikt. Er zijn geen bijmengingen in de grond waargenomen die kunnen duiden op de
         aanwezigheid van PFAS-houdende producten (zoals stortmateriaal). De locatie is onverdacht
         ten aanzien van het voorkomen van PFAS.
    «    Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen ongewone voorvallen
         plaatsgevonden.
    «    Er zijn geen aanwijzingen voor aanwezigheid van antropogene lagen in de bodem.
    *    De directe omgeving van de onderzoekslocatie had in het verleden voornamelijk een
         agrarisch gebruik. In het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie
         voor zover bekend geen bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed
         hebben gehad op de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.



2.4. Voorgaand bodemonderzoek
In 1996 is door Chemielinco een verkennend bodemonderzoek op de onderzoekslocatie uitgevoerd
[noot 1]. Het onderzoek besloeg een (veel) groter oppervlak dan de locatie waarover het in dit rapport
gaat. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende:

“In de toplaag zijn plaatselijk sterk verhoogde gehaltes aan arseen aangetoond. Op basis van de
resultaten zijn twee verontreinigingsvlekken te onderscheiden. De omvang op oostelijke perceel
(sectie 1, nr 3293) is ongeveer 1600 m3. De omvang van de arseenverontreiniging op het westelijke
perceel is globaal 1250 m3. De verwachting is dat deze verontreiniging perceel overschrijdend is.
Conform het toetsingskader van de Wbb is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging
(in deze terminologie is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor tenminste één
stof de gemiddelde concentratie gemeten in de grond in minimaal 25 m3 hoger is dan de
interventiewaarde).
Gezien de historie en het verontreinigingspatroon is het zeer onwaarschijnlijk dat de oorzaak gelegen
is in het humaan gebruik van de lokatie. In Harderwijk en omgeving zijn van nature verhoogde
gehaltes aan arseen aanwezig in zowel de toplaag als in het grondwater. In eerdere onderzoeken zijn
soortgelijke verontreinigingen in de toplaag aangetroffen.




                                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek; Horloseweg (naast nr. 60) te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013
Datum: 6 april 2020




Verder zijn in de toplaag en ondergrond van de vaste bodem geen verhoogde gehaltes aangetoond.
In de grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan arseen, cadmium, chroom en koper
aangetroffeď.
Er dient te worden opgemerkt dat op de onderzoekslocatie specifiek géén sterk verhoogde gehalten
aan arseen zijn gemeten.


Door de gemeente Harderwijk is in het verleden uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid
van arseen in de grond. Eén en ander heeft geresulteerd in een arseenzone op de
bodemkwaliteitskaart. De afzonderlijke onderzoeken worden hier niet genoemd, omdat die informatie
geen meerwaarde oplevert.

Er zijn verder geen resultaten van voorgaand bodemonderzoek beschikbaar voor de
onderzoekslocatie.

Ten oosten van de onderzoekslocatie is in het verleden ook een bodemonderzoek uitgevoerd
(Verkennend bodemonderzoek percelen gemeente Harderwijk sectie I, nrs. 97, 98, 99 en 3292,
Chemielinco, kenmerk 95700, d.d. 29 november 1995). Peilbuis 32 uit dit onderzoek was juist ten
oosten van de onderzoekslocatie gesitueerd. In het grondwater afkomstig van deze peilbuis werden
licht verhoogde concentraties arseen en chroom gemeten.

Bodemkwaliteitskaart
Door de gemeente Harderwijk is in samenwerking met een aantal buurgemeenten een
bodemkwaliteitskaart2 opgesteld, waarbij grondgebieden zijn opgedeeld in zones met een
vergelijkbare bodemkwaliteit. Uit de gegevens blijkt dat de bodemfunctieklasse van de locatie Wonen
betreft. Uit de ontgravingskaarten blijkt dat de kwaliteitsklasse voor de bovengrond AW2000 en tevens
arseengebied betreft en voor de ondergrond AW2000 betreft.

De regio kiest er voor om gebiedsspecifiek beleid toe te passen voor arseenhoudende grond. De
interventiewaarde voor arseen wordt gehanteerd als LMW. Dit is 76 mg/kg voor standaardbodem.
Voor meer details hierover wordt verwezen naar de nota bodembeheer (noot 2).



2.5. Bodemopbouw en geohydrologie
De te onderzoeken locatie in Harderwijk ligt globaal op 2,2 meter +NAP. Het eerste, tweede en derde
watervoerend pakket vallen ter plaatse samen. Dit aaneengesloten watervoerend pakket reikt overal
tot aan het maaiveld en is opgebouwd uit overwegen middel fijn tot middel grof zand van de Formatie
van Twente. Af en toe wordt de samenstelling onderbroken door een bodemlaag die is opgebouwd uit
voornamelijk fijn tot uiterst fijn zand. Deze lagen zijn echter niet dikker dan 2 meter.




2        Nota bodembeheer regio Noord-Veluwe, 21 januari 2014.




                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek; Horloseweg (naast nr. 60) te Harderwijk
Projectnummer: P20M0013
Datum: 6 april 2020




De dikte van het watervoerend pakket bedraagt ongeveer 200 meter. De transmissiviteit van het
watervoerend pakket bedraagt ongeveer 8.000 m2tàag. Het freatisch grondwater bevindt zich op
globaal 1,5 meter +NAP.

Algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwde gebieden van de
Veluwe naar het Veluwemeer en het Wolderwijd stroomt en dat over een belangrijk deel van dat
traject voeding door infiltrerende neerslag plaatsvindt. Hierbij is de algemene stroming westelijk tot
noordwestelijk gericht.

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van
1.000 meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de
grondwaterkwal ite it.



2.6. Conclusie vooronderzoek
De oppervlakte van de locatie bedraagt circa 4.421 m2. Op basis van het vooronderzoek kan worden
aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit niet of slechts in lichte mate is aangetast. Er is
geen sprake van een lijnvormige bron. De hypothese voor de locatie luidt '(kleinschalig) onverdacht
(ONV-NL)'. Omdat de locatie zich in de arseenzone bevindt, is arseen in de vaste bodem een
aandachtspunt.




                                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>KAARTB IJ LAGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                                                                         9M




                                                                       ,
                                                               \
                                                                   - i !.ŕ
                                                        - ,-

                                                                                                í"sV3;




                                               WîfļĮ




                                                                                     '




                                                                             Pļf.fflį
                                                                                            tlgll I
                                              aįįjgfeľįfe



    Onderzoekslocatie
m




                                                                                                .^VōjĶvŵ® '




                             ŸåĚ,
                                                                                                                        Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.




                                                    Onderwerp:


                        Vink                         Regionale ligging
                                                    Project                        Opdrachtgever:

                        Vink Milieutechnisch        Verkennend bodemonderzoek Gemeente Harderwijk
                        Adviesbureau b.v.           Horloseweg naast 60
                        Valkseweg 62                Harderwijk
                        Postbus 99
                                                    Getekend          P.H.         Status              : Definitief
                        3770 AB Barneveld
                                                    Schaa             1:20000      Datum      : 06-04-2020
                        Tel      : 0342 - 406 406
                        E-mail : milieu@vink.nl     Formaat                        Projectnr. : P20M0013
                                                                                   Teknr                      Versie
                        Internet: www.vink.nl
                                                       P20M0013 700                        01                      00
                                                                                                                        ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                 Uw referentie: P20M0013




                                                                                                          Ĩ52~6FI1


                                                                                     Bİ 6141 2!




                                                                                                          ūāë812




                                                                                                                                                                S97İ



                                                                Q.   125
                                                              S       27
                                                              Ş      29




                                                              W10I8Ž0:          ‘32343b 3fl




   Horloseweg




                    Deze kaart is noord gericht
                                                                           Schaal 1:2000
     12345          Ferceelnummer
             25     Huisnummer
 ----------------   Vastgestelde kadastrale grens                          Kadastrale gemeente                Harderwijk
 ---------------    Voorlopige kadastrale grens                            Sectie                             I
                    Administratieve kadastrale grens                       Perceel                            6961
 ---------------    Bebouwing
 ----------------   Overige topografie
                                                                           Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Vooreen eensluidend uittreksel, geleverd op 16januari 2020                De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databanken recht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>      A q neejnqsaiApv ųosļuųoeļnaļiļŕj )ĵuįa ţg)




                                        'S/'ī
                                      ■M 5 2
                    fflT O)(0 (O™
                        -O 5 w


                                    O H LU ~




X Ö
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Postbus 99, 3770 AB Barneveld
         T 4- 31 (0) 342 406 406   F   4-   31 (0) 342 406 400
                        E milieu@vink.nl
                        www.vink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Telpunt: 335 Locatie: Horloseweg, ERMELO
Ter hoogte van het kasteel
                                   Kanaal 1                       Kanaal 2                         Totaal
Telpunt : 335
Straatnaam : Horloseweg                                                                            BeginJaar : 2020
Locatie : 00000000                                                                                 periode van : 5 jun 2020
Wijk     : Geen                                                                                    T/m       : 2 jul 2020
Woonplaats : ERMELO
Telpunt                            335                            335                              335
Max. snelheid                      60                             60                               60
Telnaam                            Horloseweg bij kasteel         Horloseweg bij kasteel           Horloseweg bij kasteel
Apparaat                           Archer                         Archer                           Archer
IntSpec                            CLS+SPD                        CLS+SPD                          CLS+SPD
Start                              6-06-20 [00:00]                6-06-20 [02:00]                  6-06-20 [00:00]
Eind                               1-07-20 [23:00]                1-07-20 [23:00]                  1-07-20 [23:00]
KanaalInfo                         kasteelzijde                   fokko kortlanglaan zijde
Kanaal                                                        1                                2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen
Zondag                                                      132                              119                              250
Maandag                                                     182                              162                              344
Dinsdag                                                     170                              156                              326
Woensdag                                                    178                              177                              355
Donderdag                                                   181                              165                              346
Vrijdag                                                     200                              170                              370
Zaterdag                                                    166                              156                              322

Gemiddelden
Etmaal (weekdag)                                            171                              157                              329
Werkdag                                                     181                              166                              347
Weekenddag                                                  149                              138                              286
07-19 uur (werkdag)                                         142                              134                              276
19-23 uur (werkdag)                                          34                               22                               56
23-07 uur (werkdag)                                           6                                9                               15

Voertuigcategorie
Werkdagen gemiddelden
Licht                                                       104                              111                              215
Middel                                                       18                               19                               36
Zwaar                                                         7                                4                               10
Tweewieler                                                    0                                0                                0
Overig                                                       53                               32                               85

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht                                                        82                              90                               172
Middel                                                       15                              17                                32
Zwaar                                                         5                               4                                 9
Tweewieler                                                    0                               0                                 0
Overig                                                       39                              24                                64

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht                                                        17                               13                               31
Middel                                                        2                                2                                4
Zwaar                                                         1                                0                                1
Tweewieler                                                    0                                0                                0
Overig                                                       13                                7                               21

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht                                                         4                                8                               12
Middel                                                        1                                0                                1
Zwaar                                                         1                                0                                1
Tweewieler                                                    0                                0                                0
Overig                                                        0                                0                                1

Snelheidsklassen
Gemiddeld werkdag aantal
 0 - 10 km/h                                                 15                                9                               24
10 - 15 km/h                                                  7                                4                               11
15 - 20 km/h                                                  7                                4                               11
20 - 25 km/h                                                 14                               13                               27
25 - 30 km/h                                                 14                               13                               27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>30 - 35 km/h                 19           28                         47
35 - 40 km/h                 19           28                         47
40 - 45 km/h                 30           28                         59
45 - 50 km/h                 30           28                         59
50 - 55 km/h                 10            5                         15
55 - 60 km/h                 10            5                         15
60 - 65 km/h                  1            0                          2
65 - 70 km/h                  1            0                          2
70 - 75 km/h                  0            0                          0
75 - 80 km/h                  0            0                          0
80 - 85 km/h                  0            0                          0
85 - 90 km/h                  0            0                          0
90 - 95 km/h                  0            0                          0
95 - 100 km/h                 0            0                          0
100 - 105 km/h                0            0                          0
105 - 110 km/h                0            0                          0
110 - 115 km/h                0            0                          0
115 - 120 km/h                0            0                          0
120 - 125 km/h                0            0                          0
125 - 130 km/h                0            0                          0
130 - 140 km/h                0            0                          0
140 - 150 km/h                0            0                          0
150 - 160 km/h                0            0                          0
160 - 170 km/h                0            0                          0
170 - 200 km/h                0            0                          0
200 - 240 km/h                0            0                          0

Snelheid werkdagen
V15                           18           23                         21
gemiddelde snelheid           38           37                         37
V85                           49           47                         48
V90                           53           49                         50
% te hard rijders         2,00 %       1,00 %                     1,00 %




 Horloseweg
 Subtitel

                                                Leņjlltds




                      4            A




                                                  Auteur;   au

                                                  Datum;    os-
                                                  Schaal: ft s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Telpunt: 334 Locatie:
 Horloseweg, ERMELO
Type apparaat: Archer Van: 5
jun 2020 t/m 2 jul 2020
 Uitgesloten dagen: Begin- en
 Einddag
Alle uren
 Nabij Huisnmummer 15
                                  Kanaal 1                            Kanaal 2                         Totaal
Telpunt : 334
Straatnaam : Horloseweg                                                                                BeginJaar : 2020
Locatie : 00000000                                                                                     periode van : 5 jun 2020
Wijk    : Geen                                                                                         T/m       : 2 jul 2020
Woonplaats : ERMELO
Telpunt                           334                                 334                              334
Max. snelheid                     60                                  60                               60
Telnaam                           Horloseweg thv huisnr 15            Horloseweg thv huisnr 15         Horloseweg thv huisnr 15
Apparaat                          Archer                              Archer                           Archer
IntSpec                           CLS+SPD                             CLS+SPD                          CLS+SPD
Start                             6-06-20 [00:00]                     6-06-20 [01:00]                  6-06-20 [00:00]
Eind                              1-07-20 [23:00]                     1-07-20 [23:00]                  1-07-20 [23:00]
KanaalInfo                        richting fokko kortlanglaan         richting kasteel
Kanaal                                                            1                                2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen
Zondag                                                          204                              222                              426
Maandag                                                         320                              348                              668
Dinsdag                                                         298                              322                              620
Woensdag                                                        334                              378                              713
Donderdag                                                       331                              351                              682
Vrijdag                                                         358                              394                              753
Zaterdag                                                        306                              339                              644

Gemiddelden
Etmaal (weekdag)                                                304                              334                              638
Werkdag                                                         326                              357                              684
Weekenddag                                                      255                              280                              536
07-19 uur (werkdag)                                             258                              289                              547
19-23 uur (werkdag)                                              58                               51                              108
23-07 uur (werkdag)                                              10                               18                               28

Voertuigcategorie
Werkdagen gemiddelden
Licht                                                            55                               61                              115
Middel                                                          176                              192                              369
Zwaar                                                            11                               11                               22
Tweewieler                                                        0                                0                                0
Overig                                                           85                               93                              178

07-19 uur (werkdagen) gemiddelc
Licht                                                            45                               48                               93
Middel                                                          141                              158                              298
Zwaar                                                             9                               10                               19
Tweewieler                                                        0                                0                                0
Overig                                                           64                               73                              137

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht                                                             9                                8                               17
Middel                                                           28                               24                               52
Zwaar                                                             2                                1                                3
Tweewieler                                                        0                                0                                0
Overig                                                           19                               17                               36

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht                                                             1                                5                                6
Middel                                                            8                               11                               18
Zwaar                                                             0                                0                                0
Tweewieler                                                        0                                0                                0
Overig                                                            2                                3                                4

Snelheidsklassen
Gemiddeld werkdag aantal
 0 - 10 km/h                                                      3                               13                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre> 10 - 15 km/h                1          6         8
 15 - 20 km/h                1          6         8
20 - 25 km/h                31         29        60
25 - 30 km/h                31         29        60
30 - 35 km/h                14         12        27
35 - 40 km/h                14         12        27
40 - 45 km/h                22         23        45
45 - 50 km/h                22         23        45
50 - 55 km/h                36         39        75
55 - 60 km/h                36         39        75
60 - 65 km/h                36         38        74
65 - 70 km/h                36         38        74
70 - 75 km/h                16         19        34
75 - 80 km/h                16         19        34
80 - 85 km/h                 4          4         8
85 - 90 km/h                 4          4         8
90 - 95 km/h                 1          1         2
95 - 100 km/h                1          1         2
100 - 105 km/h               0          0         1
105 - 110 km/h               0          0         1
110 - 115 km/h               0          0         0
115 - 120 km/h               0          0         0
120 - 125 km/h               0          0         0
125 - 130 km/h               0          0         0
130 - 140 km/h               0          0         0
140 - 150 km/h               0          0         0
150 - 160 km/h               0          0         0
160 - 170 km/h               0          0         0
170 - 200 km/h               0          0         0
200 - 240 km/h               0          0         0

Snelheid werkdagen
V15                        27          25         26
gemiddelde snelheid        53          53         53
V85                        69          69         69
V90                        73          74         74
/o te hard rijders    35,00 o/o   35,00 0/   35,00 /
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro 'Bestemmingsplan Drielanden - Small Smart Houses Horloseweg'




1.   Inleiding

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet zoals voorgeschreven in artikel 3.1.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening overleg worden gepleegd. Hierbij gaat het om de besturen van
betrokken gemeenten en waterschappen en de diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van de belangen die in het plan
in het geding zijn.

In dit kader is het plan toegezonden aan de provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe
en aan de gemeente Ermelo. Verder is het plan voor advies toegestuurd aan de veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland, de omgevingsdienst Noord-Veluwe en de wijkvereniging Drielanden.

De ingekomen reacties zijn in deze notitie kort samengevat en van een gemeentelijke reactie
(cursief) voorzien. Hierbij zijn de eventuele noodzakelijke aanpassingen van het bestemmingsplan
beschreven. Van het waterschap Vallei en Veluwe en de wijkvereniging Drielanden is geen reactie
ontvangen. Aangenomen wordt dat zij instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Drielanden -
Small Smart Houses Horloseweg.

Naast het externe overleg is het voorontwerpbestemmingsplan ook binnen de organisatie
toegestuurd aan de verschillende vakdisciplines voor advies. Vanuit 'Water en klimaatadaptatie' is
een reactie ontvangen. Ook deze is in deze notitie opgenomen en van een reactie voorzien.

2. Vooroverlegreacties

2.1 Provincie Gelderland

Wonen en Ladder voor duurzame verstedelijking
De behoefte aan woningen is goed onderbouwd, maar de onderbouwing van de locatiekeuze wordt
gemist in de toelichting van het bestemmingsplan. Hierbij wordt afgevraagd of het - bezien vanuit
het oogpunt van biodiversiteit en klimaatadaptatie - nodig en verstandig is het gehele perceel te
wijzigen van de bestemming 'Groen' naar 'Wonen'. Geadviseerd wordt de ladderonderbouwing aan
te vullen en de bestemming 'Wonen' voor het hele plangebied te heroverwegen om daarmee het
groen te beschermen.

De ambitie om op dit perceel woningbouw mogelijk te maken komt voort uit de vastgestelde
structuurvisie 'De Groene Zoom'. De Groene Zoom wordt gezien als een stedelijk uitloopgebied voor
Ermelo en Harderwijk, met daarin recreatieve functies die overeenkomen met de schaalgrootte van
het gebied. Het groene karakter dient daarbij te overheersen. Nieuwe 'rode' functie moeten passen
binnen dit groene karakter en vormen de financiële drager van deze groene functies. Daarbij is het
van belang dat de rode ontwikkelingen aansluiten bij het behoud van het groene karakter en
bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Het plangebied ligt in deelgebied A en bevindt zich in het meest westelijk deel van de Groene Zoom
tussen kasteel Groot Horloo en de Groene Zoomweg. Dit gebied wordt gekenmerkt door drassige
graslanden met natuurlijk grasland beheer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                      LEGENDA
                                                                                     Plang rans


                                                                                     Plangebied


                                                                                     Wegen


                                                                                     Spoorljn AnnrstaaT-Zwdl«



                                                                                     Ontsluiting mat I.Tarĉiephntjrg




                                                                      AL             viaduct




                                                                      ontH           Langraamvarkaersrout»

                              ^Eļļ
                                                                                     Fletsverbtiding


                                                                      ťt..... -frļ   Beek



                                                                                     Doorzicht t apen ruimten



                                                                                     Rode ontwikkelingen



Uitsnede Structuurvisie Groene Zoom

Het plangebied is in deze visie aangemerkt als een gebied waar mogelijkheden gezien worden voor
kleinschalige woningbouwontwikkelingen.

In de Groene Zoom zijn de nieuwe kleinschalige woningbouwontwikkelingen geprojecteerd in
gebieden waar al woningen /bebouwing aanwezig is. Samen met de bestaande bebouwing ontstaan
er op die manier diverse woningbouwclusters die van elkaar gescheiden worden door onbebouwde
groene ruimtes.

In eerste instantie is hierbij gedacht aan het toevoegen van maximaal 3 vrijstaande woningen van
maximaal 150m2 met daarbij maximaal 125m2 aan bijbehorende bouwwerken. Gezien de behoefte
aan kleinere woningen in een goedkopere categorie, is gekozen voor de microwoningen op deze
locatie. Gelet op het geringe verschil in vierkante meters bebouwing tussen de vrijstaande woningen
en de microwoningen, wordt dit ruimtelijk aanvaardbaar geacht. In dit geval ontstaat er een
kleinschalig woongebied, verscholen in het groen door een omheining van houtwallen en bos. Dit
sluit aan bij de uitgangspunten van de structuurvisie. Verder zijn er — zoals blijkt uit de toelichting van
het bestemmingsplan — geen belemmeringen die woningen op deze plek in de weg staan.


Waar nodig zal de toelichting worden aangescherpt als het gaat om de locatiekeuze van de gewenste
microwoningen.

Om te garanderen dat er hier vooral sprake moet zijn van kleinschalig wonen in een hoogwaardige
landschappelijke omgeving, wordt gehoor gegeven aan de suggestie om het perceel deels voor wonen
en deels voor groen te bestemmen. Op deze manier wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de beide functies, is een groene, landschappelijke inrichting verankerd en wordt een
ongewenste verdichting van het plangebied voorkomen. De verbeelding wordt op dit punt aangepast.

2.2 Gemeente Ermelo

Ruimtelijke kwaliteit
De verbeelding geeft rondom de woningen een 'landschappelijke waarde' aan, maar daarbij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>ontbreekt een specifieke definitie of kwantitatieve aanduiding.


Voor de gebruikte begrippen 'landschapswaarden' en 'landschapstuinen' zullen definities opgenomen
worden in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan.

Uitbreiding van de voorliggende plannen voor deze locatie met gebouwen of andere bouwwerken is
ongewenst om een goede samenhang met de directe omgeving en een ruimtelijke samenhang met
de groene omgeving te waarborgen. In dit kader zouden de artikelen die ruimte bieden om in de
toekomst bijbehorende bouwwerken toe te voegen moeten komen te vervallen (art. 6, lid b en art.
7.1, lid b) of in overleg aangepast (o.a. art. 3.2.3).

Artikel 6, lid b geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid af te wijken van de planregens voor het
veranderen van de voorgeschreven maatvoering met niet meer dan 10%. Deze regels biedt geen
mogelijkheid om extra bijbehorende bouwwerken toe te voegen. Het laten vervallen van deze regels is
niet aan de orde. Bij de uiteindelijke omgevingsvergunning kan het nodig zijn om deze regel te
gebruiken in het geval er sprake is van een zeer geringe afwijking in de maatvoering van het
uiteindelijke bouwplan ten opzichte van het bestemmingsplan. Het is zeker niet de intentie deze
afwijking zonder meer toe te passen.

Artikel 7.1, lid b maakt onderdeel uit van het overgangsrecht van dit bestemmingsplan. Voor alle
bestemmingsplannen moeten de standaard overgangsbepalingen uit het Bro verplicht worden
overgenomen. Het is dus geen optie dit genoemde artikel te laten vervallen. Daarnaast ziet deze
regels op een vergroting van de inhoud van een bouwwerk dat op basis van overgangsrecht in het
plangebied aanwezig is wat hier niet aan de orde is.

Artikel 3.2.3 ziet op andere bouwwerken en niet op gebouwen. Behalve de woningen en de
gemeenschappelijke ruimte zijn er geen mogelijkheden voor extra gebouwen binnen het plangebied.
De andere bouwwerken mogen alleen binnen het bouwvlak worden opgericht. De bouwvlakken zijn
zeer beperkt gehouden om daarmee te voorkomen dat er ongewenste bijbehorende bouwwerken
worden toegevoegd. Het zal dan ook slechts gaan om beperkte privacy schermen, plantgeleiders,
pergola's e.d.

Graag een maximum oppervlakte aan verharding opnemen in de bestemmingsplanregels om
daarmee de landschappelijke waarden te waarborgen en daarmee te voorkomen dat het
onbebouwde deel van het perceel een groot parkeerterrein wordt.

Op de verbeelding zal een aanduiding opgenomen worden waarbinnen het parkeren opgelost moet
worden. Verder zal er in de regels een maximum oppervlakte aan verharding opgenomen worden. In
de beoogde planopzet is het gewenst zo min mogelijk verharding toe te passen en naar alternatieve
vormen te zoeken zoals bijvoorbeeld halfverharding. De ontwikkelaar zal geadviseerd worden hier
zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Verkeersontsluiting omgeving plangebied
In paragraaf 3.2 van de toelichting bij het bestemmingsplan staat een afbeelding met routes voor
automobilisten en fietsers. De twee omcirkelde tracés zijn niet eerder afgestemd met de gemeente
Ermelo.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>De weg rechts op de afbeelding gaat door een nieuw woonwijkje en is ongewenst. Deze aansluiting
op de Horloseweg is slechts bedoeld voor voetgangers en calamiteiten. Het fietspad links op de
afbeelding is nieuw en niet eerder in beeld gebracht. Voor de fietsverbindingen naar Drielanden zijn
via tunnels veilige oversteken gemaakt. Voor Ermelo betekent dit dat een fietsverbinding aangelegd
moet worden naar de rotonde. Dit is niet onmogelijk maar voor Ermelo niet noodzakelijk of relevant.
De aanleg- en beheerkosten moeten dus voor rekening van de gemeente Harderwijk komen.


                                                        ink*k«^lrum




                                                                       MHfťbwr
                                                                       fimtwlwr



Afbeelding uit paragraaf 3.2 van de toelichting



In de toelichting van het bestemmingsplan is inderdaad een verkeerde afbeelding opgenomen. Deze
zal worden vervangen door de volgende - juiste - afbeelding.

                 W1
                 TF I hoofdíţíuauur
                      I               wegen
                                      T     zowel oosí-wesî als noord-zuid
                OW2   schiarnicrpunKin
                     WĴ secundaire structuur
                     WA zûwel vanar de nocrdkant as vanaf de zuid kam om si oren
                     W5 ongel ij kvloerse ņverggngen
                O    Wů vef snipperirig




                                                                           m       m




De verkeersintensiteiten op de Horloseweg zullen met deze ontwikkeling toenemen. De breedte van
deze weg is nu met ca. 4,60 meter aan de krappe kant. Geadviseerd wordt om de berm van de
Horloseweg te verstevigen en aan beide zijden van de weg grasbetontegels te leggen met een
breedte van 0,40 meter.
Op de Horsterzoomweg zal gezocht moeten worden naar enkele locaties voor passeerhavens in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>verband met de bereikbaarheid van de Buitenbrinkweg. Nu is passeren bijna niet mogelijk gelet op
de krapte en het ontbreken van voldoende passeermogelijkheden.


Volgens het CROW bedraagt de verkeersgeneratie per kleine wooneenheid 2,1 verkeersbewegingen
per etmaal. Met het bouwen van de 20 microwoningen betekent dit een toename van 42
autobewegingen per etmaal. Ten opzichte van het initiële plan voor drie vrijstaande woningen met
een verkeersgeneratie van 8,2 voortuigbewegingen per etmaal, betekent dit een toename van 17,4
voertuigbewegingen per etmaal. Deze minimale toename wordt acceptabel geacht.

De Horloseweg kan volgens de kenmerken volgens CROW aangemerkt worden als een
erftoegangsweg type I. Het CROW geeft als ideale wegbreedte voor dit type weg buiten de bebouwde
kom een breedte aan van 5,50 meter. Het gebruikelijke profiel kent een wegbreedte van 4,50 meter
en het minimale profiel bij dit type weg dient minimaal 4,20 meter toegepast te worden. Voor dit
wegtype wordt vanuit de CROW geadviseerd een markering toe te passen.

Een erftoegangsweg type I dient ter ontsluiting van landelijke gebieden en is bedoeld voor
intensiteiten tot maximaal 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Gezien de huidige wegbreedte van de
Horloseweg adviseert de CROW een maximale intensiteit van 1.400 motorvoertuigen per etmaal.
Volgens verkeerstellingen rijden er aan de Horloseweg (ter hoogte van nummer 15) 684 voertuigen
per etmaal in beide rijrichtingen samen. Met een toename van 42 voertuigbewegingen per etmaal
komt het totaal op 726 en wordt er ruimschoots onder het geadviseerde maximum van 1400
gebleven. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de Horloseweg deze verkeerstoename prima
aankan er niet zorgt voor verkeersveiligheids- en doorstromingsproblemen gaat zorgen.

Er is gezien vanuit de CROW richtlijnen geen aanleiding de Horloseweg te verbreden en om extra
passeerhavens aan te leggen op de Horsterzoomweg. De gemeente Harderwijk is bereid om de
komende tijd met de gemeente Ermelo in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid in dit gebied,
maar ook over de verkeerssituatie in het gehele gebied de Groene Zoom.

Ontsluiting plangebied
De uitrit op de Horloseweg krijgt een verhoogd plateau. In de overall visie zijn maatregelen
vastgelegd. Verkeersremmende maatregelen op de Horloseweg worden toegepast op locaties waar
fietspaden aanhaken. Bij deze nieuwbouwontwikkeling begint het fietspad door de Groene Zoom.


Harderwijk voert dit uit volgens eerder gemaakte afspraken, waarmee deze opmerking verder voor
kennisgeving wordt aangenomen.

Parkeren op eigen terrein
De gehanteerde parkeernorm lijkt passend binnen het plangebied. Het is wenselijk op de verbeelding
een gebied te markeren voor parkeren met daarbij een mogelijke uitbreiding. Parkeren op de
Horloseweg is uitgesloten. Wellicht kunnen deelauto's ook een oplossing zijn voor deze
woongemeenschap.

De parkeernorm voor kleine woningen is volgens de appendix van de Nota Parkeernormen van
Harderwijk 1,0 parkpeerplaats per woning. Concreet betekent dit dat er 20 parkeerplaatsen nodig
zijn. In het plangebied zullen 24 plaatsen aangelegd worden, volledig op het eigen perceel. Hiervoor
zal een aanduiding op de verbeelding opgenomen worden om aan te duiden waar dit plaatsvindt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Dat deelauto's in situaties een goede oplossing kunnen zijn wordt door ons onderschreven. Een
bestemmingsplan is echter niet het instrument om daar iets over te regelen of voor te schrijven. Dit
wordt dan ook voor kennisgeving aangenomen.

Gemeenschappelijke voorziening
Graag vastleggen dat de gemeenschappelijke voorziening uitsluitend voor bewoners is en niet
geëxploiteerd mag worden. Dit om ongewenste activiteiten met een verkeersaantrekkende werking
uit te sluiten.

De gemeenschappelijke voorzieningen zijn aangeduid binnen de bestemming 'Wonen' en moet
daarmee ten dienste staan van de functie wonen. Hiermee is op zichzelf geregeld dat het
voorzieningen zijn voor de bewoners van dit plangebied. Om dit extra te benadrukken zal ook de
begripsbepaling aangevuld worden in die zin dat er wordt toegevoegd dat deze voorzieningen
uitsluitend voor bewoners bestemd zijn.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
De VNOG geeft aan dat deze ontwikkeling past binnen de normen van wet- en regelgeving over
externe veiligheid (Bevi, Bevb en Bevt).

Deze conclusie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Omdat incidenten nooit geheel zijn uit te sluiten, geeft de VNOG de volgende adviezen over mogelijk
te treffen maatregelen die kunnen bijdragen aan het beperken van (dodelijke) slachtoffers:

    -    Bij gebruik van alternatieve energiebronnen in het plangebied graag de VNOG zo vroeg
         mogelijk betrekken;
    -    De VNOG denkt graag mee over mogelijke maatregelen gerelateerd aan klimaatadaptatie,
         (extreme wateroverlast, extreme warmte, vergroenen van daken en gevels met daarbij de
         nieuw ontstane (brand)risico's));
    -    Het beschikbare primaire bluswater in en nabij het plangebied is niet optimaal. Het
         nadrukkelijke advies om hierover in gesprek te gaan met de accounthouder VNOG.
    -    Bij de definitieve invulling van het plangebied dient rekening gehouden te worden met
         bereikbaarheidsaspecten. Geadviseerd wordt om ook hierover in gesprek te gaan. Gedacht
         moet worden aan toe- en uitgangswegen voor hulpdiensten, bereikbaarheid van woningen
         voor hulpdiensten, eenduidige bewegwijzering, bereikbare ingangen.
    -    Geadviseerd wordt de volgende aspecten van zelfredzaamheid te borgen in de
         omgevingsvergunning en initiatiefnemer te betrekken:
              o   Voorzieningen om de (mechanische) ventilatie op afstand af te kunnen schakelen';
              o   Stimuleer het gebruik van NL-alert;
              o   Attendeer bewoners op deelname aan 'Stan the CPR network';
              o   Plaats een AED op een strategische locatie en plaats hier een 'stop de bloeding set'
                  naast;
    -    In verband met natuurbrandpreventie wordt geadviseerd brandrisicovolle vegetatie rondom
         objecten te beperken, voldoende afstand te maken tussen vegetatie en bouwwerken, en
         fysiek maatregelen te treffen die ontvluchting van het plangebied en de bouwwerken
         verbeteren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>    -   Geadviseerd wordt om het team medische milieukunde bij de planvorming te betrekken als
        het gaat om gezondheidsaspecten in relatie tot de planvorming.

Alle adviezen van de VNOG worden aan initiatiefnemer meegegeven met het verzoek hier zoveel
mogelijk opvolging aan te geven. Over de beschikbaarheid van het primaire bluswater en de
bereikbaarheidseisen voor hulpdiensten wordt initiatiefnemer verzocht een gesprek te plannen met
de contactpersoon van de VNOG. Voor wat betreft het toezenden van het plan voor advies aan team
medische milieukunde wordt nader contact gezocht om vast te stellen of er binnen het plangebied
gezondheidsaspecten aan de orde zijn waarvoor een advies nodig is. .

Omgevingsdienst Noord-Veluwe


Bodemkwaliteit
De tekst van de paragrafen 4.5.10 en 4.5.11 is niet akkoord en geadviseerd wordt om de
voorgestelde tekst uit het advies over te nemen in de plantoelichting.


De voorgestelde tekst wordt overgenomen in de plantoelichting.

Geluid en Luchtkwaliteit
De in de plantoelichting opgenomen tekst over geluid en luchtkwaliteit zijn correct en geheel in lijn
met hetgeen door de omgevingsdienst is aangeleverd. Geadviseerd wordt om - ter bevordering van
de leesbaarheid - de opmaak van het originele advies over te nemen.

De paragrafen geluid en luchtkwaliteit zal verbeterd worden als het gaat om de leesbaarheid, waarbij
het originele advies als uitgangspunt wordt genomen. Een en ander wordt wel aangepast aan de
Harderwijker standaard voor bestemmingsplannen.

Water en Klimaatadaptatie (intern)

Oppervlaktewater (verbeelding)
Aan de noordzijde van het plangebied ligt een taludsloot (C-watergang). Deze droogvallende
watergang is momenteel niet meer dan een dichtgegroeide greppel, maar moet in het kader van
diverse ontwikkelingen in de Groene Zoom geherprofileerd worden. Dit geldt ook voor het verlengde
daarvan westwaarts tot aan de rotonde bij 'het kasteel'. De watergang heeft in natte perioden een
belangrijke functie voor het gebied tussen de Horloseweg en de Groene Zoomweg.

Om deze functie planologisch te waarborgen wordt verzocht deze watergang van insteek tot insteek
de bestemming 'water' te geven. Het -ten zuiden daarvan- gelegen onderhoudspad zou de
bestemming "groen of verkeer" (3,5 m breed) moeten krijgen. Als het even kan ook de watergang en
onderhoudsstrook ten noorden van nummer 60 bij dit plan betrekken om de afvoerende functie
benedenstrooms van het plangebied planologisch te borgen.


Toelichting: door de aanleg van de Groene Zoomweg met geluidswallen in 2005 is de oorspronkelijke
afwateringsmogelijkheid vanuit De Groene Zoom richting het noorden afgesneden. Voorgenoemde
taludsloot is de enige afvoermogelijkheid voor overtollig hemelwater en grondwater uit dit
langgerekte gebied geworden. Doordat de taludsloot slecht bereikbaar is voor onderhoud (door
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>steile taludhoek en eigendomssituaties) is deze plaatselijk dicht gegroeid. Ook is het taludlichaam her
en der uitgezakt tot in deze greppel.

In de huidige situatie ligt er aan de westzijde van het plangebied ook een dwarsgreppeltje. Deze is in
het verleden natuurlijk niet voor niets aangelegd. Gepleit wordt om aan weerszijden van het
plangebied stroken met de bestemming water te reserveren voor dwarsgreppels langs beide zijden
van het plangebied (2 m breed) zodat afstromend water vanuit het oosten richting het plangebied en
vanuit het plangebied naar het westen kan worden afgevangen. Als de ruimte daarvoor ontbreekt zal
op deze locaties drainage aangelegd moeten worden. Drainage is minder robuust en duurder in
aanleg en onderhoud dan greppels graven.

Dit voorstel om de c-watergang te borgen in het bestemmingsplan wordt opgenomen door binnen
de bestemming 'Groen' het water en onderhoudspad op te nemen. Hierbij wordt de watergang van
een aanduiding voorzien. Voor wat betreft het genoemde dwarsgreppeltje wordt nader bekeken of
hier ruimte gereserveerd kan worden of dat er sprake zal zijn van het aanleggen van drainage. De
gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het plangebied. Bij de uitvoering hiervan
zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de watergang en het dwarsgreppeltje.

Watertoets (toelichting 4.4)

Graag het volgende toevoegen:

Verwerking van hemelwater
Volgens de algemene beleidsprincipes van gemeente en waterschap dient bij nieuwe ontwikkelingen
het hemelwater dat op het plangebied valt zo veel mogelijk binnen het plangebied vastgehouden en
verwerkt moeten worden (bodeminfiltratie) of geloosd op oppervlaktewater. De perceeleigenaar
heeft daarin een wettelijke zorgplicht, mits dat redelijkerwijs verlangd kan worden. Dat laatste is
voor deze specifieke situatie maar deels het geval. Uit bodemonderzoek van ontwikkelingen in de
buurt is gebleken dat de eerste paar meter van de bodem bestaat uit slecht waterdoorlatende lagen
(zeer) fijn zand met mogelijk stoorlagen met klei/leem/veen. Door het meerjarige gebruik als
paardenbak is de toplaag van een groot deel van het plangebied bovendien sterk verdicht. Het
terrein ligt relatief laag in de omgeving en er komt stagnante plasvorming voor, met name in natte
seizoenen. Bovendien ligt het plangebied in de overgangszone van inzijging naar kwel.

Met andere woorden: het zal met name in natte seizoenen lastig zijn om hemelwater op eigen
terrein te verwerken. We moeten zelfs rekening houden met chronisch natte tuinen. Hiermee
hebben we in nieuwbouwwijk Harderweide negatieve ervaringen opgedaan: veel klachten over
water in kruipruimten en wateroverlast in de tuinen. Om die reden in de watertoets opnemen dat er
grondverbetering plaats moet vinden tot aan het eerste goed doorlatende zandpakket zodat de
verticale infiltratiecapaciteit (k-waarde) minimaal 1 m/d wordt. Als dat niet lukt zal gebiedsdekkende
drainage toegepast moeten worden. De vraag is of deze kosten bij de gemeente of de initiatiefnemer
thuis horen.

Als basisprincipe voor dit plangebied opnemen dat hemelwater niet lokaal wordt verwerkt, maar
rechtstreeks geloosd op de taludsloot. Voorwaarde voor bouwen en in gebruik nemen is dat de
taludsloot is geherprofileerd van het plangebied tot de duiker bij de rotonde bij Het Kasteel. En dat
de afvoer van hemelwater uit het plangebied niet mag leiden tot wateroverlast bij een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>neerslaggebeurtenis van 70 mm/uur. Eventueel kan de piekafvoer vanuit het plangebied worden
beperkt door waterbergende maatregelen binnen het plangebied, bijvoorbeeld waterpasserende
bestrating met waterbergend en drainerend cunet, verlaagde groenzone met drainage,
(ondergrondse) regenwaterbuffer (tuinsproeiwater), groenblauw dak, infiltratie moeras, zaksloot,
regenwatervijver, grindkoffers of een combinatie daarvan (op ruim voldoende afstand van
kruipruimte en fundatie). Als er meer dan 4.000 m2 verharding wordt toegevoegd, dan geldt een
algemene regel van waterschap Vallei en Veluwe dat minimaal 60 liter aan bergend volume in het
plan wordt gerealiseerd per m2 toegevoegde verharding . De initiatiefnemer dient middels uitvoeren
van bodeminfiltratieproeven en het opstellen van een hemelwaterplan met controleberekeningen te
onderbouwen dat aan deze randvoorwaarden wordt voldaan.

De voorgestelde tekst wordt verwerkt in paragraaf 4.4 van de plantoelichting (watertoets)

Grondwater
Uit data van het gemeentelijk grondwatermeetnet volgt een gemiddelde laagste en hoogste
grondwaterstand van respectievelijk 1,25+ mNAP en 1,70+ mNAP. Het huidige maaiveld varieert
tussen 1,90+ tot 2,15+ mNAP. Dit betekent een ontwateringsdiepte tussen de 0,2 m-mv en 0,9 m-mv.
In de huidige situatie ligt het grondwater in natte perioden maar net onder maaiveld. Om voldoende
ontwateringsdiepte te bereiken voor de nieuwe functie (grondgebonden wonen) zou het maaiveld
plaatselijk minstens een halve meter opgehoogd moeten worden en de begane grondvloeren van de
woningen zouden minstens 1 meter hoger dan het huidige maaiveld moeten komen, uitgaande van
een kruipruimte onder een begane grondvloer die dikker is dan 'traditioneel' vanwege
vloerverwarming extra dikke isolatiepakketten onder de vloer. Dit geeft waarschijnlijk een
ongewenst ruimtelijk beeld, ook ten opzichte van bestaande bebouwing in de directe omgeving
(terpen). En mogelijk moet de geluidswal daardoor ook een meter opgehoogd worden. Een optie om
deze effecten te beperken is kruipruimteloos bouwen voorschrijven (als dat kan/mag in een
bestemmingsplan).

Uitgezocht wordt of een verhoging van het maaiveld met 1 meter consequenties heeft voor het geluid
waardoor de geluidswal verhoogd zou moeten worden. Verder wordt nagevraagd bij de ontwikkelaar
of kruipruimteloos bouwen tot de mogelijkheden behoort en welke vloerisolatie zal worden gebruikt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>