<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE

BONGERD 32 TE HATTEM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie
Bongerd 32 te Hattem

         Opdrachtgever     Aannemingsbedrijf Draisma
                           Postbus 280
                           7300 AG Apeldoorn


       Rapportnummer       12497.004
         Versienummer      D5
                 Datum     25 mei 2022


              Vestiging    Limburg
                           Rijksweg Noord 39
                           6071 KS Swalmen
                           088 - 5001600
                           swalmen@econsultancy.nl
              Opsteller    De heer N. Berends, BSc
                 Paraaf




      Kwaliteitscontrole   De heer S.D.F. Slange, MSc
                 Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                       INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING .................................................................................................................................. 1
1        INLEIDING .................................................................................................................................. 2
2        TOETSINGSKADER ................................................................................................................... 3
         2.1      Geen significante toename ............................................................................................... 3
         2.2      Interne saldering ............................................................................................................... 3
         2.3      Referentiesituatie .............................................................................................................. 3
         2.4      Beleidsregels salderen ..................................................................................................... 3
         2.5      Referentiedatum ............................................................................................................... 3
3        UITGANGSPUNTEN .................................................................................................................. 4
         3.1      Referentiesituatie .............................................................................................................. 4
                  3.1.1   Verkeersbewegingen .......................................................................................... 4
                  3.1.2   Aardgasverbruik ................................................................................................. 5
         3.2      Gebruiksfase..................................................................................................................... 6
                  3.2.1   Verkeersbewegingen .......................................................................................... 6
4        BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING ........................................................................ 9




BIJLAGEN:

1. - Productspecificaties HR-ketel
2. - AERIUS-berekening projecteffect gebruiksfase
                                                                                                                                               12497.004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING

Aan de Bongerd 32 te Hattem is men voornemens het huidige pand (Hanzeheerd) te slopen en 129
woningen te realiseren. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek noodzakelijk
naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden.

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie

Voor het plan wordt uitsluitend het projecteffect van de uiteindelijke gebruiksfase inzichtelijk gemaakt.
Voor de aanlegfase (sloop en bouwwerkzaamheden) wordt aangesloten bij de in de Wet stikstofre-
ductie en natuurbescherming (Wsn) opgenomen partiële vrijstelling.

De relevante emissies tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en
naar het plan.

De (verschil)berekening van het projecteffect van de gebruiksfase is verricht met behulp van het pro-
gramma AERIUS Calculator (versie 2021). Onderstaand is het screenshot van het berekeningsresul-
taat weergegeven. In bijlage 2 is de AERIUS (verschil)berekening van de gebruiksfase opgenomen.

Uit de berekening van de gebruiksfase blijkt dat het projecteffect op het Natura 2000-gebied ‘Rijntak-
ken’ maximaal 0,01 mol/ha/jaar bedraagt. Hierdoor wordt een vergelijking gemaakt met een referen-
tiesituatie. Uit de verschilberekening volgt een verschil in projecteffect van 0,00 mol/ha/jaar. Aange-
zien er geen verschil in projecteffect is tussen de referentie- en toekomstige situatie wordt de ge-
bruiksfase niet vergunningsplichtig geacht in het kader van de Wet natuurbescherming.




Rapport 12497.004 versie D5                                                                     Pagina 1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

Aan de Bongerd 32 te Hattem is men voornemens het huidige pand (Hanzeheerd) te slopen en 129
woningen te realiseren. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek noodzakelijk
naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. In figuur 1.1 is de situering van het
plan en de omliggende Natura 2000-gebieden weergegeven.




Figuur 1.1         Situering plan en omliggende Natura 2000-gebieden


Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-
gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ ligt op circa 500 meter afstand het meest nabij het plan.
Op circa 1 km afstand ligt tevens het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’.




Rapport 12497.004 versie D5                                                                  Pagina 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2      TOETSINGSKADER

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie

2.1    Geen significante toename
Het beoogde plan mag in beginsel geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura
2000-gebieden. Met het voorgeschreven programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stik-
stofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NO x) op het oppervlak van de
omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan
0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en
kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.

Voor het plan wordt uitsluitend het projecteffect van de uiteindelijke gebruiksfase inzichtelijk gemaakt.
Voor de aanlegfase (sloop en bouwwerkzaamheden) wordt aangesloten bij de in de Wet stikstofre-
ductie en natuurbescherming (Wsn) opgenomen partiële vrijstelling.

2.2    Interne saldering
Indien er sprake is van een permanente depositiebijdrage in de toekomstige situatie, is nader aanvul-
lend onderzoek noodzakelijk. De zekerheid dient te worden verkregen dat de natuurlijke kenmerken
van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Dit kan onder andere worden aangetoond met
een verschilberekening tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie (interne saldering).

2.3     Referentiesituatie
Als referentiesituatie voor bestemmingsplannen heeft, op basis van vaste jurisprudentie van de Afde-
ling1, te gelden de feitelijk bestaande en planologisch legaal aanwezige situatie ten tijde van de vast-
stelling van het bestemmingsplan.

2.4    Beleidsregels salderen
In de provinciale ‘Beleidsregels salderen intern en extern salderen’ is de referentiesituatie gedefini-
eerd: verleende vigerende en onherroepelijke natuurvergunning, of bij gebrek aan een natuurvergun-
ning een op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming, met dien verstande dat de laagst
toegestane depositie vanaf de referentiedatum geldt.

2.5    Referentiedatum
De referentiedatum voor gebieden ter uitvoering van de Habitatrichtlijn is 7 december 2004; of de
datum waarop het desbetreffende gebied door de Europese Commissie tot een gebied van commu-
nautair belang is verklaard, voor zover die verklaring heeft plaatsgevonden na 7 december 2004. De
referentiedatum voor gebieden ter uitvoering van de Vogelrichtlijn is 10 juni 1994; of de datum waarop
het desbetreffende gebied is aangewezen, voor zover die aanwijzing heeft plaatsgevonden na 10 juni
1994. De bescherming en referentiedata van de relevante Natura 2000-gebieden op basis van de
Vogel- (VR) en Habitatrichtlijn (HR) zijn in tabel 2.1 opgenomen.

Tabel 2.1 Referentiedata
 Natura 2000-gebied                                               datum VR            datum HR
 Rijntakken
                                                                       24-3-2000           7-12-2004
 Veluwe



1 ABRS, 9 september 2020, 2020:2170



Rapport 12497.004 versie D5                                                                      Pagina 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Vanwege het ontbreken van data voor de jaren 2000 en 2004, is het niet mogelijk om op detailniveau
de emissies inzichtelijk te maken voor de situatie ten tijde van de referentiedata. Derhalve is voor het
onderzoek uitgegaan van de situatie zoals deze in 2020 aanwezig was. Hiermee wordt een worstca-
sescenario inzichtelijk gemaakt waarbij wordt verondersteld dat emissiefactoren voor onder andere
verwarmingsinstallaties en het verkeer hoger waren in 2000 en 2004 dan in 2020.


3      UITGANGSPUNTEN

De gebruiksfase van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen
binnen omliggende beschermde natuurgebieden. Uit oriënterend onderzoek is gebleken dat signifi-
cant negatieve effecten voor de gebruiksfase op voorhand niet uit te sluiten zijn. Om deze effecten uit
te kunnen sluiten, is aangesloten bij interne saldering. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de
emissie van het bestaande pand (referentiesituatie) en de gebruiksfase van het plan.

3.1   Referentiesituatie
De referentiesituatie betreft de emissie van stikstofoxides van het bestaande pand (Hanzeheerd). De
Hanzeheerd telt 77 zorg- en 18 aanleunwoningen. De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en
ammoniak (NH3) voor de referentiesituatie komen voort uit de verkeersbewegingen van en naar de
Hanzeheerd en het gasverbruik van de Hanzeheerd.

3.1.1 Verkeersbewegingen
De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig
parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Hattem is conform de demografisch kencijfers van het
CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de
stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’. Wegens het ontbreken van informatie van de verkeersgeneratie
voor zorgwoningen, is voor de verkeersgeneratie van de zorgwoningen aangesloten bij dat van
sociale huur (huur, appartement, midden/goedkoop). In tabel 3.1 is de volledige berekening van de
verkeersgeneratie van de huidige situatie opgenomen.

Tabel 3.1 verkeersgeneratie plan
                                                                                 verkeersgenera-
                                                                                        tie           verkeersgeneratie-
                                                                                   per eenheid               plan
 functie                                       plan              eenheid          min       max       min    max    gem
 huur, appartement, midden/goedkoop (incl.
 sociale huur)                                  77 woningen      1 woning          3,7       4,5     284,9    346,5   315,7
 aanleunwoning en serviceflat                   18 woningen      1 woning          2,2       3,0     39,6     54,0    46,8
                                               totaal                                                324,5    400,5   362,5


Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert de huidige situatie 362,5 verkeersbewegingen
per weekdag, waarvan 2% is opgenomen als middelzwaar vrachtverkeer.

De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig onder-
zoek is een volledige ontsluiting in noordelijke richting, via de Eijerdijk, richting de Dorpsstraat gehan-
teerd. Een criterium voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt ge-
geven in de instructie2, namelijk: ‘op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn
snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrok-
ken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door
de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de



2 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021, versie 2021 1, januari 2022.



Rapport 12497.004 versie D5                                                                                      Pagina 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds
aanwezige verkeer.’

Het bevoegd gezag voor de Natura 2000-gebieden (provincie Gelderland) hanteert voor de ontsluiting
van het verkeer de vuistregel dat licht en zwaar verkeer binnen de bebouwde kom na respectievelijk
50 en 150 meter is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De ontsluiting voldoet aan deze
vuistregel.

3.1.2 Aardgasverbruik
Het huidige aardgasverbruik bedraagt circa 16.080 m³ per jaar. De calorische onderwaarde van aard-
gas in Nederland bedraagt 31.650 kJ/m³, waardoor bij verbranding voor de verwarming van een ver-
blijf circa 509 GJ aan warmte wordt afgeleverd. In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van een
Rendamax R2707 HR-ketel. De HR-ketel emitteert 8,58 g NOx per GJ, wat resulteert in een uitstoot
van 4,37 kg NOx per jaar. In bijlage 1 zijn de productspecificaties van de ketel opgenomen.

In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen van referentiesituatie weergegeven. De groene lijn(en) betreffen
de emissies ten gevolge van het verkeer dat van en naar het plan beweegt. Bron 3 betreft de emis-
sies van het aardgasverbruik.




Figuur 3.1         Emissiebronnen referentiesituatie




Rapport 12497.004 versie D5                                                                 Pagina 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.2   Gebruiksfase
Met het plan wordt de bouw van blok A: 63 zorgwoningen (sociale huur), blok B: 30 sociale huur wo-
ningen en 11 appartementen in de vrije sector en blok C: 25 appartementen in de vrije sector mogelijk
gemaakt. Figuur 3.2 geeft de situering van de blokken weer.




Figuur 3.2         situering blokken


De nieuwbouw zal niet worden aangesloten op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden
(NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en
naar het plan. De benodigde gegevens voor de gebruiksfase zijn in overleg met de opdrachtgever
bepaald en aangevuld op basis van de in AERIUS Calculator opgenomen kentallen. Voor de bereke-
ning van de gebruiksfase is uitgegaan van het rekenjaar waarin het totale plan in gebruik is genomen
(2026).

3.2.1 Verkeersbewegingen
De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig
parkeren en verkeersgeneratie. In paragraaf 3.1.1 is de klasse en stedelijke zone van het plan
gegeven. Tabel 3.2 geeft de volledige berekening van de verkeersgeneratie van de toekomstige
situatie.




Rapport 12497.004 versie D5                                                                 Pagina 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 3.2 verkeersgeneratie plan
                                                                       verkeersgeneratie   verkeersgeneratie-
                                                                          per eenheid             plan
 functie                              blok        plan      eenheid      min        max    min    max   gem
                                       A      63 woningen                                  233,1   283,5   258,3
 huur, appartement, midden/goedkoop
                                                            1 woning     3,7        4,5
 (incl. sociale huur)
                                              30 woningen
                                       B                                                   172,6   205,4    189
                                              11 woningen
 huur, appartement, duur                                    1 woning     5,6        6,4
                                       C      25 woningen                                  140,0   160,0   150,0

                                             totaal                                        545,7   648,9   597,3


Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert de toekomstige situatie 597,3
verkeersbewegingen per weekdag, waarvan 2% is opgenomen als middelzwaar vrachtverkeer. De
ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. Gekeken naar het aantal par-
keerplekken zal circa 50% van het verkeer zich ontsluiten via de westelijke inrit richting de Dorpsweg,
circa 40% vanaf de noordelijke parkeerplaats over de Bongerd, en circa 10% vanaf de zuidelijke
paarkeerplaats over de Verlengde Parklaan, richting de Dorpsweg ontsluiten. De ontsluiting bedraagt,
vanaf de openbare weg, respectievelijk circa 160, 190 en 190 meter voor de westelijke, oostelijke en
zuidelijke ontsluiting voor zowel het lichte en middelzware verkeer. Hiermee wordt derhalve voldaan
aan de vuistregel van de provincie Gelderland.




Rapport 12497.004 versie D5                                                                          Pagina 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>In figuur 3.3 zijn de emissiebronnen tijdens het toekomstig gebruik weergegeven. De groene lijn(en)
betreffen de emissies van het verkeer dan van en naar het plan beweegt.




Figuur 3.3         Emissiebronnen gebruiksfase




Rapport 12497.004 versie D5                                                               Pagina 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4      BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De (verschil)berekening van het projecteffect van de gebruiksfase is verricht met behulp van het pro-
gramma AERIUS Calculator (versie 2021). Onderstaand is het screenshot van het berekeningsresul-
taat weergegeven. In bijlage 2 is de AERIUS (verschil)berekening van de gebruiksfase opgenomen.




Uit de berekening van de gebruiksfase blijkt dat het projecteffect op het Natura 2000-gebied ‘Rijntak-
ken’ maximaal 0,01 mol/ha/jaar bedraagt. Hierdoor wordt een vergelijking gemaakt met een referen-
tiesituatie. Uit de verschilberekening volgt een verschil in projecteffect van 0,00 mol/ha/jaar tussen de
referentiesituatie en de gebruiksfase (zie screenshot hierboven). Aangezien er geen verschil in pro-
jecteffect is tussen de referentie- en toekomstige situatie wordt de gebruiksfase niet vergunningsplich-
tig geacht in het kader van de Wet natuurbescherming.




Rapport 12497.004 versie D5                                                                     Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1. Productspecificaties HR-ketel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Technische documentatie
           R2700 R2800 R2900




                                 Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Rendamax




           Editie 2789CV01H, 21-11-2003

           ©2003 Rendamax B.V.
           Alle rechten voorbehouden.
           Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, foto-kopie, microﬁlm, elektronisch op geluids-
           band of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rendamax B.V.

           Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen derhalve afwijken van dit
           document. Rendamax B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten gevolge van verschillen tussen gegevens in dit document en de geleverde
           apparatuur af.


                                                        Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Rendamax



   Inhoudsopgave

             R2700 Technische gegevens                          1

             Afmetingen R2700                                   2

             R2800 Technische gegevens                         4

             Afmetingen R2800                                   5

             R2900 Technische gegevens                          7

             Afmetingen R2900                                  8

        1    Inleiding                                         11
      1.1    Rendamax B.V.
      1.2    Leverancier
      1.3    Deze documentatie
      1.4    Service
      1.5    Algemeen voorbehoud                               12

        2    Beschrijving
      2.1    Algemeen
     2.2     Hoofdonderdelen                                   14
    2.2.1    Beschrijving hoofdonderdelen                      15
     2.4     De beveiliging                                    16

        4    Levering en transport                             18
      4.1    Levering
      4.2    Verpakking
      4.3    Transport

         5   Installatie                                       23
       5.1   Voorschriften
       5.2   Stookruimte
     5.2.1   Algemeen
    5.2.2    Opstelling                                        24
     5.2.3   Ventilatie                                        25
       5.3   Aansluitingen
     5.3.1   Gasaansluiting
    5.3.2    Elektrische aansluiting
     5.3.3   Wateraansluitingen                                30
    5.3.4    Verbrandingsluchtaanvoer                          31
  5.3.4.1    Algemeen
  5.3.4.2    Luchttoevoerkanaal
     5.3.5   Rookgasafvoer                                     33
   5.3.5.1   Algemeen
  5.3.5.2    Schoorsteen                                       34
     5.3.6   Condensafvoer                                     38
       5.4   Hydraulisch systeem                               39
     5.4.1   Algemeen
    5.4.2    Waterstroming
  5.4.2.1    Stroming en weerstand
  5.4.2.2    Pompkarakteristieken                              41
  5.4.2.3    Afsluiters                                        42


                                            Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Rendamax


  5.4.2.4    Kleppen                                            42
  5.4.2.5    Waterstromingsbeveiliging                          43
    5.4.3    Waterdruk
  5.4.3.1    Bedrijfsdruk
  5.4.3.2    Ketelexpansievat
  5.4.3.3    Systeemexpansievat
  5.4.3.4    Waterdrukbeveiliging
    5.4.4    Watertemperatuur
    5.4.5    Waterkwaliteit
    5.4.6    Voorbeelden hydraulisch systeem                    45

        6    Bedieningsinstructies                              48
      6.1    Werking
      6.2    Regeling
      6.3    Ketelmodule                                        49
      6.4    Storingsmeldingen                                  50
      6.5    Inbedrijfstellen                                   52
      6.6    Uitschakelen
      6.7    Waarschuwingen

        7    Inbedrijfstelling                                  53
      7.1    Algemeen
      7.2    De inbedrijfstelling

        8    Onderhoud                                          55
      8.1    Veiligheid
      8.2    Algemeen
      8.3    Procedure
      8.4    Reinigen brander, warmtewisselaar                  56
      8.5    Reinigen ﬁlter/zeef gascombinatieblok
      8.6    Ionisatiemeting                                    57
      8.7    Service

        9    Omrekeningsformules en -factoren

             SB standaard uitvoering                            61
             R2900SB Technische gegevens standaard uitvoering   62
             Afmetingen R2900SB standaard uitvoering            63

         1   Beschrijving                                       65
       1.1   Algemeen

         2   Installatie
       2.1   Aansluitingen
     2.1.1   Elektrische aansluiting
    2.1.2    Wateraansluitingen
    2.1.3    Condensafvoer
      2.2    Hydraulisch systeem                                66
    2.2.1    Algemeen
    2.2.2    Waterstroming
  2.2.2.1    Stroming en weerstand
  2.2.2.2    Pompkarakteristieken                               67




                                             Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Rendamax


             SB bypass                                        69
             R2900SB Technische gegevens bypass               70
             Afmetingen R2900SB bypass                        71

         1   Beschrijving                                     73
       1.1   Algemeen

         2   Installatie
       2.1   Aansluitingen
     2.1.1   Elektrische aansluiting
    2.1.2    Wateraansluitingen
    2.1.3    Condensafvoer                                    74
      2.2    Hydraulisch systeem
    2.2.1    Algemeen
    2.2.2    Waterstroming
  2.2.2.1    Stroming en weerstand
  2.2.2.2    Pompkarakteristiek                               75

             SB split system                                  77
             R2900SB Technische gegevens split system         78
             Afmetingen R2900SB split system                  79

         1   Beschrijving                                     81
       1.1   Algemeen

         2   Installatie                                      81
       2.1   Aansluitingen
     2.1.1   Elektrische aansluiting
      2.2    Hydraulisch systeem
     2.2.1   Algemeen
    2.2.2    Waterstroming
   2.2.2.1   Stroming en weerstand                            82




                                           Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Rendamax




           Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Rendamax



R2700 Technische gegevens
Type                                                             R2700       R2701       R2702     R2703     R2704       R2705       R2706      R2707      R2708      R2709
Nominaal vermogen                                          kW     95          119         141       178       218         299         374        445        521        597
Nominale belasting Hi                                      kW     101         126         151       190       233         319         400        475        557        638
Minimale belasting Hi                                      kW     25           33         38        48        58           80         100        119        139        160
Gasverbruik aardgas (8,34 kWh/m3) m3/h                           12,14       15,14       18,17     22,79     27,96       38,36       48,02      57,11      66,82      76,73
           propaan (24,65 kWh/m3) m3/h                            4,11        5,12        6,14      7,72     9,46        12,98       16,25      19,32      22,61      25,96
Gasvoordruk           aardgas (min.) mbar                         20          20          20        20         20          20          20         20         20         20
                      aardgas (max.) mbar                         25          25          25        25        100         100         100        100        100        100
                 propaan (min./max.) mbar                        30/50       30/50       30/50     30/50     30/50       30/50       30/50      30/50      30/50      30/50
Waterinhoud                                                dm3     18          18          18        19        20          35          38         41         44         47
Max. werkdruk                                              bar      6           6           6         6         6          6            6         6           6          6
Gasaansluiting                                        G1           -         -         -         -           R 11 ⁄ 2"   R 11 ⁄ 2"     -          -          -          -
                                                      G2         Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2"        -           -         Rp2"       Rp2"       Rp2"       Rp2"
Wateraansluitingen                                    W           R2"         R2"         R2"       R2"       R2"        DN65 PN6    DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6


Schoorsteendiameter                                   D    mm     150         150         150       180       200         200         250        250        300        300
                                                                  1           1           3         3                                             1          1
Veiligheidsventiel       aansluiting                                  ⁄ 2"        ⁄ 2"     ⁄4"       ⁄4"       1"          1"          1"        1 ⁄4"      1 ⁄4"      11 ⁄4"
                                                                  1           1           3         3          1           1           1
                             afblaas                                  ⁄ 2"        ⁄ 2"     ⁄4"       ⁄4"      1 ⁄4"       1 ⁄4"       1 ⁄4"      11 ⁄ 2"    11 ⁄ 2"    11 ⁄ 2"
                  standaardinstelling                      bar        3           3        3         3         3           3           3           3          3          3
Voeding                                                    V     400 3N~     400 3N~     400 3N~   400 3N~   400 3N~     400 3N~     400 3N~    400 3N~    400 3N~    400 3N~
Frequentie                                                 Hz      50         50          50        50         50          50          50         50         50         50
Zekering                                                   A       10         10          10        10         10          10          10         10         10         16
Max. opgenomen elektrisch   unit                           kW     0,33       0,33        0,37      0,37      0,33         0,42        0,71       0,71       0,73       0,95
vermogen          pomp maximaal                            kW     0,19       0,19        0,40      0,40      0,40         0,46        0,72       0,72       0,72       1,15
                          totaal                           kW     0,52       0,52        0,77      0,77      0,73         0,88        1,43       1,43       1,45       2,10
Ketelgewicht leeg ± 5%                                     kg     325         325         325       340       360         500         525        560        615        645
Afmetingen                  hoogte H                       mm     1355       1355        1355      1355      1355         1355        1355      1355       1355       1355
                           breedte B                       mm     830        830         830       830       930          830         830        930       1130       1130
         lengte incl. aansluitingen L                      mm     1535       1535        1535      1535      1535         1918        1918      1908       1908       1908

                     Tabel 1            Technische gegevens R2700




                               Schonere Verbranding




                     De R2700 serie heeft het Gaskeur label SV/HR100.




                                                                                    Doc430/2789CV01H                                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    Rendamax



Afmetingen R2700




               Fig. 1   Maatschets R2700




2                                          Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     Rendamax


Type            R2700       R2701       R2702         R2703        R2704          R2705      R2706      R2707      R2708      R2709
B*      mm       830         830         830           830          930             830        830        930       1130       1130
B1      mm       645         645         645           695           795            660        710        810        960       1010
B2      mm       185         185         185           135           135            170        120        120        170        120
B3      mm       646         646         646           646           746            646        646        746        946        946
D       mm       150         150         150           180          200             200        250        250        300        300
                                                                       1              1
G1                 -           -              -          -          R 1 ⁄2"        R 1 ⁄2"      -          -          -          -
                       1           1              1          1
G2              Rp 1 ⁄2"   Rp 1 ⁄2"     Rp 1 ⁄2"      Rp 1 ⁄2"        -              -        Rp 2"      Rp 2"      Rp 2"      Rp 2"
H1      mm       1115        1115        1115          1115         1115           1115       1115       1205       1205       1205
L       mm      1535        1535         1535         1535          1535           1918       1918       1908       1908       1908
L1      mm       545         545         545           545           545            555        555        545        545        545
L2      mm       990         990         990           990          990            1362       1362       1362       1362       1362
L3      mm       200         200         200           200          200             231        231        231        231        231
L4      mm         0          0               0         0             0             108        108        108        108        108
W                R2"         R2"          R2"          R2"           R2"          DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6

                 Tabel 2   Afmetingen R2700


                 B = Maat met buitenbeplating.
                * = Voor maat zonder beplating dient men bij maat B 64 mm in mindering te brengen.

                (Wijzigingen voorbehouden)
                Ten gevolge van fabricage-tolerantie kunnen bovenstaande gegevens iets afwijken.


                 Condities tabel 1:
                - Nominaal vermogen gemeten bij                               :     60 - 80 °C
                - Gasverbruik bij                                             :     1013 mbar, 15 °C, droog
                - Gas-categorie                                               :     22L3P
                - Toestelcategorie                                            :     B23, C53, C33 of C63
                - Beschermingsgraad                                           :     IP20

                 De types R2700 t/m R2703 zijn niet zonder meer geschikt voor aansluiting op een 100 mbar net.
                 De types R2704 t/m R2709 zijn geschikt voor distributiedrukken van zowel 25 als 100 mbar. Bij
                 hogere gasdrukken dient in overleg met het plaatselijke gasbedrijf een aparte gasdrukregelaar te
                 worden geplaatst. De minimale voordruk mag nooit beneden 20 mbar komen (zie par. 5.3.1).




                                                             Doc430/2789CV01H                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    Rendamax



R2800 Technische gegevens
Type                                                               R2800       R2801        R2802       R2803      R2804      R2805      R2806       R2807      R2808      R2809
Nominaal vermogen                                           kW       95         119           149        183        251        315        374         438        502        553
Nominale belasting Hi                                       kW       99         126           158        194        266        333        396         464        532        585
Minimale belasting Hi                                       kW       25         33            40        48,5         66         83        100         112        133        146
Gasverbruik aardgas (8,34 kWh/m3)                           m3/h   11,90       15,14         18,99      23,30      31,97      40,02      47,59       55,68      63,94      70,27
             propaan (24,65 kWh/m3)                         m3/h    4,03        5,12         6,43       7,88       10,82      13,54      16,10       18,84      21,63      23,77
Gasvoordruk             aardgas (min.)                      mbar     20         20            20         20          20         20         20          20         20         20
                       aardgas (max.)                       mbar     25          25           25          25        100        100        100         100        100        100
                 propaan (min./max.)                        mbar   30/50       30/50         30/50      30/50      30/50      30/50      30/50       30/50      30/50      30/50
Waterinhoud                                                 dm3      18          18           19         20          35         38         41          44         47         50
Max. werkdruk                                               bar         6           6          6          6           6          6          6           6          6          6
                                                                                                                      1          1
Gasaansluiting                                        G1                -           -             -          -     R 1 ⁄ 2"   R 1 ⁄ 2"      -           -          -          -
                                                      G2           Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2"            -          -       Rp11 ⁄ 2"    Rp2"       Rp2"       Rp2"
Wateraansluitingen                                     W            R2"         R2"           R2"        R2"       DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6    DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6


Schoorsteendiameter                                    D    mm      150         150           180        200        200        250        250         300        300        300
                                                                    1           1             3          3                                             1          1
Veiligheidsventiel         aansluiting                                  ⁄ 2"        ⁄ 2"          ⁄4"        ⁄4"      1"         1"         1"        1 ⁄4"      1 ⁄4"      11 ⁄4"
                                                                    1           1             3          3
                                    afblaas                             ⁄ 2"        ⁄ 2"          ⁄4"        ⁄4"    11 ⁄4"     11 ⁄4"     11 ⁄4"      11 ⁄ 2"    11 ⁄ 2"    11 ⁄ 2"
                  standaardinstelling                       bar         3           3          3          3           3          3          3           3          3          3
Voeding                                                      V     400 3N~     400 3N~      400 3N~     400 3N~    400 3N~    400 3N~    400 3N~     400 3N~    400 3N~    400 3N~

Frequentie                                                   Hz      50         50            50         50          50         50         50          50         50         50
Zekering                                                     A       10          10           10          10         10         10         10          10         10         10
Max. opgenomen elektrisch                       unit        kW      0,33       0,33          0,37        0,37       0,42       0,42       0,67        0,71       0,71       0,73
vermogen              pomp maximaal                         kW      0,19        0,19         0,40       0,40        0,46       0,46       0,72        0,72       0,72       1,15
                                          totaal            kW      0,52        0,52         0,77        0,77       0,88       0,88       1,39        1,43       1,43       1,88
Ketelgewicht leeg ± 5%                                       kg     325         325          340         360        500        525        560         615        645        675
Afmetingen                     hoogte H                     mm      1355       1355          1355       1355        1355       1355       1355        1355       1355       1355
                               breedte B                    mm      830         830           830        930        830        830        930         1130       1130      1230
           lengte incl. aansluitingen L                     mm      1535       1535          1535       1535        1918       1918      1908        1908       1908       1958

                     Tabel 3            Technische gegevens R2800




                                                      104
                               Schonere Verbranding




                     De R2800 serie heeft het Gaskeur label SV/HR104.




4                                                                                       Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Rendamax



Afmetingen R2800




            Fig. 2   Maatschets R2800




                                        Doc430/2789CV01H   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Rendamax



Type            R2800         R2801       R2802       R2803           R2804             R2805        R2806        R2807      R2808      R2809
B*      mm       830           830         830         930              830              830          930          1130       1130       1230
B1      mm       645           645         695         795              660              710           810         960        1010       1110
B2      mm       185           185          135         135             170              120          120          170        120        120
B3      mm       646           646         646         746              646              646          746          946        946        1046
D       mm        150           150        180         200              200              250          250          300        300        300
G1                 -             -           -           -             R 11 ⁄ 2"        R 11 ⁄ 2"       -           -          -          -
                       1             1           1           1                                              1
G2              Rp 1 ⁄ 2"     Rp 1 ⁄ 2"   Rp 1 ⁄ 2"   Rp 1 ⁄ 2"           -                -         Rp 1 ⁄ 2"     Rp 2"      Rp 2"      Rp 2"
H1      mm       1115          1115        1115        1115             1115             1115         1205         1205       1205       1120
L       mm       1535          1535        1535        1535            1918              1918         1908         1908       1908       1958
L1      mm       545           545         545         545              555              555          545          545        545        595
L2      mm       990           990         990         990             1362              1362         1362         1362       1362       1362
L3      mm       200           200         200         200              231              231           231         231        231        231
L4      mm         0             0           0           0              108              108          108          108        108        108
W                 R2”           R2”         R2”         R2”          DN65 PN6          DN65 PN6     DN65 PN6     DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6


                    Tabel 4    Afmetingen R2800


                    B = Maat met buitenbeplating.
                   * = Voor maat zonder beplating dient men bij maat B 64 mm in mindering te brengen.

                    (Wijzigingen voorbehouden)
                    Ten gevolge van fabricage-tolerantie kunnen bovenstaande gegevens iets afwijken.


                    Condities tabel 3:
                   - Nominaal vermogen gemeten bij                                 :      60 - 80 °C
                   - Gasverbruik bij                                               :      1013 mbar, 15 °C, droog
                   - Gas-categorie                                                 :      22L3P
                   - Toestelcategorie                                              :      B23, C53, C33 of C63
                   - Beschermingsgraad                                             :      IP20

                    De types R2800 t/m R2803 zijn niet zonder meer geschikt voor aansluiting op een 100 mbar net.
                    De types R2804 t/m R2809 zijn geschikt voor distributiedrukken van zowel 25 als 100 mbar. Bij
                    hogere gasdrukken dient in overleg met het plaatselijke gasbedrijf een aparte gasdrukregelaar te
                    worden geplaatst. De minimale voordruk mag nooit beneden 20 mbar komen (zie par. 5.3.1).




6                                                                Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  Rendamax



R2900 Technische gegevens
Type                                                               R2900       R2901       R2902     R2903     R2904      R2905      R2906       R2907      R2908      R2909
Nominaal vermogen                                           kW       96         122         153      188        257        322        383         449        514        566
Nominale belasting Hi                                       kW       99         126         158      194        266        333        396         464        532        585
Minimale belasting Hi                                       kW       25          33         40       48,5        66         83        100         112        133        146
Gasverbruik aardgas (8,34 kWh/m3)                           m3/h   11,90       15,14       18,99     23,30     31,97      40,02      47,59       55,68      63,94      70,27
           propaan (24,65 kWh/m3)                           m3/h   4,03         5,12        6,43     7,88      10,82      13,54      16,10       18,84      21,63      23,77
Gasvoordruk           aardgas (min.)                        mbar    20          20          20        20         20         20         20          20         20         20
                      aardgas (max.)                        mbar    25          25          25        25        100        100        100         100        100        100
                 propaan (min./max.)                        mbar   30/50       30/50       30/50     30/50     30/50      30/50      30/50       30/50      30/50      30/50
Waterinhoud                                                 dm3      20         20           21       22         39         42         45          48         55         58
Max. werkdruk                                               bar       6          6           6        6           6          6          6           6         6           6
Gasaansluiting                                         G1            -         -         -         -           R11 ⁄ 2"   R11 ⁄ 2"     -           -          -          -
                                                       G2          Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2" Rp11 ⁄ 2"       -          -        Rp11 ⁄ 2"    Rp2"       Rp2"       Rp2"
Wateraansluitingen                                      W           R2"         R2"         R2"       R2"      DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6    DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6


Schoorsteendiameter                                     D   mm      150         150         180       200       200        250        250         250        300        300
                                                                    1           1           3         3                                            1          1
Veiligheidsventiel       aansluiting                                    ⁄ 2"        ⁄ 2"     ⁄4"        ⁄4"      1"         1"         1"         1 ⁄4"      1 ⁄4"      11 ⁄4"
                                                                    1           1           3         3          1          1          1
                             afblaas                                    ⁄ 2"        ⁄ 2"     ⁄4"        ⁄4"     1 ⁄4"      1 ⁄4"      1 ⁄4"       11 ⁄ 2"    11 ⁄ 2"    11 ⁄ 2"
                  standaardinstelling                       bar         3           3        3          3        3          3          3            3          3          3
Voeding                                                      V     400 3N~     400 3N~     400 3N~   400 3N~   400 3N~    400 3N~    400 3N~     400 3N~    400 3N~    400 3N~
Frequentie                                                   Hz      50         50          50        50         50         50         50          50         50         50
Zekering                                                     A       10         10          10        10         10         10         10          10         10         10
Max. opgenomen elektrisch   unit                            kW      0,33       0,33        0,37      0,37      0,42       0,42        0,67        0,71       0,71       0,73
vermogen          pomp maximaal                             kW      0,19       0,19        0,40      0,40      0,46       0,46        0,72        0,72       0,72       1,15
                          totaal                            kW      0,52       0,52        0,77      0,77      0,88       0,88        1,39        1,43       1,43       1,88
Ketelgewicht leeg ± 5 %                                      kg     340         340         355       375       530        555        590         645        705        735
Afmetingen                  hoogte H                        mm      1355       1355        1355      1355      1355       1355       1355        1355       1355       1355
                           breedte B                        mm      830        830         830       930       830        830         930        1130       1130       1230
         lengte incl. aansluitingen L                       mm      1535       1535        1535      1535      1918       1918       1908        1908       1908       1958

                     Tabel 5            Technische gegevens R2900




                                                      107
                               Schonere Verbranding




                     De R2900 serie heeft het Gaskeur label SV/HR107.




                                                                                     Doc430/2789CV01H                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    Rendamax



Afmetingen R2900




               Fig. 3   Maatschets R2900




8                                          Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Rendamax



Type            R2900         R2901       R2902       R2903           R2904           R2905        R2906        R2907      R2908      R2909
B*      mm       830           830         830         930             830             830          930          1130       1130       1230
B1      mm       645           645         695         795             660             710           810         960        1010       1110
B2      mm       185           185          135         135            170             120          120          170        120        120
B3      mm       646           646         646         746             646             646          746          946        946        1046
D       mm        150           150        180         200             200             250          250          250        300        300
G1                 -             -           -           -            R 11 ⁄ 2"       R 11 ⁄ 2"       -           -          -          -
                       1             1           1           1                                            1
G2              Rp 1 ⁄ 2"     Rp 1 ⁄ 2"   Rp 1 ⁄ 2"   Rp 1 ⁄ 2"          -               -         Rp 1 ⁄ 2"     Rp 2"      Rp 2"      Rp 2"
H1      mm       1115          1115        1115        1115            1115            1115         1205         1205       1205       1120
H2      mm       897           897         897         897             1172           1172          1172         1172       1172       1172
L       mm       1535          1535        1535        1535            1918           1918          1908         1908      1908        1958
L1      mm       545           545         545         545             555             555          545          545        545        595
L2      mm       990           990         990         990             1362           1362          1362         1362       1362       1362
L3      mm       188           188         188         188             229             229          229          229        229        229
L4      mm         0             0           0           0             108             108          108          108        108        108
W                 R2”           R2”         R2”         R2”          DN65 PN6     DN65 PN6        DN65 PN6     DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6

                    Tabel 6    Afmetingen R2900


                    B = Maat met buitenbeplating.
                   * = Voor maat zonder beplating dient men bij maat B 64 mm in mindering te brengen.

                    (Wijzigingen voorbehouden)
                    Ten gevolge van fabricage-tolerantie kunnen bovenstaande gegevens iets afwijken.


                    Condities tabel 5:
                   - Nominaal vermogen gemeten bij                                :     60 - 80 °C
                   - Gasverbruik bij                                              :     1013 mbar, 15 °C, droog
                   - Gas-categorie                                                :     22L3P
                   - Toestelcategorie                                             :     B23, C53, C33 of C63
                   - Beschermingsgraad                                            :     IP20

                    De types R2900 t/m R2903 zijn niet zonder meer geschikt voor aansluiting op een 100 mbar net.
                    De types R2904 t/m R2909 zijn geschikt voor distributiedrukken van zowel 25als 100 mbar. Bij
                    hogere gasdrukken dient in overleg met het plaatselijke gasbedrijf een aparte gasdrukregelaar te
                    worden geplaatst. De minimale voordruk mag nooit beneden 20 mbar komen (zie par. 5.3.1).




                                                                 Doc430/2789CV01H                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Rendamax




10              Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Rendamax



1 Inleiding
      1.1   Rendamax B.V.
            Opgericht in 1968, heeft Rendamax B.V. vanuit haar Nederlandse basis een wereldwijde reputatie
            opgebouwd in ontwikkeling, productie en marketing van gasgestookte “high performance” ver-
            warmingsunits voor professionele toepassingen in het vermogensgebied van 45 tot 1200 kW.

            Door de unieke opbouw onderscheiden deze verwarmingsunits zich door hun:
            - hoog thermisch rendement
            - milieuvriendelijkheid (ze voldoen aan strengste milieueisen)
            - gering gewicht en kleine afmetingen
            - duurzaamheid
            - laag geluidsniveau
            - groot regelbereik
            - leverbaarheid in velerlei uitvoeringen.

            Actieve en marktgerichte research stelt Rendamax in staat oplossingen te bieden voor de meest
            uitdagende verwarmingseisen.

     1.2    Leverancier
            Rendamax producten worden in uw land verkocht door uw leverancier (zie kaft).

            Voor adviezen of meer informatie met betrekking tot onze producten is uw Rendamax leverancier
            u gaarne van dienst.

      1.3   Deze documentatie
            Deze documentatie is samengesteld ten behoeve van de volgende doelgroepen:
            - de technisch adviseur
            - de installateur
            - de onderhoudsmonteur
            - de gebruiker.

            Om deze doelgroepen van de benodigde informaties te voor zien heeft Rendamax ervoor gekozen
            een zo compleet mogelijke technische documentatie samen te stellen in de vorm van dit boek.
            Mocht u als lezer van dit document op- of aanmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons dit mee
            te delen.

            De leverancier (zie kaft) zal u graag behulpzaam zijn indien u aanvullende gegevens wenst.

            De volgende aspecten van de units worden behandeld:

            -   algemene beschrijving
            -   technische speciﬁcaties
            -   noodzakelijke voorzieningen voor het ontwerpen en installeren
            -   installatie voorbeelden
            -   onderhoudsinstructies.

            De bedieningsinstructies voor de gebruiker zijn op de unit bevestigd. Tevens vindt u deze in
            hoofdstuk 6.

     1.4    Service
            Voor het inbedrijfstellen en het verlenen van service voor onderhoud staat de servicedienst van
            de leverancier steeds tot uw beschikking. Voor de gegevens zie kaft.




                                             Doc430/2789CV01H                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Rendamax


           1.5   Algemeen voorbehoud
                 Toepassing, installatie en onderhoud van Rendamax producten dient altijd te geschieden met
                 inachtneming van de voor deze installaties geldende (wettelijke) eisen, voorschriften en nor men.

                 Alle door Rendamax B.V. verstrekte gegevens, informatie en suggesties met betrekking tot haar
                 producten zijn op zorgvuldig onderzoek gebaseerd.
                 Daar echter toepassing, installatie en exploitatie ervan geschieden buiten invloed van Rendamax
                 B.V., aanvaardt deze, noch enige andere met Rendamax B.V. verbonden organisatie, hiervoor geen
                 enkele aansprakelijkheid.

                 Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Rendamax B.V.
                 verplicht zich daarmee niet om eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen.



     2 Beschrijving

           2.1   Algemeen
                 De Rendamax R2700/R2800/R2900 units zijn milieuvriendelijke gasgestookte verwarmings-
                 ketels, die moduleren van 25 % tot 100 % van hun maximale belasting.
                 De serie R2700 bestaat uit 10 typen in het vermogensgebied van 95 tot 597 kW. De serie R2800
                 bestaat uit 10 typen in het vermogensgebied van 95 tot 553 kW. De serie R2900 bestaat uit 10
                 typen in het vermogensgebied van 96 tot 566 kW.
                 De units hebben een extreem lage NOx en CO uitstoot waardoor deze ketels aan de strengste
                 Europese milieu eisen voldoen.

                 De R2700/R2800/R2900 serie is voor alle betreffende Europese landen CE gekeurd en staat gere-
                 gistreerd onder het product identiﬁcatienummer 0063AQ6600.

                 De units zijn zowel in open (categorie B23) als gesloten (categorie C53, C33 of C63) toestel lever-
                 baar.

                 Standaard wordt de unit elektrisch bedraad, volledig samengebouwd en afgetest geleverd.

                 Werkingsprincipe en opbouw
                 Door een toerengeregelde toevoerventilator wordt lucht naar behoefte ingeblazen en intensief
                 gemengd met gas in de juiste verhouding.
                 Een temperatuurregelaar vergelijkt de gewenste watertemperatuur met de aanvoerwatertempera-
                 tuur en stuurt een signaal naar de frequentieomvormer om zo nodig de belasting aan te passen.

                 Het gevormde mengsel wordt door de gekoelde premix brander gevoerd en verbrand. De premix
                 brander is opgebouwd uit bimetalen vinpijpen (inwendig RVS en uitwendig aluminium) en giet-
                 ijzeren waterverdeelstukken.
                 De warmte-uitwisseling vindt plaats in een twee- of drietal warmtewisselaars. De 1ste warmtewis-
                 selaar is opgebouwd uit gladde RVS buizen. De 2de warmtewisselaar is voorzien van gelaserlaste
                 RVS vinpijpen.
                 Beide warmtewisselaars zijn voorzien van gietijzeren geproﬁleerde waterverdeelstukken die een
                 optimale doorstroming garanderen. De brander en de 1 ste en 2de warmtewisselaars zijn in serie
                 geschakeld.

                 Bij de R2900 is een 3de warmtewisselaar nageschakeld welke bestaat uit één of meerdere in serie
                 geschakelde RVS vinpijp(en) in de vorm van een spiraal en is geplaatst achter op de rookgas-
                 verzamelkast. De waterdoorstroming wordt verzorgd door de ketelpomp. De 3de warmtewisselaar
                 is parallel aan de ketel geschakeld en wordt doorstroomd met ± 5 à 10% van de totale volume-
                 stroom.




12                                                 Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Rendamax


           De R2700/R2800/R2900 unit heeft een kleine waterinhoud waardoor hij in staat is de watertem-
           peratuur snel aan veranderende omstandigheden aan te passen. Hij kan zonder enige beperking
           van de retourwatertemperatuur toegepast worden. Een standaard meegeleverde pomp zorgt voor
           het benodigde waterdebiet.

           Toepassingsmogelijkheden
           De R2700/R2800/R2900 unit is door zijn samenstelling geschikt voor gebruik in verwarmingssy-
           stemen:
           - met constante aanvoertemperatuur
           - weersafhankelijk gestookt
           - laag temperatuur condenssysteem
           - condenserend geoptimaliseerd
           - besturing m.b.v. gebouwenoptimalisatiesysteem (0-10 Vdc, zie 5.3.2 aansluitklemmen).




           Fig. 4   De Rendamax R2900

           * De R2700 en R2800 unit zijn identiek met uitzondering van de 3de warmtewisselaar




                                           Doc430/2789CV01H                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Rendamax


          2.2   Hoofdonderdelen
                1 retouraansluiting                              19   rookgasverzamelkast
                2 rookgasafvoeraansluiting R2900                 20   verbrandingskamer
                   of schoorsteenlengtecompensator               21   invoermogelijkheid elektrische aansluiting
                3 stromingsschakelaar                            22   condensafvoer
                4 veiligheidsventiel                             23   inspectie-opening
                5 aanvoeraansluiting                             24   hoofdgasklep
                6 vul-/aftapkraan                                25   ventilator
                7 mengkanaal                                     26   aansluitkast
                8 verdeelplaat                                   27   bedieningspaneel
                9 brander                                        28   beplating
                10 1ste warmtewisselaar                          29   luchtinlaatdemper
                11 gasﬁlter                                      30   vlinderklep
                12 2de warmtewisselaar                           31   ketelpomp
                13 gasstraat
                14 frame
                15 wateromloopleiding                            A    lucht
                16 rookgasafvoer                                 B    gas
                17 3de warmtewisselaar R2900                     C    rookgassen
                18 condensverzamelkast                           D    condensaat




                Fig. 5   Algemeen overzicht




14                                            Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Rendamax


    2.2.1   Beschrijving hoofdonderdelen
            De ketel is opgebouwd uit de volgende hoofdcomponenten:

            Ventilator [25]
            Deze bestaat uit een slakkenhuis, een schoepenwiel en een elektromotor. Met behulp van de
            ventilator wordt verbrandingslucht aangezogen en in druk verhoogd.

            Luchtinlaatdemper [29]
            Een speciaal ontwikkelde luchtinlaatdemper zorgt voor een laag geluidsniveau. Als optie kan
            deze voorzien worden van een luchtﬁlter of een luchttoevoeropening voor toepassing als gesloten
            toestel.

            Gasstraat [13]
            Het hoofdonderdeel van de gasstraat is de hoofdgasklep/-verhoudingsdrukregelaar [24]. De gas-
            hoeveelheid wordt af hankelijk van de luchthoeveelheid geregeld. De luchthoeveelheid varieert
            met het toerental van de ventilator. Standaard is de unit voorzien van een gasﬁlter [11].

            Mengkanaal [7]
            In deze ruimte wordt het gas en de verbrandingslucht intensief gemengd.

            Brander [9]
            Nadat het gas/lucht-mengsel met behulp van een verdeelplaat [8] over de brander is verdeeld,
            wordt het mengsel aan het branderoppervlak verbrand waarbij de vlam naar beneden is gericht.
            De brander is water- en luchtgekoeld. De waterverdeel stukken zijn uitgevoerd in gietijzer en zijn
            geproﬁleerd om een optimale verdeling en doorstroming te verkrijgen.

            Warmtewisselaars [10, 12 en 17]
            De 1ste warmtewisselaar [10] bestaat uit RVS gladde pijpen. Deze draagt een groot deel van de ver-
            brandingsenergie over aan het systeemwater. De 2de warmtewisselaar [12], welke bestaat uit RVS
            gelaserlaste vinpijpen, draagt de overige warmte uit de rookgassen over aan het systeemwater.
            Alle waterverdeelstukken zijn uitgevoerd in gietijzer en zijn geproﬁleerd om een optimale verde-
            ling en doorstroming te verkrijgen. De ruimte tussen de brander en de 1 ste warmtewisselaar vormt
            de verbrandingskamer.
            Bij de R2900 is een 3de warmtewisselaar [17] nageschakeld welke bestaat uit één of meerdere in
            serie geschakelde RVS vinpijp(en) in de vorm van een spiraal en is geplaatst achter op de rook-
            gasverzamelkast. De waterdoorstroming wordt verzorgd door de ketelpomp. De derde warmte-
            wisselaar is parallel aan de ketel geschakeld en wordt doorstroomd met ± 5 à 10% van de totale
            volumestroom.

            Wateromloopleidingen [15]
            Deze leidingen verbinden de brander en de warmtewisselaars onderling.

            Wateraansluitingen
            Deze bestaan uit een aanvoer- [5] en een retouraansluiting [1]. Op de beide aansluitingen is een
            vul/aftapkraan [6] aangebracht. Op de aanvoeraansluiting zijn het veiligheidsventiel [4], de stro-
            mingsschakelaar [3] en de temperatuurvoeler aangebracht.

            Ketelpomp [31]
            De ketelpomp is op de retouraansluiting van de unit gemonteerd en elektrisch direct op de over-
            eenkomstige klemmen in de aansluitkast aangesloten. De capaciteit en de opvoerhoogte van de
            pomp is voldoende om behalve de ketelweerstand ook enige systeemweerstand te overwinnen.

            Rookgasverzamelkast [19]
            Onder de warmtewisselaar bevindt zich de roestvaststalen rookgasverzamelkast, die is voorzien
            van een rookgasafvoer [16], een condensafvoer [22] en een inspectieopening [23].




                                              Doc430/2789CV01H                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                Frame [14]
                Het frame is een constructie van stalen proﬁelen. Trillingsdempers worden los meegeleverd en
                dienen na positionering van de unit gemonteerd te worden.

                Beplating [28]
                De beplating bestaat uit gemakkelijk (zonder gereedschap) te verwijderen panelen.

                Elektrogroep
                Hiertoe behoort de regeling en de beveiliging van de unit.

                Aansluitkast [26]
                Elektrische ketelvoeding, manipuleerklemmen, aansluitkast, pompaansluiting en pomprelais zijn
                ondergebracht in een makkelijk bereikbare aansluitkast. Via de kabelgoot aan de binnenzijde van
                de ketel [21] zijn de aansluitkabels eenvoudig door te voeren naar de aansluitkast.

          2.3   De regeling
                Bij warmtevraag zal de stand-alone ketel, indien aan alle vo0rwaarden is voldaan en er geen be-
                veiligingen zijn aangesproken, in bedrijf komen. Deze warmtevraag ontstaat indien:
                • de gemeten aanvoertemperatuur van de ketel lager is dan de gewenste temperatuur
                • er door verdraaien van de bedrijfskeuzeschakelaar is gekozen voor servicebedrijf j1 of j2
                • onafhankelijk van de bedrijfsstand (i, q, F , j1 of j2) wanneer de vorstbeveiliging heeft
                   aangesproken.

                De geïntegreerde temperatuurregelaar zal door de verandering van het ventilatortoerental de
                belasting in de ketel zodanig aanpassen dat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant
                gehouden wordt. Afhankelijk van de door de ventilator verplaatste hoeveelheid lucht zal een
                bepaalde hoeveelheid gas worden bijgevoegd. Hierdoor kan het ketelvermogen traploos worden
                gemoduleerd en kan de warmtevraag nauwkeurig worden gevolgd. Indien de aanvoertemperatuur
                stijgt boven de gewenste aanvoertemperatuur vermeerderd met de in te stellen hysterese zal de
                ketel uit bedrijf gaan. Zodra de aanvoertemperatuur weer onder de gewenste aanvoertemperatuur
                daalt, zal de ketel weer in bedrijf komen.

          2.4   De beveiliging
                De volgende beveiligingen zijn op de ketel aangebracht:
                • temperatuurbewaking:
                   - maximaal temperatuurbewaking (STW)
                   - maximaal temperatuurbegrenzing (STB)
                (beiden zijn instelbaar)
                • vorstbeveiliging:
                   - d.m.v. een buitenvoeler, indien de buitentemperatuur tot onder de 0 °C is gedaald
                   - op basis van de aanvoertemperatuur, indien deze zich onder 5 °C bevindt en/of de watertem-
                     peratuur zich onder de 10 °C bevindt
                • waterstromingsbeveiliging (SW)
                • gaskleppentest
                • gaskleppen lektest (optioneel)
                • vlambewaking d.m.v. ionisatiestroommeting
                • minimale luchtdrukbewaking (LDW)
                • clixon-beveiliging ketelvoedingspomp tegen oververhitting.

                Indien een van deze beveiligingen actief wordt, zal de ketel in een vergrendelde of blokkerende
                storing gaan en uitgeschakeld worden. Vergrendelende storingen kunnen slechts na het opheffen
                van de oorzaak d.m.v. het indrukken van de resettoets worden opgeheven.




16                                               Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Rendamax



      3 Veiligheid

           Installatie voorschriften
           Lees deze voorschriften voordat met de installatie wordt begonnen.

           Het toestel dient door een erkende installateur volgens de geldende nationale en lokale normen
           en voorschriften geïnstalleerd te worden.

           De installatie is uitsluitend te gebruiken voor verwarmingssystemen tot een maximum watertem-
           peratuur van 90 °C.

           Uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze installatievoorschriften als aanvulling op de bovenbedoelde
           normen en voorschriften moeten worden gezien en dat bovenbedoelde normen en voorschriften
           voorrang hebben op de informatie in deze technische documentatie.

           Toegepaste pictogrammen

   y       Instructie die van essentieel belang is voor het correct functioneren van de installatie.

           Het niet nauwkeurig opvolgen van handelingen, bedieningsprocedures, etc. kan resulteren in
     w     ernstige beschadiging van de installatie, persoonlijk letsel of schade voor het milieu.

           Gevaar voor elektrische schokken.
     v
    x      Nuttige informatie.

           Onderhoud
           Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een erkende installateur
           worden uitgevoerd conform de elektrotechnische regels.

           Werkzaamheden aan de gastechnische en hydraulische installatie mogen uitsluitend door hier-
           voor opgeleid personeel uitgevoerd worden volgens de veiligheidsvoorschriften voor gasinstal-
           laties.

           Houd onbevoegde personen weg van de installatie.
     w     Plaats geen voorwerpen op de unit. Blijf uit de buurt van de warmwateraansluiting en schoor-
           steen i.v.m. verbrandingsgevaar.

           Verbreek voor aanvang van onderhouds- en servicewerkzaamheden de voedingsspanning en sluit
           de gaskraan in de gastoevoerleiding.

           Controleer de gehele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages.

           Als aanvulling op de informatie, verstrekt in deze technische documentatie, dienen ook de alge-
    x      meen geldende veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongelukken geraadpleegd te worden.
           Alle plaatdelen van de mantel dienen gemonteerd te zijn.
           Plaatdelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicedoeleinden. Plaats na
           het plegen van onderhouds- en servicewerkzaamheden alle panelen terug.

           Veiligheidsvoorzieningen
           De installatie mag nooit ingeschakeld worden met verwijderde plaatdelen of buiten werking zijnde
     w     veiligheidsvoorzieningen.




                                             Doc430/2789CV01H                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                Instructie- en waarschuwingsstickers
                Instructie- en waarschuwingsstickers aangebracht op de installatie mogen nooit verwijderd dan
         x      wel afgedekt worden en dienen gedurende de gehele levensduur van de installatie leesbaar te
                zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk.

                Modiﬁcatie
                Modiﬁcatie van de installatie mag alleen uitgevoerd worden met schriftelijke goedkeuring van de
                fabrikant.

                Ontplofﬁngsgevaar
                Volg bij werkzaamheden in de ketelruimte de daarvoor geldende voorschriften “werken in een
                ruimte met ontplofﬁngsgevaar” op.

                Installatie
                Het toestel dient door een erkende installateur volgens de geldende nationale en lokale normen
                en voorschriften geïnstalleerd te worden.

                Volg alle veiligheidsinstructies nauwkeurig op.

                Bediening
                In het geval van een gaslekkage: schakel de unit uit en draai de gaskraan dicht.
                Open deuren en ramen en waarschuw de betrokken instanties.

                Bij hernieuwde ingebruikstelling uitsluitend conform de gebruiksaanwijzing te werk gaan.

                Technische speciﬁcaties
                De in deze technische documentatie vermelde speciﬁcaties mogen niet overschreden worden.



     4 Levering en transport

          4.1   Levering
                Standaard wordt de unit compleet samengebouwd, getest en in krimpfolie verpakt afgeleverd.

                Controleer bij levering, na verwijdering van de krimpfolie, de unit op beschadigingen.
                Controleer of het geleverde in overeenstemming is met het gevraagde. Controleer bij levering of
                het elektrisch- en gasstraat schemanummer (met eventuele wijzigingsletter) overeenkomt met de
                gegevens op het typeplaatje.

          4.2   Verpakking
                De unit wordt op een onderstel van houten blokken en stootranden geleverd en is in krimpfolie
                verpakt.

          4.3   Transport
                Raadpleeg bij transport de technische gegevens voor afmetingen en gewichten.
         x
                Verwijder de folie bij voorkeur pas ná transport en plaatsing in het ketelhuis of verwijder de be-
          w     plating vóór transport. Dit om beschadiging van het plaatwerk te voorkomen.

                Verplaatsing
                De palletwagen/vorkheftruck met een minimum vorklengte van 1 m kan aan de zijkant of de voor-
                kant van de unit geplaatst worden.




18                                                Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Rendamax




           Fig. 6   Verplaatsing


           Standaard deuropening
           De afmetingen van de unit zijn zodanig dat de types met een maximale breedte (B) van 830 mm
           (zie technische gegevens) met verwijderde buitenbeplating door een standaard deuropening van
           80 cm te transporteren zijn.

           Rollen
           Na het verwijderen van de houten blokken is het mogelijk de unit over buizen te rollen.




           Fig. 7   Verplaatsing d.m.v. rollen


           Hijsen
           Onderstaande ﬁguur laat zien hoe de unit veilig te hijsen is. Om beschadiging aan het plaatwerk
           te voorkomen moet deze eerst verwijderd worden. De houten balken tussen de banden zorgen
           ervoor dat de unit tijdens het hijsen niet beschadigd wordt.




                                                 Doc430/2789CV01H                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Rendamax




                Fig. 8   Hijsen


                ATTENTIE:
                - Zorg ervoor dat de hefbanden van de juiste kwaliteit zijn!!
          w     - Verplaats de unit nooit over de hoofden van mensen!!

                Demonteren en monteren
                Wanneer door afmetingen en/of gewicht van de unit een directe plaatsing niet mogelijk is, dan
                is het mogelijk de ketel gedeeltelijk te demonteren. Wanneer echter een vergaande demontage
                noodzakelijk is, adviseren wij vroegtijdig contact met uw Rendamax leverancier op te nemen. De
                unit kan in delen geleverd worden, welke reeds zijn voorgetest.

                Wij geven u het dringende advies om demontage- en montagewerkzaamheden door de service-
                dienst van uw Rendamax leverancier te laten uitvoeren (meerprijzen).




20                                               Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Rendamax


                                                                                                 Brander
                                                                               Type              L (mm)     B (mm)   H (mm)   m (kg)
                                                                       R2700                       640        590     360       50
                                                                       R2701   R2800   R2900       640        590     360       50
                                                                       R2702   R2801   R2901       640        590     360       50
                                                                       R2703   R2802   R2902       640        690     360       55
                                                                       R2704   R2803   R2903       640        790     360       60
                                                                       R2705   R2804   R2904      1010        660     400      100
                                                                       R2706   R2805   R2905      1010        760     400      105
                                                                               R2806   R2906      1010       860       410     115
                                                                       R2707                      1010       860       420     115
                                                                               R2807   R2907      1010        960      410     120
                                                                       R2708                      1010        960      420     120
                                                                               R2808   R2908      1010       1050      420     130
                                                                       R2709                      1010       1050     460      130
                                                                               R2809   R2909      1010       1150      420     135
                                                                                          1ste Warmtewisselaar
                                                                               Type              L (mm)     B (mm)   H (mm)   m (kg)
                                                                       R2700                       660        590      150      45
                                                                       R2701   R2800   R2900       660        590      150      45
                                                                       R2702   R2801   R2901       660        590      150      45
                                                                       R2703   R2802   R2902       660        690      150      50
                                                                       R2704   R2803   R2903       660        790      150      55
                                                                       R2705   R2804   R2904      1030        660      150     85
                                                                       R2706   R2805   R2905      1030        760      150     90
                                                                       R2707   R2806   R2906      1030       860       150      95
                                                                       R2708   R2807   R2907      1030        960      150     110
                                                                       R2709   R2808   R2908      1030       1050      150     115
                                                                               R2809   R2909      1030       1150      150     120
                                                                                          2de Warmtewisselaar
                                                                               Type              L (mm)     B (mm)   H (mm)   m (kg)
                                                                       R2700                       660        590      150      50
                                                                       R2701   R2800   R2900       660        590      150      50
                                                                       R2702   R2801   R2901       660        590      150      50
                                                                       R2703   R2802   R2902       660        690      150      55
                                                                       R2704   R2803   R2903       660        790      150      60
                                                                       R2705   R2804   R2904      1030        660      150      90
                                                                       R2706   R2805   R2905      1030        760      150     100
                                                                       R2707   R2806   R2906      1030       860       150     110
                                                                       R2708   R2807   R2907      1030        960      150     125
                                                                       R2709   R2808   R2908      1030       1050      150     135
                                                                               R2809   R2909      1030       1050      150     135

           Fig. 9    Afmetingen en gewichten brander/warmtewisselaar


                                                                                          Rookgasverzamelkast
                                                                               Type             L (mm)    B (mm)     H (mm)   m (kg)
                                                                       R2700                      870       490       800      <25
                                                                       R2701   R2800   R2900      870       490       800      <25
                                                                       R2702   R2801   R2901      870       490       800      <25
                                                                       R2703   R2802   R2902      870       590       800      <25
                                                                       R2704   R2803   R2903      870       690       800      <25
                                                                       R2705   R2804   R2904     1320       490       800      <25
                                                                       R2706   R2805   R2905     1320       590       800      <25
                                                                       R2707   R2806   R2906     1320       690       800      <25
                                                                       R2708   R2807   R2907     1320       790       800      <25
                                                                       R2709   R2808   R2908     1320      890        800      <25
                                                                               R2809   R2909     1320       990       800      <25


           Fig. 10   Afmetingen en gewichten rookgasverzamelkast




                                                    Doc430/2789CV01H                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Rendamax



                Alleen voor R2900
          w
                                                                                           3de Warmtewisselaar
                                                                               Type   L (mm)     B (mm)     H (mm)   m (kg)
                                                                              R2900     415        393        411      15
                                                                              R2901     415        393        411      15
                                                                              R2902     415        476        411      15
                                                                              R2903     415        561        411      15
                                                                              R2904     496        391       686      30
                                                                              R2905     496        474       686      30
                                                                              R2906     496        560       686      30
                                                                              R2907     496        643       686      30
                                                                              R2908     496        727       686      60
                                                                              R2909     496        806       686      60



                Fig. 11   Afmetingen en gewichten 3de warmtewisselaar R2900


                                                                                                           Frame
                                                                                      Type                 L (mm)    B (mm)   H (mm)   m (kg)
                                                                              R2700                         1050       765     460      40
                                                                              R2701   R2800     R2900       1050       765     460      40
                                                                              R2702   R2801     R2901       1050       765     460      40
                                                                              R2703   R2802     R2902       1050       765     460      40
                                                                              R2704   R2803     R2903       1050       865     460      40
                                                                              R2705   R2804     R2904       1325       765     460       45
                                                                              R2706   R2805     R2905       1325       765     460       45
                                                                              R2707   R2806     R2906       1325       865     460       45
                                                                              R2708   R2807     R2907       1325      1065     460       50
                                                                              R2709   R2808     R2908       1325      1065     460       50
                                                                                      R2809     R2909       1325      1165     460       50


                Fig. 12   Afmetingen en gewichten frame


                Plaatsing
                Wanneer de unit op de juiste plaats staat, moeten de houten blokken verwijderd worden. De mee-
                geleverde trillingsdempers met afstandsbussen dienen nu gemonteerd te worden zoals beschre-
                ven in de bijgeleverde instructie (zie ﬁguur 13).
                Daarna kunnen de water-, gas-, schoorsteen-, condens- en elektrische aansluitingen aangebracht
                worden.




22                                                        Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Rendamax




            Fig. 13   Montage trillingsdemper


            Bescherming tegen vorst
            Bij een buiten bedrijf zijnde unit bestaat in de winter gevaar voor bevriezing. Tap daarom het wa-
            ter af m.b.v. de vul- en aftapkranen.



5 Installatie
      5.1   Voorschriften
            Het toestel dient door een erkende installateur volgens de geldende nationale en lokale normen
            en voorschriften geïnstalleerd te worden.

            Het in bedrijf stellen dient bij voorkeur te geschieden door de servicedienst van uw Rendamax
            leverancier, welke tevens de samenstelling en kwaliteit van het systeemwater vastlegt.

     5.2    Stookruimte

    5.2.1   Algemeen
            - Door de constructie van de unit zijn de stralingsverliezen te verwaarlozen
            - Door het lage geluidsniveau is verdere geluidsisolatie van de ruimte overbodig
            - Door de hoge opstelling van de elektrische componenten is een sokkel overbodig
            - Door zijn constructie is de benodigde opstellingsruimte zeer gering
            - De inzetbaarheid van de ketel wordt vergroot door de mogelijkheid deze als gesloten toestel te
               leveren (zie hoofdstuk 5.3.4).




                                                Doc430/2789CV01H                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Rendamax


         5.2.2   Opstelling
                 Om moeilijkheden te vermijden, gelden voor de stookruimte de volgende richtlijnen:

                 a Stel het toestel op in een vorstvrije ruimte
                 b Let op de plaatsing en temperatuurgevoeligheid van de apparatuur
                 c Maak de stookruimte voldoende groot zodat er voldoende ruimte rondom het toestel aanwezig
                   is voor onderhoud en eventuele vervanging van onderdelen.

                 De geadviseerde minimaal vrije ruimte is:
                 - 450 mm aan een zijkant
                 - 800 mm aan de andere zijkant
                 - 450 mm aan de achterzijde
                 - 1000 mm aan de voorzijde (vrije loopstrook).

                 Indien de afstanden kleiner zijn, zal dit de onderhoudswerk zaamheden bemoeilijken.

                 Dakopstelling
                 Bij dakopstelling of installaties waarbij het ketelhuis het hoogste punt van het systeem is, is de
                 volgende beveiliging van belang.

                 De unit mag NOOIT het hoogste punt van de installatie zijn; met andere woorden de aanvoer- en
        y        retourleidingen van de ketel (vanuit de ketel gezien) moeten eerst omhoog lopen en daarna naar
                 beneden.
                 Hoewel elke unit standaard is uitgevoerd met een waterstromingsbeveiliging, eisen plaatselijke
                 instanties dikwijls een centrale laagwaterstandbeveiliging. Bij meerdere units is hier voor slechts
                 één extra beveiliging nodig.




                 Fig. 14   Dakopstelling




24                                                 Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Rendamax




            Fig. 15   Zolderopstelling


    5.2.3   Ventilatie
            De ventilatie van de stookruimte dient te voldoen aan de geldende nationale en lokale normen en
            voorschriften.

            Let m.b.t. het ventileren op de volgende punten:

            a Handhaaf de geldende nationale en lokale normen en voorschriften voor de afmetingen van de
   y          doorlaten en de beveiliging van een eventuele mechanische ventilatie
            b Maak de luchttoevoeropeningen transversaal in twee tegenover elkaar staande wanden
            c Gebruik toevoerroosters met een grote breedte en een kleine hoogte
            d Maak de ventilatie-afvoer verticaal door het plafond
            e Bij onvoldoende luchttoevoer kan mechanische toevoer van ventilatielucht noodzakelijk zijn.

      5.3   Aansluitingen

    5.3.1   Gasaansluiting
            De gasaansluiting dient door een erkende installateur volgens de geldende nationale en lokale
            normen en voorschriften geïnstalleerd te worden.

            De gasaansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de ketel.
            De types R2700 t/m R2703, R2800 t/m R2803 en R2900 t/m R2903 zijn niet zonder meer geschikt
            voor aansluiting op een 100 mbar net. De druk voor het toestel dient gereduceerd te worden m.b.v.
            een gasdrukregelaar tot 25 mbar.
            Vanaf type 04 zijn alle ketels geschikt voor distributiedrukken van zowel 25 als 100 mbar.
            Het drukverlies in de aansluitleidingen moet zodanig zijn, dat bij maximale belasting van het toe-
            stel, de druk nooit beneden de 20 mbar bij L-gas daalt (17 mbar bij H-gas).

    5.3.2   Elektrische aansluiting
            De elektrische aansluitingen en voorzieningen dienen te voldoen aan de geldende nationale en
            lokale normen en voorschriften.
            Het toestel is geheel voorbedraad volgens de met het toestel meegeleverde elektrische schema’s.

            De elektrische aansluitingen, manipuleerklemmen en het ketelpomprelais bevinden zich in een
     w      separate aansluitkast achter het voorpaneel (blauw extrusie-proﬁel).
            Dit voorpaneel is eenvoudig te verwijderen door het aan de onderkant naar voren te trekken (zie
            ﬁg. 4). Hierachter bevinden zich twee afdekplaten die te verwijderen zijn door het losdraaien van
            vier M5 bouten. Achter de onderste afdekplaat bevindt zich de klemmenstrook met de manipu-
            leerklemmen.



                                             Doc430/2789CV01H                                               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                De aan te sluiten kabels (voeding, besturing) worden aan de achterzijde van de unit binnen
                gevoerd en via de kabelgoot aan de rechterbinnenkant naar de voor in de ketel geplaatste aan-
                sluitkast gebracht. De aansluitkast is voorzien van kabelwartels en aansluitklemmen.
                De ketelpomp is uitgevoerd met een thermische beveiliging en een pomprelais.




                Fig. 16   Aansluitkast


                Met de aan/uit-schakelaar op het bedieningspaneel kan de unit in- of uitgeschakeld worden. Het
                ketelpomprelais kan hiermee echter niet spanningsloos gemaakt worden.

                De installateur dient binnen een stookruimte een all-polige hoofdwerkschakelaar met een contact-
                opening van minimaal 3 millimeter in het voedingscircuit naar de unit op te nemen. Hiermee kan
                de gehele unit (incl. ketelvoedingspomprelais) t.b.v. onderhoud of bij calamiteiten spanningsloos
                gemaakt worden.

                Overeenkomstig de geldende normen en voorschriften dient buiten een stookruimte een zoge-
         x      naamde brandschakelaar te worden gemonteerd. In geval van calamiteit kan hiermee de voeding
                naar de unit worden onderbroken.

                Aardlekschakelaars in combinatie met frequentie-omvormers kunnen problemen geven. In enkele
                landen is dit zelfs verboden. Hiervoor zijn twee redenen te noemen:
                a. Alle gelijkrichterbelastingen (dus niet alleen frequentieomvor mers) kunnen in de nettoevoer
                   een gelijkstroom veroorzaken die de gevoeligheid van de veiligheidsschakelaar verminderd
                b. Door asymmetrische belastingen van radio-ontstoringsﬁlters kan de aardlekschakelaar voortij-
                   dig in werking komen, waardoor een ongewenst uitvallen van de unit op zou kunnen treden.

                Om storingen ten gevolge van elektromagnetische velden te voorkomen, dienen afgeschermde
        y       kabels gebruikt te worden voor de busverbinding en alle sensor- en regelsignalen tussen de ke-
                tel en externe aansluiteenheden. De afscherming dient aan beide zijden te worden aangesloten
                en afgemonteerd volgens EMC-richtlijnen.




26                                               Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>  Rendamax


             Elektrotechnische gegevens
Type               Ventilator, regel- en beveiligings-                              Ketelpomp           Totaal opgeno-
                               apparatuur                                                               men elektrisch
                       voeding*             Opgenomen                  Voeding**           opgenomen      vermogen
                         1N~                 Vermogen                     3N~             vermogen***       (max)
                                               (max)                                         (max)
                          V                         kW                        V                 kW           kW
R2700****                230                        0,33                      400               0,19        0,52
R2701****                230                        0,33                      400               0,19        0,52
R2702****                230                        0,37                      400               0,40        0,77
R2703****                230                        0,37                      400               0,40        0,77
R2704****                230                        0,33                      400               0,40        0,73
R2705****                230                        0,42                      400               0,46        0,88
R2706****                230                        0,71                      400               0,72        1,43
R2707****                230                        0,71                      400               0,72        1,43
R2708****                230                        0,73                      400               0,72        1,45
R2709****                230                        0,95                      400               1,15        2,10
R2800****                230                        0,33                      400               0,19        0,52
R2801****                230                        0,33                      400               0,19        0,52
R2802****                230                        0,37                      400               0,40        0,77
R2803****                230                        0,37                      400               0,40        0,77
R2804                    230                        0,42                      400               0,46        0,73
R2805                    230                        0,42                      400               0,46        0,88
R2806                    230                        0,67                      400               0,72        1,43
R2807                    230                        0,71                      400               0,72        1,43
R2808                    230                        0,71                      400               0,72        1,45
R2809                    230                        0,73                      400               1,15        2,10
R2900****                230                        0,33                      400               0,19        0,52
R2901****                230                        0,33                      400               0,19        0,52
R2902****                230                        0,37                      400               0,40        0,77
R2903****                230                        0,37                      400               0,40        0,77
R2904                    230                        0,42                      400               0,46        0,88
R2905                    230                        0,42                      400               0,46        0,88
R2906                    230                        0,67                      400               0,72        1,39
R2907                    230                        0,71                      400               0,72        1,43
R2908                    230                        0,71                      400               0,72        1,43
R2909                    230                        0,73                      400               1,15        1,88

             Tabel 7   Elektrotechnische gegevens


             *    tolerantie spanning 230 V +10% /-15%
                  tolerantie frequentie 50 Hz ±5%
             ** tolerantie spanning 400 V +10% / -15%
             *** het opgegeven pompvermogen is gebaseerd op het maximaal opgenomen vermogen in
                  pompstand 3. Uit de pompgraﬁeken kan men eveneens het optimale bedrijfspunt qua
                  pomp-rendement en opgenomen vermogen bepalen.
             **** optioneel 1 fase pomp. Toename opgenomen vermogen: ca. 10%, toename aanloop-
                  vertraging: ca. 3 sec.

             Voor verdere energiebesparing is optioneel voor de serie R2800 en R2900 een toerengeregelde
             pomp verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor uw Rendamax leverancier.

             Regeling en opties
             De ketels zijn standaard uitgerust met een modulerende regeling. Deze kan via een 0-10 Vdc sig-
             naal temperatuurafhankelijk worden gestuurd. Ook een boiler voorrangschakeling behoort tot de



                                                           Doc430/2789CV01H                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                standaarduitrusting. Optioneel kan de ketel worden uitgebreid met een van de drie onderstaande
                opties:

                BME
                Een weersafhankelijke temperatuurregelaar met de volgende mogelijkheden:
                • programmering van 3 verwarmingsperiodes met bijbehorende temperaturen
                • instelbare nachtverlaging
                • keuze uit 2 weekprogramma’s
                • tapwater bereiding met voorrangsschakeling en 2 verwarmingsperiodes
                • eenmalige tapwater bereiding tijdens nachtverlaging
                • adaptieve stooklijn
                • ruimtetemperatuur regeling met of zonder invloed van de buitentemperatuur
                • mogelijkheid van interne of externe ruimtevoeler
                • instelbare invloed ruimtevoeler
                • justeren van ruimtevoeler
                • vertraging invloed buitentemperatuur tot max. 3 uur
                • vakantieprogramma
                • vorstbeveiliging op basis van buitentemperatuur of ruimtetemperatuur
                • activatie via telefoon
                • opwarmoptimalisatie op basis van ruimtetemp. of buitentemp. met max. starttijdvervroeging
                • anti-legionella functie (65 °C)
                • invloed interne ruimtevoeler uitschakelbaar
                • 2 draadsverbinding (scom-bus)
                • display in 6 verschillende talen
                • externe bediening t.b.v. KM628 met weergave van statussen, bedrijfsuren, aantal starts, mo-
                  dulatiegraad en temperaturen.

                E6.1111
                Dit is een regeling waarmee twee secundaire groepen weersafhankelijk kunnen worden geregeld.
                Daarnaast kan ook een tapwater groep worden geregeld met de mogelijkheid voor het ingeven
                van 2 verschillende gewenste waardes. Per secundaire groep zijn alle instellingen separaat instel-
                baar. Deze E6 regelaar kan verder worden uitgebreid met een optimalisatieregeling per secundai-
                re groep (BM). De ketel wordt indirect weersafhankelijk geregeld. Verder zijn de mogelijkheden:

                • maximale aanvoertemperatuur is per verwarmingsgroep instelbaar
                • de stooklijn kan met een parallelverschuiving verhoogd worden t.b.v. gewenste aanvoertempe-
                  ratuur ketel
                • tijdgestuurde tapwater circulatiepomp
                • pompkick functie
                • DCF ontvanger t.b.v. interne klok
                • communiceert d.m.v. CAN-bus
                • geïntegreerde relais en voeler test
                • toepasbaar als stand alone bedrijf.

                KKM
                Dit is een ketel cascademanager waarmee tot 8 ketels in cascade kunnen worden geschakeld en
                een extra schakelende ketel kan worden aangestuurd. Tevens heeft de KKM dezelfde mogelijkhe-
                den als de E6.1111.




28                                               Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Aansluitklemmen
           Klem          Omschrijving
           L1-L2-L3      Ketel voeding, afzekeren met resp. 10 A of 16 A, bij
           N-PE          gebruik van installatie-automaten moeten deze aan een C-uitschakelkarakteris-
                         tiek voldoen.
            8- 9         Boilerpomp aansturing. Deze uitgang voert spanning (230 V) indien de ketel in
                         bedrijf is als gevolg van een warmtevraag voor tapwater. (klem 8 is fase, klem 9
                         is nul)
           10 -11        Vrijgave ketel (230 V). Wanneer deze klemmen worden doorverbonden, wordt
                         de ketelpomp gestart en de ketel vrij gegeven. Bij verbreking gaat de ketel uit
                         bedrijf. De pomp gaat na een instelbare nalooptijd uit bedrijf. Deze klemmen kun-
                         nen o.a. ook gebruikt worden om de ketels 's zomers buiten bedrijf te stellen met
                         behoud van tapwaterbereiding.
           12 -13        Bedrijfssignaal (230 V, 50 Hz, 1 A, N.O.). Het bedrijfssignaal valt af indien een sto-
                         ring vaker dan 2 maal binnen 6 minuten voorkomt (storingscode wordt afgebeeld
                         in het display met daarboven een "3") of bij een storing die langer dan 6 minuten
                         actief is. Dit signaal is reeds verder voorbedraad met potentiaalvrije contacten
                         voor externe voeding, OK en alarm (93, 94 en 95).
           14 -15        Aansturing externe hoofdgasklep. Deze uitgang voert spanning (230 V) vanaf het
                         moment dat de ketel in bedrijf komt totdat de ketel uit bedrijf gaat. Deze uitgang
                         kan onder andere gebruikt worden voor het sturen van hydraulische kleppen, een
                         ketelhuis ventilatie of een hoofdgasklep. (klem 15 is fase, klem 14 is nul)
           16 -17        Boiler thermostaat (230 V). Wanneer deze klemmen worden door verbonden zal
                         de ketel een aanvoer temperatuur proberen te maken die is ingesteld voor boiler
                         lading. Deze functie werkt alleen indien de klemmen 34-35 zijn doorverbonden.
                         De boilertemperatuur kan ook via een voeler worden geregeld (klemmen 35-36).
           18 -19        Blokkerende ingang (230 V). Indien de verbinding tussen deze klemmen wordt
                         verbroken zal de ketel uit bedrijf gaan en blijven wachten tot de verbinding her-
                         steld wordt (na 6 min. wachten of na 3 x dezelfde onderbreking binnen 6 min.
                         wordt deze ingang vergrendelend en moet handmatig gereset worden).
           20 -21        Vergrendelende ingang (230 V). Indien de verbinding tussen deze klemmen
                         wordt verbroken zal de ketel vergrendelend uit bedrijf gaan. Herstel de verbin-
                         ding en druk op de resetknop.
           30 -31        Buitenvoeler* (2 draads 1,01 kΩ PTC). Na het aansluiten van een temperatuurvoe-
                         ler wordt deze bij het inschakelen van de voedingsspanning automatisch her-
                         kend.*1
           32 -33        Verdelervoeler* (2 draads 1,01 kΩ PTC). Deze voeler kan de temperatuur
                         meten van de open verdeler. Deze wordt gebruikt bij het aansturen van een
                         toerengeregelde ketelpomp.
           35 -36        Boilervoeler* (2 draads 1,01 kΩ PTC). Na het aansluiten van een geschikte voeler
                         wordt deze bij het inschakelen van de voedingsspanning automatisch herkend.
                         De klemmen 34-35 mogen niet doorverbonden zijn. Deze functie heeft ten op-
                         zichte van de boilerthermostaat het voordeel dat ook een nacht verlaging en een
                         anti-legionellaschakeling mogelijk is (alleen met BME, E6 of KKM).
           37 -38        Externe beïnvloeding (2-10 Vdc = +10 °C - +90 °C)*
                         Bij spanningen kleiner dan 2 V zal de ketel over schakelen op “constante aanvoer
                         bedrijf”. (Instellen bij P1)
           39 -40        Belastingsmelding*. Hierbij is het mogelijk de ketelbelasting uit te lezen.
                         0-100 % = 0-10 Vdc. De maximale belasting bedraagt 5 mA.
                         Voor langere aansluitdraden (>5 m) wordt het gebruik van een signaalversterker
                         aanbevolen.
           41 -42        Busaansluiting SCOM (let op polariteit: klem 41 is plus en klem 42 is massa).
           43 -44        Aan deze klemmen kan een 0-10 Vdc analoog signaal worden afgenomen dat
                         recht evenredig varieert met de actuele belasting van de ketel en dat t.b.v. het
                         sturen van een toerengeregelde ketelvoedingspomp kan worden toegepast.
                         D.m.v. twee parameters, een voor begrenzing van het minimaal pomptoerental
                         en een voor de ketelbelasting bij maximaal pomptoerental, kan de regelcurve
                         worden ingesteld. Hierboven kan het toerental van de pomp nog eens moduleren


                                             Doc430/2789CV01H                                               29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                                     tussen deze curve en het maximaal pomptoerental m.b.v. de temperatuurverschil
                                     regelaar.

                 *
                      Het toepassen van afgeschermde kabels wordt aanbevolen.
                 *1
                      De waarde van deze sensor doet dienst bij vorstbeveiliging en weersafhankelijk regelen van de
                      aanvoertemperatuur (mits een additionele regelaar is aangesloten).

         5.3.3   Wateraansluitingen
                 Het toestel dient door een erkende installateur volgens de geldende nationale en lokale normen
                 en voorschriften geïnstalleerd te worden. De aanvoer- en retouraansluitingen bevinden zich aan
                 de achterzijde van de unit.

                 Ondersteuning wateraansluitingen
                 Het wordt aanbevolen om de aanvoer- en retourleiding te ondersteunen. Dit voorkomt beschadi-
                 ging door overbelasting (gewicht) en vereenvoudigt het onderhoud.




                 Fig. 17   Ondersteuning


                 De unit behoort tot de categorie doorstroomtoestellen en is niet geschikt voor toepassing in open
                 of drukloze systemen. In dat geval dient een (platen-)warmtewisselaar te worden geïnstalleerd
                 waardoor systeemscheiding wordt gerealiseerd. De unit is standaard uitgevoerd met een ketel-
                 pomp die de minimaal vereiste watercirculatie door de ketel garandeert. De capaciteit en opvoer-
                 hoogte van de pomp is voldoende om behalve de ketelweerstand ook enige systeemweerstand te
                 overwinnen.

                 De ketelpomp is echter géén systeempomp.
          w
                 Indien de systeemweerstand meer bedraagt dan de beschikbare opvoerhoogte, zal de ketel door
                 de stromingsschakelaar worden uitgeschakeld.
                 Om dit te voorkomen moet men de lengte en de diameter van de primaire leidingen tot de aanslui-
                 ting op de drukloze verdeler dusdanig kiezen, dat de resterende opvoerhoogte van de pomp (zie
                 tabel 12) niet wordt overschreden.
                 Aanbevolen wordt om handafsluiters tussen de wateraansluitingen en de installatie te monteren.

                 Om de stilstandsverliezen te beperken wordt soms een gemotoriseerde keerklep in de aanvoer-
          w      of retourleiding geplaatst. Ook kan men hiervoor een mechanische terugslagklep gebrui-
                 ken of de speciale drukloze verdeler welke optioneel door Rendamax geleverd kan worden.
                 Stilstandsverliezen zijn verder te beperken door de ketel uit te schakelen via de manipuleerklem-
                 men "vrijgave ketel". Bij een goed gedimensioneerde drukloze verdeler zal de natuurlijke stro-
                 ming door de ketel te verwaarlozen zijn.




30                                                  Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Rendamax


    5.3.4    Verbrandingsluchtaanvoer

   5.3.4.1   Algemeen
             De unit is optioneel leverbaar als gesloten toestel. Dit vereenvoudigt de plaatsingsmogelijk-
             heden binnen het gebouw.

             Richtlijnen en installatievoorschriften
             Het rookgasafvoer- en luchtaanzuigsysteem dient door een erkende installateur volgens de gel-
             dende nationale en lokale normen en voorschriften geïnstalleerd te worden.

             De totale weerstand van het luchtaanzuig- en het rookgasaf voerkanaal mag een drukval van 1,0
             mbar niet overschrijden.
             Indien de unit als gesloten toestel wordt toegepast, zijn open T-stukken of draft-o-staten niet
             toegestaan.

  5.3.4.2    Luchttoevoerkanaal
             Het luchttoevoerkanaal mag enkelwandig zijn uitgevoerd in:
             - kunststof
             - dunwandig aluminium
             - ﬂexibel aluminium (let op weerstand).




             Fig. 18     Horizontale aansluiting


                                           Type                       Luchttoevoer-     X            Y
                                                                       diameter D     (mm)         (mm)
                                                                          (mm)
                       R2700                                               125        191           185
                       R2701              R2800       R2900                125        191           185
                       R2702              R2801       R2901                125        191           185
                       R2703              R2802       R2902                150        141           195
                       R2704              R2803       R2903                180        160           210
                       R2705              R2804       R2904                180        160           210
                       R2706              R2805       R2905                200        160           220
                       R2707              R2806       R2906                200        160           220
                       R2708              R2807       R2907                250        240           240
                       R2709              R2808       R2908                250        185           240
                                          R2809       R2909                250        185           240
             Tabel 8     Luchttoevoeraansluiting




                                                   Doc430/2789CV01H                                            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     Rendamax




                Fig. 19   Aansluiting luchttoevoer


                De aansluiting van het luchttoevoerkanaal is altijd aan de bovenzijde van de unit.

                Meerdere units mogen niet zonder advies van uw Rendamax leverancier samen worden aangeslo-
                ten op hetzelfde luchttoevoer- of rookgasafvoerkanaal.
                Neem hiervoor contact op met uw Rendamax leverancier.
                In verband met sneeuw moet de luchttoevoer minimaal 30 cm bovendaks uitsteken en voorzien
                zijn van een kruiskap.

                De uitmondingsopening dient minimaal 100 cm bovendaks te eindigen, uitgaande van een plat
                dak.




                Fig. 20   Hoogte luchttoevoer en rookgasafvoer




                Onderlinge maaiveld-afstand tussen de uitmonding rookgasaf voer en de opening luchttoevoer
                moet ten minste de breedte van de unit bedragen.




32                                                        Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Rendamax




             Fig. 21   Afstand luchttoevoer en rookgasafvoer


             Vorming van hinderlijk condenswater moet worden voorkomen. Wanneer gedurende het aanwar-
             men condensatie optreedt, moet dit condensaat terug naar de unit kunnen stromen.
             Inspectie van het luchtaanzuig- en rookgasafvoerkanaal moet mogelijk zijn.

    5.3.5    Rookgasafvoer

   5.3.5.1   Algemeen
             De aansluiting, de uitmondingspositie en -hoogte ten opzichte van mogelijke obstakels moet
             voldoen aan de geldende nationale en lokale normen en voorschriften.

             De rookgasafvoeraansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de unit en is ontworpen voor
             directe aansluiting op een corrosiebestendig afvoerkanaal.

             Aluminium of roestvrij staal wordt sterk aanbevolen. Omdat een kleine overdruk in de rookgas-
             afvoer bij koude start aanwezig is, dienen de afvoerkanalen bij voorkeur naadloos te worden
             uitgevoerd.
             Door het hoge rendement kan ook bij toepassing als hoog gestookte ketel condensvorming optre-
             den in de schoorsteen.

             De condensafvoer mag nooit worden geblokkeerd!
   y
             Het direct aansluiten op gemetselde kanalen is niet toegestaan omdat de schoorsteenverliezen
             kleiner dan 17% zullen zijn.
             In de volgende tabel zijn de rookgasgegevens van alle typen vermeld.




                                                        Doc430/2789CV01H                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Rendamax



                            Type            Rookgastemp. bij                    Rookgashoeveelheid     Maximaal toe-
                                                vollast                             bij vollast       laatbare schoor-
                                                                                                      steenweerstand
                                                       °C                  m3/h                kg/s        mbar
                            R2700                      165                  205               0,047         1,0
                            R2701                      165                  256               0,059         1,0
                            R2702                      165                  307               0,071         1,0
                            R2703                      165                  384               0,089         1,0
                            R2704                      165                  472               0,109         1,0
                            R2705                      165                 648                0,149         1,0
                            R2706                      165                  811               0,187         1,0
                            R2707                      165                  963               0,222         1,0
                            R2708                      165                 1092               0,252         1,0
                            R2709                      165                 1296               0,299         1,0
                            R2800                      140                 189                0,046         1,0
                            R2801                      140                  241               0,059         1,0
                            R2802                      140                 302                0,074         1,0
                            R2803                      140                  371               0,088         1,0
                            R2804                      140                 509                0,125         1,0
                            R2805                      140                 637                0,156         1,0
                            R2806                      140                  757               0,186         1,0
                            R2807                      140                 858                0,208         1,0
                            R2808                      140                 1018               0,249         1,0
                            R2809                      140                 1118               0,275         1,0
                            R2900                      85                   164               0,046         1,0
                            R2901                      85                   209               0,059         1,0
                            R2902                      85                   262               0,074         1,0
                            R2903                      85                   322               0,088         1,0
                            R2904                      85                   441               0,125         1,0
                            R2905                      85                   552               0,156         1,0
                            R2906                      85                   656               0,186         1,0
                            R2907                      85                   744               0,208         1,0
                            R2908                      85                   882               0,249         1,0
                            R2909                      85                   969               0,275         1,0
                  Tabel 9    Rookgaszijdige gegevens


                  Belasting                                  100 %
                  Aanvoertemperatuur                          80 °C
                  Retourtemperatuur                           60 °C

        5.3.5.2   Schoorsteen

                  Schoorsteenlengte
                  Omdat de unit is uitgerust met een "premix brander" met ventilator wordt er in de unit een over-
                  druk opgebouwd.
                  Deze overdruk is voldoende om de weerstand van de gekoelde brander, ketelwarmtewisselaars en
                  schoorsteen te overwinnen.

                  De tegendruk buiten de unit is afhankelijk van:
                  a de weerstand van de rookgasafvoerleiding
                  b de mate van afkoeling van de verbrandingsgassen
                  c de weerstand van het uitmondingssysteem.




34                                                           Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Rendamax


           De mate van afkoeling van de verbrandingsgassen is
           afhankelijk van:
           a de isolatiewaarde van de schoorsteen
           b de omgevingstemperatuur
           c het uitmondingssysteem.

           De uitmondingsdiameters van de units zijn zodanig gekozen dat men altijd een gemiddelde rook-
           gassnelheid verkrijgt van ca. 4,7 m/s. Bij de unit heeft men een maximale overdrukbesteding van
           ca. 1,0 mbar (100 Pa) voor het rookgasafvoersysteem (zie tabel 10 voor lengten).

           Door hun hoge weerstand dienen in het algemeen bochten met een R/D verhouding kleiner dan 1
   y       te worden vermeden.
           Het kan echter voorkomen dat deze toch toegepast moeten worden, bereken daarom de schoor-
           steenlengte met behulp van tabel 10.
           Wij adviseren om het horizontale kanaalstuk met afschot te monteren zodat optredende condens-
           vorming via de ketel kan worden afgevoerd.




           Fig. 22a   Schoorsteenaansluiting R2700/R2800




           Fig. 22b   Schoorsteenaansluiting R2900


           De R2700 en R2800 mogen niet worden aangesloten op rook gasafvoerkanalen met kunststof voe-
     w     ring of kunststof rookgas-afvoeren (raadpleeg de geldende normen). De maximale rook-gastem-
           peratuur zal, bij vollast en bij een wateraanvoertemperatuur van 80 °C, de 175 °C voor de R2700,
           de 150 °C voor de R2800 en de 90 °C voor de R2900 niet overschrijden.

           De R2700 en R2800 zijn uitgerust met een schoorsteenlengtecompensator.

           Sluit een rookgasafvoer nooit rechtstreeks aan op de compensator.
   y

                                                     Doc430/2789CV01H                                   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                De compensator moet altijd vrij staan. Hij mag de schoorsteenwand nooit raken. De rookgasaf-
                voer op de unit moet eerst 70 cm verticaal omhoog lopen, voordat deze van diameter of richting
                mag worden veranderd.
                Aan de onderkant van de rookgasafvoerring zijn openingen aangebracht welke nooit geblokkeerd
                mogen worden. Een vrije doorstroom van condens en eventueel regenwater moet gewaarborgd
                blijven. De aansluiting van de rookgasafvoer bevindt zich aan de achterzijde van de unit.

                Berekening diameter
                Voor berekening en controle van de inwendige diameter van een afvoersysteem met mechanische
                afvoer wordt verwezen naar de geldende nationale en lokale voorschriften en normen.

                Berekening lengte
                De in onderstaande tabel genoemde lengten zijn slechts voor verdere berekening van de totale
                lengte. De maximale verticale schoorsteenlengte mag de 60 m niet overschrijden.

                Maximale toegestane rookgasafvoer-lengten in meter gladde pijp. Open uitvoering.
                      Type                                          Lengte rookgasafvoer in m
                                     Diameter           Diameter      Diameter    Diameter      Diameter   Diameter
                                     120 mm              150 mm       180 mm      200 mm        250 mm     300 mm
                     R2700               25               87*              -           -            -         -
                     R2701               16               56*              -           -            -         -
                     R2702               **               69*              -           -            -         -
                     R2703               **                **            62*           -            -         -
                     R2704               **                **             **         70*            -         -
                     R2705               **                **             **         35*            -         -
                     R2706               **                **             **          **          71*         -
                     R2707               **                **             **          **          50*         -
                     R2708               **                **             **          **           **        92*
                     R2709               **                **             **          **           **        69*
                     R2800               28               96*             -            -            -          -
                     R2801               17               59*             -            -            -          -
                     R2802               **               36             95*           -            -          -
                     R2803               **                **            61         107*            -          -
                     R2804               **                **            30          54*            -          -
                     R2805               **                **            **          32          109*          -
                     R2806               **                **            **           21          76*          -
                     R2807               **                **            **           **          53         141*
                     R2808               **                **            **           **          38         105*
                     R2809               **                **            **           **           31        86*
                     R2900               32               110*            -            -            -          -
                     R2901               17               59*             -            -            -          -
                     R2902               **                36            95*           -            -          -
                     R2903               **                **            61         107*            -          -
                     R2904               **                **            30          54*            -          -
                     R2905               **                **            **          32          109*          -
                     R2906               **                **            **           21          76*          -
                     R2907               **                **            **           **          53*         141
                     R2908               **                **            **           **          38         105*
                     R2909               **                **            **           **           31        86*
                Tabel 10   Lengte rookgasafvoerkanaal
                * Schoorsteendiameter op unit
                ** Niet van toepassing
                Voorgaande rookgasafvoerkanaallengten zijn naar beneden afgerond.




36                                                        Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Schoorsteenverliezen van diverse schoorsteenstukken uitgedrukt in meters rechte pijp. Het totale
           verlies dient in mindering te worden gebracht bij de maximale toegestane schoorsteenlengte uit
           de vorige tabel. Omrekening van andersoortige hulpstukken met andere ζ-waarden kan eenvou-
           dig gebeuren met behulp van de gegeven verliezen bij ζ=1.

                 Type            Diameter              ζ=1                 Bocht    Bocht   Bocht     T-stuk
                                  in mm                                     90°      90°      45°
                                                                          R/D = 1   haaks   ζ = 0,5   ζ=2
                R2700               150*                3,8                1,9       4,9     1,9       7,5
                R2701               150*                3,8                1,9       4,9     1,9       7,5
                R2702               150*                3,8                1,9       4,9     1,9       7,6
                R2703               180*                4,5                2,3       5,9     2,3       9,0
                R2704               200*                5,1                2,5       6,6     2,5      10,1
                R2705               200*                4,8                2,4       6,2     2,4       9,5
                R2706               250*                6,2                3,1       8,1     3,1      12,4
                R2707               250*                6,2                3,1       8,0     3,1      12,3
                R2708               300*                7,0                3,5       9,1     3,5      14,1
                R2709               300*                7,4                3,7       9,6     3,7      14,8
           Tabel 11a   Schoorsteenverliezen R2700 in meters rechte pijp
           * Aansluiting op ketel

                 Type            Diameter              ζ=1                 Bocht    Bocht   Bocht     T-stuk
                                  in mm                                     90°      90°      45°
                                                                          R/D = 1   haaks   ζ = 0,5   ζ=2
                R2800               150*                3,7                1,9       4,8     1,9       7,5
                                     120                2,7                1,3       3,4     1,3       5,3
                R2801               150*                3,7                1,9       4,8     1,9       7,5
                                     120                2,6                1,3       3,4     1,3       5,2
                R2802               180*                4,6                2,3       5,9     2,3       9,1
                                     150                3,6                1,8       4,6     1,8       7,1
                R2803               200*                5,1                2,5       6,6     2,5      10,1
                                     180                4,4                2,2       5,7     2,2       8,8
                R2804               200*                4,8                2,4       6,3     2,4       9,6
                                     180                4,1                2,0       5,3     2,0       8,2
                R2805               250*                6,2                3,1       8,1     3,1      12,4
                                    200                 4,5                2,2       5,8     2,2       8,9
                R2806               250*                6,1                3,1       8,0     3,1      12,3
                                    200                 4,1                2,1       5,4     2,1       8,3
                R2807               300*                7,0                3,5       9,2     3,5      14,1
                                    250                 5,5                2,8       7,2     2,8      11,0
                R2808               300*                7,4                3,7       9,6     3,7      14,8
                                    250                 5,5                2,8       7,2     2,8      11,1
                R2809               300*                7,3                3,6       8,5     3,6      14,6
                                    250                 5,5                2,7       7,1     2,7      10,9
           Tabel 11b   Schoorsteenverliezen R2800 in meters rechte pijp
           * Aansluiting op ketel




                                                        Doc430/2789CV01H                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Rendamax



                       Type            Diameter              ζ=1                 Bocht    Bocht   Bocht     T-stuk
                                        in mm                                     90°      90°      45°
                                                                                R/D = 1   haaks   ζ = 0,5   ζ=2
                      R2900               150*                3,7                1,9       4,9     1,9       7,5
                                           120                2,7                1,3       3,4     1,3       5,3
                      R2901               150*                3,7                1,9       4,9     1,9       7,5
                                           120                2,7                1,3       3,4     1,3       5,3
                      R2902               180*                4,6                2,3       5,9     2,3       9,1
                                           150                3,6                1,8       4,6     1,8       7,1
                      R2903               200*                5,1                2,5       6,6     2,5      10,1
                                           180                4,4                2,2       5,7     2,2       8,8
                      R2904               200*                4,8                2,4       6,3     2,4       9,6
                                           180                4,1                2,0       5,3     2,0       8,2
                      R2905               250*                6,2                3,1       8,1     3,1      12,4
                                          200                 4,5                2,2       5,8     2,2       8,9
                      R2906               250*                6,1                3,1       8,0     3,1      12,3
                                          200                 4,1                2,1       5,4     2,1       8,3
                      R2907               250*                5,5                2,8       7,2     2,8      11,0
                                          300                 7,0                3,5       9,2     3,5      14,1
                      R2908               300*                7,4                3,7       9,6     3,7      14,8
                                          250                 5,5                2,8       7,2     2,8      11,1
                      R2909               300*                7,3                3,6       9,5     3,6      14,6
                                          250                 5,5                2,7       7,1     2,7      10,9
                 Tabel 11c   Schoorsteenverliezen R2900 in meters rechte pijp
                 * Aansluiting op ketel

         5.3.6   Condensafvoer
                 Het in de unit gevormde condensaat dient te worden afgevoerd naar het riool.
                 Indien er geen directe aansluiting op het riool aanwezig is, kan men gebruik maken van een water-
         x       verzamelbak met pomp en niveauschakelaar die het condenswater naar de riolering pompt.
                 Het lozen van condens in dakgoten is niet toegestaan.
                 De unit is uitgevoerd met een sifon, die voorkomt dat er rook gassen in de stookruimte terecht
                 komen.

                 De aansluiting op de riolering dient zodanig plaats te vinden, dat er een open verbinding onder de
                 condensafvoer van de unit ontstaat (zie ﬁg. 23). Daarnaast moet de afvoerleiding overeenkomstig
                 de geldende voorschriften worden voorzien van een sifon/stankafsluiter.

                 Zorg ervoor, dat de afstand tussen de condensuitlaat van de ketelsifon en de afvoerleiding mini-
                 maal 5 mm is. Hierdoor ontstaat de vereiste open verbinding en het vereenvoudigt voorkomende
                 onderhoudswerkzaamheden en inspecties.




38                                                            Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Rendamax




            Fig. 23   Condensafvoer


     5.4    Hydraulisch systeem

    5.4.1   Algemeen
            Hoewel het niet de bedoeling is een compleet handboek voor het ontwerpen van de meest uiteen-
            lopende hydraulische systemen te maken zijn de gegevens toch omvangrijker dan gegevens welke
            in het algemeen wordt verstrekt bij conventionele verwarmingsketels.

            De R2700/R2800/R2900 unit is een doorstroomketel waardoor de watersnelheden aan een be-
            paald minimum en maximum gebonden zijn.

            In tabel 12 en 14 is het vereiste verband tussen de drie grootheden Q-P-t aangegeven en wel
            bij vollast. Door de hoge doorstroomsnelheid is de unit minder gevoelig voor waterhardheid.
            Hierdoor mag, bij een aanvoertemperatuur van 80 °C, de waterhardheid maximaal 14 °dH bedra-
            gen (zie 5.4.5 waterkwaliteit).

    5.4.2   Waterstroming

  5.4.2.1   Stroming en weerstand
            Aan de minimaal vereiste watercirculatie over de unit moet te allen tijde zijn voldaan (anders
            spreekt de stromingsbeveiliging aan en valt de unit in storing). Toepassing van afsluiters, terug-
            slagkleppen, systemen waarbij meerdere units aan een gezamenlijke transportleiding zijn gekop-
            peld, etc. mag de minimaal vereiste watercirculatie niet beletten.




                                             Doc430/2789CV01H                                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>     Rendamax



                     Type                 ∆T 20 K                                    Pompgegevens
                                 Nominale         Ketel-       Pomptype      Pomp-      Opvoer-      Beschik-    Maxi-
                                  volume          weer-        Grundfos      stand     hoogte bij      bare    maal* op-
                                  stroom          stand                                 Qnom.        opvoer-   genomen
                                                                                                    hoogte bij vermogen
                                                                                                      Qnom.
                                    m3/h            kPa           UPS                     kPa         kPa         W
                    R2700           4,11            13          32-60 F        3          46           33        190
                    R2701           5,12            20          32-60 F        3          46           26        190
                    R2702           6,14            29          32-120F        3          80           51        400
                    R2703           7,69            36          32-120F        3          72           36        400
                    R2704          9,44             43          32-120F        3          59           16        400
                    R2705          12,96            29          40-120F        3          58           29        460
                    R2706          16,26            36          50-120F        3          75           39        720
                    R2707          19,30            43          50-120F        3          64           21        720
                    R2708          21,92            32          50-120F        3          55           23        720
                    R2709          25,91            39          65-120F        3          82           43        1150
                   R2800            4,02            12          32-60 F        3          46           34        190
                   R2801            5,12            20          32-60 F        3          44           24        190
                   R2802            6,41            25          32-120F        3          79           54        400
                   R2803            7,87            30          32-120F        3          73           43        400
                   R2804           10,80            20          40-120F        3          70           50        460
                   R2805           13,55            25          40-120F        3          55           30        460
                   R2806           16,08            30          50-120F        3          76           46        720
                   R2807           18,27            22          50-120F        3          70           48        720
                   R2808           21,59            27          50-120F        3          59           32        720
                   R2809           23,78            32          65-120F        3          83           51        1150
                   R2900            4,02            12          32-60 F        3          46           34        190
                   R2901            5,12            20          32-60 F        3          44           24        190
                   R2902            6,41            25          32-120F        3          79           54        400
                   R2903            7,87            30          32-120F        3          73           43        400
                   R2904           10,80            20          40-120F        3          70           50        460
                   R2905           13,55            25          40-120F        3          55           30        460
                   R2906           16,08            30          50-120F        3          76           46        720
                   R2907           18,27            22          50-120F        3          70           48        720
                   R2908           21,59            27          50-120F        3          59           32        720
                   R2909           23,78            32          65-120F        3          83           51        1150

                Tabel 12   Waterdoor stroomhoeveelheid en pompgegevens


                * Maximaal opgenomen pompvermogen is opgegeven in pompstand 3. Het optimale bedrijfs-
                  punt qua rendement en minimaal opgenomen pompvermogen kan men in de bijbehorende
                  pompgraﬁeken vinden.

                De waterdoorstroomhoeveelheid is instelbaar met behulp van de ingebouwde 3-standen pomp-
                schakelaar.
                De waterdoorstroomhoeveelheid kan door een ∆p-meting via de vul- en aftapkraan in de aanvoer-
                en retourleiding van de unit gemeten worden. De afgelezen opvoerhoogte kan men dan verge-
                lijken met de daarbij behorende pompkarakteristiek. Bij vollast kan men de waterdoorstroom-
                hoeveelheid zeer nauwkeurig vergelijken met de daarbij verkregen ∆T, gemeten over de aanvoer
                en retour van de ketel.

                De unit heeft standaard een pompschakeling. Bij vrijgave ketel wordt de pomp ingeschakeld. Bij
                het verwijderen van de vrijgave zal de pomp nog enkele minuten nadraaien. Deze nadraaitijd is
                instelbaar. De standaardtijd bedraagt 2 minuten.



40                                                        Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Rendamax


            Wanneer in het systeem luchtverhitters (ventilatie, luchtbehandeling) of platenwarmtewisselaars
            (tapwater) opgenomen worden, is er doorgaans een kleine ∆T gewenst over deze luchtverhitters
            en/of warmtewisselaars.
            De waterhoeveelheid over het totale secundaire circuit is hierdoor meestal groter dan over de
            units.
            De drukloze verdeler dient zodanig gedimensioneerd te zijn dat de watersnelheid het maximum
   y        van 0,5 m/s niet overschrijdt.
            In dit geval wordt de diameter van de drukloze verdeler berekend door het watervolume over het
            secundair circuit.
            Als het watervolume van het secundaire systeem groter is dan het primaire circuit ontstaat er
            een mengtemperatuur die lager is dan de gewenste aanvoertemperatuur uit de unit. De regeling
            reageert hierop en stuurt de regelfuncties (kleppen e.d.) in het systeem open. Doorgaans moet
            men dan de aanvoertemperatuur vanuit de unit(s) corrigeren voor de in de aangesloten groepen
            gewenste temperatuur.

            Voor verdere energiebesparing is voor de R2800 en R2900 optioneel een toerengeregelde pomp
            verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor uw Rendamax leverancier.

  5.4.2.2   Pompkarakteristieken




            Fig. 24   Pompkarakteristiek UPS 32-60F                      Fig. 25   Pompkarakteristiek UPS 32-120F




            Fig. 26   Pompkarakteristiek UPS 40-60F                      Fig. 27   Pompkarakteristiek UPS 50-120F




                                                      Doc430/2789CV01H                                              41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     Rendamax




                 Fig. 28    Pompkarakteristiek UPS 65-120F



                  Type                   Pompstand                Pmax          Pmin        I          cos
                                                                   W             W         A            φ
                                                                                       3 x 400 V
                  UPS 32-60F
                  R2700-R2701                  1                   120           70      0,21          0,82
                  R2800-R2801                  2                   140           75      0,23          0,88
                  R2900-R2901                  3                   190          105      0,39          0,68
                  UPS 32-120F
                  R2702-R2704                  1                   245          120      0,42          0,84
                  R2802-R2803                  2                   280          130      0,47          0,86
                  R2902-R2903                  3                   400          170      0,78          0,74
                  UPS 40-120F
                  R2705                        1                   290          175      0,49          0,85
                  R2804-R2805                  2                   330          190      0,56          0,85
                  R2904-R2905                  3                   460          260      0,92          0,72
                  UPS 50-120F
                  R2706-R2708                  1                   450          280      0,82          0,79
                  R2806-R2808                  2                   530          300      0,94          0,81
                  R2906-R2908                  3                   720          380      1,30          0,80
                  UPS 65-120F
                  R2709                        1                  850           440      1,35          0,91
                  R2809                        2                  900           460      1,45          0,90
                  R2909                        3                  1150          600      2,15          0,77
                 Tabel 13   Elektrische pompgegevens


       5.4.2.3   Afsluiters
                 Aanbevolen wordt om handafsluiters tussen de aanvoer- en retour-aansluitingen en de installatie
                 te monteren

       5.4.2.4   Kleppen
                 Bij R2700/R2800/R2900 units in cascadeschakeling is een gemotoriseerde smoorklep toepas-
                 baar mits hij door de ketel wordt aangestuurd (zie 5.3.3). Ook een mechanische terugslagklep is
                 mogelijk (let op de weerstand). Deze kleppen dienen ervoor om waterzijdige kortsluiting over de
                 uitgeschakelde unit te vermijden.




42                                                           Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Rendamax


  5.4.2.5    Waterstromingsbeveiliging
             De unit is met een waterstromingsbeveiliging uitgerust.
             Deze stelt de unit buiten werking zodra de waterstroming door de unit beneden de minimum ver-
             eiste waarde komt.

    5.4.3    Waterdruk

   5.4.3.1   Bedrijfsdruk
             Bij een maximale aanvoertemperatuur van 90 °C en een minimale waterstroming zoals die op-
    y        treedt bij een ∆T van 20 K bij vollast, moet de minimale bedrijfsdruk groter zijn dan 1,5 bar. De
             bedrijfsdruk dient te worden gemeten terwijl de pomp uitstaat. Wordt een lagere bedrijfsdruk
             gewenst, dan moet men de maximale aanvoertemperatuur aanpassen.

                    Minimale bedrijfsdruk               Aanvoertemperatuur                ∆T bij vollast
                            bar                                 °C                              K
                               >1,5                               90                            20
                                >1                                80                            20
             Tabel 14   Minimale bedrijfsdrukken


  5.4.3.2    Ketelexpansievat
             Geadviseerd wordt een ketelexpansievat in de retourleiding tussen de pomp en ketelafsluiters te
             plaatsen.

  5.4.3.3    Systeemexpansievat
             De grootte van het expansievat wordt bepaald door het water volume van het systeem. Wij advise-
             ren om het systeemexpansievat in het nulpunt (midden) van de drukloze verdeler te plaatsen.

  5.4.3.4    Waterdrukbeveiliging
             Standaard worden alle units voorzien van een overstortventiel van 3 bar. Als optie kunnen over-
             stortventielen worden geleverd die zijn afgesteld tussen 3 en 6 bar.

    5.4.4    Watertemperatuur
             De maximaal toelaatbare temperatuur van het aanvoerwater is ingesteld op 90 °C. Deze werkt
             blokkerend. Indien de maximaalthermostaat bij 100 °C aanspreekt, valt de unit uit en komt hij niet
             automatisch terug in bedrijf wanneer de watertemperatuur beneden de ingestelde maximaaltem-
             peratuur is gedaald.

    5.4.5    Waterkwaliteit
             De samenstelling en kwaliteit van het systeemwater is direct van invloed op de prestaties van het
     x       totale systeem en de levensduur van de unit. Ondeskundig toevoegen en gebruik van chemicaliën,
             waterontharders, zuurstofbinders, ontluchters, beluchters en waterﬁlters vergroot de kans op
             storingen.

             Corrosieve elementen van bepaalde toevoegingen kunnen het systeem aantasten waardoor
             lekkages ontstaan; afzetting van ongewenste aanslag leidt doorgaans tot beschadiging van de
             ketelwarmtewisselaar.

             Bij de waterhardheid dient onderscheid gemaakt te worden tussen:
             a Tijdelijke hardheid
                Dit wordt ook wel carbonaathardheid genoemd. Vorming van aanslag geschiedt bij hogere
                temperaturen en laat zich gemakkelijk verwijderen.
             b Blijvende hardheid
                Mineralen (bijvoorbeeld calciumsulfaat) uit het water die zich afzetten als functie van zeer
                hoge oppervlaktetemperaturen.




                                                   Doc430/2789CV01H                                              43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                De waterhardheid als waarde wordt in het algemeen uitgedrukt in "graden Duitse hardheid" (°dH)
                en kent de volgende indeling:
                zeer zacht                     ca.              0 - 3 °dH
                zacht                          ca.              3 - 9 °dH
                matig hard                     ca.              9 -14 °dH
                hard en zeer hard              meer dan         14 °dH

                Het systeem dient zacht tot matig hard water te bevatten met een waterhardheid niet groter dan
          w     14 °dH bij een aanvoertemperatuur van 80 °C en ∆T 20 K.

                Alvorens water te suppleren, dient steeds de hardheid en chloridewaarde van het systeemwater te
                worden vastgesteld.

                Bij grotere installaties zal tijdens de bouw vaak één unit moeten werken. Regelmatig zullen
                nieuwe groepen worden bijgeschakeld hetgeen gepaard gaat met toevoeging van vers water.
                Daarnaast komt het voor dat ten gevolge van lekkages groepen worden afgekoppeld, gerepareerd
                en opnieuw gevuld.
                In deze omstandigheden werkt de enige in bedrijf zijnde unit vaak op volle belasting en is de kans
                op ketelsteenvorming aanwezig. Daarom dient het suppletiewater te zijn onthard.
                Voor een goede werking van de unit en het systeem wordt toepassing van waterontharders aan-
                bevolen.
                Op "dode punten" in het systeem kunnen zich grotere stationaire bellen vormen waarvan de
                samenstelling sterk kan variëren (naast zuurstof en stikstof zijn bijv. waterstof en methaan aan-
                getoond). Zuurstof bevordert corrosie. Corrosiedeeltjes vormen met overige verontreinigingen
                een slibafzetting (magnetiet) die onder invloed van zuurstof weer putcorrosie veroorzaakt.

                Het toepassen van een luchtafscheider met een automatische ontluchter wordt sterk aanbevolen.
                Indien een verticale verdeler wordt toegepast, dient deze bovenop de verdeler te worden ge-
                plaatst.

                De chloridewaarde mag de 200 mg/l nooit overschrijden.
        y       Indien dit wel het geval is, moet de oorzaak achterhaald worden. Vergelijk de chloridewaarde van
                het suppletiewater en het CV-water. Zou dit gehalte veel hoger zijn, dan duidt dat op indikking, in-
                dien geen stoffen zijn toegevoegd die chloriden bevatten. Indien chloride in een zeer hoog gehalte
                aanwezig is, wordt het water agressiever door de completerende werking (o.a. foutief geregene-
                reerde waterontharder). Het systeem moet gespoeld en opnieuw gevuld worden met chloride-arm
                water.

                Om onnodige slijtage en verstopping als gevolg van in het systeem aanwezige verontreinigingen
                tegen te gaan adviseren wij toepassingen van een ﬁltersysteem met een maaswijdte van 100 mi-
                cron. Plaats deze altijd in de retour van het secundaire gedeelte van het systeem.
                Om een goed werkend systeem en de levensduur te kunnen garanderen moet men gesuspendeer-
                de en corrosie producerende deeltjes verwijderen met behulp van een goed gekozen en geplaatst
                ﬁltersysteem.

                Het analyseren van het systeemwater en het reinigen van de ﬁlters behoren tot de periodieke
                inspectie.

                Indien er voornemens zijn chemicaliën (zoals inhibitors) aan het water toe te voegen dient men
                vooraf contact op te nemen met uw Rendamax leverancier. Zij kunnen tevens advies geven over
                ﬁltersystemen en andere benodigdheden. (Wateranalyseformulieren zijn verkrijgbaar bij uw
                Rendamax leverancier)




44                                                Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Rendamax


    5.4.6   Voorbeelden hydraulisch systeem
            De getoonde hydraulische systemen zijn slechts voorbeelden. Zij kunnen niet zonder vakkundige
            analyse in de praktijk worden toegepast.

            Drukloze verdeler
            De drukloze verdeler moet zodanig worden gedimensioneerd, dat bij volle belasting een
            druk verschil optreedt tussen aanvoerverdeler en retourverzamelaar van maximaal 50 mmwk
            (ca. 0,5 m/sec).

            De diameter van de drukloze verdeler kan worden bepaald met de formule:

                       Q
                           × 1, 28                         ∅          = diameter van de verdeler in m
                      3600
            ∅=                                             Q          = waterhoeveelheid in m3/h
                           v                               v          = snelheid in m/sec.


            Voorbeeld van een drukloze verdeler met afsluiters en expansievat.




            Fig. 29    Installatie met drukloze verdeler, afsluiters en expansievat


            Het verticaal plaatsen van een drukloze verdeler heeft bijkomende voordelen, zoals het boven-
            gedeelte dat fungeert als luchtafscheider en ontluchter en het ondergedeelte dat dienst doet als
            vuilvanger.
            Wanneer in het systeem luchtverhitters (ventilatie, luchtbehandeling) of platenwarmtewisselaars
            (tapwater) opgenomen worden, is er doorgaans een kleine ∆T gewenst over deze luchtverhitters
            en/of warmtewisselaars.
            De waterhoeveelheid over het totale secundaire circuit is hier-door meestal groter dan over de
            ketels.
            De drukloze verdeler dient zodanig gedimensioneerd te zijn dat de watersnelheid het maximum
            van 0,5 m/sec niet overschrijdt. In dit geval wordt de diameter van de drukloze verdeler berekend
            door het watervolume over het secundair circuit.
            Omdat het watervolume van het secundaire systeem groter is dan het primaire circuit (ketel)
            treedt er een watercirculatie op in tegenovergestelde richting van de primaire circulatie in de
            drukloze verdeler. Er ontstaat een mengtemperatuur die lager is dan de gewenste aanvoertem-
            peratuur uit de ketel. De regeling reageert hierop en stuurt de regelfuncties (kleppen e.d.) in het
            systeem open. Doorgaans moet men dan de aanvoertemperatuur vanuit de ketel(s) corrigeren
            voor de in de aangesloten groepen gewenste temperatuur.

            Systemen met aanvoerverdeler en retourverzamelaar
            Aanvoerverdelers in combinatie met retourverzamelaars komen veelvuldig voor in renovatie-
            projecten. Meerdere verzamelgroepen werken met een mengregeling of een menginjectieregeling.


                                                          Doc430/2789CV01H                                   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                In beide gevallen is hier een drukloze verdeler of kortsluitleiding noodzakelijk.




                Fig. 30   Ketel met rechts gemonteerde verticaal geplaatste Rendamax verdeler




                Fig. 31   Verdeler met meerdere verwarmingsgroepen in mengregeling zonder hoofdpomp


                Kleine installaties (tot 200 kW) met weersafhankelijke regeling en boilervoorrangschakeling
                Door de kleine waterinhoud van de ketel en de snelle, nauwkeurige keteltemperatuursregeling is
                de unit ideaal inzetbaar als ketel met boilervoorrangschakeling.

                Het in- en uitschakelen van de pomp zonder gebruik van een gebouw optimalisatie systeem, geeft
                te grote temperatuursaf wijkingen en een ketel en pomp die te vaak schakelt. Hierdoor ontstaat
                een grotere kans op slijtage en de kans op storingen wordt groter. Bovendien is er sprake van een
                verlaging van het gebruiksrendement.

                Gewoonlijk wordt de boilerinhoud bepaald door piekverbruik en gebruikscyclus. Om het pendelen
                tussen CV en boilerregeling te vermijden en de ketel zo kort mogelijk hoog gestookt te houden,
                adviseren wij het volgende:
                - boilerinhoud minimaal 300 l/100 kW
                - boiler-schakeldifferentie +6 -3 °C
                - boileroplaadtijd maximaal 20 minuten.




46                                                         Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Installaties met meerdere units
           Bij installaties waarbij elke unit voorzien is van een pomp, wordt na het uitschakelen van de unit
           ook de pomp uitgeschakeld.




           Fig. 32   Installatie met meerdere units


           Hydraulische kortsluiting
           Om een waterzijdige kortsluiting over de uitgeschakelde unit te vermijden adviseren wij om
           terugslagkleppen toe te passen. Dit kunnen zowel mechanisch als elektrisch bediende terugslag-
           kleppen zijn.

           Voor twee in cascade geschakelde units wordt dit systeem geadviseerd. Wanneer de units weers-
           afhankelijk worden voorgeregeld met behulp van een systeem voor gebouwoptimalisatie of een
           compensatie-eenheid, moet de gezamenlijke aanvoervoeler worden geplaatst bij de gezamenlijke
           aanvoerleiding zoals aangegeven in de tekening.




           Fig. 33   Installatie met meerdere units gebruikmakend van de Rendamax Duo-verdeler




                                                      Doc430/2789CV01H                                      47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>     Rendamax




                Fig. 34   2 ketels gebruikmakend van de Rendamax Duo-verdeler




     6 Bedieningsinstructies
          6.1   Werking
                Bij warmtevraag vindt eerst voorventilatie plaats. Gas en lucht worden in het mengkanaal opti-
                maal gemengd. De ventilator voert de verbrandingslucht toe, waarbij een frequentieregeling de
                modulering verzorgt. Een verhoudingsregelaar bepaalt (eveneens modulerend) de benodigde
                gashoeveelheid. Hierna wordt het gas-luchtmengsel direct op de hoofdbrander ontstoken. De
                ventilator zorgt tevens voor de afvoer van de verbrandingsgassen. Het afvoersysteem voor deze
                gassen is een wezenlijk onderdeel voor de goede werking van het toestel. De unit heeft geen
                beperking van de retourwatertemperatuur. Indien deze temperatuur laag is, zal er condensaat
                worden gevormd dat via het afvoersysteem wordt afgevoerd.

          6.2   Regeling
                Afhankelijk van de warmtevraag wordt de unit tussen 0 % en 25 % belasting aan-uit geschakeld
                en tussen 25 % en 100 % belasting modulerend geregeld.




48                                                       Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Rendamax


     6.3   Ketelmodule




           Fig. 35   Ketelmodule


           klepje dicht                                        klepje open

           1 bedrijfsmodus                                     1 parameter aanduiding
             i stand-by                                          P1 aktuele/gewenste aanvoer temp.
             q automatisch bedrijf (winterstand)                 P2 aktuele/gewenste tapwater temp.
             F tapwaterbedrijf (zomerstand)                      *P3 gewenste aanvoertemperatuur
             j servicebedrijf (constante belasting)              P5 aktuele buitentemperatuur
           2 draai keuzeschakelaar bedrijfsmodus                 P8 aktuele verdelertemperatuur
           3 storingsindicator                                   P9 aktuele/maximale ketelbelasting
           4 actuele aanvoertemperatuur                          P10 wachtwoord
           5 storingscode (knipperend)                         2 optische busverbinding t.b.v. Kesslab
           6 bedrijfsstatus                                    3 reset/programmeertoets
             B nachtverlaging                                  4 alarmering/programmeer LED
             D dagbedrijf (geen warmtevraag)                   5 draai keuzeschakelaar t.b.v. parameter
             D (knipperend) brander in bedrijf                   nr. keuze en gewenste waarde instelling
           7 service stand                                     7 actuele waarde/gewenste waarde
             1 servicebedrijf bij minimale                     8 storingscode/parameter nr.
                branderbelasting (P17)                         9 status ingangen
             2 servicebedrijf bij maximale
                branderbelasting (P9)

           * P3 gewenste belasting indien KKM is aangesloten

           Bedieningsfuncties bij gesloten klepje
           Bij gesloten klepje en door bediening van de draai keuzeschakelaar kan de bedrijfsmodus worden
           veranderd in:
           i stand-by (ketel is uit bedrijf en de vorstbeveiliging is actief)
           q     automatisch bedrijf (ketel is in bedrijf t.b.v. CV en tapwaterproductie)
           F     tapwaterbedrijf (ketel is alleen t.b.v. tapwaterproductie in bedrijf)
           j1 servicebedrijf (ketel werkt op constante minimale belasting ingesteld bij P17)
           j2 servicebedrijf (ketel werkt op constante maximale belasting ingesteld bij P9)

           Informatie en instellingen indien klepje geopend
           Bij geopend klepje en d.m.v. bediening van de draaikeuzeschakelaar zijn de volgende 10 menu’s
           beschikbaar. Waarbij een pijltje onder aan het display het gekozen menu aanwijst en tegelijkertijd
           de actuele waarde hiervan in het display weergegeven wordt.
           P1 actuele/gewenste aanvoertemperatuur
           P2 actuele/gewenste tapwatertemperatuur
           P3 gewenste aanvoertemperatuur
           P5 actuele buitentemperatuur
           P8 actuele verdelertemperatuur
           P9 actuele/maximale ketelbelasting
           P10 invoeren wachtwoord (alleen voor opgeleide technici)


                                            Doc430/2789CV01H                                               49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                In- en uitgangssymbolen (klepje geopend)

                Ingangssymbolen
                H ionisatiestroommeting t.b.v. vlamdetectie
                SW signaal van stromingsbewaking
                RT signaal van externe vrijgave
                Bus signaal van busverbinding

                Uitgangssymbolen
                r    aanstuursignaal naar hoofdgaskleppen
                u    aanstuurdignaal naar ontstekingstrafo
                s aanstuursignaal naar ventilator
                z    aanstuursignaal naar ketelvoedingspomp
                t    aanstuursignaal naar tapwaterpomp

                Het instellen van de gewenste aanvoertemperatuur voor CV bedrijf
                Let op! deze instelling is alleen actief indien geen KKM, E6.1111 of BME dan wel een extern
                0-10 V signaal aangesloten is.
                • open het klepje van de KM628, er verschijnt boven P1 een zwart pijltje
                • druk op de reset/programmeertoets (pos. 3), rode LED gaat branden, draai vervolgens de
                   draaikeuzeschakelaar totdat de gewenste temperatuur in het display verschijnt
                • druk weer de reset/programmeertoets, rode LED gaat uit
                • de nieuwe ingestelde aanvoertemperatuur wordt actief
                • sluit het klepje.

                Het instellen van de gewenste tapwatertemperatuur voor tapwaterbedrijf
                Let op! alleen van toepassing als de tapwatermodus wordt gebruikt (bij geen gebruik moet als
                gewenste waarde “0” worden ingesteld).
                • open het klepje
                • draai de draaischakelaar tot de pijl aan de onderzijde van het LCD display parameter op P2
                   staat
                • druk op de reset/programmeertoets (pos. 3), LED gaat branden, draai daarna de draaischake-
                   laar (pos. 5) totdat de gewenste tapwatertemperatuur in het display verschijnt
                • druk nogmaals op de reset/programmeertoets, LED gaat uit
                • de nieuwe ingestelde waarde wordt actief
                • sluit het klepje

          6.4   Storingsmeldingen
                Bij een storing is altijd de knipperende w en een storingscode zichtbaar in het display. Bij een
                storingsmelding dient altijd eerst de oorzaak opgespoord en verholpen te worden, voordat de
                ontgrendeling van de betreffende beveiliging plaats mag vinden. Het bedrijfssignaal (klemmen
                12-13) valt af indien een storing vaker dan 2 keer binnen 6 minuten voorkomt (storingscode wordt
                afgebeeld in het display met daarboven een “3”) of bij een storing die langer dan 6 min. actief is.
                Als de momentane situatie veilig is, kan de ketel toch in bedrijf zijn.

                1.   maximaal thermostaat (STB) heeft aangesproken
                     de aanvoer temperatuur is boven de hiervoor ingestelde waarde gekomen
                     wacht totdat de aanvoer temperatuur voor tenminste 1 minuut onder de ingestelde waarde is
                     en ontgrendel dan deze veiligheidsfunctie door op de reset knop te drukken

                2.   blokkerende ingang werd buiten branderbedrijf onderbroken
                     een externe veiligheid aangesloten op de klemmen (18-19) heeft aangesproken
                     controleer en herstel deze veiligheid

                3.   blokkerende ingang werd tijdens branderbedrijf onderbroken
                     een externe veiligheid aangesloten op de klemmen (18-19) heeft aangesproken
                     controleer en herstel deze veiligheid



50                                                Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Rendamax


           4.    er ontstaat geen vlamsignaal tijdens brander start
                 tijdens branderstart werd binnen de ingestelde veiligheidstijd geen vlam gedetecteerd
                 indien geprogrammeerd is een herstart mogelijk

           5.    vlamsignaal valt tijdens bedrijf weg
                 tijdens brander in bedrijf is de gemeten ionisatiestroom onder de 1 µA geweest
                 controleer en ontgrendel deze veiligheidsfunctie door het indrukken van de reset toets

           6.    maximaal temperatuur bewaking (STW) heeft aangesproken
                 de aanvoertemperatuur is boven de hiervoor ingestelde waarde gekomen

           7.    vergrendelde ingang werd onderbroken
                 een externe veiligheid aangesloten op de klemmen (20-21) heeft aangesproken
                 controleer en herstel deze veiligheid

           11.   foutief vlamsignaal
                 er werd een ionisatiestroom hoger dan 1 µA gemeten terwijl de brander uit bedrijf stond
                 herstel deze fout en druk op reset

           12.   defecte aanvoer temperatuurvoeler
                 de gemeten weerstandswaarde van de aanvoer temperatuurvoeler ligt buiten het bereik van
                 -10°C en +126°C
                 herstel deze fout en druk op reset

           14.   defecte tapwater voeler
                 de gemeten weerstandswaarde van de tapwater voeler ligt buiten het bereik van -39°C en
                 +110°C
                 herstel deze fout en druk op reset

           15.   defecte buitenvoeler
                 de gemeten weerstandswaarde van de buitenvoeler ligt buiten het bereik van -39°C en
                 +110°C
                 herstel deze fout en druk op reset

           18.   defecte verdelervoeler
                 de gemeten weerstandswaarde van de verdelervoeler ligt buiten het bereik van -39°C en
                 +110°C
                 herstel deze fout en druk op reset

           20.   fout in gasklep aansturing V1
                 nadat de brander werd uitgeschakeld en gasklep V1 was gesloten werd gedurende 5 sec.
                 nog een ionisatiestroom gemeten die groter dan 1 µA was
                 herstel deze fout en druk op reset

           21.   fout in gasklep aansturing V2
                 nadat de brander werd uitgeschakeld en gasklep V2 was gesloten werd gedurende 5 sec.
                 nog een ionisatiestroom gemeten die groter dan 1 µA was
                 herstel deze fout en druk op reset

           22.   te lage luchtdruk bij start
                 de luchtdrukschakelaar komt niet in tijdens voorspoelen van de ventilator
                 herstel deze fout en druk op reset

           23.   luchtdrukschakelaar valt niet af
                 luchtdrukschakelaar valt niet af terwijl de ventilator uitgeschakeld is
                 herstel deze fout en druk op reset




                                             Doc430/2789CV01H                                              51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                27.   luchtdrukschakelaar valt af tijdens bedrijf
                      terwijl de brander in bedrijf is valt de luchtdrukschakelaar af
                      herstel deze fout en druk op reset

                30.   CRC-fout in regeltechnische parameters
                      er heeft zich een EEprom fout voorgedaan in de opgeslagen regeltechnische parameters
                      controleer en wijzig deze parameterset

                31.   CRC-fout in veiligheidsrelevante parameters
                      er heeft zich een EEprom fout voorgedaan in de opgeslagen veiligheidsrelevante parameters
                      controleer en wijzig deze parameterset

                32.   fout in laagspanningsvoeding
                      de laagspanningsvoeding is te laag of de zekering is defect
                      herstel deze fout en druk op reset

                40.   stromingsbewaking is geactiveerd
                      bij ingeschakelde brander en ketelvoedingspomp is de stromingsschakelaar niet ingescha-
                      keld

                x.y. interne fout
                     er is een interne fout in de elektronica geconstateerd
                     controleer en herstel deze veiligheid

          6.5   Inbedrijfstellen
                1 Open de gaskraan
                2 Schakel de unit in met behulp van de aan/uit-schakelaar op het bedieningspaneel
                3 Stel de bedrijfsoort in op “automatisch bedrijf q ” m.b.v. de “bedrijfssoortkiezer”. Zie ook de
                   bedieningsinstructie op de ketel.

          6.6   Uitschakelen
                Men kan op 3 manieren uitschakelen:
                A De ketel blijft beschikbaar voor tapwaterbedrijf. Stel met behulp van de bedrijfssoort kiezer de
                   bedrijfsoort in op F
                B De ketel is buiten bedrijf en komt alleen inbedrijf door de automatische vorstbeveiliging. Stel
                   met behulp van de bedrijfssoort kiezer de bedrijfsoort in op i
                C Ketel buiten bedrijf nemen.
                1 Schakel de ketel uit door met behulp van de aan-uit schakelaar
                2 Sluit de gaskraan.

          6.7   Waarschuwingen
                Het toestel dient te worden geïnstalleerd door een erkende installateur.
                Men dient zich strikt aan deze bedieningsinstructie te houden.

                Indien de oorzaak van de storing niet kan worden achterhaald, neem dan contact op met de ser-
                vicedienst. Repareer nooit zelf.

                De condensaatafvoer mag niet gewijzigd of afgedicht worden.
                Bij een buiten bedrijf zijnde ketel bestaat in de winter gevaar voor bevriezing. Tap het water af met
                behulp van de vul- en aftapkranen.
                De gebruiker mag niets veranderen aan het toestel of het afvoersysteem.

                Jaarlijkse controle en goed onderhoud zijn noodzakelijk om een optimale werking te garanderen.




52                                                 Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Rendamax



7 Inbedrijfstelling

      7.1   Algemeen
            Het inbedrijfstellen dient door deskundig personeel te worden uitgevoerd. Afwijking hiervan doet
            de garantie vervallen.

      7.2   De inbedrijfstelling

            Water en het hydraulisch systeem
            Neem een watermonster van het systeemwater bij de vul/aftapkraan van de ketel en een monster
            van het suppletiewater.
            Bepaal de waterhardheid. De waterhardheid dient kleiner dan 14 °dH te zijn.
            Indien de gemeten hardheid te hoog is, dient het water onthard te worden.
            Bepaal de hoeveelheid chloride in het systeemwater. Deze mag de 200 mg/l nooit overschrijden.
   y        Indien dit wel het geval is dient het systeem gespoeld en opnieuw gevuld te worden met chloride-
            arm water.
            Controleer de systeemwaterdruk. Deze dient minimaal te voldoen aan tabel 14 (bedrijfsdrukken).
            Controleer of er een by-pass of drukloze verdeler in het hydraulisch systeem is opgenomen. Dit is
            een vereiste.

            De pomp controleren en ontluchten
            Zet spanning op ketel met behulp van de aan/uitschakelaar en controleer de draairichting van de
            ketelpomp door de dop op het pompmotor-huis te verwijderen. Indien de draairichting anders is
            dan de pijl naast de dop, dan dienen twee van de drie fases te worden verwisseld.
            Voordat de unit in bedrijf gesteld wordt is het noodzakelijk de pomp te ontluchten door de dop
            van het pompmotorhuis te verwijderen. Deze procedure herhalen nadat de unit enige tijd in bedrijf
            is geweest.

            Controleer de schoorsteen
            Controleer de schoorsteen. Zorg dat de verbinding tussen unit en schoorsteen rookgasdicht is,
            anders alsnog afplakken.

            Ontlucht de gasleiding
            Draai de hoofdgaskraan open. Controleer of de gasleiding gasdicht is. Ontlucht de gasleiding tot
            aan de unit(s).

            Controleer de unit op vollast
            Start de unit. Laat de unit op vollast branden en stabiliseren (circa 3 minuten). Bij vollast moeten
            de volgende instellingen worden gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd m.b.v. de vlin-
            derklep op het mengkanaal.

            Richtwaarde vollast
            Aardgas
            Richtwaarde CO2                   9,8 - 10,2 %
            Richtwaarde CO                    ≤ 30 ppm

            Propaan
            Richtwaarde CO2                   10,8 - 11,2 %
            Richtwaarde CO                    ≤ 30 ppm

            Branderdruk = ventilatordruk - druk boven brander
            P(vent)-P(bb)                    8,5 ± 1 mbar




                                              Doc430/2789CV01H                                                53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>     Rendamax




                Fig. 36   Meten branderdruk


                Meet de gasdruk voor de gasklep. Deze dient minimaal 20 mbar te zijn bij vollast (17 mbar bij H-
                gas). Bij meerdere units per ketelhuis moet deze druk gemeten worden met alle units in vollast.

                Controleer het waterzijdig temperatuurverschil (∆T) tussen de aanvoer en retour van de unit. De
                ∆T dient bij vollast tussen 15 en 25 K te liggen.

                Controleer de unit op minimumlast
                Regel de unit terug naar minimumlast. Bij minimumlast moeten de volgende instellingen worden
                gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd m.b.v. de N-instelschroef op de gasklep.

                Richtwaarde minimumlast
                Aardgas
                Richtwaarde CO2
                     R2700-R2709                                    8,8 - 9,2 %
                     R2800-R2809, R2900-R2909                       8,5 - 9,5 %

                Richtwaarde CO                                      ≤ 30 ppm

                Propaan
                Richtwaarde CO2                                     10,8 - 11,2 %
                Richtwaarde CO                                      ≤ 30 ppm

                Instelling luchtdrukschakelaar                      0,4 ± 0,05 mbar

                Branderdruk = ventilatordruk - druk boven brander
                P(vent)-P(bb)                                   0,8 ± 0,1 mbar

                Controleer de functie van de ∆pmin drukschakelaar door een weerstandplaat (bijvoorbeeld een
                stuk stevig karton) voorzich-tig voor de aanzuigopening van de ventilator te plaatsen en deze ope-
                ning met de plaat dicht te schuiven tot de ketel uit schakelt.




54                                               Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Indien de unit op vermelde wijze is gecontroleerd en eventueel gecor rigeerd, dienen als referentie
           de volgende waarden bij vollast en minimumlast te worden genoteerd op het inbedrijfstellings-
           formulier:
           pventilator
           pboven brander
           pventilator - pboven brander
           pvuurhaard
           ∆T.

           Ombouw van aardgas naar propaan
           Stel het CO2 -percentage bij vollast in (richtwaarde vollast) en vervolgens bij minimumlast (richt-
           waarde minimumlast).
           Breng het nieuwe typeplaatje t.b.v. propaan aan over het oude.




8 Onderhoud

     8.1   Veiligheid
           Draag bij onderhoudswerkzaamheden daarvoor geschikte kleding en schoeisel. Denk aan uw
           veiligheid, vooral bij het dragen van sieraden en losse kleding.

     8.2   Algemeen
           Om een blijvend goede en veilige werking van de unit te waarborgen, dient deze tenminste een-
           maal per jaar geïnspecteerd te worden.

           De volgende werkzaamheden dienen te worden verricht (voor uitgebreidere beschrijving van deze
           werkzaamheden zie 8.3):
           - Vervang de ontstekings- en ionisatie-elektrode
           - Vervang en/of verwijder het stofﬁlter (optie)
           - Reinig de luchtinlaatdemper
           - Reinig het ventilatorwiel
           - Reinig de rookgasverzamelkast
           - Reinig de sifon van de unit en de afvoerleiding
           - Reinig het gasﬁlter
           - Inspecteer alle drukmeetleidingen en meetnippels
           - Na verwijdering van het plaatwerk aan de linkerzijde kan via een kijkglas aan de voorzijde wor-
             den gekeken naar de ontsteking en de verbranding
           - Test de unit rookgaszijdig op CO2 en CO en corrigeer deze zo nodig bij minimumlast en vollast.
           - Controleer alle veiligheidsfuncties en stel deze zo nodig bij
           - Meet het watertemperatuurverschil ∆T als maat voor de doorstroming
           - Controleer de waterdruk
           - Inspecteer waterkwaliteit: hardheid - chloride getal
           - Noteer alle gegevens
           - Reinig de beplating aan de buitenzijde en zorg dat deze er weer netjes uitziet.

     8.3   Procedure
           a) Maak de unit spanningsloos
           b) Draai de gaskraan dicht.

           - De ontstekings- en ionisatie-elektrode zijn aan de achterzijde gemonteerd

           - Verwijder de bougiedoppen van de ontsteek- en ionisatie-elektrode en inspecteer deze
             voor mogelijke beschadigingen zoals inbrand- en vervuilingstekens (indien beschadigd de
             bougiedoppen vervangen).



                                             Doc430/2789CV01H                                                55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                Om het volgende te kunnen uitvoeren moet de buitenbeplating eerst verwijderd worden.

                - Om de luchtinlaatdemper te reinigen moet men deze eerst demonteren. Reinig deze met een
                  stofzuiger
                - Bij units in een stofﬁge omgeving kan het ventilatorwiel vervuilen. De luchtopbrengst loopt
                  hierdoor terug en het wiel kan in onbalans raken. Het wiel met een borsteltje reinigen.
                  De balanceergewichten mogen niet verschoven of verwijderd worden
                - Voor het inspecteren en eventueel reinigen van de condensbak is aan de achterzijde van de
                  condensbak een inspectieluik aangebracht. Alle losse vervuiling kan hierdoor verwijderd
                  worden
                - Onder de condensbak bevindt zich een sifon. Draai de sifon los, reinig deze en vul opnieuw met
                  water
                - Aan het begin van de gasstraat is een gasﬁlter gemonteerd.

                Dit ﬁlter is als volgt te reinigen:
                1 Draai de gaskraan van de ketel dicht
                2 Draai de 6 bouten van de deksel van het gasﬁlter los
                3 Verwijder voorzichtig het ﬁlterelement
                4 Reinig het ﬁlterelement door dit uit te schudden. Bij sterke verontreinigingen moet het ﬁlterele-
                   ment vervangen worden
                5 Monteer het ﬁlter
                6 Controleer op lekkages (zeepsop).

                - Alle aansluitingen van de drukmeetleidingen moeten geïnspecteerd worden.
                  Zorg dat deze goed bevestigd zijn; zo nodig de moeren aandraaien
                - Inspecteer de schroefjes in de meetnippels; vervang de meetnippels wanneer deze beschadigd
                  zijn
                - Om gas-, lucht- en rookgaszijdige metingen uit te voeren moet men gebruik maken van gekali-
                  breerde testapparatuur
                - Alle testgegevens moeten genoteerd worden op de desbetreffende testformulieren.

          8.4   Reinigen brander, warmtewisselaar
                De brander en warmtewisselaars kunnen waterzijdig worden gereinigd met de daarvoor geschikte
                middelen. Voor advies met betrekking tot geschikte middelen dient de servicedienst van uw
                Rendamax leverancier geraadpleegd te worden.

          8.5   Reinigen ﬁlter/zeef gascombinatieblok
                Procedure om het ﬁlter/zeef in het gascombinatieblok te kunnen reinigen.

                Kromschröder gascombinatieblok
                1 Draai de gaskraan voor de ketel dicht
                2 Ontlast de gasstraat door de topbeugel naar het meng systeem los te maken
                3 Draai de vier bouten van de ingangsﬂens los
                4 Neem het ﬁlter uit het combinatieblok
                5 Verwijder de verontreiniging door het ﬁlter uit te kloppen
                6 Monteer het ﬁlter in omgekeerde volgorde
                7 Controleer op lekkages (zeepsop).

                Dungs gascombinatieblok
                1 Draai de gaskraan voor de ketel dicht
                2 Draai de bouten van de ingangs- en uitgangsﬂens los, ondersteun hierbij de gasklep
                3 Neem de gasklep voorzichtig tussen de ﬂenzen uit
                4 Reinig de zeef
                5 Monteer de gasklep
                6 Controleer op lekkages (zeepsop).




56                                               Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Rendamax


     8.6   Ionisatiemeting
           Voor het uitvoeren van een ionisatiemeting dient een micro-ampèremeter, met een meetbereik
           van 0 - 200 µA DC, in het ionisatiecircuit te worden opgenomen. Op deze wijze kan de ionisatiebe-
           veiliging worden gecontroleerd. De nominale ionisatiestroom bedraagt 6 tot 25 µA. De minimale
           ionisatiestroom bedraagt 2,8 µA.

     8.7   Service
           Voor het verlenen van service en onderhoud is de servicedienst van uw Rendamax leverancier
           steeds beschikbaar.



9 Omrekeningsformules en -factoren

           Omrekeningsformules
                      20, 9 − gemeten O2
              CO2 =                      × 11, 7
                              20, 9

                             gemeten CO2 × 20, 9
              O2 = 20, 9 −
                                   11, 7
           11,7 % CO2 is het maximale CO2 -percentage dat ontstaat bij het stoichiometrisch verbranden van
           Gronings aardgas.

           Luchtovermaat N:
                           20, 9
              N=                      × 0, 914          of
                   20, 9 − gemeten O2
                        11, 7      
              N= 1+             − 1 × 0, 914
                    CO2 gemeten    

           Omrekeningsfactoren
           Voor NOx (N=1):
           1 ppm = 2,05 mg/m3 = 1,759 mg/kWh = 0,498 mg/MJ

           Voor CO (N=1):
           1 ppm = 1,24 mg/m3 = 1,064 mg/kWh = 0,298 mg/MJ

           Voorbeeld
           Meetwaarden van een milieuvriendelijke unit:
           NOx = 15 ppm
           CO2 = 10 %

           Wat is de NOx-waarde volgens de meest gebruikte norm in mg/kWh bij N=1?
                             10 × 20, 9
              O2 = 20, 9 −              = 3%
                                11, 7

                    20, 9
              N=             = 1, 17
                   20, 9 − 3

           NOx (bij N = 1 ) =
           15,0 x 1,17 = 17,6 ppm
           17,6 x 1,759 = 30,9 mg/kWh




                                               Doc430/2789CV01H                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>     Rendamax



                                   W                            kcal/h                     Btu/h
                                   1                             0,86                      3,41
                                 1,163                             1                       3,97
                                 0,296                           0,252                       1
                Tabel 15   Herleidingswaarden


                1 kcal = 4,187 kJ
                1 kWh = 3,6 MJ

                Rookgaszijdig rendement
                Het verschil tussen de calorische bovenwaarde en de calorische onderwaarde is de verdam-
                pingswarmte van het chemisch gevormde water. Bij 298,15 K (25 °C) bedraagt deze 2442,5 kJ/kg
                (583,38 kcal/kg).

                Voor niet-condenserende ketels:
                              0, 339         
                   ηb = 90 −         + 0, 008 × ∆T
                              CO2            
                                0, 377         
                    ηo = 100 −         × 0, 009 × ∆T
                                CO2            

                Voor condenserende ketels:
                Ten gevolge van condensvorming neemt het rendement op onderwaarde toe.
                              0, 339         
                   ηb = 90 − 
                              CO2
                                                          (
                                      + 0, 008 × ∆T + A 7, 5 + 0, 006 ∆T
                                              
                                                                         )
                ηo/ηb =1,11

                ∆T     =   temperatuurverschil tussen verbrandingsgassen en omgevingstemperatuur
                ηb     =   stookrendement op de calorische bovenwaarde
                ηo     =   stookrendement op de calorische onderwaarde
                CO2    =   volume CO2 in droog verbrandingsgas (%)
                O2     =   volume O2 in droog verbrandingsgas (%)
                A      =   hoeveelheid gecondenseerd water in het toestel per m3 gas (kg/m3gas).




58                                                 Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Rendamax



                                           meg/l            °dH             °f            °e     mg CaCO3/l
            meg/l                             1             2,8              5            3,51       50
            °dH                             0,37              1            1,78           1,25      17,8
            °f                              0,2             0,56             1             0,7       10
            °e                             0,285            0,8            1,43             1       14,3
            mg CaCO3/l                      0,02           0,056            0,1           1,54        1
           Tabel 16   Herleiding hardheidsgraden
           1 graad engelse hardheid (°e)                          =   65 mg CaCO3/imp. gallon
           1 Grain/US gallon                                      =   0.958 °dH
           1 milligram equivalent per 1 (mval/l)                  =   2,8 °dH
           1 ppm (parts per million) CaCO3                        =   1 mg CaCO3/l

           Ter oriëntatie:
           Het leidingwater heeft in het algemeen heeft een pH-getal van ca. 7-8.
           De tijdelijke hardheid zal 60 tot 80 % bedragen van de totale hardheid die van plaats tot plaats
           zeer sterk kan variëren.




                                                   Doc430/2789CV01H                                           59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>     Rendamax




60              Doc430/2789CV01H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Supplement
   SB standaard uitvoering




                        Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard   61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                 R2900SB Technische gegevens standaard uitvoering

Type                                                                   R2905SB           R2906SB           R2907SB      R2908SB    R2909SB
Nominaal vermogen                                             KW           326              387                454        520        572
Nominale belasting Hi                                         kW           333              396                464        532        585
Minimale belasting                                            kW           83               100                112        133        146
Gasverbruik
          aardgas (8,34 kWh/m3) m3/h                                     40,02             47,59               55,68     63,94      70,27
         propaan (24,65 kWh/m3) m3/h                                     13,54             16,10               18,84     21,63      23,77
Gasvoordruk
                  aardgas (min.) mbar                                     20                20                  20        20         20
                  aardgas (max.) mbar                                     25                25                  25        25         25
             propaan (min./max.) mbar                                    30/50             30/50               30/50     30/50      30/50
Waterinhoud                                                   dm3          52                56                 60         64         69
Max. werkdruk                                                 bar          6                  6                 6          6           6
Gasaansluiting                                           G1              R11 ⁄2"             -                   -          -          -
                                                         G2                -              Rp11 ⁄2"             Rp2"       Rp2"       Rp2"
Wateraansluitingen                                   W1                DN65 PN6         DN65 PN6          DN65 PN6      DN65 PN6   DN65 PN6
                                                     W2                DN65 PN6         DN65 PN6          DN65 PN6      DN65 PN6   DN65 PN6
Schoorsteendiameter                                       D   mm           250              250                250        300        300
Aansluiting luchttoevoer                                 D1   mm           200              200                250        250        250
(optie)
Veiligheidsventiel   aansluiting                                           1"                1"                11 ⁄4"     11 ⁄4"     11 ⁄4"
                                                                           1                 1
                         afblaas                                          1 ⁄4"             1 ⁄4"              11 ⁄2"     11 ⁄2"     11 ⁄2"
              standaardinstelling                             bar           3                 3                   3          3          3
Voeding                                                       V         400 3N~          400 3N~           400 3N~      400 3N~    400 3N~
Frequentie                                                    Hz          50               50                50           50         50
Zekering                                                      A           10               10                10           10         10
Max. opgenomen                                 unit           kW          0,42              0,67               0,71       0,71       0,73
vermogen                                     pomp             kW          0,46              0,72               0,72       0,72       1,15
maximaal                                     totaal           kW          0,88              1,39               1,43       1,43       1,88
Ketelgewicht leeg ±5%                                         kg           625              670                740        780        810
Afmetingen                  hoogte H                          mm          1355              1355               1355       1355       1355
incl.aansluitingen          breedte B                         mm          830                930               1130       1130       1230
                             lengte L                         mm          1918              1908               1908       1908       1958
                 Tabel 17            Technische gegevens R2900SB standaard uitvoering




                                                   107
                            Schonere Verbranding




                 De R2900SB serie heeft het gaskeurmerk label SV/HR107




62                                                                  Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Afmetingen R2900SB standaard uitvoering

                                                                                  bovenaanzicht
                                                                                       L
                                                   L1

                                                           G1
               1
                ⁄2 B

                            D




                                                                                                        D1
               1
                ⁄2 B




                                                  G2
                                                            L3
                                                         385




                                                                                           zijaanzicht


                                                           330                                    L2

                                                                ± 100

                                     W2
                                                                G1




                                   W1




                                     G2
               D = 40
                                                           ±320
            ± 100




                                                                        L4                  700

                                                                             60                             60




                                                                              achteraanzicht

                                                                                       B
                                                                                            B1
                                                                                                       B2

                                                  ±100
                                                      G1
                                                                                  W2
                                                                                            W1
                       H = 13 55
                                    ± 1195
                                             H1




                                                                                                                         940
                                                   490




                                                                                                              G2
                                                          370




                                                                                                            ±100
                                                                                                                 ± 200




                                                            60                         B3                   60


           Fig. 37                           Afmetingen R2900 SB standaard uitvoering




                                                                                            Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard   63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>     Rendamax



Type                        R2905SB                  R2906SB                  R2907SB                   R2908SB            R2909SB
B*              mm               830                    930                       1130                     1130              1230
B1              mm               710                    810                       960                      1010              1110
B2              mm               120                    120                       170                       120              120
B3              mm               646                    746                       946                       946              1046
D               mm               250                    250                       250                       300              300
D1              mm               200                    200                       250                       250              250
                                  1
G1              mm           R1 ⁄2"                       -                         -                         -               -
                                                           1
G2              mm                -                   Rp1 ⁄2"                    Rp2"                      Rp2"              Rp2"
H               mm               1355                   1355                      1355                     1355              1355
H1              mm               965                    1055                     1055                      1055              970
L               mm               1918                   1908                     1908                      1908              1958
L1              mm               555                    545                       545                       545              595
L2              mm               1362                   1362                     1362                      1362              1362
L3              mm               231                    231                       231                       231              231
L4              mm               108                    108                       108                       108              108
W1              mm          DN65 PN6                DN65 PN6                  DN65 PN6                  DN65 PN6           DN65 PN6

                 Tabel 18    Afmetingen R2900SB standaard uitvoering
                             B          = Maat met buitenbeplating.
                             *          = Voor maat zonder beplating dient men bij maat B 64 mm in mindering te brengen.


                 (Wijzingen voorbehouden)
                 Ten gevolge van fabricage-tolerantie kunnen bovenstaande gegevens iets afwijken.

                 Condities tabel 17:
                 - Nominaal vermogen gemeten bij:                                    60 - 80°C
                 - Gasverbruik bij:                                                  1013 mbar, 15°C, droog
                 - Gas-categorie:                                                    22l3p
                 - Toestelcategorie:                                                 B23, C53, C33 of C63
                 - Beschermingsgraad:                                                IP20

                 De R2900SB serie is geschikt voor distributiedrukken van zowel 25 als 100 mbar. Bij hoger gas-
                 drukken dient in overleg met het plaatselijk gasbedrijf een aparte gasdrukregelaar te worden
                 geplaatst. De minimale voordruk mag nooit beneden 20 mbar komen (zie par.5.3.1).




64                                               Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Rendamax



1 Beschrijving

      1.1   Algemeen

            De Rendamax R2900SB unit is een milieuvriendelijke gasgestookte verwarmingsketel.
            De serie R2900SB bestaat uit 5 typen in het vermogensgebied van 326 tot 572 kW. De units heb-
            ben een extreem laag lage NOx en CO uitstoot waardoor deze ketel aan de strengste milieu eisen
            voldoet.

            Bij de R2900SB is de 3de warmtewisselaar in serie geschakeld welke bestaat uit gelaserlaste
            RVS vinpijpen en is geplaatst direct onder de 2de warmtewisselaar. De waterdoorstroming wordt
            verzorgd door de ketelpomp. De 3de warmtewisselaar in serie aan de ketel geschakeld en wordt
            doorstroomd met de totale volumestroom.



2 Installatie

      2.1   Aansluitingen

    2.1.1   Elektrische aansluiting
            Elektronische gegevens R2900SB standaard uitvoering
             Type                   Ventilator, regel- en beveili-                       Ketelpomp                     Totaal
                                         gings-apparatuur                                                           opgenomen
                                     voeding*            Opgenomen               Voeding**      Opgenomen            elektrisch
                                       1N~                vermogen                  3N~        vermogen***           vermogen
                                                            (max)                                 (max)                (max)

                                          V                    kW                   V                kW                  kW
             R2905SB                     230                  0,42                 400               0,46               0,88
             R2906SB                     230                  0,67                 400               0,72                1,39
             R2907SB                     230                  0,71                 400               0,72                1,43
             R2908SB                     230                  0,71                 400               0,72                1,43
             R2909SB                     230                  0,73                 400               1,15                1,88
            Tabel 19   Elektrotechnische gegevens R2900SB standaard uitvoering
                       *         Tolerantie spanning 230 V +10% / -15%
                                 Tolerantie frequentie 50 Hz ±5%
                       **        Tolerantie spanning 400 V +10% / -15%
                       ***       Het opgegeven pompvermogen is gebaseerd op het maximaal opgenomen vermogen in pompstand 3.
                                 Uit de pompgraﬁeken kan men eveneens het


    2.1.2   Wateraansluitingen
            De capaciteit en opvoerhoogte van de ketelpomp zijn voldoende om de weerstand van de bran-
            der, de eerste, tweede en derde warmtewisselaar te overwinnen.

            De ketelpomp is géén systeempomp

    2.1.3   Condensafvoer
            Zorg ervoor, dat de afstand tussen de condensuitlaat van de ketelsifon en de afvoerleiding mi-
            nimaal 5 mm is. Hierdoor ontstaat de vereiste open verbinding en worden voorkomende onder-
            houdswerkzaamheden en inspecties vereenvoudigd.




                                           Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard                                             65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>     Rendamax


          2.2    Hydraulisch systeem

         2.2.1   Algemeen
                 Hoewel het niet de bedoeling is een compleet handboek voor het ontwerpen van de meest uiteen-
                 lopende hydraulische systemen te maken zijn de gegevens toch omvangrijker dan de gegevens
                 welke in het algemeen wordt verstrekt bij conventionele verwarmingsketels.

         2.2.2   Waterstroming
                 In tabel 20 is het vereiste verband tussen de drie grootheden Q-P-t aangegevenen wel bij vollast.
                 Door de hoge doorstroom-snelheid is de unit minder gevoelig voor waterhardheid. Hierdoor mag,
                 bij een aanvoertemperatuur van 80°C, de waterhardheid maximaal 14% dH bedragen.

       2.2.2.1   Stroming en weerstand

                 Type             ∆T 20 K                                          Pompgegevens
                                Nominale ketel Pomptype Pomp- Opvoerhoogte Beschikbare Maximaal*
                                 volume weer- Grundfos stand    bij Qnom.  opvoerhoogte opgenomen
                                 stroom stand                                bij Qnom.   vermogen
                                   m3/h         kPa         UPS                           kPa                 kPa                 W
                 R2905SB            14,1        39       40-120F           3              52                   13                460
                 R2906SB            16,7        47       50-120F           3              72                   25                720
                 R2907SB            19,6        33       50-120F           3              63                   30                720
                 R2908SB           22,4          41      50-120F           3              53                   12                720
                 R2909SB           24,7         48       65-120F           3              82                   34               1150
                 Tabel 20   Waterdoorstroomhoeveelheid en pompgegevens R2900SB standaard uitvoering
                            *         Maximaal pompvermogen is opgegeven in pompstand 3. Het optimale bedrijfspunt qua rendement en maximaal
                                      opgenomen pompvermogen kan men in de bijbehorende pompgraﬁeken vinden.


                 De pomp dient bij alle types in stand 3 gezet te worden.

                 De unit heeft standaard een pompschakeling. Bij vrijgave ketel wordt de pomp ingeschakeld.
                 Bij het opheffen van de vrijgave zal de pomp nog enkele minuten nadraaien. Deze nadraaitijd is
                 instelbaar. De standaardtijd bedraagt 2 minuten.




66                                             Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Rendamax


  2.2.2.2   Pompkarakteristieken




            Fig.38   Pompkarakteristiek UPS 40-120F




            Fig.39   Pompkarakteristiek UPS 50-120F




                                        Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>     Rendamax




                Fig.40     Pompkarakteristiek UPS 65-120F




                 Type                           pomp            Pmax               Pmin        I      cos
                                                stand            W                  W         A        φ
                                                                                          3 x 400 V
                 UPS 40 - 120F                     1             290               175      0,49      0,85
                 R2905SB                           2             330               190      0,56      0,85
                                                   3             460               260      0,92      0,72
                 UPS 50 - 120F                     1             450               280      0,82      0,79
                 R2906SB-R2907SB                   2             530               300      0,94      0,81
                 R2908SB                           3             720               380      1,30      0,80
                 UPS 65 - 120F                     1             850               440      1,35      0,91
                 R2909SB                           2             900               460      1,45      0,90
                                                   3             1150              600      2,15      0,77
                Tabel 21   Elektrische pompgegevens R2900SB standaard uitvoering




68                                            Doc430/2789CV01H Supplement SB standaard
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Supplement
   SB bypass




                        Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass   69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                 R2900SB Technische gegevens bypass

Type                                                                  R2905SB          R2906SB              R2907SB   R2908SB    R2909SB
Nominaal vermogen                                             kW         326               387                454       520        572
Nominale belasting Hi                                         kW         333               396                464       532        585
Minimale belasting                                            kW         83                100                112       133        146
Gasverbruik
          aardgas (8,34 kWh/m3) m3/h                                    40,02             47,59              55,68     63,94      70,27
         propaan (24,65 kWh/m3) m3/h                                    13,54             16,10              18,84     21,63      23,77
Gasvoordruk
                  aardgas (min.) mbar                                    20               20                  20        20         20
                  aardgas (max.) mbar                                    25               25                  25        25         25
             propaan (min./max.) mbar                                   30/50            30/50               30/50     30/50      30/50
Waterinhoud                                                   dm3         56               60                 64         68         73
Max. werkdruk                                                 bar         6                6                  6           6         6
Gasaansluiting                                           G1             R11 ⁄2"             -                  -          -          -
                                                         G2               -              Rp11 ⁄2"            Rp2"       Rp2"       Rp2"
Wateraansluitingen                                   W1               DN65 PN6         DN65 PN6         DN65 PN6      DN65 PN6   DN65 PN6
                                                     W2               DN65 PN6         DN65 PN6         DN65 PN6      DN65 PN6   DN65 PN6
Schoorsteendiameter                                       D   mm         250               250                250       300        300
Aansluiting luchttoevoer                                 D1   mm         200               200                250       250        250
(optie)
Veiligheidsventiel   aansluiting                                          1"               1"                11 ⁄4"     11 ⁄4"     11 ⁄4"
                                                                          1                1
                         afblaas                                         1 ⁄4"            1 ⁄4"              11 ⁄2"     11 ⁄2"     11 ⁄2"
              standaardinstelling                             Bar          3                3                   3          3          3
Voeding                                                       V       400 3N~           400 3N~             400 3N~   400 3N~    400 3N~
Frequentie                                                    Hz        50                50                  50        50         50
Zekering                                                      A         10                10                  10        10         10
Max. opgenomen          unit                                  kW         0,42             0,67               0,71       0,71       0,73
vermogen       bypass pomp                                    kW         0,14             0,14               0,14       0,14       0,14
maximaal              totaal                                  kW         0,56             0,81               0,85       0,85       0,87
Ketelgewicht leeg ±5%                                         kg         625               670                740       780        810
Afmetingen                  hoogte H                          mm         1355             1355               1355       1355       1355
incl.aansluitingen          breedte B                         mm         830              930                1130       1130       1230
                             lengte L                         mm         1792             1792               1792       1792       1792
                 Tabel 22            Technische gegevens R2900SB bypass




                                                   107
                            Schonere Verbranding




                 De R2900SB serie heeft het gaskeurmerk label SV/HR107




70                                                                  Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Rendamax



           Afmetingen R2900SB bypass


                                                                                 bovenaanzicht
                                                                                      L

                                                      L1
                                                                            50

                                                           G1
                    1⁄2 B

                                D




                                                                                                         D1
                    1⁄2 B




                                                 G2
                                                            L3
                                                      385




                                                                                          zijaanzicht


                                                                                                   L2

                                                        ± 100


                                                           G1




                            W1




                              W2


                                   G2
              D= 4 0
                                                      ±3 2 0
            ± 100




                                                                  L4                  700

                                                                       60                               60




                                                                                 achteraanzicht

                                                                                          B
                                                                                              B1
                                                                                                        B2

                                                  ±100
                                                      G1

                                                                                              W1
                            H = 13 55
                                        ± 1195




                                                                                 W2
                                                                                                                                 940
                                                  490




                                                                                                                G2
                                                           370




                                                                                                                           340




                                                                                                              ±100
                                                                                                                   ± 200




                                                             60                       B3                      60


           Fig. 41                           Afmetingen R2900SB bypass




                                                                                          Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass        71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>     Rendamax



                 Type                   R2905SB                  R2906SB            R2907SB               R2908SB      R2909SB
                 B*            mm          830                      930                1130                  1130        1230
                 B1            mm           710                     810                960                   1010        1110
                 B2            mm           120                     120                 170                   120        120
                 B3            mm          646                      746                946                   946         1046
                 D             mm           250                     250                 250                  300         300
                 D1            mm          200                      200                 250                   250        250
                                                1
                 G1            mm         R1 ⁄2"                      -                     -                   -         -
                                                                      1
                 G2            mm               -                 Rp1 ⁄2"              Rp2"                  Rp2"        Rp2"
                 H             mm          1355                     1355               1355                  1355        1355
                 L             mm          1792                     1792               1792                  1792        1792
                 L1            mm          430                      430                430                   430         430
                 L2            mm          1362                    1362                1362                  1362        1362
                 L3            mm           231                     231                 231                   231        231
                 L4            mm           108                     108                 108                   108        108
                 W1            mm       DN65 PN6                DN65 PN6            DN65 PN6             DN65 PN6      DN65 PN6
                 W2            mm       DN65 PN6                DN65 PN6            DN65 PN6             DN65 PN6      DN65 PN6

                Tabel 23   Afmetingen R2900SB
                           B        = Maat met buitenbeplating.
                           *        = Voor maat zonder beplating dient men bij maat B 64 mm in mindering te brengen.


                (Wijzingen voorbehouden)
                Ten gevolge van fabricage-tolerantie kunnen bovenstaande gegevens iets afwijken.


                Condities tabel 22:
                - Nominaal vermogen gemeten bij:                                 60 - 80°C
                - Gasverbruik bij:                                               1013 mbar, 15°C, droog
                - Gas-categorie:                                                 22l3p
                - Toestelcategorie:                                              B23, C53, C33 of C63
                - Beschermingsgraad:                                             IP20

                De R2900SB serie is geschikt voor distributiedrukken van zowel 25 als 100 mbar. Bij hoger gas-
                drukken dient in overleg met het plaatselijk gasbedrijf een aparte gasdrukregelaar te worden
                geplaatst. De minimale voordruk mag nooit beneden 20 mbar komen (zie par.5.3.1).




72                                                  Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Rendamax



1 Beschrijving

      1.1   Algemeen

            De bypass zorgt ervoor, dat indien de volumestroom over de ketel te laag wordt (hoge ∆T), aan-
            voerwater wordt teruggeleid naar de tweede warmtewisselaar van de ketel, zodat de minimaal
            vereiste stroming in het warme gedeelte van de ketel gegarandeerd wordt.
            De pomp welke in de bypass leiding geplaatst wordt, is zo gedeﬁnieerd dat hij de benodigde op-
            voerhoogte van de brander, eerste en tweede warmtewisselaar kan leveren in combinatie met de
            benodigde capaciteit. Het koude retourwater doorstroomt altijd de condensor zonder bijmenging
            van warm water om aan de minimale doorstroming te voldoen. Hierdoor is het gebruiksrendement
            altijd hoog.
            Bij een hoge volumestroom (lage ∆T) over de ketel, zal de pomp weinig capaciteit leveren omdat
            aan de minimaal vereiste stroming voldaan wordt.
            Bij een lage volumestroom (hoge ∆T) over de ketel, zal de pomp een zodanige capaciteit leveren
            zodat de minimale volumestroom over de ketel gegarandeerd wordt.

            Een ketel met bypass heeft geen rest opvoerhoogte ter beschikking. Drukverschil dient dus altijd
            vanuit het systeem komen.



2 Installatie

      2.1   Aansluitingen

    2.1.1   Elektrische aansluiting
            Elektronische gegevens bypass
             Type                    Ventilator, regel- en                          Bypasspomp                         Totaal
                                   beveiligings-apparatuur                                                          opgenomen
                                  voeding*          Opgenomen            Voeding**            Opgenomen            elektrisch ver-
                                    1N~              vermogen               3N~              vermogen***            mogen (max)
                                                       (max)                                    (max)
                                      V                   kW                  V                    kW                     kW
             R2905SB                 230                 0,42                400                  0,14                   0,56
             R2906SB                 230                 0,67                400                  0,14                   0,81
             R2907SB                 230                  0,71               400                  0,14                   0,85
             R2908SB                 230                  0,71               400                  0,14                   0,85
             R2909SB                 230                 0,73                400                  0,14                   0,87
            Tabel 24   Elektrotechnische gegevens R2900SB bypass
                       *         Tolerantie spanning 230 V +10% / -15%
                                 Tolerantie frequentie 50 Hz ±5%
                       **        Tolerantie spanning 400 V +10% / -15%
                       ***       Het opgegeven pompvermogen is gebaseerd op het maximaal opgenomen vermogen in pompstand 3. Uit de
                                 pompgraﬁeken kan men eveneens het optimale bedrijfspunt qua pomprendement en opgenomen vermogen
                                 bepalen.


    2.1.2   Wateraansluitingen
            De capaciteit en opvoerhoogte van de bypasspomp zijn voldoende om de weerstand van de bran-
            der, de eerste en tweede warmtewisselaar te overwinnen.

            De bypasspomp is géén systeempomp


                                            Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass                                                    73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>     Rendamax


         2.1.3   Condensafvoer
                 Zorg ervoor, dat de afstand tussen de condensuitlaat van de ketelsifon en de afvoerleiding mi-
                 nimaal 5 mm is. Hierdoor ontstaat de vereiste open verbinding en worden voorkomende onder-
                 houdswerkzaamheden en inspecties vereenvoudigd.


          2.2    Hydraulisch systeem

         2.2.1   Algemeen
                 Hoewel het niet de bedoeling is een compleet handboek voor het ontwerpen van de meest uiteen-
                 lopende hydraulische systemen te maken zijn de gegevens toch omvangrijker dan de gegevens
                 welke in het algemeen wordt verstrekt bij conventionele verwarmingsketels.

         2.2.2   Waterstroming
                 In tabel 25 is het vereiste verband tussen de drie grootheden Q-P-t aangegevenen wel bij vollast.
                 Door de hoge doorstroom-snelheid is de unit minder gevoelig voor waterhardheid. Hierdoor mag,
                 bij een aanvoertemperatuur van 80°C, de waterhardheid maximaal 14% dH bedragen.

       2.2.2.1   Stroming en weerstand
                  Type                                 ∆T 20 K                                  Bypasspompgegevens
                                           Nominale               ketel             Pomptype           Pompstand           Maximaal*
                                            volume                weer-             Grundfos                               opgenomen
                                            stroom                stand                                                     vermogen
                                              m3/h                 kPa                 UPS                                        W
                  R2905SB                      14,1                 39                40-30F                  3                  140
                  R2906SB                      16,7                 47                40-30F                  3                  140
                  R2907SB                      19,6                 33                40-30F                  3                  140
                  R2908SB                     22,4                  41                40-30F                  3                  140
                  R2909SB                     24,7                  48                40-30F                  3                  140
                 Tabel 25   Waterdoorstroomhoeveelheid en pompgegevens R2900SB bypass
                            *         Maximaal pompvermogen is opgegeven in pompstand 3. Het optimale bedrijfspunt qua rendement en maximaal
                                      opgenomen pompvermogen kan men in de bijbehorende pompgraﬁeken vinden.


                 De pomp dient bij alle types in stand 3 gezet te worden.

                 De unit heeft standaard een pompschakeling. Bij vrijgave ketel wordt de pomp ingeschakeld.
                 Bij het opheffen van de vrijgave zal de pomp nog enkele minuten nadraaien. Deze nadraaitijd is
                 instelbaar. De standaardtijd bedraagt 2 minuten.




74                                              Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Rendamax


  2.2.2.2   Pompkarakteristiek




            Fig. 42    Pompkarakteristiek UPS 40-30F



             Type                           pomp           Pmax                Pmin        I      cos
                                            stand           W                   W         A        φ
                                                                                      3 x 400 V
             UPS 40 – 30F                      1            80                   45     0,17      0,68
             R2905SB-R2906SB                   2            90                   50     0,20      0,65
             R2907SB-R2908SB                   3            140                 100     0,52      0,39
             R2909SB
            Tabel 26   Elektrische bypasspompgegevens R2900SB bypass




                                            Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass                        75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>     Rendamax




76              Doc430/2789CV01H Supplement SB bypass
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Rendamax



           Supplement
   SB split system




                        Doc430/2789CV01H Supplement SB split   77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>     Rendamax


                  R2900SB Technische gegevens split system

Type                                                                  R2905SB           R2906SB             R2907SB    R2908SB    R2909SB
Nominaal vermogen                                              KW        326               387                454        520        572
Nominale belasting Hi                                          kW        333               396                464        532        585
Minimale belasting                                             kW        83                100                112        133        146
Gasverbruik
          aardgas (8,34 kWh/m3) m3/h                                    40,02             47,59              55,68      63,94      70,27
         propaan (24,65 kWh/m3) m3/h                                    13,54             16,10              18,84      21,63      23,77
Gasvoordruk
                  aardgas (min.) mbar                                   17/20             17/20              17/20      17/20      17/20
                  aardgas (max.) mbar                                     25                25                 25         25         25
             propaan (min./max.) mbar                                   30/50             30/50              30/50      30/50      30/50
Waterinhoud                                                    dm3        55                59                 63         67         72
Max. werkdruk                                                  bar         6                 6                  6          6          6
                                                                           1
Gasaansluiting                                            G1            R1 ⁄2"              -                   -          -          -
                                                          G2              -              Rp11 ⁄2"             Rp2"       Rp2"       Rp2"
Wateraansluitingen                                    W1             DN65 PN6           DN65 PN6            DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6
                                                      W2             DN65 PN6           DN65 PN6            DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6
split system                                          W3             DN65 PN6           DN65 PN6            DN65 PN6   DN65 PN6   DN65 PN6
Schoorsteendiameter                                        D   mm        250               250                250        300        300
Aansluiting luchttoevoer                                  D1   mm        200               200                250        250        250
(optie)
Veiligheidsventiel    aansluiting                                         1"                1"                11 ⁄4"     11 ⁄4"     11 ⁄4"
                                                                          1                 1
                          afblaas                                        1 ⁄4"             1 ⁄4"              11 ⁄2"     11 ⁄2"     11 ⁄2"
               standaardinstelling                             Bar         3                 3                   3          3          3
Voeding                                                        V      400 3N~           400 3N~             400 3N~    400 3N~    400 3N~
Frequentie                                                     Hz       50                50                  50         50         50
Zekering                                                       A        10                10                  10         10         10
Max. opgenomen                                  unit           kW        0,42              0,67               0,71       0,71       0,73
vermogen                                      totaal           kW        0,42              0,67               0,71       0,71       0,73
Ketelgewicht leeg ±5%                                          kg        625               670                740        780        810
Afmetingen                   hoogte H                          mm        1355              1355               1355       1355       1355
incl.aansluitingen           breedte B                         mm        830               930                1130       1130       1230
                              lengte L                         mm        1792              1792               1792       1792       1792

                  Tabel 27            Technische gegevens R2900SB split system




                                                    107
                             Schonere Verbranding




                  De R2900SB serie heeft het gaskeurmerk label SV/HR107




78                                                                   Doc430/2789CV01H Supplement SB split
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Rendamax


           Afmetingen R2900SB split system


                                                                         bovenaanzicht

                                                                                         L
                                                       L1
                                                                          50

                                                            G1
                       1⁄2 B

                                    D




                                                                                                        D1
                       1⁄2 B




                                                  G2
                                                            L3
                                                         385




                                                                               zijaanzicht


                                                                                             L2

                                                       ± 100


                                                       G1




                       W1




                                W2

                                W3
                                G2
              D= 40
                                                  50
            ± 100




                                                  ± 320

                                                               L4               700

                                                                    60                             60




                                                                         achteraanzicht

                                                                               B
                                                                                    B1
                                                                                                  B2

                                           ±100
                                               G1

                                                                                   W1
                    H = 13 55
                                ± 1195




                                                                     W2
                                                                                                                          940




                                                                                                        W3
                                            490




                                                                                                          G2
                                                   370




                                                                                                                    340




                                                                                                       ± 100
                                                                                                            ± 200




                                                       60                      B3                      60


           Fig. 43                       Afmetingen R2900SB split system




                                                                                     Doc430/2789CV01H Supplement SB split       79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>     Rendamax



                 Type                    R2905SB               R2906SB               R2907SB               R2908SB      R2909SB
                 B*            mm            830                   930                  1130                  1130        1230
                 B1            mm            710                   810                  960                   1010        1110
                 B2            mm            120                   120                    170                  120        120
                 B3            mm            646                   746                    946                 946         1046
                 D             mm            250                   250                    250                 300         300
                 D1            mm            200                   200                    250                  250        250
                                              1
                 G1            mm          R1 ⁄2"                    -                     -                     -         -
                                                                     1
                 G2            mm              -                Rp1 ⁄2"                 Rp2"                  Rp2"        Rp2"
                 H             mm           1355                   1355                 1355                  1355        1355
                 L             mm           1792                   1792                 1792                  1792        1792
                 L1            mm            430                   430                    430                 430         430
                 L2            mm           1362                   1362                 1362                  1362        1362
                 L3            mm            231                   231                    231                  231        231
                 L4            mm            108                   108                    108                  108        108
                 W1            mm        DN65 PN6              DN65 PN6             DN65 PN6              DN65 PN6      DN65 PN6
                 W2            mm        DN65 PN6              DN65 PN6             DN65 PN6              DN65 PN6      DN65 PN6
                 W3            mm        DN65 PN6              DN65 PN6             DN65 PN6              DN65 PN6      DN65 PN6
                Tabel 28   Afmetingen R2900SB split system
                           B         = Maat met buitenbeplating.
                           *         = Voor maat zonder beplating dient men bij maat B 64 mm in mindering te brengen.


                (Wijzingen voorbehouden)
                Ten gevolge van fabricage-tolerantie kunnen bovenstaande gegevens iets afwijken.

                Condities tabel 27:
                - Nominaal vermogen gemeten bij:                                  60 - 80°C
                - Gasverbruik bij:                                                1013 mbar, 15°C, droog
                - Gas-categorie:                                                  22l3p
                - Toestelcategorie:                                               B23, C53, C33 of C63
                - Beschermingsgraad:                                              IP20

                De R2900SB serie is geschikt voor distributiedrukken van zowel 25 als 100 mbar. Bij hoger gas-
                drukken dient in overleg met het plaatselijk gasbedrijf een aparte gasdrukregelaar te worden
                geplaatst. De minimale voordruk mag nooit beneden 20 mbar komen (zie par.5.3.1).




80                                                 Doc430/2789CV01H Supplement SB split
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Rendamax



1 Beschrijving

      1.1   Algemeen

            Het split system is, zoals de naam al weergeeft, een gesplitst systeem waarbij gebruik kan wor-
            den gemaakt van zowel een warme als koude retour.
            Het split system is ontworpen omdat er vraag ontstaan is naar ketels die zowel een koude als
            warme retour hebben. Dit houdt in dat de warme retour direct achter de condensor geschakeld
            wordt. Zo gaat het relatief warme aanvoerwater direct naar de 2e warmtewisselaar.
            Het koude retourwater wordt eerst door de condensor geleid. Hierdoor is het splitsystem geschikt
            voor het voeden van twee verschillende systemen, bijvoorbeeld een cv-systeem en een vloerver-
            warmingssysteem.

            W2 = aansluiting koude retour
            W3 = aansluiting warme retour



2 Installatie
      2.1   Aansluitingen

    2.1.1   Elektrische aansluiting
            Elektronische gegevens split system
             Type                             Ventilator, regel- en beveiligings-apparatuur      Totaal opgenomen
                                                      voeding*               Opgenomen vermo-   elektrisch vermogen
                                                        1N~                      gen (max)              (max)

                                                           V                         kW                 kW
             R2905SB                                     230                         0,42              0,42
             R2906SB                                     230                         0,67              0,67
             R2907SB                                     230                         0,71              0,71
             R2908SB                                     230                         0,71              0,71
             R2909SB                                     230                         0,73              0,73
            Tabel 29   Elektrotechnische gegevens R2900 SB split system
                       *         Tolerantie spanning 230 V +10% / -15%




     2.2    Hydraulisch systeem

    2.2.1   Algemeen
            Hoewel het niet de bedoeling is een compleet handboek voor het ontwerpen van de meest uiteen-
            lopende hydraulische systemen te maken zijn de gegevens toch omvangrijker dan de gegevens
            welke in het algemeen wordt verstrekt bij conventionele verwarmingsketels.

    2.2.2   Waterstroming
            In tabel 30 is het vereiste verband tussen de drie grootheden Q-P-t aangegevenen wel bij vollast.
            Door de hoge doorstroom-snelheid is de unit minder gevoelig voor waterhardheid. Hierdoor mag,
            bij een aanvoertemperatuur van 80°C, de waterhardheid maximaal 14% dH bedragen.




                                              Doc430/2789CV01H Supplement SB split                                81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>     Rendamax


       2.2.2.1   Stroming en weerstand
                  Type                            ∆T 20 K                            Ketelweerstand gegevens
                                                Nominale                   ketel weerstand          ketel weerstand
                                                 volume                     warme circuit            koude circuit
                                             stroom Q totale
                                                  circuit
                                                   m3/h                            kPa                   kPa
                  R2905SB                           14,1                            27                    39
                  R2906SB                           16,7                            33                    47
                  R2907SB                           19,6                            27                    33
                  R2908SB                           22,4                            34                    41
                  R2909SB                           24,7                            40                    48

                 Tabel 20   Waterdoorstroomhoeveelheid en weerstanden R2900SB split system




82                                                Doc430/2789CV01H Supplement SB split
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4. AERIUS-berekening projecteffect gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Projectberekening



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                                      Projectberekening



                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         Econsultancy
                  Inrichtingslocatie                    De Bongerd 32,
                                                        - Hattem
                  Activiteit
                  Omschrijving                          Nieuwbouwlocatie De Bongerd
                  Toelichting                           gebruiksfase
                  Berekening
                  AERIUS kenmerk                        RvLLfsaP1hBG
                  Datum berekening                      25 mei 2022, 09:39
                  Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                        Rekenjaar            Emissie NH3   Emissie NOx
                  referentiesituatie - Referentie       2022                 0,2 kg/j      8,2 kg/j
                  gebruiksfase - Beoogd                 2026                 0,8 kg/j      12,0 kg/j
                  Resultaten                            Hoogste depositie Hexagon          Gebied
                  referentiesituatie - Referentie       1.937,00 mol/ha/j 5748575          Rijntakken
                  gebruiksfase - Beoogd                 1.937,00 mol/ha/j 5748575          Rijntakken
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                  Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j




RvLLfsaP1hBG (25 mei 2022)                                                                               2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                    Projectberekening




                  gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2026

                  Emissiebronnen                          Emissie NH3       Emissie NOx
                   Verkeersnetwerk                           0,8 kg/j         12,0 kg/j




RvLLfsaP1hBG (25 mei 2022)                                                           3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                      Projectberekening




                  referentiesituatie (Referentie), rekenjaar 2022

                  Emissiebronnen                                    Emissie NH3 Emissie NOx
                   3 Wonen en Werken | Woningen | gasverbruik                 -     4,4 kg/j
                   Verkeersnetwerk                                     0,2 kg/j     3,8 kg/j




RvLLfsaP1hBG (25 mei 2022)                                                                4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                                                    Projectberekening




                  Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                  gebieden.




                                500 m

                        Habitatrichtlijn       Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                               Habitatrichtlijn
                        Vogelrichtlijn         Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                     Hoogste totale depositie
                  De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RvLLfsaP1hBG (25 mei 2022)                                                                            5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening




                  Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "gebruiksfase"
                  (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename       gekarteerd) afname
                                             (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                  (mol/ha/jr)
                   Totaal       0,00           0,00           0,00           0,00         0,00            0,00
                  Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale
                  rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar
                  is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is
                  berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00
                  mol/ha/jaar.
                         Rijntakken




RvLLfsaP1hBG (25 mei 2022)                                                                                             6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening



                  referentiesituatie, Rekenjaar 2022
                    3 Wonen en Werken | Woningen
                  Naam                 gasverbruik     Uittreedhoogte   1,0 m      NOx           4,4 kg/j
                  Locatie              201070, 498629 Warmteinhoud      0,000 MW
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele Variatie Continue Emissie
                  Disclaimer
                  Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                  kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                  Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                  is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                  verleend, zijn voorbehouden.
                  Rekenbasis
                  Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS versie                     2021.0.5_20220328_855771c674
                  Database versie                   2021.0.5_855771c674
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/




RvLLfsaP1hBG (25 mei 2022)                                                                                        7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>