<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK

BONGERD 32

TE HATTEM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage verkennend bodemonderzoek
Bongerd 32 te Hattem


             Opdrachtgever          Aannemingsbedrijf Draisma

                                    Postbus 280

                                    7300 AG Apeldoorn



            Rapportnummer           12497.001

              Versienummer          D1

                       Status       Eindrapportage

                       Datum        21 mei 2021



                    Vestiging       Overijssel
                                    Wilhelm Röntgenstraat 7a
                                    8013 NE Zwolle
                                    088 - 5001600
                                    zwolle@econsultancy.nl

                    Opsteller       De heer drs. M.S.H. Niemarkt

                       Paraaf




          Kwaliteitscontrole        De heer H.W. Looman, BSc

                       Paraaf



 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
 boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2     AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE ................................................................................... 1
3     MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM ................................................................. 2
      3.1      Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 2
      3.2      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
      3.3      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3
      3.4      Calamiteiten ...................................................................................................................... 3
      3.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3
      3.6      Aangrenzende terreindelen/percelen ............................................................................... 4
      3.7      Terreininspectie ................................................................................................................ 4
      3.8      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 5
      3.9      Bodemopbouw en geohydrologie ..................................................................................... 5
4     CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET) 6
5     VELDWERK ................................................................................................................................ 6
      5.1      Algemeen.......................................................................................................................... 6
      5.2      Grondonderzoek ............................................................................................................... 7
               5.2.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 7
               5.2.2  Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 7
      5.3      Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 8
6     LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 8
      6.1      Uitvoering analyses .......................................................................................................... 8
      6.2      Toetsingskader ................................................................................................................. 9
      6.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters .................................................................... 10
      6.4      Interpretatie analyseresultaten ....................................................................................... 11
7     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 12




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto’s onderzoekslocatie
2c.     - Kadastrale gegevens
3.      - Boorprofielen
4a.     - Analysecertificaten
4b.     - Getoetste analyseresultaten Circulaire bodemsanering
5.      - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.      - Informatie vooronderzoek
7.      - Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en)
                                                                                                                                     12497.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

Aannemingsbedrijf Draisma heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek op de locatie Bongerd 32 te Hattem.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de sloop en nieuwbouw van een deel van woon-
zorgzone locatie De Bongerd te Hattem.

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-
de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de sloop en nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-
bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is
uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002 en de
daarin gestelde eisen.

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1).

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.


2      AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende
terreindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (12.884 m²) is gelegen aan de Bongerd 32 te Hattem (zie bijlage 1).

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Hattem, sectie D, nummers 6617 (ged.) en
6833 (ged.).

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 3,0
m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 201.050, Y = 498.600.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.




R 12497.001 versie D1                                                                      Pagina 1 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3        MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM

3.1        Geraadpleegde bronnen

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek
bodem uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch
vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving
zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekom-
stige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodem-
opbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.

Tabel 1.                  Geraadpleegde bronnen


                        Onderdeel                                                              Bron

    Historisch, huidig en toekomstig gebruik            Opdrachtgever (contactpersoon de heer A. van Gemmert), 15 april 2021

    Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,            Gemeente Hattem (contactpersoon de heer R. Christenhusz), 23 april 2021
    calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek      Gemeente Hattem (contactpersoon de heer G. Neijensteijn), 12 mei 2021

    Locatiegegevens van internet:

    - historisch topografisch kaartmateriaal            www.topotijdreis.nl
    - basisregistratie grootschalige topografie         www.pdok.nl
    - kadastrale gegevens                               www.kadaster.nl
    - hoogtekaart                                       www.ahn.nl
    - luchtfoto's                                       webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
    - Google streetview                                 maps.google.nl
    - provinciale bodeminformatie                       www.bodemloket.nl
    - bodemopbouw                                       maps.bodemdata.nl
    - geo(hydro)logie                                   www.dinoloket.nl
    - kabels en leidingen                               www.kadaster.nl/klic-wion

    Terreininspectie                                    Uitgevoerd door Econsultancy, 22 april 2021



3.2        Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

In de figuren 1 t/m 3 is een aantal historische topografische kaartjes opgenomen, dat een indruk geeft
van het gebruik en de ontwikkeling van de locatie en haar omgeving in de periode 1970 - 2010. De
omgeving van de locatie is sinds eind jaren ‘70 geleidelijk steeds meer bebouwd met woningen.




Figuur 1. Situatie 1970                           Figuur 2. Situatie 1990                        Figuur 3. Situatie 2010


De onderzoekslocatie is bebouwd met een woonzorgcomplex (± 3.700 m²) daterend van 1962. De
onderzoekslocatie is verder bebouwd met een kleine bergruimte (± 70 m²) daterend van 1992. De
onderzoekslocatie is gedeeltelijk in gebruik als parkeerplaats. De parkeerplaats is voorzien van een
klinker- en tegelverharding (± 2.700 m²). Het overige terreindeel is onverhard en is verder grotendeels
in gebruik als siertuin, behorend bij het woonzorgcomplex.


R 12497.001 versie D1                                                                                                             Pagina 2 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>In het verleden is op het perceel een ondergrondse (15.000 l) HBO-tank aanwezig geweest. Deze is
op 18-07-1994 door een Kiwa erkend bedrijf verwijderd. Het Kiwacertificaat van de tanksanering is
opgenomen in bijlage 6. Destijds zijn bij de tank geen verontreinigingen geconstateerd. De exacte
ligging van de voormalige tank is niet bekend.

Bij de gemeente Hattem zijn geen (asbestinventarisatie-)gegevens aanwezig waaruit blijkt of er as-
besthoudende materialen zijn toegepast op of in de (voormalige) bebouwing. Wel zijn in het verleden
diverse (ver)bouw- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Gezien de (ver)bouwfases vanaf 1962 is het
zeer wel denkbaar dat er plaatselijk ook asbest is toegepast in de bebouwing. Concrete aanwijzingen
hiervoor zijn echter niet in de bouwdossiers gevonden.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.

Op het perceel Bogerd 32 is een milieuinrichting Type B (Activiteitenbesluit) gevestigd. Dit betreft een
verzorgingshuis voor ouderen met een bedrijfskeuken. Er vinden geen potentieel milieubelastende
activiteiten plaats.

3.3      Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens een deel van het woonzorgcentrum te slopen. Binnen dit deel van
de planlocatie zullen 138 nieuwe appartementen/woningen gerealiseerd worden, blok A: 2.026 m2
omvat 69 units geschikt voor zorg (behorend tot “Hanzeheerd”), blok B: 1.421 m 2 omvat 41 sociale
huur woningen, blok C; 1.232 m 2 omvat 28 vrije sector woningen en Paviljoen D 70 m 2. Totale te be-
bouwen oppervlakte is 4.749 m 2.

3.4      Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter. Ook uit informatie van de gemeente Hattem blijkt
niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

3.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

In het bodem- en milieuarchief en het digitale bodeminformatiesysteem van de gemeente Hattem zijn
de volgende gegevens met betrekking tot het perceel Bongerd 32 aangetroffen:

Indicatief bodemonderzoek, Oranjewoud uit januari 1991 (14962-11067)
Het is niet exact bekend waar het onderzoek heeft plaatsgevonden (geen situatietekening opgeno-
men), vermoedelijk ter plaatse van de zuidwestelijke vleugel van het woonzorgcomplex aan de Van
Galenstraat. Zintuiglijk zijn, behalve kooldeeltjes en enkele slakken geen verontreinigingen waarge-
nomen. In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met PAK aangetoond. Het grondwater was licht
verontreinigd met chroom. Het onderzoek is te gedateerd en niet actueel.

Verkennend bodemonderzoek, Fugro van 8 februari 1999 (B-8256/110)
Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de nieuwe recreatieruimte. In de bovengrond zijn plaatse-
lijk lichte bijmengingen van puin geconstateerd. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK en de
puinhoudende laag is plaatselijk licht verontreinigd met lood. De ondergrond is licht verontreinigd met
PAK en plaatselijk is de ondergrond licht verontreinigd met lood. Tevens is plaatselijk de ondergrond
matig verontreinigd met koper. Er is sprake van een plaatselijke spot van geringe omvang, waarbij
voor koper de tussenwaarde wordt overschreden. In het grondwater zijn voor zink en fenol licht ver-
hoogde concentraties aangetoond. Het onderzoek is te gedateerd en niet actueel.

R 12497.001 versie D1                                                                         Pagina 3 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek, Tjaden Milieu van 7 september 1999 (M99.1175/AM)
Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd op het oostelijk aangrenzend terrein, waar de nieuwe woon-
zorgvleugel is gebouwd. Een klein deel (ter plaatse van de nieuwe recreatieruimte) van de onderhavi-
ge onderzoekslocatie is meegenomen in het onderzoek. De bovengrond is zintuiglijk plaatselijk licht
tot matig puinhoudend gebleken. De bovengrond bleek licht verontreinigd met PAK. In de ondergrond
zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater bleek plaatselijk (van nature) licht verontrei-
nigd met arseen en chroom. Het onderzoek is te gedateerd en niet actueel.

Grondkeuring Bouwstoffenbesluit door Hunneman van 17 augustus 2001 (2001.441/AM02)
Het is niet exact bekend waar het onderzoek heeft plaatsgevonden (de situatietekening die is opge-
nomen is niet te herleiden naar de huidige situatie). In de onderzochte grond zijn geen gehalten aan-
getoond boven de samenstellingswaarden voor schone grond. Op basis van de analyseresultaten is
de bemonsterde grond multifunctioneel toepasbaar. Op een deel van de locatie is een puinverharding
aanwezig (voormalig wegtrace). Deze puinlaag is niet meegenomen in de bemonstering. Het onder-
zoek is te gedateerd en niet actueel.

Verkennend bodemonderzoek Eijerdijk 25, Hunneman Milieu Advies uit juli 2003 (2003423/at/sh)
Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van het buitenterrein bij de sporthal. Zintuiglijk zijn in de bo-
dem in diverse boringen lichte puinbijmengingen waargenomen. In de bodem zijn licht verhoogde
gehalten aan minerale olie en/of PAK aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentra-
ties aan chroom en koper aangetoond. Het onderzoek is te gedateerd en niet actueel.

De relevante onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 7.

3.6      Aangrenzende terreindelen/percelen

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-
grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van
de omliggende terreindelen is als volgt:

           aan de noordzijde bevindt zich de Bongerd met aangrenzende woningen en bijbehorende
            siertuinen;
           aan de oostzijde bevindt zich een nieuwe vleugel van het woonzorgcomplex;
           aan de zuidzijde bevindt zich de Van Galenstraat met aangrenzende woningen en bijbeho-
            rende siertuinen;
           aan de westzijde bevindt zich De Eijerdijk en een sporthal.

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

Er is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende activiteiten op aangrenzende percelen. Er
vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats.

Uit de verzamelde informatie blijkt niet, dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.

3.7      Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.



R 12497.001 versie D1                                                                          Pagina 4 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 3.2.

Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor-
gaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële
bronnen aangetroffen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Aan de buitenzijde van de
bebouwing is geen asbestverdachte materialen waargenomen.

3.8      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Er is van de gemeente Hattem geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde ach-
tergrondgehalten in de grond. Regionaal komen mogelijk verhoogde concentraties van metalen in het
grondwater voor.

PFAS
Op 2 juli 2020 is de geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van
PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd waarin enkele nieuwe toepassingswaarden zijn
opgenomen, waaronder voorlopige achtergrondwaarden. PFAS en PFOA zijn stoffen die van nature
niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden al heel lang gebruikt in industriële en andere pro-
cessen. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen,
kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen. Als
bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing
elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te
doen naar PFAS. De gemeenten binnen de Omgevingsdienst Noord Veluwe volgen het ‘Tijdelijk han-
delingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ (geactualiseerde versie
van 2 juli 2020).

Asbest
Voor het gebied waarin onderhavige onderzoekslocatie is gelegen, is géén asbestkansenkaart vast-
gesteld. Wel is een asbestdakenkaart beschikbaar; hieruit blijkt dat één van de daken van de bebou-
wing ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie verdacht is op asbest. Het betreft een kleine
opslagruimte (bouwjaar 1992) aan de Van Galenstraat, net ten zuiden van de hoofdbebouwing.

3.9      Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd gebied. De
dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een Hoge zwarte enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor
Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit grof zand. De gestuwde pleistocene afzettingen,
waarin deze bodem is ontstaan, zijn mogelijk (deels) vergraven.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 1,5 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.


R 12497.001 versie D1                                                                      Pagina 5 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Enkele kleinschalige particuliere onttrekkingen die zich in de omgeving van de locatie bevinden heb-
ben waarschijnlijk slechts een beperkte invloed op de grondwaterstroming van het freatisch grondwa-
ter.

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.


4      CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt, dat er sprake is van voormalige en/of huidige
bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in
verband met de historische ontwikkeling van de locatie (voorgaande sloop en nieuwbouw in de jaren
’60). Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigende stof-
fen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn metalen en PAK.

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie
onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelas-
ting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig" (VED-HE-NL).
Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de
heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld
of de vermoede verontreinigende stof de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte over-
schrijdt.

PFAS
Op basis van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger-
species” blijkt dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” wordt aan-
gemerkt met betrekking tot de parametergroep PFAS. Dit betekent echter niet dat alle locaties per
definitie verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm. Uit de reeds bekende gegevens concludeert
Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwachting de enige (beperkte) bron van PFAS-
verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie is bekend dat dit tot beperkt verhoogde
PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden. Verwacht wordt, dat er verspreid over de onderzoeks-
locatie gelijke gehalten aan PFAS voorkomen.

Indien bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toe-
passing elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onder-
zoek te doen naar PFAS. Op aangeven van de opdrachtgever maakt PFAS geen deel uit van onder-
havig onderzoek.


5      VELDWERK

5.1      Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat
de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage
3 zijn de boorprofielen opgenomen.




R 12497.001 versie D1                                                                       Pagina 6 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5.2      Grondonderzoek

5.2.1         Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 3 mei 2021 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer J.T.
Bouwman. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het
protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-
zoek".

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor en een zuigerboor 28 boringen geplaatst; 16
boringen tot 0,5 m -mv, 5 boringen tot 1,0 m -mv, 2 boringen tot 2,0 m -mv en 5 boringen tot maxi-
maal 3,0 m -mv. Twee van deze diepe boringen zijn afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiëni-
sche kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbe-
schrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten
hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur sepa-
raat bemonsterd zijn.

5.2.2         Zintuiglijke waarnemingen

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De (geroerde)
grond is bovendien zwak humeus, zwak grindig en/of zwak kiezelhoudend.

De grond is plaatselijk zwak tot matig puinhoudend (baksteen/beton). Verder is de grond plaatselijk
zwak bot- of kolengruishoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Tabel 2 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde
materiaal zijn aangetroffen.

Tabel 2.                Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen

   Boornummer           Einddiepte boring      Traject                       Waargenomen verontreinigingen
                            (m -mv)           (m -mv)

         01                    3,0            0,0-1,2    zwak baksteen- en betonhoudend

         02                    3,1            0,8-1,2    zwak baksteenhoudend

         03                    3,0            0,0-0,5    matig puinhoudend (baksteen/beton)

                                              0,5-0,8    zwak baksteenhoudend

         04                    2,4            0,8-1,3    zwak baksteenhoudend

         05                    3,0            0,0-0,5    matig baksteen-, beton- en puinhoudend

                                              0,5-1,0    matig puin- en baksteenhoudend, zwak beton- en kolengruishoudend,

                                              1,0-1,5    zwak baksteenhoudend

         07                    3,0            0,3-1,2    zwak baksteenhoudend
         08                    1,0            0,0-0,5    zwak baksteenhoudend

         09                    1,0           0,15-0,5    zwak baksteen- en bothoudend

         16                   1,25           0,0-0,75    zwak baksteen- en kolengruishoudend
         27                    0,8            0,5-0,8    sterk baksteenhoudend, gestaakt op puin

         28                    1,0            0,0-0,5    zwak baksteenhoudend




R 12497.001 versie D1                                                                                                 Pagina 7 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bo-
dem wel puinresten aangetroffen. Gezien de bebouwingsperioden wordt dit puin mogelijk als asbest-
verdacht aangemerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de
veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707+C1:2016/C2:2017 "Bodem - Inspectie en monsterne-
ming van asbest in bodem en partijen grond" zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met
betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.

5.3         Grondwateronderzoek

Centraal op de onderzoekslocatie zijn 2 peilbuizen (filterstelling 2,0-3,0 en 2,1-3,1 m -mv) geplaatst.
De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamhe-
den op 3 mei 2021 is ingeschat.

De grondwaterbemonstering is op 10 mei 2021 uitgevoerd door de heer A. Bruil. Deze medewerker
van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB
2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de NEN 5744:2011. Tabel 3 geeft een overzicht van de peil-
buisgegevens en de resultaten van de veldmetingen.

Tabel 3.                  Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater

    Peilbuis-           Situering peilbuis      Filterstelling   Grondwaterstand   Elektrisch Gelei-   Troebelheid   Zuurgraad
    nummer                                         (m -mv)           (m -mv)       dingsvermogen          (NTU)        (pH)
                                                                                       (µS/cm)

       01       centraal op onderzoekslocatie      2,0-3,0            1,46               410               11           6,4

       02       centraal op onderzoekslocatie      2,1-3,1            1,52               490               12           6,3




6       LABORATORIUMONDERZOEK

6.1         Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. De
grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

-           standaardpakket grond:
            droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-
            lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
            (PAK) en minerale olie;

-           standaardpakket grondwater:
            metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige
            aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale
            olie.

Tabel 4 geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.




R 12497.001 versie D1                                                                                                 Pagina 8 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 4.                Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

    Grondmeng-                            Traject                            Analysepakket                 Bijzonderheden
      monster                            (cm -mv)

       MM1          03 (0-50) + 05 (50-100)                               standaardpakket    verdachte laag (matig puinhoudend,
                                                                                             zwak/matig baksteenhoudend, zwak beton-
                                                                                             houdend, zwak kolengruishoudend)

       MM2          02 (80-120) + 04 (80-130) + 07 (30-65) + 16 (40-75)   standaardpakket    verdachte laag (zwak baksteenhoudend,
                                                                                             zwak kolengruishoudend)

       MM3          01 (0-50) + 08 (0-50) + 09 (15-50) + 28 (0-50)        standaardpakket    verdachte laag (zwak baksteenhoudend,
                                                                                             zwak betonhoudend, zwak bothoudend)

       MM4          10 (20-50) + 11 (30-50) + 13 (40-50) + 15 (20-50)     standaardpakket    bovengrond (zintuiglijk schoon)

       MM5          21 (0-50) + 22 (0-50) + 23 (3-50) + 25 (0-50)         standaardpakket    bovengrond (zintuiglijk schoon)

       MM6          01 (120-160) + 05 (150-200) + 07 (120-160)            standaardpakket    ondergrond (zintuiglijk schoon)

       MM7          02 (120-160) + 03 (125-160) + 04 (130-160)            standaardpakket    ondergrond (zintuiglijk schoon)


6.2      Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader
voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toet-
singstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillen-
de niveaus:

-        achtergrondwaarde:
         deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
         van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-
         kale verontreinigingsbronnen;

-        streefwaarde:
         deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
         waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

-        tussenwaarde:
         deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van
         grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-
         grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden
         van ernstige bodemverontreiniging bestaat;

-        interventiewaarde:
         deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-
         ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
         pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-
         terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-
         tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en
         de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of in-
         terventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolg-
         onderzoek meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum).


R 12497.001 versie D1                                                                                                          Pagina 9 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door het labora-
torium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in
een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op
de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende termino-
logie gebruikt:

Grond:
      - niet verontreinigd:                     gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
      - licht verontreinigd:                    gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
      - matig verontreinigd:                    gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
      - sterk verontreinigd:                    gehalte > interventiewaarde.
Grondwater:
      - niet verontreinigd:                     concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
      - licht verontreinigd:                    concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
      - matig verontreinigd:                    concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
      - sterk verontreinigd:                    concentratie > interventiewaarde.

6.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel 5 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.

Tabel 5.                Overschrijdingen toetsingskaders grond

  Grondmeng-                                   Traject                                  Gehalte > AW                 Gehalte > T                    Gehalte > I
    monster                                   (cm -mv)                                (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)         (sterk verontreinigd)

       MM1          03 (0-50) + 05 (50-100)                                       kwik                        -                             -
                                                                                  lood

       MM2          02 (80-120) + 04 (80-130) + 07 (30-65) + 16 (40-75)           kwik                        -                             -
                                                                                  lood
                                                                                  PAK

       MM3          01 (0-50) + 08 (0-50) + 09 (15-50) + 28 (0-50)                kwik                        -                             -
                                                                                  lood

       MM4          10 (20-50) + 11 (30-50) + 13 (40-50) + 15 (20-50)             kwik                        -                             -
                                                                                  lood
                                                                                  PCB

       MM5          21 (0-50) + 22 (0-50) + 23 (3-50) + 25 (0-50)                 kwik                        -                             -
                                                                                  lood

       MM6          01 (120-160) + 05 (150-200) + 07 (120-160)                    -                           -                             -

       MM7          02 (120-160) + 03 (125-160) + 04 (130-160)                    -                           -                             -


Tabel 6 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.

Tabel 6.                Overschrijdingen toetsingskader grondwater


  Grondwater-                   Situering                     Concentratie > S                     Concentratie > T                       Concentratie > I
    monster                     peilbuis                      (licht verontreinigd)               (matig verontreinigd)               (sterk verontreinigd)

      01-1-1        centraal op onderzoekslocatie        -                                  -                                    -

      02-1-1        centraal op onderzoekslocatie        -                                  -                                    -


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering.


R 12497.001 versie D1                                                                                                                                 Pagina 10 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6.4      Interpretatie analyseresultaten

De verdachte (zintuiglijk deels met puin verontreinigde) (boven-)grond is licht verontreinigd met kwik,
lood, PCB en/of PAK. In de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
Het grondwater op de locatie is niet verontreinigd.




R 12497.001 versie D1                                                                         Pagina 11 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>7      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Aannemingsbedrijf Draisma heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek op de locatie Bongerd 32 te Hattem.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de sloop en nieuwbouw van een deel van woon-
zorgzone locatie De Bongerd te Hattem.

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie
onderzocht dient te worden volgens de strategie "heterogeen verdacht, niet lijnvormig" (VED-HE-NL).

De verdachte (zintuiglijk deels met puin verontreinigde) (boven-)grond is licht verontreinigd met kwik,
lood, PCB en/of PAK. In de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
Het grondwater op de locatie is niet verontreinigd. De lichte verontreinigingen houden mogelijk ver-
band met de resten puin /sporen kolengruis, die plaatselijk in de grond aangetroffen zijn.

De onderzoeksresultaten komen deels overeen met de resultaten van eerder uitgevoerde bodem-
onderzoeken.

Conclusie
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "heterogeen verdacht, niet lijnvormig"
dient te worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. Gelet op de
aard en mate van verontreiniging, bestaat er ten aanzien van de reguliere parameters van het stan-
daardpakket géén reden voor een nader onderzoek.

Advies ten aanzien van de parameter asbest
Er zijn op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en bij de uitvoering van de veldwerk-
zaamheden aanwijzingen (het aantreffen van puin) gevonden die aanleiding geven een asbestveront-
reiniging op de locatie te verwachten, waardoor Econsultancy adviseert om een verkennend onder-
zoek asbest in bodem conform de NEN 5707 uit te laten voeren.

Algemeen
Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de
regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie (d.d. 2 juli 2020) of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepas-
sing.




Econsultancy
Zwolle, 21 mei 2021

R 12497.001 versie D1                                                                       Pagina 12 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                             Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                  Legenda
Symbolen:                              Polygonen:                                            Boringen:
   Asfalt                                  Ontgravingsvak                                       Boring tot 0,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv
   Klinker                                 Saneringslocatie                                     Boring tot 1,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv
   Beton                                   Partij ontgraven grond                               Boring tot 1,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv
   Ontgravingsdiepte (m -mv)               Toekomstige bebouwing                                Boring tot 2,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv
   Partijhoogte (m +mv)                    Voormalige bebouwing                                 Boring tot 2,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv
   Opnamerichting foto                     Asfaltverharding                                     Boring tot 3,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv
   Vloeistofdichte vloer                   Reparatievak asfalt                                  Boring tot 3,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv
   Prefab betonnen vloerplaat              Opslagtank (bovengronds)                             Boring tot 4,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv
   Tegels                                  Opslagtank (bovengronds in lekbak)                   Boring tot 4,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv
   Golfplaat (asbest verdacht)             Opslagtank (ondergronds)                             Boring tot 5,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv
   Boom                                    Struweel                                             Peilbuis (diep)                                          Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)
   Bos                                     Haag                                                 Peilbuis                                                 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis
   Struiken                                                                                     Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv                 Kernboring 80 mm
   Gras
                                       Lijnen:                                                                                                           Kernboring 120 mm
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv
   Water                                   Bebouwing                                                                                                     Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv
   Braak                                   Grens onderzoekslocatie                                                                                       Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv
   Grind                                   Toekomstige bebouwing                                                                                         Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv
   Onverhard                               Voormalige bebouwing                                                                                          Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv
   Puinverharding                          Beschoeiing                                                                                                   Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv
                                           Hekwerk                                              Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv
   Talud                                                                                                                                                 Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv
                                           Spoorlijn                                            Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv
   Spoorbaan                                                                                                                                             Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv
                                           Wandmonster                                          Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv                 Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv
   Fietspad
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv                 Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv
   Parkeerplaats                       Verontreiniging:                                         Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)                      Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv
   Duiker
                                           Niet verontreinigd                                   Peilbuis voorgaand onderzoek                             Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv
   Voormalige duiker
                                           Gehalte >AW/S-waarde                                 Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm                          Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv
   Trafo
                                           Gehalte >T-waarde                                    Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv
   Pomp
                                           Gehalte >I-waarde                                    Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv
   Olie/vetafscheider
                                           Niet verontreinigd                                   Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv
   Mangat
                                           AW/S-waarde contour                                  Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv
   Riool inspectieput
                                           T-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv
   Zinkput
                                           I-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv
   Ontluchting
                                           Niet verontreinigd                                   Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv
   Vulpunt
                                           AW/S-waarde contour                                  Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv
   Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm
                                           T-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)
                                           I-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis
                                           Niet verontreinigd                                   Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)        Boring tot 0,5 m -waterbodem
                                           Licht verontreinigd                                  Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis               Boring tot 1,0 m -waterbodem
                                           Matig verontreinigd                                  Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm
                                           Sterk verontreinigd
                                           Verontreinigingsgraad onbekend
                                           Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.




 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 5.




 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 7.




 Foto 8.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 9.




 Foto 10.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 2c Kadastrale gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                    Uw referentie: 12497




                     Deze kaart is noordgericht                Schaal 1: 2000
        12345        Perceelnummer
              25     Huisnummer
                                                               Kadastrale gemeente             Hattem
                     Vastgestelde kadastrale grens
                                                               Sectie                          D
                     Voorlopige kadastrale grens
                     Administratieve kadastrale grens
                                                               Perceel                         6617
                     Bebouwing
                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 april 2021   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                  Pagina 1 van 4




    Boring:                   01                                                Boring:                  02
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                                 Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0     gazon                                                                0     gazon
        0                                                                          0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         humeus, zwak baksteenhoudend,                            1                 humeus, zwak grindig, grijsbeige,
                       1
                                         zwak betonhoudend, donker                                            40    Edelmanboor
                                         grijsbruin, Edelmanboor
        50                                                                         50                               Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                                                                                  2                 grindig, bruinbeige, Edelmanboor
                       2                                                                                      80

                                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
      100                                                                        100              3                 humeus, zwak baksteenhoudend,
                       3                                                                                            donker grijsbruin, Edelmanboor
                                   120                                                                        120

                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       4                 grindig, licht grijsbruin,                               4                 grindig, licht grijsbruin,
      150                                Edelmanboor                             150                                Edelmanboor
                                   160                                                                        160

                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig,                            5                 Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                              180
                       5                 grijsbeige, Edelmanboor                                                    grijsbeige, Edelmanboor
                                                                                                  6
                                   200                                                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
      200                                                                        200
                                                                                                              210   grindig, lichtgrijs, Edelmanboor
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         grindig, licht beigegrijs,
                                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         Zuigerboor handmatig
                                                                                                                    grindig, lichtgrijs, Zuigerboor
      250                                                                        250                                handmatig




                                   300
      300                                                                        300
                                                                                                              310




    Boring:                   03                                                Boring:                  04
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                                 Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0     gazon                                                                0     klinker
        0                                                                          0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                  1
                       1                 humeus, zwak grindig, matig                                          30
                                                                                                                    neutraalgrijs, Edelmanboor
                                         puinhoudend, zwak kiezel houdend,
                                         donker grijsbruin, Edelmanboor, BA                                         Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                   50
        50                               BE                                        50             2                 grindig, grijsbeige, Edelmanboor
                       2
                                   80
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                  80
                                         humeus, zwak grindig, zwak
                                         baksteenhoudend, donkerbruin,                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
      100              3                 Edelmanboor                             100                                grindig, zwak baksteenhoudend,
                                                                                                  3
                                                                                                                    grijsbruin, Edelmanboor
                                   125   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                              130
                                         grindig, geelbeige, Edelmanboor
                       4                                                                                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                     4
      150                                                                        150                                humeus, zwak grindig, zwak
                                   160
                                         humeus, zwak grindig, donker                                               veenhoudend, donker bruingrijs,
                                         grijsbruin, Edelmanboor                                                    Edelmanboor, riool geur
                       5                                                                          5
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   200   humeus, zwak grindig, donkerbruin,                                   200
      200                                                                        200
                                         Edelmanboor                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                  6                 bruinbeige, Edelmanboor, gestaakt
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                              240
                                                                                                                    op iets verends
                                         grijsbeige, Zuigerboor handmatig
      250



                                   300
      300




Projectcode: 12497.001
                                                                                                              Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                   Pagina 2 van 4




    Boring:                   05                                                Boring:                  06
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                                 Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0     gras                                                                 0     split
        0                                                                          0                          3
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                        Edelmanboor
                       1                 humeus, zwak grindig, matig
                                                                                                  1                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         baksteenhoudend, matig
                                                                                                                    humeus, zwak grindig, donkerbruin,
                                   50    betonhoudend, matig puinhoudend,                                     50
        50                                                                         50                               Edelmanboor
                                         donker grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                    Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                       2                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                      2                 grindig, grijsbeige, Edelmanboor
                                         humeus, zwak grindig, matig
                                   100   puinhoudend, matig
      100                                baksteenhoudend, zwak                   100
                                         betonhoudend, zwak
                       3                 kolengruishoudend, donkerbruin,                          3
                                         Edelmanboor
                                   150                                                                        150
      150                                Zand, matig fijn, matig siltig, zwak    150
                                                                                                  4           160
                                                                                                                    Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                         humeus, zwak grindig, zwak
                       4                                                                                            gleyhoudend, beigeoranje,
                                         baksteenhoudend, donker grijsbruin,                      5                 Edelmanboor
                                         Edelmanboor
                                   200                                                                        200
      200                                                                        200                                Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                                    beigegrijs, Edelmanboor
                                         grijsbeige, Edelmanboor
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                         beigegrijs, Zuigerboor handmatig
      250



                                   300
      300




    Boring:                   07                                                Boring:                  08
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                                 Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0     groenstrook                                                          0     gras
        0                                                                          0
                                         Zand, matig grof, zwak siltig, zwak                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1
                                   30
                                         grindig, grijsbruin, Edelmanboor                         1                 humeus, zwak grindig, zwak
                                                                                                                    baksteenhoudend, donkerbruin,
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                        Edelmanboor
                       2                                                                                      50
        50                               humeus, zwak grindig, zwak                50
                                   65    baksteenhoudend, grijsbruin,                                               Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         Edelmanboor                                              2                 humeus, zwak grindig, donkerbruin,
                                                                                                                    Edelmanboor
                       3                 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                              100
      100                                humeus, zwak grindig, zwak              100
                                   120
                                         baksteenhoudend, Edelmanboor

                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       4                 grindig, grijsbeige, Edelmanboor
      150
                                   160

                                         Zand, zeer fijn, matig siltig,
                       5                 beigegrijs, Edelmanboor
                                   200
      200
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                         beigegrijs, Zuigerboor handmatig


      250



                                   300
      300




    Boring:                   09                                                Boring:                  10
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                                 Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0     tegel                                                                0     tegel
        0                          5                                               0                          4
                       1           15                                                             1
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                  20    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         grindig, beigegrijs, Edelmanboor                                           grindig, Edelmanboor
                       2                                                                          2
                                   50    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                  50    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
        50                               humeus, zwak grindig, zwak                50                               humeus, zwak grindig, donker
                                         baksteenhoudend, zwak bothoudend,                                          grijsbruin, Edelmanboor
                       3                 donkerbruin, Edelmanboor
                                   100   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
      100                                humeus, zwak grindig, donkerbruin,
                                         Edelmanboor




Projectcode: 12497.001
                                                                                                              Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                Pagina 3 van 4




    Boring:                   11                                              Boring:                  12
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    tegel                                                               0     baksteen
        0                          4                                             0                          7
                                                                                                            10
                       1                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                     1                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   30   grindig, Edelmanboor                                                30    grindig, grijsbeige, Edelmanboor
                       2                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                     2                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   50                                                                       50
        50                              humeus, zwak grindig, donker             50
                                                                                                                  humeus, zwak grindig, donker
                                        grijsbruin, Edelmanboor                                                   grijscreme, Edelmanboor
                                                                                                                  Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                                                                                                  grindig, licht beigebruin,
                                                                                                                  Edelmanboor




    Boring:                   13                                              Boring:                  14
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    klinker                                                             0     klinker
        0                          7                                             0                          7

                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                     1                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                grindig, Edelmanboor                                                30    grindig, Edelmanboor
                                   40
                                                                                                2                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       2           50
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                 50
        50                                                                       50
                                                                                                                  humeus, zwak grindig, donker
                                        humeus, zwak grindig, donker
                                                                                                                  grijsbruin, Edelmanboor
                                        grijsbruin, Edelmanboor




    Boring:                   15                                              Boring:                  16
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    baksteen                                                            0     groenstrook
        0                          8                                             0
                       1                                                                                          Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   20   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                     1                 humeus, zwak grindig, zwak
                                        grindig, Edelmanboor                                                      baksteenhoudend, zwak
                       2
                                   50   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       kolengruishoudend, donkerbruin,
        50                                                                       50                               Edelmanboor
                                        humeus, zwak grindig, grijsbruin,                       2
                                        Edelmanboor                                                         75

                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                               100              3                 grindig, grijsbruin, Edelmanboor

                                                                                                            125




    Boring:                   17                                              Boring:                  18
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    groenstrook                                                         0     groenstrook
        0                                                                        0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                humeus, zwak grindig, donker                            1                 humeus, zwak grindig, donker
                                        grijsbruin, Edelmanboor                                                   beigebruin, Edelmanboor
                                   50                                                                       50
        50                                                                       50




    Boring:                   19                                              Boring:                  20
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    gras                                                                0     gras
        0                                                                        0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                humeus, zwak grindig, donker                            1                 humeus, zwak grindig, donker
                                        grijsbruin, Edelmanboor                                                   grijsbruin, Edelmanboor
                                   50                                                                       50
        50                                                                       50




Projectcode: 12497.001
                                                                                                            Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                Pagina 4 van 4




    Boring:                   21                                              Boring:                  22
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    gras                                                                0     gras
        0                                                                        0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                humeus, zwak grindig, zwak kiezel                       1                 humeus, zwak grindig, zwak kiezel
                                        houdend, donker grijsbruin,                                               houdend, donker grijsbruin,
                                   50   Edelmanboor                                                         50    Edelmanboor
        50                                                                       50




    Boring:                   23                                              Boring:                  24
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    split                                                               0     split
        0                          3                                             0
                                                                                                            10
                                        Edelmanboor                                                               Volledig repac, Edelmanboor
                       1                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, zwak grindig, donkerbruin,                      1                 humeus, zwak grindig, donker
                                   50   Edelmanboor                                                               grijsbruin, Edelmanboor
        50                                                                       50
                                                                                                            60




    Boring:                   25                                              Boring:                  26
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    braak                                                               0     tegel
        0                                                                        0                          5
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                  Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                       1                humeus, zwak grindig, zwak kiezel
                                                                                                1                 grindig, geelbeige, Edelmanboor
                                        houdend, donker grijsbruin,
                                   50   Edelmanboor                                                         50
        50                                                                       50




    Boring:                   27                                              Boring:                  28
     Datum veldwerk:   3-5-2021                                               Datum veldwerk:   3-5-2021
                                   0    klinker                                                             0     gras
        0                          8                                             0
                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       humeus, zwak grindig, zwak
                       1                grindig, beigegrijs, Edelmanboor                        1
                                                                                                                  baksteenhoudend, donkerbruin,
                                   50                                                                       50    Edelmanboor
        50                                                                       50
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       2
                                   80
                                        humeus, zwak grindig, sterk                             2                 grindig, donker grijsbruin,
                                        baksteenhoudend, donkerbruin,                                             Edelmanboor
                                        Edelmanboor, gestaakt op puin                                       100
                                                                               100




Projectcode: 12497.001
                                                                                                            Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.S.H. Niemarkt
     Wilhelm Röntgenstraat 7a
     8013 NE ZWOLLE
     NETHERLANDS




     Analysecertificaat
     Datum: 07-May-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021073602/1
     Uw project/verslagnummer                        12497.001
     Uw projectnaam                                  Bongerd 32 Hattem
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            03-May-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 12497.001                                                      Certificaatnummer/Versie                2021073602/1
     Uw   projectnaam                           Bongerd 32 Hattem                                              Startdatum analyse                      03-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                     07-May-2021
     Uw   monsternemer                          Andre Bruil                                                    Rapportagedatum                         07-May-2021/09:49
                                                                                                               Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                               Pagina                                  1/4


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                 3            4             5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd      Uitgevoerd    Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              87.8                       87.0                 89.8        88.3          90.3
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 1.9                       3.0                  2.5         1.8            2.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   98                       97                  97            98           97
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 3.3                       3.5                  2.5         2.3            2.6

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   31                       38                  45            32           37
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                    <0.20                   <0.20       <0.20         <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                       <3.0                 <3.0        <3.0          <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   11                       14                  14            11           14
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.17                       0.17                 0.15        0.11          0.16
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                       <1.5                 <1.5        <1.5          <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                       <4.0                 <4.0         4.0          <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   64                       47                 120            37           59
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   30                       47                  51            38           42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0                 <3.0        <3.0          <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                 <5.0        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                 <5.0        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   12                       12                 <11            12          <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 7.6                       7.5                 <5.0         7.5          <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                       <6.0                 <6.0        <6.0          <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                       <35                  <35          <35           <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010      <0.0010       <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010      <0.0010       <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010      <0.0010       <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010      <0.0010       <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1    MM1 03 (0-50) 05 (50-100)                                                                                                 Grond (AS3000)                     12030022
2    MM2 02 (80-120) 04 (80-130) 07 (30-65) 16 (40-75)                                                                         Grond (AS3000)                     12030023
3    MM3 01 (0-50) 08 (0-50) 09 (15-50) 28 (0-50)                                                                              Grond (AS3000)                     12030024
4    MM4 10 (20-50) 11 (30-50) 13 (40-50) 15 (20-50)                                                                           Grond (AS3000)                     12030025
5    MM5 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (3-50) 25 (0-50)                                                                               Grond (AS3000)                     12030026
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 12497.001                                                      Certificaatnummer/Versie                   2021073602/1
     Uw   projectnaam                           Bongerd 32 Hattem                                              Startdatum analyse                         03-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                        07-May-2021
     Uw   monsternemer                          Andre Bruil                                                    Rapportagedatum                            07-May-2021/09:49
                                                                                                               Bijlage                                    A,B,C
                                                                                                               Pagina                                     2/4


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3              4               5

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
                                                                                                                                                                 2)
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010           0.0012        <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                    0.0011                 <0.0010           0.0026        <0.0010
                                                                                                     1)                                           1)                             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0053                    0.0049         0.0073         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                         0.61                  0.11           0.13         <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds             0.087                        0.14                <0.050         <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.12                        1.1                  0.26           0.22          0.092
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.12                       0.40                  0.12           0.12          0.058
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.16                       0.39                 0.093           0.11          0.065
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.10                       0.22                 0.061          0.070         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.22                       0.40                  0.11           0.12          0.066
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.24                       0.28                 0.085           0.10          0.067
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.27                       0.27                 0.080           0.11          0.063
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 1.4                       3.8                  0.98            1.0           0.55




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    MM1 03 (0-50) 05 (50-100)                                                                                                 Grond (AS3000)                         12030022
2    MM2 02 (80-120) 04 (80-130) 07 (30-65) 16 (40-75)                                                                         Grond (AS3000)                         12030023
3    MM3 01 (0-50) 08 (0-50) 09 (15-50) 28 (0-50)                                                                              Grond (AS3000)                         12030024
4    MM4 10 (20-50) 11 (30-50) 13 (40-50) 15 (20-50)                                                                           Grond (AS3000)                         12030025
5    MM5 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (3-50) 25 (0-50)                                                                               Grond (AS3000)                         12030026
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                      TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                    RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 12497.001                                                      Certificaatnummer/Versie             2021073602/1
     Uw   projectnaam                           Bongerd 32 Hattem                                              Startdatum analyse                   03-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  07-May-2021
     Uw   monsternemer                          Andre Bruil                                                    Rapportagedatum                      07-May-2021/09:49
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               3/4


     Analyse                                                         Eenheid                     6                         7

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              85.7                       84.5
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               <0.7                        1.6
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                100                         98
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 2.5                       2.3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                       <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                       <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0                       <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                       <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                       <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                <10                       <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20                       <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                       <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                       <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                       <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    MM6 01 (120-160) 05 (150-200) 07 (120-160)                                                                                Grond (AS3000)                  12030027
7    MM7 02 (120-160) 03 (125-160) 04 (130-160)                                                                                Grond (AS3000)                  12030028




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 12497.001                                                      Certificaatnummer/Versie             2021073602/1
     Uw   projectnaam                           Bongerd 32 Hattem                                              Startdatum analyse                   03-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  07-May-2021
     Uw   monsternemer                          Andre Bruil                                                    Rapportagedatum                      07-May-2021/09:49
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               4/4


     Analyse                                                         Eenheid                     6                         7

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
                                                                                                     1)                        1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.35                       0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    MM6 01 (120-160) 05 (150-200) 07 (120-160)                                                                                Grond (AS3000)                  12030027
7    MM7 02 (120-160) 03 (125-160) 04 (130-160)                                                                                Grond (AS3000)                  12030028




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021073602/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12030022                      MM1 03 (0-50) 05 (50-100)
       0538830186               05                 50        100       03-May-2021                            2

       0538829997               03                 0         50        03-May-2021                            1


       12030023                      MM2 02 (80-120) 04 (80-130) 07 (30-65) 16 (40-75)
       0538830015               02                 80        120       03-May-2021                            3

       0538830009               04                 80        130       03-May-2021                            3

       0538830227               07                 30        65        03-May-2021                            2

       0538829986               16                 40        75        03-May-2021                            2


       12030024                      MM3 01 (0-50) 08 (0-50) 09 (15-50) 28 (0-50)
       0538830171               28                 0         50        03-May-2021                            1

       0538830010               01                 0         50        03-May-2021                            1

       0538830183               08                 0         50        03-May-2021                            1

       0538830151               09                 15        50        03-May-2021                            2


       12030025                      MM4 10 (20-50) 11 (30-50) 13 (40-50) 15 (20-50)
       0538829981               10                 20        50        03-May-2021                            2

       0538830011               11                 30        50        03-May-2021                            2

       0538830023               13                 40        50        03-May-2021                            2

       0538830022               15                 20        50        03-May-2021                            2


       12030026                      MM5 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (3-50) 25 (0-50)
       0538830263               21                 0         50        03-May-2021                            1

       0538830260               22                 0         50        03-May-2021                            1

       0538830264               23                 3         50        03-May-2021                            1

       0538830270               25                 0         50        03-May-2021                            1


       12030027                      MM6 01 (120-160) 05 (150-200) 07 (120-160)
       0538830166               01                 120       160       03-May-2021                            4

       0538830221               07                 120       160       03-May-2021                            4

       0538830170               05                 150       200       03-May-2021                            4


       12030028                      MM7 02 (120-160) 03 (125-160) 04 (130-160)
       0538830014               02                 120       160       03-May-2021                            4

       0538830006               03                 125       160       03-May-2021                            4

       0538829998               04                 130       160       03-May-2021                            4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021073602/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021073602/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.S.H. Niemarkt
     Wilhelm Röntgenstraat 7a
     8013 NE ZWOLLE
     NETHERLANDS




     Analysecertificaat
     Datum: 14-May-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021077825/1
     Uw project/verslagnummer                        12497.001
     Uw projectnaam                                  Bongerd 32 Hattem
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            10-May-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 12497.001                                                      Certificaatnummer/Versie             2021077825/1
     Uw   projectnaam                           Bongerd 32 Hattem                                              Startdatum analyse                   10-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  14-May-2021
     Uw   monsternemer                          Andre Bruil                                                    Rapportagedatum                      14-May-2021/12:15
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             <20                       <20
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0                       <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              4.4                      <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0                       <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0                       <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0                       <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10                       <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20                    <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10                    <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20                    <0.20
                                                                                                     1)                        1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21                       0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90                    <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020                   <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10                    <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                    <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10                    <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                    Water (AS3000)                  12043601
2    02-1-1                                                                                                                    Water (AS3000)                  12043602




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 12497.001                                                      Certificaatnummer/Versie             2021077825/1
     Uw   projectnaam                           Bongerd 32 Hattem                                              Startdatum analyse                   10-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  14-May-2021
     Uw   monsternemer                          Andre Bruil                                                    Rapportagedatum                      14-May-2021/12:15
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10                    <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6                       <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10                    <0.10
                                                                                                     1)                        1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14                       0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42                       0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15                       <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10                       <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50                       <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                    Water (AS3000)                  12043601
2    02-1-1                                                                                                                    Water (AS3000)                  12043602




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021077825/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12043601                      01-1-1
       0680520882               01                 200       300       10-May-2021                            1

       0680520879               01                 200       300       10-May-2021                            2

       0800935943               01                 200       300       10-May-2021                            3


       12043602                      02-1-1
       0680520867               02                 210       310       10-May-2021                            1

       0680520887               02                 210       310       10-May-2021                            2

       0800935881               02                 210       310       10-May-2021                            3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021077825/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021077825/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 12497.001
Projectnaam                                                   Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                             03-05-2021
Monsternemer                                                  Andre Bruil
Certificaatnummer                                             2021073602
Startdatum                                                    03-05-2021
Rapportagedatum                                               07-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                    1             GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 1,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    3,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         87,8           87,8
Organische stof                                % (m/m) ds                                       1,9            1,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       3,3            3,3
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          31       103,3                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20      0,2363        -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0       6,464        -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          11       21,78        -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,17      0,2392        *        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5         1,05       -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        <4,0       7,368        -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          64       98,37        *          10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          30       66,77        -          20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                          12         60
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                          7,6        38
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049         0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                       0,087       0,087
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                        0,12        0,12
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                        0,12        0,12
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,16        0,16
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                          0,1         0,1
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,22        0,22
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                        0,24        0,24
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,27        0,27
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                          1,4      1,387         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12030022         MM1 03 (0-50) 05 (50-100)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 12497.001
Projectnaam                                                   Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                             03-05-2021
Monsternemer                                                  Andre Bruil
Certificaatnummer                                             2021073602
Startdatum                                                    03-05-2021
Rapportagedatum                                               07-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                    2             GSSD         Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    3,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                          87            87
Organische stof                                % (m/m) ds                                         3            3
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       3,5           3,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          38         124                  20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20      0,2254       -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0       6,342       -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          14       26,67       -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,17      0,2366       *        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5         1,05      -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        <4,0       7,259       -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          47       70,71       *          10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          47       101,2       -          20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0           7
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       11,67
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0       11,67
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                          12          40
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                          7,5         25
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0          14
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       81,67        -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0023
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0023
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0023
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0023
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0023
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0023
PCB 180                                        mg/kg ds                                   0,0011         0,0036
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0053         0,0176        -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                        0,61        0,61
Anthraceen                                     mg/kg ds                                        0,14        0,14
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                          1,1         1,1
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                          0,4         0,4
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,39        0,39
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                        0,22        0,22
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                          0,4         0,4
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                        0,28        0,28
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,27        0,27
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                          3,8      3,845       *        0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12030023         MM2 02 (80-120) 04 (80-130) 07 (30-65) 16 (40-75)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 12497.001
Projectnaam                                                   Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                             03-05-2021
Monsternemer                                                  Andre Bruil
Certificaatnummer                                             2021073602
Startdatum                                                    03-05-2021
Rapportagedatum                                               07-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                    3            GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 2,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    2,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         89,8          89,8
Organische stof                                % (m/m) ds                                       2,5           2,5
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       2,5           2,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          45      164,1                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20     0,2338        -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0           7       -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          14          28       -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,15     0,2129        *        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05       -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        <4,0        7,84       -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                        120       185,5        *          10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          51      116,6        -          20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0           8,4
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0           14
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0           14
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11          30,8
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0           14
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0          16,8
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35           98       -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0028
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0028
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0028
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0028
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0028
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0028
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0028
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049        0,0196         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                        0,11       0,11
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                        0,26       0,26
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                        0,12       0,12
Chryseen                                       mg/kg ds                                       0,093      0,093
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                       0,061      0,061
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,11       0,11
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                       0,085      0,085
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,08       0,08
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,98      0,989         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12030024         MM3 01 (0-50) 08 (0-50) 09 (15-50) 28 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 12497.001
Projectnaam                                                   Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                             03-05-2021
Monsternemer                                                  Andre Bruil
Certificaatnummer                                             2021073602
Startdatum                                                    03-05-2021
Rapportagedatum                                               07-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                    4             GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 1,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    2,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         88,3           88,3
Organische stof                                % (m/m) ds                                       1,8            1,8
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       2,3            2,3
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          32       119,5                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20      0,2399        -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0       7,148        -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          11       22,53        -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,11      0,1573        *        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5         1,05       -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                           4       11,38        -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          37       57,92        *          10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          38       88,81        -          20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                          12         60
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                          7,5       37,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                   0,0012          0,006
PCB 180                                        mg/kg ds                                   0,0026          0,013
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0073         0,0365        *       0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                        0,13        0,13
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                        0,22        0,22
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                        0,12        0,12
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,11        0,11
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                        0,07        0,07
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,12        0,12
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                          0,1         0,1
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,11        0,11
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                            1       1,05         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      12030025         MM4 10 (20-50) 11 (30-50) 13 (40-50) 15 (20-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  12497.001
Projectnaam                                                    Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                              03-05-2021
Monsternemer                                                   Andre Bruil
Certificaatnummer                                              2021073602
Startdatum                                                     03-05-2021
Rapportagedatum                                                07-05-2021

Analyse                                                        Eenheid                   5            GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 2,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    2,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         90,3          90,3
Organische stof                                % (m/m) ds                                       2,7           2,7
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       2,6           2,6
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          37      133,4                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20     0,2314        -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0      6,928        -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          14      27,72        -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,16     0,2264        *        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05       -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        <4,0      7,778        -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          59      90,69        *          10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          42      95,07        -          20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0      7,778
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0      12,96
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0      12,96
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11      28,52
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0      12,96
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0      15,56
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35      90,74         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0025
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0025
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0025
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0025
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0025
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0025
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0025
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049        0,0181         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                       0,092      0,092
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                       0,058      0,058
Chryseen                                       mg/kg ds                                       0,065      0,065
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                       0,066      0,066
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                       0,067      0,067
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                       0,063      0,063
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,55      0,551         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      12030026         MM5 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (3-50) 25 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 12497.001
Projectnaam                                                   Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                             03-05-2021
Monsternemer                                                  Andre Bruil
Certificaatnummer                                             2021073602
Startdatum                                                    03-05-2021
Rapportagedatum                                               07-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                    6            GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    2,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         85,7          85,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                      <0,7          0,49
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                      100
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       2,5           2,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20      51,06                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20     0,2392         -        0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0           7        -          3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                        <5,0      7,119         -          5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                      <0,050     0,0498         -       0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05        -        1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        <4,0        7,84        -          4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         <10      10,92         -         10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         <20        32,4        -         20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0       10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11       38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0        21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35      122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049        0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,35       0,35         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
6      12030027         MM6 01 (120-160) 05 (150-200) 07 (120-160)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 12497.001
Projectnaam                                                   Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                             03-05-2021
Monsternemer                                                  Andre Bruil
Certificaatnummer                                             2021073602
Startdatum                                                    03-05-2021
Rapportagedatum                                               07-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                    7            GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 1,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    2,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         84,5          84,5
Organische stof                                % (m/m) ds                                       1,6           1,6
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       2,3           2,3
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20      52,29                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20     0,2399         -        0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0      7,148         -          3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                        <5,0      7,167         -          5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                      <0,050        0,05        -       0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05        -        1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        <4,0      7,967         -          4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         <10      10,96         -         10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         <20      32,72         -         20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0       10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11       38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0        21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35      122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049        0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,35       0,35         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
7      12030028         MM7 02 (120-160) 03 (125-160) 04 (130-160)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    12497.001
Projectnaam                                                      Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                                10-05-2021
Monsternemer                                                     Andre Bruil
Certificaatnummer                                                2021077825
Startdatum                                                       10-05-2021
Rapportagedatum                                                  14-05-2021

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD          Oordeel    RG      S        T        I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                         <20          14         -        20     50     338     625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14         -       0,2    0,4      3,2       6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                        <2,0          1,4        -         2     20      60     100
Koper (Cu)                                                       µg/L                          4,4         4,4        -         2     15      45      75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035         -      0,05   0,05   0,175      0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0          1,4        -         2      5     153     300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                        <3,0          2,1        -         3     15      45      75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0          1,4        -         2     15      45      75
Zink (Zn)                                                        µg/L                         <10            7        -        10     65     433     800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21      -       0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014         -      0,02   0,01     35       70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14         -       0,2      6    153      300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                     630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07      -       0,2   0,01     2,5       5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01       5      10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14      -       0,2   0,01     10       20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42      -       0,6    0,8    40,4      80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50            35       -       50     50     325      600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12043601         01-1-1


Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    12497.001
Projectnaam                                                      Bongerd 32 Hattem
Datum monstername                                                10-05-2021
Monsternemer                                                     Andre Bruil
Certificaatnummer                                                2021077825
Startdatum                                                       10-05-2021
Rapportagedatum                                                  14-05-2021

Analyse                                                          Eenheid               2             GSSD          Oordeel    RG      S        T        I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                         <20          14         -        20     50     338     625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14         -       0,2    0,4      3,2       6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                        <2,0          1,4        -         2     20      60     100
Koper (Cu)                                                       µg/L                        <2,0          1,4        -         2     15      45      75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035         -      0,05   0,05   0,175      0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0          1,4        -         2      5     153     300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                        <3,0          2,1        -         3     15      45      75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0          1,4        -         2     15      45      75
Zink (Zn)                                                        µg/L                         <10            7        -        10     65     433     800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21      -       0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014         -      0,02   0,01     35       70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14         -       0,2      6    153      300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14      -       0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                     630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07      -       0,2   0,01     2,5       5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07      -       0,1   0,01       5      10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14      -       0,2   0,01     10       20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42      -       0,6    0,8    40,4      80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                        <15            10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                        <50             35       -       50     50     325      600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12043602         02-1-1


Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                          AW = achtergrondwaarde
                                                          S = streefwaarde
                                                          I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)


                     voorkomen in:                                   Grond/sediment                        Grondwater
                                                                    (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                           AW                    I                S                    I

  I.            Metalen
                antimoon (Sb)                              4,0                   22               -                 20
                arseen (As)                                20                    76               10                60
                barium (Ba)                                -                     920*             50                625
                cadmium (Cd)                               0,60                  13               0,4               6
                chroom (Cr)                                55                    -                1                 30
                chroom III                                 -                     180              -                 -
                chroom VI                                  -                     78               -                 -
                cobalt (Co)                                15                    190              20                100
                koper (Cu                                  40                    190              15                75
                kwik (Hg)                                  0,15                  -                0,05              0,3
                kwik (anorganisch)                         -                     36               -                 -
                kwik (organisch)                           -                     4                -                 -
                lood (Pb)                                  50                    530              15                75
                molybdeen (Mo)                             1,5                   190              5                 300
                nikkel (Ni)                                35                    100              15                75
                tin (Sn)                                   6,5                   -                -                 -
                vanadium (V)                               80                    -                -                 -
                zink (Zn)                                  140                   720              65                800

  II.           Anorganische verbindingen
                chloride                                   -                      -               100 (mg/l)           -
                cyaniden-vrij                              3                     20               5                    1500
                cyaniden-complex                           5,5                   50               10                   1500
                thiocyanaat                                6,0                   20               -                    1500

  III.          Aromatische verbindingen
                benzeen                                    0,20                  1,1              0,2                  30
                ethylbenzeen                               0,20                  110              4                    150
                tolueen                                    0,20                  32               7                    1000
                xylenen                                    0,45                  17               0,2                  70
                styreen (vinylbenzeen)                     0,25                  86               6                    300
                fenol                                      0,25                  14               0,2                  2000
                cresolen (som)                             0,30                  13               0,2                  200
                dodecylbenzeen                             0,35                  -                -                    -
                aromatische oplosmiddelen (som)            2,5                   -                -                    -

  IV.           Polycyclische aromatische         kool-
                waterstoffen (PAK's)
                naftaleen                                                                         0,01                 70
                antraceen                                                                         0,0007               5
                fenantreen                                                                        0,003                5
                fluoranteen                                                                       0,003                1
                benzo(a)antraceen                                                                 0,0001               0,5
                chryseen                                                                          0,003                0,2
                benzo(a)pyreen                                                                    0,0005               0,05
                benzo(ghi)peryleen                                                                0,0003               0,05
                benzo(k)fluoranteen                                                               0,0004               0,05
                indeno(1,2,3cd)pyreen                                                             0,0004               0,05
                PAK (som 10)                               1,5                   40               -                            -

  V.            Gechloreerde koolwaterstoffen
                vinylchloride                              0,10                  0,1              0,01                 5
                dichloormethaan                            0,10                  3,9              0,01                 1000
                1,1-dichloorethaan                         0,20                  15               7                    900
                1,2-dichloorethaan                         0,20                  6,4              7                    400
                1,1-dichlooretheen                         0,30                  0,3              0,01                 10
                1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)        0,30                  1                0,01                 20
                dichloorpropanen                           0,80                  2                0,8                  80
                trichloormethaan (chloroform)              0,25                  5,6              6                    400
                1,1,1-trichloorethaan                      0,25                  15               0,01                 300
                1,1,2-trichloorethaan                      0,3                   10               0,01                 130
                trichlooretheen (Tri)                      0,25                  2,5              24                   500
                tetrachloormethaan (Tetra)                 0,30                  0,7              0,01                 10
                tetrachlooretheen (Per)                    0,15                  8,8              0,01                 40
                monochloorbenzeen                          0,20                  15               7                    180
                dichloorbenzenen                           2,0                   19               3                    50
                trichloorbenzenen                          0,015                 11               0,01                 10
                tetrachloorbenzenen                        0,0090                2,2              0,01                 2,5
                pentachloorbenzeen                         0,0025                6,7              0,003                1
                hexachloorbenzeen                          0,0085                2,0              0,0009               0,5
                monochloorfenolen(som)                     0,045                 54               0,3                  100
                dichloorfenolen (som)                      0,20                  22               0,2                  30
                trichloorfenolen (som)                     0,0030                22               0,03                 10
                tetrachloorfenolen (som)                   0,015                 21               0,01                 10
                pentachloorfenol                           0,0030                12               0,04                 3
                PCB's (som 7)                              0,020                 1                0,01                 0,01
                chloornaftaleen (som)                      0,070                 23               -                    6
                monochlooranilinen (som)                   0,20                  50               -                    30
                dioxine (som I-TEQ)                                              0,00018                               -
                                                           0,000055                               -
                pentachlooraniline                                               -                                     -
                                                           0,15                                   -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                     voorkomen in:                                Grond/sediment                       Grondwater
                                                                 (mg/kg droge stof)               (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                    anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                       AW                            I        S                    I

  VI.           Bestrijdingsmiddelen
                chloordaan                             0,0200                 4               0,02 ng/l            0,2
                DDT (som)                              0,20                   1,7             -                    -
                DDE (som)                              0,10                   2,3             -                    -
                DDD (som)                              0,020                  34              -                    -
                DDT/DDE/DDD (som)                      -                      -               0,004 ng/l           0,01
                aldrin                                 -                      0,32            0,009 ng/l           -
                dieldrin                               -                      -               0,1 ng/l             -
                endrin                                 -                      -               0,04 ng/l            -
                drins (som)                            0,015                  4               -                    0,1
                -endosulfan                           0,00090                4               0,2 ng/l             5
                -HCH                                  0,0010                 17              33 ng/l              -
                -HCH                                  0,0020                 1,6             8 ng/l               -
                -HCH (lindaan)                        0,0030                 1,2             9 ng/l               -
                HCH-verbindingen (som)                 -                      -               0,05                 1
                heptachloor                            0,00070                4               0,005 ng/l           0,3
                heptachloorepoxide (som)               0,0020                 4               0,005 ng/l           3
                hexachloorbutadieen                    0,003                  -               -                    -
                organochloorhoudende                   0,40                   -               -                    -
                bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
                azinfos-methyl                         0,0075                 -               -                    -
                organotin verbindingen (som)           0,15                   2,5             0,05-16 ng/l         0,7
                tributyltin (TBT)                      0,065                  -               -                    -
                MCPA                                   0,55                   4               0,02                 50
                atracine                               0,035                  0,71            29 ng/l              150
                carburyl                               0,15                   0,45            2 ng/l               50
                carbofuran                             0,017                  0,017           9 ng/l               100
                4-chloormethylfenolen (som)            0,60                   -               -                    -
                niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)   0,090                  -               -                    -


  VII.          Overige verontreinigingen
                asbest                                 -                      100             -                    -
                cyclohexanon                           2,0                    150             0,5                  15000
                dimethyl ftalaat                       0,045                  82              -                    -
                diethyl ftalaat                        0,045                  53              -                    -
                di-isobutylftalaat                     0,045                  17              -                    -
                dibutyl ftalaat                        0,070                  36              -                    -
                butyl benzylftalaat                    0,070                  48              -                    -
                dihexyl ftalaat                        0,070                  220             -                    -
                di(2-ethylhexyl)ftalaat                0,045                  60              -                    -
                ftalaten (som)                         -                      -               0,5                  5
                minerale olie                          190                    5000            50                   600
                pyridine                               0,15                   11              0,5                  30
                tetrahydrofuran                        0,45                   7               0,5                  300
                tetrahydrothiofeen                     1,5                    8,8             0,5                  5000
                tribroommethaan                        0,20                   75              -                    630
                ethyleenglycol                         5,0                    -               -                    -
                diethyleenglycol                       8,0                    -               -                    -
                acrylonitril                           2,0                    -               -                    -
                formaldehyde                           2,5                    -               -                    -
                isopropanol (2-propanol)               0,75                   -               -                    -
                methanol                               3,0                    -               -                    -
                butanol (1-butanol)                    2,0                    -               -                    -
                butylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                ethylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                methyl-tert-butyl ether (MTBE)         0,20                   -               -                    -
                methylethylketon                       2,0                    -               -                    -




Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

                                                                             a + b * % lut. + c * % org.st.
                                                         Lb = Lst *
                                                                                  a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
       STOF                 a            b             c

  arseen              15             0,4           0,4
  barium              30             5             0
  beryllium           8              0,9           0
  cadmium             0,4            0,007         0,021
  chroom              50             2             0
  cobalt              2              0,28          0
  koper               15             0,6           0,6
  kwik                0,2            0,0034        0,0017
  lood                50             1             1
  nikkel              10             1             0
  tin                 4              0,6           0
  vanadium            12             1,2           0
  zink                50             3             1,5




Organische verbindingen
                                                                                   % org.st.
                                                                  Lb = Lst *
                                                                                     10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.


Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                T = 0,5 * (AW + I)
noodzakelijk




T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 6   (informatie vooronderzoek)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>               Econsultancy B.V.                                     datum              :   23 april 2021
               t.a.v. S. Ritstier                                    uw kenmerk         :   12497.001
               Max Euwelaan 21-29                                    ons nummer         :   38801
               3062 MA ROTTERDAM                                     Inlichtingen bij   :   RGW Christenhusz
                                                                     telefoonnr.        :   038 44 316 16

onderwerp:     aanvraag bodeminformatie in het kader van het
               uitvoeren van een vooronderzoek conform NEN
               5725 (12497.001)


Geachte mevrouw Ritstier,

Op 18 april 2021 heeft u ons om informatie gevraagd met betrekking tot het perceel Bongerd 32
te Hattem.

In ons bodem- en milieuarchief en digitale bodeminformatiesysteem hebben wij de volgende
gegevens tot het perceel Bongerd 32 aangetroffen:
     Indicatief bodemonderzoek uit januari 1991 (14962-11067);
     Verkennend bodemonderzoek van 7 september 1999 (M99.1175/AM);
     Bouwstoffenbesluit van 17 augustus 2001 (2001.441/AM02) van Hunneman
       Milieuadvies

Op het perceel is een 15000 ltr huisbrandolietank aanwezig geweest, welke op 18-07-1994 is
verwijderd.

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie hebben wij de volgende gegevens
aangetroffen:
     Verkennend bodemonderzoek Eijerdijk 25 uit juli 2003 (2003423/at/sh).

De betreffende bodemonderzoeken en het Kiwacertificaat van de tanksanering zijn u op 23 april
2021 per mail toegestuurd.

Op het perceel Bogerd 32 is een milieuinrichting Type B (Activiteitenbesluit) gevestigd. Dit
betreft een verzorgingshuis voor ouderen met een bedrijfskeuken.




Leges




                                                                   bezoekadres       Markt 1, Hattem
Iban              : NL66 BNGH 028.50.03.402                          postadres       Postbus 93
Bic               : BNGHNL2G
                                                                                     8050 AB Hattem
Verzonden         :                                                      telefoon    (038) 443 16 16
                                                                               fax   (038) 444 68 39
                                                                             email   gemeente@hattem.nl
Pagina 1 - 2                                                              internet   www.hattem.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Voor het raadplegen, onderzoeken en aanleveren van gegevens uit ons archief en/of digitale
bodeminformatiesysteem brengen wij kosten in rekening. Een aanslag voor de verschuldigde
leges à €47,35 volgt op korte termijn.


Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,




R.G.W. Christenhusz
Medewerker Vergunningverlening en Handhaving




Pagina 2 - 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>MILIEUTECHNIEK EEMLAND BV
UITVOERING VAN:                  MILIEUWERKEN            BODEMONDERZOEK        SANERINGEN ERKEND TANKSANEERDER

INDUSTRIEWEG 37            3762 EH SOEST
POSTBUS 458           3760 AL SOEST                                  ao^ i
TEL: 02155 - 26585
FAX 02155-24652
                                                                  Gemeente Hattem
                                                                  Afd. Milieu
                                                                  Postbus 93
                                                                  8050 AB HATTEM




                                                                  Soest, 31 oktober 1994


           Betreft:              Sanering-certificaat


           Geachte heer/mevrouw,

           Hierbij doen wij u het sanering-certificaat toekomen betref­
           fende de sanering van de ondergrondse opslagtank op de onder­
           staande lokatie:



            * Verzorgingstehuis "De Bongerd" te Hattem




           Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest,
           verblijven wij,


           Hoogachtend,
           Milieu Techniek Eemland B.V.

           pi
           P. Th. van den Heuvel




kiwa
gecertificeerd

                 INGESCHREVEN K.V.K. A'FOORT NR. 37461         BANKRELATIE: RABO NR.: 37.99.31.869   POSTBANK NR.: 321058
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                   i              EEMl
 UITVOERING VAN: MILIEUWERKEN BODEMONDERZOEK SANERINGEN
 KIWA-ERKEND TANKSANEERDER

 INDUSTRIEWEG 37 3762 EH SOEST

 POSTBUS 458 3760 AL SOEST

 TEL: 02155-26585
                                         Lokatie: "DE BONGERD" te Hattum
 FAX: 02155-24652




                                                         +2




                                                         O +3




                                                                                  schaal 1:200

Afmeting tank:                            160x770

Bereikbaarheid:                          goed

Vullingsgraad:                           70 % zand/water/olie

Bestrating:                              60 m2

Grondwaterstand:                         2.00


Boring        Diepte      Zintuiglijke          Boring    Diepte      Zintuiglijke
                          waarneming                                  waarneming


  1           0.00-2.00                          3        0.00-2.40        goed
                          goed


  2           0.00-2.20    goed                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                          I\l WM-IM.V.
                                                                          Certificatie en Keuringen
                                                                          Sir Wjnston Churchill-laan 273
                                                                          Postbus 70
                                                                          2280 AB Rijswijk
                                                                          Telefoon (070) 395 35 35
                                                                          Telefax (070) 395 34 20
                                                                          Telex     32480 kiwa nl •••.. .
                                                                              ---------- :—_—:----- ,—

     OPDRACHTGEVER                                                        SANERING-CERTIFICAAT
                                                                          REIS-HBO
                                                                          betreffende de sanering van ondergrondse
— L.H.B.B.                                                                opslagtanks             :: '
     Postbus 244

     3730 AE   DE BILT                                                      ALLEEN GELDIG MET REGISTRATIENUMMER KIWA
                                                                            EN DATUM



                                                                PLAATS VAN DE INSTALLATIE (naam en adres)

                                                                Verzorgingstehuis "De Bongerd"
                                                                Bongerd 32

                                                                Hattem
 datum van melding         datum van sanering

 13 - 07 - 1994            18 - 07 - 1994

 SANERINGSWERKZAAMHEDEN

 *    complete sanering

      deelsanering: dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat.


 soort             inhoud
 produkt           in liters         opmerkingen

 H.B.O.        15.000 liter




 CONTROLE VAN DE BODEM
 de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank.

 *    verontreiniging werd niet aangetroffen.

      aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

 WIJZE VAN SANEREN               1
 de tankistallatie is na leegzuigen:
 *    inwendig gereinigd
                                                  l
      gevuld met zand/lichtbeton/..... ....( onderstrepen c.q. invullen)

 *    verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd.

 SANERINGSWERKZAAMHEDEN

 de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

 uitvoering
 verantwoordelijke                    sane^ingsbedrij f                         handtekening                datum
 uitvoerder
                                      B.V. v/h Fa. H. van Asch/
                                      Milieu Techniek Eemland
 P.Th. van den Heuvel                 te Soest_________________

                                                      REGISTRATIE KIWA                         afd. Milieucertificatie
                                                      registratienummer       datum            en inspectie



 exemplaar certificaat bestemd voor
                                                                                                  OaDomsa®
 geel     eigenaar     blauw   provincie              R 552                   15-09-94
                                                                                                    REIS 87/19
 groen    gemeente     rosé    saneringsbedrijf
 wit      KIWA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>MILIEU TECHNIEK EEMLAND BV
t.a.v.        P.    Th.           vd Heuvel
postbus 458
3760 AL            SOEST




                                                                                  Amersfoort,




                    VERSCHROTINGSVERKLARING




De        door u op           .                    .................... ..   aangeleverde       grondtaak volgens


weegbon no JQQ.'h'.w.                    is   door ons             verschroot.


                                                                                        KK>r£pr<z{
AFKOMSTIG VAN. . .                  Go.og e.rx\..                             adres


te                                            ,   groot..           isrcop.      .. • liter .




hoogachtend,

 '/o         c.^ nneuaers
     '\

HKS Metals bv,                     Amersfoort.




                          \




                                                      Handelsregister Dordrecht 70691
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>           -G VOO/U,
                   ■y^                                                                                              gemeente hattem
 ƒ                                                                                                                NR.:                 V
o
                                                                                                                 ir#.. 2 5 M®. 1993
              iT/I
a
Ui
o
%                                                                                                                   A
     o
     \                                                                                                              F      (|t>6
         % %/                                                                                                       D
              ,,'?3oN'tf''   Wilhelminalaan 3
                             Postbus 244
                             3730 AE De Bilt
                                                                              College van Burgemeester en Wethouders
                             Tel. 030 - 20 47 04                              van Hattem
                             Fax. 030-20 04 60

                                                                               Postbus 93
De Bilt,           24 augustus 1993
                                                                               8050 AB        HATTEM
Referentie:        013/vdH/vD/JS
                   Hattem

Onderwerp:         besluit opslaan in
                   ondergrondse tanks




                   Geacht College,

                   Bijgaand doen wij u toekomen het Meldingsformulier van het 'Besluit opslaan
                   in ondergrondse tanks', als bedoeld in art. 17 en 18 van voornoemd Besluit.




                   cos Directie




                             Crediet- en Effectenbank N.V.   N.V. Bank Nederlandse   Inschrijving Kamer van   Toegelaten bij Koninklijk Besluit
                             Utrecht                         Gemeenten Den Haag      Koophandel Utrecht       van 28 mei 1952
                             Rek. nr. 69 93 64 736           Rek. nr. 28 50 29 908   nr. S 178 426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Ministerie van Volkshuisvesting,                                                                                                           Besluit opslaan in ondergrondse tanks
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer                                                                                                       Meldingsformulier voor op 1 maart 1993
                                                                                                                                           reeds aanwezige tanks'




1. Naam
                                            - T.^nrTpl-i                 Hpnrnrmdp Rnnwstiehting voor Bejaarden
Adres
                                            — PoczTVïiip           744
Postcode en woonplaats
                                            -- 7770          AF.    Dp     Ri 11-
Telefoonnummer
                                            - mn         -    704704
2. Geeft kennis van                          □ het in gebruik hebben van een tank (zie rubriek 4)

                                             □ het hebben van een niet meer in gebruik zijnde tank (zie rubriek 5)

                                             Qiiet hebben van een niet meer in gebruik zijnde tank, die onklaar is gemaakt (zie rubriek 6)

3. Adres waar de tank is gelegen
                                              Verzorgingshuis 'De Bongerd'
Adres
                                               Bongerd 32
Postcode en gemeente
                                               8051 VL             HATTEM
3a. Totaal aantal tanks op dit adres!
                                               één
4. Gegevens over een in gebruik
zijnde tank
Type tank*3 **                               □ staal

                                             □ kunststof

Opgeslagen vloeistof:                        □ vloeibare brandstof, namelijk5

                                             □ lichte olie

                                             □ halfzware olie

                                             □ gasolie

                                             □ afgewerkte olie

                                             □ huishoudelijk afvalwater

                                             D andere vloeistof, namelijk

5. Gegevens over een niet meer in
gebruik zijnde tank, die nog niet
onklaar is qemaak
Vloeistof die werd opgeslagen

6. Gegevens over een niet meer in
gebruik zijnde tank, die reeds
onklaar is gemaakt

De tank is onklaar gemaakt op
                                             _ 1976
door                                          □ een door het KIWA erkend tanksaneringsbedrijf

                                              Keen ander bedrijf

                                              Indien de tank door een niet door het KIWA erkend bedrijf onklaar is gemaakt, hoe is dit dan gebeurd5:

                                                met zand gevuld



Toelichting op het meldingsformulier voor op 1 maart 1993 reeds aanwezige tanks ten behoeve van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks

' De aanmelding geldt voor alle tanks die op 1 maart 1993 aanwezig zijn, ook als ze niet meer gebruikt worden of in het verleden reeds onklaar zijn gemaakt. Indien op een adres
meerdere tanks aanwezig zijn moet per tank één formulier worden ingevuld. De formulieren moeten vóór 1 september 1993 (d.w.z. binnen zes maanden na inwerkingtreding van het
Besluit opslaan in ondergrondse tanks) zijn ingeleverd.
Alleen tanks waarvan de gegevens in een nog geldende (hinderwet-)vergunning zijn vastgelegd hoeven niet te worden gemeld.
De vervolgstappen die een tankeigenaar op grond van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks moet doen na aanmelding van de tank, staan aangegeven in de desbetreffende
brochure. De gemeentelijke voorlichting kan hierover gegevens verstrekken.

5 Indien op een adres meerdere ondergrondse tanks aanwezig zijn, moet per tank, een apart formulier worden ingevuld.

1 Op een tank van staal zijn andere controlevoorschriften van toepassing dan op een tank van kunststof.

' Indien in de tank vloeibare brandstof wordt opgeslagen moet aangegeven worden of het gaat om lichte olie, halfzware olie of gasolie. Tot de groep 'lichte olie' behoren de
zogenaamde benzines. Tot de groep 'halfzware olie' behoren ondermeer kerosine en petroleum. Tot de groep 'gasolie' behoren diesel en huisbrandolie.

s In het verleden zijn tanks niet altijd op een verantwoorde manier onklaar gemaakt. De gemeente kan in dergelijke gevallen aanvullende eisen stellen.

Stuur het ingevulde formulier aan het bevoegd gezag. Dat zijn vrijwel altijd burgemeester en wethouders van de gemeente waar de tank in de bodem ligt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Bijlage 7   Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>  MilieuAdviesbureau Tjaden B.V.

  Adres:________________________
  Zuid Schalkwijkerweg 58
  Postbus 4176, 2003 ED Haarlem
  Telefoon (023) 533 90 06 • 533 91 05
                                                                                                                   MILIEU
  Telefax (023) 533 86 57

  Vestiging Zuid:_________________
                                                                              rIU   i ïl f\ 01‘ i C i I
                                                                                i'l G                     :r.r.   1999
  Sporllaanlje 5
  Postbus 4, 5076 ZG Haaren
  Telefoon (041 1) 62 24 42
  Telefax (0411)62 18 84                                   rapport

  Bankrelatie:____________________                         verkennend bodemonderzoek
  Generale Bank rek.nr. 64.32.36.031
  Poslrek.nr. van de bank 518462                           Van Galenstraat / Stadslaan te Hattem
  K.v.K. Haarlem 34083772
                                                           opdrachtnummer M 99.1175/AM




   Datum                                                   7 september 1999


   Opdrachtgever                  :                        Constructiebureau De Prouw B.V.
                                                           T.a.v. de heer ing. A. de Prouw
                                                           Postbus 164
                                                           3980 CD BUNNIK




  Rapport opgesteld door:




Opdrachten worden aanvaard volgens
de algemene voorwoorden welke zijn
gedeponeerd ter griffie van de arrondis­
sementsrechtbank te 's-Gravenhage


                                       Bodemonderzoek | Adviez on | Sonerinr)en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                   -2-
                                                                                                             Ijaden
    datum                         : 7 september 1999
    ons kenmerk                   : M 99.1175/AM




    Samenvatting


    Algemene gegevens
    • soort onderzoek                       verkennend bodemonderzoek volgens de NVN 5740
• aanleiding                                aanvraag van een bouwvergunning
• doel                                      vaststellen milieukundige kwaliteit van grond en grondwater
• locatie                                   Van Galenstraat / Stadslaan te Hattem
• oppervlakte                               circa 11.000 m2
• huidig terreingebruik                     woningen en tuin
• hypothese                                 onverdachte locatie
• opdrachtgever                             Constructiebureau De Prouw B.V.


Resultaten en conclusies


Grond

    monstercode       diepte         bodemprofiel         zintuiglijke                analyseresultaten^            hergebruiks-
                      (m-mv)                              waarnemingen                                              mogelijkheden®

    Ml *              0,0 - 0,5      matig fijn zand      licht tot matig   licht verontreinigd met PAK             ongeïsoleerd
    (bovengrond)                                          puinhoudend                                               hergebruik

    M2 *              0,0 - 0,5      matig fijn zand      -                 licht verontreinigd met PAK             multifunctioneel
    (bovengrond)                                                                                                    hergebruik

    M3 *              0,0 - 0,5      matig fijn zand      -                 licht verontreinigd met PAK             multifunctioneel
    (bovengrond)                                                                                                    hergebruik

    M4 *              0,3 -2,0       matig fijn zand      -                 niet verontreinigd met de onderzochte   multifunctioneel
    (ondergrond)                                                            stoffen en verbindingen                 hergebruik

    M5                0,5 -2,0       matig fijn zand      -                 niet verontreinigd met de onderzochte   multifunctioneel
    (ondergrond)                                                            stoffen en verbindingen                 hergebruik

         - EOX-gehalte is licht verhoogd ten opzichte van de natuurlijke achtergrondwaarde (detectielimiet)
         - getoetst aan de normen behorende tot de Wet Bodembescherming1

         - getoetst aan het Bouwstoffenbesluit2; het betreft een voorlopig oordeel
n.v.t.- niet van toepassing




         11 'cl htxlenibt'xclwrming (Staatsblad 199-1. J'Vj

>
         Hniiwstolfcnbasluil bodem- en oppervlakteivaterenbescherming (Staatsblad 1995, 567)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Ijaden
datum                      : 7 september 1999
ons kenmerk                : M99.ll 75/AM




Grondwater

 monstercode      diepte        bodemprofiel       zintuiglijke               analyseresultaten^           hergebruiks-
                  (m-mv)                           waarnemingen                                            mogelijkheden®

 PMI              2,50 - 3,50   n.v.t              -               licht verontreinigd niet arseen en      n.v.t.
(grondwater)                                                       chroom

 PM2              2,67 - 3,67   n.v.t.             “               niet verontreinigd met de onderzochte   n.v.t.
(grondwater)                                                       stoffen en verbindingen

       - getoetst aan de normen behorende tot de Wet Bodembescherming

       - getoetst aan het Bouwstoffenbesluit; het betreft een voorlopig oordeel
n.v.t.- niet van toepassing



Het terrein is volgens de VNG gehanteerde gebruiksspecifieke toetsingswaarden'1 geschikt voor het
bodemgebruik "wonen met moestuin".


Op basis van de onderhavige onderzoeksresultaten zijn er, ons inziens, geen milieukundige
bezwaren tegen de afgifte van een bouwvergunning. De beslissing hieromtrent dient te worden
genomen door het bevoegd gezag (gemeente Hattem).




   "Houwen op verontreinigde grond", milieureeks (kgm); Vereniging van Nederlandse Gemeenten; september 1995
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                  -4-
                                                        Ijaden
datum               : 7 september 1999
ons kenmerk         : M 99.1175/AM




Inhoudsopgave


                                                           pagina
Samenvatting                                                   2

Inhoudsopgave                                                  4

1.0 Inleiding                                                   5

2.0 Historisch onderzoek en terreinbeschrijving                 5
3.0 Onderzoeksopzet                                             5
    3.1 Hypothese                                               5
    3.2 Onderzoeksstrategie                                     5

4.0 Veldonderzoek                                               6

    4.1 Veldwerk                                                6

    4.2 Resultaten veldonderzoek                                7
5.0 Laboratoriumonderzoek                                       8

    5.1 Resultaten laboratoriumonderzoek                        8

    5.2 Toetsing hypothese                                      9

6.0 Conclusies                                                 10




Bijlagen


1. onderzoekslocatie
2. boorprofielen met zintuiglijke waarnemingen
3. mengschema grond
4. analyseschema grond en grondwater
5. analyse- en toetsingsresultaten grond
6. analyse- en toetsingsresultaten grondwater
7. originele laboratoriumcertificaten
8. toelichting op streef- en interventiewaarde
9. betrouwbaarheid onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                   Ijaden
datum                  : 7 september 1999
ons kenmerk            : M99.ll 75/AM




1.0      Inleiding


In opdracht van Constructiebureau De Prouw is door Milieu Adviesbureau Tjaden B.V. een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel gelegen aan de Van Galenstraat / Stadslaan
te Hattem.


De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de aanvraag van een bouwvergunning bij de
lokale overheid.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieukundige kwaliteit van de bodem (grond
en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie (nieuwbouwlocatie).


Het onderzoek is verdeeld in een viertal fasen. Onderscheid kan worden gemaakt in fasen voor
historisch onderzoek, veldonderzoek, laboratoriumonderzoek en rapportage.


2.0      Historisch onderzoek en terreinbeschrijving


De     onderzoekslocatie   is   gelegen   op   de   hoek   Van Galenstraat /   Stadslaan   te   Hattem
(bestemmingsplan De Bongerd). Het perceel is deels bebouwd met woningen. Het onbebouwde
terreindeel is onverhard en in gebruik als zijnde tuin.
De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse nieuwbouw te realiseren over een totale oppervlakte
van circa 11.000 m2.


Volgens gegevens verkregen door de opdrachtgever en de gemeente Hattem is er, voor zover
bekend, op de onderzoekslocatie geen brandstoftank aanwezig (geweest). Ook zijn er in het verleden
geen    bodemonderzoeken op de locatie uitgevoerd.

3.0      Onderzoeksopzet


3.1      Hypothese


Op grond van de beschikbare historische informatie wordt de onderzoekslocatie als een zogenaamde
"onverdachte locatie” beschouwd.

3.2      Onderzoeksstrategie


De uitvoering van het bodemonderzoek is gebaseerd op de Nederlandse Voomorm (NVN 5740):
"Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek".


De veld- en laboraloriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen (NPR).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                 -6-
                                                                                  Ijaden
datum                   : 7 september 1999
ons kenmerk             : M99.ll 75/AM




4.0     Veldonderzoek


4.1     Veldwerk


De boringen zijn verricht op 15 juli 1999. Het grondwater is bemonsterd op 22 juli 1999.


Verspreid over het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie zijn in totaal tweeëntwintig
handboringen verricht (BM1 t/m BM22): zestien boringen tot 0,5 meter minus maaiveld (m-mv),
vier boringen tot 2,0 m-mv en twee boringen tot 2,0 meter beneden de grondwaterstand (m-gws). De
laatstgenoemde boringen zijn voorzien van een peilbuis (PM1 en PM2) ter bemonstering van het
freatisch grondwater.


De grondboringen zijn uitgevoerd volgens de droogboomrethode. Tijdens de boringen is maximaal
0,5 meter per keer bemonsterd. Bij elke verandering van grondsoort of zintuiglijke waarneming is
een apart monster genomen.


Bemonstering van het grondwater is uitgevoerd met behulp van een elektrische slangenpomp. Het
monster is ten behoeve van de analyse van zware metalen in-line gefiltreerd over een filter van 0,45
pm. De monsters zijn direct in het veld geconserveerd, gekoeld bewaard, en de volgende dag op het
laboratorium in behandeling genomen.


In bijlage 1 is de situering van de boorpunten aangegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                          -7-
                                                                                Ijaden
datum                    : 7 september 1999
ons kenmerk              : M99.ll 75/AM



4.2        Resultaten veldonderzoek


Globale bodem beschrijving:
Op basis van het veldwerk kan de bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie als volgt
worden geschematiseerd:


0,0 - 3,5 m-mv                   matig fijn zand


* maximale boordiepte


De bootprofielen zijn visueel en tekstueel weergegeven in bijlage 2.


De lilterstelling, grondwaterstand, zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (Ec) ter plaatse van peilbuis
PM1 is gemeten en wordt in de onderstaande tabel weergegeven.


      peilbuis   fïlterstelling in m- mv     grondwaterstand in m- mv   PH         Ec (gS/cm)

       PM 1             1,50-3,50                      1,06             6,5           870

       PM2              2,67 - 3,67                    1,19             6,4           510



Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens de verrichte veldwerkzaamheden is ter plaatse van zeven (BM1, BM3, BM4, BM7, BM9,
BM15 en BM21) van de in totaal tweeëntwintig geplaatste boringen een lichte tot matige
hoeveelheid puin aangetroffen van 0,0-0,5 m-mv. Het voorkomen van puin in de grond kan
mogelijk duiden op de aanwezigheid van een verontreiniging met zware metalen en PAK.
In de overige boringen zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op
het voorkomen van een bodemverontreiniging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                  -8 -
                                                                                                   Ijaden
    datum                      : 7 september 1999
    ons kenmerk.               : M 99.1175/AM




    5.0     Laboratoriumonderzoek


    Het laboratoriumonderzoek is verzorgd door het 'STERLAB’ gecertificeerde milieulaboratorium
“ALcontrol Biochem Laboratoria” te Hoogvliet. Het mengschema voor de grond wordt
weergegeven in bijlage 3. Het analyseschema voor de grond en het grondwater wordt weergegeven
in bijlage 4.


5.1         Resultaten laboratoriumonderzoek


De analyseresultaten zijn getoetst aan de nonnen behorende tot de Wet Bodembescherming. De
analyseresultaten en toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 5 (grond) en bijlage 6
(grondwater). In onderstaande tabellen worden de verhoogde parameters in grond en grondwater
weergegeven.


Grond

    monstercode    diepte         bodemprofiel zintuiglijke       analysepakket        >S     > ‘/2(S+I) >1
                   (m-mv)                       waarnemingen

    Ml *           0,0-0,5        matig fijn    licht tot matig   zware metalen, PAK, PAK     -          -
    (bovengrond)                  zand          puinhoudend       EOX, minerale olie

    M2 *           0,0 - 0,5      matig fijn    -                 zware metalen, PAK, PAK     -          -
    (bovengrond)                  zand                            EOX, minerale olie

                                                                  zware metalen, PAK, PAK
                   O




    M3 *                          matig fijn    -                                             -          -
                    o
                    o




    (bovengrond)                  zand                            EOX, minerale olie

    M4 *           0,3 - 2,0      matig fijn    -                 zware metalen, EOX, -       -          -
    (ondergrond)                  zand                            minerale olie

    M5             0,5 - 2,0      matig fijn    -                 zware metalen, EOX, -       -
    (ondergrond)                  zand                            minerale olie

            - groter dan....
S           - streefwaarde
I           - interventiewaarde
'/2(S+I) - gemiddelde van destreef- eninterventiewaarde
*           - EOX-gehalte is lichtverhoogd ten opzichte van de natuurlijke achtergrondwaarde (detectielimiet)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                -9-
                                                                                                  Ijaden
    datum                        : 7 september 1999
    ons kenmerk                  :M 99.1175/AM




Grondwater

    monstercode         filterdiepte    analysepakket     >S            > '/2(S+I)     >1
                       (m-mv)

    PMI                 2,50 - 3,50     zware metalen,    arseen,
                                        BTEXN, VOCI,      chroom
                                        EOX, fenolindex


    PM2                 2,67 - 3,67     zware metalen,
                                        BTEXN, VOCI,
                                        EOX, fenolindex

>           - groter dan....
S           - streefwaarde
I           - interventiewaarde
'/2(S+I) - gemiddelde van de streef- en interventiewaarde


5.2         Toetsing hypothese


Gezien de aangetroffen lichte verontreinigingen in de bovengrond en het freatisch grondwater
dient de hypothese “onverdachte locatie” te worden verworpen.                                De oorzaak van deze
verontreinigingen is onbekend.
Omdat de lichte verontreiniging met PAK zowel in de puinhoudende als de niet-puinhoudende
bovengrond voorkomt, luidt de nieuwe hypothese voor de verontreiniging met PAK in de
bovengrond: “verdachte locatie met homogeen verdeelde verontreinigingen”.
Omdat de lichte verontreinigingen met arseen en chroom wel voorkomen in watermonster PM1,
maar niet in watermonster PM2, luidt de nieuwe hypothese voor de verontreinigingen met arseen
en     chroom         in       het   freatisch   grondwater:    “verdachte   locatie   met    heterogeen   verdeelde
verontreinigingen”.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                - 10-
                                                                                  Ijaden
datum                : 7 september 1999
ons kenmerk          : M 99.1175/AM




6.0     Conclusies


Op grond van onderhavig onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:


Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens de verrichte veldwerkzaamheden is ter plaatse van zeven (BM1, BM3, BM4, BM7, BM9,
BM15 en BM21) van de in totaal tweeëntwintig geplaatste boringen een lichte tot matige
hoeveelheid puin aangetroffen van 0,0-0,5 m-mv. Het voorkomen van puin in de grond kan
mogelijk duiden op de aanwezigheid van een verontreiniging met zware metalen en PAK.
In de overige boringen zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op
het voorkomen van een bodemverontreiniging.


Grond
Het onderzochte grondmengmonster (Ml), representatief voor de licht tot matig puinhoudende
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatse, is licht verontreinigd met PAK.
De onderzochte grondmengmonsters (M2 en M3), representatief voor de zintuiglijk niet
verontreinigde bovengrond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatse, zijn licht verontreinigd met PAK.
De onderzochte grondmengmonster (M4 en M5), representatief voor de zintuiglijk niet
verontreinigde ondergrond (0,3-2,0 m-mv) ter plaatse, zijn niet verontreinigd met de onderzochte
stoffen en verbindingen.


Grondwater
Het freatisch grondwater (PM1) ter plaatse is licht verontreinigd met arseen en chroom.


Algemeen
De oorzaak van de licht verhoogde gehalten aan PAK in de bovengrond en van arseen en chroom
in het freatisch grondwater is onbekend. Van het gebied waarin de onderzoekslocatie is gelegen, is
bekend dat er van nature verhoogde gehalten aan arseen en chroom in het grondwater worden
aangetroffen.


Het gehalte aan EOX in mengmonsters Ml, M2 en M3            van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) en
mengmonster M4 van de ondergrond (0,3-2,0 m-mv) is licht verhoogd ten opzichte van de
natuurlijke aehtergrondwaarde (detectielimiet). Voor deze parameter zijn geen toetsingswaarden
opgesteld behorende tot de Wet Bodembescherming. De gemeten gehalten (max. 0,32 mg/kg.ds)
geven, ons inziens, geen aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                               Ijaden
datum                   : 7 september 1999
ons kenmerk             :M 99.1175/AM




Het terrein is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gehanteerde gebruiksspe-
cifieke toetsingswaarden4, geschikt voor het bodemgebruik "wonen met moestuin".
Op basis van de onderhavige onderzoeksresultaten zijn er, ons inziens, geen milieukundige
bezwaren tegen de afgifte van een bouwvergunning. De beslissing hieromtrent dient te worden
genomen door het bevoegd gezag (gemeente Hattem).


Hergebntiksmogelijkheden
Op 1 juli j.1. is het Bouwstoffenbesluit5 in werking getreden. In verband met de hierin opgenomen
strenge bemonsterings- en analyse-eisen kunnen de onderzoeksresultaten in principe niet worden
gebruikt om de hergebruiksmogelijkheden van eventueel vrijkomende grond te bepalen.
Als indicatie van de hergebruiksmogelijkheden kan worden gesteld dat eventueel tijdens
(bouw)werkzaamheden vrijkomende licht met PAK verontreinigde puinhoudende bovengrond
afkomstig van het traject 0,0-0,50 m-mv, geschikt is voor ongeïsoleerd hergebruik (categorie 1-
grond).
Op eventueel tijdens (bouw)werkzaamheden vrijkomende licht met PAK verontreinigde niet-
puinhoudende      bovengrond       (0,0-0,50     m-mv)      en   ondergrond       (0,5-2,0   m-mv)      zijn   geen
toepassingsbeperkingen van kracht. Deze grond is geschikt voor multifunctioneel hergebruik.
Aan deze globale beoordeling kunnen echter geen rechten worden ontleend.



In het vertrouwen U hiermede van dienst te zijn geweest,
verblijven wij,



                                                  hoogachtend,
                                      Milieu Adviesbureau Tjaden B.V.



                                                 ir. J.H. Tjaden

                                                  Cl J flCCC,




   "Bouwen op verontreinigde grond", milieureeks (kgm); Vereniging van Nederlandse Gemeenten, september 1995


   Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbeschenning (Staatsblad 1995, 567)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum         : 7 september 1999
                                                     Ijaden
ons kenmerk   : M99.ll 75/AM




                      BIJLAGE 1. onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>            De Bongert




grens onderzoekslocotie

boring tot 0.5 m- mv
                                                    VERKENNEND BODEMONDERZOEK   formaat: A4
boring tot 2 m- mv
                                      yijoden
                                           MILIEU
                                                    Van Golenstroat/stadslaan
                                                    Hottem
                                                                                get.:
                                                                                gew.:
                                                                                              °prd:r-   N/199.1175

boring tot 2 m- G.W.S. met peilbuis                                                           bijlage: 1
                                                    SITUATIETEKENING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum           : 7 september 1999
                                                           Ijaden
ons kenmerk     : M99.ll 75/AM




          BIJLAGE 2, boorprofielen met zintuiglijke waarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>BM01             15.07.1999                        Maaiveldhoogte:                   t.o.v.                                        Coördinaten:
   Handboring                                      Grondwaterniveau:        -1.06    t.o.v.    MV
    MV                   Profiel                  M G P                       Omschrijving bodemprofiel                            Opmerkingen
                                                            O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs.
             :                                    M2
                          •’              ’.i’.
                                             Z'
                                                            0.50m Zand, matig fijn, donkergrijs, zwak puinhoudend.
             _



  J.0        “
                                                            I.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs, zwak kleihoudend.



                                                  M4        1.50m Zand, matig fijn, donkergrijs, matig kleihoudend.         matige H2S geur.
             _



  -2.0       •
                                                            2.00m Zand, matig fijn, roestbruin.                             matige H2S geur.
                                                            2.20m Zand, matig fijn, lichtbruin.                             matige H2S geur.




  ■3.0




         -                                                  3.50m Einde boring.

  -4.0

BM02         15.07.1999                            Maaiveldhoogte:                  t.o.v.                                         Coördinaten:
  Handboring                                      Grondwaterniveau:        -1.19     t.o.v.    MV
   MV                   Profiel                   M G P                      Omschrijving bodemprofiel                             Opmerkingen
                                                           O.OOm Zand, matig fijn, grijs, matig wortelhoudend.
                  ^i              .*• -           M3
                                                           0.50m Zand, matig fijn, donkergrijs.
                    . Y'-.-'. .’:V i.
  -1.0
                                                           I.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs.
                                                  M5
                                                           1.25m Zand, matig fijn, okerbruin.

                                                           1.50m Zand, matig fijn, witbruin.

  -2.0   j                                V-
                 :.... • • • -\                            2.00m Zand, matig fijn, witbruin.
         :




         -

                                                           3.50m Einde boring.

 -4 0    _




                                                          Project:    Verkennend bodemonderzoek                       Rapportnr:       M99-1175
W liaden I                            MILIEU              Locatie:
                                                                      Van Galenstraat/Stadslaan
                                                                      Hattem                                          Proj. datum:     30-06-1999
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>BM03 15.07.1999                                       Maaiveldhoogte:                        t.o.v.                                          Coördinaten:

    Handboring                                        Grondwaterniveau:                      t.o.v.

    MV                    Profiel                     M G P                           Omschrijving bodemprofiel                                 Opmerkingen
                                                                    O.OOm Zand, matig lijn, donkerbruin, sporen puinhoudend, zwak
                                                     Ml                         zandhoudend, bruin.

                                     /V                             0.50m Zand, matig fijn, donkerbruin

   J.0
                              •   *. *.   •                         I.OOm Zand, matig fijn, donkerbruin.
                                                     M4
                  ■■■■            ’■■■’                             1.40m Zand, matig fijn, bruin.

                  ^V-Vv-’jy                                         1.70m Zand, matig fijn, lichtbruin.
   •2.0
                                                                    2.00m Einde boring.




  -3.0

BM04 15.07.1999                                       Maaiveldhoogte:                        t.o.v.                                         Coördinaten:

   Handboring                                         Grondwaterniveau:                      t.o.v.

    MV                   Profiel                     M    G   P                      Omschrijving bodemprofiel                               Opmerkingen
              -                                      Ml             O.OOm Zand, matig fijn, bruingrijs, matig puinhoudend.
                                              A


          -                                                        0.30m Zand, matig fijn, lichtbruin.
                  .'                      \    !•.

                                                                   0.70m Zand, matig fijn, donkerbruin.
  J.o J
                                                     M4
                                                                    1.20m Zand, matig fijn, donkerbruin.



                                                                    1.70m Zand, matig fijn, donkerbruin.
  ^2.0 J
                                                                   2.00m Einde boring.




  -3.0    ~

BM05 15.07.1999                                       Maaiveldhoogte:                       t.o.v.                                          Coördinaten:

  Handboring                                         Grondwaterniveau:                      t.o.v.

   MV                    Profiel                     M G      P                      Omschrijving bodemprofiel                              Opmerkingen
          -                                                        O.OOm Zand, matig fijn, bruingrijs, matig wortelhoudend.
          -                                          M3

                                                                   0.50m Zand, matig fijn, bruingrijs.
          -


  J.0 '
                                                                   I.OOm Zand, matig fijn, bruingrijs, matig zandhoudend, zwart.
                                                     M5            1.20m Zand, matig fijn, d.okerbruin.
          :
                                                                   1.70m Zand, matig fijn, lichtbruin.
  -2.0 J .                "       •.* > .
                                                                   2.00m Einde boring.




  ■3.0    ~


                                                                  Project:   Verkennend bodemonderzoek                             Rapportnr:      M99-1175
S liaden                                      MILIEU              Locatie:
                                                                             Van Galenstraat/Stadslaan
                                                                             Hattem                                                Proj. datum:    30-06-1999
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>BM06 15.07.1999             Maaiveldhoogte:                  t.o.v.                                     Coördinaten:
   Handboring            Grondwaterniveau:                   t.o.v.
    MV     Profiel      M G                           Omschrijving bodemprofiel                         Opmerkingen
                                    O.OOm Zand, matig fijn, bruingrijs.
                        M2
                                    0.50m Zgnd, matig fijn, bruingrijs.

  J.o
                                    I.OOm Zand, matig fijn, d.grijsbruin.
                        M5          1.20m Zand, matig fijn, d.okerbruin.



                                    1.70m Zand, matig fijn, lichtbruin.
   2.0
                                    2.00m Einde boring.




  2JL
BM07 15.07.1999          Maaiveldhoogte:                     t.o.v.                                    Coördinaten:
  Handboring            Grondwaterniveau:                    t.o.v.
   MV     Profiel       M                            Omschrijving bodemprofiel                          Opmerkingen
                                   O.OOm Zand, matig fijn, donkerbruin, sporen puinhoudend, zwak
                        Ml                     zandhoudend, bruin,

                                   O.SOm Einde boring.


  iL£2_
BM08 15.07.1999         Maaiveldhoogte:                     t.o.v.                                     Coördinaten:
  Handboring            Grondwaterniveau:                   t.o.v.
   MV     Profiel       M                            Omschrijving bodemprofiel                         Opmerkingen
                                   O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs, zwak zandhoudend,
                       M2                      geelbruin.

                                   O.SOm Einde boring.


  iU2_
BM09 15.07.1999         Maaiveldhoogte:                     t.o.v.                                     Coördinaten:
  Handboring            G rondwaterniveau:                  t.o.v.
   MV     Profiel       M                            Omschrijving bodemprofiel                         Opmerkingen
                                   O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs, sporen puinhoudend.
                       Ml

                                   O.SOm Einde boring.




BM10 15.07.1999         Maaiveldhoogte:                     t.o.v.                                     Coördinaten:
  Handboring            Grondwaterniveau:                   t.o.v.
   MV     Profiel      M                             Omschrijving bodemprofiel                         Opmerkingen
                                   O.OOm Zand, matig fijn, bruin.
                       M2

                                   O.SOm Einde boring.

  dJL


                                  Project:    Verkennend bodemonderzoek                       Rapportnr:     M99-1175
Vladen               MILIEU       Locatie:
                                              Van Galenstraat/Stadslaan
                                              Hattem                                          Proj. datum:   30-06-1999
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>   BM11           15.07.1999                   Maaiveldhoogte:                    t.o.v.                                           Coördinaten:
      Handboring                           Grondwaterniveau:                      t.o.v.
        MV              Profiel            M G P                            Omschrijving bodemprofiel                              Opmerkingen
                                                          O.OOrn Zand, matig fijn, donkerbruin, sporen zandhoudend,
                                          M3                           geelbruin.

                                                          0.50m Eipde boring.


      -,1.Q

   BM12 15.07.1999                         Maaiveldhoogte:                        t.o.v.                                          Coördinaten:
      Handboring                           Grondwaterniveau:                      t.o.v.
       MV               Profiel           M G P                             Omschrijving bodemprofiel                              Opmerkingen
                                                          O.OOm Zand, matig fijn, grijs.
                                          M3
                       -   -   -   ---
                                                          0.50m Einde boring.

     -1.P

   BM13 15.07.1999                         Maaiveldhoogte:                        t.o.v.                                          Coördinaten:
      Handboring                           Grondwaterniveau:                      t.o.v.
       MV               Profiel           M G P                            Omschrijving bodemprofiel                               Opmerkingen
                                                          O.OOm Zand, matig fijn, grijs, sterk zandhoudend, geelbruin.
                                          M3
                                      -
                                                         0.50m Einde boring.

     -1-0     ~

   BM14 15.07.1999                         Maaiveldhoogte:                        t.o.v.                                          Coördinaten:
     Handboring                            Grondwaterniveau:                      t.o.v.
      MV               Profiel            M G P                            Omschrijving bodemprofiel                              Opmerkingen
                                                         O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs.
                                          M3

                                                         0.50m Einde boring.

     -1.0     ~

   BM15 15.07.1999                         Maaiveldhoogte:                       t.o.v.                                           Coördinaten:
     Handboring                            Grondwaterniveau:                     t.o.v.
      MV               Profiel            M     G   P                      Omschrijving bodemprofiel                              Opmerkingen
                                      £                  O.OOm Zand, matig fijn, donkerbruin, zwak puinhoudend.
                                          Ml
                                      L
                                                         0.50m Einde boring.

     -1,Q     '

   BM16 15.07.1999                         Maaiveldhoogte:                       t.o.v.                                           Coördinaten:
     Handboring                           Grondwaterniveau:                      t.o.v.
      MV               Profiel            M G P                            Omschrijving bodemprofiel                              Opmerkingen
                                                         O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs.
                                          M2
                      - ---        - --
                                                         0.50m Einde boring.

     1.0      :
_________________________________________
                                                        Project:    Verkennend bodemonderzoek                            Rapportnr:     M99-1175
     üijaden1     1                  MILIELJ            Locatie:
                                                                    Van Galenstraat/Stadslaan
                                                                    Hattem                                               Proj. datum:   30-06-1999
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>BM17 15.07.1999                Maaiveldhoogte:                   t.o.v.                                    Coördinaten:
   Handboring                  Grondwaterniveau:                 t.o.v.
    MV         Profiel         M G P                      Omschrijving bodemprofiel                         Opmerkingen
                                         O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs.
                              M3

                                         0.50m Einde boring.


  JJL_

BM18 15.07.1999                Maaiveldhoogte:                  t.o.v.                                     Coördinaten:
   Handboring                  Grondwaterniveau:                t.o.v.
    MV         Profiel        M G P                       Omschrijving bodemprofiel                        Opmerkingen
                                        O.OOm Zand, matig fijn, donkerbruin, matig zandhoudend,
                              M2                    geelbruin.

                                        0.50m Einde boring.


  -is-:
BM19 15.07.1999                Maaiveldhoogte:                  t.o.v.                                     Coördinaten:
  Handboring                   Grondwaterniveau:                t.o.v.
    MV         Profiel        M G P                       Omschrijving bodemprofiel                        Opmerkingen
                                        O.OOm Zand, matig fijn, donkerbruin.
                              M3

                                        0.50m Einde boring.


  -.1.0

BM20 15.07.1999                Maaiveldhoogte:                  t.o.v.                                     Coördinaten:
  Handboring                   Grondwaterniveau:                t.o.v.
   MV          Profiel        M G P                       Omschrijving bodemprofiel                        Opmerkingen
                                        O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs.
           V’Ko';'            M2

                                        0.50m Einde boring.


  -1.0 ~

BM21       15.07.1999          Maaiveldhoogte:                  t.o.v.                                     Coördinaten:
  Handboring                   Grondwaterniveau:                t.o.v.
   MV          Profiel        M G P                       Omschrijving bodemprofiel                        Opmerkingen
                          £             O.OOm Zand, matig fijn, donkerbruin, zwak puinhoudend.
                              Ml
                          L
                                        O.SOrn Einde boring.


  10. '

BM22 15.07.1999                Maaiveldhoogte:                  t.o.v.                                     Coördinaten:
  Handboring                  Grondwaterniveau:                 t.o.v.
   MV          Profiel        M G P                       Omschrijving bodemprofiel                        Opmerkingen
                                        O.OOm Zand, matig fijn, donkergrijs.
                              M2

                                        O.SOrn Einde boring.

  -1.0 ~


                                       Project:    Verkennend bodemonderzoek                      Rapportnr:     M99-1175
  üijaden  1             MILIEl        Locatie:
                                                   Van Galenstraat/Stadslaan
                                                   Hattem                                         Proj. datum:   30-06-1999
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                   Aanduiding grondsoorten en gelaagdheid op boorstaat

                 Zand                             Mergel                                  Baggerspecie


                 Klei                             Kalk/kalksteen                          Schelpen


             Veen                                 Stol                                    Schelpenbank


                 Grind                            Mijnsteen                               Verharding


             Zandsteen                            Graszode                                Kruipruimte


             Silt                                Teelaarde                                Puin


                 Leem                             Humus                                   Sintels


                 Loss                             Plantenresten                           Huisvuil


             Keileem                              Hout/houtresten                         Kunststofresten


             Leisteen                            Bruinkool                                Onbekend


             Schalie                             Slib                                     Diversen




NAP MV                   Profiel    M   M= monster, G= grondwaterstand, P= peilbuis

                                        hoofdbestanddeel

+3.0                                    zwak houdend
       -   1.0                          matig houdend

                                        sterk houdend
+2J2
                                        uiterst houdend
       2.0
       -

                                        gelijke delen
                               ri
                                        hoofdbestanddeel met 2 bijbestanddelen
+ 1£
       -3.0
                                        hoofdbestanddeel met lenzen

                                        grondwaterstand in boorgat

+0.0                                    geroerd monster
       4.0                              ongeroerd monster

                                        peilbuis in boorgat met lengte filter en kleiafdichting op schaal
 -14
                                        stijghoogte grondwater in peilbuis
       :5.0
                                        verloren casing op schaal in boorgat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum         : 7 september 1999
                                                   liaden
ons kenmerk   : M99.ll 75/AM




                     BIJLAGE 3. mengschema grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
                                                                            Ijaden
datum              : 7 september 1999
ons kenmerk        : M 99.1175/AM




MENGSCHEMA GROND



samengesteld          opgebouwd uit de separate monsters:
grondmengmonster

Ml                    BM3(0-0,5)+BM4(0-0,3)+BM7(0-0,5)+
                      BM9(0-0,5)+BM 15(0-0,5)+BM21 (0-0,5)

M2                    BM1 (0-0,5)+BM6(0,1 -0,5)+BM8(0-0,5)+BM 10(0-0,5)+
                      BM16(0-0,5)+BM 18(0-0,5)+BM20(0-0,5)+BM22(0-0,5)

M3                    BM2(0-0,5)+BM5(0-0,5)+BM 1 l(0-0,5)+BM 12(0-0,5)+
                      BM 13(0-0,5)+BM 14(0-0,5)+BM 17(0-0,5)+BM 19(0-0,5)

M4                    BM1(1,0-1,5)/(1,5-2,0)+
                      BM3(0,5-1,0)/( 1,0-1,4)/( 1,4-1,7)/( 1,7-2,0)+
                      BM4(0,3-0,7)/(0,7-1,2)/( 1,2-1,7)/( 1,7-2,0)

M5                    BM2(0,5-1,0)/( 1,0-1,25)/( 1,25-1,5)/( 1,5-2,0)+
                      BM5(0,5-1,0)/( 1,0-1,2)1{1,2-1,7)/( 1,7-2,0)+
                      BM6(0,5-1,0)/( 1.0-1,2)1{1,2-1,7)/( 1,7-2,0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum           : 7 september 1999
                                                        Ijaden
ons kenmerk     : M99.ll 75/AM




              BIJLAGE 4, analyseschema grond en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum                  : 7 september 1999
                                                                                        Ijaden
ons kenmerk            : M 99.1175/AM




ANALYSESCHEMA GROND


         monster          droge         PAK      zware      minerale   EOX       humus     lutum
                           stof                  metalen      olie

    Ml                         X          X        X           X       X           X           X

    M2                         X          X        X           X       X           X           X

    M3                      X             X        X           X       X     .     X           X

    M4                      X             -        X           X       X           X           X

    M5                      X             -        X           X       X           X           X




ANALYSESCHEMA GRONDWATER


    monster    PH       geleid­        zware     minerale     BTEXN    EOX       VOC1    fenol-
                       baarheid        metalen     olie                                  index

     PM 1          X       X             X          -              X    X         X        X

     PM2           X       X             X          -              X    X         X        X


X                  geanalyseerd
                   niet geanalyseerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum            : 7 september 1999
                                                            Ijaden
ons kenmerk      : M99.ll 75/AM




              BIJLAGE 5, analyse- en toetsingsresultaten grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre> BIJLAGE

 datum                            : 7 september 1999
                                                                                                                             Ijaden
 ons kenmerk                      : M 99.1175/AM




 projekt                                       Hattem
 projeklniiinmer                               M99I175
 Monsternr                                     Ml (puinh. bovengrond)

 Tabel: Analyseresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

 Parameter                                Eenheid            Gehalte                                    toetsingswaarden')
                                                                                                        S                 n.S(S+l)          /


 droge stof                              gew.-%                 90,9

 organische stof (gloeiverlies)         % vd DS                  2,6

 lutum (bodem)                           % vd DS                 2,0

Zware Metalen
arseen                                  mg/kgds               <4                                   17                24                32
cadmium                                 mg/kgds               <0,4                                  0,5               3,8               7,2
chroom                                  mg/kgds              < 15                                  54               130               205
koper                                   mg/kgds                13                                  18                56                94
kwik                                    mg/kgds                 0,13                                0,2               3,6               7,0
lood                                    mg/kgds                46                                  55               198               340
nikkel                                  mg/kgds                 3,5                                12                42                72
zink                                    mg/kgds                52                                  60               184               308

 Polycyclische aromatische
 Koolwaterstoffen (PAK)
naftaleen                               mg/kgds               <0,1
antraceen                               mg/kgds                0,08
fenantreen                              mg/kgds                0,22
lluoranteen                             mg/kgds                0,34
benzol ajamraceen                       mg/kgds                0,17
chryseen                                mg/kgds                0,17
henzo(a)pyreen                          mg/kgds                0,15
benzo(ghi)peryleen                      mg/kgds                0,14
benzol k) lluoranteen                   mg/kgds                0,09
indeno( 1,2,3-ed)pyreen                 mg/kgds                0,13

PAK (som 10)                            mg/kgds                  1,5            *                   0,3              20                40

EOX                                     mg/kgds                 0,24

Minerale olie
fractie C8-CI0                          mg/kgds               <5
fractie CIO-CI2                         mg/kgds               <5
fractie C12-C14                         mg/kgds               <5
fractie CI4 -C20                        mg/kgds               <5
fractie C20 - C26                       mg/kgds               <5
fractie C26 - C34                       mg/kgds                10
fractie C34 - C40                       mg/kgds               <5
totaal olie CI0-C40                     mg/kgds              <50                                   13               657              1300




                   Hol gehalte is groter dan of geli jk aan de streefwaarde
                   Het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
                   I let gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
1)                 Oe streef- en interventiewaarden zijn alhankelijk van de bodemsamenstelling
                   lutum = 2.00% humus = 2.00%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre> BIJLAGE

datum                            : 7 september 1999
                                                                                                                           Ijaden
ons kenmerk                      : M 99.1175/AM




projekt                                     Haltent
projeklrwmmer                           :    M991175
Monslernr                                   M2(niet pttinh. bovengr. noord:.)

Tabel: Analyseresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

Parameter                               Eenheid           Gehalte                                     toetsingswaarden 0
                                                                                                      S                 0.5(S+I)          1



droge stof                             gew.-%                90.0

organische stof (gloeiverlies)        % vd DS                   2,7

lutum (bodem)                         % vd DS                   2.5

Zware Metalen
arseen                                mg/kgds                 4,3                                17                25                32
cadmium                               mg/kgds               <0,4                                  0,5               3,9               7,2
chroom                                mg/kgds              < 15                                  55               132               209
koper                                 mg/kgds                17                                  18                57                96
kwik                                  mg/kgds                 0,19                                0,2               3,6               7,1
lood                                  mg/kgds                49                                  55               200               344
nikkel                                mg/kgds                 4,8                                13                44                75
zink                                  mg/kgds                46                                  62               189               317

l’nlycyelisehe aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
naftaleen                             mg/kgds               <0,1
antraeeen                             mg/kgds               < 0,05
fenamreen                             mg/kgds                 0,07
tluoranleen                           mg/kgds                 0,20
henzo(a)antraceen                     mg/kgds                 0,12
chryseen                              mg/kgds                 0,14
benzo(a)pyreen                        mg/kgds                 0,13
benzo(ghi)peryleen                    mg/kgds                 0,12
henzo(k)lluoranteen                   mg/kgds                 0,07
indeno( 1,2.3-ed)pyreen               mg/kgds                 0,12

l’AK (som 10)                         mg/kgds                   0,97            *                 0,3              20                40

L'OX                                  mg/kgds                   0,27

Minerale olie
fractie C8-CI0                        mg/kgds               <5
fractie CIO-C12                       mg/kgds               <5
fractie C12 - CI4                     mg/kgds               <5
fractie CI4 - C20                     mg/kgds               <5
fractie C20 - C26                     mg/kgds               <5
fractie C26 - C34                     mg/kgds                5
fractie C34 - C40                     mg/kgds               <5
totaal olie CIU-C40                   mg/kgds              < 50                                  14               682              1350




                 Het gehalte is groter dan ot'gel ijk aan de streefwaarde
                 Het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
                 I let gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
I)               De streef- en interventiewaarden zijn alhankelijk van de bodemsamenstelling
                 lutum = 2.50% humus = 2.70%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre> BIJLAGE

 datum                           : 7 september 1999
                                                                                                                          Ijaden
 ons kenmerk                     : M 99.1175/AM




projekl                                      Haltent
projektnummer                                M99117S
Monstemr                                     M3(niet puinh. bovengr. zuid:.)

 Tabel: Analyseresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

 Parameter                              Eenheid           Gehalte                                    toetsingswaarden 0
                                                                                                     S                 (1.5(S+I)          1



droge stof                             gew.-%                91,8

organische stof (gloeiverlies)        % vd DS                 2,1

hilum (bodem)                         % vd DS                  1,3

Zware Metalen
arseen                                mg/kgds               <4                                   16               24                 31
cadmium                               mg/kgds               <0,4                                  0,5              3,7                6,9
chroom                                mg/kgds              < 15                                  53              126                200
koper                                 mg/kgds                II                                  17               53                 90
kwik                                  mg/kgds                 0,13                                0,2              3.5                6,9
lood                                  mg/kgds                36                                  53              193                333
nikkel                                mg/kgds                 3,8                                11               40                 68
zink                                  mg/kgds                31                                  57              175                293

Polycyclische aromatische
 koolwaterstoffen (PAK)
naftalcen                             mg/kgds               <0,1
nntraccen                             mg/kgds               < 0,05
fenantreen                            mg/kgds               <0,05
lluoranteen                           mg/kgds                 0.12
bcnzo(a)antraceen                     mg/kgds                 0,07
chryseen                              mg/kgds                 0,08
henzo(a)pyreen                        mg/kgds                 0,09
henzo(ghi)peryleen                    mg/kgds                 0,1 1
henzo(k)lluoranleen                   mg/kgds               <0,05
indeno(l,2,3-cd)pyreen                mg/kgds                 0,07

PAK (som 10)                          mg/kgds                 0,54             *                 0,2              20                40

KOX                                   mg/kgds                 0,32

Minerale olie
fractie C8-CI0                        mg/kgds               <5
fractie CIO -C12                      mg/kgds               <5
fractie CI2-C14                       mg/kgds               <5
fractie CI4 -C20                      mg/kgds                 5
fractie C20 - C26                     mg/kgds                10
fractie C26 - C34                     mg/kgds                15
fractie C34 - C40                     mg/kgds               <5
totaal olie Cl0-C40                   mg/kgds             < 50                                  II               530               1050




                Hel gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde
                Het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
                Het gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
I)              De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling
                lutlim = 1.30% humus = 2.10%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE

    datum                        : 7 september 1999
                                                                                                                              Ijaden
    ons kenmerk                  : M 99.1175/AM




projekt                                         Hailem
projekmummer                                    M991I75
Monstentr                                       ki4(ondergrond noordzijde)

    Tuhel: Analyseresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

1‘arameier                                Eenheid            Gehalte                                     toetsingswaarden 9
                                                                                                         S                 n,5(S+l)          1



droge stof                                gew.-%%               81.9

organische stof (gloeiverlies)          % vd DSS                 2.3

lulum (bodem)                            % vd DSS                 1,3

Zware Metalen
arseen                                   mg/kgdss              <4                                  16                 24               31
cadmium                                  mg/kgdss              <0,4                                 0,5                3,7              7,0
chroom                                   mg/kgdss             < 15                                 53                126              200
koper                                    mg/kgdss                7,9                               17                 54               91
kwik                                     mg/kgdss                0,06                               0,2                3,6              6,9
lood                                     mg/kgdss               22                                 54                194              334
nikkel                                   mg/kgdss                4,0                               II                 40               68
zink                                     mg/kgdss             <20                                  57                176              295

tü.\                                     mg/kgdss                0,25

Minerale olie
fractie C8-CI0                           mg/kgdss               5
fractie CIO - C12                        mg/kgdss              <5
fractie Cl2-C14                          mg/kgdss              <5
fractie CI4-C20                          mg/kgdss              <5
fractie C20 - C26                        mg/kgdss              <5
fractie C26 - C34                        mg/kgdss               5
fractie C34 - C40                        mg/kgdss              <5
totaal olie C10-C40                      mg/kgdss             <50                                   12               581              1150




*                  Het gehalte is groler dan ol'gel ijk aan de streefwaarde
                   Het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
***                Het gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
I)                 Oe streef- en interventiewaarden zijn athankelijk van de bodemsamenstelling
                   luluin = 1.30% humus = 2.30%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE

    datum                        : 7 september 1999
                                                                                                                               Ijaden
    ons kenmerk                  : M 99.1175/AM




projckt                                         Hallam
projeklnwnmer                                   M99II75
Monsiernr                                       Mïfondergrond zuidzijde)

    Tuhul: Analyseresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

    l'arameler                            Eenheid            Gehalte                                     toetsingsv •aardenO
                                                                                                         S                 0.5(S+I)          /



droge stof                                gew.-%%               85,7

organische slof (gloeiverlies)          % vd DSS                   1,2

lutum (bodem)                            % vd DSS                  1,4

Zware Metalen
arseen                                   mg/kgdss              <4                                  16                   23             30
cadmium                                  mg/kgdss              <0,4                                 0,4                  3,5            6,6
chroom                                   mg/kgdss             < 15                                 53                  127            201
koper                                    mg/kgdss              <5                                  17                   52             87
k\\ ik                                   mg/kgdss              < 0.05                               0,2                  3,5            6,8
lood                                     mg/kgdss             < 13                                 53                  190            328
nikkel                                   mg/kgdss              <3                                  11                   40             68
zink                                     mg/kgdss             <20                                  56                  172            288

B)X                                      mg/kgdss              <0,1

Minerale olie
fractie C8-CI0                           mg/kgdss              <   5
fractie CIO-CI2                          mg/kgdss              <   5
fractie C12-CI4                          mg/kgdss              <   5
fractie CI4 - C20                        mg/kgdss              <   5
fractie C2Ü - C26                        mg/kgdss              <   5
fractie C26 - C34                        mg/kgdss              <5
fractie C34 - C40                        mg/kgdss              <5
totaal olie C10-C40                      mg/kgdss             <50                                   10                505             1000




"                  Het gehalte is groter dan ot'gelijk aan de slreel'waarde
                   Het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
’**                Het gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
I)                 Oe streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling
                   liitnm = 1.40% humus = 1.20%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum           : 7 september 1999
                                                          Ijaden
ons kenmerk     : M99.ll 75/AM




          BIJLAGE 6, analyse- en toetsingsresultaten grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre> BIJLAGE

 datum                           7 september 1999
                                                                                                                        Ijaden
ons kenmerk                      M 99.1175/AM




projekl                                        Haltent
projeklimmmer                                  M99I/75
Peilbuis                                       PW
Fillenrajeci Ini-mv)                           2.50-3.50 ’

Tabel: Analyseresultaten grondwalermonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

Parameter                               Eenheid              Gehalte                                toetsingswaarden ,
                                                                                                    S               0.5(S+I)          /


                                                                                                                  ■Z
nu                                                              6,5
geleidbaarheid                          uS/cm                 870

 Zware Metalen
 arseen                                 ug/l                    11            *                   10             35             60
 cadmium                                ug/l                  <0,8                                 0,4            3,2            6,0
■chroom                                 ug/l                     3,2          *                    1,0           16             30
 koper                                  ug/l                  <5                                 15              45             75
kwik                                    ug/l                  < 0,05                              0,05            0,2            0,3
 lood                                   ug/l                 < 10                                15              45             75
nikkel                                  ug/l                 < 10                                15              45             75
zink                                    ug/l                   21                                65             433            800

Vluchtige Aromaten
benzeen                                 ug/l                  <2                                   0,2           15              30
tolueen                                 ug/l                  <2                                   0,2          500            1000
ethylbenzeen                            Ug/l                  <2                                   0,2           75             150
xylenen                                 ug/l                  <5                                   0,2           35              70
naftaleen (GC-purge & trap)             Ug/l                  <2                                   0,1           35              70

fenolen
fenol(index)                            ug/l                  <5

Vluchtige Chloorkoolwatcrstoffen
 1,2-diehloorethaan                     ug/l                 < 10                                 0,01          200            400
cis 1.2-dichlooretheen                  ug/l                 < 10                                 0,01           10             20
 1,2-dichloorpropaan                    ug/l                 < 10
letrachlooretheen                       ug/l                  <2                                  0,01           20             40
tetrachloonnelhaan                      ug/l                  <2                                  0.01            5,0           10
 1,1,1-trichloorelhaan                  Ug/l                 < 10                                 1,0           151            300
1,1,2-trichloorethaan                   ug/l                 < 10
trichlooretheen                         Ug/l                  <2                                  0,01          250            500
chlorofonn                              ug/l                  <2                                  0,01          200            400

EO\                                     Ug/l                  < i




                 I lel gehalte is groter dan ot'gelijk aan de streefwaarde
                 Het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre> BIJLAGE

datum                         : 7 september 1999
                                                                                                                         Ijaden
ons kenmerk                     :M 99.1175/AM




firojekl                                       Hattem
projeklmiminer                                 M99II75
Peilbuis                                       PM2
h'Hiertraject (ni-mv)                          2,67-3,67 ■

Tabel: Analyseresultaten grondwalermonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

Parameter                              Eenheid               Gehalte                                toetsingswaarden
                                                                                                    S                t).5(S+l)          1



PU                                                              6,4
geleidbaarheid                         uS/cm                  510

Zware Metalen
arseen                                  ug/l                  <5                                 10               35              60
cadmium                                 ug/l                  <0,8                                0,4              3.2             6,0
chroom                                  ug/l                  < 1                                  1,0            16              30
koper                                   ug/l                  <5                                 15               45              75
kwik                                    ug/l                  <0,05                               0,05             0,2             0,3
lood                                    ug/l                 < 10                                15               45              75
nikkel                                  ug/l                 < 10                                15               45              75
/.ink                                   ug/l                 <20                                 65              433             800

Vluchtige Aromaten
benzeen                                 ug/l                  <0,2                                0.2             15               30
tolueen                                 ug/l                  < 0,2                               0,2            500             1000
ethylbenzeen                            ug/l                  <0,2                                0,2             75              150
xylenen                                 Ug/l                  <0,5                                0,2             35               70
naftaleen (GC-purge & trap)             ug/l                  <0,2                                0.1             35               70

Fenolen
fenol(index)                            Ug/l                  <5

Vluchtige Chlnorkoolwaterstoffen
 1.2-dichloorethaan                     Ug/l                  < i                                 0,01           200             400
cis 1,2-dichlooretheen                  Ug/l                  < i                                 0,01            10              20
 1.2-dichloorpropaan                    ug/l                  < i
tetrachlooretheen                      Ug/l                   <0,2                                0,01            20              40
tetrachloomiethaan                     Ug/l                   <0,2                                0,01             5,0            10
 1,1,1-trichloorethaan                 Ug/l                   < 1                                 1,0            151             300
 1,1,2-lrichloorethaan                 ug/l                   < 1
trichlooretheen                        Ug/l                   <0,2                                0,01           250             500
chlorofonn                             Ug/l                   <0,2                                0,01           200             400

1:0 X                                  ug/l                   < 1




                 Hel gehalle is groter dan of gelijk aan de streefwaarde
                 Het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
                 I let gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum           : 7 september 1999
                                                          Ijaden
ons kenmerk     :M 99.1175/AM




              BIJLAGE 7. originele laboratoriumcertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>               ALcontrol Biochem Laboraxoria
 o

MIUEU-AOV.BUREAU TJADEN                                                              Bijlage 1 van 2
A. Molenaar

Projektnaam        Hattem                                                           Rapportnummer   ; 9928E09
Projektnummer      M 99.1175                                                        Rapportagedatum : 23-07-1999
Ontvangstdatum     16-07-1999
Startdatum         16-07-1999


Analyse                     Eenheid         X01          X02          X03          X04        , X05



droge stof                  gew. -*4       90.9         90.0         91.8         81.9         85.7
organische stof (gloeiverl % vd OS          2.6          2.7          2.1          2.3          1.2

KORRELGROOTTEVEROEL ING
lutum (bodem)               % vd OS         2.0          2.5          1.3          1.3          1.4

METALEN
arseen                      mg/kgds          <4          4.3           <4           <4           <4
cadmiurn                    mg/kgds        <0.4         <0.4         <0.4         <0.4         <0.4
chroom                      mg/kgds         <15          <15          <15          <15          <15
koper                       mg/kgds          13           17           11          7.9           <5
kwi k                       mg/kgds        0.13         0.19         0.13         0.06        <0.05
lood                        mg/kgds          46           A9           36           22          <13
nikkel                      mg/kgds         3.5          4.8          3.8          4.0           <3
zink                        mg/kgds          52           46           31          <20          <20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                   mg/kgds        <0.1         <0.1         <0.1
antraceen                   mg/kgds        0.08        <0.05        <0.05
fenantreen                  mg/kgds        0.22         0.07        <0.05
fluoranteen                 mg/kgds        0.34         0.20         0.12
benzo(a)antraceen           mg/kgds        0.17         0.12         0.07
chryseen                    mg/kgds        0.17         0.14         0.08
benzo(a)pyreen              mg/kgds        0.15         0.13         0.09
benzo(ghi)peryleen          mg/kgds        0.14         0.12         0.11
benzo(k)fluoranteen         mg/kgds        0.09         0.07        <0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen      mg/kgds        0.13         0.12         0.07
Pak-totaal (10 van VROM)                    1.5         0.97         0.54

EOX                         mg/kgds        0.24         0.27         0.32         0.25         <0.1

MINERALE OLIE
fractie C8 - CIO            mg/kgds          <5           <5           <5            5           <5
fractie CIO - C12           mg/kgds          <5           <5           <5           <5           <5
fractie C12 - C14           mg/kgds          <5           <5           <5           <5           <5
fractie C14 - C20           mg/kgds          <5           <5            5           <5           <5
fractie C20 - C26           mg/kgds          <5           <5           10           <5           <5
fractie C26 - C34           mg/kgds          10            5           15            5           <5
fractie C34 - C40           mg/kgds          <5           <5           <5           <5           <5
totaal olie C10-C40         mg/kgds         <50          <50          <50          <50          <50




Kode   Monstersoort       Monsterspecificatie


X01    grond              MKpuinh. bovengrond) BM3(0-0,5)+BM7(0-0,5)+BM4(0-0,3)+ BM9(0-0,5)+BM21 (0-0,5)+BM15((0-0,5)

X02    grond              M2(niet puinh . bovengr. noordz.) BM1 (0-0,5)+BM6(0-0,5)+BM22(0-0,5)+BM16(0-0,5)+ BM18(0-0,5)
                          +BM20(0-0,5)+l3M8(0-0,5)+BM10(0-0,5)
X03    grond              M3(niet puinh . bovengr. zuidz.) BM5(0-0,5)+BM11(0-0,5)+BM12(0-0,5)+BM19(0-0,5)+ BM13(0-0,5)
                          +BM14(0-0,5)+BM2(0-0,50+BM17(0-0,5)
X04    grond              M4(ondergrond noordzijde) BM1(1,0-1,5)/(2,0-2,2)+ BM3(0,5-1,0)/(1,0-1,4)/(1,4-1,7)/(1,7-2,0) +
                          BM4(0,3-0,7)/(0,7-1,2)/(1,2-1,7)/(1,,7-2,0)
X05    grond              M5(ondergrond zuidzijde) 3M2(0,5-1,0)/(1,0-1,25)/(1,25-1,5)/(1,5-2,0)/
                          BM5(0,5-1,0)/(1,0-1,2)/(1 ,2-1,7)/(1,,7-2,0)+ BM6(0,5-1,0)/(1,0-1,2)/(1,2-1,7)/(1,7-2,0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>           ALcontrol Biochem Laboratoria
 o

MILIEU-AOV.BUREAU TJADEN                                                            Bijlage 2 van 2
A. Molenaar

Projektnaam       Hattem                                                           Rapportnummer   : 9928E09
Projektnummer     M 99.1175                                                        Rapportagedatum : 23-07-1999
Ontvangstdatun    16-07-1999
Startdatum        16-07-1999



Analyse                        Monstersoort        Retatie tot norm


droge stof                     grond               NEN 5747
organische stof (gloeiverlies) grond               NEN 5754
lutum (bodem)                  grond               NEN 5753, pipetmethode met snelle mineralisatie
arseen                         grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   NEN 6426
cadmium                        grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   NEN 6426
chroom                         grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   NEN 6426
koper                          grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   NEN 6426
kwik                           grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   o-NEN 5779
lood                           grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   NEN 6426
nikkel                         grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   NEN 6426
zink                           grond               Ontsluiting conform NVN 5770, ana lyse afgeleid van   NEN 6426
EOX                            grond               Afgeleid van o-NEN 5735
PAK (totaal, 10)               grond               Gelijkwaardig aan 2e o-NEN 5731
olie(GC)                       grond               Afgeleid van 2e o-NEN 5733

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                      r, t.-Oi      CKPcj!       L .i ;




MILIEU-ADV.BUREAU TJADEN                                            Bijlage 1 van 2
A. Molenaar

Pro jektnaam        Hattem                                         Rapportnummer   : 9930155
Projektnummer       M 99.1175                                      Rapportagedatum : 02-08-1999
Ontvangstdatum      26-07-1999
Startdatum          26-07-1999


Analyse                      Eenheid           X01           X02




pH                                             6.5           6.4
geleidbaarheid                   uS/cm         870           510

METALEN
arseen                           ug/l           11            <5
cadmium                          ug/l         <0.8          <0.8
chroom                           ug/l          3.2            <1
koper                            ug/l           <5            <5
kwik                             ug/l        <0.05         <0.05
lood                             ug/l          <10           <10
nikkel                           ug/l          <10           <10
z i nk                           ug/l           21           <20

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                          ug/l            <2   1)   <0.2
tolueen                          ug/l            <2   1)   <0.2
ethylbenzeen                     ug/l            <2   1)   <0.2
xylenen                          ug/l            <5   1)   <0.5
naftaleen (GC-purge & trap       ug/l            <2   D    <0.2

FENOLEN
fenol(index)                     ug/l            <5           <5

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan               ug/l         <10     1)     <1
cis 1,2-dichlooretheen           ug/l         <10     1)     <1
1,2-dichloorpropaan              ug/l         <10     1)     <1
tetrachlooretheen                ug/l          <2     1)   <0.2
tetrachloormethaan               ug/l          <2     1)   <0.2
1,1,1 - trichloorethaan          ug/l         <10     1)     <1
1,1,2-trichloorethaan            ug/l         <10     1)     <1
trichlooretheen                  ug/l          <2     1)   <0.2
chloroform                       ug/l          <2     1)   <0.2

EOX                              ug/l            <1          <1




Kode   Monstersoort        Monsterspecificatie


X01    grondwater          PM1 (2,50-3,50)

X02    grondwater          PM2 (2,67-3,67)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>              ALcontro! B       ■ J!          Ldü>:




MILIEU-ADV.BUREAU TJADEN                                                            Bijlage 2 van 2
A. Molenaar

Projektnaam       Hattem                                                           Rapportnummer   : 9930155
Projektnumer      M 99.1175                                                        Rapportagedatum : 02-08-1999
Ontvangstdatum    26-07-1999
Startdatum        26-07-1999


Opmerkingen


1)   Oe rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.




Analyse                        Monstersoort        Relatie tot norm


ph                             grondwater          NPR 6616
geleidbaarheid                 grondwater          REN 6412
arseen                         grondwater          AES/ICP
cadmium                        grondwater          AES/ICP
chroom                         grondwater          AES/ICP
koper                          grondwater          AES/ICP
kwik                           grondwater          Ontsluiting gebaseerd op NEN 6445, analyse m.b.v. koude
                                                   damp-techniex
l ood                          grondwater          AES/ICP
nikkel                         grondwater          AES/ICP
zink                           grondwater          AES/ICP
fenol(index)                   grondwater          NEN 6670
cis 1,2-dichlooretheen         grondwater          Afgeleid van VPR C85-12
EOX                            grondwater          Afgeleid van NEN 6402
vl. verbindingenf15)           grondwater          VPR C85-10 en C85-12

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum           : 7 september 1999
                                                            ijaden
ons kenmerk     : M99.ll 75/AM




          BIJLAGE 8, toelichting op streef- en interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum               : 7 september 1999
                                                                                 Ijaden
ons kenmerk         : M99.ll 75/AM




In de Leidraad Bodembescherming worden een tweetal concentratiegrenzen genoemd, namelijk;

 S: streefwaarde
 I: interventiewaarde


Streefwaarde
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.
Vertaald naar het huidige beleid betekent dit dat de streefwaarden het niveau aangeven dat bereikt
moet worden om de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft
volledig te herstellen.

Bij de opstelling van streefwaarden is gebruik gemaakt van gegevens omtrent aan de bodem te
stellen milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit andere beleidsterreinen, zoals drinkwater-
normen, oppervlaktewaternormen, (ontwerp)normen Warenwet en reeds geformuleerde
beleidsdoelstellingen ten aanzien van nitraat en fosfaat. Voor zware metalen, arseen en fluor zijn
waarden afgeleid uit een analyse van veldgegevens uit relatief onbelaste landelijke gebieden en
als schoon beschouwde waterbodems. Voor zover dit wetenschappelijk mogelijk bleek, zijn de
streefwaarden bodem afgestemd op de streefwaarden oppervlaktewater.

Opgemerkt dient te worden, dat de waarden uit de toetsingstabel met de nodige voorzichtigheid
gehanteerd moeten worden en niet als absolute vaststaande grenzen gehanteerd mogen worden.

1 nterventiewaarden
De interventiewaarden bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is
van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging, de functionele eigenschappen die de bodem
heeft voor mens, dier en plant dreigen ernstig te worden verminderd.

De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel humaan- als
ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen uitgevoerd. Humaan-toxicologi-
sche effecten zijn gekwantificeerd in de vorm van die gehaltes in de bodem waarbij over­
schrijding van het zogenaamde humane maximaal toelaatbare risiconiveau kan plaatsvinden. Voor
niet-carcinogene stoffen komt dit overeen met de TDI ("tolerable daily intake"). Hierbij is
aangenomen dat alle blootstellingsroutes aanwezig zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum              : 7 september 1999
                                                                                 Tjaden
ons kenmerk        : M 99.1175/AM




Ecotoxicologische effecten zijn gekwantificeerd in de vorm van die gehaltes in de bodem waarbij
50% van de potentieel aanwezige soorten negatieve effecten kan ondervinden. De uiteindelijke
interventiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten van de RIVM studie, waarbij een integratie
van de humaan- en ecotoxicologische effecten heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben het advies
van de Technische Commissie Bodembescherming en de resultaten van een omvangrijke
discussieronde met belanghebbenden over de RIVM studie bij het vaststellen van de uiteindelijke
interventiewaarden een belangrijke rol gespeeld. In de notitie interventiewaarden wordt uitgebreid
ingegaan op de gemaakte afwegingen.

De interventiewaarden voor grondwater zijn niet gebaseerd op een separate risico-evaluatie maar
zijn afgeleid van de waarden voor grond/sediment.

De interventiewaarden zijn gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. Om de overschrijding van de
waarden en dus van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, dient voor tenminste
één stof de gemiddelde concentratie in minimaal 25 mf grond (ca. 7x7x0.5m) of lOOm ’
grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde. In de protocollen voor een oriënterend en
nader onderzoek is aangegeven op welke wijze aan de normen getoetst moet worden. De
protocollen hanteren voor bemonstering een rasterstructuur en gaan uit van een maat van 7x7m.
Dit betekent dat het gemiddelde van vier hoekpunten bepaald kan worden om na te gaan of er
sprake is van een overschrijding van de interventiewaarden in minimaal 25m3 grond (bij
monsterdiepte van 0.5m).

Indien een van de protocollen afwijkende bemonstering is of wordt uitgevoerd, dient de
uitvoerder zelf te bepalen en te motiveren hoe aan het 25m3 (of 100m3) criterium is getoetst.

De interventiewaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte van de bodem.
Deze relaties zijn vastgelegd in de vorm van zogenaamde bodemtypecorrectiefactoren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

datum         : 7 september 1999
                                                     Ijaden
ons kenmerk   : M99.ll 75/AM




              BIJLAGE 9. betrouwbaarheid onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
                                                                                Ijaden
datum              : 7 september 1999
ons kenmerk        : M 99.1175/AM



Betrouwbaarheid onderzoek


onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke
inzichten en methoden.
Bij elk grond- en grondwateronderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit.
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en
het nemen van een beperkt aantal monsters welke chemisch analytisch worden onderzocht.
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of
grondwater aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.
Milieu Adviesbureau Tjaden is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen
van welke aard ook.
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van
dit onderzoek.
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtig­
heid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>FUGRO ÈVI0LSEU CONSULT B.V.


                                                                                                 1999




                                                             Rapportage


                                VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK
                                             “DE BONGERD”
                                                TE HATTEM


                                                 Opdrachtnummer: B-8256/110




              Opdrachtgever                    : Constructiebureau De Prouw BV
                                                 t.a.v. de heer A. de Prouw
                                                 Postbus 164
                                                 3980 CD BUNNIK




              Rapportage mede
              opgesteld door                   : ing. S. Kalloe,
                                                 projectmedewerkster



        Projectleider                       paraaf            Datum                 Status
        ir. DJ. Mus                                                                 definitief
        drs. F. van Keulen                 ___Él
                                                                  8/-/t


DillenbUfgsingel 69, Postbus 3006, 2260 DA Leidschendam, Tel.: 070-3111222, Fax: 070-3208901
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



                                                                                     Blz.

1   INLEIDING                                                                         1

2   VOORONDERZOEK                                                                     2
    2.1 Locatiebeschrijving, vroeger en huidig gebruik                                2
    2.2 Bodemopbouw en geohydrologie                                                  3
    2.3 Conclusie vooronderzoek                                                       3

3   OPZET ONDERZOEK                                                                   4
    3.1 Algemeen                                                                      4
    3.2 Veldwerk                                                                      4
    3.3 Chemisch onderzoek                                                            4

4   ONDERZOEKSRESULTATEN                                                              6
    4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens                                             6
    4.2 Zintuiglijke waarnemingen en monsterselectie                                  6
    4.3 Toetsing van analyseresultaten                                                7
    4.4 Interpretatie                                                                 9

5   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                                      10



BIJLAGEN
1     Ligging onderzoeksgebied
2     Situatieschets met boorpunten
3     Boorprofielen (HB1 t/m HB4)
-     Legenda terreinproeven en grondsoorten
4.1   Analyseresultaten grond
4.2   Analyseresultaten grondwater
-     Overzicht gebruikte analysemethoden en detectiegrenzen
5     Toetsingskader
5.1   Toetsingswaarden grond
5.2   Toetsingswaarden grondwater
-     Adressen Fugro Milieu Consult kantoren in Nederland



Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Onze
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging. De
naleving hiervan wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van de Raad
voor Accreditatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING

Aan de Bongerd te Hattem heeft Fugro Milieu Consult B.V. in opdracht van het
“Constructiebureau De Prouw BV” te Bunnik een verkennend milieukundig bodemonderzoek
uitgevoerd.

In bijlage 1 is de ligging van de onderzoekslocatie aangegeven.

De aanleiding tot dit onderzoek is de geplande uitbreiding.

Het doel van het onderzoek is het vast te stellen of op de onderzoekslocatie sprake is van
een verontreiniging van de grond en/of het ondiepe grondwater.

De opzet van het onderzoek is conform de NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek, januari 1998).

De analyseresultaten zijn getoetst aan de hand van de streef- en interventiewaarden zoals
deze zijn gepubliceerd in de leidraad Bodembescherming, afl. 24, november 1998.

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het verkennend milieukundig
bodemonderzoek zoals uitgevoerd door ons bureau.
In hoofdstuk 2 worden de resultaten weergegeven van het uitgevoerde vooronderzoek,
waarin onder andere het historische en huidige gebruik van de locatië wordt
geïnventariseerd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies omtrent de eventueel te
verwachten verontreinigingen.
In hoofdstuk 3 wordt de gevolgde onderzoeksopzet nader uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 4
de onderzoeksresultaten worden beschreven en geïnterpreteerd.
In hoofdstuk 5 wordt het onderzoek kort samengevat en afgerond met conclusies en
aanbevelingen.

Opgemerkt dient te worden dat een milieukundig bodemonderzoek nooit volledige zekerheid
biedt omtrent de toestand van de bodem op een locatie.




                                                                      Opdr.:    B-8256/110
                                                                      Blz.               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>2. VOORONDERZOEK


2.1 Locatiebeschrijving, vroeger en huidig gebruik

Het onderzochte terrein is gelegen aan de Bongerd te Hattem en ligt in een stedelijk gebied.
Het terrein betreft een verpleeghuis en beslaat een oppervlakte van ongeveer 100 m2. In
bijlage 1 is de ligging van de onderzoekslocatie aangegeven.

informatie van de opdrachtgever:
• er zijn geen gegevens bekend over calamiteiten, eventuele bodemkwaliteit bedreigende
   activiteiten, die plaatsvinden/plaatsvonden op de betrokken locatie of in de directe
   omgeving hiervan.

informatie van de gemeente Hattem (dhr. SiersV
• de onderzoekslocatie wordt gebruikt als verpleeghuis;
• in augustus 1985 is een Hinderwetvergunning afgegeven ten behoeve van Woon- en
   Kantoorgebouwen. Deze vergunning is gewijzigd, de inrichting valt nu onder het besluit
   Woon- en Verblijfsgebouwen;
• verder zijn er geen vergunningen verleend voor vergunningsplichtige activiteiten;
• in juli 1994 is een HBO-tank met een inhoud van 18.000 Itr. volgens de wettelijke regels
   gesaneerd (leeggezogen, inwendig gereinigd en gevuld met zand). Waar deze tank is
   gelegen is onbekend. Er is geen brandstofverontreiniging aangetroffen. Verder bevinden
   zich géén (ondergrondse) opslagtanks op het betrokken terrein en in de directe omgeving
   hiervan;
• er is geen eerder milieukundig bodemonderzoek met betrekking tot de onderzoekslocatie
   en de directe omgeving uitgevoerd.

informatie terreininspectie:
• tijdens de terreininspectie op de onderzoekslocatie d.d. 12 januari 1999, zijn geen
   aanvullende gegevens naar voren gekomen.

In bijlage 2 is een situatieschets van de locatie opgenomen.




                                                                     Opdr.:     B-8256/110
                                                                     Blz.                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>2.2 Bodemopbouw en geohydrologie

Globaal kan, gebaseerd op de Grondwaterkaart van Nederland (TNO/DGV), de Bodemkaart
van Nederland 1:50.000 (STIBOKA) en eigen informatie, de volgende bodemopbouw en
geohydrologische bodemgesteldheid worden geschematiseerd:

Tabel 1: Bodemopbouw en geohydrologie
 laag              grondsoort                 diepte           stijghoogte      regionale
                                              van - tot        grondwater       stromingsrichting
                                              (m t.o.v. NAP)   (m t.o.v. NAP)   grondwater

 eerste            uiterst grof zand t/m      0 tot -90        ca. 0,0          oostelijk
 watervoerend      matig fijn zand; goed
 pakket            doorlatend


 scheidende laag   klei met middel fijn tot   -90 tot-121
                   uiterst fijn zand
                   (Formatie van
                   Tegelen); slecht
                   doorlatend
 tweede            matig fijn t/m uiterst     -121 tot-190
 watervoerend      fijn zand en klei
 pakket


De stromingsrichting van het oppervlakkige grondwater kan worden beïnvloed door lokale
factoren zoals de ligging van sloten, eventuele lekke rioleringen en de aanwezigheid van
zandlichamen voor kabels en leidingen of funderingen.

De locatie ligt niet in de nabijheid van een grondwaterontrekkings- en/of
grondwaterbeschermingsgebied.


2.3 Conclusie vooronderzoek

Uit het vooronderzoek (informatie opdrachtgever, historisch onderzoek bij de gemeente en
de uitgevoerde terreininspectie) is naar voren gekomen dat op de onderzoekslocatie een
HBO-tank gesaneerd is volgens de wettelijke regels. Toentertijd is geen verontreiniging in
de nabije omgeving van de tank aangetroffen. Verder zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen met betrekking tot een eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

De locatie is derhalve onderzocht volgens de NVN-onderzoekshypothese "onverdacht
terrein".




                                                                                  Opdr.:      B-8256/110
                                                                                  Blz.                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>3. OPZET ONDERZOEK


3.1 Algemeen

De opzet van het onderzoek is conform bijlage A van de NVN 5740 waarin de
onderzoeksstrategie wordt beschreven voor niet-verdachte locaties. Het doel van een
dergelijk onderzoek is vast te stellen of de hypothese "onverdachte locatie" correct is.

Hiertoe wordt de locatie systematisch onderzocht middels het verrichten van boringen, het
plaatsen van een peilbuis en analyse van de grondmonsters en het grondwatermonster op
standaard analysepakketten, waarin de meest voorkomende parameters zijn opgenomen.
Het aantal te verrichten boringen, te plaatsen peilbuis en te analyseren monsters is afhanke­
lijk van de te onderzoeken oppervlakte.

Op verzoek van de opdrachtgever is de onderzoeksopzet op de volgende punten aangepast
ten opzichte van de NVN:
• er zullen geen grondmengmonsters worden samengesteld;
• 4 grondmonsters van de bovengrond worden geanalyseerd op een NVN bovengrond
   pakket.
• van de ondergrond (0,5-5,0 m-mv) worden 2 grondmonsters geanalyseerd op een NVN-
   bovengrond pakket.


3.2 Veldwerk

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in januari 1999. Het is verricht volgens de van
toepassing zijnde Nederlandse Normen (NEN) en de Aangepaste Voorlopige Praktijk
Richtlijnen (AVPR, september 1988).

Gezien de oppervlakte van het terrein (100 m2) zijn de volgende boringen verricht:


Tabel 2: Uitgevoerde boringen


 boorlocatie              boringen      boordiepte     filterdiepte     bijzonderheden
                                         (m -mv)          (m -mv)           (m -mv)
 verspreid over locatie   HB1               3,0          2,0-3,0      grind
                                                                      (1.3-1,6)
                          HB2               0,5             -         grind
                                                                      (1.3-1,6)
                          HB3               2,0             -         geen
                          HB4               0,5             -         puin
                                                                      (0,0- 0,5)


De boorlocaties zijn ingemeten ten opzichte van de bestaande bebouwing en constructies of
markante terreinpunten. Op de situatieschets van bijlage 2 zijn de boorpunten aangegeven.



                                                                             Opdr.:      B-8256/110
                                                                             Blz.                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>3.3 Chemisch onderzoek

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Fugro Milieu Laboratorium B.V. te Maastricht.
Dit laboratorium is Sterlab-erkend. De gebruikte analysemethoden en de detectiegrenzen
zijn als bijlage toegevoegd.

Van de genomen grondmonsters op deze deellocatie zijn in het laboratorium in totaal 6
grondmonsters samengesteld, waarvan 4 van de bovengrond en 2 van de ondergrond.

De grondmonsters en grondwatermonsters zijn geanalyseerd volgens de in de NVN-5740
voorgestelde analysepakketten voor bodemonderzoek. Deze analyses zijn in navolgend
schema opgesomd:

Tabel 3: Analyseschema van grond- en grondwatermonsters conform NVN-5740
 parameters                                                 grondmonsters            grondwater­
                                                                                      monsters
                                                             bovengrond
                                                            en ondergrond

 Aantal monsters                                                 4                        1

 Zware metalen: arseen, cadmium, chroom, koper,                   *                       *
 kwik, lood, zink, nikkel

 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK),                *
 VROM-reeks

 Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX)                                            *
 inclusief naftaleen

 Minerale olie                                                    *
                                                                                         *)

 Vluchtige organische chloorverbindingen (VOCI)                                          *

 Fenolindex                                                                              *

 Extraheerbare organische halogeenverbindingen                    *                      *
 (EOX)

 Zuurgraad (pH)                                                                          *

 Geleidbaarheid (Egv)                                                                    *

 Droge stof                                                      *

*) het grondwater is tevens geanalyseerd op minerale olie

Ter berekening van de toetsingswaarden is van 3 grondmonsters (boven- en ondergrond)
het percentage lutum en organische stof bepaald.

De monsterselectie en analysestrategie is verder uitgewerkt in paragraaf 4.2.




                                                                            Opdr.:     B-8256/110
                                                                            Blz.                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>4. ONDERZOEKSRESULTATEN


4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens

De resultaten van de lithologische en zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in bijlage
3. Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem op de locatie tot de maximaal verkende diepte is
opgebouwd uit zand met plaatselijk een bijmenging van grind (vanaf ca. 1,3 tot 1,6 m-mv)
en puin (maaiveld tot maximaal verkende diepte (0,5 m-mv)). Het grondwater is
aangetroffen op 1,0 m-mv.

De gegevens betreffende plaatsing en bemonstering van peilbuis HB1 zijn weergegeven in
onderstaande tabel:

Tabel 4: Peilbuisgegevens

                          grondwaterstand                                       bijzonderheden
 peilbuis        filter                     toestroming    pH        EGV
               (m -mv)    (m-mv)
                                                                    (ms/m)

 HB 1         2,0 - 3,0         1,0            goed        6,2        41            geen



Over de peilbuisgegevens kan het volgende worden opgemerkt:
- de peilbuis onttrekt grondwater uit de zandgrond;
- de gemeten waarden voor Egv en pH zijn normaal te noemen voor grondwater in de
  omgeving;
- op grond van de gemeten grondwaterstand kan geen uitspraak worden gedaan over de
  stromingsrichting van het ondiepe grondwater.


4.2 Zintuiglijke waarnemingen en monsterselectie

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens een lichte bijmenging van puin in boring
HB4 (vanaf maaiveld tot maximaal verkende diepte van 0,5 m-mv) en een lichte bijmenging
van grind in boring HB1 en HBS (vanaf ca. 1,3 tot 1,6 m-mv), geen bijzonderheden
geconstateerd met betrekking tot een eventuele bodemverontreiniging.

Opgemerkt wordt dat een bijmenging van (bouw)puin een indicatie kan zijn voor een
mogelijke bodemverontreiniging met zware metalen en/of PAK.

Naar aanleiding van de veldwaarnemingen zijn grondmonsters geselecteerd zoals
weergegeven in tabel 5. Hierbij zijn zes grondmonsters samengesteld, namelijk M1 t/m M6,
en zijn twee grondmonsters extra geanalyseerd op koper vanwege het verhoogd
aangetroffen kopergehalte in grondmonster M5 (boring HB1 van 0,5 tot 1,0 m-mv).




                                                                       Opdr.:    B-8256/110
                                                                       Blz.                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Monsterselectie en analysestrategie
 grond(meng)         boring   diepte            motivatie                     analyses
 monster                      (m -mv)

 M1                  HB1      0,0 - 0,5         zandige bovengrond            NVN-grondpakket,
                                                                              organische stof en lutum

 M2                  HB2      0,0-0,5           zandige bovengrond            NVN-grondpakket


 M3                  HB3      0,0-0,5           zandige bovengrond            NVN-grondpakket


 M4                  HB4      0,0 - 0,5         zandige bovengrond met        NVN-grondpakket
                                                lichte bijmenging van puin


 M5                  HB1      0,5-1,0           diepere ondergrond            NVN-grondpakket,
                                                                              organische stof en lutum
 M6                  HB3       1,0-1,5          zandige diepere               NVN-grondpakket,
                                                ondergrond met                organische stof en lutum
                                                bijmenging van grind


 M7                  HB1       1,0-1,3          zandige diepere               koper
                                                ondergrond
 M8                  HB3       0,5- 1,0         zandige diepere               koper
                                                ondergrond
 grondwatermonster                              motivatie                     analyses

 W1 (HB1)                                       algemene kwaliteit            NVN-grondwaterpakket,
                                                grondwater                    minerale olie
                                                                              (incl. pH en Egv)




4.3 Toetsing van analyseresultaten

De analyseresultaten (zie bijlage 4) zijn beoordeeld aan de hand van het overzicht van
streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn gepubliceerd in de Leidraad
Bodembescherming, afl. 24, november 1998 (zie bijlage 5).

De streefwaarden (S-waarden) geven het concentratieniveau aan waaronder sprake is van
een duurzame bodemkwaliteit, een situatie waarin de functionele eigenschappen van de
bodem voor mens, plant en dier zijn gegarandeerd. Bij overschrijding van de streefwaarde is
sprake van bodemverontreiniging.

De interventiewaarden (l-waarden) geven aan wanneer deze functionele eigenschappen
van de bodem ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden zijn
gerelateerd aan een ruimtelijke schaal: er is sprake van een ernstig geval van
verontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming als de gemiddelde concentratie in
minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater de interventiewaarden overschrijdt. In
dergelijke gevallen is er sprake van een saneringsnoodzaak.




                                                                             Opdr.:       B-8256/110
                                                                             Blz.                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Overigens kan er, in specifieke situaties, ook reeds bij lagere concentraties of kleinere
hoeveelheden een saneringsnoodzaak zijn. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer door de inrichting
van het terrein of de geohydrologische situatie de blootstellings- of verspreidingsrisico's zijn
verhoogd. De urgentie van de sanering wordt bepaald door de actuele risico's voor mensen
en ecosystemen, alsmede verspreidingsrisico's.

Hiernaast vermeldt de circulaire nog een waarde, die in het onderhavige rapport wordt
aangeduid als tussenwaarde, die het gemiddelde is van de streef- en de interventiewaarde
(ofwel (S+l)/2). Overschrijding van deze waarde in een verkennend of oriënterend
onderzoek geeft aan dat een nader onderzoek naar de ernst en omvang van de
verontreiniging noodzakelijk is.

Overschrijdingen van de genoemde waarden worden als volgt geclassificeerd:
Niet verontreinigd          : concentratie lager dan of gelijk aan de S-waarde;
Verontreinigd               : concentratie boven de S-waarde;
Sterk verontreinigd         : concentratie boven de l-waarde.

De streef-, tussen- en interventiewaarden voor grond zijn afhankelijk gesteld van de
percentages aan lutum en organische stof. In het laboratorium is van drie
grondmengmonsters het gehalte lutum en organische stof gemeten. De gemeten waarden
voor lutum en organische stof worden in onderstaande tabel aangegeven.

Tabel 6: Gemeten waarden voor lutum en organische stof

 (meng)monster    lutumgehalte   organische stofgehalte (%)   representatief voor
                       (%)

 Ml                   9,5                    1,5              zandige bovengrond

 M5                   3,0                    2,8              zandige ondergrond

 M6                   1,0                    0,9              zandige diepere ondergrond


Een overzicht van de toetsingsresultaten staat weergegeven in de navolgende tabellen:




                                                                                    Opdr.:   B-8256/110
                                                                                    Blz.              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Tabel 7A: Toetsingstabel analyseresultaten bovengrond, gecorrigeerd naar lutum- en
          organisch stofgehalte

Monster         Parameters
nr.             (mg/kg d.s.)                                                                           Percentage
boringnr.                                                                         min. VROM             org.
(diepte m-mv)      As         Cd       Cr     Cu      Hg      Ni     Pb     Zn    olie  PAK         EOX stof lutum
      M1
     HB1
   (0,0-0,5)        <d        <d       <d       7     0,1     <d     39      45     <d     0,25       <d    1,5   9,5
                                                                                              *

      M2
     HB2
   (0,0-0,5)        <d        <d       <d      16   0,14      <d     44      73     <d      6,2       <d
                                                                                              *


      M3
     HB1
   (0,0-0,5)        <d        <d       <d      12    0,13     <d      50     61      <d    0,85       <d
                                                                                              *


      M4
     HB4
   (0,0-0,5)        <d        <d       <d      10    0,08     <d      66     62      <d    0,31       <d
                                                                       *                       *



Toetsingswaarden :
zandige bovengrond
s-waarde           19     0,50          69     22    0,23      20     61     81      10     0,2        #)
(S+i)/2            28     4,06         166     68    4,01      68    221    248     505    20,1
i-waarde           37     7,61         262    114    7,78     117    380    415    1000    40,0


                      *            overschrijding streefwaarde
                     **            overschrijding tussenwaarde (critrium voor nader onderzoek); (s+i)/2
                    ***   :        overschrijding interventiewaarde
                      d   ;        detectielimiet
                                    niet geanalyseerd
                     #)             geen toetsingswaarden voorhanden




                                                                                                   Opdr.:     B-8256/11
                                                                                                                        o co




                                                                                                   Blz.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Tabel 7B: Toetsingstabel analyseresultaten ondergrond en diepere ondergrond gecorrigeerd
          naar lutum- en organisch stofgehalte

Monster         Parameters
nr.             (mg/kg d.s.)                                                                         Percentage
boringnr.                                                                       min. VROM             org.
(diepte m-mv)      As      Cd       Cr      Cu     Hg       Ni     Pb     Zn    olie  PAK         EOX stof lutum
      M5
     HB1
   (0,5-1,0)        <d     <d       <d      73    0,13     <d      68      41     <d      1,3      <d    2,8   3
                                             **                     *                       *

      M6
     HB3
   (1.0-1,5)        <d     <d        <d     <d    0,02     <d      <d      21     <d       <d      <d    0,9   1


Toetsingswaarden :
zandige ondergrond
s-waarde           17     0,48      56      18    0,21      13     56      63     14     0,28       #)
(s+i)/2            25     3,91     134      58    3,67      46    202     194    707     20,1
i-waarde           33     7,33     213      98    7,12      78    348     325   1400     40,0

zandige diepere ondergrond
s-waarde           16 0,43           52     16    0,20      11     52      54     10      0,2       #>
(s+i)/2            23   3,47        125     51    3,50      39    188     167    505     20,1
i-waarde           30   6,51        198     85    6,79      66    324     280   1000     40,0

                      *          overschrijding streefwaarde
                     **          overschrijding tussenwaarde (critrium voor nader onderzoek); (s+i)/2
                    ***          overschrijding interventiewaarde
                     d           detectielimiet
                      -          niet geanalyseerd
                    #)           geen toetsingswaarden voorhanden




                                                                                                Opdr.:     B-8256/110
                                                                                                Blz.               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Naar aanleiding van het verhoogd aangetroffen kopergehalte in grondmonster M5 (boring
HB1 van 0,5 tot 1,0 m-mv) zijn twee grondmonsters samengesteld. Eén grondmonster is
samengesteld uit boring HB1 van 1,0 tot 1,3 m-mv (de onderliggende laag van
grondmonster M5) en één grondmonster is samengesteld uit boring HBS van 0,5 tot 1,0 m-
mv (dezelfde diepte als grondmonster M5). In onderstaande tabel zijn de kopergehaltes van
de grond getoetst aan de toetsingswaarden geldend voor de desbetreffende grondmonsters.

Tabel 7C: Toetsingstabel analyseresultaten ondergrond en diepere ondergrond gecorrigeerd
          naar lutum- en organisch stofgehalte

Monster         Parameters
nr.             (mg/kg d.s.)                                                                           Percentage
boringnr.                                                                          min. VROM            org.
(diepte m-mv)      As     Cd          Cr     Cu      Hg       Ni     Pb     Zn     olie  PAK        EOX stof lutum
      M7
     HB1                                                                                                            1)
   (1.0-1,3)                            -     <d               _              "       ■       “           "   0,9        1


      M8
     HB3                                                                                                            2)
   (0,5-1,0)                   -               7        “      “       “       “      ■        ”          “   2,8        3


Toetsingswaarden :
zandige dieper ondergrond
s-waarde           16   0,43           52     16    0,20      11     52      54      10     0,2        #)
(s+i)/2            23   3,47          125     51    3,50      39    188     167     505    20,1
i-waarde           30   6,51          198     85    6,79      66    324     280    1000    40,0

zandige ondergrond
s-waarde           17     0,48        56      18    0,21      13     56      63      14    0,28        #)
(s+i)/2           25      3,91       134      58    3,67      46    202     194     707    20,1
i-waarde           33     7,33       213      98    7,12      78    348     325    1400    40,0

                                   overschrijding streefwaarde
                                   overschrijding tussenwaarde (critrium voor nader onderzoek); (s+i)/2
                                   overschrijding interventiewaarde
                                   detectielimiet
                                   niet geanalyseerd
                     1)            organische stof en lutumgehalte van mengmonster M6
                     2)            organische stof en lutumgehalte van mengmonster M5
                    JL             geen toetsingswaarden voorhanden




                                                                                                   Opdr.:       B-8256/110
                                                                                                   Blz.                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Tabel 8: Toetsingstabel analyseresultaten grondwater

Monster         Parameters
nr.             (M0/I)
(filterdiepte                                                               ind.    ind.             fenol   nafta-   min.
m-mv)             As     Cd
                          Q.      Cr     Cu     Hg      Ni    Pb     Zn    BTEX    VOCI     EOX     index     leen    olie


                                  Q.
                                  A
                                                <d                                    <d       <d
                         A

  W1 (HB1)           6                     7             7     <d    150      <d                        3       <d      <d
                                                                       *                                *
  (2,0-3,0)

Toetsingswaarden :                                                            @        @
s-waarde           10    0,4       1     15    0,05     15     15    65      0,2    0,01       #>      0,2      0,1     50
(s+i)/2            35    3,2      16     45    0,18     45     45   430       35      20             1000        35    325
i-waarde           60      6      30     75     0,3     75     75   800       70      40             2000        70    600
                     *         overschrijding streefwaarde
                    **         overschrijding tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek); (s+i)/2
                   ***
                               overschrijding interventiewaarde
                   d           detectielimiet
                   -           niet geanalyseerd
                  @)           in de tabel zijn de toetsingswaarden weergegeven van de meest kritisch individuele parameter
                  #)           geen toetsingswaarde voorhanden



4.4 interpretatie

Uit het chemisch analytisch onderzoek blijkt het volgende:

Algemene kwaliteit bovengrond:
• in de mengmonsters M1, M2 en M3 (0,0-0,5 m-mv), die representatief zijn voor de
  zandige bovengrond, is voor PAK een gehalte boven de streefwaarde aangetroffen. Voor
  de overige geanalyseerde parameters zijn geen overschrijdingen aangetroffen;
• in het mengmonster M4 (0,5-1,0 m-mv), dat representatief is voor de zandige
   bovengrond met lichte bijmenging van puin, is voor lood en PAK een gehalte boven de
  streefwaarde aangetroffen. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen
  overschrijdingen aangetroffen.

Algemene kwaliteit (diepere) ondergrond:
• in het mengmonster M5 (0,5-1,0 m-mv), dat representatief is voor de zandige
  ondergrond, is voor lood en PAK een gehalte boven de streefwaarde aangetroffen. Voor
   koper is een gehalte boven de tussenwaarde aangetroffen. Voor de overige
  geanalyseerde parameters zijn geen overschrijdingen aangetroffen;
• in het mengmonster M6 (1,0-1,5 m-mv), dat representatief is voor de zandige diepere
   ondergrond met bijmenging van grind, zijn voor geen van de geanalyseerde parameters
   overschrijdingen van de streefwaarde aangetroffen.




                                                                                              Opdr.:         B-8256/110
                                                                                              Blz.                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Om een betere indicatie te verkrijgen in de verontreinigingsituatie in de (diepere)
ondergrond zijn, vanwege het verhoogd aangetroffen kopergehalte in grondmonster M5
(boring HB1 van 0,5 tot 1,0 m-mv), twee grondmonsters geanalyseerd op koper. Eén
grondmonster is samengesteld uit de onderliggende laag van grondmonster M5 (verticale
afperking) en één grondmonster is samengesteld uit boring HBS met dezelfde diepte als
grondmonster M5 (horizontale afperking). Hieruit is het volgende naar voren gekomen:
• in grondmonster M7 (1,0-1,3 m-mv) ter plaatse van boring HB1, is voor koper een
   gehalte beneden de detectielimiet aangetroffen;
• in grondmonster M8 (0,5-1,0 m-mv) ter plaatse van boring HBS, is voor koper een
   gehalte beneden de streefwaarde aangetroffen.

Uit de koperanalyses blijkt dat alleen boring HB1 van 0,5 tot 1,0 m-mv matig verontreinigd is
met koper (tussenwaarde-overschrijding). De hieronder en -bovenliggende laag is niet
verontreinigd met koper. Boring HBS is niet verontreinigd met koper. Geconcludeerd mag
worden dat de verontreiniging met koper ter plaatse van boring HB1 van beperkte omvang
is. Er is sprake van een plaatselijke spot van geringe omvang, waarbij voor koper de
tussenwaarde wordt overschreden.

Algemene kwaliteit grondwater:
• in het grondwatermonster W1 (ter plaatse van boring HB1) is voor zink en fenol een
   gehalte boven de streefwaarde aangetroffen. Voor de overige geanalyseerde parameters
   zijn geen overschrijdingen aangetroffen.




                                                                      Opdr.:    B-8256/110
                                                                      Blz.              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Wilhelminalaan 3
Postbus 244
3730 AE De Bilt

Tel. 030-22047 04
Fax. 030 - 220 04 60                          Gemeente Hattem
                                              Afdeling Ruimtelijke Ordening
                                              T.a.v. mevrouw Weenink

                                              Postbus 93

                                              8050 AB HATTEM




Datum:                              10 februari 1999____________________      Dossier       013

Complex:                            De Bongerd

Plaats:
                                    Hattem

Behandeld door
                                    P. Schaap

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder begeleidend schrijven toegezonden.

□ ter attentie van


□ volgens afspraak met ________________________________________________________________________________________


□ n.a.v. uw / onze brief / telefoon / fax d.d. _______________________________________________________________________


□ ter kennisneming / afdoening / goedkeuring / fiattering ___________________________________________________________


□ kan worden behouden / gaarne retour ________________________________________________________________________


□ tb.v. vergadering d.d. ________________________________________________________________________________________


□ in _l-voud           ________   rapportage verkennend milieukundig bodemonderzoek De Bongerd

□ bijzonderheden




 Met vriendelijke groeten,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Historisch onderzoek
Uit het vooronderzoek (informatie opdrachtgever, historisch onderzoek bij de gemeente en
de uitgevoerde terreininspectie) is naar voren gekomen dat op de onderzoekslocatie een
HBO-tank gesaneerd is volgens de wettelijke regels. Toentertijd is geen verontreiniging in
de nabije omgeving van de tank aangetroffen. Verder zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen met betrekking tot een eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Hypothese en onderzoeksopzet
De locatie is derhalve onderzocht volgens de NVN-onderzoekshypothese "onverdacht
terrein".

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn als volgt:
- in de bovengrond zijn plaatselijk lichte bijmengingen van puin geconstateerd;
- de bovengrond is licht verontreinigd met PAK (streefwaarde-overschrijding) en de
  puinhoudende laag is plaatselijk licht verontreinigd met lood. Waarschijnlijk is er een
  verband tussen de puinhoudende laag en de aangetroffen loodverontreiniging;
- in de ondergrond zijn lichte bijmengingen van grind geconstateerd;
- de ondergrond is licht verontreinigd met PAK en plaatselijk is de ondergrond licht
  verontreinigd met lood. Tevens is plaatselijk de ondergrond matig verontreinigd met
  koper. Er is sprake van een plaatselijke spot van geringe omvang, waarbij voor koper de
  tussenwaarde wordt overschreden;
- in het grondwater zijn voor zink en fenol licht verhoogde gehaltes aangetoond.

Conclusie
Resumerend kan worden gesteld dat de bij aanvang van het onderzoek opgestelde
hypothese van “onverdachte locatie", vanwege de gemeten overschrijdingen van de
streefwaarde en tussenwaarde, dient te worden verworpen. Echter de verhoogde gehaltes
zijn dermate gering dat op voorhand kan worden gesteld dat deze geen gevaar opleveren
voor mens en milieu. Op basis van de verkregen resultaten hoeven er geen beperkingen te
worden gesteld aan de gebruiksmogelijkheid van de onderzoekslocatie. De
onderzoekslocatie is ons inziens geschikt voor het beoogde doel: nieuwbouw.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat hergebruik en transport van eventueel vrijkomende
(licht) verontreinigde grond onder het bevoegd gezag van de provincie Overijssel valt.

Leidschendam, 5 februari 1999
Dmu/Ska




                                                                     Opdr.:    B-8256/110
                                                                     Blz.              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                         LOCATIEKAART




LOCATIEKAART
                                        Opdr.:   B-8256/110
“De Bongerd” te Hattem                  Bijl.:            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre> 200                201     202       203                         204
                                                                        100




                                                                        99




                                                                        98




                                                                       - 97




                                                                         96




                                  0         250   500   750    1.000    1.250 m



                                                  1 : 25.000

Locatiekaart
Verkennend bodemonderzoek         Opdr. :               B-8256/110
De Bongerd te Hattum              Bijl.       :                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>                         SITUATIEKAART




SITUATIEKAART
                                         Opdr.:   B-8256/110
"De Bongerd” te Hattem                   Bijl.:            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                             BONGERD




Situatiekaart
Verkennend bodemonderzoek   Opdr. fi-8256/1 10
De Bongerd te Hattum        Bijl.   :        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                         BOORPROFIELEN




BOORPROFIELEN
                                         Opdr.:   B-8256/110
“De Bongerd” te Hattem                   Bijl.:            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                            MONSTER       DIEPTE         BODEM
                                          tov MV                                              BESCHRIJVING BODEM PROFIEL
                                   NR       [m]        PROFIEL



                                                                     .00   ZAND   (fijn),      zwak    siltig,    zwak   humeus,       donkerbruin




                                                                    1.30 ZAND (matig grof),             zwak   siltig.     matig grindig,
                                                                         1ichtbru in
                                                                    1.60 ZAND (fijn), matig             siltig,    grijs




                                                                    3.00 Einde        boring
    dd:




                           Uitvoering :   12 Januari   1999          Boring bij   :               MV                       m tov NAP    GHG =         m   - MV
                           Peiling PB :   21 Januari   1999          Boormeester :     j wa       Gemeten GWS =     1.30 m - MV         GLG =         m   - MV
   by:
13-jan-99 Checked




                                                              HB2
                                              .0
                                                                     .00   ZAND   (fijn),      zwak    siltig,    zwak   humeus,       donkerbruin


                                                                     .50 Einde boring


                                            1.0-
   dü:
   by:




                                            2.0
Made




                                            3.0
BRP 00.0B.nl /14: 30: 07




                                            4.0



                           Uitvoering :   12 Januari 1999            Boring bij   :               MV                       m tov NAP    GHG =         m - MV
                           Peiling PB :                              Boormeester :     j wa       Gemeten GWS =            m - MV       GLG -         m - MV


                           HANDBORINGEN VOLGENS NEN 5119                                                                            Opdr.    B-B256/110
                           DE BONGERD TE HATTUM                                                                                     Boring      HB1
                                                                                                                                                HB2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre> MONSTER       DIEPTE        BODEM
               tov MV                                             BESCHRIJVING BODEM PROFIEL
        NR       [m]        PROFIEL

                                   HB3
                  .o
                                           .00   ZAND   (fijn),    zwak    siltig,    zwak   humeus,       donkerbruin
                                     \-




                 1.o
                                          1.30 ZAND (matig grof),           zwak   siltig,     matig grindig,
                                               1ichtbru in
                                          1.60 ZAND (fijn), matig           siltig,    grijs


                 2.O                      2.00 Einde boring




                 3 .O




                 4.0-




Uitvoering :   12 Januari 1999             Boring bij                 MV                       m tov NAP     GHG =         m   MV
Peiling PB :                               Boormeester :   jwa        Gemeten GWS =            m - MV       GLG =          m   MV




                   .0
                                            00   ZAND (fijn) ,     zwak siltig,       zwak   humeus,       zwak
                                                 puinhioudend,     donkerbruin

                                            50 Einde boring


                 1.0




                 2.0-




                 3.0




                 4.0



Uitvoering     12 Januari   1999           Boring bij                 MV                       m tov NAP     GHG =         m - MV
Peiling PB                                 Boormeester :   j wa       Gemeten GWS =            m - MV        GLG “         m - MV



HANDBORINGEN VOLGENS NEN 5119                                                                           Opdr.     B-8256/110

DE BONGERD TE HATTUM                                                                                    Boring       HB3
                                                                                                                     HB4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>LEGENDA TERREINPROEVEN EN GRONDSOORTEN




BORINGEN/PEILBUIZEN

Aanduidingen

          mechanische boring

          handboring

          niet uitgevoerde boring

          boring met peilbuis

          boring met peilbuis ondiep filter en diep filter

          boring met peilbuis ondiep filter, middeldiep filter en diep filter

          handboring met peilbuis

          hellingmeterbuis

          gedrukte peilbuis/minifiiter



Type boringen
B         mechanische boring
HB        handboring



SONDERINGEN

Aanduidingen

          diep-/diepzware sondering

           middelzware-Zlichte sondering

          diep-/diepzware sondering met plaatselijke kleefmeting

           middelzware-Zlichte sondering met plaatselijke kleefmeting

          slagsondering

           niet uitgevoerde sondering

          waterspanningsmeter

           bodemluchtmonstername



Type sonderingen                                             Toegevoegde metingen
L         lichte sondering                                   KM       meting van de plaatselijke kleef
M         middelzware sondering                              P        meting van de waterspanning
D         diepsondering                                      G        meting van de geleidbaarheid
DZ        diepzware sondering                                S        seismische meting
S         slagsondering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                         ANALYSERESULTATEN
                               GROND




ANALYSERESULTATEN GROND
                                             Opdr.:   B-8256/110
“De Bongerd” te Hattem                       Bijl.:          4.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>FUGRO MILIEU LABORATORIUM B.V.

Opdrachtgever                Fugro Milieu Consult B.V.                                               Fugro Milieu
Kontactpersoon               D. Mus                                                                  Laboratorium B.V.
Project nummer               B-8256/110                                                              Sleperweg 36
Omschrijving                 De Bongerd te Hattum                                                    6222 NK Maastricht
Aankomst Monsters            13/01/99                                                                Telefoon : 043-3690111
Project nr. Lab              L-99-01-408                                                             Telefax   : 043-3690125

                                                                                                                         Blad 1 van 3
         Boring                                         Monster                                                      Diepte
     1   1                                               1                                                           0.00-0.50
     2   2                                               1                                                           0.00-0.50
     3   3                                               1                                                           0.00-0.50
     4   4                                               1                                                           0.00-0.50


                                            Eenheid                      1                      2                3                        4
 Categorie                                                            GROND                 GROND            GROND                     GROND
 Droge stof                           Q             %               88.6                   89.1             74.4                     90.6
 Zware metalen
  Arseen                              Q   mg/kq   ds             < 5                   < 5              < 5                       < 5
  Cadmium                             Q   mq/kq   ds             < 0.4                 < 0.4            < 0.4                     < 0.4
  Chroom                              Q   mq/kq   ds            < 10                  < 10             < 10                      < 10
  Koper                               Q   mq/kq   ds               7                    16               12                        10
  Kwik                                Q   mq/kq   ds               0.10                  0.14             0.13                      0.08
  Lood                                Q   mq/kq   ds              39                    44               50                        66
  Nikkel                              Q   mq/kq   ds             < 5                   < 5              < 5                       < 5
  Zink                                Q   mg/kg   ds              45                    73               61                        62
 Olie GC met florisil                 Q
  CIO - C12                               mq/kq   ds            <   20                <    20          <    20                   <   20
  C12 - C22                               mq/kq   ds            <   20                <    20          <    20                   <   20
  C22 - C30                               mq/kq   ds            <   20                <    20          <    20                   <   20
  C30 - C40                               mq/kq   ds            <   20                <    20          <    20                   <   20
  C6 - CIO indicatief                                                -                      -                -                        -
  Totaal Minerale Olie                    mg/kg ds                                          -                -                        -
 Paks volgens EPA                     Q
  Naftaleen                               mq/kq   ds                <0.01                   0.01             0.01                    <0.01
  Acenaftaleen                            mq/kq   ds                <0.01                 < 0.01           < 0.01                    < 0.01
  Acenafteen                              mq/kq   ds                < 0.01                  0.02             0.01                    < 0.01
  Fluoreen                                mq/kq   ds                < 0.01                  0.03             0.01                    < 0.01
  Fenanthreen                             mq/kq   ds                  0.03                  0.47             0.18                      0.03
  Anthraceen                              mq/kq   ds                  0.01                  0.32             0.05                      0.01
  Fluorantheen                            mq/kq   ds                  0.05                  2.1              0.14                      0.07
  Pyreen                                  mq/kq   ds                  0.03                  1.4              0.13                      0.03
  Benzo(a)anthraceen                      mq/kq   ds                  0.03                  0.85             0.09                      0.03
  Chryseen                                mq/kq   ds                  0.03                  0.76             0.10                      0.04
  Benzo(b)fluorantheen                    mq/kq   ds                  0.04                  0.60             0.10                      0.04
  Benzolk)fluorantheen                    mq/kq   ds                  0.02                  0.32             0.05                      0.02
  Benzo(a)pyreen                          mq/kq   ds                  0.03                  0.66             0.09                      0.04
  Dibenzol ah)anthraceen                  mq/kq   ds                  0.02                  0.20             0.04                      0.02
  Benzolghi)peryleen                      mq/kq   ds                  0.03                  0.43             0.08                      0.04
  Indenol123cd)pyreen                     mq/kq   ds                  0.02                  0.32             0.06                      0.03
  PAK VROM ltotaal)                       mq/kq   ds                  0.25                  6.2              0.85                      0.31
  PAK EPA Itotaal)                        mg/kg   ds                  0.34                  8.5              1.1                       0.40
 EOX                                  Q   mg/kg ds                  < 0.1                 < 0.1            < 0.1                     < 0.1
 Fractie < 2 /zm           (Lutum)    Q              %                9.5




                                                                                                                 Ingeschreven in het Sterlab
                                                                                                                 register voor laboratoria onder
                                                                                                                 nr. L 109 voor gebieden zoals
                                                                                                                 nader omschreven in de erkenning.

Datum                                                                                               Project nummer                   Bijlage
27 januari 1999                              Analysemethoden en detectiegrenzen                     B-8256/llO
                                             zijn gegeven op de betreffende bijlage
                                                   Q = Erkend door Sterlab
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>FUGRO MILIEU LABORATORIUM B.V

Opdrachtgever       Fugro Milieu Consult B.V.                                           Fugro Milieu
Kontactpersoon      D. Mus                                                              Laboratorium B.V.
Project nummer      B-8256/110                                                          Sleperweg 36
Omschrijving        De Bongerd te Hattum                                                6222 NK Maastricht
Aankomst Monsters   13/01/99                                                            Telefoon : 043-3690111
Project nr. Lab     L-99-01-408                                                         Telefax   : 043-3690125

                                                                                                           Blad 2 van 3
        Boring                                  Monster                                                Diepte
    1   1                                       1                                                      0.00-0.50
    2   2                                       1                                                      0.00-0.50
    3   3                                       1                                                      0.00-0.50
    4   4                                       1                                                      0.00-0.50


                                   Eenheid                      1             2                    3                     4
 Categorie                                                    GROND          GROND                GROND                 GROND
 Organische stof             Q              %                 1.5




                                                                                                   Ingeschreven in het Sterlab
                                                                                                   register voor laboratoria onder
                                                                                      QUALIFÜD     nr- L 109 voor gebieden zoals
                                                                                     BY sterlab    nader omschreven in de erkenning.

Datum                                                                                Project nummer                  Bijlage
27 januari 1999                     Analysemethoden en detectiegrenzen               B-8256/llO
                                    zijn gegeven op de betreffende bijlage
                                          Q = Erkend door Sterlab
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>FUGRO MILIEU LABORATORIUM B.V.

Opdrachtgever               Fugro Milieu Consult B.V.                                    Fugro Milieu
Kontactpersoon              D. Mus                                                       Laboratorium B.V.
Project nummer              B-8256/110                                                   Sleperweg 36
Omschrijving                De Bongerd te Hattum                                         6222 NK Maastricht
Aankomst Monsters           13/01/99                                                     Telefoon : 043-3690111
Project nr. Lab             L-99-01-408                                                  Telefax   : 043-3690125

                                                                                                          Blad 3 van 3
        Boring                                         Monster                                      Diepte
    5   1                                              2                                            0.50-1.00
    6   3                                              3                                            1.00-1.50




                                           Eenheid                  5             6
 Categorie                                                       GROND         GROND

 Droge stof                          Q             %           85.5          82.5
 ^ware metalen
  Arseen                             Q   rnq/kq   ds        < 5           < 5
  Cadmium                            Q   mq/kq    ds        < 0.4         < 0.4
  Chroom                             Q   mq/kq    ds       < 10          < 10
  Koper                              Q   mq/kq    ds         73           < 5
  Kwik                               Q   mq/kq    ds          0.13          0.02
  Lood                               Q   mq/kq    ds         68           < 5
  Nikkel                             Q   mq/kq    ds        < 5           < 5
  Zink                               Q   mg/kg    ds         41            21

 Olie GC met florisil                Q
  CIO - C12                              mq/kq    ds       <   20        <   20
  C12 - C22                              mq/kq    ds       <   20        <   20
  C22 - C30                              mq/kq    ds       <   20        <   20
  C30 - CAO                              mq/kq    ds       <   20        <   20
  C6 - CIO indicatief                                           -             -
  Totaal Minerale Olie                   mg/kg ds               -             -

 Paks volgens EPA                    Q
  Naftaleen                              mq/kq    ds           <0.01         < 0.01
  Acenaftaleen                           mq/kq    ds           < 0.01        < 0.01
  Acenafteen                             mq/kq    ds           <0.01         < 0.01
  Fluoreen                               mq/kq    ds           < 0.01        < 0.01
  Fenanthreen                            mq/kq    ds             0.09        < 0.02
  Anthraceen                             mq/kq    ds             0.06        <0.01
  Fluorantheen                           mq/kq    ds             0.29        <0.03
  Pyreen                                 mq/kq    ds             0.17        < 0.01
  Benzola)anth raceen                    mq/kq    ds             0.22        < 0.01
  Chryseen                               mq/kq    ds             0.20        < 0.01
  Benzolb)fluorantheen                   mq/kq    ds             0.16        < 0.01
  Benzolk)fluorantheen                   mq/kq    ds             0.09        < 0.01
  Benzola)pyreen                         mq/kq    ds             0.17        < 0.01
  Dibenzolah)anthraceen                  mq/kq    ds             0.06        < 0.01
  Benzolghi)peryleen                     mq/kq    ds             0.07        < 0.01
  Indenol123cd)pyreen                    mq/kq    ds             0.08        < 0.01
  PAK VROM ltotaal)                      mq/kq    ds             1.3           -
  PAK EPA ltotaal)                       mg/kg    ds             1.7           -
 EOX                                 Q   mg/kg ds              < 0.1         < 0.1
 Fractie < 2 /xm          (Lutum)    Q             %             3.0           1.0
 Organische stof                     Q             %             2.8           0.9



Hoofd Laborant


                                                                                                    Ingeschreven in het Sterlab
                                                                                                    register voor laboratoria onder
                                                                                        QUAL1F1ED   nr. L 109 voor gebieden zoals
                                                                                       DY STERLAB   nader omschreven in de erkenning.

Datum                                                                                  Project nummer                 Bijlage
27 januari 1999                                                                        B-8256/110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever       Fugro Milieu Consult B.V.                                      Fugro Milieu
Kontactpereoon      D.Mub                                                          Laboratorium B.v.
Project nummer      B-8258/110                                                     Sleperweg 36
Omachrijving        De Bongerd te Hattem                                           6322 HK Maastricht
Aankomst Monsters   22/01/99                                                       Telefoon : 043-3690111
Project nr. Lab     L-99-02-O76                                                    Telefax « 043-3690125

                                                                                             Blad 1 van 1
          Boring                           Monster                                       Diepte
    1     1                                3                                             1.00-1.30
    2     3                                2                                             0.50-1.00




                                   Eenheid                     1               2
 Categorie                                                    GROND        WOW
 Droge stof                  Q             %                 95.9         96.7
 Zware metalen
  Kopor                      Q   mg/kg ds               -5    5            7




                                    Hoofd Laboratorium

                                                                                          Inuwrfmvto m twt a«ri«b
                                                                                          rogimgr voof l»bwM9<<9 WW*
                                                                                          rr. L 109 v«x B9fcti*n ual*
                                                                                          rttMr om«rftf9V9B Ift M 0ni4n*iinj.
 M.M.L. Lousberg                    H.H. Schippera
                                                                                   Project nummer            Bijlage
 Datum                                                                             B-8259/110
                                      An»lYMn'«ttK)<lany
 4 februari 1999                      iln D«gtv*n o» 49 bïtionorii* WiW
                                               - BVand (4o*i St9<Ul3

                                                                                                    TOTfiL P.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                         ANALYSERESULTATEN
                            GRONDWATER




ANALYSERESULTATEN GRONDWATER
                                             Opdr.:   B-8256/110
“De Bongerd” te Hattem                       Bijl.:          4.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>FUGRO MILIEU LABORATORIUM B.V

Opdrachtgever                 Fugro Milieu Consult B.V.                                                      Fugro Milieu
Kontactpersoon                S.Kalloe                                                                       Laboratorium B.V.
Project nummer                B-8256/110                                                                     Sleperweg 36
Omschrijving                  De Bongerd te Hattum                                                           6222 NK Maastricht
Aankomst Monsters             22/01/99                                                                       Telefoon : 043-3690111
Project nr. Lab               L-99-01-409                                                                    Telefax   : 043-3690125

                                                                                                                               Blad 1 van 2
           Boring                                       Monster                                                          Diepte
       1   Pb 1                                                                                                          2.00-3.00




                                             Eenheid                        i
 Categorie                                                              WATER

 PH                                    Q          (-)                   7.0
 HGV                                   Q       mS/m                    35
 Zware metalen
  Arseen                               Q       Mg/i                  6
  Cadmium                              Q       mg/1                < 0.4
  Chroom                               Q       Mg/i                < 1
  Koper                                Q       Mg/i                  7
  Kwik                                 Q       Mg/i                < 0.05
  Lood                                 Q       Mg/i                < 5
  Nikkel                               Q       Mg/i                  7
  Zink                                 Q       Mg/i                150
 Olie GC met florisil                  Q
  CIO - C12                                    Mg/i            <       40
  C12 - C22                                    Mg/i            <       40
  C22 - C30                                    Mg/i            <       40
  C30 - CAO                                    Mg/i            <       40
  C6 - CIO indicatief                                                   -

  Totaal Minerale Olie                         Mg/i                     -
 BETX                                  Q
  Benzeen                                      Mg/i                < 0.20
  Ethylbenzeen                                 Mg/i                < 0.20
  Tolueen                                      Mg/i                < 0.20
  Xyleen                                       Mg/i                < 0.20
  Opm Chromatogram                                                   1
  BETX (totaal)                                Mg/i                < 1.0
 voel                                  Q
  Dichloormethaan                              Mg/i                <    0.10
  T rans-1,2-dichlooretheen                    Mg/i                <    0.10
  1.1 dichloorethaan                           Mg/i                <    0.10
  Cis-1,2-dichlooretheen                       Mg/i                <    0.10
  Trichloormethaan                             Mg/i                <    0.05
  1.1.1 trichloorethaan                        Mg/i                <    0.05
  Tetrachloormethaan                           Mg/i                <    0.05
  1.2 dichloorethaan                           Mg/i                <    0.10
  Trichlooretheen                              Mg/i                <    0.05
  1.1.2 trichloorethaan                        Mg/i                <    0.10
  Tetrachlooretheen                            Mg/i                <    0.05
  Opm Chromatogram                                                      1




                                                                                                                        Ingeschreven in het Sterlab
                                                                                                                        register voor laboratoria onder
                                                                                                           QUALIFIED    nr. L 109 voor gebieden zoals
                                                                                                          BY STERLAB    nader omschreven in de erkenning.

Datum                                                                                                    Project nummer                    Bijlage
1 februari 1999                                Analysemethoden en detectiegrenzen                         B-8256/llO
                                              zijn gegeven op de betreffende bijlage
                                              _____Q- = Erkend door Sterlab_______________________________ _____ _________________________________________
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>    FUGRO MILIEU LABORATORIUM B.V.

    Opdrachtgever       Fugro Milieu Consult B.V.                 Fugro Milieu
    Kontactpersoon      S.Kalloe                                  Laboratorium B.V.
    Project nummer      B-8256/110                                Sleperweg 36
    Omschrijving        De Bongerd te Hattum                      6222 NK Maastricht
    Aankomst Monsters   22/01/99                                  Telefoon : 043-3690111
    Project nr. Lab     L-99-01-409                               Telefax   : 043-3690125

                                                                            Blad 2 van 2
               Boring                           Monster                 Diepte
           1   Pb 1                                                     2.00-3.00




                                       Eenheid                i
     Categorie                                            WATER
     Naftaleen                   Q       Mg/1        < 0.10
     10X                         Q       Mg/i        < 1.0
     Fenol index                 Q       Mg/i             3




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                         TOETSINGSKADER




TOETSINGSKADER
                                          Opdr.:   B-8256/110
"De Bongerd” te Hattem                    Bijl.:            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Toetsingskader

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van de streef- en interventie waarden zoals
opgesteld door het Ministerie van VROM. Deze toetsingswaarden worden door het ministerie van
VROM als volgt beschreven:
s-waarde          :      streefwaarde; bij overschrijding van dit concentratieniveau is sprake van
                          een aantoonbare bodemverontreiniging;
i-waarde          :      interventiewaarde; bij overschrijding van dit concentratieniveau kan
                          sprake zijn van een ernstige bodemverontreiniging;
(s+i)/2           :      tussenwaarde voor nader onderzoek.

De streefwaarden geven de normale natuurlijke achtergrondwaarden weer voor het betreffende
bodemmateriaal.

Het gemiddelde van de s- en i-waarden wordt gebruikt als criterium voor uitvoering van een nader
onderzoek.

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en
grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele
eigenschappen van de bodem kan optreden. De interventiewaarden zijn gerelateerd aan een
ruimtelijke schaal: bij overschrijding van dit concentratieniveau dient eerst een indicatie te worden
verkregen omtrent de omvang van de verontreiniging voordat eventueel kan worden gesproken over
een ernstige verontreiniging.
Om van een ernstige verontreiniging te kunnen spreken dient de gemiddelde concentratie van
minimaal 25 m3 grond en/of van 100 m3 grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.

De streef- en interventiewaarden voor de meest voorkomende microverontreinigingen in de grond
zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte. Bij berekening van de streef- en
interventiewaarden kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:

Ib   =      Ist x (A + B x %lutum + C x %orq. stof) Hl
                    (A + B x 25 + C x 10)

De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen zoals minerale olie zijn alleen
gerelateerd aan het organische stofgehalte van de bodem.
De toetsingswaarden worden volgens de volgende formule berekend:

Ib   =      Ist x %ora. stof                               [2]
                   10

In bovengenoemde formules [1] en [2] zijn:
A, B en C       constanten afhankelijk van de stof
Ib              interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
Ist             interventiewaarde voor de standaardbodem
%lutum          gemeten percentage lutum in de bodem
%org. stof      gemeten percentage organische stof in de bodem

Voor het berekenen van de streefwaarden worden ook de formules [1] en [2] gebruikt, hierbij wordt in
de formules de interventiewaarde (Ib en Ist) vervangen door de streefwaarde.
Voor bodems met org. stof >30% en <2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2%
aangehouden.




TOETSINGSWAARDEN GROND
                                                                              Opdr.:     B-8256/110
 De Bongerd” te Hattem                                                        Bijl.:            5.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>TOETSINGSWAARDEN STANDAARDPARAMETERS GRONDWATER




PARAMETER                 GRONDWATER (pg/l)

                          streefwaarde        (S+l)/2            interventiewaarde

ZWARE METALEN
Arseen (As)               10                  35                 60
Cadmium (Cd)              0,4                 3,2                6
Chroom (Cr)               1                   15,5               30
Koper (Cu)                15                  45                 75
Kwik (Hg)                 0,05                0,175              0,3
Nikkel (Ni)               15                  45                 75
Lood (Pb)                 15                  45                 75
Zink (Zn)                 65                  430                800

PAK
Naftaleen                 0.1                 35                 70
Fenanthreen               0.02                2.5                5
Anthraceen                0.02                2.5                5
Fluorantheen              0.005               0.5                1
Benzo(a)anthraceen        0.002               0.25               0.5
Chryseen                  0.002               0.025              0.05
Benzo(k)fluorantheen      0.001               0.025              0.05
Benzo(a)pyreen            0.001               0.025              0.05
Benzo(g,h,i)peryleen      0.0002              0.025              0.05
lndeno(1,2,3-c,d)pyreen   0.0002              0.025              0.05

BTEX
Benzeen                   0,2                 15                 30
Tolueen                   0,2                 500                1000
Ethylbenzeen              0,2                 75                 150
Xylenen                   0,2                 35                 70

VOCI
Dichloormethaan           0,01                500                1000
Trichloormethaan          0,01                200                400
Tetrachloormethaan        0,01                5                  10
1,2 Dichloorethaan        0,01                200                400
Trichlooretheen           0,01                250                500
Tetrachlooretheen         0,01                20                 40
Minerale olie             50                  325                600




TOETSINGSWAARDEN GRONDWATER
                                                        Opdr.:          B-8256/110
De Bongerd” te Hattem                                   Bijl.:                 5.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Adressen FUGRO MILIEU CONSULT B.V. kantoren in Nederland

                  LEIDSCHENDAM
                  (Hoofdkantoor)
                  Dillenburgsingel 69
                  Postbus 3006
                  2260 DA Leidschendam
                  Tel       : 070-3111222
                  Fax       : 070-3208901

                  ARNHEM
                  Utrechtseweg 310
                  Gebouw H23
                  Postbus 5122
                  6802 EC Arnhem
                  Tel      : 026-3562004/5
                  Fax      : 026-4428633

                  GRONINGEN
                  Pleiadenlaan 24
                  Postbus 2239
                  9704 CE Groningen
                  Tel      : 050-5713777
                  Fax      : 050-5715712

                  MAASTRICHT
                  Sleperweg 36
                  Postbus 3106
                  6202 NC Maastricht
                  Tel     : 043-3690133
                  Fax     : 043-3690199

                  NIEUWEGEIN
                  Archimedesbaan 15
                  Postbus 1471
                  3430 BL Nieuwegein
                  Tel      :030-6028111
                  Fax      : 030-6028109

                  Fugro Milieu Laboratorium B.V.
                  MAASTRICHT
                  Sleperweg 36
                  Postbus 3106
                  6202 NC Maastricht
                  Tel       : 043-3690111
                  Fax     : 043-3690125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>                 Gemeente Hattem

                 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse
                 van een terrein aan de Eierdijk te Hattem
                                                •K.
                 projectnummer: 2003423/at/sh
                 datum:         juli 2003




Opdrachtgever:
Gemeente Hattem
Postbus 93
8050 AB HATTEM

Kunneman Milieu Advies Raalte BV
Postbus 253, 8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
Fax: 0572-351574
E-mail: info@hunneman-milieu.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1     INLEIDING..................................................................................................................................... 1

2     VOORONDERZOEK.................................................................................................................... 2
    2.1     Achtergrondinformatie......................................................................................................2
    2.2     Bodemopbouw en geohydrologie.....................................................................................2
    2.3     Onderzoeksstrategie.......................................................................................................... 3
3     VELD- EN CHEMISCH ONDERZOEK................................................................................... 4
    3.1     Veldonderzoek...................................................................................................................... 4
    3.2     Chem isch onderzoek............................................................................................................. 4
    3.3     Toetsingscriteria en analyseresultaten.................................................... .:............ 5
4     INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN..............................................................8
    4.1     Vaste bodem en grondwater......................                                                                        8
    4.2     Conclusies en aanbevelingen............................................................................................8




BIJLAGEN:

1                         Topografisch overzicht
2                         B oorbeschrij vingen
3                         Analyserapporten vaste bodem en grondwater
4                         Toetsingstabel standaardbodem

TEKENING:

1-1                       Situatie met boringen en peilbuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                                                      Hunneman Milieu-Advies




1      INLEIDING

In opdracht van de gemeente Hattem is in juni 2003 door Hunneman Milieu-Advies een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een terrein aan de Eierdijk te
Hattem. Voor een topografisch overzicht van de locatie en de omgeving verwijzen wij
naar bijlage 1.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande nieuwbouw op de locatie.

Het doel van het bodemonderzoek is het aantonen of op het te onderzoeken terrein sprake
is van bodemverontreiniging.

Het veldonderzoek en de chemische analyses zijn uitgevoerd volgens de Nederlandse
Normen en Praktijk Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-
Instituut. Voor zover de werkzaamheden hierin niet zijn beschreven, zijn ze uitgevoerd
volgens de “aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen voor bemonstering en analyse bij
bodemverontreiniging, uitgave september 1988 (a-VPR, 1988)”.

Het rapport is als volgt ingedeeld:
•       Vooronderzoek                                                          (hoofdstuk 2);
•       Veld- en chemisch onderzoek                                            (hoofdstuk 3);
•       Interpretatie onderzoeksresultaten                                     (hoofdstuk 4).




       Verkennend bodemonderzoek Eierdijk te Hattem                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                                                              Hunnentan Milieu-Advies




2         VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NVN-5725 op basisniveau. De in dit hoofdstuk
beschreven gegevens zijn verkregen uit de volgende bronnen:
•       informatie opdrachtgever;
•       onderzoek gemeentearchief;
•       locatiebezoek;
•       grondwaterkaart van Nederland.

2.1          Achtergrondinformatie

De locatie is gesitueerd aan de Eierdijk te Hattem. De totale oppervlakte van de
onderzoekslocatie bedraagt ca. 800 m2. Het terrein is momenteel in gebruik als pad en
fietsenstalling voor de naastgelegen sporthal en is grotendeels voorzien van een tegel-
en/of klinkerverharding. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-
1.

Voorgaand onderzoek
Voor zover bekend is op onderhavige locatie geen bodemonderzoek uitgevoerd.

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen activiteiten en/of calamiteiten
plaatsgevonden die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater
nadelig kunnen hebben beïnvloed.

2.2          Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw
De maaiveldhoogte bedraagt circa lm +NAP. De gegevens inzake de bodemopbouw en
geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO,
kaartblad 6 Oost/7 West. De gegevens over de regionale bodemopbouw zijn samengevat
in tabel 1.

Tabel 1:schematische voorstelling, van de regionale bodemopbouw
    pakket                        diepte (in m-mv)        samenstelling

    Deklaag                       5                       zand, klei, veen

    Eerste WVP                    90                      grof zand
    Scheidende laag               110                     klei
    Tweede WVP                    >110                    zand
    Toelichting:        WVP             = watervoerend pakket
                        kD-waarde       = doorlaatvermogen of transmissiviteit


Regionale grondwaterstroming
De regionale stroming van het grondwater in het watervoerend pakket is noordoostelijk
gericht.


             Verkennend bodemonderzoek, Eierdijk te Hattem                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>                                                              Hunnentan Milieu-Advies




2.3        Onderzoeksstrategie

Voor de onderzoekslocatie is de onderzoeksstrategie “ONV” (onverdacht onderzoek) uit
de NEN-5740 toegepast. De gehanteerde onderzoeksstrategie is samengevat in tabel 2.

Tabel 2:gehanteerde onderzoeksstrategie
                                veldonderzoek                            laboratoriumonderzoek
      locatie
                 boringen tot     waarvan       waarvan met
                                                                    vaste bodem             grondwater
                  0,5 m-mv        > 2 m-mv        peilbuis
                                                               2 x NEN-grond
                                                                       1 x bovengrond
  ca. 800 m2          6              2               1                                  1 x NEN-grondwater
                                                                       1 x ondergrond
                                                               1 x lutum + org. stof


De samenstelling van de “NEN-pakketten” is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3:_______ samenstelling NEN-pakketten
                                                               NEN-pakket                 NEN-pakket
 Parameters
                                                                 grond                    grondwater
 zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper,                     X
 kwik, lood, nikkel en zink)                                                                   X
 EOX (extraheerbare organohalogeen verbindingen)                    X                           -
 PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)                   X                           -
 minerale olie                                                      X                          X
 vluchtige aromaten, inclusief naftaleen                             -                         X
 VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen)                              -                         X
 chloorbenzenen                                                      -                         X




          Verkennend bodemonderzoek, Eierdijk te Hattem                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>                                                          Hunneman Milieu-Advies




3         VELD- EN CHEMISCH ONDERZOEK


3.1       Veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd in juni 2003. Voor het onderzoek zijn 6 handboringen
uitgevoerd (1 t/m 6), waarvan 1 boring is afgewerkt met een peilbuis. De maximale
boordiepte bedraagt 3,0 m-mv. Voor de situatie van de boringen en de peilbuis verwijzen
wij naar tekening 1-1.

Bodemopbouw
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per boring en bodemlaag beschreven.
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2 en samengevat in tabel 4.

Tabel 4:________samenvatting van het aangetroffen bodemprofiel
    traject (m-mv)     hoofdnaam                   toevoeging
           p00
      O
           1




                       zand, matig fijn            zwak siltig, zwak humeus
       0




       0,8-1,4         zand, matig fijn            zwak siltig, matig humeus
       1,4-3,0         zand, matig fijn            zwak siltig
                                      grondwaterstand: circa 1,5 m-mv


Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk
waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-
test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. In diverse boringen
zijn puinbijmengingen aangetroffen. De bijzonderheden zijn weergegeven in de
boorbeschrij vingen (bijlage 2).

Monstemame
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen van iedere 0,5 m of onderscheiden
bodemlaag monsters genomen. Het grondwater uit de peilbuis is een week na plaatsing
bemonsterd. De zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwater
zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 6.

3.2       Chemisch onderzoek

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn
mengmonsters samengesteld voor analyse. De samengestelde mengmonsters zijn
weergegeven in tabel 5.

De analyses zijn uitgevoerd door een door Sterlab erkend laboratorium. De
analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten van de
analyses zijn weergegeven in tabel 5 en 6.




          Verkennend bodemonderzoek, Eierdijk te Hattem                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>                                                       Hunneman Milieu-Advies




3.3    Toetsingscriteria en analyseresultaten

Als bijlage 4 is het toetsingskader met de streef- en interventiewaarden opgenomen. De
toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte van de bodem
en worden gehanteerd om de verontreinigingssituatie vast te stellen:

•       Streefwaarden («j1
        De streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is van een duurzame
        bodemkwaliteit. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende
        achtergrondgehalten, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus
        voorkomen.

•       Criterium voor nader onderzoek (««j1
        Het criterium ^(interventiewaarde + streefwaarde) of “toetsingswaarde nader onderzoek”
        is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen waarvoor
        geen streefwaarde is vastgesteld, dient ^(interventiewaarde) gehanteerd te worden.

•       Interventiewaarden
        De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan
        waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook
        bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige
        verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
        volksgezondheid en het ecosysteem.

1 De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 5 en 6.

Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake indien de gemiddelde concentratie
van een verontreinigende stof in minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is
dan de interventiewaarden.

Overschrijding van de interventiewaarden betekent niet automatisch dat de sanering
urgent is. Nadat de globale omvang is vastgesteld, zal op basis van de actuele risico’s
voor de mens, de actuele risico’s voor het ecosysteem en de verspreidingsrisico’s, de
urgentie van een sanering moeten worden bepaald. Indien het geval niet urgent is en geen
functiewijziging van het terrein plaatsvindt is er geen reden om tot directe sanering over
te gaan.




       Verkennend bodemonderzoek, Eierdijk te Hattem                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                                                             Hunneman Milieu-Advies


Tabel 5:________ analyseresultaten -vaste bodem
%H =      <2,0                  analyseresultaten (mg/kg d.s.)                            toetsingswaarden (mg/kg d.s.)
%L =      2,0
monster                           MM-01                     MM-02
boring                             1 t/m 6                   1 en 2
                                                                                     S-waarde             !/2(S+I)            I-waarde
traject (m-mv)                    0,0 - 0,5                 0,5-2,0
arseen                                <4                          <4                      17                 26                   31

cadmium                             <0,4                          <0,4                  0,46                4,1                    7

chroom                               <15                          <15                     54                131                  205

koper                                6,0                           11                     17                 59                   92

kwik                                 0,06                         0,06                  0,21                 3,7                   7

lood                                  25                           17                     54                204                  337

nikkel                                <3                           <3                     12                 43                   72

zink                                  25                          <20                     59                 193                 303

PAK (10)-tot.                        0,32                         3,1*                     1                20,5                  40

EOX                                  <0,1                         <0,1                   0,3                     #                 #

min. olie                            25*                          30*                     10                1130                 1000
Toelichting bij tabel:
• : overschrijding van de streefwaarde                                  # : geen toetsingswaarden voor gegeven       H : organisch stof
•• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek                                                      L : lutum
— : overschrijding van de interventiewaarde




            Verkennend bodemonderzoek, Eierdijk te Hattem                                                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                                                                   Hunneman Milieu-Advies


Tabel 6:________ analyseresultaten grondwater
                                       analyseresultaten (fig/1)                 toetsingswaarden (pg/1)
peilbuis                                                i
filter (m-mv)                                       2,0-3,0
PH                                                    8,0
EC (jis/cm)                                           180            S-waarde             '/2(S+I)         I-waarde
zware metalen
arseen                                                 <5                 10                35             - 60
cadmium                                              <0,4                 0,4                3                6
chroom                                                1,2*                 1                16               30
koper                                                 24*                 15                45               75
kwik                                                 <0,05               0,05              0,17              0,3
lood                                                  <10                 15                45               75
nikkel                                                <10                 15                45               75
zink                                                  <20                 65               433               800
vluchtige aromaten
benzeen                                               <0,2                0,2                15               30
tolueen                                                0,6                 7                504              1000
ethylbenzeen                                          <0,2                 4                77                150
xylenen (som)                                         <0,5                0,2                35               70
naftaleen                                             <0,2                0,1                35               70
 gechloreerde koolwaterstoffen
 1,2-dichloorethaan                                   <0,1                 7                204              400
 cis 1,2-dichlooretheen                               <0,1               0,01                10               20
 1,2 dichloorpropaan                                    -                 0,8               40                80
 tetrachlooretheen (per)                              <0,1               0,01                20               40
 tetrachloormethaan (tetra)                           <0,1               0,01                 5               10
 1,1,1 -trichloorethaan                               <0,1               0,01               150              300
 1,1,2-trichloorethaan                                <0,1               0,01                65              130
 trichlooretheen (tri)                                <0,1                24                262              500
 trichloormethaan (chloroform)                        <0,1                 6                203              400
 chloorbenzenen
 monochloorbenzeen                                    <0,2                 7                94                180
 dichloorbenzeen                                      <0,2                  3               27                50
 minerale olie                                        <50                  50               325               600
 Toelichting bij tabel:
 • : overschrijding van de streefwaarde
 •• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek   -: niet geanalyseerd
 ••• : overschrijding van de interventiewaarde




            Verkennend bodemonderzoek, Eierdijk te Hattem                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>                                                        Hunneman Milieu-Advies




4      INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van de gemeente Hattem is in juni 2003 door Hunneman Milieu-Advies een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een terrein aan de Eierdijk te
Hattem.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande nieuwbouw op de locatie.
Het doel van het bodemonderzoek is het aantonen of op het te onderzoeken terrein sprake
is van bodemverontreiniging.

4.1     Vaste bodem en grondwater

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem in diverse boringen lichte puinbijmengingen
waargenomen.

In de bovengrond (MM-01) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond.
Het aangetoonde gehalte overschrijdt de streefwaarde en blijft beneden de
toetsingswaarde voor nader onderzoek. Van de overig geanalyseerde parameters zijn geen
gehalten aangetoond boven de streefwaarden.

In de ondergrond (MM-02) zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK
aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden en blijven beneden
de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Van de overig geanalyseerde parameters zijn
geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.

In het grondwater (peilbuis 1) zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en koper
aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden en blijven beneden
de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Van de overig geanalyseerde parameters zijn
geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.

4.2     Conclusies en aanbevelingen

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem in diverse boringen lichte puinbijmengingen
waargenomen.

In de vaste bodem zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie en/of PAK aangetoond.
De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden en vormen geen aanleiding tot
nader onderzoek.

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en koper aangetoond. De
aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden en vormen geen aanleiding tot
nader onderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er naar onze mening, vanuit
milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de voorgenomen nieuwbouw op de
locatie.

Omdat in de vaste bodem licht verhoogde gehalten zijn aangetoond, is deze niet
multifunctioneel toepasbaar. Bij eventueel grondverzet dient er rekening mee te worden
gehouden dat de grond niet zonder meer van het terrein mag worden afgevoerd.
       ]'erkennend bodemonderzoek, Eierdijk te Hattem                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 1

Topografisch overzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>   BIJLAGE 2

Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)

grind
oooooooooo                                                          klei
 ooooooooo
oooooooooo
                 i    grind, siltig
                                                                                 klei, zwak siltig

                      grind, rwak zandig
                                                                                 klei, matig siltig

                      grind, matig zandig
                                                                                 kiel, sterk siltig

                      grind, sterk zandig
                                                                                 klei, uiterst siltig

                      grind, uiterst zandig
                                                                                 kiel, zwak zandig


zand                                                                             kiel, matig zandig

                      zand, kleiïg
                                                                                 klei, sterk zandig

                       zand, zwak siltig
                                                                     leem
                       zand, matig siltig
                                                                                  leem, zwak zandig

                       zand, sterk siltig
                                                                                  leem, sterk zandig

                       zand, uiterst siltig
                                                                     overige toevoegingen
veen                                                                               zwak humeus

                       veen, mineraalarm
                                                                                   matig humeus


                                                                                   sterk humeus


                                                                                   zwak grindlg


                                                                                   matig grindig


                                                                                   sterk grindig


 peilbuis                                     monsters                                geur
                                                                                                 lichte geur

       blinde buis                                                                                matige geur
                                               geroerd monster
                                                                                                  sterke geur

       casing

                                                                                       Olie
                                                                                       ■
       grondwaterstand                                                                 •     lichte olie-water reactie
                                                                                       ■
                                               ongeroerd monster                       ■■

                                                                                       ■a
                                                                                             matige olie-water reactie
                                                                                       aaa
                                                                                       H: Sterke olie-water reactie
       bentoniet afdichting
                                              overig
                                              A bijzonder bestanddeel
 in                                           ■w grondwaterstand
 ui                                           “ tijdens boren
 lil
 lil
 ui                                                      maaiveldtype c.q.
 in filter                                               textuur afwezig
 in
 ui
 in                                                      slib
 in
 in
 in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Boring: 1                                     Boring: 2                                                Boring: 3
   „Juin                                      tuin                                                     klinker
                     Zand, matig                                        Zand, zeer fijn, zwak
                     fijn, zwak                                         siltig,matig humeus.                              Zand, matig fijn, zwak
                     siltig.zwak                                                                                          siltig.
                     humeus.                           .•.•.v.v.SE

  50-                                   50-
                                                            •s
                                                            •:s=
                                                                      Azwak puinhoudend.
                                                                                                 50-
                                                                                                                      r
                                                                                                                 .'[s|EÈ AZand, matig fijn, zwak
                                                                                                                          siltig,matig humeus.
              SE                                            ••S
                                                                                                                          zwak puinhoudend.
                    ^sporen puin.
                                              •.v.v.         s=
                     Zand, matig
                     fijn, zwak
 100-                siltig,matig      100-
             s       humeus.
                                                        ■.v.v \
                                                        vXv! s


                     Zand, matig




                                                         1
                                                                        Zand, matig fijn, zwak
 150-                fijn, zwak        150-                             siltig.
                     siltig.




 200-                                  200-




 250-




 300-




Boring: 4                                     Boring: 5                                                Boring: 6
                                                                                                                       Zand, matig fijn, zwak
              Zand, matig fijn, zwak                                 Zand, matig fijn, zwak                            siltig,matig humeus.
              siltig,matig humeus.                                   siltig.
            A sporen puin.




                                                                                                                                                   getekend volgens NEN 5104.




                                                                                                           Projectnr: 2003423 Datum: 27-6-03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>               BIJLAGE 3

Analyserapporten vaste bodem en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                  ALcontrol Laboratories                                                                                 ALcontrol B.V.
  w                                                                                                                      Steen hou werstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                         Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034.

KUNNEMAN MILIEU ADVIES                                                                                                    Bijlage 1 van 3
Dhr. B.A. Jansen

Projektnaam           : NEN Eijerdijk Hattem/JUNI 2003                                                                  Rapportnumaer   : 0325350
Projektnumaer         : 2003423                                                                                         Rapportagedatum : 24-06-2003
Datun opdracht        : 18-06-2003
Startdatum            : 18-06-2003


Analyse                               Eenheid                X01                     X02


droge stof                  gew.-%                          94.3                 87.9
organische stof (gloeiverl % vd DS                           1.2

KORRELGROOTTEVERDELING
lutun (bodem)                        % vd DS                 2.0

METALEN
arseen                               mg/kgds                  <4                   <4
cadmium                              mg/kgds                <0.4                 <0.4
chroom                               mg/kgds                 <15                  <15
koper                                mg/kgds                 6.0                   11
kwik                                 mg/kgds                0.06                 0.06
lood                                 mg/kgds                  25                   17
nikkel                               mg/kgds                  <3                   <3
zink                                 mg/kgds                  25                  <20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                             mg/kgds             <0.02                  0.04
acenaftyleen                          mg/kgds             <0.02                 <0.02
acenafteen                            mg/kgds             <0.02                  0.12
fluoreen                              mg/kgds             <0.02                  0.13
fenantreen                            mg/kgds              0.02                  0.84
antraceen                             mg/kgds             <0.02                  0.23
fluoranteen                           mg/kgds              0.08                  0.77
pyreen                                mg/kgds              0.07                  0.61
benzola)antraceen                     mg/kgds              0.03                  0.29
chryseen                              mg/kgds              0.05                  0.31
benzolb)fluoranteen                   mg/kgds              0.06                  0.29
benzolk)fluoranteen                   mg/kgds              0.03                  0.13
benzola)pyreen                        mg/kgds              0.05                  0.25
dibenz(ah)antraceen                   mg/kgds             <0.02                  0.04
benzolghi)peryleen                    mg/kgds              0.02                  0.13
indeno(1,2,3-cd)pyreen                mg/kgds              0.03                  0.14
Pak-totaal (10 van VROM)              mg/kgds              0.32                   3.1
Pak-totaal (16 van EPA)               mg/kgds              0.46                   4.3

EOX                                   mg/kgds               <0.1                 <0.1




Kode      Monstersoort             Monsterspecificatie


X01       grond
                                                         o
                                                         o
                                                         o
                                                                       O




                                   MM-01 (1 t/m 6                          .5 m-mv
                                                                   1




X02       grond                    MM-02 (1+2-02 t/m 04) 0..5-2.0 m-mv




                  ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

       'jfk       Ai ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
       mim        INSCHRIJVING HANDELSREGISTEF. KV. ROTTERDAM 2426S286.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                     ALcontrol Laboratories                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                            Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                            Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010) 416 30 34

HUNNEMAN MILIEU ADVIES                                                                                                      Bijlage 2 van 3
Dhr. B.A. Jansen

Projektnaam             : NEN Eijerdijk Hattem/JUNI 2003                                                                   Rapportnummer   : 0325350
Projektnummer           : 2003423                                                                                          Rapportagedatum : 24-06-2003
Datum opdracht          : 18-06-2003
Startdatim              : 18-06-2003


Analyse                                 Eenheid                 X01                X02



MINERALE OLIE
fractie CIO - C12                       mg/kgds                   5                  <5
fractie C12 - C22                       mg/kgds                  10                   5
fractie C22 - C30                       mg/kgds                   5                  10
fractie C30 - C40                       mg/kgds                  10                  15
totaal olie C10-C40                     mg/kgds                  25                  30




Kode       Monstersoort               Monsterspecificatie


X01         grond                     MM-01 (1 t/m 6-01)0.0-0.5 m-mv

X02         grond                     MM-02 (1+2-02 t/m 04) 0.5-2.0 m-mv




                     ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

          IlS1       AL ONZE WERfCZAAMMEDEN WORDEN U 'GEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
          RvAl [?[   INSCHRIJVING HANDELSREGISTEF. KVK RDTERDAM 24265286.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                      ALcontrol Laboratories                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                              Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                              Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034

KUNNEMAN MILIEU ADVIES                                                                                                        Bijlage 3 van 3
Dhr. B.A. Jansen

Projektnaam               : NEN Eijerdijk Hattem/JUNI 2003                                                                  Rapportnummer   : 0325350
Projektnunmer             : 2003423                                                                                         Rapportagedatum : 24-06-2003
Datum opdracht            : 18-06-2003
Startdatum                : 18-06-2003


Analyse                                        Monstersoort                  Relatie tot norm


droge stof                     grond                                         Conform NEN 5747
organische stof (gloeiverlies) grond                                         Conform NEN 5754
lutum (bodem)                  grond                                         Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie
arseen                         grond                                         Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
                                                                             AES-ICP
cadmiurn                                        grond                        Idem
chroom                                          grond                        Idem
koper                                           grond                        Idem
kwik                                            grond                        Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
                                                                             AAS-koude damp
lood                                            grond                        Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
                                                                             AES-ICP
nikkel                                          grond                        Idem
zink                                            grond                        Idem
naftaleen                                       grond                        Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
acenaftyleen                                    grond                        Idem
acenafteen                                      grond                        Idem
fluoreen                                        grond                        Idem
fenantreen                                      grond                        Idem
antraceen                                       grond                        Idem
fluoranteen                                     grond                        Idem
pyreen                                          grond                        Idem
benzo(a)antraceen                               grond                        Idem
chryseen                                        grond                        Idem
benzo(b)fluoranteen                             grond                        Idem
benzo(k)fluoranteen                             grond                        Idem
benzo(a)pyreen                                  grond                        Idem
dibenz(ah)antraceen                             grond                        Idem
benzoCghi)peryleen                              grond                        Idem
indeno(1,2,3- cd)pyreen                         grond                        Idem
BOX                                             grond                        Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m .b.v.
                                                                             micro-coulometer
Minerale olie GC (C10-C40                       grond                        Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up .analyse m.b.v.
                                                                             GC-FID

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.

Monster informatie: (Containers / Ontvangstdata)


X01             a3701450 18-06-03
X02             a3701423 18-06-03




                      ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

                      AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
          RvA I C?t   INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                  ALcontrol Laboratories                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                          Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                          Tel.: (010) 231 4700 ■ Fax: (010)4163034




          HUNNEMAN MILIEU ADVIES
          Dhr. B.A. Jansen
          Postbus 253
          8100 AG RAALTE




Monsternummer:                  0325350 X001
Datum analyse:                  23/6/03
Projectnummer:                  2003423
Projectnaam:                    NEN Eijerdijk Hattem/JUNI 2003
Monsteromschr.:                 MM-01 (1 t/m 6-01)0.0-0.5 m-mv
 0.118




 0.088




 0.058




 0.028




 -0.002
                                                                                                                                               7.0


 Olie GC - chromatoqram                                                                       Voor analyseresultaten: zie rapport

 Karakterisering naar alkaantraject                                                           Retentietijden van de even alkanen in minuten:

 benzine                                                C9-C14                               C10         1.2
 kerosine en petroleum                                  C10-C16                              C12         2.1
 diesel en gasolie                                      C10-C28                              C22         3.5
 motorolie                                              C20-C36                              C30         4.4
 stookolie                                              C10-C36                              C40         5.5
 Bij vloeibare monstertypes zijn de                     getoonde retentietijden             voor de     even alkanen indicatief.

     ^InL         ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

      IffliK      AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM
      RvA 1 DÏÊ   INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>              ALcontrol Laboratories                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                      Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                      Tel.: (010) 231 4700 ■ Fax: (010)4163034




          HUNNEMAN MILIEU ADVIES
          Dhr. B.A. Jansen
          Postbus 253
          8100 AG RAALTE




Monsternummer:              0325350 X002
Datum analyse:              23/6/03
Projectnummer:              2003423
Projectnaam:                NEN Eijerdijk Hattem/JUNI 2003
Monsteromschr.:             MM-02 (1+2-02 t/m 04) 0.5-2.0 m-mv
 0.118




 0.088




 0.058




 0.028




 -0.002

                                                                                                                                           7.0


 Olie GC - chromatoqram                                                                   Voor analyseresultaten: zie rapport

 Karakterisering naar alkaantraject                                                       Retentietijden van de even alkanen in minuten:

 benzine                                            C9-C14                               C10         1.6
 kerosine en petroleum                              C10-C16                              C12         2.2
 diesel en gasolie                                  C10-C28                              C22         3.7
 motorolie                                          C20-C36                              C30         4.6
 stookolie                                          C10-C36                              C40         5.8
 Bij vloeibare monstertypes zijn de                 getoonde retentietijden             voor de     even alkanen indicatief.

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
     RvAlCM   INSCHRIJVING HANDELSREGISTER- KVK ROTTERDAM 24265286.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>               ALcontrol Laboratories
  C
                                                                                                                          ALcontrol B.V.
       >;                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                          Tel.: (010) 231 4700 ■ Fax: (010)4163034


KUNNEMAN MILIEU ADVIES                                                                                                     Bijlage 1 van 2
A. Mager

Projektnaam         :   NEN Eijerdijk te Hattem                                                                         Rapportnummer             : 0326134
Projektnummer       :   2003423                                                                                         Rapportagedatum           : 01-07-2003
Datum opdracht      :   24-06-2003
Startdatum          :   24-06-2003


Analyse                              Eenheid                 X01



METALEN
arseen                                   ug/l                <5
cadmiurn                                 ug/l              <0.4
chroom                                   ug/l               1.2
koper                                    ug/l                24
kwik                                     ug/l             <0.05
lood                                     ug/l               <10
nikkel                                   ug/l               <10
zink                                     ug/l               <20

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                  ug/l               <0.2
tolueen                                  ug/l                0.6
ethylbenzeen                             ug/l               <0.2
xylenen                                  ug/l               <0.5
Totaal BTEX                              ug/l                 <1
naftaleen                                ug/l               <0.2

GGEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan            ug/l                          <0.1
cis 1,2-dichlooretheen        ug/l                          <0.1
tetrachlooretheen             ug/l                          <0.1
tet rachloormethaan           ug/l                          <0.1
1,1,1-trichloorethaan         ug/l                          <0.1
1,1,2-trichloorethaan         ug/l                          <0.1
trichlooretheen               ug/l                          <0.1
chloroform                    ug/l                          <0.1

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen                         ug/l              <0.2
dichloorbenzenen                          ug/l              <0.2

MINERALE OLIE
fractie CIO - C12                         ug/l                <10
fractie C12 - C22                         ug/l                <10
fractie C22 - C30                         ug/l                <10
fractie C30 - C40                         ug/l                <10
totaal olie C10-C40                       ug/l                <50




Kode       Monstersoort           Monsterspecif icatie


X01        grondwater              peilbuis 1




                ALCONTRO. E.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

                a. ONZE VVtF.-.iAAMHEDEN WORDEN O'TGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORVVAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM
       RvA      INSCHRIJVING HANDELSREG!STEF. KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>              ALcontrol Laboratories                                                                                    ALcontrol B.V.
                                                                                                                        Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                        Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010)4163034

KUNNEMAN MILIEU ADVIES                                                                                                   Bijlage 2 van 2
A. Mager

Projektnaam         : NEN Eijerdijk te Hattem                                                                           Rapportnummer   : 0326134
Projektnunmer       : 2003423                                                                                           Rapportagedatum : 01-07-2003
Datim opdracht      : 24-06-2003
Startdatum          : 24-06-2003


Analyse                                   Monstersoort                  Relatie tot norm


arseen                                    grondwater                    Eigen methode, analyse m.b.v. AES-ICP
cadmium                                   grondwater                    Idem
chroom                                    grondwater                    Idem
koper                                     grondwater                    Idem
kwik                                      grondwater                    Eigen methode, ontsluiting, analyse m.b.v. koude damp-techniek
lood                                      grondwater                    Eigen methode, analyse m.b.v. AES-ICP
nikkel                                    grondwater                    Idem
zink                                      grondwater                    Idem
benzeen                                   grondwater                    Conform NEN 6407, Online purge&trap GC-MS
tolueen                                   grondwater                    Idem
ethylbenzeen                              grondwater                    Idem
xylenen                                   grondwater                    Idem
naftaleen                                 grondwater                    Idem
1,2-dichloorethaan                        grondwater                    Idem
cis 1,2-dichlooretheen                    grondwater                    Idem
tetrachlooretheen                         grondwater                    Idem
tetrachloormethaan                        grondwater                    Idem
1,1,1 - trichloorethaan                   grondwater                    Idem
1,1,2-trichloorethaan                     grondwater                    Idem
trichlooretheen                           grondwater                    Idem
chloroform                                grondwater                    Idem
monochloorbenzeen                         grondwater                    Idem
dichloorbenzenen                          grondwater                    Idem
Minerale olie GC (C10-C40                 grondwater                    Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analy se m.b.v. GC-FID

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.

Monster informatie: (Containers / Ontvangstdata)


X01          60148134 23-06-03,          g4731999 23-06-03,            g4732005 23-06-03




               AlCOKTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

               A. OP.Zr WERKZAAMHEDEN WORDEN L' 'GEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORVVAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM
      RvA.     INSCHR-JVING HANOELSREGISTEP. KVK r.DTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 4

Toetsingstabel standaardbodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                                                                                                             1/5


Toetsingstabel standaard bodem

Bron:         Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
              (Staatscourant 24 februari 2000, nr. 39)

Tabel 1:     Streefwaarden en interventiewaarden
Parameter                                    grond/sediment (mg/kg d.s.)              grondwater (pg/l)
                                           streefwaarde   interventiewaarde streefwaarde     interventiewaarde
I          Zware metalen15
antimoon                                         3               15               -                 20
arseen                                          29               55               10                 60
barium                                          160             625               50                625
cadmium                                         0,8              12              0,4                  6
chroom                                          100             380                1                 30
cobalt                                           9              240               20                100
koper                                           36              190               15                 75 '
kwik                                            0,3              10              0,05               0,3
lood                                             85             530               15                 75
molybdeen                                         3             200                5                300
nikkel                                          35              210               15                 75
zink                                            140             720               65                800
 II     Anorganische verbindingen
 cyaniden-vrij                                   1               20                5                1500
 cyaniden-complex (pH<5)'                        5              650                10               1500
 cyaniden-complex (pH>5)                         5               50                10               1500
 thiocyanaten (som)                              1               20                -                1500
 bromide (mg Br/1)                              20                -            0,3 mg/12              -
 chloride (mg Cl/1)                              -                -            100 mg/12              -
 fluoride (mg F/1)                             5003               -            0,5 mg/12              -
 m         Aromatische verbindingen
 benzeen                                       0,01               1               0,2                30
 ethylbenzeen                                  0,03              50                4                 150
 tolueen                                       0,01              130               7                1000
 xylenen                                        0,1              25               0,2                70
 styreen (vinylbenzeen)                         0,3              100               6                300
 fenol                                         0,05              40               0,2               2000
 cresolen (som)                                0,05               5               0,2                200
 catechol (o-dihydroxybenzeen)                 0,05              20               0,2               1250
 resorcinol (m-hydroxybenzeen)                 0,05               10              0,2                600
 hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)              0,05               10              0,2                800
 IV        Polvcvclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
 PAK (som 10)<-14                                1               40                 -                  -
 naftaleen                                                                        0,01                70
 antraceen                                                                      0,0007*                5
 fenantreen                                                                      0,003*                5
 fluorantheen                                                                    0,003                 1
 benzo(a)antraceen                                                              0,0001*              0,5
 chrvseen                                                                        0,003*               0,2
 benzo(a)p\Teen                                                                 0,0005*              0,05
 benzo(2hi)peryleen                                                              0,0003              0,05
 benzo(k)fluorantheen                                                           0,0004*              0,05
 indeno( 1,2.3-cd)pyreen                                                        0,0004*              0,05
 V         Gechloreerde koolwaterstoffen
 vinvlchloride                                  0,01             0,1              0,01                 5
 dichloormethaan                                 0,4              10              0,01               1000
 1,1-dichloorethaan                             0,02              15                7                900
 1,2-dichloorethaan                             0,02              4                 7                400
 1.1-dichlooretheen                              0,1             0,3              0,01                 10
 1,2-dichlooretheen (cis en trans)               0,2               1              0,01                20
 dichloorpropanen                              0,002#             2                0,8                 80
 trichloormethaan (chloroform)                  0,02              10                6                400
 1,1.1-trichloorethaan                          0,07              15              0,01                300
 1,1.2-trichloorethaan                           0,4              10              0,01                130
 trichlooretheen (tri)                           0,1              60               24                 500
 tetrachloormetaan (tetra)                       0,4               1              0,01                 10
 tetrachlooretheen (per)                        0,002              4              0,01                 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>                                                                                                           2/5


Parameter                               grond/sediment (mg/kg d.s.)                 grondwater (pg/l)
                                      streefivaarde    interventiewaarde streefwaarde      interventiewaarde
Vervole V      Gechloreerde koolwaterstoffen
chloorbenzenen (som)514                   0,03                30               -                    -
monochloorbenzeen                                                              1                  180
dichloorbenzenen                                                               3                  50
trichloorbenzenen                                                            0,01                  10
tetrachloorbenzenen                                                          0,01                 2,5
pentachloorbenzeen                                                           0,003                  1
hexachloorbenzeen                                                          0,00009*               0,5

chloorfenolen (som)614                     0,01               10               -                    -

monochloorfenolen (som)                                                       0,3                  100
dichloorfenolen                                                               0,2                  30
trichloorfenolen                                                             0,03*                  10
tetrachloorfenolen                                                           0,01*                  10
pentachloorfenol                                                             0,04*                  3

chloomaftaleen                                 -              10               -                    6
monochlooranilinen                        0,005               50               -                   30
polychloorbifenvlen (som 7)1               0,02                1             0,01*                0,01
EOX                                         0,3                                 -

VI      Bestrijdingsmiddelen
DDT/DDE/DDD'                               0,01                4           0,004 ng/1             0,01
drins9                                    0,005                4                -                  0,1
aldrin                                   0,00006                           0,009 ng/1*
dieldrin                                 0,0005                              0,1 ng/1
endrin                                   0,00004                            0,04 ng/1
                                                   >




HCH-verbindinaen10                                             2               0,05A                1
                                          O
                                          O




a-HCH                                      0,003                              33 ng/1
P-HCH                                      0,009                               8 ng/1
y-hch                                    0,00005                               9 ng/1
atrazine                                  0,0002               6              29 ng/1              150
carbaryl                                 0,00003               5              2 ng/1*              50
carbofuran                               0,00002               2               9 ng/1              100
chloordaan                               0,00003               4            0,02 ng/1*             0,2
endosulfan                               0,00001               4             0,2 ng/1*              5
heptachloor                               0,0007               4           0,005 ng/1*             0,3
heptachloor-epoxide                     0,0000002              4           0,005 ng/1*              3
maneb                                      0,002              35            0,05 ng/1*             0,1
MCPA                                     0,00005#              4                0,02                50
organotinverbindingen"                     0,001              2,5         0,05*-16 ng/1            0,7
VII     Overige verontreinigingen
cyclohexanon                                   0,1            45               0,5                15000
ftalaten (som)12                               0,1            60               0,5                   5
minerale olie13                                50            5000              50                  600
pyridine                                       0,1            0,5              0,5                  30
tetrahydrofuran                                0,1             2               0,5                  300
tetrahydrothiofeen                             0,1            90               0,5                 5000
tribroommethaan                                 -             75                -                   630
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                                                                                                           3/5


Voetnoten bij tabel 1:

1.    Zuurgraad: pH(0,01 M CaCl2 ). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt
      het 90-percentiel van de gemeten waarden.
2.    In gebieden met marine beïnvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en brak grondwater).
3.    Differentiatie naar lutumgehalte: (F) = 175 + 13L (L = % lutum).
4.    Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van anthraceen, benzo[a]anthraceen,
      benzo[k]fluorantheen, benzo[a]pyreen, chryseen, phenanthreen, fluorantheen, indeno[l,2,3-cd]pyreen,
      naftaleen, benzo[ghi]peryleen.
5.    Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen (mono-, di-, tri-, tetra-,
      penta- en heptachloorbenzeen).
6.    Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (mono-, di-, tri-, tetra- en
      pentachloorfenol.
7.    Onder interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28,52,101,118,
      138, 153, 180. De streefwaarde geldt voor de som zonder PCB 118.
8.    Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE.
9.    Onder drins wordt verstaan: de som van aldrin, dieldrin en endrin.
10.   Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som a-HCH, p-HCH, y-HCH en 8-HCH.
11.   De interventiewaarde geldt voor de totale, gesommeerde concentratie van aangetroffen
      organotinverbindingen.
12.   Onder de ftalaten wordt de som van alle ftalaten verstaan.
13.   Definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging
      met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte
      aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze
      somparameters is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie
      wordt bestudeerd.
14.   De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen en chloorbenzenen in
      grond/sediment geldt voor de totale concentraties van de verbindingen uit de betreffende groep. Indien
      een verontreiniging slechts één verbinding uit een groep betreft, geldt de waarde voor de betreffende
      verbinding. Bij twee of meer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze verbindingen. Voor
      grond/sediment zijn de effecten direct optelbaar (dat wil zeggen 1 mg stof A heeft evenveel effect als 1
      mg stof B) en kan aan een somwaarde getoetst worden door het optellen van de concentraties van de
      verbindingen. Voor grondwater zijn effecten indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde,
      optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde
      stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding
      van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som
      van een groep van stoffen indien: {IQ / ( > 1, waarbij CQ gemeten concentratie van een stof uit een
      betreffende groep van stoffen en ( = interventiewaarde voor de betreffende groep.
15.   De streefwaarden voor zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voor het diepe
      grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden.*

*        Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
#        Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS.
A        In de 4' Nota Waterhuishouding staan de individuele normen uit INS, plus aanvullend de met een A
         gemarkeerde somnormen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>                                                                                                               4/5


Tabel 2:         indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Parameter                                         grond/sediment (mg/kg d.s.)          grondwater (pg/l)
                                               streefwaarde interventiewaarde streefvaarde   interventiewaarde
I          Zware metalen3
beryllium                                          1,1              30               -                15
seleen                                             0,7             100                               160
tellurium                                           -              600               -               70
thallium                                            1               15               -                7
tin                                                 -              900               -               50
vanadium                                            42             250               -               70
zilver                                              -               15               -               40
 Hf      Aromatische verbindingen
 dodecylbenzeen                                     -              1000              -              0,02
 aromatische oplosmiddelen'                         -              200               -              150
 V         Gechloreerde koolwaterstoffen
 dichlooranilinen                                 0,005             50               -               100
 trichlooranilinen                                   -              10               -                10
 tetrachlooranilinen                                 -              30               -                10
 pentachlooranilinen                                 -              10               -                 1
 4-chloormethylfenolen                               -              15               -               350
 dioxine2                                            -            0,001              -            0,001 ng/1
 VI        Bestrijdingsmiddelen
 azinfosmethyl                             |     0,00005#   |       2         |   0,l*ng/l   |        2
 VII       Overige verontreinigingen
 acrylonitril                                   0,000007#          0,1              0,08              5
 butanol                                             -              30               -              5600
 1,2-butylacetaat                          j                       200               -              6300
 ethylacetaat                                        -              75               -              15000
 diethyleen glycol                                   -             270               -              13000
 ethyleen glvcol                                     -             100               -               5500
 formaldehyde                                        -             0,1               -                50
 isopropanol                                         -             220               -              31000
 methanol                                            -              30               -              24000
 methyl-tert-butyl ether (MBTE)                      -              100              -               9200
 methylethylketon                                    -              35                   -           6000



Voetnoten bij tabel 2:

1. Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als “C9-aromatic
   naphtha”verstaan zoals gedefinieerd door de International Research en Development Corporetion: o-
   xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, l-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-
   methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-
   trimethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-trimethylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.
2. Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest toxische
   verbinding.
3. De streefwaarden voor zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voor het diepe
   grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden.*

*     Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
#     Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                                                                                                      5/5


Aanvullende opmerkingen bij label 1 en 2:
De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor metalen en arseen, met uitzondering van
antimoon, molybdeen, seleen, tellurium, thallium en zilver zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het
organisch stofgehalte.

De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische
verbindingen, zijn afhankelijk van het organisch stofgehalte.

Voor de streefwaarde en interventiewaarde van PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een
organisch stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor
bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een waarde van 1 respectievelijk 40 mg/kg en voor
bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een waarde van 3 respectievelijk 120 mg/kg gehanteerd.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor een
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruikt makende van de voor de
gemeten gehalten aan organisch stof en/of lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de
gemeten gehalten worden vergeleken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>          TEKENING

1-1 Situatie met boringen en peilbuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>                                  otantsoen

 LEGENDA                      0       2       4     6   8
    peilbuis met nummer                                                          Projectnummer    2003423
-0- boring met nummer             Gemeente Hottem                                Tekening         i-i
                                  NEN verkennend bodemonderzoek                  Schaal           1:250
— — grens onderzoekslocatie                                                      Afmetingen       A4_o
                                  Eijerdijk te Hottem
                                                                                 Dotum            iuli-2003
                                  Situotie met boringen en peilbuis              Getekend         dh
                                                                                  Filenome        2003423A
                                                                      SpUsstraat 11
                                                  KUNNEMAN            Postbus 253
                                                                      8100 AG Raolte
                                                                                              Postbus 25
                                                                                              6850 AA Huissen
                                                  MILIEU - ADVIES     Tel.: 0572-360998       Tel.: 026-3275129
                                                                      Fax.:0572-351574        Fox.: 026-3275815
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>GEMEENTE HATTEM


BEOORDELING BODEMONDERZOEKSRAPPORT

Locatie:               Eijerdijk bij gymzaal te Hattem
Opdrachtgever:         gemeente Hattem
Onderzoeksbureau:      Hunneman Milieu-Advies
Datum onderzoek:       juli 2003
Advies aan:            Bureau Ruimtelijke Ordening (A. vd Meulen)


Kadastrale gegevens:   Gemeente Hattem, sectie D, nr. 6333
Oppervlakte:           ± 800 m2
Onderzoeksopzet:       NEN 5740
Hypothese:             Onverdacht
Doel:                  Bouwplannen
Strabisnummer:         347

Opmerkingen:           In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie
                       aangetroffen. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten van PAK en
                       minerale olie aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte
                       aan koper en chroom aangetroffen.
                       De tussenwaarde (norm voor nader onderzoek) wordt niet overschreden.
                       In diverse boringen is puin aangetroffen.

Conclusie:             Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is geen bezwaar tegen de bouwplannen op
                       dit terrein.

OPGELET:               De grond is licht verontreinigd en daarom niet zonder meer vrij toepasbaar.
                       De bij de bouwactiviteiten vrijkomende grond kan wel zonder beperkingen op
                       de onderzoekslocatie worden hergebruikt. Wanneer echter grond van de
                       onderzoekslocatie wordt afgevoerd, zal nader bodemonderzoek in het kader
                       van het Bouwstoffenbesluit uitgevoerd moeten worden.


Datum: 9 juli 2003
Naam: D. Veenstra
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>