<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beeldkwaliteitsplan inbreidingslocatie Willem-Alexanderschool te Heerde.

Datum: 9-01-2019, ME

De inbreidingslocatie “Willem-Alexanderschool “ laat zich omschrijven als een centraal punt in de
wijk waar verschillende wegen samenkomen. Verschillende zichtlijnen vanuit de bestaande wijk
leiden naar deze locatie en dragen bij aan de oriëntatie binnen de wijk. De ogenschijnlijk moedwillig
gekozen oriëntatie van het schoolgebouw zorgt voor een bijzondere locatie in de wijk met een
bijzondere functie. De school is niet direct volgzaam als het gaat over het stramien van de wijk.
De omliggende bebouwing is een typische jaren zeventig verkaveling van een “stempel” wijk. De
woningen zijn beperkt in typologie, geel of zalmroze/rood van kleur en zijn over het algemeen
tuingericht gebouwd.

Als uitgangspunt voor deze inbreidingslocatie zijn de kenmerken zoals bijzondere plek, locatie en
functie als uitgangspunt gekozen voor het opnieuw inrichten van deze locatie.

Met name de zichtlijnen vanuit de bestaande wijk op deze locatie spelen een belangrijke rol in het
ontwerp. Ook is er gekozen voor een ondergeschikte bouwmassa om de omliggende woningen niet
te onderwerpen aan de nieuwbouw van deze tijd. Eigentijdse warmkleurige baksteen in aardetinten
met houten of witte accenten maken een fris kleurenpallet wat een eigen karakter geeft aan deze
bijzonder plek van wonen. Door de zichtlijnen is deze bebouwing vanuit de bestaande wijk goed te
zien en draagt deze bij aan de herkenning en oriëntatie binnen de wijk. De belangrijke bestaande
groene elementen zijn zoveel mogelijk intact gelaten.
De verkaveling is qua oriëntatie in lijn met de bestaande omliggende bebouwing. Dit bevordert de
leefbaarheid van de inbreidingslocatie en haar omgeving. De woningen zijn zo geplaatst dat er
woonstraatjes ontstaan en zo weinig mogelijk blinde gevels in het uitzicht van bestaande woningen.
De woningen aan het Hogepad zijn op gepaste afstand gezet waar er ruimte is gelaten voor groen.

Parkeren van auto’s gebeurt zoveel mogelijk binnen het parkeerhof of op reeds bestaande
parkeerplaatsen. Het parkeerhof biedt ruimte voor auto’s voor zowel bestaande als nieuwe
bewoners van de wijk.



Nokrichting:                    Nokrichting evenredig met aansluitende blokken bestaande wijk.
                                Accenten op beeldbepalende plekken in het plan.

Kleur gebruik woningen:         Gedekte aardetinten met houten of metselwerk accenten in een
                                afwijkende kleur is mogelijk.

Dakpan:                         Antraciet/zwarte dakpan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Referentiebeelden:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>