<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     Rapport
                     Verkennend bodemonderzoek
                     Kommerseweg 8 te Heerde




Projectnummer:   20239

Datum:           06 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                              Rapport
                              Verkennend bodemonderzoek
                              Kommerseweg 8 te Heerde




Opdrachtgever: De heer G.J. Bekamp
               Hondehoekseweg 1
               8193 KR Vorchten

Projectnummer: 20239

Versie:             2

Datum:              06 april 2021

Status:             Definitief

 Opgesteld door:          Paraaf:             Goedgekeurd door:   Paraaf:


 F. H. de Vries                               ing. G. van Dijk




                                             1
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

1 Inleiding .................................................................................................................................. 3
2 Inventarisatie ........................................................................................................................... 5
2.1 Historisch gebruik. ............................................................................................................... 5
2.2 Huidig gebruik ..................................................................................................................... 7
2.3 Toekomstig gebruik ............................................................................................................. 7
2.4 Geohydrologische gegevens ................................................................................................ 8
2.5 Hypothese ............................................................................................................................ 8
3 Uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek .......................................................................... 9
4 Resultaten veldonderzoek ..................................................................................................... 11
5 Resultaten laboratoriumonderzoek ....................................................................................... 13
5.1 Toetsingskader ................................................................................................................... 13
5.2 Analyseresultaten ............................................................................................................... 13
6 Conclusie............................................................................................................................... 15
6.1 Toetsing van de onderzoekshypothese............................................................................... 15
6.2 Aanbeveling ....................................................................................................................... 16
7 Zorgvuldigheid onderzoek .................................................................................................... 17



Bijlagen


     1.    Topografisch en kadastraal overzicht
     2.    Situatietekening
     3.    Monsternemingsformulieren (grond en grondwater)
     4.    Boorbeschrijvingen
     5.    Toegepaste methoden/normen veldwerk en laboratorium onderzoek
     6.    Analyseresultaten + toetsing
     7.    Bodeminformatie




                                                                       2
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding

De heer W. Jacobs van Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten uit Heerde heeft namens de
heer G.J. Bekamp uit Vorchten op 1 september 2020 opdracht verleend tot het instellen van
een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een gedeelte van de locatie aan de
Kommerseweg 8 te Heerde.

Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 1.
De inrichting van de locatie is weergegeven in bijlage 2.

Het verkennend bodemonderzoek dient voor het vastleggen van de bodemkwaliteit van de
locatie voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning in verband met de bouwplannen op
het perceel.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van eventuele verontreiniging van grond en
grondwater van de locatie en een globaal inzicht te verschaffen in de aard, plaats en
concentratie van eventuele verontreinigende stoffen.

In eerste instantie is het bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de nieuw te bouwen
woning. Door de gemeente Heerde is dit echter niet akkoord/voldoende bevonden en is het
onderzoek uitgebreid en het gehele plangebied onderzocht. De resultaten hiervan zijn
verwerkt in onderliggende rapportage.

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse Norm NEN 5725:2017 (strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). Bij het verzamelen van de
beschikbare informatie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de werkwijze zoals
beschreven in de NEN5725. Op basis van deze norm bepaalt de aanleiding van het onderzoek
de minimale onderzoeksaspecten. In onderstaande tabel zijn deze onderzoeksaspecten per
aanleiding weergegeven. In de huidige situatie is sprake van aanleiding A (bodemonderzoek).

Tabel, aanleiding onderzoek
 Onderzoeksaspecten                                                                    Aanleidingen tot vooronderzoek
                                                                                       A     B     C      D     E       F   G
 Locatie gegevens                              Eigendomssituatie                       O     O
                                               Hoogteligging                                                    X
 Bodemopbouw en geohydrologie                  Bodemopbouw                             X     X            X     X       X
                                               Antropogene lagen in de bodem           X     X     X      X     X       X   X
                                               Geohydrologie                           X     X
 Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit          Geval van Ernstige                      X           X      X     X       X   X
                                               bodemverontreiniging
                                               Kwaliteit o.b.v. BKK                    X     O      X     X        X    X   X
                                               o.b.v. uitgevoerde                      X     X      X     X        X        X
                                               bodemonderzoeken
 Gebruik en beïnvloeding van de locatie,       Voormalig                               X     O      X     X        X        X
 verdachte situatie, activiteiten, ongewoon    Huidig                                  X     X            X        X    X
 voorval                                       Toekomst                                      X                     O
                                               Asbest verdacht                           X            X    X       X    X   X
 Terreinverkenning
 X = Verplicht onderzoeksaspect. Is dit niet van toepassing, dan wordt dit in het rapport vermeld en gemotiveerd
 O = Optioneel

                                                              3
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Aanleiding tot vooronderzoek
 A    Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek
 B    Opstellen hypothese over de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten bij nul- en eindsituatie
      onderzoek
 C    Opstellen hypothese over de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem voorafgaande aan het toepassen van
      grond of baggerspecie
 D    Opstellen hypothese over de milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van partijkeuring
 E    Opstellen of actualiseren van een bodemkwaliteitskaart
 F    Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond
 G    Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten behoeve
      van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s


Ten behoeve van dit vooronderzoek hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd:

 Onderdeel                                                Bron
 Historisch, huidig en toekomstig gebruik                 Opdrachtgever
 Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,                 Gemeente Heerde
 calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek           Contactpersoon: Mevrouw J. Peetoom
 Locatiegegevens van internet:
           -     historisch topografisch kaartmateriaal   www.topotijdreis.nl
           -     basisregistratie grootschalige           www.pdok.nl
                 topografie
           -     basisregistratie Adressen en             www.bagviewer
                 Gebouwen(BAG)
           -     kadastrale gegevens
                                                          www.kadaster.nl
           -     Google streetview
                                                          maps.google.nl
           -     Provinciale bodeminformatie
                                                          www.bodemloket
           -     Asbest
                                                          asbestdakenkaart provincie Gelderland
           -     Bodemopbouw
                                                          maps.bodemdata.nl
           -     Geo(hydro)logie
                                                          www.dinoloket.nl
           -     Bodemkwaliteitskaart
                                                          Kenmerk R001-4598036LNH-baw-V02-NL, d.d. 3 september 2009.
                                                          Voor PFAS worden de landelijke normen gehanteerd.
 Terreininspectie                                         Uitgevoerd voorafgaand aan veldwerk 14-09-2020 door erkend
                                                          monsternemer de heer A. de Graaf van Boluwa Eco Systems BV


In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden ingegaan op de verrichte veld- en
laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 6 worden de
bevindingen geïnterpreteerd en conclusies getrokken over de actuele kwaliteit van de grond
en het grondwater op de locatie.




                                                              4
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 Inventarisatie

De onderzoekslocatie ligt op het perceel Kommerseweg 8, in het ten noorden van Heerde
gelegen buurtschap Hoornerveen.
Het perceel is kadastraal bekend als de gemeente Heerde, sectie A, nummer 2215
(gedeeltelijk).

x-coördinaat = 199.027 en y-coördinaat = 490.610.


2.1 Historisch gebruik.

Algemeen:
Op historisch kaartmateriaal van 1850 is de Kommerseweg reeds zichtbaar.
Op het noordelijke deel van perceel is in de periode van 1872 tot 1956 sprake van enige
bebouwing.
Op de locatie bevindt zich een woonhuis met een aantal opstallen/schuurtjes. De bebouwing
dateert oorspronkelijk uit 1957 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Het westelijke
deel van het perceel (onderzoekslocatie) is altijd in gebruik geweest als weiland/grasland.

Topotijdreis:
1900                                     1950




1980                                     2010




                                                5
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Calamiteiten:
Op de locatie hebben zich voor zover bekend geen calamiteiten met een bodembedreigend
karakter voorgedaan.

Brandstoftanks:
Er zijn voor zover bekend geen boven- en/of ondergrondse tanks aanwezig (geweest) op de
locatie.

PFAS:
Op basis van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecies” blijkt, dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als
“verdacht” gebied wordt gekenmerkt met betrekking tot de parametergroep PFAS. Verwacht
wordt, dat er verspreid over de onderzoekslocatie gelijke gehalten van PFAS voorkomen.
PFAS komt diffuus in Nederland voor. Dit betekent echter niet dat alle locaties per definitie
verdacht zijn op PFAS boven de toetsnorm. Uit het vooronderzoek blijkt dat atmosferische
depositie de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de locatie kan zijn. Van
atmosferische depositie is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehaltes in bodem en
water kan leiden.

Asbestdakenkaart:
Uit de asbestdakenkaart van de provincie Gelderland blijkt dat op het terrein een schuurtje
aanwezig is voorzien van asbestverdachte dakbedekking. Deze is echter niet gelegen op het te
onderzoeken gedeelte.




Bodemkwaliteitskaart:
Op basis van de bodemkwaliteitskaart voldoet zowel de ontgravingskwaliteit als de
toepassingsklasse van de grond aan kwaliteitsklasse AW2000 (Landbouw/Natuur).

Bodeminformatie gemeente Heerde:
Bij de gemeente Heerde is geen bodeminformatie van de locatie beschikbaar.
                                              6
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Van de nabije omgeving zijn de volgende onderzoeken bekend:
2e Hoornerveenseweg 2:
    - Verkennend bodemonderzoek, Boluwa, projectnummer 01066, 01-03-2001. Uit de
       resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten
       EOX en PAK zijn aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten
       chroom, koper, nikkel en zink vastgesteld.
    - Verkennend onderzoek, Boluwa, projectnummer 04008, januari 2004. Uit de
       resultaten van het onderzoek blijkt dat in het grondwater een licht verhoogd gehalte
       zink is aangetoond.
Kommerseweg 7:
    - Historisch onderzoek, Boluwa, projectnummer 06055, 15-06-2006.
       Op basis van het vooronderzoek wordt geen bodemverontreiniging verwacht.

Bodeminformatie Bodemloket:
Op het digitale bodemloket is geen aanvullende bodeminformatie van de locatie bekend.

Conclusie vooronderzoek:
Op basis van het vooronderzoek blijkt dat op de locatie geen potentiële
verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. Daarnaast bevinden zich in de nabijheid van de
locatie geen (grootschalige) gevallen van bodemverontreiniging die van invloed zijn op de
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. Er worden geen andere mogelijke
verontreinigingen verwacht dan de stoffen die deel uitmaken van het standaard analysepakket
uit de NEN 5740.

Voor bodeminformatie zie ook bijlage 7.


2.2 Huidig gebruik

Het gehele perceel heeft een oppervlakte van 5.320 m². De onderzoekslocatie betreft het
westelijke gedeelte van het terrein en heeft een oppervlakte van ca. 3.200 m².
Dit gedeelte is in gebruik als weiland/grasland.

Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 1.
De inrichting van de locatie is weergegeven in bijlage 2.


2.3 Toekomstig gebruik

Op het te onderzoeken gedeelte van de locatie wordt een woning met bijgebouw gerealiseerd.




                                              7
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.4 Geohydrologische gegevens

De geohydrologische lithologie rond de locatie in Heerde is volgens DINO loket als volgt:




Het freatisch grondwater bevindt zich op ca. 2,05 m-mv. Volgens de Grondwaterkaart van
Nederland is de stromingsrichting globaal in noordoostelijke richting.


2.5 Hypothese

Uit voorgaande informatie kan niet worden opgemaakt dat er verdachte deellocaties op het
terrein aanwezig zijn. De onderzoeksstrategie voor het terrein is gebaseerd op verkennend
bodemonderzoek zoals is beschreven in de NEN-5740 voor een niet lijnvormige onverdachte
locatie (ONV-NL).

Indien tijdens het veldwerk aanwijzingen worden aangetroffen van een mogelijke
verontreiniging zal de onderzoeksstrategie aangepast worden.

De relevante resultaten van het zintuiglijk en chemisch onderzoek van de bovengenoemde
onderzoekspunten zijn mede in dit rapport opgenomen om een totaalbeeld te krijgen van de
locatie.

                                             8
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3 Uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek

Ten behoeve van het onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumonderzoek
opgesteld.
Het veldwerk, de analyses en de voorbehandeling zijn uitgevoerd conform de geldende NEN
normen. [zie bijlage 5.2]

De veldwerkzaamheden zijn op 14-09-2020, 22-09-2020 en 08-03-2021 uitgevoerd door
erkende monsternemer de heer A. de Graaf van Boluwa Eco Systems BV en hebben bestaan
uit:[zie voor de situatie van de boringen bijlage 2]

    -      het verrichten van 16 handboringen variabel van 0 – 3,50 m beneden maaiveld [-
           m.v.];
    -      het zintuiglijk beoordelen van de uit de boringen vrijkomende grond op
           bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken;
    -      het nemen van grondmonsters;
    -      het plaatsen van 1 peilbuis;
    -      het doorpompen van de geplaatste peilbuis;
    -      het nemen van een grondwatermonster uit de doorgepompte peilbuis, minimaal een
           week na plaatsing.

Uit het materiaal van de boringen B01 t/m B16 zijn van de verschillende bodemlagen
mengmonsters samengesteld, deze mengmonsters met de verschillende analyses zijn:

Analyse-        Traject       Deelmonsters        Analysepakket
monster         (m -mv)
MM1             0,00 - 0,50   B01 (0,00 - 0,50)   Standaardpakket incl. lu/os
                              B02 (0,00 - 0,50)
                              B03 (0,00 - 0,40)
                              B04 (0,00 - 0,40)
                              B05 (0,00 - 0,50)
                              B06 (0,00 - 0,40)
                              B07 (0,00 - 0,50)
                              B08 (0,00 - 0,40)
MM2             0,50 - 2,00   B01 (0,50 - 1,00)   Standaardpakket incl. lu/os
                              B01 (1,00 - 1,50)
                              B01 (1,50 - 2,00)
                              B02 (0,50 - 1,00)
                              B02 (1,00 - 1,50)
                              B02 (1,50 - 2,00)
MM3             0,00 - 0,40   B09 (0,00 - 0,35)   Standaardpakket incl. lu/os
                              B10 (0,00 - 0,40)
                              B11 (0,00 - 0,35)
                              B12 (0,00 - 0,35)
                              B13 (0,00 - 0,35)
                              B14 (0,00 - 0,35)
                              B15 (0,00 - 0,35)
                              B16 (0,00 - 0,35)


Uit boring B01 [peilbuis] is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd, dit
grondwatermonster met analyses is:


                                                        9
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Analyse-        Filterdiepte (m -mv)         Analysepakket
monster
B01-1-1         2,50 - 3,50                  Standaard pakket


zie bijlage 6 voor de analyse uitslagen van dit rapport.

De bemonstering en analyse zijn uitgevoerd conform het protocol voor verkennend
bodemonderzoek volgens de NEN 5740, onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (nr. EC-
SIK-20249).

Tijdens het onderzoek is gelet op afwijkingen die duiden op de aanwezigheid van
milieuvreemde en/of schadelijke stoffen.

Per boring is een profielbeschrijving gemaakt, deze zijn vermeld in de bijlage 4.




                                                 10
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4 Resultaten veldonderzoek

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn weergegeven in de
vorm van boorprofielen met beschrijving. [bijlage 4]

De boringen zijn verspreid over de locatie genomen. De bodemopbouw bestaat globaal uit:




De boringen tot 2,0 m-mv worden in trajecten van ten hoogste 0,5 m bemonsterd, of anders,
afhankelijk van de bodemgesteldheid en/of de veldwaarnemingen.

De genomen grondmonsters met de betreffende dieptes van de diverse boringen zijn terug te
vinden in de boorstaten.
De boringen worden verdeeld over de onderzoekslocatie, waarbij tijdens het onderzoek naar
aanleiding van de aangetroffen bevindingen, de strategie aangepast kan worden.

Tijdens het veldonderzoek zijn bij de boringen de volgende zintuiglijke waarnemingen
gedaan:

Boring            Diepte boring     Traject       Grondsoort   Waargenomen bijzonderheden
                  (m -mv)           (m -mv)
B01               3,50              1,50 - 2,00   Zand         matig roesthoudend
                                    2,00 - 3,50   Zand         matig roesthoudend


Zintuiglijk is geen asbest in of op de bodem aangetroffen. Tevens zijn geen ondefinieerbare
puinresten e.d. aangetroffen in de bodem welke kunnen duiden op het voorkomen van asbest.
                                                  11
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Er is daarom geen asbestonderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd.

Uit de veldwaarnemingen blijkt verder:

Watermonster Filterdiepte       Grondwater-stand   pH     EC             Troebelheid
             (m -mv)            (m -mv)            (-)    (µS/cm)        (NTU)
B01-1-1      2,50 - 3,50        2,05               5,6    304            3,88


De toegepaste methoden met betrekking tot het veldwerk en het laboratoriumonderzoek van
de grondmonsters zijn beschreven in bijlage 5.




                                                     12
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5 Resultaten laboratoriumonderzoek

De grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn volgens de NEN 5740 geanalyseerd
door het AS 3000 erkende laboratorium van Synlab uit Rotterdam op de onderstaande
parameters en de bijbehorende toetsingswaarden. De analyseresultaten van de monsters zijn
weergegeven in bijlage 6.


5.1 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn met behulp van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa)
getoetst aan het kader uit de circulaire bodemsanering 2013, waarin een toetsingskader staat
vermeld voor een aantal verontreinigende stoffen waarbij men onderscheid maakt in twee
toetsingswaarden met concentratieniveau: achtergrondwaarde [S] en interventiewaarde [I].
De achtergrond- en de interventiewaarde zijn gerelateerd aan het humus- en lutumgehalte van
de grondmonsters.
[S]achtergrondwaarde: geldt als referentiewaarde en komt overeen met de gemiddelde
                            achtergrondconcentratie waarbij er sprake is van een duurzame
                            bodemkwaliteit.
[I]nterventiewaarde:        is te beschouwen als de toetsingswaarde waarboven, afhankelijk
                            van de situatie of er risico’s zijn voor schade aan gezondheid en/of
                            milieu, veelal een saneringsonderzoek c.q. sanering wordt
                            uitgevoerd. [>25 m³ grond of >100 m³ grondwater]
1/2[S+I]=[N]ader:           bij gehaltes boven deze grens is er sprake van een
                            matige verontreiniging en dient een nader onderzoek [N]
                            uitgevoerd te worden naar de aard en de omvang van de
                            aangetroffen verontreiniging.


5.2 Analyseresultaten

De grondmengmonsters zijn getoetst aan de toetsingswaarden met gehalten in mg/kg droge
stof. De toetsingswaarden zijn gecorrigeerd voor het gehalte organische stof en de zware
metalen zijn tevens gecorrigeerd voor het lutumgehalte.
Alle parameters worden omgerekend naar gestandaardiseerde waarden (GSSD), zie bijlage 6.

Grond

In de onderzochte grondmengmonsters van de bovengrond (MM1 en MM3) en ondergrond
(MM2) zijn geen verhoogde parameters aangetroffen.
Alle gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de
detectiegrenzen.



                                              13
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Analyse-        Traject         > AW (+index)                   > I (+index)                    BBK monster-conclusie
monster         (m -mv)                                                                         (indicatief)
MM1             0,00 - 0,50     -                               -                               Altijd toepasbaar
MM3             0,00 - 0,40     -                               -                               Altijd toepasbaar
MM2             0,50 - 2,00     -                               -                               Altijd toepasbaar

 > AW     : > Achtergrondwaarde
 >I       : > Interventiewaarde
 Index    : (GSSD - AW) / (I - AW)
 BBK monster-conclusie (indicatief) : Dit is een indicatieve indeling voor wat betreft hergebruiksmogelijkheden van de grond.
                                      Voor een officiële kwaliteitsklasse indeling dient een AP-04 onderzoek plaats te vinden.


Dit blijkt uit de analyseresultaten die getoetst zijn aan de toetsingstabel uit de circulaire
bodemsanering 2013, 1 juli 2013.

Grondwater

In het grondwatermonster afkomstig uit de peilbuis bij de boring B01 is een licht
[>streefwaarde] verhoogd gehalte zink aangetoond.
Alle overige gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de streefwaarde en/of de
detectiegrenzen.

Watermonster Filterdiepte       > S (+index)                             > I (+index)
             (m -mv)
B01-1-1      2,50 - 3,50        Zink (0,01)                              -

 >S         : > Streefwaarde
 >I         : > Interventiewaarde
 Index      : (GSSD - S) / (I - S)


Dit blijkt uit de analyseresultaten die getoetst zijn aan de toetsingstabel uit de circulaire
bodemsanering 2013, 1 juli 2013.




                                                              14
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6 Conclusie

In opdracht van de heer W. Jacobs van Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten uit Heerde
namens de heer G.J. Bekamp uit Vorchten heeft Boluwa Eco Systems BV een verkennend
bodemonderzoek verricht naar eventuele aanwezigheid van verontreiniging van de grond en
grondwater van een gedeelte van een locatie aan Kommerseweg 8 te Heerde.

Voor de opzet van het onderzoek is uitgegaan van een onverdachte locatie conform de NEN-
5740 norm.

Uitgevoerd zijn in totaal 16 boringen tot een variabele diepte van 0 tot 3,50 m-mv.

Geanalyseerd zijn:            - 1 grondmengmonster bovengrond [0 - 0,50 m];
                              - 1 grondmengmonster bovengrond [0 - 0,40 m];
                              - 1 grondmengmonster ondergrond [0,50 - 2,00 m];
                              - 1 grondwatermonster uit de peilbuis bij boring B01.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat:

In de bovengrond van MM1 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

In de bovengrond van MM3 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

In de ondergrond van MM2 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

In het grondwater van de peilbuis B01-1-1 is een licht [>streefwaarde] verhoogd gehalte
zink aangetoond.
Het aangetroffen licht verhoogde gehalte zink is waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong.
Zware metalen kunnen van nature in de ondergrond aanwezig zijn. In de loop der jaren zijn
deze metalen uitgespoeld naar het grondwater. Mede gezien de relatief lage pH is het
aannemelijk dat zware metalen in oplossing voorkomen in het grondwater.

Eindconclusie:

De resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek geven geen milieuhygiënische
belemmeringen voor de bouwplannen op de locatie. Het aangetroffen gehalte zink in het
grondwater is van lichte aard en geeft geen reden tot nader onderzoek.


6.1 Toetsing van de onderzoekshypothese

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese dat er wordt uitgegaan van een
onverdachte locatie aangenomen voor de grond en verworpen voor het grondwater.


                                                 15
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Met betrekking tot de gevolgde onderzoeksstrategie wordt gesteld dat op basis van de
beschikbare gegevens, de strategie voldoende van opzet is geweest om de toetsing te
verrichten.


6.2 Aanbeveling

Volgens het toetsingskader uit de circulaire bodemsanering 2013, gedateerd van 1 juli 2013,
behoeft op de locatie geen nader onderzoek plaats te vinden, aangezien geen van
de onderzochte parameters zich boven het gemiddelde van 1/2{S+I} bevindt.
Hergebruik van eventueel bij graafwerkzaamheden vrijkomende grond op het eigen terrein is
toegestaan.

Eventueel vrijkomende grond mag echter tegenwoordig niet zondermeer worden afgevoerd of
elders worden toegepast. De regels van het Besluit Bodem Kwaliteit zijn hierop mogelijk van
toepassing. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de Gemeente Heerde.




                                             16
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>7 Zorgvuldigheid onderzoek

Het in dit rapport beschreven onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht. Een
bodemonderzoek is echter gebaseerd op door bevoegd gezag en opdrachtgever verstrekte
informatie en/of aanwijzingen, zintuiglijke waarnemingen en een beperkt aantal
controlemonsters van de bodem.

Hierdoor blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de bodem kunnen voorkomen, die
tijdens dit onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Boluwa Eco Systems BV acht zich niet
aansprakelijk voor de schade die hieruit voort kan vloeien.

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat een op enig moment uitgevoerd bodemonderzoek
een momentopname is, waarbij diverse invloeden van belang zijn, zoals: ophogingen met
grond van elders, storende lagen in de bodem, gebruik van het perceel, lozingen e.d. of van
naburige terreinen via het grondwater.

Naarmate de termijn tussen de uitvoering van het bodemonderzoek en het interpreteren van
de resultaten van dit rapport groter wordt, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij
het beoordelen en het gebruik van de onderzoeksresultaten.




                                              17
Boluwa Eco Systems BV, rapportnummer 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Topografisch en kadastraal overzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Onderzoekslocatie
Gemeente Heerde
Kommerseweg 8 te Heerde
Sectie: A. nr.: 2215 (ged.) Projectnr.: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                        Uw referentie: Boluwa




                    Deze kaart is noordgericht                     Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                                   Kadastrale gemeente             Heerde
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                   Sectie                          A
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                   Perceel                         2215
                    Bebouwing
                                                                   Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 september 2020   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers           eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Situering meetpunten
Kommerseweg 8 Heerde




Legenda


Situering meetpunten

          Boring 0 – 0.5 m-mv

          Boring 0 – 2.0 m-mv

          Peilbuis

          Onderzoeksgebied

          Terreingrens




Opdrachtgever
Dhr. G.J. Bekamp

Projectnummer
20239

Datum
08-03-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Monsternemingsformulieren (grond en grondwater)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                         Monsternemingsformulier grond
Projectgegevens
 Opdrachtnummer                       20239
 Contactpersoon locatie               Mevrouw H. Koetzier-Bekamp
 Opdrachtgever                        Naam               Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten
                                      Contactpersoon    De heer W. Jacobs
                                      Adres, plaats     Veldkampseweg 6b, 8181 LN Heerde
                                      Telefoon          0578 631701
 Uitvoerde organisatie                Boluwa Eco Systems BV
 Monsternemer(s)                      De heer A. de Graaf
 Datum monstername                    14-09-2020/08-03-2021

Locatiegegevens
 Adres                                Kommerseweg 8 Heerde
 Oppervlakte                          Toataal 5.320 m², te onderzoeken ca. 3.200 m²
 Oppervlakte bepaald door             Kadaster/opmeten
 Grondsoort                           zand / kleiig zand / zandige klei / klei / veen / anders, nl.
 Bebouwing anders dan op tek.         -
 Bijzonderheden locatie               geen
 Bijmengingen aangetroffen            roest
 Veiligheidsklasse                    Basispakket

Monsterneming
 Wijze van monsterneming              Conform monsternemingsplan? Ja
                                      Nee
 Motivatie afwijkingen                -
 Aantal verrichte boringen            16
 Grondwaterstand (m-mv)               B01-1-1: 2,05 m-mv
 Diepte onderkant peilbuis            3,50 m
 (t.o.v. mv.)
 Filterlengte peilbuis                1,00 m
 Traject filtergrind                  2,00 – 3,50 m-mv
 Traject bentoniet                    1,50 – 2,00 m-mv
 Werkwater gebruikt                   Nee
 Ec grondwater                        B01-1-1: 304
 Verloren casing gebruikt             ja / nee
 Monstername materiaal                Guts ø 3 cm / edelman ø 7 cm / edelman ø 10 cm / anders, nl.
 Monsterverpakking                    Potten
 Monstertransport                     Gekoeld
 Monstercodering                      MM1/MM2/MM3
 Soort onderzoek                      NEN-5740 ONV
 Soort analyses                       NEN-5740 pakket grond / grondwater
 Aangeleverd aan                      Synlab
 Levertijd                            5 werkdagen

checklist
 Monsternemingsplan                                     x
 Monsternemingsformulier                                x
 locatie aangegeven op plattegrond                      x
 boorstaten volledig                                    x
 monsters volledig                                      x
 begeleidingsformulier lab ingevuld                     x
 Bemonstering volgens BRL SIKB 2000                     x

Kwalitering monsternemingsformulier t.a.v. monsternemingsplan
Monsternemer verklaart hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL
SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.
                                        Naam                          Handtekening                       Datum

 Monsternemer (erkend)                A de Graaf                                                        14-09-2020/08-03-2021


 Kwaliteitscontrole                   G. van Dijk                                                       08-03-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                      Monsternemingsformulier (grondwater)

Projectgegevens
 Opdrachtnummer                     20239
 Contactpersoon locatie             Mw. H. Koetzier-Bekamp
 Opdrachtgever                      Naam              Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten
                                    Contactpersoon    Dhr. W. Jacobs
                                    Adres, plaats     Veldkampseweg 6b, 8181 LN Heerde
                                    Telefoon          0578 631701
 Uitvoerde organisatie              Boluwa Eco Systems
 Monsternemer(s)                    Dhr. A. de Graaf
 Datum monstername                  22-09-2020
 Tijdstip monstername               13:00 – 13:50 u

Locatiegegevens
 Adres                              Kommerseweg 8 Heerde
 Bijzonderheden locatie             -
 Veiligheids klasse                 Basispakket

Toegepaste monsternemingstoestellen
 Slangenpomp                   ja / nee
 Monstername slang             ja / nee
 Siliconen slang               ja / nee

Monsterneming
Wijze van monsterneming      Conform monsternemingsplan?
                             Ja
                             Nee, afwijkingen
 Motivatie afwijkingen       -

 Monsterverpakking           Flessen
 Peilbuis nr.                B01-1-1                          Pb….                           Pb….
 Diepte onderkant peilbuis   3,50
 (t.o.v. maaiveld)
 Diepte bovenkant peilbuis   0
 (t.o.v. maaiveld)
 Grondwater stand voor       2,05 m-mv
 monstername
 Grondwaterstand tijdens     2,11 m-mv
 monstername
 Afgepompte hoeveelheid      4 l.
 grondwater
 Voorpomptijd                15 min.
 Doorstroming                +++ / ++ / + / +- / -            +++ / ++ / + / +- / -          +++ / ++ / + / +- / -
 Filterdeel onder water      ja / nee                         ja / nee                       ja / nee
 Zijn monsters belucht       ja / nee                         ja / nee                       ja / nee
 geweest?
 pH                               5,6
 EGV (µS)                      304
 Troebelheid (FTU)                3,88
 Grondwater filtratie        ja / nee                         ja / nee                       ja / nee
 uitgevoerd?
 Wijze van conservering      standaard
 Monstertransport            Gekoeld
 Monstercodering             GWM1-B01-1-1
 Zintuiglijke waarnemingen   -
 Soort analyses              Standaard
 Aangeleverd aan             Synlab
 Levertijd                   5 werkdagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>checklist
 monsternemingsplan                                    x
 monsternemingsformulier                               x
 locatie aangegeven op plattegrond                     x
 monsters volledig                                     x
 begeleidingsformulier lab ingevuld                    x
 bemonstering volgens protocol 2002                    x

Kwalitering monsternemingsformulier t.a.v. monsternemingsplan
Monsternemer verklaart hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL
SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

                                      Naam                            Handtekening                      Datum

 Veldwerker (erkend)                  A. de Graaf                                                       22-09-2020


 Kwaliteitscontrole                   G. van Dijk                                                       22-09-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>   Boring:            B01                                                           Boring:   B02
   X:                 199008,57                                                     X:        199019,78
   Y:                 490594,17                                                     Y:        490604,25
   Datum:             14-9-2020                                                     Datum:    14-9-2020




                                      0                                                                       0
                       0                                                                       0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                  1          humeus, donker grijsbruin,                                   1          humeus, donker grijsbruin,
                                             Edelmanboor                                                             Edelmanboor
                                      -50                                                                     -50
                      50                                                                      50
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                          Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                      -70                                                                     -70
                                  2          lichtgrijs, Edelmanboor                                      2          bruingrijs, Edelmanboor
                                             Zand, matig grof, zwak siltig,                                          Zand, matig grof, zwak siltig,
         bentoniet    100                    lichtgrijs, Edelmanboor                          100                    lichtgrijs, Edelmanboor

                                  3                                                                       3

                                      -150
                      150                                                                     150
                                             Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                  4          roesthoudend, licht roestgrijs,                              4
                                             Edelmanboor
        filtergrind   200
                                      -200
                                                                                              200
                                                                                                              -200

                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                             roesthoudend, licht roestgrijs,
                                             Zuigerboor handmatig

                      250
                 1



                      300



                                      -350
                      350




   Boring:            B03                                                           Boring:   B04
   X:                 198997,87                                                     X:        199006,22
   Y:                 490615,95                                                     Y:        490605,71
   Datum:             14-9-2020                                                     Datum:    14-9-2020




                                      0                                                                       0
                       0                                                                       0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                  1          humeus, donker grijsbruin,                                   1          humeus, donker grijsbruin,
                                      -40    Edelmanboor                                                      -40    Edelmanboor
                                      -50                                                                     -50
                      50                     Zand, matig fijn, zwak siltig, licht             50                     Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                             geelbruin, Edelmanboor                                                  geelbruin, Edelmanboor




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>   Boring:     B05                                                         Boring:   B06
   X:          198991,82                                                   X:        198984,10
   Y:          490603,94                                                   Y:        490590,97
   Datum:      14-9-2020                                                   Datum:    14-9-2020




                               0                                                                     0
                0                                                                     0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                     humeus, donker grijsbruin,                                  1         humeus, donker grijsbruin,
                           1
                                     Edelmanboor                                                     -40   Edelmanboor
                               -50                                                                   -50
               50                                                                    50                    Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                                                                                           geelbruin, Edelmanboor




   Boring:     B07                                                         Boring:   B08
   X:          198997,66                                                   X:        199005,10
   Y:          490589,45                                                   Y:        490580,43
   Datum:      14-9-2020                                                   Datum:    14-9-2020




                               0                                                                     0
                0                                                                     0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                     humeus, donker grijsbruin,                                  1         humeus, donker grijsbruin,
                           1
                                     Edelmanboor                                                     -40   Edelmanboor
                               -50                                                                   -50
               50                                                                    50                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                           lichtgrijs, Edelmanboor




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>   Boring:     B09                                                         Boring:   B10
   X:          199002,82                                                   X:        199014,36
   Y:          490626,27                                                   Y:        490619,12
   Datum:      8-3-2021                                                    Datum:    8-3-2021




                               0                                                                     0
                0                                                                     0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                           1         humeus, donker grijsbruin,                                  1          humeus, donker grijsbruin,
                               -35   Edelmanboor                                                     -40    Edelmanboor
                               -50   Zand, matig fijn, zwak siltig,
               50                                                                    50                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                     lichtgrijs, Edelmanboor                                                lichtgrijs, Edelmanboor
                                                                                                     -70

                                                                                                            Zand, matig grof, zwak siltig,
                                                                                                            lichtgrijs, Edelmanboor
                                                                                     100




                                                                                     150



                                                                                                     -200
                                                                                     200




   Boring:     B11                                                         Boring:   B12
   X:          199024,80                                                   X:        199027,13
   Y:          490612,46                                                   Y:        490625,45
   Datum:      8-3-2021                                                    Datum:    8-3-2021




                               0                                                                     0
                0                                                                     0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                           1         humeus, donker grijsbruin,                                  1          humeus, donker grijsbruin,
                               -35   Edelmanboor                                                     -35    Edelmanboor
                               -50   Zand, matig fijn, zwak siltig,                                  -50    Zand, matig fijn, zwak siltig,
               50                                                                    50
                                     lichtgrijs, Edelmanboor                                                lichtgrijs, Edelmanboor




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Boring:     B13                                                         Boring:   B14
   X:          199014,70                                                   X:        199017,75
   Y:          490635,53                                                   Y:        490650,53
   Datum:      8-3-2021                                                    Datum:    8-3-2021




                               0                                                                     0
                0                                                                     0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                           1         humeus, donker grijsbruin,                                  1         humeus, donker grijsbruin,
                               -35   Edelmanboor                                                     -35   Edelmanboor
                               -50   Zand, matig fijn, zwak siltig,                                  -50   Zand, matig fijn, zwak siltig,
               50                                                                    50
                                     lichtgrijs, Edelmanboor                                               lichtgrijs, Edelmanboor




   Boring:     B15                                                         Boring:   B16
   X:          199028,32                                                   X:        199040,01
   Y:          490642,64                                                   Y:        490632,69
   Datum:      8-3-2021                                                    Datum:    8-3-2021




                               0                                                                     0
                0                                                                     0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                           1         humeus, donker grijsbruin,                                  1         humeus, donker grijsbruin,
                               -35   Edelmanboor                                                     -35   Edelmanboor
                               -50   Zand, matig fijn, zwak siltig,                                  -50   Zand, matig fijn, zwak siltig,
               50                                                                    50
                                     lichtgrijs, Edelmanboor                                               lichtgrijs, Edelmanboor




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur

                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig
                                                                                       matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie


zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                 Zand, kleiïg                                                          >0
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem
                                                                                       >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig
                                                                                       >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters

                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster


                                             overige toevoegingen
                                                                                   ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
veen                                                                               volumering

                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel
                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig


                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig


peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Toegepaste methoden / normen veldwerk en laboratoriumonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toegepaste methode bij veldwerk en laboratoriumonderzoek

1 Boringen tot aan de grondwaterspiegel

Voor het uitvoeren van de handboringen is gebruik gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel
alle bodemtypen kan men met de Edelmanboren van diverse diameters grondmonsters
nemen. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals de
grindboor, de riversideboor en de gutsboor.

2 Boringen onder de grondwaterspiegel

Bij het boren onder de grondwaterspiegel is een zuigerboor gebruikt waarmee de grond
omhoog is gehaald.

3 Het plaatsen van een waarnemingsfilter

Voor het nemen van een grondwatermonster is een zware metalen vrij PVC waarnemingsfilter
in het boorgat geplaatst met een diameter van 32 mm. Het waarnemingsfilter bestaat uit een
geperforeerd deel [het filter] van 1m en een blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Om het
geperforeerde deel wordt een nylon filterkous aangebracht.
De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 – 1,0
meter beneden grondwaterniveau geplaatst. Het filter is direct na plaatsing schoongepompt
waarbij een hoeveelheid van driemaal de boorgatinhoud wordt weggepompt.

4 Het nemen van grondmonsters

Van de bij de boringen vrijkomende grond zijn (per halve meter) grondmonsters in glazen
monsterpotten gedaan. Van deze monsters zijn op het laboratorium mengmonsters
samengesteld.
De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte en 4 weken bewaard voor
eventuele aanvullende analyse.

5 Het nemen van grondwatermonsters

Voordat het watermonster is genomen, is het waarnemingsfilter doorgepompt. Bij het
doorpompen is gebruik gemaakt van een slangenpomp met een polyetheen slang. De glazen
monsterflessen worden voorbehandeld en direct na bemonstering gekoeld [4 °C] en vervoerd
naar het laboratorium.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Normen veldwerk en analyse


De uitvoering van het veldwerk is afgeleid van de hieronder genoemde normen.

NPR 5741: Bodem – Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en
monsterneming voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek, november
2015;

NEN 5742: Bodem – Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van
metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-
chemische bodemkenmerken, september 2001;

NEN 5744: Bodem – Monsterneming van grondwater, maart 2011;

NEN 5766: Bodem – Plaatsing van peilbuizen en bepaling van stijghoogten van grondwater in
de verzadigde zone, augustus 2003;

NEN 5743: Bodem – Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van
vluchtige verbindingen, augustus 1995;


Analyse van grond- en grondwatermonsters worden op verschillende elementen en
verbindingen bemonsterd volgens de Voorlopige praktijkrichtlijnen voor bemonstering en
analyse bij bodemverontreinigingsonderzoek [VPR] en NEN normen bij het AS 3000 erkende
laboratorium van Synlab te Rotterdam.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Analyseresultaten + toetsing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Boluwa Eco Systems B.V.
 Gerrit van Dijk
 Postbus 11
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
 8180 AA HEERDE




Uw projectnaam                                        : Kommerseweg 8 Heerde
Uw projectnummer                                      : 20239
SYNLAB rapportnummer                                  : 13315555, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-09-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20239.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                     Blad 2 van 6
Gerrit van Dijk                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      14-09-2020
Projectnummer                   20239                                                                                                                       Startdatum      14-09-2020
Rapportnummer                   13315555           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 20-09-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM1 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08
002           Grond (AS3000)                    MM2 B01,B02


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002



monster voorbehandeling                                 S                        Ja                             Ja
droge stof                            gew.-%            S                      91.0                           97.2
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        3.6                          <0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1                             <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                      <20                           <20
cadmium                               mg/kgds           S                      <0.2                          <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                      <1.5                          <1.5
koper                                 mg/kgds           S                        <5                            <5
kwik                                  mg/kgds           S                      0.05                         <0.05
lood                                  mg/kgds           S                        17                          <10
molybdeen                             mg/kgds           S                      <0.5                          <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                        <3                            <3
zink                                  mg/kgds           S                      <20                           <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.03                                                             <0.01
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.07                                                             <0.01
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.04                                                             <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.04                                                             <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.04                                                             <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.04                                                             <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.04                                                             <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.04                                                             <0.01
                                                                                       1)                             1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.354                                                              0.07
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 52                   µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 101                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 118                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 138                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 153                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 180                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
                                                                                       1)                             1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                        S                        4.9                            4.9




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                     Blad 3 van 6
Gerrit van Dijk                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      14-09-2020
Projectnummer                   20239                                                                                                                       Startdatum      14-09-2020
Rapportnummer                   13315555           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 20-09-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM1 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08
002           Grond (AS3000)                    MM2 B01,B02


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002



MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                   Blad 4 van 6
Gerrit van Dijk                                                       Analyserapport

Projectnaam                   Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      14-09-2020
Projectnummer                 20239                                                                                                                       Startdatum      14-09-2020
Rapportnummer                 13315555           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 20-09-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                     Blad 5 van 6
Gerrit van Dijk                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      14-09-2020
Projectnummer                   20239                                                                                                                       Startdatum      14-09-2020
Rapportnummer                   13315555           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 20-09-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


monster voorbehandeling                         Grond (AS3000)                                               Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
                                                                                                             en conform NEN-EN 16179
droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                             NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y8690541                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
001           Y8690543                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
001           Y8690539                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                 Blad 6 van 6
Gerrit van Dijk                                                     Analyserapport

Projectnaam                 Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      14-09-2020
Projectnummer               20239                                                                                                                       Startdatum      14-09-2020
Rapportnummer               13315555           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 20-09-2020



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001       Y8690548                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
001       Y8690545                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
001       Y8652105                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
001       Y8690534                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
001       Y8690538                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
002       Y8652084                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
002       Y8690544                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
002       Y8652085                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
002       Y8652089                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
002       Y8690542                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201
002       Y8690546                                          14-09-2020                        14-09-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Boluwa Eco Systems B.V.
 Gerrit van Dijk
 Postbus 11
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
 8180 AA HEERDE




Uw projectnaam                                        : Kommerseweg 8 Heerde
Uw projectnummer                                      : 20239
SYNLAB rapportnummer                                  : 13417677, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-03-2021


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20239.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                     Blad 2 van 6
Gerrit van Dijk                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      08-03-2021
Projectnummer                   20239                                                                                                                       Startdatum      08-03-2021
Rapportnummer                   13417677           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 14-03-2021

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM3 B09,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16


Analyse                               Eenheid           Q                         001



monster voorbehandeling                                 S                        Ja
droge stof                            gew.-%            S                      88.2
gewicht artefacten                    g                 S                       <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        3.8


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20
cadmium                               mg/kgds           S                     <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5
koper                                 mg/kgds           S                       <5
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       16
molybdeen                             mg/kgds           S                     <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                       <3
zink                                  mg/kgds           S                     <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.12
antraceen                mg/kgds S         0.02
fluoranteen              mg/kgds S         0.23
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.15
chryseen                 mg/kgds S         0.12
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.09
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.10
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.09
                                                                                       1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        1.017
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                        S                        <1
PCB 52                   µg/kgds                        S                        <1
PCB 101                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 118                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 138                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 153                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 180                  µg/kgds                        S                        <1
                                                                                       1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                        S                        4.9


MINERALE OLIE



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                     Blad 3 van 6
Gerrit van Dijk                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      08-03-2021
Projectnummer                   20239                                                                                                                       Startdatum      08-03-2021
Rapportnummer                   13417677           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 14-03-2021

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM3 B09,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16


Analyse                               Eenheid           Q                         001

fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                   Blad 4 van 6
Gerrit van Dijk                                                       Analyserapport

Projectnaam                   Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      08-03-2021
Projectnummer                 20239                                                                                                                       Startdatum      08-03-2021
Rapportnummer                 13417677           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 14-03-2021



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                     Blad 5 van 6
Gerrit van Dijk                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      08-03-2021
Projectnummer                   20239                                                                                                                       Startdatum      08-03-2021
Rapportnummer                   13417677           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 14-03-2021



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


monster voorbehandeling                         Grond (AS3000)                                               Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN
                                                                                                             16179
droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                             NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y8954929                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201
001           Y8954938                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201
001           Y8954939                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201




                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                 Blad 6 van 6
Gerrit van Dijk                                                     Analyserapport

Projectnaam                 Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      08-03-2021
Projectnummer               20239                                                                                                                       Startdatum      08-03-2021
Rapportnummer               13417677           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 14-03-2021



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001       Y8954935                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201
001       Y8954925                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201
001       Y8954930                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201
001       Y8954923                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201
001       Y8954922                                          08-03-2021                        08-03-2021                         ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Boluwa Eco Systems B.V.
 Gerrit van Dijk
 Postbus 11
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 5
 8180 AA HEERDE




Uw projectnaam                                        : Kommerseweg 8 Heerde
Uw projectnummer                                      : 20239
SYNLAB rapportnummer                                  : 13320303, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-09-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20239.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                    Blad 2 van 5
Gerrit van Dijk                                                        Analyserapport

Projectnaam                    Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      22-09-2020
Projectnummer                  20239                                                                                                                       Startdatum      22-09-2020
Rapportnummer                  13320303           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 25-09-2020

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        B01-1-1 B01
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001



METALEN
barium                               µg/l              S                       44
cadmium                              µg/l              S                     0.33
kobalt                               µg/l              S                       <2
koper                                µg/l              S                      4.5
kwik                                 µg/l              S                    <0.05
lood                                 µg/l              S                     <2.0
molybdeen                            µg/l              S                       <2
nikkel                               µg/l              S                       <3
zink                                 µg/l              S                       71


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                     <0.2
tolueen                              µg/l              S                     <0.2
ethylbenzeen                         µg/l              S                     <0.2
o-xyleen                             µg/l              S                     <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l              S                     <0.2
                                                                                     1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                     0.21
styreen                              µg/l              S                     <0.2
naftaleen                            µg/l              S                    <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                           <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                           <0.1
                                                                                     1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                           <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
                                                                                     1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                           0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                           <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                           <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                           <0.2
chloroform                   µg/l S                                           <0.2
vinylchloride                µg/l S                                           <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                           <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                      µg/l                                      <25


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                     Blad 3 van 5
Gerrit van Dijk                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      22-09-2020
Projectnummer                   20239                                                                                                                       Startdatum      22-09-2020
Rapportnummer                   13320303           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 25-09-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        B01-1-1 B01
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001

fractie C12-C22                       µg/l                                      <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                   Blad 4 van 5
Gerrit van Dijk                                                       Analyserapport

Projectnaam                   Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      22-09-2020
Projectnummer                 20239                                                                                                                       Startdatum      22-09-2020
Rapportnummer                 13320303           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 25-09-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Boluwa Eco Systems B.V.                                                                                                                                       Blad 5 van 5
Gerrit van Dijk                                                           Analyserapport

Projectnaam                       Kommerseweg 8 Heerde                                                                                                        Orderdatum      22-09-2020
Projectnummer                     20239                                                                                                                       Startdatum      22-09-2020
Rapportnummer                     13320303           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 25-09-2020



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             G6845217                                          22-09-2020                        22-09-2020                         ALC236
001             B1937722                                          22-09-2020                        22-09-2020                         ALC204




                                                                                                                                                                           Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                          MM1                               MM2                                   MM3
Certificaatcode                       13315555                          13315555                              13417677
Boring(en)                            B01, B02, B03, B04, B05, B06,     B01, B01, B01, B02, B02, B02          B09, B10, B11, B12, B13, B14,
                                      B07, B08                                                                B15, B16
Traject (m -mv)                       0,00 - 0,50                       0,50 - 2,00                           0,00 - 0,40
Humus                      % ds       3,60                              0,50                                  3,80
Lutum                      % ds       1,00                              1,00                                  1,00
Datum van toetsing                    29-9-2020                         29-9-2020                             6-4-2021
Monsterconclusie                      Voldoet aan Achtergrondwaarde     Voldoet aan Achtergrondwaarde         Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                      Meetw        GSSD         Index   Meetw         GSSD        Index       Meetw        GSSD         Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                µg/kg ds                   <14,00    -0,01                   <25,0          0,01                   <12,89    -0,01
PCB 28                     µg/kg ds      <1            <2                  <1            <4                      <1            <2
PCB 52                     µg/kg ds      <1            <2                  <1            <4                      <1            <2
PCB 101                    µg/kg ds      <1            <2                  <1            <4                      <1            <2
PCB 118                    µg/kg ds      <1            <2                  <1            <4                      <1            <2
PCB 138                    µg/kg ds      <1            <2                  <1            <4                      <1            <2
PCB 153                    µg/kg ds      <1            <2                  <1            <4                      <1            <2
PCB 180                    µg/kg ds      <1            <2                  <1            <4                      <1            <2

METALEN
Kobalt                     mg/kg ds     <1,5           <3,7     -0,06     <1,5           <3,7      -0,06        <1,5           <3,7     -0,06
Nikkel                     mg/kg ds     <3             <6       -0,45     <3             <6        -0,45        <3             <6       -0,44
Koper                      mg/kg ds     <5             <7       -0,22     <5             <7        -0,22        <5             <7       -0,22
Zink                       mg/kg ds    <20            <32       -0,19    <20            <33        -0,18       <20            <32       -0,19
Molybdeen                  mg/kg ds     <0,5           <0,4     -0,01     <0,5           <0,4      -0,01        <0,5           <0,4     -0,01
Cadmium                    mg/kg ds     <0,2           <0,2     -0,03     <0,2           <0,2      -0,03        <0,2           <0,2     -0,03
Barium                     mg/kg ds    <20            <54 (6)            <20            <54 (6)                <20            <54 (6)
Kwik                       mg/kg ds      0,05           0,07       -0     <0,05          <0,05        -0        <0,05          <0,05       -0
Lood                       mg/kg ds     17             26       -0,05    <10            <11        -0,08        16             24       -0,05

OVERIG
Artefacten                 g             <1                                <1                                    <1
Aard artefacten            -              0                                 0                                     0
Droge stof                 % w/w         91,0          91,0                97,2          97,0                    88,2          88,2
Lutum                      %             <1                                <1                                    <1
Organische stof (humus)    %              3,6                              <0,5                                   3,8

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12    mg/kg ds     <5             10 (6)             <5             18 (6)                 <5              9 (6)
Minerale olie C12 - C22    mg/kg ds     <5             10 (6)             <5             18 (6)                 <5              9 (6)
Minerale olie C22 - C30    mg/kg ds     <5             10 (6)             <5             18 (6)                 <5              9 (6)
Minerale olie C30 - C40    mg/kg ds     <5             10 (6)             <5             18 (6)                 <5              9 (6)
Minerale olie (totaal)     mg/kg ds    <20            <39       -0,03    <20            <70        -0,02       <20            <37       -0,03

PAK
Naftaleen                  mg/kg ds      <0,01         <0,01               <0,01         <0,01                   <0,01         <0,01
Anthraceen                 mg/kg ds      <0,01         <0,01               <0,01         <0,01                    0,02          0,02
Fenanthreen                mg/kg ds       0,03          0,03               <0,01         <0,01                    0,12          0,12
Fluorantheen               mg/kg ds       0,07          0,07               <0,01         <0,01                    0,23          0,23
Chryseen                   mg/kg ds       0,04          0,04               <0,01         <0,01                    0,12          0,12
Benzo(a)anthraceen         mg/kg ds       0,04          0,04               <0,01         <0,01                    0,15          0,15
Benzo(a)pyreen             mg/kg ds       0,04          0,04               <0,01         <0,01                    0,10          0,10
Benzo(k)fluorantheen       mg/kg ds       0,04          0,04               <0,01         <0,01                    0,09          0,09
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg ds       0,04          0,04               <0,01         <0,01                    0,09          0,09
Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg ds       0,04          0,04               <0,01         <0,01                    0,09          0,09
PAK 10 VROM                mg/kg ds                     0,35    -0,03                    <0,070    -0,04                        1,02    -0,01




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Achtergrondwaarde
<=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88         : <= Interventiewaarde
8,88         : > Interventiewaarde
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                 AW       WO       IND        I

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                   mg/kg ds             0,02     0,04     0,5     1

METALEN
Kobalt                                        mg/kg ds            15       35      190     190
Nikkel                                        mg/kg ds            35       39      100     100
Koper                                         mg/kg ds            40       54      190     190
Zink                                          mg/kg ds           140      200      720     720
Molybdeen                                     mg/kg ds             1,5     88      190     190
Cadmium                                       mg/kg ds             0,6      1,2      4,3    13
Kwik                                          mg/kg ds             0,15     0,83     4,8    36
Lood                                          mg/kg ds            50      210      530     530

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal)                        mg/kg ds           190      190      500     5000

PAK
PAK 10 VROM                                   mg/kg ds             1,5      6,8     40      40




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                      B01-1-1
Datum                             22-9-2020
Filterdiepte (m -mv)              2,50 - 3,50
Datum van toetsing                29-9-2020
Monsterconclusie                  Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw         GSSD            Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen                    µg/l      <0,2           <0,1            -0
Ethylbenzeen               µg/l      <0,2           <0,1         -0,03
Tolueen                    µg/l      <0,2           <0,1         -0,01
Xylenen (som)              µg/l                     <0,21            0
meta-/para-Xyleen (som)    µg/l      <0,2           <0,1
ortho-Xyleen               µg/l      <0,1           <0,1
Styreen (Vinylbenzeen)     µg/l      <0,2           <0,1         -0,02
Som 16 Aromatische         µg/l                     <0,77 (2,14)
oplosmiddelen

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1
1,1-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1
Dichloorpropaan            µg/l                     <0,42          -0
Dichloorpropanen (0,7      µg/l       0,42
som, 1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-           µg/l                     <0,14        0,01
Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen         µg/l      <0,1           <0,1         0,01
cis-1,2-Dichlooretheen     µg/l      <0,1           <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l      <0,1           <0,1
Dichloormethaan            µg/l      <0,2           <0,1            0
Trichloormethaan           µg/l      <0,2           <0,1        -0,01
(Chloroform)
Tribroommethaan            µg/l      <0,2           <0,1 (14)
(bromoform)
Tetrachloormethaan         µg/l      <0,1           <0,1         0,01
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan         µg/l      <0,2           <0,1        -0,01
1,2-Dichloorethaan         µg/l      <0,2           <0,1        -0,02
1,2-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1
1,1,1-Trichloorethaan      µg/l      <0,1           <0,1            0
1,1,2-Trichloorethaan      µg/l      <0,1           <0,1            0
Trichlooretheen (Tri)      µg/l      <0,2           <0,1        -0,05
Tetrachlooretheen (Per)    µg/l      <0,1           <0,1            0
Vinylchloride              µg/l      <0,2           <0,1         0,02

METALEN
Kobalt                     µg/l      <2             <1          -0,24
Nikkel                     µg/l      <3             <2          -0,22
Koper                      µg/l       4,5            4,5        -0,18
Zink                       µg/l      71             71           0,01
Molybdeen                  µg/l      <2             <1          -0,01
Cadmium                    µg/l       0,33           0,33       -0,01
Barium                     µg/l      44             44          -0,01
Kwik                       µg/l      <0,05          <0,04       -0,04
Lood                       µg/l      <2,0           <1,4        -0,23

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12    µg/l    <25              18 (6)
Minerale olie C12 - C22    µg/l    <25              18 (6)
Minerale olie C22 - C30    µg/l    <25              18 (6)




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Watermonster                              B01-1-1
Datum                                     22-9-2020
Filterdiepte (m -mv)                      2,50 - 3,50
Datum van toetsing                        29-9-2020
Monsterconclusie                          Overschrijding Streefwaarde
Minerale olie C30 - C40       µg/l          <25              18 (6)
Minerale olie (totaal)        µg/l          <50             <35       -0,03

PAK
Naftaleen                     µg/l            <0,02              <0,01         0
PAK 10 VROM                   -                                  <0,00020 (11)




----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Streefwaarde
8,88         : > Streefwaarde
8,88         : > Interventiewaarde
>T           : Groter dan Tussenwaarde
11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2            : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) / (I - S)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                     S       S Diep         Indicatief      I

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                       µg/l                   0,2                                   30
Ethylbenzeen                                  µg/l                   4                                    150
Tolueen                                       µg/l                   7                                   1000
Xylenen (som)                                 µg/l                   0,2                                   70
Styreen (Vinylbenzeen)                        µg/l                   6                                    300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen              µg/l                                               150

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropaan                               µg/l                   0,8                                   80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                µg/l                   0,01                                  20
1,1-Dichlooretheen                            µg/l                   0,01                                  10
Dichloormethaan                               µg/l                   0,01                                1000
Trichloormethaan (Chloroform)                 µg/l                   6                                    400
Tribroommethaan (bromoform)                   µg/l                                                        630
Tetrachloormethaan (Tetra)                    µg/l                   0,01                                  10
1,1-Dichloorethaan                            µg/l                   7                                    900
1,2-Dichloorethaan                            µg/l                   7                                    400
1,1,1-Trichloorethaan                         µg/l                   0,01                                 300
1,1,2-Trichloorethaan                         µg/l                   0,01                                 130
Trichlooretheen (Tri)                         µg/l                  24                                    500
Tetrachlooretheen (Per)                       µg/l                   0,01                                  40
Vinylchloride                                 µg/l                   0,01                                   5

METALEN
Kobalt                                        µg/l                  20               0,7                 100
Nikkel                                        µg/l                  15               2,1                  75
Koper                                         µg/l                  15               1,3                  75
Zink                                          µg/l                  65              24                   800
Molybdeen                                     µg/l                   5               3,6                 300
Cadmium                                       µg/l                   0,4             0,06                  6
Barium                                        µg/l                  50             200                   625




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                 S      S Diep      Indicatief    I
Kwik                     µg/l    0,05        0,01                 0,3
Lood                     µg/l   15           1,7                 75

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal)   µg/l   50                               600

PAK
Naftaleen                µg/l    0,01                            70




Projectcode: 20239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: Bodeminformatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                Aanvraagformulier

                                                                      Gemeentelijke geluid-/
                                                                          bodeminformatie
                                                                                    Volgnummer:1789




1.       Gegevens aanvrager

Naam                             J. Tijssen-Vinke
Namens bedrijf/instelling        Boluwa Eco Systems BV______________________________________
Adres                            Postbus 11________________________________________________
Postcode                         8180 AA _________________________________________________
Woonplaats                       Heerde___________________________________________________
Telefoonnummer                   0578 - 69 12 18 ___________________________________________
E-mailadres                      info@boluwa.nl_____________________________________________

2.       Gevraagde informatie

     -   Uitgevoerde bodemonderzoeken
     -   Uitgevoerde saneringen
     -   Ondergrondse olietanks
     -   Verdacht voor bodemverontreiniging
     -   Informatie over milieubestand (bedrijven, vergunningen en meldingen)
     -   Informatie over aangrenzende percelen

Informatie met betrekking tot             o Gemeentelijke geluidsniveaukaart
                                          x Gemeentelijke bodeminformatie
Ten aanzien van perceel
Adres                            Kommerseweg 8
Plaats                           Heerde

3.       Ondertekening

Datum aanvraag                   24 september 2020__________________________________________
Handtekening aanvrager           Janet Tijssen-Vinke________________________________________

Hoewel de gegevens met de meeste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen, is de gemeente niet
aansprakelijk voor afwijkingen en/of onjuistheden in de verstrekte informatie.

Wijze van betaling: de kosten worden per kwartaal achteraf via een nota aan u in rekening gebracht.

Hieronder in te vullen door de gemeente
Gemeentelijke informatie
De gemeente beschikt niet over historische bodeminformatie op grond waarvan redelijkerwijs
verondersteld zou kunnen worden dat de bodem op het perceel Kommerseweg 8 in Heerde
verontreinigd is.

Op achtergelegen perceel, 2e Hoornerveenseweg 2 in Heerde, is op 01-03-2001 een verkennend
onderzoek NEN 5740 uitgevoerd door Boluwa (doc.nr. 01066). In de bovengrond zijn lichte
verontreinigingen van EOX en PAK geconstateerd. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen
van Chroom, Koper, Nikkel en Zink geconstateerd.
Op 01-01-2004 is er een verkennend onderzoek NEN 5740 uitgevoerd door Boluwa (doc.nr. 04008).


Aanvraagformulier gemeentelijke geluid-/ bodeminformatie, juli 2009                      Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>In het grondwater is een lichte verontreiniging van Zink geconstateerd. De locatie is onverdacht. In
de boorprofielen is geen puinhoudend materiaal aangetroffen.

Op tegenovergelegen perceel Kommerseweg 7 in Heerde is op 15-06-2006 een historisch onderzoek
uitgevoerd door Boluwa (doc.nr. 06055). Op basis van het vooronderzoek wordt er geen
bodemverontreiniging verwacht.

Informatie verstrekt           via e-mail
Verstrekt door                 Jenny Peetoom
Datum                          30-9-2020
Legeskosten                  € 19,90




Aanvraagformulier Wmo, februari 2009                                                     Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket


Datum: 30-09-2020




            Legenda
            Locatie

            Voortgang onderzoek




            Mijnsteengebieden




1/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Inhoud


1   Algemeen

2   Disclaimer

1        Algemeen

         Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of
         sanering.
         Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.



2        Disclaimer

         De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
         Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
         ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
         meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
         onderzocht worden.
         De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
         voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
         Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
         de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
          Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
         Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
         stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.




2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>