<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Noord-Veluwe bodemkwaliteitskaart, versie
2023
25 april 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Verantwoording
Titel                             Noord-Veluwe bodemkwaliteitskaart, versie 2023
Opdrachtgever                     Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Projectleider                     Robin Kelder
Auteurs                           Floor van Elsacker en Marissa Frambach
Tweede lezer                      Odile Rutten, Sanne Kruize-Smouter, Wim Dorgelo
Projectnummer                     1273092
Aantal pagina’s                   24
Datum                             25 april 2023
Handtekening                      Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
                                  Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.




Colofon
TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com




                                                                                    2/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kenmerk                  R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Inhoud
1     Inleiding ..................................................................................................................................... 5

    1.1      Aanleiding .......................................................................................................................... 5

    1.2      Doelstelling en aanpak ....................................................................................................... 5

2     Werkwijze .................................................................................................................................. 6

    2.1      Beleidskader ...................................................................................................................... 6

    2.2      Aanpak opstellen bodemkwaliteitskaarten ......................................................................... 6

    2.3      Technisch-inhoudelijke onderbouwing ............................................................................... 7

3     Uitvoering .................................................................................................................................. 9

    3.1      Beheergebied en dieptetraject ........................................................................................... 9

    3.2      Bodemkwaliteitszones en opgenomen stoffen ................................................................. 10

      3.2.1        Opgenomen stoffen................................................................................................... 10

      3.2.2        Onderbouwing bodemkwaliteitszones....................................................................... 10

    3.3      Uitgesloten locaties van de bodemkwaliteitskaart ............................................................ 15

    3.4      Dataverzameling en uitgevoerde werkzaamheden .......................................................... 16

      3.4.1        Aangeleverde XML-gegevens ................................................................................... 16

      3.4.2        Uitgevoerd veldwerk.................................................................................................. 17

4     Betrouwbaarheid bodemkwaliteitskaart ................................................................................... 18

    4.1      Eisen evaluatie ................................................................................................................. 18

      4.1.1        Gebiedsindeling ........................................................................................................ 18

      4.1.2        Uitbijters .................................................................................................................... 18

      4.1.3        Heterogeniteit ............................................................................................................ 19

    4.2      Standaardpakket .............................................................................................................. 19

      4.2.1        Evaluatie gebiedsindeling ......................................................................................... 19

      4.2.2        Heterogeniteit ............................................................................................................ 20

      4.2.3        Uitbijters .................................................................................................................... 20

      4.2.4        Conclusie .................................................................................................................. 20

5     Bodemkwaliteitskaarten regio Noord-Veluwe .......................................................................... 21

    5.1      Ontgravingskaarten .......................................................................................................... 21

    5.2      Bodemfunctiekaart ........................................................................................................... 21

    5.3      Toepassingskaart ............................................................................................................. 21

    5.4      Veiligheidsklasse .............................................................................................................. 23




                                                                                                                                                          3/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Kenmerk        R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 1   Waarnemingen

Bijlage 2   Bodemfunctiekaart

Bijlage 3   Ontgravingskaarten

Bijlage 4   Toepassingskaarten

Bijlage 5   Uitgesloten locaties

Bijlage 6   Percentielbladen

Bijlage 7   Achtergrondinformatie historie gebied




                                                    4/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Kenmerk                R003-1273092MFM-V06-agv-NL




1 Inleiding
Dit rapport bevat de technische onderbouwing van de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart
regio Noord-Veluwe voor de deelnemende gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet,
Elburg, Oldebroek, Heerde en Hattem. In 2021 heeft TAUW in opdracht van gemeenten een
bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het standaard pakket. Eerder is ook door TAUW voor
Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek de bodemkwaliteitskaart opgesteld
voor PFAS (poly- en perfluoralkylverbindingen)1. In 2023 heeft TAUW in opdracht van de
gemeenten Heerde en Hattem toegevoegd aan de bodemkwaliteitskaart. Dit document bevat de
bodemkwaliteitskaart van alle eerder genoemde gemeenten.

Dit rapport richt zich op de technische uitwerking van de bodemkwaliteitskaart. De regels voor
grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaarten voor het standaardpakket en PFAS zijn
opgenomen in de Nota Bodembeheer2.

1.1          Aanleiding
Om het grondverzet binnen de gemeenten te faciliteren heeft de regio Noord-Veluwe in 2014 een
gezamenlijke Nota Bodembeheer3 opgesteld met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten van (een
deel van) de regio en Harderwijk. Conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient een
bodemkwaliteitskaart na 5 jaar verlengd of geactualiseerd te worden. Naar aanleiding hiervan
heeft de regio Noord-Veluwe besloten de kaart te actualiseren.

1.2          Doelstelling en aanpak
De gemeenten willen een nieuwe bodemkwaliteitskaart opstellen om het grondverzet te faciliteren.
De bodemkwaliteitskaart geeft de gemeten achtergrondwaarden weer en dient als wettig
bewijsmiddel conform artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit. Zo wordt voorkomen dat er
voor elke partij grond en ontvangende locatie een partijkeuring c.q. bodemonderzoek moet
worden uitgevoerd.

De aanpak op hoofdlijnen voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is als volgt te
omschrijven:
1. Indeling van het beheersgebied in homogene deelgebieden, die met betrekking tot
   bodemgebruik, bodemopbouw en bodembelasting overeenkomstige kenmerken vertonen en
       waarin een vergelijkbare bodemkwaliteit verondersteld mag worden
2.     Het per deelgebied vaststellen van de kwaliteit door ten minste het gemiddelde en de 80- en
       90-percentielwaarden vast te stellen en deze te toetsen aan de maximale waarden van de
       generieke kwaliteitsklassen Landbouw/Natuur (AW2000), Wonen en Industrie, zoals genoemd
       in het Besluit bodemkwaliteit
3.     Het vaststellen van de homogene bodemkwaliteitszones
4.     Het vaststellen van de milieutechnische uitgangspunten voor het grondverzet
5.     Het beschrijven van de gevolgde werkwijze en de gehanteerde uitgangspunten



1
    Bodemkwaliteitskaart PFAS, Versie 2023 TAUW, kenmerk R001-1273092EVF-V03-agv-NL, d.d. 25 april 2023
2
    Nota Bodembeheer regio Noord-Veluwe, Versie 2023, TAUW, kenmerk R001-1273092EVF-V06-agv-NL, d.d. 25 april 2023
3
    Nota Bodembeheer regio Noord-Veluwe. TAUW, kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL, d.d. 21 januari 2014
                                                                                                                     5/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kenmerk                  R003-1273092MFM-V06-agv-NL




2 Werkwijze
2.1          Beleidskader
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de regels van het Bbk en de Regeling
Bodemkwaliteit (Rbk). Voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten is een Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten4 opgesteld. In de Richtlijn staan aanvullende regels en aanwijzingen voor
het opstellen van de bodemkwaliteitskaart.


De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is bedoeld voor het gebruik van bodemkwaliteitskaarten:
 Voor het toepassen van grond en bagger op bodem
       Als bewijsmiddel van kwaliteit van vrijkomende grond en bagger
        In dit kader zal de bodemkwaliteitskaart alleen worden opgesteld voor vrijkomende grond,
        aangezien waterbodem geen onderdeel uitmaakt van deze kaart

Binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt er onderscheid gemaakt in 2 toetsingskaders:
 Generiek beleid
        Bij het generieke beleid gelden de algemene regels uit het Besluit bodemkwaliteit voor de
        toepassing van grond
       Gebiedspecifiek beleid
        Door het opstellen van gebiedspecifiek beleid kan het bevoegd gezag afwijken van de
        algemene regels uit het Besluit bodemkwaliteit

Het beleidskader zal in de looptijd van deze kaart veranderen door de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Hierdoor zal bovenstaand beleidskader in de toekomst niet meer van toepassing
zijn. Het beleidskader voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart zal dan worden gevormd door
het Besluit Bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. De regels over (onder
andere) het toepassen van grond zullen te vinden zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving
(Bal).

Bij het opstellen van dit technisch document is rekening gehouden met zowel het huidige als het
toekomstige beleidskader.

2.2          Aanpak opstellen bodemkwaliteitskaarten
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform Richtlijn voor het opstellen van
bodemkwaliteitskaarten en de eisen uit bijlage M van de Regeling bodemkwaliteit. In deze richtlijn
worden 8 stappen onderscheiden:
1. Opstellen programma van eisen
2.      Vaststellen onderscheidende kenmerken
3.      Gegevensverzameling en gegevensbewerking
4.      Indelen beheergebied in deelgebieden
5.      Controle indeling van het beheergebied
6.      Verzamelen aanvullende informatie
7.      Vaststellen bodemkwaliteitszones
8.      Opstellen ontgravings- en toepassingskaart (generiek of gebiedspecifiek)


4
    Richtlijn voor het opstellen bodemkwaltietskaarten. VROM, d.d. 3 september 2007 met wijzigingsblad van 1 januari 2019
                                                                                                                            6/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Kenmerk                 R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Onderdeel van het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is het uitvoeren van een
vooronderzoek conform NEN 5725 aanleiding E5. Dit vooronderzoek is gericht op het verzamelen
van informatie ne beoordelen of deze informatie voldoende en actueel is. Het vooronderzoek is
dan ook onderdeel van meerdere stappen uit de Richtlijn.

In stap 1 zijn de beleidsmatige en technisch inhoudelijke keuzes gemaakt. Deze vormen het
kader waarbinnen de bodemkwaliteitskaart tot stand is gekomen. Zie paragraaf 2.3 en 2.4 voor de
uitwerking.

In stap 2 is vastgesteld welke kenmerken binnen het beheergebied een belangrijke rol spelen bij
het definiëren van deelgebieden. Zie voor de uitwerking hoofdstuk 3.

In stap 3 is de informatie die van het beheergebied beschikbaar was, verzameld en geschikt
gemaakt voor de verwerking tot een bodemkwaliteitskaart. Hiertoe is bodeminformatie uit de
bodeminformatiesystemen digitaal aangeleverd in XML-format. Zie hoofdstuk 3 voor de
uitwerking.


In stap 4 is het beheergebied ingedeeld in deelgebieden. Op basis van de verlenging was
geadviseerd te kijken naar mogelijke samenvoegingen van homogene deelgebieden. Zie
hoofdstuk 3 voor de uitwerking.

In stap 5 is op basis van de informatie bepaalt of de indeling in deelgebieden van stap 4 juist is.
Zie hoofdstuk 4 en 5 voor de uitwerking.

In stap 6 zijn geen aanvullende gegevens. Zie hoofdstuk 3.

In stap 7 zijn de bodemkwaliteitszones definitief vastgesteld. Zie hoofdstuk 5.

In stap 8 zijn de toepassingseisen geformuleerd en is bepaald in welk kader (generiek of
gebiedspecifiek) de kaart functioneert. Deze stap is opgenomen in de Nota Bodembeheer6.

2.3          Technisch-inhoudelijke onderbouwing
De technisch-inhoudelijke onderbouwing gaat in op de eisen waaraan een bodemkwaliteitskaart
moet voldoen. In de Richtlijn zijn de onderwerpen benoemd die essentieel worden geacht om de
kwaliteit van het grondverzet te kunnen waarborgen. Deze onderwerpen moeten dan ook
minimaal in de onderbouwing worden meegenomen en zijn in hoofdstuk 3 toegelicht.
Dit zijn:
       Het (deel van het) beheergebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld
        (paragraaf 3.1)
       De diepte en het aantal te onderscheiden dieptetrajecten waarover de bodemkwaliteitskaart
        een uitspraak doet (paragraaf 3.4)
       De stoffen die in de bodemkwaliteitskaart worden opgenomen (paragraaf 3.2)
       De onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden
        gedefinieerd (paragraaf 3.2)

5
    NEN 5725:2017 NL - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
6
    Nota Bodembeheer regio Noord-Veluwe, Versie 2023, TAUW, kenmerk R001-1273092EVF-V06-agv-NL, d.d. 25 april 2023
                                                                                                                     7/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kenmerk         R003-1273092MFM-V06-agv-NL




   Het deel van het beheergebied (onder andere de verdachte locaties) waarvoor de
    bodemkwaliteitskaart niet geldig is (paragraaf 3.3)
   De lintvormig diffuus belaste deelgebieden die worden onderscheiden (paragraaf 3.2)
   De kwaliteitseisen waaraan een bodemkwaliteitszone moet voldoen om te kunnen worden
    vastgesteld (hoofdstuk 4)
   De statistische kentallen op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gekarakteriseerd
    (zie hoofdstuk 5 en bijlage 4)
   In welk kader de kaart functioneert: generiek of gebiedspecifiek (zie Nota Bodembeheer)




                                                                                                 8/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kenmerk                  R003-1273092MFM-V06-agv-NL




3 Uitvoering
3.1          Beheergebied en dieptetraject
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de regio Noord-Veluwe, zoals aangegeven in
figuur 3.1.




Figuur 3.1 Beheergebied gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek. Elburg, Heerde en Hattem


In de regio Noord-Veluwe zijn 4 grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorende
drinkwaterwinning aangewezen. Voor de grondwaterbeschermingsgebieden gelden afwijkende
toepassingsnormen. Hiervoor gelden de regels uit de provinciale verordening.


Rijkswegen en overige gebieden in het beheer van Rijk of waterschap zijn geen onderdeel van het
beheergebied van gemeenten.


Ten opzichte van de vorige kaart zijn er 2 wijzigingen in het beheergebied:
 De gemeentelijke grenzen zijn aangepast, dit leidt vooral tot wijzigingen bij de gemeente
    Putten
       In de vorige kaart was het gebied ten westen van de A28 in de gemeenten Harderwijk, Ermelo
        en Putten aangemerkt als beheergebied van Rijkswaterstaat. Dit is echter gedeeltelijk
        onderdeel van het beheergebied van de betreffende gemeente7 en is daarom opgenomen in
        de kaart




7
    Bron beheergrenzen Rijkswaterstaat: Beheergrenzen (rijkswaterstaat.nl)
                                                                                                              9/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R003-1273092MFM-V06-agv-NL




De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld voor de boven- en ondergrond waarbij de volgende
dieptetrajecten aangehouden worden:
 Bovengrond: 0-0,5 m -mv
 Ondergrond: 0,5-2,0 m -mv

De verwachting is dat vooral de kwaliteit van de bovengrond beïnvloed is door menselijke
activiteiten en dat de kwaliteit van de ondergrond gelijk of beter zal zijn.

3.2       Bodemkwaliteitszones en opgenomen stoffen

3.2.1  Opgenomen stoffen
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor zowel de stoffen uit het standaardpakket conform
NEN 5740:
1.    Parameters standaardpakket: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel,
      zink, PAK (10), PCB (som 7) en minerale olie


De bodemkwaliteitskaart is niet opgesteld voor de stof arseen, met uitzondering van de zone
‘Arseengebieden’. Arseen is voor de overige gebieden wel indicatief meegenomen, daar een deel
van het gebied verdacht is op arseen (zie paragraaf 3.2.2). Zo kan de (mogelijke) aanwezigheid
daarvan vastgesteld worden.

3.2.2     Onderbouwing bodemkwaliteitszones
Voor het standaardpakket is er gekeken of er deelgebieden aan te wijzen zijn op basis van:
 Onderscheidende kenmerken in bodemopbouw en geomorfologie
 Ontwikkeling van het beheergebied
     Functies in het gebied
     Bekende diffuse verontreinigingen
     Lintvormig diffuus belaste deelgebieden
Deze factoren kunnen namelijk invloed hebben op de (verwachte) verontreinigingen in het gebied
en daarmee de indeling in zones.


Functies
In de regio zijn er een aantal functiewijzigingen. De wijzigingen ten opzichte van de vorige kaart
zijn:
     De bermen van gemeentelijke hoofdwegstructuur hebben allen de functie Industrie gekregen
      ten behoeve van uniformiteit
     In het noorden en westen van het bebouwde gebied van Nunspeet is een nieuwbouwwijk in
      aanleg. Dit gedeelte heeft nu de functie Wonen
     Het gebied ten westen van de A28 in de gemeenten Ermelo en Putten is toegevoegd aan de
      bodemfunctiekaart en heeft de functie Landbouw/Natuur en plaatselijk de functie Wonen
      gekregen
     In Elburg zijn 2 gemeentelijke hoofdwegen toegevoegd, namelijk de Gerichtenweg en de
      Oude Harderwijkerweg
     In Heerde is de functie van droge oevergebieden gewijzigd van waterbodem naar functie
      landbouw/natuur
     De Rijkswegen, provinciale wegen en de militaire terreinen zijn uitgesloten van de functiekaart

                                                                                                        10/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R003-1273092MFM-V06-agv-NL




   Er zijn kleine aanpassingen aan de beheergrenzen. Ter plaatse van de gemeente Putten is de
    gemeentegrens gedeeltelijk aangepast. In de wijk Waterfront in de gemeente Harderwijk zijn
    de grenzen licht gewijzigd daar gebieden gewijzigd zijn van oppervlaktewater naar landbodem
    en andersom. In Heerde en Hattem zijn kleine wijzigingen aangebracht waardoor
    functiegebieden meer detail hebben dan in het verleden

Bekende diffuse verontreinigingen
Arseen
In de regio Noord-Veluwe kunnen plaatselijk sterk verhoogde arseengehalten voorkomen. In het
verleden ontstane arseenhoudend kwelwater is neergeslagen bij het in contact komen met
zuurstofrijker water. Arseen komt van nature voor in gebieden waar veel ijzeroer in de grond
aanwezig is, aangezien het hier goed aan bindt. De locaties waar arseen van nature voorkomt zijn
opgenomen als apart homogeen deelgebied. In de gemeente Oldebroek worden wel verhoogde
arseengehalten verwacht, maar uit informatie van de gemeente blijkt dat deze gehalten niet
aangetroffen worden bij onderzoeken. In gemeente Heerde worden arseengebieden uitgesloten
vanwege te weinig waarnemingen. In Drielanden (Harderwijk) was ook sprake van nature
verhoogde arseengehalten. Dit gebied is echter de laatste jaren op grote schaal gesaneerd.

Asbest
In de regio komt asbest op meerdere locaties voor. Dit is grotendeels te relateren aan het gebruik
van asbest in gebouwen. De verdenking op asbest is over het algemeen locatie gebonden en is
daarmee geen diffuus probleem. Er zijn 2 uitzonderingen: (1) voormalige eendenhouderijen en
(2) wegen

In zowel Ermelo als Harderwijk zijn er grote gebieden waar in het verleden eendenhouderijen
hebben gestaan. Deze zijn op historische kaarten te herkennen aan de repeterende eenheden
(zie onderstaande figuren). Uit informatie van de gemeenten blijkt dat de bodem ter plekke van
deze voormalige eendenhouderijen verontreinigd is geraakt met asbest. Ondertussen is een deel
van deze gebieden reeds gesaneerd. Het is niet inzichtelijk welk gebied gesaneerd is.




Figuur 3.2 Voormalige eendenhouderijen in de gemeente Ermelo, te herkennen aan de repeterende zwarte lijnen



                                                                                                              11/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Kenmerk                 R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Figuur 3.3 Voormalige eendenhouderijen in de gemeente Harderwijk, te herkennen aan de repeterende zwarte lijnen


Verder is bekend dat er in de regio asbest aanwezig is in de wegen en bermen. Uit de informatie
van de gemeenten is niet met zekerheid te zeggen welke wegen wel of niet verdacht zijn op het
voorkomen van asbest.

PFAS
Voor de regio Noord-Veluwe is in 2021 een aparte bodemkwaliteitskaart opgesteld voor PFAS. In
de betreffende gemeenten komen locaties voor die verdacht worden op PFAS, zoals stortlocaties
en industriële locaties. Deze locaties bevinden zich vooral in de dorps- en -stadskernen van de
gemeenten. Op deze locaties heeft vaal bedrijvigheid en nijverheid plaatsgevonden, waardoor ze
ook verdacht kunnen zijn op verontreinigingen met andere stoffen.


Voor de gemeente Heerde en Hattem zijn in 2023 aanvullende PFAS-analyses uitgevoerd. Deze
zijn toegevoegd aan de PFAS kaart van regio Noord-Veluwe.

Bodemopbouw en geomorfologie
Informatie over de bodemopbouw van de betreffende gemeenten is te vinden op de BRO
bodemkaart van Nederland8. Hieruit blijkt dat de bodemopbouw in de verschillende gemeenten
afwisselend is. Er zijn zowel zand, klei als veengronden aanwezig. De veengronden zijn wel
voornamelijk in het oosten aanwezig. De bodemopbouw ter plekke van bebouwd gebied is niet
bekend en is vanwege de bebouwing waarschijnlijk ook beïnvloed.

De regio ligt aan de rand van de hoger gelegen Veluwegronden. Dit zijn voornamelijk
zandgronden. Dit betekent naast een variatie in bodemopbouw dat er ook variatie aanwezig is in
hoogteprofiel (zie figuur 3.4). De verwachting is dat dit geen invloed heeft op de bodemkwaliteit.
Het is mogelijk wel van invloed op de grondwaterkwaliteit in verband met stromingsrichting en
mogelijke aanvoer van (natuurlijk) voorkomende verontreinigingen.




8
    De BRO Bodemkaart is te bekijken op: https://www.pdok.nl/viewer/
                                                                                                                  12/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Figuur 3.4 Hoogteprofiel in de regio. Blauwe en groene gebieden liggen lager (<10 m NAP) dan gele en rode
gebieden (>10 m NAP) (bron:AHN4 DSM 50 cm)


Aangezien de bodemopbouw binnen de gemeenten sterke variatie vertoont en er weinig bekend is
over de bodemopbouw van de stads- en dorpskernen, is er geen aanleiding om op basis van de
bodemopbouw verschillende deelgebieden aan te wijzen.

Ontwikkeling van het beheergebied
In bijlage 7 is per gemeente kort toegelicht hoe de steden, dorpen en buurtschappen zich door de
tijd hebben ontwikkeld. Hier is een beknopte samenvatting gegeven. De ontwikkeling van het
beheergebied is van belang, omdat het een indicatie kan geven van de verwachte bodemkwaliteit.
Hierbij speelt bijvoorbeeld de ouderdom van de bebouwing mee. Oudere kernen hebben vaak een
slechtere kwaliteit. De kustregio was vroeger gelegen aan de Zuiderzee. Dit is vooral van belang
voor Harderwijk en Elburg als havensteden. Sinds 1932 is de Zuiderzee afgesloten.

Alle kernen van voornamelijk de grotere steden zijn in loop van de tijd gegroeid. De grootste groei
is te zien sinds de jaren ’60.

Lintvormig diffuus belaste gebieden
In de regio Noord-Veluwe zijn meerdere lintvormige diffuus belaste gebieden aanwezig, namelijk
de Rijkswegen, de provinciale wegen, de gemeentelijke wegen en de spoorwegen.




                                                                                                            13/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Kenmerk                 R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Alle gebieden zijn verdacht op meerdere parameters en voornamelijk de zware metalen en PAK.
De Rijkswegen, de provinciale wegen en spoorwegen zijn uitgesloten van de
bodemkwaliteitskaart. Vanwege verschil in verkeersintensiteit wordt een kwaliteitsverschil
verwacht bij de gemeentelijke wegen ten opzichte van de provinciale wegen en de gemeentelijke
hoofdwegen. De gemeentelijke hoofdwegen zijn als bodemkwaliteitszone opgenomen
(zie volgende paragraaf).


Resultaat bodemkwaliteitszones
Op basis van de bevindingen in het vooronderzoek en de resultaten van de vorige
bodemkwaliteitskaart is er besloten een aantal zones samen te voegen. Hierbij wordt opgemerkt
dat in de vorige bodemkwaliteitskaart de zones geclassificeerd werden op basis van het
gemiddelde, terwijl voor deze kaart gebruikt gemaakt wordt van de P80 (voor onderbouwing, zie
Nota Bodembeheer9.


Tabel 3.1 Aanpassingen homogene deelgebieden regio Noord-Veluwe
    WAS                                                        WORDT
    Agrarisch buitengebied                                     Buitengebied
    Natuur, bos en heidegebied
    Wonen centrum                                              Wonen
    Wonen overig
    Gemeentelijke wegen                                        Gemeentelijke hoofdwegen
    Provinciale wegen                                          Provinciale wegen
    Arseengebieden                                             Arseengebieden (uitgesloten voor gemeente Heerde)
    Rijkswegen                                                 Overig (uitgesloten)
    Spoorwegen
    Witte vlek


In de vorige kaart had Harderwijk afwijkende deelgebieden. Voor deze actualisatie is hiervoor
aangesloten bij de rest van de regio. De 2 uitzonderingen zijn Waterfront en Centrum voor 1900.
Waterfront is apart gehouden vanwege gebiedspecifiek beleid. Centrum voor 1900 heeft een
afwijkende kwaliteit van de overige zones met functie Wonen en is daarom apart gehouden. In de
gemeente Heerde is de zone Centrum voor 1900 uitgesloten wegens gebrek aan data. De
indeling in homogene deelgebieden is getoond in bijlage 1.


Opstellen zone wegbermen
Ten opzichte van de vorige kaart zijn er 2 nieuwe zones gedefinieerd, te weten gemeentelijke
wegbermen en provinciale wegbermen. De gemeentelijke en provinciale wegbermen zijn als
aparte zones opgesteld, vanwege een verschil in beheerder en verwachte kwaliteit. Verder zijn
alleen de hoofdwegen van de gemeente gezoneerd. De bodem raakt verontreinigd door het
verkeer. Vanwege een verschil in verkeersintensiteit is er mogelijk een verschil in kwaliteit.
Verder is het onderhoud van de bermen van belang. Bermen worden soms opgehoogd of juist
geschraapt. Hierdoor kan de verontreinigde toplaag verwijderd worden of lager gelegen raken.




9
    Nota Bodembeheer regio Noord-Veluwe, Versie 2023, TAUW, kenmerk R001-1273092EVF-V06-agv-NL, d,d. 25 april 2023
                                                                                                                     14/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Kenmerk              R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Voor de definitie van de berm wordt gebruik gemaakt van de definitie gegeven in het
Besluit Bodemkwaliteit (artikel 63, lid 3). Hierin staat dat een berm maximaal 10 meter uit de weg
ligt, tenzij de berm eerder wordt begrensd door een fysieke afscheiding. Deze definitie is ook te
zien in onderstaand figuur10.




Figuur 3.5 Definitie van de bermen


Deze definitie is gebruikt om de bermenzone te construeren. Aanvullend zijn de volgende keuzes
gemaakt:
     Trottoirs en fietspaden worden gezien als fysieke afscheiding
     Inritten zijn opgenomen als onderdeel van de berm
     Zowel de verharde berm als de onverharde berm is meegenomen


Opgemerkt wordt wel dat wegen over tijd kunnen veranderen. Hierdoor kan de opgestelde zone
niet meer actueel zijn in de looptijd van deze kaart. De definitie zoals hier gegeven is leidend om
te bepalen wat tot de wegberm behoort.

3.3       Uitgesloten locaties van de bodemkwaliteitskaart
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725 aanleiding E. Onderdeel van het
vooronderzoek is om te bepalen:
 Welke puntbronnen aanwezig zijn
     Welke (vermoedelijk) sterk verontreinigde locaties aanwezig zijn

De bodemkwaliteitskaart toont de algemene achtergrondconcentratie van een gebied. Er zijn
locaties waarvan verwacht wordt of bekend is dat de kwaliteit afwijkt. Locaties met een (naar
verwachting) slechtere kwaliteit zijn uitgesloten. Dit zijn locaties waar verdachte activiteiten
hebben plaatsgevonden, een slechtere kwaliteit is vastgesteld óf die (gedeeltelijk) gesaneerd zijn.


Defensieterreinen
Binnen de gemeentegrenzen van de betreffende gemeenten bevinden zich enkele (voormalige)
militaire oefenterreinen waar diverse verontreinigingen kunnen voorkomen van onder andere
PFAS, PAK en zware metalen. Alle (voormalige) kazerneterreinen zijn uitgesloten. Deze bevinden
zich in de gemeenten Ermelo, Nunspeet, Harderwijk, Oldebroek en Elburg.

10
  Bron: Factsheet omgaan met bermgrond bij (auto)snelwegen, via https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-
regelgeving/bbk/publicaties/factsheet-omgaan/
                                                                                                            15/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Er is onderscheid gemaakt tussen militaire oefenterreinen en militair schietterrein. De
oefenterreinen gelegen in Harderwijk en Ermelo zijn niet uitgesloten. Het gebruik hiervan is
minder intensief en er wordt geen afwijkende bodemkwaliteit verwacht, met uitzondering van
mogelijke puntbronnen. Het militair schietterrein in de gemeenten Elburg, Heerde en Oldebroek is
wel uitgesloten. Hier is het gebruik namelijk intensiever. Verder wordt de bodemkwaliteitskaart
daar van oudsher niet gebruikt.


Boerenerven
In de regio komen veel agrarische gebieden voor. Deze gebieden zijn in principe opgenomen in
de bodemkwaliteitskaart. De boerenerven zijn echter uitgesloten.

Stortplaatsen
Stortplaatsen zijn verdacht op het voorkomen van diverse diffuse verontreinigingen. Vooral oudere
stortplaatsen beschikken soms niet over adequate bodembeschermende maatregelen, waardoor
de onderliggende bodem verontreinigd kan zijn. Informatie over de aanwezige stortlocaties in de
regio is aangeleverd door de Omgevingsdienst en door de gemeenten. Hieruit blijkt dat er
meerdere stortlocaties aanwezig zijn in de regio. De stortplaatsen zijn te zien op de kaart met
uitgesloten locaties. Deze kaart is geactualiseerd ten opzichte van eerdere rapportage in de PFAS
bodemkwaliteitskaart (zie bijlage 5).

In dit vooronderzoek ten behoeve van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is geen volledige
lijst opgenomen van verdachte locaties. Dit is in afwijking op bijlage M van de Regeling
bodemkwaliteit. Hiervan is echter afgezien omdat het een dynamisch overzicht is. Een dergelijke
kaart zou snel verouderen. Door middel van het uitvoeren van een vooronderzoek volgens de
NEN 5725, aanleiding F kan bepaald worden of een locatie verdacht is op het voorkomen van een
bodemverontreiniging als gevolg van puntbronnen of eerder aangetoonde verontreinigingen. In
deze gevallen geldt de bodemkwaliteitskaart niet.

3.4       Dataverzameling en uitgevoerde werkzaamheden

3.4.1     Aangeleverde XML-gegevens
Door de Omgevingsdienst zijn XML-gegevens aangeleverd. De waarnemingen zijn weergeven in
bijlage 1. Voor de bewerking van de gegevens gelden de volgende zaken:
 De gegevens van de afgelopen 5 jaar zijn geselecteerd (vanaf 1 januari 2016). Voor de zone
      arseengebieden waren onvoldoende waarnemingen beschikbaar. Na een vergelijk te hebben
      gemaakt zijn de gegevens tot 10 jaar terug gebruikt (vanaf 1 januari 2011). Voor Hattem is
      data van 10 jaar oud gebruikt (vanaf 1 januari 2012) voor alle zones. Voor Heerde is data van
      5 jaar oud gebruikt (vanaf 1 januari 2018). Aangezien de analyses van de regio (2021),
      Hattem (2022) en Heerde (2023) op andere momenten uitgevoerd zijn, is dus ook data van
      andere jaren meegenomen in de verschillende analyses
     Data zonder XY-coördinaten op boring- of projectniveau zijn niet meegenomen, omdat deze
      niet aan een zone gekoppeld kunnen worden
     Grondwatermonsters en waterbodemmonsters zijn uit de dataset verwijderd




                                                                                                      16/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Kenmerk                R003-1273092MFM-V06-agv-NL




      De volgende typen onderzoek zijn meegenomen in de selectie:
       -     Indicatief onderzoek
       -     Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 (mogelijk in combinatie met
             asbestonderzoek conform NEN 5707)
       -     Oriënterend onderzoek
       -     Briefrapport
       -     Aanvullend rapport
       -   Eind- of nulsituatie onderzoek
      Van een aantal waarnemingen was het humus/lutum gehalte niet bekend voor
       standaardpakket. Deze waarnemingen zijn aangevuld door uit te gaan van een ‘worst case’
       scenario van een humus- en lutumgehalte van 2 %, met uitzondering van gemeente Hattem
       en Heerde. In Hattem en Heerde zijn deze waarnemingen zijn aangevuld door uit te gaan van
       het gemiddelde organische stof en lutumgehalte van de desbetreffende zone en laag
      Mengmonsters komen meerdere malen in de dataset terug, omdat de bodeminformatie op
       boringniveau opgeslagen wordt. Voor de bodemkwaliteitskaart gaat het om het aantal
       waarnemingen, oftewel het aantal analyses. De resultaten van de mengmonsters zijn dan ook
       eenmalig meegenomen in de dataset
      In mengmonsters zijn soms deelmonsters aanwezig met verschillende dieptetrajecten. Voor
       de bepaling van het dieptetraject van het mengmonster is gebruik gemaakt van het maximale
       dieptetraject van de verschillende deelmonsters
      Voor het berekenen van de statistische kentallen in percentielbladen zijn de rekenregels
       volgens BoToVa toegepast. Op basis van de (gewijzigde) bijlage G11 onderdeel III van de
       Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van
       de bodem het analyseresultaat omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en
       vervolgens getoetst aan de toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar
       standaardbodem wordt gebruik gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof
       en lutum

3.4.2   Uitgevoerd veldwerk
Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart voor gemeente Heerde en Hattem bleek bij de
aanlevering van de XML-gegevens dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Om
voldoende waarnemingen te hebben zijn daarom grondmonsters genomen en analyses
uitgevoerd, ruimtelijk gespreid over de verschillende bodemfuncties. Details van het uitgevoerde
veldwerk staan uitgewerkt in de aparte rapportages voor Hattem12 en Heerde13.




11
  Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,
d.d. 2 november 2012
12
     Concept-bodemkwaliteitskaart Hattem, TAUW, kenmerk R001-1282439ESM-V03-efm-NL, d.d. 25-04-2023
13
     Concept-bodemkwaliteitskaart Heerde, TAUW, kenmerk R002-1282439ESM-V02-lir-NL, d.d.25-04-2023
                                                                                                                  17/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R003-1273092MFM-V06-agv-NL




4 Betrouwbaarheid bodemkwaliteitskaart
De dataset vormt input voor de statistische analyse. De resultaten van de statistische analyse
vormen de basis voor de bodemkwaliteitskaarten. De resultaten zijn weergeven in zogenaamde
percentielbladen. Dit zijn tabellen met de statistische weergave van de analysegegevens.

Opgenomen hierin zijn onder andere:
     De aantallen analyse per parameter
     De percentielwaarden: dit zijn de waarden waar een bepaald percentage van de
      waarnemingen onder ligt. Zo is de P80 de waarde waar 80 % van de waarnemingen onder ligt
     Het gemiddelde en de maximale waarde die aangetroffen is
     De heterogeniteitsindex die aangeeft hoe heterogeen de zone is

In dit rapport zijn alleen de percentielbladen van de definitieve gebiedsindeling opgenomen. De
eerste resultaten zijn hieronder wel besproken. Voordat deze resultaten namelijk definitief gebruikt
kunnen worden, moet eerst worden vastgesteld of de gekozen uitgangspunten volstaan. De
volgende uitgangspunten worden geëvalueerd:
 De indeling in bodemkwaliteitszones
 Aanwezigheid uitbijters
     Aangetroffen heterogeniteit

4.1       Eisen evaluatie

4.1.1    Gebiedsindeling
In de Richtlijn worden de volgende minimale eisen gesteld voor het beoordelen van de
gebiedsindeling:
 Per deelgebied dienen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar te zijn. Per niet-
    aaneengesloten delen dienen er ten minste 3 waarnemingen beschikbaar te zijn
     De waarnemingen dienen ruimtelijk voldoende verspreid over het deelgebied te liggen
     Voor elk deelgebied waarvoor voldoende informatie beschikbaar is, wordt vastgesteld of de
      indeling in deelgebieden optimaal is, waarmee bedoeld wordt dat er geen ruimtelijke structuur
      aanwezig is in de gehalten of de variabiliteit

4.1.2     Uitbijters
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de kwaliteit is gekeken naar de gemeten concentraties.
Wanneer een extreme waarde aanwezig is, dient conform de Richtlijn bepaald te worden:
 Of deze extreme waarde deel uitmaakt van de achtergrondgehalten
     Of deze extreme waarde afkomstig is van een lokale puntbron
     Of deze extreme waarde een uitbijter betreft die het gevolg is van een fout in het onderzoek of
      een fout bij de invoer van de gegevens




                                                                                                        18/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Kenmerk                R003-1273092MFM-V06-agv-NL




4.1.3       Heterogeniteit
Heterogeniteit is de mate van spreiding in de gemeten gehalten ten opzichte van de
normwaarden. Als er binnen de zone sprake is van sterke heterogeniteit dan kan de algemene
kwaliteit (in dit geval de P80) een vertekend beeld geven van de bodemkwaliteit en de kwaliteit
van de vrijkomende partijen grond. In dat geval kan de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel
dienen. Hierbij wordt de heterogeniteit bepaald door het berekenen van de heterogeniteitsindex
(HI) met de volgende formule:
                                                𝑃95 − 𝑃5
                                    𝐻𝐼 =
                                          𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 − 𝐴𝑊2000

Om te beoordelen welke mate van heterogeniteit aanwezig is, wordt gekeken naar de waarde van
de HI:
 < 0,2                Weinig heterogeniteit
 0,2-0,5              Beperkte heterogeniteit
      0,5-0,7         Heterogeniteit
      > 0,7           Sterke heterogeniteit

4.2         Standaardpakket

4.2.1    Evaluatie gebiedsindeling
In de tabellen 4.1 en 4.2 is weergeven hoeveel waarnemingen er per kwaliteitszone aanwezig en
wat de classificering is voor de bovengrond en voor de ondergrond.


Tabel 4.1 Concept resultaten van de bovengrond van de bodemkwaliteitszones voor het standaardpakket
    Zone                                Aantal waarnemingen                  Classificering (P80)
    Buitengebied                        301-391                              AW
    Wonen                               284-362                              Wonen
    Bedrijven- en industrieterreinen    87-109                               AW
    Arseengebieden                      33-55                                AW*
* Verhoogde waarde voor arseen, hiervoor geldt specifiek beleid. Kaart is opgesteld voor standaardpakket


Tabel 4.2 Concept resultaten van de ondergrond van de bodemkwaliteitszones voor het standaardpakket
    Zone                                Aantal waarnemingen                  Classificering (P80)
    Buitengebied                        195-238                              AW
    Wonen                               196-244                              AW
    Bedrijven- en industrieterreinen    68-72                                AW
    Arseengebieden                      29-35                                AW


Er zijn voor alle zones voldoende waarnemingen beschikbaar die ook ruimtelijk voldoende
verspreid liggen (zie bijlage 1).




                                                                                                           19/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Kenmerk          R003-1273092MFM-V06-agv-NL




4.2.2     Heterogeniteit
In de zones Buitengebied en Wonen komt minerale olie sterk heterogeen voor in de bovengrond.
In de zone Bedrijven- en industrieterreinen komt minerale olie sterk heterogeen voor in boven- en
ondergrond. Dit wordt veroorzaakt doordat het verschil in norm tussen de achtergrondwaarde en
de maximale waarde Industrie relatief klein is. Deze aangetroffen heterogeniteit vormt dan ook
geen belemmering voor de betrouwbaarheid van de classificering.


Arseen komt in de arseengebieden (sterk) heterogeen voor. Dit is gezien de
ontstaansgeschiedenis ook te verwachten. Hiervoor is gebiedspecifiek beleid opgesteld en wordt
verder geen belemmering voor grondverzet verwacht.

4.2.3    Uitbijters
Er zijn een aantal onderzoeken verwijderd. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage 5. Een
groot gedeelte hiervan betreft vermoedelijke invoerfouten en locaties die op basis van uitgebreider
vooronderzoek verdacht bleken te zijn. Slechts een enkele keer is een analyse verwijderd omdat
deze statistisch sterk afweek.


4.2.4    Conclusie
Er is geen aanleiding om een wijziging aan te brengen in de zonering. De homogene
deelgebieden kunnen betrouwbaar geclassificeerd worden.




                                                                                                      20/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Kenmerk                R003-1273092MFM-V06-agv-NL




5 Bodemkwaliteitskaarten regio Noord-Veluwe
5.1          Ontgravingskaarten
In bijlage 2 zijn de homogene deelgebiedenkaarten te vinden. De percentielbladen zijn te vinden
in bijlage 6. De ontgravingskaarten zijn te vinden in bijlage 3. In onderstaande tabellen zijn de
zones, het aantal waarnemingen, de classificatie en de heterogeniteit weergegeven. Opgemerkt
wordt dat Drielanden Harderwijk geen onderdeel is van de arseenzone, maar wel verdacht is op
het voorkomen van arseen (zie ook paragraaf 3.8 van de Nota bodembeheer).

5.2          Bodemfunctiekaart
De bodemfunctiekaart is te vinden in bijlage 2. De bodemfunctiekaart is grotendeels gelijk
gebleven ten opzichte van de bodemfunctiekaart uit 201414. Er zijn de volgende wijzigingen:
 De bermen van gemeentelijke hoofdwegstructuur hebben allen de functie Industrie gekregen
        ten behoeve van uniformiteit
       In het noorden en westen van het bebouwde gebied van Nunspeet is een nieuwbouwwijk in
        aanleg. Dit gedeelte heeft nu de functie Wonen
       Het gebied ten westen van de A28 in de gemeenten Ermelo en Putten is toegevoegd aan de
        bodemfunctiekaart en heeft de functie Landbouw/Natuur en plaatselijk de functie Wonen
        gekregen
       In Elburg zijn 2 gemeentelijke hoofdwegen toegevoegd, namelijk de Gerichtenweg en de
        Oude Harderwijkerweg
       In Heerde is de functie van droge oevergebieden gewijzigd van waterbodem naar functie
        landbouw/natuur
       De Rijkswegen, provinciale wegen en de militaire terreinen zijn uitgesloten van de functiekaart
       Er zijn kleine aanpassingen aan de beheergrenzen. Ter plaatse van de gemeente Putten is de
        gemeentegrens gedeeltelijk aangepast. In de wijk Waterfront in de gemeente Harderwijk zijn
        de grenzen licht gewijzigd daar gebieden gewijzigd zijn van oppervlaktewater naar landbodem
        en andersom. In Heerde en Hattem zijn kleine wijzigingen aangebracht waardoor
        functiegebieden meer detail hebben dan in het verleden

5.3          Toepassingskaart
In de tabellen 5.1 en 5.2 staan de toepassingseisen. De kaarten zijn opgenomen in bijlage 4.
Hierbij gelden de volgende opmerkingen:
 De toepassingseis van de gemeentelijke hoofdwegen en de provinciale wegen is bepaald aan
        de hand van de functie. De functie is Industrie. De dubbele toets is niet uitgevoerd, daar de
        kwaliteit van de bermen niet bepaald is. Dit is gebiedspecifiek beleid (zie ook
        paragraaf 3.6 van de Nota bodembeheer)
       De gemeentelijke bermen zijn begrensd op 0,5 m -mv. In de ondergrond wordt geen verdere
        beïnvloeding verwacht van de berm en deze is opgenomen in de aangrenzende zone.
        Eenzelfde redenatie is van toepassing voor provinciale wegbermen, maar aangezien deze in
        beheer zijn van de provincie zijn deze wel apart gezoneerd voor de ondergrond (zie ook
        paragraaf 3.6). Opgemerkt wordt dat de bermen óók verdacht zijn ten aanzien van asbest en
        dat asbest wel dieper dan 0,5 m -mv aangetroffen kan worden. Asbest is echter geen
        onderdeel van deze bodemkwaliteitskaart. Bermen ter plekke van verdachte deellocaties
        (toegangsdammen, lokale ophogingen, et cetera) zijn uitgesloten van deze kaart

14
     Nota bodembeheer regio Noord Veluwe. TAUW, kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL, d.d. 21 januari 2014
                                                                                                           21/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kenmerk                R003-1273092MFM-V06-agv-NL




      Voor de arseengebieden geldt gebiedspecifiek beleid (zie paragraaf 3.5 van de Nota
       Bodembeheer). Vrij grondverzet tussen de arseengebieden is op basis van de kaart mogelijk.
       Voor overige toepassingen in het gebied geldt de generieke toepassingseis
       Landbouw/Natuur. Grond uit de arseenzones mag niet zonder keuring op arseen, buiten de
       arseengebieden toegepast worden
      Harderwijk centrum en Hattem centrum (< 1900) is uitgesloten van de kaart voor de stoffen
       van het standaardpakket. Van deze zone zijn te weinig waarnemingen beschikbaar. Verder
       wordt vanwege de ontstaansgeschiedenis een heterogene verontreiniging verwacht,
       waardoor de classificering ook bij voldoende waarnemingen onbetrouwbaar zal zijn. De
       toepassingseis is bepaald aan de hand van de functie Wonen. Dit is gebiedspecifiek beleid
      Voor het gebied Harderwijk Waterfront geldt gebiedspecifiek beleid (paragraaf 3.7 van de
       Nota Bodembeheer) De toepassingseis is afhankelijk van de situatie. In onderstaande tabel is
       de strengste toepassingseis weergeven
      De toepassingseis voor PFAS is bepaald aan de hand van het generieke kader (zie bijlage 1
       voor uitleg) voor de wegbermen van de gemeentelijke hoofdstructuur en de provinciale
       wegen. Zo wordt toepassingsruimte gecreëerd voor toepasbare, licht PFAS-houdende grond.
       Voor de overige zones is de toepassingseis bepaald aan de hand van de ontgravingskwaliteit.
       Zo vindt er geen verslechtering van de bodemkwaliteit ten aanzien van PFAS plaats. Dit is
       gebiedspecifiek beleid
      Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden gelden afwijkende toepassingseisen voor zowel
       standaardpakket als PFAS. De regels zijn opgenomen in het provinciale beleid

Tabel 5.1 Kwaliteitsklassen bovengrond per zone
    Zone                                 Ontgravingsklasse Bovengrond    Toepassingseis Bovengrond

    1 Buitengebied                       STP: AW                         STP: AW
                                         PFAS: AW                        PFAS: AW
    2 Wonen                              STP: Wonen***                   STP: Wonen
                                         PFAS: AW                        PFAS: AW
    3 Bedrijven- en industrieterreinen   STP: AW                         STP: AW
                                         PFAS: AW                        PFAS: AW
    4 Arseengebieden****                 STP: AW met verhoogd arseen     STP: AW*
                                         PFAS: AW                        PFAS: AW
    5 Gemeentelijke bermen               STP: Uitgesloten                STP: Industrie
                                         PFAS: AW                        PFAS: Wonen/Industrie
    6 Provinciale bermen                 STP: Uitgesloten                STP: Industrie
                                         PFAS: AW                        PFAS: Wonen/Industrie
    7 Harderwijk en Hattem: Centrum      STP: Uitgesloten                STP: Wonen
    <1900                                PFAS: AW                        PFAS: AW
    8 Harderwijk: Waterfront             STP: Uitgesloten                STP: AW**
                                         PFAS: AW                        PFAS: AW

    Uitgesloten gebieden, zoals          Uitgesloten                     STP: AW
    (voormalige) defensieterreinen                                       PFAS: AW




                                                                                                      22/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Kenmerk                 R003-1273092MFM-V06-agv-NL




STP = standaardpakket
* Vrij grondverzet tussen arseengebieden mogelijk, toepassingseis geldt voor grond van buiten de arseengebieden
** Toepassingseis geldt voor grond van buiten Waterfront. Voor grond uit Waterfront zelf geldt de toepassingseis van
Wonen of Industrie (zie paragraaf 3.7 Nota Bodembeheer)
*** Het gebied Drielanden is onderdeel van deze zone en is verdacht op voorkomen van arseen. De
bodemkwaliteitskaart is niet opgesteld voor arseen (zie paragraaf 3.8 Nota Bodembeheer)
****De arseengebieden in de gemeente Heerde zijn uitgesloten


Tabel 5.2 Kwaliteitsklassen ondergrond per zone
     Zone                                        Ontgravingsklasse Ondergrond                  Toepassingseis Ondergrond

     1 Buitengebied                              STP: AW                                       STP: AW
                                                 PFAS: AW                                      PFAS: AW
     2 Wonen                                     STP: AW***                                    STP: AW
                                                 PFAS: AW                                      PFAS: AW
     3 Bedrijven- en industrieterreinen          STP: AW                                       STP: AW
                                                 PFAS: AW                                      PFAS: AW
     4 Arseengebieden****                        STP: AW met verhoogd arseen                   STP: AW
                                                 PFAS: AW                                      PFAS: AW
     6 Provinciale bermen                        STP: Uitgesloten                              STP: Industrie
                                                 PFAS: AW                                      PFAS: AW
     7 Harderwijk en Hattem: Centrum             STP: Uitgesloten                              STP: AW
     <1900                                       PFAS: AW                                      PFAS: AW
     8 Harderwijk: Waterfront                    STP: Uitgesloten                              STP: AW**
                                                 PFAS: AW                                      PFAS: AW

     Uitgesloten gebieden, zoals                 Uitgesloten                                   STP: AW
     (voormalige) defensieterreinen                                                            PFAS: AW

STP = standaardpakket
* Vrij grondverzet tussen arseengebieden mogelijk, toepassingseis geldt voor grond van buiten de arseengebieden
** Toepassingseis geldt voor grond van buiten Waterfront. Voor grond uit Waterfront zelf geldt de toepassingseis van
Wonen of Industrie (zie paragraaf 3.7 Nota Bodembeheer)
*** Het gebied Drielanden is onderdeel van deze zone en is verdacht op voorkomen van arseen. De
bodemkwaliteitskaart is niet opgesteld voor arseen (zie paragraaf 3.8 Nota Bodembeheer)
****De arseengebieden in de gemeente Heerde zijn uitgesloten


5.4          Veiligheidsklasse
Conform de CROW 400 is het toegestaan om een veiligheidsklasse af te leiden op basis van de
P80 van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Het toetsingskader hiervoor is gegeven in
tabel 5.3 voor de stoffen uit het standaardpakket en voor PFOS en PFOA15. Voor PFAS wordt
geen bodemtypecorrectie toegepast.




15
     https://www.crow.nl/thema-s/arbo-en-veiligheid/grondwerk-en-ondergrond/werken-in-en-met-verontreinigde-bodem
                                                                                                                           23/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Kenmerk                  R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Tabel 5.3 Toetsing P80 SRCarbo-normen (mg/kg)
     Stof                    75 % SRCarbo (mg/kg)              SRCarbo (mg/kg)          Overschrijding norm?


     Arseen                  152,25                            203                      Nee, voor geen van de zones

     Barium                  3.037,5                           4.050                    Nee, voor geen van de zones
     Cadmium                 75,75                             101                      Nee, voor geen van de zones
     Kobalt                  213,75                            285                      Nee, voor geen van de zones
     Koper                   21.375                            28.500                   Nee, voor geen van de zones
     Kwik                    15,23                             20,3                     Nee, voor geen van de zones
     Nikkel                  7.575                             10.100                   Nee, voor geen van de zones
     Lood                    551,25                            735                      Nee, voor geen van de zones
     Molybdeen               1.522,5                           2.030                    Nee, voor geen van de zones
     Zink                    76.123,5                          101.498                  Nee, voor geen van de zones
     PAK                     75a)                              100a)                    Nee, voor geen van de zones
     PCB                     1,725                             2,3                      Nee, voor geen van de zones
     Minerale olie           2.595b)                           5.000b)                  Nee, voor geen van de zones
     PFOS                    0,89                              1,19                     Nee, voor geen van de zones
     PFOA                    1,79                              2,38                     Nee, voor geen van de zones
a)
     Betreft SRC-waarde voor meest kritische niet-vluchtige PAK-parameter, namelijk benzo (a)pyreen.
b)
     Minerale olie heeft geen SRC-norm en wordt aan de tussenwaarde en interventiewaarde getoetst


Voor de overige PFAS zijn geen SRC-waarden bekend. Wel is er een mogelijkheid om de
relatieve humane toxiciteit van diverse PFAS-stoffen ten opzichte van PFOA te bepalen.
Zo kan alsnog bepaald worden of er een veiligheidsklasse van toepassing is16. De aangetroffen
PFAS-waarden zijn echter zo laag (< 0,001 mg/kg) dat de SRC-waarden niet benaderd worden.
Deze zijn namelijk een factor 1.000 hoger.




16
     https://www.crow.nl/downloads/pdf/infrastructuur/p400/achtergrondnotitie-nieuwe-src-waarden,-190619.aspx
                                                                                                                      24/24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Kenmerk     R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 1            Waarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Hattem



                                                                                  Oldebroek




                                                                         Elburg


                                                                                                                       Heerde




                                                 Harderwijk   Nunspeet




Legenda
     Gemeentegrenzen
Homogene deelgebieden                             Ermelo

     Arseengebieden




                                                                                                                                                                           ´
     Arseengebieden (uitgesloten)
     Wonen
                                                                                            0                   3,5                          7 Km
     Bedrijven- en industrieterreinen
     Buitengebied
     Centrum 1900                       Putten
                                                                                       Opdrachtgever
                                                                                        Omgevingsdienst Noord-Veluwe
                                                                                                                                      Schaal                      Status

                                                                                                                                                   1:135000           DEFINITIEF
     Gemeentelijke wegen
                                                                                       Project                                        Formaat                     Projectnummer

     Overig (uitgesloten)                                                               Actualisatie en aanvulling BKK
                                                                                        Aanvulling met gemeente Heerde en Hattem         A3                           1273092
     Provinciale wegen                                                                 Onderdeel                                      Datum 29-03-23 09:38        Tekeningnummer


                                                                                                                                                                           17
                                                                                        Homogene deelgebieden                         Get.     KRO
     Waterbodem (uitgesloten)                                                           Standaardpakket                               Gec.     #


     Harderwijk Waterfront                                                                                                                                    Postbus 133
                                                                                                                                                              7400 AC Deventer
                                                                                                                                                              Telefoon (0570) 69 99 11

     Witte vlek (militair terrein)                                                                                 Esri Nederland, Community Map Contributors Fax (0570) 69 96 66


                                                                                                                                   GREEN\kro 29-03-2023 10:06 1273092_10017D.MXD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Hattem



                                                                                  Oldebroek




                                                                         Elburg


                                                                                                                        Heerde




                                                 Harderwijk   Nunspeet




Legenda
     Boringen afgelopen 5 jaar
     Boringen 5 - 10 jaar oud
     gemeentegrenzen
                                                  Ermelo
Homogene deelgebieden
     Arseengebieden
     Arseengebieden (uitgesloten)
     Wonen
                                                                                            0                   3,5                          7 Km
     Bedrijven- en industrieterreinen
     Buitengebied
     Centrum 1900                       Putten
                                                                                       Opdrachtgever                                  Schaal                      Status
                                                                                        Omgevingsdienst Noord-Veluwe
                                                                                                                                                   1:135000           DEFINITIEF
     Gemeentelijke wegen
                                                                                       Project                                        Formaat                     Projectnummer

     Overig (uitgesloten)                                                               Actualisatie en aanvulling BKK
                                                                                        Aanvulling met gemeente Heerde en Hattem         A3                           1273092
     Provinciale wegen                                                                 Onderdeel                                      Datum 30-03-23 10:34        Tekeningnummer


                                                                                                                                                                           18
                                                                                        Homogene deelgebieden                         Get.     KRO
     Waterbodem (uitgesloten)                                                           Standaardpakket                               Gec.     #


     Harderwijk Waterfront                                                                                                                                    Postbus 133
                                                                                                                                                              7400 AC Deventer
                                                                                                                                                              Telefoon (0570) 69 99 11

     Witte vlek (militair terrein)                                                                                 Esri Nederland, Community Map Contributors Fax (0570) 69 96 66


                                                                                                                                   GREEN\kro 30-03-2023 12:56 1273092_10018D.MXD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Kenmerk     R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 2            Bodemfunctiekaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Hattem



                                                                Oldebroek




                                                       Elburg


                                                                                                      Heerde




                               Harderwijk   Nunspeet




                                Ermelo




                                                                          0                  3,5                           7 Km



Legenda               Putten
                                                                     Opdrachtgever                                  Schaal                      Status
                                                                      Omgevingsdienst Noord-Veluwe
                                                                                                                                 1:135000           DEFINITIEF
    gemeentegrenzen
                                                                     Project                                        Formaat                     Projectnummer

Bodemfunctieklasse                                                    Actualisatie en aanvulling BKK
                                                                      Aanvulling met gemeente Heerde en Hattem         A3                           1273092
    Industrie                                                        Onderdeel                                      Datum 30-03-23 01:37        Tekeningnummer


                                                                                                                                                         19
                                                                      Bodemfunctiekaart                             Get.     KRO
    Landbouw-Natuur                                                                                                 Gec.     #


    Uitgesloten                                                                                                                             Postbus 133
                                                                                                                                            7400 AC Deventer
                                                                                                                                            Telefoon (0570) 69 99 11

    Wonen                                                                                        Esri Nederland, Community Map Contributors Fax (0570) 69 96 66


                                                                                                                 GREEN\kro 30-03-2023 01:37 1273092_10019D.MXD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Kenmerk     R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 3            Ontgravingskaarten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      GM0244



                                                                         Oldebroek




                                                                Elburg


                                                                                                              GM0246




                                        Harderwijk   Nunspeet




                                         Ermelo




                                                                                   0                  3,5                           7 Km

Legenda
    Aandachtsgebied arseen     Putten
                                                                              Opdrachtgever                                  Schaal                      Status
                                                                               Omgevingsdienst Noord-Veluwe
                                                                                                                                          1:135000           DEFINITIEF
    gemeentegrenzen
                                                                              Project                                        Formaat                     Projectnummer

Ontgravingsklasse bovengrond                                                   Actualisatie en aanvulling BKK
                                                                               Aanvulling met gemeente Heerde en Hattem         A3                           1273092
    Gebiedsspecifiek                                                          Onderdeel                                      Datum 30-03-23 01:55        Tekeningnummer


                                                                                                                                                                  20
                                                                               Ontgravingskaart                              Get.     KRO
    Landbouw-Natuur                                                            Bovengrond                                    Gec.     #


    Uitgesloten                                                                                                                                      Postbus 133
                                                                                                                                                     7400 AC Deventer
                                                                                                                                                     Telefoon (0570) 69 99 11

    Wonen                                                                                                 Esri Nederland, Community Map Contributors Fax (0570) 69 96 66


                                                                                                                          GREEN\kro 30-03-2023 01:55 1273092_10020D.MXD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Hattem



                                                                         Oldebroek




                                                                Elburg


                                                                                                               Heerde




                                        Harderwijk   Nunspeet




                                         Ermelo




                                                                                   0                  3,5                           7 Km



Legenda                        Putten
                                                                              Opdrachtgever                                  Schaal                      Status
                                                                               Omgevingsdienst Noord-Veluwe
                                                                                                                                          1:135000           DEFINITIEF
    Aandachtsgebied arseen
                                                                              Project                                        Formaat                     Projectnummer

    gemeentegrenzen                                                            Actualisatie en aanvulling BKK
                                                                               Aanvulling met gemeente Heerde en Hattem         A3                           1273092
Ontgravingsklasse ondergrond                                                  Onderdeel                                      Datum 30-03-23 01:47        Tekeningnummer


                                                                                                                                                                  21
                                                                               Ontgravingskaart                              Get.     KRO
    Gebiedsspecifiek                                                           Ondergrond                                    Gec.     #


    Landbouw-Natuur                                                                                                                                  Postbus 133
                                                                                                                                                     7400 AC Deventer
                                                                                                                                                     Telefoon (0570) 69 99 11

    Uitgesloten                                                                                           Esri Nederland, Community Map Contributors Fax (0570) 69 96 66


                                                                                                                          GREEN\kro 30-03-2023 01:48 1273092_10021D.MXD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Kenmerk     R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 4            Toepassingskaarten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      Hattem




                                                                                   Oldebroek




                                                                          Elburg


                                                                                                                          Heerde




                                                  Harderwijk   Nunspeet




                                                   Ermelo




                                                                                           0                  3,5                           7 Km
Legenda
    Grondwaterbeschermingsgebieden
                                         Putten
    gemeentegrenzen                                                                   Opdrachtgever
                                                                                       Omgevingsdienst Noord-Veluwe
                                                                                                                                     Schaal                      Status

                                                                                                                                                  1:135000           DEFINITIEF
Toepassingseis bovengrond                                                             Project                                        Formaat                     Projectnummer

    Gebiedsspecifiek                                                                   Actualisatie en aanvulling BKK
                                                                                       Aanvulling met gemeente Heerde en Hattem         A3                           1273092
    Industrie                                                                         Onderdeel                                      Datum 30-03-23 01:52        Tekeningnummer


                                                                                                                                                                          22
                                                                                       Toepassingskaart                              Get.     KRO
    Landbouw-Natuur                                                                    Bovengrond                                    Gec.     #


    Uitgesloten                                                                                                                                              Postbus 133
                                                                                                                                                             7400 AC Deventer
                                                                                                                                                             Telefoon (0570) 69 99 11

    Wonen (STP) Landbouw-Natuur (PFAS)                                                                            Esri Nederland, Community Map Contributors Fax (0570) 69 96 66


                                                                                                                                  GREEN\kro 30-03-2023 01:53 1273092_10022D.MXD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Hattem



                                                                                 Oldebroek




                                                                        Elburg


                                                                                                                       Heerde




                                                Harderwijk   Nunspeet




                                                 Ermelo




                                                                                        0                  3,5                           7 Km
Legenda
    Grondwaterbeschermingsgebieden     Putten
    gemeentegrenzen                                                                Opdrachtgever                                  Schaal                      Status
                                                                                    Omgevingsdienst Noord-Veluwe
                                                                                                                                               1:135000           DEFINITIEF
Toepassingseis ondergrond                                                          Project                                        Formaat                     Projectnummer

    Gebiedsspecifiek                                                                Actualisatie en aanvulling BKK
                                                                                    Aanvulling met gemeente Heerde en Hattem         A3                           1273092
    Industrie                                                                      Onderdeel                                      Datum 30-03-23 01:58        Tekeningnummer


                                                                                                                                                                       23
                                                                                    Toepassingskaart                              Get.     KRO
    Landbouw-Natuur                                                                 Ondergrond                                    Gec.     #


    Toepassingseis aangrenzende zone                                                                                                                      Postbus 133
                                                                                                                                                          7400 AC Deventer
                                                                                                                                                          Telefoon (0570) 69 99 11

    Uitgesloten                                                                                                Esri Nederland, Community Map Contributors Fax (0570) 69 96 66


                                                                                                                               GREEN\kro 30-03-2023 02:15 1273092_10023D.MXD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Kenmerk               R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 5                         Uitgesloten locaties

In onderstaande tabel zijn de locaties die geheel of gedeeltelijk uitgesloten zijn. Van de data uit Heerde en Hattem is de naam van de auteur van de
rapportage, alsmede de exacte titel van het rapport en de AA-code niet overgenomen in de dataset van TAUW. Deze informatie is daarom niet opgenomen
in onderstaande tabel voor deze gemeenten. In Heerde was er daarnaast in een aantal rapportages sprake van onrealistisch lage PAK-gehalten, die
vermoedelijk individuele waarnemingen betroffen. Deze waarnemingen zijn uit de dataset verwijderd, maar niet opgenomen in onderstaande tabel.


 Rapport titel                    Rapport auteur      Rapport      Type onderzoek         AA-code       Locatie adres            Deelgebied           Reden

                                                      datum

 IO Horloseweg 36 te Harderwijk   Ingenieurs-         18-11-2011   Indicatief onderzoek   AA024300161   Horloseweg 36, 3845LA,   Arseen               Waarschijnlijke invoerfout PCB

                                  bureau Land                                                           Harderwijk                                    gegevens; niet met zekerheid te

                                                                                                                                                      stellen dus locatie uitgesloten

 VO Industrieweg 15               kwa                 20-12-2018   Verkennend onderzoek   AA024302771   Industrieweg 15          Bedrijven- en        Afwijkende waarden voor minerale

 te Harderwijk                    bedrijfsadviseurs                NEN 5740                             te Harderwijk            industrieterreinen   olie, koper, nikkel en zink

 Verkennend en aanvullend         Grondslag b.v.      03-06-2018   Verkennend onderzoek   AA030202123   Plesmanlaan, Nunspeet    Buitengebied         Afwijkende waarde voor lood

 bodemonderzoek                                                    NEN 5740

 Plesmanlaan 12 te Nunspeet

 VO stationsgebied in Nunspeet    Royal Haskoning     15-05-2020   Verkennend onderzoek   AA030202201   Elspeet                  Buitengebied         Afwijkende waarde nikkel

 D5                                                                NEN 5740

 Zeeweg 66                        P&J                 08-01-2017   Verkennend onderzoek   AA023301711   Zeeweg 66, 3853LM,       Buitengebied         Afwijkende waarde minerale olie

                                  Milieuservices                   NEN 5740                             Ermelo

                                  B.V.

 Eekterweg 49 Oosterwolde         Rouwmaat            12-09-2016   Verkennend onderzoek   AA026902015   Eekterweg 49, 8097PC,    Buitengebied         Waarschijnlijke invoerfout PCB

                                                                   NEN 5740                             Oosterwolde Gld                               gegevens; niet met zekerheid te

                                                                                                                                                      stellen dus locatie uitgesloten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Kenmerk                  R003-1273092MFM-V06-agv-NL




 Rapport titel                      Rapport auteur   Rapport      Type onderzoek         AA-code       Locatie adres                Deelgebied     Reden

                                                     datum

 Verkennend en aanvullend           Grondslag b.v.   03-06-2018   Verkennend onderzoek   AA030202123   Plesmanlaan, Nunspeet        Buitengebied   Afwijkende waarde zink

 bodemonderzoek                                                   NEN 5740

 Plesmanlaan 12 te Nunspeet

 Broekermolenweg 10 te Putten       Grontmij         20-01-2016   Verkennend onderzoek   AA027302301   Broekermolenweg 10,          Buitengebied   Waarschijnlijke invoerfout PCB

                                    Nederland B.V.                NEN 5740                             3882MG, Putten                              gegevens; niet met zekerheid te

                                                                                                                                                   stellen dus locatie uitgesloten

 VO Groot Emaus Groene Allee        PJ Milieu BV     16-02-2017   Verkennend onderzoek   AA023302343   Groene Allee, Ermelo         Buitengebied   Afwijkende waarde arseen

 (ten noorden van nr. 10), Ermelo                                 NEN 5740

 VO Garderenseweg Putten            Sweco            13-03-2017   Verkennend onderzoek   AA027302379   Garderenseweg, Putten        Wonen          Afwijkend waarde cadmium en PCB

                                                                  NEN 5740

 Wijkcentrum De Roef                PJ Milieu BV     22-04-2020   Verkennend onderzoek   AA024303104   Zuiderzeepad 1, 3844JV,      Wonen          Waarschijnlijke invoerfout kwik en

 Zuiderzeepad 1                                                   NEN 5740                             Harderwijk                                  cadmium gegevens; niet met

                                                                                                                                                   zekerheid te stellen dus locatie

                                                                                                                                                   uitgesloten. Afwijkende waarde PCB

 Kelnarijstraat 16-18a              PJ Milieu        22-07-2019   Verkennend onderzoek   AA027300342   Kelnarijstraat 18, 3881CB,   Wonen          Afwijkende waarde lood

                                                                  NEN 5740                             Putten

 Baanweg 18                         Antea Group      19-10-2016   Verkennend onderzoek   AA024302563   Baanweg 18, 3844KS,          Wonen          Afwijkende waarde zink

                                                                  NEN 5740                             Harderwijk

 Bedrijventerrein Tonsel            Mateboer         19-05-2020   Verkennend onderzoek   AA024303079   Harderwijk                   Wonen          Afwijkende waarde minerale olie

 te Harderwijk                      Milieutechniek                NEN 5740

                                    BV

 VO + NO Kerkstraat                 Matebroek        29-05-2020   Verkennend onderzoek   AA026900155   Kerkstraat 9, 8096BS,        Wonen          Afwijkende waarde PAK en lood

 te Oldebroek                                                     NEN 5740                             Oldebroek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Kenmerk                 R003-1273092MFM-V06-agv-NL




 Rapport titel                    Rapport auteur    Rapport      Type onderzoek         AA-code       Locatie adres                Deelgebied   Reden

                                                    datum

 Kerkweg 29 Wezep                 Rouwmaat          02-01-2017   Verkennend onderzoek   AA026902011   Kerkweg 29, 8091ET,          Wonen        Waarschijnlijke invoerfout PCB

                                                                 NEN 5740                             Wezep                                     gegevens; niet met zekerheid te

                                                                                                                                                stellen dus locatie uitgesloten

 Verlengde Meidoornweg 11         Envita            25-11-2016   Verkennend onderzoek   AA026902018   Verlengde Meidoornstraat     Wonen        Waarschijnlijke invoerfout PCB

 Wezep                                                           NEN 5740                             11, 8091DG, Wezep                         gegevens; niet met zekerheid te

                                                                                                                                                stellen dus locatie uitgesloten

 VO Garderenseweg Putten          Sweco             13-03-2017   Verkennend onderzoek   AA027302379   Garderenseweg, Putten        Wonen        Waarschijnlijke invoerfout kwik en

                                                                 NEN 5740                                                                       cadmium gegevens; niet met

                                                                                                                                                zekerheid te stellen dus locatie

                                                                                                                                                uitgesloten. Afwijkende waarden PCB

 De Wetstraat 8 te Ermelo         Mateboer          07-03-2017   Verkennend onderzoek   AA23301014    De Wetstraat 8 te Ermelo     Wonen        (Sterk) verhoogde waarden voor PAK

                                                                 NEN 5740                                                                       in meerdere deelmonsters en

                                                                                                                                                daarmee afwijkend tov

                                                                                                                                                gebiedskwaliteit

 Verkennend milieukundig          Sigma Bouw en     10-08-2018   Verkennend onderzoek   AA030200226   Oogstweg 6, Elspeet          Wonen        Afwijkende waarde PAK

 bodemonderzoek volgens           Milieu                         NEN 5740

 NEN-5740 Oogstweg 4

 te Nunspeet

 Verkennend bodemonderzoek        ROUWMAAT          03-01-2019   Verkennend onderzoek   AA030202087   Stationslaan 24, 8071CM,     Wonen        Afwijkende waarde PAK

 Stationslaan 24-26 Nunspeet      GROEP                          NEN 5740                             Nunspeet

 VO stationsgebied in Nunspeet    Royal Haskoning   15-05-2020   Verkennend onderzoek   AA030202201   Stationsgebied in Nunspeet   Wonen        Afwijkende waarde PAK

 D1                                                              NEN 5740

 Vijzelpad 74, Hattem             Onbekend          15-6-2016    Verkennend onderzoek   Onbekend      Vijzelpad 74, Hattem         Wonen        Geen onverdachte locatie, PAK

                                                                 NEN 5740                                                                       verhoogd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Kenmerk              R003-1273092MFM-V06-agv-NL




 Rapport titel                 Rapport auteur   Rapport      Type onderzoek         AA-code    Locatie adres               Deelgebied           Reden

                                                datum

 Gemeentewerf                  Onbekend         26-6-2014    Verkennend onderzoek   Onbekend   Kerkhofdijk 6, Hattem       Bedrijven- en        Geen onverdachte locatie

                                                             NEN 5740                                                      industrieterreinen

 Geldersedijk 95, Hattem       Onbekend         27-12-2012   Verkennend onderzoek   Onbekend   Geldersedijk 95, Hattem     Buitengebied         Heranalyses, dubbele analyses

                                                             NEN 5740                                                                           verwijderd

 Nieuweweg                     Onbekend         6-3-2017     Verkennend onderzoek   Onbekend   Nieuweweg, Hattem           Wonen                Minerale olie waarschijnlijk opnieuw

                                                             NEN 5740                                                                           bemonsterd en niet bevestigd.

                                                17-3-2017    avr (aanvullend                                                                    Originele en één van de aanvullende

                                                             rapport)                                                                           analyses verwijderd

 AO Eperweg 33                 Onbekend         13-11-2018   avr (aanvullend        Onbekend   Eperweg 33, Heerde          Wonen                PAK, gehalten onrealistisch laag en

                                                             rapport)                                                                           daarom verwijderd

 AO Hogeweg ong.               Onbekend         8-12-2020    avr (aanvullend        Onbekend   Hogeweg, Veessen            Buitengebied         Geen onverdachte locatie, enkel

                                                             rapport)                                                                           nikkel geanalyseerd

 De Stege 2 te Veessen         Onbekend         5-11-2018    Verkennend onderzoek   Onbekend   De Stege 2 te Veessen       Wonen                Onrealistisch lage gehalten barium

                                                             NEN 5740                                                                           en PAK verwijderd

 Dorpsstraat 29 Heerde         Onbekend         25-8-2021    Verkennend onderzoek   Onbekend   Dorpsstraat 29 Heerde       Wonen                Geen onverdachte locatie.

                                                             NEN 5740                                                                           Eindoordeel GeoWeb Gelderland

                                                                                                                                                betreft uitvoeren NO.

 Kloosterweg nr. 6A te         Onbekend         14-2-2022    Verkennend onderzoek   Onbekend   Kloosterweg nr. 6A te       Buitengebied         Metingen boven- en ondergrond

 Wapenveld                                                   NEN 5740                          Wapenveld                                        identiek, waarschijnlijk invoerfouten

 Koerbergseweg 4 te Heerde     Onbekend         8-2-2018     Verkennend onderzoek   Onbekend   Koerbergseweg 4 te Heerde   Buitengebied         Onrealistisch lage waarden voor

                                                             NEN 5740                                                                           meerdere gehalten. Betreffen

                                                                                                                                                vermoedelijk invoerfouten

 N794 Heerde realisatie        Onbekend         3-12-2020    Verkennend onderzoek   Onbekend   N794 Heerde                 Buitengebied         PAK-gehalte betreft een statistische

                                                             NEN 5740                                                                           uitbijter en is verwijderd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Kenmerk             R003-1273092MFM-V06-agv-NL




 Rapport titel                  Rapport auteur   Rapport      Type onderzoek         AA-code    Locatie adres            Deelgebied     Reden

                                                 datum

 Soerelseweg 11 Heerde          Onbekend         2-11-2018    Verkennend onderzoek   Onbekend   Soerelseweg 11 Heerde    Wonen          Minerale olie verwijderd. Betreft geen

                                                              NEN 5740                                                                  olie, maar verhoogd door PAK

                                                                                                                                        (humuszuren)

 Veesser Enkweg Veessen         Onbekend         21-10-2020   Verkennend onderzoek   Onbekend   Veesser Enkweg Veessen   Buitengebied   Verontreinigingen >I aangetoond,

                                                              NEN 5740                                                                  later aanvullend onderzoek

                                                                                                                                        uitgevoerd. Daaruit blijkt geen sterke

                                                                                                                                        verontreiniging volgens geoweb van

                                                                                                                                        provincie, maar onderzoek is niet

                                                                                                                                        representatief voor het gebied

 Concept-bodemkwaliteitskaart   TAUW             April 2023   Indicatief onderzoek   n.v.t.     Hullenweg t.o. 6,        Wonen          Minerale olie bij één analyse

 Heerde                                                                                         Wapenveld                               verwijderd. Betreft geen olie, maar

                                                                                                                                        verhoogd door PAK (humuszuren)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Kenmerk     R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 6            Percentielbladen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Arseengebieden - 0 - 0,5 m‐mv                                                                                                                                                                                                       Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,167                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Wonen                                  Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        1,982                                       Ontgravingskwaliteit                  Industrie
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75          P80        P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 33        4,442    4,882        4,892        4,892      24,493       37,224     56,679         62,568           132,771             21,381           27,466              1,030              +                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                 41        5,425   35,574       52,289       54,250      54,250       54,250     94,216        124,000           287,317             64,070           42,796
Cadmium (Cd)                mg/kg                 41        0,221    0,227        0,235        0,241       0,241        0,241      0,358          0,603             0,633              0,279            0,107              0,101              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                 41        3,171    3,394        3,691        5,273       7,303        7,383      7,383          7,383             8,232              5,357            1,753              0,023              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                 41        6,325    6,583        7,241        7,241      16,184       17,379     21,711         23,841            39,867             12,469            7,322              0,115              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                 41        0,047    0,049        0,050        0,050       0,050        0,086      0,099          0,100             0,284              0,066            0,041              0,011              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                 41        0,350    0,350        0,350        1,050       1,050        1,050      1,050          1,050             1,050              0,777            0,346              0,004              -                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                 41        5,654    6,125        8,099        8,750      11,375       12,250     13,345         13,582            16,333              9,638            2,627              0,115              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                 41      10,223    10,858       11,019       11,019      21,835       26,130     29,537         33,024           170,932             21,421           26,002              0,046              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                 41      22,099    29,823       33,220       33,220      53,933       66,612     87,220         97,147           136,242             47,265           25,107              0,116              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                 55      10,500    19,950       70,000       70,000     102,290      122,500    122,500        133,000           257,143             80,662           42,228              0,365              -                -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                 41        0,049    0,049        0,070        0,100       0,245        0,367      0,620          1,000             7,705              0,475            1,312              0,025              -                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                 35        0,005    0,007        0,012        0,014       0,017        0,017      0,025          0,025             0,044              0,016            0,007              0,038              -                -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Arseengebieden - 0,5 - 2,0 m‐mv                                                                                                                                                                                                     Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,161                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Landbouw/natuur (AW2000)               Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        1,472                                       Ontgravingskwaliteit                  Landbouw/natuur (AW2000)
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75          P80        P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 29        4,635    4,733        4,892        4,892       4,892        4,892     16,318         37,102            53,007              8,947           11,799              0,578              -                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                 32      42,136    46,749       54,250       54,250      54,250       54,250     54,250         62,129            95,607             54,920            8,665
Cadmium (Cd)                mg/kg                 31        0,231    0,234        0,241        0,241       0,241        0,241      0,241          0,329             0,427              0,252            0,046              0,026              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                 31        3,084    3,394        3,691        3,691       4,559        5,273      6,680          7,052             7,383              4,339            1,239              0,021              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                 31        6,709    6,921        7,241        7,241       7,241        7,241      7,241         11,866            20,067              7,903            2,553              0,033              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                 31        0,048    0,049        0,050        0,050       0,050        0,050      0,050          0,075             0,108              0,054            0,013              0,005              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                 31        0,350    0,350        0,350        1,050       1,050        1,050      1,050          1,050             1,050              0,764            0,345              0,004              -                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                 31        5,326    5,934        7,109        8,167      10,911       12,250     16,042         16,902            20,125              9,543            3,764              0,169              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                 31      10,568    10,750       11,019       11,019      11,019       11,019     11,019         28,145            29,417             12,675            5,298              0,036              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                 31      29,742    31,101       33,220       33,220      33,220       33,220     33,220         53,683            64,954             35,231            7,800              0,039              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                 35      53,846    65,364       70,000       70,000      70,000       72,897    122,500        122,500           122,500             78,511           20,802              0,184              -                -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                 34        0,049    0,049        0,049        0,071       0,090        0,100      0,176          0,245             0,245              0,085            0,059              0,005              -                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                 31        0,006    0,009        0,014        0,017       0,017        0,017      0,017          0,017             0,025              0,015            0,003              0,016              -                -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bedrijven- en industrieterreinen - 0 - 0,5 m‐mv                                                                                                                                                                                     Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,429                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Landbouw/natuur (AW2000)               Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        3,595                                       Ontgravingskwaliteit                  Landbouw/natuur (AW2000)
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75         P80         P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 27        4,635    4,684        4,810        4,892       4,892       4,892       4,892          6,284            11,355              5,157            1,302              0,029              -                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                 93        0,082   44,381       54,250       54,250      54,250      54,250      93,000        122,967           165,204             62,212           25,439
Cadmium (Cd)                mg/kg                 93        0,000    0,218        0,237        0,241       0,241       0,241       0,280          0,480             0,723              0,256            0,095              0,071              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                 93        0,007    5,212        7,303        7,383       8,086       8,789      12,222         22,711           182,109             10,914           19,175              0,100              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                 93        0,006    6,761        7,241        7,241      13,448      15,010      24,083         31,862           126,207             13,231           15,956              0,167              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                 93        0,000    0,049        0,050        0,050       0,050       0,075       0,101          0,124             0,240              0,063            0,033              0,016              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                 93        0,001    0,350        0,860        1,050       1,050       1,050       1,050          1,050             4,400              0,943            0,530              0,004              -                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                102        0,016    6,734        8,167       11,438      16,603      17,500      25,137         34,854           495,833             20,062           51,242              0,433              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                 95        0,010   10,711       11,019       11,019      24,493      27,841      36,885         50,370            71,197             18,979           13,559              0,083              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                 96        9,549   29,642       33,220       33,220      59,587      72,258      92,542        105,894           287,119             50,776           37,364              0,131              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                104        8,167   50,000       70,000      122,500     122,500     133,000     421,350       1005,000          2050,000            201,789          322,942              3,081              ++               -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                 87        0,025    0,049        0,218        0,245       0,724       0,962       1,560          3,786            18,675              0,982            2,516              0,097              -                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                109        0,001    0,009        0,017        0,017       0,035       0,035       0,051          0,086            10,516              0,195            1,249              0,162              ++               -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bedrijven- en industrieterreinen - 0,5‐2,0 m‐mv                                                                                                                                                                                     Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,396                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Landbouw/natuur (AW2000)               Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        4,064                                       Ontgravingskwaliteit                  Landbouw/natuur (AW2000)
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75         P80         P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 24        4,582    4,624        4,892        4,892       7,591       8,628      11,218         14,192            19,217              6,838            3,719              0,171              -                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                 70      39,455    40,618       54,250       54,250      54,250      73,367     106,058        143,336           240,250             67,034           35,795
Cadmium (Cd)                mg/kg                 71        0,043    0,206        0,239        0,241       0,241       0,241       0,241          0,472             1,085              0,263            0,130              0,072              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                 70        3,691    3,691        6,721        7,383       7,383       7,631      12,361         22,887            73,828              9,718           10,756              0,110              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                 69        1,620    7,033        7,241        7,241      18,828      24,941      31,271         40,386           140,690             15,687           18,713              0,222              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                 70        0,027    0,049        0,050        0,050       0,086       0,099       0,138          0,172             0,287              0,075            0,050              0,027              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                 70        0,350    0,350        0,350        1,050       1,050       1,050       1,050          2,012           130,000              4,590           21,668              0,009              +                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                 70        5,568    6,125        8,167        8,167      16,143      16,910      26,862         32,375           146,622             14,859           18,029              0,404              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                 71        0,577   10,848       11,019       11,019      34,775      40,926      52,930         62,312           251,852             27,335           35,121              0,107              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                 72        9,142   30,307       33,220       33,220      77,374      84,475     116,271        124,623           336,842             57,965           49,150              0,163              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                 71        8,167   45,073       87,500      122,500     122,500     133,000     205,000        490,250           950,000            155,347          158,183              1,436              -                -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                 68        0,025    0,049        0,245        0,350       0,902       1,060       2,380          6,210            17,480              1,340            3,042              0,160              -                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                 71        0,001    0,012        0,017        0,017       0,025       0,029       0,040          0,043             0,055              0,022            0,011              0,066              +                -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Buitengebied - 0 - 0,5 m‐mv                                                                                                                                                                                                         Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,803                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Landbouw/natuur (AW2000)               Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        2,857                                       Ontgravingskwaliteit                  Landbouw/natuur (AW2000)
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75         P80         P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 32        4,338    4,577        4,830        4,892       9,536       9,884      14,493         17,205            20,233              7,883            4,347              0,225              -                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                341        5,425   36,471       52,927       54,250      77,500      86,412     135,625        197,625           581,250             74,186           57,985
Cadmium (Cd)                mg/kg                340        0,145    0,205        0,224        0,236       0,241       0,241       0,354          0,471             1,704              0,265            0,125              0,072              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                339        1,050    3,295        6,169        7,383       7,383       7,383       9,496         12,068            94,922              7,373            5,780              0,050              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                348        0,264    6,632        7,241       11,618      17,546      19,423      27,161         35,252           236,066             14,892           15,293              0,191              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                339        0,005    0,048        0,050        0,050       0,088       0,099       0,143          0,229             1,702              0,098            0,170              0,039              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                337        0,350    0,350        1,050        1,050       1,050       1,050       1,050          1,050            23,000              0,992            1,293              0,004              -                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                346        3,063    5,698        7,903        8,167      11,060      12,833      16,343         22,019           151,667             10,830           11,066              0,251              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                355        4,407   10,826       11,019       23,611      37,167      43,070      62,540         97,430           793,537             36,963           64,681              0,180              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                356        0,070   29,524       33,220       51,876      92,191     102,439     137,372        208,122          1091,525             78,371           92,301              0,308              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                391        1,963   18,009       66,216       98,000     122,500     122,500     207,143        429,286          2100,000            146,809          241,043              1,327              -                -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                317        0,000    0,101        0,338        0,548       1,312       1,705       4,098          7,183            60,300              2,071            5,581              0,184              +                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                301        0,003    0,007        0,011        0,016       0,018       0,021       0,030          0,048            12,500              0,061            0,720              0,085              ++               -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Buitengebied - 0,5 - 2,0 m‐mv                                                                                                                                                                                                       Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,693                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Landbouw/natuur (AW2000)               Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        1,538                                       Ontgravingskwaliteit                  Landbouw/natuur (AW2000)
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75         P80         P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 25        4,688    4,782        4,892        4,892       7,622       7,852       8,921          9,776            13,647              6,219            2,236              0,089              -                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                218        5,425   46,592       54,250       54,250      54,250      54,250      85,330        142,170           465,000             64,259           45,650
Cadmium (Cd)                mg/kg                218        0,086    0,219        0,240        0,241       0,241       0,241       0,241          0,255             0,599              0,245            0,043              0,010              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                217        1,158    3,651        6,655        7,383       7,383       7,383      10,290         11,820            48,174              7,642            5,021              0,047              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                221        1,714    6,442        7,241        7,241       7,241       7,241      12,766         20,488            78,071              9,233            8,152              0,094              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                219        0,008    0,047        0,050        0,050       0,050       0,050       0,071          0,115             5,029              0,082            0,339              0,015              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                214        0,350    0,350        0,525        1,050       1,050       1,050       1,050          1,050            16,000              1,024            1,238              0,004              -                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                216        2,297    6,025        8,109        8,167      10,828      12,276      17,500         27,713            90,417             10,778            8,282              0,334              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                220        6,357   10,416       11,019       11,019      11,019      11,019      24,215         35,698            94,739             14,471           10,475              0,053              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                220      16,471    29,819       33,220       33,220      33,220      33,220      61,801         97,625           540,958             43,412           42,373              0,117              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                238        4,667   17,500       70,000      122,500     122,500     122,500     122,500        122,500          1350,000            102,979           97,578              0,339              -                -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                195        0,005    0,049        0,245        0,245       0,350       0,385       0,752          2,271            35,707              0,817            3,209              0,058              -                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                200        0,002    0,010        0,017        0,017       0,025       0,025       0,025          0,025             0,245              0,021            0,021              0,031              +                -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Wonen - 0 - 0,5 m‐mv                                                                                                                                                                                                                Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,604                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Wonen                                  Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        4,398                                       Ontgravingskwaliteit                  Wonen
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75         P80         P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 44        2,204    4,717        4,871        4,892       8,127       9,587      12,505         14,647            53,768              8,068            8,763              0,177              -                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                321        5,425   43,400       54,250       54,250     110,988     120,125     151,125        193,750           426,250             86,852           56,096
Cadmium (Cd)                mg/kg                315        0,044    0,205        0,228        0,240       0,241       0,241       0,351          0,469             1,037              0,260            0,098              0,071              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                322        0,365    3,574        6,590        7,383       7,383       7,383       7,694         11,947            52,734              7,325            4,333              0,048              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                326        3,524    6,408        7,241       14,483      22,700      24,606      31,255         42,076           139,185             17,656           13,809              0,238              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                320        0,028    0,048        0,050        0,071       0,122       0,131       0,184          0,255             1,207              0,102            0,102              0,045              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                320        0,035    0,350        1,050        1,050       1,050       1,050       1,050          1,050            71,000              1,835            6,813              0,004              +                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                325        0,980    5,191        7,967        8,167      12,222      13,744      16,441         20,358            37,668             10,233            5,298              0,233              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                329        3,287   10,866       19,874       31,423      57,919      67,685      99,481        125,296           417,273             47,341           47,488              0,238              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                328        9,584   30,625       33,220       59,847      92,215     106,780     158,261        234,106           892,617             84,163           84,953              0,351              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                362        4,773   10,500       54,274       87,868     122,500     122,500     173,093        254,814          1727,273            108,071          133,852              0,788              -                -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                311        0,005    0,218        0,396        0,891       2,029       2,500       5,045         11,148            37,100              2,357            4,492              0,284              +                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                284        0,001    0,006        0,012        0,017       0,025       0,025       0,037          0,068             0,494              0,025            0,040              0,128              +                -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Wonen - 0,5 - 2,0 m‐mv                                                                                                                                                                                                              Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit
                                                                                                                                                                                                                                    Bepaald a.d.h.v. P80
lutum (%)                        2,592                                       Ontvangende bodemkwaliteit:           Landbouw/natuur (AW2000)               Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)
humus (%)                        3,732                                       Ontgravingskwaliteit                  Landbouw/natuur (AW2000)
                                                                                                                                                                                                                                          toets                                        maximale waarde   maximale waarde
Stofnaam                    Eenheid            aantal   minimum         P5          P25          P50         P75         P80         P90            P95          maximum          gemiddelde standaarddeviatie     Heterogeniteit    gemiddelde         toets P95 achtergrondwaarde             wonen           industrie   interventiewaarde
Arseen (As)                 mg/kg                 19        4,788    4,798        4,892        4,892       4,892       4,892       4,892          7,023            26,205              5,997            4,894              0,040              -                 -             20,000            27,000            76,000               76,000
Barium (Ba)                 mg/kg                211        9,644   40,688       54,250       54,250      54,250      65,875     130,374        224,119          1162,500             79,556          103,524
Cadmium (Cd)                mg/kg                207        0,024    0,188        0,238        0,241       0,241       0,241       0,241          0,248             0,998              0,243            0,081              0,016              -                -              0,600              1,200             4,300              13,000
Kobalt (Co)                 mg/kg                212        0,492    3,578        6,789        7,383       7,383       7,383      10,898         13,166            84,375              7,756            6,413              0,055              -                -             15,000             35,000           190,000             190,000
Koper (Cu)                  mg/kg                212        0,145    5,739        7,241        7,241      11,314      13,862      22,743         28,966           554,795             15,895           46,214              0,155              -                -             40,000             54,000           190,000             190,000
Kwik (Hg)                   mg/kg                207        0,005    0,045        0,050        0,050       0,050       0,071       0,145          0,186             0,831              0,073            0,074              0,030              -                -              0,150              0,830             4,800              36,000
Molybdeen (Mo)              mg/kg                211        0,035    0,350        1,050        1,050       1,050       1,050       1,050          1,050             7,000              0,967            0,688              0,004              -                -              1,500             88,000           190,000             190,000
Nikkel (Ni)                 mg/kg                215        1,021    5,729        8,033        8,167       9,479      11,802      17,500         28,137            90,417             10,804            9,145              0,345              -                -             35,000             39,000           100,000             100,000
Lood (Pb)                   mg/kg                211        3,306    9,683       11,019       11,019      23,416      28,333      42,500         81,692           297,970             25,336           39,385              0,150              -                -             50,000            210,000           530,000             530,000
Zink (Zn)                   mg/kg                213        9,584   23,979       33,220       33,220      33,220      53,627      77,882        129,314           540,628             53,547           71,000              0,182              -                -            140,000            200,000           720,000             720,000
Minerale olie (C10-C40)     mg/kg                244        2,234   10,500       53,348      122,500     122,500     122,500     122,500        131,425          1100,000            105,241          125,352              0,390              -                -            190,000            190,000           500,000            5000,000
PAK (10 van VROM)           mg/kg                196        0,005    0,049        0,245        0,245       0,445       0,703       1,470          3,264            15,030              0,799            1,756              0,084              -                -              1,500              6,800            40,000              40,000
PCB (som 7)                 mg/kg                183        0,001    0,009        0,017        0,017       0,025       0,025       0,025          0,029             0,268              0,021            0,021              0,042              +                -              0,020              0,040             0,500               1,000

toets gemiddelde
-                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+                           gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
++                          gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++                         gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde
-                           P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+                           P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit
< 0,2                       weinig heterogeniteit                                         ≤ achtergrondwaarde
0,2 - 0,5                   beperkte heterogeniteit                                       > achtergrondwaarde en ≤ maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5 - 0,7                   heterogeniteit                                                > maximale waarde wonen en ≤ maximale waarde industrie (klasse industrie)
> 0,7                       sterke heterogeniteit                                         > maximale waarde industrie en ≤ interventiewaarde (niet toepasbaar)
                                                                                          > interventiewaarde (niet toepasbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Bijlage 7                     Achtergrondinformatie historie gebied

Ontwikkeling beheergebied

Elburg
Binnen de gemeentegrenzen van Elburg liggen Elburg, de dorpen ’t Harde en Doornspijk en de
buurtschappen Hoge Enk en voormalig buurtschap Oostendorp. In de jaren ’60 bestond de
gemeente uit enkele lintdorpen en dorpskernen met lintbebouwing (figuur B7.1). Vanaf de jaren
’70 breidden de kernen zich uit. Voormalig buurtschap Oostendorp groeide op deze manier vast
aan Elburg (figuur B7.2).




 Figuur B7.1 Topografische kaart van de           Figuur B7.2 Topografische kaart van de
 gemeente Elburg in 1960 (bron: topotijdreis)     gemeente Elburg in 2019 (bron: topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Ermelo
Binnen de gemeentegrenzen van Ermelo liggen Ermelo en een negental buurtschappen. De
buurtschappen, bestaande uit losse bebouwing, zijn vanaf de jaren ’60 weinig veranderd. Ermelo
is daarentegen onderhevig geweest aan stedelijke uitbreiding (figuur B7.3 en B7.4). In de
gemeenten zijn vele eendenhouderijen geweest.




Figuur B7.3 Topografische kaart van de           Figuur B7.4 Topografische kaart van de
gemeente Ermelo in 1960 (bron: topotijdreis)     gemeente Ermelo in 2019 (bron: topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Kenmerk              R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Harderwijk
Tot de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 speelde de haven in Harderwijk een belangrijke rol in
de stad en vond hier veel bedrijvigheid plaats. In de jaren ’60 bestond de gemeente uit een enkele
stadskern (figuur B1.5). In deze periode werd de A28 uitgebreid tot de huidige A28 (figuur B7.8).
Vanaf de jaren ’60 is de stad onderhevig geweest aan stedelijke uitbreiding (figuur B7.6, B7.7 en
B7.8). Onderdeel hiervan is ook dat een deel van het Veluwemeer ingepolderd is. De laatste jaren
heeft veel grondverzet plaatsgevonden in de nieuwe wijk Waterfront17. Bij het ontwikkelen van de
wijk Drielanden in het zuidwesten van de gemeente werden hoge arseengehalten aangetroffen
(zie diffuse verontreiniging)18. In Harderwijk zijn meerdere eendenhouderijen aanwezig geweest
(zie ‘diffuse verontreinigingen’).




Figuur B7.5 Topografische kaart van de                           Figuur B7.6 Topografische kaart van de
gemeente Harderwijk in 1960 (bron: topotijdreis)                 gemeente Harderwijk in 1975 (bron: topotijdreis)




17
  Nota Bodembeheer regio Noord-Veluwe. TAUW, kenmerk R001-1206995LNH-baw-V02-NL, d.d. 21 januari 2014
18
  Onderzoek naar natuurlijk arseen en barium in Harderwijk. Technisch document 1: oorsprong en voorkomen. Witteveen+Bos,
kenmerk HD126-2/posm/017, d.d. 28 april 2006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Figuur B7.7 Topografische kaart van de             Figuur B7.8 Topografische kaart van de
gemeente Harderwijk in 2005 (bron: topotijdreis)   gemeente Harderwijk in 2019 (bron: topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Nunspeet
Binnen de gemeentegrenzen van Nunspeet liggen het dorp Nunspeet, de voormalige
buurtschappen Oosteinde, Westeinde, Zwarte Goor en Zoom, de dorpen Elspeet, Vierhouten en
Hulshorst en de buurtschappen Grote Kolonie en Kleine Kolonie. In de jaren ’60 bestond de
gemeente uit enkele dorpskernen met wat lintbebouwing (Nunspeet en Elspeet), een aantal
lintdorpen (Vierhouten en Hulshorst) en een aantal buurtschappen die enkel uit losse bebouwing
bestonden (figuur B7.9). In de decennia hierop volgend ontstaan dorpskernen vanuit de lintdorpen
en zijn de dorpen onderhevig aan stedelijke uitbreiding. Enkele buurtschappen groeiden hierdoor
vast aan de dorpen (figuur B7.10).




 Figuur B7.9 Topografische kaart van de           Figuur B7.10 Topografische kaart van de
 gemeente Nunspeet in 1960 (bron: topotijdreis)   gemeente Nunspeet in 2020 (bron: topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Oldebroek
Binnen de gemeentegrenzen van Oldebroek liggen de dorpen Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek,
Kerkdorp, ’t Loo, Noordeinde en Oosterwolde en de buurtschappen Bovenveen, Eekt, Mullegen,
Posthoorn, Lapstreek, Voskuil en Trutjeshoek. In de jaren ’60 bestond de gemeenten uit enkele
lintdorpen en dorpskernen met lintbebouwing (figuur B7.11). De buurtschappen bestonden uit
lintbebouwing en losse bebouwing. In de jaren die hierop volgen groeien de dorpen waardoor ook
in de voormalige lintdorpen centrale kernen ontstaan. De buurtschappen veranderen weinig qua
formaat (figuur B7.12).




 Figuur B7.11 Topografische kaart van de           Figuur B1.12 Topografische kaart van de
 gemeente Oldebroek in 1960 (bron: topotijdreis)   gemeente Oldebroek in 2020 (bron: topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Putten
Binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Putten ligt het dorp Putten en verscheidene
buurtschappen. Putten bestond in de jaren ’60 uit een centrale dorpskern met wat lintbebouwing.
De buurtschappen bestonden voornamelijk uit losse bebouwing of lintbebouwing (figuur B7.13).
Putten is in de jaren die hierop volgde gegroeid, terwijl de buurtschappen weinig zijn veranderd
(figuur B7.14).




  Figuur B7.13 Topografische kaart van de gemeente Putten in 1960 (bron: topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R003-1273092MFM-V06-agv-NL




 Figuur B7.14 Topografische kaart van de gemeente Putten in 2020 (bron: topotijdreis)

Vanwege de (voormalige) aanwezigheid van bedrijvigheid en nijverheid in de dorps- en
stadskernen wordt verwacht dat er diverse diffuse verontreinigingen voorkomen in de gemeenten.
Er kunnen afwisselend vaag-, podzol- en eerdgronden worden aangetroffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Kenmerk              R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Hattem
Hattem kent een oud (vooroorlogs) stadscentrum met daarom heen nieuwere uitbreidingen. In de
jaren ‘60 en ‘70 kent het stadscentrum van Hattem een uitbreiding met de wijk Kraaijenberg en het
bedrijventerrein Het Veen (figuur B7.15). De laatste nieuwe wijk Assenrade wordt in 2015
bijgebouwd, evenals het natuurgebied de Wiessen berger Kolk. Het Veen wordt momenteel
herontwikkeld tot woonwijk (figuur B7.16). Waarschijnlijk zijn er door de eeuwenlang gebruik
diffuse bodemkwaliteitsverschillen ontstaan tussen het oude stadscentrum en buitengebieden. De
verwachting is dat het oude centrum meer beïnvloed is en daarmee een slechtere bodemkwaliteit
heeft.




Figuur B7.15 Ontwikkeling van het centrum van Hattem is te zien rond de jaren ’60 en ’70. De kaart links is uit 1950
en rechts uit 1980 (bron: Topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Kenmerk             R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Figuur B7.16 Topografische kaart van Hattem in 2015, wanneer de laatste nieuwbouwwijk Assenrade is aangelegd
net als de Wiessen berger Kolk (bron: Topotijdreis)


Heerde
In de gemeente Heerde zijn meerdere dorpskernen, namelijk Heerde, Hoorn, Wapenveld,
Vorchten en Veessen. Het gaat om oudere dorpskernen met daarom heen nieuwere uitbreidingen.
In de jaren ’60 en ‘70 vinden er wijkuitbreidingen plaats met de wijken Schotkamp/Zuppeld
(westelijk van de oude dorpskern) en de wijk aan de noordoostzijden van de Kamperweg (figuur
3.4). In de jaren ’70 en’80 worden daarnaast de wijken Doelbeek en Vosbergen gebouwd. Deze
wijken liggen beiden aan de oostzijde van het dorp. Vanaf de jaren ‘80 tot recentelijk wordt
gebouwd aan de wijk de Molenweg in het noorden van Heerde. Hier zijn ook veel bedrijven
gevestigd.

Waarschijnlijk zijn er door de ontwikkelingen bodemkwaliteitsverschillen ontstaan tussen het
dorpscentrum en buitengebieden. Er is bij de statistische analyse daarom extra aandacht besteed
aan eventuele kwaliteitsverschillen tussen het oude centrum en de overige woongebieden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R003-1273092MFM-V06-agv-NL




Figuur B7.17 Topografische kaarten van de ontwikkeling van Heerde. Links Heerde in 1960 en rechts in 1980 (bron:
Topotijdreis)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>