<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK

WEZEWEG 12

TE HEERDE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage verkennend bodemonderzoek
Wezeweg 12 te Heerde


              Opdrachtgever          De heer K. van der Veen

                                     Diepenheimseweg 8

                                     7471 LX Goor



             Rapportnummer           15486.001

               Versienummer          D1

                        Status       Eindrapportage

                        Datum        24 juni 2021



                     Vestiging       Gelderland
                                     Fabriekstraat 19c
                                     7005 AP Doetinchem
                                     088 - 5001600
                                     doetinchem@econsultancy.nl

                     Opsteller       Mevrouw dr. M.J. Koevoets

                        Paraaf




          Kwaliteitscontrole         De heer ing. R.J.E. Kok

                        Paraaf


 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
 boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2     AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE ................................................................................... 1
3     MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM ................................................................. 1
      3.1      Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 1
      3.2      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
      3.3      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 2
      3.4      Calamiteiten ...................................................................................................................... 2
      3.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3
      3.6      Aangrenzende terreindelen/percelen ............................................................................... 3
      3.7      Terreininspectie ................................................................................................................ 3
      3.8      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 4
      3.9      Bodemopbouw en geohydrologie ..................................................................................... 4
4     CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET) 4
5     VELDWERK ................................................................................................................................ 5
      5.1      Algemeen.......................................................................................................................... 5
      5.2      Grondonderzoek ............................................................................................................... 5
               5.2.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5
               5.2.2  Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 6
      5.3      Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 6
               5.3.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 6
               5.3.2  Bemonstering ..................................................................................................... 6
6     LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 7
      6.1      Uitvoering analyses .......................................................................................................... 7
      6.2      Toetsingskader ................................................................................................................. 7
      6.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters ...................................................................... 8
7     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 10




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto's onderzoekslocatie
3.      - Boorprofielen
4a.     - Analysecertificaten
4b.     - Getoetste analyseresultaten Circulaire bodemsanering
5.      - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                                                                                                     15486.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

De heer K. van der Veen heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een ver-
kennend bodemonderzoek op de locatie Wezeweg 12 te Heerde.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de onderzoekslo-
catie.

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-
de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de aankoop van de onderzoekslocatie.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-
bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is
uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002 en de
daarin gestelde eisen.

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1).

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.


2      AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende
terreindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 1.750 m²) is gelegen aan de Wezeweg 12 te Heerde (zie bijlage 1). De on-
derzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Heerde, sectie H, nummers 1376 en 1375 (ged.).

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 9,5
m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 198.293, Y = 488.426.


3      MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM

3.1      Geraadpleegde bronnen

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek
bodem uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch
vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving
zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekom-
stige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodem-
opbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.



R 15486.001 versie D1                                                                      Pagina 1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Tabel 1.                 Geraadpleegde bronnen


                        Onderdeel                                                         Bron

  Historisch, huidig en toekomstig gebruik         Opdrachtgever (contactpersoon de heer K. v.d. Veen ), d.d. 5 mei 2021

  Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,         Gemeente Heerde (contactpersoon mevrouw J. Peetoom), d.d. 18 mei 2021
  calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek

  Locatiegegevens van internet:

  - historisch topografisch kaartmateriaal         www.topotijdreis.nl
  - basisregistratie grootschalige topografie      www.pdok.nl
  - kadastrale gegevens                            www.kadaster.nl
  - hoogtekaart                                    www.ahn.nl
  - luchtfoto's                                    webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
  - Google streetview                              maps.google.nl
  - provinciale bodeminformatie                    www.bodemloket.nl
  - bodemopbouw                                    maps.bodemdata.nl
  - geo(hydro)logie                                www.dinoloket.nl
  - kabels en leidingen                            www.kadaster.nl/klic-wion

  Terreininspectie                                 Uitgevoerd door F. Sloëtjes medewerker van Econsultancy, d.d. 25 mei 2021



3.2      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie is bebouwd met een boerderij daterend uit 1850. Hiervoor was het perceel in
gebruikt als landbouwgrond. Uit gegevens van Bodemloket blijkt dat op de boerderij in 1990 een land-
en tuinbouw bedrijf is gevestigd en hier opslag van aromatische koolwaterstoffen heeft plaatsgevon-
den (verdere gegevens hierover zijn niet beschikbaar). Ook is er een bovengrondse dieseltank ge-
plaatst, exacte locatie onbekend.

De onderzoekslocatie is huidig in gebruik als woonboerderij. Naast het woonhuis op het noorden van
het terrein is er een schuur aanwezig op het noordwesten van het terrein en is verhard met beton
platen. Het noordoostelijk deel van de locatie is in gebruik als siertuin/moestuin. Het zuidelijk deel van
de locatie is in gebruik als weiland. De directe omgeving van de boerderij is voorzien van een klinker-
verharding.

Op de asbestdaken kaart van de Provincie Gelderland staat aangegeven dat de daken van de boer-
derij asbesthoudend zijn.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

3.3      Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de locatie aan te kopen en nieuwbouw op de locatie te realiseren.

3.4      Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Heerde blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.




R 15486.001 versie D1                                                                                                      Pagina 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

3.6      Aangrenzende terreindelen/percelen

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-
grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen.
Aan de noord- en oostzijde van de onderzoekslocatie bevinden zich weilanden. In de overige richtin-
gen grenst de onderzoekslocatie aan boerderijen met bijbehorende infrastructuur en siertuinen.

Op het perceel dat in zuidelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst is in 2004 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd (IJsselmeerbeton; doc.nr. 65534; d.d. 9 juni 2004). In het grondwater
zijn destijds licht verhoogde concentraties kwik, nikkel en chroom aangetoond.

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.

3.7      Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt grotendeels overeen met de locatiegege-
vens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 3.2. De bovengrondse dieseltank, welke volgens de
huidige bewoners hoogstwaarschijnlijk centraal op de onderzoekslocatie in de boerderijschuur stond,
bleek te zijn verwijderd. Het is niet bekend wanneer en of deze tank volgens de richtlijnen is verwij-
derd.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Een deel van het dak van de
schuur is voorzien van asbestverdacht materiaal zonder dakgoot, aan de oostzijde van de schuur
watert het hemelwater af op verhard maaiveld en aan de westzijde op onverhard maaiveld. Verder
zijn er aan de buitenzijde van de bebouwing geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor-
gaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële
bronnen aangetroffen.




R 15486.001 versie D1                                                                       Pagina 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.8      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

De algemene (milieuhygiënische) kwaliteit van de grond ter plaatse kan worden afgeleid van de
achtergrondwaardes die de gemeente Heerde heeft vastgesteld. De onderzoekslocatie is gelegen
binnen de kwaliteitszone “Buitengebied West”. Binnen deze zonde wordt aangenomen dat de kwaliteit
van de boven- en ondergrond benden het AW2000-niveau ligt.

Op 2 juli 2020 is de geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van
PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd waarin enkele nieuwe toepassingswaarden zijn
opgenomen, waaronder voorlopige achtergrondwaarden. PFAS en PFOA zijn stoffen die van nature
niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden al heel lang gebruikt in industriële en andere pro-
cessen. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen,
kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen. Als
bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing
elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te
doen naar PFAS. PFAS is geen onderdeel van dit onderzoek.

3.9      Bodemopbouw en geohydrologie

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een laarpodzolgrond, die vol-
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn
zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van
Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 8,5 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 1,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in westelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.



4      CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt, dat er op een groot deel van de onderzoeksloca-
tie geen sprake is van bodembelasting anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbe-
lasting in de grond en het grondwater. Op dit deel van de onderzoekslocatie worden geen verontreini-
gende stoffen verwacht in gehalten boven de achtergrondwaarde of boven het in het betreffende ge-
bied geldende achtergrondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "an-
tropogene" achtergrondgehalten waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen.

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat dit deel van de onder-
zoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL).
Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.




R 15486.001 versie D1                                                                      Pagina 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank is sprake van een voormalige en/of huidige
bodembelasting, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Helaas is de kern
van de verwachte verontreiniging is niet duidelijk, omdat de exacte locatie niet bekend is, deze locatie
niet als verdachte deellocatie aangemerkt is. Ter plaatse van de (volgens de huidige bewoners) ver-
moedelijke locatie van de bovengrondse tank, is de peilbuis geplaatst en de bodem gecheckt op
olie/waterreactie.

Vooralsnog zal een onderzoek naar asbest in de bodem/puin conform NEN 5707/ 5789 nog niet
meegenomen worden. De opdrachtgever is bekend met de mogelijke risico’s van asbestdaken zonder
dakgoot.

Op basis van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger-
species” blijkt dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” wordt aan-
gemerkt met betrekking tot de parametergroep PFAS. Dit betekent echter niet dat alle locaties per
definitie verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm. Verwacht wordt, dat er verspreid over de onder-
zoekslocatie gelijke gehalten aan PFAS voorkomen.

Uit de reeds bekende gegevens concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwach-
ting de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie
is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden.

Indien bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toe-
passing elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onder-
zoek te doen naar PFAS. Op aangeven van de opdrachtgever maakt PFAS geen deel uit van onder-
havig onderzoek.


5      VELDWERK

5.1      Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat
de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3
zijn de boorprofielen opgenomen.

5.2      Grondonderzoek

5.2.1       Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 25 mei 2021 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer F. Sloet-
jes. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol
2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". Ter
plaatse van de (volgens de huidige bewoners) vermoedelijke locatie van de bovengrondse tank, is de
peilbuis geplaatst en de bodem gecheckt op olie/waterreactie.




R 15486.001 versie D1                                                                         Pagina 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor en zuigerboor 11 boringen geplaatst; 6 boringen
tot 0,5 m -mv, 2 boringen tot 1,0 m -mv, 2 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 3,3 m -mv. Deze
diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te
kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 ge-
maakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen
met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Het opgeboorde
materiaal van boring A06 (vermoedelijke voormalige locatie bovengrondse dieseltank) is tevens mid-
dels een olie-waterreactie beoordeeld op de aanwezigheid van olie(gerelateerde) producten.

5.2.2         Zintuiglijke waarnemingen

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De bovengrond
is bovendien zwak tot matig humeus. De ondergrond is zwak tot matig grindig, zwak kiezelhoudend
en plaatselijk zwak oer- of gleyhoudend.

De bovengrond is plaatselijk zwak plastic- en glashoudend. Zowel de boven- als ondergrond zijn
plaatselijk zwak tot matig baksteenhoudend. Verder is de ondergrond plaatselijk zwak kolengruishou-
dend. In het opgeboorde materiaal van boring A06 is er geen oliewaterreactie waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707+C1:2016/C2:2017
"Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond" zijn uitgevoerd. De
uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.

5.3         Grondwateronderzoek

5.3.1         Uitvoering veldwerk

Centraal op de onderzoekslocatie, ter plaatse van de voormoedelijke locatie van de voormalige bo-
vengrondse dieseltank is een peilbuis (filterstelling 2,3-3,3 m -mv) geplaatst. De filterstelling is be-
paald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 25 mei 2021 is
ingeschat.

5.3.2         Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 1 juni 2021 uitgevoerd door de heer J.H.L. Vermorken. Deze me-
dewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de
BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de NEN 5744:2011. Tabel 2 geeft een overzicht van de peil-
buisgegevens en de resultaten van de veldmetingen.

Tabel 2.                  Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater

  Peilbuis-             Situering peilbuis     Filterstelling   Grondwaterstand   Elektrisch Gelei-   Troebelheid   Zuurgraad
  nummer                                          (m -mv)           (m -mv)       dingsvermogen          (NTU)        (pH)
                                                                                      (µS/cm)

      A06      centraal op onderzoekslocatie   2,3-3,3 m -mv         1,83               1280              21           6,3




R 15486.001 versie D1                                                                                                Pagina 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>6      LABORATORIUMONDERZOEK

6.1      Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. De
grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

-        standaardpakket grond:
         droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-
         lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
         (PAK) en minerale olie;

-        standaardpakket grondwater:
         metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige
         aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale
         olie.

Tabel 3 geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.

Tabel 3.                Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

    Grondmeng-                     Traject                   Analysepakket                          Bijzonderheden
      monster                     (m -mv)

      MM01          A02 (0,00 - 0,50) A04 (0,00 - 0,50)   standaardpakket    bovengrond
                    A05 (0,07 - 0,50)                                        (matig baksteenhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak
                                                                             glashoudend, zwak plastichoudend)

      MM02          A01 (0,00 - 0,50) A03 (0,00 - 0,50)   standaardpakket    bovengrond
                    A06 (0,00 - 0,40) A07 (0,00 - 0,50)                      (zintuiglijk schoon)
                    A08 (0,00 - 0,50) A09 (0,00 - 0,50)
                    A10 (0,00 - 0,50) A11 (0,00 - 0,50)

      MM03          A02 (0,50 - 0,80) A06 (0,40 - 0,60)   standaardpakket    ondergrond
                                                                             (zwak baksteenhoudend, matig baksteenhoudend, zwak
                                                                             kolengruishoudend)




6.2      Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader
voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toet-
singstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillen-
de niveaus:

-        achtergrondwaarde:
         deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
         van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-
         kale verontreinigingsbronnen;

-        streefwaarde:
         deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
         waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;


R 15486.001 versie D1                                                                                                   Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>-        tussenwaarde:
         deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van
         grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-
         grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden
         van ernstige bodemverontreiniging bestaat;

-        interventiewaarde:
         deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-
         ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
         pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-
         terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-
         tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en
         de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of in-
         terventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolg-
         onderzoek meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-
gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-
gende terminologie gebruikt:

Grond:
            - niet verontreinigd:              gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd:             gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd:             gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd:             gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
      - niet verontreinigd:                    concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
      - licht verontreinigd:                   concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
      - matig verontreinigd:                   concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
      - sterk verontreinigd:                   concentratie > interventiewaarde.

6.3       Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel 4 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.

Tabel 4.                Overschrijdingen toetsingskaders grond

    Grond(meng)-                  Traject                        Gehalte > AW                 Gehalte > T                  Gehalte > I
      monster                    (m -mv)                       (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)       (sterk verontreinigd)

       MM01         A02 (0,00 - 0,50) A04 (0,00 - 0,50) -                              -                           -
                    A05 (0,07 - 0,50)

       MM02         A01 (0,00 - 0,50) A03 (0,00 - 0,50) kwik                           -                           -
                    A06 (0,00 - 0,40) A07 (0,00 - 0,50) PAK
                    A08 (0,00 - 0,50) A09 (0,00 - 0,50)
                    A10 (0,00 - 0,50) A11 (0,00 - 0,50)

       MM03         A02 (0,50 - 0,80) A06 (0,40 - 0,60) -                              -                           -




R 15486.001 versie D1                                                                                                               Pagina 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 5 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.

Tabel 5.                Overschrijdingen toetsingskader grondwater

  Grondwater-                   Situering                  Concentratie > S            Concentratie > T            Concentratie > I
    monster                     peilbuis                   (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)       (sterk verontreinigd)

       A06          centraal op de onderzoekslocatie   -                           -                           -


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering.




R 15486.001 versie D1                                                                                                          Pagina 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>7      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

De heer K. van der Veen heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een ver-
kennend bodemonderzoek op de locatie Wezeweg 12 te Heerde. Het bodemonderzoek is uitgevoerd
in het kader van de voorgenomen aankoop van de onderzoekslocatie.

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie
onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV). Bij onverdachte
locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De bovengrond
is bovendien zwak tot matig humeus. De ondergrond is zwak tot matig grindig, zwak kiezelhoudend
en plaatselijk zwak oer- of gleyhoudend.

De bovengrond is plaatselijk zwak plastic- en glashoudend. Zowel de boven- als ondergrond zijn
plaatselijk zwak tot matig baksteenhoudend. Verder is de ondergrond plaatselijk zwak kolengruishou-
dend. In het opgeboorde materiaal van boring A06 is er geen oliewaterreactie waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707+C1:2016/C2:2017
"Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond" zijn uitgevoerd. De
uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.

De bovengrond van MM02 (zintuiglijk schoon) is licht verontreinigd met kwik en PAK. De bovengrond
uit MM01 (matig baksteenhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak glashoudend, zwak plastichou-
dend) zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen ge-
constateerd. In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd.

Conclusie en advies
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht, niet lijnvormig" kan worden
beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en
mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek.

Asbest
Er zijn op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem, tijdens de terreininspectie en bij de
uitvoering van de veldwerkzaamheden aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een asbestver-
ontreiniging op de locatie te verwachten (asbestverdachte daken zonder dakgoot), waardoor Econsul-
tancy adviseert ter plaatse van de druppelzone van de asbestverdachte daken een onderzoek asbest
in bodem conform de NEN 5707 uit te voeren ten behoeve van vergunningen in het kader van de
voorgenomen nieuwbouw na aankoop.

Algemeen
Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de
regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie (d.d. 2 juli 2020) of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepas-
sing.



Econsultancy
Doetinchem, 24 juni 2021

R 15486.001 versie D1                                                                      Pagina 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                             Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.




 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 5.




 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                Pagina 1 van 2




    Boring:                   A01                                             Boring:                  A02
     Datum veldwerk:   25-5-2021                                              Datum veldwerk:   25-5-2021
                                   0     gras                                                               0     gras
        0                                                                        0
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                       1                 humeus, zwak kiezel houdend,                           1                 humeus, zwak baksteenhoudend,
                                         donker bruingrijs, Edelmanboor                                           zwak plastichoudend, donkerbruin,
                                   50                                                                       50    Edelmanboor
        50                                                                       50
                                                                                                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                2
                                                                                                            80
                                                                                                                  humeus, matig baksteenhoudend,
                                                                                                                  zwak kolengruishoudend, bruingrijs,
                                                                                                                  Edelmanboor
                                                                               100
                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                3
                                                                                                                  grindig, zwak gleyhoudend,
                                                                                                                  lichtbeige, Edelmanboor
                                                                                                            150
                                                                               150
                                                                                                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                4                 grindig, grijsbeige, Edelmanboor

                                                                                                            200
                                                                               200




    Boring:                   A03                                             Boring:                  A04
     Datum veldwerk:   25-5-2021                                              Datum veldwerk:   25-5-2021
                                   0     gras                                                               0     gras
        0                                                                        0
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                       1                 humeus, zwak kiezel houdend,                           1                 humeus, zwak baksteenhoudend,
                                         donker bruingrijs, Edelmanboor                                           zwak glashoudend, zwak kiezel
                                   50                                                                       50    houdend, donker grijsbruin,
        50                                                                       50                               Edelmanboor

                                                                                                2                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                  oerhoudend, beigebruin,
                                                                                                            100   Edelmanboor
                                                                               100




    Boring:                   A05                                             Boring:                  A06
     Datum veldwerk:   25-5-2021                                              Datum veldwerk:   25-5-2021
                                   0     klinker                                                            0     klinker
        0                          7                                             0
                                         Edelmanboor                                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                1                 humeus, zwak kiezel houdend, geen
                       1                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                            40
                                                                                                                  olie-water reactie, beigebruin,
                                         humeus, matig baksteenhoudend,
                                   50                                                                             Edelmanboor
        50                               bruinbeige, Edelmanboor, geroerde       50             2
                                                                                                            60
                                         laag                                                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                3                 humeus, zwak baksteenhoudend,
                       2                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                 80
                                                                                                                  geen olie-water reactie, donkergrijs,
                                         humeus, zwak grindig, bruinbeige,
                                   100                                                                            Edelmanboor
      100                                Edelmanboor, geroerde laag            100
                                                                                                4                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                  kiezel houdend, geen olie-water
                                                                                                                  reactie, geelbeige, Edelmanboor

                                                                               150                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                5                 grindig, zwak kiezel houdend, geen
                                                                                                                  olie-water reactie, bruinbeige,
                                                                                                            180
                                                                                                                  Edelmanboor
                                                                               200                                Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                6                 grindig, matig kiezel houdend, geen
                                                                                                                  olie-water reactie, bruingrijs,
                                                                                                                  Zuigerboor
                                                                                                            250
                                                                               250
                                                                                                                  Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                                                                                                  grindig, geen olie-water reactie,
                                                                                                                  geelbeige, Zuigerboor
                                                                               300

                                                                                                            330




Projectcode: 15486.001
                                                                                                            Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                 Pagina 2 van 2




    Boring:                   A07                                              Boring:                  A08
     Datum veldwerk:   25-5-2021                                               Datum veldwerk:   25-5-2021
                                   0     tuin                                                                0     gras
        0                                                                         0
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                       1                 humeus, zwak kiezel houdend,                            1                 humeus, zwak kiezel houdend,
                                         donker bruingrijs, Edelmanboor                                            donker bruingrijs, Edelmanboor
                                   50                                                                        50
        50                                                                        50




    Boring:                   A09                                              Boring:                  A10
     Datum veldwerk:   25-5-2021                                               Datum veldwerk:   25-5-2021
                                   0     gras                                                                0     tuin
        0                                                                         0
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                       1                 humeus, donker grijsbruin,                              1                 humeus, zwak kiezel houdend,
                                         Edelmanboor                                                               donker bruingrijs, Edelmanboor
                                   50                                                                        50
        50                                                                        50




    Boring:                   A11
     Datum veldwerk:   25-5-2021
                                   0     tuin
        0
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                       1                 humeus, donker grijsbruin,
                                         Edelmanboor
                                   50
        50
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                       2                 oerhoudend, bruinoranje,
                                         Edelmanboor
                                   100
      100
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       3                 grindig, licht beigebruin,
                                         Edelmanboor
                                   150
      150
                                         Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                       4                 grindig, beigegrijs, Edelmanboor

                                   200
      200




Projectcode: 15486.001
                                                                                                             Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. Maayke Koevoets
     Fabriekstraat 19c
     7005 AP DOETINCHEM




     Analysecertificaat
     Datum: 31-May-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021085932/1
     Uw project/verslagnummer                        15486.001
     Uw projectnaam                                  Wezeweg 12 Heerde
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            25-May-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 15486.001                                                      Certificaatnummer/Versie             2021085932/1
     Uw   projectnaam                           Wezeweg 12 Heerde                                              Startdatum analyse                   25-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  31-May-2021
     Uw   monsternemer                          Frank Sloetjes                                                 Rapportagedatum                      31-May-2021/08:20
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              86.3                       87.2                  85.3
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.0                       2.8                   1.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   97                       97                   98
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                        2.8                   2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                       <20                   <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                        0.20                 <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                       <3.0                  <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                 6.5                        11                  <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.071                        0.11                <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                       <1.5                  <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 4.5                      <4.0                  <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   28                       31                   13
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   41                       46                  <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0                  <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   18                       11                  <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   22                       13                  <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                   14                     <6.0                  <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   57                     <35                   <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM01 A02 (0-50) A04 (0-50) A05 (7-50)                                       Grond (AS3000)                                                                12069790
2    MM02 A01 (0-50) A03 (0-50) A06 (0-40) A07 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A10 (0-50)
                                                                                 Grond A11 (0-50)
                                                                                       (AS3000)                                                                12069791
3    MM03 A02 (50-80) A06 (40-60)                                                                                              Grond (AS3000)                  12069792



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 15486.001                                                      Certificaatnummer/Versie                2021085932/1
     Uw   projectnaam                           Wezeweg 12 Heerde                                              Startdatum analyse                      25-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                     31-May-2021
     Uw   monsternemer                          Frank Sloetjes                                                 Rapportagedatum                         31-May-2021/08:20
                                                                                                               Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                               Pagina                                  2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)                 1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                    0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds             0.072                        0.14                <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.23                       0.36                <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.14                       0.17                <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.17                       0.18                <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds             0.088                        0.10                <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.16                       0.18                <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.17                       0.15                <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.17                       0.17                <0.050
                                                                                                                                                  1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 1.3                       1.5                  0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM01 A02 (0-50) A04 (0-50) A05 (7-50)                                       Grond (AS3000)                                                                 12069790
2    MM02 A01 (0-50) A03 (0-50) A06 (0-40) A07 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A10 (0-50)
                                                                                 Grond A11 (0-50)
                                                                                       (AS3000)                                                                 12069791
3    MM03 A02 (50-80) A06 (40-60)                                                                                              Grond (AS3000)                   12069792



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021085932/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                   Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12069790                     MM01 A02 (0-50) A04 (0-50) A05 (7-50)
       0538741684               A05                7         50        25-May-2021                            1

       0538741552               A04                0         50        25-May-2021                            1

       0538741560               A02                0         50        25-May-2021                            1


       12069791                     MM02 A01 (0-50) A03 (0-50) A06 (0-40) A07 (0-50) A 08 (0-50) A09 (0-50) A10 (0-50) A11 (0-50)
       0538740475               A01                0         50        25-May-2021                            1

       0538741553               A03                0         50        25-May-2021                            1

       0538741562               A06                0         40        25-May-2021                            1

       0538741685               A09                0         50        25-May-2021                            1

       0538741563               A10                0         50        25-May-2021                            1

       0538741530               A11                0         50        25-May-2021                            1

       0538741555               A08                0         50        25-May-2021                            1

       0538741559               A07                0         50        25-May-2021                            1


       12069792                     MM03 A02 (50-80) A06 (40-60)
       0538741532               A06                40        60        25-May-2021                            2

       0538829152               A02                50        80        25-May-2021                            2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021085932/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021085932/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12069790
Certificate no.: 2021085932
Sample description.: MM01 A02 (0-50) A04 (0-50) A05 (7-50)
V
     10000                                                                                                                                               10000




                   C10
pA




                                                                                                                                                                      pA
     5000                                                                                                                                                5000




                                                                                                                              C35-C40
                          C10-C12




                                        C12-C16



                                                          C16-C21




                                                                                                    C21-C30



                                                                                                                 C30-C35


                                                                                                                              C40
                                                                     C21
        0                                                                                                                                                0
             0.4          0.6                     0.8                     1.0              1.2                          1.4              1.6    1.8
                                                                                Minutes


     1000                                                                                                                                            1000
pA




                                                                                                                                                                 pA
      500                                                                                                                                            500



                                                                                                                           C35-C40
                                                                                                              C30-C35
                                                                                                 C21-C30
                         C10-C12




                                       C12-C16



                                                        C16-C21




                                                                                                                           C40
                                                                    C21
                   C10




        0                                                                                                                                            0
             0.4         0.6                      0.8                 1.0                 1.2                      1.4                  1.6    1.8
                                                                                Minutes


      200                                                                                                                                                200




      100                                                                                                                                                100
pA




                                                                                                                                                                  pA
                                                                                                                              C35-C40
                                                                                                                 C30-C35
                                                                                                   C21-C30
                         C10-C12




                                        C12-C16



                                                         C16-C21




                                                                                                                               C40
                                                                    C21
                   C10




        0                                                                                                                                                0
             0.4         0.6                      0.8                     1.0             1.2                           1.4              1.6    1.8
                                                                                Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. Maayke Koevoets
     Fabriekstraat 19c
     7005 AP DOETINCHEM




     Analysecertificaat
     Datum: 07-Jun-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021090253/1
     Uw project/verslagnummer                        15486.001
     Uw projectnaam                                  Wezeweg 12 Heerde
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            01-Jun-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 15486.001                                                      Certificaatnummer/Versie             2021090253/1
     Uw   projectnaam                           Wezeweg 12 Heerde                                              Startdatum analyse                   01-Jun-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  07-Jun-2021
     Uw   monsternemer                          Joris Vermorken                                                Rapportagedatum                      07-Jun-2021/15:07
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                21
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              3.1
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    A06(A06-1-1)                                                                                                              Water (AS3000)                  12084470




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 15486.001                                                      Certificaatnummer/Versie             2021090253/1
     Uw   projectnaam                           Wezeweg 12 Heerde                                              Startdatum analyse                   01-Jun-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  07-Jun-2021
     Uw   monsternemer                          Joris Vermorken                                                Rapportagedatum                      07-Jun-2021/15:07
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    A06(A06-1-1)                                                                                                              Water (AS3000)                  12084470




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021090253/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                   Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12084470                     A06(A06-1-1)
       0800975832               A06                230       330       01-Jun-2021                            1

       0680561860               A06                230       330       01-Jun-2021                            2

       0680561853               A06                230       330       01-Jun-2021                            3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021090253/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021090253/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten
           (Circulaire bodemsanering)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                   15486.001
Projectnaam                                                     Wezeweg 12 Heerde
Datum monstername                                               25-05-2021
Monsternemer                                                    Frank Sloetjes
Certificaatnummer                                               2021085932
Startdatum                                                      25-05-2021
Rapportagedatum                                                 31-05-2021

Analyse                                                         Eenheid                  1               GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                     3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                        2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                          86,3            86,3
Organische stof                                % (m/m) ds                                          3               3
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                         97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       <2,0             1,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20         54,25                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20        0,2304         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0         7,383         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          6,5            13        -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                       0,071        0,1012         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5           1,05        -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          4,5        13,13         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          28         43,27         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          41         94,88         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                         <3,0            7
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                         <5,0        11,67
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                         <5,0        11,67
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                           18           60
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                           22        73,33
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                           14        46,67
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                           57         190          -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010           0,0023
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010           0,0023
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0023
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0023
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0023
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0023
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0023
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049           0,0163         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050         0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                       0,072         0,072
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050         0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                        0,23          0,23
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                        0,14          0,14
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,17          0,17
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                       0,088         0,088
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,16          0,16
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                        0,17          0,17
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,17          0,17
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                          1,3         1,27         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12069790         MM01 A02 (0-50) A04 (0-50) A05 (7-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 15486.001
Projectnaam                                                   Wezeweg 12 Heerde
Datum monstername                                             25-05-2021
Monsternemer                                                  Frank Sloetjes
Certificaatnummer                                             2021085932
Startdatum                                                    25-05-2021
Rapportagedatum                                               31-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                        2                  GSSD             Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                     2,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                        2,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                     Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                             87,2                  87,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                           2,8                   2,8
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                           97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                           2,8                   2,8
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                             <20                 49,32                 20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                              0,2               0,3282      -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                            <3,0                 6,789      -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                              11                 21,57      -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                            0,11                 0,155      *        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                            <1,5                   1,05     -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                            <4,0                 7,656      -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                              31                 47,39      -          10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                              46                 102,9      -          20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                            <3,0                   7,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                            <5,0                  12,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                            <5,0                  12,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                              11                 39,29
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                              13                 46,43
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                            <6,0                    15
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                             <35                  87,5       -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                       <0,0010                  0,0025
PCB 52                                         mg/kg ds                                       <0,0010                  0,0025
PCB 101                                        mg/kg ds                                       <0,0010                  0,0025
PCB 118                                        mg/kg ds                                       <0,0010                  0,0025
PCB 138                                        mg/kg ds                                       <0,0010                  0,0025
PCB 153                                        mg/kg ds                                       <0,0010                  0,0025
PCB 180                                        mg/kg ds                                       <0,0010                  0,0025
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                        0,0049                  0,0175       -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                          <0,050                 0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                            0,14                  0,14
Anthraceen                                     mg/kg ds                                          <0,050                 0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                            0,36                  0,36
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                            0,17                  0,17
Chryseen                                       mg/kg ds                                            0,18                  0,18
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                              0,1                   0,1
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                            0,18                  0,18
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                            0,15                  0,15
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                            0,17                  0,17
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                              1,5                 1,52      *        0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12069791         MM02 A01 (0-50) A03 (0-50) A06 (0-40) A07 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A10 (0-50) A11 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 15486.001
Projectnaam                                                   Wezeweg 12 Heerde
Datum monstername                                             25-05-2021
Monsternemer                                                  Frank Sloetjes
Certificaatnummer                                             2021085932
Startdatum                                                    25-05-2021
Rapportagedatum                                               31-05-2021

Analyse                                                       Eenheid                    3            GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 1,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         85,3          85,3
Organische stof                                % (m/m) ds                                       1,7           1,7
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                       98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                         2            2
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20      54,25                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20      0,241         -        0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0      7,383         -          3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                        <5,0      7,241         -          5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                      <0,050     0,0502         -       0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05        -        1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        <4,0      8,167         -          4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          13      20,46         -         10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         <20      33,22         -         20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0       10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11       38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0       17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0        21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35      122,5         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049        0,0245         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,35       0,35         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12069792         MM03 A02 (50-80) A06 (40-60)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    15486.001
Projectnaam                                                      Wezeweg 12 Heerde
Datum monstername                                                01-06-2021
Monsternemer                                                     Joris Vermorken
Certificaatnummer                                                2021090253
Startdatum                                                       01-06-2021
Rapportagedatum                                                  07-06-2021

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD              Oordeel            RG      S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          21          21              -               20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14              -              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                        <2,0         1,4              -                2     20       60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         3,1         3,1              -                2     15       45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035              -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0         1,4              -                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                        <3,0         2,1              -                3     15       45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0         1,4              -                2     15       45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                         <10           7              -               10     65     433    800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      7     504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      4      77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21           -              0,2    0,2    35,1     70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014              -             0,02   0,01      35     70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14              -              0,2      6     153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2   0,01     500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      6     203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01       5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2     24     262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01      20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      7     454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      7     204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01     150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01      65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                                630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07           -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14           -              0,2   0,01      10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42           -              0,6    0,8    40,4     80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                        <15            10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                        <50              35           -              50     50      325    600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12084470         A06(A06-1-1)


Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                          AW = achtergrondwaarde
                                                          S = streefwaarde
                                                          I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)


                     voorkomen in:                                   Grond/sediment                        Grondwater
                                                                    (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                           AW                    I                S                    I

  I.            Metalen
                antimoon (Sb)                              4,0                   22               -                 20
                arseen (As)                                20                    76               10                60
                barium (Ba)                                -                     920*             50                625
                cadmium (Cd)                               0,60                  13               0,4               6
                chroom (Cr)                                55                    -                1                 30
                chroom III                                 -                     180              -                 -
                chroom VI                                  -                     78               -                 -
                cobalt (Co)                                15                    190              20                100
                koper (Cu                                  40                    190              15                75
                kwik (Hg)                                  0,15                  -                0,05              0,3
                kwik (anorganisch)                         -                     36               -                 -
                kwik (organisch)                           -                     4                -                 -
                lood (Pb)                                  50                    530              15                75
                molybdeen (Mo)                             1,5                   190              5                 300
                nikkel (Ni)                                35                    100              15                75
                tin (Sn)                                   6,5                   -                -                 -
                vanadium (V)                               80                    -                -                 -
                zink (Zn)                                  140                   720              65                800

  II.           Anorganische verbindingen
                chloride                                   -                      -               100 (mg/l)           -
                cyaniden-vrij                              3                     20               5                    1500
                cyaniden-complex                           5,5                   50               10                   1500
                thiocyanaat                                6,0                   20               -                    1500

  III.          Aromatische verbindingen
                benzeen                                    0,20                  1,1              0,2                  30
                ethylbenzeen                               0,20                  110              4                    150
                tolueen                                    0,20                  32               7                    1000
                xylenen                                    0,45                  17               0,2                  70
                styreen (vinylbenzeen)                     0,25                  86               6                    300
                fenol                                      0,25                  14               0,2                  2000
                cresolen (som)                             0,30                  13               0,2                  200
                dodecylbenzeen                             0,35                  -                -                    -
                aromatische oplosmiddelen (som)            2,5                   -                -                    -

  IV.           Polycyclische aromatische         kool-
                waterstoffen (PAK's)
                naftaleen                                                                         0,01                 70
                antraceen                                                                         0,0007               5
                fenantreen                                                                        0,003                5
                fluoranteen                                                                       0,003                1
                benzo(a)antraceen                                                                 0,0001               0,5
                chryseen                                                                          0,003                0,2
                benzo(a)pyreen                                                                    0,0005               0,05
                benzo(ghi)peryleen                                                                0,0003               0,05
                benzo(k)fluoranteen                                                               0,0004               0,05
                indeno(1,2,3cd)pyreen                                                             0,0004               0,05
                PAK (som 10)                               1,5                   40               -                            -

  V.            Gechloreerde koolwaterstoffen
                vinylchloride                              0,10                  0,1              0,01                 5
                dichloormethaan                            0,10                  3,9              0,01                 1000
                1,1-dichloorethaan                         0,20                  15               7                    900
                1,2-dichloorethaan                         0,20                  6,4              7                    400
                1,1-dichlooretheen                         0,30                  0,3              0,01                 10
                1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)        0,30                  1                0,01                 20
                dichloorpropanen                           0,80                  2                0,8                  80
                trichloormethaan (chloroform)              0,25                  5,6              6                    400
                1,1,1-trichloorethaan                      0,25                  15               0,01                 300
                1,1,2-trichloorethaan                      0,3                   10               0,01                 130
                trichlooretheen (Tri)                      0,25                  2,5              24                   500
                tetrachloormethaan (Tetra)                 0,30                  0,7              0,01                 10
                tetrachlooretheen (Per)                    0,15                  8,8              0,01                 40
                monochloorbenzeen                          0,20                  15               7                    180
                dichloorbenzenen                           2,0                   19               3                    50
                trichloorbenzenen                          0,015                 11               0,01                 10
                tetrachloorbenzenen                        0,0090                2,2              0,01                 2,5
                pentachloorbenzeen                         0,0025                6,7              0,003                1
                hexachloorbenzeen                          0,0085                2,0              0,0009               0,5
                monochloorfenolen(som)                     0,045                 54               0,3                  100
                dichloorfenolen (som)                      0,20                  22               0,2                  30
                trichloorfenolen (som)                     0,0030                22               0,03                 10
                tetrachloorfenolen (som)                   0,015                 21               0,01                 10
                pentachloorfenol                           0,0030                12               0,04                 3
                PCB's (som 7)                              0,020                 1                0,01                 0,01
                chloornaftaleen (som)                      0,070                 23               -                    6
                monochlooranilinen (som)                   0,20                  50               -                    30
                dioxine (som I-TEQ)                                              0,00018                               -
                                                           0,000055                               -
                pentachlooraniline                                               -                                     -
                                                           0,15                                   -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                     voorkomen in:                                Grond/sediment                       Grondwater
                                                                 (mg/kg droge stof)               (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                    anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                       AW                            I        S                    I

  VI.           Bestrijdingsmiddelen
                chloordaan                             0,0200                 4               0,02 ng/l            0,2
                DDT (som)                              0,20                   1,7             -                    -
                DDE (som)                              0,10                   2,3             -                    -
                DDD (som)                              0,020                  34              -                    -
                DDT/DDE/DDD (som)                      -                      -               0,004 ng/l           0,01
                aldrin                                 -                      0,32            0,009 ng/l           -
                dieldrin                               -                      -               0,1 ng/l             -
                endrin                                 -                      -               0,04 ng/l            -
                drins (som)                            0,015                  4               -                    0,1
                -endosulfan                           0,00090                4               0,2 ng/l             5
                -HCH                                  0,0010                 17              33 ng/l              -
                -HCH                                  0,0020                 1,6             8 ng/l               -
                -HCH (lindaan)                        0,0030                 1,2             9 ng/l               -
                HCH-verbindingen (som)                 -                      -               0,05                 1
                heptachloor                            0,00070                4               0,005 ng/l           0,3
                heptachloorepoxide (som)               0,0020                 4               0,005 ng/l           3
                hexachloorbutadieen                    0,003                  -               -                    -
                organochloorhoudende                   0,40                   -               -                    -
                bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
                azinfos-methyl                         0,0075                 -               -                    -
                organotin verbindingen (som)           0,15                   2,5             0,05-16 ng/l         0,7
                tributyltin (TBT)                      0,065                  -               -                    -
                MCPA                                   0,55                   4               0,02                 50
                atracine                               0,035                  0,71            29 ng/l              150
                carburyl                               0,15                   0,45            2 ng/l               50
                carbofuran                             0,017                  0,017           9 ng/l               100
                4-chloormethylfenolen (som)            0,60                   -               -                    -
                niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)   0,090                  -               -                    -


  VII.          Overige verontreinigingen
                asbest                                 -                      100             -                    -
                cyclohexanon                           2,0                    150             0,5                  15000
                dimethyl ftalaat                       0,045                  82              -                    -
                diethyl ftalaat                        0,045                  53              -                    -
                di-isobutylftalaat                     0,045                  17              -                    -
                dibutyl ftalaat                        0,070                  36              -                    -
                butyl benzylftalaat                    0,070                  48              -                    -
                dihexyl ftalaat                        0,070                  220             -                    -
                di(2-ethylhexyl)ftalaat                0,045                  60              -                    -
                ftalaten (som)                         -                      -               0,5                  5
                minerale olie                          190                    5000            50                   600
                pyridine                               0,15                   11              0,5                  30
                tetrahydrofuran                        0,45                   7               0,5                  300
                tetrahydrothiofeen                     1,5                    8,8             0,5                  5000
                tribroommethaan                        0,20                   75              -                    630
                ethyleenglycol                         5,0                    -               -                    -
                diethyleenglycol                       8,0                    -               -                    -
                acrylonitril                           2,0                    -               -                    -
                formaldehyde                           2,5                    -               -                    -
                isopropanol (2-propanol)               0,75                   -               -                    -
                methanol                               3,0                    -               -                    -
                butanol (1-butanol)                    2,0                    -               -                    -
                butylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                ethylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                methyl-tert-butyl ether (MTBE)         0,20                   -               -                    -
                methylethylketon                       2,0                    -               -                    -




Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

                                                                             a + b * % lut.+ c * % org.st.
                                                         Lb = Lst *
                                                                                  a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
       STOF                 a            b             c

  arseen              15             0,4           0,4
  barium              30             5             0
  beryllium           8              0,9           0
  cadmium             0,4            0,007         0,021
  chroom              50             2             0
  cobalt              2              0,28          0
  koper               15             0,6           0,6
  kwik                0,2            0,0034        0,0017
  lood                50             1             1
  nikkel              10             1             0
  tin                 4              0,6           0
  vanadium            12             1,2           0
  zink                50             3             1,5




Organische verbindingen
                                                                                   % org.st.
                                                                  Lb = Lst *
                                                                                     10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respecti evelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.


Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                T = 0,5* (AW + I)
noodzakelijk




T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>