<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                          6500 voor Chr.




         RAAP-NOTITIE 6266
                                                                                          3750 voor Chr..
                                                                                          37


         Plangebied Waalfront
         Gemeente Nijmegen
         Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend
         veldonderzoek (verkennend booronderzoek)


                                                                                          2200 voor Chr.




                                                                                           700 voor Chr.




                                                                                             150 na Chr.




                                                                                             320 na Chr.




                                Ar c h e o l o g i sc h           Ad v i e sb u r e a u
                                                                                             250 na Chr.




Document gebaseerd op sjabloonversie: RAAP_Rapportage_versie_1.0.dotm
                                                                                           1650 na Chr.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Colofon

  Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront

  Titel: Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een in-
  ventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

  Status: eindversie

  Datum: 29 maart 2018

  Auteur: ir. E.H. Boshoven

  Projectcode: NIJX

  Bestandsnaam: NO6266_NIJX

  Projectleider: ir. E.H. Boshoven

  Projectmedewerkers: niet van toepassing

  ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4574284100 en 4584441100

  Bewaarplaats documentatie: RAAP Oost-Nederland

  Autorisatie: drs. H.F.A. Haarhuis

  Bevoegd gezag: gemeente Nijmegen



  ISSN: 0925-6369


  RAAP
  Leeuwenveldseweg 5b                               telefoon: 0294-491 500
  1382 LV W eesp                                    e-mail: raap@raap.nl
  Postbus 5069                                      www.raap.nl
  1380 GB W eesp




  © RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2018
  RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
  voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassi ng van de adviezen.




Document gebaseerd op sjabloonversie: RAAP_Rapportage_versie_1.0.dotm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




Samenvatting

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) heeft RAAP in november 2017 en in janu-
ari 2018 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verk ennend booronderzoek uit-
gevoerd in verband met de geplande herontwikkeling van het plangebied Waalfront in de g e-
meente Nijmegen. OBW acht een juiste omgang met de archeologische resten van belang voor
de ontwikkeling van het gebied. Om inzicht te verkrijge n in de omvang van de resten en aantas-
ting te voorkomen is dit onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit en voorgaande onderzoeken kan
een onderbouwd selectiebesluit worden genomen.
Het doel van het onderzoek is het toetsen en eventueel aanvullen van de arch eologische ver-
wachting ten aanzien van dit gebied, voortkomend uit het onde rzoek van Van Enckevort en Brok
(2017) zodat een zo goed mogelijk onderbouwd selecti ebesluit genomen kan worden.


Het inventariserend veldonderzoek (IVO) in de vorm van een verkennend booronderzoek waarbij
in totaal 22 mechanische boringen zijn uitgevoerd.


De ondergrond bestaat uit een pleistoceen terras (zandige afzettingen) dat wordt afgedekt met
een stugge, kalkloze kleilaag (Laag van Wijchen) en een pakket oeverafzettingen waari n een
cultuurlaag uit de Romeinse tijd en een cultuurlaag uit de (Late) Middeleeuwen en Nieuwe tijd is
gevormd. Tot slot is vanaf circa 1940 een dik puinpakket aangebracht. Met name in het noord e-
lijke deel van het plangebied is dit pakket meters dik.
In twaalf boringen is minimaal één cultuurlaag herkend. In slechts één boring is in de cultuurlaag
een fragment aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen. Het is aannemelijk dat de cultuurl a-
gen die zich direct boven de Laag van Wijchen bevinden uit de Romeins e tijd dateren. Ook zijn in
een aantal boringen twee cultuurlagen aangetroffen, waarvan op basis van stratigrafie kan wo r-
den aangenomen dat de het onderste niveau uit de Romeinse tijd dateert en het bovenste niveau
uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd.
Opvallend feit is dat in drie boringen archeologische indicatoren in de Laag van Wijchen zijn
aangetroffen. Mogelijk betreft het sporen uit de Romeinse tijd die in de onderliggende Laag van
Wijchen zijn ingegraven. Een oudere datering van deze indicatoren is echter niet uit te sluiten. In
enkele boringen zijn diepe verstoringen uit de Nieuwe tijd aangetroffen. Het betreft een dijksloot
en de gracht van Fort Krayenhoff, maar van deze laatste dient te worden opgemerkt dat deze
verstoring tegelijkertijd als archeologisch spoor moet worden gezien.


Ondanks de beperkingen die het feitelijke booronderzoek met zich meebracht, heeft het onde r-
zoek belangrijke, aanvullende informatie opgeleverd over de opbouw van de ondergrond van het
plangebied en de daarin aanwezige archeologische lagen. Het Romeinse pakket is in een groot
aantal boringen aangetroffen en ook de onderliggende Laag van Wijchen en de top van de plei s-
tocene beddingafzettingen is intact gebleken op enkele boringen na waar een onderbouwde ve r-
klaring voor kan worden gegeven op basis van historisch kaartmateriaal en historische luchtf o-
to’s.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [3 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




Met de verzamelde gegevens en resultaten kan de verwachtingskaart van Van Enckevort & Brok
(2017) op meerdere punten worden verfijnd en bovendien kan de verwachting van enke le gebie-
den worden opgewaardeerd. Aangetroffen bodemverstoringen bleken erg lokaal en derhalve
minder van belang op de verwachtingskaart.
Wel moet worden onderkend dat de boorlocaties een slechte ruimtelijke spreiding kenden, waa r-
door het niet mogelijk is tot een ruimtelijk betrouwbaar model te komen van het pleistocene ter-
ras en de Laag van Wijchen, te meer omdat boorgegevens van uitgevoerd milieukundig bode m-
onderzoek/sonderingen geen gedetailleerde informatie heeft opgeleverd en het ontbreken van
betredingstoestemming voor het terrein van de voormalige slachterij Hilckmann waardoor 5 b o-
ringen niet konden worden uitgevoerd. Bovendien geldt met name voor de top van de Laag van
Wijchen en de Romeinse cultuurlaag een onzekerheid in diepteligging (een afwi jking van 10-30
cm voor de Laag van Wijchen en een afwijking tot circa 50 cm voor de top van de Romeinse
cultuurlaag).




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [4 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




Inhoudsopgave
Samenvatting .......................................................................................................................... 3

Inhoudsopgave ........................................................................................................................ 5

1   Inleiding ............................................................................................................................. 6

    1.1    Kader ...................................................................................................................................... 6

    1.2    Administratieve gegevens ........................................................................................................ 6

    1.3    Huidige en toekomstige situatie ................................................................................................ 7

    1.4    Onderzoekvragen .................................................................................................................... 7

    1.5    Onderzoeksopzet en richtlijnen ................................................................................................ 7

2   Voorafgaand onderzoek ...................................................................................................... 9

3   Veldonderzoek ................................................................................................................. 10

    3.1    Methoden .............................................................................................................................. 10

    3.2    Resultaten............................................................................................................................. 11

4   Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................ 19

    4.1    Beantwoording van de onderzoeksvragen ............................................................................... 19

    4.2    Conclusies ............................................................................................................................ 21




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                                                         [5 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




1 Inleiding

1.1 Kader
In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) heeft RAAP in november 2017 en in janu-
ari 2018 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uit-
gevoerd in verband met de geplande herontwikkeling van het plangebied Waalfron t in de ge-
meente Nijmegen. OBW acht een juiste omgang met de archeologische resten van belang voor
de ontwikkeling van het gebied. Om inzicht te verkrijgen in de omvang van de resten en aanta s-
ting te voorkomen is dit onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit en voorgaande onderzoeken kan
een onderbouwd selectiebesluit worden genomen. De begeleiding van het project namens OBW
is uitgevoerd door The Missing Link erfgoed adviseurs
Het doel van het onderzoek is omschreven in het door Goudswaard & Witte (2017) opgestelde
Plan van Aanpak: het toetsen en eventueel aanvullen van de archeologische verwachting ten
aanzien van dit gebied, voortkomend uit het onderzoek van Van Enckevort en Brok (2017) zodat
een zo goed mogelijk onderbouwd selectiebesluit genomen kan worden. Voor de afwegingen die
het bevoegd gezag hierbij dient te maken, is het nodig de diepteligging van de verschillende
(archeologische) lagen in het plangebied met extra waarnemingen te preciseren. Een tweede
doel van het booronderzoek is het nader in kaart brengen van de mate van natuurlijke en antro-
pogene verstoring van de bodemopbouw. Aandachtspunt hierbij is zekerheid te krijgen over de
vraag in hoeverre de Waal archeologische lagen heeft geërodeerd.



1.2 Administratieve gegevens
Het plangebied betreft een herontwikkelingsgebied dat is gelegen tussen de Weurtseweg in het
zuiden en de rivier de Waal in het noorden. Westelijk wordt het plangebied begrensd door de
Winselingseweg en in het oosten door de Havenweg (figuur 1). Het gebied staat afgebeeld op
kaartblad 40C van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000).


Soort onderzoek: inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nijmegen
Plaats: Nijmegen
Locatienaam: Waalfront
Projectnaam: Plangebied Waalfront
Centrumcoördinaten: 186.580 / 429.535
Status terrein:
     -    Terrein van hoge archeologische waarde (AMK-nr. 3960)
     -    Terrein van archeologische waarde (AMK-nr. 12653)
Vindplaatsnummers ABAK:Z-07
Bekende ARCHIS-waarnemingsnummer(s): zaak-id’s 2104358100, 2405240100, 2965462100




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [6 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. T. Smit
Bevoegde overheid: Gemeente Nijmegen
Contactpersoon bevoegde overheid: mevr. I. Haas
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer:
     -     Veldwerk november 2017::4574284100
     -     Veldwerk januari 2018: 4584441100



1.3 Huidige en toekomstige situatie
In het plangebied zullen komende jaren de bedrijfsgebouwen worden gesloopt , waarna nieuw-
bouw plaatsvindt. In sommige delen van het plangebied zijn de bedrijfsgebouwen afgelopen ja-
ren reeds gesloopt en heeft reeds nieuwbouw plaatsgevonden of ligt de grond momenteel braak.
De nieuwbouw in het plangebied vindt plaats binnen het grotere plan Waalfront.



1.4 Onderzoekvragen
De onderzoeksvragen zijn reeds vastgelegd in het door The Mis sing Link opgestelde Plan van
Aanpak (Goudswaard & Witte, 2017):
1. Hoe is bodemopbouw binnen het plangebied en hoe laat de landschapsgenese zich beschri j-
    ven?
2. Hoe laat het paleolandschap, in het bijzonder de Maas/ Rijn/Waal terrassen en de laag van
    Wijchen, zich reconstrueren?
3. Zijn de aangetroffen bodemlagen nog intact of is sprake van erosievlakken en wat is daarvan
    de oorzaak?
4. In welke mate hebben natuurlijke of andere fenomenen de bodem verstoord?
5. Welke archeologische lagen zijn herkenbaar en op welke diepte zijn deze aanwezig?
6. Zijn er aanwijzing voor antropogene ophoogpakketten, grachten, wallen of andere verded i-
    gingswerken?
7. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van structuren uit de Romeinse tijd anders dan
    een vondstlaag?
8. Hoe verhouden de resultaten van het booronderzoek zicht tot het rapport en verwachting s-
    model van Van Enckevort en Brok 2017?



1.5 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) is uitgevoerd volgens de nor-
men van de archeologische beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA,
versie 4.0), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl), geldt in de praktijk als norm. Het uitgangspunt voor het onderzoek is vastgelegd in
een door de gemeente Nijmegen goedgekeurd Plan van Aanpak ( Goudswaard & Witte, 2017).




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [7 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van eisen, 4002 Bureauonderzoek,
4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig,
4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Achter
in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen .




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [8 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




2 Voorafgaand onderzoek

               e
Sinds de 19 eeuw is er vanuit archeologisch oogpunt veel wetenschappelijk interesse in de o n-
dergrond van dit deel van Nijmegen vanwege de aanwezigheid van de resten van de Romeinse
stad Ulpia Noviomagus ter plaatse. Van Enckevort & Brok (2017) hebben een bureauonderzoek
uitgevoerd waarbij uitvoerig ingegaan wordt op zowel de geschiedenis van Ulpia Noviomagus
aan de hand van bekende bronnen als de vele archeologische onderzoeken die in dit deel van
Nijmegen zijn uitgevoerd. Ook de ontwikkeling van het gebied in de (Late) Middeleeuwen en
Nieuwe tijd komt uitgebreid aan bod, zoals de aanleg van Schans Oost -Indië (1817) en Fort
                                                                  e
Krayenhoff (1826-1831). Tot slot zorgt een midden 20 eeuws puinpakket voor de afdekking van
oudere lagen en heeft de aanleg van funderingen van diverse bedrijfsgebouwen vanaf de jaren
1940 geleid tot (lokale) verstoring van de ondergrond.


Van Enckevort & Brok hebben aan de hand van de verzamelde en geïnterpreteerde gegevens
een gespecificeerde archeologische waarden- en verwachtingskaart vervaardigd (figuur
2a).Tevens is het NAP-niveau van de top van de diverse archeologische resten (o.a. niveau R o-
meinse tijd, Schans Oost-Indië en Fort Krayenhoff) gereconstrueerd (figuur 2b) . Op de verwach-
tingskaart zijn een aantal terreinzones afgewaardeerd ten opzichte van de waarde die op de
gemeentedekkende beleidskaart is afgebeeld. Deze afwaardering wordt beargumenteerd met
het vermoeden dat in deze gebiedsdelen de resten van de Romeinse stad zijn weggespoeld door
inbraken van de Waal. Ook bij verlegging van de Waaldijk in de periode 1940-1945 zou de on-
dergrond tot op de ongestoorde C-horizont zijn vergraven.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [9 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




3 Veldonderzoek

3.1 Methoden
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) in de vorm van een verkennend booronderzoek is ui t-
gevoerd in twee fasen. De eerste fase is uitgevoerd op 10 november 2017 en betreft boringen 22
t/m 26 (figuur 5) in deelgebied Koningsdaal-Noord aangezien kort na de uitvoering van het boor-
onderzoek gestart diende te worden met heiwerkzaamheden in het kader van de nieuwbouw
(appartementencomplex en woningen).
De tweede fase van het veldonderzoek is uitgevoerd op 24, 25 en 26 januari 2018 (boringen 1
t/m 3, 9 t/m 16, 18 t/m 21,27en 28).
Als uitgangspunt voor de boorlocaties is de boorpuntenkaart uit het PvA ( Goudswaard & Witte,
2017) aangehouden. Echter, een aantal boringen is verplaatst vanwege de aanwezigheid van
                                                                                                             1
kabels/leidingen. Boring 17 is vervallen aangezien deze locatie inmiddels bebouwd was en bo-
ringen 4 t/m 8 zijn niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van betredingstoestemming.


De boringen zijn in overleg met de opdrachtgever niet uitgevoerd met de in het PvA genoemde
boortype (Geoprobe 10 cm) aangezien een dergelijke methode met ondoorzichtige liners niet
beschikbaar was. De boringen uit fase 1 zijn uitgevoerd met een sonische boorst elling met in-
wendige diameter van 10 cm (uitgevoerd door Bouten BV Nijmegen) waarbij het sediment is o p-
gevangen in (doorzichtige) liners met een lengte van 1 m.
De boringen van fase 2 zijn uitgevoerd met een Geoprobe met inwendige diameter van 5 cm
(uitgevoerd door Geosonda uit Sint-Denijs-Westrem te België) en ondoorzichtige liners met leng-
te van 1,5 m. Bij locaties waar veel puin aanwezig was in de bovengrond is voorgeboord met een
avegaarboor. Vanwege de sterke menging van het sediment met deze avegaarbo or is het sedi-
ment hier niet beschreven. Bovendien zijn enkele boringen, vanwege de nabijheid van k a-
bels/leidingen met de hand voorgeboord (edelmanboor 7 cm) tot een diepte van 1,5 m –Mv.


De boorlocaties zijn voorafgaand aan het onderzoek uitgezet en inge meten met RTK-GPS met
een foutmarge in zowel de x, y als z van maximaal 1 cm. De boorlocaties zijn voorzien van een
piketpaaltje dan wel gemarkeerd met verf (bij aanwezigheid van verharding).


Van de liners is de diepte van de top en onderkant geregistreer d en is bovendien aangegeven
welke zijde van de liner de bovenzijde betrof. De liners zijn in het laboratorium van RAAP Oost-
Nederland te Zutphen opengezaagd en vervolgens per boring gefotografeerd (al dan niet met
detailfoto’s). Vervolgens is het sediment lithologisch beschreven conform NEN 5104 (Nederlands
                                     2
Normalisatie-instituut, 1989) . Het opgeboorde materiaal is gecontroleerd op de aanwezigheid


1
    Een alternatieve locatie was niet voorhanden. Noordelijk van de bebouwing bevindt zich de Laan van Oost Indië met
      grote dichtheid aan kabels/leidingen. Zuidelijk van de bebouwing zijn particuliere tuinen aanwezig.
2
    De beschrijving is uitgevoerd door ir. E.H. Boshoven (Senior KNA Prospector en Senior KNA Specialist Fysische Ge o-
      grafie)




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                       [1 0 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande
leem en fosfaatvlekken).
Per liner is één helft ingepakt in ondoorzichtig folie en bewaard voor eventueel aanvullend o n-
derzoek.


Bij de uitwerking van de boorgegevens van onderhavig onderzoek is bovendien gebruik gemaakt
van de boorgegevens van het geoarcheologisch onderzoek dat in 2006 door RAAP is uitgevoerd
(Heunks, 2006) alsmede het door RAAP uitgevoerde onderzoek ter hoogte van Weurtseweg 230
(Porreij-Lyklema & Boshoven, 2016).Ook profiel- en boorgegevens van een door RAAP uitge-
voerde archeologische begeleiding van de aanleg van de NUON-warmteleiding ter hoogte van de
Weurtseweg en Lijnbaanstraat (en omgeving), waarvan de rapportage nog in voorbereiding is,
zijn gebruikt. Tevens zijn enkele rapporten van relevant uitgevoerd archeologisch onderzoek
door gemeente Nijmegen bestudeerd. Zie hiervoor de literatuurlijst. In totaal zijn hiermee 61
boor- of profiellocaties vastgelegd in excel, waarbij naast locatiegegevens (x, y en z-waarde) en
bron ook het NAP-niveau van de top van de terrasafzettingen (de top van de Laag van Wijchen
en de top van de zandige beddingafzettingen) en, van locaties waar deze is geregistreerd, even-
eens de top van het Romeinse niveau is vastgelegd (bijlage 4).
De aanwezige boorgegevens in DINO-loket waren te globaal beschreven om te gebruiken bij de
analyse. Via http://kaart.nijmegen.nl/milieu/ zijn rapportages van milieukundige booronderzoeken
bestudeerd. Ruim 80% van de milieuboringen beperkt zich tot een diepte van maximaal 2 m –Mv
en van de diepere boringen zijn de boorbeschrijvingen dermate globaal (textuurbeschrijving
veelal per traject van 50 cm) en ontbreken gegevens over maaiveldhoogte zodat ook deze bori n-
gen niet geschikt zijn voor analyse binnen onderhavig onderzoek.



3.2 Resultaten
Geologie en bodem
De natuurlijke ondergrond bestaat uit een pakket grindhoudend matig grof tot zeer grof, kalkloos
zand. De top van dit zand lijkt te variëren van 8,1 à 8,2 m +NAP ter hoogte van boringen 24 en
27 tot 9,2 à 9,3 m +NAP ter hoogte van boringen 11 en 12. In een aantal boringen ligt de top van
het terras lager, maar daar ontbreekt het bovenste deel van het terras door menselijk handelen
(antropogene verstoring). Zoals verwacht zijn in de top van het terras geen sporen van bode m-
vorming aangetroffen. Immers, ten tijde van afzetting van het beddingzand was het te koud voor
bodemvorming. Bovendien is het terras vrij snel afgedekt geraakt met de Laag van Wijchen.
Het beddingzand wordt afgedekt met een kalkloze, zandige tot uiterst siltige , iets stugge kleilaag
en is geïnterpreteerd als Laag van Wijchen. Er zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen
in deze laag. De dikte van deze Laag van Wijchen varieert sterk. In enkele boringen is deze laag
slechts 10 cm dik (boringen 13, 21) terwijl in andere boringen de laag wel 70 cm (boring 2) of
115 cm (boring 26) dik is. In elf boringen is de Laag van Wijchen niet aangetroffen. Opvallend
hierbij is dat deze kleilaag ook ontbreekt in de twee boringen waar het beddingzand hoog ligt
(boringen 11 en 12).




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [1 1 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




In een groot aantal boringen is op de Laag van Wijchen een cultuurlaag aanwezig waarvan de
matrix bestaat uit kalkrijke, uiterst siltige dan wel zandige klei. Veelal heeft de cultuurlaag een
matig tot sterk humeus karakter. In enkele boringen is de cultuurlaag in feite onder te verdelen in
twee sublagen. De cultuurlaag wordt afgedekt door een pakket recent opgebracht grond en is
hier en daar sterk puinhoudend, dan wel sterk slakhoudend.


Archeologie
Vondsten (zie ook tabel 2)
In één boring (nr. 20) is materiaal uit de Romeinse tijd aangetroffen in de vorm van een fragment
gladwandig aardewerk (datering: Vroeg tot Midden Romeinse tijd). Andere archeologisch rele-
vante vondsten betreffen enkele botfragmenten in de Laag van Wijchen in boring 10 en de spik-
kels houtskool en bouwkeramiek die in diverse boringen zijn aangetroffen in cultuurlagen . Een
overzicht van de aangetroffen vondsten is weergegeven in bijlage 3. Ook kenmerkende recente
vondsten (bijvoorbeeld in de onderkant van een recente verstoring) zijn weergegeven in de
vondstenlijst aangezien daarmee de ouderdom en diepte van de betreffende verstoring onomsto-
telijk kan worden bewezen.


Cultuurlagen
In twaalf boringen is minimaal 1 cultuurlaag herkend (boringen 1, 2, 10 t/m 13, 15, 16, 19 t/m 21,
27; zie tabel 2). Acht van deze boringen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied liggen
(ten noorden van de Laan van Oost Indië/Waalbandijk). In het gebied ten zuiden van de Laan
van Oost-Indië is in vier van de zes boringen een cultuurlaag aangetroffen. Eén boring (nr. 3) is
uitgevoerd ter plaatse van een voormalige sloot en bij twee boringen (nrs. 1 en 14) is een deel
                                                                       3
van het bodemprofiel hoogstwaarschijnlijk niet gestoken door de aanwezigheid van een bak-
steenprop hoger in het profiel (uit niveau Nieuwe tijd).


boring         top       onderzijde niveau                   omschrijving                 vermoedelijke datering
            m +NAP        m +NAP                                                          (op basis van stratigra-
                                                                                          fie)
     1         8,75          8,65      top van de Laag Puinfragment                       ouder dan Romeinse tijd
                                       van Wijchen                                        (dan wel spoor uit Ro-
                                                                                          meinse tijd)
     2         9,69          9,39      kleilaag              houtskool, fragmen-          Middeleeuwen/Nieuwe
                                                             ten bouwpuin                 tijd
     2         9,39          9,09      kleilaag boven        houtskool, fragmen-          Romeinse tijd
                                       Laag van Wij-         ten bouwpuin
                                       chen
     10        9,23          9,13      kleilaag boven        enkele spikkel houts-        Romeinse tijd
                                       Laag van Wij-         kool


3
    in de boorkern ontbrak een deel van het sediment, doordat dit uit de boor is gedrukt als gevolg van de weerstand van
      de baksteenprop




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                         [1 2 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




                                      chen
  10         9,13          8,93       Laag van Wij-       fragmenten bot (in-           ouder dan Romeinse tijd
                                      chen                det.) en houtskool            (dan wel spoor uit Ro-
                                                                                        meinse tijd)
  11        10,71         10,11       kleilaag            fragmenten baksteen, Middeleeuwen/Nieuwe
                                                          mortel                        tijd
  11        10,11          9,31       kleilaag boven      baksteen, brok na-            Romeinse tijd
                                      Laag van Wij-       tuursteen, fragment
                                      chen                glas en brok vuur-
                                                          steen
  12        10,13          9,43       humeuze klei-       brokje baksteen,              Middeleeuwen/Nieuwe
                                      laag                enkel grindje                 tijd
  12         9,43          9,23       kleilaag boven      brok baksteen                 Romeinse tijd
                                      pleistoceen
                                      beddingzand
  13         9,60          9,40       kleilaag boven      fragmenten bouwpuin           Romeinse tijd
                                      Laag van Wij-
                                      chen
  15         9,38          8,73       kleilaag boven      kleine fragmenten             Romeinse tijd
                                      Laag van Wij-       leisteen
                                      chen
  16         9,86          8,56       zandige laag        baksteenpuin en mor- Romeinse tijd
                                      boven Laag van tel
                                      Wijchen
  19         9,39          8,89       kleilaag            mortel                        Middeleeuwen/Nieuwe
                                                                                        tijd
  19         8,89          8,74       kleilaag boven      spikkels houtskool            Romeinse tijd
                                      Laag van Wij-
                                      chen
  20        10,50         10,00       kleilaag            puin                          Middeleeuwen/Nieuwe
                                                                                        tijd
  20        10,00          9,80       kleilaag            spikkels bouwpuin,            Middeleeuwen
                                                          natuursteen met mor-
                                                          tel
  20         9,80          9,30       kleilaag boven      baksteen, enkel               Romeinse tijd
                                      pleistoceen         grindje, aardewerk
                                      beddingzand         (gladwandig Romeins
                                                          ker.)
  21         9,91          9,36       humeuze klei-       spikkels baksteen,            Middeleeuwen
                                      laag                mortel
  21         9,36          9,16       humeuze klei-       baksteen, houtskool;          Romeinse tijd




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                    [1 3 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




                                      laag
  21          9,16         8,86       humeuze klei-       houtskool, baksteen           spoor uit Romeinse tijd
                                      laag
  21          8,86         8,66       humeuze klei-       houtskool, bouwpuin           ouder dan Romeinse tijd
                                      laag
  27          8,79         8,49       Laag van Wij-       spikkel houtskool             ouder dan Romeinse tijd
                                      chen                                              (dan wel spoor uit Ro-
                                                                                        meinse tijd)
Tabel 2. Overzicht van de boringen met een cultuurlaag


In slechts 1 boring is in de cultuurlaag een fragment aardewerk aangetroffen (boring 20: Ro-
meinse tijd). Echter, op basis van de boorgegevens kan geen van de cultuurlagen worden ged a-
teerd. Het romeinse aardewerk zou uit een cultuurlaag uit deze periode afkomstig kunnen zijn,
maar gezien de intensieve bewoning in het gebied is niet uitgesloten dat een fragment aardewerk
uit de Romeinse tijd in een middeleeuwse cultuurlaag terecht is gekomen.
Evenmin is een datering te geven aan de cultuurlagen waarin slechts spikkels houtskool of frag-
menten bouwpuin (veelal spikkels baksteen/mortel) zijn aangetroffen. Wel kunnen aan deze la-
gen vanuit stratigrafisch oogpunt gezien relatieve dateringen worden gegeven en in combinatie
met het aangetroffen vondstmateriaal en uit de omgeving bekend onderzoek, uitspraken worden
gedaan over de vermoedelijke ouderdom hiervan. Zo is het aannemelijk dat de cultuurlagen die
zich direct boven de Laag van Wijchen bevinden uit de Romeinse tijd dateren. De onderkant en
bovenkant van deze Romeinse cultuurlaag zijn weergegeven in figuur 10. Hieruit blijkt dat de top
en onderkant er van sterk varieert. Ook zijn in een aantal boringen twee cultuurlagen aangetro f-
fen, waarvan op basis van stratigrafie kan worden aangenomen dat de het onderste niveau uit de
Romeinse tijd dateert en het bovenste niveau uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd.
Opvallend feit is dat in drie boringen (nrs. 1, 10, 27) archeologische indicatoren in de Laag van
Wijchen zijn aangetroffen. Mogelijk betreft het sporen uit de Romeinse tijd die in de onderliggen-
de Laag van Wijchen zijn ingegraven. Een oudere datering van deze indicatoren is echter niet uit
te sluiten.


Graafwerkzaamheden (dan wel verstoringen) uit de Nieuwe tijd
In één boring is een grachtvulling aangetroffen. Het betreft boring 22 waarin een pakket sterk
humeuze, zwak siltige klei is opgeboord. De onderkant van de grachtvulling bevindt zich op een
niveau van 6,46 m +NAP, waaruit geconcludeerd kan worden dat ter hoogte van de gracht de
bovenste 2 m van de pleistocene terrasafzettingen is verstoord. De ligging van de boring komt
overeen met de ligging van de binnengracht van Fort Krayenhoff zoals weergegeven op de histo-
rische kaart uit 1920 (figuur 7). Waarschijnlijk is boring 28 uitgevoerd in muurwerk van het fort
direct naast de binnengracht (revêtement) aangezien in de boorkern veel baksteen is aangetrof-
fen en het feit dat de boring op 4,5 m –Mv (10,42 m +NAP) gestaakt moest worden vanwege de




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                    [1 4 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




                                            4
grote hoeveelheid (vast) baksteen . Ook in boring 18 is een diepe (sub)recente verstoring aange-
troffen. Waarschijnlijk is de desbetreffende boring uitgevoerd in de dijksloot (zoals zichtbaar op
de kaart uit 1920; figuur 7) en is deze rond de Tweede Wereldoorlog gedempt met puinmateriaal,
getuige de fragmenten beton en (20e eeuws) draadglas op een diepte van 5,25 tot 5,5 m –Mv
(niveau tussen 8,19 en 8,44 m +NAP). De onderkant van de verstoring is niet aangetroffen , aan-
gezien niet dieper is geboord dan 8,19 m +NAP, maar wel kan geconcludeerd worden dat de
verstoring reikt tot in het pleistocene terras.
Ook in boring 3 ontbreekt de Laag van Wijchen, evenals de top van het terras aangezien deze
laatste op een niveau van 7,9 m +NAP is aangetroffen, terwijl in naastgelegen boringen de top
van het pleistocene terras rond 8,3 a 8,4 m +NAP ligt. Deze verstoring kan verklaard worden
door het feit dat de locatie ter plaatse van de gedempte binnendijkse dijksloot (figuur 7) van de
                                                 e                        5
dijk ligt die rond het midden van de 19 eeuw is aangelegd .
Er zijn geen aanwijzingen dat (de top van) de cultuurlaag dan wel de Laag van Wijchen ver-
spoeld is (er is geen abrupte overgang, geen aanwezigheid van dunne zand - of grindlaagjes
e.d.). Ook de overgang tussen de Laag van Wijchen en het onderliggende terras toont geen te-
kenen van verspoeling. Wel bestaat de top van het beddingzand uit relatief grof zand en is sterk
grindhoudend. Dit duidt er op dat de fijnere zandfractie uit de top van dit beddingzand is ver-
waaid; een fenomeen dat vaak wordt aangetroffen in de top van het pleistocene beddingzand.


Discussie
Kwaliteit van de boringen
In het PvA was het uitgangspunt een maximale compactie van het opgeboorde sediment van
10%. Op voorhand werd verwacht dat deze kwaliteitseis met behulp van de Geoprobe gehaald
kon worden. Vanwege tijdsdruk op het project kon fase 1 niet tijdig met een Geoprobe worden
uitgevoerd en is gekozen voor een alternatief in de vorm van een sonische boorstelling , waarbij
de liners in het steekapparaat werden opgenomen. Tijdens de uitvoering van het veldwerk bleek
al snel dat de liners door de aanwezigheid van veel puin niet op hun plek bleven zitten. Derhalve
is de grond met het steekapparaat gestoken en vervolgens in de liners gedrukt. Bij kleiige sed i-
menten leverde dit redelijke resultaten op, maar bij zandig materiaal vi el het sediment in brokken
in de liners. Hierdoor is geen sprake van ongestoorde monstername.
Ook de kwaliteit van het booronderzoek van fase 2, met de Geoprobe, viel tegen . Met name de
kleiige lagen (zoals het Romeinse niveau en de daaronder liggende Laag van Wijchen waren
dermate plastisch dat deze flink werden gecompacteerd. Daarnaast zijn er vermoedens dat een
deel van deze kleilagen niet is gestoken (bij boringen 1, 13, 14). Dit fenomeen leek op te treden
bij de boringen waar binnen dezelfde liner al een flink puinpakket met brokken baksteen aanwe-
zig was, waardoor de weerstand in de liner groter was dan de drukkracht van de betreffende
kleilagen en deze als gevolg daarvan werden verdrongen in plaats van gestoken/opgeboord. Met
de steekboor was evenmin onderscheid te voelen tussen de Laag van Wijchen, de cultuurlaag uit

4
    Hoewel het niet onomstotelijk kan worden vastgesteld, is waarschijnlijk sprake van vast muurwerk. De Geoprobe kan
      namelijk (los) baksteenpuin boren. Aangezien hier sprake is van een stuit op vast baksteen, wordt vermoed dat spr a-
      ke is van een muur.
5
    Zie Van Enckevort & Brok, 2017: figuren 29 en 37.4




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                         [1 5 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




de Romeinse tijd dan wel het bovenliggende puinpakket. Alleen op de overgang naar het terra s-
niveau werd met de steekboor aanzienlijk meer weerstand ondervonden.
Van het waargenomen NAP-niveau van de top van het pleistocene beddingzand kan worden
aangenomen dat de betrouwbaarheid van het NAP-niveau tot op 10 cm nauwkeurig is vastge-
legd. Bij de top van de Laag van Wijchen moet, vanwege de plasticiteit van de kleilaag, eerder
gedacht worden aan een foutmarge van 10 tot 30 cm. De humeuze kleihoudende cultuurlagen
(uit zowel Romeinse tijd als Middeleeuwen) zijn nog meer gecompacteerd en in een aantal b o-
ringen mogelijk deels niet gestoken, waarmee de foutmarge in NAP -niveau van de top van de
betreffende cultuurlagen vermoedelijk rond de 50 cm zal liggen.
Ook bij toekomstig booronderzoek in het gebied zal de beoogde boorkwaliteit een punt van zorg
zijn. De Geoprobe met diameter van 5 cm is geen geschikte onderzoeksmethode. Vermoed wordt
dat een Geoprobe met diameter van 10 cm (als deze bestaat) evenmin goede resultaten oplevert
vanwege de grote hoeveelheden puin in de ondergrond. Een sonisch e steekboor is evenmin
geschikt en een Aqualock (gezien de ligging boven de grondwaterspiegel) al helemaal niet . Wel-
licht is een holle avegaarboor met binnendiameter van 10 of 12 cm en met boorkernen met len g-
                                                         6
te van 1 m een meer geschikte boormethode , omdat hierbij minder drukverschillen ontstaan
tussen de binnen- en buitenzijde van de boor. Het boorgat heeft dan wel ee n dusdanige diameter
dat loszittend puin gemakkelijker in het boorgat kan vallen tijdens het omhoog halen van de
boorkernen. De daadwerkelijke kwaliteit van een dergelijke holle avegaarboor zou ter plaatse
moeten worden getoetst. Een andere mogelijkheid is twee boringen per boorlocatie uit te voeren.
De eerste boring (met bijvoorbeeld Geoprobe) om de globale diepte van de top van de Romeinse
cultuurlaag vast te stellen om vervolgens met de tweede boring de lagen tot aan de top van de
Romeinse cultuurlaag met een avegaarboor weg te boren, waarna vanaf de top van het Romein-
se niveau met een steekboor te boren. Hiermee kan worden voorkomen dat baksteenproppen
vast komen te zitten in de boorkern.
Om zeker te zijn van het exacte niveau van de top van de Romeinse cultuurlaag en de Laag van
Wijchen is alleen van de machinale aanleg van proefputten op voo rhand aan te geven dat de
kwaliteit goed zal zijn.


Het terrasreliëf en reliëf van de Laag van Wijchen
Zoals ook reeds in de rapportage van Van Enckevort & Brok (2017) vermeld staat, is sprake van
laatpleistoceen rivierterras (bestaande uit grindrijk zand) dat wordt afgedekt met een stugge
kleilaag (Laag van Wijchen). Voor een analyse van het reliëf van het pleistocene beddingzand is
naast de gegevens van onderhavig onderzoek gebruik gemaakt van eerder uitgevoerd onder-
zoek, te weten:
       -    Booronderzoek Weurtseweg 232 (Porreij-Lyklema & Boshoven, 2016; RAAP-project
            NIJWR);
       -    Geo-archeologisch booronderzoek uitgevoerd in onderzoeksgebied Waalfront (Heunks,
            2006; RAAP-project NYUL);


6
    Elders in Nederland heeft RAAP goede ervaringen met een holle avegaarbo or opgedaan, zij het dat dit in een kleigebied
      was waar geen puinlagen aanwezig waren.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                        [1 6 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




       -    Profielbeschrijvingen van een archeologische begeleiding van de aanleg van een war m-
            teleiding in Weurtseweg, Lijnbaanstraat en omgeving (RAAP, in voorbereiding; RAAP -
            project NIJH);
       -    Enkele onderzoeken uitgevoerd door gemeente Nijmegen: onderzoek voorafgaand aan
            de aanleg van de brug De Oversteek (de Roode, 2010), Winselingseweg 10 (van
            Enckevort & Heunks, in concept) en hoek Winselingseweg met de Weurtseweg de Roo-
            de, 2010).
De gegevens met betrekking tot het niveau van de top van de pleistocene beddingafzettingen
heeft een database opgeleverd met in totaal 63 boor- en profielgegevens.
Interpolatie van deze gegevens (figuur 11) levert echter geen evenwichtig en voor alle delen van
het gebied even betrouwbaar beeld/resultaat op, vanwege de slechte horizontale spreiding van
de gegevens (waarnemingen). Dit zelfde geldt voor de reliëfkaart van de Laag van Wijchen (fi-
guur 12), overigens ook doordat in een deel van de boringen de top van de Laag van Wijchen is
opgenomen in de cultuurlaag uit de Romeinse tijd, dan wel vergraven bij de aanleg van aanwezi-
ge grachten. Bovendien is er een boring waarvan de top van de Laag van Wijchen waarschijnlijk
niet goed geïnterpreteerd is (boring 26; zie ook boorbeschrijving in bijlage 1).
Bij een vergelijking van de top van het pleistocene beddingzand (gemiddeld 8,6 m +NAP) met
aangetroffen terrasniveaus in de wijdere omgeving rond Nijmegen, dan zijn met name uit de
                                                                                       7
Waalsprong gedetailleerde gegevens van het pleistocene zand bekend . Bij een mechanisch
booronderzoek voor de bouw van een bioscoop aan de noord zijde van de Waalsprong is een
pleistoceen terras aangetroffen op een niveau van 7,5 tot 8,06 m +NAP. Tijdens het onderzoek,
is, mede gebaseerd op aangetroffen terrasniveaus in de omgeving, geconcludeerd dat hier spra-
ke moet zijn van het Laagterras (Kreftenheye-5). Ook bij vindplaats ‘t Klumke is de top van het
                                                                               8
pleistocene zand aangetroffen op een niveau van 7 à 8 m +NAP . Op vindplaats Zuiderveld
Zuidwest (code Zw1) is het (pleistocene) kalkloze beddingzand ook op 7,5 m +NAP aanwezig en
wordt afgedekt met een één meter dik pakket stugge klei (met de top hiervan op ca. 8,5 m +NAP)
waarvan wordt vermoed dat deze in het Bølling-Allerød interstadiaal is afgezet en daarmee tot de
                                                     9
Laag van Wijchen mag worden gerekend.
Voor het gebied Hof van Holland, het zuidwestelijke deel van het Waalsprong-gebied (en daar-
mee recht tegenover het onderzoeksgebied) is recentelijk een kaart vervaardigd met het zand
                                                10
reliëf van de holocene stroomgordels . Hieruit blijkt dat de top van het (kalkrijke) beddingzand
van stroomgordels uit de Romeinse tijd tussen 7,8 en 8,3 m +NAP ligt.
Cohen & Stouthamer (2012) melden dat het Kreftenheye-6 niveau (= Terras X) in het gebied rond
de 6,0 m +NAP ligt, terwijl de top van Kreftenheye-5 niveau zo’n 1,5 m hoger ligt (kortom, op
                        11
zo’n 7,5 m +NAP) . Op basis van bovenstaande niveaus lijkt binnen het onderzoeksgebied
sprakte te zijn van het Kreftenheye-5 niveau (Laagterras) Wel dient hierbij te worden opgemerkt
dat de top van het pleistocene beddingzand in onderhavig onderzoeksgebied zo’n 0,5 à 1,3 m


7
    Boshoven, 2017
8
    Ball & Van den Broeke, 2007
9
    Van den Broeke, 2002
10
     Vosselman, Verhelst & W illemse, in voorbereiding
11
     Berendsen,2004




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [1 7 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




hoger ligt dan de waarnemingen uit de Waalsprong. Mogelijk kan dit worden verklaard door het
feit dat het reliëf van het terras in noordelijke richting helt.
Gezien de hoogteligging van de top van de Laag van Wijchen wordt vermoed dat deze laag pas
in de loop van de Bronstijd en in de IJzertijd is afgedekt met een dunne laag (kalkrijke) oeveraf-
zettingen. Aangezien het maaiveld in grote delen van het gebied ten noorden van de huidige
Waal lager lag dan dat in huidig onderzoeksgebied, zal hierbij alleen bij de hoogste waterstan-
den sediment zijn afgezet in het onderzoeksgebied.


Verticale afbakening van het Romeinse pakket
Op basis van huidig onderzoek zijn geen harde uitspraken te doen over de verticale afba kening
van het Romeinse niveau. Op basis van de veronderstelde ouderdom van de cultuurlagen op
basis van stratigrafische positie en de boor-en profielgegevens van omliggende onderzoeken
kunnen wel voorzichtige uitspraken worden gedaan. Over het algemeen lijkt de dikte van het
Romeinse niveau zo’n 30 tot 60 cm te zijn (zie bijlage 4), maar uitschieters tot 130 cm zijn bij
enkele waarnemingen aangetroffen. Mogelijk is in dergelijke situaties sprake van een waarne-
ming in een spoor. In veel gevallen is de top van de Romeinse cultuurlaag afgetopt (door graaf-
werkzaamheden in de Middeleeuwen en zodoende gemengd geraakt met de cultuurlaag uit de
Middeleeuwen) of anderszins aangetast, maar is er ruim voldoende bewaard gebleven om de
archeologische waarde, inclusief de belangrijke sporenniveaus, te behouden.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [1 8 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen
1. Hoe is bodemopbouw binnen het plangebied en hoe laat de landschapsgenese zich beschri j-
    ven? en
2. Hoe laat het paleolandschap, in het bijzonder de Maas/ Rijn/Waal terrassen en de laag van
    Wijchen, zich reconstrueren?
    In het gehele plangebied is een pakket pleistocene beddingafzettingen aangetroffen, waarvan
    de bovenkant zich veelal tussen 8,3 en 8,6 m +NAP ligt. In een aantal boringen, geconcen-
    treerd rond de oostzijde van het Honigcomplex, bevindt de top van dit niveau aanzienlijk ho-
    ger, namelijk rond 9,2 a 9,3 m +NAP. Mogelijk betreft dit het Laagterras (Kreftenheye -5 ni-
    veau). De beddingafzettingen zijn afgedekt met een kalkloze, uiterst siltige tot zandige klei en
    kunnen worden geïnterpreteerd als de Laag van Wijchen. In enkele boringen is de Laag van
    Wijchen niet als zodanig herkend aangezien deze laag hier is opgenomen in een cultuurlaag
    (o.a. boring 12). De Laag van Wijchen wordt afgedekt met een cultuurlaag uit de Romeinse
    tijd en een tweede cultuurlaag met een datering in de (Late) Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Tot
    slot is sprake van een puinpakket dat dateert uit de Tweede Wereldoorlog of recenter.


3. Zijn de aangetroffen bodemlagen nog intact of is sprake van erosievlakken en wat is daarvan
    de oorzaak?
    Er zijn geen erosievlakken aangetroffen die duiden op (grootschalige) verspoeling ten gevol-
    ge van een oeverwal- of dijkdoorbraak. Wel is de bovenzijde van de (cultuur)lagen aangetast
    door latere activiteiten (antropogene verstoringen).


4. In welke mate hebben natuurlijke of andere fenomenen de bodem verstoord?
    Er zijn geen aanwijzingen dat natuurlijke fenomenen hebben geleid tot verstoring van het b o-
    demprofiel. Wel bestaat de bodem ter plaatse voor een aanzienlijk deel uit antropogene lagen
    die oudere bodemlagen hebben aangetast (door graafwerkzaamheden in bijvoorbeeld Ro-
    meinse tijd en Middeleeuwen).


5. Welke archeologische lagen zijn herkenbaar en op welke diepte zijn deze aanwezig?
    Het diepste archeologisch relevante niveau betreft de top van de Laag van Wijchen. Deze
    laag varieert in hoogteligging tussen 8,2 m +NAP en 9,6 m +NAP. Zie hiervoor figuur 10. In
    dit niveau kunnen archeologische resten uit Mesolithicum, Neolithicum en Bronstijd worden
    verwacht. Het niveau uit de Romeinse tijd (en in theorie ook het niveau ui t de IJzertijd) vari-
    eert sterk in hoogteligging. Van 8,5 m +NAP tot 10,3 m +NAP. Zie hiervoor figuur 10. Het ni-
    veau uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd ligt hoger. Zo is tussen 9,73 en 10,73 m +NAP van b o-
    ring 23 het wallichaam van Fort Krayenhoff aangetroffen.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [1 9 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




6. Zijn er aanwijzingen voor antropogene ophoogpakketten, grachten, wallen of andere verded i-
    gingswerken?
    In meerdere boringen zijn resten van Fort Krayenhoff aangetroffen. Het betreft een grachtvu l-
    ling in boring 22, bakstenen van de grachtmuur in boring 28 en walrestanten van het fort in
    boringen 23 en 26 . Boring 20 is net naast de gracht van dit fort uitgevoerd.
                                                                                                             e
    Los hiervan is met name noordelijk van de Laan van Oost -Indië een dik puinpakket uit de 20
                                                     e
    eeuw aangetroffen. De dikte van het 20 eeuwse puinpakket varieert hier sterk, van 3,0 m tot
    ruim 6 m.


7. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van structuren uit de Romeinse tijd anders dan
    een vondstlaag?
    Nee, er zijn geen directe aanwijzingen voor de aanwezigheid van structuren uit de Romeinse
    tijd. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de boordiameter slechts 5 cm bedraagt en der-
    halve de kans erg klein is om precies in een structuur te boren en deze dan ook nog als zo-
    danig te herkennen. Let wel, er zijn wel spoorvullingen aangetroffen, maar van dez e sporen is
    niet vastgesteld of deze uit de Romeinse tijd dateren en er is op basis van de boringen niet
    vast te stellen of deze aan een structuur toebehoren.


8. Hoe verhouden de resultaten van het booronderzoek zicht tot het rapport en verwachting s-
    model van Van Enckevort en Brok 2017?
    Het verwachtingsmodel van Van Enckevort & Brok kan op een aantal locaties worden verfijnd.
    Zo kan de ligging van de gracht van Fort Krayenhoff nauwkeuriger worden weergegeven en
    kan ook de dijksloot (zoals aangetroffen in boringen 3 en 18) worden weergegeven als ver-
    stoorde zone.
    De wal en grachtvulling van Fort Krayenhoff lijken nog (grotendeels) aanwezig met bovendien
    een romeinse en middeleeuwse cultuurlaag onder het fort (boringen 20 en 21). Dat deze zone
    op de verwachtingskaart geen verwachting (waarde 0) heeft als gevolg van een doorbraak-
    geul, is niet gerechtvaardigd, aangezien deze doorbraakgeul niet aanwezig is. De verwach-
    ting zou, vanwege de aanwezige resten van Fort Krayenhoff (o.a. wallichaam en grachtvullin-
    gen) en wellicht nog onderliggende Romeinse resten, moeten worden opgewaardeerd naar
    een middelhoge/ hoge verwachting (waarde 2) of strikt genomen een grote archeologische
    waarde (waarde 3). Deze opwaardering geldt ook voor de lob tussen de Laan van Oost-Indië
    en de Weurtseweg.
    De figuur uit het onderzoek van Van Enckevoort en Brok (2017), zoals weergegen in onder-
    havige rapportage in figuur 2b, met de top van het archeologische niveau uit de Romeinse
    tijd, aangevuld met het archeologische niveau met betrekking tot Fort Krayenhoff, Schans
    Oost-Indië en de middeleeuwse dijk lijken op basis van onderhavig onderzoek te kloppen (af-
    wijking minder dan 50 cm). Zij het dat de zone waar geen archeologische resten meer aan-
    wezig zouden zijn (zone 8) aangepast dient te worden, omdat hier sprake is van aardwerken
    van Fort Krayenhoff. Het gedeelte van zone 8 ten zuiden van de Laan van Oost Indië zou bo-
    vendien gewijzigd moeten worden in zone 4.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [2 0 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




4.2 Conclusies
Ondanks de beperkingen die het feitelijke booronderzoek met zich meebracht , heeft het onder-
zoek belangrijke, aanvullende informatie opgeleverd over de opbouw van de ondergrond van het
plangebied en de daarin aanwezige archeologische lagen. Het Romeinse pakket is in een groot
aantal boringen aangetroffen en ook de onderliggende Laag van Wijchen en de top van de plei s-
tocene beddingafzettingen is intact gebleken op enkele boringen na waar een onderbouwde ve r-
klaring voor kan worden gegeven op basis van historisch kaartmateriaal en historische luchtf o-
to’s.
Met de verzamelde gegevens en resultaten kan de verwachtingskaart van Van Enckevort & Brok
(2017) op meerdere punten worden verfijnd en bovendien kan de verwachting van enkele gebie-
den worden opgewaardeerd. Aangetroffen bodemverstoringen bleken erg lokaal en derhalve
minder van belang op de verwachtingskaart.
De verwachtingskaart van Van Enckevort & Brok is vooral gestoeld op een verwachting voor de
Romeinse tijd; huidig onderzoek heeft aangetoond dat ook resten uit de Nieuwe tijd, zoals Fort
Krayenhoff en ook Schans Oost-Indië in de ondergrond aanwezig zijn en dienen te worden ver-
werkt in de archeologische verwachtingskaart. Gezien de aanwezigheid van deze resten is
evenmin uit te sluiten dat in het gebied nog sporen uit de (Late) Middeleeuwen aanwezig zijn.
Wel moet worden onderkend dat de boorlocaties een slechte ruimtelijke spreiding kenden, waa r-
door het niet mogelijk is tot een betrouwbaar model te komen van het pleistocene terras en de
Laag van Wijchen, omdat de horizontale spreiding van de boringen te groot was en bovendien
boorgegevens van uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek te globaal zijn om te worden ver-
werkt in het model. Bovendien kan worden geteld dat de foutmarge in de begrenzing van de
Laag van Wijchen geschat wordt op 10-30 cm en die van de cultuurlaag uit de Romeinse tot circa
50 cm. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het onzeker is of er boormethodes bestaan waar-
mee een goede betrouwbaarheid in de begrenzing van deze lagen wel kan worden bereikt. Dit
geldt met name voor het gebied ten noorden van de Laan van Oost Indië waar een dik pakket
     e
20 eeuws puin ligt. De beste onderzoeksresultaten worden verwacht bij het gebruik van een
holle avegaarboor met diameter van 10 of 12 cm en met gestoken boorkernen met lengte van 1
m.
Daarnaast ontbrak betredingstoestemming voor het terrein van de voormalige slachterij Hilc k-
mann waardoor 5 boringen niet konden worden uitgevoerd waarmee de archeologische verwac h-
ting voor het Hilckmann-terrein niet kon worden verfijnd.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [2 1 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




Literatuur

Ball, E.A.G. & P.W. van den Broeke, 2007. Opgravingen op ’t Klumke te Nijmegen-Oosterhout.
              Boeren uit het Midden-Neolithicum, de IJzertijd en de Merovingische periode op een
              zandrug in de oostelijke Betuwe. Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 6.
              Gemeente Nijmegen, Nijmegen.
Berendsen, H.J.A., 2004. De vorming van het land. Koninklijke Van Gorcum, Assen.
Boshoven, E.H., 2017. Plangebied Cinemec Waalsprong, Rijksmonument 515197, gemeente
              Nijmegen. Archeologisch onderzoek: een definitief onderzoek door middel van borin-
              gen. RAAP-rapport 3329. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
Broeke, P. van den, 2002. Van Mesolithicum tot Romeinse tijd in Nijmegen -Ressen. Archeolo-
              gisch onderzoek in een persleidingtracé door het Monument Zuiderveld -West. Arche-
              ologische berichten Nijmegen – Rapport 2. Gemeente Nijmegen, Nijmegen.
Broeke, P.W. van den e.a., 2010. Midden-Neolithicum tot en met Vroeg-Romeinse tijd in het
              Zuiderveld. Onderzoek van nederzettingssporen en graven te Nijmegen -Ressen. Ar-
              cheologische Berichten Nijmegen – Rapport 15. Gemeente Nijmegen, Nijmegen.
Cohen, K.M. & E. Stouthamer, 2012. Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas
              Delta. Utrecht.
Enckevort, H. van & E. Heunks, concept. Conceptrapport Wd9 kantoorgebouw NUON. Burea u
              Leefomgevingskwaliteit, Archeologie, Nijmegen.
Enckevort, H. van & K. Brok, 2017. Archeologie in het Waalfront. Archeologische Berichten
              Nijmegen – rapport 66 . Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie, Nijmegen.
Goudswaard, B.& N. Witte, 2017. Plan van Aanpak archeologie Nijmegen Waalfront. Booron-
              derzoek. The Missing Link, project 1995. Utrecht.
Heunks, E., 2006. Onderzoeksgebied Ulpia Noviomagus/Waalfront, gemeente Nijmegen; een
              geo-archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 1546. RAAP Archeologisch Adviesbu-
              reau, Amsterdam.
Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van on-
              verharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
Porreij-Lyklema, T.E. & E.H. Boshoven, 2016. archeologisch booronderzoek blok 8 en 9 van
              het plan Waalfront te Nijmegen. RAAP-adviesdocument 860. RAAP Archeologisch
              Adviesbureau, Weesp.
Roode, F. de, 2010. Proefsleuvenonderzoek en waarnemingen in het plangebied Stadsbrug en
              Park West, Nijmegen. Archeologische Berichten Nijmegen ‒ Rappor t 19, Gemeente
              Nijmegen.
Vosselman, J., E.M.P. Verhelst & N.W. Willemse, in voorbereiding. Hof van Holland, gemeente
              Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proef-
              sleuven. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
Zee, K., 2009, met bijdragen van E.N.A. Heirbaut & R. Reijnen : Scherven in Ulpia Noviomagus.
              Archeologisch onderzoek op het Maasplein en in de Waterstraat (Nijmegen), Nijm e-
              gen. Archeologische Berichten Nijmegen ‒ Rapport 13, gemeente Nijmegen.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [2 2 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1.     Ligging van het onderzoeksgebied; inzet: ligging in Nederland.
Figuur 2a. Uitsnede van de door Van Enckevort & Brok (2017) vervaardigde verwachtingskaart
Figuur 2b. De bovenzijde (incl. buffer) van de archeologische resten in het Waalfront (uit: Van
              Enckevort & Brok (2017)
Figuur 3.     Enkele foto’s van de boorlocaties.
Figuur 4.     De Geoprobe in actie direct naast het Honigcomplex (boring 9).
Figuur 5.     Boorpuntenkaart geprojecteerd op een luchtfoto uit 2016 en voorzien van niveaus
              van de top van de Laag van Wijchen (m +NAP) en pleistoceen beddingzand (m
              +NAP).
Figuur 6.     Boorpunten geprojecteerd op een luchtfoto uit 1943 (Dotka nr. E-233-542_3025).
                                                         e
Figuur 7.     Boorpunten geprojecteerd op de 2 herziening van serie 1 van de rivierkaart uit 1920.
Figuur 8.     Boorpunten met NAP-niveau (cm +NAP) van onderkant van (sub)recente verstori n-
              gen. Ook de boringen waar sloot- of grachtvullingen zijn aangetroffen, zijn op de fi-
              guur weergegeven.
Figuur 9.     Boorpunten geprojecteerd op de verwachtingskaart van Van Enckevort en Brok
              (2017).
Figuur 10. Boorpunten (inclusief boringen uit de omgeving) met de veronderstelde top (blauw;
              cm +NAP) en onderkant (rood; cm +NAP) van de cultuurlaag uit de Romeinse tijd.
Figuur 11. Reliëf van de top van de beddingafzettingen van het pleistocene terras. Geïnterpo-
              leerd met IDW -methode aan de hand van de beschikbare gegevens in de projectd a-
              tabase. De rode getallen geven de top van het pleistocene beddingzand in cm +NAP
              weer.
Figuur 12. Reliëf van de top van de Laag van Wijchen. Geïnterpoleerd met IDW -methode aan de
              hand van de beschikbare gegevens in de projectdatabase. De rode getallen geven de
              top van de Laag van Wijchen in cm +NAP weer.
Figuur 13 . Geologisch profiel noordwest-zuidoost.


Tabel 1.      Geologische en archeologische tijdschaal.
Tabel 2.      Overzicht van de boringen met een cultuurlaag


Bijlage 1. Boorkernen met foto en korte beschrijving.
Bijlage 2. Boorbeschrijvingen.
Bijlage 3. Vondstenlijst.
Bijlage 4. Overzicht van gebruikte boor- en profielgegevens met ligging van de top van het
              pleistocene terras en de Laag van Wijchen.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                             [2 3 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Plangebied Waalfront, gemeente Nijmegen; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek)




       Archeologische perioden


       Tijdperk                                                                                Datering

       Recente tijd
                                                                                              - 1945
                                                            C
                                                                                              - 1850
       Nieuwe tijd                                          B
                                                                                              - 1650
                                                            A
                                                                                              - 1500
                                                            Laat B
                                                                                              - 1250
                                                            Laat A
                                                                                              - 1050
                                                                    D: Ottoonse tijd
       Middeleeuwen                                                                           - 900




                                                            Vroeg
                                                                    C: Karolingische tijd
                                                                                              - 725
                                                                    B: Merovingische tijd
                                                                                              - 525
                                                                    A: Volksverhuizingstijd
                                                                                              - 450
                                                            Laat
                                                                                              - 270
       Romeinse tijd                                        Midden
                                                                                              - 70 na Chr.
                                                            Vroeg
                                                                                              - 15 voor Chr.
                                                            Laat
                                                                                              - 250
                   IJzertijd                                Midden
                                                                                              - 500
                                                            Vroeg
                                                                                              - 800
                                                            Laat
                                                                                              - 1100
                   Bronstijd                                Midden
                                                                                              - 1800
                                                            Vroeg
                                                                                              - 2000
                                                            Laat
  Prehistorie




                   Neolithicum                                                                - 2850
                                                            Midden
                   (Nieuwe Steentijd)                                                         - 4200
                                                            Vroeg
                                                                                              - 4900/5300
                                                            Laat
                   Mesolithicum                                                               - 6450
                                                            Midden
                   (M idden Steentijd)                                                        - 8640
                                                            Vroeg
                                                                                              - 9700
                                                            Laat
                   Paleolithicum                                                              - 12.500
                                                            Jong B
                   (O ude Steentijd)                                                          - 16.000
                                                            Jong A
                                                                                              - 35.000
                                                            Midden
                                                                                              - 250.000
                                                            Oud
                tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014


Tabel 1. Archeologische tijdschaal.




RAAP-notitie 6266 / eindversie, 29 maart 2018                                                                  [2 4 ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Figuur 2a. Uitsnede van de door Enckevort & Brok (2017) vervaardigde verwachtingskaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>1: bovenzijde middeleeuwse dijk op circa 11,00 m +NAP
2: bovenzijde Romeinse resten ten oosten van voormalige Gasthuisweide op ca. 10,50 m +NAP
3: bovenzijde Romeinse resten binnen grenzen van Gasthuisweide op maximaal 10,00 m +NAP
4: bovenzijde Romeinse resten ten westen van Gasthuisweide op 10,40-10,50 m +NAP
5: bovenzijde resten Schans Oost-Indië op 11,00 m +NAP
6: bovenzijde Romeinse resten op 11,00 m +NAP
7: bovenzijde aardwerken Fort Krayenhoff op ca. 14,00 m +NAP
8: geen archeologische resten meer aanwezig
Figuur 2b. De bovenzijde (incl. buffer) van de archeologische resten in het Waalfront (uit: Van Enckevort &
Brok (2017)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>boring 2 (voor bord) en boring 1 (op achtergrond)   boringen 14 (voorgrond), 15 en 16




boringen 10 (voorgrond) en 11                       boringen 12 (voorgrond) en 13




boring 19                                           boring 20




boring 27                                           boring 28

Figuur 3. Enkele foto’s van de boorlocaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Figuur 4. De Geoprobe in actie direct naast het Honigcomplex (boring 9).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Boorkernen met foto en korte beschrijving

Opmerking: bij de foto’s van de boorkernen is een meetlat gebruikt die niet bij 0 begin t, maar bij
            100 of bij 200. Bij 100 of 200 (onderaan de foto) moet dan ook als 0 cm beschouwd
            worden. Er is bewust gekozen om de onderkant van de boorkern als 0 cm aan te
            houden, omdat van deze onderkant de exacte diepte bekend is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      boring    1          maaiveld 11,60 m +NAP               einddiepte 8,20 m +NAP             x 186722,22                         y 429220,05
begindiepte     0    150     300
                                    bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                    boring is uitgevoerd in groenstrook westelijk van de Havenweg. Er bevinden zich geen kabels/leidingen in de directe omgeving
                                    van de boring. Geprobe uitgevoerd vanaf maaiveld.
                                    Door baksteenprop in top van 2e liner (150-300 cm –Mv) ontbreekt een deel van het bodemprofiel (ca 150-270 cm –Mv)
                                    De boring ligt circa 5 meter van boorpunt 1 van het RAAP-project NUYL dat in 2006 is uitgevoerd en waarbij de top van de Laag
                                    van Wijchen is aangetroffen op een diepte van 3,4 m –Mv (8,4 m +NAP). Let wel, de maaiveldhoogte van deze boring uit 2006 is
                                    bepaald aan de hand van huidig AHN.

                                      dikte recente verstoring:
                                      De minimale dikte van het recent verstoorde pakket bedraagt minimaal 150 cm. De exacte dikte is niet vast te stellen vanwege
                                      het ontbreken van een deel van het bodemprofiel in de 2e liner. De maximale verstoring bedraagt daarmee maximaal 270 cm
                                      (maar is uiterst onzeker).
                                      beschrijving
                                      onder het recente puinpakket bevindt zich een lichtgrijze kleilaag bestaande uit uiterst siltige klei en een dikte van 15 cm.
                                      Hieronder (op 285 cm –Mv; 8,75 m +NAP) bevindt zich een zandige kleilaag: de Laag van Wijchen, op 330 cm –Mv (8,30 m
                                      +NAP) overgaand in grofzandige beddingafzettingen (pleistoceen terras).




                                      relevante archeologische indicatoren
                                      in de top van de laag die is geïnterpreteerd als de Laag van Wijchen is op 285-290 cm –Mv een een puintje aangetroffen.
                                      Verdere indicatoren ontbreken.




einddiepte     150   300      340
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     boring    2          maaiveld 11,39 m +NAP             einddiepte 8,19 m +NAP               x 186739.47                        y 429245.45

begindiepte    0    150    300
                                   bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                   De boring is uitgevoerd in een smalle groenstrook tussen de Havenweg en Lijnbaanstraat. De boring is circa 10 m naast boring 2
                                   van RAAP-project NYUL uit 2006 uitgevoerd en waarbij de top van de Laag van Wijchen zich op 8,3 m +NAP bevond en de top
                                   van het terras op 8,2 m +NAP. Let wel, de maaiveldhoogtes van deze boringen uit 2006 zijn bepaald aan de hand van huidig
                                   AHN.
                                   Opmerkelijk: De onderste liner (300-320 cm –Mv) zou 20 cm dik moeten zijn, maar heeft daadwerkelijk een liner van 32 cm
                                   opgeleverd.

                                   dikte recente verstoring:
                                   De dikte van het recent verstoorde pakket bedraagt 170 cm (onderzijde op 9,69 m +NAP).

                                   beschrijving
                                   De Laag van Wijchen is aangetroffen op een diepte van 2,3 m –Mv (9,09 m +NAP) en wordt naar onderen toe zandiger. De top
                                   van de beddingafzettingen is waargenomen op een niveau van 3,1 m –Mv (8,39 m +NAP).
                                   De overgang van De Laag van Wijchen naar de beddingafzettingen lijkt intact.
                                   De Laag van Wijchen wordt afgedekt door een circa 60 cm dikke cultuurlaag die op basis van kleur in twee sublagen kan worden
                                   onderverdeeld en waarbij de onderste laag (20-0-230 cm –Mv) een lichtbruingrijze kleur heeft, terwijl de bovenste sublaag
                                   (170-200 cm –Mv) grijs van kleur is.




                                   relevante archeologische indicatoren
                                   in de cultuurlaag (170-230 cm –Mv) zijn spikkels houtskool aangetroffen evenals spikkels en brokjes puin. Deze laag bevatte
                                   geen vondstmateriaal waarvan de ouderdom kon worden vastgesteld. Mogelijk kan de bovenste sublaag (170-200 cm –Mv) als
                                   Middeleeuws/Nieuwe tijd worden beschouwd, terwijl de onderste sublaag (200-230 cm –Mv) mogelijk het niveau uit de
                                   Romeinse tijd betreft.




einddiepte    150   300    320
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     boring    3          maaiveld 12,00 m +NAP              einddiepte 7,50 m +NAP                x 186778.19                         y 429277.96

begindiepte   150   300     380
                                   bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                   De boring is uitgevoerd in de oksel van de dijk met de Havenweg, noordoostelijk van de Lijnbaanstraat. Vanwege de ligging van
                                   kabels/leidingen in de directe omgeving van de boorlocatie is de boring handmatig voorgeboord tot een diepte van 1,5 m –Mv.
                                   De boring is uitgevoerd op een afstand van circa 10 m van boring 4 van RAAP-project NYUL waarbij op 120 cm –Mv gestuit is op
                                   ondoordringbaar puin. Let wel, de maaiveldhoogte van deze boringen uit 2006 is bepaald aan de hand van huidig AHN.

                                   dikte recente verstoring:
                                   De dikte van het recent verstoorde pakket bedraagt 390 cm (onderzijde van de verstoring op 8,10 m +NAP).

                                   beschrijving
                                   Scherp begrensd onder de recent verstoorde laag ligt op een niveau van 390 cm –Mv (8,1 m +NAP) een pakket sterk siltig, matig
                                   fijn zand dat na 20 cm over gaat in een pakket matig grof zand. Hoogstwaarschijnlijk kan het zand worden geïnterpreteerd als
                                   pleistocene beddingafzettingen.
                                   Bestudering van diverse historische kaarten heeft het volgende opgeleverd: op de gegeorefereerde rivierkaart (serie 1, 2e
                                   herziening, 1920 is zichtbaar dat op de locatie een sloot heeft gelegen en tot circa 1940 de zuidelijke dijksloot betrof. De sloot
                                   zal zijn gedempt met puin. Vermoedelijk is bij de aanleg van de sloot gegraven tot in de pleistocene afzettingen waarmee de
                                   scherpe overgang op een niveau van 8,1 m +NAP kan worden verklaard.




                                   relevante archeologische indicatoren
                                   er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.




einddiepte    300   380    450
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     boring     9                 maaiveld 13,84 m +NAP              einddiepte 7,84 m +NAP              x 186672.27                     y 429422.99

begindiepte    150    300    450
                                           bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                           De boring is uitgevoerd op enkele meters naast de bebouwing van het Honig-complex. De locatie is verhard met klinkers.
                                           Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels/leidingen (vanwege privéterrein niet op KLIC weergegeven) is de bovenste 1,5
                                           m van het bodemprofiel handmatig uitgeboord. De steekboor is uitgevoerd tot een diepte van 6,0 m –Mv, maar de onderste 1,5
                                           m is niet bemonsterd aangezien de liner leeg boven kwam. Opnieuw steken is in zo’n geval niet mogelijk.
                                           dikte recente verstoring:
                                           De dikte van het recent verstoorde pakket bedraagt mimimaal 4,5 m. Zo bevatte de boring tussen 4,35 en 4,5 m –Mv nog grote
                                           brokken baksteen en mortel.
                                           beschrijving
                                           Tot de onderkant van het bemonsterde profiel (4,5 m –Mv; 9,37 m +NAP) is sprake van een recent puinpakket.




                                           relevante archeologische indicatoren
                                           er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen.




einddiepte    300    450    600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     boring         10           maaiveld 13,83 m +NAP             einddiepte 8,23 m +NAP               x 186661.02                        y 429436.03

begindiepte     150        300     450
                                          bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                          De boring is uitgevoerd op enkele meters naast de bebouwing van het Honig-complex. De locatie is verhard met klinkers.
                                          Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels/leidingen (vanwege privéterrein niet op KLIC weergegeven) is de bovenste 1,5
                                          m van het bodemprofiel handmatig uitgeboord.
                                          dikte recente verstoring:
                                          tot een diepte van 3,75 m –Mv (10,08 m +NAP) is sprake van een recent puinpakket.

                                          beschrijving
                                          Van 3,75 m –Mv tot een diepte van 4,6 m –Mv bevindt zich een donkergrijs pakket bestaande uit uiterst siltige klei waarin
                                          puinfragmenten zijn aangetroffen. Vermoedelijk is hier sprake van een Laatmiddeleeuws pakket dan wel een pakket uit de
                                          Nieuwe tijd. Hieronder bevindt zich een 10 cm dikke laag die als Romeinse cultuurlaag is geclassificeerd.
                                          De top van de Laag van Wijchen is slechts 20 cm dik en gaat op een diepte van 4,9 m –Mv (8,93 m +NAP) over in de top van het
                                          grindhoudende terraszand. Hierbij valt met name de hoogteligging van het pleistocene terras op. Deze ligt zo’n 50 cm hoger dan
                                          zuidelijker (en westelijker) in het plangebied.




                                          relevante archeologische indicatoren
                                          In de Laag van Wijchen is houtskool aangetroffen evenals enkele stukken onverbrand bot (op 4,8 m –Mv; 9,03 m +NAP)
                                          In de kleilaag boven de Laag van Wijchen, geïnterpreteerd als cultuurlaag, is houtskool aangetroffen.




  eind-       300        450      560
 diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>boring   11          maaiveld 13.72 m +NAP             einddiepte 8,27 m +NAP               x 186625.77                        y 429461.08

begin-   150   300   450
diepte
                              bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                              De boring is uitgevoerd op enkele meters naast de bebouwing van het Honig-complex. De locatie is verhard met klinkers.
                              Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels/leidingen (vanwege privéterrein niet op KLIC weergegeven) is de bovenste 1,5
                              m van het bodemprofiel handmatig uitgeboord.
                              dikte recente verstoring:
                              de boring bestaat tot een diepte van 3,0 m –Mv (10,72 m +NAP) uit recent opgebrachte grond.

                              beschrijving
                              Direct onder het pakket recent opgebrachte grond bevindt zich een donker bruingrijs pakket dat bestaat uit matig humeuze,
                              zwak zandige klei waarin kleine fragmenten baksteen en mortel aanwezig zijn. Mogelijk betreft dit het niveau uit de Late
                              Middeleeuwen/ Nieuwe tijd. Hieronder bevindt zich een laag bestaande uit uiterst matig humeus, siltige klei en is donkergrijs
                              van kleur. De overgang tussen deze lagen wordt geschat op een diepte van 360 cm –Mv (10,12 m +NAP), maar gezien de sterke
                              compactie van deze laag is dit een grove schatting. Op een diepte van 440 cm –Mv (9,32 m +NAP) is een scherpe overgang
                              waargenomen naar een pakket matig grof, matig siltig, grindhoudend zand. Opvallend aan deze laag is dat in de top sprake is
                              van een brokkelige bijmenging met zwak zandige klei (Laag van Wijchen). Deze menging van twee lagen is hoogstwaarschijnlijk
                              ontstaan bij het steken van boring.




                              relevante archeologische indicatoren
                              Er lijken twee cultuurlagen aanwezig:
                                   - Een donkerbruingrijze cultuurlaag tussen 300 en360 cm –Mv waarin fragmenten baksteen en mortel zijn aangetroffen
                                       en dateert vermoedelijk uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd.
                                   - Een donkergrijze cultuurlaag tussen 360 en 440 cm –Mv waarin fragmenten baksteen, een brok natuursteen, een
                                       fragmentje (groen) glas en een brok vuursteen zijn aangetroffen. Hoewel dateerbaar vondstmateriaal ontbreekt, kan dit
                                       niveau mogelijk worden geïnterpreteerd als het niveau uit de Romeinse tijd.




 eind    300   450   545
diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> boring   12          maaiveld 13.93 m +NAP              einddiepte 8,23 m +NAP                x 186603.15                         y 429481.81

begin-    150   300   450
diepte
                               bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                               De boring is uitgevoerd op enkele meters naast de bebouwing van het Honig-complex. De locatie is verhard met klinkers.
                               Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels/leidingen (vanwege privéterrein niet op KLIC weergegeven) is de bovenste 1,5
                               m van het bodemprofiel handmatig uitgeboord.
                               dikte recente verstoring:
                               De dikte van het verstoorde pakket bedraagt 380 cm.

                               beschrijving
                               Direct onder het recent opgebrachte pakket bevindt zich een laag bestaande uit matig humeus, uiterst siltige klei en bevat
                               brokjes baksteen en een enkel grindje. Op een diepte van 4,5 m –Mv (9,43) is een circa 20 cm dikke laag sterk siltige, slappe klei
                               aanwezig waarin een groot brok baksteen is aangetroffen.
                               De Laag van Wijchen is hier afwezig. Op een diepte van 470 cm –Mv (9,23 m +NAP) bevindt zich de top het pleistocene
                               terraszand. De bovenste 60 cm van het terraszand heeft een uiterst siltige bijmenging.




                               relevante archeologische indicatoren
                               Er lijken twee cultuurlagen te kunnen worden onderscheiden:
                                    - Niveau tussen 380 en 450 cm –Mv: niveau uit Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd met een brok baksteen
                                    - Niveau tussen 450 en 470 cm –Mv waarin een grote brok baksteen is aangetroffen. Mogelijk dateert dit niveau in de
                                        Romeinse tijd.




 eind-    300   450   570
diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> boring      13                      maaiveld 13.90 m +NAP              einddiepte 8,30 m +NAP              x 186590.70                         y 429500.45

begin-       200         300          450
diepte
                                              bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                              De boring is uitgevoerd op enkele meters naast de bebouwing van het Honig-complex. De locatie is verhard met klinkers.
                                              Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels/leidingen (vanwege privéterrein niet op KLIC weergegeven) is de bovenste 1,5
                                              m van het bodemprofiel handmatig uitgeboord.
                                              dikte recente verstoring:
                                              Het pakket recent opgebrachte grond is niet exact te bepalen aangezien het traject van 300 tot 430 cm –Mv ontbreekt in de
                                              steekboor. De minimumdikte van het opgebrachte pakket bedraagt minimaal 3,0 m.
                                              beschrijving
                                              op een diepte van 430 bevindt zich een donkergrijze laag bestaande uit matig humeuze, uiterst siltige klei en vermoedelijk het
                                              niveau uit de Romeinse tijd betreft.

                                              De top van de Laag van Wijchen bevindt zich op 480 cm –Mv (9,10 m +NAP) en is 45 cm dik. Hieronder, op een diepte van 525
                                              cm –Mv (8,65 m +NAP) bevindt zich de top van de zandige beddingafzettingen.




                                              relevante archeologische indicatoren
                                              in de laag tussen 430 en 450 cm –Mv zijn spikkels baksteen aangetroffen.




einddiepte         300         450     560
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>boring   14           maaiveld 11.48 m +NAP               einddiepte 7.98 m +NAP                x 186446.52                         y 429455.90

begin-   100   150    300
diepte
                               bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                               de boring is uitgevoerd op een braakliggend terrein, in een smalle zone tussen twee bedrijfspanden die in 2017 gesloopt zijn.

                               dikte recente verstoring:
                               Het pakket recent verstoorde grond is minimaal 200 en maximaal 295 cm dik. Opvallend is het feit dat het sediment tussen 200
                               en 250 cm –Mv in de boorkern ontbreekt; hoogstwaarschijnlijk het resultaat van de aanwezigheid van een dik baksteenlaag
                               tussen 170 en 200 cm –Mv.
                               beschrijving
                               Onder de recente verstoring bevindt zich een pakket uiterst siltige klei. De dikte van dit pakket bedraagt slechts 5 cm. Niet uit te
                               sluiten is dat een deel van deze kleilaag niet gestoken is door de aanwezigheid van het bovenliggende baksteenpuin.
                               Onder het kleipakket bevindt zich een sterk grindhoudend pakket matig grof zand dat kan worden geïnterpreteerd als
                               pleistocene beddingafzettingen (terras).
                               De Laag van Wijchen is in deze boring niet aangetroffen, vermoedelijk als gevolg van het ontbreken van een deel van het
                               bodemprofiel tussen circa 190 en 300 cm –Mv.




                               relevante archeologische indicatoren
                               er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen.




 eind-   150    300    350
diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> bori    15          maaiveld 11.68 m +NAP              einddiepte 8,08 m +NAP               x 186461.79                        y 429474.78
   ng
begi     100   150   300
n-
diep
te
                              bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                              de boring is uitgevoerd op een braakliggend terrein, in een smalle zone tussen twee bedrijfspanden die in 2017 gesloopt zijn.

                              dikte recente verstoring:
                              het pakket recent opgebrachte grond is 220 cm dik.

                              beschrijving
                              Onder het recente pakket ligt een 10 cm dikke donkergrijze laag bestaande uit zwak humeus, uiterst siltige klei, overgaand in
                              een licht bruingrijze laag (zwak zandige klei). Op een diepte van 295 cm –Mv (8,73 m +NAP) bevindt de top van de Laag van
                              Wijchen die in deze boring 14 cm dik is. Op 310 cm –Mv (8,58 m +NAP) gaat de Laag van Wijchen over in de pleistocene
                              beddingafzettingen.




                              relevante archeologische indicatoren
                              de laag tussen 230 en 295 cm –Mv bevat spikkels leisteen en kan worden geïnterpreteerd als archeologisch bouwafval.




 eind-   150   300   350
diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>boring   16          maaiveld 11.86 m +NAP              einddiepte 8,16 m +NAP               x 186473.75                        y 429489.93

begin-   100   150   300
diepte
                              bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                              de boring is uitgevoerd op een braakliggend terrein, in een smalle zone tussen twee bedrijfspanden die in 2017 gesloopt zijn.

                              dikte recente verstoring:
                              de recente verstoring is minimaal 200 cm dik. Door sterke compactie van de boorkern is de exacte dikte van het recente
                              puinpakket niet te bepalen.
                              beschrijving
                              op een diepte van (vermoedelijk) 200 cm –Mv bevindt zich de top van een donkergrijs zandpakket (Zs3). Deze laag bevat veel
                              baksteenpuin en mortel.
                              Op een diepte van 330 cm –Mv (8,56 m +NAP) is een scherpe overgang naar de Laag van Wijchen (Kz3) waarvan de dikte 15 cm
                              bedraagt en op 345 cm –Mv ( 8,41 m +NAP) overgaat in de beddingafzettingen.




                              relevante archeologische indicatoren
                              Er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen.




 eind-   150   300   370
diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     boring    18           maaiveld 13.69 m +NAP              einddiepte 8,19 m +NAP               x 186583.85                        y 429554.06

begindiepte    150    300    450
                                     bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                     de boring stond in het PvA inpandig gepland, maar aangezien het pand in gebruik is, is de boring verplaatst. Gekozen is voor een
                                     verplaatsing in oostelijke richting omdat noordelijk van het pand boring 19 gepland stond en ten zuiden van het pand kabels en
                                     leidingen aanwezig zijn.
                                     De boorlocatie was verhard met klinkers
                                     dikte recente verstoring:
                                     er is sprake van een recente verstoring tot een minimale diepte van 5,5 m –Mv (8,19 m +NAP) aangezien dit de einddiepte van
                                     de boring betrof. Hiermee reikt de verstoring tot in de pleistocene beddingafzettingen waarvan de top rond 8,5 m +NAP werd
                                     verwacht. Op een diepte van 5,3 m –Mv is beton aangetroffen evenals draadglas (uitgevonden in de tweede helft van de 19e
                                     eeuw, maar hoogstwaarschijnlijk te dateren in de 20e eeuw). Hoogstwaarschijnlijk is sprake van een in de 20e eeuw gedempte
                                     sloot.
                                     beschrijving
                                      niet van toepassing




                                     relevante archeologische indicatoren
                                     niet van toepassing




einddiepte    300    450     550
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>   boring    19          maaiveld 14.64 m +NAP               einddiepte 8,19 m +NAP               x 186572.63                        y 429606.01

begin-      150   300   450   600
diepte
                                    bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                    De boring is uitgevoerd direct naast een verhoging (voormalige bebouwing). Een aantal meters zuidelijk van de boring is een
                                    voormalige hogedruk-gasleiding aanwezig. Deze leiding is niet meer in gebruik, maar voorafgaand aan het veldonderzoek is wel
                                    contact opgenomen met de N.V. Gasunie om toestemming te krijgen voor het boren op de locatie. Voor de Gasunie was deze
                                    boring op de uitgevoerde coördinaten geen probleem.
                                    dikte recente verstoring:
                                    De dikte van het recent opgebrachte pakket grond bedraagt 495 cm (9,71 m +NAP)

                                    beschrijving
                                     onder het pakket opgebrachte grond bevindt zich een laag matig zandige klei met dikte van 70 cm. Deze laag kan op basis van
                                    de kleur worden onderverdeeld in twee sublagen waarbij de bovenste sublaag donkergeelgrijs van kleur is terwijl de onderste
                                    laag een lichtgrijsbruine kleur heeft.
                                    Op een diepte van 5,9 m –Mv (8,74 m +NAP) bevindt zicht de top van de Laag van Wijchen en is hier 15 cm dik om vervolgens
                                    op 8,59 m +NAP over te gaan in de beddingafzettingen.




                                    relevante archeologische indicatoren
                                    Er lijkt sprake te zijn van twee cultuurlagen:
                                    525-575 m –Mv: een pakket waarin houtskool en spikkels mortel zijn aangetroffen en vermoedelijk te dateren is in de Late
                                    Middeleeuwen/Nieuwe tijd;
                                    575-590 cm –Mv: een pakket waar spikkels houtskool zijn aangetroffen.




  eind-     300   450   600   650
 diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     boring     20          maaiveld 15.00 m +NAP               einddiepte 8,3 m +NAP               x 186461.42                        y 429621.70

begindiepte    250   300   450   600
                                       bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                       De boring is uitgevoerd naast een bestaand gebouw op een braakliggend stuk land met voetpad.

                                       dikte recente verstoring:
                                       Het recent verstoorde pakket reikt vermoedelijk tot 450 cm –Mv (10,5 m +NAP).

                                       beschrijving
                                       Onder het verstoorde pakket bevindt een laag matig humeus, uiterst siltige klei en kan op basis van kleur worden
                                       onderverdeeld in twee sublagen. De bovenste sublaag (450-500 cm –Mv) is donker bruingrijs van kleur, terwijl de onderste
                                       sublaag (500-570 cm –Mv; 9,3-10,0 m +NAP) een donkergrijze kleur heeft.
                                       Op een diepte van 570 cm –Mv gaat de kleilaag abrupt over in een zandpakket en kan worden geïnterpreteerd als het
                                       pleistocene terras.




                                       relevante archeologische indicatoren
                                       De laag tussen 450 en 500 cm –Mv bevatte een fragment ongeglazuurd aardewerk en betreft een dakpan uit de Late
                                       Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Tevens bevatte deze laag spikkels en brokjes baksteen
                                       In de laag tussen 500 en 570 cm –Mv is een fragment gladwandig Romeins aardewerk aangetroffen, evenals een brok
                                       natuursteen met mortel en spikkels bouwpuin.




einddiepte    300    450   600   670
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     boring    21          maaiveld 15.16 m +NAP                einddiepte 8,26 m +NAP              x 186416.99                         y 429648.28


begindiepte   250   300   450   600
                                      bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                      de boring is uitgevoerd op een braakliggend terrein in een zone waar een klein gronddepot aanwezig is. De

                                      dikte recente verstoring:
                                      De boring is verstoord tot een diepte van 4,3 m –Mv (10,86 m +NAP).

                                      beschrijving
                                      Onder de verstoring bevindt zich een pakket zwak zandige klei waarin enkele grindjes, mortel en baksteen aanwezig is. Op een
                                      diepte van 5,25 m –Mv (9,91 m +NAP) bevindt zich de top van een 55 cm dikke cultuurlaag die zich kenmerkt door een sterk
                                      humeus karakter en bijbehorende donkergrijze kleur.
                                      Op 580 cm –Mv (9,36 m +NAP) gaat deze laag over in een laag met een matig humeus karakter en op 630 cm –Mv (8,86 m
                                      +NAP) is sprake van uiterst siltige klei.
                                      Op een diepte van 6,5 m –Mv (8,66 m +NAP) bevindt zich de Laag van Wijchen die hier 10 cm dik is en rust op de pleistocene
                                      beddingafzettingen (top op 6,6 m –Mv; 8,56 m +NAP)




                                      relevante archeologische indicatoren
                                      Er is sprake van 2 op elkaar liggende cultuurlagen:
                                      525-580 cm –Mv: donkergrijze cultuurlaag met sterk humeus karakter waarin spikkels baksteen en mortel is aangetroffen;
                                      580-650 cm –Mv: grijze tot licht bruingrijze zandige klei met matig humeus karakter waarin spikkels baksteen en houtskool is
                                      aangetroffen.




einddiepte    300   450   600   690
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     boring     22         maaiveld 13.16 m +NAP             einddiepte 5.16 m +NAP               x 186358.01                        y 429673.22

begindiepte    400     600    700
                                    bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                    De boring is uitgevoerd tijdens de 1e fase van het veldonderzoek (10 november 2017). De locatie van de boring betrof een reeds
                                    bouwrijp gemaakt bouwterrein.

                                    dikte recente verstoring:
                                    De ondergrond is tot een diepte van circa 6 m –Mv (7,16 m +NAP) verstoord. Het betreft een puinpakket dat in de loop van de
                                    20e eeuw moet zijn opgebracht.

                                    beschrijving
                                    Onder het recente puinpakket bevindt zich een zwartgekleurde sterk humeuze kleilaag en kan worden geinterpreteerd als de
                                    grachtvulling van Fort Krayenhoff. De resterende grachtvulling is circa 70 cm dik en gaat over in de grofzandige pleistocene
                                    beddingafzettingen. Opvallend hierbij is dat de bovenste 70 cm van de beddingafzettingen zwak humeus is. Het betreft
                                    inspoeling van humus uit de grachtvulling in de top van deze beddingafzettingen.




                                    relevante archeologische indicatoren
                                    In de grachtvulling zijn enkele metaalvondsten aangetroffen, vermoedelijk uit de 19e eeuw.




einddiepte    600    700     800
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     boring   23           maaiveld 12.73 m +NAP                 einddiepte 7.73 m +NAP               x 186302.12                          y 429690.75

begindiepte   200   300    400
                                       bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                       De boring is uitgevoerd tijdens de 1e fase van het veldonderzoek (10 november 2017). De locatie van de boring betrof een reeds
                                       bouwrijp gemaakt bouwterrein.

                                       dikte recente verstoring:
                                       De dikte van het recent opgebrachte grondpakket bedraagt 200 cm.

                                       beschrijving
                                       Onder het ophogingspakket bevindt zich een circa 1 m dik ophogingspakket bestaande uit kalkloze (!), zwak humeuze, uiterst
                                       siltige klei (2-3 m –Mv; 9,73-10,73 m +NAP). Opvallend is dat deze laag kalkloos is, terwijl het onderliggende kleipakket kalkrijk
                                       is. Gezien de locatie van de boring (zie ook de rivierkaart uit 1920 in figuur 7) kan deze laag worden geïnterpreteerd als
                                       ophogingslaag als zijnde de flank van een wal van Fort Krayenhoff waarbij kan worden aangenomen dat het grond betreft die is
                                       vrijgekomen bij de aanleg van de gracht van het fort aangezien dit o.a. de kalkloze Laag van Wijchen betreft die is afgegraven, is
                                       het niet vreemd dat dit ophogingspakket ook kalkloos is.
                                       Op een diepte van 3,0 m –Mv gaat de ophogingslaag over in een 30 cm dik pakket zwak zandige kleien is zwak humeus van aard.
                                       Hoogstwaarschijnlijk betreft dit de humeuze bovengrond uit de periode direct voorafgaand aan de aanleg van Fort Krayenhoff
                                       (circa 1824). Hieronder is een pakket sterk zandige klei aanwezig (330-370 cm –Mv), waarvan de onderste 20 cm een grindig
                                       karakter heeft. Vermoedelijk betreft dit het niveau uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd (330-350 cm –Mv) en het niveau uit
                                       de Romeinse tijd (350-370 cm –Mv).
                                       Op een diepte van 370 cm –Mv (9,03 m +NAP) is sprake van een laag uiterst siltige klei die als Laag van Wijchen kan worden
                                       geïnterpreteerd. De overgang naar de pleistocene beddingafzettingen bevindt zich op 420 cm –Mv (8,53 m +NAP).




                                       relevante archeologische indicatoren
                                       Er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Wel kan worden gesteld dat het ophogingspakket uit de tijd
                                       van de aanleg van Fort Krayenhoff feitelijk als archeologisch spoor beschouwd moet worden.




einddiepte    300    400         500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     boring    24         maaiveld 12.24 m +NAP              einddiepte 7.64 m +NAP              x 186225.29                         y 429719.15

begindiepte   300   400
                                   bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                   De boring is uitgevoerd tijdens de 1e fase van het veldonderzoek (10 november 2017). De locatie van de boring betrof een reeds
                                   bouwrijp gemaakt bouwterrein.

                                   dikte recente verstoring:
                                   de dikte van het recente ophogingspakket bedraagt 300 cm

                                   beschrijving
                                   direct onder de recente ophoging bevindt zich een 20 cm dikke laag bestaande uit zwak humeus, uiterst siltige klei. Op een
                                   diepte van 320 cm –Mv (9,04 m +NAP) gaat deze over in een pakket zwak zandige klei en is geinterpreteerd als de Laag van
                                   Wijchen. De top van de grofzandige beddingafzettingen ligt op 400 cm –Mv (8,24 m +NAP).




                                   relevante archeologische indicatoren
                                   in de boring zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen.




einddiepte    400   460
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     boring   25          maaiveld 12.30 m +NAP                   einddiepte 7.30 m +NAP              x 186245.46                        y 429765.62

begindiepte   200   300     400
                                        bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                        De boring is uitgevoerd tijdens de 1e fase van het veldonderzoek (10 november 2017). De locatie van de boring betrof een reeds
                                        bouwrijp gemaakt bouwterrein.

                                        dikte recente verstoring:
                                        De dikte van het recent opgebrachte pakket (kalkrijke) grond bedraagt 400 cm (onderzijde op 8,30 m +NAP). Op een diepte van
                                        380 cm –Mv is een recente spijker aangetroffen. Ook bevatte de laag brokken asfalt en spikkels baksteen.
                                        beschrijving
                                        Onder de verstoorde laag bevindt zich een pakket grofzandige beddingafzettingen behorende tot het pleistocene terras.




                                        relevante archeologische indicatoren
                                        er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen.




einddiepte    300     400         500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> boring     26             maaiveld 15.73                     einddiepte 8.23m +NAP               x 186358.53                        y 429726.31
                                    m +NAP
begin-    400    500   600    650
diepte
                                    bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                    De boring is uitgevoerd tijdens de 1e fase van het veldonderzoek (10 november 2017). De locatie van de boring betrof een reeds
                                    bouwrijp gemaakt bouwterrein.

                                    dikte recente verstoring:
                                    de dikte van het verstoorde grondpakket (recent opgebrachte grond) bedraagt 445 cm (onderzijde op 11,28 m +NAP)

                                    beschrijving
                                     Onder de recente verstoring bevindt zich een pakket zwak humeuze klei waarvan de bovenste 15 cm zwak zandige klei betreft
                                    met daaronder een pakket van 140 cm uiterst siltige klei. Beide lagen zijn kalkloos en in beide lagen zijn fragmenten
                                    roodbakkende baksteen aangetroffen evenals mortel. Hoogstwaarschijnlijk betreft deze laag het wallichaam aan de buitenzijde
                                    van de gracht van Fort Krayenhoff. De onderzijde van deze laag bevindt zich op 600 cm –Mv (9,73 m +NAP). Hieronder bevindt
                                    zich een pakket kalkloze, zwak zandige klei met een dikte van 90 cm, waarbij de bovenste 25 cm bruingrijs van kleur is en de
                                    onderliggende 65 cm lichtbruingrijs. Gezien het feit dat deze laag kalkloos is, zou het de Laag van Wijchen kunnen betreffen,
                                    maar de totale dikte van de Laag van Wijchen zou, inclusief de hieronder aanwezige grindhoudende zandige kleilaag van 690 tot
                                    715 cm –Mv, 115 cm bedragen.
                                    Feit is dat op een niveau van 715 cm –Mv (8,58 m +NAP) de Laag van Wijchen overgaat in een pakket grofzandige pleistocene
                                    beddingafzettingen.




                                    relevante archeologische indicatoren
                                    in de laag die geïnterpreteerd is als wallichaam van Fort Krayenhoff zijn fragmenten baksteen en mortel aangetroffen.
                                    Bovendien dient dit wallichaam als archeologisch spoor worden beschouwd.




 eind-    500    600   650    750
diepte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     boring    27         maaiveld 13.69 m +NAP              einddiepte 7.99 m +NAP                x 186353.42                       y 429773.88

begindiepte   280   450
                                   bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                   de boring is uitgevoerd op een braakliggend perceel dat is gelegen binnen het bouwterrein van de 1e fase van Koningsdaal
                                   Noord.
                                   dikte recente verstoring:
                                   tot een diepte van 465 cm –Mv (9,04 m +NAP) is sprake van recent verstoorde grond.

                                   beschrijving
                                   Onder de recent verstoorde grond is een pakket kalkrijke, zwak zandige klei aanwezig met een dikte van 25 cm. Hieronder (met
                                   top op 8,79 m +NAP) bevindt zich een pakket kalkloze, sterk zandige klei en kan worden geïnterpreteerd als de Laag van
                                   Wijchen. Opvallend is dat het onderste deel van de Laag van Wijchen kleiiger is (Ks4) ipv zandiger). De Laag van Wijchen gaat op
                                   een diepte van 555 cm –Mv (8,14 m +NAP) over naar grofzandige beddingafzettingen, behorende bij het pleistocene terras.




                                   relevante archeologische indicatoren
                                   in de Laag van Wijchen is een spikkel houtskool aangetroffen.




einddiepte    450   570
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     boring     28           maaiveld 14.92                     einddiepte 10.12 m +NAP             x 186395.87                        y 429730.48
                                      m +NAP

begindiepte    0     150   300   395
                                       bijzonderheden boorlocatie en steekboring:
                                       de boring is uitgevoerd op een braakliggend perceel dat is gelegen binnen het bouwterrein van de 1e fase van Koningsdaal
                                       Noord.
                                       dikte recente verstoring:
                                       De boring is tot einddiepte van 4,8 m –Mv verstoord. Er is sprake van een recent ophogingspakket tot een diepte van 395 cm –
                                       Mv en baksteenpuin tussen 395 en 480 cm –Mv. Door de hoeveelheid puin kon de boring niet dieper dan 480 cm –Mv worden
                                       uitgevoerd.
                                       beschrijving
                                       Hoogstwaarschijnlijk betreft het baksteenpuin muurwerk langs de gracht van Fort Krayenhoff




                                       relevante archeologische indicatoren
                                       niet van toepassing




einddiepte    150    300   395   480
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-1
beschrijver: EB, datum: 26-1-2018, X: 186.722,22, Y: 429.220,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 11,60, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            0 cm -Mv / 11,60 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                            150 cm -Mv / 10,10 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                            Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
                            Opmerking: niet aanwezig door baksteenprop

                            270 cm -Mv / 8,90 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen

                            285 cm -Mv / 8,75 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                            Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: puintje in de top

                            295 cm -Mv / 8,65 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            310 cm -Mv / 8,50 m +NAP
                            Lithologie: klei, matig zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            330 cm -Mv / 8,30 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen

                             Einde boring op 340 cm -Mv / 8,20 m +NAP




                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-2
beschrijver: EB, datum: 26-1-2018, X: 186.749,36, Y: 429.243,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 11,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            0 cm -Mv / 11,39 m +NAP
                            Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                            170 cm -Mv / 9,69 m +NAP
                            Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag

                            200 cm -Mv / 9,39 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag

                            230 cm -Mv / 9,09 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            270 cm -Mv / 8,69 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgeelgrijs, interpretatie: oeverafzettingen

                            300 cm -Mv / 8,39 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, zeer grof, interpretatie: beddingafzettingen

                             Einde boring op 320 cm -Mv / 8,19 m +NAP




                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-3
beschrijver: EB, datum: 26-1-2018, X: 186.778,19, Y: 429.277,96, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 12,00, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            150 cm -Mv / 10,50 m +NAP
                            Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                            390 cm -Mv / 8,10 m +NAP
                            Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            410 cm -Mv / 7,90 m +NAP
                            Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 450 cm -Mv / 7,50 m +NAP




                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-9
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.672,27, Y: 429.422,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,84, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            150 cm -Mv / 12,34 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, zwart, veel dunne zandlagen, matig grof
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: recent opgebracht

                             Einde boring op 450 cm -Mv / 9,34 m +NAP




                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-10
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.661,02, Y: 429.436,03, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,83, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            150 cm -Mv / 12,33 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, enkele zandlagen, matig grof
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: recent

                            375 cm -Mv / 10,08 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: ME/NT?

                            460 cm -Mv / 9,23 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, interpretatie: cultuurlaag

                            470 cm -Mv / 9,13 m +NAP
                            Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, zandbrokken, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                            Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten onverbrand bot, interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: bot op 480 cm

                            490 cm -Mv / 8,93 m +NAP
                            Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen

                            505 cm -Mv / 8,78 m +NAP
                            Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen

                            520 cm -Mv / 8,63 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

                             Einde boring op 560 cm -Mv / 8,23 m +NAP




                                                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-11
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.625,77, Y: 429.461,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,71, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            150 cm -Mv / 12,21 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                            160 cm -Mv / 12,11 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, zwart, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                            300 cm -Mv / 10,71 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: baksteen, mortel

                            360 cm -Mv / 10,11 m +NAP
                            Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: baksteen, brok natuursteen, glas op 430 en brok vuursteen op 440

                            440 cm -Mv / 9,31 m +NAP
                            Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye
                            Opmerking: gemengd met Kz1 met zandbijmenging (LvW); niet goed gegaan met steken van de boor

                             Einde boring op 545 cm -Mv / 8,26 m +NAP




                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-12
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.603,15, Y: 429.481,81, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,93, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            200 cm -Mv / 11,93 m +NAP
                            Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: zand, sterk siltig, zwart, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: slakken, baksteen, mortel: recent puinpakket

                            330 cm -Mv / 10,63 m +NAP
                            Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, los (alleen zand en veen), matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Opmerking: mortel, spikkels baksteen

                            380 cm -Mv / 10,13 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: brok baksteen, enkel grindje. Niveau uit Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

                            450 cm -Mv / 9,43 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, slap
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: grote brok baksteen

                            470 cm -Mv / 9,23 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            530 cm -Mv / 8,63 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen

                            550 cm -Mv / 8,43 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen

                             Einde boring op 570 cm -Mv / 8,23 m +NAP




                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-13
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.590,70, Y: 429.500,45, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,90, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            200 cm -Mv / 11,90 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Opmerking: en zwak humeus

                            220 cm -Mv / 11,70 m +NAP
                            Lithologie: zand, zwak siltig, zwart, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Laag met sintels

                            225 cm -Mv / 11,65 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingrijs, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                            235 cm -Mv / 11,55 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                            250 cm -Mv / 11,40 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
                            Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Zeer compact

                            265 cm -Mv / 11,25 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs
                            Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                            290 cm -Mv / 11,00 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig grof
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: lichtgele baksteen

                            300 cm -Mv / 10,90 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                            Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
                            Opmerking: ontbreekt.

                            430 cm -Mv / 9,60 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                            450 cm -Mv / 9,40 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

                            480 cm -Mv / 9,10 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, zandbrokken, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            515 cm -Mv / 8,75 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, zandbrokken, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                            Opmerking: in top: 2 brokken sintel?

                            525 cm -Mv / 8,65 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen

                            540 cm -Mv / 8,50 m +NAP
                            Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen

                             Einde boring op 560 cm -Mv / 8,30 m +NAP




                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-14
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.446,52, Y: 429.455,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 11,48, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            100 cm -Mv / 10,48 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijszwart, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Recent glas, baksteen, sintels

                            125 cm -Mv / 10,23 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Fr steengoed?, Baksteenspikkels, mortel

                            140 cm -Mv / 10,08 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Spikkels baksteen, enkel grindje

                            150 cm -Mv / 9,98 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, roodbruin
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Volledig baksteen

                            160 cm -Mv / 9,88 m +NAP
                            Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: enkel fragment aardewerk, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: mortel, recent aardewerk

                            170 cm -Mv / 9,78 m +NAP
                            Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, roodbruin
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: volledig baksteen

                            200 cm -Mv / 9,48 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                            Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
                            Opmerking: ontbreekt

                            295 cm -Mv / 8,53 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

                            300 cm -Mv / 8,48 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            315 cm -Mv / 8,33 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelbruin, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            330 cm -Mv / 8,18 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 350 cm -Mv / 7,98 m +NAP




                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-15
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.461,79, Y: 429.474,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 11,68, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            100 cm -Mv / 10,68 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijszwart, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: baksteen

                            120 cm -Mv / 10,48 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Heel veel mortel

                            150 cm -Mv / 10,18 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Plavuis/daktegel (recent) op 155

                            170 cm -Mv / 9,98 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, roodbruin
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

                            220 cm -Mv / 9,48 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen

                            230 cm -Mv / 9,38 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
                            Opmerking: spikkels leisteen

                            295 cm -Mv / 8,73 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            310 cm -Mv / 8,58 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            330 cm -Mv / 8,38 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 360 cm -Mv / 8,08 m +NAP




                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-16
beschrijver: EB, datum: 24-1-2018, X: 186.473,75, Y: 429.489,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 11,86, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            100 cm -Mv / 10,86 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijszwart, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: recent glas

                            200 cm -Mv / 9,86 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: baksteenpuin en mortel

                            330 cm -Mv / 8,56 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingeel, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            345 cm -Mv / 8,41 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeelbruin, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 370 cm -Mv / 8,16 m +NAP




                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-18
beschrijver: EB, datum: 25-1-2018, X: 186.583,85, Y: 429.554,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,69, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost, opmerking: VULLING GRACHT KRAAIJENHOF


                            150 cm -Mv / 12,19 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                            300 cm -Mv / 10,69 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken

                            375 cm -Mv / 9,94 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelgrijs, matig grof
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: gracht

                            450 cm -Mv / 9,19 m +NAP
                            Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: gracht

                            525 cm -Mv / 8,44 m +NAP
                            Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, zwart
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: gracht
                            Opmerking: beton en recent glas (draadglas)

                             Einde boring op 550 cm -Mv / 8,19 m +NAP




                                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-19
beschrijver: EB, datum: 25-1-2018, X: 186.572,63, Y: 429.606,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 14,64, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            150 cm -Mv / 13,14 m +NAP
                            Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, enkele zandlagen, matig fijn
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                            285 cm -Mv / 11,79 m +NAP
                            Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, enkele zandlagen, matig fijn
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Recent baksteen

                            300 cm -Mv / 11,64 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: recent puin, mortel

                            455 cm -Mv / 10,09 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Mortel

                            525 cm -Mv / 9,39 m +NAP
                            Lithologie: klei, matig zandig, donkergeelgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: Spikkels mortel

                            575 cm -Mv / 8,89 m +NAP
                            Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: spikkels houtskool, interpretatie: cultuurlaag

                            590 cm -Mv / 8,74 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgeelbruin, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            615 cm -Mv / 8,49 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            630 cm -Mv / 8,34 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 650 cm -Mv / 8,14 m +NAP




                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-20
beschrijver: EB, datum: 25-1-2018, X: 186.461,42, Y: 429.621,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 15,00, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            250 cm -Mv / 12,50 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: grind, spikkels baksteen, mortel

                            320 cm -Mv / 11,80 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: grind, spikkels baksteen, mortel

                            410 cm -Mv / 10,90 m +NAP
                            Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruin, veel dunne kleilagen, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: enkel fragment aardewerk, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: baksteenpuin, fragment aardewerk?

                            450 cm -Mv / 10,50 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: vlekkerig, puin; niveau Middeleeuwen/Nieuwe tijd

                            500 cm -Mv / 10,00 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: spikkels APO, natuursteen met mortel? romeins niveau

                            520 cm -Mv / 9,80 m +NAP
                            Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkel fragment aardewerk, interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: Enkel grindje, baksteen; aardewerk: gladwandig romeins; rom. niveau

                            570 cm -Mv / 9,30 m +NAP
                            Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                            Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            610 cm -Mv / 8,90 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                            650 cm -Mv / 8,50 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 670 cm -Mv / 8,30 m +NAP




                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-21
beschrijver: EB, datum: 25-1-2018, X: 186.416,99, Y: 429.648,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 15,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            250 cm -Mv / 12,66 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: subrecent puin

                            375 cm -Mv / 11,41 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: Grindjes, baksteen, mortel. subrecent

                            430 cm -Mv / 10,86 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Opmerking: enkel grindje; mortel

                            500 cm -Mv / 10,16 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, groengrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Opmerking: grindje, baksteen

                            525 cm -Mv / 9,91 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: spikkel baksteen, mortel. Middeleeuwen?

                            580 cm -Mv / 9,36 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: baksteen, houtskool. Romeins?

                            600 cm -Mv / 9,16 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: spoor
                            Opmerking: baksteen, houtskool, spoor? Romeins?

                            630 cm -Mv / 8,86 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag
                            Opmerking: baksteentjes

                            650 cm -Mv / 8,66 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgeelgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            660 cm -Mv / 8,56 m +NAP
                            Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 690 cm -Mv / 8,26 m +NAP




                                                                                      15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-22
beschrijver: EB, datum: 13-11-2017, X: 186.358,01, Y: 429.673,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Sonisch 10 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                             0 cm -Mv / 13,16 m +NAP
                             Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             400 cm -Mv / 9,16 m +NAP
                             Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, zwart, matig grof, kalkrijk
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                             Opmerking: slakmateriaal, baksteen, mortel

                             600 cm -Mv / 7,16 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, zwart
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: gracht
                             Opmerking: metaalvondsten; interpretatie: vulling van gracht Fort Kraijenhoff

                             670 cm -Mv / 6,46 m +NAP
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye
                             Opmerking: zwak humeus (inspoeling van humus vanuit bovenliggende grachtvulling?)

                             740 cm -Mv / 5,76 m +NAP
                             Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, zeer grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             770 cm -Mv / 5,46 m +NAP
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                              Einde boring op 800 cm -Mv / 5,16 m +NAP




                                                                                       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-23
beschrijver: EB, datum: 13-11-2017, X: 186.302,12, Y: 429.690,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 12,73, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Sonisch 10 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                             0 cm -Mv / 12,73 m +NAP
                             Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             200 cm -Mv / 10,73 m +NAP
                             Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkloos
                             Archeologie: interpretatie: ophogingspakket
                             Opmerking: matig grindig; interpretatie: ophogingspakket behorende bij fort Kraijenhoff

                             300 cm -Mv / 9,73 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkrijk
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
                             Opmerking: zwak grindig

                             330 cm -Mv / 9,43 m +NAP
                             Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

                             350 cm -Mv / 9,23 m +NAP
                             Lithologie: klei, sterk zandig, matig grindig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

                             370 cm -Mv / 9,03 m +NAP
                             Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                             Bodemkundig: veel Fe-vlekken

                             420 cm -Mv / 8,53 m +NAP
                             Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, lichtgeelgrijs, zeer grof, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye
                             Opmerking: hoekig en afgerond grind; brokkelig

                             450 cm -Mv / 8,23 m +NAP
                             Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye
                             Opmerking: hoekig en afgerond grind

                              Einde boring op 500 cm -Mv / 7,73 m +NAP




                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-24
beschrijver: EB, datum: 13-11-2017, X: 186.225,29, Y: 429.719,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 12,24, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Sonisch 10 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                             0 cm -Mv / 12,24 m +NAP
                             Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             300 cm -Mv / 9,24 m +NAP
                             Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
                             Opmerking: zwak grindig; brokkelig

                             320 cm -Mv / 9,04 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingeel, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                             Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
                             Opmerking: Laag van Wijchen: onzeker

                             350 cm -Mv / 8,74 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingeel, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                             Bodemkundig: veel Fe-vlekken

                             400 cm -Mv / 8,24 m +NAP
                             Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgeelbruin, zeer grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                              Einde boring op 460 cm -Mv / 7,64 m +NAP




                                                                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-25
beschrijver: EB, datum: 13-11-2017, X: 186.245,46, Y: 429.765,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 12,30, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Sonisch 10 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost, opmerking: Laag van Wijchen niet aangetroffen. Waarschijnlijk ontbreekt een deel van de ondergrond rond 4 m -Mv.


                             0 cm -Mv / 12,30 m +NAP
                             Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, zwart
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             200 cm -Mv / 10,30 m +NAP
                             Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             275 cm -Mv / 9,55 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijszwart, kalkrijk
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                             Opmerking: zwak grindig; recent aardewerk; brokken asfalt

                             290 cm -Mv / 9,40 m +NAP
                             Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             340 cm -Mv / 8,90 m +NAP
                             Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
                             Opmerking: spikkels baksteen

                             380 cm -Mv / 8,50 m +NAP
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
                             Opmerking: (recente) spijker

                             400 cm -Mv / 8,30 m +NAP
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             425 cm -Mv / 8,05 m +NAP
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                              Einde boring op 500 cm -Mv / 7,30 m +NAP




                                                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-26
beschrijver: EB, datum: 13-11-2017, X: 186.358,53, Y: 429.726,31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 15,73, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Sonisch 10 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                             0 cm -Mv / 15,73 m +NAP
                             Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             400 cm -Mv / 11,73 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             420 cm -Mv / 11,53 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijszwart, kalkrijk
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                             Opmerking: recente ophoging?

                             445 cm -Mv / 11,28 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                             Opmerking: zwak grindig; brok natuursteen in top van laag; roodbakkend baksteen, mortel

                             460 cm -Mv / 11,13 m +NAP
                             Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
                             Opmerking: zwak grindig; roodbakkend baksteen, mortel

                             600 cm -Mv / 9,73 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                             Opmerking: Laag van Wijchen: onzeker

                             625 cm -Mv / 9,48 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                             690 cm -Mv / 8,83 m +NAP
                             Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                             715 cm -Mv / 8,58 m +NAP
                             Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
                             Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye
                             Opmerking: afgerond en hoekig grind

                              Einde boring op 750 cm -Mv / 8,23 m +NAP




                                                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-27
beschrijver: EB, datum: 25-1-2018, X: 186.353,42, Y: 429.773,88, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 13,69, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            280 cm -Mv / 10,89 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, kalkrijk
                            Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

                            360 cm -Mv / 10,09 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer slap, kalkconcreties
                            Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

                            425 cm -Mv / 9,44 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, roodbruin
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                            Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
                            Opmerking: slak recent

                            435 cm -Mv / 9,34 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                            450 cm -Mv / 9,19 m +NAP
                            Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig fijn, kalkrijk
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                            465 cm -Mv / 9,04 m +NAP
                            Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen

                            490 cm -Mv / 8,79 m +NAP
                            Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
                            Archeologie: enkele spikkel houtskool

                            520 cm -Mv / 8,49 m +NAP
                            Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen

                            555 cm -Mv / 8,14 m +NAP
                            Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
                            Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye

                             Einde boring op 570 cm -Mv / 7,99 m +NAP




                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>boring: NIJX-28
beschrijver: EB, datum: 25-1-2018, X: 186.395,87, Y: 429.730,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 14,92, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Geoprobe 5 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige
(cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Nijmegen, plaatsnaam: Nijmegen, opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, uitvoerder: RAAP
Oost


                            0 cm -Mv / 14,92 m +NAP
                            Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
                            Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             Einde boring op 450 cm -Mv / 10,42 m +NAP




                                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Vondstenlijst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>boring    diepte   materiaal                                 aantal   datering    opmerkingen
   1       270     bouwkeramiek: baksteen                      3      NT
  10       480     Bot (onverbrand)                            3      onbekend
  11       430     glas                                        1      ROM-MEL     groenig, handgeblazen glas
  11       440     vuursteen                                   2      onbekend    natuurlijk. Door boor in twee stukken
  13       295     bouwkeramiek: baksteen                      8      NT
  13       515     natuursteen                                 2      onbekend
  14       180     keramiek: porcelein                         1      NT
  14     125-140   keramiek: steengoed                         1      NTV-NTM
  15       155     bouwkeramiek: dakpan, roodbakkend           1      MELB-NT
  18       530     glas: draadglas                             1      NTL         20e eeuws
  18       530     beton                                       1      NTL         20e eeuws
  20       450     bouwkeramiek: dakpan, roodbakkend           1      MELB-NT
  20       560     keramiek: gladwandig                        1      ROMV-ROMM
  20       515     natuursteen met mortel                      1      ROM-MEL
  22     600-650   Metaal: beslag, geemailleerde pan           2      NTL
  25       380     metaal: spijker                             1      NTL         20e eeuws
  25     275-290   bouwkeramiek: baksteen, geglazuurde tegel   2      NTL
  27       440     slak                                        6      NTL         20e eeuws
  28       390     keramiek: porcelein                         3      NTL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Overzicht van gebruikte boor- en pro-
fielgegevens met ligging van de top van het
pleistocene terras en de Laag van Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               onderk_R
                                                                   terras_to terras_to     top_LvW_ top_LvW_          dikte_Lv top_ROM top_ROM OM_cm_N verstoring_ verstoring                 top_terras_ romeinset
project                 nummer Xcoord       Ycoord       Zcoord    p_m-Mv p_NAP cm_terras     mv       NAP   cm_LvW      W       _mv   _cm_NAP    AP       Mv        _NAP       cultuurlaag      intact    ijd_dikte
RAAP: NIJH               2106     186577.62    429448.49 12.71        4.06      8.65   865    3.10     9.61    961       96                                                                        ja
RAAP: NIJH               2301     186577.00    429434.00 11.70        3.10      8.60   860    2.25     9.45    945       85       1.86    984    955                                               ja          29
RAAP: NIJH               2303     186594.00    429419.00 11.58        3.40      8.18   818
RAAP: NIJH               2304     186610.00    429407.00 11.55        2.90      8.65   865    2.10     9.45    945      80      1.6       995      948                                            ja          47
RAAP: NIJH               3402                             11.52       3.00      8.52   852    2.50     9.02                     2.1       942      902                                                        40
RAAP: NIJH               3403     186619.00    429356.00 11.53        2.64      8.89   889    2.52     9.01    901      12      2.1       943      903                                            ja          40
RAAP: NIJH               3404     186609.00    429342.00 11.48        2.90      8.58   858                                      2.15      933      873                                            ja          60
RAAP: NIJH               4102     186654.05    429267.22 11.55        2.86      8.69   869                                                                                                        ja
RAAP: NIJH               4104     186670.75    429249.87 11.41        2.78      8.63   863    2.60     8.81    881      18      1.68      973                                                     ja
RAAP: NIJH               4105     186679.77    429240.43 11.41        2.90      8.51   851    2.58     8.83    883      32      2.05      936                                                     ja
RAAP: NIJH               4108     186709.92    429208.30 11.34        2.75      8.59   859                                      2.2       914      884                                            ja          30
RAAP: NIJH               4109     186719.96    429198.97 11.38        2.55      8.83   883    2.40     8.98    898      15                                                                        ja
RAAP: NIJH               4207     186704.76    429210.86 11.39        3.05      8.34   834    2.95     8.44    844      10      1.76      963                                                     ja
RAAP: NIJH               4306     186690.81    429223.26 11.45        2.78      8.67   867    2.52     8.93    893      26                                                                        ja
RAAP: NIJH               5102     186740.76    429181.05 11.40        2.60      8.80   880                                      2.35      905      880                                            ja          25
RAAP: NIJH               5103     186757.19    429169.60 11.33        2.75      8.58   858    2.50     8.83    883      25      1.95      938      898                                            ja          40
RAAP: NIJH               5301     186727.15    429189.52 11.41        2.80      8.61   861                                      2.15      926      861                                            ja          65
RAAP: NIJH               5304     186769.04    429159.62 11.39        2.75      8.64   864    2.35     9.04    904      40      1.8       959      919                                            ja          40
RAAP: NIJH               5305     186780.93    429152.94 11.36        2.48      8.88   888    2.30     9.06    906      18                                                                        ja
RAAP: NIJH               5306     186788.40    429148.69 11.32        2.65      8.67   867    2.45     8.87    887      20                                                                        ja
Nijmegen:
winselingseweg 10          -       186268.00   429823.00   13.00             8.50    850              8.60    860       10                900                                                     ja
nijmegen: hoek
winselingseweg/Weurts
eweg                       -       186237.00   429534.00   10.50             8.80    880              9.10    910       30                940                                                     ja
RAAP: NYUL                 1       186721.82   429223.96   11.81    3.40     8.41    841                                        2.75      906      891                                            ja          15
RAAP: NYUL                 2       186739.47   429245.45   11.42    3.10     8.17    817     3.25     8.32    832       15      2.75      867      832                                            ja          35
RAAP: NYUL                 6       186786.18   429232.49   11.58    3.10     8.48    848     2.60     8.98    898       50      2.40      918      898                                            ja          20
RAAP: NYUL                 9       186646.52   429289.22   11.38    2.75     8.63    863                                        2.30      908      858                                            ja          50
RAAP: NYUL                10       186673.24   429321.65   11.29    2.80     8.49    849     2.75     8.54    854       5       2.35      894      859                                            ja          35
RAAP: NYUL                11       186660.78   429372.09   11.64    3.05     8.59    859                                                                                                          ja
RAAP: NYUL                12       186606.94   429326.96   11.51    3.10     8.41    841                                        2.85      866      846                                            ja          20
RAAP: NYUL                13       186608.05   429399.02   11.82    3.10     8.72    872     2.70     9.12    912       40                                                                        ja
RAAP: NYUL                14       186551.75   429441.13   11.90    3.05     8.85    885     2.70     9.20    920       35      2.55     935       920                                            ja          15
RAAP: NYUL                15       186506.24   429397.96   11.78    3.00     8.78    878     2.65     9.13    913       35      1.35     1043      913                                            ja         130
RAAP: NIJWR                1       186488.00   429418.00   11.73    2.92     8.81    881     2.20     9.53    953       72               1009      959                                            ja          50
RAAP: NIJWR                2       186493.00   429426.00   11.85    2.65     9.20    920     2.40     9.45    945       25               986       945                                            ja          41
RAAP: NIJWR                3       186499.00   429435.00   11.90                             2.51     9.39    939                        1033      945                                                        88
RAAP: NIJWR                4       186506.00   429442.00   11.84    2.98     8.86    886     2.47     9.37    937       51                         937                                            ja
RAAP: NIJWR                5       186512.00   429450.00   11.89    3.30     8.59    859     2.36     9.53    953       94                959      953                                            ja          6
RAAP: NIJWR                6       186518.00   429457.00   11.87    3.06     8.81    881     2.61     9.26    926       45                960      926                                            ja          34
RAAP: NIJWR                7       186524.00   429466.00   12.02    3.00     9.02    902     2.59     9.43    943       41                         938                                            ja
RAAP: NIJWR                9       186530.00   429474.00   11.85    3.20     8.79    879     2.50     9.49    949       70                         949                                            ja
RAAP: NIJX-fase2           1       186722.22   429220.05   11.60             8.30    830              8.50    850       20                                   270      890        ja (LvW)         ja
RAAP: NIJX-fase2           2       186749.36   429243.43   11.39             8.39    839              9.09    909       70                939      909       170      969            ja           ja          30
RAAP: NIJX-fase2           3       186778.19   429277.96   12.00             7.90    790                                                                     390      810
RAAP: NIJX-fase2           9       186672.27   429422.99   13.84                                                                                             450      934
RAAP: NIJX-fase2          10       186661.02   429436.03   13.83             8.93    893              9.13    913       20               923       913       375      1008          ja            ja          10
RAAP: NIJX-fase2          11       186625.77   429461.08   13.71             9.31    931                                                 1011      931       300      1071          ja            ja          80
RAAP: NIJX-fase2          12       186603.15   429481.81   13.93             9.23    923                                                 943       923       380      1013          ja            ja          20
RAAP: NIJX-fase2          13       186590.70   429500.45   13.90             8.65    865              8.75    875       10               960       940       300      1090          ja            ja          20
RAAP: NIJX-fase2          14       186446.52   429455.90   11.48             8.48    848                                                                     200      948
RAAP: NIJX-fase2          15       186461.79   429474.78   11.68             8.58    858              8.73    873       15                938      873       220      948           ja            ja          65
RAAP: NIJX-fase2          16       186473.75   429489.93   11.86             8.41    841              8.56    856       15                986      856       200      986           ja            ja         130
RAAP: NIJX-fase2          18       186583.85   429554.06   13.69                                                                                             550      819
RAAP: NIJX-fase2          19       186572.63   429606.01   14.64             8.49    849              8.74    874       25                889      874       495      969           ja            ja          15
RAAP: NIJX-fase2          20       186461.42   429621.70   15.00             8.90    890                                                  980      930       450      1050          ja            ja          50
RAAP: NIJX-fase2          21       186416.99   429648.28   15.16             8.56    856              8.66    866       10                936      886       430      1086          ja            ja          50
RAAP: NIJX-fase1          22       186358.01   429673.22   13.16                                                                                             600      716
RAAP: NIJX-fase1          23       186302.12   429690.75   12.73             8.53    853                                                                     200      1073                        ja
RAAP: NIJX-fase1          24       186225.29   429719.15   12.24             8.24    824              9.03    903       79                                                                        ja
RAAP: NIJX-fase1          25       186245.46   429765.62   12.30             8.30    830              9.04    904       74                                   400      830                         ja
RAAP: NIJX-fase1          26       186358.53   429726.31   15.73             8.58    858              9.48    948       90                                   445      1128                        ja
RAAP: NIJX-fase2          27       186353.42   429773.88   13.69             8.14    814                                                                     465      904        ja (LvW)
RAAP: NIJX-fase2          28       186395.87   429730.48   10.12
Nijmegen: STD3             3       186050.00   429596.00   11.38    2.35     9.03    903                                        1.83      955                                                     ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>