<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Ingenieurs met een verhaal.




BOOT organiserend ingenieursburo bv   Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2016.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                      Verkennend bodemonderzoek
                                      Conform NEN 5740 en NEN 5707
                                      LOCATIE
                                      Nijmegen - Bachstraat 29
                                      KADASTRALE GEMEENTE
                                      Hatert
                                      SECTIE   H , NUMMERS 994, 1858




OPDRACHTGEVER            Joep Burghouts Beheer B.V.
                         Bachstraat 29
                         6521 EH Nijmegen
DATUM                    28 januari 2019
DOCUMENTNUMMER           P18-0771-009
OPGESTELD DOOR           ing. E. Janssen
GEAUTORISEERD            ing. E.A. van Dam
PROJECTLEIDER            ing. E.A. van Dam
GEZIEN




BOOT organiserend ingenieursburo B.V.
Plesmanstraat 5
3905 KZ Veenendaal
WEBSITE   www.buroboot.nl
E-MAIL    info@buroboot.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>         Titelpagina
         SOORT ONDERZOEK                       Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
                                               Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5707


         ONDERZOEKSLOCATIE                     Nijmegen - Bachstraat 29


         OPDRACHTGEVER                         Joep Burghouts Beheer B.V.
                                               Bachstraat 29
                                               6521 EH Nijmegen
                                               Telefoon: 024 3778545


         CONTACTPERSOON                        de heer A.H.A. van Vuuren


         UITGEVOERD DOOR                       BOOT organiserend ingenieursburo B.V.
                                               Plesmanstraat 5
                                               3905 KZ Veenendaal


         CONTACTPERSOON                        ing. E.A. van Dam


         DATUM VOORONDERZOEK                   december 2018/januari 2019


         DATUM VELDWERK                        18 december 2018


         DATUM PEILBUISBEMONSTERING            n.v.t.


         VELDWERK DOOR                         de heer E. Mendels
                                               de heer J.H.J. Janssen van Doorn




               2001/2018




         PROJECT             Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER      P18-0771-009
2 / 26   REVISIEDATUM        28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         Samenvatting
         Dit rapport beschrijft een verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek
         asbest die zijn uitgevoerd in opdracht van Joep Burghouts Beheer B.V. aan de Bachstraat
         29 te Nijmegen. Aanleiding voor beide onderzoeken vormt de voorgenomen herontwikke-
         ling en nieuwbouw van appartementen. Doel is het vaststellen van de bodemkwaliteit op
         de onderzoekslocatie.

         Tabel 1.1 Hypothese en resultaten

              ONDERZOEKSLOCATIE                  STRATEGIE¹              RESULTATEN2
                                                                         GROND   (WBB GENERIEK)        GROND

              Verkennend onderzoek               NEN 5740,ONV-NL         Cadmium*, kobalt*,            Cadmium, lood, zink,

              Perceel H, nrs 994, 1858                                   koper*, kwik*, lood**,        PAK-totaal >LMW

                                                                         zink***, PAK-totaal*, PCB*,

                                                                         minerale olie*

              Verkennend onderzoek asbest        NEN 5707, VED-HE        Zowel zintuiglijk als         n.o.
              Perceel H, nrs 994, 1858                                   analytisch geen asbest

                                                                         aangetoond

         1)

         ONV-NL         : onverdacht, niet lijnvormig

         VED-HE         : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld

         2)

         PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCB = Polychloorbifenylen, zie ook bijlage C



         n.o.           : niet onderzocht

         -              : <= AW2000 grond of streefwaarde grondwater/detectiegrens

         *              : > AW2000 grond of > streefwaarde grondwater

         **             : >½(AW2000 grond+I)-waarde of >½(S grondwater+I)-waarde

         ***            : >Interventiewaarde grond of grondwater

         >LMW           : groter dan Lokale Maximale Waarde voor deelgebied (1900 – 1945 (traject 1)


         Conclusie en aanbevelingen

                De licht verhoogde gehalten ter plaatse van het overig terreindeel (zware metalen en
                PAK-totaal) overschrijden de Lokale Maximale Waarden (deelgebied 1900 – 1945, tra-
                ject 1) niet en geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoe-
                ren van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen;
                Ter plaatse van de oostelijke perceelsgrens zijn licht verhoogde gehalten cadmium,
                PAK-totaal en minerale olie aangetoond. De licht verhoogde gehalten overschrijden de
                Lokale Maximale Waarden;
                Ter plaatse van de oostelijke perceelsgrens is bij boring 103 een matig tot sterk ver-
                hoogd gehalte lood en een sterk verhoogd gehalte zink aangetoond in de bodemlaag 0
                – 0,9 meter minus maaiveld;
                Op het maaiveld is visueel en in de bodem is zowel visueel als analytisch geen asbest
                aangetoond. Vervolgonderzoek ten aanzien van asbest in de bodem is niet noodzake-
                lijk;


         PROJECT                    Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER             P18-0771-009
3 / 26   REVISIEDATUM               28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>             De aangetoonde licht tot sterk verhoogde gehalten ter plaatse van de oostelijke per-
             ceelsgrens maken deel uit van het geval van bodemverontreiniging op perceel “Van
             Beethovenstraat 6, locatiecode NM026801674”. Op dit perceel heeft in 2014 een bo-
             demsanering plaatsgevonden waarbij sterk verhoogde gehalten met koper, zink, PAK
             en PCB zijn verwijderd en een isolatielaag (leeflaag, 1 meter dikte) is gerealiseerd die
             voldoet aan de Lokale Maximale Waarde;
             De aangetoonde concentraties in de bodem zijn groter dan interventiewaarden en de
             Lokale Maximale Waarden vormen in milieuhygiënische zin mogelijk een belemmering
             voor de toekomstig planvorming en grondverzet;
             Ter plaatse van de oostelijke perceelsgrens zijn gehalten aangetoond die de Lokale
             Maximale Waarden en/of de interventiewaarden overschrijden. Deze gehalten maken
             deel uit van het geval van bodemverontreiniging op perceel Van Beethovenstraat 6, lo-
             catiecode NM026801674. Geadviseerd wordt om nader onderzoek uit te voeren, waar-
             bij de begrenzing van het geval van bodemverontreiniging in beeld wordt gebracht;
             Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten
             grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit
             materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit
             bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een
             toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en
             bodemkwaliteitskaart).




         PROJECT             Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER      P18-0771-009
4 / 26   REVISIEDATUM        28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         Inhoudsopgave
         1         INLEIDING ............................................................................................................................................. 7

             1.1           AANLEIDING.................................................................................................................... 7
             1.2           DOELSTELLING ................................................................................................................ 7
             1.3           AFBAKENING ................................................................................................................... 7
             1.4           LEESWIJZER ..................................................................................................................... 8

         2         MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK .............................................................................. 9

             2.1           AANLEIDING, DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN ............................................................. 9
             2.2           LOCATIEGEGEVENS ......................................................................................................... 10
             2.3           TERREINVERKENNING ...................................................................................................... 10
             2.4           BODEM EN GEOHYDROLOGIE ............................................................................................ 10
             2.5           BESCHIKBARE DOSSIERINFORMATIE ONDERZOEKSLOCATIE ...................................................... 11
             2.6           BESCHIKBARE DOSSIERINFORMATIE DIRECTE OMGEVING ......................................................... 12
             2.7           BRONVERMELDING ......................................................................................................... 13
             2.8           CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ................................................... 14

         3         VELDWERKZAAMHEDEN ............................................................................................................ 16

             3.1           UITVOERING VELDWERK ................................................................................................... 16
             3.2           LABORATORIUMONDERZOEK ............................................................................................ 17
             3.3           NORMERING .................................................................................................................. 18
             3.4           KWALITEITSBORGING ...................................................................................................... 18

         4         ONDERZOEKSRESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ...................... 19

             4.1           BODEMOPBOUW EN GRONDWATER ..................................................................................... 19
             4.2           VELDONDERZOEK ........................................................................................................... 19
             4.3           LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING .......................................................................... 20
             4.4           RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK EN VELDWERKONDERZOEK ....................................... 22
             4.5           TOETSING ONDERZOEKSHYPOTHESE................................................................................... 22

         5         ONDERZOEKSRESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ASBEST .... 23

             5.1           VELDONDERZOEK ........................................................................................................... 23
             5.2           LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING .......................................................................... 23
             5.3           BEPALING ASBESTCONCENTRATIE EN TOETSING .................................................................... 24
             5.4           RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK EN VELDONDERZOEK ............................................... 24
             5.5           TOETSING ONDERZOEKSHYPOTHESE................................................................................... 24

         6         CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................... 25

             6.1           CONCLUSIES ................................................................................................................. 25
             6.2           AANBEVELINGEN ............................................................................................................ 25




         PROJECT                             Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER                      P18-0771-009
5 / 26   REVISIEDATUM                        28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>         BIJLAGEN

         A              : Topografische ligging

                        : Situatietekening

         B              : Beschrijving bodemopbouw

         C              : Verklaring analysepakketten, analysecertificaten

         D              : Analyse- en toetsresultaten

         E              : Normering en certificering

         F              : Verklaring onafhankelijkheid

         G              : Gegevens historisch onderzoek

         H              : Fotorapportage




         PROJECT                    Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER             P18-0771-009
6 / 26   REVISIEDATUM               28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  1      Inleiding
         In opdracht van Joep Burghouts Beheer B.V. is door BOOT organiserend ingenieursburo
         een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Bachstraat 29 te Nijmegen. De
         onderzoekslocatie heeft een grootte van circa 3.154 m². Een overzicht van de locatie is
         weergegeven in bijlage A, blad 2.


         Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (con-
         form NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de
         tweede fase is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 en NEN
         5707. Het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratori-
         umanalyses zijn uitgevoerd conform AS 3000.

  1.1    Aanleiding
         Aanleiding voor het verkennend onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van
         de onderzoekslocatie en nieuwbouw van appartementen (bestemmingsplanwijziging).

  1.2    Doelstelling
         Doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem (met betrekking tot
         milieuhygiënische kwaliteit van de bodem) geschikt is voor het huidig en/of toekomstig
         gebruik of dat mogelijk een bedreiging van de volksgezondheid kan optreden.


         Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is om met een relatief geringe onder-
         zoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging
         met asbest aanwezig is. Op basis van de berekende asbestconcentratie kan een indicatie-
         ve uitspraak worden gedaan over het asbestgehalte in de bodem.

  1.3    Afbakening
         Het uitgevoerde onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek en verkennend
         bodemonderzoek asbest. Bij een verkennend onderzoek wordt middels vooronderzoek,
         bestaande uit een historisch onderzoek en terreininspectie, in beeld gebracht of en zo ja
         waar verontreinigingen worden verwacht. Op basis hiervan wordt een strategie opgesteld
         voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat uit een aantal boringen en asbestinspectiegaten,
         waarbij de visuele waarnemingen worden vastgelegd en een aantal representatieve
         mengmonsters worden samengesteld. Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd of
         de verwachting uit het vooronderzoek juist is. Indien daartoe aanleiding is, dient aanvul-
         lend onderzoek te worden gedaan om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een
         verontreiniging en wat de omvang daarvan is.


         Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het
         beoogde gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de bo-
         demkwaliteitsklasse van de bodem voor toepassing elders maakt hiervan geen onderdeel
         uit.




         PROJECT            Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER     P18-0771-009
7 / 26   REVISIEDATUM       28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>         Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd.
         De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door:

             Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan
             leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie;
             Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis
             hiervan worden middels een steekproef, boringen geplaatst en asbestinspectiegaten
             gegraven en monsters genomen. Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de
             norm wordt een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkin-
             gen van de bodemkwaliteit kunnen niet volledig worden uitgesloten;
             Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende
             activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistof-
             fen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kun-
             nen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.

  1.4    Leeswijzer
         Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en
         laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden,
         laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4 en
         5. In hoofdstuk 6 worden conclusies en eventuele aanbevelingen beschreven.




         PROJECT             Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER      P18-0771-009
8 / 26   REVISIEDATUM        28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  2      Milieuhygiënisch vooronderzoek
         In dit hoofdstuk wordt het kader van het vooronderzoek vastgesteld en relevante onder-
         zoeksvragen voor zover als mogelijk beantwoord. Het vooronderzoek is uitgevoerd con-
         form de NEN 5725:2017.


         Het vooronderzoek heeft betrekking op het deel van het perceel waar herontwikkeling is
         beoogd, gelegen aan de Bachstraat 29 te Nijmegen in het kader van bestemmingsplanwij-
         ziging.


  2.1    Aanleiding, doelstelling en onderzoeksvragen
         De aanleiding en doelstelling voor het vooronderzoek wordt gevormd door het opstellen
         van de hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uitvoeren van een bodem-
         onderzoek.


         Op basis van de aanleiding en de doelstelling van het vooronderzoek zijn een aantal
         onderzoeksvragen vastgesteld, conform de NEN 5725. De onderzoeksvragen dienen in het
         vooronderzoek zo goed als mogelijk te worden beantwoord.


         Wat is de afbakening van de locatie vooronderzoek en is deze voldoende?
              1.    Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het
                    verleden als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemveront-
                    reiniging, waar liggen ze en wat zijn verdachte parameters?
              2.    Is de bodem asbestverdacht?
              3.    Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en
                    welke lagen zijn daarbij onderscheiden?
              4.    Wat is de bodemopbouw en geohydrologie?
              5.    Is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische kwaliteiten
                    en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten en/of bodemvreem-
                    de lagen zijn er en waar bevinden deze zich?
              6.    Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de
                    kwaliteit van het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar?
              7.    Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontrei-
                    niging vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich?
              8.    Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemon-
                    derzoek noodzakelijk? Motiveer het antwoord.
              9.    Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemon-
                    derzoek (inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met ver-
                    schillende hypotheses over de aard en verdeling van de verontreinigende stoffen)?




         PROJECT               Nijmegen, Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER        P18-0771-009
9 / 26   REVISIEDATUM          28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  2.2     Locatiegegevens
          De onderzoekslocatie is gelegen in de wijk Altrade te Nijmegen op ongeveer 1 kilometer
          ten zuidoosten van het stadscentrum. De X-coördinaat op de Topografische Kaart van
          Nederland is voor de onderzoekslocatie 188.467 en de Y-coördinaat is 427.716. De topo-
          grafische ligging is weergegeven in bijlage A, blad 1. De topografische ligging is weerge-
          geven in bijlage A.


          Het terrein is in gebruik als bedrijfsruimte (klussenbedrijf / vastgoed onderhoud) met
          buitenterrein en parkeerplaatsen. Er zijn verhardingen aanwezig in de vorm van klinkers.
          Daarnaast is een halfverharding aanwezig in de vorm van puingranulaat. De locatie wordt
          omgeven door woningen en een park.


          In het verleden lijkt het terrein in gebruik geweest als landbouw of natuur. Vanaf de jaren
          ’50 is de huidige bebouwing aanwezig. In de jaren ’80 lijkt een kleine opstal te zijn ge-
          sloopt langs de noordelijke onderzoeksgrens op het terrein. Het oostelijk gelegen park is
          omstreeks 2013 - 2014 aangelegd, hiervoor is bebouwing gesloopt. Het voorgenomen
          toekomstige gebruik van de locatie is wonen (appartementen).

  2.3     Terreinverkenning
          Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op 18 december 2018 een terreinverkenning
          uitgevoerd. De onderzoekslocatie is in gebruik als bedrijfsruimte (klussenbedrijf / vast-
          goed onderhoud). De buitenruimte wordt gebruikt als stalling van aanhangers, schaftke-
          ten, bouwsteigers en als parkeerterrein. De terreinverharding bestaat grotendeels uit
          betonklinkers, daarnaast zijn gebakken klinkers, beton, stelconplaten, tegels en puingra-
          nulaat aanwezig. Een klein deel is onverhard en in gebruik als groenstrook/braakliggend
          terreindeel. De locatie wordt omgeven door woningen en een park.


          Tijdens de terreinverkenning zijn geen waarnemingen gedaan of aanvullende verdachte
          bronlocaties waargenomen die aanleiding geven om de opzet van het bodemonderzoek te
          veranderen. Tevens zijn tijdens de terreinverkenning geen aanwijzingen gevonden voor de
          aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter plaatse van de onder-
          zoekslocatie.

  2.4     Bodem en geohydrologie
          De bodem ter plaatse bestaat uit zand met grind. Het freatisch grondwater bevindt zich
          op circa 30 meter beneden maaiveld. De regionale grondwaterstromingsrichting van het
          freatisch grondwater is noordwestelijk gericht. De lokale grondwaterstroming kan worden
          beïnvloed door de aanwezigheid van watergangen, rioolsleuven en grondwateronttrekkin-
          gen in de directe omgeving.


          In tabel 2.1 is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw.




          PROJECT               Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER        P18-0771-009
10 / 26   REVISIEDATUM          28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>          Tabel 2.1 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw

            PAKKET                              DIEPTE (M -MV)   SAMENSTELLING
            Formatie van Boxtel                 0 - 0,3          Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit

                                                                 midden en fijn zand, met weinig zandige klei en
                                                                 grof zand en een spoor klei, veen en grind

            Formatie van Drenthe                0,3 - 41         Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit

                                                                 grof en midden zand, met weinig zandige klei,

                                                                 fijn zand en grind en een spoor klei

          Bron: TNO Dinoloket, december 2018


  2.5     Beschikbare dossierinformatie onderzoekslocatie
          Hieronder is dossierinformatie weergegeven welke betrekking heeft op de onderzoekslo-
          catie.

          Bodemloket
          Geen bijzonderheden

          Gemeente Nijmegen
          Verkennend bodemonderzoek
          Door: Oranjewoud
          Datum: januari 1996
          Rapportnr.: 15009-82468
          Ter plaatse van: huidige onderzoekslocatie
          Bijmenging: (iets)puin, enkele kooldeeltjes
          Resultaten verdachte locaties:

              opslag voorstrijkmiddelen: geen verhoogde waarden
              carboleumvat: licht verhoogd gehalte aan minerale olie
              olievlek op betonvloer in berging: geen verhoogde waarden
              voormalige wasplaats: licht verhoogde waarden PAK en metalen
              opslag van verf: licht verhoogde waarden metalen
              terreindeel met puinverharding: licht verhoogde waarden PAK en metalen
              voormalige bovengrondse huisbrandolietank (3.000l): geen verhoogde waarden

          Conclusie: Vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen voor het gebruik als
          bedrijfsterrein.


          Verdachte bodemlocaties
          Activiteiten:

              onbekend bedrijf, C.M.S. Nijmegen B.V., start onbekend
              burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf, CMS Nijmegen BV, start onbekend
              autoparkeer- en -stallingsbedrijf, Melkerij Lent / coop Nijmeegs, start 1977
              autoreparatiebedrijf, Melkerij Lent / coop Nijmeegs, start 1977
              timmerwerkplaats, C.H.M. Arts, start 1931


          Bodemkwaliteitskaart / Bodemnota
          De locatie is gelegen in deelgebied 1900 - 1945:
          Bodemfuncieklasse: Wonen



          PROJECT                  Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER           P18-0771-009
11 / 26   REVISIEDATUM             28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>          Bodemkwaliteitsklasse: Wonen
          Toepassingseis voor de partij toe te passen grond: Wonen


          Bovengrondse opslagtank
          In het hierboven beschreven bodemonderzoek (Oranjewoud) staat een voormalige boven-
          grondse HBO-tank vermeld (3.000 liter).


  2.6     Beschikbare dossierinformatie directe omgeving
          Hieronder is dossierinformatie weergegeven welke betrekking heeft op de directe omge-
          ving van de onderzoekslocatie.

          Bodemloket
          Geen bijzonderheden

          Gemeente Nijmegen
          Bodemsanering
          Ter plaatse van het oostelijk gelegen park (Beethovenstraat 6) heeft in het verleden een
          bodemsanering plaatsgevonden in verband met sterke verontreinigingen met metalen,
          PAK en PCB in de bovengrond tot 0,7 meter beneden maaiveld.
          De volgende documenten liggen hier aan te grondslag:

              Verkennend en nader bodemonderzoek door Envita, september 2012
              Aanvullend bodemonderzoek door Envita, februari 2013
              Saneringsplan door Envita, april 2013

          De evaluatie is opgesteld door Envita op 12 mei 2014 met kenmerk 202138-12/R03. Op
          de locatie is sprake van een leeflaagconstructie. Er is tevens sprake van een restverontrei-
          niging (>Lokale Maximale Waarde) welke aan de Bachstraat 29 grenst.


          Verdachte bodemlocaties
          Noordelijk gelegen terrein, Groesbeeksedwarsweg 185:

              benzinepompinstallatie, start 1961
              benzinetank ondergronds, start 1961
              brandstofpomp, start onbekend
              benzinepompinstallatie, start 1961
              schoenenfabriek, start 1954
              schoenenfabriek, start 1961
              schoenenfabriek, start 1972

          Bodemonderzoeken:

              Verkennend en nader bodemonderzoek door Envita, september 2012
              Aanvullend bodemonderzoek door Envita, februari 2013




          PROJECT            Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER     P18-0771-009
12 / 26   REVISIEDATUM       28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>          Opslagtanks
          Uit de lijst verdachte bodemlocaties blijkt dat aan de Groesbeeksedwarsweg 185 sprake is
          geweest van een ondergrondse benzine tank met pompinstallatie. Uit historische tekenin-
          gen is op te maken dat deze aan de zijde van de Groesbeeksedwarsweg was gesitueerd.
          Aangezien de situering niet direct aan de onderzoekslocatie grenst en voor wat betreft
          grondwater stroomafwaarts is gelegen wordt een verontreiniging afkomstig van dit ge-
          bruik niet verwacht. Onbekend is of de situatie inmiddels is gewijzigd.

  2.7     Bronvermelding
          In tabel 2.2 is de bronvermelding weergegeven. De informatie is verder uitgewerkt in de
          volgende paragraven.

          Tabel 2.2 Bronvermelding

           ONDERZOEKSASPECTEN                               BRON

           Locatiegegevens    Terreininrichting

           §2.3               (verharding / bebouwing)      Opdrachtgever

                              Gebruik (verleden, huidig,    Kadaster

                              toekomst)                     Google Maps en Streetview

                              (Topografische) ligging en    Topotijdreis

                              omgeving

           Terrein            Terreininspectie
                                                            Terreinverkenning
           §2.4

           Bodemopbouw        Bodemopbouw
                                                            Dinoloket
           en geohydrologie
                              Geohydrologie                 Grondwatertools isohypsen
           §2.5

           Verwachting ten    Antropogene lagen in de

           aanzien van de     bodem

           bodemkwaliteit.    Geval van ernstige

                              bodemverontreiniging?
           Gebruik en         Kwaliteit op basis van
           beïnvloeding van   Bodemkwaliteitskaart
           de locatie,        Kwaliteit op basis van
           verdachte          uitgevoerde
           situatie,                                        Gemeente Nijmegen
                              bodemonderzoeken
           activiteiten,                                    Bodemloket
                              Gebiedsgerichte kwaliteit /
           ongewoon           beleid
           voorval.           Verdachte bronlocaties
           §2.6
                              Restverontreiniging

                              bodemsanering

                              Asbestverdacht?




          PROJECT               Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER        P18-0771-009
13 / 26   REVISIEDATUM          28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>  2.8     Conclusies vooronderzoek en onderzoeksstrategie
          Middels het uitgevoerde vooronderzoek zijn de onderzoeksvragen zoals genoemd in
          paragraaf 2.1 zo goed als mogelijk beantwoord. De informatie welke van invloed is op de
          bepaling van de hypothese en onderzoeksstrategieën wordt hieronder weergegeven.


          - In het verleden (1996) is door Oranjewoud een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
          onderzoek op het terrein. Daarbij zijn diverse verdachte activiteiten onderzocht. Van een
          aantal daarvan is niet bekend of de onderzochte verdachte activiteit is beëindigd vooraf-
          gaand aan het destijds uitgevoerde bodemonderzoek. De betreffende locaties, opslag
          voorstrijkmiddel, verfopslag, wasplaats en het carbolineum, worden geactualiseerd. De
          inspanning wordt gecombineerd uitgevoerd met de inspanning voor het overige terrein.
          - Ter plekke van de ontwikkelingslocatie zijn in het verleden bodemvreemde bijmengingen
          aangetroffen in de bodem, bestaande uit kolengruis en puin (tot ongeveer 110 cm bene-
          den maaiveld). Daarnaast zijn licht verhoogde gehalten met zware metalen, minerale olie
          en PAK aangetroffen. Derhalve wordt het gehele terrein onderzocht volgens de strategie
          van een verdachte locatie met een heterogeen verspreidingsbeeld, niet lijnvormig, con-
          form de NEN 5740 (VED-HE-NL) en NEN 5707 (VED-HE).
          - Op delen van het maaiveld is een halfverharding van puingranulaat aanwezig, aangelegd
          na 2000. Verdere gegevens ontbreken en/of zijn niet meer aanwezig (bron: opdrachtge-
          ver). Het halfverhardingsmateriaal maakt geen deel uit van de bodem en wordt niet on-
          derzocht. Zonder kwaliteitsgegevens is het halfverhardingsmateriaal verdacht ten aanzien
          van asbest;
          - Op het oostelijk gelegen aangrenzend terrein heeft in het verleden (2014) een bodemsa-
          nering plaatsgevonden. Hierbij zijn restverontreinigingen met PAK, PCB, koper en zink
          achtergebleven tegen de oostelijke perceelgrens. De concentraties bevinden zich globaal
          in de bodemlaag van 0 - 70 cm beneden maaiveld en overschrijden de LMW (Lokale Maxi-
          male Waarde). Om na te gaan of de restverontreinigingen perceelgrensoverschrijdend zijn
          wordt de verdachte strook langs de perceelgrens onderzocht volgens de strategie van een
          verdachte locatie met een heterogeen verspreidingsbeeld, niet lijnvormig, conform de NEN
          5740 (VED-HE-NL).


          Uit het vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een mogelijk hete-
          rogeen verdeelde verontreiniging met zware metalen, PAK-totaal, PCB, minerale olie en/of
          asbest aanwezig is. De heterogeen verdeelde verontreiniging bevindt zich in de geroerde
          bodemlaag tot circa 1,0 meter minus maaiveld. Op het oostelijk gelegen terrein heeft in
          het verleden (2014) een bodemsanering plaatsgevonden. Hierbij zijn restverontreinigingen
          met PAK, PCB, koper en zink achtergebleven tegen de oostelijke perceelgrens. De concen-
          traties bevinden zich globaal in de bodemlaag van 0 – 0,7 meter minus maaiveld. Het
          grondwater bevindt zich op een diepte van circa 30 meter minus maaiveld.


          Voor de locatie is de hypothese ‘diffuse bodembelasting’ van toepassing. De onderzoeks-
          locatie is niet lijnvormig.


          In tabel 2.3 is een overzicht weergegeven van de (deel)locaties, bijbehorende hypothese
          en verdachte parameters.




          PROJECT              Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER       P18-0771-009
14 / 26   REVISIEDATUM         28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>          Tabel 2.3 Overzicht deellocaties

           DEELLOCATIE                            OPPERVLAKTE       HYPOTHESE   STRATEGIE¹     VERDACHTE
                                                  (M²)                                         PARAMETERS

           A    Perceel H, nrs. 994 en 1858       3.154             verdacht    NEN 5740       Zware metalen,
                                                                                VED-HE-NL      minerale olie en PAK

           B    Perceel H, nrs. 994 en 1858       3.154             verdacht    NEN 5707       Asbest

                                                                                VED-HE

           B    Verdachte strook oostelijke       110               verdacht    NEN 5740       PAK, PCB, koper en

                perceelsgrens                                                   VED-HE-NL      zink >LMW

          1)

          ONV-NL         : onverdacht, niet lijnvormig, conform NEN 5740
          VED-HE-AS : verdacht, diffuus belast heterogeen verdeeld, asbest, conform NEN 5707




          PROJECT                    Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER             P18-0771-009
15 / 26   REVISIEDATUM               28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  3       Veldwerkzaamheden
          In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.

  3.1     Uitvoering veldwerk
          Het veldwerk is uitgevoerd op 18 december 2018. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de
          volgende werkzaamheden verricht:

                een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreinverkenning);
                maaiveldinspectie (conform NEN 5707) op aanwezigheid asbestverdachte materialen;
                verrichten van twintig handboringen onder OCE begeleiding/vrijgave;
                graven van twaalf asbestinspectiegaten van 0,3 x 0,3 meter tot minimaal 100 cm-mv
                (nrs. G001 t/m G012) onder OCE begeleiding/vrijgave;
                doorboren tweetal inspectiegaten (nrs. G003 en G005) met behulp van een grondboor
                met een diameter van 12 cm tot de ongeroerde bodem met een maximale diepte van
                2,0 m-mv;
                systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp
                van een zeef of hark (>20 mm);
                het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op
                eventuele aanwezigheid van verontreinigingen;
                bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal;
                samenstellen van grondmengmonsters van bodemmateriaal afkomstig van de verdach-
                te bodemlaag (0 – 0,5 m-mv) ten behoeve van asbestanalyses;
                het inmeten van de bemonsteringslocaties middels GPS (RTK-GPS) of handmatig.

          Tabel 3.1 Deellocaties met boringen en asbestinspectiegaten

            DEELLOCATIE                                  NUMMERING MONSTERPUNTEN

                                                         BORING MET     BORING        BORING    ASBESTINSPECTIE
                                                                    1
                                                         PEILBUIS       DIEP          ONDIEP    GATEN

            A       Geheel perceel                       -              001 t/m 003   004 t/m   -

                                                                                      015

            B       Geheel perceel, asbest               -              G02 t/m G04   -         G01 t/m G06

            C       Oostelijk perceelgrens               -              101 t/m 105   -         -



          De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2.


          Het grondwater is niet bemonsterd, vanwege het voorkomen op een diepte van meer dan
          5,0 m-mv. Informatie met betrekking tot diepte grondwaterspiegel is afkomstig uit het
          vooronderzoek.




          PROJECT                    Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER             P18-0771-009
16 / 26   REVISIEDATUM               28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  3.2     Laboratoriumonderzoek
          Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V.


          Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief
          dieptes met bijbehorende chemische analyses is weergegeven in tabel 3.2.

          Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters

            DL1     (MENG-)   BORINGNUMMER(S)       DIEPTE     ANALYSE2            REDEN MONSTERSELECTIE
                    MONSTER                         (CM-MV)
            A       MM001     001, 006, 007, 009    15 - 65    Standaardpakket     Verdachte bodemlaag met

                                                               grond, incl.        zwak/sporen/resten

                                                                                   bijmenging bodemvreemd

                                                                                   materiaal

            A       MM002     002, 011              25 - 100   Standaardpakket     Verdachte bodemlaag met

                                                               grond, incl.        sterke bijmenging

                                                                                   bodemvreemd materiaal

            A       MM003     003, 012, 015         40 - 80    Standaardpakket     Verdachte bodemlaag met

                                                               grond, incl.        zwak/sporen/resten
                                                                                   bijmenging bodemvreemd

                                                                                   materiaal

            A       MM004     003, 006, 007, 008,   60 - 140   Standaardpakket     Zand, matig grof, zwak

                              009, 012, 013, 014,              grond, incl.        siltig zonder bodemvreemd

                              015                                                  materiaal

            A       M004.1    004                   4 - 40     Standaardpakket     Verdachte bodemlaag met
                                                               grond, incl.        zwakke bijmenging

                                                                                   slakken, kolengruis en

                                                                                   overig bodemvreemd
                                                                                   materiaal

            B       VE001     G001, G003, G004,     4 - 80     Asbest in grond     Verdachte bodemlaag

                              G007, G012                       NEN 5898            t.a.v. asbest
            B       VE002     G002                  25 - 40    Asbest in grond     Verdachte bodemlaag

                                                               NEN 5898            t.a.v. asbest

            B       VE003     G005, G006, G008,     15 - 70    Asbest in grond     Verdachte bodemlaag
                              G009, G010                       NEN 5898            t.a.v. asbest

            B       VE004     G011                  75 - 100   Asbest in grond     Verdachte bodemlaag

                                                               NEN 5898            t.a.v. asbest
            C       MM101     102, 104, 105         0 - 50     Standaardpakket     Verdachte bodemlaag met

                                                               grond, incl.        zwak/resten bijmenging

                                                                                   bodemvreemd materiaal
            C       MM102     103                   0 - 90     Standaardpakket     Verdachte bodemlaag met

                                                               grond, incl.        zwakke bijmenging

                                                                                   slakken, kolengruis en

                                                                                   baksteen

            C       M103.1    103                   0 - 50     Lood, zink          Uitsplitsing MM102

            C       M103.2    103                   50 - 90    Lood, zink          Uitsplitsing MM102

            C       M103.3    103                   90 - 120   Lood, zink, incl.   Uitsplitsing MM102




          PROJECT             Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER      P18-0771-009
17 / 26   REVISIEDATUM        28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>          1)
          Deellocatie A, geheel onderzoekslocatie

          Deellocatie B, geheel onderzoekslocatie, asbest

          Deellocatie C, oostelijk perceelsgrens

          2)

          zie bijlage C, incl. = inclusief organisch stof- en lutumgehalte




  3.3     Normering
          Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem
          – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de
          milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.


          Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform NEN 5707: Bodem - Inspectie en
          monsterneming van asbest in bodem en partijen grond.


          Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB
          procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-
          analyses (chemische parameters) zijn uitgevoerd conform de AS3000. De laboratorium-
          analyses (asbest) zijn uitgevoerd conform NEN 5898.

  3.4     Kwaliteitsborging
          Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij
          behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het
          milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-
          dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.


          Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-
          voerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organi-
          serend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectloca-
          tie.




          PROJECT                   Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER            P18-0771-009
18 / 26   REVISIEDATUM              28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  4       Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek
          In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analy-
          se inclusief toetsing gepresenteerd. Voor een verdere uitwerking voor asbest wordt ver-
          wezen naar het volgende hoofdstuk.

  4.1     Bodemopbouw en grondwater
          Bodemgesteldheid
          In tabel 4.1 is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw weergegeven. De bodem-
          beschrijving per boring is weergegeven in bijlage B.

          Tabel 4.1 Bodemopbouw

            BODEMLAAG             BODEMTYPE
            (CM-MV)
            0 – 40                Verharding en cunetlaag

            40 – 100              Zand, matig grof, zwak tot matig grindig met bodemvreemde bijmengingen

            100 – 140             Zand, uiterst grof, zwak grindig


  4.2     Veldonderzoek
          Grond
          Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen bodemvreemd
          materiaal in de bodem aangetroffen. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 4.2.

          Tabel 4.2 Zintuiglijke waarnemingen

            DL ¹         BORING         TRAJECT (CM-MV)        BIJZONDERHEDEN
            A/B          001/G001       0 - 20                 volledig menggranulaat

            A/B          001/G001       20 - 30                sporen baksteen

            A/B          001/G001       30 - 50                zwak baksteen, sporen beton, resten slakken

            A/B          002/G002       25 - 40                sterk baksteen, resten beton, resten ijzer, zwak metselpuin

            A/B          002/G002       40 - 50                sporen baksteen, resten beton, sporen metselpuin

            A/B          002/G002       50 - 100               sporen kalk, zwak keien

            A/B          003/G003       40 - 80                zwak baksteen, resten leisteen

            A/B          004/G004       4 - 40                 zwak baksteen, resten beton, zwak kolengruis, zwak slakken

            A/B          005/G005       15 - 50                sporen baksteen

            A/B          005/G005       50 - 80                sporen baksteen, resten leisteen

            A/B          006/G006       20 - 40                sporen baksteen, sporen kolengruis

            A/B          007/G007       0 - 15                 volledig menggranulaat

            A/B          007/G007       15 - 65                zwak baksteen, sporen kolengruis

            A/B          008/G008       0 - 30                 matig grind, uiterst menggranulaat

            A/B          008/G008       30 - 65                sporen baksteen

            A/B          009/G009       40 - 60                sporen baksteen, zwak keien, sporen kolengruis

            A/B          010/G010       20 - 50                resten baksteen, resten hout, resten ijzer

            A/B          010/G010       50 - 70                resten aardewerk, sporen baksteen

            A/B          011/G011       0 - 15                 sporen baksteen

            A/B          011/G011       50 - 75                resten slakken

            A/B          011/G011       75 - 100               zwak baksteen, brokken beton, sterk metselpuin




          PROJECT                     Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER              P18-0771-009
19 / 26   REVISIEDATUM                28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>               DL ¹      BORING         TRAJECT (CM-MV)     BIJZONDERHEDEN
               A/B       012/G012       40 - 50             zwak baksteen, matig leisteen

               A/B       012/G012       50 - 80             sporen baksteen

               A         013            0-9                 volledig beton

               A         013            9 - 20              resten metselpuin

               A         013            20 - 50             sporen baksteen, resten bot

               A         014            0 - 23              volledig beton

               A         014            23 - 50             resten baksteen, zwak keien, resten leisteen

               A         015            0 - 9,5             volledig beton

               A         015            9,5 - 50            resten aardewerk, sporen baksteen

               A         015            50 - 80             zwak baksteen

               C         102            10 - 50             zwak baksteen, resten beton

               C         103            0 - 90              resten baksteen, sporen kolengruis, zwak slakken

               C         104            0 - 20              zwak baksteen

               C         104            20 - 30             zwak baksteen

               C         105            10 - 50             zwak baksteen, resten beton, resten glas


          1)
          Deellocatie A, geheel onderzoekslocatie

          Deellocatie B, geheel onderzoekslocatie, asbest

          Deellocatie C, oostelijk perceelsgrens


          De zintuiglijke waarnemingen hebben geen aanleiding gegeven de onderzoeksstrategie
          aan te passen. Wel is rekening gehouden in de mengmonstersamenstelling met het zin-
          tuiglijk aangetroffen bodemvreemd materiaal. De mengmonsters zijn samengesteld uit
          grondmonsters met gelijkwaardige bijmengingen.

  4.3     Laboratoriumonderzoek en toetsing
          Toetsing Wet bodembescherming (Wbb)
          De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een
          verklaring van de analysepakketten.


          De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische
          stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-
          noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde
          grond (AW2000 grond) en interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsane-
          ring per 1 juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De toetsingswaarden
          zijn als volgt gedefinieerd:

          Tabel 4.3 Toetsingswaarden

               TOETSINGSWAARDEN1                      TOELICHTING

               Achtergrondwaarde (AW)                 Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande

                                                      van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem.

               Interventiewaarde (I)                  Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de

                                                      mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden

                                                      verminderd.

          1)



          PROJECT                      Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER               P18-0771-009
20 / 26   REVISIEDATUM                 28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>          In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde gebruikt als
          toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. Dit rekenkundig

          gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd.


          Bij toetsing van de grondmonsters is voor sommige (som)parameters de achtergrond-
          waarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voornoemd geval wordt con-
          form bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 1 van de Circulaire
          bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond aangehouden. Bij
          somparameters geldt dit alleen als de waarden waarmee gerekend wordt lager zijn dan de
          rapportagegrens.

          Grond
          In tabel 4.4 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondmon-
          sters weergegeven.

          Tabel 4.4 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters

               DL1   (MENG-)       BORINGNUMMER(S)          DIEPTE     TOETSING²                           TOETSING
                     MONSTER                                (CM-MV)    WBB                                 LMW
               A     MM001         001, 006, 007, 009       15 - 65    koper (57)*, kwik (0,43)*, lood     -

                                                                       (196)*

               A     MM002         002, 011                 25 - 100   koper (40)*, kwik (0,3)*, lood      -

                                                                       (129)*, zink (190)*, PAK-totaal
                                                                       (2,8)*

               A     MM003         003, 012, 015            40 - 80    koper (56)*, kwik (0,6)*, lood      -

                                                                       (242)*, PAK-totaal (2,4)*

               A     MM004         003, 006, 007, 008,      60 - 140   -                                   -

                                   009, 012, 013, 014,

                                   015

               A     M004.1        004                      4 - 40     kwik (0,46)*, lood (284)*, PAK-     -

                                                                       totaal (4,2)*

               C     MM101         102, 104, 105            0 - 50     kobalt (17,2)*, koper (46)*,        PAK-totaal >LMW
                                                                       kwik (0,44)*, lood (251)*, zink

                                                                       (401)*, minerale olie (1023)*,

                                                                       PAK-totaal (17)*

               C     MM102         103                      0 - 90     cadmium (1,8)*, koper (51)*,        Cadmium, zink,

                                                                       kwik (0,44)*, lood (353)**, zink    PAK-totaal >LMW

                                                                       (825)***, minerale olie (210)*,
                                                                       PAK-totaal (20)*, PCB (0,024)*

               C     M103.1        103                      0 - 50     Lood (2777)***, zink (1371)***      Lood, zink >LMW

               C     M103.2        103                      50 - 90    Lood (355)**, zink (1326)***        Zink >LMW

               C     M103.3        103                      90 - 120   Lood (34)-, zink (144)*             -


          1)

          Deellocatie A, geheel onderzoekslocatie

          Deellocatie B, geheel onderzoekslocatie, asbest

          Deellocatie C, oostelijk perceelsgrens

          2)

          PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCB = Polychloorbifenylen, zie ook bijlage C



          PROJECT                  Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER           P18-0771-009
21 / 26   REVISIEDATUM             28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>          -              : <= detectiegrens/achtergrondwaarde

          *              : > achtergrondwaarde

          **             : > tussenwaarde
          ***            : > interventiewaarde




          De overige parameters, waarop de grondmonsters zijn onderzocht, zijn niet met verhoog-
          de concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarden grond aangetroffen.


          In bijlage D zijn de gemeten concentraties, de toetswaarden en de toetsresultaten weer-
          gegeven.


  4.4     Resultaten laboratoriumonderzoek en veldwerkonderzoek
          Verdachte bodemlaag, geheel perceel
          In de verdachte bodemlaag op het perceel overschrijden enkele zware metalen en PAK-
          totaal de achtergrondwaarden. De verhoogde achtergrondwaarden (generiek kader, Wbb)
          overschrijden de Lokale Maximale Waarden (LMW) voor deelgebied 1900 – 1945, traject 1)
          niet.

          Verdachte bodemlaag, oostelijk perceelsgrens
          In de verdachte bodemlaag ter plaatse van de oostelijke perceelsgrens overschrijden
          enkele zware metalen en PAK-totaal de achtergrondwaarden. In mengmonster MM102 is
          lood matig en zink sterk verhoogd aangetroffen. De matig tot sterk verhoogde gehalten
          hebben aanleiding gegeven om de deelmonsters uit mengmonster MM102, separaat te
          analyseren. In deelmonster M103.1 zijn de concentraties lood en zink sterk verhoogd
          aangetoond. In deelmonster M103.2 is lood matig en zink sterk verhoogd aangetroffen. In
          deelmonster M103.3 is alleen zink licht verhoogd aangetoond.


          De licht verhoogde achtergrondwaarden (generiek kader, Wbb) cadmium en PAK-totaal uit
          mengmonster MM101 en MM102 overschrijden de Lokale Maximale Waarden (LMW) voor
          deelgebied 1900 – 1945, traject 1). De sterk verhoogde gehalten in de separate deelmon-
          sters overschrijden de Lokale Maximale Waarden.

          Ondergrond
          In de ondergrond (MM004) overschrijden geen van de onderzochte parameters de achter-
          grondwaarden en/of Lokale Maximale Waarden.

  4.5     Toetsing onderzoekshypothese
          De gehanteerde onderzoekshypothese “verdachte locatie” wordt hiermee aangenomen.




          PROJECT                    Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER             P18-0771-009
22 / 26   REVISIEDATUM               28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>  5       Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek
          asbest
          In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en asbestanalyses
          inclusief toetsing gepresenteerd.

  5.1     Veldonderzoek
          Maaiveldinspectie
          Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Op basis
          van de maaiveldinspectie kan de onderzoeklocatie worden opgedeeld in homogene deel-
          locaties, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte deelloca-
          ties. Doel van de maaiveldinspectie is om de oppervlakte van de verdachte locaties zoveel
          mogelijk in te perken.


          Vanwege inspectiebelemmerende bebouwing en verhardingen kon het maaiveld voor
          minder dan 50% worden geïnspecteerd. Uitgangspunt in de NEN 5707 is dat bij een in-
          spectie-efficiëntie lager dan 50% de waarde van een maaiveldinspectie onvoldoende is om
          een kwantitatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de toplaag. Derhalve blijft
          het maaiveld van de onderzoekslocatie als verdacht aangemerkt. Op het te inspecteren
          terreindeel is visueel echter geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

          Inspectie en monsterneming bodem
          De asbestinspectiegaten zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verdeeld en zijn
          handmatig gegraven in de verdachte bodemlaag tot op de onverdachte ondergrond. Ter
          plaatse van de bebouwing en gesloten verhardingen zijn geen asbestinspectiegaten ge-
          graven.


          Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de bodem geen asbestverdacht mate-
          riaal in de bodem aangetroffen. De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmate-
          riaal bedraagt 100%.

  5.2     Laboratoriumonderzoek en toetsing
          De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100
          mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfibool concen-
          tratie). De interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) is opgenomen in bijlage 1 van de
          Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 juli 2013.


          In NEN 5707 wordt onderscheidt gemaakt tussen asbest op maaiveld en asbest in de
          bodem. De gewogen waarden voor asbest op maaiveld en in de bodem worden separaat
          getoetst aan de interventiewaarde.


          In het stadium van een verkennend bodemonderzoek wordt de berekende asbestconcen-
          tratie gezien als een indicatief gehalte per te onderscheiden (deel)locatie. Indien het
          gewogen gehalte aan asbest kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder
          onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde
          ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden overschreden.




          PROJECT             Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER      P18-0771-009
23 / 26   REVISIEDATUM        28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>          Zowel op maaiveld als in de vrijkomende grond is visueel geen asbestverdacht materiaal
          aangetroffen. Analytisch is geen asbesthoudend materiaal in de aangeleverde grondmon-
          sters aangetoond.


          De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C.

  5.3     Bepaling asbestconcentratie en toetsing
          Resultaten asbestberekening maaiveld
          Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierdoor is een
          berekening van het asbestgehalte van het maaiveld niet nodig.

          Verdachte bodemlaag (0 – 0,50 m-mv)
          Het berekenen van de asbestconcentratie in deze onderzoeksfase (verkennend onderzoek)
          heeft als doel het vaststellen of voortzetting naar een nader onderzoek asbest noodzake-
          lijk is.


          In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbestverdacht materiaal
          aangetoond. Een berekening van het asbestgehalte in de bodem is hierdoor niet nodig.

          Tabel 5.1 Gewogen asbestconcentratie en toetsing in de bodem

               (MENG-)       INSPECTIEGAT                      TRAJECT           GEWOGEN CONCENTRATIE         GEWOGEN
               MONSTER                                         (CM-MV)               (MG/KG D.S.)             GEHALTE

                                                                                                              > ½ INTERVENTIE-
                                                                                                              WAARDE?

                                                                          FRACTIE     FRACTIE       TOTAAL¹

                                                                          <20MM       >20MM
               VE001         G001, G003, G004, G007, G012      4 - 80     <0,1        0             <0,1      Nee

               VE002         G002                              25 - 40    <0,1        0             <0,1      Nee
               VE003         G005, G006, G008, G009, G010      15 - 70    <0,9        0             <0,9      Nee

               VE004         G011                              75 - 100   <0,1        0             <0,1      Nee

          1)
          -              : geen asbest gemeten

          *              : tussen 0 en 50 mg/kg ds

          ***            : groter dan 50 mg/kg ds (overschrijding grenswaarde NEN 5897/ ½ x interventiewaarde NEN 5707)




  5.4     Resultaten laboratoriumonderzoek en veldonderzoek
          Maaiveld
          Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

          Verdachte bodemlaag
          In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbestverdacht materiaal
          aangetoond.

  5.5     Toetsing onderzoekshypothese
          De gehanteerde onderzoekshypothese “verdachte locatie” wordt hiermee verworpen.




          PROJECT                   Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER            P18-0771-009
24 / 26   REVISIEDATUM              28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  6       Conclusies en aanbevelingen
          In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.


  6.1     Conclusies
          Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

              De licht verhoogde gehalten ter plaatse van het overig terreindeel (zware metalen en
              PAK-totaal) overschrijden de Lokale Maximale Waarden (deelgebied 1900 – 1945, tra-
              ject 1) niet en geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoe-
              ren van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen;
              Op het maaiveld is visueel en in de bodem is zowel visueel als analytisch geen asbest
              aangetoond. Vervolgonderzoek ten aanzien van asbest in de bodem is niet noodzake-
              lijk;
              Ter plaatse van de oostelijke perceelsgrens zijn licht verhoogde gehalten cadmium,
              PAK-totaal en minerale olie aangetoond. De licht verhoogde gehalten overschrijden de
              Lokale Maximale Waarden;
              Ter plaatse van de oostelijke perceelsgrens is bij boring 103 een matig tot sterk ver-
              hoogd gehalte lood en een sterk verhoogd gehalte zink aangetoond in de bodemlaag 0
              – 0,9 meter minus maaiveld;
              De aangetoonde licht tot sterk verhoogde gehalten ter plaatse van de oostelijke per-
              ceelsgrens maken deel uit van het geval van bodemverontreiniging op perceel “Van
              Beethovenstraat 6, locatiecode NM026801674”. Op dit perceel heeft in 2014 een bo-
              demsanering plaatsgevonden waarbij sterk verhoogde gehalten met koper, zink, PAK
              en PCB zijn verwijderd en een isolatielaag (leeflaag, 1 meter dikte) is gerealiseerd die
              voldoet aan de Lokale Maximale Waarde;
              De aangetoonde concentraties in de bodem zijn groter dan interventiewaarden en de
              Lokale Maximale Waarden vormen in milieuhygiënische zin mogelijk een belemmering
              voor de toekomstig planvorming en grondverzet.


  6.2     Aanbevelingen
              Ter plaatse van de oostelijke perceelsgrens zijn gehalten aangetoond die de Lokale
              Maximale Waarden en/of de interventiewaarden overschrijden. Deze gehalten maken
              deel uit van het geval van bodemverontreiniging op perceel Van Beethovenstraat 6, lo-
              catiecode NM026801674. Geadviseerd wordt om nader onderzoek uit te voeren, waar-
              bij de begrenzing van het geval van bodemverontreiniging in beeld wordt gebracht;
              Op delen van het maaiveld is een halfverharding van puingranulaat aanwezig, aange-
              legd na 2000. Verdere gegevens ontbreken en/of zijn niet meer aanwezig (bron: op-
              drachtgever). Het halfverhardingsmateriaal maakt geen deel uit van de bodem en wordt
              niet onderzocht. Zonder kwaliteitsgegevens is het halfverhardingsmateriaal verdacht
              ten aanzien van asbest. Bij voorgenomen werkzaamheden ter plaatse van het halfver-
              hardingsmateriaal en/of hergebruik/afvoer wordt geadviseerd onderzoek uit te voeren
              naar het gehalte asbest in het materiaal




          PROJECT             Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER      P18-0771-009
25 / 26   REVISIEDATUM        28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>              Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten
              grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit
              materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit
              bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een
              toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en
              bodemkwaliteitskaart).




          PROJECT            Nijmegen, Bachstraat 29
          DOCUMENTNUMMER     P18-0771-009
26 / 26   REVISIEDATUM       28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                               Bijlage A


                 blad 1:                            Topografische ligging
                 blad 2:               Situatietekening en monsterpunten




PROJECT           Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER    P18-0771-009
REVISIEDATUM      28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                 TOPOGRAFISCHE LIGGING
                 Bijlage: A Blad: 1   Van: 3


                 Opdrachtgever                 : Joep Burghouts Beheer B.V.

                 Projectnaam                   : Nijmegen, Bachstraat 29

                 Projectnummer                 : P18-0771
PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
                 Datum                         : 28 januari 2019
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                          Bijlage B


                                           Beschrijving bodemopbouw




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>  Boring: 001-                                                            Boring: 002-                                                           Boring: 003-
  Datum:   18-12-2018                                                     Datum:   18-12-2018                                                    Datum:   18-12-2018


                        0     puin                                                              0     klinker                                                          0     klinker
  0                                                                       0                     6
                                                                                                                                                 0
                              Volledig menggranulaat, Schep                                           Volledig klinkers                                                7     Volledig klinkers
                1
                        20                                                              1             Zand, zeer grof, matig grindig, zwak                                   Zand, zeer grof, matig grindig, zwak
                                                                                                25    siltig, licht geelbeige, Edelmanboor                     1             siltig, zwak keien, neutraalbeige, Schep
                2       30    Zand, matig grof, zwak siltig, sporen
                              baksteen, licht grijsbeige, Edelmanboor                   2             Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak
                3
                                                                                                40    humeus, zwak siltig, sterk                                       40
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                    baksteenhoudend, resten beton, zwak
                        50    humeus, zwak siltig, resten slakken,                      3       50                                                                           Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
 50                                                                      50                           metselpuinhoudend, resten ijzer,          50                           humeus, zwak siltig, zwak
                              zwak baksteenhoudend, sporen beton,                                     neutraalbruin, Edelmanboor
                              donkerbruin, Edelmanboor, gestaakt op                                                                                            2             baksteenhoudend, zwak keien, resten
                              keien                                                                   Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                   leisteen, donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                      humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                                                                                        4             resten beton, sporen metselpuin,                                 80
                                                                                                      neutraalbruin, Edelmanboor                                             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                                                                               3             siltig, licht geelbeige, Edelmanboor
                                                                                                      Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                100                                                                    100
                                                                        100                           humeus, zwak siltig, sporen kalk, zwak   100
                                                                                                      keien, donker geelbruin, Edelmanboor




  Boring: 004-                                                            Boring: 005-                                                           Boring: 006-
  Datum:   18-12-2018                                                     Datum:   18-12-2018                                                    Datum:   18-12-2018


                        0     tegel                                                             0     klinker                                                          0     klinker
  0                     4                                                 0                                                                      0
                              Volledig tegel                                                    9     Volledig klinkers                                                8     Volledig klinkers
                                                                                        1       15
                                                                                                                                                               1
                              Zand, matig grof, matig grindig, zwak                                   Zand, zeer grof, zwak siltig, neutraal                           20    Zand, uiterst grof, zwak grindig, zwak
                1             humeus, zwak siltig, zwak slakhoudend,                                  beigegeel, Edelmanboor                                                 siltig, donkerbeige, Edelmanboor
                              zwak kolengruishoudend, resten beton,                                                                                            2
                              zwak baksteenhoudend, neutraalbruin,                      2             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                   Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                        40
                              Edelmanboor                                                             humeus, zwak siltig, resten dakpan,                              40    humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                2                                                                                     sporen baksteen, donkerbruin,                                          sporen kolengruis, zwak keien,
                        50                                                                      50
 50                           Zand, matig grof, zwak grindig, zwak       50                           Edelmanboor                               50             3             donkerbruin, Edelmanboor
                              humeus, zwak siltig, donkerbruin,                                                                                                        60
                              Edelmanboor                                                             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                   Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                        3             humeus, zwak siltig, sporen baksteen,                                  humeus, zwak siltig, neutraalbruin,
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                    resten leisteen, donkerbruin,                                          Edelmanboor
                3             humeus, zwak siltig, zwak                                         80    Edelmanboor                                              4             Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                              wortelhoudend, zwak keien,
                              neutraalbruin, Edelmanboor                                4             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                   siltig, neutraalgeel, Edelmanboor
                                                                                                      siltig, donkergeel, Edelmanboor
                        100                                                                     100                                                                    100
100                                                                     100                                                                    100




                                       Onderwerp: Boorbeschrijving
                                       Opdrachtgever: Joep Burghouts Beheer B.V.
                                       Projectnaam: Nijmegen - Bachstraat 29
                                       Projectcode: P18-0771
                                       Pagina 1 van 4
                                       d.d. 18-12-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Boring: 007-                                                             Boring: 008-                                                           Boring: 009-
  Datum:   18-12-2018                                                      Datum:   18-12-2018                                                    Datum:   18-12-2018


                        0     puin                                                               0     puin                                                             0     klinker
  0                                                                        0                                                                      0
                1             Volledig menggranulaat, Schep                                            Uiterst menggranulaat houdend, matig                             8     Volledig klinkers
                        15                                                                             grindhoudend, zwak zandhoudend,
                                                                                         1             grijsbruin, Edelmanboor                                                Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak siltig,
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                                                                                            lichtbeige, Edelmanboor
                              humeus, zwak siltig, zwak                                          30
                                                                                                                                                                1
                              baksteenhoudend, sporen kolengruis,                                      Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                              donkerbruin, Edelmanboor                                                                                                                  40
                2                                                                                      humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                                                                                         2             donkerbruin, Edelmanboor                                               Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
 50                                                                       50                                                                     50             2             humeus, zwak siltig, sporen kolengruis,
                                                                                                                                                                        60    sporen baksteen, zwak keien,
                        65                                                                       65                                                                           donkerbruin, Edelmanboor
                              Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak                                      Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
                                                                                                                                                                              Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                              siltig, neutraal bruingeel, Edelmanboor                                  siltig, sporen roest, licht geelbeige,
                                                                                                                                                                3             siltig, neutraal geelbeige, Edelmanboor
                3                                                                                      Edelmanboor
                                                                                         3
                        100                                                                                                                                             100
100                                                                      100                                                                    100

                                                                                                 115

                                                                                                       Zand, uiterst grof, zwak grindig, zwak
                                                                                         4             siltig, resten keien, neutraalgeel,
                                                                                                       Edelmanboor, gestaakt op onbekend
                                                                                                 140   harde laag.




  Boring: 010-                                                             Boring: 011-                                                           Boring: 012-
  Datum:   18-12-2018                                                      Datum:   18-12-2018                                                    Datum:   18-12-2018


                        0     klinker                                                            0     groenstrook                                                      0     klinker
  0                                                                        0                                                                      0
                        8     Volledig klinkers                                                        Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                             7     Volledig klinkers
                                                                                         1
                1                                                                                15    humeus, zwak siltig, sterk
                        20    Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                     wortelhoudend, sporen baksteen,                                        Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                              siltig, neutraalbeige, Edelmanboor                                       donkerbruin, Edelmanboor                                 1             siltig, donkerbeige, Edelmanboor
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                       2             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                2             humeus, zwak siltig, resten hout, resten                                                                                                  40
                                                                                                       siltig, zwak keien, neutraalbeige,
                              ijzer, zwak keien, resten baksteen,                                      Edelmanboor                                              2             Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
                        50                                                                       50                                                                     50
 50                           donkerbruin, Edelmanboor                    50                                                                     50                           humeus, zwak siltig, matig
                                                                                                       Zand, matig grof, matig grindig, zwak                                  leisteenhoudend, zwak
                3             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                     siltig, zwak keien, resten slakken,
                                                                                         3                                                                      3             baksteenhoudend, donkerbruin,
                        70    humeus, zwak siltig, sporen baksteen,                                    lichtbruin, Edelmanboor
                              resten aardewerk, neutraal geelbruin,                              75                                                                           Edelmanboor
                              Edelmanboor, gestaakt op keien                                           Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                                                                                        80
                                                                                                                                                                              Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
                                                                                         4             siltig, sterk metselpuinhoudend, zwak                                  humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                                                                                                       baksteenhoudend, brokken beton,                          4             zwak keien, donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                 100   lichtbruin, Edelmanboor, gestaakt op                             100
                                                                         100                                                                    100                           Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                       bijmengingen
                                                                                                                                                                              siltig, donkerbeige, Edelmanboor




                                       Onderwerp: Boorbeschrijving
                                       Opdrachtgever: Joep Burghouts Beheer B.V.
                                       Projectnaam: Nijmegen - Bachstraat 29
                                       Projectcode: P18-0771
                                       Pagina 2 van 4
                                       d.d. 18-12-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>  Boring: 013-                                                            Boring: 014-                                                             Boring: 015-
  Datum:   18-12-2018                                                     Datum:   18-12-2018                                                      Datum:   18-12-2018


                        0     beton                                                             0     beton                                                              0     beton
  0                                                                       0                                                                        0
                        9     Volledig beton, Kernboor                                                Volledig beton, Kernboor                                           9     Volledig beton, Kernboor
                1       20    Zand, zeer grof, matig grindig, zwak                                                                                                             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                              humeus, zwak siltig, resten metselpuin,                           23                                                                             humeus, zwak siltig, resten aardewerk,
                              donker beigebruin, Edelmanboor,                                         Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                       1             sporen baksteen, zwak keien,
                2             geroerde laag humus en humusloos zand                                   humeus, zwak siltig, resten leisteen,                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                        1
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                    resten baksteen, zwak keien,
                        50
                              humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                                                                                                50    donkerbruin, Edelmanboor                                           50
 50                                                                      50                                                                       50
                              resten bot, resten keien, donkerbruin,                                  Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                     Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                              Edelmanboor                                                             humeus, zwak siltig, zwak keien,                                         humeus, zwak siltig, zwak
                3                                                                       2                                                                        2             baksteenhoudend, zwak keien,
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                                                               donkerbruin, Edelmanboor
                              humeus, zwak siltig, donkerbruin,                                 80                                                                       80
                        85    Edelmanboor                                                             Zand, matig grof, matig grindig, zwak                                    Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                                                                                        3             siltig, lichtbruin, River                                                siltig, zwak keien, neutraal bruinbeige,
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
100                           siltig, donker bruingeel, Edelmanboor     100
                                                                                                100
                                                                                                                                                 100                           River, gestaakt op keien
                4                                                                                     Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                       3
                                                                                                      siltig, neutraal bruinbeige, River,
                        120                                                             4             gestaakt op onbekend hard materiaal.
                              Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak                               130                                                                      130
                              siltig, sporen roest, licht geelbeige,
                5             Edelmanboor
                        150
150
                              Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                              siltig, lichtbeige, Edelmanboor

                6


                        200
200


  Boring: 101-                                                            Boring: 102-                                                             Boring: 103-
  Datum:   18-12-2018                                                     Datum:   18-12-2018                                                      Datum:   18-12-2018


                        0     groenstrook                                                       0     groenstrook                                                        0     groenstrook
  0                                                                       0                                                                        0
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                      1       10    Zand, matig fijn, matig humeus, zwak                                     Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                1             humeus, zwak siltig, zwak keien, sterk                                  siltig, zwak wortelhoudend, donkerbruin,                                 humeus, zwak siltig, resten wortels,
                        20    wortelhoudend, neutraalbruin,                                           Edelmanboor                                                              sporen kolengruis, resten baksteen,
                              Edelmanboor                                                                                                                        1             zwak slakhoudend, donkerbruin,
                                                                                        2             Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                     Edelmanboor, resten aardenwerk beton
                2             Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak                                    humeus, zwak siltig, zwak                                                resten
                              humeus, zwak siltig, zwak                                               baksteenhoudend, resten beton,
                        50    wortelhoudend, zwak keien, lichtbruin,                            50    neutraalbruin, Edelmanboor
 50                           Edelmanboor                                50                                                                       50


                                                                                                                                                                 2

                                                                                                                                                                         90

                                                                                                                                                                               Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                                                                 100                           siltig, donkergeel, Edelmanboor
                                                                                                                                                                 3

                                                                                                                                                                         120

                                                                                                                                                                               Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak siltig,
                                                                                                                                                                               licht geelbeige, Edelmanboor
                                                                                                                                                                 4

                                                                                                                                                 150



                                                                                                                                                                 5
                                       Onderwerp: Boorbeschrijving
                                       Opdrachtgever: Joep Burghouts Beheer B.V.                                                                                         200
                                                                                                                                                 200
                                       Projectnaam: Nijmegen - Bachstraat 29
                                       Projectcode: P18-0771
                                       Pagina 3 van 4
                                       d.d. 18-12-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Boring: 104-                                                       Boring: 105-
Datum:   18-12-2018                                                Datum:   18-12-2018


                      0    groenstrook                                                   0    groenstrook
0                                                                 0
                           Zand, matig fijn, matig humeus, zwak                  1       10   Zand, matig fijn, matig humeus, zwak
              1            siltig, zwak wortelhoudend, zwak                                   siltig, zwak wortelhoudend, donkerbruin,
                      20   baksteenhoudend, donkerbruin,                                      Edelmanboor
              2            Edelmanboor
                      30
                                                                                 2            Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
                           Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak                               humeus, zwak siltig, zwak
                           humeus, zwak siltig, zwak                                          baksteenhoudend, resten beton, resten
                           baksteenhoudend, lichtbruin,                                  50   glas, neutraalbruin, Edelmanboor, resten
                           Edelmanboor, gestaakt op baksteen      50                          touw




                                   Onderwerp: Boorbeschrijving
                                   Opdrachtgever: Joep Burghouts Beheer B.V.
                                   Projectnaam: Nijmegen - Bachstraat 29
                                   Projectcode: P18-0771
                                   Pagina 4 van 4
                                   d.d. 18-12-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>  Boring: G001-                                                               Boring: G002-                                                              Boring: G003-
  Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30       Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:                0,30     Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30
                                        Sleufbreedte:              0,30                                             Sleufbreedte:               0,30                                           Sleufbreedte:              0,30


                        0     puin                                                                  0     klinker                                                              0     klinker
  0                                                                           0                                                                          0
                              Volledig menggranulaat, Schep, grove                                  6     Volledig klinkers                                                    7     Volledig klinkers
                              fractie: 6,7 kg fijne fractie: 12,2 kg
                                                                                                          Zand, zeer grof, matig grindig, zwak                                       Zand, zeer grof, matig grindig, zwak
                        20                                                                                siltig, licht geelbeige, Schep, grove                                      siltig, zwak keien, neutraalbeige, Schep,
                              Zand, matig grof, zwak siltig, sporen
                                                                                                    25    fractie: 0 gram fijne fractie: 22,6 kg.                                    grove fractie: 330 gram fijne fractie: 35 kg
                        30
                              baksteen, licht grijsbeige, Schep, grove                                    Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak
                              fractie: 0 gram fijne fractie: 8,4 kg.                                      humeus, zwak siltig, sterk
                                                                                                    40                                                                         40
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                        baksteenhoudend, resten beton, zwak
                                                                                                          metselpuinhoudend, resten ijzer,                                           Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
 50
                        50    humeus, zwak siltig, resten slakken,           50
                                                                                                    50
                                                                                                                                                        50                           humeus, zwak siltig, zwak
                              zwak baksteenhoudend, sporen beton,                                         neutraalbruin, Schep, 890 gram fijne
                                                                                                          fractie: 19 kg VE002                                                       baksteenhoudend, zwak keien, resten
                              donkerbruin, Schep, gestaakt op keien.                                                                                                                 leisteen, donkerbruin, Edelmanboor,
                              grove fractie: 211 gram fijne fractie: 28,5                                 Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                       grove fractie: 409 gram fijne fractie: 20,3
                              kg. VE001                                                                   humeus, zwak siltig, sporen baksteen,                                      kg. VE001
                                                                                                          resten beton, sporen metselpuin,                                     80
                                                                                                          neutraalbruin, Schep, grove fractie: 525
                                                                                                          gram fijne fractie: 9,3 kg.                                                Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                                                                                                     siltig, licht geelbeige, Edelmanboor
                                                                                                          Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                    100   humeus, zwak siltig, sporen kalk, zwak                               100
                                                                            100                                                                        100
                                                                                                          keien, donker geelbruin, Edelmanboor




  Boring: G004-                                                               Boring: G005-                                                              Boring: G006-
  Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30       Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:                0,30     Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30
                                        Sleufbreedte:              0,30                                             Sleufbreedte:               0,30                                           Sleufbreedte:              0,30


                        0     tegel                                                                 0     klinker                                                              0     klinker
  0                     4                                                     0                                                                          0
                              Volledig tegel                                                        9
                                                                                                          Volledig klinkers                                                    8     Volledig klinkers
                              Zand, matig grof, matig grindig, zwak                                 15    Zand, zeer grof, zwak siltig, neutraal                                     Zand, uiterst grof, zwak grindig, zwak
                              humeus, zwak siltig, zwak slakhoudend,                                      beigegeel, Schep, grove fractie: 0 gram                              20    siltig, donkerbeige, Schep, grove fractie:
                              zwak kolengruishoudend, resten beton,                                       fijne fractie: 5,2 kg                                                      0 gram fijne fractie: 14,3 kg
                              zwak baksteenhoudend, neutraalbruin,
                              Schep, grove fractie: 210 gram fijne                                        Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                       Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                        40    fractie: 29,9 kg. VE001                                                     humeus, zwak siltig, resten dakpan,                                  40    humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                                                                                                          sporen baksteen, donkerbruin, Schep,                                       sporen kolengruis, zwak keien,
                        50    Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                  50    grove fractie: 80 gram fijne fractie: 32,7                                 donkerbruin, Schep, grove fractie: 305
 50                           humeus, zwak siltig, donkerbruin, Schep,       50                           kg VE003                                      50                           gram fijne fractie: 13,6 kg VE003
                              grove fractie: 0 gram fijne fractie: 8,8 kg                                                                                                      60
                                                                                                          Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                       Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                        humeus, zwak siltig, sporen baksteen,                                      humeus, zwak siltig, neutraalbruin,
                              humeus, zwak siltig, zwak                                                   resten leisteen, donkerbruin,                                              Schep, grove fractie: 0 gram fijne fractie:
                              wortelhoudend, zwak keien,                                            80    Edelmanboor                                                                18,1 kg
                              neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                          Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                       Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                          siltig, donkergeel, Edelmanboor                                            siltig, neutraalgeel, Edelmanboor
                        100                                                                         100                                                                        100
100                                                                         100                                                                        100




                                       Onderwerp: Boorbeschrijving
                                       Opdrachtgever: Joep Burghouts Beheer B.V.
                                       Projectnaam: Nijmegen - Bachstraat 29
                                       Projectcode: P18-0771
                                       Pagina 1 van 2
                                       d.d. 14-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>  Boring: G007-                                                            Boring: G008-                                                               Boring: G009-
  Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:              0,30     Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30       Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30
                                        Sleufbreedte:             0,30                                           Sleufbreedte:              0,30                                             Sleufbreedte:              0,30


                        0     puin                                                               0     puin                                                                  0     klinker
  0                                                                        0                                                                           0
                              Volledig menggranulaat, Schep, grove                                     Uiterst menggranulaat houdend, matig                                  8     Volledig klinkers
                              fractie: 3,8 kg fijne fractie: 15,8 kg.                                  grindhoudend, zwak zandhoudend,
                        15
                                                                                                       grijsbruin, Schep, grove fractie: 4,7 kg                                    Zand, zeer grof, sterk grindig, zwak siltig,
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                     fijne fractie: 27,3 kg                                                      lichtbeige, Schep, grove fractie: 0 gram
                              humeus, zwak siltig, zwak                                                                                                                            fijne fractie: 37,1 kg
                                                                                                 30
                              baksteenhoudend, sporen kolengruis,
                              donkerbruin, Schep, grove fractie: 48                                    Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                                                                                             40
                              gram fijne fractie: 41 kg VE001                                          humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                                                                                                       donkerbruin, Schep, grove fractie: 0                                        Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
 50                                                                       50                           gram fijne fractie: 30,4 kg VE003              50                           humeus, zwak siltig, sporen kolengruis,
                                                                                                                                                                                   sporen baksteen, zwak keien,
                                                                                                                                                                             60
                                                                                                                                                                                   donkerbruin, Schep, grove fractie: 112
                        65                                                                       65
                                                                                                                                                                                   gram fijne fractie: 14,5 kg VE003
                              Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak                                      Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
                              siltig, neutraal bruingeel, Edelmanboor                                  siltig, sporen roest, licht geelbeige,                                      Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                       Edelmanboor                                                                 siltig, neutraal geelbeige, Edelmanboor



                        100                                                                                                                                                  100
100                                                                      100                                                                         100

                                                                                                 115

                                                                                                       Zand, uiterst grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                       siltig, resten keien, neutraalgeel,
                                                                                                       Edelmanboor, gestaakt op onbekend
                                                                                                       harde laag.
                                                                                                 140




  Boring: G010-                                                            Boring: G011-                                                               Boring: G012-
  Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:              0,30     Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30       Datum:   18-12-2018                   Sleuflengte:               0,30
                                        Sleufbreedte:             0,30                                           Sleufbreedte:              0,30                                             Sleufbreedte:              0,30


                        0     klinker                                                            0     groenstrook                                                           0     klinker
  0                                                                        0                                                                           0
                        8     Volledig klinkers                                                        Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                  7     Volledig klinkers
                                                                                                       humeus, zwak siltig, sterk
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                               15
                                                                                                       wortelhoudend, sporen baksteen,                                             Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                        20    siltig, neutraalbeige, Schep, grove                                      donkerbruin, Schep, grove fractie: 44                                       siltig, donkerbeige, Schep, grove fractie:
                              fractie: 0 gram fijne fractie: 16,1 kg                                   gram fijne fractie: 12,5 kg                                                 0 gram fijne fractie:32 kg
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                     Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                              humeus, zwak siltig, resten hout, resten                                 siltig, zwak keien, neutraalbeige, Schep,                             40
                              ijzer, zwak keien, resten baksteen,                                      grove fractie: 167 gram fijne fractie: 30,5
                              donkerbruin, Schep, 690 gram fijne                                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
                        50                                                                       50    kg                                                                    50
 50                           fractie: 27,7 kg VE003                      50                                                                          50                           humeus, zwak siltig, matig
                                                                                                       Zand, matig grof, matig grindig, zwak                                       leisteenhoudend, zwak
                              Zand, matig grof, zwak grindig, zwak                                     siltig, zwak keien, resten slakken,                                         baksteenhoudend, donkerbruin, Schep,
                              humeus, zwak siltig, sporen baksteen,                                    lichtbruin, Edelmanboor, grove fractie:                                     grove fractie: 25 gram fijne fractie: 8 kg
                        70
                              resten aardewerk, neutraal geelbruin,                              75    120 gram fijne fractie: 22,8 kg.                                            VE001
                              Edelmanboor, gestaakt op keien. grove
                              fractie: 0 gram fijne fractie: 37,9 kg.                                  Zand, matig grof, zwak grindig, zwak
                                                                                                                                                                             80    Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
                              VE003                                                                    siltig, sterk metselpuinhoudend, zwak                                       humeus, zwak siltig, sporen baksteen,
                                                                                                       baksteenhoudend, brokken beton,                                             zwak keien, donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                 100
                                                                                                       lichtbruin, Edelmanboor, gestaakt op                                  100   Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak
                                                                         100                           bijmengingen. grove fractie: 0 gram fijne     100                           siltig, donkerbeige, Edelmanboor
                                                                                                       fractie: 14,3 kg VE004




                                       Onderwerp: Boorbeschrijving
                                       Opdrachtgever: Joep Burghouts Beheer B.V.
                                       Projectnaam: Nijmegen - Bachstraat 29
                                       Projectcode: P18-0771
                                       Pagina 2 van 2
                                       d.d. 14-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                        Bijlage C


                  Verklaring analysepakketten, analysecertificaten




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     %2272UJ,QJHQLHXUVEXUR
     7DY7MHEEH5KLMQVEXUJHU
     3RVWEXV
     $09((1(1'$$/




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP-DQ




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        3
     8ZSURMHFWQDDP                                  1LMPHJHQ%DFKVWUDDW
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            -DQ

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   P18-0771                                                        Certificaatnummer/Versie            2019003013/1
     Uw projectnaam                             Nijmegen - Bachstraat 29                                        Startdatum                          10-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     17-Jan-2019/07:39
                                                                                                                Bijlage                             A,C
     Monsternemer                               E.Mendels                                                       Pagina                              1/1
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              88.3                        87.6          96.1
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                                                          1.1
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                                                         98.6
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                                                          3.1

     Metalen
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds              1800                         230             22
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                610                        590             64




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    M103.1                                                                                                                           18-Dec-2018              10497189
2    M103.2                                                                                                                           18-Dec-2018              10497190
3    M103.3                                                                                                                           18-Dec-2018              10497191



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
                                                                                     M: MCERTS erkend                                                                MP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003013/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10497189           103              1                                         0           50         0535598708           M103.1

       10497190           103              2                                         50          90         0534029907           M103.2

       10497191           103              3                                         90          120        0534029915           M103.3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003013/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     UitScan Cryo Samplemate                               W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     %2272UJ,QJHQLHXUVEXUR
     7DY7MHEEH5KLMQVEXUJHU
     3RVWEXV
     $09((1(1'$$/




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        3
     8ZSURMHFWQDDP                                  1LMPHJHQ%DFKVWUDDW
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   P18-0771                                                        Certificaatnummer/Versie            2018188692/1
     Uw projectnaam                             Nijmegen - Bachstraat 29                                        Startdatum                          18-Dec-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     31-Dec-2018/09:37
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C,D
     Monsternemer                               Jan Janssen van Doorn                                           Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4               5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
     Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                                         Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                      % (m/m)              95.8                        90.8          90.9           92.3             95.4
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.2                        1.7           1.2            2.2               0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.5                        98.0          98.6           97.5             99.1
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 3.7                        4.4           2.7            3.9               2.1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   51                       53             46             62              <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                      <0.20           <0.20           0.21            <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 4.0                        4.3           3.5            4.8               3.1
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   21                       30             20             29             <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.33                        0.31          0.21           0.43           <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5           <1.5             <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 9.4                        8.7           8.5            9.4               6.4
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                190                        130             83            160              <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   55                       54             83             60              <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0             <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                 8.1                       <5.0           5.9           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   25                      <11             12            <11              <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   14                      <5.0           5.5           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0           <6.0             <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   59                      <35            <35            <35              <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010            <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
1    M004.1                                                                                                                           18-Dec-2018                 10476213
2    MM001                                                                                                                            18-Dec-2018                 10476214
3    MM002                                                                                                                            18-Dec-2018                 10476215
4    MM003                                                                                                                            18-Dec-2018                 10476216
5    MM004                                                                                                                           18-Dec-2018                  10476217
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   P18-0771                                                        Certificaatnummer/Versie              2018188692/1
     Uw projectnaam                             Nijmegen - Bachstraat 29                                        Startdatum                            18-Dec-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       31-Dec-2018/09:37
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C,D
     Monsternemer                               Jan Janssen van Doorn                                           Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3              4               5

S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)             1)              1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049         0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050         <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.20                        0.11             0.42          0.062         <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds               0.12                     0.058               0.15         <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.58                        0.24             0.69           0.28         <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.57                        0.14             0.35           0.42         <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.57                        0.16             0.31           0.46         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.38                     0.067               0.16           0.28         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.75                        0.12             0.29           0.23         <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.46                     0.092               0.19           0.30         <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.56                        0.11             0.19           0.27         <0.050
                                                                                                                                                                             1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 4.2                        1.1              2.8            2.4           0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername         Monster nr.
1    M004.1                                                                                                                             18-Dec-2018               10476213
2    MM001                                                                                                                              18-Dec-2018               10476214
3    MM002                                                                                                                              18-Dec-2018               10476215
4    MM003                                                                                                                              18-Dec-2018               10476216
5    MM004                                                                                                                              18-Dec-2018               10476217
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                 Pr.coörd.

                                                                                                                                                                        VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018188692/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10476213           004              1                                         4           40         0537149314           M004.1

       10476214           009              2                                         40          60         0537150498           MM001
       10476214           001              3                                         30          50         0537150510           MM001
       10476214           007              2                                         15          65         0537149328           MM001
       10476214           006              2                                         20          40         0537149327           MM001

       10476215           002              2                                         25          40         0537149312           MM002
       10476215           011              4                                         75          100        0537150501           MM002

       10476216           012              2                                         40          50         0537149233           MM003
       10476216           015              2                                         50          80         0537149738           MM003
       10476216           003              2                                         40          80         0537149299           MM003

       10476217           014              4                                         100         130        0537149730           MM004
       10476217           015              3                                         80          130        0537149739           MM004
       10476217           013              4                                         85          120        0537149734           MM004
       10476217           008              3                                         65          115        0537150507           MM004
       10476217           008              4                                         115         140        0537150512           MM004
       10476217           009              3                                         60          100        0537150502           MM004
       10476217           007              3                                         65          100        0537149316           MM004
       10476217           006              4                                         60          100        0537149321           MM004
       10476217           003              3                                         80          100        0537149300           MM004
       10476217           012              4                                         80          100        0537149217           MM004




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018188692/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018188692/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     UitScan Cryo Samplemate                               W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Malen kaakbreker (1kg)                                W0101           Voorbehandeling                      Eigen methode

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018188692/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)                                                                 10476214




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                          Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10476213
Certificate no.: 2018188692
Sample description.: M004.1
  V


     10000                                                                                                                                           10000
pA




                                                                                                                                                             pA
      5000                                                                                                                                           5000
                                    C10




                                                                                                                  C30-C35
                                                                        C16-C21




                                                                                                                  C35-C40
                                           C10-C12



                                                            C12-C16




                                                                                               C21-30




                                                                                                                                  C40
         0                                                                                                                                           0
             0.0   0.2        0.4                     0.6              0.8                   1.0            1.2                  1.4     1.6   1.8
                                                                                   Minutes


      1000                                                                                                                                           1000




       500                                                                                                                                           500
pA




                                                                                                                                                             pA
                                                                                                                   C30-C35
                                                                                                                  C35-C40
                                                                        C16-C21
                                           C10-C12



                                                            C12-C16




                                                                                               C21-30




                                                                                                                                   C40
                                    C10




         0                                                                                                                                           0
             0.0   0.2        0.4                     0.6              0.8                   1.0            1.2                  1.4     1.6   1.8
                                                                                   Minutes                                                                         \


       200                                                                                                                                           200
                                                                                                                       C30-C35




       100                                                                                                                                           100
pA




                                                                                                                                                              pA
                                                                                                                  C35-C40
                                                                                                   C21-30
                                                                         C16-C21
                                                             C12-C16
                                            C10-C12




                                                                                                                                   C40
                                    C10




         0                                                                                                                                           0
             0.0   0.2        0.4                     0.6              0.8                   1.0            1.2                  1.4     1.6   1.8
                                                                                   Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     %2272UJ,QJHQLHXUVEXUR
     7DY7MHEEH5KLMQVEXUJHU
     3RVWEXV
     $09((1(1'$$/




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        3
     8ZSURMHFWQDDP                                  1LMPHJHQ%DFKVWUDDW
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   P18-0771                                                        Certificaatnummer/Versie           2018188699/1
     Uw projectnaam                             Nijmegen - Bachstraat 29                                        Startdatum                         18-Dec-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    28-Dec-2018/07:08
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               E.Mendels                                                       Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              88.7                        87.2
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 4.3                        6.2
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               95.4                        93.6
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 3.3                        4.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   79                       91
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.33                         1.3
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 5.6                        4.6
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   25                       30
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.32                        0.33
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   12                       10
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                170                        250
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                190                        420

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                 6.3                        6.2
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                   34                       33
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                170                         56
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                140                         21
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                   75                      <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                440                        130
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                    0.0011


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MM101                                                                                                                        18-Dec-2018                  10476239
2    MM102                                                                                                                        18-Dec-2018                  10476240




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   P18-0771                                                        Certificaatnummer/Versie           2018188699/1
     Uw projectnaam                             Nijmegen - Bachstraat 29                                        Startdatum                         18-Dec-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    28-Dec-2018/07:08
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               E.Mendels                                                       Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds           0.0033                   0.0042
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                    0.0044
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                    0.0030
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0075                       0.015

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds                 2.8                       2.7
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds                 1.1                       1.1
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds                 4.5                       5.3
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds                 2.1                       2.7
S    Chryseen                                                      mg/kg ds                 1.7                       2.6
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.77                        1.0
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds                 1.5                       1.9
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.96                        1.2
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds                 1.1                       1.4
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                   17                       20




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MM101                                                                                                                          18-Dec-2018                10476239
2    MM102                                                                                                                          18-Dec-2018                10476240




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.

                                                                                                                                                                     VA
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018188699/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10476239           105              2                                         10          50         0537149727           MM101
       10476239           102              2                                         10          50         0537149664           MM101
       10476239           104              1                                         0           20         0537149333           MM101
       10476239           104              2                                         20          30         0537149656           MM101

       10476240           103              1                                         0           50         0535598708           MM102
       10476240           103              2                                         50          90         0534029907           MM102




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018188699/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018188699/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     UitScan Cryo Samplemate                               W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                          Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10476239
Certificate no.: 2018188699
Sample description.: MM101
  V


     10000                                                                                                                                     10000
pA




                                                                                                                                                       pA
      5000                                                                                                                                     5000
                                    C10




                                                                                                 C30-C35
                                                                               C16-C21




                                                                                                           C35-C40
                                                            C12-C16
                                           C10-C12




                                                                                                 C21-30




                                                                                                                             C40
         0                                                                                                                                     0
             0.0   0.2        0.4                     0.6              0.8                 1.0      1.2                1.4         1.6   1.8
                                                                             Minutes


      1000                                                                                                                                     1000




       500                                                                                                                                     500
pA




                                                                                                                                                       pA
                                                                                                 C30-C35
                                                                                                 C21-30
                                                                                C16-C21




                                                                                                            C35-C40
                                                            C12-C16
                                           C10-C12




                                                                                                                             C40
                                    C10




         0                                                                                                                                     0
             0.0   0.2        0.4                     0.6              0.8                 1.0      1.2                1.4         1.6   1.8
                                                                             Minutes                                                                         \


       200                                                                                                                                     200
                                                                                                 C30-C35
                                                                                                 C21-30
                                                                                 C16-C21




                                                                                                             C35-C40




       100                                                                                                                                     100
pA




                                                                                                                                                        pA
                                                             C12-C16
                                            C10-C12




                                                                                                                             C40
                                    C10




         0                                                                                                                                     0
             0.0   0.2        0.4                     0.6              0.8                 1.0      1.2                1.4         1.6   1.8
                                                                             Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10476240
Certificate no.: 2018188699
Sample description.: MM102
 V
     10000                                                                                                                                          10000
pA




                                                                                                                                                              pA
     5000                                                                                                                                           5000
                                    C10




                                                                                   C16-C21




                                                                                                                 C30-C35
                                           C10-C12



                                                       C12-C16




                                                                                                                 C35-C40
                                                                                               C21-30




                                                                                                                               C40
        0                                                                                                                                           0
             0.0   0.2        0.4          0.6                    0.8                 1.0                 1.2    1.4                   1.6    1.8
                                                                         Minutes


     1000                                                                                                                                            1000
pA




                                                                                                                                                               pA
      500                                                                                                                                            500
                                                                                    C16-C21


                                                                                                C21-30




                                                                                                                  C30-C35
                                            C10-C12



                                                        C12-C16




                                                                                                                  C35-C40

                                                                                                                                C40
                                     C10




        0                                                                                                                                            0
             0.0   0.2        0.4          0.6                     0.8                  1.0               1.2     1.4                   1.6    1.8
                                                                         Minutes


      200                                                                                                                                               200
                                                                                     C16-C21


                                                                                                 C21-30




      100                                                                                                                                               100
pA




                                                                                                                                                                   pA
                                                                                                                     C30-C35
                                                         C12-C16




                                                                                                                   C35-C40
                                             C10-C12




                                                                                                                                 C40
                                     C10




        0                                                                                                                                               0
             0.0   0.2        0.4          0.6                     0.8                   1.0               1.2    1.4                   1.6    1.8
                                                                         Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     %2272UJ,QJHQLHXUVEXUR
     7DY7MHEEH5KLMQVEXUJHU
     3RVWEXV
     $09((1(1'$$/




     $QDO\VHFHUWLILFDDW
     'DWXP'HF




     +LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN

     &HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH                        
     8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU                        3
     8ZSURMHFWQDDP                                  1LMPHJHQ%DFKVWUDDW
     8ZRUGHUQXPPHU
     0RQVWHU V RQWYDQJHQ                            'HF

     'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
     'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW

     'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
     GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
     ,QGLHQGHPRQVWHUVODQJHUEHZDDUGGLHQHQWHEOLMYHQYHU]RHNHQZLM8GLWH[HPSODDUXLWHUOLMNZHUNGDJYRRUDIORRS
     YDQGHVWDQGDDUGEHZDDUSHULRGHRQGHUWHNHQGDDQRQVWHUHWRXUQHUHQ9RRUGHNRVWHQYDQKHWODQJHUEHZDUHQ
     YDQPRQVWHUVYHUZLM]HQZLMQDDUGHSULMVOLMVW




     %HZDUHQWRW
     'DWXP                                   1DDP                                      +DQGWHNHQLQJ




     :LMYHUWURXZHQHURSXZRSGUDFKWKLHUPHHQDDUYHUZDFKWLQJWHKHEEHQXLWJHYRHUGPRFKW8QDDUDDQOHLGLQJYDQGLW
     DQDO\VHFHUWLILFDDWQRJYUDJHQKHEEHQYHU]RHNHQZLM8FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHDIGHOLQJ9HUNRRSHQ$GYLHV




     0HWYULHQGHOLMNHJURHW

     (XURILQV$QDO\WLFR%9


                                                                                                                         ,QJ$9HOGKXL]HQ
                                                                                                                         7HFKQLFDO0DQDJHU




(XURILQV$QDO\WLFR%9


*LOGHZHJ            7HO      %133DULEDV6$     (XURILQV$QDO\WLFR%9LV,62JHFHUWLILFHHUGGRRU7h9
1%%DUQHYHOG        )D[       ,%$11/%13$        HQHUNHQGGRRUKHW9ODDPVH*HZHVW 29$0HQ'HS2PJHYLQJ 
32%R[              (PDLOLQIRHQY#HXURILQVQO %,&%13$1/$                    KHW%UXVVHOVH*HZHVW %,0 KHW:DDOVH*HZHVW '*51(2:' 
$/%DUQHYHOG1/     6LWHZZZHXURILQVQO        .Y.&R&1R            HQGRRUGHRYHUKHLGYDQ/X[HPEXUJ 0(9 
                                                      %7:9$71R1/%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   P18-0771                                                        Certificaatnummer/Versie            2018188709/1
     Uw projectnaam                             Nijmegen - Bachstraat 29                                        Startdatum                          18-Dec-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     24-Dec-2018/07:56
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                              1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)                        1)           1)              1)
     Droge stof (uitbesteed)                                         % (m/m)              93.3                        93.4           89.9          90.9

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg            17.0                        14.2           18.2          13.4
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg              0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest fractie 8-20mm                                                  mg              0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg              0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest (som)                                                           mg            <0.9                        <0.6          <13.9          <1.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Asbest in grond                                               mg/kg ds               <0.1                        <0.1           <0.9          <0.1
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds               <0.1                        <0.1           <0.9          <0.1
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds               <0.1                        <0.1           <0.9          <0.1
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                 0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                 0.0                        0.0            0.0           0.0
                                                                                                     2)                        2)           2)              2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0                        0.0            0.0           0.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
1    VE001                                                                                                                            18-Dec-2018                10476269
2    VE002                                                                                                                            18-Dec-2018                10476270
3    VE003                                                                                                                            18-Dec-2018                10476271
4    VE004                                                                                                                            18-Dec-2018                10476272

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                   Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                Pr.coörd.

                                                                                                                                                                       RS
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018188709/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10476269           VE001            1                                         4           80         1501620MG            VE001

       10476270           VE002            1                                         25          40         1501540MG            VE002

       10476271           VE003            1                                         15          70         1501613MG            VE003

       10476272           VE004            1                                         75          100        1501539MG            VE004




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018188709/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018188709/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016                             W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 842674
Project omschrijving                             : 2018188709-P18-0771
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5849346
Uw referentie                                    : VE001
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 18/12/2018

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : P.J.
Datum geanalyseerd                         : 21-12-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   17010    g
Droge massa aangeleverde monster           :   15870    g
Percentage droogrest                       :   93,3     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           13729,8         88,5        12,7      0,09     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             366,7         2,4       119,7     32,64         0                0,0
 1-2 mm               357,2         2,3       347,4     97,26         0                0,0
 2-4 mm               274,1         1,8       274,1    100,00         0                0,0
 4-8 mm               365,2         2,4       365,2    100,00         0                0,0
 8-20 mm              422,8         2,7       422,8    100,00         0                0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                0,0
 Totaal            15515,8        100,0      1541,9                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,1             0,0             0,1         <0,1             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FQWP-MNGJ-PZOO-UIRE                                                                                     Ref.: 842674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 842674
Project omschrijving                             : 2018188709-P18-0771
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5849347
Uw referentie                                    : VE002
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 18/12/2018

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.K.
Datum geanalyseerd                         : 20-12-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   14190    g
Droge massa aangeleverde monster           :   13253    g
Percentage droogrest                       :   93,4     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           11213,8         87,1         5,6      0,05     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             240,3         1,9       104,1     43,32         0                0,0
 1-2 mm               386,5         3,0       380,0     98,32         0                0,0
 2-4 mm               235,9         1,8       235,9    100,00         0                0,0
 4-8 mm               331,8         2,6       331,8    100,00         0                0,0
 8-20 mm              464,0         3,6       464,0    100,00         0                0,0
 >20 mm                 7,6         0,1         7,6    100,00         0                0,0
 Totaal            12879,9        100,0      1529,0                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,1             0,0             0,0         <0,1             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FQWP-MNGJ-PZOO-UIRE                                                                                     Ref.: 842674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 3 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 842674
Project omschrijving                             : 2018188709-P18-0771
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5849348
Uw referentie                                    : VE003
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 18/12/2018

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.A.
Datum geanalyseerd                         : 24-12-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   18150    g
Droge massa aangeleverde monster           :   16317    g
Percentage droogrest                       :   89,9     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           11245,3         70,4        12,7      0,11     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm            1324,7         8,3        72,1      5,44         0                0,0
 1-2 mm              1506,9         9,4       305,9     20,30         0                0,0
 2-4 mm               523,1         3,3       523,1    100,00         0                0,0
 4-8 mm               501,5         3,1       501,5    100,00         0                0,0
 8-20 mm              873,7         5,5       873,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                0,0
 Totaal            15975,2        100,0      2289,0                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,9             0,0             0,9         <0,9             0,0             0,9           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FQWP-MNGJ-PZOO-UIRE                                                                                     Ref.: 842674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 4 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 842674
Project omschrijving                             : 2018188709-P18-0771
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                      : 5849349
Uw referentie                                    : VE004
Opgegeven bemonsteringsdatum                     : 18/12/2018

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.M.
Datum geanalyseerd                         : 21-12-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13430    g
Droge massa aangeleverde monster           :   12208    g
Percentage droogrest                       :   90,9     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           10201,5         85,7         7,2      0,07     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             405,7         3,4       121,4     29,92         0                0,0
 1-2 mm               389,1         3,3       377,9     97,12         0                0,0
 2-4 mm               218,4         1,8       218,4    100,00         0                0,0
 4-8 mm               263,0         2,2       263,0    100,00         0                0,0
 8-20 mm              399,7         3,4       399,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                21,4         0,2        21,4    100,00         0                0,0
 Totaal            11898,8        100,0      1409,0                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,1             0,0             0,1         <0,1             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FQWP-MNGJ-PZOO-UIRE                                                                                     Ref.: 842674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 5 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 842674
Project omschrijving                             : 2018188709-P18-0771
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FQWP-MNGJ-PZOO-UIRE                                                                                     Ref.: 842674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 842674
Project omschrijving                             : 2018188709-P18-0771
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5849346           VE001                                                                      VE001                       .04-.8            1501620MG

5849347           VE002                                                                      VE002                       .25-.4            1501540MG

5849348           VE003                                                                      VE003                       .15-.7            1501613MG

5849349           VE004                                                                      VE004                       .75-1             1501539MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FQWP-MNGJ-PZOO-UIRE                                                                                      Ref.: 842674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                     : 842674
Project omschrijving                             : 2018188709-P18-0771
Opdrachtgever                                    : Eurofins Analytico B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FQWP-MNGJ-PZOO-UIRE                                                                                     Ref.: 842674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Bijlage C              Analysepakketten grond en grondwater

Standaardpakket grond
- fysische bepalingen
               bepaling drogestof gehalte (indamprest);

- metalen:

               barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen
               (Mo);

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):

               PAK-totaal (VROM 10; naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen,
               benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123-cd)pyreen);

- gechloreerde koolwaterstoffen:

             polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180);
- minerale olie (GC).




PROJECT                     Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER              P18-0771-009
REVISIEDATUM                28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                           Bijlage D


                                           Analyse- en toetsresultaten




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                             MM001                              MM002                               MM003
Certificaatcode                          2018188692                         2018188692                          2018188692
Boring(en)                               001, 006, 007, 009                 002, 011                            003, 012, 015
Traject (m -mv)                          0,15 - 0,65                        0,25 - 1,00                         0,40 - 0,80
Humus                       % ds         1,7                                1,2                                 2,2
Lutum                       % ds         4,4                                2,7                                 3,9
Datum van toetsing                       14-1-2019                          14-1-2019                           14-1-2019
Monsterconclusie                         Overschrijding Achtergrondwaarde   Overschrijding Achtergrondwaarde    Overschrijding Achtergrondwaarde
                                           Meetw        GSSD        Index     Meetw        GSSD        Index      Meetw        GSSD        Index

METALEN
Barium [Ba]                 mg/kg ds       53            158 (6)               46           164 (6)               62            194 (6)
Cadmium [Cd]                mg/kg ds       <0,2           <0,2      -0,03      <0,2          <0,2       -0,03      0,21           0,35     -0,02
Kobalt [Co]                 mg/kg ds        4,3           12,0      -0,02       3,5          11,4       -0,02      4,8           14,0      -0,01
Koper [Cu]                  mg/kg ds       30             57         0,11      20            40             0     29             56         0,11
Kwik [Hg]                   mg/kg ds        0,31           0,43      0,01       0,21          0,30          0      0,43           0,60      0,01
Molybdeen [Mo]              mg/kg ds       <1,5           <1,1         -0      <1,5          <1,1          -0     <1,5           <1,1         -0
Nikkel [Ni]                 mg/kg ds        8,7           21,1      -0,21       8,5          23,4       -0,18      9,4           23,7      -0,17
Lood [Pb]                   mg/kg ds      130            196          0,3      83           129          0,16    160            242          0,4
Zink [Zn]                   mg/kg ds       54            114        -0,04      83           190          0,09     60            129        -0,02

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds        <0,05         <0,04                <0,05         <0,04                 <0,05         <0,04
Fenanthreen                 mg/kg ds         0,11          0,11                 0,42          0,42                  0,062         0,062
Anthraceen                  mg/kg ds         0,058         0,058                0,15          0,15                 <0,05         <0,04
Fluorantheen                mg/kg ds         0,24          0,24                 0,69          0,69                  0,28          0,28
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds         0,14          0,14                 0,35          0,35                  0,42          0,42
Chryseen                    mg/kg ds         0,16          0,16                 0,31          0,31                  0,46          0,46
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds         0,067         0,067                0,16          0,16                  0,28          0,28
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds         0,12          0,12                 0,29          0,29                  0,23          0,23
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds         0,092         0,092                0,19          0,19                  0,3           0,3
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds         0,11          0,11                 0,19          0,19                  0,27          0,27
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                       1,1      -0,01                     2,8       0,03                      2,4      0,02
Pak-totaal (10 van VROM)    mg/kg ds         1,1                                2,8                                 2,4
(0.7 factor)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                      mg/kg ds        <0,001        <0,004               <0,001        <0,004                <0,001        <0,003
PCB 52                      mg/kg ds        <0,001        <0,004               <0,001        <0,004                <0,001        <0,003
PCB 101                     mg/kg ds        <0,001        <0,004               <0,001        <0,004                <0,001        <0,003
PCB 118                     mg/kg ds        <0,001        <0,004               <0,001        <0,004                <0,001        <0,003
PCB 138                     mg/kg ds        <0,001        <0,004               <0,001        <0,004                <0,001        <0,003
PCB 153                     mg/kg ds        <0,001        <0,004               <0,001        <0,004                <0,001        <0,003
PCB 180                     mg/kg ds        <0,001        <0,004               <0,001        <0,004                <0,001        <0,003
PCB (7) (som, 0.7 factor)   mg/kg ds         0,0049                             0,0049                              0,0049
PCB (som 7)                 mg/kg ds                      <0,025    0,01                     <0,025     0,01                     <0,022       0

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds       <3             11 (6)              <3             11 (6)               <3             10 (6)
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds       <5             18 (6)              <5             18 (6)               <5             16 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds       <5             18 (6)               5,9           29,5 (6)             <5             16 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds      <11             39 (6)              12             60 (6)              <11             35 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds       <5             18 (6)               5,5           27,5 (6)             <5             16 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds       <6             21 (6)              <6             21 (6)               <6             19 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds      <35           <123        -0,01    <35           <123         -0,01    <35           <111        -0,02

OVERIG
Lutum                       %                4,4                                2,7                                 3,9
Organische stof (humus)     %                1,7                                1,2                                 2,2
Droge stof                  % m/m           90,8          91,0                 90,9          91,0                  92,3          92,0
Gloeirest                   % (m/m) ds      98                                 98,6                                97,5




Projectcode: P18-0771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                             MM004                                MM101                                  MM102
Certificaatcode                          2018188692                           2018188699                             2018188699
Boring(en)                               003, 006, 007, 008, 008, 009, 012,   102, 104, 104, 105                     103, 103
                                         013, 014, 015
Traject (m -mv)                          0,60 - 1,40                          0,00 - 0,50                            0,00 - 0,90
Humus                       % ds         0,70                                 4,3                                    6,2
Lutum                       % ds         2,1                                  3,3                                    4,0
Datum van toetsing                       14-1-2019                            14-1-2019                              14-1-2019
Monsterconclusie                         Voldoet aan Achtergrondwaarde        Overschrijding Achtergrondwaarde       Overschrijding Interventiewaarde
                                           Meetw        GSSD         Index      Meetw        GSSD        Index         Meetw        GSSD         Index

METALEN
Barium [Ba]                 mg/kg ds       <20            <54 (6)                79            263 (6)                  91            282 (6)
Cadmium [Cd]                mg/kg ds        <0,2           <0,2      -0,03        0,33           0,50        -0,01       1,3            1,8         0,1
Kobalt [Co]                 mg/kg ds         3,1           10,8      -0,02        5,6           17,2          0,01       4,6           13,3       -0,01
Koper [Cu]                  mg/kg ds        <5             <7        -0,22       25             46            0,04      30             51          0,07
Kwik [Hg]                   mg/kg ds        <0,05          <0,05        -0        0,32           0,44         0,01       0,33           0,44       0,01
Molybdeen [Mo]              mg/kg ds        <1,5           <1,1         -0       <1,5           <1,1            -0      <1,5           <1,1          -0
Nikkel [Ni]                 mg/kg ds         6,4           18,5      -0,25       12             32           -0,05      10             25         -0,15
Lood [Pb]                   mg/kg ds       <10            <11        -0,08      170            251            0,42     250            353          0,63
Zink [Zn]                   mg/kg ds       <20            <33        -0,18      190            401            0,45     420            825          1,18

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds        <0,05          <0,04                 <0,05             <0,04                <0,05          <0,04
Fenanthreen                 mg/kg ds        <0,05          <0,04                  2,8               2,8                  2,7            2,7
Anthraceen                  mg/kg ds        <0,05          <0,04                  1,1               1,1                  1,1            1,1
Fluorantheen                mg/kg ds        <0,05          <0,04                  4,5               4,5                  5,3            5,3
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds        <0,05          <0,04                  2,1               2,1                  2,7            2,7
Chryseen                    mg/kg ds        <0,05          <0,04                  1,7               1,7                  2,6            2,6
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds        <0,05          <0,04                  0,77              0,77                 1              1
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds        <0,05          <0,04                  1,5               1,5                  1,9            1,9
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds        <0,05          <0,04                  0,96              0,96                 1,2            1,2
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds        <0,05          <0,04                  1,1               1,1                  1,4            1,4
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                       <0,35     -0,03                         17         0,4                      20         0,48
Pak-totaal (10 van VROM)    mg/kg ds         0,35                                17                                     20
(0.7 factor)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                      mg/kg ds        <0,001         <0,004                <0,001            <0,002               <0,001         <0,001
PCB 52                      mg/kg ds        <0,001         <0,004                <0,001            <0,002               <0,001         <0,001
PCB 101                     mg/kg ds        <0,001         <0,004                <0,001            <0,002                0,0011         0,0018
PCB 118                     mg/kg ds        <0,001         <0,004                <0,001            <0,002               <0,001         <0,001
PCB 138                     mg/kg ds        <0,001         <0,004                 0,0033            0,0077               0,0042         0,0068
PCB 153                     mg/kg ds        <0,001         <0,004                <0,001            <0,002                0,0044         0,0071
PCB 180                     mg/kg ds        <0,001         <0,004                <0,001            <0,002                0,003          0,005
PCB (7) (som, 0.7 factor)   mg/kg ds         0,0049                               0,0075                                 0,015
PCB (som 7)                 mg/kg ds                       <0,025     0,01                          0,017       -0                      0,024        0

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds        <3             11 (6)                <3              5 (6)                  <3              3 (6)
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds        <5             18 (6)                 6,3           14,7 (6)                 6,2           10,0 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds        <5             18 (6)                34             79 (6)                  33             53 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds       <11             39 (6)               170            395 (6)                  56             90 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds        <5             18 (6)               140            326 (6)                  21             34 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds        <6             21 (6)                75            174 (6)                  <6              7 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds       <35           <123        -0,01      440           1023           0,17      130            210            0

OVERIG
Lutum                       %                2,1                                  3,3                                    4
Organische stof (humus)     %                0,7                                  4,3                                    6,2
Droge stof                  % m/m           95,4           95,0                  88,7              89,0                 87,2           87,0
Gloeirest                   % (m/m) ds      99,1                                 95,4                                   93,6




Projectcode: P18-0771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Achtergrondwaarde
<=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88         : <= Interventiewaarde
8,88         : > Interventiewaarde
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -



Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                 AW       WO       IND        I

METALEN
Cadmium [Cd]                                  mg/kg ds             0,6      1,2      4,3     13
Kobalt [Co]                                   mg/kg ds            15       35      190      190
Koper [Cu]                                    mg/kg ds            40       54      190      190
Kwik [Hg]                                     mg/kg ds             0,15     0,83     4,8     36
Molybdeen [Mo]                                mg/kg ds             1,5     88      190      190
Nikkel [Ni]                                   mg/kg ds            35       39      100      100
Lood [Pb]                                     mg/kg ds            50      210      530      530
Zink [Zn]                                     mg/kg ds           140      200      720      720

PAK
PAK 10 VROM                                   mg/kg ds             1,5      6,8     40       40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                   mg/kg ds             0,02     0,04     0,5     1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                       mg/kg ds           190      190      500     5000




Projectcode: P18-0771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                                M103.1                               M103.2                                M103.3
Grondsoort                                  Zand                                 Zand                                  Zand
Zintuiglijke bijmengingen                   sporen kolengruis, resten            sporen kolengruis, resten
                                            baksteen, zwak slakhoudend           baksteen, zwak slakhoudend
Certificaatcode                             2019003013                           2019003013                            2019003013
Boring(en)                                  103                                  103                                   103
Traject (m -mv)                             0,00 - 0,50                          0,50 - 0,90                           0,90 - 1,20
Humus                         % ds          1,1                                  1,1                                   1,1
Lutum                         % ds          3,1                                  3,1                                   3,1
Datum van toetsing                          17-1-2019                            17-1-2019                             17-1-2019
Monsterconclusie                            Overschrijding Interventiewaarde     Overschrijding Interventiewaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                            Meetw           GSSD        Index    Meetw           GSSD        Index     Meetw         GSSD        Index

METALEN
Lood                          mg/kg ds       1800            2777        5,68      230             355          0,64      22            34       -0,03
Zink                          mg/kg ds        610            1371        2,12      590            1326          2,04      64           144        0,01

OVERIG
Lutum                         %                                                                                            3,1
Organische stof (humus)       %                                                                                            1,1
Droge stof                    % m/m             88,3              88,0              87,6           88,0                   96,1          96,0
Gloeirest                     % (m/m) ds                                                                                  98,6




 ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Achtergrondwaarde
 <=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88         : <= Interventiewaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                  AW       WO               IND             I

METALEN
Lood                                           mg/kg ds            50      210              530           530
Zink                                           mg/kg ds           140      200              720           720




 ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Streefwaarde
 8,88         : > Streefwaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 >T           : Groter dan Tussenwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - S) / (I - S)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Projectcode: P18-0771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                           M103.1                      M103.2                      M103.3
Grondsoort                             Zand                        Zand                        Zand
Zintuiglijke bijmengingen              sporen kolengruis, resten   sporen kolengruis, resten
                                       baksteen, zwak              baksteen, zwak
                                       slakhoudend, resten         slakhoudend, resten
                                       aardenwerk beton resten     aardenwerk beton resten
Humus (% ds)                           1,1                         1,1                         1,1
Lutum (% ds)                           3,1                         3,1                         3,1
Datum van toetsing                     17-1-2019                   17-1-2019                   17-1-2019
Monster getoetst als                   partij                      partij                      partij
Bodemklasse monster                    Niet Toepasbaar >           Niet Toepasbaar >           Altijd toepasbaar
                                       Interventiewaarde           Interventiewaarde
Samenstelling monster
                                       Meetw          GSSD         Meetw          GSSD         Meetw           GSSD

METALEN
Barium                      mg/kg ds
Cadmium                     mg/kg ds
Kobalt                      mg/kg ds
Koper                       mg/kg ds
Kwik                        mg/kg ds
Molybdeen                   mg/kg ds
Nikkel                      mg/kg ds
Lood                        mg/kg ds   1800            2777          230            355           22                34
Zink                        mg/kg ds    610            1371          590           1326           64               144

OVERIG
Lutum                       %                                                                      3,1
Organische stof (humus)     %                                                                      1,1
Droge stof                  % m/m         88,3            88,0        87,6            88,0        96,1             96,0
Gloeirest                   % (m/m)                                                               98,6
                            ds




Projectcode: P18-0771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                             M004.1
Grondsoort                               Zand
Zintuiglijke bijmengingen                zwak slakhoudend, zwak
                                         kolengruishoudend, resten
                                         beton, zwak
                                         baksteenhoudend
Humus (% ds)                             3,2
Lutum (% ds)                             3,7
Datum van toetsing                       17-1-2019
Monster getoetst als                     partij
Bodemklasse monster                      Klasse industrie
                                         Meetw           GSSD

METALEN
Barium                      mg/kg ds        51            163 (6)
Cadmium                     mg/kg ds        <0,2           <0,2
Kobalt                      mg/kg ds         4             12
Koper                       mg/kg ds        21             39
Kwik                        mg/kg ds         0,33           0,46
Molybdeen                   mg/kg ds        <1,5           <1,1
Nikkel                      mg/kg ds         9,4           24,0
Lood                        mg/kg ds       190            284
Zink                        mg/kg ds        55            117

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds        <0,05          <0,04
Fenanthreen                 mg/kg ds         0,2            0,2
Anthraceen                  mg/kg ds         0,12           0,12
Fluorantheen                mg/kg ds         0,58           0,58
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds         0,57           0,57
Chryseen                    mg/kg ds         0,57           0,57
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds         0,38           0,38
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds         0,75           0,75
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds         0,46           0,46
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds         0,56           0,56
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                        4,2

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                      mg/kg ds        <0,001         <0,002
PCB 52                      mg/kg ds        <0,001         <0,002
PCB 101                     mg/kg ds        <0,001         <0,002
PCB 118                     mg/kg ds        <0,001         <0,002
PCB 138                     mg/kg ds        <0,001         <0,002
PCB 153                     mg/kg ds        <0,001         <0,002
PCB 180                     mg/kg ds        <0,001         <0,002
PCB (som 7)                 mg/kg ds                       <0,015

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds        <3              7 (6)
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds        <5             11 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds         8,1           25,3 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds        25             78 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds        14             44 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds        <6             13 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds        59            184

OVERIG
Lutum                       %                3,7
Organische stof (humus)     %                3,2
Droge stof                  % m/m           95,8           96,0
Gloeirest                   % (m/m) ds      96,5




Projectcode: P18-0771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre> ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Achtergrondwaarde
 8,88         : Wonen
 8,88         : Industrie
 8,88         : <= Interventiewaarde
 8,88         : Niet Toepasbaar > IW
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            @ verhoogde rapportagegrens
 GSSD         @ Gestandaardiseerde meetwaarde

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit
                                                                  AW       WO       IND        I

METALEN
Cadmium                                        mg/kg ds             0,6      1,2      4,3     13
Kobalt                                         mg/kg ds            15       35      190      190
Koper                                          mg/kg ds            40       54      190      190
Kwik                                           mg/kg ds             0,15     0,83     4,8     36
Molybdeen                                      mg/kg ds             1,5     88      190      190
Nikkel                                         mg/kg ds            35       39      100      100
Lood                                           mg/kg ds            50      210      530      530
Zink                                           mg/kg ds           140      200      720      720

PAK
PAK 10 VROM                                    mg/kg ds             1,5      6,8     40       40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                    mg/kg ds             0,02     0,04     0,5     1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                        mg/kg ds           190      190      500     5000




Projectcode: P18-0771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                           Bijlage E


                                           Normering en certificering




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend
onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bo-
demonderzoek wordt beschreven in de NEN 5740. Het verkennend bodemonderzoek
asbest wordt beschreven in de NEN 5707. Veldwerkzaamheden worden beschreven con-
form BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemon-
derzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000).


Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.

Figuur 1 Onderzoekstraject



     Aanleiding

     Doelstelling                          H1.Inleiding

     Afbakening

     Huidig gebruik locatie

     Historisch gebruik locatie            H2.
                                                                                  Scope NEN 5725
     Bodemkundige gegevens                 Vooronderzoek

     Onderzoeksstrategie

     Uitvoering veldwerk

     Laboratoriumonderzoek                 H3.

     Normering                             Veldwerkzaam-

     Kwaliteitsborging                     heden            Scope BRL SIKB 2000   Scope NEN 5707

                                                            Scope AS3000          Scope NEN 5740

     Resultaten veldwerk                                    Scope BRL SIKB 2000   Scope NEN 5744

     Resultaten laboratoriumonderzoek                       Scope AS3000
                                           H4. Resultaten
     Verontreinigingssituatie                               Scope BRL SIKB 2000

     Toetsing hypothese                                     Scope AS3000

     Conclusies
                                           H5. Conclusies
     Aanbevelingen




PROJECT                       Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER                P18-0771-009
REVISIEDATUM                  28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Interpretatie normeringen

    NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem;
    NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
    verkennend en nader onderzoek;
    NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onder-
    zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspe-
    cie;
    NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
    verkennend en nader onderzoek;
    NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek
    naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
    NEN 5744: Bodem – Monsterneming grondwater;
    NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en bagger-
    specie;
    NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek -
    Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging;
    BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij
    milieuhygiënisch bodemonderzoek;
    VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbe-
    schrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen;
    VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters;
    VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek;
    VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem;
    AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermonsters.




PROJECT            Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER     P18-0771-009
REVISIEDATUM       28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                             Bijlage F


                                           Verklaring onafhankelijkheid




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                              Bijlage G


                                           Gegevens historisch onderzoek




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                               Bijlage H


                                           Fotorapportage




PROJECT          Nijmegen, Bachstraat 29
DOCUMENTNUMMER   P18-0771-009
REVISIEDATUM     28 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>         Fotorapportage




         Foto 1 Naam               foto 01.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00




         Foto 2 Naam               foto 02.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00


         PROJECT                 Nijmegen - Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER          P18-0771-010 Fotorapportage
1   /5   REVISIEDATUM            17 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>         Foto 3 Naam               foto 03.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00




         Foto 4 Naam               foto 04.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00


         PROJECT                 Nijmegen - Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER          P18-0771-010 Fotorapportage
2   /5   REVISIEDATUM            17 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>         Foto 5 Naam               foto 05.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00




         Foto 6 Naam               foto 06.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00


         PROJECT                 Nijmegen - Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER          P18-0771-010 Fotorapportage
3   /5   REVISIEDATUM            17 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>         Foto 7 Naam               foto 07.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00




         Foto 8 Naam               foto 08.jpg
                   Opnamedatum     1-1-0001 00:00


         PROJECT                 Nijmegen - Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER          P18-0771-010 Fotorapportage
4   /5   REVISIEDATUM            17 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>         Foto 9 Naam                    foto 09.jpg
                   Opnamedatum          1-1-0001 00:00




         Foto 10 Naam                    foto 10.jpg
                        Opnamedatum      1-1-0001 00:00


         PROJECT                      Nijmegen - Bachstraat 29
         DOCUMENTNUMMER               P18-0771-010 Fotorapportage
5   /5   REVISIEDATUM                 17 januari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>BOOT: ingenieurs met een verhaal


Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is                          De leefomgeving waaraan we werken is immers
het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat                      evenzeer van ons als van toekomstige genera-
zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-                       ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT
reinen, op sportvelden en bungalowparken of                           dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-
gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en                          cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-
groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms                         lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in
ook in elkaar over. En een verhaal met een rode                       onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.
draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.




Contact
Vestiging Veenendaal                         Vestiging Elst

Plesmanstraat 5                              Bemmelseweg 57

Postbus 509                                  Postbus 154

3900 AM Veenendaal                           6660 AD Elst

T (0318) 52 76 00                            T (0481) 37 71 65



E info@buroboot.nl                           I www.buroboot.nl



Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.




BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>