<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>




































Kozijnrenvooi

- dakbedekking
— afschotisolatie Rc=6,0 m2KZW

- breedplaatv oer 320mm conf constr.

A-A

standaard deur 
dagmaat 900x2300 
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam 
met glassoort aanduiding

34605
n r n n

rookdichtheid materialen: conform bouwbesluit hfdst. 2 afd 2.9 Ş2.9.1

zijde grenzend aan binnenlucht
extra beschermde vluchtroute B
beschermde vluchtroute B
overige D
zijde grenzend aan buitenlucht
extra beschermde vluchtroute C
beschermde vluchtroute C
overige D
bovenzijde
extra beschermde vluchtroute Cfl
beschermde vluchtroute Cfl
overige Dfl

Ruimtebenamingen Brandrenvooi
34075

32805

31605 31605

30502 30502

KI
breedplaatvloer 320mm conf constr regels 50x80 

hwc plaat 25mm

2839028356

27502 27502

regels 50x80 
hwc plaat 25mmbreedplaatvloer 320mm conf constr

25390 25390

24502 24502

regels 50x80 
hwc plaat 25mm23500 - breedplaatvloer 320mm conf constr.

22356 22356

21502 +P 21502

regels 50x80 
hwc plaat 25mm

- breedplaatvloer 320mm conf constr

19356 +P 19356 +P

18502 +P 18502

- breedplaatvloer 320mm conf constr regels 50x80 
hwc plaat 25mm

16356 16356 +P

15502 +P 15502

- breedplaatvloer 320m m conf constr. regels 50x80 
hwc plaat 25mm

13356 +P 13356 +P

12502 +P 12502

breedplaatvloer 320mm conf constr regels 50x80 
hwc plaat 25mm

10356 +P

Ë
10070

9502 9502

regels 50x80 
hwc plaat 25mm

breedplaatvloer 320mm conf constr

7356 +P

Ë
7070

65026502 +P

regels 50x80 , 
hwc plaat 25mm

breedplaatvloer 320mm conf constr

4370 +p^ 4269 +P
4070 +P

3490

geluidisolatie tussen winkel 
lucht-geluidniveau 52 dB 
contactgeluid 54 dB - alle i 
voorzieningen dienen vere

appartementen 
massa minimaal 800kgZm2 
loer te monteren installatie 
zijn

en
vloer

de
te

breedplaatvloer 320mm conf constr.

T „ 1\x
kanaalplaatvloer 260mm conf constr.

Tektalan A2 houtwol combiplaat met steenwol, d^25mm

• UI.

A-A

50 3580
"-------------------------------------- T

7220 3610 1830 1780 3610 3610 2 50

PV cellen

31605

+31570 Dakrand
+31070 10e verdieping installaties

+28070 9e verdieping

30502

+31570 Dakrand
+31070 10e verdieping installaties

01 Verkeersruimte 

(0^ Verblijfsruimte 

Toiletruimte 

Badruimte 

Technische ruimte

Materialenrenvooi

i Onbenoemde ruimte

Buitenruimte

(0^ Stallingsruimte voor fietsen 

(0^ Berging

Liftschacht en liftkooi

+25070 8e verdieping 24502 +25070 8e verdieping

+22070 7e verdieping

-tegels op dragers

22391

+19070 6e verdieping

21502 +22070 7e verdieping

19356

18435 +19070 6e verdieping

+16070 5e verdieping

\~

+13070 4e verdieping

+10070 3e Verdieping

+7070 2e Verdieping

16356

15502 +16070 5e verdieping

13355

12502 +13070 4e verdieping

10356

9502 +10070 3e Verdieping

7356

6502 +7070 2e Verdieping

- breedplaatvloer 320mm conf constr.

+4070 1e Verdieping
4070

+0 Peil

-2950 Kelder (bestaand)

breedplaatvloer 320mm conf constr

+4070 1e Verdieping

koekoek met rooster tbv luchttoe- en afvoer 
airco winkel, opp 3,25m2 bruto 
netto-doorlaat bij 7507o = 2,44m2

+0 Peil

waterafvoer koekoeken 
d.m.v. sparingen in de 
bodem met grindkoffers

-2950 Kelder (bestaand)

1 : 100

G H

A B C D G H

doorsnede:

D-D
24.02 m * NAP ^ 0+P

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

1 : 100
doorsnede:

B-B □D□O isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing (triple glas) 30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening 
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening 
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening 
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

i.h.w.g. beton Z prefab beton

Gevelopbouw: min 55kgZm2
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan) 
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c.

PS

s
E
230v

E
230v (vl)

27502 — +28070 9e verdieping - dampremmende folie î1 I - OSB beplating

ïmïm

a

Gevelopbouw: min 55kgZm2
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan) 
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Dakvloer:
- dakbedekking
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (^mm/mU) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Perceel sgrens 

Ventilatierooster verborgen

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

ÏO

EBV

30 WBDBO 

60 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie 
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie 
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Zelfsluitend

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau 

Sleutelkluis

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011.

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm.
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Brandblusser 6kgfôl voor geschikt voor olie- en vetbranden

extra beveiligde vluchtroute

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening
- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening
- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit
- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld
- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)
- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1
- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van 

aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18
- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)
- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen
- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave
- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur
- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)
- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant
- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant
- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)
- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven
- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder
- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)
- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00
- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)
- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 
conform NEN 5098
- Alle rookgasafvoeren dienen te voldoen aan de brandveiligheids klasse bepaald volgens NEN 6062
- Bovenzijde van het dak dient te voldoen aan de eisen van NEN 6063 (niet brandgevaarlijk)

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9
Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie 
Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties 
Bescherming van geluid van buiten 
Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Ilu 32 dB, Ico 79 dB 
52 dB 
20 dB(A)
30 dB(A)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 
bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 
vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 
bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 
scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN- 
EN 13501-1. De bovenzijde van het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 
zijn overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoet tenminste aan
brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 
deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 0Zo van het totale oppervlakte 
behoeft hieraan niet te voldoen.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet tenminste aan brandklasse D, Dfl overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
In afwijking hierop is deze brandklasse C, Cfl ter plaatse van extra beschermde vluchtroutes via de gevel i.v.m. brandoverslag. Ten hoogste 5 07o 
van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen.

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 
over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 
zichtbaarheidseisen conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting.

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 
geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 mŕ/h 
met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 
publicatie 'Brandbeveiligingsinstallaties' van Brandweer Nederland.

Opdrachtgever: Cevelum Exploitatie B.V.
Tel: 024-3608496
Fax:

E-mail: info@dornick.nl

Project: Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

HāR
Castellastraat 116 
6512 EZ Nijmegen 

T 024 3602603 
F 024 3603036 
E info@HR-bin.nl

bouwkundig
ingenieursbureau
nľjmegen

Onderwerp: Doorsnede B-B en D-D

Datum: 04-11-2019 

Tekenaar: HR 

Schaal: 1 : 100

Formaat: A1

Fase: Technisch ontwerp

Gewijzigd 1: 28-11-2019 
ô

Gewijzigd 2: 17-02-2020 Jļ 
Gewijzigd 3: 25-03-2020

ldGewijzigd 4: 22-07-2020 -
oStatus: Definitief 03

Projectnr. : 1804 Tek. nr. : TO-3.2


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>