<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>




































34605

stucwerk 10mm (betonlook) - antraciet

minerale steenstrips

stucwerk 10mm (betonlook) - antraciet

33750n.o. 100x100 o. 100x100
n.o. 100x100

kuntsteen muurafdekker

L
32720

31370

n.o. 200x100 n.o. 200x100
30502 +P 30502

kozijn v.v. matglas
29500

28356 +P 28356

un.o. 100x10027502 +P 27502

26500

stucwerk 10mm (betonlook) - wit 
25356 +P 25356

n.o. 100x100 24502
veiligheidsglas verlijmd in stalen U conform 
NEN 6702

23500 +P

22356

minerale steenstrips 21502 21502

19356 19356

18502

veiligheidsglas verlijmd in stalen U conform 
NEN 6702

17500 +P

16356

stucwerk 10mm (betonlook) - wit n.o. 200x100 n.o. 200x100
15502

stucwerk 10mm (betonlook) - antraciet

13356

12502

9502

minerale steenstrips

7356

6502

3490

rzone 1 
^ winkellogo j 65 100

4000

Maaiveld vlakmaken 
t.b.v. toegankelijkheid 
entree winkel

logo winkel, door derden
Bestaand maaiveld

481 1050 4398 2878
685 * 2300 650^080

2520 2520 2520 2520maatvoering 9e VD
1948 1050 3640 2520 670 2520 1510 2520maatvoering 8e VD|

+31070 10e verdieping installaties

+28070 9e verdieping

+25070 8e verdieping

+22070 7e verdieping

+19070 6e verdieping

+16070 5e verdieping
Er

+13070 4e verdieping

veiligheidsglas verlijmd in stalen U conform 
NEN 6702

10356

+10070 3e Verdieping

+7070 2e Verdieping

+4070 1e Verdieping

Reclamekubus 65x65x65cm
3-zijdig voorzien van winkellogo, door derden

5x sierpaal type 235 (de Hamer)

+0 Peil

1948 , 1912 , 975
maatvoering 7e VDf-4-------------------- f------------------------ "----------- f-

i585i 2520 x 1510 x
maatvoering 6e VDr^ T T T

, 1005 , 2520 ,670,
maatvoering 5e VD

2300

2520

2520

-------f6f4------

-------f670*'------

I 1468 I

2300

2520

650 660 2520

2573

maatvoering 2e VDļ-
2263 2^ 1040 670 1040 ^5 1675 67^ 1675 ^

430 1080 ^ 2520

2520

t 15|10 I
-------f6^-------

I 1510 I

2520

2520

2520

-----ŵ-----

I 1510 *

2520

2520

2520

* 14|85 *

-------f670^-------

* 1485 *

2520

2520

2515

------ 15^

I 975l t

maatvoering 1e VDİ 

maatvoering BG
608

1628 235 1675 67^ 1040 235 1675 ^670^

5310 2520

2950

27
-f

^ 1030 1675

3 3610
4290

-f-
2940

3610 1780

-Ä- 2520 t 1510 t

6555

2520

t 1ļ10 t

670

2520

4­
780

2520

1830 3610 72

H

25763

—f6ļ^—

1 1485 1
2520

2520

4­

20
6270

t 975J t

------ |5Xf

ļ64^80

2 x haak aan gevel voorzien t.b.v. openbare spankabels. 

Positie n.t.b., i.om de Gemeente Nijmegen

3580 250
---------------------«-İ

G D C B A

1 : 100
gevelaanzicht:

Gevel aan de Bloemerstraat

24.02 m * NAP ^ 0+P

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Renvooi

na isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing (triple glas) 30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening 

H isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening 
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

Kozijnrenvooi

standaard deur 
dagmaat 900x2300 
tenzij anders vermeldt

K7- kozijn met draai-kiep raam 
met glassoort aanduiding

rookdichtheid materialen: conform bouwbesluit hfdst. 2 afd 2.9 Ş2.9.1

ziide grenzend aan binnenlucht
extra beschermde vluchtroute B
beschermde vluchtroute B
overige D
zijde grenzend aan buitenlucht
extra beschermde vluchtroute C
beschermde vluchtroute C
overige D
bovenzijde
extra beschermde vluchtroute Cfl
beschermde vluchtroute Cfl
overige Dfl

Ruimtebenamingen Brandrenvooi

01 Verkeersruimte 

(o^ Verblijfsruimte 

Toiletruimte 

(Ó4| Badruimte

Technische ruimte

i Onbenoemde ruimte

Buitenruimte

(Ē
(0^ Stallingsruimte voor fietsen 

(0^ Berging

Liftschacht en liftkooi

Materialenrenvooi

I I i.h.w.g. beton Z prefab beton

pmm

a

Gevelopbouw: min 55kgZm2
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan) 
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Gevelopbouw: min 55kgZm2
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan) 
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Dakvloer:
- dakbedekking
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mmVm1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Perceel sgrens 

Ventilatierooster verborgen

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

PS

s

E
230v

E
230v (vl)
I

î
IO

EBV

30 WBDBO 

60 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie 
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie 
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Zelfsluitend

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau 

Sleutelkluis

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011.

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm.
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Brandblusser 6kgfôl voor geschikt voor olie- en vetbranden

extra beveiligde vluchtroute

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van 

aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

- Alle rookgasafvoeren dienen te voldoen aan de brandveiligheids klasse bepaald volgens NEN 6062

- Bovenzijde van het dak dient te voldoen aan de eisen van NEN 6063 (niet brandgevaarlijk)

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie 

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties 

Bescherming van geluid van buiten 

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Ilu 32 dB, Ico 79 dB 

52 dB 

20 dB(A)

30 dB(A)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN- 

EN 13501-1. De bovenzijde van het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoet tenminste aan

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 0Zo van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen.

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet tenminste aan brandklasse D, Dfl overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 

In afwijking hierop is deze brandklasse C, Cfl ter plaatse van extra beschermde vluchtroutes via de gevel i.v.m. brandoverslag. Ten hoogste 5 07o 

van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen.

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting.

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m3Zh 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie 'Brandbeveiligingsinstallaties' van Brandweer Nederland.

Opdrachtgever: Cevelum Exploitatie B.V.
Tel: 024-3608496 
Fax:

E-mail: info@dornick.nl

Project: Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

HāR
Castellastraat 116 
6512 EZ Nijmegen 

T 024 3602603 
F 024 3603036 
E info@HR-bin.nl

bouwkundig
ingenieursbureau
nľjmegen

Onderwerp: Gevel aan de Bloemerstraat

Datum: 04-11-2019 

Tekenaar: HR 

Schaal: 1 : 100

Formaat: A1

Fase: Technisch ontwerp

Gewijzigd 1: 28-11-2019 

Gewijzigd 2: 22-07-2020 

Gewijzigd 3: 15-12-2020 

Gewijzigd 4:

Status: Definitief

Projectnr. : 1804 Tek. nr. : TO-2.1


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>