<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>






































230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

B
-B

B
-B

2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680

3
8
6
0

3
6
1
0

1
7
8
0

1
8
3
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
5
8
0

1530 3400 100 1800 100 1800 300 2100 400 1800 100 1800 100 2650 100 2650 100 22565 100 3655 300

4
4
0

1
9
8
0

1
0
0

5
7
6
0

1
2
0

7
5
0

1
0
0

1
6
5
0

2
0
0

3
9
0
0

1
0
0

1
0
0

3
9
0
0

2
0
0

1
6
5
0

1
0
07

5
0

1
2
0

5
7
6
0

1
0
0

trap:
b - 1200mm
o - 184.4mm
a - 220mm

betontrap:
b - 900mm
0 - 182.14mm
a - 220mm

3832 100 1200 100 2234 100 2234 100 1200 100 12180 100 5820 100 6910 100 2060 100 1390 100 7110 300

440 2110 100 2750 100 2750 100 2750 100 25060 300 4200 300 1650 300 4160 300

6
7
0

4
4
0

2
1
9
8

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

2
2
0
0

1
0
0

3
3
5
2

3
3
0

1220 330 2282 100 1200 100 2234 100 2234 100 1200 100 2400 100 2400 100 2450 100 2000 100 26320 300

luchttoevoer door middel
van koekoek op maaiveldniveau
rooster 2x 1,96m2

Kelder

Gebruiksfunctie: Overige gebruiksfunctie

trap met fietsgoot:
b - 1380 mm
o - 159mm
a - 325mm

D
-D

D
-D

capaciteit fietsberging: 

min. 162

6
7
0

1
5
7
9
4

1
0
0

5
3
4
6

3
3
0

3
0
0
0

2
5
0

Uitvoering ventilatie installatie in overleg

met installateur en zal nader worden bepaald

totaal ventilatiecapaciteit: 167,0+149,9=316,9m² * 0,7 l/s 

(geen opslag huisvuil) =  222 l/s

koker t.b.v. invoer 
nuts

vloerveld vrijhouden ivm vluchten

34.9 m²

05

traforuimte Liander

223.5 m²

01

Reserve-capaciteit

167.0 m²

09

Gezamenlijke berging

3
5
0

1
3
8
0

1860

1917

EBV

EBV

$

EBV

X

koker t.b.v. invoer nuts

H

1' 13

roosters 1,96m2
t.b.v. condensors e.d.

Contouren begane grond (groen)

C
o

n
to

u
re

n
 b

e
g

a
n

e
 g

ro
n

d
 (

g
ro

e
n

)

Contouren leidingtracé
(leidingtracé gecontroleerd tot 1 meter diepte, zie controlepunten)

C
o

n
to

u
re

n
 le

id
in

g
tr

a
c
é

(l
e
id

in
g

tr
a
c
é
 g

e
c
o

n
tr

o
le

e
rd

 t
o

t 
1
 m

e
te

r 
d

ie
p

te
, 
zi

e
 c

o
n

tr
o

le
-p

u
n

te
n

)

1

8

2

7

3
4

5

6

9 Controlepunt leidingtracé

Controlepunt leidingtracé

1038 600

brandweerlift

C

29 fietsen + 50% 
middels Velo-Up 
Low = 44 fietsen

25 fietsen + 50% 
middels Velo-Up 
Low = 38 fietsen

29 fietsen + 50% 
middels Velo-Up 
Low = 44 fietsen

27 fietsen + 50% 
middels Velo-Up 
Low = 41 fietsen

$
$

$

$

5.1 m²

09
5.1 m²

09

5.1 m²

09

5.1 m²

09
5.1 m²

09

5.1 m²

09
5.1 m²

09

5.1 m²

09

85.0 m²

09

5.1 m²

09

5.1 m²

09
5.1 m²

09

10.7 m²

07

5.0 m²

09

5.0 m²

09

5.0 m²

09

5.0 m²

09

5.0 m²

09

5.0 m²

09

5.0 m²

09

7.0 m²

09

5.0 m²

09

5.1 m²

09

8.1 m²

05

Hydrofoor

8.7 m²

09
6.0 m²

09

10.6 m²

01

6.2 m²

01

10.5 m²

01

6.1 m²

09
6.7 m²

09

5.1 m²

09

5.1 m²

09

5.4 m²

09

5.0 m²

09
5.0 m²

09

13.8 m²

05
11.6 m²

05

AIRCO winkel
MV kelder

$

$

4.4 m²

10

5.0 m²

09

5.0 m²

09
5.0 m²

09

5.1 m²

09

Uitvoering ventilatie installatie in overleg

met installateur en zal nader worden bepaald

totaal ventilatiecapaciteit: 223,5m² * 0,7 l/s (geen opslag 

huisvuil) = 157l/s

149.9 m²

08

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond kelder

TO-1.21804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

25-03-2020

17-02-2020

28-11-2019

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680 250

50230

690 3900 4811 1400 1130

7752

2520
650

2520
1646

2520
650

2520
1646

2520
650

3020

4363

2535
1086

302 8678 300 2100 300 250

1
6
3

3
0
0

2
4
6
4
0

5
5
0

2
5
1

3
6
1
0

3
6
1
0

1
7
8
0

1
8
3
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
5
8
0

1
7
0

6
4
5

6
2
7
0

7
8
0

6
5
5
5

6
5
5

2
9
4
0

4
2
9
0

2
9
4
0

3
3
5

2
5
1

betontrap:
b - 900mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

949.3 m²

02

winkelruimte

verblijfsruimte

randvoorwaarden indeling:
2x toiletruimte waarvan 1 integraal toegankelijk

trap:
b - 1200mm
o - 187.5mm
a - 220mm

550 31602 100
630

100 3488 120 2110 120 1620 120 6840 550

250 16700 20700 1050
303

1084 7863

4
8
9
4

6
4
9

3
1
4
7

3
4
0

7
5
0
0

1
0
5
0

4
7
0

4
0
0

2
0
2
0

1
2
0

3
7
2
0

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
5
5
0

2
0
0

1
4
0
7

2
0
0

5
0
6
8

d
a
g

m
a
a
t 
3

0
0

0
m

m
a
u

to
m

a
tis

c
h
e
 s

c
h

u
ifd

e
u

re
n

 b
ij 

sp
a
n

n
in

g
sw

e
g

va
l 

h
a
n

d
m

a
tig

 t
e
 o

p
e
n

e
n

e
n

 

A
-A

A
-A

p
o

st
k
a
st

e
n

 1
3
6

 s
tu

k
s 

e
.e

.a
. 
c
o

n
fo

rm
 b

ri
e
ve

n
b

u
sb

e
sl

u
it

te
 le

g
e
n

 v
a
n

 b
u

ite
n

a
f

b - 1200mm
o - 183.1mm
a - 240mm

30/22/6

30/22/6

B
-B

B
-B

0.6 m²

05

MK winkel

3655 550

leidingkoker tbv
standleidingen vwa en rwa

h
e
k
w

e
rk

 1
0

0
0

+

h
e
lli

n
g

b
a
a
n

 1
:1

6

koekoek met rooster tbv luchttoe- en afvoer
airco winkel, opp 3,25m2 bruto
netto-doorlaat bij 75% = 2,44m2

overheaddeur
2520x3750mm

Begane grond

Gebruiksfunctie: Winkelfunctie

hekwerk h:1000mm

straatwerk aanhelen tot 
hoogte start hellingbaan

1400

1
4
0
0

Ingang fietskelder

straatwerk ophogen
tbv nooduitgang

D
-D

D
-D

peil=

0

nooddeur (dagmaat 950mm) voorzien van tekst:
"nooduitgang vrijhouden"

Winkelruimte voorzien van voldoende noodverlicht afgestemd op
de uiteindelijke indeling van de ruimte. Een en ander te bepalen
bij de melding brandveilig gebruik van de winkelruimte. Behoort niet tot
deze aanvraag.

trap met fietsgoot:
b - 1380 mm
o - 325mm
a - 159mm

1
7
3
0

2
9
0

$

EBV

max. 300 personen

$
$

EBV

mk. 
(600x1800mm)

0.6 m²

05

MK winkel

X

H

1' 13

4
2
2
6

1
0
1
3
0

3
8
6
1

PS

mk. 
(600x1800mm)

Uitvoering ventilatie installatie in overleg

met installateur en zal nader worden bepaald

totaal ventilatiecapaciteit: 300 pers. * 4 l/s = 1200 l/s

peil=

0

W
in

k
e
l

1
3
6
 A

p
p
.

peil=

0

hefplateau
2500x1600mm

b - 1000mm
o - 187,5mm
a - 220mm

750-P

Laden en lossen

Vrachtwagens 18,0x3,0m1

Waterpas 800-P

Herinrichting Bloemerstraat 

c.f. tekening Gemeente Nijmegen, 

Bloemerstraat, Herinrichting d.d. 08-07-2015

Afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit

Bureau Ruimtelijke Planvorming

Herinrichting Doddendaal 

c.f. tekening Gemeente Nijmegen, 

Opstelplaats expeditie Doddendaal

Nummer: 44763, Blad: 1, d.d. 08-11-2012

Afdeling Projectmanagement en Realisatie

koekoek met rooster tbv luchttoe- en afvoer
airco winkel, opp 2,51m2 bruto
netto-doorlaat bij 75% = 1,88m2

peil=

-200

Bestaand
MV=600+

Bestaand
MV=420+

Bestaand
MV=140+

Bestaand
MV=50-

Bestaand
MV=170-

Bestaand
MV=360-

Bestaand
MV=510-

Bestaand
MV=530-

Bestaand
MV=570-

Bestaand
MV=610-

Bestaand
MV=690-

Bestaand
MV=650-

Bestaand
MV=670-

Bestaand
MV=760-

Bestaand
MV=800-

Bestaand
MV=800-

Bestaand
MV=800-

Bestaand
MV=840-

Bestaand
MV=620-

Bestaand
MV=530-

Bestaand
MV=310-

Bestaand
MV=180-

Bestaand
MV=100-

Bestaand
MV=30-

Bestaand
MV=10+

Bestaand
MV=50+

Bestaand
MV=90+

Bestaand
MV=160+

Bestaand
MV=200+

straatwerk vlakmaken
tbv toegankelijkheid 
entree winkel

Bestaand
MV=220+

Bestaand
MV=290+

L
e
d

st
ri
p

 in
 p

la
fo

n
d

L
e
d

st
ri
p

 in
 p

la
fo

n
d

Bushalte

2
6
7
5

kozijnen en deuren onbrandbaar

pui incl. deur onbrandbaar

pui incl. deur onbrandbaar

beton bordes
peil=1470

brandweerlift

C

EBV

20.0 m²

01

10.6 m²

01

peil=

-400

betontrap:
b - 900mm
0 - 183.75mm
a - 220mm

$

5x sierpaal type 235 (de Hamer)

Fietsenrek Velopa Tullip (zwart) 
i.o.m. Gemeente Nijmegen

Nieuw
MV=600+

Nieuw
MV=400+

Nieuw
MV=200+

Nieuw
MV=100+

Nieuw
MV=0+

Nieuw
MV=0+

Nieuw
MV=0+

Nieuw
MV=400-

Nieuw
MV=420-

Nieuw
MV=420-

Nieuw
MV=570-

Nieuw
MV=610-

Nieuw
MV=690-

Nieuw
MV=720-

Nieuw
MV=750-

Nieuw
MV=800-

Nieuw
MV=800-

Nieuw
MV=800-

Nieuw
MV=800-

Nieuw
MV=800-

Nieuw
MV=620-

Nieuw
MV=530-

Nieuw
MV=310-

Nieuw
MV=180-

Nieuw
MV=100-

Nieuw
MV=30-

Nieuw
MV=10+

Nieuw
MV=50+

Nieuw
MV=90+

Nieuw
MV=160+

Nieuw
MV=200+

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond begane grond

TO-1.31804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

17-02-2020

22-07-2020

25-03-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v

230v

230v
230v

230v (vl)

230v

230v

230v (vl)

230v (vl)

230v

230v
230v

230v

230v230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680 250

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

2
2
3

A
-A

A
-A

2
5
7
1
3

3
4
0

3
3
6
8

2
5
0

3
4
1
5

1
5
0

3
4
0
5

2
5
0

3
4
1
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

3
2
0
0

1
5
0

3
6
6
3

3
0
2

5
8
0

2
5
2
0

1
4
8
5

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
6
0

1
0
4
02

3
5

1
6
7
5

6
7
0

1
6
7
5

2
3
5 1

0
4
0

6
7
0

1
6
7
5

2
3
5 1

0
4
0

5
3
8

14460 36020

1360 1390 460 2290 1850 1400 3180 1400 1130 36020

302 3953 150 7105 300 2100 300 3610 150 3060 150 3560 300 3385 150 3285 150 3560 300 6945 250 6865 550

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

416 2520
650

2520
1646

2520
650

2520
1646

2520
650

2520
1646

2520
671

2997
1430

2300

4256

50480

200 52 5623 100 1830 100 3300 100 930 100 1526 300 5325 100 930 150 930 100 2995 300 3560 150795100 1230 150 1230 100 3215 300 3645 100 3200 250 3200 100 3565 300 250

660 1155 715 8060 3785 2905 665 2965 640 2950 665 2520 1530 2520 650 2520 1530 2520 650 2520 1090 3000 4215

9
5
0

8
2
5

6
5
0

2
2
9
0

4
6
4
8

3
1
4
4

3
1
7
3

2
0
2
5

5
1
4

3
0
2

5
9
5
8

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

7
0
2
6

2
5
0

5
2

4
8
1
5

1
0
0

2
5
7
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

2
7
7
2

1
5
0

9
3
0

1
0
0

2
6
1
4

250 52 3953 150 3630 100 2550 100 1512 113 1501 300 1960 100 1550 150 1960 100 4710 300 3385 150
713

150 2050 100
918

100 930 100 1934 300 3610 150 3185 250 3905 100 2860 300 250

B
-B

B
-B

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

D
-D

D
-D

2
0
8
1

dakvloer 30 min. WBDBO dakvloer 30 min. WBDBO

App. 112
App. 111

App. 110App. 109

App. 108App. 107

App. 118App. 117App. 116

App. 114App. 113

A
pp

. 1
04

A
pp

. 1
03

A
pp

. 1
01

A
pp

. 1
15

A
pp

. 1
02

28.0 m²

02

15.4 m²

02
15.7 m²

02

2.5 m²

04

25.5 m²

02
32.1 m²

02

38.4 m²

02

12.4 m²

02

32.1 m²

02

3.2 m²

04
3.2 m²

04

1.1 m²

03

1.1 m²

03

45.0 m²

02

1.1 m²

03
1.1 m²

03

3.6 m²

04

4.3 m²

10

3.0 m²

04
3.5 m²

04

37.4 m²

02

26.6 m²

03

35.0 m²

02

2.7 m²

04

1.3 m²

03
32.0 m²

02

37.0 m²

02

13.2 m²

02

3.1 m²

04

12.5 m²

0231.9 m²

02

2.8 m²

04

1.3 m²

03
1.3 m²

03

2.8 m²

04

45.0 m²

02
31.1 m²

02

12.6 m²

02

45.3 m²

02

3.0 m²

04

2.8 m²

04
1.3 m²

03

28.7 m²

02

14.7 m²

02 10.1 m²

02

24.6 m²

02

3.0 m²

04

1.3 m²

03
1.3 m²

03

252 11995 113 1500 300 3585 150 6795 300 3560 150 6820 300 6945 250 6865 550

2
5
0

5
2

4
5
2
3

1
0
0

1
0
6
0

1
0
0

1
2
3
0

2
5
0

9
3
0

1
0
0

1
2
3
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

1
8
3
0

1
0
0

1
4
8
0

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
2
5

1
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
3
5

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
7
8
8

1
1
7

2
2
3

EBV

EBV

$

$ $

$
EBV

X

H

1' 13

1.3 m²

03

E.

E.

VL

VL

hulpconstructie v.o.c.

peil=

4070

1.0 m²

07

0.8 m²

07
0.8 m²

07

0.7 m²

07
0.7 m²

07

1.1 m²

07

1.3 m²

07

0.8 m²

07
0.8 m²

07

8.8 m²

07

200x100

E
.

E
.

44.8 m²

01

1.0 m²

07

E
.

E
.

E
.

E
.

E
.

$

E
.

E
.

App. 106

17.2 m²

02

1.2 m²

03
0.9 m²

07

1.0 m²

07

E
.

E
.

E
.

E.

E
.

VL

A
pp

. 1
05

wasruimte

35.1 m²

02

35.2 m²

02

2.7 m²

04

2.7 m²

04

2.7 m²

04

1.1 m²

03

0.9 m²

07

1.3 m²

03

1.3 m²

03

1.0 m²

07

3.3 m²

01

6.8 m²

01

3.2 m²

011.3 m²

03

1.1 m²

07

9.0 m²

01

1.5 m²

03
1.0 m²

07

1.4 m²

01

6.7 m²

02

8.2 m²

01

1.2 m²

07
1.2 m²

03
1.4 m²

01

2.7 m²

04

1.3 m²

01
0.9 m²

07

brandweerlift

EBV

12.1 m²

02

C

$

$

EBV

EBV

EBV

10.6 m²

01

3.4 m²

04

6.4 m²

01

2.4 m²

07

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

hekwerk 
1000+

E
.

E
.

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 1e verdieping

TO-1.41804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

10-01-2020

17-02-2020

25-03-2020

g
e
w

. 
5
: 
2
2

-0
7

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
7
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
8
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v

230v

230v
230v

230v (vl)

230v

230v

230v (vl)

230v (vl)

230v

230v
230v

230v

230v230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

2
2
3

2
5
7
1
3

9
7
5

2
5
2
0

6
2
0

2
5
7
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

1
0
8
0

1
0
4
02

3
5

1
6
7
5

6
7
0

1
6
7
5

2
3
5 1

0
4
0

6
7
0

1
0
4
02

3
5

1
6
7
5

5
3
8

1530 2520 650

9
5
0

2
2
9
0

6
5
0

8
2
5

4
6
4
8

3
1
4
4

3
1
7
3

2
0
2
5

5
1
4

4256

2300
1430

3054
613

2520

1646

2520
650

2520

1646

2520
650

2520

1646

2520
650

2520

3
0
2

710 1390 1850 2290 1110 1400 1240 1400 3070

B
-B

B
-B

14460 36020

D
-D

D
-D

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

15.4 m²

02

10.6 m²

01

31.8 m²

02

38.1 m²

02

12.1 m²

02

32.1 m²

02

1.1 m²

03
1.1 m²

03

3.6 m²

04
3.5 m²

04

37.3 m²

02

12.2 m²

0231.7 m²

02

2.8 m²

04

1.3 m²

03
1.3 m²

03

2.8 m²

04

44.7 m²

02

30.8 m²

02

12.3 m²

02

45.0 m²

02

2.8 m²

04 1.3 m²

03
1.3 m²

03

App. 210

App. 210App. 209

App. 208App. 207

App. 216

App. 214App. 213

A
pp

. 2
15

660 1155 715 8060 3785 2869 680 2986 640 2914 3000 42151105 2520 650 2520 1530 2520 650 2520

50480

EBV

EBV

$

$ $

$
EBV

X

H

1' 13

E.

E.

VL

VL

36020

hulpconstructie v.o.c.

peil=

7070

250

5
0

550

0.8 m²

07
0.8 m²

07

1.1 m²

07

0.7 m²

07
0.7 m²

07
E

.

E
.

44.8 m²

01

E
.

E
.

E
.

E
.

E
.

3.0 m²

04

1.0 m²

07

1.3 m²

07

$

E
.

E
.

App. 206

A
pp

. 2
04

A
pp

. 2
01

28.4 m²

02

14.1 m²

02

8.8 m²

07

3.0 m²

04

0.9 m²

07
1.3 m²

03

1.3 m²

01
1.0 m²

07
1.5 m²

03
1.4 m²

01

6.6 m²

02

2.7 m²

04

10.1 m²

02
24.6 m²

02

8.1 m²

01

28.0 m²

02
15.4 m²

02

2.5 m²

04
3.0 m²

04

1.4 m²

01
1.2 m²

03
1.2 m²

071.3 m²

03

1.1 m²

07
3.2 m²

01

25.2 m²

02

E
.

E
.

App. 212
App. 211

App. 218App. 217

E
.

E.

E
.

VL

A
pp

. 2
02

A
pp

. 2
03

A
pp

. 2
05

wasruimte

35.0 m²

02

34.9 m²

02

35.0 m²

02

31.7 m²

02

1.1 m²

03

0.9 m²

07
2.7 m²

04

2.7 m²

04
1.3 m²

03

1.0 m²

07

1.3 m²

03

1.0 m²

07
2.7 m²

04

2.7 m²

04

1.3 m²

03

1.0 m²

07

2.4 m²

07

26.6 m²

01

3.4 m²

04

1.3 m²

03

36.6 m²

02

12.8 m²

02

17.0 m²

02

1.2 m²

03

3.1 m²

04

6.8 m²

01

3.3 m²

01

0.9 m²

07

brandweerlift

EBV

C

$

$

EBV

EBV

EBV

6.4 m²

01

8.9 m²

01

4.4 m²

10

45.0 m²

02

12.1 m²

02

3.2 m²

04
3.2 m²

04

1.1 m²

03
1.1 m²

03

0.8 m²

07
0.8 m²

07

250 52 3953 150 3630 100 2550 100 1512 113 1501 300 1960 100 1550 150 1960 100 4710 300 3385 150713150
2050

100
918

100 930 100 1934 300 3610 150 3185 250 3905 100 2860 300 250

302 3953 150 7105 300 2100 300 3610 150 3060 150 3560 300 3385 150 3285 150 3560 300 6945 250 6865 550

2
5
0

5
2

4
5
2
3

1
0
0

1
0
6
0

1
0
0

1
2
3
0

2
5
0

9
3
0

1
0
0

1
2
3
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

1
8
3
0

1
0
0

1
4
8
0

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
2
5

1
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
3
5

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
7
8
8

1
1
7

2
2
3

3
4
0

3
3
6
8

2
5
0

3
4
1
5

1
5
0

3
4
0
5

2
5
0

3
4
1
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

3
2
0
0

1
5
0

3
6
6
3

3
0
2

200 52 5623 100 1830 100 3300 100 930 100 1526 300 5325 100 930 150 930 100 3020 275 3560 150795100 1230 150 1085 245 3215 300 3645 100 3200 250 3200 100 3565 300 250

252 11995 113 1500 300 3585 150 6820 275 3560 150 6820 300 6945 250 6865

3
0
2

5
9
5
8

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

7
0
2
6

2
5
0

5
2

4
8
1
5

1
0
0

2
5
7
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

2
7
7
2

1
5
0

9
3
0

1
0
0

2
6
1
2

2
5
0

5
2

4
8
1
5

1
0
0

2
5
7
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

2
7
7
2

1
5
0

9
3
0

1
0
0

2
6
1
2

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

hekwerk 
1000+

E
.

E
.

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 2e verdieping

TO-1.51804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v

230v

230v
230v

230v (vl)

230v

230v

230v (vl)

230v (vl)

230v

230v
230v

230v

230v230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680

1360 1390 460 2290 1850 1400 3180 1400 1130 36020

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

2
7
3

2
5
7
6
3

8060 3785 640 2950 2520 1530 25202869 680 2986 610 2560 1090665 2520 1530 2520 650

9
5
0

8
2
5

4
6
4
8

3
1
4
4

3
1
7
3

2
0
2
5

5
1
4

4256

2300

1430

3018

650

2520

1646

2520

650

2520

1646

2520

650

2520

1646

2520

650

2520
416

3000 4215

5
8
5

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
6
0

1
6
7
5

2
3
5

1
0
4
0

6
6
00

1
0
4
0

2
3
5

1
6
7
5

6
7
0

1
6
6
5

2
3
5

1
0
4
0

6
0
8

2
5
1
5

1
4
8
5

2
2
9
0

6
5
0

B
-B

B
-B

D
-D

D
-D

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

2.5 m²

04

32.0 m²

0238.3 m²

02

12.1 m²

02

32.4 m²

02

1.1 m²

03

1.1 m²

03

3.6 m²

04
3.5 m²

04

37.3 m²

02

12.5 m²

0232.0 m²

02

2.8 m²

04

1.3 m²

03
1.3 m²

03

2.8 m²

04

45.2 m²

02

31.3 m²

02

12.6 m²

02

45.5 m²

02

3.0 m²

04

2.8 m²

04 1.3 m²

03
1.3 m²

03

App. 310App. 309

App. 308App. 307

App. 316

App. 314App. 313

A
pp

. 3
15

660 1155 715

50480

14460 36020

EBV

EBV

$

$ $

$
EBV

X

H

1' 13

E.

E.

VL

VL

hulpconstructie v.o.c.

peil=

10070

250

5
0

0.8 m²

07

10.6 m²

01

1.3 m²

07
1.1 m²

07

0.7 m²

07
0.7 m²

07

0.8 m²

07

E
.

E
.

44.9 m²

01

E
.

E
.

E
.

E
.

E
.

1.0 m²

07

$

E
.

E
.

A
pp

. 3
04

A
pp

. 3
03

A
pp

. 3
01

A
pp

. 3
02

App. 306

E
.

E
.

App. 312
App. 311

App. 318App. 317

E
.

E.

E
.

VL

wasruimte

A
pp

. 3
05

35.0 m²

02

34.9 m²

02

35.0 m²

02

31.7 m²

02

12.8 m²

02

36.6 m²

02

17.0 m²

02

3.1 m²

04

6.4 m²

01

1.2 m²

03
0.9 m²

07

6.8 m²

01

3.3 m²

01

3.4 m²

04

1.3 m²

03

26.6 m²

01

1.3 m²

03

1.0 m²

07

2.7 m²

04

2.7 m²

04

1.0 m²

07

1.3 m²

03

2.7 m²

04

1.1 m²

03

28.9 m²

02
14.7 m²

02 24.6 m²

02 10.1 m²

02

6.6 m²

02

28.0 m²

02

15.4 m²

02
15.4 m²

02
25.4 m²

02

3.0 m²

04

8.8 m²

07

3.0 m²

04 2.7 m²

04

8.1 m²

01

1.5 m²

03
1.4 m²

01
1.0 m²

07

1.4 m²

01
1.2 m²

03
1.2 m²

07
3.2 m²

01

1.1 m²

07

1.4 m²

03

1.0 m²

07
1.3 m²

03
1.3 m²

01

1.0 m²

07

1.3 m²

03

2.7 m²

04

0.9 m²

07

brandweerlift

EBV

C

$

$

EBV

EBV

EBV

2.4 m²

07

250 52 3953 150 3630 100 2550 100 1512 113 1501 300 1960 100 1550 150 1960 100 4735 250 3410 150
713

150
2050

100
918

100 930 100 1959 250 3635 150 3185 250 3905 100 2860 300 250

302 3953 150 7105 300 2100 300 3610 150 3060 150 3585 250 3410 150 3285 150 3585 250 6970 250 6865 550

2
5
0

5
2

4
5
2
3

1
0
0

1
0
6
0

1
0
0

1
2
3
0

2
5
0

9
3
0

1
0
0

1
2
3
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

1
8
3
0

1
0
0

1
4
8
0

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
2
5

1
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
3
5

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
7
8
8

1
1
7

2
2
3

3
4
0

3
3
6
8

2
5
0

3
4
1
5

1
5
0

3
4
0
5

2
5
0

3
4
1
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

3
2
0
0

1
5
0

3
6
6
3

3
0
2

200 52 5623 100 1830 100 3300 100 930 100 1526 300 5325 100 930 150 930 100 3020 250 3585 150795100 1230 150 1085 3485 250 3670 100 3200 250 3200 100 3565 300 250

252 11995 113 1500 300 3585 150 6820 250 3585 150 6845 250 6970 250 6865 550

45.0 m²

02

12.1 m²

02

3.2 m²

04
3.2 m²

04

1.1 m²

03
1.1 m²

03

0.8 m²

07
0.8 m²

07

8.9 m²

01

4.4 m²

01

2
5
0

6
0
1
0

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

7
0
2
6

2
5
0

5
2

4
8
1
5

1
0
0

2
5
7
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

2
7
7
2

1
5
0

9
3
0

1
0
0

2
7
1
8

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

hekwerk 
1000+

E
.

E
.

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 3e verdieping

TO-1.61804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v

230v

230v
230v

230v (vl)

230v

230v

230v (vl)

230v (vl)

230v

230v
230v

230v

230v230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680 250

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

2
2
3

2
5
7
1
3

14460 36020

710 1390 1850 2290 1110 1400 1240 1400 3070 36020

9
7
5

2
5
2
0

6
2
0

2
5
7
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
2
0

2
5
7
0

1
0
8
0

1
0
4
0

2
3
5

1
6
7
5

6
7
0

1
6
7
5

2
3
5

1
0
4
0

6
7
0

1
0
4
0

2
3
5

1
6
7
5

5
3
8

2520 1530 2520 4215

50480

660 1155 715 11880 2870 680 2950 640 2950 1105 2520 650 650 2520 1530 2520 650

9
5
0

2
2
9
0

6
5
0

8
2
5

1
0
9
6
5

2
0
2
5

2420
1646

2520
650

2520
1646

2520
650

2520
1646

2520
650

2520
1646

2520
1430

2300

4256

3000

B
-B

B
-B

D
-D

D
-D

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

2
0
8
1

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

2.5 m²

04

32.0 m²

02

38.3 m²

02

12.1 m²

02

32.4 m²

02

1.1 m²

03
1.1 m²

03

3.6 m²

04
3.5 m²

04

37.3 m²

02

12.2 m²

0231.7 m²

02

2.8 m²

04

1.3 m²

03
1.3 m²

03

2.8 m²

04

44.9 m²

02

31.0 m²

02

12.3 m²

02

45.2 m²

02

3.0 m²

04

2.8 m²

04 1.3 m²

03
1.3 m²

03

App. 410App. 409

App. 408App. 407

App. 416

App. 414App. 413

A
pp

. 4
15

EBV

EBV

$

$ $

$
EBV

X

H

1' 13

E.

E.

VL

VL

hulpconstructie v.o.c.

peil=

13070

0.8 m²

07
0.8 m²

07

1.3 m²

07
1.1 m²

07

0.7 m²

07
0.7 m²

07

E
.

E
.

44.9 m²

01

E
.

E
.

E
.

E
.

E
.

1.0 m²

07

$

E
.

E
.

A
pp

. 4
04

A
pp

. 4
03

A
pp

. 4
01

A
pp

. 4
02

App. 406

E
.

E
.

App. 412
App. 411

App. 418App. 417

E
.

E.

E
.

VL

A
pp

. 4
05

wasruimte

35.0 m²

02

34.9 m²

02

35.0 m²

02

31.7 m²

02

12.8 m²

02

36.6 m²

02
17.0 m²

02

0.9 m²

07

1.2 m²

03

6.4 m²

01
3.1 m²

04

6.8 m²

01

3.3 m²

01

26.6 m²

01

3.4 m²

04

1.3 m²

03

1.3 m²

03

1.0 m²

07

2.7 m²

04

2.7 m²

04

1.0 m²

07

1.3 m²

03

1.0 m²

072.7 m²

04

1.3 m²

03

2.7 m²

04

1.1 m²

03

28.6 m²

02
14.3 m²

02
24.6 m²

02
10.1 m²

02

6.6 m²

02

2.7 m²

04

8.8 m²

07

3.0 m²

04

1.0 m²

07

1.3 m²

03
1.3 m²

01
1.0 m²

07

1.5 m²

03
1.4 m²

01

8.1 m²

01
9.0 m²

01

4.3 m²

10

1.4 m²

01

1.2 m²

03
1.2 m²

07

28.0 m²

02
15.4 m²

02

3.0 m²

04

15.4 m²

02
25.4 m²

02

1.4 m²

03

3.2 m²

01

1.1 m²

07

0.9 m²

07

brandweerlift

EBV

C

$

$

EBV

EBV

EBV

2.4 m²

07

200 52 5623 100 1830 100 3300 100 930 100 1526 300 5325 100 930 150 930 100 3020 250 3585 150 895 1230 0 1050 185 3485 250 3670 100 3200 250 3200 100 3565 300 250

252 11995 113 1500 300 3585 150 6820 250 3585 150 6845 250 6970 250 6865 550

2
5
0

5
2

4
5
2
3

1
0
0

1
0
6
0

1
0
0

1
2
3
0

2
5
0

9
3
0

1
0
0

1
2
3
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

1
8
3
0

1
0
0

1
4
8
0

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
2
5

1
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
8
3
5

2
5
0

1
4
8
0

1
0
0

1
7
8
8

1
1
7

2
2
3

3
4
0

3
3
6
8

2
5
0

3
4
1
5

1
5
0

3
4
0
5

2
5
0

3
4
1
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

3
2
0
0

1
5
0

3
6
6
3

3
0
2

250 52 3953 150 3630 100 2550 100 1512 113 1501 300 1960 100 1550 150 1960 100 4735 250 3410 150
713

150
2050

100
918

100 930 100 1959 250 3635 150 3185 250 3905 100 2860 300 250

302 3953 150 7105 300 2100 300 3610 150 3060 150 3585 250 3485 75 3285 150 3585 250 6970 250 6865 550

2
5
0

5
2

4
8
1
5

1
0
0

2
5
7
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

2
7
7
2

1
5
0

9
3
0

1
0
0

2
6
3
1

3
0
2

5
9
5
8

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

7
0
2
6

10.6 m²

01

45.0 m²

02

12.1 m²

02

3.2 m²

04
3.2 m²

04

1.1 m²

03
1.1 m²

03

0.8 m²

07
0.8 m²

07

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

hekwerk 
1000+

E
.

E
.

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 4e verdieping

TO-1.71804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v (vl)

230v

230v (vl)

230v

230v

230v

230v

230v230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680 250

14460 36020

1360 1390 460 2290 1850 1400 3180 1400 1130 36020

50480

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

2
7
3

2
5
7
6
3

5
8
0

2
5
2
0

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
6
0

2
5
7
3

1
4
7
8

2
5
2
0

6
6
0

2
5
2
0

1
0
2
8

4256

2300
1430

3055
613

2520

1646

2520
649

2521

1646

2520
650

2520

1646

2519
651

2520
416

9
5
0

8
2
0

6
5
0

2
2
9
0

4
6
5
3

3
1
4
4

3
1
7
3

2
0
2
5

5
1
4

2478 2834 680 2986 640 2950 665 2520 1530 2520 650 2520 1530 2520 610 2560 1090 2970 424511982

B
-B

B
-B

D
-D

D
-D

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

d
a
k
vl

o
e
r 

3
0

m
in

. 
W

B
D

B
O

2.5 m²

04

32.3 m²

0238.6 m²

02

12.4 m²

02

32.4 m²

02

1.1 m²

03
1.1 m²

03

3.6 m²

04
3.5 m²

04

3.2 m²

04

12.5 m²

0231.9 m²

02

2.8 m²

04

1.3 m²

03
1.3 m²

03

2.8 m²

04

45.2 m²

02

31.3 m²

02

12.6 m²

02

45.5 m²

02

3.0 m²

04

2.8 m²

04
1.3 m²

03
1.3 m²

03

6.1 m²

06

6.6 m²

06

6.1 m²

06

App. 509App. 508

App. 507App. 506

App. 515

App. 513App. 512

A
pp

. 5
14

X

H

1' 13

1
4
8
5

hulpconstructie v.o.c.

peil=

16070

0.8 m²

07
0.8 m²

07

1.3 m²

07
1.1 m²

07

0.7 m²

07
0.7 m²

07

2
0
0
x1

0
0

2
0
0
x1

0
0

1.0 m²

07

A
pp

. 5
04

A
pp

. 5
01

A
pp

. 5
02

App. 505

App. 511
App. 510

App. 517App. 516

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

EBV

EBV

$

$ $

$

E.

E.

VL

VL

E
.

E
.

EBV

E
.

E
.

E
.

E
.

$

E
.

E
.

E
.

E
.

E
.

E.

wasruimte

A
pp

. 5
03

E
.

E
.

brandweerlift

E
.

C

$

$

15.4 m²

02
15.7 m²

02

8.8 m²

07

3.0 m²

02

14.7 m²

02

3.0 m²

04

28.0 m²

02
25.7 m²

02

1.4 m²

03

2.7 m²

04

10.1 m²

0224.6 m²

02

1.0 m²

07
1.4 m²

01

1.5 m²

03

28.9 m²

02

1.0 m²

07
1.3 m²

01

1.3 m²

03

6.7 m²

02

1.0 m²

07

2.8 m²

04

36.6 m²

02
17.0 m²

02

1.2 m²

03

1.3 m²

03

1.3 m²

03

1.3 m²

03

1.0 m²

07

3.1 m²

04

3.4 m²

04

3.2 m²

01

1.1 m²

07

5.5 m²

01

31.6 m²

02

6.4 m²

01

2.4 m²

07

2.4 m²

07

42.8 m²

02

1.0 m²

07

1.4 m²

03

3.4 m²

04

1.4 m²

01

1.2 m²

07
1.2 m²

03

12.6 m²

02

31.7 m²

02

31.8 m²

02

12.9 m²

02

44.9 m²

01

0.8 m²

07

1.1 m²

03

0.8 m²

07

1.1 m²

03

3.2 m²

04
3.2 m²

04

45.0 m²

02

12.1 m²

02

0.9 m²

07

4.1 m²

10

6.8 m²

01

3.1 m²

01

10.7 m²

01

8.6 m²

01
8.2 m²

01

22.6 m²

01

EBV

EBV

EBV

EBV

3
0
2

5
9
5
8

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

7
0
2
6

2
5
0

5
2

4
8
1
5

1
0
0

2
5
7
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

2
7
7
2

1
5
0

9
3
0

1
0
0

2
7
1
8

25052 3953 150 3630 100 2550 100 1512 300 1960 100 1550 150 1960 100 4735 250 3410 150
713

150
2050

100
918

100 930 100 1959 250 3635 150 3185 250 3905 100 2860 300 250113 1500

302 3953 150 7105 300 2100 300 3610 150 3060 150 3585 250 3410 150 3285 150 3585 250 6970 250 6865 550

2
5
0

5
2

4
5
2
3

1
0
0

1
0
6
0

1
0
0

1
2
3
0

2
5
0

9
3
0

1
0
0

1
2
3
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

2
2
6
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

9
3
0

1
0
0

1
3
5
0

1
0
0

9
3
0

2
5
0

1
0
3
0

1
0
0

2
1
5
5

2
0
0

2
5
0

4
2
3

3
2
8
5

2
5
0

3
6
2
0

1
5
0

3
2
0
0

2
5
0

3
4
1
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

3
2
0
0

1
5
0

3
6
6
3

3
0
2

100 1513 300 5325 100 930 150 930 100 3020 250 3585 150795100 1230 7575 1085 3485 250 3670 100 3200 250 3200 100 3565 300250250 2228 302 9517

250 2530 9517 100 1513 300 3585 150 6820 250 3585 150 6845 250 6970 250 6865 550

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

hekwerk 
1000+

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 5e verdieping

TO-1.81804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v

230v

230v

230v
230v

230v (vl)

230v

230v (vl)

230v

230v

230v

230v

230v230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680 250

14460 36020

710 1390 1850 2290 1110 1400 1240 1400 3070 36020

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

2
5
0

9
7
5

2
5
2
0

6
2
0

2
5
7
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
2
0

2
5
7
0

5
8
5

2
5
2
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

4
3
0

1
0
8
0

2
5
7
4
0

9
5
0

2
2
9
0

6
5
0

8
2
5

4
6
5
0

3
1
4
2

3
1
7
3

2
0
2
5

2520 1530 2520 650 2520 1530 2520 650 2970 3995 2501105 2520 6502478 11982 2834 680 2986 604 2986

2420
1646

2520
650

2520
1646

2520
650

2520
1646

2520
650

2520
1646

2520
1430

2300

4256

B
-B

B
-B

D
-D

D
-D

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

32.0 m²

02
38.3 m²

02

12.1 m²

02

32.4 m²

02

1.1 m²

03
1.1 m²

03

3.6 m²

04
3.5 m²

04

3.2 m²

04

12.2 m²

0231.6 m²

02

2.8 m²

04

1.3 m²

03
1.3 m²

03

2.8 m²

04

44.9 m²

02

31.0 m²

02

12.3 m²

02

45.2 m²

02

3.0 m²

04

2.8 m²

04
1.3 m²

031.3 m²

03

App. 609App. 608

App. 607App. 606

App. 615

App. 613App. 612

A
pp

. 6
14

50480

X

H

1' 13

hulpconstructie v.o.c.

peil=

19070

0.8 m²

07
0.8 m²

07

1.3 m²

07
1.1 m²

07

0.7 m²

07
0.7 m²

07

44.9 m²

01

1.0 m²

07

A
pp

. 6
04

A
pp

. 6
03

A
pp

. 6
01

A
pp

. 6
02

App. 605

App. 611
App. 610

App. 617App. 616

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

EBV

EBV

$

$ $

$

E.

E.

VL

VL

E
.

E
.

EBV

E
.

E
.

E
.

E
.

$

E
.

E
.

E
.

E
.

E
.

E.

wasruimte

E
.

E
.

brandweerlift

E
.

C

$

$

36.6 m²

02

17.0 m²

02

6.8 m²

01

1.2 m²

03
0.9 m²

07

6.4 m²

01

3.3 m²

01

3.1 m²

04

3.4 m²

04

31.7 m²

02

12.8 m²

02

31.8 m²

02

2.4 m²

07

22.5 m²

01

2.4 m²

07

1.3 m²

03

15.4 m²

02
15.4 m²

02

3.0 m²

04

14.3 m²

02

3.0 m²

04
2.5 m²

04

28.0 m²

02
25.4 m²

02

1.4 m²

03

1.4 m²

01

2.7 m²

04

10.1 m²

02

1.4 m²

01

1.5 m²

03

28.6 m²

02

1.0 m²

07

1.2 m²

03

1.3 m²

01

1.3 m²

03

6.6 m²

02

8.8 m²

07

24.6 m²

02

1.0 m²

07

1.3 m²

03

1.3 m²

03

5.5 m²

01

1.0 m²

07

1.4 m²

03

1.2 m²

07

3.2 m²

01

1.1 m²

07

8.1 m²

012.8 m²

04

3.4 m²

04

1.0 m²

07

12.7 m²

02

42.5 m²

02

10.6 m²

01

0.8 m²

07

1.1 m²

03

0.8 m²

07

1.1 m²

03

3.2 m²

04
3.2 m²

04

45.0 m²

02

12.1 m²

02

8.9 m²

01

31.3 m²

02

1.0 m²

09

4.4 m²

10

EBV

EBV

EBV

EBV

250 52 3953 150 3630 100 2550 100 1512 300 1960 100 1550 150 1960 100 4735 250 3410 150
713

150
2050

100
918

100 930 100 1959 250 3635 150 3185 250 3905 100 2860 300 250113 1500

302 3953 150 7105 300 2100 300 3610 150 3060 150 3585 250 3410 150 3285 150 3585 250 6970 250 6865 550

2
5
0

6
0
1
0

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

7
0
2
6

2
5
0

5
2

4
8
1
5

1
0
0

2
5
7
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

2
7
7
2

1
5
0

9
3
0

1
0
0

2
7
1
8

100 1513 300 5325 100 930 150 930 100 3020 250 3585 150795100 1230 1500 1085 3485 250 3670 100 3200 250 3200 100 3565 300250

100 1513 300 3585 150 6820 250 3585 150 6845 250 6970 250 6865250 2228 302 9517

250 2228 302 9517

3
2
8
5

2
5
0

3
6
2
0

1
5
0

3
2
0
0

2
5
0

3
4
1
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

3
2
0
0

1
5
0

3
6
6
3

3
0
2

4
5
0

2
5
0

5
2

4
5
2
3

1
0
0

1
0
6
0

1
0
0

1
2
3
0

2
5
0

9
3
0

1
0
0

1
2
3
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

2
2
6
0

1
0
0

1
0
5
0

1
5
0

9
3
0

1
0
0

1
3
5
0

1
0
0

9
3
0

2
5
0

1
0
3
0

1
0
0

2
1
5
5

2
0
0

2
5
0

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

hekwerk 
1000+

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 6e verdieping

TO-1.91804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v 230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

5
8
0

2
5
2
0

2
5
0
5

6
8
5

2
5
2
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
6
0

1
9
4
8

4
8
0

1
0
5
0

3
3
2

1
0
2
5

2
3
0
0

6
7
0

2
3
0
0

6
5
0

9
5
0

8
2
0

6
5
0

2
2
9
5

4
6
4
8

3
1
4
4

3
0
2
3

2
6
9
2

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

2
8
6
3

2
5
7
4
0

B
-B

B
-B

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

2
5
0

250

50480

14460 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 6290 4460

1
4
9
8
5

6
9
4
8

1
8
6
0

1
9
4
8

2456 8914 24025 15085

2
5
7
4
0

3
0
2

7
0
1
3

2
5
0

6
9
7
0

2
5
0

6
6
9
5

4
5
0

1
5
1
0

2
3
0
0

2
5
0

5
2

3
6
6
3

1
0
0

3
2
5
0

2
5
0

3
7
7
0

1
0
0

3
1
0
0

2
5
0

2
9
9
5

1
0
0

3
6
0
0

4
0
0

5
0

1
5
1
0

3
5
2

1
9
4
8

glazen hekwerk 1430mm +vl.

D
-D

D
-D

dakvloer 30min. WBDBO
dakvloer 30min. WBDBO

dakvloer 30min. WBDBO

dakvloer 30min. WBDBO

1360 1390 460 2290 1850 1400 3180 1400 1130 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 3330 4460

29.6 m²

06

X

H

1' 13

128

128

128

1
4
8
5

200x100

200x100

200x100

200x100

1
0
0
x1

0
0

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

EBV

EBV

$

$ $

$
EBV

E.

E.

E
.

E
.

E
.

E
.

$

wasruimte

E
.

E
.

E.

E.

A
pp

. 7
01

A
pp

. 7
02

App. 703

App. 704 App. 705

App. 706 App. 707
App. 708

App. 709

App. 710 App. 711 App. 712

brandweerlift

E
.

$

C

$

EBV

kozijn v.v. matglas

peil=

22070

17.2 m²

02

38.1 m²

02

10.6 m²

02
7.3 m²

01
4.2 m²

04

1.2 m²

03

0.8 m²

07

6.8 m²

01

3.3 m²

01

12.8 m²

01

16.1 m²

02
4.7 m²

04

44.0 m²

02

1.0 m²

07

1.5 m²

03

2.0 m²

01

11.0 m²

07

44.1 m²

02

2.9 m²

04

9.2 m²

01

12.6 m²

02

3.2 m²

01

1.4 m²

01
1.2 m²

07
1.2 m²

03

13.7 m²

02

1.3 m²

03
0.9 m²

07
1.3 m²

03
1.0 m²

07
1.3 m²

03
2.3 m²

01

1.4 m²

03
2.8 m²

04

1.2 m²

03

2.9 m²

01

12.5 m²

02

3.2 m²

04

0.7 m²

07

1.2 m²

03

1.0 m²

07
1.7 m²

01

1.3 m²

03

2.2 m²

01

4.1 m²

04

2.5 m²

04
3.0 m²

04

1.2 m²

03

0.8 m²

07

40.9 m²

02

2.9 m²

01

1.2 m²

03

3.2 m²

04

2.9 m²

04

6.5 m²

01
1.0 m²

07

4.3 m²

01

16.1 m²

02

4.0 m²

04

13.1 m²

02

39.1 m²

02

1.1 m²

07

25.4 m²

02

0.8 m²

07

14.7 m²

02
14.2 m²

02

37.4 m²

02

38.1 m²

02

15.5 m²

02
15.6 m²

02

14.8 m²

02

45.1 m²

01

2.9 m²

04

0.8 m²

07

7.6 m²

01

20.0 m²

02

37.4 m²

02

27.2 m²

02

21.8 m²

02

34.6 m²

02

10.6 m²

01

8.9 m²

01

4.4 m²

10

9.0 m²

06
9.3 m²

06

14.3 m²

06

19.1 m²

06

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

EBV

EBV

302 11208 300 2100 300 7118 150 3287 250 3533 150 6897 250 3283 150 3537 250 6865 550

250 52 3173 100 3630 100 3380 100 1512 113 1500 300 3319 100 3699 150 3287 250 3533 150 3460 100 3337 250 3283 150 3537 250 2603 4262 300 250

2456 2085 1950 1500 1950 1430 3015 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2055 5160

2456 324 8792 150 2188 300 6785 150 3620 250 3199 150 7231 250 6970 250 6865 550

250 52 2506 2594 100 1530 150 5115 113 1500 300 3645 100 3040 150 3620 250 3199 150 3931 100 3200 250 3670 100 3200 250 3200 100 3565 300 200

2
5
0

1
0
2

4
7
6
5

1
0
0

9
3
0

1
6
4
8

1
0
0

1
2
4
2

1
1
3

1
8
3
0

1
1
3

1
0
4
2

1
0
0

1
3
5
0

1
0
0

4
0
8
5

3
5
2

3
5
2

5
9
0
8

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

3
9
8
5

2
6
9
2

3
5
2

glazen scheiding balkon h=1200mm

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

hekwerk 
1000+

1579

1
5
0
0

1
5
0
0

1710

1800

1889

2,19m2 2,35m2 2,50m2 2,65m2 2,82m2 2,99m2 3,15m2

1531

1
5
0
0

1351

1
5
0
0

1
5
0
0

1
5
0
0

1
5
0
0

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 7e verdieping

TO-1.101804

HR

Technisch ontwerp Definitief

04-11-2019

024-3608496

info@dornick.nl

28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v230v
230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

B
-B

B
-B

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

46020 4460

14460 3610 3610 3610 7220 3610 3610 6290

710 1400 1240 1400 2960 650 2961 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 3330

2456 8914 24025 10625 4460

2
3
7
9
2

1
6
9
8

1
4
9
8
5

3
6
3
5

5
1
7
2

1
6
9
8

9
7
5

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

1
0
8
0

6
5
0

2
3
0
0

6
8
5

5
2
0

1
0
5
0

2
0
7
0

1
0
5
0

4
8
2

1
6
9
8

1390 1850 2290 1110 3070

9
5
0

2
2
9
0

6
1
2
4

1
3
4
0

4
8
2
7

2
3
4
0

3
5
2

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

2
8
6
3

1
8
8
8
7

6
8
5
3

3610

2
5
0

1
0
2

4
5
4
3

1
0
0

2
4
3
0

1
0
0

1
0
3
0

1
0
0

8
1
2

1
1
3

1
5
0
0

1
1
3

1
0
4
2

1
0
0

1
5
3
0

1
0
0

3
9
0
5

3
5
2

D
-D

D
-D

128

dakvloer 30min. WBDBO

dakvloer 30min. WBDBO

glazen hekwerk 1800+

24.3 m²

06

3
0
2

7
0
1
3

2
5
0

3
4
1
0

1
5
0

3
4
1
0

2
5
0

3
3
8
5

4
5
0

4
8
2
0

3
5
2

2
5
0

5
2

3
6
6
3

1
0
0

3
2
5
0

2
5
0

3
6
7
0

1
0
0

3
2
0
0

2
5
0

3
3
8
5

2
1
2
0

1
5
0

3
0
0
0

3
5
2

1
6
9
8

250 52 3173 100 3630 100 4205 300 2100 300 3215 100 3803 100 3337 250 2245 1001030100 3668 100 3337 250 2260 100 1173 100 6093 449

3
5
2

5
9
0
8

3
0
0

2
4
9
0

3
0
0

1
7
3
0

1
1
3

6
6
7
7

3
5
2

2456 2085 1950 1500 1950 1430 3015 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2055 700 4460

X

H

1' 13

1
0
0
x1

0
0

1
0
0
x1

0
0

1
0
0
x1

0
0

A
pp

. 8
01

A
pp

. 8
02

A
pp

. 8
03

App. 804 App. 805

App. 806 App. 807

App. 808

App. 809 App. 810

brandweerlift

E
.

E
.

E
.

E
.

E.

$

$

$ $

E
.

E
.

E.

E
.

E
.

wasruimte

$

$

C

EBV

EBV

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

EBV

EBV

peil=

25070

1.2 m²

03

2.9 m²

01

2.2 m²

01

1.7 m²

01
1.3 m²

03

12.5 m²

02

0.7 m²

07

1.2 m²

03

4.1 m²

04

1.0 m²

07

3.2 m²

04

0.8 m²

07

14.7 m²

02
14.2 m²

02

37.4 m²

02

38.1 m²

02

45.0 m²

01

0.8 m²

07

2.8 m²

04

3.7 m²

04

1.6 m²

03

15.4 m²

02
4.3 m²

04

0.8 m²

07

2.6 m²

01

3.0 m²

04

40.1 m²

02

1.3 m²

03

1.0 m²

07

1.4 m²

0337.2 m²

02

10.6 m²

02

38.1 m²

02

4.2 m²

04

7.3 m²

01

1.3 m²

03

17.3 m²

02

12.8 m²

01

3.3 m²

01

1.2 m²

03

3.3 m²

01

17.5 m²

02
10.6 m²

02

4.1 m²

04

16.5 m²

02

6.2 m²

01 1.1 m²

07
1.6 m²

03

8.0 m²

07

37.7 m²

02

9.3 m²

02

4.1 m²

04

0.8 m²

07

16.5 m²

02

1.0 m²

07

3.1 m²

01

1.3 m²

03

3.5 m²

04

45.6 m²

02

6.8 m²

01

14.4 m²

02

7.0 m²

01

37.4 m²

02

40.8 m²

02

41.2 m²

02

10.6 m²

01

0.8 m²

07

8.5 m²

01

16.1 m²

02

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

4.4 m²

10

EBV

EBV

302 11995 113 1500 300 10555 250 6505 150 3925 250 9726 449

302 2478 8942 2188 300 4050 150 2585 150 3620 250 3200 150 7230 250 9725 450 4460

250 52 2478 28 2212 100 1350 150 3135 100 2442 113 1500 300 3645 100 3040 150 3620 250 3200 150 3930 100 1140 100 1960 250 1530 100 1540 100 6455 450

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
2

0
0

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

hekwerk 
1000+

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 8e verdieping

TO-1.111804

HR

Technisch ontwerp Definitief

024-3608496

info@dornick.nl

04-11-2019 28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

B
-B

B
-B

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3680

2
5
0

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
6
9
8

4
8
1

1
0
5
0

4
3
9
8

2
8
7
8

6
6
0

2
5
2
0

1
5
1
0

2
5
2
0

6
7
0

2
5
2
0

1
4
8
5

2
5
2
0

5
8
0

1360 1390 460 2290 1850 1400 3180 1400 1130 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 3330

9
5
0

2
2
9
0

6
1
2
5

1
3
4
0

6
1
6

4
2
1
0

2
3
4
0

2
3
4
7

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

2
8
6
3

1
1
3
2
0

8
8
9
7

6
6
5

6
6
5

6
6
5

6
6
5

2
8
6
3

glazen hekwerk 1800+

27.8 m²

06

3
0
2

7
0
1
3

2
5
0

3
7
0
4

1
5
0

3
1
1
6

2
5
0

250 52 2200 100 1230 100 3400 100 3938 352 2188 300 3645 100 3040 150 3620 250 3199 150 3931 100 1140 100 1960 250 1530 100 1540 100 6405 500 4210

3
5
2

5
9
0
8

3
0
0

2
4
9
0

3
1
5

1
6
5
3

3
0
2

1
5
1

1
5
1

1
4
3
8

1
1
3
8

1
2
1

0
0

1
0
3
0

1
0
0

2
4
3
0

1
0
0

4
5
4
3

1
0
2

2
5
0

2780 8590 24025 10625

D
-D

D
-D

dakvloer 30min. WBDBO

dakvloer 30min. WBDBO

302 6903 100 4205 300 2100 300 7118 150 1137 150 2000 250 7143 352

4540 1950 1500 1950 1430 3015 2960 650 2960 3610 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2960 650 2055 700530 3680

X

H

1' 13

200x100

1
0
0
x1

0
0

A
pp

. 9
01

App. 904

App. 907

A
pp

. 9
02

App. 903

App. 905 App. 906

lift

brandweerlift

wasruimte

$

$

$

$

E.

E
.

E
.

E
.

$ $

E
.

App. 908

E.

E
.

C

kozijn v.v. matglas

EBV

EBV

trap:
b - 1200mm
0 - 187.5mm
a - 220mm

EBV

EBV

peil=

28070

1.6 m²

03

3.7 m²

04

1.2 m²

03

2.8 m²

04

2.9 m²

01

2.2 m²

01

1.7 m²

01
1.3 m²

03

37.7 m²

02

12.5 m²

02

0.7 m²

07

1.2 m²

03

4.1 m²

04

3.2 m²

04

1.0 m²

07

1.3 m²

03
2.3 m²

01

34.9 m²

02

17.4 m²

02

3.3 m²

01

1.2 m²

01
1.6 m²

01

10.9 m²

02
1.9 m²

01

1.3 m²

03

10.0 m²

02

4.1 m²

04

0.8 m²

07

17.1 m²

02

6.8 m²

01

0.8 m²

07
0.8 m²

07

14.7 m²

02
14.2 m²

02
38.1 m²

02

49.3 m²

02

7.3 m²

02
2.2 m²

04

10.6 m²

02

38.1 m²

02

4.2 m²

04

42.8 m²

01

1.7 m²

07

44.3 m²

02

7.3 m²

01

0.8 m²

07

1.3 m²

03 1.3 m²

07

3.3 m²

01

14.7 m²

02

7.0 m²

01

37.1 m²

02

6.1 m²

07

7.5 m²

0214.3 m²

02

5.2 m²

04

2.5 m²

01

37.9 m²

02

3.1 m²

10

10.6 m²

01

10.1 m²

01

4.4 m²

10

Gebruiksfunctie: Andere woonfunctie

15.1 m²

01

EBV

EBV

250 52 3173 100 3630 100 3380 100 1514 113 1498 300 3215 100 3803 150 3287 250 1763 100 5280 352

3
5
2

4
5
5
5

4
1
0
0

2
5
0

5
2

3
6
6
3

1
0
0

3
2
5
0

2
5
0

3
6
7
0

1
0
0

1
2
7
4

1
0
0

1
8
2
6

4
5
0

8
4
5
5

3
5
2

trap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

afmeting liftcabine:
1100x1450mm

lo
o

p
a

fs
ta

n
d

 >
2

0
0
0

m
m

2
0

7
0

betontrap:
b - 900
o - 187.5
a - 220

hekwerk 
1000+

- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 9e verdieping

TO-1.121804

HR

Technisch ontwerp Definitief

024-3608496

info@dornick.nl

04-11-2019 28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1



230v

230v (vl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

D

E

E'

F

G

A
-A

A
-A

B
-B

B
-B

250 2530 8840 2440 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610

3
5
8
0

3
6
1
0

3
6
1
0

3
6
1
0

1
8
3
0

1
7
8
0

3
6
1
0

14460 31560

hekwerk 1000+

8.3 m²

01

380 6560 6970 550

1
0
5
7
7

9
4
4

9
4
4

6
0
4

9
3
6
9

6
0
4

230 6510 230 550

2
3
0

1
6
7
2

1
0
0

1
9
3
4

2
5
2

6
1
5
9

2
3
0

9
4
4

hekwerk 1200+

borstwering: 1500+

borstwering: 1500+

b
o

rs
tw

e
ri
n

g
: 
1

5
0

0
+

zonnecollectoren: totaal 361,6m²

Gebruiksfunctie: Overige gebruiksfunctie
D

-D
D

-D

dakvloer 30min. WBDBO

dakvloer 30min. WBDBO

98 zonnepanelen volgens EP berekeningen:
136 appartementen   MPP vermogen: 365Wper paneel

maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen resterende deel =98 + 117 = 215 (oost-west opstelling)

Dakterras
27app.(>50m2) x 4m²
102 app.(<50m2) x 1m²

11.5 m²

09

352 2188 300 200

3040

3
5
2

5
2
7
5

3
0
2

X

H

1' 13

3 st. x 1,73 op dak van berging

(3 st. x 1,73 op dak van berging)

7 
st

. x
 1

,7
3

5
9
2
9

dakvloer 30min. WBDBO

noodoverlaat 
100x100mm (op 
dak) v.o.c.

2
0
0
x1

0
0

200x100

200x100 200x100

200x100

200x100

2
0
0
x1

0
0

1
0
0
x1

0
0

1
0
0
x1

0
0

EBV

lift

C

3.1 m²

10

peil=

31300

230 3073 252 1804 100 1259 242

206.9 m²

06

peil=

31300

afwerking kolom: Rockpanel kleur wit

wandopbouw: 
- stuclaag 10mm (betonlook)
- isolatie EPS 60mm
- cementgebondenplaat 10mm
- stijl- en regelwerk 38x120mm hoh v.o.c.
- verticale latten 22x38mm
- Rockpanel kleur wit, 8mm

(7
 s

t. 
x 

1,
73

)

7 
st

. x
 1

,7
3

(7
 s

t. 
x 

1,
73

)

6 
st

. x
 1

,7
3

(6
 s

t. 
x 

1,
73

)

6 
st

. x
 1

,7
3

(6
 s

t. 
x 

1,
73

)

6 
st

. x
 1

,7
3

(6
 s

t. 
x 

1,
73

)

1 
st

. x
 1

,7
3

(1
 s

t. 
x 

1,
73

)

1 
st

. x
 1

,7
3

(1
 s

t. 
x 

1,
73

)

1 
st

. x
 1

,7
3

(1
 s

t. 
x 

1,
73

)

1 
st

. x
 1

,7
3

(1
 s

t. 
x 

1,
73

)

1 
st

. x
 1

,7
3

(1
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

4 
st

. x
 1

,7
3

(4
 s

t. 
x 

1,
73

)

4 
st

. x
 1

,7
3

(4
 s

t. 
x 

1,
73

)

4 
st

. x
 1

,7
3

(4
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

(3
 s

t. 
x 

1,
73

)

3 
st

. x
 1

,7
3

(4
 s

t. 
x 

1,
73

)

4 
st

. x
 1

,7
3

(4
 s

t. 
x 

1,
73

)

(4
 s

t. 
x 

1,
73

)

(4
 s

t. 
x 

1,
73

)
- Al het glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als triple isolerende beglazing volgens E.P. berekening

- Warmte- isolatiewaarden uitwendige scheidingscontructie volgens E.P. berekening

- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit

- De toegang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 0,9x2,3 m tenzij anders is vermeld

- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)

- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak; grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1

- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte hebben van minimaal 1200+ ten opzichte van

  aangrenzend vloerpeil en de afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18

- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS-isolatie (o.g.)

- Aansluitingen bij opgaand werk een loodkwaliteit NHL18 toepassen

- Verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 + aanvullingen en E.P. berekening. Een en ander volgens laatste uitgave

- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur

- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant

- Dilitaties volgens opgave constructeur, fabrikant

- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)

- Mantelpijpen naar meterkast t.b.v. gas, water en electra volgens eisen nutsbedrijven

- Mantelpijp naar meterkast t.b.v. telefoon en kabel volgens eisen netbeheerder

- Meterkast volgens NEN 2768 (laatste uitgave)

- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-00

- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078, electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)

- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 voorzien 

conform NEN 5098

geluid conform NEN 5077 en Bouwbesluit Hfst. 3 Afd 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; Afd 3.4, 3.17, 3.17a; Afd 3.2, 3.9

Tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties

Bescherming van geluid van buiten

Bescherming tegen installaties (Max kar. geluidbel.)

Akoestische voorzieningen conform rapportage bouwfysisch adviseur

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezwijken niet aangrenzende 

bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende tenminste 120 minuten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 

vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke 

bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende 

scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-

EN 13501-1.  De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook 

zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht  voldoet tenminste aan 

brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en rookklasse S2, S1fl  voor vloeren/trappen overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is 

deze brandklasse B, Cfl voor vloeren/trappen, van extra beschermde vluchtroutes en van liftschacht. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte 

behoeft hieraan niet te voldoen. 

Een zijde van constructie-onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet  tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen. 

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur 

over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform en 

zichtbaarheidseisen  conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting. 

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist 

geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³/h 

met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform NEN-EN81-72

De droge blusleidingen worden uitgevoerd conform NEN1594

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de 

publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van Brandweer Nederland.

Maatregelen in kader van gelijkwaardigheid m.b.t. vluchtroutes overeenkomstig notitie Bureau Veldweg BV met kenmerk 7694N01

isolerende beglazing (triple glas) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas U-waarde conform E.P. berekening

Brandrenvooi

Materialenrenvooi

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- cementgebondenplaat
- stijl- en regelwerk 38x120mm h.o.h. v.o.c. 
waartussen steenwol
- dampremmende folie
- OSB beplating
- gipsbeplating

Kozijnrenvooi

standaard deur
dagmaat 900x2300
tenzij anders vermeldt

kozijn met draai-kiep raam
met glassoort aanduiding

i.h.w.g. beton / prefab beton

Dakvloer:
- dakbedekking 
- Therma TR26 FM plat dak plaat 142mm o.g.
- Therma TT46 afschotisolatie (16mm/m1) o.g.
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

Renvooi

Verdiepingsvloeren:
- cement dekvloer 50mm
- breedplaatvloer 320 v.o.c.

: Ilu 32 dB, Ico 79 dB

: 52 dB

: 20 dB(A)

: 30 dB(A)

Maten van de bestaande kelder in het werk te controleren. Een en ander vlgns constr.

Afmeting brandweerlift 1050x2050 - toegang 900x2300

Perceelsgrens

isolerende beglazing (triple glas)  30min. brandwerend (BI-BU) U-waarde conform E.P. berekening

isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening
isolerende beglazing gelaagd (veiligheidsglas) triple glas brandwerend (BI-BU)U-waarde conform E.P. berekening

01 Verkeersruimte 06 Buitenruimte

02 Verblijfsruimte 07 Onbenoemde ruimte

03 Toiletruimte 08 Stallingsruimte voor fietsen

04 Badruimte 09 Berging

05 Technische ruimte 10 Liftschacht en liftkooi

Ruimtebenamingen

Gevelopbouw: min 55kg/m²
- gevelafwerking

-minerale steenstrips (brons/mangaan)
-stucwerkbetonlook (wit/antraciet/grijs)

- EPS isolatie
- i.h.w.g. beton / prefab beton

↑v Ventilatierooster verborgen

Rookmelder op lichtnet:
Conform NEN 2555 

60 WBDBO

Zelfsluitend

Vluchtdeuren bij aanwezigheid van personen te openen zonder 
gebruikmaking van sleutel/los voorwerp

Vluchtweg aanduiding conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de 
NEN 3011. 

Ruimte voorzien van noodverlichting, minimaal 1 lux op vloerniveau

$

Brandslanghaspel 30m/ 22mm/ 6mm. 
Uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1.

Sleutelkluis

Brandblusser 6kg/6l 

30 WBDBO

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf zijde kruis)

Brandwerende deur-/ kozijn-/ raamconstructie
(brandwerendheid beschouwd vanaf beide zijde)

EBV extra beveiligde vluchtroute

Panieksluiting: Conform NEN-en 1125PS

Aansluitkoppeling droge blusleiding, conform NEN 1594

Rookmelder op lichtnet, gekoppeld aan vrijloopdrangers:
Conform NEN 2555

Noodoverlaat (n.o.) bxh, v.o.c.

24.02 m + NAP = 0+P

tegelwerk (alle natte ruimten voorzien van tegelwerk, 
wanden toilet tot 1.500+vl. en badkamer tot plafond.)

Zelfsluitend en v.v. vrijloopdrangervl

2 3

A

B

D

X

1
0
0
x1

0
0

1
0
0
x1

0
0

C

(5
 s

t. 
x 

1,
73

)

5 
st

. x
 1

,7
3

(5
 s

t. 
x 

1,
73

)

5 
st

. x
 1

,7
3

5 
st

. x
 1

,7
3

A1

Opdrachtgever:

Project:

Castellastraat 116

6512 EZ Nijmegen

024 3602603 T

024 3603036 F

info@HR-bin.nlE

Onderwerp:

Datum:

Tekenaar:

Schaal:

Formaat:

Fase:

Projectnr. :

Gewijzigd 1:

Gewijzigd 2:

Gewijzigd 3:

Gewijzigd 4:

Status:

Tek. nr. :

Tel:

Fax:

E-mail:

1 : 100

Cevelum Exploitatie B.V.

Herontwikkeling 'Luxor' Bloemerstraat 133, Nijmegen

Plattegrond 10e verdieping

TO-1.131804

HR

Technisch ontwerp Definitief

024-3608496

info@dornick.nl

04-11-2019 28-11-2019

17-02-2020

25-03-2020

22-07-2020

g
e
w

. 
5
: 
1
5

-1
2

-2
0

2
0

g
e
w

. 
6
: 
0
2

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
7
: 
0
5

-0
3

-2
0

2
1

g
e
w

. 
8
: 
2
2

-0
3

-2
0

2
1


	210322 - TO-1-2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht


	210322 - TO-1-13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht
	Sheets
	TO-1.2 - Plattegrond - kelder (2950-p)
	TO-1.3 - Plattegrond - begane grond (peil)
	TO-1.4 - Plattegrond - 1e verdieping (4070+p)
	TO-1.5 - Plattegrond - 2e verdieping (7070+p)
	TO-1.6 - Plattegrond - 3e verdieping (10070+p)
	TO-1.7 - Plattegrond - 4e verdieping (13070+p)
	TO-1.8 - Plattegrond - 5e verdieping (16070+p)
	TO-1.9 - Plattegrond - 6e verdieping (19070+p)
	TO-1.10 - Plattegrond - 7e verdieping (22070+p)
	TO-1.11 - Plattegrond - 8e verdieping (25070+p)
	TO-1.12 - Plattegrond - 9e verdieping (28070+p)
	TO-1.13 - Plattegrond - 10e verdieping (31070+p) dakoverzicht



</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>