<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Notitie
Station Heyendaal

Onderwerp: Toetsing Nota Bodembeheer Gemeente Nijmegen Station Heyendaal

Projectnummer: 51014040

Auteur: Marenqo van der Noll

Klant: ProRail B.V.




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer: 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                                                        1/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1             Inleiding
Op 5 juli 2022 heeft Antea Group een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van
station Nijmegen-Heyendaal (ref.: 0477200.100). De analysegegevens van dit
bodemonderzoek zijn getoetst conform Besluit bodemkwaliteit en ingedeeld in
toepassingsklassen. In deze notitie worden de resultaten van het verkennend
bodemonderzoek getoetst aan de Nota Bodembeheer Gemeente Nijmegen uit 2020.
Er is uitgegaan van het onderzoeksgebied en de boorpunten zoals dat is bepaald in het
verkennend bodemonderzoek van Antea Group. Het onderzoeksgebied behoort tot
deelgebied ‘1900-1945’ volgens de Nota Bodembeheer Gemeente Nijmegen. Voor dit
deelgebied zijn gebiedspecifieke LMW’s (Lokale Maximale Waarden) opgesteld in mg/kg ds.
De toetsing van analyseresultaten aan deze waarden vormt een gebiedsspecifiek kader, in
tegenstelling tot een generiek kader. In het generieke kader wordt getoetst aan landelijk
geldende normen. Gemeente Nijmegen kiest echter voor het gebiedsspecifieke kader
waarmee het beleid kan worden afgestemd op de bodemkwaliteit die in de gemeente
aanwezig is.
Uitgangspunt van het generieke kader is dat de kwaliteit van de toe te passen grond moet
aansluiten bij de functieklasse die de bodem heeft: achtergrondwaarde, wonen of industrie.
Bij ieder van de drie bodemfunctieklasses zijn maximale waarden vastgesteld waaraan de
kwaliteit van de toe te passen grond moet voldoen. Om te weten welke generieke maximale
waarden voor een gebied gelden, moet de bodemfunctieklasse van het gebied worden
bepaald.
Bij de keuze voor het gebiedsspecifieke kader hoort het vaststellen van de LMW’s.
De hoogte van de LMW wordt in eerste instantie gelijk gesteld aan een statistisch kental van
de bodemkwaliteit. De keuze voor het statistisch kental P95 is beleidsmatig.
De kwaliteit van de partij grond voldoet, als voor alle stoffen geldt dat het rekenkundig
gemiddelde gehalte van de monsters van die partijkeuring, omgerekend naar een standaard
bodem, lager is dan de lokale maximale waarde van het toepassingsgebied. Als de kwaliteit
van de partij grond niet voldoet, dan is de partij grond niet toepasbaar in het
toepassingsgebied en dient de betreffende partij te worden afgevoerd.




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                                                                            2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2             Bekende gegevens
In opdracht van ProRail heeft Antea Group in de periode juni-juli 2022 ter plaatse van station
Nijmegen-Heyendaal een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
In de zwak baksteenhoudende bovengrond (0-0,5 m-mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan
lood, kwik en/of PAK aangetoond. In het ballastbed van de oude spoorbaan (sterk
ballasthoudend) zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel, PAK, PCB’s en/of minerale
olie gemeten. Daarnaast zijn sporadisch in de zintuiglijk schone boven- en ondergrond licht
verhoogde gehalten kwik, lood, PAK en/of minerale olie aangetoond. Verder is vastgesteld
dat de zintuiglijk schone boven-en ondergrond in het algemeen geen verhoogde gehalten tot
boven de respectievelijke achtergrondwaarden bevat. De in het ballastbed van de oude
spoorbaan aangetoonde licht verhoogde gehalten aan PCB’s, minerale olie, zware metalen
en/of PAK zijn allemaal te relateren aan diffuse spoorgebonden processen. De overige
plaatselijk aangetoonde licht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte stoffen in de
zintuiglijk schone boven- en ondergrond zijn mogelijk te relateren aan de ligging in
binnenstedelijk gebied.
Bij het verkennend asbestonderzoek zijn visueel op het maaiveld en in het
opgeboorde/opgegraven materiaal geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
Analytisch is in de fijne fractie (< 20 mm) geen asbest in de bodem aangetoond.
De analyseresultaten van de onderzochte grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan
de normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat de bodem met hierin licht
verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie indicatief voldoet aan de kwaliteitsklasse
‘industrie’. De overige boven- en ondergrond voldoet op basis van de indicatieve toetsing
aan het Besluit bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklassen ‘Altijd toepasbaar’ of ‘Wonen’.
De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming geen aanleiding tot het
uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de
betreffende indexwaarde van 0,5. De resultaten vormen geen milieuhygiënische
belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden inzake de voorgenomen herinrichting
van station Nijmegen-Heyendaal.




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                                                                              3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3             Toetsing resultaten aan de Nota
              Bodembeheer Nijmegen

In deze notitie zijn de analyseresultaten uit het onderzoek van Antea Group getoetst aan de
LMW voor het deelgebied ‘1900-1945’, zoals bepaald in de Nota Bodembeheer Gemeente
Nijmegen. Een overzicht van de toetsing is te zien in tabel 1. De volledige toetsing is
opgenomen in bijlage 1. In de toetsing is de gestandaardiseerde meetwaarde uit het
onderzoek opgenomen. Wanneer deze gestandaardiseerde meetwaarde de LMW
overschrijdt dan voldoet het grondmonster niet en is het niet toepasbaar binnen het
deelgebied.
Een aparte categorie in de toetsing vormt minerale olie C10-C40. Voor deze stofgroep is
vanuit de gemeente Nijmegen geen LMW opgesteld. Hiervoor geldt dan de landelijke
toetsing middels Besluit bodemkwaliteit. Aangezien deze stofgroep in sommige gevallen wel
bepalend is voor de uiteindelijke bodemkwaliteit van de geanalyseerde monsters is deze
manier van toetsing wel in bijlage 1 weergegeven.
Tabel 1: LMW 1900-1945 toetsingstabel grond
 Monster                            Monstertraject   Waarneming        Toetsing LMW-waarde 1900-1945
                                    (m -mv)

 1MM01                              0,00 - 0,50      Zwak baksteen     Voldoet

 1MM02                              0,00 - 0,50      Zwak baksteen     Voldoet

 1MM03                              0,50 - 1,00      Sporen baksteen   Voldoet

 2MM01                              0,00 - 0,50      -                 Voldoet

 2MM02                              0,00 - 0,50      -                 Voldoet niet (PAK 10 VROM)

 2MM03                              0,00 - 0,50      -                 Voldoet

 2MM04                              0,50 - 1,50      -                 Voldoet

 2MM05                              0,50 - 1,50      -                 Voldoet

 2MM06                              0,50 - 1,50      -                 Voldoet

 3MM01                              0,00 - 0,30      Sterk ballast     Voldoet niet (PAK 10 VROM)

 3MM02                              0,00 - 0,50      Sterk ballast     Voldoet niet (PAK 10 VROM)

 3MM03                              0,20 - 0,50      -                 Voldoet

 3MM04                              0,50 - 1,50      -                 Voldoet

 4MM01                              0,00 - 0,50      -                 Voldoet

 4MM02                              0,00 - 0,50      -                 Voldoet

 4MM03                              0,50 - 1,50      -                 Voldoet

 4MM04                              0,00 - 0,50      -                 Voldoet

 4MM05                              0,08 - 0,50      -                 Voldoet

 4MM06                              0,50 - 1,50      -                 Voldoet

 4MM07                              0,04 - 1,50      -                 Voldoet

 4MM08                              0,50 - 0,60      -                 Voldoet




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                                                                                    4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Er zijn drie monsters die niet voldoen aan de LMW. Het betreft hier monsters 2MM02,
3MM01 en 3MM02. De LMW voor PAK wordt in deze monsters overschreden en daarom zijn
deze monsters niet vrij toepasbaar binnen het deelgebied. Wanneer de resultaten van deze
monsters volgens Bbk getoetst worden valt de grond onder klasse industrie. Dit wordt echter
niet alleen bepaald door het verhoogde gehalte aan PAK. Ook het gehalte minerale olie
(C10-C40) is in deze monsters verhoogd en leidt tot klasse industrie, maar verloopt enkel via
de Bbk-toetsing. Zodoende is deze stofgroep niet opgenomen in tabel 1.




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                                                                             5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Toetsing




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                 6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Grondmonster                                                                                1MM01                                      1MM02                                      1MM03
Humus (% ds)                                                                                1,50                                       1,50                                       0,90
Lutum (% ds)                                                                                2,20                                       3,30                                       2,00
Datum van toetsing                                                                          31-7-2023                                  31-7-2023                                  31-7-2023
Monster getoetst als                                                                        partij                                     partij                                     partij
Toetsing aan LMW 1900-1945                                                                  voldoet                                    voldoet                                    voldoet
Bodemklasse monster Bbk                                                                     Altijd toepasbaar                          Klasse wonen                               Altijd toepasbaar


Zintuiglijke bijmengingen                                                                   matig grindhoudend, zwak baksteenhoudend   matig grindhoudend, zwak baksteenhoudend   sporen baksteen
Grondsoort                                                                                  Zand                                       Zand                                       Zand

                                                                                            GSSD                                       GSSD                                       GSSD
                             Lokale Maximale Waarden voor deelgebied 1900-1945 (mg/kg ds)
Stofnaam
Cadmium                      1,2                                                            <0,2                                       <0,2                                       <0,2
Kobalt                       30                                                             13,4                                       13,2                                       12,3
Koper                        114                                                            27                                         24                                         17,0
Kwik                         0,86                                                           0,140                                      0,20                                       0,128
                                     1
Lood                         405/210                                                        53                                         63                                         43
Molybdeen                    3                                                              <1,1                                       <1,1                                       <1,1
Nikkel                       70                                                             23,5                                       19,7                                       21,0
Zink                         576                                                            87                                         85                                         59
PAK 10 VROM                  6,8                                                            0,70                                       1,95                                       0,53
PCB (som 7)                  0,04                                                           <0,025                                     <0,025                                     <0,025

                     2
Minerale olie C10-C40                                                                       <123                                       <123                                       <123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Grondmonster                                                                                2MM01                2MM02                2MM03                                   2MM04                    2MM05                                       2MM06
Humus (% ds)                                                                                1,20                 1,60                 2,30                                    0,70                     1,40                                        1,20
Lutum (% ds)                                                                                2,00                 2,00                 2,00                                    2,00                     2,00                                        2,00
Datum van toetsing                                                                          31-7-2023            31-7-2023            31-7-2023                               31-7-2023                31-7-2023                                   31-7-2023
Monster getoetst als                                                                        partij               partij               partij                                  partij                   partij                                      partij
Toetsing aan LMW 1900-1945                                                                  voldoet              voldoet niet         voldoet                                 voldoet                  voldoet                                     voldoet
Bodemklasse monster Bbk                                                                     Altijd toepasbaar    Klasse industrie     Altijd toepasbaar                       Altijd toepasbaar        Altijd toepasbaar                           Altijd toepasbaar


Zintuiglijke bijmengingen                                                                   matig grindhoudend   matig grindhoudend   zwak grindhoudend, matig grindhoudend   gestaakt massieve laag   gestaakt vermoedelijk kabels en leidingen   gestaakt ondoordringbare laag
Grondsoort                                                                                  Zand                 Zand                 Zand                                    Zand                     Zand                                        Zand

                                                                                            GSSD                 GSSD                 GSSD                                    GSSD                     GSSD                                        GSSD
                             Lokale Maximale Waarden voor deelgebied 1900-1945 (mg/kg ds)
Stofnaam
Cadmium                      1,2                                                            <0,2                 <0,2                 <0,2                                    <0,2                     <0,2                                        <0,2
Kobalt                       30                                                             <7                   14,4                 12,7                                    <7                       11,3                                        12,3
Koper                        114                                                            14,1                 19                   19,9                                    <7                       16,8                                        14,9
Kwik                         0,86                                                           0,099                0,085                0,092                                   0,095                    0,088                                       <0,05
Lood                         405/2101                                                       36                   33                   42                                      16                       31                                          22
Molybdeen                    3                                                              <1,1                 <1,1                 <1,1                                    <1,1                     <1,1                                        <1,1
Nikkel                       70                                                             15,5                 20                   19,0                                    12,8                     14,9                                        18,7
Zink                         576                                                            57                   52                   57                                      <33                      <33                                         <33
PAK 10 VROM                  6,8                                                            0,99                 12,04                1,12                                    0,40                     0,54                                        1,43
PCB (som 7)                  0,04                                                           <0,025               <0,025               <0,021                                  <0,025                   <0,025                                      <0,025

Minerale olie C10-C402                                                                      <123                 295                  <107                                    <123                     <123                                        <123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Grondmonster                                                                                3MM01                  3MM02                  3MM03               3MM04               4MM01               4MM02
Humus (% ds)                                                                                1,90                   1,60                   0,70                0,70                2,90                2,60
Lutum (% ds)                                                                                2,00                   2,00                   2,00                2,00                2,00                2,90
Datum van toetsing                                                                          31-7-2023              31-7-2023              31-7-2023           31-7-2023           31-7-2023           31-7-2023
Monster getoetst als                                                                        partij                 partij                 partij              partij              partij              partij
Toetsing aan LMW 1900-1945                                                                  voldoet niet           voldoet niet           voldoet             voldoet             voldoet             voldoet
Bodemklasse monster Bbk                                                                     Klasse industrie       Klasse industrie       Altijd toepasbaar   Altijd toepasbaar   Altijd toepasbaar   Klasse wonen


Zintuiglijke bijmengingen                                                                   sterk ballasthoudend   sterk ballasthoudend                       zwak grindhoudend   zwak grindhoudend   matig grindhoudend
Grondsoort                                                                                  Zand                   Zand                   Zand                Zand                Zand                Zand

                                                                                            GSSD                   GSSD                   GSSD                GSSD                GSSD
                             Lokale Maximale Waarden voor deelgebied 1900-1945 (mg/kg ds)                                                                                                             GSSD
Stofnaam
Cadmium                      1,2                                                            <0,2                   <0,2                   <0,2                <0,2                <0,2                <0,2
Kobalt                       30                                                             19,0                   20,4                   <7                  <7                  <7                  11,8
Koper                        114                                                            27                     23                     <7                  <7                  18,9                31
Kwik                         0,86                                                           <0,05                  <0,05                  <0,05               <0,05               <0,05               0,18
Lood                         405/2101                                                       30                     22                     <11                 <11                 23                  78
Molybdeen                    3                                                              <1,1                   <1,1                   <1,1                <1,1                <1,1                <1,1
Nikkel                       70                                                             23,9                   38                     12,0                <8                  18                  21,2
Zink                         576                                                            <33                    74                     <33                 <33                 60                  123
PAK 10 VROM                  6,8                                                            7,54                   7,21                   0,70                <0,35               1,32                2,67
PCB (som 7)                  0,04                                                           0,026                  0,031                  <0,025              <0,025              <0,017              0,020

Minerale olie C10-C402                                                                      390                    380                    <123                <123                <84                 154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Grondmonster                                                                                    4MM03                4MM04                                       4MM05                 4MM06               4MM07                                   4MM08
Humus (% ds)                                                                                    1,20                 0,80                                        0,70                  0,70                0,70                                    2,20
Lutum (% ds)                                                                                    2,00                 2,00                                        10,10                 2,00                2,00                                    2,90
Datum van toetsing                                                                              31-7-2023            31-7-2023                                   31-7-2023             31-7-2023           31-7-2023                               31-7-2023
Monster getoetst als                                                                            partij               partij                                      partij                partij              partij                                  partij
Toetsing aan LMW 1900-1945                                                                      voldoet              voldoet                                     voldoet               voldoet             voldoet                                 voldoet
Bodemklasse monster Bbk                                                                         Altijd toepasbaar    Altijd toepasbaar                           Altijd toepasbaar     Altijd toepasbaar   Altijd toepasbaar                       Klasse wonen


Zintuiglijke bijmengingen                                                                                            matig grindhoudend, zwak grindhoudend                                                 matig grindhoudend, zwak grindhoudend   matig grindhoudend
Grondsoort                                                                                      Zand                 Zand                                        Zand                  Zand                Zand                                    Zand


                             Lokale Maximale Waarden voor deelgebied 1900-1945 (mg/kg ds)       GSSD                 GSSD                                        GSSD                  GSSD                GSSD                                    GSSD
Stofnaam
Cadmium                      1,2                                                                <0,2                 <0,2                                        <0,2                  <0,2                <0,2                                    <0,2
Kobalt                       30                                                                 12,3                 12,0                                        7,6                   <7                  <7                                      9,9
Koper                        114                                                                29                   11,8                                        <6                    <7                  <7                                      26
Kwik                         0,86                                                               <0,05                <0,05                                       <0,04                 <0,05               <0,05                                   0,18
Lood                         405/2101                                                           17                   22                                          <10                   54                  <11                                     106
Molybdeen                    3                                                                  <1,1                 <1,1                                        <1,1                  <1,1                <1,1                                    <1,1
Nikkel                       70                                                                 18,7                 23                                          13,8                  12,0                25,4                                    19,3
Zink                         576                                                                52                   <33                                         <24                   <33                 50                                      106
PAK 10 VROM                  6,8                                                                0,90                 0,37                                        <0,35                 <0,35               <0,35                                   3,01
PCB (som 7)                  0,04                                                               <0,025               <0,025                                      <0,025                <0,025              <0,025                                  <0,022

Minerale olie C10-C402                                                                          <123                 <123                                        <123                  <123                <123                                    173


Legenda
<                            kleiner dan de detectielimiet
8,88                         kleiner dan LMW 1900-1945
8,88                         groter dan LMW 1900-1945
8,88                         Industrie (toetsing Bbk)
1                            zie de verbijzondering voor toepassingseis voor lood in bovengrond in de deelgebieden 'tot 1900' en '1900-1945' in tuinen in Nota Bodembeheer Gemeente Nijmegen
2                            toetsing conform Bbk
GSSD                         Gestandaardiseerde meetwaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 – Kwaliteitsborging

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften,
doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van
de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Sweco Nederland B.V. over een kwaliteitssysteem. Dit
kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de
medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand
gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. De kwaliteit van
de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van
bodembeheer wordt gewaarborgd door onderstaande:

                          NEN-EN-ISO 9001
                          Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd voor
                          NEN-EN-ISO 9001. Deze norm geeft een model voor externe kwaliteitsborging en
                          certificatie. Hierin wordt een aantal activiteiten aangegeven, die zorgen voor
                          vertrouwen in de relatie klant/leverancier. Dit omvat zowel randvoorwaarden voor
                          kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging.

                          NEN-EN-ISO 14001
                          Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd voor
                          NEN-EN-ISO 14001. Deze norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van
                          milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij de zorg voor het
                          milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd.
                          Kernpunten daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende
                          verbetering van milieuprestaties.
                          NEN-EN-ISO 27001
                          Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd voor ISO 27001. Deze norm geeft eisen
                          en richtlijnen voor informatiebeveiliging. Met het certificaat toont Sweco aan dat
                          het structureel zorgvuldig omgaat met de digitale infrastructuur en de beveiliging
                          van de digitale en fysieke informatie. Kernpunten daarin zijn preventie van
                          informatiebeveiligingsincidenten zoals datalekken en voldoen aan de Algemene
                          verordening gegevensbescherming.
                          ARBO en VGM
                          Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO,
                          veiligheid, gezondheid en milieu gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied-
                          en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook de effectiviteit van de
                          genomen maatregelen wordt gemonitord.

                          VKB
                          Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
                          Bodembeheer (VKB). Deze vereniging van milieuadvies- en veldwerkbureaus
                          werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies door o.a.
                          het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en
                          voorschriften en certificatie. De advies- en veldwerkzaamheden van Sweco
                          worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging.
                          SIKB
                          De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een
                          samenwerkingsverband van markt en overheid, die werk aan de kwaliteit binnen
                          de praktijk van bodem en ondergrond (bodembeheer, bodembescherming,
                          waterbeheer en archeologie). De SIKB-activiteiten bestaan o.a. uit het samen met
                          betrokkenen ontwikkelen van (werk)methoden en het vastleggen van deze
                          methoden in handreikingen of richtlijnen (BRL’s) en daaronder vallende
                          protocollen. Daarnaast biedt zij een platform voor kennisoverdracht en
                          kennisdeling. Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd
                          voor de BRL SIKB 2000 (uitvoeren van veldwerk) en 6000 (milieukundige
                          begeleiding van bodemsanering).




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                                                                                             7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Besluit Bodemkwaliteit (BBK)
Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de
bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere
documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen,
milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd
gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de
personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige
begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie), onafhankelijk zijn
van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de
aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning
verplicht is.


Kwaliteitskader veldwerk
Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden volgens door de SIKB
vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt vermeld welke werkzaamheden zijn
uitgevoerd onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen:
    •   (water)bodem- of asbestonderzoek onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 2000 Veldwerk bij
        milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ versie 6.0, en de bijbehorende
        protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018.
    •   partijkeuringen onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 1000 monsterneming voor
        partijkeuringen’, versie 9.0 en de bijbehorende protocollen 1001, 1002, 1003 en 1004.
    •   mechanische boringen worden uitgevoerd onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 2100
        Mechanisch boren’, versie 3.3 of 4.0 en het bijbehorende protocol 2101.
    •   milieukundige begeleiding onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 6000 Milieukundige
        begeleiding van (water) bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg’, versie 4.2
        of 5.0 en de bijhorende protocollen 6001, 6002 en 6003.
De in werking zijnde versies van de beoordelingsrichtlijnen en de daaronder vallende protocollen
worden gehanteerd door de uitvoerende partij. Het certificaatnummer van de uitvoerende partij wordt
opgenomen in de rapportage. Het moment van certificaatvernieuwing is te controleren op
www.bodemplus.nl.
Tevens wordt in de rapportage opgenomen op welke punten eventueel is afgeweken van de
protocollen en wat de mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen.
Sweco Nederland B.V. voert werkzaamheden uit waarvoor zij is gecertificeerd (BRL SIKB 2000,
protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018), dan wel worden de werkzaamheden binnen de van toepassing
zijnde beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen uitbesteed aan partijen welke hiervoor door
het ministerie van I&W zijn erkend.


Kwaliteitskader Laboratoriumonderzoek
De laboratoria die Sweco inschakelt voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek,
voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad voor Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.


Onafhankelijkheid
Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij de
uitkomsten van een partijkeuring, bodem-, asbest- en/of waterbodemonderzoek. Het onderzoek wordt
derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd.


Klachten afhandeling
Wanneer er een meningsverschil ontstaat over de uitvoering van de werkzaamheden binnen
bovengenoemd kwaliteitskader, is het mogelijk een klacht in te dienen bij Sweco. In nadere
afstemming wordt dan getracht een oplossing te bieden. Indien dit geen uitkomst biedt is het mogelijk
zich in tweede instantie te wenden tot de betreffende certificatie-instelling.




Sweco | Notitie Station Heyendaal
Projectnummer 51014040
Datum 01/08/2023
Document referentie                                                                                        8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>