<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Project:         Lent Schoorsteen Thermion
Projectnr:       24005
Betreft:         Kostenoverzicht meerjarenplan
Opsteldatum:     28 maart 2024
Wijzigingsdatum:
Prijspeil:       1 maart 2024
                 Werkzaamheden                                             2024       2025        2026   2027   2028
                 Gaten zagen in houten luik, door eigenaar               €  -
                 Lagen metselwerk afnemen, incl. rondstaal en herstellen        € 1.185,00
                 Herstellen gebreken bliksemafleider                            € 2.540,00
                 Roestvast stalen band aanbrengen                               €   780,00
                 Stalen regenkap op bovenste lagen metselwerk                   € 3.280,00
                 Hoogwerk t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden                    € 1.800,00
                 Op en afsteigeren schoorsteen                                             €  7.900,00
                 Onderhoud stalen trekbanden                                               €  4.650,00
                 Bouten t.b.v. trekbanden                                                  €    395,00
                 Vervangen voegwerk                                                        € 32.450,00
                 Verwijderen 5 st ingemetselde stalen ringen                               €  6.125,00
                 Onderhoud en vervangen deel uitwendige klimijzers                         €  1.540,00
                 Demonteren staalkonstruktie providers                                     €    850,00
                 Vernieuwde stalen trekbanden aanbrengen                                   €    420,00
                 Inwendige werkzaamheden                                                   € 16.520,00
                 Optie nieuwe gemetselde kop                                               €  5.785,00
                                                                         €  -   € 9.585,00 € 76.635,00 €  -   €  -
                 Bedragen excl. btw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>