<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek
  Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde
  Project 2019-0344




projectnummer                       project                                       opdrachtgever
                2019-0344                      Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                   Uttiloch B.V.

versie                              datum
                1.0                            13 november 2019

auteur                              controle
                De heer B. Franke              De heer R.A. Fieten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>         Inhoudsopgave
         1.         Aanleiding ................................................................................................................................................. 3

         2.         Vooronderzoek .......................................................................................................................................... 4

                    Werkwijze.......................................................................................................................................................... 4

                    Locatiegegevens ................................................................................................................................................ 4

                    Historische informatie ....................................................................................................................................... 5

                    Geohydrologische gegevens ............................................................................................................................. 7

         3.         Uitvoering onderzoek ................................................................................................................................ 8

              3.1   Hypothese ......................................................................................................................................................... 8

              3.2   Onderzoeksstrategie ......................................................................................................................................... 8

              3.3   Uitvoering veldwerk .......................................................................................................................................... 9

              3.4   Zintuigelijke waarnemingen .............................................................................................................................. 9

              3.5   Uitvoering laboratoriumonderzoek ................................................................................................................ 10

         4.         Resultaten ............................................................................................................................................... 12

              4.1   Analyseresultaten grond ................................................................................................................................. 12

              4.1   Analyseresultaten asbest ................................................................................................................................ 13

              4.3   Analyseresultaten grondwater ........................................................................................................................ 14

         5.         Conclusies ................................................................................................................................................ 15

              5.1   Resultaten grond ............................................................................................................................................. 15

              5.2   Resultaten asbest ............................................................................................................................................ 15

              5.3   Resultaten grondwater ................................................................................................................................... 16

              5.4   Conclusies en aanbevelingen .......................................................................................................................... 16

         6.         Betrouwbaarheid onderzoek ................................................................................................................... 17



         Bijlagen
         1.         Locatiekaart
         2.         Situatieschets
         3.         Boorprofielen
         4.         Toetsing analyseresultaten
         5.         Analyserapporten laboratorium
         6.         Achtergrond-, streef- en interventiewaarden
         7.         Onderzoeksstrategie NEN 5740 ‘niet verdachte’ locaties




Pagina                                                                                                               Datum
         2 van 17                                                                                                          13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>         1.         Aanleiding

         In opdracht van Uttiloch B.V. heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van de
         locatie Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde. Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage 1, de
         locatiekaart.


         De aanleiding voor het bodemonderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van
         de locatie en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). De herontwikkeling voorziet
         in de sloop van de bestaande stallen en de bouw van een vijftal woningen.


         Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke
         verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande
         bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van de locatie en de geplande aanvraag van een
         omgevingsvergunning (activiteit bouwen). Hiervoor is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater
         beoordeeld door het verrichten van een aantal boringen en het analyseren van een aantal grond- en
         grondwatermonsters.


         Het onderzoek is conform de Nederlandse Norm "Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek" (NEN5740)
         uitgevoerd.


         In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De opzet van het onderzoek wordt in
         hoofdstuk 3 en de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden worden in hoofdstuk 4 beschreven. Tot slot
         worden in hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek weergegeven en worden
         aanbevelingen geformuleerd.




Pagina                                                                          Datum
         3 van 17                                                                    13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                2.         Vooronderzoek

                           Werkwijze

                Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725:2017. Conform deze norm bepaald de aanleiding van het
                onderzoek de minimale onderzoeksaspecten. In onderstaande tabel zijn deze onderzoeksaspecten per aanleiding
                weergegeven. In onderhavige situatie is sprake van aanleiding A. (Bodemonderzoek).


                Tabel 2.1: Onderzoeksaspecten in relatie tot aanleiding van het onderzoek
Onderzoeksaspecten                                                                                                    Aanleiding tot vooronderzoek




                                                                                                                              C: Toepassen grond of




                                                                                                                                                                         bodemkwaliteitskaart


                                                                                                                                                                                                toepassen van grond
                                                                                  A: Bodemonderzoek


                                                                                                       B: Nul-/eindsituatie




                                                                                                                                                                                                F: Ontgraven of
                                                                                                                                                      D: Partijkeuring
                                                                                                                              baggerspecie




                                                                                                                                                                         E: Opstellen




                                                                                                                                                                                                                      uitplaatsing
                                                                                                                                                                                                                      G: Tijdelijke
                                                                                                       onderzoek
1   Locatiegegevens                    Eigendomssituatie
                                       Hoogteligging
2   Bodemopbouw en                     Bodemopbouw
    geohydrologie                      Antropogene lagen in de bodem
                                       Geohydrologie
3   Verwachting t.a.v. de              Geval van ernstige bodemverontreiniging?
    bodemkwaliteit                     Kwaliteit o.b.v. Bodemkwaliteitskaart
                                       O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken
4   Gebruik en beïnvloeding            Voormalig
    van de locatie, verdachte          Huidig
    situatie, activiteiten,            Toekomst
    ongewoon voorval                   Asbestverdacht?
5   Terreinverkenning
                           Optioneel          Verplicht


                Het doel van het vooronderzoek is om op basis van minimaal de verplichte aspecten in tabel 2.1 inzicht te verkrijgen
                in de bodemopbouw, het (historische) gebruik van de locatie, de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende
                activiteiten c.q. situaties en de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.



                           Locatiegegevens

                De onderzoekslocatie bevindt zich ten noordoosten van de kern van Oosterwolde. Ter plaatse van het te onderzoeken
                terreindeel bevinden zich schuren behorend tot de voormalige agrarisch bedrijfsvoering. Ten westen van de
                onderzoekslocatie bevindt zich de te handhaven woning en de Kleine Woldweg. Het ten oosten gelegen terreindeel
                is onbebouwd. In de directe omgeving bevinden zich agrarische percelen en/of bedrijven. In tabel 2.2 op de volgende
                pagina zijn de algemene locatiegegevens weergegeven.


                Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de onderzoekslocatie
                geen eigendom is van Lycens B.V. of een aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf.




       Pagina                                                                                         Datum
                4 van 17                                                                                            13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         Tabel 2.2: Locatiegegevens
             Locatie                              Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde

             Ligging locatie                      Ten noordoosten van de kern van Oosterwolde
             Kadastrale gegevens                  Gemeente Oldebroek, sectie AC, nummer 382, 492
             Oppervlakte                          Circa 6.235 m2
             Topografische aanduiding             Coördinaten: X: 190.509, Y: 498.254
             Gebruik locatie - voormalig          Agrarisch
                               - huidig           Voormalig agrarisch bedrijf
                               - toekomstig       Woningbouw
             Opdrachtgever                        Uttiloch B.V.
             Overige belanghebbenden              Initiatiefnemer(s)



                    Historische informatie

         Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. Er is van uitgegaan dat de geleverde informatie
         juist en volledig is. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door derden is verstrekt.


         Bron:
               Gemeente Oldebroek, mevrouw A. Scheiuit
               Opdrachtgever: Uttiloch B.V., de heer G. Hop
               Bodematlas Provincie Gelderland
               Rapport: Asbestinventarisatie conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en
                Asbestverwijdering, Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde Gld, door Lycens B.V., 2019-0344, d.d. 29 oktober 2019
               www.bodemloket.nl
               https://bagviewer.kadaster.nl
               www.topotijdreis.nl
               https://topokaartnederland.nl/
               www.dinoloket.nl
               www.grondwatertools.com


         Historisch gebruik
         Ter plaatse van de onderzoekslocatie is de eerste bebouwing vanaf medio jaren ’80 van de vorige eeuw zichtbaar.
         Daarvoor was de locatie onbebouwd en had deze een agrarisch gebruik. Volgens kadastrale informatie is de
         bebouwing in 1974 gerealiseerd. Aan het eind van de vorige eeuw en aan het begin van de huidige eeuw is op
         kaartmateriaal een uitbreiding van de schuren binnen de huidige onderzoekslocatie zichtbaar.




Pagina                                                                                  Datum
         5 van 17                                                                           13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         Informatie Gemeente Oldebroek
         Uit de milieuvergunning blijkt dat op het noordelijk terreindeel een bovengrondse dieseltank met inhoud van circa
         1.200 liter aanwezig is (geweest). Daarnaast is inpandig in de noordelijk schuur sprake geweest van opslag van
         bestrijdingsmiddelen in een kast. Verdere potentieel bodembedreigende activiteiten cq. situaties zijn niet bekend.
         Voor zover bekend heeft op de locatie niet eerder bodemonderzoek plaatsgevonden.


         Informatie opdrachtgever
         Uit aanvullende informatie van de opdrachtgever blijkt dat de bovengrondse dieseltank circa vijf jaar geleden is afgevoerd.
         De tank heeft in een lekbak gestaan welke momenteel nog aanwezig is.


         Provinciale bodematlas
         Volgens de bodematlas heeft voor zover bekend ter plaatse van of op aangrenzende percelen niet eerder
         bodemonderzoek plaatsgevonden. Verontreiniging- en/of saneringscontouren zijn van zowel de locatie als de directe
         omgeving daarvan niet bekend.


         Locatie inspectie
         Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden heeft een locatie inspectie plaatsgevonden. Daaruit is
         gebleken dat op twee locaties onder asbestverdachte dakranden sprake is van een onverharde bodem terwijl geen
         hemelwaterafvoervoorziening aanwezig is. Dit betreffen potentieel ten aanzien van asbest verdachte druppelzones.


         Gelijktijdig met de uitvoering van de veldwerkzaamheden voor het bodemonderzoek heeft echter ook een
         asbestinventarisatie van de te slopen bebouwing plaatsgevonden (Rapport: Asbestinventarisatie conform
         Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, Kleine Woldweg 10 te
         Oosterwolde Gld, door Lycens B.V., 2019-0344, d.d. 29 oktober 2019). Uit de resultaten van deze asbestinventarisatie
         is gebleken dat daar waar sprake is van potentieel verdachte druppelzones sprake is van een asbestvrij dak. Op basis
         hiervan wordt geconcludeerd dat geen sprake is van asbestverdachte druppelzones. Uit de asbestinventarisatie is
         gebleken dat verder diverse asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn in de panden.


         Conclusie
         Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de voormalige bovengrondse tanklocatie als verdacht te
         beschouwen ten aanzien van olieproducten. Het overig terreindeel wordt ten aanzien van chemische parameters als
         onverdacht beschouwd. De opslaglocatie van bestrijdingsmiddelen wordt gezien de kleinschaligheid daarvan, het feit
         dat dit inpandig in een kast heeft plaatsgevonden en sprake is van een betonverharding in betreffende bebouwing
         niet als separaat verdachte deellocatie beschouwd.


         Ten aanzien van asbest is op basis van het vooronderzoek geen verontreinigingsbeeld te herleiden. Uit de
         asbestinventarisatie is echter gebleken dat in het pand diverse asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn. Verder
         is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden een bijmenging met puin in de bodem waargenomen. Op basis
         hiervan is de locatie (alsnog) als verdacht beschouwd ten aanzien van asbest.




Pagina                                                                               Datum
         6 van 17                                                                        13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                    Geohydrologische gegevens

         Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende (hydro)geologische
         gegevens afkomstig:


         Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot een diepte van ruim 100 m-mv uit hoofdzakelijk
         zandlagen. Deze bestaan uit middelfijn tot grof zand en bevatten plaatselijk sporen klei.


         De stroming van het freatische grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal in noord(west)elijke
         richting. Lokaal kan de grondwaterstroming van deze richting afwijken. De onderzoekslocatie bevindt zich voor zover
         bekend niet in een grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en/of boringvrije zone.




Pagina                                                                            Datum
         7 van 17                                                                     13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         3.         Uitvoering onderzoek

         3.1        Hypothese

         Chemische parameters
         In het kader van de NEN5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de
         resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) wordt de voormalige tanklocatie beschouwd als ‘verdacht’. Het
         overig terreindeel wordt ten aanzien van chemische parameters beschouwd als ‘onverdacht’. De hypothese vormt
         het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek.


         Asbest
         In het kader van de NEN5707 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Vanwege de
         aangetroffen puinbijmenging in de bodem is de locatie beschouwd als ‘verdacht’. Een verontreinigingsbeeld ten
         aanzien van asbest valt echter niet af te leiden. De hypothese vormt het uitgangspunt van de gevolgde
         onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek.



         3.2        Onderzoeksstrategie

         Op basis van de gestelde hypothese wordt de voormalige tanklocatie onderzocht conform de strategie voor een
         ‘verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ (VEP). De
         oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt minder dan 100 m² waardoor in totaal twee boringen tot 0,5 meter
         onder de verontreinigingskern en één boring tot circa 1,5 meter onder de heersende grondwaterstand uitgevoerd
         moeten worden. De boring tot onder de grondwaterspiegel zal met een peilbuis worden afgewerkt voor het
         grondwateronderzoek.


         Het overig terreindeel wordt ten aanzien van chemische parameters op basis van de gestelde hypothese onderzocht
         conform de strategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL). Ten aanzien van asbest wordt de
         locatie – ondanks de verdachte hypothese – onderzocht conform de strategie voor een kleinschalig onverdachte
         locatie. Dit aangezien geen verontreinigingsbeeld valt te herleiden, de strategie overeenkomt met de strategie voor
         het onderzoek naar chemische parameters en de strategie voor een onverdachte locatie niet significant afwijkt van
         de strategie voor een verdachte locatie. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 6.235 m². Conform
         de gehanteerde onderzoeksstrategieën kan afgeleid worden dat in totaal twaalf gaten tot 0,5 meter diepte gegraven
         dienen te worden, drie boringen tot circa 2,0 m-mv of de heersende grondwaterstand verricht dienen te worden en
         één boring tot circa 1,5 meter onder de heersende grondwaterstand uitgevoerd moet worden. De gaten hebben een
         afmeting van circa 0,3x0,3 meter en de boring tot onder de grondwaterspiegel zal met een peilbuis worden afgewerkt
         voor het grondwateronderzoek.




Pagina                                                                          Datum
         8 van 17                                                                   13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>         3.3        Uitvoering veldwerk

         Het veldwerk is uitgevoerd op 25 oktober 2019 door de heren E.C. Karperien en R.R. Boers van Lycens B.V.. De
         veldwerkzaamheden zijn onder certificaat (K46918/10) uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000: ‘veldwerk bij
         milieuhygiënisch bodemonderzoek’ en de daarbij behorende protocollen. In verband met de (nagenoeg) volledige
         bebouwing en/of verharding heeft voor aanvang van de veldwerkzaamheden geen maaiveldinspectie plaats kunnen
         vinden.


         Ter plaatse van de voormalige tanklocatie zijn drie boringen verricht (101-103). Twee boringen zijn verricht tot diepten
         van circa 1,0 à 1,3 m-mv en één boring is verricht tot een diepte van circa 2,5 m-mv. Laatstgenoemde boring is
         afgewerkt met een peilbuis. Het filter van de peilbuis staat op een diepte van circa 1,5 tot 2,5 m-mv. De peilbuis is na
         plaatsing op 25 oktober 2019 en voor bemonstering conform NEN5744:2011 op 1 november 2019 door de heer E.C.
         Karperien doorgepompt.


         Op het overig terreindeel zijn in totaal vijftien gaten gegraven en is één boring verricht. De gaten zijn gegraven tot
         een diepte van circa 0,5 m-mv en hebben een afmeting van circa 0,3x0,3 meter. Drie gaten zijn doorgeboord tot een
         diepte van circa 1,0 à 1,2 m-mv. De boring is tot slot verricht tot een diepte van circa 2,5 m-mv en afgewerkt met een
         peilbuis. Het filter van de peilbuis staat op een diepte van circa 1,5 tot 2,5 m-mv. De peilbuis is na plaatsing op 25
         oktober 2019 en voor bemonstering conform NEN5744:2011 op 1 november 2019 door de heer E.C. Karperien
         doorgepompt.


         De posities van de onderzoekspunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven. Het vrijkomende materiaal is
         zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, geur, kleur en overige bijzonderheden die kunnen duiden op een mogelijke
         bodemverontreiniging. De resultaten zijn samengevat beschreven in paragraaf 3.4. De uitgetekende bodemprofielen
         zijn opgenomen in bijlage 3.



         3.4        Zintuigelijke waarnemingen

         Tijdens de inspectie van de locatie zijn op de verharding van de locatie geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
         Overige bijzonderheden zijn (ook ter plaatse van de voormalige tanklocatie) niet waargenomen.


         Uit de bodemprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie uit zeer fijn zand bestaat. Verspreid
         over de locatie is een lichte tot zwakke bijmenging met puin waargenomen in de bovengrond. Ter plaatse van één gat
         (03) is in de bovengrond een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen. Betreffend materiaal is bemonsterd. Ter
         plaatse van de voormalige tanklocatie zijn geen waarnemingen gedaan welke duiden op de eventuele aanwezigheid
         van olieproducten in de bodem. Op het zuidoostelijk terreindeel zijn twee gaten op een diepte van circa 0,45 m-mv
         gestaakt op een harde laag waarvan de samenstelling onbekend is. Overige bijzonderheden zijn niet waargenomen.


         Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is een gemiddelde grondwaterstand waargenomen van circa 1,0 m -mv. De
         grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen en positie op de locatie variëren.


Pagina                                                                             Datum
         9 van 17                                                                      13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>         3.5         Uitvoering laboratoriumonderzoek

         Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek is de gehanteerde onderzoeksstrategie in de NEN 5740 en NEN 5707
         als leidraad gebruikt (bijlage 7). Het onderzoek met betrekking tot chemische parameters is uitgevoerd door het
         laboratorium "Eurofins Analytico B.V." te Barneveld. Het onderzoek met betrekking tot asbest is uitgevoerd door het
         laboratorium "ACMAA Laboratoria B.V." te Deurningen. Beide laboratoria zijn geaccrediteerd volgens de AS3000. Voor
         het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige verontreinigingen zijn de chemische analyseresultaten
         (meetwaarden) van het laboratorium gestandaardiseerd (GSSD) en vervolgens getoetst aan de streef-, achtergrond-
         en interventiewaarden bodemsanering (bijlage 6). Het toets resultaat wordt weergegeven als index en geeft de
         verhouding weer tussen het gemeten gehalte en de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. Met betrekking tot
         asbest zijn daar waar noodzakelijk de gewogen asbestconcentraties bepaald.


         Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater op het onverdachte terreindeel zijn twee
         mengmonsters van de bovengrond, twee mengmonsters van de ondergrond en één grondwatermonster chemisch-
         analytisch onderzocht op het standaardpakket (bijlage 7). Ten aanzien van asbest zijn twee mengmonsters van de
         bovengrond samengesteld en conform NEN 5898 onderzocht. Daarnaast is het plaatselijk aangetroffen
         asbestverdachte materiaal conform NEN 5896 onderzocht. Ter plaatse van de tanklocatie is van de bovengrond één
         mengmonster onderzocht en is van het grondwater eveneens één monster onderzocht, beide op minerale olie en
         vluchtige aromaten. In tabel 3.1 is de monstercodering, de samenstelling en het doel van het (samengestelde meng-
         ) monster weergegeven.


         Tabel 3.1: Samenstelling van de (meng)monsters
           Monstercode       Monsters   Diepte (m-mv)    Analysepakket                   Doel
           Grond
           Onverdacht terreindeel
           MM BG 1           01-2       0,25-0,50        Standaardpakket grond           Vaststellen milieuhygiënische
                             02-1       0,00-0,50                                        kwaliteit bovengrond westelijk
                             03-3       0,00-0,50                                        terreindeel
                             05-2       0,20-0,50
                             06-1       0,00-0,50
                             07-1       0,12-0,50
                             09-1       0,08-0,50
                             10-1       0,08-0,50
           MM BG 2           04-1       0,00-0,50        Standaardpakket grond           Vaststellen milieuhygiënische
                             08-1       0,08-0,25                                        kwaliteit bovengrond oostelijk
                             11-1       0,00-0,50                                        terreindeel
                             12-1       0,00-0,25
                             13-1       0,08-0,45
                             14-1       0,00-0,45
                             15-1       0,00-0,50
                             16-1       0,00-0,50




Pagina                                                                           Datum
         10 van 17                                                                   13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>         Tabel 3.1: Samenstelling van de (meng)monsters (vervolg)
           Monstercode      Monsters/gaten       Diepte (m-mv)      Analysepakket              Doel
           MM OG 1          01-3                 0,50-0,80          Standaardpakket            Vaststellen
                            01-4                 0,80-1,30          grond                      milieuhygiënische kwaliteit
                            02-2                 0,50-0,90                                     ondergrond
                            02-3                 0,90-1,20
           MM OG 2*         03-2                 0,50-1,00          Standaardpakket
                                                                    grond
           Voormalige tanklocatie
           MM BG Tank       101-1                0,00-0,50          Minerale olie, BTEXN       Vaststellen
                            102-1                0,00-0,50                                     milieuhygiënische kwaliteit
                            103-1                0,08-0,25                                     bovengrond
                            103-2                0,25-0,50
           Asbest
           MM FF BG 1       02, 03, 05 t/m 10    0,00-0,50          NEN 5898                   Bepalen
           MM FF BG 2       04, 11 t/m 16        0,00-0,50          NEN 5898                   asbesthoudendheid
           MVM 01           03-3                 0,00-0,50          NEN 5896
           Grondwater

           Onverdacht terreindeel
           01-1-1                                1,50-2,50          Standaardpakket            Vaststellen
                                                                    grondwater                 milieuhygiënische kwaliteit
                                                                                               grondwater
           Voormalige tanklocatie
           101-1-1                               1,50-2,50          Minerale olie, BTEXN       Vaststellen
                                                                                               milieuhygiënische kwaliteit
                                                                                               grondwater
          * betreft de analyse van een separaat monster, op basis van geografische ligging boringen.




Pagina                                                                               Datum
         11 van 17                                                                         13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>         4.          Resultaten

         De laboratoriumrapporten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de streef-,
         achtergrond- en interventiewaarden.



         4.1         Analyseresultaten grond

         Tabel 4.1 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)-monsters.
         Indien er gestandaardiseerde gehalten zijn aangetoond groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de
         meetwaarden vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Naast de meetwaarde is tevens het
         gestandaardiseerde gehalte (GSSD) en de index weergegeven. De niet weergegeven parameters overschrijden de
         achtergrondwaarde niet.


         Tabel 4.1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters
           (Meng)monster            Parameter          Meetwaarde          GSSD      Index      Monsterconclusie

           Onverdacht terreindeel

           MM BG 1                  Barium             *                   -         -          Voldoet aan de achtergrondwaarde
                                    PAK                2,5                 2,5       0,03
           MM BG 2                  Barium             *                   -         -          Overschrijding van de achtergrondwaarde
                                    Minerale olie      43                  215       0,01
           MM OG 1                  Barium             *                   -         -          Voldoet aan de achtergrondwaarde
           MM OG 2                  Barium             *                   -         -          Voldoet aan de achtergrondwaarde
           Voormalige tanklocatie

           MM BG Tank               Minerale olie      <35                 <72       -0,02      Voldoet aan de achtergrondwaarde
                                    BTEXN              <                   <         ≤0
              -         :   niet bepaald
              ≤0        :   kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
              ≥0<0,5    :   groter dan de achtergrondwaarde, kleiner dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)
              ≥0,5<1    :   gelijk aan of groter dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)
              ≥1        :   gelijk aan of groter dan de interventiewaarde
              *         :   de normwaarden voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering van duidelijk antropogene
                            verontreinigingen


         Bespreking resultaten
         In de bovengrond op het westelijk terreindeel is PAK licht verhoogd gemeten. Het gemeten gehalte is kleiner dan
         twee maal de achtergrondwaarde en overschrijdt niet de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse wonen. Omdat
         meer dan zeven parameters zijn onderzocht voldoet de grond aan de achtergrondwaarden. In de bovengrond op het
         oostelijk terreindeel is minerale olie in een licht verhoogd gehalte gemeten. Het gemeten gehalte overschrijdt de
         achtergrondwaarde in geringe mate en wordt gerelateerd aan het gebruik van de locatie door de jaren heen. In de
         bovengrond ter plaatse van de voormalige tanklocatie alsmede in de ondergrond van het overig terreindeel zijn geen
         parameters verhoogd gemeten. De milieuhygiënische kwaliteit van zowel de boven- als ondergrond vormt geen
         belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van de locatie en de
         geplande aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).


Pagina                                                                                       Datum
         12 van 17                                                                                13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         4.2         Analyseresultaten asbest

         Tabel 4.2 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond- en
         materiaalmonsters. Indien asbest is aangetoond is de gewogen concentratie vermeld in milligram per kilogram droge
         stof (mg/kg ds).


         Tabel 4.2: Interpretatie van de analyseresultaten van de grond- en materiaalmonsters
           (Meng)monster                    Parameter   Gewogen concentratie (mg/kg d.s.)    Monsterconclusie

           Grond             Materiaal

           MM FF BG 1        -              Asbest      n.a.                                 Het monster bevat geen asbest
           MM FF BG 2        -              Asbest      n.a.                                 Het monster bevat geen asbest
           MM FF BG 1        MVM 01         Asbest      n.a.                                 Het monster bevat geen asbest
             -           :   niet van toepassing
             n.a.        :   niet aangetoond


         Bespreking resultaten
         Uit de analyseresultaten blijkt dat beide mengmonsters van de fijne fractie geen asbest bevatten. Daarnaast blijkt het
         plaatselijk aangetroffen asbestverdachte materiaal eveneens niet asbesthoudend te zijn. De bodemkwaliteit ten
         aanzien van asbest vormt om die reden geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging, de geplande
         herontwikkeling van de locatie en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).




Pagina                                                                             Datum
         13 van 17                                                                     13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                         4.3         Analyseresultaten grondwater

                         Tabel 4.3 geeft een overzicht van de peilbuisspecificaties en de analyseresultaten van het grondwatermonster. Indien
                         er concentraties zijn gemeten hoger dan de streefwaarde, dan zijn de betreffende parameters en concentraties
                         vermeld in microgram per liter (µg/l). Tevens zijn de index en de monsterconclusie weergegeven.


                         Tabel 4.3: Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster
Peil-     Filter-                 Grondwater-        Parameter          Meetwaarde/        index      Monster-           Troebelheid     Zuurgraad      Geleidings-
buis      stelling                stand (m-mv)                          GSSD                          conclusie          NTU)            (pH)           vermogen
                                                                                                                                                        µS/cm)
Onverdacht terreindeel

01-1-1    2,50-3,50               1,45               Naftaleen          0,046              0          Overschrijding     12#             7,0            472
                                                                                                      streefwaarde
Voormalige tanklocatie

101-1-1   2,50-3,50               1,43               Minerale olie      <50                -0,03      Voldoet aan        27#             7,0            1019
                                                     BTEXN              <                  ≤0         streefwaarde
            -                 :      niet onderzocht
            ≤0                :      kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
            >0≤0,5            :      groter dan de streefwaarde, gelijk aan of kleiner dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
            >0,5<1            :      groter dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
            ≥1                :      gelijk aan of groter dan de interventiewaarde
            #                 :      de gemeten troebelheid is hoger dan 10 NTU. Tijdens monstername is vastgesteld dat het maximale onttrekkingsdebiet 500
                                     ml/min bedroeg, de verlaging van het waterniveau in de peilbuis niet meer dan 50 centimeter bedroeg en het filterdeel niet
                                     belucht is. Tevens was tijdens de bemonstering sprake van een constante EGV. Aangezien aan de eisen uit de NEN5744:2011 is
                                     voldaan, is ondanks de hoger gemeten NTU overgegaan tot bemonstering. De gemeten troebelheid wordt niet van invloed
                                     geacht op de analyseresultaten



                         Bespreking resultaten
                         In het grondwater op het onverdachte terreindeel is naftaleen licht verhoogd gemeten. Een directe oorzaak voor deze
                         licht verhoogde concentratie is niet bekend. Mogelijk hangt deze samen met het gebruik van de locatie door de jaren
                         heen. De gemeten concentratie overschrijdt de streefwaarde in geringe mate. Overige parameters zijn niet verhoogd
                         gemeten. Ter plaatse van de voormalige tanklocatie zijn geen verhoogde concentraties aan olieproducten gemeten.
                         De       milieuhygiënische       kwaliteit    van    het    grondwater      vormt     geen     belemmering      voor     de    geplande
                         bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van de locatie en de geplande aanvraag van een
                         omgevingsvergunning (activiteit bouwen).




                Pagina                                                                                         Datum
                         14 van 17                                                                                   13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>         5.          Conclusies

         In opdracht van Uttiloch B.V. heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van de
         locatie Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde.


         De aanleiding voor het bodemonderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van
         de locatie en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). De herontwikkeling voorziet
         in de sloop van de bestaande stallen en de bouw van een vijftal woningen.


         Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke
         verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande
         bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van de locatie en de geplande aanvraag van een
         omgevingsvergunning (activiteit bouwen).


         Op grond van de beschikbare gegevens (resultaten vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het
         veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd:



         5.1          Resultaten grond

         In de bovengrond op het westelijk terreindeel is PAK licht verhoogd gemeten. Op basis van de rekenregels voldoet de
         grond aan de achtergrondwaarden. In de bovengrond op het oostelijk terreindeel is minerale olie in een licht verhoogd
         gehalte gemeten. Het gemeten gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde in geringe mate en wordt gerelateerd aan
         het gebruik van de locatie door de jaren heen. In de bovengrond ter plaatse van de voormalige tanklocatie alsmede
         in de ondergrond van het overig terreindeel zijn geen parameters verhoogd gemeten. De milieuhygiënische kwaliteit
         van zowel de boven- als ondergrond vormt geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging, de
         geplande herontwikkeling van de locatie en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).



         5.2          Resultaten asbest

         In de fijne fractie van de bodem is geen asbest aangetoond. Daarnaast blijkt het plaatselijk aangetroffen
         asbestverdachte materiaal eveneens niet asbesthoudend te zijn. De bodemkwaliteit ten aanzien van asbest vormt om
         die reden geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van de
         locatie en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).




Pagina                                                                           Datum
         15 van 17                                                                   13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         5.3         Resultaten grondwater

         In het grondwater op het onverdachte terreindeel is naftaleen licht verhoogd gemeten. Een directe oorzaak voor deze
         licht verhoogde concentratie is niet bekend. Mogelijk hangt deze samen met het gebruik van de locatie door de jaren
         heen. De gemeten concentratie overschrijdt de streefwaarde in geringe mate. Overige parameters zijn niet verhoogd
         gemeten. Ter plaatse van de voormalige tanklocatie zijn geen verhoogde concentraties aan olieproducten gemeten.
         De     milieuhygiënische   kwaliteit   van   het   grondwater   vormt   geen    belemmering    voor   de   geplande
         bestemmingsplanwijziging, de geplande herontwikkeling van de locatie en de geplande aanvraag van een
         omgevingsvergunning (activiteit bouwen).




         5.4         Conclusies en aanbevelingen

         De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de
         onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er, ons
         inziens, milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor de geplande bestemmingsplanwijziging, de geplande
         herontwikkeling van de locatie en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).


         De gestelde hypothese dat de voormalige tanklocatie als ‘verdacht’ beschouwd kan worden ten aanzien van
         olieproducten is niet juist gebleken. Analytisch zijn deze parameters in zowel grond als grondwater niet verhoogd
         gemeten.


         De gestelde hypothese dat het overig deel van de locatie als ‘onverdacht’ beschouwd kan worden ten aanzien van
         chemische parameters is niet juist gebleken op basis van de aangetoonde licht verhoogde gehalten aan PAK en
         minerale olie in grond en de licht verhoogde concentratie aan naftaleen in het grondwater. De gevolgde
         onderzoeksstrategie geeft echter een representatief beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter
         plaatse van de onderzoekslocatie. Bovendien vormen de gemeten gehalten (grond) en concentraties (grondwater)
         geen belemmering voor het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie.


         De gestelde hypothese dat de locatie ten aanzien van de parameter asbest in bodem als ‘verdacht’ kan worden
         aangemerkt is niet juist gebleken. Analytisch is vastgesteld dat de bodem geen asbest bevat.




Pagina                                                                           Datum
         16 van 17                                                                   13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>         6.          Betrouwbaarheid onderzoek

         Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden.
         Lycens B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit.


         Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten van
         een beperkt aantal boringen en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het
         mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke tijdens het
         onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of
         gevolgen van welke aard ook.


         Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van
         grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek (bijvoorbeeld door
         bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het
         onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.




Pagina                                                                          Datum
         17 van 17                                                                   13 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  BIJLAGE I
LOCATIEKAART
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                       Onderzoekslocatie




Onderdeel       :   Locatiekaart
Schaal          :   1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
Projectnummer   :   2019-0344
Opdrachtgever   :   Uttiloch B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>   BIJLAGE 2
SITUATIETEKENING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                    NOORD

                                                                                                                                                                                           Legenda:

                                                                                                                                                                                                     Gat tot 0,5 m-mv
                                                                                                                                                                                                     Boring tot ca. 1,0 m-mv
                                                                                                                                                                                                     Gat, doorgeboord
                                                                                                                                                                                                     Peilbuis

                                                                                                                                                                                                     Onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                                     Perceelgrens
                                                                                                                                                                                                     Bebouwing
                 12-12A


                                                                                                                                                                                           Kadastraal bekend:

                       12B                                                                                                                                                                 Gemeente:           Oldebroek
                                                                                                                                                                                           Sectie:             AC
                                                                                                                                                                                           Nummer(s): 382, 492




                                                    Vml. tanklocatie
                                        101                                       06                  11
                                                         103                                                                                                                                    16

                                                   102
                                                                                                                                                        04
                                   02
                                                                       05

                                                                                       07



                                                                                                             12
                                                                                                 08
                                                                            01
                                                                                                                                                                                      15

                  10
Kleine Woldweg




                                                                                                                                                                                                          14
                                                                                                                                   13

                                                                                            03
                                              09                                 10




                             10A




                                                                                                                                                Verkennend bodemonderzoek
                                                                                                                                                project              : Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                    proj.nr. :
                                                                                                                                                tekening             : Situatieschets                                      tek.nr. : 1
                                                                                                                                                opdr.gever           : Uttiloch B.V.                                       schaal : 1:250
                                                                                                                                                locatie              : Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                    form. : A3L
                                                                                                           Deventerstraat          10           proj.leider          : R. Fieten                                           datum : 13-11-2019
                                                                                                           Postbus               336
                                                                                                           7570 AH        OLDENZAAL             tekenaar             : B. Franke                                           gecontr. : RF
                                                                                                           tel. :        0541-570730            boormeester          : E.C. Karperien
                                                                                                           fax :         0541-570731
                                                                                                           email :     info@lycens.nl           datum veldw.         : 25 oktober 2019
                                                                                                           internet:    www.lycens.nl           schaalbalk           :
                                                                                                                                                                      0         2,5         5          7,5         10        12,5


                                                                                                           Van deze tekening liggen alle auteursrechten bij Lycens b.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>  BIJLAGE 3
BOORPROFIELEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




   Boring: 01                                                                   Boring: 02
                                 0     klinker                                                        0     gras
     0                                                                           0
                                 8                                                                          Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal                               humeus, sporen puin, donkerbruin,
                 1                                                                                          Schep
                                 25
                                       grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                             1
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                 2                     humeus, zwak puinhoudend,
                                       donkerbruin, Edelmanboor
                                 50                                                                   50
    50                                                                          50
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                   Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                       humeus, donkerbruin, Edelmanboor                                     humeus, donker grijsbruin,
                 3                                                                                          Edelmanboor
                                                                                             2
                                 80

                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal                         90
                                       grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                            Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
   100                                                                          100                         roesthoudend, donker geelgrijs,
                 4                                                                           3              Edelmanboor
                                                                                                      120




   150




   200




                                 250
   250



   Boring: 03                                                                   Boring: 04
                                 0     klinker                                                        0     braak
     0                                                                           0
                                 8                                                                          Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen                                 puin, donkergeel, Schep
                                       puin, zwak kunststofvezels houdend,
                                       sporen asbestverdacht materiaal,                      1
                 1   3                 donker geelgrijs, Schep

                                 50                                                                   50
    50                                                                          50
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                       donkergeel, Edelmanboor                                              donkergeel, Edelmanboor

                 2


                                 100                                                                  100
   100                                                                          100



   Boring: 05                                                                   Boring: 06
                                 0     gras                                                           0     braak
     0                                                                           0
                                 8     Schep                                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                 1                                                                                          humeus, sporen puin, donkerbruin,
                                 20    Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                        Schep
                                       donkergeel, Edelmanboor
                                                                                             1
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                 2                     puinhoudend, donker zwartgrijs,
                                       Schep
                                 50                                                                   50
    50                                                                          50



   Boring: 07                                                                   Boring: 08
                                 0     klinker                                                        0     klinker
     0                                                                           0
                                 8                                                                    8
                                 12
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
                                                                                             1
                                       donkergeel, Schep                                              25    puin, donkergrijs, Schep

                 1                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen                                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs,
                                       puin, donker zwartgeel, Schep                         2              Edelmanboor
                                 50                                                                   50
    50                                                                          50



   Boring: 09                                                                   Boring: 10
                                 0     klinker                                                        0     klinker
     0                                                                           0
                                 8                                                                    8

                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen                                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
                                       puin, donker grijsgeel, Schep                                        puin, donker grijsgeel, Schep
                 1                                                                           1


                                 50                                                                   50
Projectcode:
    50           2019-0344                                                      50               Boormeester:             E. Karperien
Opdrachtgever:   Uttiloch B.V.                                                                   Projectleider:           Bjorn Franke
Projectnaam:     Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                                                Schaal:                  1: 30


                                                                                                               getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




   Boring: 11                                                                 Boring: 12
                                 0     braak                                                         0     braak
     0                                                                         0
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig                                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                       grindig, zwak puinhoudend,                           1              humeus, sporen puin, donkerbruin,
                                       donkergrijs, Schep                                                  Schep
                                                                                                     25
                 1
                                                                                                           Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                                                                                            2              humeus, donkerbruin, Schep
                                 50                                                                  50
    50                                                                        50



   Boring: 13                                                                 Boring: 14
                                 0     klinker                                                       0     braak
     0                                                                         0
                                 8                                                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                  puinhoudend, donkergrijs, Schep
                                       puinhoudend, donkergrijs, Schep
                                                                                            1
                 1

                                 45                                                                  45
                                 50                                                                  50
    50                                 Schep, Gestaakt op onbekende           50                           Schep, Gestaakt op onbekende
                                       harde laag                                                          harde laag


   Boring: 15                                                                 Boring: 16
                                 0     braak                                                         0     braak
     0                                                                         0
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
                                       puin, licht grijsgeel, Schep                                        puin, donker grijsgeel, Schep

                 1                                                                          1


                                 50                                                                  50
    50                                                                        50



   Boring: 101                                                                Boring: 102
                                 0     gras                                                          0     erf
     0                                                                         0
                                       Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                                       humeus, geen olie-water reactie,                                    humeus, geen olie-water reactie,
                                       donkerbruin, Edelmanboor                                            donkerbruin, Edelmanboor
                 1                                                                          1



    50                                                                        50
                 2
                                 70                                                         2
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen                            80
                                       olie-water reactie, neutraalbruin,
                 3                     Zuigerboor                                                          Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
                                                                                                           olie-water reactie, neutraalbruin,
                                                                                                           Edelmanboor
   100                                                                        100
                                                                                            3


                 4                                                                                   130




   150




   200




                                 250
   250



   Boring: 103
                                 0     klinker
     0
                                 8

                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
                 1
                                 25    olie-water reactie, neutraalbruin,
                                       Edelmanboor

                 2                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                       humeus, geen olie-water reactie,
    50
                                 50    donkerbruin, Edelmanboor
                                       Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
                                       olie-water reactie, neutraalbruin,
                                       Edelmanboor
                 3


                                 100
Projectcode:
   100           2019-0344                                                                      Boormeester:            E. Karperien
Opdrachtgever:   Uttiloch B.V.                                                                  Projectleider:          Bjorn Franke
Projectnaam:     Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                                               Schaal:                 1: 30


                                                                                                                 getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur

                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                 Zand, kleiïg                                                          >0
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem
                                                                                       >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>          BIJLAGE 4
TOETSING ANALYSERESULTATEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           MM BG 1                                MM BG 2                                MM BG Tank
Grondsoort                             Zand                                   Zand                                   Zand
Zintuiglijke bijmengingen              zwak puinhoudend, sporen puin          sporen puin, zwak puinhoudend          geen olie-water reactie
Certificaatcode                        2019158706                             2019158706                             2019158716
Boring(en)                             01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10         04, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16         101, 102, 103, 103
Traject (m -mv)                        0,00 - 0,50                            0,00 - 0,50                            0,00 - 0,50
Humus                       % ds       1,70                                   1,40                                   3,40
Lutum                       % ds       2,00                                   2,00                                   2,00
Datum van toetsing                     6-11-2019                              6-11-2019                              6-11-2019
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde          Overschrijding Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                       Meetw           GSSD           Index   Meetw           GSSD           Index   Meetw          GSSD       Index
METALEN
Kobalt                      mg/kg ds      <3              <7         -0,05       <3              <7         -0,05
Nikkel                      mg/kg ds      <4              <8         -0,42       <4              <8         -0,42
Koper                       mg/kg ds      <5              <7         -0,22       <5              <7         -0,22
Zink                        mg/kg ds     <20             <33         -0,18       28              66         -0,13
Molybdeen                   mg/kg ds      <1,5            <1,1          -0       <1,5            <1,1          -0
Cadmium                     mg/kg ds      <0,2            <0,2       -0,03       <0,2            <0,2       -0,03
Barium                      mg/kg ds     <20             <54 (6)                <20             <54 (6)
Kwik                        mg/kg ds      <0,05           <0,05         -0       <0,05           <0,05         -0
Lood                        mg/kg ds     <10             <11         -0,08      <10             <11         -0,08

AROMATISCHE VERBINDINGEN
BTEX (som)              mg/kg ds                                                                                       <0,25
Benzeen                 mg/kg ds                                                                                       <0,05          <0,10       -0,11
Ethylbenzeen            mg/kg ds                                                                                       <0,05          <0,10          -0
Tolueen                 mg/kg ds                                                                                       <0,05          <0,10          -0
Xylenen (som)           mg/kg ds                                                                                                      <0,21       -0,01
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds                                                                                       <0,05          <0,10
ortho-Xyleen            mg/kg ds                                                                                       <0,05          <0,10
Som 16 Aromatische      mg/kg ds                                                                                                      <0,51 (2)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,05           <0,04                  <0,05           <0,04                 <0,01          <0,01
Anthraceen                  mg/kg ds       0,13            0,13                  <0,05           <0,04
Fenanthreen                 mg/kg ds       0,38            0,38                  <0,05           <0,04
Fluorantheen                mg/kg ds       0,65            0,65                  <0,05           <0,04
Chryseen                    mg/kg ds       0,33            0,33                  <0,05           <0,04
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,34            0,34                  <0,05           <0,04
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,23            0,23                  <0,05           <0,04
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds       0,14            0,14                  <0,05           <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,17            0,17                  <0,05           <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds       0,13            0,13                  <0,05           <0,04
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                       2,50       0,03                       <0,35      -0,03
PAK 10 VROM                 mg/kg                                                                                                     <0,0070 (2)-0,04

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)       mg/kg ds                                <0,025      0,01                       <0,025      0,01
PCB 28            mg/kg ds  <0,001                        <0,004                 <0,001          <0,004
PCB 52            mg/kg ds  <0,001                        <0,004                 <0,001          <0,004
PCB 101           mg/kg ds  <0,001                        <0,004                 <0,001          <0,004
PCB 118           mg/kg ds  <0,001                        <0,004                 <0,001          <0,004
PCB 138           mg/kg ds  <0,001                        <0,004                 <0,001          <0,004
PCB 153           mg/kg ds  <0,001                        <0,004                 <0,001          <0,004
PCB 180           mg/kg ds  <0,001                        <0,004                 <0,001          <0,004

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3                      11 (6)                 <3              11 (6)                <3              6 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35                    <123         -0,01       43             215          0,01     <35            <72          -0,02
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5                      18 (6)                 <5              18 (6)                <5             10 (6)
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5                      18 (6)                 <5              18 (6)                <5             10 (6)
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11                      39 (6)                 13              65 (6)                13             38 (6)
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   5                      25 (6)                 16              80 (6)                 8,7           25,6 (6)
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6                      21 (6)                 13              65 (6)                <6             12 (6)

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)       98,2                                   98,5                                   96,5
                            ds
Droge stof                  % m/m         89,9            89,9 (6)              100             100 (6)                86,8           86,8 (6)
Lutum                       %             <2                                     <2                                    <2
Organische stof (humus)     %              1,7                                    1,4                                   3,4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           MM OG 1                             MM OG 2
Grondsoort                             Zand                                Zand
Zintuiglijke bijmengingen              matig roesthoudend
Certificaatcode                        2019158706                          2019158706
Boring(en)                             01, 01, 02, 02                      03
Traject (m -mv)                        0,50 - 1,30                         0,50 - 1,00
Humus                       % ds       1,80                                0,70
Lutum                       % ds       2,30                                2,00
Datum van toetsing                     6-11-2019                           6-11-2019
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                       Meetw          GSSD       Index     Meetw         GSSD        Index
METALEN
Kobalt                      mg/kg ds     <3             <7         -0,05     <3             <7         -0,05
Nikkel                      mg/kg ds     <4             <8         -0,42     <4             <8         -0,42
Koper                       mg/kg ds     <5             <7         -0,22     <5             <7         -0,22
Zink                        mg/kg ds    <20            <33         -0,18    <20            <33         -0,18
Molybdeen                   mg/kg ds     <1,5           <1,1          -0     <1,5           <1,1          -0
Cadmium                     mg/kg ds     <0,2           <0,2       -0,03     <0,2           <0,2       -0,03
Barium                      mg/kg ds    <20            <52 (6)              <20            <54 (6)
Kwik                        mg/kg ds     <0,05          <0,05         -0     <0,05          <0,05         -0
Lood                        mg/kg ds    <10            <11         -0,08    <10            <11         -0,08

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Anthraceen                  mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Fenanthreen                 mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Fluorantheen                mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Chryseen                    mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds     <0,05          <0,04                <0,05          <0,04
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                    <0,35      -0,03                    <0,35      -0,03
PAK 10 VROM                 mg/kg

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)       mg/kg ds                              <0,025     0,01                     <0,025     0,01
PCB 28            mg/kg ds  <0,001                      <0,004               <0,001         <0,004
PCB 52            mg/kg ds  <0,001                      <0,004               <0,001         <0,004
PCB 101           mg/kg ds  <0,001                      <0,004               <0,001         <0,004
PCB 118           mg/kg ds  <0,001                      <0,004               <0,001         <0,004
PCB 138           mg/kg ds  <0,001                      <0,004               <0,001         <0,004
PCB 153           mg/kg ds  <0,001                      <0,004               <0,001         <0,004
PCB 180           mg/kg ds  <0,001                      <0,004               <0,001         <0,004

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3                   11 (6)                <3            11 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35                 <123          -0,01    <35          <123          -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5                   18 (6)                <5            18 (6)
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5                   18 (6)                <5            18 (6)
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11                   39 (6)               <11            39 (6)
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5                   18 (6)                <5            18 (6)
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6                   21 (6)                <6            21 (6)

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)       98                                  99,4
                            ds
Droge stof                  % m/m         95,8          95,8 (6)             93,8           93,8 (6)
Lutum                       %              2,3                               <2
Organische stof (humus)     %              1,8                               <0,7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Achtergrondwaarde
<=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88         : <= Interventiewaarde
8,88         : > Interventiewaarde
2            : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -


Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                 AW       WO       IND         I

METALEN
Cadmium                                       mg/kg ds             0,6      1,2      4,3     13
Kobalt                                        mg/kg ds            15       35      190      190
Koper                                         mg/kg ds            40       54      190      190
Kwik                                          mg/kg ds             0,15     0,83     4,8     36
Lood                                          mg/kg ds            50      210      530      530
Molybdeen                                     mg/kg ds             1,5     88      190      190
Nikkel                                        mg/kg ds            35       39      100      100
Zink                                          mg/kg ds           140      200      720      720

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                       mg/kg ds             0,2      0,2      1        1,1
Ethylbenzeen                                  mg/kg ds             0,2      0,2      1,25   110
Xylenen (som)                                 mg/kg ds             0,45     0,45     1,25    17
Tolueen                                       mg/kg ds             0,2      0,2      1,25    32
Som 16 Aromatische oplosmiddelen              mg/kg ds             2,5      2,5      2,5

PAK
PAK 10 VROM                                   mg/kg ds             1,5      6,8     40       40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                  mg/kg ds                              0,02     0,04     0,5      1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40         mg/kg ds                         190      190      500      5000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                   01-1-1                                101-1-1
Datum                          1-11-2019                             1-11-2019
Filterdiepte (m -mv)           1,50 - 2,50                           1,50 - 2,50
Datum van toetsing             12-11-2019                            12-11-2019
Monsterconclusie               Overschrijding Streefwaarde           Voldoet aan Streefwaarde
                               Meetw          GSSD         Index     Meetw          GSSD            Index
METALEN
Kobalt                 µg/l      <2              <1         -0,24
Nikkel                 µg/l      <3              <2         -0,22
Koper                  µg/l       4,4             4,4       -0,18
Zink                   µg/l     <10              <7         -0,08
Molybdeen              µg/l      <2              <1         -0,01
Cadmium                µg/l      <0,2            <0,1       -0,05
Barium                 µg/l     <20             <14         -0,06
Kwik                   µg/l      <0,05           <0,04      -0,04
Lood                   µg/l      <2              <1         -0,23

AROMATISCHE VERBINDINGEN
BTEX (som)              µg/l      <0,9                                  <0,9
Benzeen                 µg/l      <0,2           <0,1           -0      <0,2          <0,1             -0
Ethylbenzeen            µg/l      <0,2           <0,1        -0,03      <0,2          <0,1          -0,03
Tolueen                 µg/l      <0,2           <0,1        -0,01      <0,2          <0,1          -0,01
Xylenen (som)           µg/l                     <0,21           0                    <0,21             0
meta-/para-Xyleen (som) µg/l      <0,2           <0,1                   <0,2          <0,1
ortho-Xyleen            µg/l      <0,1           <0,1                   <0,1          <0,1
Styreen (Vinylbenzeen)  µg/l      <0,2           <0,1        -0,02
Som 16 Aromatische      µg/l                     <0,77(2,14)                          <0,63(2,14)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen              µg/l        0,046          0,046         0       <0,02         <0,01            0
PAK 10 VROM            -                          0,00066(11)                         <0,00020(11)

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som)                µg/l <1,6
1,3-Dichloorpropaan      µg/l <0,2               <0,1
1,1-Dichloorpropaan      µg/l <0,2               <0,1
Dichloorpropaan          µg/l                    <0,42          -0
Dichloorpropanen (0,7    µg/l  0,42
som, 1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-         µg/l                    <0,14       0,01
Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen       µg/l <0,1               <0,1        0,01
cis-1,2-Dichlooretheen   µg/l <0,1               <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1               <0,1
Dichloormethaan          µg/l <0,2               <0,1           0
Trichloormethaan         µg/l <0,2               <0,1       -0,01
(Chloroform)
Tribroommethaan          µg/l <0,2               <0,1(14)
(bromoform)
Tetrachloormethaan       µg/l <0,1               <0,1        0,01
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan       µg/l <0,2               <0,1       -0,01
1,2-Dichloorethaan       µg/l <0,2               <0,1       -0,02
1,2-Dichloorpropaan      µg/l <0,2               <0,1
1,1,1-Trichloorethaan    µg/l <0,1               <0,1           0
1,1,2-Trichloorethaan    µg/l <0,1               <0,1           0
Trichlooretheen (Tri)    µg/l <0,2               <0,1       -0,05
Tetrachlooretheen (Per)  µg/l <0,1               <0,1           0
Vinylchloride            µg/l <0,1               <0,1        0,02

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 µg/l   <10                7(6)                <10              7(6)
Minerale olie C10 - C40 µg/l   <50              <35         -0,03     <50            <35            -0,03
Minerale olie C12 - C16 µg/l   <10                7(6)                <10              7(6)
Minerale olie C16 - C21 µg/l   <10                7(6)                <10              7(6)
Minerale olie C21 - C30 µg/l   <15               11(6)                <15             11(6)
Minerale olie C30 - C35 µg/l   <10                7(6)                <10              7(6)
Minerale olie C35 - C40 µg/l   <10                7(6)                <10              7(6)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Streefwaarde
8,88         : > Streefwaarde
8,88         : > Interventiewaarde
>T           : Groter dan Tussenwaarde
11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2            : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) / (I - S)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -


Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                 S       S Diep     Indicatief      I

METALEN
Barium                                        µg/l               50        200                   625
Cadmium                                       µg/l                0,4        0,06                  6
Kobalt                                        µg/l               20          0,7                 100
Koper                                         µg/l               15          1,3                  75
Kwik                                          µg/l                0,05       0,01                  0,3
Lood                                          µg/l               15          1,7                  75
Molybdeen                                     µg/l                5          3,6                 300
Nikkel                                        µg/l               15          2,1                  75
Zink                                          µg/l               65         24                   800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                       µg/l                0,2                              30
Ethylbenzeen                                  µg/l                4                               150
Xylenen (som)                                 µg/l                0,2                              70
Styreen (Vinylbenzeen)                        µg/l                6                               300
Tolueen                                       µg/l                7                              1000
Som 16 Aromatische oplosmiddelen              µg/l                                       150

PAK
Naftaleen                                     µg/l                0,01                            70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan          µg/l                               0,01                            300
1,1,2-Trichloorethaan          µg/l                               0,01                            130
1,1-Dichloorethaan             µg/l                               7                               900
1,1-Dichlooretheen             µg/l                               0,01                             10
1,2-Dichloorethaan             µg/l                               7                               400
Vinylchloride                  µg/l                               0,01                              5
Dichloormethaan                µg/l                               0,01                           1000
Dichloorpropaan                µg/l                               0,8                              80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l                               0,01                             20
Tetrachlooretheen (Per)        µg/l                               0,01                             40
Tetrachloormethaan (Tetra)     µg/l                               0,01                             10
Tribroommethaan (bromoform)    µg/l                                                               630
Trichlooretheen (Tri)          µg/l                              24                               500
Trichloormethaan (Chloroform)  µg/l                               6                               400

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40         µg/l                             50                              600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Deventerstraat 10
     7570 AH OLDENZAAL




     Analysecertificaat
     Datum: 04-Nov-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019158706/1
     Uw project/verslagnummer                        2019-0344
     Uw projectnaam                                  Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            25-Oct-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0344                                                       Certificaatnummer/Versie            2019158706/1
     Uw projectnaam                             Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                                Startdatum                          25-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     04-Nov-2019/15:56
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               E.C. Karperien                                                  Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              89.9                     100.0            95.8           93.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 1.7                        1.4           1.8           <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               98.2                        98.5          98.0           99.4
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                        <2.0           2.3           <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                        <20            <20            <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                      <0.20           <0.20         <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050             <0.050       <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                        <4.0          <4.0           <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                <10                        <10            <10            <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20                         28            <20            <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                         13            <11            <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 5.0                        16           <5.0           <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                         13           <6.0           <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                         43            <35            <35
     Chromatogram olie (GC)                                                                                   Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    MM BG 1                                                                                                                          25-Oct-2019              11009711
2    MM BG 2                                                                                                                          25-Oct-2019              11009712
3    MM OG 1                                                                                                                          25-Oct-2019              11009713
4    MM OG 2                                                                                                                          25-Oct-2019              11009714

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0344                                                       Certificaatnummer/Versie              2019158706/1
     Uw projectnaam                             Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                                Startdatum                            25-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       04-Nov-2019/15:56
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               E.C. Karperien                                                  Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3              4

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.38                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds               0.13                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.65                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.34                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.33                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.14                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.23                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.13                 <0.050                <0.050         <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.17                 <0.050                <0.050         <0.050
                                                                                                                               1)             1)             1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 2.5                       0.35             0.35           0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername         Monster nr.
1    MM BG 1                                                                                                                            25-Oct-2019               11009711
2    MM BG 2                                                                                                                            25-Oct-2019               11009712
3    MM OG 1                                                                                                                            25-Oct-2019               11009713
4    MM OG 2                                                                                                                            25-Oct-2019               11009714

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                 Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                                 VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019158706/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       11009711           01               2                                         25          50         0537841437           MM BG 1
       11009711           02               1                                         0           50         0537841115           MM BG 1
       11009711           03               3                                         0           50         0537841114           MM BG 1
       11009711           05               2                                         20          50         0537841079           MM BG 1
       11009711           06               1                                         0           50         0537841122           MM BG 1
       11009711           07               1                                         12          50         0537841117           MM BG 1
       11009711           09               1                                         8           50         0537841089           MM BG 1
       11009711           10               1                                         8           50         0537841120           MM BG 1

       11009712           08               1                                         8           25         0537841118           MM BG 2
       11009712           11               1                                         0           50         0537841446           MM BG 2
       11009712           12               1                                         0           25         0537841417           MM BG 2
       11009712           13               1                                         8           45         0537841445           MM BG 2
       11009712           14               1                                         0           45         0537841103           MM BG 2
       11009712           15               1                                         0           50         0537841440           MM BG 2
       11009712           16               1                                         0           50         0537841432           MM BG 2
       11009712           04               1                                         0           50         0537841125           MM BG 2

       11009713           01               3                                         50          80         0537841444           MM OG 1
       11009713           01               4                                         80          130        0537841456           MM OG 1
       11009713           02               2                                         50          90         0537841116           MM OG 1
       11009713           02               3                                         90          120        0537841095           MM OG 1

       11009714           03               2                                         50          100        0537841109           MM OG 2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019158706/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019158706/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11009712
Certificate no.: 2019158706
Sample description.: MM BG 2
 V
     10000                                                                                                                          10000
pA




                                                                                                                                              pA
     5000                                                                                                                           5000
                   C10




                                                                                    C30-C35

                                                                                                  C35-C40
                          C10-C12




                                      C12-C16




                                                  C16-C21




                                                                        C21-30




                                                                                                                C40
        0                                                                                                                           0
             0.4         0.6          0.8        1.0                    1.2        1.4                                 1.6    1.8
                                                              Minutes


     1000                                                                                                                            1000




      500                                                                                                                            500
pA




                                                                                                                                               pA
                                                                                                    C35-C40
                                                                                      C30-C35
                           C10-C12




                                                   C16-C21
                                       C12-C16




                                                                         C21-30




                                                                                                                 C40
                   C10




        0                                                                                                                            0
             0.4         0.6          0.8        1.0                    1.2        1.4                                 1.6     1.8
                                                              Minutes


      200                                                                                                                               200




      100                                                                                                                               100
pA




                                                                                                                                                   pA
                                                                                                      C35-C40
                                                                                        C30-C35



                                                                                                                 C40
                                                                          C21-30
                           C10-C12




                                                    C16-C21
                                       C12-C16
                   C10




        0                                                                                                                               0

             0.4         0.6          0.8        1.0                     1.2        1.4                                 1.6    1.8
                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Deventerstraat 10
     7570 AH OLDENZAAL




     Analysecertificaat
     Datum: 29-Oct-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019158716/1
     Uw project/verslagnummer                        2019-0344
     Uw projectnaam                                  Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            25-Oct-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0344                                                       Certificaatnummer/Versie           2019158716/1
     Uw projectnaam                             Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                                Startdatum                         25-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    29-Oct-2019/15:21
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C,D
     Monsternemer                               E.C. Karperien                                                  Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              86.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.4
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.5
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                       mg/kg ds           <0.050
S    Tolueen                                                       mg/kg ds           <0.050
S    Ethylbenzeen                                                  mg/kg ds           <0.050
S    o-Xyleen                                                      mg/kg ds           <0.050
S    m,p-Xyleen                                                    mg/kg ds           <0.050
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) (factor 0,7)                                    mg/kg ds             0.070
     BTEX (som)                                                    mg/kg ds             <0.25
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.010

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   13
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 8.7
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MM BG Tank                                                                                                                   25-Oct-2019                  11009736




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019158716/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       11009736           101              1                                         0           50         0537652082           MM BG Tank
       11009736           102              1                                         0           50         0537841462           MM BG Tank
       11009736           103              1                                         8           25         0537841450           MM BG Tank
       11009736           103              2                                         25          50         0537841452           MM BG Tank




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019158716/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019158716/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

     Xylenen som AS/AP                                     W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019158716/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     Emballage voor vluchtige stoffen ongeschikt en/of mengmonster uit ongeschikte
     monsterhouder genomen.
                                                                                                          11009736




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                        Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Lycens                                   Rapportnummer                V191100189 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. B. Franke                           Datum opdracht               01-11-2019
 Adres                                  Deventerstraat 10                        Datum ontvangst              25-10-2019
 Postcode en plaats                     7575 EM Oldenzaal                        Datum rapportage             08-11-2019
 Projectcode                            2019-0344                                Pagina                       1 van 2
 Project omschrijving                   Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde

 Naam                     MM FF BG 1                               Datum monstername       25-10-2019
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           07-11-2019
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                  Boornaam                 Begin diepte                 Eind diepte             Barcode
 1                                       Mm03-1                   0                            50                      AM14229637


Resultaten
 Parameter                               Concentratie             95% betrouwbaarheidsinterval                                    Eenheid
                                                                  Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen   Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              91,2                                                                                     %
 Massa monster (veldnat)                 13,6                                                                                     kg
 Massa monster (droog)                   12,4                                                                                     kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.      -              -             1,4             1,4                mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.      -              -             1,4             1,4                mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.      -              -             1,4             1,4                mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.      -              -             1,4             1,4                mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.      -              -             -               -                  mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.      -              -             1,4             1,4                mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                  Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 Lycens                                  Rapportnummer               V191100189 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. B. Franke                          Datum opdracht              01-11-2019
 Adres                         Deventerstraat 10                       Datum ontvangst             25-10-2019
 Postcode en plaats            7575 EM Oldenzaal                       Datum rapportage            08-11-2019
 Projectcode                   2019-0344                               Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde

 Analyse                              Fractie   Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                      > 20 mm   8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                            0         21          17         24         81         222          12072      12437
 Afgezochte deel fractie (%)          100       100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                        Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Lycens                                   Rapportnummer                V191100190 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. B. Franke                           Datum opdracht               01-11-2019
 Adres                                  Deventerstraat 10                        Datum ontvangst              25-10-2019
 Postcode en plaats                     7575 EM Oldenzaal                        Datum rapportage             08-11-2019
 Projectcode                            2019-0344                                Pagina                       1 van 2
 Project omschrijving                   Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde

 Naam                     MM FF BG 2                               Datum monstername       25-10-2019
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           07-11-2019
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                  Boornaam                 Begin diepte                 Eind diepte             Barcode
 1                                       Mm04-1                   0                            50                      AM14229633


Resultaten
 Parameter                               Concentratie             95% betrouwbaarheidsinterval                                    Eenheid
                                                                  Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen   Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              87,4                                                                                     %
 Massa monster (veldnat)                 13,6                                                                                     kg
 Massa monster (droog)                   11,9                                                                                     kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.      -              -             1,5             1,5                mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.      -              -             1,5             1,5                mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.      -              -             1,5             1,5                mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.      -              -             -               -                  mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.      -              -             1,5             1,5                mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.      -              -             -               -                  mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.      -              -             1,5             1,5                mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                  Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 Lycens                                  Rapportnummer               V191100190 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. B. Franke                          Datum opdracht              01-11-2019
 Adres                         Deventerstraat 10                       Datum ontvangst             25-10-2019
 Postcode en plaats            7575 EM Oldenzaal                       Datum rapportage            08-11-2019
 Projectcode                   2019-0344                               Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde

 Analyse                              Fractie   Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                      > 20 mm   8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                            0         227         177        93         97         199          11073      11866
 Afgezochte deel fractie (%)          100       100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                        Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                   Lycens                                        Rapportnummer                  V191100191 versie 1
 Contactpersoon                  Dhr. B. Franke                                Datum opdracht                 01-11-2019
 Adres                           Deventerstraat 10                             Datum ontvangst                25-10-2019
 Postcode en plaats              7575 EM Oldenzaal                             Datum rapportage               08-11-2019
 Projectcode                     2019-0344                                     Pagina                         1 van 1
 Project omschrijving            Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde

 Naam                     MVM 01                                  Datum monstername             25-10-2019
 Monstersoort             Materiaal                               Datum analyse                 07-11-2019
 Monstername door         Opdrachtgever                           Barcode
 Analyse methode          Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                            Boornaam                     Begin diepte                   Eind diepte             Barcode
 1                                 03-3                         0                              50                      AM14138646


Resultaten
soort                     soort        % asbest    % asbest % asbest aantal massa materiaal            massa     massa asbest materiaal
materiaal                 asbest       gemiddeld   ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht-            asbest    ondergrens bovengrens
                                                                             (g)     gebonden          mat. (mg) (mg)        (mg)
overig                    n.a.                                       4       6,94

Totaal Asbest                                                                                          0          0               0
Totaal Serpentijn                                                                                      0          0               0
Totaal Amfibool                                                                                        0          0               0
Totaal Gewogen asbest                                                                                  0          0               0
n.a. = niet aantoonbaar


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Deventerstraat 10
     7570 AH OLDENZAAL




     Analysecertificaat
     Datum: 08-Nov-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019162815/1
     Uw project/verslagnummer                        2019-0344
     Uw projectnaam                                  Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            01-Nov-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0344                                                       Certificaatnummer/Versie           2019162815/1
     Uw projectnaam                             Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                                Startdatum                         01-Nov-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    08-Nov-2019/14:33
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Karperien                                                       Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             <20
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              4.4
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20                      <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20                      <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20                      <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10                      <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20                      <0.20
                                                                                                     1)                        1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21                        0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90                      <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L          0.046                  <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                         01-Nov-2019                11023186
2    101-1-1                                                                                                                        01-Nov-2019                11023187




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0344                                                       Certificaatnummer/Versie           2019162815/1
     Uw projectnaam                             Kleine Woldweg 10 te Oosterwolde                                Startdatum                         01-Nov-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    08-Nov-2019/14:33
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Karperien                                                       Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15                        <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10                        <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50                        <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                       01-Nov-2019                  11023186
2    101-1-1                                                                                                                      01-Nov-2019                  11023187




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019162815/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       11023186           01               1                                         150         250        0800831796           01-1-1
       11023186           01               2                                         150         250        0691978591           01-1-1

       11023187           101              1                                         150         250        0691978563           101-1-1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019162815/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019162815/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                      BIJLAGE 6
DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                   BIJLAGE 6
                                                                                                   blad 1 van 1




TOETSINGSCRITERIA




Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de
achtergrond-/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant
nr. 247 d.d. 20-12-2007 (Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).

Achtergrondwaarde:       deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede
                         bodemkwaliteit weer, waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale
                         verontreinigingsbronnen. De achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk
                         voorkomende verhoogde gehalten in de grond;

Streefwaarde:            deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk
                         te bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen;

Interventiewaarde:       deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan
                         waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele
                         eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze
                         interventiewaarde is sprake van een sterke (bodem)verontreiniging.

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen
indien het aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).

Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van
de toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige
bestemming van een locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.

Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum
en organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt
vervolgens getoetst aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10%
organische stof).

In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is
de index die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er
sprake van een gehalte tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er
sprake van een interventiewaarde overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een
tussenwaarde-overschrijding en zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden.

In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven
of het monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde
overschrijdt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>          BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                              BIJLAGE 7
                                                                                                              blad 1 van 1
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.


.1     Veldwerk

       Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
       monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens
       de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.

       Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.

       Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met
       eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.

       Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de locatie.
       Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.


.2     Laboratorium onderzoek

       Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
       verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
       Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
       Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
       Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.

       Standaard pakket bodem (nieuw):
       • Lutum en organische stof
       • Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
       • Minerale olie
       • PAK (10 VROM)
       • PCB (7)

       Standaard pakket grondwater (nieuw):
       • Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
       • Aromaten (BTEXN) en styreen
       • VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
       1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
       • Minerale olie

       De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
       gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.

       De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk
       aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.

       De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
       gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.

       Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het lutum-
       en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van de streef-
       en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.

       Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
       waaronder de BRL 2000 en AS3000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>